
公开招标文件
（暗标）



项目编号：JSZC-320200-JZCG-G2026-0058
项目名称：蠡湖智慧监测“一张网”（数字蠡湖）项目（软件部分）
采 购 人：无锡市生态环境局




采购代理机构：无锡市公共资源交易中心
二〇二六年七月

[bookmark: _Toc120614210][bookmark: _Toc513029200][bookmark: _Toc523127445][bookmark: _Toc16938516][bookmark: _Toc479757206][bookmark: _Toc20823272]
1

５
 
总  目  录

第1章 投标邀请------------------------------------
第2章 投标人须知----------------------------------
第3章 合同文本------------------------------------
第4章 采购需求------------------------------------
第5章 评标方法与评标标准--------------------------
第6章 投标文件内容与格式--------------------------


 
第一章  投标邀请
受无锡市生态环境局的委托，无锡市公共资源交易中心就蠡湖智慧监测“一张网”（数字蠡湖）项目（软件部分）（JSZC-320200-JZCG-G2026-0058）进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。
项目概况
蠡湖智慧监测“一张网”（数字蠡湖）项目（软件部分）采购项目的潜在投标人应在“江苏政府采购网”自行浏览招标文件，如有投标意向须在本招标文件有效获取期内通过登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”下载的方式依法获取招标文件，并于提交投标文件截止时间前递交投标文件。
[bookmark: _Toc38985263][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-320200-JZCG-G2026-0058
2.项目名称：蠡湖智慧监测“一张网”（数字蠡湖）项目（软件部分）
3.项目预算金额：411.73万元
4.项目最高限价：411.73万元
5.采购方式：公开招标（暗标）
6.采购需求：详见招标文件第四章《采购需求》
7.合同履行期限：详见招标文件第四章《采购需求》
8.本项目不接受联合体投标。
[bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc38985264][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc28359003]二、申请人的资格要求
[bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc38985265]1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
2.1中小企业政策：本项目专门面向中小企业；
2.2通用资格要求：在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录；
3.本项目的特定资格要求：电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质。
三、获取招标文件
[bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc38985266][bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc35393624]1.时间：本招标文件有效获取期限以本项目招标公告中规定的获取招标文件时间为准。
2.地点：“江苏省政府采购（苏采云）平台”。
3.方式：请有投标意向的供应商在招标文件有效获取期内及时至“江苏省政府采购（苏采云）平台”（http://jszfcg.jsczt.cn/）获取。在招标文件有效获取期限内，从“江苏省政府采购（苏采云）平台”获取的招标文件，视为依法获取的招标文件。
4.售价：本项目招标文件免费。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1.时间：2026年8月20日09点30分（北京时间）
2.地点：“江苏省政府采购（苏采云）平台”网上开标大厅。
[bookmark: _Toc38985267][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc28359084]五、公告期限
[bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc38985268][bookmark: _Toc35393795]（招标公告及招标文件公告期限）自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
无
[bookmark: _Toc38985269][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc28359008]七、本项目联系方式
1.采购人信息
名    称：无锡市生态环境局
地    址：无锡市观山路199号市民中心11号楼
[bookmark: _Toc28359009][bookmark: _Toc28359086]联系方式：见“项目联系方式”
2.采购代理机构信息
名    称：无锡市公共资源交易中心
地    址：无锡市滨湖区观山路199号10号3楼
联系方式：见“项目联系方式”
3.项目联系方式
采购人项目咨询联系人：张小坷；电话：0510-81823480
采购人质疑受理联系人：张小坷；电话：0510-81823480
交易中心项目联系人：蔡文珺；电话：0510-81827737
八、其他
（一）供应商“账号注册”及CA办理
1.请有意参加本项目采购活动的供应商按以下流程进行操作：
（1）访问“无锡政府采购网”点击“江苏省政府采购（苏采云）平台”（以下简称“苏采云”系统）选择供应商版块，点击“用户注册”按钮，进行账号注册，注册完成后需在系统中填写资质信息并提交。也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/进入界面。
（2）办理“意源”CA数字证书和“方正”电子签章（办理地址：无锡市滨湖区观山路199号12号楼一楼），办理指南链接：http://jsxcmm.com/help/help.html。
（3）CA驱动下载：
在“苏采云”系统账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。
技术服务电话：0510-81827781（服务时间：工作日 9:00-11:30,13:00-17:00）
2.完成“苏采云”系统账号注册的供应商方可在“苏采云”系统中进行CA绑定。登录“苏采云”系统，插入CA后，点击【账号设置】——【绑定CA】。
3.供应商应按上述要求提供相关材料信息，所提供的材料应均是真实的、准确的，若有违背，供应商自行承担由此而产生的一切后果。
4.如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。具体操作步骤详见《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），下载地址：无锡市政府采购网——资料下载——苏采云——“苏采云”系统供应商操作手册。
（二）完成项目参与，获取招标文件
供应商可在项目招标公告附件中查看公开招标文件，如确定参加本次采购活动，必须在招标文件提供期限内从“苏采云”系统中下载文件（“项目参与”——“采购项目参与”找到需要获取招标文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”），完成项目参与，将“苏采云”系统中下载的招标文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密投标文件（使用“CA数字证书”），导出加密的投标文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在“苏采云”系统上传该加密的投标文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。
（三）有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注无锡市公共资源交易中心在“江苏政府采购网”发布的更正公告。
（四）本次采购不收取投标保证金。
（五）各政府采购当事人可通过江苏政府采购网、中国政府采购网等媒体，关注无锡市政府采购公示公告信息。

[bookmark: _Toc120614211][bookmark: _Toc513029202][bookmark: _Toc120614213][bookmark: _Toc20823274][bookmark: _Toc16938518]
第二章  投标人须知
[bookmark: _Toc513029203][bookmark: _Toc16938519][bookmark: _Toc120614214][bookmark: _Toc20823275]一、总则
[bookmark: _Hlt16619475][bookmark: _Toc20823276][bookmark: _Toc16938520][bookmark: _Toc513029204]1.招标方式
1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
[bookmark: _Toc513029205][bookmark: _Toc20823277][bookmark: _Toc16938521]2.采购人、采购代理机构、投标人、联合体
2.1采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。
2.2投标人（也称“供应商”“申请人”）：是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。合格的投标人应满足招标公告中供应商的资格要求以及本文件实质性要求和条件的规定。
2.3联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。
[bookmark: _Toc513029206][bookmark: _Toc20823278][bookmark: _Toc16938522]3.适用法律
3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国法律的制约和保护。
[bookmark: _Toc16938523][bookmark: _Toc462564067][bookmark: _Toc513029207][bookmark: _Toc20823279]4.投标费用
4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，无锡市公共资源交易中心（以下简称交易中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2本次招标标书工本费、中标服务费、招标文件均免费。
5.招标文件的约束力
5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
[bookmark: _Toc513029209][bookmark: _Toc20823281][bookmark: _Toc16938525][bookmark: _Toc120614215]二、招标文件
[bookmark: _Toc513029210][bookmark: _Toc20823282][bookmark: _Toc16938526]6.招标文件构成
6.1招标文件由以下部分组成：
（1）投标邀请
（2）投标人须知
（3）合同文本
（4）采购需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件内容与格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。
6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc20823283][bookmark: _Toc513029211][bookmark: _Toc462564070][bookmark: _Toc16938527]7.招标文件的澄清
7.1本项目不召开开标前答疑会，投标人如有需要对招标文件要求澄清的问题，应在投标截止期至少十五日前按招标公告或招标文件中的通讯地址，参照本章下述28.4条款的规定向采购人或交易中心以书面形式提出。
[bookmark: _Toc16938528][bookmark: _Toc20823284][bookmark: _Toc513029212][bookmark: _Toc462564071]8.招标文件的修改
8.1交易中心可在投标截止时间十五日前对招标文件进行必要的澄清或者修改，不足十五日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标日期。
8.2如需对招标文件进行澄清或修改，交易中心将在江苏政府采购网发布更正公告，澄清或修改的内容为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。投标人应在投标截止时间前登录“苏采云”系统或关注原招标公告媒体上发布的更正公告。因投标人未尽注意义务，未及时更新上传投标文件或未全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合本项目相关招标要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc120614216][bookmark: _Toc20823285][bookmark: _Toc513029213][bookmark: _Toc462564072][bookmark: _Toc16938529]三、投标文件的编制
[bookmark: _Toc513029214][bookmark: _Toc16938530][bookmark: _Toc462564073][bookmark: _Toc20823286]9.投标文件的语言及度量衡单位
9.1投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。
9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc513029215][bookmark: _Toc16938531][bookmark: _Toc462564074][bookmark: _Toc20823287]10.投标文件构成
10.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件（投标函、承诺书、开标一览表、分项报价表、投标偏离表、《采购需求》中如有要求须提供的证明文件等）、其他证明文件（《评标方法与评标标准》中涉及的证明文件、其他投标人认为应附的文件）等内容。
10.2投标人所须提供的相关证明文件和要求以及投标文件的部分格式要求，详见第六章《投标文件内容与格式》。
10.3如标书制作工具中格式和内容与招标文件不一致的，请以招标文件为准。
10.4特别注意：本项目采用暗标形式，投标人须按第五章《评标方法与评标标准》的相关要求对商务部分和技术部分分别进行制作。其中技术部分属于暗标，投标人在制作技术部分相关内容时不得有体现投标人身份的内容，否则投标无效。
上述《评标方法与评标标准》中技术部分不得有体现投标人身份的内容是指：
10.4.1技术部分不得出现能够体现投标人身份、名称的相关描述、材料、文件等内容；
10.4.2技术部分不得更改，不得在其中涂改、标注或做任何可以辨认投标人及所属人员身份的名称、印章、商标等标记；
10.4.3技术部分应当版面整洁、字迹清楚、不许批注或进行底纹、阴影、水印等特殊设置，不得采用任何不符合常规、有别于其他投标人的特殊做法；
10.4.4不得有其他体现投标人身份的内容。
[bookmark: _Hlt26668975][bookmark: _Hlt26670360][bookmark: _Hlt26954838][bookmark: _Toc49090509][bookmark: _Toc14577357][bookmark: _Toc513029219][bookmark: _Toc14577354][bookmark: _Toc513029216][bookmark: _Toc49090507]11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件
[bookmark: _Toc49090508][bookmark: _Toc14577355]11.1投标人应按照法律法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。
11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
[bookmark: _Toc49090510][bookmark: _Toc14577359]12.投标函、承诺书和开标一览表
12.1投标人应按照招标文件中提供的格式，完整、正确填写投标函、承诺书；投标人应按照“苏采云”系统中的给定格式模块为准，完整、正确填写开标一览表。
12.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与分项报价表的总额一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
13.分项报价表
[bookmark: _Hlt26954840][bookmark: _Hlt26670399]13.1投标人应按照招标文件规定格式填报分项报价表。
13.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以“元”为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
[bookmark: _Hlt26954731][bookmark: _Hlt26954848][bookmark: _Hlt26670482][bookmark: _Hlt26670486][bookmark: _Hlt26668983][bookmark: _Hlt26670403][bookmark: _Hlt26954846][bookmark: _Hlt26670425][bookmark: _Hlt26954844][bookmark: _Hlt26954842]14.投标偏离表
14.1投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
[bookmark: _Hlt26954850][bookmark: _Hlt26954734][bookmark: _Hlt26670489][bookmark: _Toc14577360][bookmark: _Toc49090511]15.投标有效期
15.1投标有效期为招标文件规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。
16.投标有效期的延长
16.1在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
[bookmark: _Hlt26954852][bookmark: _Hlt26954739][bookmark: _Toc513029224][bookmark: _Toc20823296][bookmark: _Toc16938540][bookmark: _Toc120614217]四、投标文件的递交
[bookmark: _Toc16938541][bookmark: _Toc20823297][bookmark: _Toc513029225][bookmark: _Toc462564084]17.投标文件的递交
17.1电子投标文件的递交
[bookmark: _Toc16938542][bookmark: _Toc513029226][bookmark: _Toc20823298]投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
18.投标截止时间
18.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的视作投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件，作无效投标处理。
18.2交易中心可以按照规定，通过更正公告修改投标截止时间，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。
[bookmark: _Toc16938543][bookmark: _Toc20823299][bookmark: _Toc513029227]19.投标文件的拒收
19.1交易中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。
[bookmark: _Toc513029228][bookmark: _Toc16938544][bookmark: _Toc20823300]20.投标文件的撤回和修改
20.1投标文件的撤回
21.1.1电子投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
21.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
20.2投标文件的修改
20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
20.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
20.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
[bookmark: _Toc20823301][bookmark: _Toc120614218][bookmark: _Toc513029229][bookmark: _Toc16938545]五、开标与评标
[bookmark: _Toc20823302][bookmark: _Toc513029230][bookmark: _Toc16938546]21.开标
21.1交易中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。
21.2开标仪式由交易中心组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
21.3投标人在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如“苏采云”系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
[bookmark: _Toc20823303][bookmark: _Toc16938547][bookmark: _Toc513029231]22.评标委员会
22.1开标后，交易中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
22.2评委会依法组建，且人员构成符合政府采购有关规定。
22.3评委会独立工作，负责对招标文件进行审核，确认其不存在歧视性、排他性等不合理条款后，开始负责评审所有投标文件并确定中标候选人。
23.评标过程的保密与公正
23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
23.3交易中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
23.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告发布后通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。
[bookmark: _Toc16938548][bookmark: _Toc20823304][bookmark: _Toc513029232]24.投标文件的澄清
24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
24.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定及时做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc20823305][bookmark: _Toc513029233][bookmark: _Toc16938549]25.对投标文件的初审
25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。
采购人在进行资格审查的同时，将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
25.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
25.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，将在“苏采云”系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。
25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和交易中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，其投标文件无效，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不确认或不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标无效。
[bookmark: _Toc20823306][bookmark: _Toc513029234][bookmark: _Toc16938550]25.6投标人在开、评标全过程中应保持通信畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息，并安排专人随时接受与代理机构及评标委员会的相关询问。
25.7异常低价投标（响应）审查
25.7.1根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）要求，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价＜全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×45%；
（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
如果项目或采购包存在有分项价格最高限价要求或单价最高限价（最高限制单价）要求时，有上述情形的，应当启动异常低价投标（响应）审查程序。
25.7.2评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。供应商如不存在上述第（3）项情形的，投标系统“报价符合性审查”模块中可无需上传证明材料（可直接填写“无”）。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
财政部门在投诉处理、监督检查中发现评审委员会未按规定对异常低价开展审查的，依法予以纠正并追究评审专家的法律责任。
26.无效投标条款和废标条款
[bookmark: _Toc513029235][bookmark: _Toc20823307][bookmark: _Toc16938551]26.1无效投标条款
26.1.1未按《“苏采云”系统供应商操作手册》进行正确操作的。
26.1.2投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
26.1.3投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件、电子投标文件未按规定期限投标的，纸质投标文件（如有）未按规定的期限、地点送达的。
26.1.4投标人的电子投标文件未按招标文件要求签章的。
26.1.5投标人的被授权代表无授权委托书或授权委托日期晚于投标截止日期的。
26.1.6投标人不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的。
26.1.7同一投标人提交两种（含两种）以上不同的投标报价的。
26.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单的。或查询“信用中国”网站、中国政府采购网后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
26.1.9投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的。
26.1.10投标人的项目（采购包、标项、标段）投标总价超过本项目（本采购包、本标项、本标段）预算或最高限价的。
26.1.11未通过符合性审查的。
26.1.12投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
26.1.13电子投标文件图片、字迹模糊不清、无法辨认导致无法评审的。
26.1.14投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容。
26.1.15不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的。
26.1.16不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的。
26.1.17不同投标人的投标文件的装订形式、纸张情况、目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的。
26.1.18不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的。
26.1.19不同投标人的投标资料相互混装、不同投标人的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的。
26.1.20提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）。
26.1.21除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的。
26.1.22评标委员会按照本招标文件规定对投标人进行异常低价投标（响应）审查后，认为投标人不能证明其报价合理性的。
26.1.23投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的。
26.1.24投标系统中不同投标人的标书制作设备MAC地址一致或标书制作客户端唯一标识码一致的。
26.1.25其他法律法规及本招标文件规定的属于无效投标的情形。
26.2废标条款
26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
26.2.3因重大变故，采购任务取消的。
26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
26.2.5 因“苏采云”系统故障原因造成开标不成功的。
26.2.6投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的。
26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
[bookmark: _Toc120614219]六、定标
[bookmark: _Toc513029238][bookmark: _Toc20823310][bookmark: _Toc16938554]27.确定中标单位
27.1评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按招标文件的要求依法选取中标候选人，中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。
27.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人名单中按排名先后顺序确定一个投标人为中标单位。联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。
27.3交易中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
27.4中标无效的确认
若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
27.4.1提供虚假材料谋取中标的。
27.4.2向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益的。
27.4.3属于本文件规定的无效投标文件条件的，但在评标过程中又未被评委会发现的。
27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。
27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
[bookmark: _Toc200451960]27.4.6在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；
27.4.7拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。
27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。
27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
28.质疑处理
28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。供应商针对采购文件提出书面质疑的，须同时提供对可质疑的采购文件已进行依法获取的证明，且采购人或交易中心有权向“苏采云”系统平台方进行核实。供应商对可质疑的采购文件已进行依法获取的证明是指：本项目的《投标供应商确认函》和已在“苏采云”系统中对本项目采购文件进行有效获取的界面截图（截图上显示供应商名称以及在供应商的界面操作一栏处能够显示“上传文件”按钮的，代表该供应商在本文件有效获取期限内已从“苏采云”系统中进行了获取）。
28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购人或交易中心提出质疑，供应商因未按该规定以相应事项向相应机构提出质疑从而造成质疑超出政府采购法定期限或其他情形导致质疑不予受理或无法受理的，由供应商自行承担。上述应知其权益受到损害之日，是指：
28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
28.3质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
28.4供应商（含潜在供应商）对项目属性、采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向交易中心提出，由交易中心负责答复。
采购人、交易中心只接收以纸质原件形式送达的质疑，质疑供应商可通过面交或邮寄方式送达（采购人和交易中心不接受未填写快递运单的快件）。
采购人、交易中心联系人、联系方式、通信地址见招标文件第一章。
28.5 以下情形的质疑不予受理
28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。
28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
28.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
28.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，如质疑查无实据或供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意质疑或举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，一经查实，交易中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
29.中标通知书
29.l中标结果确定后，交易中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
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[bookmark: _Toc16938553][bookmark: _Toc20823309][bookmark: _Toc513029237]30.签订合同
30.1采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订政府采购合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
30.2中标人非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，交易中心将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。
30.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
30.4中标供应商向采购人缴纳的履约保证金不超过政府采购合同金额的10%。收取履约保证金的，采购人应当允许供应商自主选择以支票、 汇票、 本票、 保函等非现金形式缴纳或提交，并与中标供应商在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。
31.服务（包含与服务相关的货物）的追加
31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
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第三章  合同文本
[bookmark: _Toc513029243][bookmark: _Toc20823315][bookmark: _Toc16938559]以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。
江苏省政府采购合同（服务）（合同编号）
项目名称：                                       项目编号：
甲方：（买方、需方、采购人）_________
乙方：（卖方、供方、供应商）_________
甲、乙双方根据无锡市公共资源交易中心    项目公开招标的结果，签署本合同。
一、合同内容
1.1 标的名称：
1.2标的质量：
1.3 标的数量（规模）：
1.4 履行时间（期限）：
1.5 履行地点：
1.6履行方式：
二、合同金额
2.1 本合同金额为（大写）： ____________圆（______元）人民币或其他币种。
三、技术资料
3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。
3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
四、知识产权
4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。
（注：采购项目如涉及采购标的的知识产权归属、处理的，如订购、设计、定制开发的信息化建设项目等，应当约定知识产权的归属和处理方式）
五、产权担保
5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
六、履约保证金
6.1 乙方交纳人民币__元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的10%）
6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。
6.2.1履约保证金退还方式：
6.2.2履约保证金退还时间：
6.2.3履约保证金退还条件：
6.2.4履约保证金不予退还的情形：
七、合同转包或分包
7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。
7.2乙方应按招标文件要求，如项目不允许分包的，乙方不得将合同标的分包给他人履行；如项目允许分包的，乙方应当按照投标文件中提供的分包意向协议履行合同。
7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。
八、合同款项支付
8.1合同款项的支付方式及进度安排
8.1.1预付款支付时间：               ，预付款支付比例：         。
8.1.2尾款支付时间：                 。
注：（1）根据《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏采购〔2020〕52号）规定，政府采购货物和服务的，采购人应当在政府采购合同中约定预付款的时间和比例，预付款原则上不低于合同金额的30%。采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于10%，切实增强供应商履约能力。在签订合同时，如供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。
（2）根据《关于进一步提高政府采购透明度和采购效率相关事项的通知》（财办库〔2023〕243号）规定，对于满足合同约定支付条件的，采购人原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户，鼓励采购人完善内部流程，自收到发票后1个工作日内完成资金支付事宜。
（3）根据《保障中小企业款项支付条例》（中华人民共和国国务院令第802号）规定，如中标单位为中小企业，机关、事业单位和国有大型企业不得强制要求以审计机关的审计结果作为结算依据，法律、行政法规另有规定的除外。
九、税费
9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
十、项目验收
10.1 甲方依法组织履约验收工作。
10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。
10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。
10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。
10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时，甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。
10.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。
十一、违约责任
11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值    的违约金。
11.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的，甲方应按逾期付款总额    每日向乙方支付违约金。
11.3 乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额     的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 
11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。
十二、不可抗力事件处理
12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。
12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
十三、解决争议的方法
13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。
十四、合同生效及其他
14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。
14.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等有关条文执行。
14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。
  甲方：                        乙方： 
  地址：                        地址： 
  法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：
联系电话：                    联系电话：          
                                签订日期：      年    月   日
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第四章 采购需求
[bookmark: _Toc49090575][bookmark: _Toc26554093]投标人所投内容必须满足以下要求，不得有负偏离。
本项目属性：服务类项目
本项目标的物所属行业：详见项目技术要求
本项目不接受进口产品参与投标。
第一部分  项目技术要求
一、项目技术要求和有关说明
1.项目概述
蠡湖地处无锡市区西南部，作为太湖伸入陆地的核心内湖，是太湖流域生态系统的重要组成部分，与太湖水域紧密连通，承担水体交换、生态调节等核心功能。依托涵盖32条入湖支流支浜的“湖—河—江”贯通水网体系，蠡湖切实发挥水资源调配、防洪排涝等重要作用，既是无锡“江南水乡”特色的核心载体，也是城市生态安全的关键屏障，其水生态环境质量直接关乎城市发展格局与群众切身利益。开展蠡湖水环境深度治理，是践行习近平生态文明思想的具体实践，是高标准打造蠡湖未来城、满足人民群众对高品质生态生活向往的重要举措。当前，蠡湖水环境治理仍面临动态监测精准度不足、跨部门数据壁垒尚未完全破除、污染溯源与应急响应能力有待提升等短板，亟须通过数字化手段构建全域覆盖、智能高效的治理支撑体系，破解治理难题。
本项目充分依托“太湖治理数字化平台”现有信息化成果，统筹推进蠡湖监测预警管理、数字蠡湖综合监测管理等业务模块建设。全面汇聚现有环境监测监管系统数据，接入气象、自然资源等跨部门数据，强化卫星遥感、物联感知等监测手段应用，构建天空地一体的蠡湖生态环境立体多源实时动态感知体系。运用物联网、人工智能、数字孪生等前沿技术，将各类监测数据统一接入数字太湖大数据资源中心，为蠡湖监测预警管理、数字孪生一张图、生态环境AI助手等数智化应用提供有力支撑，从而为蠡湖水生态环境深度治理供给全维度数据保障，最大限度释放监测数据价值。以此为重要抓手，稳步推进太湖流域新一轮生态文明建设与水环境深度治理工作，推动蠡湖治理模式从“被动处置”向“主动预警、精准调度、协同治理”转型，切实筑牢太湖流域生态安全屏障，助力区域生态环境质量持续改善提升。
2.建设内容
运用数字孪生、物联网、卫星遥感、人工智能等技术，基于蠡湖流域本底数据、历史监测数据、实时感知数据、跨部门业务数据等，依托太湖治理数字化平台已有的基础设施进行，建设蠡湖智慧监测“一张网”，将蠡湖湖区、入湖支流及排口等物理空间信息全面数字化，并实时、同步映射至数字孪生空间，在“数据+模型”的双轮驱动下，实现基于数字孪生的监测、预警、溯源、调度能力，对蠡湖流域开展实时态势监控、生态风险预警、污染精准溯源及跨部门协同指挥调度，为蠡湖水生态环境深度治理、水资源科学调配、生态保护修复等业务应用提供精准决策支撑。通过可视化仿真技术与蠡湖治理业务场景的深度融合，实现监测监管、预警响应、决策分析等业务成果在数字孪生平台的全景呈现。
同时，蠡湖智慧监测“一张网”是涉及多部门数据交互、多类型感知设备接入、多级别用户访问的复杂信息系统，基于现代信息系统安全保障理论，在政务云资源安全防护的基础上，部署数据库安全运维、数据防勒索、安全态势感知、API安全网关等软硬件安全设备，按照系统化、规范化的信息安全防护策略开展整体安全加固建设，并结合专业的网络安全测评、安全运维等服务，构建以安全管理体系和安全技术体系为双重支撑的信息安全保障体系，实现系统安全稳定运行的预期目标。
该项目主要包括以下几个方面的建设内容：数字孪生智能中枢建设、蠡湖监测预警管理、数字蠡湖水生态监测监管、数字蠡湖孪生一张图、生态环境AI助手、移动应用开发、网络安全系统建设、卫星遥感服务以及系统集成服务。
3.采购清单
服务部分：
	序号
	标的名称
	功能模块
	性能指标
	数量
	单位
	所属行业

	一、软件采购部分

	1
	数字孪生智能中枢
	大数据资源中心
	详见技术参数要求
	1
	套
	软件和信息技术服务业

	
	
	数字孪生平台
	
	1
	套
	软件和信息技术服务业

	
	
	业务模型管理
	
	1
	套
	软件和信息技术服务业

	
	
	设备信息管理
	
	1
	套
	软件和信息技术服务业

	2
	蠡湖监测预警管理系统
	监测监管预警
	详见技术参数要求
	1
	套
	软件和信息技术服务业

	3
	数字蠡湖水生态监测监管
	监测监管
	详见技术参数要求
	1
	套
	软件和信息技术服务业

	
	
	状况评价
	
	1
	套
	软件和信息技术服务业

	
	
	考核分析
	
	1
	套
	软件和信息技术服务业

	4
	数字蠡湖孪生一张图 
	水环境质量展示
	详见技术参数要求
	1
	套
	软件和信息技术服务业

	
	
	水生态监测一张图
	
	1
	套
	软件和信息技术服务业

	
	
	预警跟踪一张图
	
	1
	套
	软件和信息技术服务业

	
	
	GIS引擎
	
	1
	套
	软件和信息技术服务业

	
	
	模型模拟预测
	
	1
	套
	软件和信息技术服务业

	5
	生态环境AI助手
	蠡湖数字人
	详见技术参数要求
	1
	套
	软件和信息技术服务业

	
	
	垂直领域知识问答
	
	1
	套
	软件和信息技术服务业

	
	
	数据分析智能体AGENT
	
	1
	套
	软件和信息技术服务业

	
	
	生态环境智能体应用
	
	1
	套
	软件和信息技术服务业

	6
	移动综合应用开发
	移动综合应用
	详见技术参数要求
	1
	套
	软件和信息技术服务业

	
	
	生态环境APP数智化升级
	
	1
	套
	软件和信息技术服务业

	二、其他服务采购部分

	1
	卫星遥感服务
	
	详见技术参数要求
	1
	年
	软件和信息技术服务业

	2
	网络安全服务
	
	详见技术参数要求
	3
	年
	软件和信息技术服务业


货物部分：
	序号
	标的名称
	性能指标
	数量
	单位
	所属行业

	一、硬件采购部分

	1
	网络安全硬件
	详见技术参数要求
	1
	套
	软件和信息技术服务业



4详细要求
4.1软件采购部分技术参数要求
4.1.1数字孪生智能中枢
数字孪生智能中枢作为核心，负责数据分析和处理，为其他功能模块提供强大的数据支持。数字孪生智能中枢包含大数据资源中心、数字孪生平台、业务模型管理、设备信息管理等模块。
（1） 大数据资源中心
大数据资源中心主要复用太湖治理数字化平台的内容，在太湖治理数字化平台已有系统功能的基础上，实现蠡湖现场端建设所需相关点位信息及设备数据的接入等。该功能对应业务架构、应用架构、数据策略、高通量数据传输、数据接入、数据存储、数据监控、数据处理、数据挖掘、数据更新、数据共享服务、运维管理等模块进行设计。
其中数据接入需求：
	数据对象
	数据类型
	接入方式
	更新频次

	水系图
	蠡湖最新水系图，包括水库、闸坝、水源地、支流支浜等。
	外部数据接口
	每半年更新

	生态环境局自动站
	国控、省控、市控、区县控地表水自动监测点位信息、原始监测数据、质控数据、历史数据等（包括监测站的视频数据）。
	内部数据库共享
	实时更新

	生态环境局断面
	国控、省控、市控、区县控地表水自动监测点位信息、原始监测数据、质控数据、历史数据等
	内部数据库共享
	实时更新

	入河（湖）排口
	包括排污口基础信息
	内部数据库共享
	定期更新

	气象监测
	每日气象信息及未来三天天气预报。
	外部数据接口
	每日更新

	卫星遥感（气象）
	气象卫星遥感监测蓝藻水华解译信息及强度示意图。
	数据文件导入
	实时更新

	无人机巡飞视频
	蠡湖周边无人机巡飞视频
	外部数据接口
	定期


（2） 数字孪生平台
数字孪生场景构建包含孪生场景构建、数字映射、数据可视化加载、场景融合展示等模块。
借助卫星、无人机拍摄的重叠影像和地面影像，辅以必要的激光扫描，采用不同尺度不同精度的分层级建设方式，从全流域-L2级（蠡湖流域）、重点区域-L3级（蠡湖未来城）两个维度进行数字化场景建设。
数字孪生场景需求：
	场景级别
	场景说明
	精度

	L2
	用于创建各种类型的地形，如山脉、丘陵、草地、森林、河流和湖泊等自然景观。
	≤12.5 m

	L3
	重点区域选择蠡湖未来城区域，基于数据底板多源空间信息道路、河流、湖泊、植被等矢量数据，制作生成与蠡湖未来城匹配的要素模型。
	3 cm


（3） 业务模型管理
构建适合蠡湖流域实际状况的水环境预测预警模型，主要包含态势预测模型、污染负荷评估模型以及污染贡献分析模型，实现对系统构建的水环境系列模型进行注册、更新、删除等模型本身的管理，支持对模型的参数进行动态调整和对多个模型进行批量执行，还可通过设置定时任务的形式周期性运行模型。
模型的相关技术指标要求如下：
	模型技术指标
	要求

	预测能力要求
	水质的模拟预测，能根据业务需求开展未来1—7天的预测模拟

	模拟准确率要求
	本项目使用的各类模型与方法均需使用本地历史资料进行充分的本地化参数率定、校准、水质浓度预测准确度不低于60%（相对误差在±30%为预测准确）

	模型计算时间要求
	模型构建完成后，应对模型进行长时间的率定，提高模型运行的效率以及准确度，需能够达到每次流域数值预报的计算时间不超过4小时，重点河段多维预报的计算时间不超过12小时的要求，水华预测预警的计算时间不超过12小时的要求，保证模型可高效率运行


（4） 设备信息管理
设备管理模块主要复用太湖治理数字化平台的内容，在太湖治理数字化平台已有系统功能的基础上，增加蠡湖现场端建设所需要的相关点位信息及设备数据等。
4.1.2蠡湖监测预警管理
系统基于蠡湖水环境监测数据，精准识别水质超标、水位异常、蓝藻暴发等关键生态指标异常情况，同步触发预警与报警机制，报警方式覆盖消息弹窗等方式通知以确保责任人及时接收；自动对预警事件标记等级，依据严重及紧急程度智能分配处理优先级，同步记录事件核心详情，为后续分析处置提供数据支撑，同时将事件信息推送至蠡湖监测预警管理系统，实现统一调度与全流程管控，实现蠡湖监测预警管理作业流程的标准化，加强后续监管工作，提升环境治理综合水平。
4.1.3数字蠡湖水生态监测监管
系统以水生态环境质量综合评价为核心，融合多源监测数据，科学诊断水生生物生存压力，系统评估水生态系统健康状态、水生境状况、水环境质量及水资源保障能力。综合分析水生态状况，以识别水生态问题，评估水生态系统的质量和稳定性，以指导水生态保护和修复工作，改善水生态系统的健康状况。
整体功能分为监测管理、状况评价、考核分析三大类，对采集信息进行状况评价、考核分析和综合展示。
4.1.4数字蠡湖孪生一张图
数字蠡湖孪生一张图是基于数字孪生智能中枢构建的可视化综合展示平台。以L2-L3级分层三维孪生场景为空间底座，融合水环境、水生态、水资源、水安全多源监测数据，整合地理信息、水质监测、水生态等关键数据，通过孪生场景的可视化渲染与模型仿真能力，将蠡湖生态环境的“现状-预警-预测-治理”全流程映射至虚拟空间的孪生化管理工具。
1）水环境质量展示
通过虚拟仿真技术与数字流域业务应用场景的结合，实现场景元素、监测数据、业务应用成果在数字孪生平台上的全景呈现，从整体上展现蠡湖水环境质量状况，实时反映其现状和趋势变化等。包函三维实体模型、二三维立体效果展示、河湖水质渲染、一河一档、一点一档、生态环境AI助手等。
2）水环境监测一张图
基于GIS地图，实现蠡湖水生态监测调查数据以及状况评估结果的一张图展示。
3）预警跟踪一张图
支持三维实体模型场景效果呈现、监测预警识别展示、预警、水质预警（高亮显示）与污染溯源分析功能、水环境预警事件进行分类统。
4） GIS引擎
数字蠡湖孪生一张图以专业GIS引擎为底层技术基座，通过其空间数据处理与地理分析能力，为蠡湖水生态“一张图”呈现提供核心支撑。
5）模型预测
复用数字太湖项目中既有场景模拟算法成果，并结合态势预测模型、污染负荷评估模型、污染贡献分析等模型，支撑蠡湖水环境事件场景的模拟预演。
[bookmark: _Toc7786][bookmark: _Toc10771]4.1.5生态环境AI助手
[bookmark: _Toc20607][bookmark: _Toc4670]构建以蠡湖数字人为专属交互载体的生态环境AI助手，定制化需求开发与问答逻辑迭代，具备复杂查询处理能力，全面支持网页端、移动端 APP、语音等多终端交互模式，实现与用户自然流畅的语言沟通。将用户指令转化为模型工作流，自动对接底层数据库调取相关数据，调用核算分析、图表生成等工具，结合AI算法与专业模型完成态势预测、污染负荷评估、污染贡献分析等核心任务，输出可视化、专业化分析结论，为蠡湖水生态环境治理提供智能决策支撑。配套定制化蠡湖数字人形象，强化交互体验与场景适配性。
4.1.6移动综合应用
基于太湖治理数字化平台移动应用扩展的水生态监管 APP，集成水生态调查、数据展示等核心功能，可实现蠡湖水生态信息随时随地获取及采测全过程规范化管理，其水生态数据展示涵盖生物、环境、压力、综合评价四大类指标；同时，推进无锡市生态环境 APP 数智化升级，通过夯实统一时空数字底座、强化智能分析与报告生成、适配不同用户需求，挖掘数据应用价值，完善辅助决策手段，提升生态环境监管的科学化、精细化、智能化水平。
4.2硬件采购技术参数要求
本项目虽然充分复用太湖治理数字化平台项目上租赁的政务云服务和采购的态势感知平台、数据防勒索平台、数据库安全运维系统、API安全防护系统等高级防护手段。但为了进一步提高网络安全程度，针对数字蠡湖子模块采购网络安全设备与服务。
网络安全设备硬件要求设施需求如下：
	序号
	名称
	指标项以及技术参数要求
	所属系统及部署位置
	数量

	1
	路由器
	性能
	交换容量≥162Tbps，包转发率≥28000Mpps；
	网络通讯/机房
	1

	
	
	
	设备支持双主控双交换双转发架构，支持电源冗余，风扇冗余，整机线卡槽位数≥6；
	
	

	
	
	芯片
	芯片（主控CPU芯片、NP转发芯片）采用国产化自研芯片；
	
	

	
	
	配置
	主控≥2，电源≥2，100/1000Base-X-SFP 接口≥10，100/1000Base-RJ45接口≥24；
	
	

	
	
	接口
	支持50GE/25GE/10GE/GE/FE/CPOS/E1等接口类型；
	
	

	
	
	
	FlexE接口支持1G粒度的网络硬切片能力；
	
	

	
	
	IPv6演进
	支持SRv6 Policy多SID-LIST负载分担功能；
	
	

	
	
	
	支持SRv6 TE policy的ping/tracert功能；
	
	

	
	
	
	支持SRv6 TE policy的流量统计；
	
	

	
	
	可靠性
	支持IPv4/IPv6 FRR、LDP FRR、TE FRR、VPNv4/VPNv6 FRR、BGP/BGP4+ FRR、mLDPFRR, 倒换时间≤50ms；
	
	

	
	
	可维护性
	提供随流测量功能及支撑随流测量正常运行的相关功能，对业务流进行直接的丢包、时延等关键性能的检测，随流测量功能支持端到端和逐跳的检测模式，并通过telemetry上送检测数据；
	
	

	
	
	安全
	支持NAT/CGN、IPSec、MACSec等技术；
	
	

	
	
	管理
	支持Console、Telnet、SSH、SNMP等管理方式；
	
	

	
	
	质保服务
	五年原厂质保服务
	
	

	2
	交换机
	配置
	24端口光纤交换机，24端口激活，含24个16Gb/s短波SFP多模模块，含Webtools、Zoning、EGM软件授权,全光纤支持级联，单电源（固定），机架套件；
	网络通讯/机房
	2

	
	
	质保服务
	五年质保服务
	
	

	3
	磁盘阵列
	架构
	存储系统采用对称AA架构，LUN无控制器归属，能够实现控制器负载均衡，被测试存储每个控制器都有大致相同的IOPS和CPU利用率，偏差不超过5%；
	备份系统/机房
	1

	
	
	
	支持控制器扩展，最大支持≥8控；LUN和文件系统可以跨引擎（控制框）部署, 自动负载均衡；
	
	

	
	
	配置
	配置2个控制器，控制器采用多核处理器，控制器处理器总核心数≥64核；
	
	

	
	
	
	系统内总一级缓存容量配置≥256GB，且任意控制器一级缓存容量≥128GB（不含任何性能加速模块、FlashCache、PAM卡，SSD Cache、SCM等）
	
	

	
	
	
	支持配置8/16/32G FC，10/25/40/100GE，本次配置8*GE，8*10Gbps Ethernet接口（满配多模光模块），8*16GB FC接口（满配多模光模块）；
	
	

	
	
	
	本次配置≥19块8TB 企业级 HDD硬盘，配置≥5*1.92T SSD硬盘
	
	

	
	
	
	最大支持磁盘插槽个数≥800
	
	

	
	
	
	支持RAID 三盘同时故障。任意三块成员盘故障，不影响SAN和NAS业务的连续性和数据一致性
	
	

	
	
	
	支持并配置快照、QOS、双活、克隆、远程复制、异构虚拟化、CDP等软件功能；
	
	

	
	
	多路径软件
	存储系统支持厂商自研的多路径软件，支持路径故障自动切换与回切，支持链路检测和隔离。
	
	

	
	
	管理
	有功能全面，图形化的管理软件，包括：盘阵，卷管理软件。配置存储的图形化管理配置和监控软件。
	
	

	
	
	质保服务
	五年原厂质保服务
	
	

	4
	零信任访问控制系统
（信息安全产品）
	硬件性能
	SSL性能参数：最大加密流量≥300Mbps，并发用户数≥400，https并发连接数≥15000，https新建连接数≥60个/秒，IPSEC性能≥85Mbps，并发隧道数≥300。规格：1U，内存≥16G，硬盘容量≥128G SSD，接口：千兆电口≥6个、千兆光口≥2个；提供100套并发接入授权。
	网络安全系统/机房
	1

	
	
	资源发布
	要求零信任客户端软件能与我单位现有OA移动端对接，用户通过打开移动端OA软件能自动拉起零信任认证页面，无需用户手动打开零信任客户端，方便工作人员使用。
	
	

	
	
	
	支持WEB模式资源发布，可以支持基于http或https协议代理访问业务资源，支持发布IP或域名形式的后端服务器地址，支持通过域名+URL路径发布和授权应用。支持将WEB应用以免认证的形式发布。
	
	

	
	
	
	支持配置点击工作台的业务应用即可直接拉起对应的CS程序进行访问，包括但不限于浏览器、远程桌面或其他指定程序，支持Windows、macOS、统信UOS、麒麟kylin、中科方德、Ubuntu等主流操作系统；针对Windows系统，还应支持拉起CS应用时携带启动参数，自动访问管理员设定的地址；
	
	

	
	
	
	支持以私有DNS发布企业资源，无需额外购买DNS服务即可使用域名访问内网资源；支持以隧道模式发布TCP、UDP、ICMP协议资源；支持发布IP、IP范围、IP段、具体域名及通配符域名等形式的服务器地址；
	
	

	
	
	终端接入管理
	为了保障员工顺利访问经零信任隧道模式代理的业务，零信任客户端应兼容主流非国产终端，包括但不限于：Windows7（32位、64位）、Windows10（32位、64位）、Windows11（32位、64位）、MacOS10、MacOS11、MacOS12、Ubuntu、Android、iOS等非国产操作系统的终端。
	
	

	
	
	
	为强化系统认证安全性，可配置在触发异常环境的条件时，用户需完成增强认证才可登录。可配置的异常环境包括但不限于：账号首次登录、账号在该终端首次登录、账号在该地点首次登录、账号在新地点登录、账号在非常用地点登录、闲置账号登录、弱密码登录、异常时间登录等；
	
	

	
	
	
	支持管理员配置指定用户在单个代理网关上的带宽限制，可精确配置上行带宽（即客户端发送到网关的带宽）和下行带宽（即客户端从网关接收的带宽），针对不同的网关可以配置不同的带宽限制。
	
	

	
	
	
	支持本地账号密码认证、LDAP/AD认证、OAuth2.0标准协议的票据认证、CAS标准协议的票据认证、Radius账号认证、HTTPS账号认证、证书主认证、证书辅认证、短信主认证、短信辅认证、标准Radius令牌认证、第三方令牌认证、TOTP动态令牌认证等认证方式；
	
	

	
	
	业务访问安全
	支持将用户访问零信任系统的认证及策略类请求加密流量解密后镜像给外部系统，如态势感知等设备，以完善系统的用户行为审计溯源能力。
	
	

	
	
	
	为了最大程度缩小网络、业务暴露面，零信任平台需提供单包授权能力（SPA），支持UDP+TCP组合的单包授权技术，未授权用户无法连接零信任设备，无法扫描到服务端口。安全码支持共享码、一人一码和一次一码的模式，可通过短信分发安全码；
	
	

	
	
	
	动态访问控制策略支持“与”、“或”条件嵌套，并可通过单一条件或条件组的方式灵活组合嵌套，可支持的条件变量应包括但不限于：终端名称、MAC地址、终端本地IP列表、操作系统版本、终端资产类型、终端标签类型、存在指定文件、操作系统安装的补丁、运行进程、运行指定杀毒软件、运行任一杀毒软件、零信任客户端版本、安装指定软件、开启系统防火墙、开放的操作系统端口、windows操作系统注册表、用户接入城市、用户登录国家、用户登录时间、授信终端、授信域环境、异常时间登录、新地点登录、非常用地点登录等；
	
	

	
	
	
	为有效防止木马入侵系统后攻击服务器，零信任系统内置了一些常见攻击工具进程黑名单，管理员可基于内置的名单进行增减，匹配上此名单的进程访问零信任系统时会被打上标签，以方便快速定位排查问题终端；
	
	

	
	
	运维管理
	为方便管理员统筹查看管理零信任系统的整体运行状态，支持对设备自身的安全状态和策略配置进行巡检，对设备的整体状态进行打分，统计所有检查的正常项、异常项和告警项，并输出巡检报告；
	
	

	
	
	
	支持设备稳定性检查，包括系统黑匣子及核心进程的状态检测；支持CPU负载、内存负载、磁盘空间、网卡健康、硬盘健康、网卡日志、BIOS固件等硬件相关状态的检测；支持软件版本及补丁修复状态等检测；
	
	

	
	
	审计能力
	支持通过监控中心查看整体安全概览、设备运行状态、在线用户状态、异常用户信息、爆破锁定IP、闲置账号信息、业务告警信息；
	
	

	
	
	
	为便于管理员快速审计定位安全隐患，要求支持将具有异常登录行为的用户日志自动打标签为用户安全日志，用户安全日志包括但不限于：账号安全（如异常时间登录、爆破登录等）、中间人攻击、SPA安全、cookie劫持等；
	
	

	
	
	
	支持独享虚拟IP模式，可配置一个独享IP池，在独享IP池中为用户分配指定的虚拟IP地址，在独享资源池中给用户绑定的虚拟IP不会释放。为方便运维管理，应支持批量导入的方式为用户绑定虚拟IP，并支持导出查看系统配置的虚拟IP对应关系；
	
	

	
	
	质保服务
	5年原厂质保服务
	
	

	5
	下一代防火墙（信息安全产品）
	基本配置
	内存≥16G，硬盘容量≥1T，配置12个千兆电口，2个千兆光插槽；冗余电源,防火墙吞吐量≥14G，并发连接数≥300万，每秒新建连接数≥10万，应用层吞吐量≥10G，FW+IPS吞吐量≥2G，FW+AV吞吐量≥2G，FW+WAF吞吐量1G，全威胁吞吐量≥1.5G，IPSECVPN吞吐量≥1G，IPSECVPN隧道数≥2000，SSLVPN吞吐量≥500M，SSLVPN并发用户数≥3000；含入侵防御、防病毒特征库升级服务；
	网络安全系统/机房
	2

	
	
	软件
	所投产品必须为下一代防火墙，非UTM或其他产品，产品采用多核及自主知识产权的多核并行安全操作系统构成；支持多操作系统引导，出于安全性考虑，多系统需在设备启动过程中进行选择），不得在WEB维护界面中设置系统切换选项；系统具有良好的可扩展性，能够扩展支持病毒防御、入侵防御、应用识别、WEB分类库过滤、APT防御、IPSEC VPN与SSL VPN功能；
	
	

	
	
	网络接入
	支持路由、交换、虚拟线、Listening、混合工作模式；支持根据入接口、源/目的IP地址/地址对象、源/目的端口、协议、用户、应用、选路算法、探测、度量值、权重等多种条件设置策略路由；
	
	

	
	
	
	支持链路聚合，可根据源/目的mac、源/目的IP、源/目的端口、五元组、端口轮询等条件提供不少于10种链路负载算法； 
	
	

	
	
	
	支持DNS Doctoring功能，能够将来自内部网络的域名解析请求定向到真实内网资源，提高访问效率，同时支持通过配置多条 DNS Doctoring，实现内网资源服务器的负载均衡； 
	
	

	
	
	安全控制
	支持一体化安全策略配置，通过一条策略实现五元组、源MAC、域名、地理区域、应用、服务、时间、长连接、并发会话、WEB认证、IPS、AV、WAF、URL过滤、邮件安全、数据过滤、文件过滤、审计、APT等功能配置，简化用户管理； 
	
	

	
	
	
	内置P2P应用、加密应用、数据库应用、工控物联网协议等应用特征库；
	
	

	
	
	
	支持应用特征库在线或本地更新，支持自定义应用特征； 
	
	

	
	
	
	内置内容过滤功能，可对FTP上传文件、下载文件、删除文件、重命名文件、创建目录、删除目录、列出目录等信令以及邮件发件人、收件人、主题、内容、附件等进行过滤；
	
	

	
	
	
	支持将五元组、源MAC、地址范围、应用、用户等加入静态黑名单，可与URL过滤、病毒过滤、防代理功能进行联动实现动态黑名单封锁，支持静态和动态黑名单命中统计和监控； 
	
	

	
	
	
	内置防代理功能，阻断网络用户通过代理主机进行攻击、共享上网等行为；
	
	

	
	
	安全防护
	支持独立的入侵防护规则特征库，规则库支持根据攻击类型、风险等级、流行程度、操作系统等进行分类，特征总数在5000条以上；能对常见漏洞进行安全防护，兼容国家信息安全漏洞库； 
	
	

	
	
	
	支持对HTTP/SMTP/POP3/FTP/IM等协议进行病毒防御；支持至少2种专业反病毒厂商的病毒特征库，病毒特征库规模超过400万；
	
	

	
	
	
	支持独立的WAF防护模块，WAF防护特征总数在1000条以上，支持针对地址、应用设置WAF白名单，支持攻击规则搜索以及自定义； 
	
	

	
	
	
	支持DNS FLOOD防护，能对DNS QUERY FLOOD、DNS REPLY FLOOD、DNS投毒、DNS格式等攻击提供DNS REPLY源认证、源限速、目的限速、域名限速等综合防护手段； 
	
	

	
	
	
	支持NTP流量检测清洗，能对NTP REQUEST FLOOD、NTP REPLY FLOOD等攻击进行检测并提供基于NTP请求限速、NTP响应限速、源认证、会话认证的防御策略； 
	
	

	
	
	接入安全
	支持IPSec VPN功能，支持AES、DES、3DES、MD5、SHA-1等VPN加密、认证算法，支持对隧道内网络流量进行监控展示；
	
	

	
	
	
	支持SSL VPN功能，满足远程用户安全接入内网，支持windows、Android、iOS等远程客户端接入；
	
	

	
	
	系统管理
	支持多个配置文件并存，配置文件备份能力不少于4个；配置文件支持选择部分配置和全部配置导入导出；支持主、备双系统以及多个系统版本文件并存，系统版本数量不少于5个； 
	
	

	
	
	数据中心
	支持独立审计策略，可对URL地址、网页标题、网页内容、邮件行为、邮件内容、FTP上传/下载行为及文件内容进行审计； 
	
	

	
	
	
	提供完善的审计数据查询功能，可对用户访问网站、邮件收发、论坛微博、FTP、TELNET等上网行为以及用户上网流量时长等内容进行查询；
	
	

	
	
	
	支持日志本地存储，可对不同类型日志设置存储空间，支持日志外发至多个服务器，可设置日志传输协议、时间类型、日志语言、是否合并及加密传输等参数； 
	
	

	
	
	质保服务
	5年原厂质保服务
	
	

	6
	站点证书
	1.第三方可信CA颁发；（投标人须在投标时提供在国家密码管理局官网www.oscca.gov.cn-在线服务 > 行政审批结果查询-电子政务电子认证服务机构目录截图，不提供将被视为无效投标文件）
	网络安全系统/服务端
	1

	
	
	2.所签发站点证书有效期≥3年；
	
	

	7
	国密浏览器
	支持国密算法SM2、SM3、SM4。在Chrome内核、IE内核下均支持国密SSL协议
	网络安全系统/用户端
	10

	
	
	Chrome内核版本要求不低于86，该版本Chrome内核需要同时支持NPAPI、PPAPI以及WinXP操作系统；可按应用设置选用Chrome内核、IE内核，并可按应用设置IE内核版本，实现对现有业务系统的兼容性适配，支持IE/Chrome内核的自动切换与Cookie共享；
	
	

	
	
	支持HTML和CSS解析，支持JavaScrip引擎，可以正确的渲染显示页面，支持基本的浏览器操作功能；
	
	

	
	
	支持NPAPI控件；
	
	

	
	
	支持国密算法SM2、SM3、SM4，支持国密SSL协议，符合GM/T 0024-2014《SSL VPN技术规范》；
	
	

	
	
	符合GB/T 38636-2020《信息安全技术 传输层密码协议（TLCP）》；
	
	

	
	
	支持第三方电子认证中心签发的数字证书；
	
	

	
	
	支持Windows XP SP3/Windows 7/Windows 8/Windows10/Windows11系列操作系统，支持32位、64位。
	
	

	8
	SSL VPN 网关（信息安全产品）
	1、国产化硬件平台,≥2U标准架式结构，≥6个1G电口，可扩展≥4个光口，冗余电源；
	网络安全系统/网络接入区
	1

	
	
	2、支持管理员数字证书认证，支持管理员三权分立；
	
	

	
	
	3、支持国密SSL单向及双向认证功能，支持主流国际协议，包括但不限于SSL3.0、TLS1.0、TLS1.1、TLS1.2、TLS1.3；
	
	

	
	
	4、客户端支持主流Window平台/龙芯/飞腾等国产信创平台；支持不同厂商智能密码钥匙认证；支持终端和用户绑定；
	
	

	
	
	5、提供图形化的配置管理界面；支持对资源方向、使用协议、访问IP、访问端口、资源路径、目标IP及端口、是否启用URL访问控制进行设定；
	
	

	
	
	6、支持信息审计功能，能够对用户对系统的访问进行详细的记录和审计；
	
	

	
	
	7、性能参数：加解密吞吐率：≥500Mbps，转发时延：≤0.3ms，最大并发用户数：≥2000，最大并发连接数：≥2000，每秒新建连接数：≥100，管理最大资源条目数：≥1024，管理最大用户组数：≥512，管理最大用户数：≥10000；
	
	

	9
	数据加解密系统
	支持基于SM2/SM3/SM4算法的国密SSL通道与文件系统密码模块客户端通信。
	网络安全系统/机房
	1

	
	
	支持可视化客户端集中管理功能。
	
	

	
	
	支持查看所有已部署的免改造机密性保障模块和免改造完整性保障模块运行情况。
	
	

	
	
	支持管理账号分权，安全策略管理及安全审计功能。
	
	

	
	
	支持客户端日志记录、告警信息的归集、查询、统计功能。
	
	

	
	
	支持在线自定义配置机密性保护对象、自定义配置完整性保护对象。
	
	

	
	
	支持物理机/虚拟机部署。
	
	

	
	
	支持在国产芯片和操作系统上安装部署。
	
	

	
	
	单台数安文件加解密（密码模块）可以支持250台文件系统的加解密。
	
	

	
	
	能完成操作系统内置式本地加解密，无需对外发送业务数据。）
	
	

	
	
	支持应用系统免改造实现数据存储加密，不存在也不需要加解密接口开发和适配环节。
	
	

	
	
	不改变现有网络架构，不改变现有存储架构。
	
	

	
	
	支持对文件数据进行基于SM4算法的加密存储，并且对数据存储机密性保护进行集中管理。
	
	

	
	
	支持国产操作系统。
	
	

	
	
	嵌入操作系统内核，具备防杀进程、防卸载功能。
	
	

	
	
	支持从服务端配置指定客户端所在服务器的指定数据库数据目录进行全库加密。
	
	

	
	
	支持基于操作系统内核层的文件加解密，从而全面适用结构化/半结构化/非结构化数据类型。
	
	

	
	
	支持全面的透明加解密，不影响数据库检索功能，不影响数据库模糊查询功能，不影响数据库存储过程功能，不影响NFS远程数据挂载功能，不影响Docker容器数据持久化功能，不影响大数据架构HDFS分布式存储的数据组织及检索功能。
	
	

	
	
	支持一文一密，显著降低数据泄漏风险。
	
	

	
	
	加解密性能不低于1.5Gbps。
	
	

	
	
	具备可靠的的密钥全生命周期管理功能。
	
	

	
	
	能完成操作系统内置式本地完整性保护，无需对外发送业务数据。
	
	

	10
	智能密码钥匙
	标准USB设备
	网络安全系统/用户端
	10

	
	
	支持USB2.0/3.0；支持的算法包含：支持SM1/SM2/SM3/SM4并兼容支持DES/3DES/SSF33/RSA等算法；支持国际通用接口：PKCS#11、CSP；
	
	

	
	
	支持国密局智能密码钥匙SKF接口；
	
	

	
	
	支持客户端国产操作系统环境下使用；
	
	

	
	
	支持国产浏览器；
	
	

	
	
	存储空间≥256K；
	
	

	
	
	实现数字签名，私钥永不出USB key；
	
	

	
	
	SM2签名次数≥40次/秒，SM2验签次数≥25次/秒，SM1加密/解密≥15Mbps，SM4加密/解密≥16Mbps
	
	

	11
	统一身份认证（密码模块）服务
	/
	　
	1

	12
	签名验签服务
	/
	　
	1


中标单位须指派专业技术工程师，全权负责本项目相关产品的部署、安装、调试及上线适配工作。其中，零信任客户端软件需深度对接采购人现有OA移动端系统，实现一体化融合适配；用户登录OA移动端后，可自动唤起零信任认证界面，无需手动单独启动零信任客户端，简化操作流程，切实提升办公使用便捷性。
4.3服务采购技术参数要求
4.3.1卫星遥感服务
卫星遥感，是指从地面到空间各种对地球、天体观测的综合性技术系统的总称。可从遥感技术平台获取卫星数据、由遥感仪器以及信息接收、处理与分析。
依据本项目实际要求，供应商需提供卫星遥感监测服务，包含遥感数据获取、卫星遥感数据分析等。提供蓝藻水华面积、水体反演遥感解译图、岸线侵占分析图、水生植被监测图。
4.3.2网络安全服务
（1）安全服务目标
为防范化解采购单位网络安全风险，提升网络安全防护能力，确保不发生较大及以上网络安全事件，按照“谁主管、谁负责；谁运营、谁负责”的原则，依法落实网络安全技术措施，现拟购买第三方专业网络安全机构进行网络安全监测、维护等工作，保障各系统不出现安全问题和降低被安全通报的可能。
（2）服务时间
和本项目软件整体运维时间一致：3年。
（3）安全服务内容
网络安全运维服务主要涉及的检查内容和业务量如下：
	序号
	服务类型
	服务描述
	数量
	备注

	1
	网络安全资产梳理
	进行资产探测扫描，梳理出资产的IP、开放端口、安装服务、各类指纹信息（操作系统、开发语言、中间件、Web应用平台/框架及第三方软件等）等资产信息。资产数量不低于500个。
	2次/年
	每半年提交一次资产梳理报告，全年共2份报告

	2
	安全渗透测试
	模拟入侵者所用的常见手段对测试目标发起模拟入侵，通过利用各种已知漏洞识别手段充分挖掘网络层、系统层、应用层乃至业务逻辑层中可能存在且被利用的潜在威胁点，并根据实际测试情况给出切实可行的系统安全加固建议及漏洞修复建议。系统数量不低于40个。
	2次/年
	每半年提交一次渗透测试报告和复测报告，全年共4份报告

	3
	漏洞扫描
	利用漏洞扫描工具，通过对无锡太湖治理数字化平台信息系统及应用的扫描、探测等操作，直接获取到目标系统本身存在的系统、应用等方面的漏洞，并根据扫描结果形成漏洞扫描报告，为管理员指出系统所存在的漏洞及修补漏洞的解决方案。
	4次/年
	每季度提交一次安全检测报告，全年共4份，同时配合协助整改。

	4
	安全加固建议及验证
	根据安全检测服务结果，提供一年4次的网站源代码加固辅导、服务器系统加固、数据库加固服务，全面的安全加固，提升无锡太湖治理数字化平台系统整体安全性。
	4次/年
	/

	5
	应急响应服务
	当发生病毒传播、黑客攻击、网络入侵和安全故障等安全威胁事件后，迅速采取措施和行动，快速恢复系统的保密性、完整性和可用性，阻止和降低安全威胁事件带来的严重性影响。
	4次/年
	每年不少于4次应急响应，并根据实际情况出具安全事件处置及分析报告

	6
	应急演练
	为增强无锡市生态环境局及下属单位人员的安全意识，定期对信息网开展安全应急演练，提高应对网络安全突发事件的组织指挥能力和应急处置能力。
	2次/年
	每年不少于2次应急演练，提供两次应急演练报告

	7
	安全迎检协助
	针对上级或其他单位组织的网络安全专项工作检查，协助无锡市生态环境局及下属单位进行网络和数据安全检查，排查安全风险隐患，做好安全保障工作。
	2次/年
	/

	8
	安全咨询服务
	协助用户网络安全工作正常开展；提供信息安全规划、方针、策略和管理制度体系咨询服务，为信息系统安全整改和加固提供咨询和技术服务。
	1次/年
	/

	9
	网络安全意识教育培训
	基于网络安全产品和丰富的安全运维服务经验，提供2次全面深入的信息安全知识或技术方面培训，每次不低于2课时。
	2次
	/


4.3.3软件系统集成服务
供应商应提供软件系统集成服务，应确保蠡湖智慧监测“一张网”（数字蠡湖）作为太湖治理数字化平台的专题能够有效地互相通信、协作和共享数据，以实现无缝的业务流程和功能互操作，充分发挥水环境专业化平台的作用，在技术集成、数据集成、业务流程集成、安全集成等作如下要求。
技术集成：将不同的硬件设备、操作系统、数据库和软件应用程序整合在一起，确保它们能够互相通信和交互。
数据集成：供应商应确保系统中的数据能够被共享、访问和同步，以保持数据的一致性和可用性。
业务流程集成：供应商应确保数字蠡湖和太湖治理数字化平台的业务流程能够协同工作，使整个业务流程更为高效和顺畅。
安全集成：供应商应确保集成后的系统能够保持高水平的安全性，防止数据泄露或未经授权的访问。
系统集成方案的设计综合考虑现有系统的架构、技术标准、业务需求和未来的发展方向，中标供应商应详细说明系统间的接口和数据交换机制，以及介绍中间件、API等集成工具的使用。
二、实施要求
1.人力资源配置
中标供应商须成立合理的实施团队，建立健全保障项目顺利实施的各项管理制度和质量保证体系。
中标供应商须指定专职于本项目的项目经理，配置相应的项目管理、系统分析、设计、开发、测试、集成、培训、质量保证等人员，保证有足够的高素质人员参加本项目的建设，确保工程顺利实施。
参与本项目的技术人员必须具有软件开发经验，能够与用户进行良好沟通，具备相关产品集成、应用和开发的能力。
参与本项目的技术人员必须对本平台及业务系统相关业务有所熟悉。
中标供应商应根据项目建设的具体内容和整体工期要求，向采购方提交切实可行的项目工作计划。
2.质量保证
中标供应商须有针对本项目的质量保证体系和组织，并制订质量保证计划，列出项目实施过程中质量监督和保证执行的措施，要记录质量保证活动，并保存和维护这些记录。
本项目所涉及产品必须是符合国家技术规范和质量标准的合格产品，满足采购方的使用需求，并具有可靠的售后服务体系，质量可靠、使用安全。
系统的设计、开发和集成应符合现行国家计算机系统规范标准。
中标供应商须为维修和技术支持所未能解决的问题和故障提供正式的升级方案。
中标供应商有责任协助采购方解决硬件设备和软件系统在使用过程中碰到的问题，当需要时，中标供应商仍须对所提供产品本身的固有缺陷和瑕疵承担相应责任。
3.安全及保密要求
系统建设必须遵循有关国家电子政务信息安全保障体系要求，按照国家法规实施安全等级保护，加强系统信息安全管理。
4.项目交付要求
供应商在本平台正式运行前必须提供以光盘为介质的完整的安装系统，包括标准二次开发接口、运行所必需的附加软件、与应用软件有关的电子文档等。
软件开发过程中，供应商应按照软件开发要求形成全面详尽的技术资料，包括可运行的程序、过程文档以及最终技术文档，以确保技术资料的一致性和完整性，在系统正式运行前提交完整的与应用系统相关的文档。所交付的文档至少包括：系统需求分析、概要设计、详细设计、数据库设计、测试报告、使用说明书/用户手册、系统维护说明书等。各种文档应当以光盘和书面两种形式交付。
5.项目验收要求
5.1  履约验收主体：无锡市生态环境局。
5.2  履约验收时间：签订合同之日起，6个月内完成开发、测试、部署、调优等工作，具备上线运行条件并完成项目初步验收，项目初验通过之日起进入3个月试运行期，项目试运行合格，达到终验要求并征得采购人同意后进行终验。
5.3  履约验收方式：项目验收由采购人或其委托的专家对项目进行验收，验收时，中标人应无条件予以配合并提供及移交项目所需的全部资料。
5.4  履约验收程序：中标方向采购方提交验收申请，验收方案由采购方最终确定，并在一个月内由采购方组织验收。根据采购方确定的最终验收方案，完成验收。
5.5  履约验收内容和标准：以招标文件、投标文件、合同为验收依据。中标供应商应当负责在项目整体验收前将系统的全部各种相关的系统软件，各阶段开发文档，以及有关产品和系统说明书、安装手册、测试报告等文档汇集成册交付给采购方，如中标供应商不提供以上资料，采购方有权不办理项目验收程序。
5.6 中标供应商须无条件配合在签订合同前对投标产品参数、技术响应等进行核验。
6.培训要求
中标供应商应针对业务人员培训、管理维护人员制定详细的培训计划。明确各项课程内容、参与人员、教材准备等。
培训地点，培训日期、参加培训人员、培训地点由采购方组织协调，中标供应商负责配合。
7.售后服务要求
本项目整体质保期为三年，其中硬件设备提供五年原厂免费售后服务，软件提供三年免费售后服务。为确保工程在验收后正常运行，中标人为采购人的相关人员在工程完后进行免费的系统操作培训。中标人应无条件提供有关的技术咨询。中标人为采购人提供点对点服务。
中标人应成立维护小组具体承担维护服务工作，提供7×24小时服务，2小时内现场响应并到达现场，提交故障解决措施，在24小时内解决故障。业务系统发生重大故障时（影响业务正常开展），在1小时内响应并到达现场，提交故障解决措施，在12小时内解决故障。
8.知识产权要求
中标供应商保证采购方在使用其交付物、服务及其任何部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或软件著作权等知识产权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，中标供应商应承担可能发生的一切法律责任和费用。供应商承诺在项目各阶段涉及的各类产出物或交付物的知识产权均属于采购人，供应商须提供全部说明文档，进行无保留的知识转移及相关培训。
中标供应商为本项目定制开发的软件，该软件成果的全部知识产权归属采购方所有；供应商不得在未经采购方明确授权的情况下将成果转让、许可或以任何其他形式提供给其他方。



第二部分  有关说明
1. 投标总报价包括满足本项目服务要求的从项目中标起到项目正式交付以及服务期内所发生的一切费用。
2. 进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。
3. 本项目中如有被列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品的，应当按照《信息安全技术 网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构（指列入《承担网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测任务机构名录》的机构）安全认证合格或者安全检测符合要求后，方可销售或者提供。
4. 投标人必须在满足招标文件要求的基础上进行报价，如有技术偏离请于投标偏离表中说明。
5. 服务期/完工期：本项目自合同签订生效起工期9个月（含试运行3个月），硬件部署、软件开发、软件功能测试和系统联调6个月，上线试运行3个月。
6. 项目整体质保期：自项目验收合格之日起整体质保期为三年，其中硬件设备提供五年原厂免费售后服务，软件提供三年免费售后服务。
7. 付款方式：合同签订生效后十个工作日内支付合同金额的30%。系统上线试运行后十个工作日内支付合同金额的40%。系统验收合格后十个工作日内支付剩余应付款项。
8. 中标（成交）供应商按签约合同价的5%向采购人缴纳履约保证金；中标（成交）供应商也可采用电子履约保函（保险）形式提供履约担保，具体操作可登录江苏政府采购网的保险保函模块进行办理。
9. 本项目合同履行地点：无锡市，具体地点以合同书约定为准。中标方必须按采购人要求将本项目中货物送到指定地点（包括可能的分布范围），并分地实施安装调试。
10. 质量及验收：采购人根据国家有关规定、招标文件、中标方的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付货款的依据。如有质疑，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验费用，则该费用由过失方承担。政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。如有涉及采购数据中心相关设备、运维服务的，在履约验收中采购人应当对供应商提供的相关产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可以要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。
11. 根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）要求，采购人应当落实履约验收责任，依法组织履约验收工作，验收内容要包括每一项技术和商务要求的履约情况。对报价触发异常低价投标（响应）审查程序后仍中标（成交）的供应商，采购人要重点关注其履约承诺、实际履约情况等。对可以分期实施的采购项目，实行分期考核、分期验收、分期支付，及时掌握供应商履约进展。如供应商中标（成交）后无正当理由拒不签订政府采购合同的，依法予以处理；如供应商不履行合同或者未按合同约定履行合同导致验收不合格的，采购人应当依法追究其违约责任。
12. 中标供应商为残疾人福利性单位的，其《残疾人福利性单位声明函》将随中标公告同时发布，接受社会监督。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
13. 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
14. 开标后，投标人须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录“苏采云”系统，按招标文件规定时间解密后，在评标过程中保持在线，等待评标委员会的询标和评标结果，中途不得离开。如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由投标人自行承担。

第三部分  政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）
1. 本项目中如有涉及商品包装、快递包装要求的，应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。采购人在招标（采购）文件对商品包装和快递包装提出具体要求的，在政府采购合同中应当载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，中标（成交）供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。
2. 依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价。
采购产品属于《节能产品政府采购品目清单》《环境标志产品政府采购品目清单》范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。
认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。
3. 本项目中如有涉及采购数据中心相关设备、运维服务的，应当按《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2023〕7号）文件执行。招标（采购）文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。在政府采购合同中，采购人应明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。
4. 有关中小企业政策，如落实政府采购政策需满足的资格要求以及落实政府采购政策的价格调整的相关内容可详见本文件其他章节。
5. 中标、成交供应商可采用合同融资形式，中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详见政府采购网“政采贷”专栏。
6. 履约担保，是指由专业担保机构为中标、成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标、成交供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函，中标、成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。
中标、成交供应商可以采用电子履约保函形式缴纳履约保证金，具体操作可登录江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）的保险保函模块进行办理。
7. 本项目中如有涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的，投标人不得违反财政部、工信部共同发布数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的需求标准。《需求标准》详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号。在满足《需求标准》的前提下，如招标文件中有其他要求的，投标人应满足招标文件要求。采购人可在合同中约定，在履约验收管理时，可对所提供的七种软硬件进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。
8. 根据苏财办购〔2024〕1号相关要求，采购人应当严格按照政府采购法有关规定，在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项与中标、成交供应商签订政府采购合同。采购人因不可抗力原因迟延签订合同的，应当自不可抗力事由消除之日起7日内完成合同签订事宜。
政府采购合同的双方当事人不得擅自变更合同，依照政府采购法确需变更政府采购合同内容的，采购人应当自合同变更之日起2个工作日内在省级以上财政部门指定的媒体上发布政府采购合同变更公告，但涉及国家秘密、商业秘密的信息和其他依法不得公开的信息除外。
采购人原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。
9. 依据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，中标（成交）供应商应当按规定执行国家和我省VOCs含量限制标准；如非强制性标准的，应当优先提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品或者在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中优先使用低挥发性原辅材料。
10. [bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]根据《保障中小企业款项支付条例》（中华人民共和国国务院令第802号），机关、事业单位和大型企业不得要求中小企业接受不合理的付款期限、方式、条件和违约责任等交易条件，不得拖欠中小企业的货物、工程、服务款项。
机关、事业单位从中小企业采购货物、工程、服务，应当自货物、工程、服务交付之日起30日内支付款项；合同另有约定的，从其约定，但付款期限最长不得超过60日。
中小企业应当依法经营，诚实守信，按照合同约定提供合格的货物、工程和服务。
机关、事业单位和大型企业采购货物、工程、服务支付中小企业款项，应当遵守《保障中小企业款项支付条例》（中华人民共和国国务院令第802号）。
11. 根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）要求，采购人应当重点加强对信息化建设项目和耗材使用量大的复印、打印、实验、医疗等仪器设备采购项目的管理。对于信息化建设项目，采购人应当要求供应商严格落实相关开放性、兼容性标准和规范要求，按合同约定提供服务；在系统运行过程中，供应商不得在国家规定和合同约定之外以任何名义向相关服务对象收取费用。
12. 根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）要求，国有企业、民营企业、外资企业等各类经营主体平等享受对本国产品的政府采购支持政策。关于对本国产品的支持政策详见第五章，如采购项目或者采购包中仅有服务的，则该采购项目或者采购包将不涉及本国产品的支持政策。
13. 根据财库〔2026〕10号相关要求，在政府采购活动中不得采购该文中规定的相关企业生成的产品。



[bookmark: _Toc120614281]
第五章  评标方法与评标标准
第一部分  评标方法
投标人通过初审的，方可进入比较与评价程序。
比较与评价采用综合评分法。
评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评标标准分别评定投标人的分值；各投标人的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分相同且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人排名第一，以此类推，按排名先后顺序选取3名中标候选人。
提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得评审排名资格；评审得分相同的，由采购人确定其中一个投标人获得评审排名资格，其他同品牌投标人无评审排名资格。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，同上处理。

第二部分  评标标准
一、落实政府采购政策的价格调整
1.小微型企业价格扣除：本项目或采购包“落实政府采购政策需满足的资格要求”中的“中小企业政策”如为专门面向中小企业的，本项目或采购包不再享受小微型企业价格扣除政策。
1.1对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。
1.2监狱企业视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件。
1.3残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。
1.4残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
1.5如允许联合体投标的项目，且存在联合投标的，联合协议中约定，小型、微型企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，下同）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人须在《联合体各方共同投标协议》中明确，否则不得享受价格扣除。
联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业按规定享受价格扣除。
组成联合体的小微企业与联合体内其他企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除。组成联合体的法人与参加联合体的小型、微型企业之间存在投资关系的，不得享受价格扣除。投标人须在《联合体各方共同投标协议》中明确联合体各方是否存在上述关系，如未进行明确的亦不得享受价格扣除。
2.对本国产品的支持政策：根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）要求，本项目对采购本国产品给与政策支持。关于本国产品标准和本国产品标准的适用范围详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。
2.1本国产品价格扣除政策
（1）当采购项目或者采购包的采购标的仅包含单一产品时，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）当采购项目或者采购包的采购标的中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，且供应商在投标（响应）文件中对此做出承诺的，则依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
注：当采购项目或者采购包中，所有通过资格和符合性审查的有效供应商均被认定满足本国产品价格扣除政策要求时，则本项目或采购包视为仅有本国产品参与竞争的政府采购项目或采购包，对于仅有本国产品参与竞争的政府采购项目或采购包，本国产品不享受价格扣除评审优惠。
2.2注意事项
（1）提供本国产品进行投标（报价）的供应商需在其投标（响应）文件中提供《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见第六章）或财政部门会同有关部门规定的有关证明文件。供应商提供的《关于符合本国产品标准的声明函》应按要求逐一、准确填写“产品名称”、“厂名”、“生产厂址”三项信息（划删除线的地方可不用填写）。中标（成交）供应商提供的《关于符合本国产品标准的声明函》或有关证明文件将随中标（成交）结果公告进行公布。投标（响应）文件中未提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部门会同有关部门规定的有关证明文件的，将被视同提供了非本国产品，将不得享受本国产品价格扣除政策。
评标（评审）过程中，如发现供应商在《关于符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《关于符合本国产品标准的声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定和招标（采购）文件要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。将不得享受本国产品价格扣除政策。
（2）当采购项目或者采购包中含有多种产品，除按上述要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》外，供应商还应在《分项报价表》中进行承诺（格式见第六章），本项目或采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例数值。比例达到80%以上时根据相应要求进行价格扣除，比例数值未达到80%，或供应商未填写比例数值的，将被视同提供了非本国产品，将不得享受本国产品价格扣除政策。
其中，“符合本国产品标准的产品成本之和”是指本项目或采购包中符合本国产品标准的货物成本之和；“全部产品成本之和”是指货物或服务项目（或者采购包）中包含的全部货物、服务产品的成本之和。
（3）对于非专门面向中小企业的采购项目或采购包，既有本国产品也有非本国产品参与竞争，且提供本国产品的供应商同时为小微企业的，应按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》规定，对该供应商的产品同时给予支持本国产品和小微企业产品的价格评审优惠。相关价格评审扣除优惠，均应该在供应商原始报价基础上计算，用扣除后的价格参与评审。
即，当小微型企业价格扣除政策和本国产品价格扣除政策同时享受时，按以下计算方式进行计算：
供应商参与评审的报价=供应商投标总报价×[1-（小微型企业价格扣除+本国产品价格扣除）]
例如，供应商总报价1000000元，经认定可以享受小微型企业价格扣除政策以及本国产品价格扣除政策的，则该供应商参与评审的报价为：
1000000×[1-（10%+20%）]=700000元

二、评分标准
特别注意：本项目采用暗标形式，投标人须对商务部分和技术部分分别进行制作。其中技术部分属于暗标，投标人在制作技术部分相关内容时不得有体现投标人身份的内容，否则投标无效。
（一）商务部分（55分）
1. 价格（10分）：
采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×价格权值×100。
因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。关于价格扣除详见本章第二部分“一、落实政府采购政策的价格调整”。
2. 项目人员配置情况（10分）：考察投标人为本项目配备的人员情况，人员以填列的《项目人员配置清单》为准（格式见附件），并按评分标准要求提供相应证明材料及表格要求提供所填人员社保证明，否则不得分。
2.1 项目负责人（4分）：为本项目配置的项目负责人具备有效期内信息系统项目管理师证书得1分，具备有效期内ITSS-IT服务项目经理证书得1分，具备环保工程师证书的得1分，具备有效期内信息安全工程师证书或注册信息安全工程师证书 (CISP)得1分，本项最高得4分，需提供有效证书扫描件。
2.2 项目组成员（6分）：拟派项目组成员（除项目负责人外）具备有效期内的系统架构设计师（高级）证书得1分、软件设计师证书得1分、数据库系统工程师证书得1分、信息安全工程师证书或注册信息安全工程师证书(CISP)得1分、环保工程师证书得1分、系统集成项目管理工程师得1分，本项最高得6分，需提供有效证书扫描件。
注：项目组成员中同一人具有上述多种证书的，只计算一次得分，同一种证书也只计分一次，均不重复得分。
3. 投标人综合情况（9分）：
3.1 企业体系认证与专业技能证书（2分）：投标供应商具有有效期内质量管理体系认证得1分，具有有效期内信息安全管理体系认证证书的得1分。本项最高得分2分。（须提供有效证书扫描件，未按要求提供不得分）
[bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK11][bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK6]3.2 企业专业技术实力（4分）：投标供应商具备软件著作权证书，并且证书所载明的软件名称、用途需与信息化系统建设和人工智能直接相关，无关联性的证书不得分：智慧环保大数据平台、生态环境APP、元数据管理系统、大语言模型的智能问办系统、基于人工智能的知识问答学习系统、多轮对话问办Agent系统、零代码AI训推平台、AI工作流编排引擎等。每提供1个得0.5分，本项最高得4分。（须提供有效证书扫描件，未按要求提供不得分）
3.3 业绩（3分）：投标供应商自2023年1月1日以来（以合同签订日期为准）承担过同类项目业绩，有一个得1分，本项最高得3分。（须提供合同扫描件，未按要求提供不得分）。
4. 产品能力（12分）：
4.1 GIS平台能力（4分）：
提供统一的空间数据接入、存储、管理、服务、可视化以及开放共享为一体的地理信息技术平台，以便快速灵活构建轻量化数字地图基座，助力业务快速接入地理信息能力，实现时空广泛互联、时空深度应用、价值服务开放的目标。国产化GIS平台需满足以下参数要求：
4.1.1 软件为符合自主可控要求的软件，具备完全自主产权，不接受国外以任何形式授权或源代码转让给国内的软件产品，须提供政府部门颁发的自主创新产品证书复印件，本项满足得1分。
4.1.2 投标人承诺：拟投GIS平台可支持Linux、Windows等主流操作系统；支持麒麟、中科方德、红旗、统信UOS、新支点和腾讯云等国产操作系统；支持x86、ARM等主流 CPU 架构；支持鲲鹏、飞腾、龙芯、兆芯、海光等主流国产自主可控CPU，并在中标后可提供所投GIS平台与所支持的国产化操作系统和国产化CPU加盖双方公章的兼容性认证材料复印件。须提供承诺函（格式见附件十二），满足得0.5分，不提供承诺函不得分。
4.1.3 投标人承诺：拟投GIS平台可支持文件型、关系型、NoSQL等多种类型数据库；支持瀚高、达梦、金仓、神州通用、星环、崖山、海量和AntDB等主流国产数据库，并在中标后可提供所投GIS平台与所支持的国产化数据库加盖双方公章的兼容性认证材料复印件。须提供承诺函（格式见附件十二），满足得0.5分，不提供承诺函不得分。
4.1.4投标人承诺：拟投GIS平台可支持主流中间件部署，包括：Tomcat、GlassFish、WebSphere、JBoss、WebLogic以及国产中间件东方通、金蝶、普元、中创等，并在中标后可提供所投GIS平台与所支持的国产化中间件加盖双方公章的兼容性认证材料复印件。须提供承诺函（格式见附件十二），满足得0.5分，不提供承诺函不得分。
4.1.5 全面支持CH/T 9040-2023 《空间三维模型瓦片数据格式》标准 (S3M)。提供自然资源部发布该行业标准的自然资源标准化信息服务平台官网的查询截图，本项满足得0.5分。
4.1.6 GIS平台支持服务器端的地图服务和数据服务的聚合，聚合后的服务可作为一个服务对外提供访问，聚合地图服务来源包括地图瓦片包，包括 WMS、WMTS、WFS、WCS服务;地图服务聚合后，支持发布为地图REST 服务、WMS 服务、WMTS 服务等。提供软件功能截图，本项满足得0.5分。
4.1.7 支持基于Keycloak进行认证授权，实现云边端之间统一的账户管理，支持云平台之间的单点登录，支持授权第三方应用登录云GIS服务器。提供功能截图，本项满足得0.5分。
注：需按要求提供相关证明文件，未提供有效证明材料或证明材料中内容与所填报指标不一致的不得分。
4.2 磁盘阵列支持SSD硬盘寿命监控功能（2分）：磁盘阵列具有SSD硬盘寿命监控功能，并能够在系统中显示每一块SSD硬盘的磨损度以及预估剩余寿命。
按要求提供相关功能截图得2分，未提供有效证明材料或证明材料中内容与指标不一致的不得分。
4.3 零信任访问控制系统（3分）：
4.3.1 支持通过票据共享的方式跟统一身份认证系统进行单点登录对接（1分）：零信任访问控制系统支持通过票据共享的方式跟统一身份认证系统进行单点登录对接，以间接实现业务系统的单点登录对接。为了适应多种身份认证系统获取票据的方式，票据共享应至少支持反向OAuth对接及票据注入等模式。
4.3.2 支持配置用户的CDN作为零信任客户端下载地址（1分）：支持配置用户的CDN作为零信任客户端下载地址，当客户端通过CDN加速等代理方式接入访问业务系统时，支持获取CDN加速前的访问IP。
4.3.3 支持提供开放的API功能（1分）：支持提供开放的API功能，管理员可以在控制台创建API KEY，供第三方安全设备或单位自有安全分析平台对接；
按要求提供相关功能截图，最高得3分，未提供有效证明材料或证明材料中内容与指标不一致的不得分。
4.4 下一代防火墙（3分）
4.4.1 内置行为分析功能（1分）：支持内置行为分析功能，可对新建连接数、并发连接数、流量等数据进行统计分析，建立业务行为基线，对异常行为进行告警；支持行为分析监控展示，可展示不同行为分析策略的实时和基准数据趋势。
4.4.2内置暴力破解检测引擎（1分）：支持检测telnet、ftp、mysql、smb、rlogin、ssh、rdp、imap、pop3、smtp等10种协议，支持将暴力破解源IP添加到动态黑名单。
4.4.3 支持独立的DNS安全模块（1分）：可对用户端进行DNS报文检查、DGA检测、DNS反射放大检测，可对服务端进行DNS报文检查、NX防御、DNS QUERY FLOOD防御、DNS REPLY FLOOD防御；DNS安全模块能生成动态非法地址表、动态非法域名表和静态可信地址表；能对域名请求和域名解析情况进行排名统计。
按要求提供相关功能截图，最高得3分，未提供有效证明材料或证明材料中内容与指标不一致的不得分。
5. 节能、环保产品（2分）：依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》和财政部、生态环境部发布的《环境标志产品政府采购品目清单》，投标人能够提供所投产品为政府采购节能（政府强制采购节能产品除外）产品的得1分、能够提供所投产品为环保产品的得1分（投标时须提供所投产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件、环境标志产品认证证书复印件，否则不得分）。
6. 演示（12分）：演示必须是目前正在运行的真实环境或模拟环境，不得使用PPT演示稿或录屏、截图等其他方式演示。演示时间不超过20分钟，无演示不得分。本项目演示为投标人在线提供演示，投标人无需到现场，关于在线演示操作，详见《操作手册》。投标人提供演示的须自行配备好演示所需设备（包括：电脑、摄像头、耳机、麦克风、网络环境等），并确保有人随时响应演示请求以及演示时网络的通畅，不能按时响应演示请求的视为无演示，不得分。
6.1 大模型知识平台功能（5分）：
6.1.1 支持对PDF中的表格和公式内容进行问答；支持分章节展示从docx文档中抽取出的表格。全部按要求进行演示的得1分，演示功能不全的得0.5分；与需求演示不匹配或未进行演示的，不得分。
6.1.2 支持AI增强检索，并根据检索结果生成思维导图，思维导图与AI检索结果具备相关性；生成的思维导图层级不少于3级，且支持下载为图片。全部按要求进行演示的得1分，演示功能不全的得0.5分；与需求演示不匹配或未进行演示的，不得分。
6.1.3 在AI增强检索结果中，支持在部分句尾或段尾以序号标注来源文档，且来源文档内容与生成内容具备相关性；支持在AI增强检索结果中高亮标注出带有来源文档的语句，支持点击查看句尾或段尾来源文档的详细内容，支持翻页浏览。全部按要求进行演示的得1分，演示功能不全的得0.5分；与需求演示不匹配或未进行演示的，不得分。
6.1.4 支持以图形化界面（节点-边形式）对知识图谱进行可视化预览，包括缩放、拖拽、搜索等基本交互功能，支持在可视化图谱中直接点击任一实体节点，查看或修改其名称、属性值等信息：支持手动新增、删除或调整图谱中的实体、属性及关系，并保存编辑结果。全部按要求进行演示的得1分，演示功能不全的得0.5分；与需求演示不匹配或未进行演示的，不得分。
6.1.5 智能问数助手：支持记忆能力，支持多数据源接入，支持针对用户问题生成可视化的分析图表。全部按要求进行演示的得1分，演示功能不全的得0.5分；与需求演示不匹配或未进行演示的，不得分。
6.2 数字孪生平台（7分）：
6.2.1 系统提供图层管理功能，实现对不同子场景的分级管理与加载，包括水系图层、三维模型图层、矢量图层、行政区划图层等。矢量图层支持样式编辑、按条件过滤等功能。全部按要求进行演示的得2分，演示功能不全的得1分；与需求演示不匹配或未进行演示的，不得分。
6.2.2 支持定位拾取、空间测量、卷帘对比、场景特效、场景飞行、多时相、在线标绘功能。全部按要求进行演示的得1分，演示功能不全的得0.5分；与需求演示不匹配或未进行演示的，不得分。
6.2.3 支持展示蠡湖高保真孪生场景示例，场景内容需精准还原蠡湖流域水域、路网、建筑群等宏观要素的轮廓与空间关系，实现基础设施小品及材质物理质感的高精度还原，并展示实时光影与动态水面效果。全部按要求进行演示的得2分，演示功能不全的得1分；与需求演示不匹配或未进行演示的，不得分。
6.2.4 支持多种方式查询，包括类别查询、空间查询和关联查询，查询结果均列表显示并在场景地图上标注其位置。类别查询按类别检索；空间查询支持手动绘制、自定义上传文件、自定义范围三种方式检索；关联查询以当前要素为起点查询周边指定范围内要素。全部按要求进行演示的得1分，演示功能不全的得0.5分；与需求演示不匹配或未进行演示的，不得分。
6.2.5 提供后台管理功能，聚焦系统配置与运维管理，包括用户管理、角色管理、菜单管理、专题管理、字段管理、飞行管理、图标管理、日志管理、视频场景配置、要素统计配置。全部按要求进行演示的得1分，演示功能不全的得0.5分；与需求演示不匹配或未进行演示的，不得分。


（二）技术部分（45分）
注：技术部分属于暗标，投标人在制作技术部分相关内容时不得有体现投标人身份的内容，否则投标无效。
7. 项目方案（45分）：考察投标人项目技术方案，在响应采购文件需求的基础上对下列各部分进行评价，要求体现科学合理性、条理性、可行性、完善性、针对性，无方案不得分。
7.1 项目背景及现状理解（2分）：投标人需对本项目的项目背景、当前现状等进行深入分析，包括①项目背景、②信息化现状、③存在的问题、④差距分析等，形成方案。
方案完整，科学合理，设计清晰详细，完全符合本项目需求，且能够提供上述4项全部方案的，得2分；方案较完整，科学合理性较强，设计较清晰详细，能够符合本项目需求，能够提供上述2-4项方案的，得1分；方案完整性、科学合理性、设计的清晰详细程度等只能基本满足要求，能够提供上述1-4项方案的，得0.5分；无方案的，不得分。
7.2 项目整体需求理解（2分）：投标人需对本项目的需求进行深入理解，形成方案。重点突出①项目整体的建设需求、②与现状系统对接融合需求、③与现场终端对接需求、④对关键业务流程的理解。
方案完整，科学合理，设计清晰详细，完全符合本项目需求，且能够提供上述4项全部方案的，得2分；方案较完整，科学合理性较强，设计较清晰详细，能够符合本项目需求，能够提供上述2-4项方案的，得1分；方案完整性、科学合理性、设计的清晰详细程度等只能基本满足要求，能够提供上述1-4项方案的，得0.5分；无方案的，不得分。
7.3 项目整体架构方案（2分）：投标人对项目整体架构进行设计，形成方案，重点突出①系统整体体系架构设计、②整体技术架构、③整体部署架构、④关键技术路线。
方案完整，科学合理，设计清晰详细，完全符合本项目需求，且能够提供上述4项全部方案的，得2分；方案较完整，科学合理性较强，设计较清晰详细，能够符合本项目需求，能够提供上述2-4项方案的，得1分；方案完整性、科学合理性、设计的清晰详细程度等只能基本满足要求，能够提供上述1-4项方案的，得0.5分；无方案的，不得分。
7.4 项目难点与风险分析（2分）：为保证项目高质量完成，投标人需重点分析本项目的难点与风险点并提出解决方案，包括①本项目难点、②本项目风险点、③本项目的难点应对方案、④本项目风险点应对方案等内容。
方案完整，科学合理，设计清晰详细，完全符合本项目需求，且能够提供上述4项全部内容，得2分；方案较完整，科学合理性较强，设计较清晰详细，能够符合本项目需求，能够提供上述2-4项内容，得1分；方案完整性、科学合理性、设计的清晰详细程度等只能基本满足要求，能够提供上述1-4项方案的，得0.5分；无方案的，不得分。
7.5 项目现场终端对接技术方案（5分）：投标人对现场终端的技术对接形成方案，包括①现场终端的监测场景、②设备类型、③安装布点、④建设进度、⑤数据协议、⑥数据接入方式等。
方案完整，科学合理，设计清晰详细，完全符合本项目需求，且能够提供上述6项全部方案的，得5分；方案较完整，科学合理性较强，设计较清晰详细，能够符合本项目需求，能够提供上述3-6项方案的，得3分；方案完整性、科学合理性、设计的清晰详细程度等只能基本满足要求，能够提供上述1-6项方案的，得1分；无方案的，不得分。
7.6 “太湖治理数字化平台”对接融合方案（5分）：投标人对本项目与现有“太湖治理数字化平台”的对接融合形成技术方案，主要包括①需明确表述如何依托“太湖治理数字化平台”大数据资源中心完成本项目所需数据以及本项目产生成果数据的数据交换与共享，应包含②数据来源（行政层级省、市、县，平行委办局，以及需对接应用）、③数据类型、④数据频次以及相应对接方式等。
表述清晰，符合实际业务需求，对各层级、各应用的数据来源以及对接方式的描述符合实际数据情况和数据管理规范，对统一规范管理表述符合实际需求且能够提供上述4项全部方案的，得5分；表述基本清晰，基本符合实际业务需求，对各层级和各应用数据情况以及数据对接方式描述基本符合实际，统一规范管理表述基本符合实际需求且基本合理，能够提供上述2-4项方案的，得3分；描述不符合实际情况，统一规范管理欠缺，不符合实际业务需求，能够提供上述1-4项方案的，得1分；无方案的，不得分。
7.7 APP整合技术方案（4分）：本项目移动端需依托无锡生态环境APP建设，作为子模块进行拓展增加，投标人对移动端的整合形成技术方案，主要包括①设计元素风格、②技术架构、③交互方式、④技术规范、⑤新增功能整合方式等。
方案完整，科学合理，设计清晰详细，完全符合本项目需求，且能够提供上述5项全部方案的，得4分；方案较完整，科学合理性较强，设计较清晰详细，能够符合本项目需求，能够提供上述2-5项方案的，得2分；方案完整性、科学合理性、设计的清晰详细程度等只能基本满足要求，能够提供上述1-5项方案的，得1分；无方案的，不得分。
7.8 各分项系统设计方案（16分）：投标人对本项目各分项系统建设进行详细设计，包括结构设计、功能设计等。
7.8.1 数字孪生智能中枢（3分）：投标人应提供数字孪生智能中枢的详细设计方案，包括①结构设计、②功能设计、③接口设计等。
方案完整，科学合理，设计清晰详细，完全符合本项目需求，且能够提供上述3项全部方案的，得3分；方案较完整，科学合理性较强，设计较清晰详细，能够符合本项目需求，能够提供上述2-3项方案的，得2分；方案完整性、科学合理性、设计的清晰详细程度等只能基本满足要求，能够提供上述1-3项方案的，得1分；无方案的，不得分。
7.8.2 蠡湖监测预警管理（3分）：投标人应提供蠡湖监测预警管理的详细设计方案，包括①结构设计、②功能设计、③接口设计等。
方案完整，科学合理，设计清晰详细，完全符合本项目需求，且能够提供上述3项全部方案的，得3分；方案较完整，科学合理性较强，设计较清晰详细，能够符合本项目需求，能够提供上述2-3项方案的，得2分；方案完整性、科学合理性、设计的清晰详细程度等只能基本满足要求，能够提供上述1-3项方案的，得1分；无方案的，不得分。
7.8.3 数字蠡湖水生态监测监管（3分）：投标人应提供数字蠡湖水生态监测监管的详细设计方案，包括①结构设计、②功能设计、③接口设计等。
方案完整，科学合理，设计清晰详细，完全符合本项目需求，且能够提供上述3项全部方案的，得3分；方案较完整，科学合理性较强，设计较清晰详细，能够符合本项目需求，能够提供上述2-3项方案的，得2分；方案完整性、科学合理性、设计的清晰详细程度等只能基本满足要求，能够提供上述1-3项方案的，得1分；无方案的，不得分。
7.8.4 数字蠡湖孪生一张图（2分）：投标人应提供数字蠡湖孪生一张图的详细设计方案，包括①结构设计、②功能设计、③接口设计等。
方案完整，科学合理，设计清晰详细，完全符合本项目需求，且能够提供上述3项全部方案的，得2分；方案较完整，科学合理性较强，设计较清晰详细，能够符合本项目需求，能够提供上述2-3项方案的，得1分；方案完整性、科学合理性、设计的清晰详细程度等只能基本满足要求，能够提供上述1-3项方案的，得0.5分；无方案的，不得分。
7.8.5 生态环境AI助手（3分）：投标人应提供生态环境AI助手的详细设计方案，包括①结构设计、②功能设计、③接口设计等。
方案完整，科学合理，设计清晰详细，完全符合本项目需求，且能够提供上述3项全部方案的，得3分；方案较完整，科学合理性较强，设计较清晰详细，能够符合本项目需求，能够提供上述2-3项方案的，得2分；方案完整性、科学合理性、设计的清晰详细程度等只能基本满足要求，能够提供上述1-3项方案的，得1分；无方案的，不得分。
7.8.6 移动综合应用（2分）：投标人应提供移动综合应用的详细设计方案，包括①结构设计、②功能设计、③接口设计等。
方案完整，科学合理，设计清晰详细，完全符合本项目需求，且能够提供上述3项全部方案的，得2分；方案较完整，科学合理性较强，设计较清晰详细，能够符合本项目需求，能够提供上述2-3项方案的，得1分；方案完整性、科学合理性、设计的清晰详细程度等只能基本满足要求，能够提供上述1-3项方案的，得0.5分；无方案的，不得分。
7.9 项目网络安全方案（3分）：投标人对本项目网络安全设计形成方案，包括①网络安全现状与整体安全架构设计、②安全渗透测试方案、③应急响应服务方案、④网络安全意识教育培训方案、⑤应急演练方案等内容。
方案完整，科学合理，设计清晰详细，完全符合本项目需求，且能够提供上述5项全部方案的，得3分；方案较完整，科学合理性较强，设计较清晰详细，能够符合本项目需求，能够提供上述2-5项方案的，得2分；方案完整性、科学合理性、设计的清晰详细程度等只能基本满足要求，能够提供上述1-5项方案的，得1分；无方案的，不得分。
7.10 项目实施方案（2分）：为了保证项目顺利推进，要求提供详细的项目实施管理方案，内容包括但不限于①实施的管理制度、②项目范围控制、③项目进度控制、④项目风险控制、⑤项目资源控制等内容。
方案完整，科学合理，设计清晰详细，完全符合本项目需求，且能够提供上述5项全部方案的，得2分；方案较完整，科学合理性较强，设计较清晰详细，能够符合本项目需求，能够提供上述2-5项方案的，得1分；方案完整性、科学合理性、设计的清晰详细程度等只能基本满足要求，能够提供上述1-5项方案的，得0.5分；无方案的，不得分。
7.11 售后服务方案（2分）：售后服务方案包括但不限于①服务体系、②服务内容、③应急处理方案、④软件售后服务承诺，服务承诺包括但不限于响应时间、专业技术人员保障等。
方案完整，科学合理，设计清晰详细，完全符合本项目需求，且能够提供上述4项全部方案的，得2分；方案较完整，科学合理性较强，设计较清晰详细，能够符合本项目需求，能够提供上述2-4项方案的，得1分；方案完整性、科学合理性、设计的清晰详细程度等只能基本满足要求，能够提供上述1-4项方案的，得0.5分；无方案的，不得分。

第六章  投标文件内容与格式
[bookmark: _Hlt26671244][bookmark: _Toc26554094][bookmark: _Toc49090576][bookmark: _Toc120614282][bookmark: _Hlt26955039]第一部分  投标文件内容
一、资格证明文件
	序号
	评审项目及评审要求
	审查因素

	1
	具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照或相关部门的登记证明文件（投标人如是允许以分支机构身份参加投标的，提供投标人分支机构的营业执照；投标人如是自然人情形的，提供有效身份证证明）。
	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

	2
	《授权委托书》（给定格式；投标人如是自然人情形的，可不提供）。
	

	3
	投标人近一年中任意一个月份（不含投标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告（投标人如是自然人情形的，没有经审计的财务报告的，可以提供银行出具的资信证明）。
	

	4
	投标人近一年中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）。
	

	5
	投标人近一年中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）。
	

	6
	《资格声明函》（给定格式）。
	

	7
	满足中小企业政策的证明文件（如有中小企业政策要求的）。
	落实政府采购政策需满足的资格要求，详见第一章《投标邀请》

	8
	本项目要求的特定资格证明文件（如有特定资格要求的）。
	特定资格要求，详见第一章《投标邀请》

	9
	《联合体协议》（如接受联合体投标且投标人为联合体时须提供，格式自拟）。


说明：
（1） 上述资格证明文件1～6项必须全部按要求提供（有给定格式的，必须按给定格式的要求正确填报并提供，相应格式见本章第二部分），否则投标文件无效。如遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明材料。其中第3、4、5项如遇有国家相关政策规定可不具备的（如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金等），必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明材料；如因新成立确无法提供的，可以不提供。
按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。
（2） 上述资格证明文件第7项，如本项目落实政府采购政策需满足的资格要求中有中小企业政策要求的（详见第一章《投标邀请》），必须提供相应证明文件，否则投标文件无效。
专门面向中小企业，是指专门面向中型、小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位；专门面向小微企业，是指专门面向小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位。中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位所提供的相应证明材料参见第五章“落实政府采购政策的价格调整”。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业；联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
（3） 上述资格证明文件第8项，如本项目有特定资格要求的（详见第一章《投标邀请》），须提供相应的特定资格证明文件。
（4） 上述资格证明文件第9项，如本项目接受联合体投标的（详见第一章《投标邀请》），且投标人为联合体时，必须提供《联合体协议》（格式自拟，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作），否则投标文件无效。
如项目接受联合体投标且投标人为联合体时，上述资格证明文件中：第2、6项可由联合体主体单位（即联合体牵头人）代表联合体提供；第1、3、4、5、7（如有要求）、8（如有要求）项，联合体各方均须提供。

二、符合性证明文件及其他证明文件
（一）符合性证明文件
	序号
	评审项目及评审要求
	审查因素

	1
	投标函（给定格式）
	商务符合性

	2
	承诺书（给定格式）
	

	3
	开标一览表（“苏采云”系统中给定格式）
	报价符合性

	4
	分项报价表（给定格式）
	

	5
	投标偏离表（给定格式）
	技术符合性

	6
	《采购需求》中要求提供的证明材料（如有）
	


说明：
（1） 上述符合性证明文件第1～5项必须按要求全部提供（有给定格式的，必须按给定格式的要求正确填报并提供，相应格式见本章第二部分），否则投标文件无效。
（2） 上述符合性证明文件第6项，《采购需求》中如有要求提供证明材料的，须按要求提供，否则投标文件无效。
（3） 如项目接受联合体投标，且投标人为联合体时，上述符合性证明文件及其他证明文件第1～5项可由联合体主体单位（即联合体牵头人）代表联合体提供。第6项按《采购需求》中的相应要求（如有）进行提供。

（二）其他证明文件
1.《评标方法与评标标准》中涉及的证明文件。
2.投标人认为如有其他应附的文件可自拟并自行添加。

第二部分  投标文件格式
一、封面格式（参考格式）：


投  标  文  件




项目编号：JSZC-320200-JZCG-G2026-0058
项目名称：蠡湖智慧监测“一张网”（数字蠡湖）项目（软件部分）
投 标 人：
日    期：

二、授权委托书（给定格式）：
授权委托书
我公司（单位、联合体）针对JSZC-320200-JZCG-G2026-0058项目，兹授权：
被授权人的姓名：      ；性别：    ；年龄：    ；职务：      ；
被授权人的身份证号码：                  ；联系方式：          ；
为我方合法代理人，以本单位名义全权处理针对本次项目的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同以及其他一切与该项目采购有关的事务。
本授权委托书自授权之日起生效，在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权委托书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。
特此授权委托。
授权日期：    年    月    日                     投标人名称（盖章）：
法定代表人签字或盖章：                     被授权人签字或盖章：        
投标文件中须提供本授权委托书中的被授权人有效身份证复印件；如被授权人为法定代表人（或以下说明所述的单位负责人）时，则提供法定代表人（或以下说明所述的单位负责人）有效身份证复印件。

说明：
（1） 若投标人为事业单位或其他组织或分支机构（仅限招标文件注明允许分支机构投标情形的），则法定代表人处的签字人可为单位负责人。
（2） 当被授权人为法定代表人（或上述情况的单位负责人）时，被授权人相关内容填报为法定代表人（或上述情况的单位负责人）信息，“被授权人签字或盖章”处可不用再重复签字或盖章。
（3） 供应商为自然人情形的，可不提供本《授权委托书》。
（4） 被授权人为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。

三、资格声明函（给定格式）：
[bookmark: 报价方关于资格的声明函（格式）]资格声明函

无锡市公共资源交易中心：
我公司（单位、联合体）针对本次项目JSZC-320200-JZCG-G2026-0058进行投标，并作如下声明
1.我公司（单位、联合体）参加本次项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法（因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）记录。
2.本公司（单位、联合体）具备本次项目履行合同所必需的设备和专业技术能力。
3.本公司（单位、联合体）无被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
我公司（单位、联合体）针对本次项目的上述声明以及投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位、联合体）愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人名称（盖章）：

四、政府采购政策相关声明函（给定格式）：
中小企业声明函（服务）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；
2. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。
企业名称（盖章）：
日　　　　　　期：

注：（1）项目技术要求中如对本项目标的及其所属行业进行逐一列明的，投标人须根据项目技术要求中所列明的标的及其所属行业逐一进行填报。根据本《中小企业声明函》类型，项目属性为服务类的，只需按项目技术要求中的服务部分标的及其所属行业逐一进行填报，“企业名称”应填报为提供该项服务的承建（承接）商。专门面向中小企业的项目投标人未按上述要求逐一进行填报的将被视为无效投标文件；非专门面向中小企业的项目投标人未按上述要求逐一进行填报的将不进行中、小、微型企业认定。
（2）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
（3）中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

关于符合本国产品标准的声明函
 
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
 
公司（单位）名称（盖章）：          
日期：　     年　  月　  日          
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
注：划删除线的地方无需填写。



五、残疾人福利性单位声明函（给定格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


单位名称（盖章）：
日  期：

六、投标函（给定格式）：

投标函
致无锡市公共资源交易中心：

我方收到贵方JSZC-320200-JZCG-G2026-0058招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此项目的投标。
1、 我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。
2、 我方愿意提供无锡市公共资源交易中心在招标文件中要求的文件、资料。
3、 我方同意按招标文件中的规定，从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
4、 如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。
5、 我方完全同意招标文件规定的决定中标者的方式。
6、 我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法律法规和合同条款履行自己的全部责任。
7、 我方已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
8、 如我方在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则接受政府采购监督管理部门的处理。
9、 如果我方被确定为中标供应商，我方愿意按采购人要求交纳履约保证金。且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。
10、 我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其他供应商或者交易中心恶意串通、决不向采购人、交易中心工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

电话：              ；传真：               ；邮编：               
通讯地址：                                                        
投标人名称（盖章）：

七、承诺书（给定格式）：
承诺书
                              （投标人名称）针对本项目JSZC-320200-JZCG-G2026-0058在此承诺：
1.本公司（单位、联合体）对本项目所提供的货物均为原厂全新合格产品，提供的服务符合招标文件要求。
2.本项目中如有涉及商品包装、快递包装要求的，本公司（单位、联合体）对于中标产品的包装将严格按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。
3.本项目中如有涉及数据中心相关设备、运维服务的，本公司（单位、联合体）将按《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2023〕7号）文件执行；所提供的数据中心相关设备、运维服务均符合《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的指标及标准。
4.依据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，本公司（单位、联合体）将按规定执行国家和我省VOCs含量限制标准；如非强制性标准的，本公司（单位、联合体）将优先提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品或者在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中优先使用低挥发性原辅材料。
5.根据财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号（简称《需求标准》）规定，本项目中如有涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的，本公司（单位、联合体）将所投产品符合相关要求和标准。在满足《需求标准》的前提下，如招标文件中对七种软硬件有其他要求的，本公司（单位、联合体）所投产品将满足招标文件要求。如采购人在合同中约定，在履约验收管理时，对所提供的七种软硬件进行验收，且必要时将委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证的，本公司（单位、联合体）将予以配合。
6.本公司（单位、联合体）在投标文件中提供的材料真实有效。包括但不限于财务状况报告、依法缴纳税收和社会保障资料的相关材料；履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；项目业绩、技术参数、检验检测报告、人员证书等。

……（投标人如有其他承诺的可在此处添加）

如违背上述承诺，本公司（单位、联合体）将承担一切法律责任。

投标人名称（盖章）：

八、开标一览表：

开标一览表

 项目编号：JSZC-320200-JZCG-G2026-0058
	项目名称
	投标总报价（小写）

	蠡湖智慧监测“一张网”（数字蠡湖）项目（软件部分）
	

	投标总报价（大写）：　　　


投标人名称（盖章）：


注：因“苏采云”系统自带“开标一览表”模块，投标人须按“苏采云”系统中给定的模块格式，完整、正确地进行填报（具体位置为“基本目录”——“开标一览表”），此处可不用再重复填报。投标人的“开标一览表”及表中所填的投标报价均将以投标人在“苏采云”系统自带的模块格式中填报的为准。

九、分项报价表（给定格式）：
[bookmark: _Toc120614284]分项报价表
项目编号：JSZC-320200-JZCG-G2026-0058
	服务部分

	序号
	服务内容
	数量
	单位
	单报价
	分项总报价

	1
	　
	
	　
	
	

	2
	......
	
	　
	
	

	货物部分

	序号
	名称
	品牌型号
	性能指标
	数量
	产地
	质保期
	单报价
	分项总报价

	1
	
	
	
	　
	
	　
	
	

	2
	......
	
	
	　
	
	　
	
	

	投标人承诺：
本采购项目或采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例：      %


投标人名称（盖章）：

注：（1）投标人为本项目提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接的，须提供按格式填写的《中小企业声明函》（服务）；或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的投标人属于监狱企业的证明文件复印件；或提供投标人《残疾人福利性单位声明函》。如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。投标人对所报相关数据的真实性负责，无锡市公共资源交易中心有权将相关内容进行公示。
（2）“采购需求”中如有明确要求进行分项报价的，投标人应当根据相应要求在上表中详细填写。
（3）表格不够可自行延长。
（4）当采购项目或者采购包的采购标的中含有多种产品，投标人除按本文件要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》外，还应在本表中进行承诺，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对提供的全部产品给予价格评审优惠，比例数值未达到80%，或者未填写比例数值的，将被视同提供了非本国产品，将不得享受本国产品价格扣除政策。当采购项目或者采购包的采购标的仅包含单一产品时投标人可不用填报。（相关具体要求可详见第五章第二部分“对本国产品的支持政策”）
特别注意！！“符合本国产品标准的产品成本之和”是指本项目或采购包中符合本国产品标准的货物成本之和；“全部产品成本之和”是指货物或服务项目（或者采购包）中包含的全部货物、服务产品的成本之和。


十、投标偏离表（给定格式）：

投标偏离表


项目编号：JSZC-320200-JZCG-G2026-0058
	名称
	采购要求
	实报内容
	偏离说明

	
	
	
	


投标人名称（盖章）：

注：（1）本表不得删除；
   （2）针对“采购需求”的内容不得有负偏离；
   （3）如无任何技术偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；
[bookmark: _Hlt26671374][bookmark: _Hlt26955066][bookmark: _Hlt26609389][bookmark: _格式2__法定代表人授权书]   （4）如有技术正偏离项，请于本表中列明正偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容无需赘述。



十一、项目人员配置清单（格式）

项目人员配置清单

项目编号：JSZC-320200-JZCG-G2026-0058
	序号
	姓名
	年龄
	本项目职责
	人员证书名称

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


投标人名称（盖章）

注：1. 表格不够可自行延长。
2.上表内容须提供投标人近一年中任意一个月份（不含投标当月）经社保部门确认的社保缴纳名单复印件（标注各人员所处位置）和相关证书复印件作为填列证明材料，证明材料请附在本表之后。


十二、承诺函（格式）（针对评分标准4.1.2、4.1.3、4.1.4）
承诺函

                              （投标人名称）针对本项目JSZC-320200-JZCG-G2026-0058在此承诺：
本公司（单位、联合体）拟投GIS平台可支持                主流操作系统；支持                  国产操作系统；支持               主流国产自主可控CPU，并承诺在中标后可提供所投GIS平台与所支持的国产化操作系统和国产化CPU加盖双方公章的兼容性认证材料复印件。

……（投标人如有其他承诺的可在此处添加）

如违背上述承诺，本公司（单位、联合体）将承担一切法律责任。

投标人名称(盖章)：          

承诺函

                              （投标人名称）针对本项目JSZC-320200-JZCG-G2026-0058在此承诺：
本公司（单位、联合体）拟投GIS平台可支持                数据库；支持               主流国产数据库，并承诺在中标后可提供所投GIS平台与所支持的国产化数据库加盖双方公章的兼容性认证材料复印件。

……（投标人如有其他承诺的可在此处添加）

如违背上述承诺，本公司（单位、联合体）将承担一切法律责任。

投标人名称(盖章)：          


承诺函

                              （投标人名称）针对本项目JSZC-320200-JZCG-G2026-0058在此承诺：
本公司（单位、联合体）拟投GIS平台可支持                主流中间件部署以及国产中间件               ，并承诺在中标后可提供所投GIS平台与所支持的国产化中间件加盖双方公章的兼容性认证材料复印件。

……（投标人如有其他承诺的可在此处添加）

如违背上述承诺，本公司（单位、联合体）将承担一切法律责任。

投标人名称(盖章)：          


１


 ５


