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江苏科技大学长山校区文体中心西侧场地平整工程清单.xlsx

表B.1.1 招标工程量清单封面【江苏科技大学长山校区1.1


						表B.1.1   招标工程量清单封面


						江苏科技大学长山校区文体中心西侧场地平整工程						工程





						招标工程量清单








						招  标  人：			江苏科技大学			（盖章）





									2026年07月03日








表C.1.1 招标工程量清单扉页【江苏科技大学长山校区1.2





						表C.1.1    招标工程量清单扉页


						工程名称：			江苏科技大学长山校区文体中心西侧场地平整工程


						标段名称：			江苏科技大学长山校区文体中心西侧场地平整工程


						

招 标 工 程 量 清 单





						编   制  人：			张宇			(造价专业人员签字及盖章)


						审   核  人：			陶小双			(签字及盖章)


						编 制 单 位：			镇江华航工程咨询有限公司			(盖章)


						法定代表人
或其授权人：			苏益平			(签字或盖章)


						招   标  人：			江苏科技大学			(盖章)


						法定代表人
或其授权人：			嵇春艳			(签字或盖章)


						编 制 时 间：			2026年07月03日








表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【江苏科技大学2.1





			表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表


			工程名称：江苏科技大学长山校区文体中心西侧场地平整工程												标段：江苏科技大学长山校区文体中心西侧场地平整工程									第1页 共1页


			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述			计量
单位			工程量			金额（元）


																					综合单价			合价			其中


																											材料暂估价


									土石方工程									


			1			010101001001			开挖、外运、弃置、消纳土方			1、土壤类别：目前堆土内部情况为原状土和校区建设期间废弃渣土共同组成（比例不详），表面为种植土（厚度不详）及植被，自行勘察现场。
2、挖土运土机械选择、运距及消纳处置地选择：投标单位自行考虑。
3、挖、外运、弃置消纳处置费、运输道路的清理费等所有发生的费用均由投标单位承担，在投标单价中综合考虑。
4、项目完工后，业主安排第三方进行完成面标高测量，与业主提供的原始标高形成开挖土方量的最终计量量，作为结算量。
5、计量单位为现状自然密实体积。			m3			118500














			本页小计


			合   计














表E.3.1 措施项目清单计价表【江苏科技大学长山校区2.2





			表E.3.1   措施项目清单计价表


			工程名称：江苏科技大学长山校区文体中心西侧场地平整工程									标段：江苏科技大学长山校区文体中心西侧场地平整工程			第1页 共1页


			序号			项目编码			项目名称			工作内容			价格(元)			备注


			1			011601009001			安全生产


			2			011601007001			文明施工


			3			011601008001			环境保护


			4			011601006001			临时设施


			5			011601010001			冬雨季施工增加


			6			011601011001			夜间施工增加


			7			011601012001			特殊地区施工


			8			011601013001			二次搬运


			9			011601014001			已完工程及设备保护


			10			011601015001			既有建（构）筑物、设施保护


			11			011601016001			按质论价


			12			011601003001			其他大型机械及出场及安拆费






































			本页小计															-


			合  计															-





			注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。








表E.4.1 其他项目清单计价表【江苏科技大学长山校区2.3





			表E.4.1   其他项目清单计价表


			工程名称：江苏科技大学长山校区文体中心西侧场地平整工程									标段：江苏科技大学长山校区文体中心西侧场地平整工程						第1页 共1页


			序号			项目名称			暂估(暂定)
金额(元)			结算(确定)
金额(元)			调整金额±
(元)			备注


			1			暂列金额												详见本标准表E.4.2


			2			专业工程暂估价												详见本标准表E.4.3


			3			计日工												详见本标准表E.4.4


			4			总承包服务费												详见本标准表E.4.5


			5			合同中约定的其他项目			






























































			合  计															-














表E.5.1 增值税计价表【江苏科技大学长山校区文体中2.4





			表E.5.1   增值税计价表


			工程名称：江苏科技大学长山校区文体中心西侧场地平整工程									标段：江苏科技大学长山校区文体中心西侧场地平整工程						第1页 共1页


			序号			项目名称			计算基础说明			计算基础			税率(%)			金额（元）


			1			增值税			分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费						9
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江苏科技大学长山校区文体中心西侧场地平整工程



工程量清单编制说明


一、工程概况



现有场地为山丘状土堆，根据项目需要，需进行降土方标高面处理，本次招标的工作内容为将场地多余堆土按业主要求（降土完成的标高基本顺应地块四周已有道路标高，具体实施前业主交底）挖除并外运。



二、工程量清单编制依据



1、镇江市勘察测绘研究院有限公司测绘的现状地形图。


2、《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》（GB/T50854-2024）等。



三、工程质量要求：合格


四、其它需说明事项



1、本项目为固定单价合同。实际结算时，工程量按实调整。请投标单位认真查看现场，根据规范要求和行业标准等要求自行深化考虑工作内容，进行投标组价；自行了解施工条件和施工场地情况，充分考虑人工、材料、规范、运输、规费、疫情管理等所有市场风险和要求，计入总报价。



2、所要挖运的堆土内部情况为原状土和校区建设期间废弃渣土共同组成（比例不详），表面为种植土（厚度不详）及植被。具体请投标单位自行现场勘探，实际开挖时无论堆置土土质（如是否遇石块、砼块、淤泥等）是何种情况，均属于投标单位自行考虑范畴，视同已包含在投标报价综合单价中。



3、土方开挖外运时，需遵循校方校园管理要求，人员及车辆等进出校需进行登记预约，按指定的道路路线和校门通行。



4、不得损坏校园现有设备设施，对道路有损伤的大型机械要采用驳运车运输，施工过程中拒绝跑冒滴漏，如出现污染道路整洁情况需及时清理，对出现损坏校园设备实施及道路等情况，需作赔偿处理。



5、施工及作业时间需按校方要求，不得影响校园正常的学习生活秩序。



6、投标报价时，需充分考虑安全生产、文明施工等费用。注意安全文明施工，做好对应措施，在施工前和业主对接好方可开工。



7、校园外部运输及消纳、弃置等需按照政府管理部门要求执行，发生的任何费用均由投标单位承担。投标报价时需综合考虑在综合单价中。



8、各投标单位根据自身企业性质足额计取规定增值税。


9、对清单中所列的措施项目，投标人可根据工程实际与施工组织设计进行增补并报价，如未列，实际发生时视同已包含在其他报价中，不得另行要求计取。



10、本工程目标工期以招标文件为准，请投标单位在投标报价中综合考虑相关费用，结算时包干使用，业主不再签证赶工费用。



11、工程影像资料拍摄整理费用（满足档案馆档案归档要求），已含在投标报价措施费中，施工过程中不再签证，结算时不再增加任何相关费用。



12、投标人对工程量清单有任何疑问，应于招(邀)标文件规定的疑问提交截止日前提出，否则视为投标人认可该工程量清单已包括了招标范围的全部内容。



13、镇江市勘察测绘研究院有限公司测绘的现状地形图的标高将作为结算时的计量依据（方格网法点位不够时，采用内插法），请投标单位自行复核，开标前未提出疑义，则视同认可该测量数据。


14、以上所述事项，均为投标人投标报价考虑范畴，结算时仅工程量（10米*10米方格网法）按清单特征描述计量外，不涉及其他事项及价格的签证。请投标报价时予以综合考虑。本项目的结算方法为：结算价=中标价/118500（清单工程量）*按实计量工程量。



15、结算总价不得超合同总价的110%，乙方需注意工作量的实施，如存在超标情况需得到甲方允许后方可实施，否则结算时超过的部分甲方不予认可。
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