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第一章  磋商邀请

项目概况
森林防火智能监控维保服务的潜在供应商应在江苏政府采购网获取采购文件，并于2026年09月07日09：30（北京时间）前提交投标文件。
一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-320117-NJMY-C2026-0003
2.项目名称：森林防火智能监控维保服务
3.预算金额：135万元
4.最高限价：135万元
5.采购需求：主要针对前端21处云台等设备保养优化、后端指挥中心设备保养及软件优化升级以及应急维修及设备更换。（详细内容见本磋商文件第四章） 
6.合同履行期限：12个月
7.本项目不接受联合体参加磋商。
二、申请人的资格要求
（一）通用资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2025年经审计的财务报告或2025年财务报表，或响应文件提交截止时间前一年内银行出具的资信证明，成立不满一年无需提供，注：如2025年度财务审计报告未出，可提供2024年财务审计报告）；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前一年内至少一个月缴纳增值税，或营业税，或企业所得税的凭据，以及缴纳社会保险登记证，或者缴纳社会保险的凭据（专用收据，或社会保险缴纳清单）等，依法享受缓缴、免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关证明材料）；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）；
（6）法律、行政法规规定的其他条件：无
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，具体详见第三章评分标准。（声明函格式见第六章）
本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：软件和信息技术服务业。
（二）本项目的特定资格要求：无。
（三）拒绝下述供应商参加本次采购活动
1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。
3.供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
三、获取磋商文件
1.时间：自磋商文件公告发布之日起。
2.方式：供应商登陆“江苏政府采购网”，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统(新用户需进行“平台用户注册”)→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。
3.售价：0.00元。
四、提交响应文件截止时间
 2026年09月07日09：30（北京时间）。
五、公告期限
公告期限为自本公告发布之日起3个工作日。
六、其他事宜
1、集中勘察或答疑：不组织集中勘察，供应商如果对采购需求有疑问请和采购单位联系人沟通。未踏勘现场或踏勘工作不详细的供应商中标后，不得以不了解现场情况为由向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任。
2、有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“南京公共采购信息网”发布的信息更正公告。
3、本项目需要使用CA数字证书制作、上传电子投标文件完成电子投标，请供应商在参加投标活动前办理好CA数字证书申领及电子签章等操作。
3.1江苏省政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）使用江苏省电子政务证书认证中心CA数字证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理上述CA数字证书和电子签章（请至南京汉中门大街145号江苏省政务服务中心二期三楼大厅CA办理窗口（025-83668701）或南京江东中路265号南京市公共资源代理公司北门外1255室（025-68505941）办理）。具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》）。
3.2供应商按《苏采云系统供应商操作手册》要求进行注册，并制作上传电子投标文件（“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743）。江苏省政府采购管理交易系统供应商操作指南，下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。
七、本次磋商联系方式
1.采购人
名  称：南京市溧水区农业农村局           
地  址：江苏省南京市溧水区珍珠南路73号
联系人：陈工
[bookmark: _Toc28359086][bookmark: _Toc28359009]联系电话：/
2.采购代理机构信息
名称：南京明莹工程项目管理有限公司
地址：南京市溧水区永阳街道琉璃路67号湖韵怡居B15幢106室
联系方式：李工 （025）57505729



第二章  供应商须知
[bookmark: _Toc120614214][bookmark: _Toc513029203][bookmark: _Toc20823275][bookmark: _Toc16938519]一、总则
[bookmark: _Hlt16619475][bookmark: _Toc458694821][bookmark: _Toc20823276][bookmark: _Toc16938520][bookmark: _Toc513029204]1.采购方式
1.1 本次政府采购活动采取竞争性磋商(以下简称“磋商”)方式，本文件仅适用于采购公告中所述项目。
[bookmark: _Toc513029205][bookmark: _Toc16938521][bookmark: _Toc20823277]2.合格的供应商
2.1 满足采购公告对供应商资格要求的规定。
2.2 满足磋商文件规定的实质性要求和条件。
[bookmark: _Toc16938522][bookmark: _Toc513029206][bookmark: _Toc20823278]3.适用法律
3.1 本次采购及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
[bookmark: _Toc16938523][bookmark: _Toc462564067][bookmark: _Toc513029207][bookmark: _Toc20823279]4.磋商费用
4.1 供应商应自行承担所有与参加采购有关的费用，无论采购过程中的做法和结果如何，代理单位在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2 本次采购组织的采购代理服务费由中标单位支付；专家评审费用由采购人支付。
4.2.1招标代理收费标准：5000元，不单独计列，计入供应商报价中。
5.磋商文件的约束力
5.1 供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本文件的规定和约束。
[bookmark: _Toc20823281][bookmark: _Toc16938525][bookmark: _Toc120614215][bookmark: _Toc513029209]二、磋商文件
[bookmark: _Toc513029210][bookmark: _Toc20823282][bookmark: _Toc16938526]6.磋商文件构成
6.1 磋商文件由以下部分组成：
（1）磋商邀请
（2）供应商须知
（3）合同文本
（4）采购需求
（5）评审方法与评审标准
（6）响应文件格式
供应商应仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理单位联系。
6.2 供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。
[bookmark: _Toc16938527][bookmark: _Toc513029211][bookmark: _Toc462564070][bookmark: _Toc20823283]7.磋商文件的澄清
7.1 任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在磋商截止期五日前按采购公告中的通讯地址，以书面形式通知代理单位。
[bookmark: _Toc462564071][bookmark: _Toc513029212][bookmark: _Toc20823284][bookmark: _Toc16938528]8.磋商文件的修改
[bookmark: _Toc462564072][bookmark: _Toc120614216][bookmark: _Toc513029213][bookmark: _Toc20823285][bookmark: _Toc16938529]8.1 在响应文件提交截止时间前，代理单位可以对磋商文件进行修改。磋商文件的修改将在原公告媒体发布更正公告，更正内容将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。
8.2 供应商应在提交响应文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交响应文件，并承担由此产生的相应责任。
8.3 代理单位有权按照法定的要求推迟提交响应文件截止时间，并在原公告媒体发布更正公告。
三、响应文件的编制
[bookmark: _Toc513029214][bookmark: _Toc462564073][bookmark: _Toc20823286][bookmark: _Toc16938530]9.响应文件的语言及度量衡单位
9.1 供应商提交的响应文件以及供应商与代理单位就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
9.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc513029215][bookmark: _Toc16938531][bookmark: _Toc20823287][bookmark: _Toc462564074]10.响应文件构成
[bookmark: _Hlt26954852][bookmark: _Hlt26954739][bookmark: _Toc20823296][bookmark: _Toc513029224][bookmark: _Toc120614217][bookmark: _Toc16938540]10.1供应商应当根据磋商文件要求编制响应文件，并根据自己的商务能力、技术水平对磋商文件提出的要求和条件逐条标明是否响应。响应文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。
10.2响应文件的商务部分。商务部分是证明供应商有资格参加磋商和成交后有能力履行合同的文件，文件应能满足竞争性磋商采购文件的要求，包括但不限于下列文件， 其中加“★”项目不得有缺失或无效：
（1）★磋商响应函；
（2）★法定代表人授权委托书原件及委托代理人的身份证复印件；
（3）★供应商资格证明文件；
（4）中小企业声明函
（5）《商务要求响应及偏离表》；
（6）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料。
10.3响应文件的技术部分。技术部分是证明供应商提供的货物、服务和工程是合格的，并符合磋商文件要求的证明文件，以及对货物、服务和工程的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。提供的货物、服务和工程如与磋商文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件，其中加“★”项目不得有缺失或无效：
（1）服务实施方案；
（2）服务承诺（不得低于本项目磋商要求）；
（3）《技术要求响应及偏离表》；
（4）供应商认为需要提供的其他技术资料。
10.4响应文件的价格部分
价格部分是对货物、服务和工程价格构成的说明，磋商文件如没有特别说明的话，对每一项货物、服务和工程仅接受一个价格。
10.5报价应包含完成本货物、服务和工程项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。
10.6供应商应充分考虑到市场价格变动，以及项目实施过程中的不可预见因素， 一旦成交，固定单价不变。如果有漏项，视同让利。
10.7经磋商后，如果成交价低于响应文件首次报价，工程量清单同比例调整。
10.8响应文件的其他部分。其他部分由供应商根据编制响应文件需要提供的其他相关文件。
四、响应文件的递交
[bookmark: _Toc513029225][bookmark: _Toc462564084][bookmark: _Toc16938541][bookmark: _Toc20823297]17.响应文件的递交
[bookmark: _Toc16938542][bookmark: _Toc20823298][bookmark: _Toc513029226]17.1 供应商应当按照《操作手册》规定，在采购公告规定的提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。
17.2 供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能产生的影响，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的，按照本磋商文件第二章第24.3条规定做无效响应处理。
17.3 代理单位可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务均以延长后新的截止日期为准。
[bookmark: _Toc16938543][bookmark: _Toc513029227][bookmark: _Toc20823299]18.响应文件的拒收
18.1 提交响应文件截止时间后上传的任何响应文件将被拒绝。
[bookmark: _Toc16938544][bookmark: _Toc513029228][bookmark: _Toc20823300]19.响应文件的撤回和修改
19.1 响应文件的撤回
19.1.1 供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。
19.1.2 供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。
19.2 响应文件的修改
19.2.1 供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
19.2.2 提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。
19.3 在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。
[bookmark: _Toc120614218][bookmark: _Toc20823301][bookmark: _Toc513029229][bookmark: _Toc16938545]五、响应文件的解密与评审
[bookmark: _Toc513029230][bookmark: _Toc20823302][bookmark: _Toc16938546]20.响应文件解密
20.1 供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对响应文件进行解密。
[bookmark: _Toc20823303][bookmark: _Toc16938547][bookmark: _Toc513029231]21.磋商
21.1 依法组建的磋商小组对响应文件进行评审。
21.2 磋商小组由采购人代表和有关技术、经济或法律等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
21.3 磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并推荐成交候选人，或根据采购人授权直接确定成交供应商。
22.评审过程的保密与公正
22.1 磋商小组、采购人和代理单位工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。
22.2 供应商不得以任何方式影响评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。
22.3 代理单位和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。
[bookmark: _Toc513029232][bookmark: _Toc20823304][bookmark: _Toc16938548]23.评审过程中的澄清
23.1 项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者补正。
供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
磋商小组并非对每个供应商都做澄清要求。
23.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
23.3 接到磋商小组澄清、说明和补正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由供应商自行承担。
[bookmark: _Toc20823305][bookmark: _Toc513029233][bookmark: _Toc16938549]24.响应文件的审查
24.1 响应文件审查分为资格审查和符合性审查。
24.1.1 资格审查。依据法律法规和磋商文件的规定，磋商小组对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。
磋商小组进行资格审查时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格,查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
24.1.2 符合性审查。依据磋商文件的规定，由磋商小组从有效性、完整性和对磋商文件的响应程度等方面对响应文件进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。
24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将通过苏采云系统告知具体原因，评审结束后将不再接受有关询问。
24.2 在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。
所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的供应商产生不公正的影响。重大偏离的认定由磋商小组按照少数服从多数的原则作出结论。磋商小组认定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
24.3 未实质性响应磋商文件的情形
24.3.1 供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件。
24.3.2 供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件。
24.3.3 同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价。
24.3.4 供应商不具备磋商文件中规定的资格要求。
24.3.5 供应商的最后报价超过了采购预算或最高限价。
24.3.6 不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件（本文件中斜体且有下划线部分或者打“★”内容，为实质性要求和条件）。
24.3.7 供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
24.3.8 响应文件含有采购人不能接受的附加条件。
24.3.9 磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。
24.3.10 采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而供应商提供的产品不在强制采购范围内。
24.3.11 响应文件未按照磋商文件要求加盖电子公章。
24.3.12 法律法规及本磋商文件规定的其他无效响应的情形。
24.4 未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。
24.5 如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。
[bookmark: _Toc20823306][bookmark: _Toc513029234][bookmark: _Toc16938550]24.6 供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理单位及磋商小组联系。
25.磋商程序及评审方法与评审标准
[bookmark: _Toc513029235][bookmark: _Toc20823307][bookmark: _Toc120614219][bookmark: _Toc16938551]25.1 磋商程序
25.1.1 磋商小组将与通过资格审查和符合性审查的供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发出《磋商函》，供应商应当按照要求在苏采云系统提交《磋商响应函》并加盖电子公章。
在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商情况对磋商文件进行实质性变动的内容包括：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖电子公章。
25.1.2 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发出《最后报价要求函》及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。
磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发出《最后报价要求函》及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。
最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。
25.1.3 供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交加盖电子公章的《退出磋商函》。
25.2 评审方法与评审标准
25.2.1 评审方法。见磋商文件第五章。
25.2.2 评审标准。见磋商文件第五章。
25.3 采购活动终止
出现下列情形之一的，本次采购活动终止：
25.3.1 因情况变化，不再符合竞争性磋商采购方式适用情形。
25.3.2 出现影响采购公正的违法、违规行为。
25.3.3 在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足三家。
25.3.4 除本磋商文件第二章第25.1.2条第三款规定的情形外，磋商过程中符合要求的供应商或者提交最后报价且未超过采购预算或最高限价的供应商不足三家。
25.3.5 法律法规规定的其他应当终止情形。
六、成交
[bookmark: _Toc513029238][bookmark: _Toc20823310][bookmark: _Toc16938554]26.确定成交单位
26.1 成交候选供应商的确定原则和数量见磋商文件第五章。
26.2 按以下第（2）种方式确定成交供应商
（1）磋商小组直接确定排名第一的成交候选供应商为成交供应商；
（2）采购人在磋商小组推荐的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商。
按第二种方式确定成交供应商的，代理单位自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商。
26.3 代理单位将在“江苏政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。
26.4 若有充分证据证明成交供应商有下列情况之一的，一经查实将被取消成交资格：
26.4.1 提供虚假材料谋取成交。
26.4.2 向评审专家、采购人或代理单位工作人员行贿或者提供其他不正当利益。
26.4.3 与其他供应商、评审专家、采购人或代理单位工作人员恶意串通。
26.4.4 不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中未被磋商小组发现。
26.4.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。
[bookmark: _Toc200451960]27.成交通知书
27.1 成交结果确定后，代理单位将向成交供应商发出《成交通知书》。成交供应商可在成交结果公告届满之日起三十日内，登录苏采云系统下载。    
因系统存储空间有限，成交结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《成交通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。
27.2 《成交通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和成交供应商均具有法律效力。《成交通知书》发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。
七、授予合同
28.签订合同
28.l 成交供应商应当在《成交通知书》发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。采购人于合同签订后2个工作日内通过苏采云系统进行公示。
28.2 磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。
28.3 签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。
28.4 成交供应商因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。
29.标的物的追加
29.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不超过原合同金额10%。
30.政府采购履约资金扶持政策
30.1 成交供应商通过南京市公共资源交易平台网站“小企业融资平台”，选择相应的金融机构办理融资贷款。
30.2 依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），需要缴纳履约保证金的，成交供应商可通过江苏政府采购网“政府采购电子履约保函（保险）综合服务平台”线上办理履约保函（保险）。
八、质疑
31.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
32.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照第34条、第35条之规定以书面形式向采购人或代理单位提出质疑。上述应知其权益受到损害之日是指：
32.1 对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。
32.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。
32.3 对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。
33.供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理单位或采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
34.供应商提出质疑应提交《质疑函》原件，且尽可能通过邮寄方式送达，代理单位和采购人不接受无运单的快件。《质疑函》应按照本磋商文件中《质疑函范本》的格式和内容填写。
供应商如组成联合体参加采购活动，《质疑函范本》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。
35.供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评审方法与评审标准、合同文本的询问、质疑向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑向代理单位提出，由代理单位负责答复。  
采购人《质疑函》接收人及联系方式见采购文件第一章。
由采购人负责答复的质疑，采购人将《质疑答复函》抄送代理单位。
36.以下情形的质疑不予受理：
36.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
36.2 超出政府采购法定期限的质疑。
36.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
36.4 未参加采购活动或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
36.5 供应商组成联合体参加采购活动，联合体中任何一方或多方未按要求签字或盖章、加盖公章的质疑。
36.6 法律法规规定的其他不予受理情形。
37.供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理单位或采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
九、政策功能落实
38.促进中小企业发展
38.1 本项目服务由中小企业承接的，参与磋商的供应商享受中小企业扶持政策：
38.2 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号））确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。
38.3 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业支持政策。
38.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
38.5 监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。
38.6 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。
39本国产品支持政策
39.1本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。政府采购活动涉及本国产品的，投标人应当出具《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见第六章），否则不得享受价格评审优惠。本国产品支持政策详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。
39.2评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。






第3章  合同文本
以下为本项目的合同条款，合同双方不得对磋商、响应文件内容作实质性修改。

南京市政府采购合同
合同编号：
项目名称：                                       项目编号：
甲方：
乙方：
    甲、乙双方根据南京明莹工程项目管理有限公司组织的____________________项目竞争性磋商结果，签署本合同。
一、合同内容
1.1 标的名称：
1.2 标的质量：按磋商文件及响应文件执行。
1.3 标的数量（规模）：
1.4 履行时间（期限）：按磋商文件及响应文件执行。
1.5 履行地点：采购人指定地点。
1.6 履行方式：按磋商文件及响应文件执行。
二、合同金额
2.1 本合同金额为（大写）：____________________圆（____________________元）人民币。
三、技术资料
3.1 乙方应按磋商文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。
3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。保密期至保密内容按照相关法律法规规定，以合法方式和途径将其全部披露或本合同终止后5年为止，以两者孰长为准。
四、知识产权
4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。
五、产权担保
5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
六、履约保证金
6.1 本项目乙方无需缴纳履约保证金。
七、合同转包或分包
7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行。
7.2 除磋商文件接受分包并经甲方同意，乙方可按分包意向协议分包情况外，乙方不得将合同标的分包给他人履行。
7.3 乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。
八、合同款项支付
8.1 合同款项的支付方式及时间
8.11、自合同签订之日起10日内支付中标价款的40%，服务期结束后经采购人验收中标供应商移交的设备及相关技术文档合格后10日内支付剩余60%中标价款。
8.1.2 满足合同约定支付条件的，甲方收到乙方发票后10个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。 
8.2 根据工业和信息化部关于印发《保障中小企业款项支付投诉处理暂行办法》的通知（工信部企业〔2021〕224 号），甲方未按合同约定支付款项的，乙方可以向有关部门投诉。
九、税费
9.1 本合同执行中的相关税费均由乙方负担。
十、项目验收
10.1 甲方依法组织履约验收工作。
10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案做好相应配合工作。
10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。
10.4 如有必要，甲方可邀请参加本项目磋商的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收结论的参考。
10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见磋商文件。验收时甲方按照采购合同的约定对每一项服务的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项服务的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金退还挂钩。履约验收的各项资料存档备查。
10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。
十一、违约责任
11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，应向乙方偿付拒绝接受服务合同总额
     的违约金。
11.2 甲方无故逾期验收和办理支付手续的，应按逾期付款总额每日     向乙方支付违约金。
11.3 乙方逾期提供服务的，应按逾期提供服务合同总额每日     向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，应向甲方支付合同总额    的违约金。
11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及磋商文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。
11.5 甲乙双方任何一方违反本合同约定的，除应承担上述违约责任外，违约方还应当赔偿因此给守约方造成的一切直接和间接损失，包括但不限于守约方的实际损失、预期可得利益损失以及为实现债权而产生的费用（包括但不限于诉讼费、保全费、保全担保费、律师费、公证费、鉴定费、差旅费）。
十二、不可抗力事件处理
12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方并寄送有关权威机构出具的证明。
12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
十三、解决争议的方法
13.1 双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成的由甲方住所地人民法院管辖。
十四、合同生效及其它
14.1 本合同经双方加盖单位公章后生效。
14.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。
14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。
  
甲方：（公章）                       乙方：（公章） 
  地址：                               地址： 
  法定代表人或授权代表：               法定代表人或授权代表：
联系电话：                           联系电话：          
                                          
签订日期：      年    月   日

《*******合同》补充协议（合同附件）
    如遇磋商文件及合同未约定事项，双方可友好协商签订补充协议。
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一、项目背景：
1、南京市溧水区森林防火智能监测指挥系统是集远程视频监测、火灾报警、智能分析、数据存储、GIS地理信息、应急会商等功能于一体的核心防护平台，覆盖21个山区高点监控点位，地形复杂、火情隐患突出，森林防火形势严峻。系统设备长期暴露户外，受风雨、雷电、高温等自然环境影响，易出现硬件老化、软件故障、网络中断等问题；同时需专业技术团队提供定期维保、应急处置服务，保障系统稳定运行，提升火情监测预警、应急处置能力，减少森林火灾损失，保护森林资源与生态环境，维护社会稳定。
2、采购内容：
	序号
	项目名称
	单位
	数量
	所属行业类型

	1
	森林防火智能监控维保服务
	项
	1
	软件和信息技术服务业




二、项目技术需求：
表一：维保内容
	序号
	主要设备名称
	品牌
	型号
	数量

	1
	中型一体化云台
	恩博
	NB8002
	21台

	2
	前置式林火智能识别报警器
	恩博
	NB320-2
	21台

	3
	前端工业级网络交换机
	有恒斯康
	ISW-005N-DC
	21台

	4
	电子屏蔽防雷箱
	恩博
	定制
	21台

	5
	5.8G无线网桥
	优陪快
	优陪快PBE-5AC-Gen2
	34台

	6
	光纤收发器
	有恒斯康
	定制
	6个

	7
	多功能监测站
	恩博
	NB421
	30套

	8
	光缆
	定制
	电信级24芯屏蔽光纤
	19000米

	9
	电缆
	定制
	VLV2*10.0
	40000米

	10
	触摸式视频控制器
	恩博
	NB330
	1套

	11
	流媒体存储/分发服务器
	恩博
	NB310
	1套

	12
	高清数字解码器
	恩博
	NB341
	21套

	13
	GIS工作站
	恩博
	定制
	1套

	14
	网络交换机
	华三
	S5110-52P-SI
	2台

	15
	设施管理子系统
	恩博
	定制
	1套

	16
	人员管理子系统
	恩博
	定制
	1套

	17
	物资管理子系统
	恩博
	定制
	1套

	18
	林火云端智能检测服务
	恩博
	定制
	1套

	19
	智慧防火“一张图”模块
	恩博
	定制
	1套

	20
	卫星热点监测模块
	恩博
	定制
	1套

	21
	林火预警模块
	恩博
	定制
	1套

	22
	火点定位模块
	恩博
	定制
	1套

	23
	火情发布模块
	恩博
	定制
	1套

	24
	扑救资源分析模块
	恩博
	定制
	1套

	25
	林火蔓延模拟模块
	恩博
	定制
	1套

	26
	扑救预案模块
	恩博
	定制
	1套

	27
	导航规划
	恩博
	定制
	1套

	28
	电子沙盘模块
	恩博
	定制
	1套

	29
	灾后评估模块
	恩博
	定制
	1套

	30
	火灾档案管理
	恩博
	定制
	1套

	31
	视频多级联网模块
	恩博
	定制
	1套

	32
	多源音视频会商模块
	恩博
	定制
	1套

	33
	防火巡查终端子系统平台
	恩博
	定制
	1套

	34
	无人机巡护子系统
	恩博
	定制
	1套

	35
	55寸液晶拼接单元
	定制
	定制
	12套

	36
	拼接矩阵
	定制
	定制
	1台


表二：维保点位
	序号
	点位名称
	前端检测设备
	传输方式
	取电方式

	1
	平安山
	一体化高精度红外热像/高清透雾数字云台
	有线
	附近取电

	2
	祝家山
	一体化高精度红外热像/高清透雾数字云台
	有线
	附近取电

	3
	顶公山
	一体化高精度红外热像/高清透雾数字云台
	有线
	附近取电

	4
	和尚山
	一体化高精度红外热像/高清透雾数字云台
	有线
	附近取电

	5
	老虎山
	一体化高精度红外热像/高清透雾数字云台
	网桥
	附近取电

	6
	成流子顶
	一体化高精度红外热像/高清透雾数字云台
	网桥
	附近取电

	7
	山东头
	一体化高精度红外热像/高清透雾数字云台
	网桥
	附近取电

	8
	后头山
	一体化高精度红外热像/高清透雾数字云台
	网桥
	附近取电

	9
	东庐山北
	一体化高精度红外热像/高清透雾数字云台
	网桥
	附近取电

	10
	朱山岗
	一体化高精度红外热像/高清透雾数字云台
	专线
	附近取电

	11
	雨山
	一体化高精度红外热像/高清透雾数字云台
	网桥
	附近取电

	12
	老凹山
	一体化高精度红外热像/高清透雾数字云台
	网桥
	附近取电

	13
	杨树山
	一体化高精度红外热像/高清透雾数字云台
	专线
	附近取电

	14
	姚家冲
	一体化高精度红外热像/高清透雾数字云台
	网桥
	附近取电

	15
	榆树岭
	一体化高精度红外热像/高清透雾数字云台
	网桥
	附近取电

	16
	官山头
	一体化高精度红外热像/高清透雾数字云台
	网桥
	附近取电

	17
	芳山东
	一体化高精度红外热像/高清透雾数字云台
	网桥
	附近取电

	18
	马占山
	一体化高精度红外热像/高清透雾数字云台
	网桥
	附近取电

	19
	回峰山南
	一体化高精度红外热像/高清透雾数字云台
	网桥
	附近取电

	20
	回峰山北
	一体化高精度红外热像/高清透雾数字云台
	网桥
	附近取电

	21
	芳山南
	一体化高精度红外热像/高清透雾数字云台
	网桥
	附近取电



三、服务内容：
（一）服务范围内所有前端监控点、森林防火监控中心硬件设备的维护、保养及故障处理
1. 负责设备的日常保养、安装、检测检修、保修等工作，确保显示系统正常运作。
2. 硬件故障排查及处理，正确提出故障点并修复至正常状态。
3. 协助采购人做好设备固定资产的登记、管理、检查及派发、回收等工作。每月对固定资产管理状况进行巡检，确保固定资产不流失。
4. 供应商对原有系统中发生故障或无法兼容的系统及设备要提供免费更换，以确保整体系统的兼容性。
（二）森林防火监控中心软件维护（包括但不限于：火情识别软件、大屏上墙管理软件、管理客户端、广播系统软件等相关软件）
1. 软件安装、升级、调整及故障排除。
2. 定期对服务范围内计算机系统安全情况进行例行检查，每月一次，发现安全问题立即修复。
3. 要求对超过授权许可使用期的火情识别软件、视频分发存储服务器相关应用软件、森林防火管理客户端软件提供原开发企业授权许可继续使用证明，确保软件超期后仍能正常运行。
4. 可与江苏省及南京市森林防火指挥系统监控视频联网平台兼容。
5. 供应商支持对现有软件的无缝升级，并不得另计费用。
（三）网络、光缆、专线及综合布线 
1. 负责信息设备之间的一切强、弱电线路及接线盒，包括机房、网线(含电源线)、室内光纤、线盒、面板、接插件等的安装和日常维护工作。
2. 前端监控点专线要求速率不低于10MB/S，透明传输，网络信号稳定可靠，低丢包率，ping 65000的数据包延迟不高于200ms，支持TCP、UDP等多种数据业务类型，具有环保护功能，便于带宽提升。
3. 负责网络安装及调试，协助省、市、林场间网络调试，保持网络链路的畅通，确保网络到各前端点、各分控中心、省、市林业主管部门畅通，发现问题，及时通知并尽快协助解决。
4. 能够提供通过手机实时查询网络链路状态（支持Android、IOS），
5. 负责网段的IP地址增、删、改； VLAN及端口的增、删、改；VPN及防火墙的规则调整等网络数据日常维护工作，确保系统正常运作。
6. 负责保障电源线路，光纤等布线系统及其配件完好，加强人员巡检，防止安全隐患，有效采取防止电源线缆被偷、光纤中断措施，确保电源供应稳定，网络链路完好，发现问题，随时解决。 
（四）定期对服务范围内设备进行保养、优化 
1. 每日维护要求：
(1) 每日检查图像在线状况、网络链路状况、云台正常运转情况、服务器运行情况，并做好记录。
(2) 每日查看森林防火软件运行记录，及时处理软件报警、警告信息，做好记录。
2. 每周维护要求：
(1) 每周进行计算机、服务器、大屏系统、网络设备等硬件设备清洁、保养、维护。
(2) 每周进行服务器、森林防火软件升级或打补丁服务；每周进行重要数据备份。
(3) 每周至少安排一次对前端监控点设备及监控中心设备性能全面检查，包括网络链路状态检查、前端网络传输速率检查、图像清晰度检查、云台运转检查、计算机（服务器）工作性能检查及大屏系统检查等设备，每周排查一次，并做好记录。
3. 每月维护要求：
(1) 前端监控点设备全面清洁维护，包括云台、网桥、防雷设备、流媒体终端等设备清洁维护、是否需要更换配件。
(2) 分控中心设备清洁维护，包括网桥、交换机、计算机、监视器等设备维护，如有人请教使用森林防火软件，应主动培训。
(3) 前端电缆、光缆、配电箱检查，做好防护防盗措施、安全措施，保障设备及第三人安全。
(4) 检测前端防雷接地设备，采取措施，保证防雷可靠、有效。
(5) 做好中心机房设备清洁维护，整理机房布线，保证布线系统整齐、合理、有序；采取机房安全措施，注意防火、防湿、防高温，保障机房安全可靠。
(6) 做好计算机数据备份，保证数据完整，确保以往数据可查询。
4. 每季度维护要求：
(1) 云台全面清洁维护，更换润滑油，更换雨刷条，更换同步齿形带，更换云台所有密封圈，检查云台航空插头状。
(2) 确认网桥天线位置，检查网桥信号强度，网桥天线SMA接口清洁，清洁网桥RJ45口，确认是否更换发射器和功率放大模块，确认是否网桥防水密封圈，确认是否更换网桥电源，确认是否更换网桥防雷器，确认是否更换更换网桥主板。
(3) 清洁交换机，检测交换机主板确认是否更换交换机。
(4) 清洁光电转换器，确认是否更换光电转换器电源，确认是否更换光电转换器光功率模块。
(5) 清洁视频服务器，对视频服务器的BNC接口及RJ45接口进行去氧化处理，对视频服务器主板进行检测确认是否需要更换。
(6) 计算机清洁，机箱除尘，磁盘整理，操作系统病毒扫描。 
5. 备件服务
中标供应商应建立服务范围内设备的备件库。当损坏的设备不能及时修复，而影响到日常工作时，中标供应商应提供硬件冗余服务，对森林防火主要设备，不允许进行现场维修，必须使用设备冗余方式进行替换式维修。
(1) 常规备件数量要求如下：
	序号
	备件名称
	数量要求
	备注

	1
	中型一体化云台
	不少于1台
	与原供应商实际使用型号一致或者不低于原设备要求并保证兼容。

	2
	流媒体存储/分发服务器
	不少于1台
	

	3
	高清数字解码器
	不少于1套
	

	4
	前置林火视频分析器
	不少于1台
	


(2) 备件技术参数要求：
A.中型一体化云台
①云台采用直流无刷电机转动； 
▲②预置位精度优于或等于0.01°； 
③云台能支持Pelco-D/P通讯协议； 
④云台能支持1200/2400/4800/9600bps的波特率； 
⑤摄像机有RS-485/UART/电平控制/RJ45的控制接口； 
⑥云台水平状态下能360°无限制旋转，垂直的旋转范围优于或等于-75°~+45°； 
⑦云台在水平的旋转速度优于或等于0.1~38°/s，垂直的旋转速度优于或等于0.1~30°/s； 
⑧云台的地址范围优于或等于0-255，预置位数量不低于512个； 
⑨云台的工作温度优于或等于-40℃~+70℃； 
▲⑩云台数据具有水平、垂直、变焦、聚焦等四个类型数据的返回功能，四个控制量的数值直接设定功能； 
⑪防护标准：整体防护等级不小于IP66。 
B.镜头模块参数： 
①镜头光学变焦f范围：优于或等于8-560mm；不低于70X； 
②光圈范围FNo优于或等于1.4-5.4； 
③总像素优于或等于4K,800万像素； 
④视场角（水平）优于或等于50—0.8（度）； 
C.摄像机模块参数： 
①靶面尺寸大小优于或等于1/1.8"； 
▲②总像素优于或等于800万； 
③最大分辨率优于或等于3840*2160； 
④接口类型：自动聚焦相机类型，对外接口：有网口、DC12V和串口； 
⑤视频压缩模式：能支持H.265/H.264/H.264H/MJPEG等丰富的编码压缩模式； 
⑥存储功能：支持EMMC存储功能或最大128G的TF卡存储功能； 
⑦支持Onvif,GB28181,HTTP,RTSP,RTP,TCP,UDP网络协议；
⑧智能报警：能支持移动侦测、遮挡报警、存储期满； 
⑨支持百兆网络； 
⑩最低照度：彩色：0.001Lux/F1.6； 
⑪聚焦模式：有自动/手动/一次性自动聚焦； 
⑫支持3码流输出，帧率、分辨率可设； 
⑬支持光学透雾（日夜转换）功能，夜模式为光学透雾带通滤镜优于或等于900nm-1100nm； 
⑭支持曝光补偿、背光补偿、强光抑制、宽动态、2D/3D功能的参数调节； 
⑮支持图像风格、亮度、对比度、饱和度、锐度和伽马参数调整功能； 
▲⑯支持时间、通道名称、光学倍率OSD叠加；支持图片叠加、异常OSD叠加和经纬度叠加； 
D.多光谱相机模块参数：
①总像素：优于或等于200万像素； 
▲②焦距范围f：8-520mm，65X；
③光圈范围FNo：1.5-5.2； 
④感光波段：①370-720nm②800-2400nm； 
⑤采用RAW格式原始图像文件输出； 
▲⑥采用全数字视频TCP/IP网络传输架构，采用RJ45接口连接。
E.流媒体存储/分发服务器
①支持一千路以上前端视频管理。
②支持流媒体分发，可同时将图像数据流分发至客户端/解码器/林火检测服务器等。
③系统支持高清数字码流图像叠加功能，可以将云台的方位角，俯仰角，镜头倍率及观测区域经纬度以半透明方式在大屏及客户端上进行HUD显示； 
④支持与已联网其他流媒体存储/分发服务器无缝级联，可调取已联网的其他流媒体存储/分发服务器上的视频；
⑤支持基于国际标准ONVIF协议的主流监控设备的管理；
F.高清数字解码器
①单台解码器同时支持四路高清解码；
②支持轮巡及4画面同时轮巡查看；
③解码器安装无线网络模块，可在有线网络及无线网络之间切换工作。
④支持平行衍射抬头显示器（HUD）显示方式，即支持透明文字与图案叠加，可以叠加显示云台监测方位（用东西南北表示）/垂直角度/镜头光学倍率/画面中心点瞄准标识等信息。 
G.前置林火视频分析器
①能够对1000万像素及以下的高清视频进行林火图像分析。每路视频可以在五分钟之内完成360度的巡航检测，能够对五公里以内森林火灾进行准确报警；
②支持分区检测，对同一个预置位画面的不同区域采用不同的检测规则；
③支持正区和负区，在一个预置位中可选择设置烟火检测的检测区域与非检测区域；
▲④支持分时检测，不同时间段可以对同一个预置位采用不同的检测规则进行检测；
▲⑤可根据不同时间段及不同预置位修改前端摄像机图像的亮度、反差、锐度、增益等参数：；
▲⑥支持在线学习功能：系统实时将各类报警图像自动上传到服务器，服务器则会自动提取相应特征并添加到特征数据库中，并更新所有的在线检测设备；
⑦支持检测数据云端存储功能，所有检测服务器的配置参数都同时保存在本地服务器或者云服务器中，出现故障后，能快速更换及恢复数据；
⑧支持前后端混合识别；
▲⑨可见光能对10＊10像素烟雾报警，最小发现像素数5＊5。热像报警像素数为1＊2，可见光及热像检测误报率均低于万分之一。
H.软件维护更新
供应商需对主监控室（包括火情识别软件、大屏上墙管理软件、管理客户端、广播系统软件等相关软件）进行免费维护与升级： 
①林火视频分析软件每年至少升级三次及以上。
②定期对服务范围内计算机系统安全情况进行例行检查，每月一次，发现安全问题立即修复。
③其他相关管理软件，如视频分发存储服务器流媒体软件、森林防火管理客户端软件等继续提供升级服务，确保软件超期后仍能正常运行。
I.应急服务
①遇到突发情况或不可抗力，供应商将派出不少于5人的应急抢修人员，全力协助修复溧水区森林防火智能监测系统。
②遇到上级领导视察，供应商将视情况派出足够的讲解人员进行现场演示，如有必要，供应商将派出上至总经理、副总经理、技术总监，下至普通员工的现场服务。
J.互联网远程值守服务
①供应商必须提供法定森林防火期的全年24小时互联网值守服务，远程处理溧水区森林火险报警情况，以便在火灾发生时，能够及时向采购人提供报警信息。
②采购人要求能够在溧水区主监控室查看到中标供应商提供的互联网远程值守情况。
③值班要求：接受警讯后，经人工判别初步确认烟火后，向客户指挥中心接警终端和指定人员智能手机推送烟火预警信息（警讯地理位置坐标、地图、烟火实况图片、气象信息）。增加警讯后20分钟的人工持续观察识别。在第一次推送烟火预警信息后，每5分钟发送一次。紧急情况下，云值守中心通过电话直接与客户指挥中心保持联系，提供必要信息。增加自警讯发生至警讯确认解除期间的人工持续观察识别。必要时，主动与客户指挥中心、护林人员保持联系，提供必要信息。增加提供通过微信发送的烟火预警实时现场视频。
四、维护服务实施要求
（一）值守要求（互联网远程值守）
接受警讯后，经人工判别初步确认烟火后，向客户指挥中心接警终端和指定人员智能手机推送烟火预警信息（警讯地理位置坐标、地图、烟火实况图片、气象信息）。增加警讯后20分钟的人工持续观察识别。在第一次推送烟火预警信息后，每5分钟发送一次。紧急情况下，云值守中心通过电话直接与客户指挥中心保持联系，提供必要信息。增加自警讯发生至警讯确认解除期间的人工持续观察识别。必要时，主动与客户指挥中心、护林人员保持联系，提供必要信息。增加提供通过微信发送的烟火预警实时现场视频。
（二）车辆要求
南京市溧水区森林火险监控管理系统监控点分布比较广，相邻监控点间距离较远，要求提供运维车辆不少于1辆。(提供书面承诺并加盖公章)
（三）制度要求
1、维护人员须严格遵守有关法规、森林防火内部规章制度及所有维护操作守则及规范。
2、所有现场维护服务的人员佩戴工作证。工作人员及工作证必须报有关部门备案。
3、维护人员在上岗前须签署保密协议书，不得擅自翻阅、复制、传播所接触的用户资料或数据。
4、维护期间驻现场维护人员不得从事维护工作范围以外事务。
5、保持维护团队人员的稳定，如需更换维护人员必须先征得采购人同意后方可进行，如维护人员提出辞职必须提前书面通知，做好工作交接，并在离职后两周内提供同等资质人员作替补。
说明：对于经常违反上述纪律要求的维护人员，采购人有权要求中标供应商更换合格的维护人员。
（四）应急维护
中标供应商必须制定切实可行的应急维护方案，在运维服务场所内发生重大自然灾害和人为灾害时，尽最大努力，确保所有维护范围内的所有系统和设备能发挥应有的作用。
（5） 响应时间
1. 发生一级故障需要24小时响应，2个日历日内恢复（特殊不可抗因素导致的问题，征得甲方书面同意后，可酌情放宽维修时间）。
2. 发生二级故障需要24小时响应，7个日历日内恢复（特殊不可抗因素导致的问题，征得甲方书面同意后，可酌情放宽维修时间）。
3. 发生三级故障需要24小时响应，原则上不超过15个日历日（特殊不可抗因素导致的问题，征得甲方书面同意后，可酌情放宽维修时间）。
4. 特殊不可抗因素包含但不限于：
☆雷击导致的设备批量故障；
☆取电点迁移、通讯站点迁移、挖笋等采集作业或第三方施工破坏导致的线缆被挖断、通讯站点受损等问题；
☆极端天气导致的运维受阻，如连续雨天、大雪封山、极端高温、山体滑坡等；
☆设备停产重新选型、采购、付款导致的时间延误；
☆人为破坏导致的相关故障，如设备被盗取、线缆被恶意破坏等；
☆到达前端点位、通讯站点或取电点的路径中发生交通阻断，需要船舶等特定交通工具，或者经过政府审批才能到达情况下。
5. 一级故障：一级故障为单人通过简单培训即可修复的故障，如远程处理、更换易损配件、现场重启等无需更换前端主设备的故障为一级故障。
6. 二级故障：二级故障为现场2-4人团队配合可以修复的故障或需要更换主设备的故障，如更换太阳能控制器、逆变器、路由器、网桥、中型/重型一体化云台和前置林火智能识别报警器等故障。
7. 三级故障：三级故障为需要工程施工队进场且3个日历日内无法修复的故障。如线缆更换、太阳能改造、线缆定位维修、光纤熔接等。
（六）故障现象指标
1、要求前端监控点视频信号良好，云台运行控制正常。
  2、森林防火识别软件运行正常，确保森林防火识别软件识别准确，如森林防火识别软件准确度不高、误报及时应供应商协商解决并报告采购人。
3、保障森林防火控制中心、分控中心所有软硬件正常，控制良好，随时可以启用。
（七）维护登记制度
1、中标供应商必须按采购人制定的维护流程和文档登记制度，及时对各项维护工作进行登记，登记内容包括但不限于：服务单登记、维护日志、参数及一切维护所需资料。一切资料必须及时更新(必须在系统或设备配置改动后一周内对资料进行更新)，并确保资料与实际情况相符。
2、中标供应商必须按采购人要求，分别按月份和年度向采购人提供电子版的维护、例检工作登记表、分类汇总报表及有关资料图纸，供采购人分析，为更好的开展维护服务工作提供依据。
（八）罚则
1、若中标供应商调走驻场维护人员或采购人要求更换维护人员，中标供应商在三个月内未能提供符合要求的人员进行替换的，视情节轻重扣除维护费,若仍然没有改善，则视为中标供应商违约，采购人有权终止合同，并拒绝支付当期合同款。
2、因中标供应商维护人员在维护操作过程中造成重大故障或蓄意破坏信息系统设施或造成泄密事件的，一经查证，则视作中标供应商严重违约，将追究中标供应商的法律责任同时赔偿采购人的经济损失。
3、若中标供应商在单月内违反其服务承诺或本磋商文件要求三次或以上，采购人有权视情节轻重扣罚部分或全部当月维护费。
五、考核措施
（1） 月考核指标和年考核指标数据是支付和扣除服务费的依据。每个服务月和每个服务年，由采购人与中标人共同签字确认服务月度和服务年度考核指标数据。溧水区林场有限公司作为监督部门对整个考核过程进行监督。
（2） 每个服务年度结束前，采购人依据月考核结果进行年度考核，年度考核结果作为服务费用支付或扣除依据。
（3） 考核验收小组结考核数据、资料核查、现场验收情况，形成考核验收报告，明确验收结论（合格、基本合格、不合格）。验收完成后，考核验收小组将验收报告、现场记录等资料整理归档，甲方按照合同约定支付相应服务费用（扣除不合格对应的扣款）。
（4） 具体考核细则
1. 重点时段设备在线率≥99.9%，其余时段设备在线率≥95%，该项目不扣分；在线率<95%，每减少1%，扣1分。
2. 单台监控摄像机日漏报次数每增加1次，扣5分。夜期间，对烟的识别不纳入考核，仅考核可视智能监控区域内对火的识别；白天、黑夜区分以溧水区日落、日出时间为准。对于超出监控设计的监测范围的火情，系统未发现的，不作为漏报处理；极端天气情况/现象下，如沙尘暴、重度灰霾、日食等，对于监控范围画面内，无直视火源的林火系统未报警的，不作为漏报处理。火点报警定位误差大于100米时视为火点报警定位不准确。每定位不准确1次，扣0.1分。
3. 发生一级故障需要24小时响应，2个日历日内恢复（特殊不可抗因素导致的问题，征得甲方书面同意后，可酌情放宽维修时间）。
4. 发生二级故障需要24小时响应，7个日历日内恢复（特殊不可抗因素导致的问题，征得甲方书面同意后，可酌情放宽维修时间）。
5. 发生三级故障需要24小时响应，原则上不超过15个日历日（特殊不可抗因素导致的问题，征得甲方书面同意后，可酌情放宽维修时间）。
6. 特殊不可抗因素包含但不限于：
☆雷击导致的设备批量故障；
☆取电点迁移、通讯站点迁移、挖笋等采集作业或第三方施工破坏导致的线缆被挖断、通讯站点受损等问题；
☆极端天气导致的运维受阻，如连续雨天、大雪封山、极端高温、山体滑坡等；
☆设备停产重新选型、采购、付款导致的时间延误；
☆人为破坏导致的相关故障，如设备被盗取、线缆被恶意破坏等；
☆到达前端点位、通讯站点或取电点的路径中发生交通阻断，需要船舶等特定交通工具，或者经过政府审批才能到达情况下。
7. 一级故障：一级故障为单人通过简单培训即可修复的故障，如远程处理、更换易损配件、现场重启等无需更换前端主设备的故障为一级故障。
8. 二级故障：二级故障为现场2-4人团队配合可以修复的故障或需要更换主设备的故障，如更换太阳能控制器、逆变器、路由器、网桥、中型/重型一体化云台和前置林火智能识别报警器等故障。
9. 三级故障：三级故障为需要工程施工队进场且3个日历日内无法修复的故障。如线缆更换、太阳能改造、线缆定位维修、光纤熔接等。
10. 故障处理及时率100%，不扣分；故障处理及时率每减少1%，扣1分。
11. 服务运营人员的服务态度和服务意识良好、积极，不扣分；发现运营人员不积极配合或服务态度不好的情况，每次扣1分，10分扣完为止。
[bookmark: _Toc120614281]注意事项：考核总分为100分，85~100分则支付合同价100%、70~84支付合同价80以此内推，直至扣完。
六、付款条件
自合同签订之日起10日内支付中标价款的40%，服务期结束后经采购人验收中标供应商移交的设备及相关技术文档合格后10日内支付剩余60%中标价款。

第五章  评审方法与评审标准

一、评审方法
采用综合评分法，对满足磋商文件全部实质性要求的响应文件按评审因素的量化指标评审总分对供应商进行排序。
经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，磋商小组成员独立对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。
二、政策文件
1.本项目服务全部由小微企业承接的，对报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
2.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受价格扣除。
3.本国产品的价格扣除
3.1本国产品标准、本国产品标准的适用范围、对本国产品的支持政策等详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。
3.2政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

三、评审标准

	序号
	评审因素
	评审标准
	分值

	1
	价格(10分)
	采用低价优先法，以供应商满足磋商文件要求的最终最低报价为基准价，其价格分为满分10分。其他供应商的价格分按照下列公式计算（小数点保留两位）：供应商报价得分=（基准价/其他供应商最终投标价）*10。
	10

	2.1
	服
务
方
案
(35分)
	维护保养计划方案(10分)
	由评委根据供应商针对本项目维护保养计划方案进行综合评审。
1、维护保养计划方案全面细致完整、科学合理、针对性强、重点难点把握准确、措施有力的得10分；
2、维护保养计划方案较完整、有一定的针对性、重点难点把握较准确的得6分；
3、维护保养计划方案不完整、针对性差的得2分；
不提供不得分。
	10

	2.2
	
	维护进度计划及保障措施
(10分)
	根据供应商针对本项目维护进度计划及保障措施进行综合评审。
1、项目维护进度计划及保障措施的合理性强、措施全面、可操作性强的得10分；
2、项目维护进度计划及保障措施的合理可行、可操作性较强的的得6分；
3、项目维护进度计划及保障措施的不够合理、可操作性差的得2分；
不提供不得分。
	10

	2.3
	
	应急服务方案
（10分）
	根据供应商提供的对各类突发状况或事件的应急预案和处理方案描述情况进行综合评审。
1、安全及应急事件的分析较全面，有相应的解决方案且合理 有效，突发故障时有高效保障措施和备用方案，能够指导迅速排故的得10分；
2、安全及应急事件的分析及处理方案较为简略，解决方案、突发故障时的保障措施和备用方案基本合理但存在偏差的得6分；
3、安全及应急事件的分析不全面，方案不合理的得2分；
不提供则本项不得分。
	10

	2.4
	
	互联网远程值守服务方案
（5分）
	根据供应商提供的针对本项目的互联网远程值守服务方案等进行综合评审。
1、方案详细、全面、科学，完全满足采购需求的得5分；
2、方案不完整，不能满足采购需求的得1分；
未提供的本项不得分。
	5

	3
	备件服务
(20分)
	1、供应商须自行编制并提交《备件参数技术偏离表》，对照采购需求中规定的备件的技术参数进行逐项应答。未逐项应答的响应文件将被视为无效响应文件。评标委员会根据各供应商提交的《备件参数技术偏离表》，供应商所投备件产品技术参数和性能要求完全满足磋商文件备件技术参数的得满分20分；
2、若备件产品技术参数中出现任何一项“▲”指标技术性能负偏离，则视为该件产品有重要偏离，每偏离一项扣2分，扣完为止。（需在投标文件中提供省级或省级以上质量监督部门出具的检测报告复印件）
3、若备件产品技术参数中，出现任何一项非“▲”指标技术性能负偏离，则视为该件产品有一般负偏离，每偏离一项扣1分，扣完为止。
	20

	4
	人员配备情况（9分）
	1、本项目的负责人具有电子信息类专业高级职称的得3分；（提供证书复印件并加盖公章及社保机构出具的近六个月投标人为其缴纳的社保缴费证明【加盖社保公章或具有可验证的二维码（或验证码）】。
2、本项目的技术负责人具有机电工程二级及以上注册建造师并具有有效的安全生产考核合格证书（B类证）的得3分，（提供证书复印件并加盖公章及社保机构出具的近六个月投标人为其缴纳的社保缴费证明【加盖社保公章或具有可验证的二维码（或验证码）】。
3、项目团队人员（项目负责人、技术负责人除外）具有信息系统项目管理师、注册信息安全专业人员（CISP）、通信工程师，每提供一种资格人员得1分，最高得3分。（一人多证不重复得分，提供证书复印件并加盖公章以及社保机构出具的近六个月投标人为其缴纳的社保缴费证明【加盖社保公章或具有可验证的二维码（或验证码）】。
	9

	5
	业绩
(12分)
	供应商具有类似森林防火项目的业绩，每提供一个得3分，最高得12分（提供合同复印件并加盖公章，原件备查）。
	12

	6.1
	综合实力
(14分)
	供应商具有在有效期内的信息技术服务标准（ITSS）符合性证书运行维护证书，一级得3分，二级得2分，三级得1分，没有不得分；本项最高得3分（提供证书复印件并加盖公章），未提供的不得分。
	3

	6.2
	
	供应商具有CCRC信息安全服务资质认证证书(信息系统安全运维)，一级得3分，二级得2分，三级得1分，没有不得分；本项最高得3分（提供证书复印件并加盖公章），未提供的不得分。
	3

	6.3
	
	供应商具有信息技术服务标准（ITSS）符合性证书（业务领域：智能运维）、大数据安全管理体系认证证书的，每提供1个得4分，最高得8分（提供证书复印件并加盖公章），未提供的不得分。
	8

	合计
	100



第六章  响应文件格式 
[bookmark: _Hlt26671244][bookmark: _Hlt26955039][bookmark: _Toc120614282][bookmark: _Toc49090576][bookmark: _Toc26554094]
响  应  文  件





项 目 名 称：                   
项 目 编 号：                   
      供应商名称 ：（加盖电子公章）   
      日      期 ：                   











[bookmark: _Toc120614284]
一、供应商资格证明文件
  




二、法人授权书
法人授权书
本授权书声明：            （供应商名称）授权                 （被授权人的姓名）作为我方就编号为                             的项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。
    被授权人身份证号码：
被授权人联系电话：（手机）
授权单位名称：（加盖电子公章）
单位地址：
[bookmark: _Hlt26955070][bookmark: _格式3__银行出具的资信证明][bookmark: _Hlt26671380]日    期：









三、磋商响应函
磋商响应函
致：南京明莹工程项目管理有限公司
根据贵方编号为                             的项目磋商文件，我方正式提交磋商响应函，并宣布同意如下内容：
1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。
3.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的磋商日期起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
7.我方为：¨大型企业 ¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业（在对应¨内打“√”）
8.我方与本磋商有关的正式通讯地址为：
地  址：
邮  编：
电  话：
传  真：
开户行：
账  号：
供应商名称：（加盖电子公章）
日  期：






四、磋商报价表
磋商报价表
供应商名称：（加盖电子公章） 
项目名称：
项目编号：                                   分包号：
	总报价

	小写（元）：                             



                                              日  期：










五、分项报价表

分项报价表（如有，格式自拟）

供应商名称：      （加盖CA电子公章）      
备注： 
1.应包括为完成整个项目所产生的所有费用，采购文件另有规定的除外。
2.已标价的工程量清单应当与《磋商报价表》中“总报价”一致。

六、技术要求响应及偏离表
技术要求响应及偏离表
	序号
	磋商文件要求
	响应情况
	正偏离、无偏离或负偏离

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



供应商名称：（加盖电子公章）

备注： 
1.供应商须对磋商文件技术要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）及其他要求做出明确响应，否则视为无效响应。
2.行数不够，可自行添加。

[bookmark: _Hlt26955054]







七、商务要求响应及偏离表
商务要求响应及偏离表
	序号
	磋商文件要求
	响应情况
	正偏离、无偏离或负偏离

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



供应商名称：（加盖电子公章）

备注： 
1.供应商须对磋商文件商务要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）做出明确响应，否则视为无效响应。
2.行数不够，可自行添加。











八、中小企业声明函
中小企业声明函
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.      （标的名称）属于      行业（磋商文件中明确的所属行业）；承接企业为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。
2.      （标的名称）属于      行业（磋商文件中明确的所属行业）；承接企业为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

                                           企业名称：（加盖电子公章）
日    期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2.在所属企业类型前的¨内打“√”。3.供应商如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。项目清单中列示的所有服务，供应商须在声明函中逐项列示并明确承接企业的类型，如有缺失将按“不提供声明函”处理。此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。4.服务采购项目中，服务的承接商应当为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商、工程的承建商作出要求。
本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：软件和信息技术服务业

九、残疾人福利性单位声明函
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，服务全部由本单位提供。
本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。


                                           企业名称：（加盖电子公章）
日    期：

备注：
1.供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
2.成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。












10、 关于符合本国产品标准的声明函
关于符合本国产品标准的声明函
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
公司（单位）名称（盖章）：　        
日期：　     年　  月　  日         
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

11、 供应商认为需要提供的其他资料


质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
供应商名称：                                                              
地址：                             邮编：                                 
联系人：                      联系电话：                                  
授权代表：                    联系电话：                  
二、质疑项目基本情况
项目名称：                                                          
项目编号：                               分包号：                   
采购人名称：                                                              
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                              
事实依据：                                                                
                                                                          
法律依据：                                                                
                                                                          
质疑事项2：                                                                
……
四、质疑事项相关请求
请求：                                                                    

签  字(签章)：                                 公  章：                      
日  期：    


相关说明：
1.供应商提出质疑，应提交《质疑函》和必要的证明材料。
2.由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑供应商法定代表人签署的《授权委托书》。
3.质疑供应商针对项目的某一分包进行质疑的，《质疑函》中应明确分包号。
4.《质疑函》的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.《质疑函》的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，《质疑函》应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，《质疑函》应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者签章，并加盖公章。
7.质疑供应商为联合体的，则《质疑函》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。
３９
 
