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第一章  磋商邀请
受海安市人民医院的委托，江苏佰鸿工程项目管理有限公司就海安市人民医院无线网络系统重建(含3年维保)项目(JSZC-320685-JSBH-C2026-0004)项目进行竞争性磋商采购，欢迎符合条件的供应商参加磋商。
项目概况
海安市人民医院无线网络系统重建(含3年维保)项目竞争性磋商项目的潜在供应商可在“江苏政府采购网”自行免费下载磋商文件，并于2026年08月17日09点00分（北京时间）前递交响应文件。
[bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc38985263][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-320685-JSBH-C2026-0004
2.项目名称：海安市人民医院无线网络系统重建(含3年维保)项目
3.项目类型：服务类
4.项目行业：软件和信息技术服务业
5.预算金额：200万元
6.最高限价：186万元，报价超过最高限价的将作为无效响应处理。 
7.采购需求：详细内容见本采购文件第三章，请仔细研究。
8.合同履行期限：详见磋商文件。
[bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc38985264][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc35393791]二、申请人的资格要求：
[bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc38985265]（一）通用资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。（按附件1格式进行声明，响应文件中无需提供其他证明材料）
2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（按附件1格式进行声明，响应文件中无需提供其他证明材料）
3.单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
4.本项目不接受联合体投标。
5.本项目不接受进口产品投标。
6.本项目接受分包。
本项目中标方若非中小企业则需向中小企业分包，分包内容包含设备安装、调试、维护，人员驻场等，分包比例不低于合同总金额的40%。
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：
本项目为非专门面向中小微企业采购项目。
（三）本项目的特定资格要求：无。
三、获取磋商文件
[bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc38985266]1.时间：自公告发布之日起至2026年08月17日（提供期限自本公告发布之日起不得少于5个工作日）。
2.地点：在“江苏政府采购网”自行免费下载磋商文件。
3.获取方式：本项目采用网上注册登记方式。
3.1潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：
“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。
3.2潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。
3.3“CA数字证书”的获取：
供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持政务CA、方正签章，省内各地区办理的用于“苏采云”平台的政务CA、方正签章全省通用。“CA数字证书”的办理方法详见江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购数字证书（供应商）CA及电子签章办理指南》。
3.4采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。
3.5招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。  
3.6请潜在供应商提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。
注：如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。
四、提交响应文件截止时间
1.2026年08月17日09点00分（北京时间）。（自磋商文件开始发出之日起至供应商提交响应文件截止之日止，不得少于10日）
2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。
注：各供应商请关注开标大厅交流区，在开标结束后，请勿离开开标大厅，待资格审查完毕，磋商小组发出报价指令后须在15分钟内完成系统报价。供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理。
3.响应文件的解密：开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，响应文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布响应供应商名单，然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。
[bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc38985267][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc35393794]五、公告期限
[bookmark: _Toc38985268][bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc35393626]磋商公告及磋商文件公告期限为自本公告发布之日起3个工作日。
六、其他补充事宜
1.投标保证金：免收
2.项目开标活动模式：不见面远程开标模式，供应商在各自地点通过“苏采云”政府采购交易系统参加磋商活动。
3.项目演示、样品、答辩等（如有请描述）：无
4.对项目需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）的询问、质疑由采购人负责答复；对项目磋商文件其它部分的询问请向磋商文件制作人或项目磋商经办人提出；对在“电子交易平台”操作阶段的询问请向交易系统软件维护人员提出。
5.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。（CA两种渠道办理：1、选择就近所在地市自行办理；2、联系江苏意源科技有限公司线上提交申请表 朱工 0513-59001215）
6.供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但成交供应商应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。
7.有关本次磋商的事项若存在变动或修改，敬请及时关注采购人或采购代理机构在“江苏政府采购网”发布的更正公告。
8.成交供应商须提供一份纸质版响应文件正本至采购人处。
[bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc38985269][bookmark: _Toc28359008]七、本次磋商联系方式
[bookmark: _Toc28359086][bookmark: _Toc28359009][bookmark: _Toc28359010][bookmark: _Toc28359087]1.采购人信息
名  称：海安市人民医院
地  址：海安市中坝中路17号
联系人：濮先生
联系方式：13912855289
2.采购代理机构信息
名  称：江苏佰鸿工程项目管理有限公司
地  址：海安市万星路86号
联系人：杭琴
联系方式：13584709269
3.项目联系方式
磋商文件制作人：杭琴 13584709269
项目磋商经办人：濮先生 13912855289
交易系统软件维护人员：那工  0519-86722801、0519-86722806


[bookmark: _Toc120614211]第二章  供应商须知
[bookmark: _Toc20823275][bookmark: _Toc120614214][bookmark: _Toc513029203][bookmark: _Toc16938519]一、总则
[bookmark: _Hlt16619475][bookmark: _Toc458694821][bookmark: _Toc16938520][bookmark: _Toc20823276][bookmark: _Toc513029204]1.采购方式
1.1 本次政府采购活动采取竞争性磋商(以下简称磋商)方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。
[bookmark: _Toc20823277][bookmark: _Toc16938521][bookmark: _Toc513029205]2.合格的供应商
2.1 满足磋商公告中供应商资格要求的规定。
2.2 满足本磋商文件实质性要求和条件的规定。
[bookmark: _Toc16938522][bookmark: _Toc513029206][bookmark: _Toc20823278]3.适用法律
3.1 本次磋商及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
[bookmark: _Toc513029207][bookmark: _Toc462564067][bookmark: _Toc16938523][bookmark: _Toc20823279]4.磋商费用
4.1 供应商应自行承担所有与参加本次磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2 本次磋商不收取标书工本费。
4.3 本项目招标代理服务费按1860元收取，此费用由供应商综合考虑在投标报价中，由成交供应商在签订合同前支付给招标代理单位。
5.磋商文件的约束力
5.1 供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。
[bookmark: _Toc120614215][bookmark: _Toc16938525][bookmark: _Toc20823281][bookmark: _Toc513029209]二、磋商文件
[bookmark: _Toc16938526][bookmark: _Toc20823282][bookmark: _Toc513029210]6.磋商文件构成
6.1 磋商文件由以下部分组成：
（1）磋商邀请
（2）供应商须知
（3）采购需求
（4）评审方法与评审标准
（5）响应文件格式
（6）附件（如有）
请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购人或采购代理机构联系解决。
6.2 供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。
[bookmark: _Toc462564070][bookmark: _Toc20823283][bookmark: _Toc513029211][bookmark: _Toc16938527]7.磋商文件的澄清
7.1 任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在磋商截止期5日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人。
7.2 采购人视情况组织答疑会。
[bookmark: _Toc462564071][bookmark: _Toc20823284][bookmark: _Toc513029212][bookmark: _Toc16938528]8.磋商文件的澄清和修改
8.1 在响应文件提交截止时间前，采购人可以对磋商文件进行澄清和修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人将在提交首次响应文件截止时间至少5日前，在“江苏政府采购网”上发布书面更正公告形式通知所有获取磋商文件的供应商，更正公告内容将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。不足5日的，采购人将顺延提交首次响应文件截止时间。
[bookmark: _Toc16938529][bookmark: _Toc20823285][bookmark: _Toc462564072][bookmark: _Toc513029213][bookmark: _Toc120614216]三、响应文件的编制
[bookmark: _Toc513029214][bookmark: _Toc462564073][bookmark: _Toc16938530][bookmark: _Toc20823286]9.响应文件的语言及度量衡单位
9.1 供应商提交的响应文件以及供应商与采购人就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
9.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc462564074][bookmark: _Toc16938531][bookmark: _Toc20823287][bookmark: _Toc513029215]10.响应文件构成
10.1 供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、磋商响应函等部分。
10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的磋商文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的磋商文件为准。
[bookmark: _Hlt26954838][bookmark: _Hlt26670360][bookmark: _Hlt26668975][bookmark: _Toc49090509][bookmark: _Toc14577357][bookmark: _Toc14577354][bookmark: _Toc513029216][bookmark: _Toc513029219][bookmark: _Toc49090507][bookmark: _Toc49090508][bookmark: _Toc14577355]11.证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件
11.1 供应商应按照磋商文件要求提交证明文件，证明其及磋商响应标的符合磋商文件规定。
11.2 磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
12.分项报价表
12.1 供应商应按照磋商文件规定格式填报分项报价表。
12.2 磋商货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。
[bookmark: _Hlt26954848][bookmark: _Hlt26954846][bookmark: _Hlt26670482][bookmark: _Hlt26670486][bookmark: _Hlt26954731]13.技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表
13.1 供应商需对磋商文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。
13.2 供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
14.服务承诺、培训计划、人员安排及其他
14.1 供应商需根据磋商文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。
14.2 供应商需根据磋商文件要求提供培训计划。
14.3 供应商需根据磋商文件要求提供磋商响应标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。
[bookmark: _Toc14577359][bookmark: _Toc49090510]15.磋商响应函
15.1 供应商应按照磋商文件中提供的格式完整、正确填写磋商响应函。
[bookmark: _Toc14577360][bookmark: _Toc49090511]16.磋商有效期
16.1 磋商有效期为采购人规定的提交响应文件截止之日后六十（60）天。磋商有效期比规定短的将被视为非实质性响应磋商文件而予以拒绝。
17.磋商有效期的延长
17.1 在特殊情况下，采购人于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购人的这一要求而放弃磋商，同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
[bookmark: _Hlt26954852][bookmark: _Hlt26954739][bookmark: _Toc120614217][bookmark: _Toc513029224][bookmark: _Toc16938540][bookmark: _Toc20823296]四、响应文件的递交
[bookmark: _Toc20823297][bookmark: _Toc513029225][bookmark: _Toc462564084][bookmark: _Toc16938541]18.电子磋商响应文件的递交
[bookmark: _Toc513029226][bookmark: _Toc20823298][bookmark: _Toc16938542]18.1 供应商应当按照《操作手册》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。
19.提交响应文件截止时间
19.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的提交响应文件截止时间。
供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的按照本磋商文件第二章第26.3.2条规定做无效响应处理。
19.2 采购人可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
[bookmark: _Toc513029227][bookmark: _Toc20823299][bookmark: _Toc16938543]20.响应文件的拒收
20.1 采购人拒绝接收在其规定的提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。
[bookmark: _Toc16938544][bookmark: _Toc20823300][bookmark: _Toc513029228]21.响应文件的撤回和修改
21.1 响应文件的撤回
21.1.1电子响应文件的撤回
供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。
21.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。
21.2 响应文件的修改
供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
21.3 在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。
21.4 在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。
[bookmark: _Toc120614218][bookmark: _Toc20823301][bookmark: _Toc513029229][bookmark: _Toc16938545]五、响应文件的解密与评审
[bookmark: _Toc16938546][bookmark: _Toc20823302][bookmark: _Toc513029230]22.响应文件解密
22.1 供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。
[bookmark: _Toc16938547][bookmark: _Toc513029231][bookmark: _Toc20823303]23.磋商小组
23.1 采购人将组织磋商小组对响应文件进行评审。磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
23.2 磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交侯选人。
24.评审过程的保密与公正
24.1 磋商小组、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。
24.2 在评审过程中，供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。
24.3 在项目评审期间，采购代理机构将设专门人员与供应商联系。
24.4 采购人和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。
[bookmark: _Toc513029232][bookmark: _Toc20823304][bookmark: _Toc16938548]25.评审过程中的的澄清
25.1 项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。
25.2 需要供应商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
25.3 接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和更正，其风险由供应商自行承担。
[bookmark: _Toc20823305][bookmark: _Toc16938549][bookmark: _Toc513029233]26.对响应文件的审查
26.1 响应文件审查分为资格审查和符合性审查。
26.1.1资格审查：由采购人依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。
采购人在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格，查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
26.1.2符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。
26.1.3未通过资格审查或符合性审查的供应商，采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
26.2 在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。
所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
26.3 未实质性响应磋商文件的情形
26.3.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。
26.3.2供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的。
26.3.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。
26.3.4供应商不具备磋商文件中规定资格要求的。
26.3.5供应商的最后报价超过了采购预算。
26.3.6不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件的。
26.3.7供应商被“信用中国”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
26.3.8响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。
26.3.9本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而磋商供应商所磋商产品不在强制采购范围内的。（磋商产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，磋商响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）
26.3.10响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章的。
26.4 未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。
26.5 如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。
26.6 磋商小组将对确定为实质性响应的文件进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）响应文件中报价总表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价总表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价总表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
[bookmark: _Toc16938550][bookmark: _Toc20823306][bookmark: _Toc513029234]26.7 供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购人或采购代理机构及磋商小组联系。
27.磋商程序及评审方法和评审标准
27.1 磋商程序
27.1.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。
在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。
27.1.2磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。
磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。
最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。
27.1.3供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章，否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。
27.2 评审方法和评审标准
27.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。
本磋商文件所述综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。
27.2.2评审标准
见本磋商文件第四章规定。
27.3 采购活动终止的情况
出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：
（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的。
（3）在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。
（4）在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。
六、成交
28.确定成交单位
28.1磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本磋商文件第二章第27.1.2条情形的，可以推荐2名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。
提供相同品牌相同型号产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下响应的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌同型号供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照磋商文件规定的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，其他同品牌同型号供应商不作为成交候选人。
28.2采购人应根据磋商小组推荐的成交候选供应商确定成交供应商。采购人确定成交供应商后，交易中心将在“江苏政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。
28.3若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：
28.3.1提供虚假材料谋取成交的。
28.3.2与评审专家、采购人、其他供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的。
28.3.3向评审专家、采购人或采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。
28.3.4恶意竞争，最后报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。
28.3.5不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。
28.3.6成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的。
28.3.7将政府采购合同转包的。
[bookmark: _Toc200451960]29.质疑处理
29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
29.2 供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购人或采购代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。
29.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人或采购代理机构将只对供应商第一次质疑作出答复。
29.3 质疑函必须按照本磋商文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
29.4 采购人负责供应商质疑答复。供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件、评审方法与评审标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。关于评审方面的质疑，采购人可以组织原磋商小组协助答复质疑。
采购人或采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑，建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人或采购代理机构不接受未填写快递运单的快件）。
采购人及采购代理机构质疑接收人及联系方式见本采购文件第一章。
29.5 以下情形的质疑不予受理
29.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
29.5.2超出政府采购法定期限的质疑。
29.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
29.5.4未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
29.5.5供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
29.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
30.成交通知书
30.1 成交结果确定后，采购人将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。
30.2 成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。
[bookmark: _Toc16938552][bookmark: _Toc513029236][bookmark: _Toc20823308][bookmark: _Toc120614220]七、授予合同
[bookmark: _Toc20823309][bookmark: _Toc513029237][bookmark: _Toc16938553]31.签订合同
31.l 成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
31.2 磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
31.3 签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。
32.标的物的追加
32.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
[bookmark: _Toc20823314][bookmark: _Toc479757207][bookmark: _Toc120614221][bookmark: _Toc16938558][bookmark: _Toc513029242]33.政府采购履约资金扶持政策
根据《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资工作的通知》（通财购〔2022〕68号），对政府采购成交供应商提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。成交供应商如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款，详情请见江苏省政府采购网-政采贷专栏。

[bookmark: _Toc462564139][bookmark: _Toc26554093][bookmark: _Toc49090575][bookmark: _Toc479757211]


第三章 采购需求
项目属性：服务类
采购需求包括拟采购的标的及其需要满足的技术、商务要求。
（1） 技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。
（2） 商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。
其内容包含但不限于以下内容：
一、采购标的需实现的功能或者目标：
医院除1号楼外的内网无线网络系统已经使用近十年，当前科技发展迅速，设备与技术不断更新，且目前使用无线网络存在不稳定现象，故医院决定对内网无线网络系统进行升级改造。目标为院内各类移动医疗业务（如移动护理、移动医生站、移动PDA、智能设备联网、患者服务等）提供稳定、安全、高速的无线网络接入。
二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：
本项目必须符合国家《网络安全法》《医疗卫生机构网络安全管理办法》《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》等相关法规标准，确保患者隐私（PHI）和医疗数据安全；同时全面执行以下技术标准：
中国无线局域网的核心标准体系GB 15629.11系列标准
《无线局域网测试规范》GB/T 32420-2015
《无线局域网工程设计标准》GB-T51419-2020
《基于以太网技术的局域网系统验收测评规范》GB/T 21671-2018
T/NIDA 011-2025《智慧医院园区网络技术要求》
所有技术标准，按国家最新标准执行，无国家标准的，按行业标准执行；无国家和行业标准的，按企业标准执行；但在采购文件中有特别要求的，按采购文件中规定的要求执行，并且符合相关法律法规规定的要求。
三、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求
技术标响应要求
（1）设备主要技术要求中加“★”为重要参数，不接受负偏离。投标时请按条目式列举佐证。
（2）响应供应商可对现场进行勘察，响应供应商在充分理解采购文件和现场勘察的基础上，编制本项目响应文件。
（3）项目提供的技术要求（规格）只是对产品的一些原则性要求，并不是最详尽的描述和要求，响应供应商有责任依据相关设计技术规范和有关行业国家标准执行。
（4）响应供应商应保证所提供的货物是全新、未使用过的合格产品，并完全符合响应文件的质量、规格和参数的要求。提供的产品不得侵犯第三方专利权、商标权和设计权、版权等。否则，响应供应商应负全部责任，并承担由此引起的一切后果。为保证用户后期使用权益，设备均要求为原厂正规渠道产品，所有硬件设备保修信息均为本项目用户单位，必须从原厂公布的服务电话得到查询验证，否则采购人有权要求退货。
（5）成交供应商须根据成交的建设方案和采购要求精心组织施工，按成交的项目进度计划、工程质量控制、产品进场报验和安全保障措施，在保证质量的前提下按时完成项目建设。成交供应商须做好各阶段施工资料的记录、整理和保存。
（6）成交供应商须主动与采购人等方面进行沟通、协调及配合，保证项目实施顺畅进行。
1、无线网络建设要求：
（1）网络核心与架构设计须满足医院7x24小时不间断运行要求，网络应易于管理、监控和维护，并具备良好的扩展性，以适应未来5-8年内医院业务发展、新技术和终端数量增长的需求。
▲（2）无线所覆盖范围内必须无死角，无卡顿，房间所覆盖区域内边缘场强(RSSI)应不低于-65dBm，移动终端在同一楼层任意病房间漫游切换时，端到端平均延迟≤50ms，且通过Ping包测试，丢包率≤0.5%。上述指标需在具备CNAS或CMA资质的机构出具的报告中得到验证，测试方法参照国家标准执行。支持高密度终端并发接入，按每床位/诊室至少3-5个并发终端（医护PDA/电脑、支持Wi-Fi的物联网设备等）进行规划。带宽均衡控制，医疗业务区域单用户平均可用带宽≥5Mbps，保障移动护理、影像调阅、移动PAD等关键业务流畅。支持802.11k/v/r快速漫游协议，确保移动业务（如移动护理PDA、医生查房车、移动PAD在病房间穿梭）漫游切换时间 ≤50ms，实现无感知切换。
（3）采用高强度加密与医院内网安全对接，按原有的无线VLAN及SSID/密码进行访问控制或采购方另有要求。有图形化，可视化的中文无线管理控制平台，实现AP状态监控、射频优化、故障告警、性能分析、配置统一下发等功能。支持自动信道调整（ACS）和发射功率控制（TPC），实现网络自优化，降低同频干扰。支持完整的无线网络日志记录与审计功能，留存日志不少于180天。
▲（4）设备及运行维护质保至少三年，中标人须在合同签订后、设备供货前，向采购人提供所投全部设备及软件的正规渠道供货承诺函，承诺内容应包括：所供货物均为原厂全新合格产品、通过正规渠道采购、设备保修信息可查询验证等。中标人未能提供上述承诺或提供虚假承诺的，采购人有权拒绝接收货物并依法追究其法律责任。建成后提供第三方专业的无线网络测试认证报告（包括覆盖、性能、漫游等），提供7x24小时技术支持服务，对重大故障提供2小时内现场响应。提供定期的巡检及优化服务，并提供每次巡检记录及月度、年度总结。（提供承诺函，格式自拟，加盖投标人公章，内容包括不限于上述要求）
★（5）响应供应商承诺应配备专业技术队伍、设备及专用工具等，针对屋面、高空外装等（＞2米）高处作业点位，现场施工人员需持有有效《特种作业操作证（高处作业）》，必须人证合一以满足施工工作需要和国家标准要求。响应供应商应为施工技术人员购买意外伤害保险费、农民工工伤保险等，每人保额不低于80万/年。投标时提供至少一名施工技术人员的《特种作业操作证》和上述意外保险保单扫描件，符合高处作业施工技术人员施工时需随身携带上述证件及资料的原件供采购方查证，经采购方审核确认并同意后方可进场施工，且必须接受采购方日常统一管理安排。（提供承诺函，格式自拟，内容包括不限于上述要求）
2、 系统重建需求
（1）设备需求清单
	序号
	设备名称
	技术参数要求
	数量
	单位

	　
	4号楼
	
	　
	　

	1
	病房无线AP
	详见技术参数要求
	67
	台

	2
	天线
	详见技术参数要求
	503
	根

	3
	馈线
	射频馈线，长度5-28米；工作温度：覆盖-40℃~+80℃。
	503
	根

	4
	交换机
	详见技术参数要求，配套2.5G光模块、10G光模块等必要配件。
	3
	台

	　
	3号楼
	　
	　
	　

	1
	病房无线AP
	详见技术参数要求
	20
	台

	2
	天线
	详见技术参数要求
	154
	根

	3
	馈线
	射频馈线，长度5-28米；工作温度：覆盖-40℃~+80℃。
	154
	根

	4
	交换机
	详见技术参数要求，配套2.5G光模块、10G光模块等必要配件。
	1
	台

	　
	6号楼
	　
	　
	　

	1
	病房无线AP
	详见技术参数要求
	24
	台

	2
	天线
	详见技术参数要求
	192
	根

	3
	馈线
	射频馈线，长度5-28米；工作温度：覆盖-40℃~+80℃。
	192
	根

	4
	交换机
	详见技术参数要求，配套2.5G光模块、10G光模块等必要配件.
	2
	台

	　
	机房设备
	　
	　
	　

	1
	无线控制器
	详见技术参数要求
	2
	台

	2
	运维管理系统扩容及培训
	详见技术参数要求
	1
	项

	　
	无线AP冗余
	冗余部分实际安装时服从采购方安排
	　
	　

	1
	病房无线AP
	详见技术参数要求
	10
	台

	2
	天线
	详见技术参数要求
	80
	根

	3
	馈线
	射频馈线，长度5-28米；工作温度：覆盖-40℃~+80℃。
	80
	根

	
	其他
	
	
	

	1
	集成安装
	含项目建设所需的符合国家标准的辅材辅料费用，包括不限于PVC管、六类非屏蔽网线、光缆、耦合器、光纤盘等。含税、运输、施工、接入调试、平台授权等一切费用，接入医院现有网络确保整个系统正常运行。
	1
	项

	2
	门禁维护
	门禁系统的日常维护，维护点位清单见“门禁维护清单”
	1
	项

	3
	一键报警
	一键报警系统的日常维护，维护点位清单见“一键报警维护清单”
	1
	项


以上清单项目及数量不可减少，但可增加以满足医院需求。
★（2）关于设备清单的特别说明
本需求清单中的设备型号及数量是基于“单信号源设备覆盖6～8个房间”的典型馈线架构编制的参考配置，旨在明确项目的最低功能需求和建设规模。投标人亦可根据自身成熟的馈线技术方案（如基站式、AP直连式等），对清单中的天线、馈线数量及信号源设备（无线AP/基站）的配置数量进行合理调整，但必须满足以下所有条件：
1) 最终实现的无线网络必须完全满足本文件“无线网络重建要求”中的所有性能指标（包括覆盖场强≥-65dBm、漫游时延≤50ms、丢包率≤0.5%、并发带宽等）。
2) 重建改造必须覆盖本文件“附表1”改造区域中列出的全部房间、走廊及功能区域，不得遗漏。
3) 投标人须在投标文件中提交详细的技术调整说明，内容包括：替代方案的拓扑图、信号源与天线的连接关系图、调整后的完整设备清单（含数量）、以及针对调整后方案的覆盖仿真预测报告或同类已验收项目的第三方测试报告，以证明调整后的方案能达到甚至优于原清单方案的覆盖效果。
4) 投标人投标时需提供详细设备清单并需注明品牌、型号、数量、单价、总价，否则视为无效投标文件处理。设备需求清单里项目及数量不可减少，但可增加以满足医院需求，投标人若对原清单数量进行增加，不视为负偏离，但须在“技术偏离表”中明确标注“优化调整”，并说明理由。
5) 无论投标人如何调整设备清单，中标后必须按自报的方案完成全部覆盖区域的施工，且最终验收以现场实际无线性能测试结果为唯一依据。如因配置调整导致覆盖不达标，由中标人免费补足设备或重新施工，直至验收合格。
（3） 本项目采购需求清单中的设备数量为估算参考量。中标通知书发出后15个日历天内，中标人须完成对全部覆盖区域的详细现场勘测，并根据其自有馈线技术方案，出具深化设计方案及最终详细配置清单（含各类型号的天线、馈线具体数量及长度），提交采购人审核。审核通过后方可组织施工。最终配置清单中的品牌型号符合投标清单，且必须保证所有覆盖区域的性能指标满足采购文件要求。若因深化设计需要增加设备、天线、馈线等数量，费用由中标人自行承担，中标价为结算价，采购人有权要求在不额外增加费用的前提下优化覆盖效果，达到验收标准。（提供承诺函）
▲（4）建议投标前进行现场踏勘，进行过踏勘的供应商提供采购人盖章的踏勘表作为证明。
3、技术参数要求：
（1）病房无线AP：
1) [bookmark: OLE_LINK2]★支持WIFI6或WIFI 7协议，最大无线接入速率≥2.4Gbps，提供官网截图和链接证明；
2) ★本项目采用分布式天馈覆盖方案，要求通过射频馈线将无线信号引入病房内部，实现全病区零漫游覆盖。投标人可采用“AP+馈线、基站+馈线”等任一成熟架构，但须在投标文件中明确说明其技术实现方式，并提供该方案在医院病房场景的成功应用案例（提供合同及验收报告）
3) 在目标区域无遮挡的覆盖范围内，WLAN须同时支持2.4GHz 和5GHz信号发射，2.4GHz 和5GHz信号强度应始终保持在-65dBm以上；
4) 设备需配置接口如下：≥2个10/100/1000Base-T自适应以太网接口，≥2个2.5GE SFP口，≥1个10/100/1000Base-T自适应以太网电口，支持对物联网单元供电，≥1个标准 Mini PCI-e 扩展卡插槽，可扩展物联网应用；
5) 支持隐蔽部署，通过馈线外接美化天线实现病区的入室信号覆盖，美化天线小尺寸设计；
6) ▲病房无线AP支持多通道物理隔离设计，可分别为内网、外网、物联网提供独立物理隔离数据通路，实现一套AP上部署三张业务网，简化建网过程，同时三网隔离。提供官网截图和链接证明；
7) 支持WPA（TKIP）、WPA-PSK、WPA2（AES）、WPA3等安全协议；
8) ▲基于射频天馈技术，单台信号源设备通过馈线和天线，应至少能为6-8个独立病房（按每间约40平米计）提供有效信号覆盖（边缘场强≥-65dBm）。覆盖能力需提供具有CMA或Tolly或CNAS标识的测试报告证明。
9) ▲为满足灵活弹性的医院新建及改造的建设需求，需要单主机AP支持光电混合缆组网部署方式，实现长距离供电与数据传输。提供官网截图和链接证明；
10) ▲支持端口检测功能，可以现场通过指示灯以及远程网管等多种方式进行查看，天馈线信号需支持AC端可视化运维，方便管理和维护。提供官网截图和链接证明；
（2）天线：
1) 支持吸顶，壁挂安装方式；
2) 支持隐蔽部署，通过馈线外接美化天线实现病区的入室信号覆盖，美化天线小尺寸设计，提供官网截图查询链接。
3) 工作频段（GHz）：2.4GHz：2.400GHz～2.500GHz、5GHz：5.150GHz~5.850GHz；
4) 工作温度：覆盖-20℃~+70℃；
（3）交换机：
6) ★交换容量≥2.4Tbps， 包转发率≥660Mpps，以官网最小值为准，要求提供官网截图；
7) 固化SFP+接口≥24个，支持一个模块化插槽并实配1G/10G/25G光接口≥6个，配套电源，上行板卡；
8) 固化PoE供电接口≥24个，支持PoE、PoE+、PoE++，每个端口支持不小于90W的PoE供电，最大PoE输出功率1600W，为了保证设备兼容性，要求供电端口与光口分离设计；
9) 为了方便PoE供电端口与光电混合缆续接，要求主机固化的PoE供电接口采用集中接口方式，单台主机集中接口≤2个；
10) 支持RJ45的MGMT接口≥1个，RJ45的Console接口≥1个，USB接口≥1个，为了方便运维建议以上端口固化在设备前面板；
11) 室内支持不小于1100米光电混合缆部署；
12) 支持有线/无线逻辑隔离和基于不同vlan的数据转发；
13) 支持对无线终端负载均衡，支持本地数据转发；
14) ▲为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投设备的IK防护测试级别至少达到IK05，提供具有 CMA或 CNAS认证章的测试报告扫描件。
（4）无线控制器：
1) ★固化千兆电口数≥8，10G万兆接口数≥2个；提供官网截图和官网链接证明；
2) ▲802.11转发性能≥10G，最大可管理AP数量≥512个，提供官网截图和链接证明；
3) 支持MAC认证、WEB认证、802.1X认证，认证后能实现IP地址、MAC地址、WLAN等元素的绑定信息，保证只有合法的用户才能进入网络，保留测试权利；
4) 为保证设备使用安全，接触电流、保护导体电流、抗电强度均应符合GB 4943.1安全标准；
5) 为快速建立高度隔离的安全网络，设备应支持实现AP虚拟化功能，实现一台AP虚拟为多台AP，分别受不同AC设备独立管理，互不影响。不同虚拟 AP之间数据隔离，虚拟AP在AC上不占用AP License。
6) 无线控制器具备AP逃生功能，当在AC不可达造成AP离线时，离线的AP能够继续维持已经接入的终端保持业务正常，提升无线网络的可靠性；
7) 具备ARP攻击防护功能。当网络中存在STA端的ARP攻击时，无线控制器能够抑制ARP报文的持续泛洪；
8) 支持对非法无线接入点进行探测。在开启对非法AP的检测和防护功能后，可以检测到非法AP，并对这些非法AP进行屏蔽或反制，确保客户网络安全；
9) ▲支持网络体验度量和可视化。可以查看体验概况，显示网络的整体使用体验。可以从区域分析、干扰、覆盖、接入、认证等维度度量网络状态，帮助分析定位体验问题。具体包括分析问题区域、信道率利用率高的AP，覆盖不足的AP、接入失败问题分类、认证失败导致的占比趋势等。要求提供具有CMA或CNAS标志的第三方权威出具的检测报告扫描件；
10) 支持漫游粘滞现象优化功能，可以对终端漫游粘滞现象进行优化，使终端主动连接至信号更优的AP。
11) ★要求实配：配置满足本次招标无线AP授权许可数量，无线AP授权许可须为终身授权，且后续在硬件更换时，授权可免费迁移。（该项要求提供承诺函）
（5）运维管理系统扩容：
1) ★为保证兼容性与统一管理，本次采购的网络设备须原生支持SNMP v2c/v3、Syslog、Telemetry等标准网络管理协议。投标人须在投标文件中提供书面承诺，承诺在中标后配合采购人及现有运维管理平台供应商，30个日历天内完成设备与平台的对接调试。若无法完成对接，中标人须提供一套满足本招标文件所有功能要求的全新运维管理平台（永久授权），并负责将本次采购设备及现有网络中核心的交换机、服务器及无线设备纳入统一管理。（承诺函格式自拟，内容包括上述要求）
2）▲系统应具备足够的稳定性，必须具备自监控和异常通知的能力：①自监控：系统能够自监控操作系统、集群和节点、核心服务和组件，并将监控信息在一个页面统一呈现。支持自监控信息一键导出。其中，核心服务必须包括但不限于资源发现和采集服务、资产服务、用户认证和通知服务、web前端服务等；组件必须包括但不限于各类数据库、分布式处理引擎、消息中间件。②异常通知：系统监控到自身异常时，能够通过邮件、短信等方式第一时间通知运维人员。③自恢复：服务和组件状态异常时，能够自动执行服务重启，使其快速恢复，同时不影响其他服务和组件的运行。需提供具有CMA或CNAS标志的第三方权威机构出具的检测报告扫描件或提供官网截图和官网链接证明；
3）▲为了让运维人员方便快捷的使用运维系统，系统需支持以下需求：系统出厂需要内置运维工程师、运维管理员的工作台页面，让这两个角色（独立账号）的用户进入系统后就自动拥有工作台页面，无需每个用户手动添加。其中内置的运维工程师页面中需要能够看到：自己管辖范围内的资源的告警和风险、待处理的告警、待处理的风险等。内置的运维管理能够看到全局的资源数量、资源增长数量、告警总数、按资源类型展示近15日的告警和资源数量和趋势。需提供具有CMA或CNAS标志的第三方权威机构出具的检测报告扫描件或提供官网截图和官网链接证明；
4）▲为了帮助用户识别应用内部服务之间的调用关系，系统应能根据一定规则自动进行识别，并自动绘制数据流图。①系统应能自动识别进程之间的TCP访问关系。②系统应能自动将进程之间的关系自动识别为服务之间的访问关系。③系统应能自动检测服务之间访问链路的质量，应可提供以下指标：上行RTT、下行RTT、上行重传率、下行重传率、上行流速、下行流速、端到端RTT、重传率。需提供具有CMA或CNAS标志的第三方权威机构出具的检测报告扫描件或提供官网截图和官网链接证明；
5）为了支持IT基础架构中的各种数据平台及业务，系统支持通过API接口实现对主流虚拟化设备进行监控和管理，包括：VMware 、华三虚拟化、华为虚拟化等。
6）系统需支持对服务器的监控和检测。包括但不限于对浪潮的M3、M5、M6,华为的Taishan，以及惠普、联想、IBM、曙光、华三和戴尔等主流厂商服务器监控。
7）系统需支持与机房动环设备监控系统对接，实现对供配电设施、暖通和制冷设施、安防和消防设施、消防系统等信号接入及状态展示。监控的范围包含了：温湿度、烟感、水浸、空调、风机、照明、粉尘、电量仪、电量、电流、UPS、电池组、智能配电柜、交流配电屏、直流配电屏、配电空开、防雷、发电机、电气火灾探测器、烟感、温湿度感应器、消防报警机、视频、门禁、红外、门磁、玻璃破碎、机柜等多种资源。
8）▲为实时、直观掌握医院移动查房业务运行健康度，系统需具备业务体验质量评估能力，并输出标准化SLA（服务等级协议）监控指标，指标分为真实业务运行指标与仿真性能测试指标两类：1.真实业务运行指标：网络连接成功率、网络接入时延、应用访问成功率、业务交易处理时延；2.仿真压测模拟指标：仿真场景网络连接成功率、仿真场景网络接入时延、仿真场景应用访问成功率、仿真场景业务交易处理时延。为了及时感知无线设备的运行状态，快速识别异常并恢复，以保证终端的正常上网体验，系统应具备以下能力：①支持通过SNMP、HTTP、ICMP协议对无线设备的性能指标监控和告警，包括锐捷、H3C、信锐、华为等主流厂商的无线设备；监控能力包括但不限于：ICMP状态、ICMP延时、SNMP状态、在线终端数、在线AP数、离线AP数、AP在线率、AP在线状态、Radio状态、当前信道、端口状态、端口速率等运行状态和指标。②系统应支持设备离线等严重故障的秒级告警。③为快速恢复设备的正常运行，系统应支持对AP、智分主机、微AP等无线设备进行一键重启。④为分析设备负载，系统应能准确统计每个设备的在线终端数，并按照2.4G、5G分别统计分析。⑤系统能够按照不同位置对设备进行划分，并统计每个位置的设备运行情况、在线终端数量，以识别设备运行质量差或负载高的区域，进行针对性优化。需提供系统截图或提供具有CMA或CNAS标志的第三方权威机构出具的检测报告扫描件或提供官网截图和官网链接证明；
9）▲提供符合招标方要求的网络管理及运维管理系统使用培训。（不少于2人次，包含培训、交通、教材、住宿费，相关标准按照政府规定标准执行）。此项要求提供承诺函。
10）中标后，中标人须在合同签订时同时提供上述材料的纸质原件供采购人存档备查。中标人提供的存档材料须与投标文件中的材料内容一致，如发现不一致或存在伪造、变造情形的，采购人有权认定中标人存在提供虚假材料谋取中标的行为，将依法向财政部门报告，由财政部门依法处理。
商务标响应要求
1、交付时间：自合同签订之日起120个日历天内完成本项目所有设备供货、安装调试，并通过采购人的验收。该期限包含成交供应商的材料采购、运输、现场安装调试及提交验收申请等全部时间。
2、交付地点：采购人指定地点。所有货物在验收前由中标方自行管理，损坏或丢失采购方概不负责，如需要采购方可提供临时仓库。
3、质保期限：本次提供产品至少三年质保，自项目整体验收合格次日起计算。
4、采购标的的验收标准：严格根据采购文件、响应文件以及国家相关规定、标准进行验收。
5、售后服务要求：
（1）响应供应商应按采购文件规定的软硬件性能、技术要求、质量标准向采购人提供未经使用的全新产品。
（2）所提供货物质量必须符合国家相关标准，必须满足本次采购的要求，若所供货物经产品质量检测机构检测认定质量不合格，造成的损失和后果由中标方负全责。
（3）系统发生故障时，维护人员应快速对系统设备进行诊断与故障排除，对于影响到正常运行的各类故障需120分钟内立即修复，对于不影响到业务正常运行的各类故障要求12小时内修复完成，故障处理完毕后，需提交事件处理分析报告，并提供优化建议。维保期内，每周不少于一次必须安排一名维护人员上门巡检，填写日巡检报告。维保期限内月度、年度出具纸质巡检报告，电子档发送采购单位相关邮箱，向院方汇报维护情况以及存在的问题和下一步整改方案。上门巡检维护人员必须具备网络工程师认证证书，投标时提供承诺及人员名单。中标方应持续、稳定地提供符合约定标准的维保服务，服务每出现一次未能按照时限要求完成，每次扣罚合同金额的1%；未按时提交巡检报告与小结的每次扣罚合同金额的0.1%；不能提供7×24小时技术支持电话服务的每次扣罚合同金额的0.1%；不影响正常业务运行的故障未及时解决的每次扣罚合同金额的0.2%；影响业务运行的故障未及时解决的每次扣罚合同金额的0.5%。供应商服务期间反复违背以上服务要求，且累计扣罚金额达到合同金额的10%时，采购人有权解除合同，中标人应承担由此给采购人造成的实际损失（包括但不限于重新采购的费用、因服务中断造成的直接经济损失等），但因不可抗力（不可抗力是指：不能预见、不能避免且不能克服的客观情况，包括但不限于：a重大自然灾害：地震、火山爆发、海啸、台风（风力≥12级）、洪水（达到当地气象或水利部门认定的50年一遇标准）、泥石流、山体滑坡等；b重大公共卫生事件：经国务院或省级人民政府依法宣布的突发公共卫生事件，且导致本项目实施区域被依法采取封控、隔离等限制措施的；c战争、武装冲突、暴动、恐怖袭击等；d政府行为：本项目实施区域因政府依法征收、征用或实施法定紧急状态等行政行为，导致合同无法在原有场地或条件下继续履行的）或采购人原因导致的延误除外。
（4）本项目涉及的所有拆装工作，拆除过程中造成货物损坏的，全部由中标方负责更换为相应的全新货物。
（5）质保期内，中标方无偿并迅速更换故障产品或部件，各类软件免费维护和升级，并按用户要求现场进行。质保期外，成交人仍需提供上门维保服务，以成本价收取人工和部件费用。软件版本升级时，应保障免费更新升级软件版本，并提供相应的新版本软件功能说明书及修改说明书。
（6）中标方须负责对采购人的技术人员免费进行安装、操作、数据处理、维护维修等方面的培训，设备、平台功能使用和保养的培训贯穿整个项目的运行周期。
（7）以上条款的内容如果需要修改或者有其他未涉及的事项，由双方协商解决。
6、其他要求： 
（1）商品包装环保要求：应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。
1　 商品包装层数不得超过3层，空隙率不大于40%；
2　 商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；
3　 商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；
4　 商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于 5%（以重量计）；
5　 塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过6色；
6　 纸质商品包装应使用75%以上的可再生纤维原料生产；
7　 木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。
（2）快递包装环保要求：
1　 快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于100mg/kg；
2　 快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于5%（以重量计）；
3　 快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于150 mg/kg；
4　 快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；
5　 快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%；
6　 快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为 原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于60%；
7　 快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于80次；
8　 快递中应使用幅宽不大于45mm的生物降解胶带；
9　 快递包装中不得使用溶剂型胶粘剂；
10　 快递应使用电子面单；
11　 直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可；
12　 快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。
（3）绿色数据中心
（4）低挥发性有机化合物产品：本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当执行国家和我省VOCs含量限制标准。供应商提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，予以评审优惠。在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中，供应商应优先使用低挥发性原辅材料，将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入合同条款。
（5）节能环保产品：依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价，认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。
（6）绿色低碳管理目标和服务要求：在物业、合同能源管理等服务类采购项目需求中，要强化绿色低碳管理目标和服务要求，促进绿色产品和服务推广应用。
7、付款方式
合同签订后30个工作日内，采购人向中标供应商支付30%合同款，全部货物交货、安装和调试运行正常，并通过最终验收（稳定运行一个月）后，在30个工作日内支付至合同总金额的90%。自最终验收日起系统稳定运行一年，经采购人确认后，30个工作日内付清最后10%的合同款。
以上支付全不计息。中标人应在采购人每次付款前开具符合国家规定的正规发票，采购人自收到发票后30个工作日内完成资金支付。质保期内，如中标人未按约定履行质保义务，采购人有权自行安排第三方维修，维修费及违约罚款等相关费用由中标人承担，采购人依法向中标人追偿。
8、履约保证金：本项目免收履约保证金。
9、合同条款（详见附件）
附表1：改造区域
	序号
	覆盖楼层
	覆盖范围

	1
	3号楼2楼
	医生办公室、护士站、所有病房、过道、标本存放处置室

	2
	3号楼7楼
	医生办公室、护士站、所有病房、过道、标本存放处置室

	3
	3号楼8楼
	医生办公室、护士站、所有病房、过道、标本存放处置室

	4
	3号楼9楼
	医生办公室、护士站、所有病房、过道、标本存放处置室

	5
	3号楼10楼
	医生办公室、护士站、所有病房、过道、标本存放处置室

	6
	4号楼2楼
	医生办公室、护士站、所有病房、过道、标本存放处置室

	7
	4号楼4楼
	病案扫码所需的范围

	8
	4号楼5楼
	内科ICU所需要的范围

	9
	4号楼6楼
	医生办公室、护士站、所有病房、过道、标本存放处置室

	10
	4号楼7楼
	医生办公室、护士站、所有病房、过道、标本存放处置室

	11
	4号楼8楼
	医生办公室、护士站、所有病房、过道、标本存放处置室

	12
	4号楼9楼
	医生办公室、护士站、所有病房、过道、标本存放处置室

	13
	4号楼10楼
	医生办公室、护士站、所有病房、过道、标本存放处置室

	14
	4号楼11楼
	医生办公室、护士站、所有病房、过道、标本存放处置室

	15
	4号楼12楼
	医生办公室、护士站、所有病房、过道、标本存放处置室

	16
	4号楼13楼
	医生办公室、护士站、所有病房、过道、标本存放处置室

	17
	4号楼14楼
	医生办公室、护士站、所有病房、过道、标本存放处置室

	18
	4号楼15楼
	医生办公室、护士站、所有病房、过道、标本存放处置室

	19
	4号楼16楼
	医生办公室、护士站、所有病房、过道、标本存放处置室

	20
	6号楼4楼
	医生办公室、护士站、所有病房、过道、标本存放处置室

	21
	6号楼7楼
	医生办公室、护士站、所有病房、过道、标本存放处置室

	22
	6号楼8楼
	医生办公室、护士站、所有病房、过道、标本存放处置室

	23
	6号楼9楼
	医生办公室、护士站、所有病房、过道、标本存放处置室

	24
	6号楼10楼
	医生办公室、护士站、所有病房、过道、标本存放处置室

	25
	6号楼11楼
	医生办公室、护士站、所有病房、过道、标本存放处置室



备注：采购方可根据实际情况进行安装楼层位置调整。

附表2：门禁维护清单
	设备名称
	设备类型

	保卫科南门
	集中控制器

	护理部西门
	集中控制器

	综合1F药库
	普通门禁

	综合3F北门
	普通门禁

	综合3F南门
	普通门禁

	机房东门
	普通门禁

	综合3F消防电梯口
	普通门禁

	血透室四门电梯口
	普通门禁

	血透室医护电梯口
	普通门禁

	血透室配液间
	人脸门禁

	血透室水处理
	人脸门禁

	1FCT一室
	普通门禁

	1FCT二室
	普通门禁

	1FCT值班室
	普通门禁

	5F院长室东门
	普通门禁

	1FCT办公区
	普通门禁

	医技4楼电梯北门
	普通门禁

	医技4楼电梯南门
	人脸门禁

	4号楼8层职工俱乐部
	普通门禁

	2号楼2层影像中心西门
	普通门禁

	2号楼4层分子实验室
	普通门禁

	2号楼4层实验中心中间过道
	普通门禁

	2号楼4层实验中心细菌室
	普通门禁

	4号楼4层病案室
	普通门禁

	宿舍5楼外
	普通门禁

	宿舍7楼外
	普通门禁

	宿舍8楼外
	普通门禁

	宿舍5楼消防门外
	普通门禁

	宿舍7楼消防门外
	普通门禁

	宿舍8楼消防门外
	普通门禁

	医技5F老网管
	普通门禁

	1号楼23F南走廊西
	普通门禁

	1号楼23F电梯走廊西
	普通门禁

	1号楼22F南走廊西
	普通门禁

	1号楼22F电梯走廊西
	普通门禁

	2号楼1层登记室西侧
	普通门禁

	宿舍8楼消防门内
	普通门禁

	宿舍7楼消防门内
	普通门禁

	宿舍5楼消防门内
	普通门禁

	宿舍8楼内
	普通门禁

	宿舍7楼内
	普通门禁

	宿舍5楼内
	普通门禁


	附表3：一键报警清单

	设备名称
	设备类型

	4号楼2F护士站
	一键报警

	4号楼5F护士站
	一键报警

	4号楼6F护士站
	一键报警

	4号楼7F护士站
	一键报警

	4号楼8F护士站
	一键报警

	4号楼9F护士站
	一键报警

	4号楼10F护士站
	一键报警

	4号楼11F护士站
	一键报警

	4号楼12F护士站
	一键报警

	4号楼13F护士站
	一键报警

	4号楼14F护士站
	一键报警

	4号楼15F护士站
	一键报警

	4号楼16F护士站
	一键报警

	6号楼2F护士站
	一键报警

	6号楼4F护士站
	一键报警

	6号楼5F护士站
	一键报警

	6号楼6F护士站东
	一键报警

	6号楼6F护士站西
	一键报警

	6号楼7F护士站
	一键报警

	6号楼8F护士站
	一键报警

	6号楼9F护士站
	一键报警

	6号楼10F护士站
	一键报警

	6号楼11F护士站
	一键报警

	3号楼2F护士站
	一键报警

	3号楼5F护士站
	一键报警

	3号楼7F护士站
	一键报警

	3号楼8F护士站
	一键报警

	3号楼9F护士站
	一键报警

	3号楼10F护士站
	一键报警




































第4章  评审方法与评审标准
评委在认真审阅响应文件的基础上，根据各响应文件的响应程度独立评判，不得统一打分。
（一）采购人（代表）对供应商资格进行审查。
供应商资格不合格的，其响应文件判定为无效响应文件。
（二）磋商小组对符合资格供应商的响应文件进行符合性审查。
未通过符合性审查的响应文件，将被判为不满足磋商文件实质性要求。 
（三）商务技术分：70分
各供应商得分为磋商小组成员评分的算术平均分，分值保留小数点后两位。
	序号
	评分点名称
	分值
	评审标准

	1
	技术响应
	30
	所投产品的技术参数须最大限度满足采购文件要求，具体响应规则及评分标准如下：
★项（核心指标）：不接受负偏离，出现任意1项负偏离即视为无效响应；
▲项（重要技术参数指标）：每有1项负偏离，扣2分；
① 所投主要设备（病房无线AP、交换机、无线控制器）的产品技术参数表，须加盖投标人公章，并对采购文件技术参数要求逐条响应；
② 所投主要设备制造商出具的技术参数确认函（格式自拟），加盖公章（或制造商官网截图加盖投标人公章），确认投标产品技术参数符合采购文件要求；响应供应商须按采购文件要求，提供对应的证明材料或佐证材料，且材料需与采购文件描述的功能、参数完全吻合；未能提供材料，或材料体现的功能、参数不符合要求的，均视为对应项负偏离。

	2
	企业实力
	8
	1、响应供应商具有有效期内的质量管理体系认证证书（ISO9001），得2分；
2、响应供应商具有有效期内的信息技术服务管理体系认证证书（ISO20000），得2分；
3、响应供应商具有有效期内的信息安全管理体系认证证书（ISO27001），得2分；
4、响应供应商具有国家认可的有效期内的国家信息安全测评信息安全服务资质证书（安全工程类），得1分；
5、响应供应商具有国家认可的有效期内的信息安全服务资质认证（CCRC）安全运维服务资质认证得1分；
以上内容均需提供证书扫描件并加盖公章，不提供不得分。

	3
	产品实力
	3
	1、为减小紧急突发事件带来的影响，投标设备制造厂商须具备应急管理能力；提供应急预案管理能力评价认证证书扫描件、全国认证认可信息公共服务平台查询链接及截图（截图需体现证书名称），并加盖公章，满足得2分，不满足不得分。
2、为防止无线设备的故障导致医院查房业务使用不畅，所投无线设备能够支持声音定位功能，满足的得1分，不提供不得分。（提供证书或检测报告扫描件）

	4
	人员配备
	10
	1、响应供应商针对本项目的项目负责人（1人）具有高级工程师(电子信息)、信息安全工程师、CISP-CISO注册信息安全专业人员(注册信息安全管理人员)、CISP-CISE注册信息安全专业人员（注册信息安全工程师）、CISAW信息安全保障人员(应急服务)的，有1个得1分，最高得4分。不提供或不符合不得分。
2、响应供应商针对本项目的技术负责人（1人）具有CISAW 信息安全保障人员(安全运维)专业级、CISAW 信息安全保障人员(应急服务)专业级、信息安全工程师、通信专业技术人员职业资格(互联网技术)的，有1个得1分，最高得3分。不提供或不符合不得分。
3、响应供应商针对本项目的实施负责人（1人）具有高级工程师(数字经济(通信))、通信专业技术人员职业资格(互联网技术)、网络工程师的、CISAW 信息安全保障人员(安全运维)专业级，有1个得1分，最高得3分。不提供或不符合不得分。
注：以上人员第1、2、3项中人员不可重复计算，响应供应商须保证上述人员为本单位正式职工，响应时需提供以下材料扫描件并加盖公章：①以上人员有效期内的有关证书；②以上人员在响应供应商公司注册所在地社保部门出具的社保缴纳证明或有效期内的劳动合同。材料不全或无效的对应证书不得分。

	5
	业绩
	2
	响应供应商提供自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）完成的类似的无线网络建设项目，（需提供合同扫描件、验收报告扫描件）。每提供1个得1分，最高得2分。不提供或材料不全不得分。

	6
	项目方案
	6
	1、 提供基于现场踏勘后的无线覆盖AP点位图，得1分，不提供不得分；
2、 提供系统拓扑图，得1分，不提供不得分。
3、提供详细的施工组织方案，要求含无线信号测试、旧网切换、安全保障，包含一项得1分，最高得3分，不提供不得分。
4、提供针对本项目的网络性能仿真预测或设计说明书（如通过软件模拟覆盖效果）得1分，不提供不得分。

	7
	售后服务方案
	8
	1、响应供应商应具备高效及时的响应能力，提供详细的售后支撑人员姓名、联系方式，同时承诺一般故障2小时内响应并到达现场，特殊情况紧急故障1.5小时内响应并到达现场，提供承诺函（承诺函格式自理，内容包括上述要求）得1分，不提供不得分。
2、响应供应商需充分熟悉硬件设备及现场情况，根据采购需求提供硬件设备日常维护服务方案，包括：①维护内容；②维护流程与标准；③售后服务三个维度。上述3个方面每一项内容得1分，每有一项内容不完整或有缺陷的该项内容不得分，本项最高得3分。未提供不得分。
注:内容不完整或有缺陷是指:非专门针对本项目或内容不全面与实际需求明显不符、内容不清晰或交叉混乱、明显套用其他项目方案、有明显的规范性或常识性错误、存在明显的无关的事项、凭空编造，明显存在不可能实现的夸大情形、明显抄袭网上资料、仅有纲要且未展开阐述、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误等任意一种情形。
3、响应供应商承诺“备件先行”服务机制，即发现设备故障后承诺直接发新机替换而非先维修得1分，不承诺不得分。
4、本项目质保期为三年，响应供应商承诺，在原三年质保的基础上每免费增加原质保（含硬件、软件更新）1年得1分，本项最高得2分。响应供应商需提供承诺函，承诺函格式自理，内容至少包括以上内容，并加盖响应供应商公章，不提供不得分。
5、投标人出具质保承诺函（格式自拟），加盖公章，承诺质保期限、质保内容及售后服务标准，质保期自项目整体验收合格次日起计算，且质保期内如发生硬件故障，中标人须提供免费更换或维修服务。提供承诺函得1分，不提供不得分。

	8
	节能环保
	3
	1、响应产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，响应供应商提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。如响应产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。
2、响应产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，响应供应商提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。
3、依据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），供应商提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的或者在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中，优先使用低挥发性原辅材料的加1分（响应时须提供相应使用低VOCs含量的有效证明材料，否则不得分）。


（四）价格分：30分
价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：
磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100
出现下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价响应审查程序：
1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
磋商小组启动异常低价响应审查后，属于前述第1项至第4项情形的，磋商小组将通过苏采云系统要求相关供应商在合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
由磋商小组依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。
投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
（五）政府采购政策功能落实
本项目为非专门面向中小微企业采购项目。
1、小微型企业价格扣除
（1）本项目对小型和微型企业产品给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。
（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。
（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。
2、残疾人福利单位价格扣除
（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
3、监狱和戒毒企业价格扣除
（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。
（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。
4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
5、如本项目同意联合体参加磋商或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
7、专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。


第五章  响应文件格式 

响  应  文  件





项 目 名 称：
项 目 编 号：
      供应商名称 ：（加盖CA电子公章）
      日      期 ：



响应文件目录

一、资格审查证明材料
二、商务、技术标
三、价格标
四、其他资料（如有）

一、资格审查证明材料
1.供应商符合《政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函（格式见附件1）；
2.法定代表人身份证明书（格式见附件2）；
3.法人授权书（格式见附件3）；
4.磋商响应函（格式见附件4）
5.采购公告中“二、申请人的资格要求”提供相应的佐证材料；
6.其它需要提交的资格审查证明材料。
二、商务、技术标
1.商务部分正负偏离表；（格式见附件5）
2.技术部分正负偏离表；（格式见附件6）
3.响应方案、货物（服务）清单。具有项目、数量、品牌、型号、配置性能等；
4.商务、技术评分标准中须提供的相关得分佐证材料；
5.供应商认为需要提交的其他商务、技术材料。
三、价格标
1.报价总表（格式见附件7）；
2.分项报价明细表（格式见附件8）。
3.中小企业声明函（如有）（格式见附件9）
4.残疾人福利性单位声明函（如有）（格式见附件10）
5.监狱和戒毒企业证明材料（如有）（格式见附件11）


附件1
供应商符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函
                          
我单位参加                  （项目名称），                  （项目编号）采购活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：
1.我单位具有独立承担民事责任的能力；
2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）
6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。





                                             承诺人名称（公章）：
    
                                 日期：      年    月    日


附件2
法定代表人身份证明

        先生/女士： 现任我单位        职务，为法定代表人，特此证明。
身份证号码：                                               

注：提供法定代表人的身份证复印件盖公章



附件3
法人授权书
本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就项目编号：        项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。
          被授权人身份证号码：                              
          被授权人联系电话：（手机）                          
授权单位名称：（加盖CA电子公章）
      单位地址：                                         
      日期：                                         





附件4
磋商响应函
致：采购人
根据贵方的项目编号：        磋商文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目磋商的有关事宜。
据此函，__________签字人兹宣布同意如下：
1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。
3.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
7.我方与本磋商有关的正式通讯地址为：
地          址：
邮          编：
电          话：
传          真：
供应商开户行：
账          号： 
日           期：________年____月____日


响应供应商全称(盖公章)：
法定代表人（签字或盖章）：



附件5
商务部分正负偏离表
（由供应商据实填写，表格不够自行添加）
	序号
	货物或服务名称
	磋商文件要求的商务条款
	响应文件响应情况
	
偏离说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	


注：
1.供应商提交的响应文件中与磋商文件第三部分“项目需求”中的商务部分的要求，应逐条填列在偏离表中。
2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应采购文件，由磋商小组认定。
3.供应商如果虚假响应，将被暂停参加采购人组织政府采购活动。
4.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。



附件6
技术部分正负偏离表
（由供应商据实填写，表格不够自行添加）
	序号
	货物或服务名称
	磋商文件要求的技术要求
	响应文件响应情况
	
偏离说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	


注：
1.供应商提交的响应文件中与磋商文件第三部分“项目需求”中的技术部分的要求，应逐条填列在偏离表中。
2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应采购文件，由磋商小组认定。
3.供应商如果虚假响应，将被暂停参加采购人组织政府采购活动。
4.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。


附件7
报价总表
供应商全称（加盖公章）：
项目名称：
项目编号：
分包号：
	磋商货物、服务名称
	磋商总报价

	
	大写：
小写：元（人民币）

	主要货物、服务制造商及产地
	

	核心产品品牌（如有）
	


日期：
填写说明：
1、报价总表必须加盖供应商公章（复印件无效）。
2、如有分包，供应商投任何一个包的标的，都需单独填写报价总表。


附件8

分项报价明细表（服务类）
供应商（盖章）：
	序号
	名称
	服务范围
	服务要求
	服务时间
	服务标准
	金额
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	



注：1.投标人必须详细、准确填写本报价表中各个子项的名称、品牌、规格型号、数量、单价、备注中的内容（是否为主要标的）等内容。
2.本表各分项报价合计应当与“开标一览表”中“投标总报价”（或“投标优惠率”）数额一致。
3.供应商须详细备注主要标的信息，并将随中标公告进行公示。
4.本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。全部产品是指货物或服务采购项目或采购包中包含的全部货物、服务产品。


附件9
中小企业声明函（工程、服务）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1.如项目属性为“服务”或“工程”，请按本表填写。
2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
3.中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。


企业名称（盖章）：
日期：









附件10
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的项目编号为______的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。




注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
2、成交供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

           供应商全称（盖章）：
              日  期：



附件11
监狱和戒毒企业证明材料

（格式自拟）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，供应商属于监狱企业的证明文件。






注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
2、成交供应商为监狱企业的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》、等国家有关规定追究相应责任。



附件12
关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：　        
                                日期：　   年　  月　  日         
说明：
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.用删除线划除的地方无需填写。（如：（产品名称1））





附件13
联合体协议（参考格式）（分包号：**）
（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：
1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加采购人组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（分包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。
2、若我们联合成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。
3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

备注：本磋商文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

              联合体中各供应商全称（公章）：
                                              日期：


附件14
质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                                              
地址：                             邮编：                                    
联系人：                      联系电话：                                       
授权代表：                                                                 
联系电话：                                                                
地址：                         邮编：                                     
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                                          
质疑项目的编号：                         包号：                           
采购人名称：                                                              
采购文件获取日期：                                                        
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                              
事实依据：                                                                
                                                                           
法律依据：                                                                 
                                                                           
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                                                     
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。


附件15
办理政采贷和履约保函（保险）告知函

各政府采购供应商：
欢迎贵公司参与南通市政府采购活动！
政府采购线上合同信用融资和履约保函（保险）是支持企业发展，针对参与政府采购活动的企业融资难、现金流不足等问题推出的一项服务举措。
贵公司若成为本次政府采购项目的中标（成交）供应商，可自愿选择履约保函（保险）形式替代履约保证金，也可持政府采购合同在线向金融机构申请无抵押无担保贷款。第三方机构将根据《转发关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（通财购〔2023〕57号）和《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资业务的通知》（通财购〔2022〕68号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的服务。
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