编制说明
一、工程概况：

工程名称：高家堰镇特色农产品交易市场项目1#2#3#楼架空层施工

二、编制范围：

编制范围：高家堰镇特色农产品交易市场项目1#2#3#楼架空层施工，图纸设计范围内土建、装饰等专业工程。
三、编制依据：

1．《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）、《通用安装工程工程量计算标准》（GB/T50856-2024）、《市政工程工程量计算标准》（GB/T50857-2024）等；

2.《江苏省建筑与装饰工程消耗量》（2026版）、《江苏省安装工程消耗量》（2026版）、《江苏省市政工程消耗量》（2026版）、《江苏省建设工程费用定额》（2026版）等；

3.与建设项目相关的标准、规范、技术资料；

4.工程特点及常规施工方案；

5．工程造价管理机构发布的工程造价信息；

6. 不可竞争费： 不可竞争费及其它相关费用取费标准按现行文件执行；

7.其他相关资料。

二、编制说明：

1、人工费：根据省住房城乡建设厅2026年2月7日发布的《2026年上半年建设工程人工价格指数的通知》，以2025年下半年为基期，2026年上半年全省各设区市建设工程人工价格指数均为1.00。本次人工费单价不调整；

2、材料价格参照淮安市2026年07月淮安市建设工程材料信息价及缺价的材料价格通过本地市场询价方式并参考信息价确定计入；

3、本工程不计取安全生产标准化增加费；

4、本工程措施费项目投标单位可根据工程实际与施工组织设计进行自行考虑，结算不调整；投标人要充分考虑变化的施工措施，包括各种施工阶段如砼外加剂、抗裂剂等等，相关的费用在报价中自行考虑，结算时不作调整；本项目专业措施费项目中的脚手架费用、垂直运输费等已结合工程实际情况综合考虑计入；

5、本工程通用措施费项目按费率区间低值计取，具体由投标人自行考虑；

6、本工程砼考虑预拌砼，所有砂浆均按预拌砂浆考虑；

7、建筑图与结构图有矛盾时，以结构图为准，建筑做法不详按常规施工做法考虑；

8、弃土外运自行考虑，渣土费、保洁费、消纳费等由投标人自行考虑不调整；现场所有裸土及堆土覆盖由投标单位在投标报价中综合考虑，不单列项目计算；结算时不作调整，也不签证；

9、钢筋混凝土柱或剪力墙与后砌的非承重墙体处连接按拉结筋计入，拉结筋连接方式施工单位报价自行考虑，费用已包含在钢筋单价中；

10、新建窗户、彩钢板修补不在本次编制范围内；
三、其他需说明的问题：

1、本工程所有材料质量标准及等级要求、工程防火要求、节能要求、环保要求等需满足国家相关现行规范、施工设计图纸及招标文件要求；

2、本工程施工工艺、施工质量需达到相关的规范要求或质量验收标准要求。

3、本工程主要装饰材料材损系数及辅助材料，施工单位自行考虑计入；

4、本工程材料磨边、倒角、转角等加工费、搬运费、垂直运输费、围堰、收边收口费用由施工单位自行考虑计入；

5、本工程如存在赶工需要，赶工措施费由投标人在投标报价时自行考虑；

6、本工程量清单中的“项目特征”描述只是对该部分分项工程的概述，而非是工程特征的全部描述，计价时必须同时考虑设计图纸及国家相关规范要求；
