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第一章 竞争性谈判公告
项目概况
马鞍街道16座水库（重点塘坝）除险加固改造工程防漫坝物资采购项目的潜在供应商应在江苏政府采购网“苏采云”系统获取采购文件，并于2026年8月24日9时30分（北京时间）前提交响应文件。
一、项目基本情况
项目编号：JSZC-320116-NJDX-T2026-0009
项目名称：马鞍街道16座水库（重点塘坝）除险加固改造工程防漫坝物资采购项目
采购方式：竞争性谈判
预算金额：160万元
[bookmark: OLE_LINK1]最高限价：160万元
采购需求：
	序号
	名称
	单位
	数量

	1 
	编织袋
	个
	40000 

	2 
	土工布袋
	个
	61000 

	3 
	土工布
	平方米
	20000 

	4 
	彩条布
	捆
	60 

	5 
	铁丝
	盘
	60 

	6 
	桩木
	根
	1000 

	7 
	铲子
	个
	400 

	8 
	救生衣
	件
	400 

	9 
	救生圈
	件
	400 

	10 
	折叠床
	张
	50 

	11 
	帐篷
	套
	50 

	12 
	应急防洪屏
	套
	800 

	13 
	头灯
	个
	100 

	14 
	多功能手提巡检灯
	个
	100 

	15 
	冲锋舟(橡皮套)
	艘
	5 

	16 
	升降户外应急灯及其配套设施
	套
	6 

	17 
	电缆
	米
	800 

	18 
	便携式潜水泵（6寸）
	套
	10 

	19 
	便携式潜水泵（10寸）
	套
	10 

	20 
	自行走泵车或者拖车式泵车（DN250mm）
	台
	2 

	21 
	20KW柴油发电机组
	台
	6 

	22 
	30KW柴油发电机组
	台
	4 


供货期：自合同签订之日起30天内所有物资送达采购人指定地点
本项目不接受联合体。
二、申请人的资格要求
2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，即：
[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK9]（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明材料，自然人的身份证明）；
[bookmark: OLE_LINK10]（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次政府采购活动前的财务报表或银行出具的资信证明或其他会计报表等，成立不满一年不需提供或提供南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书）；
（3）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前六个月内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料或提供南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书）； 
（4）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或相关加盖公章的承诺函或提供南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书）；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明或提供南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书）。
[bookmark: OLE_LINK5]（6）供应商未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单（提供证明材料或提供南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书）。
2.2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，具体详见采购文件第三章成交标准。
2.3.本项目的特定资格要求：无
三、获取采购文件
时间：自谈判文件公告发布之日起3个工作日
地点：江苏政府采购网“苏采云”系统
方式：供应商登陆“江苏政府采购网”，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统(新用户需进行“平台用户注册”)→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。
售价：0元
四、响应文件提交
截止时间：2026年8月24日9时30分（北京时间）
地点：江苏政府采购网“苏采云”系统
五、开启
时间：2026年8月24日9时30分（北京时间）
地点：江苏政府采购网“苏采云”系统
六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
七、其他补充事宜
[bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK15][bookmark: OLE_LINK16]1、本项目需要使用CA数字证书制作、上传电子投标文件完成电子投标，请供应商在参加投标活动前办理好CA数字证书申领及电子签章等操作。
2、供应商按《苏采云系统供应商操作手册》要求进行注册，并制作上传电子投标文件（“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743）。
[bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK6]3、根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定， 参加南京地区政府采购活动的供应商，应向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击‘南京公共采购信息网’首页 （https://njgc.jfh.com/）‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法人签字并盖单位公章，随响应文件一并递交。
4、在政府采购资格审查环节，供应商只需提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：
（1）符合国家相关规定的财务状况报告；
（2）依法缴纳税收的证明材料；
（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；
（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；
（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；
（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。
供应商在中标（成交）后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。
供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺：
（1）供应商被列入严重失信主体名单；
（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；
（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。
供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。
5.拒绝下述供应商参加本次采购活动：
（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商； 
（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商； 
6.本次采购是否接受进口产品：不接受。（进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。
八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系
1、采购人信息
单位名称：南京市六合区人民政府马鞍街道办事处
单位地址：南京市六合区马鞍街道人民路54号
联系人：杨工
联系方式：025-57592790
2、采购代理机构信息
单位名称：南京东兴工程咨询有限公司
单位地址：南京市江宁区秣陵街道天元中路128号诚基名苑2幢618室
联系人：陈工
联系方式：025-57113043
3、项目联系人：陈工
电话：025-57113043









第二章 竞争性谈判须知
一、总    则
1、适用法律
1.1《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、等有关法律、规章和规定等。
2、定义
2.1 “供应商”是指参加竞争性谈判竞争，并符合采购文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。
2.2 “货物和服务”指本采购文件中所述产品及相关服务。
2.3 “用户或使用单位”是指使用服务的单位。
3、政策功能
3.1、政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策： 
（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标； 
（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业； 
（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。 
以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
中小企业供应商参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见后附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。
中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300 号及《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》国统字〔2017〕213号）确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。
本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。
3.2、政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时 将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2014〕68号。 
3.3、政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2017〕141号。 
3.4、强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的节能产品品目政府采购清单，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、国家环保总局制定的环境标志产品品目政府采购清单，且经过认证的环境标志产品。 
3.5、提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。 
3.6、提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择经过认证的节能产品，并提供有效的节能产品认证证书。 
3.7、提供的产品属于环境标志产品的,供应商应当选择经过认证的环境标志产品,并提供有效的环境标志产品认证证书。
3.8 异常低价审查
3.8.1根据《财政部关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库[2026]2号），供应商的投标报价出现以下情形的，评审委员会（磋商小组）将启动异常低价投标（响应）审查。
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%;
（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%;
（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
3.8.2评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
3.8.3评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
4、谈判费用
4.1 供应商应承担所有与准备和参加谈判有关的费用，无论采购结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2招标代理服务费按照国家计价格【2002】1980文件的标准计取，由成交供应商领取中标通知书后一周内支付。本项目评审费由采购人支付。
二、响应文件编制
5、供应商应当按照谈判文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件真实性、合法性承担法律责任。
6、响应文件的语言、计量单位、货币和编制
6.1 提交的响应文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商就有关谈判的所有来往函电均应使用中文。响应文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
6.2 供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。
6.3 供应商应用人民币报价。
6.4响应文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有供应商公章或法定代表人或其授权谈判代表签字。
6.5供应商应在响应文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商名称、地址、电话、传真等。
7、响应文件的组成
7.1 供应商应当根据谈判文件要求编制响应文件，并根据自己的商务能力、技术水平对谈判文件提出的要求和条件逐条标明是否响应。响应文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。
7.2 响应文件的商务部分。商务部分是证明供应商有资格参加谈判和成交后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足竞争性谈判采购文件的要求，包括但不限于下列文件，其中加★项目不得有缺失或无效：
（1）★谈判申请及声明；
[bookmark: OLE_LINK19]（2）★法人授权书； 
（3）★第一章竞争性谈判邀请中2.1款规定的资格条件证明文件；
[bookmark: OLE_LINK20]（4）第一章竞争性谈判邀请中2.3款本项目的特定资格要求证明文件；
（5）★《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》；
（6）★谈判报价表
（7）★分项报价表
（8）★《商务条款偏离表》
（9）合同草案条款
（10）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料。
7.3 响应文件的技术部分。技术部分是证明供应商提供的服务是合格的，并符合谈判文件要求的证明文件，以及对服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。提供的服务如与谈判文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件，其中加“★”项目不得有缺失或无效：
[bookmark: OLE_LINK12][bookmark: OLE_LINK11]（1）★《技术条款偏离表》；
（2）★第四章项目需求中要求提供的相关材料
（3）服务方案或内容的详细说明； 
（4）项目集成（实施）方案； 
（5）供应商认为需要提供的其他技术资料。
7.4 响应文件的价格部分
（1）价格部分是对服务价格构成的说明，谈判文件如没有特别说明的话，对每一项服务仅接受一个价格。
（2）报价应包含完成本服务项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。
7.5 响应文件的其他部分。其他部分由供应商根据编制响应文件需要提供的其他相关文件。
8、谈判保证金：无
三、响应文件签署与提交
9、响应文件签署
9.1 响应文件应按谈判文件要求加盖电子章。
9.2 供应商应当按照《操作手册》规定，在谈判公告规定的提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。
9.3 供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对谈判产生的影响，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的，按照本谈判文件第二章第16.3条规定做无效响应处理。
9.4 代理机构可以按照规定，通过修改谈判文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务均以延长后新的截止日期为准。
9.5 有下列情形之一的响应文件将拒收：
（1）代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。
10、响应文件的撤回和修改
10.1 响应文件的撤回
（1）供应商可在提交响应文件截止时间前撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。
（2）供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目谈判活动。
10.2 响应文件的修改
（1）供应商可在提交响应文件截止时间前对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
（2）提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。
10.3 在提交响应文件截止时间至谈判文件中规定的谈判有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。
四、谈判
11、联合体
不接受
12、响应文件解密
12.1 供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对响应文件进行解密。
13、谈判
13.1 代理机构将组织谈判小组对响应文件进行评审。
13.2 谈判小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
13.3 谈判小组独立工作，负责评审所有响应文件并推荐成交候选人，或根据采购人授权直接确定成交供应商。
14、评审过程的保密与公正
14.1 谈判小组、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。
14.2供应商不得以任何方式影响谈判评审，否则其响应文件将被作为无效响应文件。
14.3 采购代理机构和谈判小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。
15、评审过程中的澄清
15.1 项目评审期间，谈判小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者补正。
供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
谈判小组并非对每个供应商都作澄清要求。
15.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，谈判小组将通过苏采云系统向供应商发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清要求函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
15.3 接到谈判小组澄清、说明和补正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由供应商自行承担。
16、响应文件的审查
16.1 响应文件审查分为资格审查和符合性审查。
（1）资格审查。依据法律法规和谈判文件的规定，谈判小组对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加谈判的资格。
谈判小组进行资格审查时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备谈判资格查询结果留存。
接受联合体的项目，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
（2）符合性审查。依据谈判文件的规定，由谈判小组从有效性、完整性和对谈判文件的响应程度等方面对响应文件进行审查，以确定是否对谈判文件的实质性要求作出响应。
（3）未通过资格审查或符合性审查的供应商，谈判小组将通过苏采云系统告知具体原因，评审结束后将不再接受有关询问。
16.2 在详细评审之前，谈判小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了谈判文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与谈判文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。
所谓重大偏离或保留是指与谈判文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与谈判文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的供应商产生不公正的影响。重大偏离的认定由谈判小组按照少数服从多数的原则作出结论。谈判小组认定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
16.3 未实质性响应谈判文件的情形
（1）供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件。
（2）供应商未按照谈判文件要求上传电子响应文件。
（3）同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价。
（4）供应商不具备谈判文件中规定资格要求。
（5）供应商的最后报价超过了采购预算或最高限价。
（6）不符合谈判文件中规定的实质性要求和条件（本谈判文件中打“★”内容，为实质性要求和条件）。
（7）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
（8）响应文件含有采购人不能接受的附加条件。
（9）谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为无效响应处理。
（10）采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而供应商提供的产品不在强制采购范围内。
（11）响应文件未按照谈判文件要求加盖电子公章。
（12）法律法规及本谈判文件规定的其他无效响应的情形。
16.4 未实质性响应谈判文件的响应文件按无效响应处理。
16.5 如果响应文件实质上没有响应谈判文件的要求，谈判小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。
16.6 供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及谈判小组联系。
17、谈判程序及成交标准
17.1 谈判小组将与通过资格审查和符合性审查的供应商分别进行谈判。谈判小组通过苏采云系统向供应商发出《谈判函》，供应商应当按照要求在苏采云系统提交《谈判响应函》并加盖电子公章。
在谈判过程中，谈判小组可能根据谈判情况对谈判文件进行实质性变动的内容包括：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组将在苏采云系统中通知所有参加谈判的供应商。供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖电子公章。
17.2 谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发出《最后报价要求函》及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。
谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发出《最后报价要求函》及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。
17.3 供应商未在谈判小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃谈判，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判，并在苏采云系统中提交加盖电子公章的《退出谈判函》。
17.4 成交标准。见谈判文件第三章。
17.5 采购活动终止
出现下列情形之一的，本次采购活动终止：
（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形。
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为。
（3）在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足三家。
（4）谈判过程中有效、未超限价供应商不足三家，且不允许单一来源成交的，采购活动终止。
（5）法律法规规定的其他应当终止情形。
五、成交
18、确定成交供应商
18.1成交候选供应商的确定原则见谈判文件第三章。
18.2 按以下第（1）种方式确定成交供应商
（1）谈判小组直接确定排名第一的成交候选人为成交供应商；  
（2）采购人在谈判小组推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商。  
按第二种方式确定成交供应商的，谈判小组自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人应当自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商。
18.3 成交供应商确定后将进行公示，公示期为一个工作日。
18.4 若有充分证据证明成交供应商出现下列情况之一的，一经查实将被取消成交资格：
（1）提供虚假材料谋取成交。
（2）向评审专家、采购人或代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益。
（3）与其他供应商、评审专家、采购人或代理机构工作人员恶意串通。
（4）不满足本谈判文件规定的实质性要求，但在评审过程中未被谈判小组发现。
（5）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。
19、成交通知书
19.1 成交结果确定后，代理机构将向成交供应商发出《成交通知书》。
19.2 《成交通知书》将是合同的一个组成部分，对采购人和成交供应商均具有法律效力。《成交通知书》发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。
六、授予合同
20、签订合同
20.1 成交供应商应当在《成交通知书》发出之日起三十日内，按照谈判文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
20.2 谈判文件、成交供应商的响应文件及谈判过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。
20.3 签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。
20.4 成交供应商因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。
21、标的物的追加
21.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不超过原合同金额10%。
七、质疑与投诉
22、质疑
22.1 供应商对采购活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。
22.2 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。
以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出，联合体各方均须按要求加盖公章。
22.3 供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达采购人或采购代理机构。
供应商应知其权益受到损害之日，是指：对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。
供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
22.4 供应商提出质疑应当按照《政府采购质疑和投诉办法》的规定提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：
（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求（具体条款）；
（4）事实依据（具体条款）；
（5）必要的法律依据（具体条款）；
（6）提出质疑的日期。
供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。
22.5 质疑函应当现场提交至采购代理机构联系人处，提交时应出示有效身份证明。未按上述要求提交质疑函的，质疑不予受理。
22.6 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。
22.7 采购代理机构在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。
23.投诉
23.1 供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。
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第三章 成交标准
一、成交标准：
1.本次评审采用最低评标价法。原则上谈判实行两轮报价，第一次报价为供应商响应文件中的初始报价，第二次报价为响应文件评审合格后，谈判小组组织各供应商提交的最终报价，评审以最终报价为准。
2.谈判小组仅对能够满足谈判文件实质性要求的合格供应商进行比价；合格供应商按评审价格由低到高排序；评审价格相同的，按技术指标、服务标准优劣排序，排序第一的供应商确定为成交供应商。
[bookmark: _GoBack]二、评定标准： 
1.谈判文件标注★的条款为实质性要求，不允许负偏离，存在负偏离的，响应文件无效；未标注★的一般性参数如有负偏离，由谈判小组综合评判是否满足采购需求。
2.本项目全部货物制造商为小微企业的，对报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
3.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受价格扣除。









第四章 项目需求
一、项目概况
1、 项目地点：六合区马鞍街道
2、 项目背景：依据六合区水务局相关文件要求，马鞍街道16座水库（重点塘坝）除险加固改造工程已全部完工，为保障水库塘坝汛期运行安全，现采购防汛抢险、防漫坝专用物资及设备，满足汛期应急处置需求。
3、 项目建设遵循标准：遵循国家、行业及地方现行的规范和标准。
2、 采购清单及技术参数要求（标注★的条款为实质性要求，不允许负偏离）
特别说明：以下★技术参数需在响应文件中提供证明材料，必须提供每类产品的产品合格证；同时另提供以下至少一项佐证材料，材料内容须可佐证对应★技术参数要求，并在材料中圈注、索引对应参数位置：产品彩页、产品说明书、具有CMA标识的有效检测报告、厂家盖章参数承诺函。采购文件另有规定的，从其规定，未按上述要求提供的，该★参数不予认可。
	序号
	名称
	技术参数、规格
	单位
	数量

	1 
	编织袋
	★1.规格50cm×80cm
2.克重≥80g/㎡
3.经纬密度40×40～48×48（根/10cm）
	个
	40000 

	2 
	土工布袋
	★1.规格40cm×80cm
2.克重≥200g/㎡
3.纵向断裂强力≥9.0kN/m，横向断裂强力≥6.0kN/m，等效孔径0.07～0.2mm，执行标准GB/T 17639-2023
4.透水不透土，袋体底部、侧边采用双线锁边工艺
	个
	61000 

	3 
	土工布
	★1.规格4m*50m
2.单位面积质量≥200g/㎡
3.纵向断裂强力≥9.0kN/m，横向断裂强力≥6.0kN/m，CBR顶破强力≥1.2kN,等效孔径0.07mm～0.2mm，执行标准GB/T 17639-2023
4.具备反滤、隔离、排水作用，耐酸碱
	平方米
	20000 

	4 
	彩条布
	★1.规格4m*20m为一捆
2.单位面积质量≥150g/㎡
3.强度：经向拉伸强度≥900N/m，纬向≥900N/m，耐寒≥-20℃低温弯折无裂纹
4.具备抗撕扯、抗拉伸性能优异、防渗性能优良
	捆
	60 

	5 
	铁丝
	★1.12#热镀锌低碳绑扎铁丝，公称直径2.8mm，Q195低碳钢基材
2.表面热浸镀锌，镀锌层重量≥50g/㎡
3.抗拉强度≥450MPa，每盘25kg，单盘重量偏差±0.2kg
	盘
	60 

	6 
	桩木
	★1.湿地松原木桩，总长4m
★2.梢端直径（去皮实测）≥10cm，原木自然锥度，桩根端直径（去皮实测）≥13cm
3.桩两端平头切割平整、无毛刺、无劈口，桩身整体剥皮，无空心、无贯通裂缝、无虫蛀、无腐朽，顺直度≤1%桩长
4.木材含水率18%～25%，可按需提供常压防腐浸泡处理，防腐采用环保木材防腐剂，桩身浸渍均匀、无漏浸、无局部死角，满足户外水土环境耐久使用要求
	根
	1000 

	7 
	铲子
	★1.防汛尖头锰钢铁锹，长度120cm
2.锹头尺寸31cm×24cm，尺寸偏差≤±1cm，锹头采用65Mn锰钢一体冲压，钢板厚度≥1.5mm，静电喷塑防腐
3.配实木手柄，无虫蛀开裂，套筒销钉固定防脱柄
	个
	400 

	8 
	救生衣
	★1.成人泡沫救生衣，浮力≥100N
2.肩部配备2块高可视反光膜，三重丙纶绑带调节固定
	件
	400 

	9 
	救生圈
	★1.外径72cm，内径44cm，尺寸偏差≤±1cm，净重≥2.5kg，浮力≥145N
2.配套救生绳10mm30米带手环和安全钩
	件
	400 

	10 
	折叠床
	★1.外形尺寸198×120×35cm，尺寸偏差≤±1cm，床架采用≥20×40mm加厚矩形钢管，管壁厚度≥1.2mm，整体满焊成型，整体静电喷塑防锈防腐涂层
2.对折式折叠结构，配加厚金属锁扣，展开后自动锁止，床头、床尾配置防护栏，床脚加装防滑橡胶脚垫，额定静载承重≥150kg
3.床板为烘干防腐多层实木条，单块木板厚度≥8mm，板面打磨光滑无木刺，经过防霉烘干处理
4.可对折收纳，拆装便捷
	张
	50 

	11 
	帐篷
	★1.加棉加厚防汛帐篷，外形尺寸3m×4m，边高1.75m，顶高2.6m，尺寸偏差≤±30mm
★2.框架为整体带地梁结构，加粗热镀锌钢管，立柱管径≥Φ25mm，支架壁厚≥1.2mm，篷体加棉防寒结构，迷彩防水面料，防水指标≥3000mm，全接缝压胶防水
3.配防水耐磨地布、通风门窗及防尘防蚊纱网、防风绳、加长钢地钉等全套固定配件
	套
	50 

	12 
	应急防洪屏
	1.红色，L型，每块挡板上设有卡扣连接结构，底部有防滑胶条和密封阻水条
★2.尺寸：高度52cm、底板纵深68cm、宽度70cm，尺寸偏差≤±1cm，厚度≥4mm，单片自重≥4.0kg
3.可直线、转角拼接，含全部配套密封连接件
	套
	800 

	13 
	头灯
	★1.灯头功率：≥20W LED
2.续航时长：强光≥6小时、中光≥12小时
3.调光档位：三档调光（强光/弱光/爆闪）
4.电池配置：内置18650锂电池，容量≥4000mAh
5.外壳特性：LED电量显示，加厚防爆外壳，轻便佩戴无压头感
6.充电方式：USB通用接口充电
	个
	100 

	14 
	多功能手提巡检灯
	★1.灯头功率：≥30W LED
2.续航时长：强光≥5小时、中光≥10小时
3.调光档位：三档调光（强光/弱光/爆闪）
4.电池配置：内置18650锂电池，容量≥8000mAh
5.外壳特性：LED电量显示，加厚高强度ABS工程塑料一体成型
6.充电方式：USB通用接口充电
	个
	100 

	15 
	冲锋舟(橡皮套)
	★1.外形尺寸：≥330×150×40cm
2.船体材质：加厚充气橡皮艇，4独立气密浮筒，铝合金防滑底板
★3.船外机：15马力水冷二冲程舷外机
4.船体配套：24L外置燃油箱，铝合金船桨、充气泵、收纳船包、水叶轮
5.操作指导：厂家上门调试、操作人员实操培训
	艘
	5 

	16 
	升降户外应急灯及其配套设施
	★1.工作电压220V；
★2.灯头功率≥4×500W LED；
3.平均使用寿命≥2000小时；
4.气动升降杆部件须采用三级高强度铝合金升降气杆；
5.最小高度≤1.8米；
6.最大升起高度≥4.5米；
7.上升时间≤30秒；
8.下降时间≤50秒；
★9.发电机部件采用220V 5kW柴油发动机
10.在使用发电机作为电源时，发电机组一次充满燃油须保证连续工作时间≥13h，在有市电的场合可直接使用市电满足长时间的照明需要；
11.控制部件须采用无线遥控器和接收系统组成，使用无线遥控器须实现30米范围内控制每盏灯的开启和关闭；
12.操作指导：厂家上门调试、操作人员实操培训
	套
	6 

	17 
	电缆
	★1.JHS防水橡套软电缆，规格3×6+1*4㎡国标四芯铜芯线,额定电压450/750V
2.绝缘橡胶耐水泡、耐泥沙拖拽、耐老化
	米
	800 

	18 
	便携式潜水泵（6寸）
	★1.排水流量：≥160m³/h
★2.额定工作扬程：≥15m
3.出水口径：DN150
4.过流性能：大流道无堵塞叶轮，允许通过固体杂质≥20mm（树叶、淤泥、细小颗粒，不易缠绕堵塞）
5.适用介质温度：0~40℃清水/轻度污水
6.电机类型：三相水冷油浸潜水电机
★7.额定功率：≥11kW，三相380V/50Hz
8.额定转速：≥2850r/min
9.绝缘与防护：电机绝缘等级F级，整机IP68全潜水密封，可长期水下浸泡
10.内置保护：电机内置过热温控保护、渗漏检测保护，过载、漏水自动停机并报警
11.泵体材质：泵壳、泵座、叶轮均为灰铸铁；进水滤网304不锈钢
12.整机净重：≤150kg
13.外形尺寸：≤Φ400×1100mm（直径×高度）
14.进出水方式：中部环绕式不锈钢防缠绕滤网进水，顶部DN150法兰出水
15.出水带：高压帆布水带，单根长度≥40m，配套2套不锈钢快速卡箍
16.配套线缆：出厂自带30米马达线JHS潜水专用防水橡套软电缆，整根线缆无接驳、无拼接、无现场后接延长段，规格3×6+1×4mm²国标四芯铜芯线，额定电压450/750V，耐水泡、耐泥沙拖拽、耐老化
17.专用控制箱：304不锈钢双层门户外电控箱1台，防护等级IP54，配备空气开关、热过载保护、缺相保护、启停按钮、故障声光报警装置等
18.配套附件：高压帆布水带40米、水带快速接头1套、不锈钢快速卡箍、潜水电缆30米、全套维修工具包、吊装吊绳、密封垫片
19.操作指导：厂家上门安装调试、操作人员实操培训
	套
	10 

	19 
	便携式潜水泵（10寸）
	★1.排水流量：≥450m³/h
★2.额定工作扬程：≥12m
3.出水口径：DN250
4.过流性能：大流道无堵塞叶轮，允许通过固体杂质≥20mm（树叶、淤泥、细小颗粒，不易缠绕堵塞）
5.适用介质温度：0~40℃清水/轻度污水
6.电机类型：三相水冷油浸潜水电机
★7.额定功率：≥18kW，三相380V/50Hz
8.额定转速：≥2850r/min
9.绝缘与防护：电机绝缘等级F级，整机IP68全潜水密封，可长期水下浸泡
10.内置保护：电机内置过热温控保护、渗漏检测保护，过载、漏水自动停机并报警
11.泵体材质：泵壳、泵座、叶轮均为灰铸铁；进水滤网304不锈钢
12.整机净重：≤230kg
13.外形尺寸：≤Φ450×1200mm（直径×高度）
14.进出水方式：中部环绕式不锈钢防缠绕滤网进水，顶部DN250法兰出水
15.出水带：高压帆布水带，单根长度≥40m，配套2套不锈钢快速卡箍
16.配套线缆：出厂自带30米马达线JHS潜水专用防水橡套软电缆，整根线缆无接驳、无拼接、无现场后接延长段，规格3×10+1×6mm²国标四芯铜芯线，额定电压450/750V，耐水泡、耐泥沙拖拽、耐老化
17.专用控制箱：304不锈钢双层门户外电控箱1台，防护等级IP54，配备空气开关、热过载保护、缺相保护、启停按钮、故障声光报警装置等
18.配套附件：高压帆布水带40米、水带快速接头1套、不锈钢快速卡箍、潜水电缆30米、全套维修工具包、吊装吊绳、密封垫片
19.操作指导：厂家上门安装调试、操作人员实操培训
	套
	10 

	20 
	自行走泵车或者拖车式泵车（DN250mm）
	★1.额定流量：≥500m³/h
★2.额定扬程：≥15m
★3.最大吸程：≥8m
4.允许通过固体颗粒：≥20mm，可抽树叶、淤泥、固体颗粒等
5.进水管(泵体配置快接保尔接头)：≥DN250mm，4根橡胶钢丝管，每根长度≥4m
6.出水带：≥DN250mm，2根高压帆布水带，每根长度≥20m
★7.发动机：四缸水冷柴油机，电启动配置
★8.额定功率：≥55kW
9.油箱容积：≥50L，满油连续作业≥3.5小时
10.拖车结构：单轴四轮重载牵引拖车，配备驻车制动装置
11.支撑：手动液压伸缩支腿，作业防侧翻减震
12.整机尺寸：≤2600×2000×2300mm
13.整机净重：≤2000kg
14.配套附件：配套强力卡箍、水带快速铝接头1套、进水管快速保尔接头3套（用于橡胶钢丝管之间拼接）、牵引连接件、检修清理工具
15.操作指导：厂家上门调试、操作人员实操培训
	台
	2 

	21 
	20KW柴油发电机组
	★1.动力配置：双缸、V型/直列、四冲程、风冷柴油机
★2.额定功率：≥20kW
★3.输出电压：双电压220/380V
4.油箱容量：≥25L
5.启动方式：电启动，具备手动应急启动装置
6.整机外形尺寸：≤130cm×70cm×90cm
7.整机结构：低噪静音高强度防护外壳，四轮移动底盘
8.整机净重：≤300kg
9.安全保护：具备过载、短路、过压、欠压、缺相自动保护功能
10.配套配电系统：304不锈钢户外电控箱1台，防护等级IP54，配备空气开关、热过载保护、缺相保护装置；配套JHS防水橡套软电缆30米，规格3×10+1×6mm²国标四芯铜芯线，额定电压450/750V，耐水泡、耐泥沙拖拽、耐老化
11.操作指导：厂家上门调试、操作人员实操培训
	台
	6 

	22 
	30KW柴油发电机组
	★1.动力配置：四缸、V型/直列、四冲程、水冷柴油机
★2.额定功率：≥30kW
★3.输出电压：双电压220/380V
4.油箱容量：≥40L
5.启动方式：电启动，具备手动应急启动装置
6.整机外形尺寸：≤180cm×150cm×220cm
7.整机结构：四轮移动式拖车底盘，低噪静音高强度防雨防护外壳，配备移动车轮与牵引装置
8.整机净重：≤1000kg
9.安全保护：具备过载、短路、过压、欠压、缺相自动保护功能
10.配套附件：304不锈钢户外电控箱1台，防护等级IP54，配备空气开关、热过载保护、缺相保护装置；配套JHS防水橡套软电缆30米，规格3×16+1×10mm²国标四芯铜芯线，额定电压450/750V，耐水泡、耐泥沙拖拽、耐老化
11.操作指导：厂家上门调试、操作人员实操培训
	台
	4 



★三、商务部分要求（全部实质性条款，不允许负偏离）
（一）报价要求
1、 报价包含但不限于全部产品及其备品、备件和专用工具费、仓储费、各项税费，以及包装、运输至最终目的地、保险、抽样检测、卸货、安装、调试、维修、技术支持与培训、提供技术资料、售后服务与维保及相关劳务支出等全部工作所产生的费用；同时包含供应商企业利润、税金、政策性文件规定及合同范围内所有风险、责任等各项应有费用。
2、 供应商报价的漏项、少报、估算不足，均视为供应商自行承担相关费用，不得以此为由追加合同款项、降低供货标准。
（二）供货与交付要求
1、交货期：自合同签订之日起30天内所有物资送达采购人指定地点
  2、交货地点：按采购人指定地点
3、运输装卸责任：供应商全权负责所有货物的运输、卸货、搬运、入库码放，承担运输途中的破损、丢失、受潮、损毁全部损失；货物到货时须整齐码放，机电设备单独分区防潮存放。
4、交货资料：每批次送货须随车提供送货单（注明品名、规格、数量、生产批次、生产厂家）；全部货物交付完成后，按采购人要求提交响应产品的合格证，机电设备等提交CMA检测报告等支撑产品质量的资料（资料装订成册）。
（三）质量要求
1、所有物资、设备均为全新原厂正品，无翻新、二手、库存积压、残次、返修产品，原厂完整质保体系。
2、所提供的产品技术参数、性能指标真实有效且与响应文件及合同条款完全一致。
3、产品包装满足长途防雨、防晒、防撞击、防潮；外包装清晰标注品名、规格、数量、生产厂家、生产日期；机电设备配套完整操作手册、配件清单、专用维修工具。
（四）验收要求
本项目验收分为到货初验、抽样检测验收、整体竣工终验三个阶段，三个阶段全部合格后方可完成验收流程。验收标准按国家现行相关行业标准、采购文件约定的技术参数、响应文件、合同约定进行验收。
1、到货初验（每批次送货现场同步完成）
（1）外观验收：外包装完好，产品无变形、锈蚀、开裂、磕碰；机电线路、配件齐全完好。
（2）数量核对：对照采购清单逐项清点，短少货物乙方当日补齐。
（3）资料初审：随车提供的合格证、出厂资料齐全，资料缺失的暂缓入库，补齐后方可签收。
（4）简易功能测试：救生衣/救生圈现场浮力简易测试、头灯/巡检灯通电点亮测试、水泵短接通电试运行、帐篷/防洪屏现场拼接密封性测试。
（5）初验不合格处理：当场拒收，供应商须当日更换合格货物，产生的运输、仓储损失由供应商全部承担。
2、抽样检测验收
采购人有权对供应商提供的货物实施随机抽样检测。检测结果不合格的，供应商应在约定期限内更换满足采购要求、符合国家标准的货物；更换后货物检测仍不达标的，采购人有权直接解除合同，并追究供应商相应违约责任。
（1）检验检测费用由供应商承担。
（2）因解除合同而造成的所有损失均由供应商承担。
3、竣工终验
全部货物供货完毕、抽样检测全部合格后，采购人组织街道相关工作人员开展整体竣工终验：
（1）汇总全部送货单、产品合格证、CMA检测报告（按需抽样产品）等全套资料；
（2）复核总供货数量、所有技术参数是否完全响应投标承诺；
（3）全部机电设备完整连续试运行，同步完成全员实操培训；
（4）核对供应商售后、质保、培训承诺是否全部落实；
（5）全部符合要求签署《履约验收合格确认书》；存在缺陷出具书面整改单，乙方7 日内完成整改复验；拒不整改的，采购人有权暂缓支付款项。
4、验收不合格通用处置规则
（1）外观、数量、资料存在轻微瑕疵的，限期3日内补齐更换；
（2）材质、★核心参数不达标：整批免费退换，承担检测、误工损失，支付该品类 5%违约金；
（3）同一品类两次供货质量不达标：采购人可单方解除合同，乙方承担重新采购差价、防汛损失。
（五）售后服务与质保
1、质保期：两年（自交货验收合格之日起计）
2、质保维修标准：
（1）物资类：质保期内非人为造成的破损、失效，免费更换；
（2）机电设备：故障免费更换配件、无法维修则整机换新，上门人工、运输全部免费。
3、易损件承诺：质保期内，灯泡、电池、密封胶条、水管等易损耗配件免费提供，不收取材料费。
4、质保期内，供应商接到采购人报修电话，1小时内制定出故障解决方案，24小时内对基础问题进行解决。如出现需更换大配件或设备等问题，供应商72小时内解决，力保使用需求不受影响。
5、质保期内，供应商至少每半年进行一次全面维护。梅雨季节等特殊情形按需增加维护巡查频率，巡查频率不低于每月一次，并把维护情况及时通知采购人。具体进场维护巡查时间根据采购人需求进行。
6、质保期外，供应商提供终身服务，在货物的设计使用寿命周期内，供应商能保证采购人更换到不高于市场价格的原厂正宗的备件材料，确保产品的正常使用。
7、成交后3个工作日内乙方提交加盖公章的24小时售后联系人、固定联系电话，交由采购人存档备查。
（六）免费上门培训要求
1、培训对象：马鞍街道防汛工作人员。
2、培训内容：（1）全部机电设备：设备结构、操作流程、启停规范、日常保养、故障自查、简单维修、安全操作规范、汛期应急使用要点；冲锋舟水上实操演练、发电机/水泵启停维护实操。（2）物资：规范堆放、漫坝围堰铺设、救生器材标准使用方法。
3、培训安排：全部设备送货到位、初验合格后3日内上门开展集中培训，提供纸质操作手册每人1份。
4、培训保障：培训全程免费，含实操工具、演示耗材；采购人可要求分多场次上门复训，供应商须无条件配合。采购人存档。
（七）付款条件
付款方式：货到验收合格后付总价的90%，余款10%质保期满后支付（不计利息）。










第五章 合同主要条款及格式


南京市政府采购合同

（供参考）





合同编号 ：                      

项目名称 ：                      

采购单位 ：                       

供 应 商 ：                       

签订日期 ：                      
 




南京市工商行政管理局
                        监制
南 京 市 财 政 局



南京市政府采购合同（货物类）
项目编号：
项目名称： 
采购计划编号：
采购人（以下称甲方）：          
 地址：                           
供应商（以下称乙方）： 
地址： 
根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方经协商签订本合同。
第1条 合同标的
乙方根据甲方需求提供下列货物：                     ，货物名称、规格、数量详见乙方响应文件及本合同附件。
第二条 合同总价款
本合同项下货物总价为人民币         元（大写）（¥   元），分项价款详见“附件：分项报价表”。（如有）除此之外，甲方不再向乙方支付任何其他费用。
本合同总价款是全部产品及其备品、备件和专用工具费、仓储费、各项税费，以及包装、运输至最终目的地、保险、抽样检测、卸货、安装、调试、维修、技术支持与培训、提供技术资料、售后服务与维保及相关劳务支出等全部工作所产生的费用；同时包含供应商企业利润、税金、政策性文件规定及合同范围内所有风险、责任等各项应有费用。
本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。
本合同执行期间合同总价款不变。
第三条 组成本合同的有关文件
下列关于本项目的采购文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：
（1）乙方提供的响应文件和报价表；（2）函件；
（3）分项报价表；              （4）项目实施方案与服务说明；
（5）偏离表及说明；            （6）服务承诺；
（7）成交通知书；              （8）甲乙双方商定的其他文件等。

第四条 权利保证
乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任，如造成甲方损失的，乙方还应当赔偿甲方全部损失。
第五条 质量保证
1.乙方所提供的货物的技术规格应与采购文件规定的技术规格及响应文件所附的“技术条款偏离表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。
2.乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。
3.货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责并负责维修或无偿更换，所需费用由乙方承担。
第六条 包装要求
1.除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。
2.每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。
第七条 交货和验收
1、乙方应当在接到甲方通知后30天内将货物交付甲方正常使用，地点由甲方指定。采购文件有约定的，从其约定。
2、乙方交付的货物应当完全符合本合同或者采购文件、响应文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方提供的货物不符合采购文件、响应文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。
3、验收标准：按国家现行相关行业标准、采购文件约定的技术参数、响应文件、合同约定进行验收。
第八条 伴随服务／售后服务
1.乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务。
2.若采购文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：
2.1 乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等；针对本项目专项增加：全部机电设备启停规范、汛期应急使用、冲锋舟水上实操演练、发电机及水泵维护操作；防汛物资规范堆放、漫坝围堰铺设、救生器材标准使用方法。
全部设备送货到位、初验合格后3日内上门开展集中培训，为每位参训人员提供纸质操作手册；采购人可根据防汛需求要求分多场次上门复训，乙方须无条件配合，培训耗材、实操工具全部由乙方承担，培训记录交由甲方存档。
2.2 所购货物按乙方响应文件提供免费维护和质量保证，保修费用计入总价，质量责任期为2年。
2.3 保修期内，乙方负责对其提供的货物进行维修和维护（包含软件升级），不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。
2.4 质保期内，灯泡、电池、密封胶条、水管等易损耗配件免费提供，不收取材料费。
2.5 质保期内，供应商接到采购人报修电话，1小时内制定出故障解决方案，24小时内对基础问题进行解决。如出现需更换大配件或设备等问题，供应商72小时内解决，力保使用需求不受影响。
2.6 质保期内，供应商至少每半年进行一次全面维护。梅雨季节等特殊情形按需增加维护巡查频率，巡查频率不低于每月一次，并把维护情况及时通知采购人。具体进场维护巡查时间根据采购人需求进行。
2.7 质保期外，供应商提供终身服务，在货物的设计使用寿命周期内，供应商能保证采购人更换到不高于市场价格的原厂正宗的备件材料，确保产品的正常使用。
2.8乙方未按约定完成维护（修）的，甲方有权委托第三方进行维护（修），由此产生的费用由乙方承担，并承担由此给甲方造成的损失。
第九条 履约保证金
1、本项目无需缴纳履约保证金。
第十条 货款支付
[bookmark: OLE_LINK4] 1、本合同项下所有款项均以人民币支付。
2、本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。
3、付款条件：货到验收合格后付总价的90%，余款10%质保期满后支付（不计利息）。
第十一条 违约责任
1、甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。 
2、甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5% 。 
3、如乙方不能交付货物、完成安装调试的，甲方有权要求乙方支付合同总价5%的违约金。
4、乙方逾期交付货物的，每逾期1天，乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总额的 5‰的违约金。如乙方逾期交货达（30）天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效，乙方承担违约责任和赔偿责任。
5、乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额5%的违约金。
6、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。
7、乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的5%向甲方承担违约责任。甲方有权委托第三方提供相关服务，由此产生的费用，由乙方承担。
8、乙方在承担上述4-7款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。
第十二条 合同的变更和终止
除《政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。
除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，在三年内不得参加南京市六合区人民政府马鞍街道办事处组织的政府采购活动。
第十三条 合同的转让
未经甲方书面同意，乙方不得以任何方式擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。
第十四条 争议的解决
1.因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。
2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（1）种方式解决争议：
（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；
（2）向南京市六合区仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。
3.在诉讼期间，本合同应继续履行。
第十五条 诚实信用
乙方应诚实信用，严格按照采购文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供其他不正当利益。
第十六条 合同生效及其他
1.本合同自盖章签字之日起生效。
2.本合同一式  份，甲执  份，乙执 份，均具有同等法律效力。
3.本合同应按照中华人民共和国现行法律进行解释。
4.未尽事宜，甲乙双方友好协商解决。


	甲方（采购人）：   （盖章）
法定代表人：
委托代理人：
电话：
开户银行：
帐号：
单位地址：
日期：



	乙方（供应商）：    （盖章）
委托代表人：
项目负责人：
电话：
开户银行：
帐号：
单位地址：
日期：





第六章  响应文件格式及附件


响 应 文 件




项 目 名 称：               
项 目 编 号：               
      供应商名称 ：（加盖电子公章）
      日      期 ：               



















[bookmark: _Toc489655320]一、竞争性谈判申请及声明
竞争性谈判申请及声明
致：南京市六合区人民政府马鞍街道办事处
根据贵方               （项目名称）           （项目编号）竞争性谈判公告，正式授权下述签字人              （姓名和职务）代表         （供应商名称），提交响应性文件并参加谈判。据此函，签字人兹宣布同意如下： 
1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次采购要求，我们同意并向贵方提供了与本次采购活动有关的所有证据和资料。 
2、总报价为（大写）               元。 
3、我们已详细阅读全部谈判文件及其有效补充文件，我们放弃对谈判文件任何误解的权利，提交响应文件后，不对谈判文件本身提出质疑。 
4、一旦我方成交，我方将根据谈判文件的规定，严格履行合同，保证于承诺的时间内完成货物的启动、调试等服务，并交付采购人验收、使用。 
5、我方决不提供虚假材料谋取成交、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通、决不向采购人、采购代理机构工作人员和谈判小组进行商业贿赂、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。 
6、我方正式通讯方式为：
地     址：                        
电     话：                        
7、我方正式开户银行和账号为： 
开户银行：                       
账    号：                                   
供应商名称（CA公章）：                  
日    期：       年    月   日














二、法定代表人授权书及身份证复印件
法定代表人授权书
 
本授权书声明： 注册于           （供应商住址）的         （供应商名称）法定代表人        （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的      （供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的         （项目名称）项目编号：          进行竞争性谈判，以本公司名义处理一切与之有关的事务。 

本授权书于   年  月  日签字或签章生效，特此声明。    
供应商CA公章：                 
日        期：        年    月    日 
 

法定代表人、被授权人的身份证明文件的复印件：
附：法人身份证复印件（需同时提供正面及背面）
 
 





附：委托代理人身份证复印件（需同时提供正面及背面）












三、报价表
谈判报价表                    
项目名称：                                               项目编号：
	总报价（元）
	大写：                   

	
	小写：                       

	供应商提供的货物
是否均为小微企业制造
	                   （填写“是”或“否）


供应商名称（加盖电子公章）：
法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：  
日    期：   年    月   日
说明: “供应商提供的货物是否均为小微企业制造”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”，供应商应按采购文件要求提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、《属于监狱企业的证明文件》。如未按要求提供、填写，或相关内容表述不清前后矛盾的，不享受价格扣除。


四、资格证明文件
1、具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明材料，自然人的身份证明）；
2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次政府采购活动前经审计的财务报告或银行出具的资信证明或其他会计报表等，成立不满一年不需提供或提供南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书）；
3、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前六个月内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料或提供南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书）； 
4、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或相关加盖公章的承诺函或提供南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书）；
5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明或提供南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书）；
6、供应商未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单（提供证明材料或提供南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书）。
7、本项目的特定资格要求：无
注：以上2-6供应商可以在响应文件中一次性提交，也可以在响应文件中提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，不再需要提供上述涉及的证明材料。
若供应商仅提供信用承诺书而未提供2-6中涉及的证明材料的，须在成交后，另行提供上述由信用承诺书替代的证明材料（一式三份），材料须加盖公章并按采购文件要求胶装提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出成交通知书。
供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺：
（1）供应商被列入严重失信主体名单；
（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；
（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。
供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。












 
五、分项报价表
分项报价表
项目名称：                                             项目编号： 
	序号
	产品名称
	品牌
	技术参数、规格
	单位
	数量
	单价（元）
	小计（元）

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	…
	总报价（元）：



供应商名称（加盖电子公章）：
法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：  
日    期：   年    月   日
备注： 
1.“总报价”应包括为完成整个项目所产生的所有费用，采购文件另有规定的除外。
2.《分项报价表中》“总报价”应当与《谈判报价表》中“总报价”一致。
3.供应商所报产品须与“第四章-采购清单”中的产品一一对应，如有缺项、漏项视为无效响应。
4.行数不够，可自行添加。



















六、商务条款偏离表
商务条款偏离表                   
项目名称：                                              项目编号：  
	序号
	谈判文件条目号
	谈判文件要求
	供应商响应
	偏离类型（无/正/负偏离）

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



供应商名称：（加盖电子公章）

备注： 
1.供应商须对采购文件商务要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容或标明“实质性要求”内容）做出明确响应，否则视为无效响应。
2.行数不够，可自行添加。




























七、技术条款偏离表
技术条款偏离表          
项目名称：                                          项目编号：  
	序号
	产品名称
	谈判文件要求的参数、规格
	供应商提供的技术参数、规格
	偏离类型（无/正 /负偏离）
	详细偏离说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



供应商名称：（加盖电子公章）

备注：
1、 供应商应对谈判文件第四章采购清单及技术参数要求逐条填写偏离情况（正偏离、负偏离或无偏离），有正偏离或负偏离应详细说明偏离理由。供应商应对故意隐瞒偏离的行为承担责任；
2、 采购文件技术要求中要求响应文件提供证明材料的，供应商应按要求在此表下方提供；
3、 行数不够，可自行添加。
















八、《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》（网上获取）

提供“信用南京”在线打印的《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》
  
	单位名称
	
	统一社会信用代码
	

	法定代表人
	
	联系人
	

	联系地址
	
	联系电话
	

	诚信档案记录情况
	

	信用承诺
	我公司自愿参加贵中心（公司）组织的本次采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，包括∶具有独立承担民事责任的
能力;具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;有履行合同所必需的设备和专业技术能力;有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录;符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。 信用承诺 如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。


供应商名称（盖章）
法定代表人（签字）
年    月     日


本表供参考，必须提供在线打印的南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书。










九、竞争性谈判需要的其他证明文件及材料



附件一、中小企业声明函格式
[bookmark: _Hlk66443134]中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库（2020）46号）的规定，本公司（联合体）参加       （单位名称）的      （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1、       （标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为       （企业名称），从业人员人，营业收入为___万元，资产总额为       万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）
2、       （标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为       （企业名称），从业人员人，营业收入为___万元，资产总额为       万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
                                                    
企业名称（加盖电子公章）：
日期：
 
 
 
 
 
 
备注： 1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2、供应商如不提供此声明函，不得享受小微企业价格扣除政策。3、项目清单中列示的所有货物，供应商须在声明函中逐项列示并明确制造商的企业类型，如有缺失将按“不提供声明函”处理。此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。







附件二、残疾人福利性单位声明函
残疾人福利性单位声明函（货物）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，参加             （单位名称）采购编号为       项目的采购活动，提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。


                                           企业名称：（加盖电子公章）
日    期：
备注：
1.供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
2.成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。





附件三、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明
南京市六合区人民政府马鞍街道办事处：
我单位（供应商名称）郑重声明：
参加政府采购活动前3年内在经营活动中      （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。
（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）


声明人（加盖电子公章）：
日　期：年月日




附件四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式及证明材料
具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明
南京市六合区人民政府马鞍街道办事处：
我单位（供应商名称）郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：。(若有)
主要专业技术能力有：。(若有)

声明人（加盖电子公章）：
日　期：年月日
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2

