
南京邮电大学仙林校区第四食堂后场排水及相关改造工程量清单编制说明

	一、项目概况：
1.项目名称：南京邮电大学仙林校区第四食堂后场排水及相关改造
2.建设地点：南京邮电大学仙林校区
3.计划工期：
4. 投标截止日期：详见招标文件 
5. 质量标准：详见招标文件
6.建设规模及内容：食堂后场改造，改造面积约3500.00平方米，包含新砌排水沟，地面防水新做、发泡混凝土回填等，具体详见招标清单。

工程范围：

南京邮电大学第四食堂后场改造等，具体详见招标清单。
三、编制依据：
1.《招标图纸》；

2.《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T 50500-2024）及配套计算标准；
3.省住房和城乡建设厅关于实施《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T 50500-2024）及9本工程量计算标准有关事宜的公告；

4.招标文件（包括合同条款、技术标准规范等）及其补遗、澄清或修改；

5.与招标工程相关的技术标准规范； 

6.工程特点及交付标准、地勘水文资料、现场情况； 

7.合理施工工期及常规施工工艺、顺序； 

8.工程价格信息及造价资讯、工程造价数据及指数； 

9.其他相关资料。

四、质量要求：详见招标文件相关内容。
五、暂列金额：163189.07元。
六、本项目创建安全文明工地目标：
详见招标文件相关内容。

工程计价相关说明：

1.本项目对于材料的运输、施工时间的限制、施工场地和临设场地的影响等，请投标人在报价中充分考虑，结算时不得增加与此有关的费用。

2.本工程对于江苏省、南京市相关部门对工程施工要求所发的文件规定，特别是对于工程围挡、扬尘控制等的要求，请投标人在报价中充分考虑，结算时不得增加与此有关的费用。
八、材料说明：

1.所有材料必须符合国家、江苏省、南京市验收规范，并以较严标准为准。

2.材料需按物料表要求，厂家生产前需提供材料样品经甲方确认后方可生产。

3.各类材料材质及参数均须满足设计图纸及设计说明。

4.材料品牌

序号
材料名称
可选用品牌
备注
1
水泥
海螺、中联、上峰
2
墙、地砖
冠军、马可波罗、东鹏
3
JS 防水材料
东方雨虹、禹王、科顺
4
聚合物水泥砂浆防水
东方雨虹、三棵树、科顺
5
聚脲防水涂料
西卡，陶氏，line‑x
6
开关、插座
公牛，罗格朗，西门子
7
电线、电缆
远东、江南、上上
8
卫生洁具
箭牌、九牧、法恩莎
9
灯具
欧普，公牛，飞利浦
10
龙头、三角阀

箭牌、九牧、东鹏

11
给排水管道
公元、联塑、中财
九、其他须说明的问题：

1.在施工过程中，应注意已完工程的保护工作，由此引起的相关费用，综合考虑在投标报价中，结算时不调整。

2.本工程地质情况、场地条件、施工环境，工地位置及任何其他足以影响承包价及工期的情况，由投标人根据招标文件或通过踏勘现场等途径自行了解，并将可能发生的费用计入报价，招标人对于现有的施工环境及条件将不增加任何投入。

3.本项目的赶工措施费由投标单位自行考虑到报价中。

4.其它要求详见招标文件。

5.本项目所有用到不锈钢材料均为304不锈钢。
	


