

江苏省特检院试验机类设备采购
招标文件

项目编号：JSZC-320000-NJJC-G2026-0104 





[bookmark: _Toc1644][bookmark: _Toc7632]采购人：江苏省特种设备安全监督检验研究院

[bookmark: _Toc10179][bookmark: _Toc5962]采购代理机构：南京江城工程项目管理有限公司




二○二六年八月
导热设备测量仪等设备采购竞争性招标文件
                                  

                                     江苏省特检院试验机类设备采购招标文件                                                                                                                                   

目录
第一章 招标公告	1
第二章 投标人须知前附表	6
第三章 评标标准	20
第四章 招标技术规格及要求	25
第五章 拟签订的合同文本	40



[bookmark: _Toc20619][bookmark: _Toc4696384][bookmark: _Toc1826][bookmark: _Toc23765][bookmark: _Toc11991][bookmark: _Toc7777][bookmark: _Toc13535][bookmark: _Toc20112][bookmark: _Toc24606][bookmark: _Toc22298][bookmark: _Toc19726][bookmark: _Toc15509]第一章 招标公告
[bookmark: _Toc21304]项目概况
[bookmark: _Toc20859][bookmark: _Toc15613][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Hlk24379207][bookmark: _Toc35393621]江苏省特检院试验机类设备采购的潜在投标人应在“苏采云”系统内免费下载招标文件，并于2026年8月27日09点30分（北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _Toc29932][bookmark: _Toc975][bookmark: _Toc8615][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc5396][bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc3342][bookmark: _Toc31638][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc28359080]一、项目基本情况
1、项目编号：JSZC-320000-NJJC-G2026-0104 
2、项目名称：江苏省特检院试验机类设备采购
3、采购方式：公开招标
4、预算金额：114.1万元，其中分包一预算：58万元，分包二预算：56.1万元
5、最高总限价：114.1万元，其中分包一预算：58万元，分包二预算：56.1万元，投标人所投报价不得超过所对应的分项最高限价，超过对应分项的最高限价将作无效投标处理。
6、采购需求：
	序号
	设备名称
	数量(台/套)
	简要技术要求
	最高限价（万元/人民币）
	合同履行期
	是否接受进口产品
	备注

	分包一
	微机控制拉力试验机
	1.00
	详见招标文件第四章招标技术规格及要求
	3.50
	合同签订后3个月内到江苏省特种设备安全监督检验研究院指定地点
	否
	

	
	微机控制原位拉伸试验机
	1.00
	详见招标文件第四章招标技术规格及要求
	8.00
	合同签订后3个月内到江苏省特种设备安全监督检验研究院指定地点
	否
	

	
	拉伸试验自动标距仪
	2.00
	详见招标文件第四章招标技术规格及要求
	2.5
	合同签订后3个月内到江苏省特种设备安全监督检验研究院指定地点
	否
	

	
	钢丝反复弯曲试验机
	1.00
	详见招标文件第四章招标技术规格及要求
	4.80
	合同签订后3个月内到江苏省特种设备安全监督检验研究院指定地点
	否
	

	
	密封非金属材料高低温大变形力学测试系统
	1.00
	详见招标文件第四章招标技术规格及要求
	19.00
	合同签订后3个月内到江苏省特种设备安全监督检验研究院指定地点
	否
	核心产品

	
	激光跟踪仪反射球
	10.00
	详见招标文件第四章招标技术规格及要求
	19.8
	合同签订后3个月内到江苏省特种设备安全监督检验研究院指定地点
	否
	

	
	漏电开关测试仪
	1.00
	详见招标文件第四章招标技术规格及要求
	0.40
	合同签订后3个月内到江苏省特种设备安全监督检验研究院指定地点
	否
	

	分包二
	两箱式冷热冲击箱
	1.00
	详见招标文件第四章招标技术规格及要求
	17.00
	合同签订后3个月内到江苏省特种设备安全监督检验研究院指定地点
	否
	核心产品

	
	火烧试验机
	1.00
	详见招标文件第四章招标技术规格及要求
	2.00
	合同签订后3个月内到江苏省特种设备安全监督检验研究院指定地点
	否
	

	
	冲击试验低温仪A
	1.00
	详见招标文件第四章招标技术规格及要求
	7.00
	合同签订后3个月内到江苏省特种设备安全监督检验研究院指定地点
	否
	

	
	冲击试验低温仪B
	1.00
	详见招标文件第四章招标技术规格及要求
	4.00
	合同签订后3个月内到江苏省特种设备安全监督检验研究院指定地点
	否
	

	    
	热变形维卡软化试验机
	1.00
	详见招标文件第四章招标技术规格及要求
	10.00
	合同签订后3个月内到江苏省特种设备安全监督检验研究院指定地点
	否
	

	
	盐雾试验箱A
	1.00
	详见招标文件第四章招标技术规格及要求
	2.40
	合同签订后3个月内到江苏省特种设备安全监督检验研究院指定地点
	否
	

	
	盐雾试验箱B
	1.00
	详见招标文件第四章招标技术规格及要求
	4.80
	合同签订后3个月内到江苏省特种设备安全监督检验研究院指定地点
	否
	

	
	转矩转速传感器
	1.00
	详见招标文件第四章招标技术规格及要求
	8.90
	合同签订后3个月内到江苏省特种设备安全监督检验研究院指定地点
	否
	



备注：本项目同一投标人可以同时参加2个分包，采用兼投不兼中的方式选择中标人，本项目评标委员会按照分包升序：分包一、分包二、顺序依次逐个进行评审，并按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排序，若投标供应商在前面任意一个分包中已经被推荐为第一中标候选人，则在后续分包中继续参与评审但不被推荐为中标候选人。
7、本项目不接受联合体投标。
8、集中考察：不组织
9、所属行业：工业
注：投标人所投报价不得超过所对应的分项控制价，超过对应分项的控制价将作无效投标处理。
2、 [bookmark: _Toc6688][bookmark: _Toc193][bookmark: _Toc13065]申请人的资格要求（分包一/分包二）：
2.1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证明）；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供以下三种材料的任意一种扫描件加盖公章）：①上一年度的经第三方会计师事务所审计的财务报告扫描件（包括报告及报表等内容，并由注册会计师签名、盖章以及会计师事务所盖章）；②提交投标文件截止日前六个月内基本开户银行出具的资信证明；③提交投标文件截止时间前六个月内任意一个月的财务状况记录（至少包括资产负债表和损益表，并加盖公章）。（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明或证明材料加盖公章）；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录【投标人需要提供提交投标文件截止日前六个月内任意一个月的企业依法缴纳税收（个人所得税除外）和社会保障资金的记录（如依法免税或依法不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明文件加盖公章，自拟文件无效】；
（5）参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明加盖公章）；
（6）法律、行政法规规定的其他条件。
2.2 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业采购。
2.3.本项目的特定资格要求：无。

2.4.拒绝下述供应商参加本次采购活动的情形：
（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。
（3）拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商参与政府采购活动。
2.5中标后不允许转包、分包。
三、获取招标文件
3.1时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。
3.2地点：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与本次政府采购项目）
3.3方式：苏采云系统注册登记成功后系统内免费下载。
3.4售价：0元。
[bookmark: _Toc18950][bookmark: _Toc698][bookmark: _Toc29481][bookmark: _Toc3667][bookmark: _Toc18434]四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
[bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc28359007]4.1提交投标文件截止时间、开标时间：2026年8月27日09点30分（北京时间）
4.2地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅
[bookmark: _Toc27890][bookmark: _Toc28374][bookmark: _Toc32448][bookmark: _Toc27623][bookmark: _Toc2476]五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc4792][bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc4129][bookmark: _Toc27208][bookmark: _Toc7611][bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc14246]六、其他补充事宜
6.1本次招标不收取投标保证金。
6.2落实政府采购政策需满足：
（1）《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》
（2）《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》
（3）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》
（4）《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》
（5）《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》
6.3集中现场考察或答疑：本项目不组织。
6.4本次采购采用“政府采购管理交易系统(苏采云)”，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。供应商应当按照《“苏采云”系统供应商操作手册》参加投标活动。如供应商未按要求操作，由此所产生的风险由供应商自行承担。供应商如确定参加投标，可自行下载采购文件及有关资料，按照《操作手册》进行注册，领取CA和办理电子签章，并按《操作手册》要求制作、上传电子投


标文件。
[bookmark: _Toc26643][bookmark: _Toc10646]七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1、采购人信息
名 称：江苏省特种设备安全监督检验研究院
[bookmark: _Toc28359009][bookmark: _Toc28359086]地址：江苏省南京市鼓楼区草场门大街107号龙江大厦
联系人：李风华 
电  话：025-89621099
[bookmark: _Toc18092][bookmark: _Toc3167]2、采购代理机构信息
[bookmark: _Toc30123][bookmark: _Toc14037]名 称：南京江城工程项目管理有限公司　
[bookmark: _Toc4735][bookmark: _Toc2732]地　址：南京市建邺区云龙山路89号龙湖时代上城写字楼1栋29楼（高区3号电梯厅进入）
[bookmark: _Toc2462][bookmark: _Toc18633]项目联系人：曹雪
[bookmark: _Toc31434][bookmark: _Toc10005]联系方式：025-58066836、025-58835827-0
[bookmark: _Toc8893][bookmark: _Toc13461]3.项目联系方式
[bookmark: _Toc2768][bookmark: _Toc27772]项目联系人：曹雪	
[bookmark: _Toc22239][bookmark: _Toc31715]电　话：025-58066836、025-58835827-0　

[bookmark: _Toc5585][bookmark: _Toc7074][bookmark: _Toc28996][bookmark: _Toc15733]
第二章 投标人须知前附表
	序号
	主要内容

	1
	采购人：江苏省特种设备安全监督检验研究院
联系人：李风华
电话：025-89621099
地址：江苏省南京市鼓楼区草场门大街107号龙江大厦

	2
	采购代理机构信息
名 称：南京江城工程项目管理有限公司　
地　址：南京市建邺区云龙山路89号龙湖时代上城写字楼1栋29楼（高区3号电梯厅进入）
联系人：曹雪
电话：025-58066836、025-58835827

	3
	项目名称：江苏省特种设备安全监督检验研究院江苏省特检院试验机类设备采购 

	4
	采购方式：公开招标

	5
	投标有效期：开标之日起90天

	6
	投标保证金：本次不收取投标保证金

	7
	电子投标文件一份(通过系统提交)；纸质投标文件正本一份，副本三份（评审结束后由中标人邮寄至采购代理机构，未中标单位不需要提供）。

	8
	投标报价：所有投标响应均以人民币报价。投标人的投标响应报价应遵守“中华人民共和国价格法”。该报价为到江苏省特种设备安全监督检验研究院现场的全部费用，含相关税费，运输费，保险费，安装费及相关服务费等一切可能发生的费用。

	9
	现场勘查要求：
不组织，采购人不统一组织现场踏勘，各供应商可在获取采购文件后投标截止时间前自行踏勘现场。请各供应商务必对采购文件进行仔细认真阅读，在随后的采购中，对采购文件所作出的推论、解释和结论及由此造成的后果由供应商负责。

	10
	投标报价中的投标价不得超过招标公告预算价、分项控制价，超过规定的报价按无效投标处理。 

	11
	本项目同一投标人可以同时参加2个分包，采用兼投不兼中的方式选择中标人，本项目评标委员会按照分包升序：分包一、分包二、顺序依次逐个进行评审，并按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排序。

	[bookmark: _Toc9454]12
	相同品牌产品投标要求：（1）使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，取技术分最高者；均相同时，由评标委员会集体决定一个供应商获得中标供应商推荐资格，或采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。
（2）非单一产品采购项目，采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前述规定处理。
分包一核心产品：密封非金属材料高低温大变形力学测试系统
分包二核心产品：两箱式冷热冲击箱

	13
	关于异常低价审查：根据《财政部关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2 号）要求：
评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
①投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%；
②投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%；
③投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×65%；
④评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
（1）评标委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，相关供应商应在评审现场合理的时间内（不少于30分钟，具体根据评审现场书面通知为准）对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
（2）评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
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	关于“苏采云”系统的提示说明：（1）潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。
2.潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。
3.“CA数字证书”的获取：
供应商需办理“CA数字证书”，CA办理指南及“苏采云”操作手册可至江苏省政府采购网―办事指南-资料下载中心下载。
通过苏采云系统首页（http://jszfcg.jscz.gov.cn/）的“苏采云控件驱动下载”，选择“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”下载安装，具体安装方法详见下载文件内的《安装说明》。
4.采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。
5.请潜在供应商提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。
注：如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。
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	[bookmark: OLE_LINK4]本项目采购代理服务费用已纳入采购预算，根据苏财规【2026】1号文的相关规定，代理费由中标供应商在领取中标通知书时一次性支付给代理机构。其中代理费按照国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）取费标准下浮20%计取，计算基准值为每个分包中标价，不足3000元按3000元计取。以上费用已包含在响应报价中，不单独立项、不予单独结算，请各供应商在编制报价文件时务必充分考虑该费用因素，避免因报价疏漏造成损失。
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	本项目所属行业：工业
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	本项目同一投标人可以同时参加2个分包，采用兼投不兼中的方式选择中标人，本项目评标委员会按照分包升序：分包一、分包二、顺序依次逐个进行评审，并按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排序，若投标供应商在前面任意一个分包中已经被推荐为第一中标候选人，则在后续分包中继续参与评审但不被推荐为中标候选人。


















[bookmark: _Toc24788][bookmark: _Toc21286][bookmark: _Toc18510]一、总 则
1.适用法律
1.1 《中华人民共和国政府采购法》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定等。
2.供应商定义
2.1 “供应商”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。
3.货物和服务、用户或使用单位定义。
3.1 “货物和服务”指本招标文件中所述产品及相关服务。
3.2 “用户或使用单位”是指使用货物及接受服务的单位。
4.政策功能
4.1 中小企业政策
（1）政府采购促进中小企业发展，小企业（含小型、微型企业）提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的小企业，应当提供《中小企业声明函》（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》〉的通知》国统字〔2017〕213号）。
（2）本项目非专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，对符合规定的小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
（3）对于接受供应商以联合体形式参加采购活动的项目，小型、微型企业联合体应当符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）规定。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业给予10%价格扣除。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。
（4）根据《财库〔2014〕68号》监狱企业视同小型、微型企业，享受中小企业发展的政府采购政策（监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件），未提供上述资料的报价，其价格不予扣除。
（5）根据《财库〔2017〕141号》符合条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。参加投标的残疾人福利性单位，应当提供 《残疾人福利性单位声明函》，未提供上述资料的报价，其价格不予扣除。
（6）参加政府采购活动的中小企业应当按“关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知[财库〔2020〕46号]” 规定提供《中小企业声明函》，未提供上述资料的报价，其价格不予扣除。
（7）中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）、《关于

进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）规定的政策获取政府采购合同后，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
4.2 节能产品政策
（1）节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》，且经过认定的节能产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。
（2）采购人拟采购的产品属于《节能产品政府采购品目清单》所列产品的，供应商应当选择依据国家标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品进行投标，并提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书扫描件。
（3）供应商提供的产品属于《节能产品政府采购品目清单》所列非政府强制采购产品的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的评审标准详见本采购文件第三章评标标准。
（4）采购人拟采购的产品属于《节能产品政府采购品目清单》所列政府强制采购产品的，供应商提供的产品则必须为列入《节能产品政府采购品目清单》的政府强制采购产品，实行强制采购，否则投标无效。
4.3 环境标志产品政策
（1）环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》，且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。
（2）采购人拟采购的产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》所列产品的，供应商应当选择依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品进行投标，并提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书扫描件。
（3）供应商提供的产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》所列产品的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的评审标准详见本采购文件第三章评标标准。
4.4 进口产品政策
（1）除招标文件另有规定外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。
（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。
（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。
4.5 采购本国产品的支持政策
本项目对采购本国产品给予政策支持，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）、关于贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的意见（财库〔2025〕30号）及相关规定执行。
适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、
蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。

从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
具体内容如下：
（1）本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（3）供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。（《关于符合本国产品标准的声明函》格式见投标文件格式部分）
（4）供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
（5）评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
二、招标文件构成
5.1 招标文件由以下部分组成：
第一章 招标公告
第二章  投标供应商须知
第三章 评标标准
第四章 招标项目的技术规格、要求和数量等
第五章 合同草案条款及格式
第六章 投标文件格式
5.2 招标的最小单位是分包。招标货物数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的货物和服务不得部分投标；招标货物数量及技术要求中已经分包的，可以分包为单位投标。
5.3 代理机构如果要求供应商按照招标文件规定提交备选供应商方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

6.招标文件的澄清、补充或修改
6.1 代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、补充或者修改的，将在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在“江苏省政府采购网”发布更正公告，该澄清、补充或者修改的内容为招标文件的组成部分。
6.2 为使供应商在准备投标时，有合理的时间考虑招标文件的补充或修改，招标代理机构将视情况可能推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更以书面形式通知所有的供应商。
三、投标文件的编制
7.投标文件的语言、计量单位、货币和编制
7.1 供应商提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
7.2 供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。
7.3 供应商应用人民币报价。
7.4 投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改或增删。如有修改和增删，必须有供应商公章或法定代表人或其授权代表签字。因投标文件字迹潦草或表达不清所引起的不利后果由供应商承担。
8.投标文件的组成
8.1 供应商应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《技术规格偏离表》等处逐条标明满足与否。
8.2投标文件由商务部分、技术部分、价格部分以及其他部分组成。
9.投标文件的商务部分
9.1 商务部分是证明供应商有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标文件的要求，包括但不限于下列文件，其中加“★”项目不得有缺失或无效：
（1）★投标函（投标申请及声明）；
（2）★法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证明文件的扫描件；
（3）★第一章投标邀请书中《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；
（4）第一章投标邀请书中采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件；
（5）★《开标一览表》；
（6）《分项报价表》（如有）；
（7）★《商务条款偏离表》；
（8）合同草案条款；
（9）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料。
10.投标文件的技术部分
技术部分是证明供应商提供的货物或服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对服务

的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。提供的货物或服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件，其中加“★”项目不得有缺失或无效：
 （1）技术说明和服务方案；
 （2）★《技术条款偏离表》；
 （3）服务承诺；
（4）供应商拟投入本项目的设备、人员情况一览表；
 （5）供应商认为需要提供的其他技术资料。
11.投标文件的价格部分
11.1 价格部分是对货物或服务价格构成的说明，招标文件如没有特别说明的话，对每一项货物或服务仅接受一个价格。
11.2 报价应包含本次招标项目有关的所有费用，以及技术资料、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。
11.3 供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少货物/服务、增加收费、降低质量的理由。
11.4 供应商应在《开标一览表》《投标分项报价》等标明投标货物或服务的单价、总价以及分项报价。供应商系中小企业（含中型、小型、微型企业），并提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物，须在《开标一览表》《投标分项报价》中注明。
11.6 本项目预算及最高限价及分项限价详见招标公告，供应商的投标报价不得超过预算或最高限价及分项限价。超过预算或最高限价或分项限价的投标文件，按无效投标处理。
12.投标文件的其他部分
12.1 其他部分由供应商根据编制投标文件需要提供的其他相关文件。
13.投标保证金
本项目无需缴纳投标保证金
14.投标有效期
14.1 自开标之日起90天内投标有效。
14.2 在特殊情况下，在原投标有效期截止之前，代理机构可要求投标供应商同意延长投标有效期，这种要求与答复均以书面形式提交。投标供应商可拒绝这种要求。接收延长投标有效期的投标供应商将不会要求和允许修正其投标。
15.投标文件签署
15.1 投标文件由投标供应商法定代表人或经正式授权并对投标供应商有约束力的委托代理人签字。
16.投标费用
16.1 供应商应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论采购结果如何，代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

16.2 本项目采购代理服务费用已纳入采购预算，根据苏财规【2026】1号文的相关规定，代理费由中标供应商在领取中标通知书时一次性支付给代理机构。其中代理费按照国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）取费标准下浮20%计取，计算基准值为每个分包中标价，不足3000元按3000元计取。以上费用已包含在响应报价中，不单独立项、不予单独结算，请各供应商在编制报价文件时务必充分考虑该费用因素，避免因报价疏漏造成损失。
四、投标文件的递交
17.投标文件的递交
17.1 电子投标文件的递交：投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
14.2 投标文件的解密：开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，投标文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布供应商名单，然后通过开标会议区发出投标文件解密的指令，投标供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标供应商撤销其响应文件，系统内投标文件将被退回；因采购人（或采购代理机构）原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。
18.有下列情形的投标文件将拒收：
18.1 采购人（代理机构）拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。
19.投标文件的修改和撤回
供应商在提交投标文件后可对其进行补充、修改或撤回，但必须使采购代理机构能在投标截止时间前（不考虑不可抗力原因）收到该补充、修改的书面内容或撤回的书面通知，该书面文件须由法定代表人或其授权代表签署。
19.1 投标文件的撤回
19.1.1 电子投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
19.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
19.2 投标文件的修改
19.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
19.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标文件。

20.诚实信用

20.1 投标供应商之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他投标供应商的合法权益。
20.2 投标供应商不得以向代理机构工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。
五、开标、评标与定标
21.开标
21.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。
21.2 开标仪式由代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如在苏采云系统《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
21.5 开标时，《开标一览表》内容与投标文件中明细表内容不一致的，以《开标一览表》为准。
21.6 投标文件的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以单价金额计算为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
21.7 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的，不得开标。
22.评标
22.1 评标组织
22.1.1 评标工作由代理机构负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：
（1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；
（2）要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；
（3）推荐中标候选供应商名单，或者按照招标文件规定直接确定中标供应商；
（4）向代理机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。
22.1.2 评标委员会由采购人代表和有关技术方面的专家组成，独立开展评审工作。
22.2 评标程序
22.2.1 投标文件的资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中资格证明文件等进行审查，以确定供应商是否具备投标资格。投标文件有下列情况之一的，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理：


（1）不具备招标文件中规定的资格条件的；
（2）未按照招标文件规定要求签署、盖章的 ；
（3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的。
（4）未实质性响应招标要求的；
（5）提供虚假材料的（包括营业执照、财务报表、资格证明文件等）；
（6）评标委员会认定供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且供应商不能应评标委员会要求在评标现场合理的时间内提供书面说明（必要时评标委员会可要求投标供应商提交相关证明材料）证明其报价合理性的；
（7）改变采购文件提供的项目清单中的计量单位、数量；
（8）响应文件载明的采购项目完成期限超过采购文件规定的期限；
（9）明显不符合技术规范、技术标准的要求；
（10）法律法规和招标文件规定的其他无效情形。
（11）不同供应商的响应文件以及响应文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的。
（12）不符合法律法规和采购文件规定的其他实质性要求的。
22.2.2 投标文件的符合性检查。依据招标文件规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
22.2.2.1 实质性要求是指：用“★”加注或特别说明的内容为实质性要求。
22.2.2.2有下列情形之一的予以废标，同时将废标理由通知所有供应商：
（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件做实质性响应的供应商不足三家的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）供应商的报价均超过了采购预算或者最高限价的，采购人不能支付的；
（4）因重大变故，采购任务取消的。
（5）投标文件存在歧义、重大缺陷，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的。
22.2.2.3 在评标期间，出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家情形的，不得继续进行评标。
22.2.3 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者补正。需要供应商进行澄清、说明和补正的，评标委员会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。供应商澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。供应商拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，视其放弃该

项权利。
22.2.4 比较与评价。按照招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
22.3 评标方法和标准
22.3.1本次招标综合评分的主要因素是：价格、商务部分、技术部分等；评标委员会按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审，本评分标准中价格、商务部分为客观分，技术部分为主观分，由采购人代表及评委各自独立打分，取评标委员会所有成员打分的平均值；汇总上述分值后为每一家投标单位的最终得分。
22.3.2 综合评分的主要因素是：价格、商务部分、技术部分等；
22.3.3 评分标准详见第三章
23.确定中标供应商
23.1 采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列，并编写评审报告。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。评标委员会根据最终排名向采购人推荐中标候选供应商。最低投标价等任何单项因素的最优不是中标的必要条件。
23.2 中标候选人确定后，默认按照以下第（2）种方式确定中标供应商
（1）评标委员会直接确定排名第一的中标候选人为中标供应商；
（2）采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标供应商。
如按照第（2）种方式确定中标供应商的，采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送交采购人。采购人自收到评标报告5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标供应商。
23.3 中标供应商确定后，将中标结果在原招标公告发布媒体上进行公告，公告期为一个工作日。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
23.4 中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。
23.5 中标通知书发出后，采购人或中标供应商拒绝签订合同的，拒绝签订合同的一方应至少向另一方支付补偿金，以及为招标、投标所发生的有关费用和双方商定的其他补偿。
23.6 中标通知书发出后，中标供应商无正当理由不与采购人签订合同的；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。
23.7 代理机构对未中标的投标供应商不作未中标原因的解释。
23.8 所有投标文件都将作为档案保存，不论中标与否，代理机构均不退回。
24.编写评标报告
24.1 评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

25.评标过程的保密性
25.1 代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。
25.2 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。
25.3 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向投标供应商及与评标无关的其他人员透露。
六、签订合同
26.签订合同
26.1 中标供应商应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定与采购人签订政府采购合同，所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。
26.2 采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。
26.3 中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以重新招标。
26.4 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。
七、质疑和投诉
27.质疑
27.1 供应商对采购活动事项有疑问的，可以向代理机构提出询问，代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。
27.2 供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达代理机构。
上述应知其权益受到损害之日，是指：
（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；
（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
质疑文件接收信息：
（1）接收单位：采购代理机构
（2）联 系 人：曹雪  
（3）联系电话：025-58066836
（4）联系邮箱：274365730@qq.com
（5）接收地址：南京市建邺区云龙山路89号龙湖时代1栋29楼
（6）邮  编：210019

27.3 质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，代理机构不予受理：
（1）质疑项目名称、项目编号、招标公告发布时间、开标时间；
（2）具体的质疑事项及法律依据（具体条款）；
（3）质疑相关证明文件或证明材料，如果涉及产品功能或技术指标的，应出具相关制造商的证明文件；
（4）质疑供应商名称、地址、联系方式（包括手机、传真号码）；
（5）法定代表人签署本人姓名或印盖本人姓名章并加盖投标供应商公章，或法定代表人授权委托代理人加盖投标供应商公章，并由参加采购项目的授权委托代理人签署本人姓名或印盖本人姓名章等。
27.4 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍政府采购活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。
27.5 代理机构在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。遵循“谁过错谁负担”的原则。
28.投诉
28.1 质疑投标供应商对代理机构的答复不满意，或代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购人同级财政部门投诉。
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[bookmark: _Toc20291][bookmark: _Toc521839351][bookmark: _Toc142623417][bookmark: _Toc163629751][bookmark: _Toc189726853][bookmark: _Toc25032666][bookmark: _Toc522347554][bookmark: _Hlk297273538]第三章 评标标准
本项目采用综合评分法确定中标候选人。评标委员会将按以下评标办法和标准进行评分。
总分值为100分，小数点后保留两位。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列，并编写评审报告。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。评标委员会根据最终排名向采购人推荐中标候选供应商。最低投标价等任何单项因素的最优不是中标的必要条件。
分包一：
	[bookmark: OLE_LINK7]序号
	评分因素
	评标标准

	1
	报价
（30分）
	[bookmark: _Toc16723][bookmark: _Toc22810]满足采购文件要求且最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：响应报价得分=(评审基准价/投标报价)×30（小数点保留两位）

	2
	技术参数
（30分）
	[bookmark: _Toc7688][bookmark: _Toc25374]根据 “采购项目需求”响应情况进行打分。完全符合技术参数及配置要求且提供了技术条款偏离表的得满分30分。1.带“★”项的技术指标，负偏离为无效投标。2.带“▲”项的技术指标，每负偏离一项扣1.5分，扣完为止。3.非“▲”项的技术指标，每负偏离一项扣0.5分，扣完为止。（备注：凡标有最低一级序号的指标项即为一项技术条款，无论是否隶属于上一级编号；投标人需在技术条款偏离表中逐条进行应答，列明所投产品详细技术特性，并说明偏离情况。带“▲”项的技术指标需提供列有技术参数且完整的厂家产品彩页或产品说明书或网站截图（附官网链接）或实物照片等证明材料（需求中有其他要求的从其要求），以佐证所投产品的主要技术参数及功能。非“▲”项技术指标未有要求的则以技术条款偏离表中应答为准（需求中有其他要求的从其要求）。未按要求提供证明材料的视为负偏离。）

	3
	供货方案
（7分）
	根据供应商针对本项目的采购方案（包括购买、包装、运输）、设备使用应急替换方案、进度、质量、安全控制措施等进行综合评分。
方案具有全面性、科学性、合理性和可操作性的得7分；
方案略有瑕疵，具有的科学性、合理性和可操作性一般的得5分；
方案片面，且具有的科学性、合理性和可操作性较差的得3分；未提供不得分。

	4
	产品详细配置、备品备件（7分）
	根据供应商提供的所投产品的详细配置、备品备件等满足采购要求的情况进行综合评分。
方案详细，全面，满足招标文件要求的，得7分；
方案较为详细，全面，基本满足招标文件要求的，得5分；
方案不详细，不全面，但能满足招标文件要求的，得3分；
方案不能满足招标文件要求或者未提供的不得分。

	5
	售后服务方案
（7分）
	根据供应商提供售后服务方案（售后服务机构及人员、售后服务措施、应答）进行评分。
售后服务方案要素齐全得7分；
售后服务方案符合要求的得5分；
售后服务方案有缺失、低于要求的得3分；
未提供具体实施方案的不得分。

	6
	培训方案
（7分）
	根据供应商提供的培训方案（包含培训计划、培训内容及时间等）进行评分。
培训方案要素齐全、培训时间满足采购人要求的得7分；
培训方案要素基本齐全、培训时间基本满足采购人要求得5分；
培训方案有缺失的得3分；
未提供具体实施方案的不得分。

	7
	企业业绩
（8分）
	供应商（或所投品牌制造商）提供的2023年1月以来同类产品（至少包含核心产品）业绩证明有一个得2分，满分8分。
（①、提供合同加盖公章，时间以合同签订时间为准，合同至少包括合同的甲乙双方、采购内容、双方签章及生效时间，并对真实性负责；同个单位多份业绩只能按一份计算；②提供案例联系人、电话以供查验；③合同期内任意一张发票；④未按要求提供或提供信息不全的业绩，不得分）

	8
	质保承诺
(4分）
	供应商承诺所投所有产品均满足招标文件基本要求的，不得分;在此基础上，所投所有产品都增加1年免费质保期的得2分，都增加2年免费质保期的得4分，本项最多得4分。(若投标文件中出现质保期前后不一致或多个产品质保期不统一的，以投标文件中最低免费质保期作为评分依据，提供承诺书原件扫描上传。)












分包二：
	序号
	评分因素
	评标标准

	1
	报价
（30分）
	[bookmark: _Toc22569][bookmark: _Toc10319]满足采购文件要求且最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：响应报价得分=(评审基准价/投标报价)×30（小数点保留两位）

	2
	技术参数
（30分）
	[bookmark: _Toc8629][bookmark: _Toc15929]根据 “采购项目需求”响应情况进行打分。完全符合技术参数及配置要求且提供了技术条款偏离表的得满分30分。1.带“★”项的技术指标，负偏离为无效投标。2.带“▲”项的技术指标，每负偏离一项扣1分，扣完为止。3.非“▲”项的技术指标，每负偏离一项扣0.4分，扣完为止。（备注：凡标有最低一级序号的指标项即为一项技术条款，无论是否隶属于上一级编号；投标人需在技术条款偏离表中逐条进行应答，列明所投产品详细技术特性，并说明偏离情况。带“▲”项的技术指标需提供列有技术参数且完整的厂家产品彩页或产品说明书或网站截图（附官网链接）或实物照片等证明材料（需求中有其他要求的从其要求），以佐证所投产品的主要技术参数及功能。非“▲”项技术指标未有要求的则以技术条款偏离表中应答为准（需求中有其他要求的从其要求）。未按要求提供证明材料的视为负偏离。）

	3
	供货方案
（7分）
	根据供应商针对本项目的采购方案（包括购买、包装、运输）、设备使用应急替换方案、进度、质量、安全控制措施等进行综合评分。
方案具有全面性、科学性、合理性和可操作性的得7分；
方案略有瑕疵，具有的科学性、合理性和可操作性一般的得5分；
方案片面，且具有的科学性、合理性和可操作性较差的得3分；未提供不得分。

	4
	产品详细配置、备品备件（7分）
	根据供应商提供的所投产品的详细配置、备品备件等满足采购要求的情况进行综合评分。
方案详细，全面，满足招标文件要求的，得7分；
方案较为详细，全面，基本满足招标文件要求的，得5分；
方案不详细，不全面，但能满足招标文件要求的，得3分；
方案不能满足招标文件要求或者未提供的不得分。

	5
	售后服务方案
（7分）
	根据供应商提供售后服务方案（售后服务机构及人员、售后服务措施、应答）进行评分。
售后服务方案要素齐全得7分；
售后服务方案符合要求的得5分；
售后服务方案有缺失、低于要求的得3分；
未提供具体实施方案的不得分。

	6
	培训方案
（7分）
	根据供应商提供的培训方案（包含培训计划、培训内容及时间等）进行评分。
培训方案要素齐全、培训时间满足采购人要求的得7分；
培训方案要素基本齐全、培训时间基本满足采购人要求得5分；
培训方案有缺失的得3分；
未提供具体实施方案的不得分。

	7
	企业业绩
（8分）
	供应商（或所投品牌制造商）提供的2023年1月以来同类产品（至少包含核心产品）业绩证明有一个得2分，满分8分。
（①、提供合同加盖公章，时间以合同签订时间为准，合同至少包括合同的甲乙双方、采购内容、双方签章及生效时间，并对真实性负责；同个单位多份业绩只能按一份计算；②提供案例联系人、电话以供查验；③合同期内任意一张发票；④未按要求提供或提供信息不全的业绩，不得分）

	8
	质保承诺
(4分）
	供应商承诺所投所有产品均满足招标文件基本要求的，不得分;在此基础上，所投所有产品都增加1年免费质保期的得2分，都增加2年免费质保期的得4分，本项最多得4分。(若投标文件中出现质保期前后不一致或多个产品质保期不统一的，以投标文件中最低免费质保期作为评分依据，提供承诺书原件扫描上传。)



说明：
1.小微企业的价格扣除
（1）对于非专门面向中小企业的采购项目，给予小微企业报价10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）对于非专门面向中小企业的货物采购项目，投标供应商（无论为大型企业、中型企业或小微企业）提供的货物均为小微企业制造的货物，即可享受上述价格评审优惠政策，除此之外的情形，不享受小微企业价格评审优惠政策。
（3）投标供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。 
（4）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。 
2.监狱和戒毒企业的价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业），给予报价10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
[bookmark: _GoBack]（2）监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱

企业的证明文件。
（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。
3.残疾人福利性单位的价格扣除
（1）本项目对残疾人福利性单位，给予报价10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
4.监狱企业、残疾人福利性单位属于小微企业的，不重复享受政策。
5.对国家认定的节能产品和环保产品分别给予投标价的5%价格扣除，用扣除后的价格参与评审（特别说明：节能、环保产品必须纳入“中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn”等官方网站“节能、环保产品查询系统”，且以提供的证书扫描件为准）。
6.采购本国产品的支持政策
（1）本项目对采购本国产品给予政策支持，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）、关于贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的意见（财库〔2025〕30号）及相关规定执行。












[bookmark: _Toc17947]


[bookmark: _Toc32548]第四章 招标技术规格及要求
1、 采购清单
	序号
	设备名称
	数量(台/套)
	简要技术要求
	最高限价（万元/人民币）
	合同履行期
	是否接受进口产品
	备注

	分包一
	微机控制拉力试验机
	1.00
	详见招标文件第四章招标技术规格及要求
	3.50
	合同签订后3个月内到江苏省特种设备安全监督检验研究院指定地点
	否
	

	
	微机控制原位拉伸试验机
	1.00
	详见招标文件第四章招标技术规格及要求
	8.00
	合同签订后3个月内到江苏省特种设备安全监督检验研究院指定地点
	否
	

	
	拉伸试验自动标距仪
	2.00
	详见招标文件第四章招标技术规格及要求
	2.5
	合同签订后3个月内到江苏省特种设备安全监督检验研究院指定地点
	否
	

	
	钢丝反复弯曲试验机
	1.00
	详见招标文件第四章招标技术规格及要求
	4.80
	合同签订后3个月内到江苏省特种设备安全监督检验研究院指定地点
	否
	

	
	密封非金属材料高低温大变形力学测试系统
	1.00
	详见招标文件第四章招标技术规格及要求
	19.00
	合同签订后3个月内到江苏省特种设备安全监督检验研究院指定地点
	否
	核心产品

	
	激光跟踪仪反射球
	10.00
	详见招标文件第四章招标技术规格及要求
	19.8
	合同签订后3个月内到江苏省特种设备安全监督检验研究院指定地点
	否
	

	
	漏电开关测试仪
	1.00
	详见招标文件第四章招标技术规格及要求
	0.40
	合同签订后3个月内到江苏省特种设备安全监督检验研究院指定地点
	否
	

	分包二
	两箱式冷热冲击箱
	1.00
	详见招标文件第四章招标技术规格及要求
	17.00
	合同签订后3个月内到江苏省特种设备安全监督检验研究院指定地点
	否
	核心产品

	
	火烧试验机
	1.00
	详见招标文件第四章招标技术规格及要求
	2.00
	合同签订后3个月内到江苏省特种设备安全监督检验研究院指定地点
	否
	

	
	冲击试验低温仪A
	1.00
	详见招标文件第四章招标技术规格及要求
	7.00
	合同签订后3个月内到江苏省特种设备安全监督检验研究院指定地点
	否
	

	
	冲击试验低温仪B
	1.00
	详见招标文件第四章招标技术规格及要求
	4.00
	合同签订后3个月内到江苏省特种设备安全监督检验研究院指定地点
	否
	

	    
	热变形维卡软化试验机
	1.00
	详见招标文件第四章招标技术规格及要求
	10.00
	合同签订后3个月内到江苏省特种设备安全监督检验研究院指定地点
	否
	

	
	盐雾试验箱A
	1.00
	详见招标文件第四章招标技术规格及要求
	2.40
	合同签订后3个月内到江苏省特种设备安全监督检验研究院指定地点
	否
	

	
	盐雾试验箱B
	1.00
	详见招标文件第四章招标技术规格及要求
	4.80
	合同签订后3个月内到江苏省特种设备安全监督检验研究院指定地点
	否
	

	
	转矩转速传感器
	1.00
	详见招标文件第四章招标技术规格及要求
	8.90
	合同签订后3个月内到江苏省特种设备安全监督检验研究院指定地点
	否
	





二、技术参数：

分包一技术参数：
	序号
	设备名称
	技术参数与配置
	单位
	数量

	1
	微机控制拉力试验机
	[bookmark: OLE_LINK5]1、试验力20～2000N；
2、试验速度0.01～500mm/min；
▲3、钢丝直径0.25～1.00mm；
★4、精度0.5级；
5、配钢丝缠绕夹具；
6、试验设备为双柱机架。 
7配置：
（1）试验主机一台:双柱机架；
（2）驱动系统一套；
（3）2000N负荷传感器一套；
（4）采集系统一套；
（5）缠绕式夹具一套；
（6）软件一套；
（7）控制主机一台  ；
（8）打印机一套。
	台
	1.00 

	2
	微机控制原位拉伸试验机
	1、 试验力10N～2000N；
2、 行程0～60mm，拉伸速度：0.01mm/min～2mm/min；
3、 整体结构尺寸：长度247mm，精度0.5级，宽度150mm，最大高度58mm。
4、 配置：
（1）试验主机一台:双柱机架；
（2）配小试样拉伸夹具，满足10mm*10mm*0.5mm试样的拉伸测试。
	台
	1.00 

	3
	拉伸试验自动标距仪
	1、自动选择5mm或10mm分格，进行自动打点或刻线；
2、适用于圆棒、螺纹钢、板材、钢管等试样的标距；
▲3、标距范围5～400mm，标距等分格5和10mm两档；
★4、标距精度0.5%L0；
5、体积700mm×180mm×250mm。
	台
	2.00 

	4
	钢丝反复弯曲试验机
	★1、试样直径：Φ0.3-Φ10mm；
2、弯曲角度：±90°（平面弯曲）；
★3、弯曲速度：≤60rpm；
▲4、计数范围：9999999；
5、显示方式：触屏显示，自动记录次数
配置；
（1）立式试验机 1 台；
（2）伺服系统 1 套；
（3）伺服直连减速系统加载系统 1 套；
（4）液晶操作触摸屏 1 套；
（5）随机供应钳口直径 R1.25、1.75、2.5、3.75、 5.0、7.510 、15、20、25各一套；
（6）随机供应导套直径¢2.0、2.5、3.5、4.5、7、9、11 各一套；
（7）夹紧钳口座 1 套；
（8）预紧力砝码装置 1 套：含500g、200g、100g、50g、20g、10g、5g、2g、2g、1g，至少十个以满足试验要求为准；
（9）加紧装置手轮 1 套。
	台
	1.00 

	5
	密封非金属材料高低温大变形力学测试系统
	1、力值：30KN，精度0.5级；
★2、试验速度：0.00005mm/min～900mm/min(提供软件界面截图)；
▲3、横梁行程≥1600mm；
▲4、试验力、变形分辨率：1/600000FS；
★5、试验控制步骤使用流程化设置，可以添加多种步骤；可绝对斜线、相对斜线，可实现低频低周（余弦波、方波、三角波）疲劳试验（提供软件界面截图）；
[bookmark: OLE_LINK2]6、环境箱温度范围-180°C ～350°C ，内腔尺寸240*200*800mm；
★7、液晶触摸彩屏手控盒一套，带触感反馈的精密定位调整拨轮，支持双模式通讯方式，既能与控制器直连，也可与PC直连，通过手控盒直接控制气动夹具（必要验收条件）；
8、通过软件可调节气动夹具加持力大小，设置预应力功能，无需重新调节夹持力。
▲9、LVDT位移传感器：位移测量范围: ±10mm(回弹式)，精度不低于±0.25% FS，传感器耐受温度不低于150℃；
▲10.具备视频引伸计扩展功能。
配置：
1、试验机一台；
2、软件一套；
3、原厂手控盒；
4、智能光感交互系统一套（采用呼吸频闪、动态流光、稳态高亮搭配不同颜色等灯语直观展示当前主机运行状态）；
5、一体式触控电脑含打印机（要求软件支持触屏操作模式，可手指滑动实现曲线缩放及平移功能提高工作效率）；
6、高低温箱一套：内腔尺寸240*200*800mm；
7、高温压缩夹具（含LVDT位移传感器）一套，能够应变控制；
8、高低温拉伸夹具一套，耐受温度-180°C ～350°C；
9、大变形一套:最大量程850mm、准确度≤0.5%、标距10、15、20、25、50、75、100(mm)；
10、气动拉伸夹具一套，最大力10KN；
11、含设备整套计量。
	套
	1.00 

	6
	激光跟踪仪反射球
	★1、规格：RRR1.5"反射球；
★2、中心精度：＜±3微米。
	套
	10.00 

	7
	漏电开关测试仪
	1、测试电流：15 ～500mA；
★2、测试时间：2000ms；
3、电压范围：80V ～450V(50/60Hz)；
▲4、精度：+0.6%rdg±4dgt。
配置
1、测试仪一台；
2、工具箱一套；
3、电池、测试线、说明书、保修卡一套。
	台
	1.00 


（二）、商务要求
★1、交货期及交货地点：
（1）交货时间（合同履行期）：合同签订后3个月内到江苏省特种设备安全监督检验研究院指定地点。
（2）交货地点：采购人指定地点。
（3）安装、调试和验收：设备到达最终采购人现场并且具备验收条件后，在接到采购人通知后，供应商需安排有经验的工程技术人员到采购人现场指导安装、调试仪器设备，按验收指标逐项测试，直至达到验收合格。如因产品质量导致产品无法正常使用，由成交人无偿更换。
★2、付款方式：
合同签订生效后，采购人向供应商支付合同总价的50%；供应商在按照合同规定的期限内将设备、材料全部运抵交货地点，并安装调试结束，初步验收合格后，采购人收到供应商提供的合同总价10%的履约保函后向供应商支付合同总价的50%；在设备通过采购人验收合格且满12个月无质量问题后的15个工作
日内，采购人将无息退还供应商的履约保函，履约保函的形式：供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
3、履约保证金：履约保函
（1）履约保函金额：合同总价10%；
（2）履约保函的形式：供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交；
（3）履约保函的退还：在设备通过采购人验收合格且满12个月无质量问题后的15个工作日内，采购人将无息退还供应商的履约保函；
（4）逾期退还履约保函的处理：采购人未按照规定退还履约保函的（因供应商自身原因导致无法及时退还的除外），由财政部门依照《中华人民共和国政府采购法》等有关规定处理；
（5）不予退还履约保函的处理：对于符合政府采购政策和招标文件规定不予退还的履约保函，采购人应当确认相关情形后按照财政非税收入管理等规定上缴采购人同级预算级次国库。
4、培训：
（1）现场培训：供应商在设备的组装、调试、验收完毕后即进行现场免费培训。主要包含以下内容：
①、对具体设备操作人员进行设备原理，流程，关键器件等技术培训；
②、对具体设备操作人员进行设备操作培训，直至可独立操作；
③、对具体设备操作人员进行信号分析培训等。
（2）专门培训：供应商就设备的组装、检验、调试、使用和维护等免费培训采购人不少于5名技术人员，直到采购人受训人员全部掌握运行操作、维护保养技术，并能达到正确检修、维护、排除一般故障为止。
（3）培训方式：理论知识技术培训、实际操作培训。
（4）培训人员、地点和时间：受训人员及培训次数由采购人确定，培训地点和时间由双方商定。
5、质保及维保：
（1）免费质保期：供应商所供设备、材料及安装的质量保证期至少为综合验收合格后1年。
（2）在质保期内，因供应商所供设备、材料制造质量或安装问题出现设备故障时，供应商在接到采购人通知（包括书面通知、电话、传真、电子邮件等）2小时内予以回复，8小时内提出解决方案，24小时内派有经验的技术人员到达工作现场，履行保修义务，免费予以排除故障、修复，无法修复应更换所供设备。乙方还应支付因更换所发生的运输、保险、安装、检测等有关的全部费用。
（3）在质保期内，因采购人使用不当原因出现设备故障时，乙方在接到采购人通知后，应在上述序号（2）条款中所述的时限内响应并派设备厂家工程师赶到采购人现场，帮助排除故障、修复或更换零部件，需购买零部件时，仅收取成本费。
（4）质保期满后，如设备出现故障，供应商在接到采购人通知后，仍应在上述时限内响应、派设备厂家工程师赶到采购人现场，帮助排除故障、修复或更换零部件，需购买零部件时，酌情收取成本费。
（5）设备维护保养：
投标人应在设备质保期内每年免费提供全面的设备保养，在质保期外应根据采购人需要免费提供设备
6.报价要求及违约责任：
1.本项目报价，应包括本次采购范围内全部设备、材料、随设备提供的备品配件及专用工具的价格、全部税费、包装费、运杂费（运抵甲方指定地点）、保险费、安装费、调试费、甲方操作维护人员培训费、验收检定费（取得法定计量检定机构有效溯源证书并证明合格）及供应商认为需要的其他费用等，本合同执行期间合同总价款不变。
2.在安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，供应商应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在供应商投标时的投标报价之中，且并不因此而影响交付采购人使用的时间。
3.供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。
4.供应商报价除包含招标文件中列明的项目外还应包括保障服务正常运行应当具有的物资和服务，对服务正常运行应当具有的物资和服务理解不一致的以采购人理解为准。





分包二技术参数：
	[bookmark: OLE_LINK12]序号
	设备名称
	技术参数与配置
	单位
	数量

	1
	两箱式冷热冲击箱（核心产品）
	[bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK1]1、整机采用计算机集中控制，操作界面简洁直观；运行过程中可临时修改参数，支持时间、工况设定，制冷、加热、提篮传送可按设定自动切换运行；
2、冷箱、热箱独立控制，箱门互相独立，扩大试验箱的使用范围（一箱三用）；
3、温度恢复时间≤ 5分钟；
4、温度范围：-50℃～200℃；
[bookmark: OLE_LINK9]▲5、温度均匀度和温度偏差：≤±1℃（提供第三方检测机构出具的报告，整机或对应单项指标检测或计量报告均可）；
▲6、温度波动度：≤±0.5℃（提供第三方检测机构出具的报告，整机或对应单项指标检测或计量报告均可）；
7、提篮尺寸：≥600*600*600mm；
8、控制系统：PLC 编程控制与触摸屏控制系统；
9、加热系统：镍铬合金电加热式加热器；制冷系统：采用全封闭压缩机复叠式制冷系统，水冷散热，运行稳定，噪音低，设备运行时噪音≤70dBA；循环系统：低噪音多叶离心风机；
10、设备具备漏电、短路、超温、电机过热、压缩机超压、过载、过电流保护。
	台
	1.00

	2
	火烧试验机
	1、针状燃烧器：内孔 Φ 0.5mm ± 0.1mm ，外径≤Φ 0.9mm ，长≥ 35mm，不锈钢；
2、施燃时间：0-999.9s±0.1s可调；持燃时间：0-999.9s±0.1s，自动记录，手动暂停；
3、火焰高度：12mm ± 1mm (带高度测量器具)
火焰温度：从100℃±2℃升到700℃±3℃的时间≤23.5s；
4、试验过程：试验程序自动控制，独立抽风。
	台
	1.00

	3
	冲击试验低温仪A
	1、控温范围：25℃～- 90℃；
▲2、恒温精度：≤±0.5℃（提供第三方检测机构出具的报告，整机或对应单项指标检测或计量 报告均可）；
3、温度波动度：≤±0.5℃（提供第三方检测机构出具的报告，整机或对应单项指标检测或计量报告均可）；
4、降温速度：室温～0℃ ≥2℃/min；0℃～－20℃≥1.5℃/min ；-20℃～－40℃≥1.0℃/min；－40℃～-60℃ ≥0.8℃/min ；－60℃～－90℃ ≥0.6℃/min； 
[bookmark: OLE_LINK3]5、温控室尺寸：≥160×150×120mm（长×宽×高）；
6、数显计时器：1 min～9999 min，分辨率1 min；
7、冷却介质：无水乙醇或其它不冻液。
	台
	1

	4
	冲击试验低温仪B
	1、控温范围：25℃～- 60℃；
2、恒温精度：≤±0.5℃（提供第三方检测机构出具的报告，整机或对应单项指标检测或计量报告均可）；
3、温度波动度：≤±0.5℃（提供第三方检测机构出具的报告，整机或对应单项指标检测或计量报告均可）；
4、降温速度：室温～0℃ ≥1.5℃/min； 0℃～－20℃≥ 1.2℃/min ；－20℃～－40℃ ≥ 1.0℃/min；－40℃～－60℃ ≥ 0.8℃/min； 
5、有效工作空间：≥275×160×120mm（长×宽×高）；
6、数显计时器：1 min～9999 min，分辨率 1 min；
7、冷却介质：无水乙醇或其它不冻液。
	台
	1.00

	5
	热变形维卡软化试验机
	[bookmark: OLE_LINK13]1、温度控制范围：室温－300℃；
2、温度精度：±0.5℃；
3、匀速升温速率：A速度：5±0.5℃/6min ，B速度：12±1.0℃/6min；
4、变形测量范围 ：0.001～12.0mm；
5、变形分辨力 0.001mm；
6、热变形弯曲正应力Mpa：1.80、0.45、8.00；
▲7、采用数显千分表(精度优于0.001mm)作为试样变形测量元件，同时配备专用的数据传输线与微机相连，可以实时的将测得的位移值上传到微机上，具备数据有线传输功能。
8、试样架的连接杆与负载杆采用相同直径、相同材料的低膨胀合金制成，可以将试样架的变形减小到最小，提高试验结果的准确性；
9、具有试样架自动升降功能，采用直线电机驱动具有承载能力强、运行平稳等特点；
10、采用每一路试样架配备一个测温传感器，实时采集反馈试样附件温度，控制更精准；
11、试验通道:≥4，一次至少可以做4个试样；
12、配套控制计算机一套，硬件最低配置：四核处理器、运行内存≥8GB、硬盘容量≥1TB、显示器尺寸≥22 英寸；预装原厂全套试验软件，支持试验采集、曲线查看、报告导出、数据存储等全部功能）。
	台
	1.00

	6
	盐雾试验箱A
	1、工作尺寸：L600xW450xH400mm；
2、试验箱温度范围：35～60℃；
3、温度偏差：±1.0℃ ，温度均匀度：≦2℃， 温度波动度：±0.5℃；
4、喷雾量：1～2mL(h-80cm2），喷雾压力：70～170Kpa；
5、除雾控制：手动除雾/自动除雾，采用压缩空气充入室内然后将室内雾气排出，快速除雾；
6、控制器:7 英寸 800×480 点阵，TFT 彩色 LCD 显示触摸屏程序控制器, 控制试验室温度、压力桶温度及显示相对湿度；运行方式：支持程序运行、定值运行，具备定时启动、定时停机功能；
7、操作语言:中文/英文语言可切换；
8、数据记录：配备断电保护存储模块，可保存设备设定参数、运行数据及时间信息；数据记录周期可调，可连续存储历史曲线与运行数据，数据可长期保存；
9、显示分辨率：温度显示精度≤0.01℃，时间显示精度≤0.1min；
10、程序功能：支持连续喷雾、间隙喷雾模式，喷雾、停喷时长可自定义设置；可设置多组运行程序，满足分段试验需求，通讯功能：配备标准通讯接口，支持上位机对接，可远程实现设备启停、数据采集功能。
	台
	1.00

	7
	盐雾试验箱B
	1、工作内腔尺寸：1600×500×1000mm；
2、试验箱温度范围：室温～50℃，饱和桶温度范围：室温～63℃；
3、温度控制性能：温度偏差 ±1.0℃，温度均匀度≤2℃，温度波动度 ±0.5℃；
4、升温时间：≤60min；
5、喷雾压力：70～170KPa，盐水喷雾量：1～3mL/(h・80cm²)；
6、除雾方式：支持手动、自动除雾，采用压缩空气置换方式快速排出箱内雾气；
7、控制器：彩色触摸屏，可控制试验箱、饱和桶温度，同步显示相对湿度，运行方式：支持程序运行、定值运行，具备定时启动、定时停机功能；
8、操作语言：支持中文、英文双语切换；
9、数据记录：配备断电保护存储模块，可保存设备设定参数、运行数据及时间信息；数据记录周期可调，可连续存储历史曲线与运行数据，数据可长期保存；
10、显示分辨率：温度显示精度≤0.01℃，时间显示精度≤0.1min；
11、程序功能：支持连续喷雾、间隙喷雾模式，喷雾、停喷时长可自定义设置；可设置多组运行程序，满足分段试验需求，通讯功能：配备标准通讯接口，支持上位机对接，可远程实现设备启停、数据采集功能。
	台
	1.00

	8
	转矩转速传感器
	[bookmark: OLE_LINK10]1、量程：500 N⋅m；
▲2、精度等级：0.05%FS；
▲3、最高工作转速：≥20000 r/min；
4、频率输出：120kHz；
▲5、重复性相对标准偏差：<±0.06 % FS（提供第三方检测机构出具的报告，整机或对应单项指标检测报告均可，或产品彩页加盖公章）；
6、温度对零点的影响：<±0.1% FS；
7、工业以太网接口 ProfiNET / EtherCAT
采样率（数值/秒）：≥4000次 / 秒（提供第三方检测机构出具的报告，整机或对应单项指标检测报告均可，或产品彩页加盖公章）；
8、采用无外圈天线结构，转子与定子可适配不同量程并自动匹配；
9、配备 RS232 信号输出接口；
10、配套参数设置及数据采集专用软件。
	套
	1.00




（二）、商务要求
★1、交货期及交货地点：
（1）交货时间（合同履行期）：合同签订后3个月内到江苏省特种设备安全监督检验研究院指定地点。
（2）交货地点：采购人指定地点。
（3）安装、调试和验收：设备到达最终采购人现场并且具备验收条件后，在接到采购人通知后，供应商需安排有经验的工程技术人员到采购人现场指导安装、调试仪器设备，按验收指标逐项测试，直至达到验收合格。如因产品质量导致产品无法正常使用，由成交人无偿更换。
★2、付款方式：
合同签订生效后，采购人向供应商支付合同总价的50%；供应商在按照合同规定的期限内将设备、材料全部运抵交货地点，并安装调试结束，初步验收合格后，采购人收到供应商提供的合同总价10%的履约保函后向供应商支付合同总价的50%；在设备通过采购人验收合格且满12个月无质量问题后的15个工作

日内，采购人将无息退还供应商的履约保函，履约保函的形式：供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
3、履约保证金：履约保函
（1）履约保函金额：合同总价10%；
（2）履约保函的形式：供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交；
（3）履约保函的退还：在设备通过采购人验收合格且满12个月无质量问题后的15个工作日内，采购人将无息退还供应商的履约保函；
（4）逾期退还履约保函的处理：采购人未按照规定退还履约保函的（因供应商自身原因导致无法及时退还的除外），由财政部门依照《中华人民共和国政府采购法》等有关规定处理；
（5）不予退还履约保函的处理：对于符合政府采购政策和招标文件规定不予退还的履约保函，采购人应当确认相关情形后按照财政非税收入管理等规定上缴采购人同级预算级次国库。
4、培训：
（1）现场培训：供应商在设备的组装、调试、验收完毕后即进行现场免费培训。主要包含以下内容：
①、对具体设备操作人员进行设备原理，流程，关键器件等技术培训；
②、对具体设备操作人员进行设备操作培训，直至可独立操作；
③、对具体设备操作人员进行信号分析培训等。
（2）专门培训：供应商就设备的组装、检验、调试、使用和维护等免费培训采购人不少于5名技术人员，直到采购人受训人员全部掌握运行操作、维护保养技术，并能达到正确检修、维护、排除一般故障为止。
（3）培训方式：理论知识技术培训、实际操作培训。
（4）培训人员、地点和时间：受训人员及培训次数由采购人确定，培训地点和时间由双方商定。
5、质保及维保：
（1）免费质保期：供应商所供设备、材料及安装的质量保证期至少为综合验收合格后1年。
（2）在质保期内，因供应商所供设备、材料制造质量或安装问题出现设备故障时，供应商在接到采购人通知（包括书面通知、电话、传真、电子邮件等）2小时内予以回复，8小时内提出解决方案，24小时内派有经验的技术人员到达工作现场，履行保修义务，免费予以排除故障、修复，无法修复应更换所供设备。乙方还应支付因更换所发生的运输、保险、安装、检测等有关的全部费用。
（3）在质保期内，因采购人使用不当原因出现设备故障时，乙方在接到采购人通知后，应在上述序号（2）条款中所述的时限内响应并派设备厂家工程师赶到采购人现场，帮助排除故障、修复或更换零部件，需购买零部件时，仅收取成本费。
（4）质保期满后，如设备出现故障，供应商在接到采购人通知后，仍应在上述时限内响应、派设备厂家工程师赶到采购人现场，帮助排除故障、修复或更换零部件，需购买零部件时，酌情收取成本费。

（5）设备维护保养：投标人应在设备质保期内每年免费提供全面的设备保养，在质保期外应根据采购人需要免费提供设备
6.报价要求及违约责任：
1.本项目报价，应包括本次采购范围内全部设备、材料、随设备提供的备品配件及专用工具的价格、全部税费、包装费、运杂费（运抵甲方指定地点）、保险费、安装费、调试费、甲方操作维护人员培训费、验收检定费（取得法定计量检定机构有效溯源证书并证明合格）及供应商认为需要的其他费用等，本合同执行期间合同总价款不变。
2.在安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，供应商应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在供应商投标时的投标报价之中，且并不因此而影响交付采购人使用的时间。
3.供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。
4.供应商报价除包含招标文件中列明的项目外还应包括保障服务正常运行应当具有的物资和服务，对服务正常运行应当具有的物资和服务理解不一致的以采购人理解为准。
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[bookmark: _Toc4544]第五章 拟签订的合同文本
[bookmark: _Toc4445][bookmark: _Toc15343][bookmark: _Toc27786]

政府采购合同
（拟签订的合同文本）




合同编号：           
项目名称：           
采购人（甲方）：        
供应商（乙方）：        
签订日期：           


注：货物类采购合同参考格式，本合同内容条款在正式签署前可具体补充细化，仅作参考，最终合同以采购人法务审查通过的版本为准。

甲方：江苏省特种设备安全监督检验研究院
乙方：
采购代理机构：
一、说明：
受甲方委托，采购代理机构于       年     月     日组织了                 设备采购项目（项目编号：       ）的评审活动，经评委认真严格地评审，确定由乙方成交。
二、合同条款：
合同由甲乙双方签订，并依据       号招标文件规定，按下列合同条款甲方同意购入，乙方同意出售下列设备及服务。
1.设备名称、型号规格、数量及服务内容。
	设备名称
	品牌
	型号
	单位
	数量
	单价（元）
	总价（元）

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合计（元）
	￥


2.合同总价（大写）：人民币               。（含13%增值税）
（小写）：￥       元。
2.1合同总价，应包括本次采购范围内全部设备、材料、随设备提供的备品配件及专用工具的价格、全部税费、包装费、运杂费（运抵甲方指定地点）、保险费、安装费、调试费、甲方操作维护人员培训费、验收检定费（取得法定计量检定机构有效溯源证书并证明合格）及乙方认为需要的其他费用等，本合同执行期间合同总价款不变。
2.2 在安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，乙方应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在乙方投标时的投标报价之中，且并不因此而影响交付甲方使用的时间。
3. 交付使用时间：合同签订后    日历天内供齐所有货物及服务，完成安装、调试及初步验收。
4. 收货人：江苏省特种设备安全监督检验研究院。
5. 交货地点：甲方指定地点。
6. 设备的制造应符合下列标准或规范并据此验收：招标文件、投标文件、双方签订的技术协议和国家的相关标准。（上述标准或规范不一致时，则以要求较高者为准。）
7. 包装要求：全部货物的外包装，必须采用防漏、防潮、防震、防锈、防盗和考虑到可能会发生的野蛮装卸等长途内陆运输及多次装卸之需要。
8.1合同签订生效后，甲方向乙方支付合同总价的50%；乙方在按照合同规定的期限内将设备、材料全部运抵交货地点，并安装调试结束，初步验收合格后，甲方收到乙方提供的合同总价10%的履约保

函后向乙方支付合同总价的50%；在设备通过甲方验收合格且满12个月无质量问题后的15个工作日内，甲方将无息退还乙方的履约保函。
8.2履约保函
（1）履约保函金额：合同总价10%；
（2）履约保函的形式：乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交；
（3）履约保函的退还：在设备通过甲方验收合格且满12个月无质量问题后的15个工作日内，甲方将无息退还乙方的履约保函；
（4）逾期退还履约保函的处理：甲方未按照规定退还履约保函的（因乙方自身原因导致无法及时退还的除外），由财政部门依照《中华人民共和国政府采购法》等有关规定处理；
（5）不予退还履约保函的处理：对于符合政府采购政策和招标文件规定不予退还的履约保函，甲方应当确认相关情形后按照财政非税收入管理等规定上缴甲方同级预算级次国库。
1. 交付和验收
9.1乙方应当在合同签订后，根据招标文件及投标文件的要求完成服务事项。
9.2验收标准：按行业通行标准和乙方投标文件的承诺（不低于国家相关标准）。
9.3验收方式：所提供的设备（含服务）符合招标文件及投标文件、双方签订的技术协议和国家的相关标准，综合验收合格后，经甲方项目负责人确认填写项目验收报告。
10. 质保期及售后服务
10.1 乙方所供设备、材料及安装的质量保证期：安装验收合格后  年。
10.2 在质保期内，因乙方所供设备、材料制造质量或安装问题出现设备故障时，乙方在接到甲方通知(包括书面通知、电话、传真、电子邮件等)2小时内予以回复，8小时内提出解决方案，24小时内派有经验的技术人员到达工作现场，履行保修义务，免费予以排除故障、修复，无法修复应更换所供设备。乙方还应支付因更换所发生的运输、保险、安装、检测等有关的全部费用。
10.3 在质保期内，因甲方使用不当原因出现设备故障时，乙方在接到甲方通知后，应在10.2条款中所述的时限内响应并派设备厂家工程师赶到甲方现场，帮助排除故障、修复或更换零部件，需购买零部件时，仅收取成本费。
10.4 质保期满后，如设备出现故障，乙方在接到甲方通知后，仍应在上述时限内响应、派设备厂家工程师赶到甲方现场，帮助排除故障、修复或更换零部件，需购买零部件时，酌情收取成本费。
11. 技术资料
按第四章技术规格、参数及其他要求中的要求提供相关资料（见附件）。

12.货物风险承担
12.1乙方应当按照甲方指定的地点交货，需要运输的货物，乙方应当妥善保障货物在运输过程中的安全。
12.2乙方将货物运输至甲方指定的地点后，应当及时通知甲方进行接收，由甲方进行检验。
12.3在货物验收合格之前毁损、灭失的风险由乙方承担，因甲方原因造成货物毁损、灭失的除外。
13. 乙方的违约责任
13.1乙方未按合同规定的质量要求交货，甲方有权拒收，由此造成的直接损失和间接损失由乙方承担。
13.2乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方应向甲方支付合同总价款的5‰的逾期违约金。
13.3货物有合格证及说明书等资料的，在交付货物时，乙方应当一并交付合格证及说明书等资料，未交付的甲方有权拒绝接收。因此造成的损失由乙方承担。
13.4 乙方拒绝交付、不能交付、不能完成合同约定的义务或者未取得处分权致使货物所有权不能转移的，甲方有权解除本合同并要求乙方双倍返还甲方已支付的货款。甲方在未支付货款前因此解除合同的，乙方应当向甲方支付违约金（违约金标准：合同金额50万（含）以下的违约金按照合同总价款的20%计算，合同金额50万至100万（含）的违约金按照合同总价款的10%计算，合同金额超过100万元的违约金按照合同总价款的5%计算）。
13.5乙方逾期交付达10天，视为乙方拒绝交付、不能交付或不能完成合同，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效，解除合同造成的直接损失和间接损失全部由乙方承担。
13.6本合同所有货物的制造及安装，都必须由乙方自己或投标文件中明确的单位承担，不得分包给其他单位。否则，甲方有权按乙方拒绝交付、不能交付或不能完成合同处理。
[bookmark: OLE_LINK8]13.7乙方所交付的货物或服务不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付违约金（违约金标准：合同金额50万（含）以下的违约金按照合同总价款的20%计算，合同金额50万至100万（含）的违约金按照合同总价款的10%计算，合同金额超过100万元的违约金按照合同总价款的5%计算）。甲方未拒收的，采购代理机构发现后将向有关部门反映，并责成乙方按照采购结果提供服务。
13.8乙方履行义务不符合合同约定时，甲方将扣减合同总价款10%的尾款，同时甲方有权按照本合同的约定追究乙方的违约责任。
13.9乙方应当向甲方提供合法且符合甲方要求的发票，在乙方未提供发票之前甲方有权拒绝支付合同款项，由此造成的损失由乙方承担，因乙方未提供发票导致甲方未支付货款的，并不因此免除乙方按约定供货的义务。	
14.甲方的违约责任

14.1甲方未按合同规定的时间和要求向乙方提供技术资料等，乙方交付时间顺延。
15. 乙方供给甲方的设备、材料及乙方自己的施工用具，进入甲方现场后的保管，由乙方负责；乙方在甲方现场安装、调试、验收人员的安全、保险、食宿、交通由乙方负责。
16. 乙方在设备安装、调试、验收过程中，甲方提供下列条件和配合，超出下列范围的由乙方自理：无。
17. 甲方使用乙方提供的设备，当受到第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权等知识产权的起诉时，一切后果由乙方负责，包括但不限于甲方被起诉赔偿、停止使用等所产生的损失以及甲方为解决纠纷支付的律师费、诉讼费、差旅费等合理费用。
三、合同的变更和终止
1、除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。
2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。
3、在不改变合同其他条款的前提下，甲方有权在合同价款百分之十的范围内追加与合同标的相同的货物或服务，并就此与乙方签订补充合同，乙方不得拒绝。
[bookmark: _Toc19018]四、合同权利义务的转让
合同履行过程中，乙方未经甲方书面同意，不得将合同权利义务转让给第三方，否则甲方有权解除合同，同时乙方应当向甲方支付合同总价款10%的违约金，造成甲方损失的还应当进行赔偿。
五、货物、服务的购买或租赁权利瑕疵
乙方应保证提供的货物、设备或服务不存在所有权、抵押权、使用权、知识产权等权利瑕疵。
[bookmark: _Toc30322]六、争议解决条款
合同履行过程中发生争议，双方应友好协商，协商不成的，同意提交南京仲裁委员会按其仲裁规则裁决，仲裁产生的仲裁费、鉴定费、保全费、担保费、律师费等合理支出由违约方承担。
[bookmark: _Toc20895]七、廉洁条款
合同签订前、履行期间及履行完毕后，乙方应当遵守廉洁原则，不得向甲方工作人员行贿、变相行贿，不得以任何理由向甲方工作人员及第三方赠送礼品、礼金、各种有价证券及其他支付凭证，不得以任何理由为甲方工作人员报销应由个人支付的费用。一旦发生上述事由，甲方有权无条件解除本合同。
八、保密条款
双方应当对合同的内容、因履行合同期间获得的或收到的对方的商务、财务、技术、产品的信息、用户资料或其他标明保密的文件或信息的内容保守秘密，未经信息披露方书面事先同意，不得向合同以

外的任何第三方披露。双方均不得将合同中的内容及在合同执行过程中获得的对方的商业信息向任何第三方泄露。本保密义务应在本合同期满、解除或终止后仍然有效。
九、不可抗力
本项目所指的不可抗力按照国家法律法规等规定执行，包括：（1）战争、叛乱、恐怖主义、骚乱、空中飞行物体坠落或其他非发包人或承包人责任造成的爆炸、火灾、自然灾害等以及《民法典》中不可抗力定义的内容；（2）本地区发生烈度Ⅶ度以上（含Ⅶ度）的地震。
十、送达条款
合同尾部联系方式和联系信息适用于双方往来联系、书面文件送达及争议解决时法律文书送达，送达文书的效力及于本合同纠纷所引发的仲裁、诉讼程序和执行程序。乙方确认的最后送达地址如发生变更等情形，应在三日内重新确认填写最后送达地址并以书面方式予以通知甲方，否则原确认的最后送达地址继续有效，乙方自行承担由此可能产生的法律后果。
十一、其他
11.1、合同的生效：本合同一式陆份，自甲乙双方签字并加盖骑缝章之日起生效。
11.2、未尽事宜、双方协商解决，并按《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规的规定调整。
11.3、采购文件、成交通知书、乙方的响应文件及响应承诺书是签订本合同的依据，本合同未尽事项首先依据采购文件、成交通知书、乙方的响应文件及响应承诺书进行履行，双方也可以在不违背本合同实质性内容的基础上达成补充协议，补充协议与本合同具有相同的法律效力。


（以下无正文）
	甲方（盖章）：
单位名称：江苏省特种设备安全监督检验研究院
单位地址：江苏省南京市鼓楼区草场门大街107号龙江大厦
法定代表人：
委托代理人（签字）：
联系方式：



签订日期：  年  月  日
	乙方（盖章）：
单位名称：
单位地址：
法定代表人：
委托代理人（签字）：
电话：
传真：
开户银行：
帐号：
税号：
签订日期：  年  月  日


    






第六章  投标文件格式及附件

投标文件
             
项目编号:

 








供应商：（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：（签字）
年 月 日



[bookmark: _Toc29373][bookmark: _Toc496780634][bookmark: _Toc31843][bookmark: _Toc3528][bookmark: _Toc16691][bookmark: _Toc4200][bookmark: _Toc24614]评审索引表
	评审项目
	评分要求
	所在页码
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[bookmark: _Toc4034][bookmark: _Toc15346][bookmark: _Toc28190][bookmark: _Toc24640][bookmark: _Toc1929][bookmark: _Toc9700]
[bookmark: _Toc8782][bookmark: _Toc18741]附件一 投标函格式
投标函
致：南京江城工程项目管理有限公司
根据贵方         （项目名称）         （项目编号）投标邀请，正式授权下述签字人       (姓名和职务)代表               （投标人名称），提交投标文件。
据此函，签字人兹宣布同意如下：
1．我们的资格条件完全符合《中华人民共和国政府采购法》和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与本次招标活动有关的所有证据和资料。    
2．按招标要求，我们的投标总报价为（大写）           小写       元人民币。其中所投核心产品品牌为     。 
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱政府采购活动行为，我们将无条件接受处罚。
4．我们同意在本项目招标文件中规定的开标之日起90天内遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。
5．我们愿意向采购代理机构提供任何与本次招标有关的其他资料，并保证已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6．我们理解，你们无义务必须接受投标价最低的投标，并有权拒绝所有的投标。
7．如果我们中标，本次招标文件和本投标文件（含承诺书）将作为采购合同的附件。我们将根据招标文件的规定严格履行合同，履行自己在投标文件中的全部承诺和责任。
8．其他说明：

投标人名称：                   （公章）
地址：             邮编：              
电话：             传真：              
授权代表签字：                    
日期：               


[bookmark: _Toc28362][bookmark: _Toc7761]附件二 开标一览表
开标一览表

  项目名称：                        招标编号：                分包号：                
	序号
	包号
	产品名称
	所投品牌
	数量
	投标货币/投标价格
	合同履行期
	是否为进口产品（是/否）
	投标标的是否全部由小微企业提供（是/否）

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	投标总价合计：   （大写）   （小写）
	



投标人名称（公章）：
授权代表（签字）：
日期：


注：1、此表应按“投标人须知”的规定密封标记单独提交。
2、此表中，投标总价合计应和分项报价表中的总价一致。
3、本项目仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。若有优惠条款须注明，但不得影响报价，影响产品整体功能。
4、“投标标的是否全部由小微企业提供”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”，投标人应按招标文件要求提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、《属于监狱企业的证明文件》。如未按要求提供、填写，或相关内容表述不清前后矛盾的，不享受价格扣除。





[bookmark: _Toc24465][bookmark: _Toc17207][bookmark: _Toc11266][bookmark: _Toc10280][bookmark: _Toc5534]附件三 分项报价表
分项报价表
项目名称：                  招标编号：                      分包号：                                    
	序号
	名 称
	品牌、规格或型号或分项目
	数量
	原产地和
制造商名称
	单项金额
	总价金额

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	投标总价合计：
	

	本采购项目中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为***%。



投标人名称（公章）：
授权代表（签字）：
日期：

注：1、投标人应根据其所投产品情况，提供配置的详细分项报价。投标人应对上述每项内容列明组成的详细分项价格。
2、本采购项目中含有多种产品时，供应商未填写本采购项目中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购项目提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
5、 表中表格行数可自行添加。





[bookmark: _Toc113527849][bookmark: _Toc31821][bookmark: _Toc1916][bookmark: _Toc30888][bookmark: _Toc14830][bookmark: _Toc5355]附件四 商务条款偏离表
	序号
	招标文件条目号
	招标文件的商务条款
	投标文件响应
	投标人的承诺或说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



投标人名称（公章）：
授权代表（签字）：
日期：

注：1、投标人如对包括合同履行期、质保期、售后服务要求、付款方式等商务条款的响应有任何偏离，请在本表中详细填写；如不列出，则视为投标人完全同意招标文件的商务条款。
2、“投标人的承诺或说明”栏请注明“响应/正偏离/负偏离”，正偏离指投标人的响应高于招标文件要求，负偏离指投标人的响应低于招标文件要求。
3、如果行数不够，请自行增加。






[bookmark: _Toc113527850][bookmark: _Toc32381][bookmark: _Toc24346][bookmark: _Toc7213][bookmark: _Toc6138][bookmark: _Toc25051]附件五 技术条款偏离表
	序号
	招标文件
	投标文件
	
说明
	重要参数证明文件响应的具体位置

	
	条目号
	采购要求规格
	响应具体情况
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



投标人名称（公章）：
授权代表（签字）：
日期：

注：1、投标人应对招标文件第四章招标技术规格及要求的内容给予逐条响应，若漏项或不逐条应答视为负偏离。以投标产品和服务所能达到的内容予以填写。
2、投标文件“响应具体情况",指所投产品的技术应答情况。“说明”栏请注明“响应/正偏离/负偏离”，并且标注针对重要技术参数响应的证明文件在投标文件中的页码及具体位置。
3、投标人投标规格和招标规格不一致，而投标人却在此表应答为响应或正偏离时，必须提供充分理由说明（不提供或理由不充分将视为负偏离）；因此种情况在产品验收时产生争议，采购人有权按照招标文件的原始标准进行验收。
[bookmark: _Toc3639][bookmark: _Toc17724][bookmark: _Toc22252]4、如果行数不够，请自行增加。




附件六、拟参与本项目服务人员一览表

拟参与本项目服务人员一览表

项目名称：项目编号：
	序
号
	姓名
	性别
	年龄
	专业
	学历
	执业
资格
	证书号
	技术职
称
	相关工
作年限
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


投标单位（盖章）：	

授权代表（签字）：	

附件七、投标人类似业绩情况表


投标人类似业绩情况表

	序号
	项目名称
	业主单位
	项目规模
	获奖情况
	签约及服务时间
	联系人及电话
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


投标单位（盖章）：	

授权代表（签字）：	















[bookmark: _Toc32226][bookmark: _Toc739][bookmark: _Toc113527851]附件八 供货一览表格式
供货一览表（含配件、备品、消耗材料）
	项目名称：
	项目编号：        

	名称
	 
	品    牌
	 
	规格、型号
	 

	生产企业名称
	 
	生产企业地址
	 

	序号
	名称
	数量
	主要技术参数

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 




投标单位（盖章）：	
授权代表（签字）：	



附件九 投标项目主要产品一览表格式
 
投标项目主要产品一览表
	项目名称：
	项目编号：          

	序号
	名称
	品牌、规格或型号
	数量
	单价（元）
	质保年限

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 


 
投标单位（盖章）：	
授权代表（签字）：	



附件十 政府采购政策
[bookmark: _Toc21802][bookmark: _Toc28798][bookmark: _Toc17125][bookmark: _Toc18700][bookmark: _Toc92][bookmark: _Toc14311][bookmark: _Toc81]（一）《中小企业声明函》


【不属于小微企业的无需填写、递交】

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下： 
2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 1行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为   万元，资产总额为   万元2，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 
3. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；
 …… 
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责
人为同一人的情形。 
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 


企业名称（盖章）： 
日 期：


注：1采购文件中明确的所属行业详见第一章项目基本情况。
2从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
3供应商未严格按上述要求提供完整声明函的，价格将不做相应扣除。


中小企业划型标准规定工信部联企业〔2011〕300号
一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号)，制定本规定。
二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。
三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。
四、各行业划型标准为：
（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。
（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。
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[bookmark: _Toc13680][bookmark: _Toc17686][bookmark: _Toc113527853][bookmark: _Toc17455]
[bookmark: _Toc15958][bookmark: _Toc24750]（二）残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：
日 期：    





































[bookmark: _Toc7879][bookmark: _Toc21509][bookmark: _Toc113527854]（三）属于监狱企业的证明文件
（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件


[bookmark: _Toc113527855][bookmark: _Toc13737][bookmark: _Toc6765]（四）节能产品认证证书
（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）






[bookmark: _Toc113527856][bookmark: _Toc29011][bookmark: _Toc27037]（五）环境标志产品认证证书
（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）





[bookmark: _Toc113527857][bookmark: _Toc18884][bookmark: _Toc662]（六）进口产品转让技术、消化吸收再创新方案
（对于允许进口产品参加的项目
（七）采购本国产品的支持政策（如符合需提供）

[bookmark: _Toc21845][bookmark: _Toc29304][bookmark: _Toc24924]关于符合本国产品标准的声明函
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（加盖电子公章）：　        
                                日期：　   年　  月　  日         
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.用斜线划除的地方无需填写。
7.供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。
8.中标供应商提供的《声明函》或有关证明文件将随中标结果同时公告。
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[bookmark: _Toc27256][bookmark: _Toc14428][bookmark: _Toc20189][bookmark: _Toc9854][bookmark: _Toc3177][bookmark: _Toc113527858]附件十一 资格证明文件
[bookmark: _Toc113527859][bookmark: _Toc13646][bookmark: _Toc12234][bookmark: _Toc4916]1、具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证明）



投标人名称（公章）：
授权代表（签字）：
日期：






[bookmark: _Toc26588][bookmark: _Toc1205][bookmark: _Toc24535][bookmark: _Toc29528][bookmark: _Toc5163]2、法人代表授权书（如果是法定代表人直接参与投标的可以不提供授权书，但须提供法定代表人身份证）
致南京江城工程项目管理有限公司：
   本授权委托书声明：注册于                （供应商住址）的              （供应商名称）法定代表人           （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的         （供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的         （项目名称）            （项目编号）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。
本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。

法定代表人签字： 
授权代表签字： 
供应商名称（公章）： 
日期：
 
附：法定代表人、供应商授权代表的身份证扫描件加盖公章
	



[bookmark: _Toc8662][bookmark: _Toc23235][bookmark: _Toc13880][bookmark: _Toc1910][bookmark: _Toc3499]3、制造商授权书（如需）
致：                 （采购代理机构）
我们             （制造商名称）是按    （国家名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在           （制造商地址）。兹指派按     （国家名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在      （贸易公司地址）的             （贸易公司名称）作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效的活动：
代表我方在中华人民共和国办理贵方第     号竞争性磋商要求提供的由我方制造的产品的有关事宜，并对我方具有约束力。
作为制造商，我方保证以公开投标合作者来约束自己，并对该公开投标共同和分别承担响应文件中所规定的义务。
我方兹授予          （贸易公司名称）全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤销的全权。兹确认            （贸易公司名称）或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。
我方于   年   月   日签署本文件，          （贸易公司名称）于   年   月   日接受此件，以此为证。

制造商名称         （盖章）
签字人姓名         （签名）












[bookmark: _Toc24273][bookmark: _Toc113527862][bookmark: _Toc17317][bookmark: _Toc1213][bookmark: _Toc19702][bookmark: _Toc3078]4、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供以下三种材料的任意一种扫描件加盖公章）：
①上一年度的经第三方会计师事务所审计的财务报告扫描件（包括报告及报表等内容，并由注册会计师签名、盖章以及会计师事务所盖章）；
②提交投标文件截止日前六个月内基本开户银行出具的资信证明；
③提交投标文件截止时间前六个月内任意一个月的财务状况记录（至少包括资产负债表和损益表，并加盖公章）。



















[bookmark: _Toc113527863][bookmark: _Toc15262][bookmark: _Toc23961][bookmark: _Toc22894][bookmark: _Toc4722][bookmark: _Toc385]5、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料，提供书面声明原件。

 


承诺函

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力
招标人名称： 
我单位                             （供应商名称）郑重声明：
我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：                          ( 如有 )
主要专业技术能力有：                   ( 如有 )



供应商名称（公章）：
授权代表（签字）：
日期：





6、 [bookmark: _Toc18830][bookmark: _Toc2909]参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	无重大违法记录声明


招标人名称：


我单位（供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前三年内在经营活动中      （在下划线上如实填写 “有”或“没有”）重大违法记录。
（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）




供应商名称（公章）：
授权代表（签字）：
日期：
[bookmark: _Toc3968][bookmark: _Toc18345][bookmark: _Toc113527865][bookmark: _Toc13811][bookmark: _Toc11157][bookmark: _Toc25029]7、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录【投标人需要提供提交投标文件截止日前六个月内任意一个月的企业依法缴纳税收（个人所得税除外）和社会保障资金的记录（如依法免税或依法不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明文件加盖公章，自拟文件无效】。


：






















[bookmark: _Toc20105]
[bookmark: _Toc1485][bookmark: _Toc14640][bookmark: _Toc19453][bookmark: _Toc3374][bookmark: _Toc113527868]8、供应商认为其需要提供的其他资格证明文件。



供应商名称（公章）：
授权代表（签字）：
日期：















[bookmark: _Toc5506][bookmark: _Toc22079][bookmark: _Toc21790]

[bookmark: _Toc8290][bookmark: _Toc22537]附件十二 其他相关文件

注：须授权代表签字或加盖投标单位公章

1、投标产品配置清单及技术说明

2、公开招标设备质保期内（外）的备品备件明细折扣表（如有）
	序号
	备品备件
名称
	型号及规格
	数量
(台/套)
	单价
(万元)
	折扣率%
	备注
(如外购请注明产地、制造商)
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3、随机提供的文件、资料、图纸等（文件资料名称、份数）



4、培训计划及方案（人数、时间、内容、地点）


		

5、供货及安装日期和质量保证期及售后服务承诺




6、供应商认为应提供的其他材料
（针对具体的评标标准提供相应其他材料）
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