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第一章  投标邀请
[bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc38985263][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-320100-JZCG-G2026-0263 
2.项目名称：南京南站交通枢纽市政设施综合养护服务
3.预算金额：18000万元（每年6000万元）
4.最高限价：18000万元（每年6000万元）
5.采购需求（简介）：南京南站交通枢纽区域内道路、桥梁、隧道、河道、地下空间、地下通道、管道、泵站、公厕、南北广场、出租车场站及附属设施的日常养护、零星维修、应急保障、应急抢修、大中修等市政、环卫、绿化（含花卉更换）和景观亮化等综合养护。（详细内容见本招标文件第四章） 
6.合同履行期限：合同生效之日起三年，合同一年一签，每年服务期满，采购人有权根据预算调整或考核情况决定继续履行合同（可能根据预算调整压缩合同金额）或终止合同。
7.本项目不接受联合体投标。
8.本项目不接受进口产品投标。
9.本项目不允许分包。
[bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc38985264][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc28359080]二、申请人的资格要求
[bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc38985265][bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc28359081]（一）通用资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，提供《信用承诺函》（格式见第六章）。
2.未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（资格审查环节查询，投标文件中无需提供证明材料）
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无。
（三）本项目的特定资格要求：投标人具有行政主管部门核发的有效期内的市政公用工程施工总承包二级及以上资质证书，且具有省级及以上行政主管部门核发的《安全生产许可证》(提供资质证书及安全生产许可证扫描件）。
三、获取招标文件
[bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc38985266][bookmark: _Toc35393793]1.时间：自招标文件公告发布之日起。
2.方式：在“江苏政府采购网”免费下载。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
[bookmark: _Toc38985267][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc28359007]1.提交投标文件截止时间、开标时间：2026年9月8日9时30分（北京时间）。
2.地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅。
五、公告期限
[bookmark: _Toc38985268][bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc35393626]公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他事宜
[bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc38985269][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc28359085]1.本次招标不收取投标保证金。
2.本项目不组织勘察及答疑，供应商如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。 
3.投标人通过苏采云系统参与政府采购项目（苏采云系统登录页详见“江苏政府采购网”首页底部），需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章（详见苏采云系统登录页“CA办理指南”），进行苏采云系统注册并制作上传电子投标文件（具体操作指南详见“江苏政府采购网-办事指南-资料下载”）。
4.有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。
5.对本项目有关的所有询问或质疑向采购人提出，由采购人负责答复。
采购人《质疑函》收件人：桂工，收件地址：南京市雨花台区江南路8号，联系电话：025-52419298。
七、本次招标联系方式
1.采购人
名  称：南京市铁路南京南站地区综合管理办公室          
地  址：南京市雨花台区江南路8号    
联系人：桂工 
[bookmark: _Toc28359009][bookmark: _Toc28359086]联系电话：025-52419298 
2.交易中心
地  址：南京市建邺区江东中路265号    
联系人：高先生、马女士 
联系电话：025-68505923、68505961 
[bookmark: _Toc120614211][bookmark: _Hlt16619350][bookmark: _Toc20823346][bookmark: _Toc16938590][bookmark: _Toc120614244][bookmark: _Toc462564139][bookmark: _Toc479757211]














[bookmark: _Toc513029242][bookmark: _Toc479757207][bookmark: _Toc20823314][bookmark: _Toc120614221][bookmark: _Toc16938558]第二章  投标人须知
一、总则
1.招标方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本文件仅适用于招标公告中所述项目。
2.合格的投标人
2.1 满足招标公告对投标人资格要求。
2.2 满足招标文件规定的实质性要求。
3.适用法律
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
4.投标费用
4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，交易中心在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2 本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。
5.招标文件的约束力
5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本文件的规定和约束。
二、招标文件
6.招标文件构成
6.1 招标文件由以下部分组成：
（1）投标邀请
（2）投标人须知
（3）合同文本
（4）采购需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
7.招标文件的澄清或修改
7.1 在投标截止时间前，交易中心可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，并在原公告发布媒体发布更正公告，澄清或者修改的内容将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
7.2 投标人应在投标截止时间前，关注原公告发布媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。
7.3 交易中心有权按照法定要求推迟投标截止日期和开标日期，并在原公告发布媒体发布更正公告。
三、投标文件的编制
8.投标文件的语言及度量衡单位
8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
9.投标文件构成
9.1 投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、开标一览表、投标分项报价表（如有）、响应及偏离表、投标函、法定代表人授权委托书。
9.2 如标书制作工具与“江苏政府采购网”发布的招标文件内容不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件内容为准。
10.投标报价
10.1 投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件另有规定的按规定执行。
10.2 投标人应按照招标文件规定完整、准确填报开标一览表和投标分项报价表（如有），否则作为无效投标。
11.响应及偏离表
11.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离说明。
11.2 投标人可以在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
12.投标函和授权委托书
12.1 投标人应按照招标文件规定完整、正确填报投标函和法定代表人授权委托书，否则作为无效投标。
13.投标有效期
13.1 投标有效期为招标公告规定的开标之日起六十天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件，其投标将被拒绝。
14.投标有效期的延长
14.1 在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。
四、投标文件的递交、撤回和修改
15.投标文件的递交
15.1 投标人应在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。投标截止时间后上传的投标文件将被拒绝。
15.2 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第22.1条规定作无效投标处理。
15.3 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。
16.投标文件的撤回和修改
16.1 投标文件的撤回
16.1.1 投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件。
16.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
16.1.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
16.2 投标文件的修改
16.2.1 投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改。
16.2.2 投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
五、开标与评标
17.开标
17.1 交易中心在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。
17.2 投标人在开标过程中通过苏采云系统进行投标文件解密、开标结果确认等工作。
17.3 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应在苏采云系统提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
17.4 如出现投标截止时间递交投标文件的投标人不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。
18.评标
18.1 评标由依法组建的评标委员会（以下简称“评委会”）进行。
18.2 评委会由采购人代表和有关方面专家组成，人员构成符合政府采购有关规定。
18.3 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人。
19.评标过程的保密与公正
19.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
19.2 投标人不得以任何方式影响评标。
19.3 交易中心和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
19.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看本单位的评审得分及排名情况。
20.投标文件的澄清
20.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评委会并非对每个投标人都做澄清要求。
20.2 需要投标人进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分。
20.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
21.投标文件的审查
21.1 投标文件审查分为资格审查和符合性审查。
21.1.1 资格审查。依据法律法规和招标文件规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查，并向评委会反馈审查结论。
采购人进行资格审查时，将在“信用中国”网站查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。
21.1.2 符合性审查。评委会对通过资格审查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。本文件中打“★”内容为实质性要求。
21.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，评委会将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。
21.2 评委会仅对实质性响应招标文件要求的投标文件进行详细评审。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的投标人产生不公正的影响。重大偏离的认定由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委会认定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
21.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
21.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误。投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。
评委会按上述规定修正投标文件报价的，应通过苏采云系统要求投标人确认，修正后的报价按照本章第20条规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
21.5 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息。
21.6 异常低价审查
21.6.1评标过程中出现下列情形之一的，评委会应当启动异常低价审查程序：
（1）投标报价低于全部通过符合性审查投标人投标报价平均值65%的，即投标报价<全部通过符合性审查投标人投标报价平均值×65%；
（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价投标人投标报价65%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价投标人投标报价×65%；
（3）投标报价低于采购项目最高限价65%的，即投标报价<采购项目最高限价×65%；
（4）评委会基于专业判断，认为投标报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
21.6.2评委会启动异常低价审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关投标人在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关投标人的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，投标人已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评标现场可不再重复提交。
评委会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。
22.无效投标和废标
22.1 无效投标情形
22.1.1 未在招标文件规定时间内上传电子投标文件。
22.1.2 未在苏采云系统规定时间内成功解密电子投标文件。
22.1.3 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价（招标文件另有约定的除外）。
22.1.4 投标人不具备招标文件中规定的资格要求。
22.1.5 投标人的报价超过了采购预算或最高限价或单价上限。
22.1.6 未通过符合性审查。
22.1.7 投标文件含有采购人不能接受的附加条件。
22.1.8 评委会按照本招标文件规定对投标人进行异常低价审查后，认为投标人不能证明其报价合理性的。
22.1.9 投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章。
22.1.10 投标人串通投标。
22.1.11 法律法规及本招标文件规定的其他无效投标情形。
22.2 有下列情形之一的视为投标人串通投标：
22.2.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。
22.2.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
22.2.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
22.2.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
22.2.5 不同投标人的投标文件相互混装。
22.2.6 不同投标人的MAC地址或标书制作工具客户端标识码一致。
22.3 废标情形
22.3.1 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家。
22.3.2 出现影响采购公正的违法、违规行为。
22.3.3 投标人的报价均超过了采购预算或最高限价或单项最高限价。
22.3.4 因重大变故，采购任务取消。
六、定标
23.确定中标单位
23.1 中标候选人的确定原则和数量见招标文件第五章。 
23.2 按以下第（2）种方式确定中标人：
（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；
（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。
按第二种方式确定中标人的，交易中心自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送达采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。
23.3 交易中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
23.4 若有充分证据证明中标人有下列情况之一的，一经查实将被取消中标资格：
23.4.1 提供虚假材料谋取中标。
23.4.2 向评审专家、采购人或交易中心工作人员行贿或者提供其他不正当利益。
23.4.3 与其他投标人、评审专家、采购人或交易中心工作人员恶意串通。
23.4.4 属于本文件规定的无效投标情形，但在评标过程中未被评委会发现。
23.4.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人。
24.中标通知书
24.1 中标结果确定后，交易中心将向中标人发出《中标通知书》。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内，登录苏采云系统下载。
因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
24.2 《中标通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
七、授予合同
25.签订合同
25.1 中标人应当在《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。采购人于合同签订后2个工作日内通过苏采云系统进行公示。
25.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。
25.3 招标文件不允许分包或允许分包但投标人未在投标文件中提供分包情况说明及分包意向协议的，中标人不得进行分包，否则采购人有权取消中标人中标资格或终止合同；招标文件允许分包但投标人未按招标文件要求和投标文件的分包情况说明及分包意向协议进行分包的，采购人有权取消中标人中标资格或终止合同。中标人存在上述情形造成采购人损失的，应承担相应赔偿责任。
25.4中标人不得将合同标的进行转包，否则采购人有权取消其中标资格或终止合同。转包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
25.5 中标人因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。
26.标的物的追加
26.1 合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不超过原合同金额的10%。
27政府采购履约资金扶持政策
27.1 中标人可通过南京市公共资源交易平台网站“小企业融资平台”，选择相应的金融机构办理融资贷款。
27.2 依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），需要缴纳履约保证金的，中标人可通过江苏政府采购网“政府采购电子履约保函（保险）综合服务平台”线上办理履约保函（保险）。
八、质疑
28.提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人，潜在投标人依法获取其可质疑的招标文件的，可以对招标文件提出质疑。
29.投标人认为招标文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照第31条、第32条之规定以书面形式向采购人或交易中心提出质疑。上述应知其权益受到损害之日是指：
29.1 对招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日。
29.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。
29.3 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
30.投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心或采购人将只对投标人第一次质疑作出答复。
31.投标人提出质疑应提交《质疑函》原件，且尽可能通过邮寄方式送达，交易中心和采购人不接受无运单的快件。《质疑函》应按照本招标文件中《质疑函范本》的格式和内容填写。由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑投标人法定代表人或主要负责人签署的《授权委托书》。
投标人如组成联合体参加采购活动，《质疑函范本》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。
32.投标人根据质疑事项向相应的质疑答复主体提出质疑，具体详见招标文件第一章。由采购人负责答复的质疑，采购人将《质疑函》《质疑答复函》抄送交易中心。
投标人对采购人、交易中心的质疑答复不满意，或者采购人、交易中心未在规定时间内作出质疑答复的，可以在答复期满后15个工作日内向南京市财政局提起投诉。
33.以下情形的质疑不予受理：
33.1 超出政府采购法定期限的质疑。
33.2 属于第30条规定的对同一采购程序环节提出的多次质疑。
33.3 法律法规规定的其他不予受理情形。
34.投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心或采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。
九、政策功能落实
35.促进中小企业发展
35.1 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》（国统字〔2017〕213号））确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。
35.2 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业支持政策。中标人享受中小企业扶持政策的，其《中小企业声明函》将随中标结果公开。
35.3 在服务采购项目中，投标人提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接（不对项目涉及的货物的制造商、工程的承建商作出要求），即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，享受相应的中小企业扶持政策。
35.4 评委会评审中发现投标人提供的《中小企业声明函》内容含义不明确、同类事项表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
35.5 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
35.6 监狱和戒毒企业（统称监狱企业）视同小型、微型企业。按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
35.7 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。
36.节能产品和环境标志产品
36.1 执行节能环保产品优先采购和强制采购制度。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号），且依据国家相关标准的最新版本、国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号），且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。国家对品目清单进行调整的，按照最新的品目清单执行。
36.2 采购产品属于政府强制采购节能产品的，投标人应当选择依据国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，签订合同时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。 
36.3 采购产品属于政府优先采购节能产品和环境标志产品的，对投标人提供的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，评审时给予加分（详见第五章）。
37.绿色采购
37.1 采购产品中涉及商品包装、快递包装要求的，应按照《关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）文件执行。招标文件对商品包装和快递包装有具体要求的，政府采购合同中应当载明对投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，投标人须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。
37.2 采购产品中涉及数据中心相关设备、运维服务的，应按照《关于印发<绿色数据中心政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库〔2023〕7号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）等文件执行。招标文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。采购人应在政府采购合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任，投标人应按合同约定提供设备或服务。
37.3 采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，投标人应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，投标人必须严格执行。
37.4 采购产品中涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机的，投标人所投产品不得违反财政部、工业和信息化部印发的《需求标准》（详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号文件）。采购人可以对《需求标准》中的指标提出更高要求，也可以根据实际需要增加《需求标准》以外的指标。采购人按照采购合同约定对投标人所提供的上述产品进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。
38.创新产品采购
38.1 优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、首台套等《目录》内的创新产品。创新产品自进入《目录》起2年内视同具备相应销售业绩。
39.网络产品、市场准入类产品采购
39.1 本项目中如涉及网络关键设备或网络安全专用产品的，应严格执行国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会2023年第1 号《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》及2023年第2号《关于调整<网络关键设备和网络安全专用产品目录>的公告》要求，所投设备或产品至少符合以下条件之一：一是已由具备资格的机构安全认证合格或安全检测符合要求；二是已获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，且在有效期内。采购人、中标人双方签订合同及验收环节，应包含上述网络安全要求的条款。
39.2 本项目中如涉及国家强制性产品认证证书（CCC认证证书）、电信设备进网许可证、无线电发射设备核准证等市场准入类资质的，应严格执行国家相关法律法规的要求。采购人、中标人双方签订合同及验收环节，应包含上述市场准入类资质要求的条款。
40.实施本国产品标准及相关政策
40.1根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）、《关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》（财库〔2025〕30号）、《关于落实在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（宁财购通〔2025〕78号）等文件规定，在政府采购中实施本国产品标准及相关政策。
40.2本国产品应当符合以下条件：
（1）在中国境内生产
产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。属性改变具体定义和标准详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定。
从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
（2）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例
比例计算公式详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定。财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合上述第（1）条“在中国境内生产”条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。
（3）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求
对特定产品，在符合本通知第一条第（一）项和第（二）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。
40.3本国产品标准的适用范围
本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
40.4对本国产品的支持政策
本项目如既有本国产品又有非本国产品参与竞争，依法对本国产品给予价格评审优惠，具体详见第五章。
40.5政策执行要求
（1）产品在中国境内生产的组件成本核算规则。产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》计算，详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定。
（2）有关证明文件。投标人对提供的本国产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见第六章）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，出具符合要求的《关于符合本国产品标准的声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品，不再要求投标人提供其他证明材料。投标人提供虚假《关于符合本国产品标准的声明函》、虚假证明文件谋取中标的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。
评审委员会评审中发现投标人提供的《关于符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与投标文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《关于符合本国产品标准的声明函》仍然不符合在政府采购中实施本国产品标准及相关政策规定要求的，投标人提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

第三章  合同文本
[bookmark: _Toc513029243][bookmark: _Toc20823315][bookmark: _Toc16938559]以下为本项目的合同条款，合同双方不得对招标、投标文件内容作实质性修改。

南京南站交通枢纽市政设施综合养护服务合同
合同编号：
项目名称：                                       项目编号：
甲方（买方）：南京市铁路南京南站地区综合管理办公室
乙方（卖方）：                                    
    甲、乙双方根据南京市公共资源交易中心组织的_南京南站交通枢纽市政设施综合养护服务_项目公开招标结果，签署本合同。
一、合同内容
1.1 标的名称：南京南站交通枢纽市政设施综合养护服务
1.2 标的质量：按招标文件及投标文件执行。
1.3 标的数量（规模）：按招标文件及投标文件执行。
1.4 履行时间（期限）：合同生效之日起三年，合同一年一签，每年服务期满，采购人有权根据预算调整或考核情况决定继续履行合同（可能根据预算调整压缩合同金额）或终止合同。
1.5 履行地点：甲方指定地点。
1.6 履行方式：按招标文件及投标文件执行。
1.7 包装方式：按招标文件及投标文件执行。
1.8服务内容：南京南站交通枢纽区域内道路、桥梁、隧道、河道、地下空间、地下通道、管道、泵站、公厕、南北广场、出租车场站及附属设施的日常养护、零星维修、应急保障、应急抢修、大中修等市政、环卫、绿化（含花卉更换）和景观亮化等综合养护。
1.9 合同组成：关于本项目的招标文件、投标文件、工作说明书（如有）、绩效目标考核方法（如有）是本合同的组成部分，本合同未约定的，双方应当按照上述文件履行，如上述文件存在冲突的，以甲方选择的解释顺序为准。
二、合同金额
2.1 本合同金额为：人民币____________________元，（大写：_____________________）
2.2日常包干部分费用，为________万元/月，日常养护经费涵盖根据项目部制定的维护保养计划所开展的各项日常检查、定期巡检、维修保养工作所需的人工及机械费用；系统与设备修复或更换的配件材料费用；该经费为包干使用，应包括但不限于人工成本（包括工人工资、奖金、保险、劳保福利、社保、工伤费、安全教育培训费及处理一切伤亡事故等费用）、日常养护必备的机械车辆费、维修服务费、配件及材料费、设备等及相关保险费用（含公众责任险等）、检测费等一切费用。原则上根据中标金额支付，如该年度实际财政预算调整，则根据实际预算和考核情况支付，相应风险由乙方自行考虑；
专项任务的费用，不超过________万元/年，内容包括零星工程、环境综合整治、花卉更换、应急保障、市政设施大中修及应急抢修等内容。采购内容均为暂估量，结算时以实际发生为依据，工程量以实际发生额、发生时间、工程签证单以及审计结果为准，甲方有权根据实际需求安排支付合同金额；
公共水电费由乙方先行垫付，再按发票据实报销，双方以补充协议的方式约定。

2.3甲方如新接收需移交的道路、排水、绿化、环卫等市政设施，在新管养单位确定前，乙方有义务协助甲方完成设施接收及过渡期内的养护工作。过渡期的养护费用由双方另行签订补充协议确定（过渡期的养护费应首先以养护清单中的单价或总额价为依据。如果养护清单中未包含适用于过渡期养护内容的单价，则采用养护清单中类似子目的单价作为结算依据。如果不合适，则以相关信息价或市场询价为准。最终的结算价应报业主批准，并经审计审核认可）。
2.4甲方如根据行业主管部门和财政部门要求需核减移交部分市政设施时，甲方有权相应调减合同中对应的设施量及养护经费，并依据预算进行调整。因工作内容增加或减少带来相关风险由乙方自行承担。
2.5 在养护责任范围内，乙方须确保所养护市政设施的完好性，及时发现并制止非法占用及破坏行为。对违法占用挖掘市政道路、桥梁、隧道、雨水管道、河道、园林绿化等设施的行为负有劝阻、制止、教育和举报的责任，并第一时间报送甲方。
2.6 乙方知悉南京南站区域为南京市重要窗口区域、枢纽设施，具有交通枢纽、基础公共设施的特殊属性。乙方承诺在做好养护范围内日常保洁工作的同时，积极配合甲方完成城市综合治理及各项创建任务。
乙方做好日常保洁工作的同时，须严格落实巡察制度，在养护责任范围内发现问题（如路面污染、偷倒垃圾、绿植倾倒、道路积水、污水溢流、标识牌倾倒、井盖缺损移位、电线裸露、杂物堆积等）需及时处置或上报。对于问题责任主体明确，但乙方无法处理的事项，须立即报告甲方协调处置。
乙方日常养护工作应严格按照市交通局、市城管局、市水务局、市园林局等行业主管部门的规定及甲方的要求，定时定期对所管养的设施设备实施清洁维护，同时需承担环卫设施量清单以外的南站东西出租车场站、蓄车区、临时小便池等重点区域及设施的常态化环卫保洁等。
三、技术资料
3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。
3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。保密期至保密内容按照相关法律法规规定，以合法方式和途径将其全部披露或本合同终止后5年为止，以两者孰长为准。
四、知识产权
4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保
5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
六、履约保证金
6.1 本项目乙方无需缴纳履约保证金。
七、合同转包或分包
7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行。
7.2 除招标文件接受分包并经甲方同意，乙方可按分包意向协议分包情况外，乙方不得将合同标的分包给他人履行。
八、合同款项支付
8.1 合同款项的支付方式及时间
8.1.1 考核：每月甲方根据考核办法结合行业部门考核结果，对乙方的日常市政道路、排水、绿化、环卫等养护作业质量进行考核。月考核平均得分在90分（含90分）以上不扣养护经费，85-89分（含85分）扣月养护经费的5%，80-84分（含80分）扣月养护经费的10%，79分以下（含79分）扣月养护经费的15%，一个合同周期内，累计两个月考核平均分值低于70分则甲方有权无责终止本合同。
针对“安全作业、人员机械管理、巡查、处置及时率”等方面，甲方发现乙方养护过程中存在的典型问题（视情节每处问题至少核减100元），可直接在当月养护经费中扣减。
8.1.2 日常养护经费按月支付（先服务后支付）。乙方应自管养服务开始后的次月起每月第5日内向甲方提交有效发票、付款申请及工作小结，甲方自收到乙方提供的上述材料后，根据考核结果据实支付上月费用。
8.1.3 专项任务费用作为管养服务期间的专项支出，根据实际发生情况，由甲方下达指令后乙方实施。项目完成并经甲方及第三方技术验收合格，专项费用经甲方、行业部门及第三方审计审定后，甲方按进度支付给乙方。
8.1.4 公共水电费由乙方先行垫付，甲方按季度根据水、电费发票据实报销。
8.1.5 满足合同约定支付条件的，甲方收到乙方发票后10个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。
8.1.6 乙方应根据《住房城乡建设部等4部门关于建立城市环卫工人工资专用账户制度的通知》（建城〔2025〕39号）等文件要求，建立和使用城市环卫工人工资专用账户。
8.1.7 如乙方发生大面积欠薪情况的，甲方有权暂停支付应付未付的合同款，并在有权机构的参与下，直接将应付合同款用于解决欠薪问题。上述情形下视为甲方已向乙方履行了付款义务。
8.1.8 满足合同约定支付条件的，甲方收到乙方发票后10个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。 
8.2根据《保障中小企业款项支付条例》规定，甲方未按合同约定支付款项的，乙方可以向有关部门投诉。
九、税费
9.1 本合同执行中的相关税费均由乙方负担。
十、项目验收
10.1 甲方依法组织履约验收工作。
10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案做好相应配合工作。
10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。
10.4 如有必要，甲方可邀请相关行业主管部门或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收结论的参考。
10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件。验收时甲方按照采购合同的约定对每一项服务的履约情况进行确认。验收结束后，验收小组出具验收书，列明各项服务的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金退还挂钩。履约验收的各项资料存档备查。
10.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。
十一、违约责任
11.1 乙方在作业过程中须严格遵守相关技术规程及安全规程，并设置足够的安全防护措施。因违章作业或不规范操作导致的人身伤害、经济损失等一切后果，由乙方承担。若发生安全事故，甲方有权立即解除本合同，并追究其法律责任。
11.2 乙方应做好职工的安全生产教育，提供必要的劳动保护条件，并为工作人员办理作业期间的人身安全保险和意外伤害保险。所有安全责任事故均由乙方承担（保险种类由乙方自行选择，但不免除乙方的安全责任）。
11.3 因乙方维护保养不到位、响应不及时或使用不合格设备材料等原因导致安全事故，造成经济损失或人员伤亡（包括第三人）的，乙方应承担全部责任。甲方因此承担赔偿责任的，有权向乙方全额追偿。
甲方或行业主管部门在检查中发现，存在因乙方维护责任导致的设施设备故障、缺失或系统失效情形的，乙方应在24小时内完成修复。乙方每延迟一天修复，应按照10000元/日标准向甲方支付违约金；违约金不足以弥补实际损失的，乙方还应另行赔偿。因客观原因不能在24小时之内完成修复的，乙方应当在24小时内向甲方书面说明情况，并承诺合理的修复期限。乙方未在24小时内说明情况，或未在承诺期限内完成修复的，每延迟一天，应按照前述标准向甲方支付违约金，并承担赔偿责任。
11.4 乙方应按照甲方相关管理及工作预案的要求储备应急物资，并无条件服从甲方在扫雪防冻、防台防洪防汛、客运高峰期、重要节假日、重点保障任务等非日常管养工作中的调度与管理。
11.5 因乙方原因导致有关部门对甲方实施行政处罚的，甲方有权从应付管养费中按处罚金额的双倍扣减相应款项。
11.6 乙方须按照相关法律法规，按时足额发放工人工资，实行同工同酬，并承担因劳资纠纷产生的一切责任，不得因此影响甲方正常工作。如发生此类问题，甲方有权从应付管养费用中扣除相应款项；同时，每发生一次，乙方应向甲方支付不低于10万元的违约金，甲方可在应付管养费中直接扣除。情节严重的，甲方有权解除本合同。
11.7 乙方对甲方提出的管养需求，响应时间不得超过24小时。
11.8 因乙方原因导致本合同解除的，甲方有权不再支付尚未支付的合同款项，并要求乙方支付10万元违约金；违约金不足以赔偿甲方实际损失的，乙方还应赔偿超出部分的损失。
11.9 乙方在履约期间须落实节水、节电等节能措施。因乙方养护质量不到位导致的能耗损失，由乙方承担。
11.10 任何一方违反本合同约定，除应按照本合同约定承担违约责任外，违约方还应赔偿守约方为实现债权、追究违约责任而支出的全部合理费用，包括但不限于案件受理费、保全申请费、保全担保费、公告费、鉴定费、评估费、拍卖费、公证费、律师费、差旅费、调查取证费、执行费、送达费、通讯费，以及因主张权利而产生的其他必要费用。
11.11 甲方协调或提供给乙方的备勤室、办公室、备件库房等场地，原则上可免费使用。如因政策调整或不可抗力等原因，甲方有权收回所提供场地。乙方须按安全作业要求进行运维管理，自行承担场地维护成本，严禁擅自改变场地用途或进行违规操作。
11.12 乙方须按投标承诺配备常驻现场的人员、机械及车辆。未经甲方许可，项目经理不得变更。如甲方发现乙方未按要求配备人员和车辆设备，视为违约，甲方有权终止合同。如因人员能力不足影响项目质量、进度或安全，乙方须按甲方要求及时更换。
十二、不可抗力事件处理
12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方并寄送有关权威机构出具的证明。
12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
十三、解决争议的方法
13.1 双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成的由甲方住所地人民法院管辖。
十四、合同生效及其它
14.1 本合同经双方加盖单位公章后生效。
14.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。
14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。
  
甲方：（公章）                       乙方：（公章） 
  地址：                               地址： 
  法定代表人或授权代表：               法定代表人或授权代表：
联系电话：                           联系电话：          
                                          
签订日期：




关于南京南站交通枢纽市政设施综合养护服务（代缴公共区域水电费）的补充协议（合同附件）

甲方： 南京市铁路南京南站地区综合管理办公室
乙方：                                   
鉴于乙方承接甲方“南京南站交通枢纽市政设施综合养护服务”项目，并依该服务内容承担 公共区域水电费代缴 任务，经双方协商一致，依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规的规定，就原协议未尽事宜签订本补充协议。
一、协议背景及目的
南京南站地区公共区域的水电费由甲方承担，为保障南京南站地区正常高效运转，现由乙方按月代为支付，以实际年度支付发票与甲方一次性结算。
二、协议内容变更及补充
（一）补充条款
1、公共水电费由乙方先行垫付，按发票据实报销。
2、......
三、协议效力
本协议生效后，即成为原协议不可分割的组成部分，与原协议具有同等法律效力。除本协议中明确修改的条款外，原协议其余部分继续有效。本协议与原协议约定不一致的，以本协议为准。
四、其他约定
1. 本协议一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。
2. 本协议自双方法定代表人或授权代表人签字并加盖公章之日起生效。

甲方（盖章）：                     乙方（盖章）：
法定代表人：                      法定代表人：
或授权代表（签字）：              或授权代表（签字）：

日期：                           日期：

第四章  采购需求
[bookmark: _Toc49090575][bookmark: _Toc26554093]一、项目属性：服务类项目。
二、项目概况
（一）项目背景
南京南站综合交通枢纽区域占地面积2平方公里、总建筑面积45.8万平方米、主站房面积28.15万平方米，2011年6月28日开通运营，是京沪高速铁路五大客运枢纽站之一，也是目前亚洲第一大站。站内集高铁、城际铁路、长途客运、城市轨道交通、公共交通、社会交通为一体，统筹城市配套设施，首次实现铁路和长途客运站在同一立体空间的功能布局。
本项目拟通过政府采购方式确定专业机构，进行南京南站综合交通枢纽区域设施综合管养作业，管养边界为东至双龙大道，西至机场连接线，北至软件大道，南至博爱街。
（二）项目建设遵循标准
遵循国家、行业及地方现行的规范和标准。
三、项目清单
	序号
	分项名称
	数量
	单位
	单价上限
（元）
	产品类型
	所属行业
	属性
	备注

	1
	南京南站地区市政公共设施管理综合养护服务
	三
	年
	/
	主要产品
	其他未列明行业
	服务
	


四、拟采购标的需要满足的技术、商务要求
★（一）技术要求
1.服务范围和工作量（详见附件1）：具体以现场交接为准。
2.服务具体内容至少包括：市政养护包含南站地区市政道路养护，桥梁养护，隧道养护，隧道消防器材、设施的年度检测，与火车站内协调市政综合养护及协调，河道养护，市政设施突击保障等；泵站运维包含南站地区泵站运维管理和养护；景观亮化；绿地养护包含南、北广场养护，区域内行道树、灌木管理，色块、草花布置和养护，重点道路、重点区域养护，草坪养护管理，病虫害防治等；环卫养护工作范围包含道路、桥梁、隧道、广场、落客平台、人行天桥、地下通道、楼梯、出租车场站、公共厕所等设施的日常保洁；各类标志标识、果皮箱、护栏、装饰板、玻璃幕墙、岗亭等设施的外表面、立面及顶面保洁。同时，需与火车站内部保洁作业做好衔接协调。此外，还应全面做好南站地区各类重大活动保障及日常运行保障工作。
3.工器具要求
供应商应根据养护内容配置相应作业车辆。同时根据养护任务配置相应的工具、耗材、劳保用品等。以上所有工器具的性能应能满足开展工作需要，各项费用与能耗费用均包含在投标总价中。
4.养护设施实际位置由采购人指定，供应商不得以任何理由拒绝采购人指派，供应商不服从管理按照合同相关条款处理；
5.供应商须配合采购人高品质城市单元管理和南京市城治委考核要求的相关工作。
6.合同开始执行后，采购人将按照、环卫和绿化管部门要求进行考核，并根据考核得分调整当月养护费用，相关标准详见“附件《检查考核办法》”。市政设施、泵站运维养护、绿化和环卫：各类别考核分别实行累计扣分制，设定每月业绩考核满分为100分。考核检查项目实行累计扣分制，凡是检查考核不符合标准或是发现问题处理不及时，均按采购人发布的考核细则扣分，标准在100分内扣除相应分数，月底剩余总分数即为得分。
7.具体养护标准参照关于做好《南京市南站地区市政设施及配套设备养护标准化手册》、《南京市城市道路设施精细化养护技术指南(2025年修订版)》应用的通知（宁交城路[2025]9号）、关于印发《南京市城市园林绿化维护管理质量验收办法(暂行)》的通知(宁园发[2025]44号)、南京市城市园林绿化规划建设管理技术导则、南京市高品质城市单元管理作业规范与整治标准及相关要求执行，具体参考南京市相关养护行业管理标准。合同履约期间如有新文件或标准颁布，按最新执行。
★（二）商务要求
1.报价要求
（1）报价应包含与本次采购项目有关的所有费用。包含但不限于人员、设备、安装、调试、验收、配套服务等所有含税费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。
（2）供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。
（3）供应商报价除包含招标文件中列明的项目外，还应包括保障服务正常运行应当具有的物资和服务，对服务正常运行应当具有的物资和服务理解不一致的以采购单位理解为准。
2.实施要求
（1）总体要求
①采购人协调或提供备勤室、办公室和备件库房等场地，原则上供应商免费使用，如因政策调整或不可抗力等因素，采购人有权收回所提供的场地。供应商须按安全作业要求进行运维管理，自行承担维护成本，严禁擅自改变用途或进行违规操作。
②日常包干部分费用原则上根据中标金额支付，如该年度实际财政预算调整，则根据实际预算和考核情况支付，相应风险由供应商自行考虑；专项任务的采购内容均为暂估量，项目结算以实际发生为依据，工程量以实际发生额、发生时间、工程签证单以及审计结果为准，采购人有权根据实际需求安排支付合同金额；不可竞争费部分的公共水电费由供应商先行垫付，按发票据实报销。
③采购人如新接收需移交的道路、排水、绿化、环卫等市政设施，在新管养单位确定前供应商有义务协助采购人完成设施接收及过渡期内的养护工作。过渡期的养护费用由双方另行签订补充协议确定（过渡期的养护费应首先以养护清单中的单价或总额价为依据。如果养护清单中未包含适用于过渡期养护内容的单价，则采用养护清单中类似子目的单价作为结算依据。如果不合适，则以相关信息价或市场询价为准。最终的结算价应报业主批准，并经审计审核认可）。如根据行业主管部门和财政部门要求，采购人需核减移交部分市政设施，采购人有权相应调减合同中对应的设施量及养护经费，并依据预算进行调整。因工作内容增加或减少带来相关风险由投标人自行承担。
④供应商在项目中标后，须按采购人要求购买相关保险，上述费用包含在报价中。
⑤为提升城市管理水平智慧化，服务期间，需安排专人负责对接市行业管理平台、智慧南站平台等综合系统，根据采购人要求，报送相关信息数据等内容，相关数据做好保密工作。采购人负责协调对接工作，联系方式详见第一章。
（2）人员要求
①供应商应委派相对固定养护作业团队常驻项目现场，其中明确项目经理一名，且项目经理无在建项目（签订合同时，提供承诺函，格式自拟）。统筹负责项目实施与质量、进度管理等，以及与采购人相关部门工作衔接。其他人员配备数量详见附件，养护人员必须具备养护基本知识，有一定的养护工作经验，不得低于附件的最低配置人数。
②项目团队（项目经理除外）总人数不得少于430人，其中绿化61人、环卫（含司机）226人、市政126人、泵站17人；供应商应在其投标文件中，明确项目团队人员数量（主要人员在《主要人员岗位表》填写明细，其他人员中标后提供人员花名册）如人员无法满足日常养护需要，供应商需按实际需求增加人员；供应商保证应急保障和大中修人员需根据采购人实际需求及时到岗；鼓励使用人工智能设备。
注：供应商在中标结果发布后5个工作日内应提供所有人员花名册、劳动合同（或劳务合同）和社保公积金缴纳证明等材料供采购人核验。
③本项目项目经理及专项负责人工作期间需熟练使用电脑、办公软件、对接南京市智慧平台、长期夜间值班、登高作业及部分特种作业等，项目经理、市政养护、绿化养护和泵站运维（机电）专项负责人年龄55周岁（含）以下。其中：
a、项目经理、市政养护专项负责人同时具有二级及以上注册建造师证书（市政公用工程）和《建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书》(B类)证书（投标时提供证书）；
b、绿化养护专项负责人同时具有《建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书》(B类)证书（投标时提供证书）；
c、泵站运维（机电）专项负责人同时具有二级注册建造师及以上证书（机电工程）和《建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书》(B类)证书（投标时提供证书）。
项目中标后，市政养护专项技术人员中至少配备1个在岗人员持有消防职业技能证书、泵站运维专项技术人员中至少配备1个在岗人员持有高压电工证，且同一人不可重复任职，经采购人审核后方可上岗。
④安全专项负责人2名，具有《建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书》(C类)证书（投标时提供证书）；
⑤投标时按照附件“《人员（最低配置）配备表》”响应人员数量，不得低于附件的最低配置人数。
（3）验收要求
符合国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。
3.付款条件
（1）以第三章合同文本内容为准。
（2）合同履约期间，如遇最低工资、社保和公积金等政策调整，按以下第（1）种方式处理：
①由供应商承担。
    ②供应商可以与采购人协商，由采购人按协商意见承担相关费用。
4.交付时间及地点
（1）服务时间：合同生效之日起三年，合同一年一签，每年服务期满，采购人有权根据预算调整或考核情况决定继续履行合同（可能根据预算调整压缩合同金额）或终止合同。
（2）服务地点：采购人指定地点。
5.履约保证金
以第三章合同文本内容为准。
[bookmark: OLE_LINK1]6.其他要求
招标文件中要求提供证明材料的，签订合同时供应商应按招标文件要求和投标文件响应内容提供相应证明材料原件供采购人核验。供应商未按招标文件要求和投标文件响应内容提供或者提供的证明材料不符合招标文件要求的，视为提供虚假材料谋取中标，采购人将取消其中标资格。
招标文件评标方法与评标标准中涉及的相关证明材料，应在投标文件中提供，由评审委员会在评审现场予以确认，否则无法得到相应分值。签订合同时供应商应按采购人要求提供上述证明材料原件供采购人核验。


附件：
[bookmark: _Toc120614281]1.《工作量清单》
2.《人员（最低配置）配备表》
3.《检查考核办法》
4.《主要人员岗位表》


























第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法
采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按“评标标准-2.服务”得分由高到低顺序排列。在投标文件满足招标文件全部实质性要求的供应商中，按照评审得分由高到低选取3名中标候选人。
二、小微企业价格扣除
1.本项目服务全部由小微企业承接的，对报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
2.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利性单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受价格扣除。
三、评标标准
	序号
	评审因素
	评审细则
	分值
	类型

	1.价格

	1.1
	价格分
	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×价格分值（小数点保留两位）
	10
	价格分

	2.服务

	2.1
	路桥隧维护方案
	根据本项目采购需求及相关要求编制材料，内容包含：1.市政道桥运维；2.站内设施运维。以上每项内容逐项评分：
方案内容完整、科学合理、具备一定的可操作性，且专门针对本项目，契合采购需求视为符合；方案内容属于通用类，非专门针对本项目，部分契合采购需求视为部分符合；方案内容非专门针对本项目，脱离采购需求视为不符合。
上述每项内容符合得3分；部分符合得1分；不符合或不提供不得分。
	6
	主观分

	2.2
	排水设施方案
	根据本项目采购需求及相关要求编制方案，内容包含：1.排水、河道养护；2.泵站运维。以上每项内容逐项评分：
方案内容完整、科学合理、具备一定的可操作性，且专门针对本项目，契合采购需求视为符合；方案内容属于通用类，非专门针对本项目，部分契合采购需求视为部分符合；方案内容非专门针对本项目，脱离采购需求视为不符合。
上述每项内容符合得3分；部分符合得1分；不符合或不提供不得分。
	6
	主观分

	2.3
	环卫管养方案
	根据本项目采购需求及相关要求编制方案，内容包含：1.保洁人员和设施管理；2.机械化作业管理；3.高品质单元创建及智能化管理体系。以上每项内容逐项评分：
方案内容完整、科学合理、具备一定的可操作性，且专门针对本项目，契合采购需求视为符合；方案内容属于通用类，非专门针对本项目，部分契合采购需求视为部分符合；方案内容非专门针对本项目，脱离采购需求视为不符合。
上述每项内容符合得2分；部分符合得1分；不符合或不提供不得分。
	6
	主观分

	2.4
	绿化养护方案
	根据本项目采购需求及相关要求编制方案，内容包含：1.绿化品类养护方案；2.绿化设施养护方案；3.养护存在的问题及提升措施。以上每项内容逐项评分：
方案内容完整、科学合理、具备一定的可操作性，且专门针对本项目，契合采购需求视为符合；方案内容属于通用类，非专门针对本项目，部分契合采购需求视为部分符合；方案内容非专门针对本项目，脱离采购需求视为不符合。
上述每项内容符合得2分；部分符合得1分；不符合或不提供不得分。
	6
	主观分

	2.5
	重大节假日和重要活动保障方案
	根据本项目采购需求及相关要求编制方案，内容包含：1.重大节日及重要活动保障；2.文明城市创建工作实施及卫生城市创建保障。以上每项内容逐项评分：
方案内容完整、科学合理、具备一定的可操作性，且专门针对本项目，契合采购需求视为符合；方案内容属于通用类，非专门针对本项目，部分契合采购需求视为部分符合；方案内容非专门针对本项目，脱离采购需求视为不符合。
上述每项内容符合得4分；部分符合得2分；不符合或不提供不得分。
	8
	主观分

	2.6
	险灾预防与响应方案
	根据本项目采购需求及相关要求编制方案，内容包含：1.防汛防台、抗旱、扫雪防冻保障；2.设施养护应急处置方案。以上每项内容逐项评分：
方案内容完整、科学合理、具备一定的可操作性，且专门针对本项目，契合采购需求视为符合；方案内容属于通用类，非专门针对本项目，部分契合采购需求视为部分符合；方案内容非专门针对本项目，脱离采购需求视为不符合。
上述每项内容符合得4分；部分符合得2分；不符合或不提供不得分。
	8
	主观分

	2.7
	城市治理考核管理措施
	根据本项目采购需求及相关要求编制方案，内容包含：1.动态管理；2.日常保障。以上每项内容逐项评分：
方案内容完整、科学合理、具备一定的可操作性，且专门针对本项目，契合采购需求视为符合；方案内容属于通用类，非专门针对本项目，部分契合采购需求视为部分符合；方案内容非专门针对本项目，脱离采购需求视为不符合。
上述每项内容符合得3分；部分符合得1分；不符合或不提供不得分。
	6
	主观分

	2.8
	安全生产方案
	根据本项目采购需求及相关要求编制方案，内容包含：1.企业安全生产制度、责任主体、风险管控；2.隐患治理及企业内部安全培训。以上每项内容逐项评分：
方案内容完整、科学合理、具备一定的可操作性，且专门针对本项目，契合采购需求视为符合；方案内容属于通用类，非专门针对本项目，部分契合采购需求视为部分符合；方案内容非专门针对本项目，脱离采购需求视为不符合。
上述每项内容符合得3分；部分符合得1分；不符合或不提供不得分。
	6
	主观分

	2.9
	路桥隧灭火救援疏散方案
	根据本项目采购需求及相关要求编制方案，内容包含：1.火灾消除、车辆及人员疏散、伤员救治；2.配合主管部门恢复交通秩序。以上每项内容逐项评分：
方案内容完整、科学合理、具备一定的可操作性，且专门针对本项目，契合采购需求视为符合；方案内容属于通用类，非专门针对本项目，部分契合采购需求视为部分符合；方案内容非专门针对本项目，脱离采购需求视为不符合。
上述每项内容符合得3分；部分符合得1分；不符合或不提供不得分。
	6
	主观分

	3.业绩

	3.1
	投标人业绩
	1、 投标人提供2023年1月1日（含）以来，承接的类似综合管养项目：
（1）服务内容同时包含市政道路、排水设施(含泵站和雨水)、绿化养护、环卫保洁（或道路保洁）四项服务内容（服务内容缺项不得分），每提供1个业绩得3分，最多3分；
（2）服务内容包含市政道路、排水设施(含泵站和雨水)、绿化养护、环卫保洁（或道路保洁）中任意两项内容的，每提供1个业绩得1分，最多3分；
注：上述业绩（1）（2）不可兼得，最多3分。
2、投标人提供2023年1月1日（含）以来类似市政设施维护服务或施工项目业绩，每提供1个业绩得2分，最多得2分。
注：业绩1、2时间以合同签订时间为准，上述业绩不可重复计分，提供中标通知书（或成交结果通知书）、有效合同及合同履约期间的任意一张发票或银行回单（任意一联发票或回单均可）。若上述证明材料不能体现上述要素，须同时提供业主单位出具的相关证明材料，否则不得分。
	5
	客观分

	4.履约能力

	4.1
	履约能力1
	投标人拟投入本项目的项目经理：
（1）具有建设工程类高级及以上职称证书，得2分。
（2）具有建设工程类中级职称证书，得1分。
（3）其他不得分。
备注：以最高分计，不可兼得。提供人员证书及投标人为其缴纳的2026年1月以来任意一个月的社保证明材料，缺一不可。
	2
	客观分

	4.2
	履约能力2
	1、投标人拟投入本项目的绿化专项负责人具有园林类工程师及以上技术职称证书，得1分。
2、投标人拟投入本项目的其他人员（项目经理除外）：
（1）具有建设工程类高级及以上职称证书，得1分。
（2）具有建设工程类中级职称证书，得0.5分。
（3）其他不得分。
最多得2分，以最高分计，不可兼得。
备注：
（1）同一人员不可重复任职，提供主要人员岗位表（评标办法中提及的人员，格式见附件）、人员证书及投标人为其缴纳的2026年1月以来任意一个月的社保证明材料，缺一不可。
（2）若职称证书不能反映相关专业的，需提交毕业证等相关证明材料体现。
	3
	客观分

	4.3
	履约能力3
	投标人拟投入本项目的车辆：
1、洗扫车≥15台，单车总质量≥10吨，至少含单车总质量≥25吨1台，单车总质量≥18吨2台，全部满足要求得5分，缺项或未提供不得分；
2、高压清洗车≥4台，单车总质量≥15吨；洒水车≥6台，单车总质量≥15吨；全部满足要求得2分，缺项或未提供不得分；
3、管道疏通车≥1台，单车总质量≥7吨；吸污车≥1台，单车总质量≥16吨；全部满足要求得4分，缺项或未提供不得分；
4、抑尘车≥2台，单车总质量≥16吨；护栏清洗车≥1台，单车总质量≥7吨；垃圾压缩车≥2台，单车总质量≥7吨；全部满足要求得4分，缺项或未提供不得分；
5、路面养护车≥3台，单车总质量≤4吨；巡查皮卡车≥2台，轻型货车；全部满足要求得3分，缺项或未提供不得分；
6、绿化修剪登高车≥1台，单车总质量≥5吨，全部满足要求得2分，缺项或未提供不得分。
上述车辆每一项若有租赁得该项一半分值。
注：
（1）上述车辆若为自有：提供有效期内车辆行驶证（含车辆登记照片）、车辆购买发票、车辆登记证书和交强险证明（发票抬头和行驶证单位名称需与投标人名称一致）；若为租赁：提供租赁合同、有效期内车辆行驶证（含车辆登记照片）、车辆发票、车辆登记证书和交强险证明（租赁合同乙方需与投标人名称一致，租赁合同有效期须覆盖合同养护期限）。
（2）行驶证或发票上车辆名称无需与评分标准给定名称完全一致，但功能需相同；如提供的车辆名称与评分标准给定名称不同时，应提供功能说明，相应功能应符合采购要求，否则不得分。
（3）供应商在项目中标后，车辆须在一周内进场（采购人指定地点），相关要求不低于投标响应内容，并经采购人验收合格。
	20
	客观分

	4.4
	履约能力4
	投标人拟投入本项目的设备：
1、挖掘机≥1台、装载机≥1台、铣刨机≥1台、平地机≥1台，全部满足要求得0.5分，缺项或未提供不得分；
2、发电机≥4台、割草机≥12台、草坪机≥12台、绿篱机≥10台、高杆油锯≥7把，全部满足要求得0.5分，缺项或未提供不得分；
3、融雪撒布机≥3台、雪铲≥2台，满足要求得0.5分；
4、洗地机≥2台、深度石材清洗设备≥2台(具有广场大理石表里层日常清污能力)，全部满足要求得0.5分，缺项或未提供不得分。
上述设备每一项若为租赁得该项一半分值。
注：
（1）上述设备若为自有：提供设备购买发票；若为租赁：提供租赁合同及购买发票（租赁合同乙方需与投标人名称一致，租赁合同有效期须覆盖合同养护期限）。
（2）发票上设备名称无需与评分标准给定名称完全一致，但功能需相同；如提供的设备名称与评分标准给定名称不同时，应提供功能说明，相应功能应符合采购要求，否则不得分。
（3）供应商在项目中标后，设备须在一周内进场（采购人指定地点），相关要求不低于投标响应内容，并经采购人验收合格。
	2
	客观分

	合计
	
	100分
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项 目 名 称：                   
项 目 编 号：                   
      投标人名称 ：（加盖电子公章）   
      日      期 ：                   



   一、信用承诺函
二、法定代表人授权委托书
三、投标函
四、开标一览表
五、投标分项报价表
六、技术要求响应及偏离表
七、商务要求响应及偏离表
八、中小企业声明函（如有）
九、残疾人福利性单位声明函（如有）
十、联合体协议（如有）
十一、分包情况说明及分包意向协议（如有）
















一、信用承诺函
信用承诺函
我公司（单位）                             （投标人名称）郑重承诺，我公司（单位）符合下列要求：
（一）具有独立承担民事责任的能力；
（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（六）我公司（单位）已知晓：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；
（七）未参加此项目的整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。
如果我公司（单位）中标，将在中标结果公示后七个工作日内向采购人提供下列材料核验：
1.营业执照副本或事业单位法人登记证书或其他证明材料；
2.参加本次政府采购活动前一年的经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织提供）或其他证明材料；
3.履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；
4.参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。
我公司（单位）对上述承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。


投标人名称：（加盖电子公章）
日  期：


二、法定代表人授权委托书
法定代表人授权委托书

本人    （姓名）系            （投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现代表我单位授权委托    （姓名，职务）为我方合法代理人参加     （项目编号）      （项目名称）的政府采购活动，由其代表我方办理上述项目在投标、开标、澄清确认过程中的相关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。
代理人无转委托权。
投标人名称（加盖公章）：________________
法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：________________
代理人（签字或签章）：________________ 
日期：_____年______月______日
附：法定代表人（单位负责人）及代理人有效身份证明文件


说明：
1.若投标人为事业单位或其他组织或分支机构（仅限招标文件注明允许分支机构投标情形），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。
2.当代理人为法定代表人（或上述情况的单位负责人）时，代理人相关内容填报为法定代表人（或上述情况的单位负责人）信息，“代理人（签字或盖章）”处可不用再重复签字或盖章。
3.投标人为自然人的，可不提供本《法定代表人授权委托书》。
4.投标人应同时提供法定代表人（单位负责人）及代理人的身份证或护照等有效身份证明文件（彩色复印件或者彩色扫描件）。提供身份证的，应同时提供身份证双面。
5.未按招标文件要求和格式提供《法定代表人授权委托书》的，将作为无效投标处理。

三、投标函
投标函
致：                    （采购人名称）
根据贵方            （项目编号）                （项目名称）的招标文件，我方正式提交投标函，并宣布同意如下内容：
1.按招标文件规定的各项要求，向贵方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付贵方验收、使用。
7.我方为：¨大型企业 ¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业（在对应¨内打“√”）
8.我方为：¨民营企业 ¨非民营企业 ¨事业单位或其他组织（在对应¨内打“√”）              
9.我方与本次投标有关信息
地  址：
邮  编：
电  话：
传  真：
开户行：
账  号：
投标人名称：（加盖电子公章）
日  期：



四、开标一览表
开标一览表
投标人名称：（加盖电子公章）
项目名称：
项目编号：                                   采购包号：
	投标总报价（三年）

	小写（元）：                             



                                              日  期：






















5、 投标分项报价表
	投标分项报价表
投标人名称：（加盖电子公章）
项目名称：
项目编号：                                   采购包号：

	养护服务清单说明

	1、养护服务清单应与采购文件等文件结合起来查阅与理解。

	2、养护服务清单中所列须求数量是估算的预计数量，仅作为采购的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。

	3、除非合同另有规定，养护服务清单中有标价的单价和总额价均已包含了为实施和完成合同所需的劳务、材料、机械、质检（自检）、安装、缺陷修复、管理、保险、税费、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。

	4、养护服务清单中的每一个细目都需填入单价。对于没有填入单价或合价的细目，其费用应视为已包括在养护服务清单的其他单价或合价中，报价人必须按采购人指令完成养护服务清单中未填入单价或合价的项目细目，但不能得到结算与支付。

	5、符合合同条款规定的全部费用应认为已被计入有标价的养护服务清单所列各细目之中，未列细目不予计量的工作，其费用应视为已分摊在本合同的有关细目的单价或合价之中。

	6、最高投标限价（含单价最高限价）作为养护报价的最高限价，报价人报价不得超出最高投标限价（含单价最高限价），如超出，作废标处理。

	7、养护服务清单中所列清单量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除报价人按规定的标准完成任务和修复缺陷的责任。

	8、养护服务清单中各项金额均以人民币（元）结算。


 
	养护服务清单汇总表

	项目名称：南京南站交通枢纽市政设施综合养护服务
	货币单位：人民币元

	序号
	名称
	费用
	备注

	1
	日常包干
	 
	 

	2
	专项维修
	 
	 

	3
	一年投标总价（=1+2）
	 
	 

	4
	三年投标总价
	 
	 


 
	日常包干清单

	项目名称：南京南站交通枢纽市政设施综合养护服务
	 
	 
	货币单位：人民币元

	编号
	子目名称
	单位
	数量
	单价
	合价
	单价最高限价
	备注

	一
	绿化设施养护
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	行道树
	元/年·株
	3546.00 
	 
	 
	44.29 
	 

	2
	绿地维护
	元/年·m2
	337135.79 
	 
	 
	7.37 
	 

	3
	高架花卉挂箱
	元/年·盆
	5022.00 
	 
	 
	93.02 
	 

	4
	市民广场(北广场)
	元/年·m2
	96000.00 
	 
	 
	19.49 
	 

	5
	市民广场(南广场)
	元/年·m2
	46570.00 
	 
	 
	19.49 
	 

	6
	花境
	元/年·m2
	3554.06 
	 
	 
	351.69 
	含主材.草花每年更换6次

	7
	一、二年生地栽草花
	元/年·m2
	173.47 
	 
	 
	924.84 
	含主材.草花每年更换6次

	8
	墙面绿化（攀爬型植物墙（观花））
	元/年·m
	911.56 
	 
	 
	44.29 
	含主材.花卉墙每年更换6次

	9
	绿雕、墙面绿化和容器花箱
	元/年·项
	1.00 
	 
	 
	988592.15 
	 

	二
	市政设施养护
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	车行道
	元/年·m2
	485776.00 
	 
	 
	7.93 
	 

	2
	人行道
	元/年·m2
	175664.00 
	 
	 
	4.25 
	 

	3
	挡土墙
	元/年·m2
	16700.00 
	 
	 
	6.00 
	 

	4
	声屏障
	元/年·m2
	600.00 
	 
	 
	9.97 
	 

	5
	路名牌
	元/年·个
	155.00 
	 
	 
	31.18 
	 

	6
	钢筋混凝土桥
	元/年·m2
	122400.00 
	 
	 
	48.53 
	 

	7
	双龙街隧道
	元/年·座
	1.00 
	 
	 
	3437148.60 
	 

	8
	涵洞
	元/年·m2
	34000.00 
	 
	 
	18.60 
	 

	9
	人行天桥
	元/年·m2
	2440.00 
	 
	 
	51.91 
	 

	10
	车行道隔离栏
	元/年·m
	5665.00 
	 
	 
	9.57 
	 

	11
	护栏
	元/年·m
	5373.00 
	 
	 
	3.80 
	 

	12
	地下通道
	元/年·座
	1.00 
	 
	 
	383578.70 
	 

	13
	地面出租车场站
	元/年·座
	1.00 
	 
	 
	361875.05 
	 

	14
	地下出租车场站
	元/年·座
	1.00 
	 
	 
	420342.01 
	 

	15
	雨水管道(D600以下)
	元/年·m
	35692.10 
	 
	 
	41.02 
	 

	16
	雨水管道(D600-D1000)
	元/年·m
	13876.40 
	 
	 
	40.98 
	 

	17
	雨水管道(D1000-D1500)
	元/年·m
	10482.80 
	 
	 
	33.50 
	 

	18
	雨水管道(D1500以上)
	元/年·m
	331.70 
	 
	 
	30.07 
	 

	19
	雨水泵站（1m³~10m³）
	元/年·座
	3.00 
	 
	 
	628608.41 
	 

	20
	雨水泵站（10m³~20m³）
	元/年·座
	1.00 
	 
	 
	861147.46 
	 

	21
	河面保洁（二类）
	元/年·m2
	52246.60 
	 
	 
	3.14 
	 

	22
	河岸保洁（二类）
	元/年·m2
	45647.40 
	 
	 
	7.26 
	 

	23
	绿地养护
	元/年·m2
	35900.00 
	 
	 
	7.37 
	 

	24
	河道巡查
	元/年·km
	3.00 
	 
	 
	2789.23 
	 

	25
	硬质驳岸
	元/年·m2
	23496.20 
	 
	 
	6.00 
	 

	26
	标警示牌
	元/年·块
	30.00 
	 
	 
	31.18 
	 

	27
	硬化面积（人行道）
	元/年·m2
	9747.70 
	 
	 
	4.25 
	 

	28
	栏杆维护
	元/年·m
	4453.00 
	 
	 
	9.57 
	 

	29
	河面垃圾外运
	元/年·m2
	52246.60 
	 
	 
	0.14 
	 

	30
	闸门（机械启动）
	元/年·座
	1.00 
	 
	 
	36497.56 
	 

	31
	拦污栅
	元/年·座
	2.00 
	 
	 
	22589.51 
	 

	三
	环卫设施养护
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	一级道路保洁
	元/年·m2
	384632.48 
	 
	 
	19.13 
	 

	2
	二级道路保洁
	元/年·m2
	211780.00 
	 
	 
	17.00 
	 

	3
	三级道路保洁
	元/年·m2
	238167.90 
	 
	 
	11.35 
	 

	4
	街巷
	元/年·m2
	21000.00 
	 
	 
	9.07 
	 

	5
	公厕维护（一类B）
	元/年·座
	1.00 
	 
	 
	372682.58 
	 

	6
	公厕维护（一类C）
	元/年·座
	4.00 
	 
	 
	252825.31 
	 

	7
	公厕维护（二类B）
	元/年·座
	2.00 
	 
	 
	287108.21 
	 

	8
	公厕维护（二类C）
	元/年·座
	2.00 
	 
	 
	162910.21 
	 

	9
	人行天桥
	元/年·个
	7.00 
	 
	 
	17362.92 
	 

	10
	公厕粪便运输
	元/年·项
	1.00 
	 
	 
	31979.66 
	 

	11
	公厕污水提升泵
	元/年·座
	3.00 
	 
	 
	84156.99 
	 

	四
	亮化
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	投光灯
	元/年·套
	211.00 
	 
	 
	131.73
	18W LED 3000K 220V

	2
	抱树灯
	元/年·套
	58.00 
	 
	 
	131.73
	48W LED 3000K 24V

	3
	照树灯
	元/年·套
	240.00 
	 
	 
	131.73
	36W LED 3000K 220V

	4
	智能亮化灯具
	元/年·套
	148.00 
	 
	 
	131.73
	1.名称：户外 LED 点光源
2.规格：5W-DMX512全彩尺寸100mm

	5
	LED射灯
	元/年·套
	228.00 
	 
	 
	131.73
	10W

	6
	条形洗墙灯 0.3 米
	元/年·套
	1000.00 
	 
	 
	131.73
	12W LED 3000K 24V

	7
	洗墙灯
	元/年·套
	2523.00 
	 
	 
	131.73
	24W LED 3000K 220V

	8
	洗墙灯
	元/年·套
	400.00 
	 
	 
	131.73
	48W LED 3000K 220V

	9
	报警灯
	元/年·套
	4.00 
	 
	 
	131.73
	高1.8米

	10
	报闪灯
	元/年·套
	2.00 
	 
	 
	131.73
	高1.8米

	11
	互动投影灯
	元/年·套
	16.00 
	 
	 
	131.73
	PT-SMZ66C

	12
	麦穗灯
	元/年·套
	18.00 
	 
	 
	131.73
	9W

	13
	伞灯
	元/年·套
	11.00 
	 
	 
	131.73
	 

	14
	中国结灯
	元/年·套
	132.00 
	 
	 
	131.73
	0.45*0.45m

	15
	车道灯箱
	元/年·个
	9.00 
	 
	 
	47.65
	1.2*0.4m

	16
	吊顶灯箱
	元/年·个
	16.00 
	 
	 
	47.65
	6*1.2m

	17
	吊顶灯箱
	元/年·个
	4.00 
	 
	 
	47.65
	3.5*0.3m

	18
	落地灯箱
	元/年·个
	4.00 
	 
	 
	47.65
	1.4*2.5m

	19
	落地灯箱
	元/年·个
	2.00 
	 
	 
	47.65
	1.4*2.8m

	20
	落地灯箱
	元/年·个
	3.00 
	 
	 
	47.65
	50W

	21
	落地灯箱
	元/年·个
	4.00 
	 
	 
	47.65
	1.5*1m

	22
	落地灯箱
	元/年·个
	48.00 
	 
	 
	47.65
	4*1m

	23
	落地灯箱
	元/年·个
	1.00 
	 
	 
	47.65
	0.8*2.5m

	24
	落地灯箱
	元/年·个
	4.00 
	 
	 
	47.65
	1*2.1m

	25
	门头灯箱
	元/年·个
	5.00 
	 
	 
	47.65
	6*0.3m

	26
	门头灯箱
	元/年·个
	8.00 
	 
	 
	47.65
	2.5*0.4m

	27
	门头灯箱
	元/年·个
	2.00 
	 
	 
	47.65
	4*0.4m

	28
	门头灯箱
	元/年·个
	5.00 
	 
	 
	47.65
	1.8*0.3m

	29
	门头灯箱
	元/年·个
	12.00 
	 
	 
	47.65
	3*0.4m

	30
	门头灯箱
	元/年·个
	3.00 
	 
	 
	47.65
	1.2*0.3m

	31
	门头灯箱
	元/年·个
	2.00 
	 
	 
	47.65
	3.5*0.4m

	32
	墙壁灯箱
	元/年·个
	2.00 
	 
	 
	47.65
	3*1.5m

	33
	三角形灯箱
	元/年·个
	12.00 
	 
	 
	47.65
	0.5*0.4m

	34
	三角形灯箱
	元/年·个
	4.00 
	 
	 
	47.65
	0.5*1.2m

	35
	行人上客区过道灯箱
	元/年·个
	1.00 
	 
	 
	47.65
	3.5*0.6m

	36
	出租车指示牌
	元/年·m2
	4.00 
	 
	 
	47.65
	4.5*1m

	37
	配电箱 1AL1
	元/年·台
	8.00 
	 
	 
	1839.85
	1.304不锈钢400*600*180mm
2.防护等级：IP5

	38
	电力电缆
	元/年·m
	153.25 
	 
	 
	1.27
	YJV-4*10

	39
	电力电缆
	元/年·m
	9758.10 
	 
	 
	1.27
	YJV-5*4

	小计
	 
	 
	 
	 
	 
	 


 
	专项维修清单

	项目名称：南京南站交通枢纽市政设施综合养护服务
	货币单位：人民币元

	编号
	子目名称
	子目特征
	单位
	数量
	单价
	合价
	单价最高限价

	一、土方开挖及回填
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	土方开挖
	1、人工土方开挖
	m3
	20.00 
	 
	 
	36.32 

	1.2
	拆除路面基层
	1、拆除路面基层
2、含机械进出场费等
	m3
	50.00 
	 
	 
	100.29 

	1.3
	沥青路面铣刨
	1、路面铣刨
2、含机械进出场费等
	m3
	10.00 
	 
	 
	121.59 

	1.4
	余方弃置
	1.废弃料品种:表土、不可利用土方、石方、建筑垃圾、淤泥、废弃物等
2.含运输、消纳、保洁等相关一切费用
3.运距:投标人自行考虑
	m3
	100.00 
	 
	 
	129.48 

	1.5
	土方回填
	1、土方回填并夯实
2、含土源费
	m3
	100.00 
	 
	 
	42.67 

	二、路面维修 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1
	碎石垫层
	铺设碎石垫层
	m3
	100.00 
	 
	 
	399.64 

	2.2
	铺设5%水稳
	水泥稳定碎石层铺设.含机械进出场及清扫。
	m3
	50.00 
	 
	 
	430.93 

	2.3
	封层
	改性乳化沥青
	m2
	100.00 
	 
	 
	14.48 

	2.4
	铺设厚4cm细粒式沥青混凝土（SBS改性沥青、玄武岩）
	沥青混凝土铺设.含机械进出场及清扫。
	m2
	200.00 
	 
	 
	76.32 

	2.5
	粘层
	改性乳化沥青
	m2
	200.00 
	 
	 
	3.91 

	2.6
	铺设厚6cm中粒式沥青混凝土（石油沥青、石灰岩）
	沥青混凝土铺设.含机械进出场及清扫。
	m2
	200.00 
	 
	 
	80.93 

	2.7
	摊铺高模量沥青
	1、粗粒式HMAC-25(SBS改性沥青、石灰岩)
2、含机械进出场费、拌和、运输、摊铺等
	m3
	400.00 
	 
	 
	1555.61 

	2.8
	车行道摊铺半柔性沥青
	1、半柔性沥青(SBS改性沥青、玄武岩)
2、含机械进出场费、拌和、运输、摊铺等
	m3
	80.00 
	 
	 
	1948.58 

	2.9
	C30预制混凝土侧石（750*125*275mm）
	含混凝土垫层及靠背
	m
	240.00 
	 
	 
	76.05 

	2.10 
	混凝土浇筑
	C30混凝土的浇筑、振捣、养护。
	m3
	105.00 
	 
	 
	613.14 

	2.11
	砖砌围墙基础
	砖砌24墙基础
	m3
	100.00 
	 
	 
	597.03 

	2.12
	砖砌围墙
	砖砌24墙
	m3
	30.00 
	 
	 
	648.75 

	2.13
	砂浆抹面（厚3cm）
	采用水泥砂浆对墙面或地面进行抹灰找平。
	m2
	120.00 
	 
	 
	32.68 

	2.14
	大理石拆除
	厚2cm大理石拆除及清运。
	m2
	65.00 
	 
	 
	61.35 

	2.15
	大理石铺贴（厚2cm）
	大理石铺贴.含砂浆结合层。
	m2
	65.00 
	 
	 
	283.23 

	2.16
	干挂大理石（厚2cm）
	景观大理石安装.含砂浆结合层。
	m2
	200.00 
	 
	 
	351.14 

	2.17
	地面贴瓷砖
	地面粘贴地砖.含砂浆结合层。
	m2
	60.00 
	 
	 
	250.34 

	2.18
	砌筑大理石树池（1500*1500mm）
	大理石100*200mm.含原树池拆除。
	个
	120.00 
	 
	 
	231.91 

	2.19
	拆除侧石
	1、拆除侧石
	m
	30.00 
	 
	 
	5.03 

	2.20 
	拆除平石
	1、拆除侧石
	m
	30.00 
	 
	 
	2.53 

	2.21
	拆除挡墙陶土板
	1、拆除挡墙陶土板
	m2
	30.00 
	 
	 
	20.14 

	2.22
	路床整形
	1、路床整形
	m2
	40.00 
	 
	 
	2.14 

	2.23
	透水沥青混凝土
	1、厚9cm
	m2
	60.00 
	 
	 
	151.93 

	2.24
	挡墙陶土板恢复
	1、挡墙陶土板恢复
	m2
	30.00 
	 
	 
	604.24 

	2.25
	安砌侧平石
	1、混凝土平石12.5*30*75cm
2、含混凝土基础、砂浆勾缝
	m
	30.00 
	 
	 
	71.76 

	2.26
	块石砌体拆除
	1、拆除浆砌块石挡墙
	m3
	700.00 
	 
	 
	122.10 

	2.27
	砖砌体拆除
	1、拆除砖砌体
	m3
	50.00 
	 
	 
	78.89 

	2.28
	混凝土挡墙墙身
	1、C30混凝土挡墙
2、含沉降观测钉、φ80排水孔@2000、塑料盲沟、450g/m2无纺土工布、袋装碎石反滤层、450g/m2无纺土工布
3、含底板表面清理、凿毛
	m3
	400.00 
	 
	 
	866.06 

	2.29
	仿木栏杆高1.2m
	1、仿木栏杆
	m
	100.00 
	 
	 
	302.12 

	2.30 
	人行道块料铺设
	1、600*400*30mm厚荔枝面芝麻灰花岗岩踏面
2、30mm厚1：3水泥砂浆
	m2
	200.00 
	 
	 
	303.95 

	三、给、排水
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1
	110mmPVC排水管安装
	含旧管拆除.混凝土切缝、拆除混凝土、沟槽土方开挖、混凝土路面恢复、回填、清理及运输。
	m
	40.00 
	 
	 
	115.38 

	3.2
	排水管（DN300mmHDPE双壁波纹管）
	含混凝土切缝、拆除混凝土、沟槽土方开挖、旧管拆除、管道安装、混凝土路面恢复、回填、清理及运输。
	m
	20.00 
	 
	 
	349.78 

	3.3
	PPR32给水管安装
	含旧管拆除.混凝土切缝、拆除混凝土、沟槽土方开挖、混凝土路面恢复、回填、清理及运输。
	m
	40.00 
	 
	 
	93.68 

	3.4
	304不锈钢盖板300*600mm
	室内带不锈钢盖板的明沟开挖、回填、清理、废弃物外运、砌筑、安装。
	m
	50.00 
	 
	 
	108.75 

	3.5
	更换五防井盖
	1.更换基座及五防井圈、井盖（含防坠网更换）
2.井周C30快干混凝土加固（含双层钢筋）
3.含原井圈、井盖的拆除、切缝、废弃物的清理及运输等
	个
	4.00 
	 
	 
	4642.09 

	3.6
	新建双篦雨水口
	1.砖砌双篦雨水口
2.含雨水口土方开挖及回填水稳碎石、横梁、D400（750*450）国标球墨铸铁雨水蓖子、废弃物的清理及运输等
	座
	7.00 
	 
	 
	1699.19 

	3.7
	潜水轴流泵（250KW）
	1.更换机械密封.更换钢丝绳.更换电缆密封圈
	台
	1.00 
	 
	 
	56607.09 

	3.8
	潜水排污泵（90KW）
	1.更换机械密封.更换钢丝绳.更换电缆密封圈
	台
	1.00 
	 
	 
	34364.05 

	3.9
	潜水排污泵（75KW）
	1.更换机械密封.更换钢丝绳.更换电缆密封圈
	台
	1.00 
	 
	 
	34364.05 

	3.10 
	潜水排污泵（55KW）
	1.更换机械密封.更换钢丝绳.更换电缆密封圈
	台
	1.00 
	 
	 
	34364.05 

	3.11
	潜水排污泵（37KW）
	1.更换机械密封.更换钢丝绳.更换电缆密封圈
	台
	1.00 
	 
	 
	34364.05 

	3.12
	回转式机械格栅
	1、回转式机械格栅维修
	台
	1.00 
	 
	 
	25757.32 

	3.13
	启闭机
	1、启闭机维修
	台
	2.00 
	 
	 
	21217.06 

	3.14
	启闭机丝杠
	1、启闭机大保养.混凝土底座破除重新浇筑.对1根弯曲丝杠跟换。
	台
	5.00 
	 
	 
	8125.35 

	3.15
	水泵控制柜
	1、水泵控制柜维修
	台
	2.00 
	 
	 
	18316.44 

	3.16
	启闭机控制柜
	1、启闭机控制柜维修
	台
	2.00 
	 
	 
	10259.99 

	3.17
	断路器
	1、断路器维修
	台
	1.00 
	 
	 
	16181.85 

	3.18
	电动铸铁闸门
	1.电动铸铁闸门维修
	套
	2.00 
	 
	 
	99337.84 

	3.19
	电动葫芦更换
	1.电动葫芦更换维修
	套
	1.00 
	 
	 
	23042.07 

	3.20 
	横截沟盖板安装
	1.球墨铸铁V型速流一体排水沟300型；
	m
	100.00 
	 
	 
	1948.77 

	3.21
	屋面防水修复
	1.铝板雨棚，宽80cm；
2.3排镀锌角铁龙骨.角铁支撑与建筑结构连接固定；
	m2
	100.00 
	 
	 
	407.45 

	3.22
	泵站前池淤泥清理
	1、泵站前池淤泥清理
2、运距:自行勘察综合考虑
3、包括保洁、消纳等一切费用
	m3
	500.00 
	 
	 
	189.58 

	四、房屋修缮
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.1
	维修清洗空调
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.2
	清洗空调
	 
	台
	45.00 
	 
	 
	302.12 

	4.3
	柜机充装氟利昂
	 
	台
	45.00 
	 
	 
	291.83 

	4.4
	更换压缩机
	 
	台
	10.00 
	 
	 
	704.93 

	4.5
	更换主板
	 
	台
	10.00 
	 
	 
	522.68 

	4.6
	整体更换空调
	更换1.5P壁挂式空调.含拆旧、安装、调试。
	台
	3.00 
	 
	 
	2396.79 

	4.8
	更换门锁（含门把手）
	拆除与更换，含主材、辅材及人工
	个
	45.00 
	 
	 
	174.23 

	4.9
	更换单热水龙头
	拆除与更换.含主材、辅材（含软管更换）及人工
	个
	45.00 
	 
	 
	86.14 

	4.10 
	更换冷热水龙头
	感应式冷热水龙头的供应与安装。
	个
	40.00 
	 
	 
	186.85 

	4.11
	更换办公室灯具
	600*600LED灯更换.含主材、辅材及人工。
	台
	45.00 
	 
	 
	130.91 

	4.12
	室内线路更换
	铜芯YJV3*4更换.含电线、辅材及人工。
	m
	1000.00 
	 
	 
	38.97 

	4.13
	室外线路更换
	铜芯YJV3*6敷设.含混凝土切缝、拆除混凝土、沟槽土方开挖、镀锌钢套管、混凝土包封、回填、清理及运输。
	m
	150.00 
	 
	 
	216.45 

	4.14
	制作安装铝合金窗户（8+8钢化夹胶玻璃）
	铝合金窗框、钢化玻璃窗户的制作与安装.含辅材、人工。
	m2
	100.00 
	 
	 
	674.41 

	4.15
	制作安装金刚砂窗
	金刚砂网面、塑钢框架防护窗的制作与安装。
	m2
	100.00 
	 
	 
	179.63 

	4.16
	屋面防水修复
	采用双层SBS改性沥青防水卷材（单层厚4mm）.热熔满铺施工。
	m2
	150.00 
	 
	 
	84.20 

	4.17
	铝塑板
	铲除原裱糊面.墙面铝塑板饰面安装.采用镀锌钢管龙骨作为基层。
	m2
	600.00 
	 
	 
	280.25 

	4.18
	制作安装彩钢夹芯板屋面
	彩钢夹芯板（δ100（钢板0.3厚））的制作与安装.含龙骨骨架的制作、安装。
	m2
	50.00 
	 
	 
	237.46 

	4.19
	制作安装布艺窗帘
	布艺窗帘的供应、制作与安装.含轨道、辅材、人工。
	m2
	120.00 
	 
	 
	92.79 

	4.20 
	制作安装隐形防盗窗
	隐形防盗窗的制作与安装.含主材、辅材、人工。
	m2
	50.00 
	 
	 
	261.37 

	4.21
	制作安装吊顶天棚
	铝板（600*600）集成吊顶的制作与安装.含龙骨架。
	m2
	80.00 
	 
	 
	173.11 

	4.22
	更换木门
	规格0.9m*2.0m木门的供应与安装。含五金配件
	樘
	10.00 
	 
	 
	284.47 

	4.23
	门禁系统更换
	门禁系统（密码、指纹一体机）的更换、安装、调试。
	个
	5.00 
	 
	 
	604.24 

	4.24
	不锈钢门套制作安装
	厚8mm不锈钢门套的制作与安装。
	m2
	40.00 
	 
	 
	431.13 

	4.25
	更换厕所面盆
	规格500*400*150mm的洗手台盆（含柜体）的供应与安装。
	台
	2.00 
	 
	 
	683.97 

	4.26
	更换蹲坑
	蹲便器的供应与安装.含主材、水箱、辅材、人工。
	个
	5.00 
	 
	 
	504.60 

	4.27
	更换坐便器
	坐便器的供应与安装.含主材、水箱、辅材、人工。
	个
	4.00 
	 
	 
	662.09 

	4.28
	更换小便斗
	感应式小便器的供应与安装.含主材、辅材、人工。
	个
	8.00 
	 
	 
	556.76 

	4.29
	感应器水阀更换
	感应式小便池和蹲坑感应器水阀更换
	套
	4.00 
	 
	 
	312.01 

	4.30 
	岗亭移位
	规格不超过2m*2m的岗亭整体移位.含机械、人工费用。
	个
	6.00 
	 
	 
	696.88 

	4.31
	岗亭移位
	铜字制作及安装
	个
	100.00 
	 
	 
	402.82 

	4.32
	钢化玻璃更换
	钢化玻璃订购安装.规格8mm
	m2
	5.00 
	 
	 
	179.62 

	4.33
	夹层玻璃更换（10+10钢化夹胶玻璃）
	夹层玻璃订购安装
	m2
	5.00 
	 
	 
	335.45 

	4.34
	开水器
	安装70L容量
	台
	10.00 
	 
	 
	654.59 

	4.35
	拆除空鼓老化装饰板
	1.拆除空鼓老化装饰板
2.含废弃物清理及运输等
	m2
	2000.00 
	 
	 
	24.33 

	4.36
	墙面装饰板
	1.厚80mm硅酸钙装饰板（表面涂氟碳漆）
	m2
	2000.00 
	 
	 
	178.87 

	4.37
	室内乳胶漆
	铲除原涂料及抹灰层.满批腻子三遍、乳胶漆三遍
	m2
	500.00 
	 
	 
	57.87 

	4.38
	外墙乳胶漆出新
	铲除原涂料及抹灰层.满批腻子三遍、乳胶漆三遍
	m2
	400.00 
	 
	 
	62.51 

	五、市政设施维修
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.1
	道闸维修
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.2
	道闸横杆更换
	 
	m
	36.00 
	 
	 
	201.41 

	5.3
	道闸蓝牙接收器更换
	道闸蓝牙接收器的供应与安装.含编码、调试。
	个
	50.00 
	 
	 
	614.30 

	5.4
	道闸蓝牙控制器更换
	道闸蓝牙控制器的供应与安装.含编码、调试。
	个
	6.00 
	 
	 
	50.35 

	5.5
	道闸主板更换
	 
	个
	6.00 
	 
	 
	594.16 

	5.6
	自行车停车棚
	高度2.2米 彩钢瓦顶.镀锌方管焊接龙骨架
	m2
	100.00 
	 
	 
	362.55 

	5.7
	制作安装阳光板顶棚
	阳光板（耐力板）顶棚制作与安装.镀锌钢管龙骨。
	m2
	50.00 
	 
	 
	201.40 

	5.8
	制作安装不锈钢金属护栏
	高1.2m不锈钢金属护栏的安装.含旧护栏拆除。
	m
	1000.00 
	 
	 
	431.62 

	5.9
	金色护栏
	5*5方管焊接.高度1.05M.表面喷涂金属氟碳漆
	m
	500.00 
	 
	 
	245.53 

	5.10 
	制作安装隔离护栏
	钢制蓝白护栏.规格：3000（长度）*900mm（高度）
	m
	900.00 
	 
	 
	209.28 

	5.11
	制作安装草坪护栏
	绿色镀锌方管.规格：3000（长度）*800mm（高度）
	m
	500.00 
	 
	 
	173.03 

	5.12
	制作安装人行道隔离护栏
	钢制蓝白护栏.规格：3000（长度）*300mm（高度）
	m
	200.00 
	 
	 
	162.14 

	5.13
	京式护栏
	京式护栏.规格：3000（长度）*600mm（高度）
	m
	100.00 
	 
	 
	183.14 

	5.14
	喷涂金属氟碳漆
	金属护栏.铲除抛光打磨.批腻子找平.刷防锈漆2遍.表面喷涂金属氟碳漆面漆2遍。
	m2
	750.00 
	 
	 
	107.33 

	5.15
	护栏移位
	护栏整体移位.含人工、机械。
	m
	300.00 
	 
	 
	60.42 

	5.16
	护栏维修
	护栏维修.更换柱脚、立柱
	m
	150.00 
	 
	 
	140.39 

	5.17
	护栏底座
	铁皮底座填混凝土
	个
	50.00 
	 
	 
	67.17 

	5.18
	制作安装围挡
	规格高度2.5米彩钢围挡的制作与安装.含基础。
	m
	200.00 
	 
	 
	176.94 

	5.19
	隔离墩调直
	隔离墩整体移动至指定位置.含人工、机械。
	个
	50.00 
	 
	 
	85.60 

	5.20 
	热熔标线
	热熔反光标线施划.含机械进出场。
	m2
	650.00 
	 
	 
	36.74 

	5.21
	冷喷标线
	冷喷标线施划。
	m2
	800.00 
	 
	 
	36.04 

	5.22
	更换减速带
	橡胶减速带。
	m
	100.00 
	 
	 
	116.72 

	5.23
	防撞墙出新
	1.防撞墙出新（水性氟碳漆）
2.含裸露钢筋进行除锈处理.并采用聚合物砂浆施作保护层.界面剂.粗腻子1遍、细腻子1遍、水性氟碳专用光面腻子1遍、水性氟碳专用底漆1遍、全能水性氟碳漆辊涂2遍、辊涂哑光罩面1遍
	m2
	5000.00 
	 
	 
	78.86 

	5.24
	制作安装道路指示牌
	铝合金指示牌的制作与安装.含人工、辅材、安装费。
	m2
	120.00 
	 
	 
	652.71 

	5.25
	道路指示牌立柱及基础
	1、镀锌钢管立柱（ф89mm*4mm*3000mm）
2、含基础开挖、钢筋混凝土基础、回填、清理及运输
	个
	20.00 
	 
	 
	703.44 

	5.26
	更换指示牌画面（更换反光膜）
	指示牌画面更换.含旧画面清理、新画面制作、安装及机械费。
	m2
	280.00 
	 
	 
	307.83 

	5.27
	指示牌拆除
	指示牌的人工拆除。
	m2
	30.00 
	 
	 
	22.78 

	5.28
	更换不倒翁警示柱
	不倒翁警示柱.含高80cm立柱130根.链条280根连接.地钉固定。
	m
	180.00 
	 
	 
	74.66 

	5.29
	更换隔离柱
	φ100大理石隔离柱.高30cm。
	个
	80.00 
	 
	 
	155.23 

	5.30 
	更换隔离球
	直径80cm隔离球
	个
	25.00 
	 
	 
	670.15 

	5.31
	更换锥桶
	高度750mm锥桶
	个
	400.00 
	 
	 
	64.59 

	5.32
	国旗升降机构维修、更换
	国旗升降机构的维修或更换.含传动机构、钢丝绳等部件。
	个
	3.00 
	 
	 
	704.93 

	5.33
	冷雾风扇维修保养
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.34
	冷雾风扇清洁
	 
	台
	30.00 
	 
	 
	80.57 

	5.35
	蜂窝纸板更换
	 
	台
	30.00 
	 
	 
	50.35 

	5.36
	加润滑油
	 
	台
	30.00 
	 
	 
	80.57 

	5.37
	更换雾化泵
	 
	台
	30.00 
	 
	 
	402.82 

	5.38
	更换风扇电机
	 
	台
	30.00 
	 
	 
	402.82 

	5.39
	制作安装道旗
	道旗制作与安装.固定于路灯杆.含支架、人工。
	面
	100.00 
	 
	 
	100.71 

	5.40 
	更换灯笼
	规格100#灯笼.固定于路灯杆.含支架、人工。
	个
	1800.00 
	 
	 
	87.62 

	5.41
	订做安装大型灯笼
	直径2米大型绒布灯笼的订做与安装.含吊装、支架。
	个
	16.00 
	 
	 
	604.24 

	5.42
	订购安装中国结
	80盘中国结的订购与安装。
	个
	600.00 
	 
	 
	100.71 

	5.43
	更换国旗
	4号纳米防水国旗.固定于路灯杆.含支架。
	面
	600.00 
	 
	 
	100.71 

	5.44
	更换国旗
	1号纳米防水国旗.含支架。
	面
	2.00 
	 
	 
	75.54 

	5.45
	制作安装艺术字
	发光艺术字的制作与安装.材质为金属烤漆.亚克力板封面。
	m2
	20.00 
	 
	 
	352.48 

	5.46
	制作安装UV刀刮布
	UV刀刮布广告画面的制作、安装。
	m2
	300.00 
	 
	 
	120.13 

	5.47
	制作安装喷绘布
	喷绘布广告画面的制作、安装。
	m2
	800.00 
	 
	 
	50.34 

	5.48
	写真画面制作安装
	写真画面的制作、安装。
	m2
	400.00 
	 
	 
	73.61 

	5.49
	PVC宣传板制作安装
	5mm厚PVC板宣传板制作.表面UV打印画面.并安装。
	m2
	1800.00 
	 
	 
	147.71 

	5.50 
	亚克力板制作与安装
	透明亚克力板定制.厚度5MM
	m2
	100.00 
	 
	 
	380.34 

	5.51
	更换草皮布
	100目人造草皮布.含龙骨背板及人工机械。
	m2
	300.00 
	 
	 
	53.13 

	5.52
	制作及安装2分类垃圾桶
	材质不锈钢.尺寸长90cm.宽36cm.高94cm
	个
	120.00 
	 
	 
	704.93 

	5.53
	落地风扇
	60W
	个
	20.00 
	 
	 
	132.88 

	5.54
	制作及安装移动公厕
	2.1*1.1*2.35（带粪箱）
	个
	5.00 
	 
	 
	2316.22 

	六、绿化
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.1
	基座钢结构、表面龙骨加固
	1.角钢支架
2.拆除支架
	kg
	1000.00 
	 
	 
	11.00 

	6.2
	绿雕表面龙骨出新
	1.抛丸除锈
2.红丹防锈漆第1遍 金属面
3.红丹防锈漆第2遍 金属面
4.环氧富锌漆第1遍 金属面
5.环氧富锌漆第2遍 金属面
6.金属氟碳漆喷涂 金属面
	m2
	251.00 
	 
	 
	110.56 

	6.3
	清除原有绿植、种植袋等
	1.人工清理原有苗木、种植袋等
2.载重汽车8t（垃圾清运）8t
	m2
	251.00 
	 
	 
	67.20 

	6.4
	裱扎种植网.内装种植袋
	1.铺设种植网
2.人工装种植袋
3.种植袋内营养土
	m2
	251.00 
	 
	 
	100.98 

	6.5
	恢复被破坏绿篱.栽植海桐、红叶石楠
	栽植片植绿篱、小灌木及地被高度在60cm内(36株内/m2)(海桐、红叶石楠 冠径40-60cm 高60-80cm)
	m2
	10.00 
	 
	 
	319.27 

	6.6
	铺种草皮
	铺种草皮满铺(使用基肥)(购买草皮)
	m2
	120.00 
	 
	 
	17.97 

	6.7
	栽植花境
	露地花卉栽植彩纹图案花坛70株内/m2(混合花境 草花密度64-81株/㎡)
	m2
	130.00 
	 
	 
	288.81 

	6.8
	匝道花箱装饰板
	1、异型折叠式铝板
2、2.5mm厚氟碳喷涂铝单板.雕刻镂空花纹.铝合金固定角码
3、含龙骨
	m2
	20.00 
	 
	 
	633.82 

	6.9
	乔木大修剪
	1、施工措施等一切费用
	株
	680.00 
	 
	 
	67.20 

	6.10 
	补植香樟
	1、种类：香樟
2、规格：胸径18-20cm
3、2年包活率100%
4、支撑类型、材质:树棍四脚井字桩
5、草绳所绕树干高度:满足规范和标准要求
	株
	18.00 
	 
	 
	2516.91 

	6.11
	补植红枫
	1、种类：红枫
2、规格：地径10-12cm
3、2年包活率100%
4、支撑类型、材质:树棍四脚井字桩
5、草绳所绕树干高度:满足规范和标准要求
	株
	60.00 
	 
	 
	3109.49 

	6.12
	补植广玉兰
	1、种类：广玉兰
2、规格：胸径20-24cm
3、2年包活率100%
4、支撑类型、材质:树棍四脚井字桩
5、草绳所绕树干高度:满足规范和标准要求
	株
	8.00 
	 
	 
	3832.47 

	6.13
	海棠、孔雀草、百日草、牵牛、石竹、一串红等
	1、冠径20-30cm
	株
	200000.00 
	 
	 
	2.96 

	6.14
	海棠、马齿苋、百日草、五色梅等
	1、冠径20-30cm
	株
	200000.00 
	 
	 
	2.96 

	6.15
	三色堇、角堇、花苞菜等
	1、冠径20-30cm
	株
	200000.00 
	 
	 
	5.01 

	6.16
	月季
	1、冠径20-30cm
	株
	2000.00 
	 
	 
	4.00 

	6.17
	三角梅
	1、冠径20-30cm
	株
	2000.00 
	 
	 
	4.00 

	6.18
	南天竹
	1、冠径20-30cm
	株
	2000.00 
	 
	 
	4.00 

	七、高压柜抢修
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7.1
	高压成套配电柜（G2 PT柜）
	1、单母线互感器柜安装
2、10kV以下交流供电负荷隔离开关调试
3、PT柜
	台
	1.00 
	 
	 
	47789.45 

	7.2
	高压成套配电柜（G3进线柜）
	1、单母线断路器柜安装
2、10kV以下交流供电断路器调试
3、进线柜
	台
	1.00 
	 
	 
	87202.53 

	7.3
	高压成套配电柜（G4、G5出线柜）
	1、单母线断路器柜安装
2、10kV以下交流供电断路器调试
3、出线柜
	台
	2.00 
	 
	 
	83988.83 

	7.4
	高压成套配电柜（G6母联柜）
	1、单母线断路器柜安装
2、10kV以下交流供电断路器调试
3、母联柜
	台
	1.00 
	 
	 
	83988.83 

	7.5
	拆除高压成套配电柜（G2 PT柜）
	1、单母线互感器柜拆除
	台
	1.00 
	 
	 
	468.96 

	7.6
	拆除高压成套配电柜（G3进线柜）
	1、单母线断路器柜拆除
	台
	1.00 
	 
	 
	590.14 

	7.7
	拆除高压成套配电柜（G4、G5出线柜）
	1、单母线断路器柜拆除
	台
	2.00 
	 
	 
	590.14 

	7.8
	拆除高压成套配电柜（G6母联柜）
	1、单母线断路器柜拆除
	台
	1.00 
	 
	 
	590.14 

	7.9
	电缆试验
	1、电缆故障点测试验调试
2、电缆泄漏试验调试
	次
	3.00 
	 
	 
	3033.81 

	7.10 
	电力变压器系统
	1、10kV以下电力变压器系统调试2000kVA
	系统
	2.00 
	 
	 
	8721.55 

	7.11
	拆装电力电缆头
	1、10kV以下户内热缩电缆终端头制安120mm2
2、10kV以下户内热缩电缆终端头制安240mm2
	个
	2.00 
	 
	 
	1201.28 

	7.12
	电力电缆头
	1、10kV以下户内浇注电缆终端头制安120mm2(铜芯)
2、户内终端
	个
	1.00 
	 
	 
	1734.96 

	7.13
	防火堵洞
	1、防火堵洞 盘柜下
	处
	2.00 
	 
	 
	121.54 

	7.14
	铺砂、盖保护板（砖）
	1、揭盖板1000mm
	m
	15.00 
	 
	 
	17.80 

	7.15
	柜式空调
	1、3匹空调器
	台
	1.00 
	 
	 
	7049.38 

	7.16
	除湿机安装
	1、除湿机安装
	台
	1.00 
	 
	 
	4028.22 

	7.17
	柴油发电机组1100kw
	1、柴油发电机组1100kw
	台班
	10.00 
	 
	 
	8056.44 

	7.18
	金属防火窗
	1、铝合金推拉窗安装
2、中空玻璃(6+12A+6)
	m2
	20.00 
	 
	 
	692.30 

	八、亮化
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8.1
	投光灯
	1、LED灯，18W
	套
	20.00 
	 
	 
	110.61 

	8.2
	抱树灯
	1、LED灯，48W
	套
	10.00 
	 
	 
	178.95 

	8.3
	照树灯
	1、LED灯，36W
	套
	20.00 
	 
	 
	120.38 

	8.4
	LED射灯
	1、LED灯，10W
	套
	20.00 
	 
	 
	91.08 

	8.5
	条形洗墙灯
	1、led灯，12W，长0.3m
	套
	50.00 
	 
	 
	93.25 

	8.6
	LED洗墙灯
	1、LED灯，24W
	套
	100.00 
	 
	 
	103.01 

	8.7
	LED洗墙灯
	1、LED灯，48W
	套
	40.00 
	 
	 
	132.29 

	8.8
	中国结灯
	1、0.45*0.45m
	套
	10.00 
	 
	 
	239.68 

	8.9
	灯箱
	1、含超亮LED光源、控制器、变压器、灯箱内部重新焊接内撑、画面5mm亚克力UV面板
	m2
	20.00 
	 
	 
	688.11 

	8.10 
	接地母线
	1、热镀锌扁钢50*5
	m
	80.00 
	 
	 
	21.26 

	8.11
	接地极
	1、角钢L50x50x5x2500
	根
	20.00 
	 
	 
	106.28 

	九、移动式压缩箱体维修
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9.1
	底板覆板维修
	1、在原箱体底板上覆焊一层 5mm厚弧形侧板
	m2
	20.00 
	 
	 
	378.89 

	9.2
	侧板覆板维修
	1、在侧板上覆焊一层4mm厚弧形侧板
	m2
	20.00 
	 
	 
	303.12 

	9.3
	箱体内封板覆板维修
	1、在机箱连接处加覆一层10mm厚的内封钢板
	m2
	20.00 
	 
	 
	757.79 

	9.4
	料斗更换
	1、料斗更换
2、含料斗拆除
	台
	1.00 
	 
	 
	14438.23 

	9.5
	压缩头更换
	1、压缩头总成更换
2、含旧设备拆除
	台
	1.00 
	 
	 
	11494.46 

	十、人工、材料、机械使用及租赁
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10.1
	热水车（使用）
	车箱体载重8吨及以上.具有装载90度以上热水能力和道路洒水功能车辆
	台班
	42.00 
	 
	 
	779.56 

	10.2
	热水车（备勤）
	 
	天（24h）
	15.00 
	 
	 
	425.21 

	10.3
	平地机（使用）
	额定功率不低于125kW.牵引力不低于77kN
	台班
	42.00 
	 
	 
	1948.90 

	10.4
	平地机（备勤）
	 
	天（24h）
	60.00 
	 
	 
	1594.55 

	10.5
	大扫雪滚轮（使用）
	工作宽度大于2.5米
	台班
	63.00 
	 
	 
	1364.23 

	10.6
	大扫雪滚轮（备勤）
	 
	天（24h）
	30.00 
	 
	 
	921.30 

	10.7
	小型扫雪滚（使用）
	 
	台班
	84.00 
	 
	 
	877.00 

	10.8
	小型扫雪滚（备勤）
	 
	天（24h）
	15.00 
	 
	 
	611.25 

	10.9
	20型装载机（使用）
	 
	台班
	40.00 
	 
	 
	1417.38 

	10.10
	20型装载机（备勤）
	 
	天（24h）
	20.00 
	 
	 
	974.45 

	10.11
	30型装载机（使用）
	 
	台班
	60.00 
	 
	 
	1594.55 

	10.12
	30型装载机（备勤）
	 
	天（24h）
	10.00 
	 
	 
	1151.62 

	10.13
	50型装载机（使用）
	 
	台班
	40.00 
	 
	 
	1771.73 

	10.14
	50型装载机（使用）
	 
	天（24h）
	10.00 
	 
	 
	1328.79 

	10.15
	挖掘机（使用）
	 
	台班
	95.00 
	 
	 
	1559.12 

	10.16
	挖掘机（备勤）
	 
	天（24h）
	10.00 
	 
	 
	1027.60 

	10.17
	融雪剂撒布车（使用）
	 
	台班
	60.00 
	 
	 
	1169.34 

	10.18
	融雪剂撒布车（备勤）
	 
	天（24h）
	30.00 
	 
	 
	814.99 

	10.19
	五小工程车（使用）
	 
	台班
	210.00 
	 
	 
	974.45 

	10.20
	五小工程车（备勤）
	 
	天（24h）
	30.00 
	 
	 
	575.81 

	10.21
	渣土车（使用）
	前四后八轮自卸渣土车
	台班
	60.00 
	 
	 
	1169.34 

	10.22
	渣土车（备勤）
	前四后八轮自卸渣土车
	天（24h）
	10.00 
	 
	 
	770.70 

	10.23
	应急指挥车
	 
	台班
	100.00 
	 
	 
	398.64 

	10.24
	巡逻车
	 
	台班
	120.00 
	 
	 
	398.64 

	10.25
	皮卡车
	 
	台班
	180.00 
	 
	 
	531.52 

	10.26
	物料运输车
	 
	台班
	50.00 
	 
	 
	398.64 

	10.27
	登高车
	高20米.含油、机上人工
	台班
	15.00 
	 
	 
	1417.38 

	10.28
	货车
	4.6米.含油、机上人工
	台班
	15.00 
	 
	 
	575.81 

	10.29
	叉车
	5T.含油、机上人工
	台班
	15.00 
	 
	 
	1151.62 

	10.30
	吊车
	5吨.含油、机上人工
	台班
	20.00 
	 
	 
	487.22 

	10.31
	机扫车作业
	 
	台班
	30.00 
	 
	 
	292.33 

	10.32
	洒水车作业
	 
	台班
	30.00 
	 
	 
	292.33 

	10.33
	发电机
	 
	台班
	5.00 
	 
	 
	708.69 

	10.34
	潜水泵
	 
	台班
	10.00 
	 
	 
	1417.38 

	10.35
	柴油发电机
	含油、机上人工
	台班
	15.00 
	 
	 
	1151.62 

	10.36
	管理人员
	每三日按8小时计算
	工日
	300.00 
	 
	 
	265.76 

	10.37
	一线作业人员
	每工日按8小时计算
	工日
	2100.00 
	 
	 
	221.47 

	10.38
	融雪剂
	 
	吨
	200.00 
	 
	 
	1063.04 

	10.39
	93#汽油
	 
	L
	700.00 
	 
	 
	10.63 

	10.40
	塑料雪铲（尺寸：460*420mm）
	 
	把
	100.00 
	 
	 
	44.29 

	10.41
	钢质平头铲（尺寸：400*370mm）
	 
	把
	320.00 
	 
	 
	62.01 

	10.42
	扫把
	 
	把
	100.00 
	 
	 
	44.29 

	10.43
	洋镐
	 
	把
	10.00 
	 
	 
	62.01 

	10.44
	编织袋
	 
	个
	200.00 
	 
	 
	5.32 

	10.45
	塑料布
	 
	m2
	500.00 
	 
	 
	13.29 

	10.46
	应急灯
	 
	台
	10.00 
	 
	 
	265.76 

	10.47
	铁丝麻绳
	 
	m
	100.00 
	 
	 
	13.29 

	10.48
	手电筒
	 
	个
	30.00 
	 
	 
	79.73 

	10.49
	警示牌40*60cm
	 
	块
	5.00 
	 
	 
	248.04 

	10.50
	警示灯
	 
	盏
	10.00 
	 
	 
	106.30 

	10.51
	冲锋舟
	 
	艘
	1.00 
	 
	 
	620.10 

	10.52
	盒饭
	不低于两荤一素
	份
	1800.00 
	 
	 
	13.29 

	10.53
	矿泉水
	一箱12瓶
	箱
	400.00 
	 
	 
	19.49 

	10.54
	雨衣
	 
	套
	150.00 
	 
	 
	44.29 

	10.55
	雨鞋
	 
	双
	150.00 
	 
	 
	31.01 

	10.56
	口罩
	 
	只
	100.00 
	 
	 
	0.18 

	10.57
	手套
	 
	双
	100.00 
	 
	 
	0.89 

	小计
	 
	 
	 
	 
	 




投标人名称：（加盖电子公章）

备注： 
1.“投标总报价”应包括为完成整个项目所产生的所有费用，招标文件另有规定的除外。
2.《投标分项报价表》中“三年投标总价”应当与《开标一览表》中“投标总报价（三年）”一致。
3.《投标分项报价表》中的分项名称须与“第四章采购需求-项目清单”中的分项名称一一对应，如有缺项、漏项，视为无效投标。







六、技术要求响应及偏离表
技术要求响应及偏离表
投标人名称：（加盖电子公章）
项目名称：
项目编号：                                   采购包号：
	序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	正偏离、无偏离或负偏离

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	

	
	



投标人名称：（加盖电子公章）

备注： 
1.投标人须对招标文件技术要求中的实质性要求（打“★”内容）作出明确响应，否则视为无效投标。
2.技术要求中实质性要求及其他要求明确需要提供证明材料的，签订合同时中标人应按招标文件要求和投标文件响应内容提供相应证明材料供采购人核验，否则采购人将取消其中标资格。
3.行数不够，可自行添加。



七、商务要求响应及偏离表
商务要求响应及偏离表
投标人名称：（加盖电子公章）
项目名称：
项目编号：                                   采购包号：
	[bookmark: _Hlt26580838][bookmark: _Hlt26671343][bookmark: _Hlt26782999][bookmark: _Hlt26609391][bookmark: _Hlt24879081][bookmark: _Hlt26955064][bookmark: _Hlt26955056][bookmark: _Hlt26671372]序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	正偏离、无偏离或负偏离

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	

	
	



备注： 
1.投标人须对招标文件商务要求中的实质性要求（打“★”内容）做出明确响应，否则视为无效投标。
2.行数不够，可自行添加。









八、中小企业声明函
中小企业声明函（服务）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（采购包号：XXX）的采购活动，服务全部由符合政策的中小企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；承接企业为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。
2.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；承接企业为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。


                                           企业名称：（加盖电子公章）
日    期：
备注：
1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.服务采购项目中，服务全部由符合政策的中小企业承接，享受相应的中小企业扶持政策，不对其中涉及的货物的制造商、工程的承建商作出要求。招标文件第四章采购需求“项目清单”中的“服务”产品需在此声明函中的“标的名称”中全部列明，并填写承接企业的具体情况。

九、残疾人福利性单位声明函
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（采购包号：XXX）的采购活动，服务全部由本单位提供。
本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。


                                           企业名称：（加盖电子公章）
日    期：














十、联合体协议
联合体协议
（联合体中各投标人全称）在此达成以下协议：
1.我们 （投标人1），（投标人2） ，……自愿组成联合体，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（采购包号：XXX）的采购活动，并指定XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（投标人名称）为牵头单位。
2.若我们联合中标，XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（投标人名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（投标人名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；……。（注：需明确联合体中各投标人所承担的工作和相应的责任）。
3.其中，XXXXXXXXX（企业全称）为¨小型、微型企业 ¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业，且我们约定该单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

                                          
联合体中各投标人全称：（加盖电子公章）    
日   期：

备注：
1.牵头单位必须为联合体成员。
2.除另有说明外，本招标文件要求加盖电子公章之处，加盖牵头单位的电子公章即可。






十一、分包情况说明及分包意向协议
分包情况说明
致：                （采购人名称） 
我单位参加项目编号为_______的_________项目（项目名称）中___（采购包号）的投标。拟在中标后将以下非主体、非关键内容进行分包，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同，将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。 
	序号
	分包承担主体名称
	分包承担主体类型（大型、中型、小型、微型）
	分包承担主体资质
	分包标的内容
	分包合同金额（元）
	占合同总额的比例（%）

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	




投标人名称（加盖公章）：______ 
日期：_____年___月___日

注： 
1.如本项目（包）允许分包，且投标人拟在中标后进行分包的，必须在投标文件中提供分包情况说明。 
2.如本招标文件载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则投标人须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并提供资质证书。

分包意向协议
甲方（投标人）：________ 
乙方（分包承担主体）：________ 
甲方承诺，一旦在项目编号为_______的_________项目（项目名称）___（采购包号）中获得采购合同，将按照下述约定将合同项下部分内容分包给乙方： 
1.分包内容：_____。 
2.分包金额：_____，该金额占该采购包合同金额的比例为___%。 
乙方承诺将在上述情况下与甲方签订分包合同。 
本协议自各方盖章之日起生效，如甲方未在该项目（采购包）中标，本协议自动终止。 


甲方（盖章）：_________ 
乙方（盖章）：_________ 
日期：_____年___月___日 


注： 
1. 如本项目（采购包）允许分包，且投标人拟在中标后进行分包的，必须在投标文件中提供本协议。 
2. 投标人满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）第九条 
有关规定，拟享受中小企业政策优惠措施的，仍需提供本协议，否则不予认可； 
3. 投标人须按分包情况说明与所有拟分包承担主体分别签订《分包意向协议》，并在投标文件中提交。

质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
供应商名称：                                                              
地址：                             邮编：                                 
联系人：                      联系电话：                                  
授权代表：                    联系电话：                  
二、质疑项目基本情况
项目名称：                                                          
项目编号：                               采购包号：                   
采购人名称：                                                              
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                              
事实依据：                                                                
                                                                          
法律依据：                                                                
                                                                          
质疑事项2：                                                                
……
四、质疑事项相关请求
请求：                                                                    

签  字（签章）：                                 公  章：                      
日  期：    


相关说明：
1.供应商提出质疑，应提交《质疑函》和必要的证明材料。
2.由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑供应商法定代表人或主要负责人签署的《授权委托书》。
3.质疑供应商针对项目的某一采购包进行质疑的，《质疑函》中应明确采购包号。
4.《质疑函》的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.《质疑函》的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，《质疑函》应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，《质疑函》应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者签章，并加盖公章。
7.质疑供应商为联合体的，则《质疑函》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。
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