2025年淮安市淮阴区淮高镇高标准农田改造建设项目招标节余资金增做工程工程量清单编制说明

一、工程概况
1、工程名称：2025年淮安市淮阴区淮高镇高标准农田改造建设项目招标节余资金增做工程；
2、建设单位：淮安市淮阴区淮高镇人民政府；
3、建设地点：淮高镇桃田片；

4、编制内容及范围：详见工程量清单。

二、编制依据

1、《江苏省水利工程设计概（估）算编制规定》（2017 修订版）、苏水基（2016）26 号关于颁发《江苏省水利工程设计概（估）算编制规定》（2017 年版）的通知、苏水基（2015）32 号《省水利厅关于发布江苏省水利工程人工预算工时单价标准的通知》、苏水基（2019）6 号《省水利厅关于调整水利工程计价依据增值税计算标准的通知》、苏水基（2023）8 号文《江苏省水利工程设计概（估）算编制规定（2017 年修订版）安全文明措施费计费标准的通知》；

2、《江苏省水利工程预算定额建筑工程》（2010年版）、《江苏省水利工程预算定额安装工程》（2010年版）、《江苏省水利工程施工机械台时费定额》（2012年版）、《江苏省水利工程预算定额建筑工程、安装工程动态基价表》（2017年版）；
3、江苏省及淮安市建设行政主管部门发布的有关文件、规定；

4、2025年淮安市淮阴区淮高镇高标准农田改造建设项目招标节余资金增做工程设计图纸。

三、编制说明

1、对于工程量清单中“项目特征”描述，只是招标人对该部分分项工程特征的概述，而非是工程特征的全面描述，计价时必须同时考虑设计图纸及相关国家规范的要求。
2、本工程量清单编制说明中涉及施工做法的内容，施工前须得到设计单位确认后方可作为施工依据。

3、工程量清单按商品混凝土编制，是否采用泵送，投标人可根据混凝土用量等因素，自行确定。

4、土方工程总价承包。
5、投标人应充分考虑安全文明措施费、临时工程、环境保护工程、交通工程、保险费等所有可能发生的其他措施费用,综合考虑在综合单价投标报价内，措施费用清单中不再计取费率和投标报价。

临时工程包括：
1）施工降排水费；

2）围堰(含填筑、维护、拆除、外运费)；

3）供电、供水、施工房屋、矛盾协调、树木清障、临时占地赔偿、树坑清理、青苗赔偿及其它临时工程等可能发生的一切费用;

①施工降排水费：包含施工现场所有可能发生的施工降排水费；

②围堰(含填筑、维护、拆除、外运费)等可能发生的一切费用。

③其他根据施工现场情况，工程施工所需可能发生的其他临时工程费用。
其他措施费包括：

1）环境保护措施费；

2）交通工程;

3）大型施工设备安拆费;

4）施工企业进退场费;

①环境保护措施包含简易沉淀池、简易环保厕所、洒水降尘费、施工围挡、生活垃圾处理费、建筑垃圾处理费、宣传教育、场地清理消毒、清运污水、施工人员检疫、卫生防疫、生活区灭鼠、蚊、蝇及其他与环境保护相关的费用。

②交通工程费用：包括施工现场临时道路的修建、维修、拆除外运，和对原有道路的修复或赔建，还包括场内硬化的修建、维护、拆除外运等费用。

③大型施工设备安拆费：包含施工企业所有可能发生的大型施工设备安拆费；

④施工企业进退场费：施工企业所有可能发生的进退场费用。
