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第一部分    磋商邀请
[bookmark: _Toc8789][bookmark: _Toc28][bookmark: _Toc7560]项目概况
京口区检察院“航标灯”青少年司法保护中心改造升级项目的潜在供应商应在江苏政府采购网-苏采云电子交易平台（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） 获取采购文件，并于 2026-08-28  09:30 (北京时间)前递交响应文件。
一、项目基本信息
1、项目名称：京口区检察院“航标灯”青少年司法保护中心改造升级项目
2、项目编号：JSZC-321102-LXDL-C2026-0024
3、采购预算：1499031.30元。
4、最高限价：1499031.30元。磋商报价超过最高限价的为无效报价，按照无效磋商响应处理。
5、采购需求：详细内容及要求见附件采购需求、工程量清单及设计图纸。
6、合同履行期限：详细内容及要求见附件采购需求。
7、本项目是否接受联合体：不接受
8、本次采购确定的成交供应商数量：1 名
9、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
二、合格供应商资格条件要求
（一）、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件并提供证明材料：
1、具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件扫描件）；
2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2025年度财务报告，或近三个月财务报表、成立不满一年的提供至少一个月财务报表，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函等或提供资格承诺函（格式见第六部分））；
3、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供磋商供应商相关信息一览表或提供资格承诺函（格式见第六部分））；
4、有依法缴纳税收和职工社会保障基金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内任意一个月依法缴纳税收和社会保险的凭据或提供资格承诺函（格式见第六部分））；
5、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（提供磋商承诺函；或提供资格承诺函（格式见第六部分））；
6、法律、行政法规规定的其他条件。
（二）、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小微企业，提供中小企业声明函。
1、根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知、江苏省财政厅《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》的相关规定。中小企业划分标准见《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》。
2、本项目属于工程类项目，本项目采购标的对应的行业主要为建筑业。中小微企业划型标准请对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）（详见附件）。
3、根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库9〔2014〕68 号）要求，监狱和戒毒企业视同小型、微型企业。监狱和戒毒企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
4、根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。
（三）、本项目的特定资格要求：
1、提供企业有效的安全生产许可证。
2、提供企业有效的建筑工程施工总承包叁级及以上资质。
注：以上须提供电子件加盖供应商公章，未提供视为无效磋商响应处理。
三、获取磋商文件
[bookmark: _Toc12727]本项目采用网上注册登记方式
[bookmark: _Toc5485]1、时间：自磋商文件公告发布之日起至北京时间2026年08月21日  23:59
2、地点：江苏政府采购网-苏采云电子交易平台（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）
3、方式：在线获取
[bookmark: EBfbf5c223f9c74f99858ac447a593fb5c]4、售价：免费
[bookmark: _Toc23259]5、“CA数字证书”的获取
供应商需提前办理数字认证证书（CA锁），“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA（意源CA）、方正签章，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA（意源CA）、方正签章全省通用。客户端工具及供应商操作手册可至江苏省政府采购网下载《江苏省政府采购交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》。
镇江地区意源（方正）办理方式：镇江市润州区冠城路8号工人大厦7楼公共资源交易中心大厅CA窗口。
工作日办公时间：9:00-12:00、13:30-17:30；
联系人：邵娟，联系电话：13655287962。
6、磋商文件（后缀名为：“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。
7、采购代理机构将数据电文形式的磋商文件加载至电子招标投标交易平台，供潜在供应商下载或者查阅，各供应商应在规定的时间内完成磋商文件的下载，逾期可能会造成磋商文件无法下载以及磋商响应文件无法上传的情形，由此导致的后果由各供应商自行承担。
8、苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。
四、首次响应文件提交
[bookmark: _Toc31869]电子响应文件
截止时间：2026-08-28  09:30
[bookmark: _bookmark6]地点：“江苏政府采购网——苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）将后缀名为“.kedt”的磋商响应文件导入政府采购客户端工具--制作磋商响应文件--导出加密的磋商响应文件(后缀名为zip)--通过“苏采云”系统上传磋商响应文件。具体详见《江苏省政府采购管理交易系统(苏采云)供应商操作手册》。
五、开启
时间：2026-08-28  09:30
地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅
注意事项：（1）本项目通过“苏采云”系统进行采购，投标人须通过“江苏政府采购网”发布的最新响应文件制作软件（下载路径：江苏政府采购网——办事指南——资料下载——《江苏省政府采购交易管理系统（苏采云）供应商操作指南》）“苏采云”系统在线制作并提交投标文件。截至投标截止时间，“苏采云”系统投标通道将关闭，投标人未完成电子投标文件有效提交的，其投标将被拒绝。
（2）本项目采用网上开标方式，请投标人事先做好电脑环境准备，自行选择互联网连接畅通的场地，在规定的开标时间登录网上开标大厅进行投标文件解密等操作，直至评标结束方可离开电脑。
六、公告期限
自本公告发布之日起 3 个工作日。
七、其他补充事宜
1、本次采购采用“政府采购管理交易系统（苏采云）”，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。供应商应当按照《政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》参加投标活动。如供应商未按要求操作，由此所产生的风险由供应商自行承担。
2、供应商如确定参加磋商，可自行下载采购文件及有关资料，按照《操作手册》进行注册，领取CA和办理电子签章，并按《操作手册》要求制作、上传电子磋商响应文件，磋商供应商在使用系统进行投标的过程中如遇涉及“苏采云”系统使用的任何问题，应在工作日9:00-11:30、13:30-17:30期间致电技术支持热线咨询，联系方式：0519-86722803、0519-86722805、周工15252929439。
3、考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，请供应商在开标时准备好制作标书的电脑或者已经安装过苏采云系统控件的电脑，登录谷歌浏览器进入开标大厅，竞争性磋商、竞争性谈判、单一来源采购项目将与供应商就磋商（谈判）文件进行线上磋商（谈判），需要同时准备好耳麦和摄像设备。因供应商网络与电源不稳定、未按要求配置上述设备、上述设备发生故障等自身原因，导致开标评标失败的，供应商自行承担其后果。
4、根据江苏省财政厅《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购【2020】52号）文件的要求，本项目无需缴纳磋商保证金。
5、有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏省政府采购网”发布的信息。
6、如在开标时间发生系统崩溃等不可预见的情况，造成开评标活动无法正常进行的，将延迟开评标，具体开评标时间另行通知。
八、对本次磋商提出询问，请按以下方式联系。
1、采购人信息
 采购人：镇江市京口区人民检察院
 地  址：镇江市宗泽路222号
 联系人：魏圳       联系方式：15751771675
2、采购代理机构信息
 名称：江苏隆信项目管理有限公司
 地址：镇江市京口区焦山路95号合山居清河路门面房4幢103
 联系方式：13906109896
3、项目联系方式
 项目联系人：朱龙顺
 联系方式：13906109896    18015970350

第二部分    供应商须知
前附表
	序号
	事项
	本项目规定

	1
	报价要求
	本次投标报价的币种为人民币。
磋商供应商应按磋商文件所提供的各报价表格式报价。
磋商供应商应对本项目报出最具有竞争力的价格，应包括本次招标要求提供的服务（工程、货物）已支付或将支付的所有费用（含税费）。
最低投标报价不能作为中标的保证。
中标价即为合同签约价。
如出现报价前后不一致的，将按磋商文件第五部分“评标办法和标准”规定进行修正。

	2
	转包及分包
	项目依法不得转包。
☑A本项目不同意分包。
□B同意将非主体、非关键性的             工作分包。磋商供应商应当在磋商响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。（提醒：采购人允许采用分包方式履行合同的，应当在采购文件中明确可以分包履行的具体内容、金额或者比例，分包承担主体所需要具有的资质。）

	3
	开标前答疑会
	☑A不组织
□B组织
时间：            
地点：            
联系人：             联系方式：        

	4
	现场踏勘
	☑A不组织
□B组织
时间：            
地点：           
联系人：             联系方式：        

	5
	演示
	☑A无
□B有，本项目演示使用录播上传形式，各磋商供应商自行将录播内容上传至苏采云平台的投标人制作文件模块。操作指南详见《江苏省政府采购交易系统（苏采云）投标人操作手册》。

	6
	样品
	☑A不要求提供。
□B要求提供（提醒：除仅凭书面方式不能准确描述采购需求或者需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求等特殊情况外，不得要求投标人提供样品。）
（1）样品：                 ；
（2）样品制作的标准和要求：                  ；
（3）样品的评审方法以及评审标准：详见评标办法；
（4）是否需要随样品提交检测报告：□否；□是，检测机构的要求：           ；检测内容：          。
（5）提供样品的时间：              ；地点：                ；联系人：       ，联系电话：             。请磋商供应商在上述时间内提供样品并按规定位置安装完毕。超过截止时间的，采购人或采购代理机构将不予接收及安装，并将清场并封闭样品现场。
（6）采购活动结束后，对于未成交供应商提供的样品，采购人、采购机构将通知未成交供应商在规定的时间内取回，逾期未取回的，采购人、采购机构不负保管义务；对于成交供应商提供的样品，采购人将进行保管、封存，并作为履约验收的参考。
（7）制作、运输、安装和保管样品所发生的一切费用由磋商供应商自理。

	7
	是否允许采购进口产品
	☑A本项目不允许采购进口产品。
□B可以采购进口产品，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品；但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人及其委托的采购代理机构不对其加以限制，将按照公平竞争原则实施采购。

	8
	项目属性与核心产品
	□A货物类。
☑B工程类。
本项目核心产品为：/。

	9
	采购标的对应的中小企业划分标准所属行业
	（1）标的：京口区检察院“航标灯”青少年司法保护中心改造升级项目，属于建筑业；

	10
	节能产品、环境标志产品
	磋商供应商所投产品属于政府采购节能产品、环境标志产品品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

	11
	中小企业信用融资
	[bookmark: _Hlk136445673][bookmark: _Hlk136444446]为进一步发挥政府采购政策导向作用，有效缓解企业融资难题，推进完善应收账款融资服务平台的融资服务功能，促进中小微企业平稳健康发展，镇江市财政局和中国人民银行镇江市中心支行联合印发《关于转发〈关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知〉的通知》，采购项目成交供应商如有融资需求，可在签订政府采购合同时向采购人说明融资需求，由采购人在录入合同时标注融资需求后，凭政府采购合同在相关金融机构办理无抵押、低利率授信申请。办理流程详见江苏政府采购网“政采贷”栏目，网址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/paying.html咨询电话：镇江市财政局政府采购处0511-80909958。

	12
	特别说明
	无


[bookmark: _Toc12484]
一、总 则
1．适用范围
1.1 本磋商文件仅适用于京口区检察院“航标灯”青少年司法保护中心改造升级项目。
2．定义
磋商文件中下列术语应解释为：
2.1“磋商组织方”系指采购代理机构或采购单位，即：江苏隆信项目管理有限公司。
2.2“采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，即：镇江市京口区人民检察院。
2.3“供应商”系指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。
2.4“工程”系指本磋商文件所述采购标的，即京口区检察院“航标灯”青少年司法保护中心改造升级项目。
2.5“货物”系指本磋商文件所述采购标的涉及的各种形态和种类的物品，即：京口区检察院“航标灯”青少年司法保护中心改造升级项目等。
2.6“服务”系指本磋商文件所述采购标的，即京口区检察院“航标灯”青少年司法保护中心改造升级项目，亦包括磋商文件中特别描述的其它形式的服务。
3．本次采购方式
3.1 本次采购采取竞争性磋商采购方式：综合评分法。
3.2 是否接受进口产品：☑否
3.3 本项目资格审查方式：☑资格后审
3.4 本次采购确定的成交供应商数量： 1 名
4．磋商费用
4.1 供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用。
☑采购代理服务费：采购代理服务费为18900元，收费标准依据苏政采协〔2024〕20号通知标准；采购代理服务费及专家评审费按照实际发生的金额由采购单位支付。
磋商代理费用收款信息：
收款单位：江苏隆信项目管理有限公司
收款账号：1104088909200136052
开户银行：中国工商银行镇江北门支行
4.2 其他费用：如有其他费用，成交供应商按实际发生费用向代理机构支付。
4.3 不论磋商的结果如何，磋商组织方在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。
5．政策功能
5.1支持中小企业发展
5.1.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。
符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。
5.1.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：
5.1.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
5.1.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
5.1.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
5.1.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求，本项目专门面向中小微企业。投标人应按照磋商文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。中小企业划型标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）。
5.1.4根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）要求，监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。监狱和戒毒企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
5.1.5根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）要求，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。符合条件的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。
5.1.6中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
5.2强制采购信息安全产品
信息安全产品指国家质检总局国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品。
5.3支持绿色发展
5.3.1根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。供应商所投产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。
5.3.2本项目中涉及商品包装和快递包装的，参考《财政部办公厅关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库〔2020〕123号）规定的包装需求标准。
5.3.3纳入政府采购管理的装修、修缮等项目，鼓励参考财政部办公厅住房城乡建设部办公厅工业和信息化部办公厅关于印发《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》的通知（财办库〔2023〕52号）规定的需求标准。
5.3.4采购人采购数据中心相关设备、运维服务，按照《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》实施相关采购活动。
5.4根据国家扶持中小企业的有关政策，采购项目成交供应商在履约过程中如遇到资金困难，凭政府采购合同在相关金融机构办理授信申请，相关事宜请查阅“江苏政府采购网-政采贷”栏目。
5.5支持创新发展
5.5.1采购人优先采购被认定为重点推广应用、首台（套）重大装备、重点领域首版次软件的自主创新产品。
5.6平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业
5.6.1平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。
5.7实施本国产品标准及相关政策
5.7.1认定标准
本国产品应当符合以下条件：
（一）在中国境内生产
产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。
属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。属性改变不包括以下细微操作：
1.为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作；
2.为产品运输或者销售进行的包装或者展示；
3.在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记；
4.简单的上漆、磨光和分装；
5.其他不属于属性改变的情形。
（二）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例
产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，计算公式为：

财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合本通知第一条第（一）项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。
（三）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求
对特定产品，在符合本通知第一条第（一）项和第（二）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。
财政部会同有关行业主管部门自本通知施行之日起5年内，在充分征求有关内外资企业、行业协会商会等方面意见的基础上，分类施策、稳妥推进，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比要求，以及特定产品的关键组件、关键工序相关要求，并根据不同行业的发展情况，在出台具体产品相关要求时，设置3—5年过渡期，逐步建立政府采购中本国产品标准体系和动态调整机制。
5.7.2适用范围
本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
5.7.3对本国产品的支持政策
政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
5.7.4书面澄清、说明或者补正
评审中发现《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《通知》规定要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
二、磋商文件
6．磋商文件组成
6.1 磋商文件包括：
（1）磋商邀请
（2）供应商须知
（3）合同
（4）采购需求
（5）评审办法和标准
（6）磋商响应文件（格式）
6.2 供应商获取本文件后，应认真阅读本文件中所有的事项、格式条款和规范等要求。
6.3 除非有特殊要求，磋商文件不单独提供标的所在地自然环境、气象条件、公用设施等情况，供应商被视为熟悉上述与签订和履行合同有关的一切情况。
7．磋商文件的澄清和修改
7.1 任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应及时联系项目联系人。
7.2 按照权责相一致原则，供应商提出的对于磋商文件主要商务、技术指标的相关澄清、修改要求，由采购人负责答复并视情况作出澄清或修改的决定。
7.3 磋商组织方可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改将在“江苏政府采购网——苏采云平台”网站上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分。
7.4 澄清或者修改的内容可能影响磋商响应文件编制的，磋商组织方将在磋商截止时间至少 5 日前，在系统中以书面形式通知所有已获取磋商文件的潜在供应商,供应商请登录系统查看相应内容；不足 5 日的，磋商组织方将顺延提交首次磋商响应文件的截止时间。
[bookmark: _bookmark21]7.5 如澄清或修改公告有重新发布电子磋商文件的，供应商应下载最新发布的电子磋商文件制作响应文件。因供应商自身原因未能及时获取的，一切后果由供应商自行承担。
三、磋商响应文件
8．编制响应文件的工具
8.1 磋商供应商须通过江苏政府采购网提供的最新响应文件制作软件编制磋商响应文件。下载路径：江苏政府采购网—资料下载—《江苏省政府采购交易管理系统（苏采云）供应商操作指南》。
9．响应文件语言及度量衡单位
9.1 供应商的响应文件以及供应商就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。供应商提交的支持性文件可以使用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释响应文件时以中文文本为准。
9.2 响应文件中所使用的计量单位除磋商文件中另有特殊规定外，一律使用法定计量单位。
10．响应文件的构成
10.1 响应文件分为资格部分、商务部分和技术部分。
10.2 资格部分系指供应商提交的证明其有资格参加磋商的文件。
10.3 商务部分系指供应商提交的证明其成交后有能力履行合同的文件。
10.4 技术部分系指供应商提交的能够证明其提供的服务（货物）符合磋商文件规定的文件。
10.5 具体填写格式详见磋商文件第六部分。
11．响应文件的编写
11.1 供应商应仔细阅读磋商文件，按照磋商文件的要求编制响应文件。响应文件应当对磋商文件提出的要求和条件作出明确响应。
11.2 供应商在编制响应文件时，各模块内容须填写或提交到对应位置，无相应内容可填的项应填写“无”、“没有相应指标”等明确的回答文字。
11.3 响应文件编排混乱、文字表达不清或上传资料内容模糊所引起的不利后果，由供应商自行承担。
11.4 供应商必须保证响应文件所提供的全部资料合法、真实、可靠。
12．响应报价
12.1 磋商应以人民币报价（保留至小数点后 2 位，四舍五入）。
12.2 供应商应按磋商文件所提供的各报价表格式报价。
12.3 供应商对本项目应报出最具有竞争力的价格，应包括本次磋商要求提供货物(服务)已支付或将支付的所有费用。
12.4 供应商应按磋商文件的要求在响应文件里提供磋商首轮报价，并根据首轮报价在所附的首轮明细报价表上列明所提供货物及服务的明细报价。供应商需根据项目需求及自身经验填写明细报价。
12.5 在磋商过程中未对磋商内容作出实质性变更、修改的情况下，如最后报价超过首轮报价，则最后报价无效。
12.6 最低磋商报价不能作为成交的唯一保证。
12.7 磋商最后报价即为合同签约价。
13．磋商保证金
13.1 本项目不收磋商保证金。
14．磋商响应有效期
14.1 磋商有效期为：磋商响应文件自磋商之日起 90 天内有效。供应商一旦领取了本磋商文件并参加磋商，即被认为接受了磋商有效期的约定。
14.2 在特殊情况下，采购人于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式（如信件、传真或电报等）。供应商可以拒绝采购人的这一要求而放弃磋商。同意延长的供应商既不能要求也不允许修改其磋商响应文件。
15. 响应文件的式样和签署
15.1 供应商应通过响应文件制作软件使用数字认证证书对响应文件进行合成、电子签章及加密打包。
16．响应文件的提交
16.1 响应文件提交
16.1.1 供应商须在磋商文件规定的截止时间前，通过响应文件编制软件或登录电子交易平台在规定时间内完成提交，提交成功后系统将发送回执。时间以电子交易平台时间为准。
16.1.2 截止时间以后传输的响应文件，电子交易平台将拒绝接收。供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素。
16.1.3 提交完成后至解密前，供应商不能对加密响应文件时所使用的数字认证证书进行更新、续费，否则可能引起的响应文件解密失败等相关后果由供应商自行承担。
16.1.4 因不可抗力事件造成的响应文件的损坏、丢失的，磋商组织方不承担责任。
16.2 磋商组织方可以通过修改磋商文件自行酌情延长截止时间，在此情况下，推迟提交截止时间将以书面形式通知已获取磋商文件的潜在供应商，并在“江苏政府采购网-苏采云平台”上发布公告。供应商应及时自行登录系统查看相应内容。
17．响应文件的补充、修改或者撤回
17.1 在提交截止时间前，供应商可以对所提交的电子响应文件进行撤回。
17.2 在提交截止时间前，供应商可以对所提交的纸质响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知磋商组织方。补充、修改的内容应当加盖公章，并注明“补充”、“修改”或“撤回”字样。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。
17.3 在提交截止时间之后，供应商不得对其响应文件作任何修改或撤回。
17.4 在提交截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间，供应商不得撤回其响应。
四、磋商与评审
18．磋商 
18.1 供应商应当在磋商前做好充分准备，携带 CA 数字证书准时参加磋商。
18.2 供应商不足 3 家，不进入解密程序。
18.3 磋商时，磋商组织方将在系统内公布供应商名单，发出解密的指令，供应商自行实施解密，限定在主持人发布解密指令后 20分钟内完成。解密时，供应商必须使用与制作响应文件时同一数字认证证书对响应文件进行解密，否则解密将会失败。
18.4 因供应商原因造成响应文件未解密或解密失败或无法正常打开响应文件的，磋商组织方将拒绝其响应。部分供应商的响应文件未解密或解密失败的，程序可以继续进行。
若解密成功的供应商不足三家，不进入后续程序。
18.5 本项目在限定的解密时间内，只要有任一家供应商解密成功，即视为电子交易平台运行无故障。
18.6 供应商须配合磋商工作，否则自行承担后果。
19．磋商小组组成
19.1 磋商小组将由采购人代表和评审专家组成，成员人数为3人或3人以上单数。
20．无效磋商的情形
供应商存在下列情况之一的，其磋商无效：
(1) 响应文件未按磋商文件要求签署、盖章的；
(2) 不具备磋商文件中规定的资格要求的；
(3) 在磋商过程中未对磋商内容作出实质性变更、修改的情况下，首轮报价或最终报价超过磋商文件中规定的预算金额或最高限价的；
(4) 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的;
(5)不符合法律、法规和磋商文件规定的其它实质性条款(须经磋商小组半数以上同意)：
(6) 如有委托代理人，未提供供应商为其缴纳社保证明材料的；
(7) 不同供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；
(8) “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网 	(www.ccgp.gov.cn)、“信用江苏”网站(http://www.jscredit.gov.cn)查询结果为失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为名单的；
(9) 报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，供应商不能证明其报价合理性的；
(10) 响应文件中提供了虚假或失实资料的；
(11) 供应商存在串通谈判情形的；
(12) 未在提交截止时间前提交有效加密文件的；由于供应商原因，未在规定时间内对响应文件进行有效解密的；
(13) 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；项目工期有负偏离的；
(14) 项目服务要求响应有负偏离的；
(15) 免费质保期有负偏离的；
[bookmark: _bookmark36](16) 参数部分负偏离程度过大或过多，经评委会认定影响采购人实际使用的； 
(17) 如是联合体，未提供有效联合体协议的；
21．串通磋商的情形 
有下列情形之一的，视为供应商串通磋商，磋商无效：
(1)不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；
(2)不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；
(3)不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
(4)不同供应商的响应文件异常一致或者磋商报价呈规律性差异；
(5)不同供应商的响应文件相互混装。
22．响应文件的澄清 
22.1 供应商应根据磋商小组要求对相关问题进行澄清、说明或者补正，并加盖公章。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
23．磋商内容 
23.1 磋商小组与符合条件的供应商就磋商文件中的技术、服务要求及合同草案条款等进行磋商。
23.2 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表书面确认后进行。
根据磋商文件和磋商情况作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。
供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权委托代理人签字或者加盖公章。由授权委托代理人签字的，应当附法定代表人授权书。 
23.3 已提交响应文件的供应商，由于磋商小组实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。若采购需求未发生实质性变动，供应商不得退出磋商。
24．最后报价的提交 
24.1 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后总报价和最后明细报价，提交最后报价的供应商不得少于 3 家。
24.2 磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐 3 家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后总报价和最后明细报价。
25．竞争性磋商特殊情况处理 
25.1 出现下列情形之一的，应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：
(1) 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
(2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
(3) 除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足 3 家的。
25.2 因重大变故，采购任务取消的则该磋商活动取消，采购人应当将取消理由通知所有供应商。
五、确定成交结果
26．确定成交供应商 
26.1 采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。
六、授予合同
27．磋商组织方接受和拒绝任何或所有响应的权利 
27.1 为维护国家和社会公共利益，磋商组织方保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何供应商成交的权利，且对受影响的供应商不承担任何责任。
27.2 因不可抗力或成交供应商不能履约等情形，磋商组织方保留与其他候选供应商签订合同的权利。
28．成交通知书 
28.1 在磋商响应有效期期满之前,磋商组织方将以书面形式通知成交供应商，成交供应商在收到成交通知书后，须立即以书面形式回复磋商组织方，确认成交通知书已收，并同意接受。
28.2 成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交供应商无正当理由不得放弃成交。
29．签订合同 
29.1 采购人应当自成交通知书发出之日起 15 日内，按照磋商文件、成交供应商磋商响应文件以及磋商过程中确定的事项，与成交供应商签订政府采购合同。采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。
29.2 政府采购合同应当包括采购人与成交供应商的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。
29.3 合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务时，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
29.4 采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照磋商采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。
29.5 采购人与成交供应商应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。
30．履约保证金 
30.1A ☑本项目不收取履约保证金。
B □本项目成交供应商应提交政府采购合同金额XX%的履约保证金（不得超过政府采购合同金额的10%），履约保证金应以支票、汇票、本票、保函、保险保单等非现金形式缴纳或提交。支持和鼓励成交供应商自愿使用履约（保函）保险代替缴纳履约保证金。省财政厅已上线政府采购电子履约保函(保险)平台，平台可通过域名www.jsdzbh.com直接访问，也可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问。
七、询问、质疑、投诉
31．询问 
供应商对磋商活动事项有疑问的，可以向采购人或磋商组织方提出询问，采购人或磋商组织方将依法作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。
32．质疑 
32.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。供应商认为磋商文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达采购人，同时送达一份至磋商组织方。
以上规定的供应商应知其权益受到损害之日，是指：
(1)对可以质疑的磋商文件提出质疑的，为收到磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日；
(2)对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
(3)对成交结果提出质疑的，为结果公告期限届满之日。
32.2 供应商应按照“谁主张、谁举证”的原则对质疑内容提供相关证明材料，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商不得虚假质疑和恶意质疑，如通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，磋商组织方将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。
32.3 供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，将只对供应商第一次质疑作出答复。
供应商如对采购需求提出质疑，除向采购人递交质疑文件外，同时向磋商组织方递交质疑文件，采购人负责处理和答复涉及采购需求的质疑内容。
32.4 质疑流程及注意事项见“江苏政府采购网-苏采云平台”网站下载中心。
[bookmark: _Toc18871]32.5 采购人或磋商组织方在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。
33．投诉
33.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购人所属预算级次本级政府采购监管部门投诉。
33.2以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。
33.3投诉流程及注意事项见“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）网站下载中心。
八、诚实信用和解释权
34．诚实信用 
34.1 供应商之间不得相互串通磋商报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。
34.2 供应商不得以向磋商组织方工作人员、磋商小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。经查实供应商有此行为的，将在“江苏政府采购网——苏采云平台”网站公告，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照政府采购有关规定处理。
34.3 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标/成交处理。
34.4 供应商应自觉遵守磋商纪律，扰乱磋商现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。
34.5 根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信息记录有关问题的通知》(财库〔2016〕125 号)、江苏省财政厅《关于做好政府采购信用信息查询使用及登记等工作的通知》(苏财购〔2016〕50 号)等文件精神，采购人在项目资格审查时对参加本项目的各供应商进行信用记录查询，信用记录查询渠道为“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、“信用江苏”网站(http://credit.jiangsu.gov.cn)，信用记录查询截止时间为项目资格审查结束时，信用信息查询记录及证据留存的具体方式为打印或网页截图。对存在失信信息的供应商(列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商)应当拒绝其参与政府采购活动。
35．解释权 
35.1 除相关法律、法规规定外，本磋商文件的解释权归江苏隆信项目管理有限公司所有。
36．适用法律及约束力 
36.1 供应商一旦获取了本磋商文件并参加磋商，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。
36.2 本次采购及由本次采购产生的合同受中华人民共和国法律制约和保护。
[bookmark: _Toc141960470][bookmark: _Toc142916126]九、苏采云操作其他补充事项
[bookmark: _Toc142916127]37.苏采云系统要求
37.1 本次采购采用“政府采购管理交易系统（苏采云）”，获取采购文件、提交响应文件、参加磋商、评审和成交结果发布全程电子化，响应文件开启方式为不见面开启。磋商供应商应当按照《政府采购管理交易系统（苏采云）投标人操作手册》参加磋商活动。如磋商供应商未按要求操作，由此所产生的风险由磋商供应商自行承担。
37.2 “CA数字证书”的获取：磋商供应商需办理CA锁（江苏省政府采购数字证书CA及电子签章办理指南：http://jsxcmm.com/help/help.html），自2023年9月18日“苏采云”系统新的采购项目仅支持江苏意源科技有限公司的CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的江苏意源CA全省通用。客户端工具及投标人操作手册可至江苏省政府采购网下载《江苏省政府采购交易系统（苏采云）投标人操作手册及政府采购客户端》。
37.3 磋商供应商如确定参加磋商，可自行下载采购文件及有关资料，按照《操作手册》进行注册，领取CA和办理电子签章，并按《操作手册》要求制作、上传电子响应文件、准时参加项目磋商。技术支持联系方式：0519-86722803。
37.3.1 获取采购文件的方式：“苏采云”系统用户注册--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件(后缀名为.kedt”)。
37.3.2 首次响应文件提交：将后缀名为“.kedt”的响应文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件(后缀名为zip)--通过“苏采云”系统上传响应文件。
37.3.3 “开标大厅”：开启当日，磋商供应商不必抵达开启现场，仅需在任意地点通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）“开标大厅”进入系统参与开启过程，配备相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等）完成远程解密、开启现场异议及回复、开标唱标等交互环节；
37.4 考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，请磋商供应商在开启时准备好制作标书的电脑或者已经安装过苏采云系统控件的电脑，登录谷歌浏览器进入开标大厅，竞争性磋商、竞争性谈判、单一来源采购项目将与磋商供应商就磋商（谈判）文件进行线上磋商（谈判），需要同时准备好耳麦和摄像设备。因磋商供应商网络与电源不稳定、未按要求配置上述设备、上述设备发生故障等自身原因，导致开启评审失败的，磋商供应商自行承担其后果。
37.5 磋商供应商应及时关注系统供下载的最新版本操作手册，系统操作如有疑问，请及时联系技术支持。
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第三部分      合同条款及格式
    

          政 府 采 购 合 同


项目名称：京口区检察院“航标灯”青少年司法保护中心改造升级项目



项目编号：JSZC-321102-LXDL-C2026-0024


委 托 方（甲方）___________________________________
 
受 托 方（乙方）___________________________________
签订日期： 二〇二六年   月   日
（参考格式，本合同条款在正式签署前可具体补充细化，仅作参考，最终合同以采购人法务审查通过的版本为准）
第一条  签约方
1.1  甲方：镇江市京口区人民检察院
 地址：镇江市京口区宗泽路222号
1.2  乙方：
 地址：
第二条  合同文件
2.1  下列关于JSZC-321102-LXDL-C2026-0024的磋商文件、乙方提交的磋商响应文件是构成本合同不可分割的部分：
（1）磋商承诺函；
（2）磋商响应报价表（最终）；
（3）技术响应文件；
（4）服务承诺；
（5）成交通知书；
（6）甲方、乙方商定的其他必要文件。
第三条  合同范围和条件
3.1  本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定相一致。
第四条  标的物
4.1  本合同所提供的标的物详见“磋商文件及磋商响应文件：服务清单及报价表”（乙方必须完全实现磋商文件中的采购需求，如有不足或缺陷，由乙方自行负责弥补，甲方不再承担任何相关费用）。
[bookmark: _Toc22000636]第五条  合同金额
5.1  根据上述合同文件要求，合同总金额（大写）为人民币            元整，¥         元（项目增加费用不得超过原合同金额的 10％，同时双方必须签订补充合同），分项价格在乙方提交的报价表中有明确规定。乙方承担包装运输、安装调试费用。
[bookmark: _Toc22000637]第六条  付款方式
6.1  合同签订后甲方自收到发票后10个工作日内预付合同价的30%（如乙方不需支付此项费用的，甲方可不支付，本项费用连同后期一并支付）；
6.2  项目完毕并经验收合格后自收到发票后10个工作日内付至合同价的70%；
6.3  项目完毕并经验收合格且向采购人提供完整的验收资料后收到发票后10个工作日内付至结算审计价的97%；
6.4  一年后，甲方应当自收到发票后10个工作日内付清合同尾款。
6.5  甲方开票信息：
 名称：镇江市京口区人民检察院
 税号：
6.6  乙方帐户信息：
 开户单位：
 开 户 行：
 帐　　号：
第七条  提出异议的时间和方法
7.1  乙方在接到甲方书面异议后，应在10日内负责处理并通知甲方处理情况，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。
第八条  服务要求
8.1  乙方须在施工前进行现场踏勘。
8.2  本工程质量应达到最新国家质量评定合格标准。所供的项目货物和服务必须遵守国家颁布标准和有关规定。
8.3  乙方的项目经理必须每天要在现场全面负责本项目的施工。
8.4  在免费质保期内，乙方须对由于工程本身质量原因造成的任何缺损进行免费修补或更换。
8.5  双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。乙方须按甲方要求项目的所有工作内容在规定的时间内实施完毕。甲乙双方按时参加隐蔽工程和中间工程验收。
8.6  由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。
8.7  工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知 15 日内组织验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。但甲方应承认乙方竣工日期。提交项目验收的所需的全部技术资料。
8.8  本工程应符合国家环保质量要求,否则应承担违约责任并赔偿甲方损失。
8.9  对甲方发现的问题及时补充修改。工程交付尚未使用期间凡属工程遗留问题，乙方在接到甲方书面通知后三天内组织整改。逾期甲方将组织整改，一切费用由乙方承担。
8.10  乙方在履行本合同过程中，因乙方原因造成的人身伤害、财产损失及各类安全事故，由乙方自行承担全部责任；因甲方原因造成的事故及损失，由甲方承担相应责任；因不可抗力因素及双方共同过错导致的事故，按各自过错比例分别承担责任。
8.11  乙方对该工程所使用的全部材料、配件及工程质量负责，提供免费质保两年（请具体注明子项质保年限），从工程验收合格之日起计算，免费质保期间除人为损坏，其他质量问题 24 小时内到位维修。
8.12  通过验收后5个工作日内乙方必须将施工队伍、施工机具、周转材料等全部撤清，所有建筑垃圾等必须清运，保持施工现场平整、整洁，塔吊、井架基础等清理完成，如不清运，甲方委托清运，费用由乙方承担在决算中扣除；采购人提供的现场设施应完好，损坏需赔偿。
第九条  售后服务及质保
9.1  质保期限（自交货并验收合格之日起计）：项目要求整体质保两年，若乙方投标承诺质保年限高于本要求，则以乙方实际承诺的质保年限为准，质保期内提供上门服务及全免费质保售后服务。
9.2  售后服务要求：在免费保修期内，乙方在接到用户单位电话维修通知后，乙方在24小时内予以更换或维修完毕，确保不影响用户单位实际使用。未及时修复的，甲方有权另行安排其他队伍进行维修，所产生的维修费用从合同价款中直接扣除。乙方超时或未在规定的时间内及时维修，每次罚2000元扣款。在质保期内，同一商品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，乙方无条件给予全套更新或退货。
第十条  工期要求及服务地点
10.1  工期：90日历天（根据甲方最终定稿时间计算），甲方签订合同后90日历天内完成交货、安装、调试并具备验收条件。若乙方未按照合同约定时间交货、安装、调试的，每推迟一天罚1000元。
10.2  服务地点：镇江市京口区人民检察院，具体由甲方指定。
第十一条  项目验收
11.1  甲方依法组织履约验收工作。
11.2  甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。
11.3  对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。
11.4  如有必要，甲方邀请第三方专业机构及验收专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。
11.5  甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。
11.6  验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。
第十二条   争议解决
12.1  对本合同履行过程中发生的一切争议，双方应友好协商解决，如协商不能解决，双方选择向甲方所在地的人民法院提起诉讼解决。
12.2  如对任何争议向人民法院提起诉讼，除争议事项或争议事项所涉及的条款外，双方应继续履行本合同项下的其它义务。
第十三条  甲、乙双方违约责任
13.1  甲方违约责任
13.1.1 合同签订后，由于甲方原因停止项目而终止合同的，乙方未进入现场工作前，乙方必须全额返还预付款；乙方已进入现场工作，但因甲方过错导致的项目停止和终止，甲方应按完成的实际工作量支付合同款。
13.2  乙方违约责任
13.2.1 合同签订后，由于乙方原因停止项目而终止合同的，甲方有权不支付乙方剩余合同款。
13.2.2 在甲方提供了必要的工作，并且保证了合同款按时到位，乙方提供的服务未能达到合同规定质量要求时，乙方应当按照甲方的要求立即进行整改，同时应向甲方赔偿损失费，损失费以每拖延项目一天按合同款的0.1％计算，但损失费的总数不超过合同总款的3%。当乙方经过三次整改仍不能达到合同规定的质量要求，或项目延期超过30日时，视为乙方根本违约，甲方有权解除合同，乙方应当退还甲方支付的预付款，同时支付合同总价30%的违约金。项目拖延当因不可抗力、甲方违约等影响作业的客观原因造成的项目拖期，乙方不承担赔偿责任。
13.2.3 乙方须在约定的项目工期内完成并通过验收，因项目未通过验收而延期的，每延期一天扣罚500元。项目经三次验收后仍未通过的，视为乙方根本违约，甲方有权解除合同，乙方应当退还甲方支付的预付款，同时支付合同总价30%的违约金。
13.2.4 在甲方根据上述规定，终止了全部或部分合同后，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未提供服务类似的服务，乙方应对甲方购买类似服务所超出的那部分费用负责。
第十四条  关于材料供应的约定
14.1  材料原则上由乙方自行采购，甲方认为有必要时也可对部分材料实行甲供。施工材料进场前，必须对所进材料按规范进行测试，报送监理认可后方可使用；未经检验、未经认可，不合格材料一律限期清退出施工现场。若未按要求及时清理，甲方及监理有权要求乙方停工整顿，误工误时自负，若已使用，对工程造成的损失由乙方全权负责。
第十五条  关于对施工人员要求的约定
15.1  所有乙方施工人员必须服从甲方代表及监理的管理，甲方有权指令乙方在24小时内撤换不服从管理的乙方人员。
第十六条  有关安全生产的约定
16.1  乙方应文明施工，要遵守交通、环保、安全等部门的有关规定，在施工过程的一切安全措施必须到位，并做好施工劳动保护，按规定办理各种保险，由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、法规，导致发生安全事故，造成含人员伤亡在内的一切经济损失由乙方全额承担，与甲方无关。
第十七条   转让
17.1  为保证本项目的质量，该项目不得违法转包分包，如乙方违法转包分包的，甲方可以无条件终止合同并且有权拒绝支付全部合同款，乙方应向甲方赔偿合同金额30%的违约金。
第十八条  不可抗力
18.1  如果双方由于不可抗拒力的任何事故（须经双方认同），致使影响合同履行时，履行合同的期限应予延长，延长期限相当于事故影响的时间。
18.2  本条所述的“不可抗拒力”系指双方无法控制、不可预见的事件。这些事件包括但不限于：战争、严重水灾、台风、地震以及其他双方商定的事件。
18.3  受事故影响的一方应在不可抗拒力事故发后尽快以包括但不限于传真等方式通知对方，双方应通过友好协商在合理时间内达成进一步履行合同的协议。
第十九条  合同生效及其它
19.1  合同应在甲方、乙方签字盖章后生效。 
19.2  本合同一式肆份，甲方执壹份，乙方执壹份，见证方执贰份。 
19.3  本合同履行所发生的合同纠纷，甲方与乙方进行处理，经协商无法达成一致的，双方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
19.4  本合同在执行过程中，原定内容需修改的，应经甲方、乙方协商和签署协议，并将此协议提供一份给采购代理机构。该协议将作为本合同不可分割的一部分。 
19.5  本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。 

（以下无正文）

甲方（单位盖章）：镇江市京口区人民检察院    乙方（单位盖章）：
单位地址：                                  单位地址：
联系电话：                                  联系电话：
代表签字：                                  代表签字：
合同签订日期：    年    月    日
注：（1）以上为中标后签订本项目合同的通用条款，不得进行实质性的修改，专用条款将由甲方与乙方结合本项目具体情况协商后签订。（2）甲方和乙方应在成交通知书发放15日内签订本项目正式合同。如果乙方不履行签订正式合同的义务，采购代理机构有权取消乙方的中标资格，乙方并承担相应责任；如果甲方不履行签订正式合同的义务，则按照《政府采购法》规定承担相应责任。

第四部分    采购需求
一、工程概况
1、本工程为京口区检察院“航标灯”青少年司法保护中心改造升级项目，包含装饰装修工程、安装工程，属于检察机关基础设施建设的一部分，以确保检察院正常履行法律监督职能，提供必要的工作环境和条件。
2、项目建设单位：镇江市京口区人民检察院。
3、主要工作内容：拆除部分房间墙体等结构及装修，并清运拆除垃圾；楼地面、金属踢脚线、内墙涂料及吊顶等装修工程；强、弱电及智能化等工程。
二、概算编制依据
1、《建设工程工程量清单计价标准》GBT50500-2024、《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GBT50854-2024、《通用安装工程工程量计算标准》GBT50856-2024、《江苏省建筑与装饰工程消耗量（2026）》、《江苏省通用安装工程消耗量（2026）》、《江苏省建设工程费用参考（2026）》、《江苏省建设工程施工机具台班费用参考表（2026）》，截止2026年6月底以前镇江市相关工程造价计价文件。
2、人工执行江苏省建设工程费用参考。
3、本工程量清单以镇江市京口区人民检察院局部改造、装修、安装施工内容编制。
4、工程类别及取费标准分别按装饰工程、安装工程计取，管理费和利润按《江苏省建设工程费用参考（2026）》由投标人结合工程具体情况、企业管理水平自主确定。
5、工程不可竞争费：措施费除安全生产费按（苏建价〔2026〕76 号）《江苏省建设工程费用参考（2026）》规定计取，其余通用措施费、专业措施等费用由投标单位综合考虑。
三、材料价格取定
材料价格参见2026年第5期镇江市工程造价信息，信息价上没有的材料价格结合市场价与市场波动因素综合考虑；智能化设备价格通过市场询价确定，市场价格如有波动属于正常情况。
四、措施项目费
本工程量清单结合工程实际、工期、设计要求和常规的施工组织设计、施工方案等综合考虑一切可见和不可见因素，相关的费用均酌情考虑已含在措施费用中。
五、其他
1、说明与设计图纸有矛盾的，暂以清单描述为准，但应满足施工规范的相关要求。本工程的工程量为设计图纸暂估量，实际施工时须按实调整。
六、工程作品：
具体详见图纸和清单项目特征说明。
七、服务要求
1、供应商可以在响应磋商文件前联系采购人进行现场踏勘。
2、本工程质量应达到最新国家质量评定合格标准。所供的项目货物和服务必须遵守国家颁布标准和有关规定。
3、成交供应商的项目经理必须每天要在现场全面负责本项目的施工。
4、在免费质保期内，成交供应商须对由于工程本身质量原因造成的任何缺损进行免费修补或更换。
5、双方（采购人、供应商）应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。成交供应商须按甲方要求项目的所有工作内容在规定的时间内实施完毕。双方（采购人、供应商）按时参加隐蔽工程和中间工程验收。
6、由于成交供应商原因造成质量事故，其返工费用由成交供应商承担，工期不顺延。
7、工程竣工后，成交供应商应通知采购人验收，采购人自接到验收通知 15 日内组织验收，并办理验收、移交手续。如采购人在规定时间内未能组织验收，需及时通知成交供应商，另定验收日期。但采购人应承认成交供应商竣工日期。提交项目验收的所需的全部技术资料。
8、本工程应符合国家环保质量要求,否则应承担违约责任并赔偿采购人损失。
9、对采购人发现的问题及时补充修改。工程交付尚未使用期间凡属工程遗留问题，成交供应商在接到采购人书面通知后三天内组织整改。逾期采购人将组织整改，一切费用由成交供应商承担。
10、成交供应商在履行本合同过程中，因成交供应商原因造成的人身伤害、财产损失及各类安全事故，由成交供应商自行承担全部责任；因采购人原因造成的事故及损失，由采购人承担相应责任；因不可抗力因素及双方共同过错导致的事故，按各自过错比例分别承担责任。
11、成交供应商对该工程所使用的全部材料、配件及工程质量负责，提供免费质保两年（请具体注明子项质保年限），从工程验收合格之日起计算，免费质保期间除人为损坏，其他质量问题 24 小时内到位维修。
12、通过验收后5个工作日内成交供应商必须将施工队伍、施工机具、周转材料等全部撤清，所有建筑垃圾等必须清运，保持施工现场平整、整洁，塔吊、井架基础等清理完成，如不清运，采购人委托清运，费用由成交供应商承担在决算中扣除；采购人提供的现场设施应完好，损坏需赔偿。
八、安全施工要求
1、工程开工前应做好施工方案，严格遵守国家现行的有关安全技术规程、文件，针对本工程特点，制定专项安全防护管理制度和措施，消除事故隐患。
2、施工现场要采用全封闭施工，现场应有防止闲人进入的围栏，属于危险作业的地带应加上明显的标志，必要时派专人看管。
3、同一现场有多单位配合施工时，应由成交供应商与各有关单位共同议定安全工作制度，共同遵照执行。
4、现场内的沟、坑、池、井和及各种预留洞口等其他危险部位，应设置防护栏或防护挡板，并设危险标志，在可能范围内加以封闭。
5、一切脚手架或棚架、防护设施、安全标志和警告牌等，一经架设后，不得擅自拆动。如需拆动时，必须经现场施工负责人同意。
6、不应在拆落的模板上行走，以防钉伤和模板失稳坠落伤人。
7、在施工过程中，主要材料的技术参数及性能等不得低于编标依据，供货前主要材料设备须经采购人认可并书面确认，否则，采购人有权拒收且保留甲供材的权利。
8、质量要求：工程质量达到国家规范标准要求及满足采购人实际使用需求。
9、成交供应商对该工程所使用的全部材料及工程质量负责，工程的质量保修期应按《建设工程质量管理条例》及有关规定执行，请具体注明子项质保年限。从工程验收合格之日起计算，免费质保期间除人为损坏，其他质量问题 24 小时内到位维修。
九、施工环境保护
1、严格遵守国家环境保护法律、法规，在合同规定施工区外的生态环境绿色植物、树木等，尽量维护原状，尽力保护施工区内林木、植被，同时注意保护地下文物。
2、制定环境保护管理规定，保护和改善施工现场的生活环境和生态环境。工程项目文明施工总的原则和要求是：文明施工，人人有责；分工负责，逐级监督；场地整洁，存放有序；创造安全、整洁、有序的施工环境与条件，以适应现代管理的需要。
3、施工期间要定期清扫、洒水，以减少尘土飞扬。水泥、白灰、粉煤灰等易飞扬的细颗散体材料露天堆放时应下垫上盖，防止飞扬和流失污染。
4、施工范围四周应设置样式统一的围挡，全面推行现场施工标准化作业。
5、对产生噪声、振动的施工机械，采取有效的控制措施，减轻噪声扰民。在施工作业时，除抢险、抢修外，有较大噪声、振动较大的设备不应安排在夜间（22时～次日6时）施工。
十、实施方案要求
1、磋商供应商成交后需充分了解现状和业务需求，与采购人等相关方充分沟通后，制定详细可行的项目实施方案，对项目计划与进度、项目质量、风险等进行总体管控与协调，经用户认可后方可开始实施。磋商供应商需针对本项目成立专门的项目团队，积极主动与用户单位进行协调沟通，在规定的时间内，保质保量的完成投标所提供应用系统的研发、安装、调试及投入运行，达成项目建设目标。
2、磋商供应商应选用具有一定的项目管理能力、计算机技术技能及安全保密意识的人员担任项目经理，项目组成员也应具有相应的能力、技能及安全保密意识，通过组织协调与本项目相适应的人员对本项目系统进行联调实施，确保项目的顺利完成。系统部署安装、调试所需的工具、仪表及安装材料由磋商供应商自行解决。
3、成交供应商须签订保密协议，承诺在项目实施中凡涉及档案数据管理、保存、迁移等相关工作时须严格遵守档案数据安全保密相关规定。
十一、售后服务方案要求
1、磋商供应商成交后需充分了解项目培训需求，与用户等相关方充分沟通后，制定详细可行的培训方案，培训方案包括但不限于培训方式、培训人员安排、培训内容、培训计划安排等方面内容。其中培训内容需涵盖本次项目所建设的系统的操作、运维管理等方面内容，通过培训确保本项目所建设的应用系统用户方相关人员能够熟练操作使用系统，并对系统进行日常维护。
2、服务期内，本项目所有技术、货物、服务发生任何非人为故障，由成交供应商负责恢复。故障报修的响应时间为即时，到达现场的时间为8小时，小型故障恢复时间为12个小时，严重故障恢复时间为24小时内，并及时有效的提供解决方案。
3、服务期内，对采购单位提出的合理服务要求，成交供应商必须即时进行电话、邮件及远程网络支持，如以上方式无法解决问题，成交供应商需在8小时内到场服务。如不到场，采购单位有权自行处理，相关费用由成交供应商负责。
磋商供应商需提供定期回访服务。
4、升级保障方案要求
成交供应商中标后需充分了解现状和业务需求，与采购人等相关方充分沟通后，制定切实可行的升级保障方案，确保升级过程的顺利进行，并最大程度地减少对业务或系统的潜在影响，包括制定相应的升级保障管理措施，以及制定项目各阶段升级保障与控制措施等，对本项目的升级建设工作进行总体管控与保障。
十二、售后服务及质保
1、质保期限（自验收合格之日起计）：项目要求整体质保两年，若成交供应商投标承诺质保年限高于本要求，则以成交供应商实际承诺的质保年限为准，质保期内提供上门服务及全免费质保售后服务。
2、售后服务要求：在免费保修期内，成交供应商在接到用户单位电话维修通知后，供应商在24小时内予以更换或维修完毕，确保不影响用户单位实际使用。未及时修复的，采购人有权另行安排其他队伍进行维修，所产生的维修费用从合同价款中直接扣除。成交供应商超时或未在规定的时间内及时维修，每次罚2000元扣款。在质保期内，同一商品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，成交供应商无条件给予全套更新或退货。
十三、工期及服务地点
1、工期：90日历天，至合同签订之日起。采购人签订合同后90日历天内完成交货、安装、调试并具备验收条件。若成交供应商未按照合同约定时间交货、安装、调试的，每推迟一天罚1000元。
2、服务地点：镇江市京口区人民检察院，具体由采购人指定。
十四、项目验收
1、采购人依法组织履约验收工作。
2、采购人在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。成交供应商应根据验收方案内容做好相应配合工作。
3、对于实际使用人和采购人分离的项目，采购人邀请实际使用人参与验收。
4、如有必要，采购人邀请第三方专业机构及验收专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。
5、采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对成交供应商的履约情况进行验收。验收时,采购人按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方（采购人、成交供应商）共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。
6、验收合格的项目,采购人根据采购合同的约定及时向成交供应商支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。成交供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,采购人将及时报告本级财政部门。
十五、报价费用说明：
本项目固定总价报价，投标报价应包括磋商文件所确定的招标范围内的全部工作内容，供应商须充分考虑本项目的特殊性和不可预见性在内的所有为完成本项目的设计与实施及由此引起所需的各项应有费用、税金等，以及为完成上述内容所必须的附属设施、临时设施、材料、劳务及所需的全部费用。
十六、付款方式
1、合同签订后采购人自收到发票后10个工作日内预付合同价的30%（如成交供应商不需支付此项费用的，采购人可不支付，本项费用连同后期一并支付）；
2、项目完毕并经验收合格后自收到发票后10个工作日内付至合同价的70%；
3、项目完毕并经验收合格且向采购人提供完整的验收资料后收到发票后10个工作日内付至结算审计价的97%；
4、一年后，采购人应当自收到发票后10个工作日内付清合同余款。
十七、其他要求
在本项目实施过程中，成交供应商需严格遵守和执行《中华人民共和国劳动法》、镇江市劳动用工和社会保险管理规定、镇江市最低工资标准等相关法律法规，并就安全生产和职业道德加强对所有工作人员的教育，合同期中发生的一切事故、纠纷由成交供应商承担，采购人不承担任何责任。
十八、附件：工程量清单、图纸








   


第五部分    磋商及评审
1．磋商小组职责 
1.1 熟悉和理解磋商文件，如磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，磋商小组应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况。
1.2 按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。
1.3 起草评审报告并进行签署。
1.4 推荐成交供应商。
1.5 向采购人、采购代理机构、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评审工作的行为。
1.6 法律、法规和规章规定的其他职责。
2．磋商及评审程序 
2.1 磋商组织方按磋商小组名单核对身份并签到。
2.2 磋商组织方宣布磋商及评审纪律，磋商小组确认有无回避的情形。
2.3 磋商小组推选组长，负责组织磋商及评审活动，采购人代表不得担任组长。
2.4 磋商小组正式评审前，应当对磋商文件进行熟悉和理解，审查磋商文件。
2.5 磋商小组将对供应商进行资格审查，对首次响应文件进行有效性、完整性和响应程度审查。未通过审查的供应商不得参与磋商，磋商小组应书面告知供应商并说明理由。
2.6 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。
2.7 磋商小组应集中与符合要求的单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。
2.8 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。
2.9 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应按照少数服从多数的原则投票推荐三家及以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。
2.10 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，磋商小组应对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行评审。
2.11 磋商小组对磋商供应商得分按照从高到低进行排序，得分相同的磋商供应商，报价低者排名在前，评审得分且最后报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。
2.12 推荐成交候选供应商，并出具书面评审报告。
3．供应商资格审查 
开启结束后，磋商小组将依法对供应商的资格进行审查。资格审查的内容如下：
	序号
	审查要素
	审查内容

	1
	具有独立承担民事责任的能力
	提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件扫描件

	2
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	提供2025年度财务报告，或近三个月财务报表、成立不满一年的提供至少一个月财务报表，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函等或提供资格承诺函（格式见第六部分）

	3
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	提供磋商供应商相关信息一览表或提供资格承诺函（格式见第六部分）

	4
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
	提供参加本次政府采购活动前半年内任意一个月依法缴纳税收和社会保险的凭据或提供资格承诺函（格式见第六部分）

	5
	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	见磋商承诺函或提供资格承诺函（格式见第六部分）


	6
	法律、法规和磋商文件规定的其他资格
	

	7
	落实政府采购政策需满足的资格要求
	本项目专门面向中小微企业，提供中小企业声明函。（格式见第六部分）

	8
	本项目的特定资格要求
	1、提供企业有效的安全生产许可证。
2、提供企业有效的建筑工程施工总承包叁级及以上资质。
注：以上须提供电子件加盖供应商公章，未提供视为无效磋商响应处理。


4．磋商响应文件的有效性、完整性和响应程度审查
	序号
	审查要素
	审查内容

	1
	磋商响应文件有效性
	1、电子磋商响应文件的有效电子签章。
2、投标报价。
3、未发现属无效投标的其他情形。

	2
	对磋商文件响应程度
	审查磋商响应文件文件，以确定其是否满足磋商文件的实质性要求。不满足磋商文件的实质性要求的，磋商响应文件无效。


审查磋商响应文件与磋商文件要求的主要条款、条件和技术规格是否相符，是否存在重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留系指影响到磋商文件规定的服务（货物）范围、质量和性能的，或者在实质上与磋商文件不一致，有限制采购人权利和供应商义务的规定，而纠正这些偏离或保留将会对其他实质上响应文件的供应商的竞争地位产生不公正的影响（重大偏离或保留的认定须经磋商小组半数以上同意）。磋商小组决定磋商响应文件的响应性只根据磋商响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
5．磋商记录 
5.1《磋商记录》包括供应商答复或承诺的内容、磋商文件的变动情况及最后报价等。
6．综合评分 
经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的磋商响应文件和最后报价进行综合评分，总分 100 分。
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	价格评估
	技术评估
	商务评估

	分值
	30
	42
	28


（一）价格评估（30分）
	评审内容
	评标标准
	分值

	报价得分
	综合评分法中的价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分30分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=(磋商基准价／最后磋商报价)×30。（保留到小数点后2位，四舍五入）
注：上述“最低的投标报价”必须是合理的。如果最低报价属于恶意竞争或明显低于成本价，根据财政部《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）文件规定，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序。
（一）政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。
相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
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（二）技术评估(42分)
	评审内容
	评标标准
	分值

	项目实施方案
	根据磋商供应商针对本项目提供的实施方案，包括但不限于：①本项目总体概述；②整体规划；③本项目系统架构及设备使用分布情况；④考虑采购人应用系统部署与规划；⑤软件实施方案（试运行、培训）；⑥硬件实施方案（安装调试、平台对接）；⑦运维保障方案；⑧确保项目实施质量而采取的管理；⑨人员保证措施；⑩质量保证措施；⑪项目验收方案等按方案最大程度满足项目使用需求等进行评价。方案每包含一个要点得0.5分，最多得5.5分。
磋商供应商提供的方案针对本项目的特点，有现场平面布置措施，各项措施周全、具体、有效的，有详细描述内容的加1.5分；
磋商供应商结合采购需求提供的方案是否符合现场实际情况，制定的方案完善、完整、实用有详细描述内容的加1分。
	8

	施工进度计划和各阶段进度的保证措施
	根据磋商供应商针对本项目提供的施工进度计划和施工进度的保证措施，包括但不限于：①本项目的施工进度计划；②各阶段进度的保证措施项目安全措施；③技术控制措施和符合现场实际情况等进行评价。方案每包含一个要点得1分，最多得3分。
方案里关键节点等设置清晰、准确有详细描述内容的加1分；
方案里关键线路识别突出、清晰准确的有详细描述内容，加1分。
	5

	多媒体深化设计方案
	磋商供应商根据本项目的大纲文本、施工图、工程量清单提供针对本项目的多媒体深化设计方案，包括但不限于：①创意脚本的视频；②软件功能描述的UI设计方案；③中控系统方案等进行评价。方案每包含一个要点得1分，最多得3分。
脚本策划思路清晰，主题突出、富有逻辑，有详细描述内容的加2分；
软件理念新颖、操作简捷，趣味性、知识性强;技术应用具有前瞻性，展示内容更新便捷易操作；有详细描述内容的加1分；
系统管理描述、内容管理方案、中播控管理方案、以及配置管理方案；出具对应的方案、系统图以及图文描述；有详细描述内容的加2分。
[bookmark: _GoBack]备注：创意脚本的视频上传苏采云平台单个不超过50M，整体不超过300M。
	8

	安全文明施工及环境保护措施
	根据磋商供应商针对本项目提供的安全文明施工及环境保护措施，包括但不限于：①安全文明施工；②施工现场扬尘；③噪声污染防治措施；④是否具有减少施工对周边环境的影响措施；其他环境保护方面等进行评价。方案每包含一个要点得1分，最多得4分。
方案具有针对性、贴合采购人实际需求的详细描述内容加0.5分；
方案具有施工现场基础安全管理详细描述内容的加0.5分。
	5

	突发事件的应急情况及相关应急预案
	根据磋商供应商针对本项目提供的突发事件的应急情况及相关应急预案，包括但不限于：①应急组织架构；②火灾火情事故；③触电事故；④高处坠落与物体打击事故；⑤结构坍塌及构件脱落事故等进行评价。方案每包含一个要点得1分，最多得5分。
预案符合采购需求实际、具有针对性的详细描述内容加0.5分；
预案具有与项目实际相符且科学合理详细描述内容的加0.5分。
	6

	培训方案
	根据磋商供应商针对本项目提供的培训方案，包括但不限于：①提供的培训计划；②培训课程；③授课人员；④培训对象与人数；⑤培训地点；⑥培训时间等进行评分。方案每包含一个要点得0.5分，最多得3分。
方案设置培训管理制度有详细描述内容的加1分。
	4

	售后服务方案
	根据磋商供应商针对本项目提供的售后服务方案，包括但不限于：①售后服务的内容及措施；②维修服务的响应时间；③响应方式；④解决问题是否迅速；⑤设备保障措施；⑥货物的技术服务；⑦技术支持方案等进行评价。方案每包含一个要点得0.5分，最多得3.5分。
方案贴合采购单位实际需求的加0.5分；
方案体现出解决问题的能力有详细描述内容的加1分；
方案具有回访制度有详细描述内容的加1分。
	6


（三）商务评估(28分)
	评审内容
	评标标准
	分值

	项目经理评价
	1、拟投入的项目经理具有建筑工程专业注册贰级及以上建造师证书且有建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证（B类）的，得4分；提供无在建工程证明，格式自拟（原件扫描件并加盖公章）。
2、拟投入的项目经理具有工程类中级及以上工程师职称的得2分；具有工程类初级工程师职称的得1分；本项最高2分。
注：1.以上均须提供证书电子件并加盖公章；2.磋商供应商提供为上述人员缴纳的近半年内任意1个月社会保险证明材料电子件加盖公章。未提供或未按要求提供不得分。
	6

	项目技术负责人评价
	拟投入的技术负责人具有工程类高级及以上工程师职称的得3分；具有工程类中级工程师职称的得1分；本项最高3分。
注：1.以上均须提供证书电子件并加盖公章；2.磋商供应商提供为上述人员缴纳的近半年内任意1个月社会保险证明材料电子件加盖公章。未提供或未按要求提供不得分。
	3

	项目组成员能力评价
	不含项目经理、项目技术负责人：
项目其他成员中具有
1、安全员、质量员、资料员、标准员、材料员、劳务员等施工必备管理人员。每提供一类相应岗位培训考核合格证书的得1分，人员不重复计分，本项最高得6分；
2、二级及以上注册建筑师执业资格的得2分，没有不得分；
3、建筑设计相关专业中级及以上职称的得1分，没有不得分；
4、建筑装饰类相关专业中级及以上职称的得1分，没有不得分。
注：提供国家认可的有效期内证书电子件加盖公章以及磋商供应商为上述人员缴纳的近半年内任意1个月社会保险证明材料电子件加盖公章。未提供或未按要求提供不得分。
	10

	经验评价
	磋商供应商自2023年 1 月 1 日以来（以竣工验收时间为准）完成类似工程业绩的，每提供一个业绩得3分，最高得9分。
注：同一用户相同采购内容只计一个，同一用户分年度多次签订的合同仅计为1个业绩。磋商供应商须同时提供相对应业绩的中标或成交通知书电子件、合同电子件、任意一期发票电子件、竣工验收材料电子件加盖公章，缺一不可。未提供或未按要求提供不得分。
	9


注：上述电子件均为原件电子件；上述所有人员须提供居民身份证原件扫描件加盖公章，未提供不得分。
7．推荐成交供应商 
磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐 3 名以上成交候选供应商，并编写评审报告。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款、《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》规定情形的，可以推荐 3 家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。
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磋商响应文件



项目编号：JSZC-321102-LXDL-C2026-0024



项目名称：京口区检察院“航标灯”青少年司法保护中心
改造升级项目


磋商供应商名称(盖章)：
[bookmark: _Toc15908][bookmark: _Toc9433933][bookmark: _Toc27135637]日期：

一、资格部分
（一）磋商承诺函
致：（磋商组织方）
根据贵方关于的磋商邀请，我方已完全理解磋商文件的所有内容。
据此函，我方兹宣布同意如下：
1.我方承诺：我方完全具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件以及本项目磋商文件规定的参加磋商供应商须满足的特定条件。
2.我方承诺：参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
3.我方承诺：我方信用记录中没有被列入失信被执行人、没有被列入重大税收违法案件名单、没有被列入政府采购违法失信行为记录名单。
4.我方承诺按磋商文件要求提供的服务及货物的磋商报价见报价一览表。
5．我方承诺根据磋商文件的规定，完成合同义务，并承担责任（如有偏离，在响应文件中另作说明）。
6．我方已详读全部磋商文件，包括磋商文件书面修改通知（如有），我方完全理解并同意放弃对这方面不明及误解的权利。
7．我方承诺响应文件及所有材料的完整、真实、合法、有效，并对其负责。承诺在磋商期间，如磋商小组对我方提出澄清要求，将及时作出响应，否则自行承担后果。
8．我方同意从规定的磋商日期起遵循本磋商文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。
9．我方同意向贵方提供贵方可能要求的与本磋商有关的任何证据或资料。
10.我方知道如用虚假材料或恶意方式向贵方提出质疑，将承担相应的法律责任。同时承诺：我方如果有上述行为，将无条件承担贵方相关的调查论证费用。
11．本次响应文件内容与磋商文件内容偏离见磋商偏离表（如果有）。
12．遵守磋商文件中要求的收费项目和标准。
13．我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》，若存在违法违规行为，自愿承担相应的法律后果。
14．与本磋商有关的一切正式往来通讯请寄：
地址： 
电话：
邮政编码：
供应商（公章）：
法定代表人签章：
日 期：

(二)独立承担民事责任的能力
提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件扫描件

(三)良好的商业信誉和健全的财务会计制度
提供2025年度财务报告，或近三个月财务报表、成立不满一年的提供至少一个月财务报表，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函等，或提供资格承诺函（格式见第六部分）

(四)履行合同所必需的设备和专业技术能力
填写下述表格或提供资格承诺函（格式见第六部分）
	一
	公司基本信息

	1
	公司名称
	

	2
	注册资金
	
	3
	公司地址
	

	4
	从业人数
	
	5
	法定代表人
	

	6
	开户银行
	
	7
	账号
	

	8
	项目联系人
	
	9
	联系电话
	

	二
	公司财务状况

	（一）
	2025年度财务状况

	1
	营业收入（万）：
	
	2
	利润总额（万）
	

	3
	年末“固定资产合计”（万）
	
	4
	年末“流动资产”余额（万）
	

	5
	年末“短期负债”余额（万）
	
	6
	年末“长期负债”余额（万）
	

	7
	年末“资产总计”余额（万）
	
	8
	年末“货币资金”余额（万）
	

	三
	磋商供应商其他信息

	（一）
	公司近三年度后取得的相关资质及等级：
	

	（二）
	公司近三年度后获得的荣誉及表彰情况：
	

	四
	提供本项目服务所必须的专业设备一览表

	序号
	品牌、型号及主要参数配置简述
	购置年份
	价格
	数量
	用途

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	五
	提供本项目服务所必须的专业技术能力

	 



(五)依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
提供参加本次政府采购活动前半年内任意一个月依法缴纳税收和社会保险的凭据或提供资格承诺函（格式见第六部分）

（六）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录
见磋商承诺函或提供资格承诺函（格式见第六部分）

（七）法律、行政法规规定的其他条件

(八)落实政府采购政策需满足的资格要求
本项目专门面向中小微企业，提供中小企业声明函。（格式见第六部分）。

（九）本项目的特定资格要求
1、提供企业有效的安全生产许可证。
2、提供企业有效的建筑工程施工总承包叁级及以上资质。
注：以上须提供电子件加盖供应商公章，未提供视为无效磋商响应处理。

（十）信用查询
“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”网站（http://http://credit.jiangsu.gov.cn/）的查询结果未列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为名单，以现场查询为准。

（十一）资格承诺函
致：         （采购人、采购代理机构）           
我单位参与   （项目名称          ）   （项目编号：        ）项目的政府采购活动，现承诺如下： 
1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。 
2.我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。 
3.我方具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。 
4.我方参加本项目采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。 
若我单位承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。 
投标（响应）供应商（全称并盖章）：                       
供应商法定代表人或授权代表（签字或签章）：                      
日期：                      
﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍
说明：1.供应商可自行选择是否提供本承诺函，若不提供本承诺函的，应按磋商文件要求提供相应的证明材料。 
2.供应商可删减承诺事项，删减的承诺事项须按磋商文件要求提供相应的证明材料。比如删去本承诺函第 3 项的，则应按磋商文件要求提供依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。


二、法定代表人（负责人）身份证明书
兹证明 （姓名） 同志，性别 （男/女） ，居民身份证号 （身份证号码） ，在我单位任 （职务） ，系我单位主要负责人即法定代表人。 

单位地址：××
电 话：×× 
单位全称：×× 
单位盖章：××                                          年   月   日 

附：法定代表人居民身份证扫描件 
注：1.“法定代表人”直接参加投标响应活动的仅需填写本身份证明。 
2.供应商属于非法人组织的，按照法律、行政法规规定能够对外代表其从事民事活动的主要负责人，如个人独资企业的投资人，代表合伙企业执行合伙企业事务的合伙人等，视同法定代表人。


三、法定代表人（负责人）授权委托书
本授权书声明： （供应商名称） 法定代表人（负责人） （姓名） 授 权（委托代理人的姓名、职务）为我方就××××（代理机构）代理的××××（项目编号、项目名称）项目的投标活动的合法代理人，以本单位 名义全权处理一切与该项目招标有关的事务（含合同签订）。 

本授权委托书于    年   月   日在相应位置签字或盖章后生效，特此声明。 
委托代理人身份证号码：                                 
委托代理人联系电话：（手机）                          
法定代表人（负责人）签章：                            
供应商名称（公章）： 
日 期： 
附：委托代理人居民身份证扫描件 
注：“法定代表人”授权其他人（必须为磋商供应商正式员工，证明材料：近半年内任意一个月社会保险缴纳材料附后）投标的，须填写法定代表人身份证明书和本委托书。


四、价格部分
（一）首次磋商报价表
项目名称：京口区检察院“航标灯”青少年司法保护中心改造升级项目
项目编号：JSZC-321102-LXDL-C2026-0024 
	项目总报价
	
大写：人民币                元

小写¥：               元

	工期
	

	质保期
	

	备注
	


法定代表人或者授权代表（签字或盖章）：                  
供应商全称（盖章）：                       日期：    年   月   日
注：1、所有报价均以人民币报价，报价包括满足上述项目的所有设备、人工、辅助材料、交通、住宿、运输、搬运、管理、维护、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。磋商文件未列明，而磋商供应商认为其他必需的费用也需列入报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有填列的项目费用，并认为此项目的费用已包括在项目总报价中。2、供应商必须据实填具此表，应与磋商响应文件的有关内容一致。


首次明细报价表
                                                       单位：人民币（元）
按清单报价


注：首次明细报价表中的项目总报价应与首次报价一览表中的项目总报价保持一致，如不一致以单价金额计算结果为准。
法定代表人或者授权代表（签字或盖章）：                  
供应商全称（盖章）：                        日期：   年   月   日

（二）最终磋商报价表
项目名称：京口区检察院“航标灯”青少年司法保护中心改造升级项目
项目编号：JSZC-321102-LXDL-C2026-0024 
	项目总报价
	
大写：人民币                元

小写¥：               元

	工期
	

	质保期
	

	备注
	


法定代表人或者授权代表（签字或盖章）：                  
供应商全称（盖章）：                      日期：    年   月   日
注：1、所有报价均以人民币报价，报价包括满足上述项目的所有设备、人工、辅助材料、交通、住宿、运输、搬运、管理、维护、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。磋商文件未列明，而磋商供应商认为其他必需的费用也需列入报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有填列的项目费用，并认为此项目的费用已包括在项目总报价中。2、供应商必须据实填具此表，应与磋商响应文件的有关内容一致。3、作二次报价的以二次报价为准，最终报价不得超过预算；未加盖供应商公章的，法定代表人或其授权委托代理人未签字的，最终报价无效。4、磋商过程中未对磋商内容作出实质性变更、修改的情况下，第二次报价不得超过首轮报价。5、最终明细报价按照最终报价同比例浮动。



五、技术部分（与评分标准对应）
（一）技术响应及偏离表
	
序号
	重要性（★、▲或◇）
	标的名称
	响应产品名称、品牌及型号
	指标要求
	证明材料要求
	响应情况
	偏离情况（正偏离/无偏离/负偏离）
	备注（证明材料所在位置）

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1.按实际如实填写偏离表，行数不够可自行添加。2.上表所指证明材料为项目需求中要求提供的检测报告、截图、各类证书或其他形式的材料，证明材料附后。请磋商供应商务必认真做好标识，以便评委正确评审，否则由此带来的一切后果，由磋商供应商自行承担。3.项目需求中如出现具体产品的品牌、型号、参数等，仅供磋商供应商更好地理解采购人对设备的需求，不能理解为唯一指定，只要优或相当于其技术参数及功能要求的，均可视为响应。4.加“▲”部分为实质性技术要求及参数，请磋商供应商按要求逐一提供有效证明材料，任意一条未证明，作废标处理；
单位名称（加盖公章）：
日期：××××年××月××日

(二)技术方案
格式自拟

（三）服务方案和服务承诺（格式）
格式由供应商自定，供应商必须针对本磋商文件中第四章采购需求，在磋商响应文件“服务方案和服务承诺”中进行表述，其他与服务相关的承诺及优惠条件随后填写；


六、商务部分（与评分标准对应）
（一）供应商能力
格式自拟

（二）经验
格式自拟

（三）项目经理能力
	姓名
	
	近 3 年工作业绩及承担的主要工作

	性别
	
	

	年龄
	
	

	职称
	
	

	毕业时间
	
	

	所学专业
	
	

	学历
	
	

	证书名称
	
	

	专业资格
	
	

	联系电话
	
	

	曾担任项目主要负责人的项目
	


注：1、项目经理具有资格证书的，应在本栏目提交相关证书扫描件加盖公章。
2、 列入本表人员如要更换，须经采购人同意。擅自更换属违约行为。
3、项目经理须提供居民身份证扫描件和近半年内任意一个月磋商供应商为其缴纳社会保险的证明材料。

（四）项目技术负责人能力
	姓名
	
	近 3 年工作业绩及承担的主要工作

	性别
	
	

	年龄
	
	

	职称
	
	

	毕业时间
	
	

	所学专业
	
	

	学历
	
	

	证书名称
	
	

	专业资格
	
	

	联系电话
	
	

	曾担任项目主要负责人的项目
	


注：1、项目技术负责人具有资格证书的，应在本栏目提交相关证书扫描件加盖公章。
2、列入本表人员如要更换，须经采购人同意。擅自更换属违约行为。
3、项目技术负责人须提供居民身份证扫描件和半年内任意一个月磋商供应商为其缴纳社会保险的证明材料。

（五）人员配备表（格式）
	序号
	姓名
	身份证号
	人员类别
	技术证书、级别
	相关工作经验
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	


注：1、行数不够，请自行添加。
2、列入本表人员如要更换，须经采购人同意，擅自更换属违约行为。
3、列入上表人员具有身居民份证扫描件、相关证书、工作经验的，应在本栏目提交相关证明材料电子件。
4、列入上表人员须提供前半年内任意一个月磋商供应商为其缴纳社会保险的证明材料。

七、其他部分
（一）中小企业声明函（工程、服务）
本公司(联合体)郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库﹝2020﹞46号)的规定，本公司(联合体)参加(单位名称)的(项目名称)采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下：
1.(标的名称)，属于(采购文件中明确的所属行业)；承接企业为(企业名称)，从业人员   人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业)；
2.(标的名称)，属于(采购文件中明确的所属行业)；承接企业为(企业名称)，从业人员   人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业)；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：  
日 期：     年     月    日
注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.本声明函中“属于（中型企业、小型企业、微型企业）”的内容，必须且只能选择其中之一填写。
3.供应商应当根据采购文件中明确的所属行业，认真对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）提供声明函。供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
附：中小微企业划型标准如下
	行业名称
	指标名称
	计量
单位
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔
	营业收入 （Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	50≤Y＜500
	Y＜50

	工业
	从业人员 （X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入 （Y）
	万元
	2000≤Y＜40000
	300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入 （Y）
	万元
	6000≤Y＜80000
	300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额 （Z）
	万元
	5000≤Z＜80000
	300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员 （X）
	人
	20≤X＜200
	5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入 （Y）
	万元
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员 （X）
	人
	50≤X＜300
	10≤X＜50
	X＜10

	
	营业收入 （Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	100≤Y＜500
	Y＜100

	交通运输业
	从业人员 （X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入 （Y）
	万元
	3000≤Y＜30000
	200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业
	从业人员 （X）
	人
	100≤X＜200
	20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入 （Y）
	万元
	1000≤Y＜30000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员 （X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入 （Y）
	万元
	2000≤Y＜30000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员 （X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入 （Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员 （X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入 （Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输业
	从业人员 （X）
	人
	100≤X＜2000
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入 （Y）
	万元
	1000≤Y＜100000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员 （X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入 （Y）
	万元
	1000≤Y＜10000
	50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入 （Y）
	万元
	1000≤Y＜200000
	100≤X＜1000
	X＜100

	
	资产总额 （Z）
	万元
	5000≤Z＜10000
	2000≤Y＜5000
	Y＜2000

	物业管理
	从业人员 （X）
	人
	300≤X＜1000
	100≤X＜300
	X＜100

	
	营业收入 （Y）
	万元
	1000≤Y＜5000
	500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员 （X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额 （Z）
	万元
	8000≤Z＜120000
	100≤Z＜8000
	Y＜100

	其他未列明行业
	从业人员 （X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10


 
说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。


（二）关于符合本国产品标准的声明函
 
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
 
        公司（单位）名称（盖章）：　
        日期：    年   月   日　
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
   5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

（三）供应商与其他单位存在控股、管理关系情况表
	供应商与其他单位存在控股、管理关系的单位名称
	控股、管理关系情况说明

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


注：磋商供应商应当按实填写所有与之有控股、管理关系的情况。

单位名称（加盖公章）：
日期：××××年××月××日



（四）按磋商文件要求供应商所能提供的其他文件






告供应商书
中标（成交）投标供应商：
恭喜贵单位成功中标（成交），为我市采购人提供优质产品及服务。为优化政府采购营商环境，发挥政府采购政策功能，缓解企业融资难题，我省已推出政府采购线上合同信用融资贷款业务，特此告知如下：
如您在中标（成交）后遇到资金困难，确有贷款意向，请及时与采购人沟通协调。在签订政府采购合同时，向采购人说明需要政府采购合同融资的意向，提醒采购人在“苏采云”系统中公示政府采购合同时勾选融资标识，随后贵单位可主动联系相关银行或相关银行也可能主动为您提供无抵押低息融资便利。具体业务流程可登录“江苏政府采购网—政采贷”栏目（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/paying.html）查看并办理。
如您需要帮助，请致电镇江市财政局政府采购处，电话：0511-80909958。

镇江市财政局
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工程量清单 -  京口区检察院“航标灯”青少年司法保护中心改造升级项目.xlsx


表B.1.1 招标工程量清单封面【京口区检察院“航标灯1.1

				表B.1.1   招标工程量清单封面

				京口区检察院“航标灯”青少年司法保护中心改造升级项目				工程



				招标工程量清单





				招  标  人：				（盖章）



						2026年07月21日





表E.1.1-2 单项工程汇总表【京口区检察院“航标灯2.1



		表E.1.1-2   单项工程汇总表

		单项工程名称：京口区检察院“航标灯”青少年司法保护中心改造升级项目				标段：				第1页 共1页

		序号		项目内容		金额(元)		其中:(元)

								专业工程暂估价		安全生产

		1		装饰工程		20000.00		

		2		安装工程		37000.00		





















































		合  计				57000.00		



		注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
    2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。





表E.1.1-3 单位工程汇总表【装饰工程】3.1



		表E.1.1-3   单位工程汇总表

		单位工程名称：装饰工程		标段：		第1页 共1页

		序号		项目内容		金额(元)

		1		分部分项工程		

		2		措施项目		

		2.1		    其中：安全生产		

		3		其他项目		

		3.1		    其中：暂列金额		20000.00

		3.2		    其中：专业工程暂估价		

		3.3		    其中：计日工		

		3.4		    其中：总承包服务费		

		3.5		    其中：合同中约定的其他项目		

		4		增值税		































		合  计				20000.00



		注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
       2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。





表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【装饰工程】3.2



		表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

		工程名称：装饰工程								标段：						第1页 共6页

		序号		项目编码		项目名称		项目特征描述		计量
单位		工程量		金额（元）

														综合单价		合价		其中

																		材料暂估价

		1		010805006001		成品套装门		1.成品套装门
2.满足设计要求		m2		14.08

		2		010807001001		隔音玻璃		1.单透隔音玻璃
2.满足设计要求		m2		2.13

		3		010810001001		窗帘		1.定制窗帘
2.满足设计要求		m2		8.89

		4		011103001001		塑胶地板		1.2厚塑胶地板，用专用胶粘剂粘贴
2.20厚1:2.5水泥砂浆，压实抹光
3.水泥浆一道（内掺建筑胶）		m2		346.75

		5		011104002001		木地板		1.12厚强化企口复合木地板，板缝用胶粘剂粘铺
2.浮铺防潮垫
3.40厚1:2.5水泥砂浆找平层		m2		165.89

		6		011105003001		块料踢脚线		1.踢脚线高度：50mm
2.面层材料品种、规格：瓷砖		m		18.61

		7		011105006001		金属踢脚线		1.踢脚线高度：50mm
2.面层材料品种、规格：黑色哑光不锈钢踢脚线，1mm厚		m		230.26

		8		011205001001		墙、柱面装饰板		1.长城板面层18mm厚（含隐形门）
2.阻燃基层板12mm厚
3.镀锌方管龙骨		m2		18.05





		本页小计







		表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

		工程名称：装饰工程								标段：						第2页 共6页

		序号		项目编码		项目名称		项目特征描述		计量
单位		工程量		金额（元）

														综合单价		合价		其中

																		材料暂估价

		9		011205001002		墙、柱面装饰板		1.木饰面层9mm厚
2.阻燃基层板12mm厚
3.镀锌方管龙骨		m2		60.61

		10		011205001003		墙、柱面装饰板		1.蓝色混油烤漆饰面9mm厚，含广告公司深化
2.阻燃基层板12mm厚
3.镀锌方管龙骨		m2		176.4

		11		011205001004		墙、柱面装饰		1.宣绒纸饰面（广告设计）含广告公司深化、隐藏门
2.石膏板批两遍腻子
3.密度板基层
4.镀锌方管龙骨		m2		25.33

		12		011205001005		墙、柱面装饰		1.宣绒布裱糊（含画面广告二次设计）
2.石膏板批两遍腻子
3.阻燃基层板12mm厚
4.镀锌方管龙骨		m2		82.19

		13		011205001006		墙、柱面装饰		1.石膏板批两遍腻子、乳胶漆二遍
2.密度板基层
3.镀锌方管龙骨		m2		13.61

		14		011205001007		墙、柱面装饰		1.定制铝板发光穿孔造型
2.镀锌方管龙骨		m2		2.3

		15		011205001008		墙、柱面装饰板		1.木饰面层9mm厚		m2		39.27





		本页小计







		表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

		工程名称：装饰工程								标段：						第3页 共6页

		序号		项目编码		项目名称		项目特征描述		计量
单位		工程量		金额（元）

														综合单价		合价		其中

																		材料暂估价

		16		011205001009		墙、柱面装饰		1.铝格栅15*10*30
2.阻燃基层板12mm厚
3.镀锌方管龙骨		m2		6.26

		17		011205001010		墙、柱面装饰		1.渐变穿孔发光铝板
2.镀锌方管龙骨		m2		4.58

		18		011205001011		墙、柱面装饰		1.硬包
2.阻燃基层板12mm厚
3.镀锌方管龙骨		m2		3.2

		19		011205001012		墙、柱面装饰		1.硬包
2.满足设计要求		m2		49.08

		20		011207001001		轻质隔墙		1.纸面石膏板9.5mm厚
2.轻钢龙骨
3.墙厚：200mm内		m2		8.93

		21		011207003001		成品隔断		1.定制木质花格隔断内嵌宣绒布
2.满足设计要求		m2		3.2

		22		011207003002		玻璃隔断		1.定制渐变钢化玻璃隔断，含门
2.满足设计要求		m2		23.1

		23		011207003003		木隔断		1.木格栅隔断
2.满足设计要求		m2		0.4

















		本页小计







		表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

		工程名称：装饰工程								标段：						第4页 共6页

		序号		项目编码		项目名称		项目特征描述		计量
单位		工程量		金额（元）

														综合单价		合价		其中

																		材料暂估价

		24		011302002001		石膏板吊顶		1.9.5mm+12mm双层石膏板面层，12mm厚阻燃板基层，安装在U型轻钢龙骨上，含复杂造型、透光软膜
2.批腻子、刷乳胶漆各二遍
3.装配式U型(不上人型)轻钢龙骨，面层规格 300mm×600mm 复杂
4.全丝杆天棚吊筋φ10
5.吊顶高度：3m内		m2		512.64



		25		011302003002		艺术造型吊顶天棚		1.法国纹理纸面层 ，满足设计要求		m2		106.03

		26		011302004001		铝方通吊顶		1.铝方通30×100×1.0，间距100
2.吊顶高度：3m内		m2		127.88

		27		011302004002		木格栅吊顶		1.木格栅吊顶面层，间距满足设计要求
2.吊顶高度：3m内		m2		25.37

		28		011403001001		抹灰面油漆		1.内墙面批两遍腻子、乳胶漆二遍		m2		67.39

		29		011405001001		墙纸裱糊		1.宣绒布裱糊		m2		29.53





		本页小计







		表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

		工程名称：装饰工程								标段：						第5页 共6页

		序号		项目编码		项目名称		项目特征描述		计量
单位		工程量		金额（元）

														综合单价		合价		其中

																		材料暂估价

		30		011501001001		装饰柜		1.名称：木饰面柜
2.规格：柜深400mm内		m2		5.29

		31		011501003001		装饰台		1.定制台面石
2.厚度100mm		m2		1.8

		32		011501003002		成品操作台		1.成品操作台
2.部位：外挂式显示器下部		个		3

		33		011502001001		成品装饰线条		1.镜面不锈钢，厚度1mm		m		22.84

		34		011507003001		灯箱		1.亚克力广告灯箱（广告公司深化）
2.规格：1100*2050mm		个		2

		35		011507003002		灯箱		1.亚克力广告灯箱（广告公司深化）
2.规格：800*1200mm		个		4

		36		011508001001		美术字		1.亚克力烤漆广告字，含LOGO
2.规格：0.2m2以内		个		800

		37		011508001002		美术字		1.定制不锈钢烤漆发光字
2.规格：0.2m2以内		个		16

		38		01B001		拆除工程		1.拆除原装修
2.垃圾外运		项		1

		39		01B002		泡沫造型		1.泡沫造型
2.高约2.5m		10个		1

		40		01B003		艺术玻璃		1.异形水波纹幻彩艺术玻璃（满足设计要求）		m2		4.41

		41		01B004		干景池		1.干景池（满足设计要求）		个		1

		本页小计







		表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

		工程名称：装饰工程								标段：						第6页 共6页

		序号		项目编码		项目名称		项目特征描述		计量
单位		工程量		金额（元）

														综合单价		合价		其中

																		材料暂估价

		42		01B005		定制卷轴造型		1.定制卷轴造型（满足设计要求）
2.高1.8m		个		2

		43		01B006		亚克力造型		1.亚克力造型（满足设计要求）
2.长度：1.2m内		个		5

		44		01B007		会议桌		1.移动组合式会议桌
2.满足设计要求		套		1

		45		01B008		沙发组合		1.长沙发*1、单人沙发*1、椭圆桌*1
2.满足设计要求		套		1





























		本页小计

		合   计









表E.3.1 措施项目清单计价表【装饰工程】3.3



		表E.3.1   措施项目清单计价表

		工程名称：装饰工程						标段：		第1页 共1页

		序号		项目编码		项目名称		工作内容		价格(元)		备注

		1		011601009001		安全生产

		2		011601007001		文明施工

		3		011601008001		环境保护

		4		011601006001		临时设施

		5		011601010001		冬雨季施工增加

		6		011601011001		夜间施工增加

		7		011601012001		特殊地区施工

		8		011601013001		二次搬运

		9		011601014001		已完工程及设备保护

		10		011601015001		既有建(构)筑物、设施保护

		11		011601016001		按质论价

		12		011601017001		建筑工人实名制

		13		011601018001		特殊施工降效

		14		011601019001		协管

		15		011601003001		其他大型机械进出场及安拆



















		本页小计										-

		合  计										-



		注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。





表E.4.1 其他项目清单计价表【装饰工程】3.4



		表E.4.1   其他项目清单计价表

		工程名称：装饰工程						标段：				第1页 共1页

		序号		项目名称		暂估(暂定)
金额(元)		结算(确定)
金额(元)		调整金额±
(元)		备注

		1		暂列金额		20000.00						详见本标准表E.4.2

		2		专业工程暂估价								详见本标准表E.4.3

		3		计日工								详见本标准表E.4.4

		4		总承包服务费								详见本标准表E.4.5

		5		合同中约定的其他项目		









































		合  计				20000.00						-









表E.4.2 暂列金额明细表【装饰工程】3.5



		表E.4.2   暂列金额明细表

		工程名称：装饰工程								标段：						第1页 共1页

		序号		项目名称		计算基础		费率(%)		暂定金额(元)		确定金额(元)		调整金额±(元)		备注

		1		暂列金额						20000.00

		2		未确定工程暂列金额						

		3		未确定服务暂列金额						

		4		未确定其他暂列金额						









































		本页小计				-		-		20000.00						-

		合    计				-		-		20000.00						-



		注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
       2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
       3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。





表E.4.3 专业工程暂估价明细表【装饰工程】3.6



		表E.4.3   专业工程暂估价明细表

		工程名称：装饰工程										标段：						第1页 共1页

		序号		专业工程名称		暂估金额(元)						确认金额(元)						调整金额±
(元)		备注

						不含税价格		增值税		含税价格		不含税价格		增值税		含税价格



						A₁		B₁		C₁		A₂		B₂		C₂		D=C₂-C₁



















































		本页小计																		-

		合    计																		-



		注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。





表E.4.4 计日工表【装饰工程】3.7



		表E.4.4   计日工表

		工程名称：装饰工程								标段：				第1页 共1页

		编号		计日工名称		单位		暂定数量		实际数量		综合单价
（元）		合价（元）				调整金额±
(元)

														暂定		实际

														A₁		A₂		B=A₂-A₁

		一		人工				

		人工小计

		二		材料				

		材料小计

		三		施工机具				

		施工机具小计





































		总计



		注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。
       2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计量合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。





表E.4.5 总承包服务费计价表【装饰工程】3.8



		表E.4.5   总承包服务费计价表

		工程名称：装饰工程								标段：						第1页 共1页

		序号		项目名称		计算基础		费率 (%)		金额 (元)		确认
计算基础		结算金额 
(元)		调整金额±
(元)		备注

						A₁		B		C₁		A₂		C₂		D=C₂-C₁

		1		发包人提供材料														详见本标准表G.1.1

		2		专业分包工程														详见本标准表E.4.3

		3		直接发包的专业工程														详见本标准表E.4.6





































		本页小计				-		-				-						-

		合    计				-		-				-						-



		注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；
       2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础A₁”“费率B”，并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；
       3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。





表E.4.6 直接发包的专业工程明细表【装饰工程】3.9



		表E.4.6   直接发包的专业工程明细表

		工程名称：装饰工程		标段：		第1页 共1页

		序号		直接发包的专业工程名称		备注



























































		注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。





表E.5.1 增值税计价表【装饰工程】3.10



		表E.5.1   增值税计价表

		工程名称：装饰工程						标段：				第1页 共1页

		序号		项目名称		计算基础说明		计算基础		税率(%)		金额（元）

		1		增值税		分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费				9















































		合计









表E.1.1-3 单位工程汇总表【安装工程】4.1



		表E.1.1-3   单位工程汇总表

		单位工程名称：安装工程		标段：		第1页 共1页

		序号		项目内容		金额(元)

		1		分部分项工程		

		2		措施项目		

		2.1		    其中：安全生产		

		3		其他项目		

		3.1		    其中：暂列金额		37000.00

		3.2		    其中：专业工程暂估价		

		3.3		    其中：计日工		

		3.4		    其中：总承包服务费		

		3.5		    其中：合同中约定的其他项目		

		4		增值税		































		合  计				37000.00



		注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
       2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。





表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【安装工程】4.2



		表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

		工程名称：安装工程								标段：						第1页 共20页

		序号		项目编码		项目名称		项目特征描述		计量
单位		工程量		金额（元）

														综合单价		合价		其中

																		材料暂估价

		1		030412003001		桥架		1、名称：钢质槽式桥架 (强电)
2、规格：200*100            
3、材质：热镀锌		m		52

		2		030413014001		插座		1、名称：单相五孔插座
2、安装方式：暗装		套		18

		3		030412001001		配管		1、名称：紧定式镀锌钢管敷设
2、安装方式：暗配
3、安装部位：插座回路电缆保护管
4、规格：JDG20		m		57.95

		4		030409001001		电力电缆		1、名称：电力电缆敷设
2、敷设方式：穿管
3、敷设部位：插座回路
4、规格：WDZ-BYJ-3*2.5		m		140

		5		030412001002		配管		1、名称：紧定式镀锌钢管敷设
2、安装方式：暗配
3、安装部位：多媒体插座回路电缆保护管
4、规格：JDG20		m		98.9









		本页小计







		表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

		工程名称：安装工程								标段：						第2页 共20页

		序号		项目编码		项目名称		项目特征描述		计量
单位		工程量		金额（元）

														综合单价		合价		其中

																		材料暂估价

		6		030409001002		电力电缆		1、名称：电力电缆敷设
2、敷设方式：穿管
3、敷设部位：多媒体插座回路
4、规格：WDZ-BYJ-3*2.5		m		225

		7		030413014002		插座		1、名称：多媒体插座
2、安装方式：暗装		套		30

		8		030412001003		配管		1、名称：紧定式镀锌钢管敷设
2、安装方式：暗配
3、安装部位：照明回路电缆保护管
4、规格：JDG20		m		560

		9		030409001003		电力电缆		1、名称：电力电缆敷设
2、敷设方式：穿管
3、敷设部位：照明回路
4、规格：WDZ-BYJ-3*2.5		m		860

		10		030413013001		照明开关、按钮		1、名称：照明开关
2、规格：双控照明开关		套		11

		11		030413013002		照明开关、按钮		1、名称：照明开关
2、规格：双控照明开单		套		5





		本页小计







		表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

		工程名称：安装工程								标段：						第3页 共20页

		序号		项目编码		项目名称		项目特征描述		计量
单位		工程量		金额（元）

														综合单价		合价		其中

																		材料暂估价

		12		030413002001		装饰灯		1、名称：象鼻射灯
2、规格：12W、4000k		套		267

		13		030413002002		装饰灯		1、名称：可调式射灯
2、规格：12W、3500k		套		30

		14		011302001001		平面吊顶天棚		1、名称：软膜灯
2、规格：12W、1100k		m2		41.5

		15		030413002003		装饰灯		1、名称：长条平板灯
2、规格：12W、5500k		m		10.2

		16		030413002004		装饰灯		1、名称：长条灯
2、规格：12W、3500k		m		18

		17		030413002005		装饰灯		1、名称：长条灯
2、规格：8W、4000k		m		10.4

		18		030413002006		装饰灯		1、名称：LED型材贴片灯带
2、规格：8W、4000k		m		280

		19		030413001001		普通灯具		1、名称：工艺吊灯
2、规格：12W、5500k		套		1

		20		030412003002		桥架		1、名称：钢质槽式桥架 （弱电）
2、规格：100*100            
3、材质：热镀锌		m		56







		本页小计





		表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

		工程名称：安装工程								标段：						第4页 共20页

		序号		项目编码		项目名称		项目特征描述		计量
单位		工程量		金额（元）

														综合单价		合价		其中

																		材料暂估价

		21		030502003001		双绞线缆		1、名称：网线敷设
2、规格：UTP6
3、敷设方式：管内穿线		m		1899.9

		22		030412001004		配管		1、名称：紧定式镀锌钢管敷设
2、安装方式：暗配
3、安装部位：网线保护管
4、规格：JDG20		m		800

		23		030904001001		点型探测器		1、名称：点型感烟火灾探测器
2、安装方式：吸顶安装
3、规格：JTY-GD-JBF5100		个		23

		24		030904006001		消防广播(扬声器)		1、名称：消防广播（阻燃材料）
2、安装方式：吸顶安装
3、规格：GRT3BM（5W）		个		9

		25		030904003001		按钮		1、名称：消火栓按钮
2、安装方式：消火栓箱内安装
3、规格：JBF5123		个		2

		26		030904007001		消防模块		1、名称：消防输出模块
2、安装方式：模块箱或端子箱内安装
3、规格：JBF5141		个		4



		本页小计







		表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

		工程名称：安装工程								标段：						第5页 共20页

		序号		项目编码		项目名称		项目特征描述		计量
单位		工程量		金额（元）

														综合单价		合价		其中

																		材料暂估价

		27		030904004001		声光报警器		1、名称：火灾声光警报器（带语音提示功能）
2、安装方式：据地2500mm挂墙安装		个		4

		28		030904007002		消防模块		1、名称：消防输入输出模块
2、安装方式：模块箱或端子箱内安装
3、规格：JBF5141		个		1

		29		030503003001		控制箱		1、名称：动力控制箱		台		1

		30		030904003002		按钮		1、名称：手动报警按钮
2、规格：JBF5121-P		个		4

		31		040805001001		常规照明灯		1、名称：应急照明灯具
2、安装方式：壁挂		套		28

		32		040801004001		成套配电柜		1、名称：A型应急照明集中电源
2、规格：TY-D-1KVA系列
3、安装方式：壁挂		台		1

		33		030409001004		电力电缆		1、名称：应急照明回路
2、规格：WDZN-RYJS-2*2.5		m		96.1

		34		030412001005		配管		1、名称：应急照明回路保护管
2、规格：RC20		m		100



		本页小计







		表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

		工程名称：安装工程								标段：						第6页 共20页

		序号		项目编码		项目名称		项目特征描述		计量
单位		工程量		金额（元）

														综合单价		合价		其中

																		材料暂估价

		35		030504004001		电视墙		1、名称：电视机（含配套挂架）
2、尺寸：55寸(横屏）
3、规格：4K高分ADS-IPS广视角 窄边液晶		套		6

		36		030504004003		电视墙		1、名称：电视机（含配套挂架）
2、尺寸：65寸(横屏）
3、规格：4K高分ADS-IPS广视角 窄边液晶		套		1

		37		030504004004		电视墙		1、名称：电视机（含配套挂架）
2、尺寸：86寸(横屏）
3、规格：4K高分ADS-IPS广视角 窄边液晶		套		1

		38		030504004005		电视墙		1、名称：电视机（含配套挂架）
2、尺寸：42寸(横屏）
3、规格：42英寸4K高分ADS-IPS广视角 超薄窄边液晶
本体采购及安装		套		2













		本页小计







		表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

		工程名称：安装工程								标段：						第7页 共20页

		序号		项目编码		项目名称		项目特征描述		计量
单位		工程量		金额（元）

														综合单价		合价		其中

																		材料暂估价

		39		030505011001		公共广播、背景音乐系统设备		1、名称：控制播放盒
2、规格：CPU:晶晨S905X3 四核A35 CPU 主频高达1.9G
运行内存:2G
存储容量:16G
原生态安卓系统11
HDMI 21音视频输出		台		2



		40		030501002001		输出设备		1、名称：红外触摸屏（含配套挂架）
2、规格：50寸触摸屏，分辨率1920*1080，主机配置：CPU i5-8代处理器、8G内存、120G固态硬盘		台		2



		41		030501002003		输出设备		1、名称：红外触摸屏（含配套挂架）
2、规格：32寸触摸屏，分辨率1920*1080，主机配置：CPU i5-8代处理器、4G内存、120G固态硬盘。		台		2













		本页小计







		表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

		工程名称：安装工程								标段：						第8页 共20页

		序号		项目编码		项目名称		项目特征描述		计量
单位		工程量		金额（元）

														综合单价		合价		其中

																		材料暂估价

		42		030504004002		电视墙		1、名称：触摸透明电视
2、尺寸：293*348*307
3、规格：21.5寸，分辨率1920*1080，主机配置：CPU i5-8代处理器、8G内存、120G固态硬盘，定制化外壳，电容触摸		套		3



		43		030501002002		输出设备		1、名称：红外触摸屏（含配套滑轨及滑轨设备）
2、规格：55寸触摸屏，分辨率1920*1080，主机配置：CPU i5-8代处理器、8G内存、120G固态硬盘		台		1



		44		030505017001		显示设备		1、名称：弧形LED屏（LED屏甲供）
2、尺寸：5760*2160*120
3、规格：像素点间距：≤1.56mm，刷新频率为：≥3840hz；		m2		11.98













		本页小计







		表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

		工程名称：安装工程								标段：						第9页 共20页

		序号		项目编码		项目名称		项目特征描述		计量
单位		工程量		金额（元）

														综合单价		合价		其中

																		材料暂估价

		45		030607003001		扩音设备		1、名称：LED配套吸顶音响
2、规格：扬声器类型 The speaker type 6.5寸同轴顶置音箱
频响 Frequency response（±3dB） 60Hz-20KHz		台		2



		46		030505004001		功率放大器		1、名称：LED配套功率放大器（吸顶音箱用）
2、规格：输出功率：8Ω  300W；4Ω 450W		台		1

		47		030402010001		低压开关柜		1、名称：LED独立配电柜
2、规格：LED独立配电系统，≥10KW，国产优质器件		台		1

		48		030608001001		工业计算机柜、台设备		1、名称：LED配套工控设备
2、规格：处理器i5，内存16G，硬盘256固态，≥4g独立显卡，机箱+电源		台		1













		本页小计







		表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

		工程名称：安装工程								标段：						第10页 共20页

		序号		项目编码		项目名称		项目特征描述		计量
单位		工程量		金额（元）

														综合单价		合价		其中

																		材料暂估价

		49		080801009001		投影机		1、名称：投影机（投影机甲供）
2、规格：0.67”DMD 芯片。
 亮度：6000流明（中心亮度）；
对比度：500,0000：1。
标准分辨率：1920*1200（WUXGA）；单色激光。		套		3



		50		030506006002		出入口目标识别设备		1、名称：互动投影配套人体识别设备		台		2

		51		030608001002		工业计算机柜、台设备		1、名称：互动投影配套工控设备
2、规格：处理器i5，内存16G，硬盘256固态，独立显卡，机箱+电源		台		2

		52		030607003003		扩音设备		1、名称：三道防线区域吸顶音响
2、规格：扬声器类型 The speaker type 6.5寸同轴顶置音箱
频响 Frequency response（±3dB） 60Hz-20KHz		台		2



		53		030505004003		功率放大器		1、名称：专业合并功放
2、规格：输出功率：8Ω  300W；4Ω 450W		台		1



		本页小计







		表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

		工程名称：安装工程								标段：						第11页 共20页

		序号		项目编码		项目名称		项目特征描述		计量
单位		工程量		金额（元）

														综合单价		合价		其中

																		材料暂估价

		54		030505017002		显示设备		1、名称：圆形led屏幕（LED甲供）
2、规格：像素点间距：≤1.86mm，刷新频率为：≥3840hz；
屏幕尺寸：直径1米		m2		0.79



		55		030607003004		扩音设备		1、名称：六大保护led吸顶音响
2、规格：扬声器类型 The speaker type 6.5寸同轴顶置音箱
频响 Frequency response（±3dB） 60Hz-20KHz		台		2



		56		030505004004		功率放大器		1、名称：六大保护led专业合并功放
2、规格：输出功率：8Ω  300W；4Ω 450W		台		1

		57		030608001003		工业计算机柜、台设备		1、名称：六大保护led配套工控设备
2、规格：处理器i5，内存16G，硬盘256固态，≥4g独立显卡，机箱+电源		台		1

		58		030413013003		照明开关、按钮		1、名称：互动抢答按钮、定制单片机（包含配套互动软件）		套		2

		本页小计







		表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

		工程名称：安装工程								标段：						第12页 共20页

		序号		项目编码		项目名称		项目特征描述		计量
单位		工程量		金额（元）

														综合单价		合价		其中

																		材料暂估价

		59		03B002		直播设备		1、名称：直播成套设备（含绿幕虚拟抠像系统）
2、规格：4K 摄像机、配套三脚架；一拖二无线领夹麦克风、音频声卡；三色温专业影视补光灯 3 套；2m×3m 绿色抠像幕布及承重支架；直播工控主机、HDMI 采集卡；配套信号线、电源配件；支持实时绿幕抠像、多平台网络推流		套		1



		60		080801009002		投影机		1、名称：投影机（检查听证室）（投影机甲供）
2、规格：0.67”DMD 芯片。
 亮度：6000流明（中心亮度）；
对比度：500,0000：1。
标准分辨率：1920*1200（WUXGA）；单色激光。		套		1



		61		030607003005		扩音设备		1、名称：壁挂音箱
2、安装部位：听证室		台		4





		本页小计







		表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

		工程名称：安装工程								标段：						第13页 共20页

		序号		项目编码		项目名称		项目特征描述		计量
单位		工程量		金额（元）

														综合单价		合价		其中

																		材料暂估价

		62		030505004005		功率放大器		1、名称：听证室专业合并功放
2、规格：输出功率：8Ω  300W；4Ω 450W		台		1

		63		030505002001		调音台		1、名称：配套调音台		台		1

		64		030505003001		周边设备		1、名称：配套反馈抑制器		台		1

		65		030505007001		会议专用设备		1、名称：听证室话筒		台		8

		66		030404013001		控制台		1、名称：中控主机
2、规格：
采用Linux OS独创内核分离系统将用户工程存放到专用的存储器防止丢失；
8路独立可编程的红外发射接口，支持控制多台相同或不同的红外设备；
8路独立可编程信号继电器接口；
10路独立可编程单向RS-232/422/485控制接口
支持红外学习器，方便调式和维护；
支持本地及远程多种控制方式；
支持PowerBUS总线通讯，实现只需1条2芯电源线即可供电与控制		台		1





		本页小计





		表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

		工程名称：安装工程								标段：						第14页 共20页

		序号		项目编码		项目名称		项目特征描述		计量
单位		工程量		金额（元）

														综合单价		合价		其中

																		材料暂估价

								，星型连接方式； 
支持RS-232、RS-485、PowerBUS、CAN、Lora等控制方式；
支持红旗、uos、麒麟、深度OS、linux系统、windows系统、安卓以及IOS系统控制；
支持1路带供电NET总线信号管理接口，最多可支持255台设备同时管理；



		67		030501019001		服务器		1、名称：系统管理服务器
2、规格：工控主板J1900/2.00GHz四核处理器，32G硬盘，无风扇设计,可以7*24小时连续工作；内置智能UPS供电，来电延时自动开机,断电延时自动关机		台		1



		68		030501023001		软件		1、名称：中控程序软件开发
2、技术参数：定制开发控制平板界面UI设计，控制程序集成		套		1





		本页小计







		表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

		工程名称：安装工程								标段：						第15页 共20页

		序号		项目编码		项目名称		项目特征描述		计量
单位		工程量		金额（元）

														综合单价		合价		其中

																		材料暂估价

		69		030501023002		软件		1、名称：电脑播控软件
2、参数：播放器支持UDP、TCP、串口等通讯方式控制，支持端口号和串口号以及波特率的设置。
支持点播限制，在非循环模式时，接收UDP点播指令，需要影片结束才可以触发点播操作，可以限制所有的素材播放，也可以只限制当前素材的播放。
支持播放时视频非标分辨率点对点设置，支持全屏拉伸和原有比例设置。
可以设置播放坐标，主屏和附屏模式下自定义画面的起始坐标，达到指定屏幕播放显示的效果。
支持播放器控件置前置后设置，方便隐藏和显示。
支持开机自启动设置。
支持开机静音设置，支持系统音量设置和音量控制单位。		套		1







		本页小计







		表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

		工程名称：安装工程								标段：						第16页 共20页

		序号		项目编码		项目名称		项目特征描述		计量
单位		工程量		金额（元）

														综合单价		合价		其中

																		材料暂估价

		70		030501003001		控制设备		1、名称：8路强电控制器
2、参数： 1路RS-232串口输入，8路RS-232串口输出； 
 输入数据可指定切换至8路的任何一路输出； 
 输出数据的波特率和校验方式可设定； 
 设备可用级联方式进行串口输出数量的扩展，级联最大数量为10台，可扩展至80个串口输出； 
 进行扩展后并不阻碍原本的中控RS-232端口的继续使用；  
 通过面板指示灯，可以清楚观察端口的操作； 
 结合高端中控使用，可节省控制端口的成本； 
 面板指示灯可显示各端口的操作；
 使用低压电源，安全可靠； 
 标准19寸机柜安装，1.5U高度。		台		1







		71		030904018001		机柜		1、名称：配套机柜		台		2





		本页小计







		表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

		工程名称：安装工程								标段：						第17页 共20页

		序号		项目编码		项目名称		项目特征描述		计量
单位		工程量		金额（元）

														综合单价		合价		其中

																		材料暂估价

		72		03B003		平板		1、名称：平板
2、参数：内存8G 储存：128G
3、品牌要求：荣耀		台		2

		73		030501002004		输出设备		1、名称：液晶显示器
2、规格：21寸		台		1

		74		030501016001		网关		1、名称：网关
2、参数：多WAN口中小企业网关NBR6120-E，固化5个千兆电口，推荐带终端数200台，推荐带宽1000Mbps，支持Easy VPN、IPSec VPN、SSL VPN，支持Web认证、PPPoE Server、本地服务器认证，支持应用流控、应用控制、URL阻断，支持应用路由、策略路由等多类型路由，支持睿易MACC云平台与睿易APP管理		台		1



















		本页小计







		表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

		工程名称：安装工程								标段：						第18页 共20页

		序号		项目编码		项目名称		项目特征描述		计量
单位		工程量		金额（元）

														综合单价		合价		其中

																		材料暂估价

		75		030501015001		交换机		1、名称：POE交换
2、参数：8个千兆电口+2个千兆上联电口，其中8个口支持PoE/PoE+供电，最大PoE功率110W，支持PoE看门狗，6kV防雷，非网管型交换机，桌面式，不可上机架		台		1



		76		030501015002		交换机		1、名称：交换机
2、参数：8个10/100/1000Mbps自适应电口+1个10/100/1000Mbps自适应上联电口+1个1000Mbps上联Combo口，其中8个口支持PoE/PoE+供电，整机最大PoE输出功率120W，交换容量192Gbps，包转发率40Mpps，网管型交换机，金属外壳，6kV防雷，桌面式。		台		1

















		本页小计







		表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

		工程名称：安装工程								标段：						第19页 共20页

		序号		项目编码		项目名称		项目特征描述		计量
单位		工程量		金额（元）

														综合单价		合价		其中

																		材料暂估价

		77		030501021001		无线设备		1、名称：吸顶AP
2、参数：1775M双频千兆吸顶AP，1个千兆LAN口上联，内置天线，支持2.4GHz/5GHz双频通信，支持802.11a/b/g/n/ac Wave1/Wave2/ax协议。支持AP与路由两种工作模式，支持AI智能漫游，支持802.11K/V协议，支持睿易一体化组网，支持“睿易”APP管理。支持802.3at PoE供电和本地供电（PoE+供电设备和DC适配器需单独采购）		台		11





		78		03B004		互动软件		1、名称：配套互动软件
2、功能：动作捕捉、互动特效、支持中控串口 / UDP 指令控制、场景切换、坐标自定义、图层管理，匹配前期播控软件、中控主机联动		套		4









		本页小计







		表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

		工程名称：安装工程								标段：						第20页 共20页

		序号		项目编码		项目名称		项目特征描述		计量
单位		工程量		金额（元）

														综合单价		合价		其中

																		材料暂估价

		79		03B005		触摸软件		1、名称：配套触摸软件
2、功能：多级菜单导航、图文浏览、视频点播、点播锁定机制、中控指令联动、界面 UI 原创设计		套		7

		80		03B006		配套视频制作		1、名称：配套视频制作		套		8

		81		030701003001		空调器		1、名称：空调安装（空调利旧）		台		2































		本页小计

		合   计









表E.3.1 措施项目清单计价表【安装工程】4.3



		表E.3.1   措施项目清单计价表

		工程名称：安装工程						标段：		第1页 共1页

		序号		项目编码		项目名称		工作内容		价格(元)		备注

		1		031401009001		安全生产

		2		031401010001		文明施工

		3		031401011001		环境保护

		4		031401012001		临时设施

		5		031401021001		冬雨季施工增加

		6		031401020001		夜间施工增加

		7		031401017001		特殊地区施工

		8		031401013001		二次搬运

		9		031401015001		已完工程及设备保护

		10		031401014001		既有建(构)筑物、设施保护

		11		031401023001		按质论价

		12		031401024001		建筑工人实名制

		13		031401025001		特殊施工降效

		14		031401026001		协管

		15		031401002001		大型机械设备进出场及安拆费



















		本页小计										-

		合  计										-



		注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。





表E.4.1 其他项目清单计价表【安装工程】4.4



		表E.4.1   其他项目清单计价表

		工程名称：安装工程						标段：				第1页 共1页

		序号		项目名称		暂估(暂定)
金额(元)		结算(确定)
金额(元)		调整金额±
(元)		备注

		1		暂列金额		37000.00						详见本标准表E.4.2

		2		专业工程暂估价								详见本标准表E.4.3

		3		计日工								详见本标准表E.4.4

		4		总承包服务费								详见本标准表E.4.5

		5		合同中约定的其他项目		









































		合  计				37000.00						-









表E.4.2 暂列金额明细表【安装工程】4.5



		表E.4.2   暂列金额明细表

		工程名称：安装工程								标段：						第1页 共1页

		序号		项目名称		计算基础		费率(%)		暂定金额(元)		确定金额(元)		调整金额±(元)		备注

		1		暂列金额						37000.00

		2		未确定工程暂列金额						

		3		未确定服务暂列金额						

		4		未确定其他暂列金额						









































		本页小计				-		-		37000.00						-

		合    计				-		-		37000.00						-



		注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
       2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
       3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。





表E.4.3 专业工程暂估价明细表【安装工程】4.6



		表E.4.3   专业工程暂估价明细表

		工程名称：安装工程										标段：						第1页 共1页

		序号		专业工程名称		暂估金额(元)						确认金额(元)						调整金额±
(元)		备注

						不含税价格		增值税		含税价格		不含税价格		增值税		含税价格



						A₁		B₁		C₁		A₂		B₂		C₂		D=C₂-C₁



















































		本页小计																		-

		合    计																		-



		注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。





表E.4.4 计日工表【安装工程】4.7



		表E.4.4   计日工表

		工程名称：安装工程								标段：				第1页 共1页

		编号		计日工名称		单位		暂定数量		实际数量		综合单价
（元）		合价（元）				调整金额±
(元)

														暂定		实际

														A₁		A₂		B=A₂-A₁

		一		人工				

		人工小计

		二		材料				

		材料小计

		三		施工机具				

		施工机具小计





































		总计



		注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。
       2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计量合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。





表E.4.5 总承包服务费计价表【安装工程】4.8



		表E.4.5   总承包服务费计价表

		工程名称：安装工程								标段：						第1页 共1页

		序号		项目名称		计算基础		费率 (%)		金额 (元)		确认
计算基础		结算金额 
(元)		调整金额±
(元)		备注

						A₁		B		C₁		A₂		C₂		D=C₂-C₁

		1		发包人提供材料														详见本标准表G.1.1

		2		专业分包工程														详见本标准表E.4.3

		3		直接发包的专业工程														详见本标准表E.4.6





































		本页小计				-		-				-						-

		合    计				-		-				-						-



		注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；
       2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础A₁”“费率B”，并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；
       3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。





表E.4.6 直接发包的专业工程明细表【安装工程】4.9



		表E.4.6   直接发包的专业工程明细表

		工程名称：安装工程		标段：		第1页 共1页

		序号		直接发包的专业工程名称		备注



























































		注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。





表E.5.1 增值税计价表【安装工程】4.10



		表E.5.1   增值税计价表

		工程名称：安装工程						标段：				第1页 共1页

		序号		项目名称		计算基础说明		计算基础		税率(%)		金额（元）

		1		增值税		分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费				9















































		合计
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表B.1.1 招标工程量清单封面【京口区检察院“航标灯1.1

				表B.1.1   招标工程量清单封面

				京口区检察院“航标灯”青少年司法保护中心改造升级项目				工程



				招标工程量清单





				招  标  人：				（盖章）



						2026年07月21日





表E.1.1-2 单项工程汇总表【京口区检察院“航标灯2.1



		表E.1.1-2   单项工程汇总表

		单项工程名称：京口区检察院“航标灯”青少年司法保护中心改造升级项目				标段：				第1页 共1页

		序号		项目内容		金额(元)		其中:(元)

								专业工程暂估价		安全生产

		1		装饰工程		20000.00		

		2		安装工程		37000.00		





















































		合  计				57000.00		



		注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
    2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。





表E.1.1-3 单位工程汇总表【装饰工程】3.1



		表E.1.1-3   单位工程汇总表

		单位工程名称：装饰工程		标段：		第1页 共1页

		序号		项目内容		金额(元)

		1		分部分项工程		

		2		措施项目		

		2.1		    其中：安全生产		

		3		其他项目		

		3.1		    其中：暂列金额		20000.00

		3.2		    其中：专业工程暂估价		

		3.3		    其中：计日工		

		3.4		    其中：总承包服务费		

		3.5		    其中：合同中约定的其他项目		

		4		增值税		































		合  计				20000.00



		注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
       2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。





表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【装饰工程】3.2



		表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

		工程名称：装饰工程								标段：						第1页 共6页

		序号		项目编码		项目名称		项目特征描述		计量
单位		工程量		金额（元）

														综合单价		合价		其中

																		材料暂估价

		1		010805006001		成品套装门		1.成品套装门
2.满足设计要求		m2		14.08

		2		010807001001		隔音玻璃		1.单透隔音玻璃
2.满足设计要求		m2		2.13

		3		010810001001		窗帘		1.定制窗帘
2.满足设计要求		m2		8.89

		4		011103001001		塑胶地板		1.2厚塑胶地板，用专用胶粘剂粘贴
2.20厚1:2.5水泥砂浆，压实抹光
3.水泥浆一道（内掺建筑胶）		m2		346.75

		5		011104002001		木地板		1.12厚强化企口复合木地板，板缝用胶粘剂粘铺
2.浮铺防潮垫
3.40厚1:2.5水泥砂浆找平层		m2		165.89

		6		011105003001		块料踢脚线		1.踢脚线高度：50mm
2.面层材料品种、规格：瓷砖		m		18.61

		7		011105006001		金属踢脚线		1.踢脚线高度：50mm
2.面层材料品种、规格：黑色哑光不锈钢踢脚线，1mm厚		m		230.26

		8		011205001001		墙、柱面装饰板		1.长城板面层18mm厚（含隐形门）
2.阻燃基层板12mm厚
3.镀锌方管龙骨		m2		18.05





		本页小计







		表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

		工程名称：装饰工程								标段：						第2页 共6页

		序号		项目编码		项目名称		项目特征描述		计量
单位		工程量		金额（元）

														综合单价		合价		其中

																		材料暂估价

		9		011205001002		墙、柱面装饰板		1.木饰面层9mm厚
2.阻燃基层板12mm厚
3.镀锌方管龙骨		m2		60.61

		10		011205001003		墙、柱面装饰板		1.蓝色混油烤漆饰面9mm厚，含广告公司深化
2.阻燃基层板12mm厚
3.镀锌方管龙骨		m2		176.4

		11		011205001004		墙、柱面装饰		1.宣绒纸饰面（广告设计）含广告公司深化、隐藏门
2.石膏板批两遍腻子
3.密度板基层
4.镀锌方管龙骨		m2		25.33

		12		011205001005		墙、柱面装饰		1.宣绒布裱糊（含画面广告二次设计）
2.石膏板批两遍腻子
3.阻燃基层板12mm厚
4.镀锌方管龙骨		m2		82.19

		13		011205001006		墙、柱面装饰		1.石膏板批两遍腻子、乳胶漆二遍
2.密度板基层
3.镀锌方管龙骨		m2		13.61

		14		011205001007		墙、柱面装饰		1.定制铝板发光穿孔造型
2.镀锌方管龙骨		m2		2.3

		15		011205001008		墙、柱面装饰板		1.木饰面层9mm厚		m2		39.27





		本页小计







		表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

		工程名称：装饰工程								标段：						第3页 共6页

		序号		项目编码		项目名称		项目特征描述		计量
单位		工程量		金额（元）

														综合单价		合价		其中

																		材料暂估价

		16		011205001009		墙、柱面装饰		1.铝格栅15*10*30
2.阻燃基层板12mm厚
3.镀锌方管龙骨		m2		6.26

		17		011205001010		墙、柱面装饰		1.渐变穿孔发光铝板
2.镀锌方管龙骨		m2		4.58

		18		011205001011		墙、柱面装饰		1.硬包
2.阻燃基层板12mm厚
3.镀锌方管龙骨		m2		3.2

		19		011205001012		墙、柱面装饰		1.硬包
2.满足设计要求		m2		49.08

		20		011207001001		轻质隔墙		1.纸面石膏板9.5mm厚
2.轻钢龙骨
3.墙厚：200mm内		m2		8.93

		21		011207003001		成品隔断		1.定制木质花格隔断内嵌宣绒布
2.满足设计要求		m2		3.2

		22		011207003002		玻璃隔断		1.定制渐变钢化玻璃隔断，含门
2.满足设计要求		m2		23.1

		23		011207003003		木隔断		1.木格栅隔断
2.满足设计要求		m2		0.4

















		本页小计







		表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

		工程名称：装饰工程								标段：						第4页 共6页

		序号		项目编码		项目名称		项目特征描述		计量
单位		工程量		金额（元）

														综合单价		合价		其中

																		材料暂估价

		24		011302002001		石膏板吊顶		1.9.5mm+12mm双层石膏板面层，12mm厚阻燃板基层，安装在U型轻钢龙骨上，含复杂造型、透光软膜
2.批腻子、刷乳胶漆各二遍
3.装配式U型(不上人型)轻钢龙骨，面层规格 300mm×600mm 复杂
4.全丝杆天棚吊筋φ10
5.吊顶高度：3m内		m2		512.64



		25		011302003002		艺术造型吊顶天棚		1.法国纹理纸面层 ，满足设计要求		m2		106.03

		26		011302004001		铝方通吊顶		1.铝方通30×100×1.0，间距100
2.吊顶高度：3m内		m2		127.88

		27		011302004002		木格栅吊顶		1.木格栅吊顶面层，间距满足设计要求
2.吊顶高度：3m内		m2		25.37

		28		011403001001		抹灰面油漆		1.内墙面批两遍腻子、乳胶漆二遍		m2		67.39

		29		011405001001		墙纸裱糊		1.宣绒布裱糊		m2		29.53





		本页小计







		表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

		工程名称：装饰工程								标段：						第5页 共6页

		序号		项目编码		项目名称		项目特征描述		计量
单位		工程量		金额（元）

														综合单价		合价		其中

																		材料暂估价

		30		011501001001		装饰柜		1.名称：木饰面柜
2.规格：柜深400mm内		m2		5.29

		31		011501003001		装饰台		1.定制台面石
2.厚度100mm		m2		1.8

		32		011501003002		成品操作台		1.成品操作台
2.部位：外挂式显示器下部		个		3

		33		011502001001		成品装饰线条		1.镜面不锈钢，厚度1mm		m		22.84

		34		011507003001		灯箱		1.亚克力广告灯箱（广告公司深化）
2.规格：1100*2050mm		个		2

		35		011507003002		灯箱		1.亚克力广告灯箱（广告公司深化）
2.规格：800*1200mm		个		4

		36		011508001001		美术字		1.亚克力烤漆广告字，含LOGO
2.规格：0.2m2以内		个		800

		37		011508001002		美术字		1.定制不锈钢烤漆发光字
2.规格：0.2m2以内		个		16

		38		01B001		拆除工程		1.拆除原装修
2.垃圾外运		项		1

		39		01B002		泡沫造型		1.泡沫造型
2.高约2.5m		10个		1

		40		01B003		艺术玻璃		1.异形水波纹幻彩艺术玻璃（满足设计要求）		m2		4.41

		41		01B004		干景池		1.干景池（满足设计要求）		个		1

		本页小计







		表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

		工程名称：装饰工程								标段：						第6页 共6页

		序号		项目编码		项目名称		项目特征描述		计量
单位		工程量		金额（元）

														综合单价		合价		其中

																		材料暂估价

		42		01B005		定制卷轴造型		1.定制卷轴造型（满足设计要求）
2.高1.8m		个		2

		43		01B006		亚克力造型		1.亚克力造型（满足设计要求）
2.长度：1.2m内		个		5

		44		01B007		会议桌		1.移动组合式会议桌
2.满足设计要求		套		1

		45		01B008		沙发组合		1.长沙发*1、单人沙发*1、椭圆桌*1
2.满足设计要求		套		1





























		本页小计

		合   计









表E.3.1 措施项目清单计价表【装饰工程】3.3



		表E.3.1   措施项目清单计价表

		工程名称：装饰工程						标段：		第1页 共1页

		序号		项目编码		项目名称		工作内容		价格(元)		备注

		1		011601009001		安全生产

		2		011601007001		文明施工

		3		011601008001		环境保护

		4		011601006001		临时设施

		5		011601010001		冬雨季施工增加

		6		011601011001		夜间施工增加

		7		011601012001		特殊地区施工

		8		011601013001		二次搬运

		9		011601014001		已完工程及设备保护

		10		011601015001		既有建(构)筑物、设施保护

		11		011601016001		按质论价

		12		011601017001		建筑工人实名制

		13		011601018001		特殊施工降效

		14		011601019001		协管

		15		011601003001		其他大型机械进出场及安拆



















		本页小计										-

		合  计										-



		注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。





表E.4.1 其他项目清单计价表【装饰工程】3.4



		表E.4.1   其他项目清单计价表

		工程名称：装饰工程						标段：				第1页 共1页

		序号		项目名称		暂估(暂定)
金额(元)		结算(确定)
金额(元)		调整金额±
(元)		备注

		1		暂列金额		20000.00						详见本标准表E.4.2

		2		专业工程暂估价								详见本标准表E.4.3

		3		计日工								详见本标准表E.4.4

		4		总承包服务费								详见本标准表E.4.5

		5		合同中约定的其他项目		









































		合  计				20000.00						-









表E.4.2 暂列金额明细表【装饰工程】3.5



		表E.4.2   暂列金额明细表

		工程名称：装饰工程								标段：						第1页 共1页

		序号		项目名称		计算基础		费率(%)		暂定金额(元)		确定金额(元)		调整金额±(元)		备注

		1		暂列金额						20000.00

		2		未确定工程暂列金额						

		3		未确定服务暂列金额						

		4		未确定其他暂列金额						









































		本页小计				-		-		20000.00						-

		合    计				-		-		20000.00						-



		注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
       2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
       3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。





表E.4.3 专业工程暂估价明细表【装饰工程】3.6



		表E.4.3   专业工程暂估价明细表

		工程名称：装饰工程										标段：						第1页 共1页

		序号		专业工程名称		暂估金额(元)						确认金额(元)						调整金额±
(元)		备注

						不含税价格		增值税		含税价格		不含税价格		增值税		含税价格



						A₁		B₁		C₁		A₂		B₂		C₂		D=C₂-C₁



















































		本页小计																		-

		合    计																		-



		注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。





表E.4.4 计日工表【装饰工程】3.7



		表E.4.4   计日工表

		工程名称：装饰工程								标段：				第1页 共1页

		编号		计日工名称		单位		暂定数量		实际数量		综合单价
（元）		合价（元）				调整金额±
(元)

														暂定		实际

														A₁		A₂		B=A₂-A₁

		一		人工				

		人工小计

		二		材料				

		材料小计

		三		施工机具				

		施工机具小计





































		总计



		注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。
       2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计量合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。





表E.4.5 总承包服务费计价表【装饰工程】3.8



		表E.4.5   总承包服务费计价表

		工程名称：装饰工程								标段：						第1页 共1页

		序号		项目名称		计算基础		费率 (%)		金额 (元)		确认
计算基础		结算金额 
(元)		调整金额±
(元)		备注

						A₁		B		C₁		A₂		C₂		D=C₂-C₁

		1		发包人提供材料														详见本标准表G.1.1

		2		专业分包工程														详见本标准表E.4.3

		3		直接发包的专业工程														详见本标准表E.4.6





































		本页小计				-		-				-						-

		合    计				-		-				-						-



		注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；
       2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础A₁”“费率B”，并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；
       3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。





表E.4.6 直接发包的专业工程明细表【装饰工程】3.9



		表E.4.6   直接发包的专业工程明细表

		工程名称：装饰工程		标段：		第1页 共1页

		序号		直接发包的专业工程名称		备注



























































		注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。





表E.5.1 增值税计价表【装饰工程】3.10



		表E.5.1   增值税计价表

		工程名称：装饰工程						标段：				第1页 共1页

		序号		项目名称		计算基础说明		计算基础		税率(%)		金额（元）

		1		增值税		分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费				9















































		合计









表E.1.1-3 单位工程汇总表【安装工程】4.1



		表E.1.1-3   单位工程汇总表

		单位工程名称：安装工程		标段：		第1页 共1页

		序号		项目内容		金额(元)

		1		分部分项工程		

		2		措施项目		

		2.1		    其中：安全生产		

		3		其他项目		

		3.1		    其中：暂列金额		37000.00

		3.2		    其中：专业工程暂估价		

		3.3		    其中：计日工		

		3.4		    其中：总承包服务费		

		3.5		    其中：合同中约定的其他项目		

		4		增值税		































		合  计				37000.00



		注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
       2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。





表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【安装工程】4.2



		表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

		工程名称：安装工程								标段：						第1页 共20页

		序号		项目编码		项目名称		项目特征描述		计量
单位		工程量		金额（元）

														综合单价		合价		其中

																		材料暂估价

		1		030412003001		桥架		1、名称：钢质槽式桥架 (强电)
2、规格：200*100            
3、材质：热镀锌		m		52

		2		030413014001		插座		1、名称：单相五孔插座
2、安装方式：暗装		套		18

		3		030412001001		配管		1、名称：紧定式镀锌钢管敷设
2、安装方式：暗配
3、安装部位：插座回路电缆保护管
4、规格：JDG20		m		57.95

		4		030409001001		电力电缆		1、名称：电力电缆敷设
2、敷设方式：穿管
3、敷设部位：插座回路
4、规格：WDZ-BYJ-3*2.5		m		140

		5		030412001002		配管		1、名称：紧定式镀锌钢管敷设
2、安装方式：暗配
3、安装部位：多媒体插座回路电缆保护管
4、规格：JDG20		m		98.9









		本页小计







		表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

		工程名称：安装工程								标段：						第2页 共20页

		序号		项目编码		项目名称		项目特征描述		计量
单位		工程量		金额（元）

														综合单价		合价		其中

																		材料暂估价

		6		030409001002		电力电缆		1、名称：电力电缆敷设
2、敷设方式：穿管
3、敷设部位：多媒体插座回路
4、规格：WDZ-BYJ-3*2.5		m		225

		7		030413014002		插座		1、名称：多媒体插座
2、安装方式：暗装		套		30

		8		030412001003		配管		1、名称：紧定式镀锌钢管敷设
2、安装方式：暗配
3、安装部位：照明回路电缆保护管
4、规格：JDG20		m		560

		9		030409001003		电力电缆		1、名称：电力电缆敷设
2、敷设方式：穿管
3、敷设部位：照明回路
4、规格：WDZ-BYJ-3*2.5		m		860

		10		030413013001		照明开关、按钮		1、名称：照明开关
2、规格：双控照明开关		套		11

		11		030413013002		照明开关、按钮		1、名称：照明开关
2、规格：双控照明开单		套		5





		本页小计







		表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

		工程名称：安装工程								标段：						第3页 共20页

		序号		项目编码		项目名称		项目特征描述		计量
单位		工程量		金额（元）

														综合单价		合价		其中

																		材料暂估价

		12		030413002001		装饰灯		1、名称：象鼻射灯
2、规格：12W、4000k		套		267

		13		030413002002		装饰灯		1、名称：可调式射灯
2、规格：12W、3500k		套		30

		14		011302001001		平面吊顶天棚		1、名称：软膜灯
2、规格：12W、1100k		m2		41.5

		15		030413002003		装饰灯		1、名称：长条平板灯
2、规格：12W、5500k		m		10.2

		16		030413002004		装饰灯		1、名称：长条灯
2、规格：12W、3500k		m		18

		17		030413002005		装饰灯		1、名称：长条灯
2、规格：8W、4000k		m		10.4

		18		030413002006		装饰灯		1、名称：LED型材贴片灯带
2、规格：8W、4000k		m		280

		19		030413001001		普通灯具		1、名称：工艺吊灯
2、规格：12W、5500k		套		1

		20		030412003002		桥架		1、名称：钢质槽式桥架 （弱电）
2、规格：100*100            
3、材质：热镀锌		m		56







		本页小计





		表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

		工程名称：安装工程								标段：						第4页 共20页

		序号		项目编码		项目名称		项目特征描述		计量
单位		工程量		金额（元）

														综合单价		合价		其中

																		材料暂估价

		21		030502003001		双绞线缆		1、名称：网线敷设
2、规格：UTP6
3、敷设方式：管内穿线		m		1899.9

		22		030412001004		配管		1、名称：紧定式镀锌钢管敷设
2、安装方式：暗配
3、安装部位：网线保护管
4、规格：JDG20		m		800

		23		030904001001		点型探测器		1、名称：点型感烟火灾探测器
2、安装方式：吸顶安装
3、规格：JTY-GD-JBF5100		个		23

		24		030904006001		消防广播(扬声器)		1、名称：消防广播（阻燃材料）
2、安装方式：吸顶安装
3、规格：GRT3BM（5W）		个		9

		25		030904003001		按钮		1、名称：消火栓按钮
2、安装方式：消火栓箱内安装
3、规格：JBF5123		个		2

		26		030904007001		消防模块		1、名称：消防输出模块
2、安装方式：模块箱或端子箱内安装
3、规格：JBF5141		个		4



		本页小计







		表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

		工程名称：安装工程								标段：						第5页 共20页

		序号		项目编码		项目名称		项目特征描述		计量
单位		工程量		金额（元）

														综合单价		合价		其中

																		材料暂估价

		27		030904004001		声光报警器		1、名称：火灾声光警报器（带语音提示功能）
2、安装方式：据地2500mm挂墙安装		个		4

		28		030904007002		消防模块		1、名称：消防输入输出模块
2、安装方式：模块箱或端子箱内安装
3、规格：JBF5141		个		1

		29		030503003001		控制箱		1、名称：动力控制箱		台		1

		30		030904003002		按钮		1、名称：手动报警按钮
2、规格：JBF5121-P		个		4

		31		040805001001		常规照明灯		1、名称：应急照明灯具
2、安装方式：壁挂		套		28

		32		040801004001		成套配电柜		1、名称：A型应急照明集中电源
2、规格：TY-D-1KVA系列
3、安装方式：壁挂		台		1

		33		030409001004		电力电缆		1、名称：应急照明回路
2、规格：WDZN-RYJS-2*2.5		m		96.1

		34		030412001005		配管		1、名称：应急照明回路保护管
2、规格：RC20		m		100



		本页小计







		表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

		工程名称：安装工程								标段：						第6页 共20页

		序号		项目编码		项目名称		项目特征描述		计量
单位		工程量		金额（元）

														综合单价		合价		其中

																		材料暂估价

		35		030504004001		电视墙		1、名称：电视机（含配套挂架）
2、尺寸：55寸(横屏）
3、规格：4K高分ADS-IPS广视角 窄边液晶		套		6

		36		030504004003		电视墙		1、名称：电视机（含配套挂架）
2、尺寸：65寸(横屏）
3、规格：4K高分ADS-IPS广视角 窄边液晶		套		1

		37		030504004004		电视墙		1、名称：电视机（含配套挂架）
2、尺寸：86寸(横屏）
3、规格：4K高分ADS-IPS广视角 窄边液晶		套		1

		38		030504004005		电视墙		1、名称：电视机（含配套挂架）
2、尺寸：42寸(横屏）
3、规格：42英寸4K高分ADS-IPS广视角 超薄窄边液晶
本体采购及安装		套		2













		本页小计







		表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

		工程名称：安装工程								标段：						第7页 共20页

		序号		项目编码		项目名称		项目特征描述		计量
单位		工程量		金额（元）

														综合单价		合价		其中

																		材料暂估价

		39		030505011001		公共广播、背景音乐系统设备		1、名称：控制播放盒
2、规格：CPU:晶晨S905X3 四核A35 CPU 主频高达1.9G
运行内存:2G
存储容量:16G
原生态安卓系统11
HDMI 21音视频输出		台		2



		40		030501002001		输出设备		1、名称：红外触摸屏（含配套挂架）
2、规格：50寸触摸屏，分辨率1920*1080，主机配置：CPU i5-8代处理器、8G内存、120G固态硬盘		台		2



		41		030501002003		输出设备		1、名称：红外触摸屏（含配套挂架）
2、规格：32寸触摸屏，分辨率1920*1080，主机配置：CPU i5-8代处理器、4G内存、120G固态硬盘。		台		2













		本页小计







		表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

		工程名称：安装工程								标段：						第8页 共20页

		序号		项目编码		项目名称		项目特征描述		计量
单位		工程量		金额（元）

														综合单价		合价		其中

																		材料暂估价

		42		030504004002		电视墙		1、名称：触摸透明电视
2、尺寸：293*348*307
3、规格：21.5寸，分辨率1920*1080，主机配置：CPU i5-8代处理器、8G内存、120G固态硬盘，定制化外壳，电容触摸		套		3



		43		030501002002		输出设备		1、名称：红外触摸屏（含配套滑轨及滑轨设备）
2、规格：55寸触摸屏，分辨率1920*1080，主机配置：CPU i5-8代处理器、8G内存、120G固态硬盘		台		1



		44		030505017001		显示设备		1、名称：弧形LED屏（LED屏甲供）
2、尺寸：5760*2160*120
3、规格：像素点间距：≤1.56mm，刷新频率为：≥3840hz；		m2		11.98













		本页小计







		表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

		工程名称：安装工程								标段：						第9页 共20页

		序号		项目编码		项目名称		项目特征描述		计量
单位		工程量		金额（元）

														综合单价		合价		其中

																		材料暂估价

		45		030607003001		扩音设备		1、名称：LED配套吸顶音响
2、规格：扬声器类型 The speaker type 6.5寸同轴顶置音箱
频响 Frequency response（±3dB） 60Hz-20KHz		台		2



		46		030505004001		功率放大器		1、名称：LED配套功率放大器（吸顶音箱用）
2、规格：输出功率：8Ω  300W；4Ω 450W		台		1

		47		030402010001		低压开关柜		1、名称：LED独立配电柜
2、规格：LED独立配电系统，≥10KW，国产优质器件		台		1

		48		030608001001		工业计算机柜、台设备		1、名称：LED配套工控设备
2、规格：处理器i5，内存16G，硬盘256固态，≥4g独立显卡，机箱+电源		台		1













		本页小计







		表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

		工程名称：安装工程								标段：						第10页 共20页

		序号		项目编码		项目名称		项目特征描述		计量
单位		工程量		金额（元）

														综合单价		合价		其中

																		材料暂估价

		49		080801009001		投影机		1、名称：投影机（投影机甲供）
2、规格：0.67”DMD 芯片。
 亮度：6000流明（中心亮度）；
对比度：500,0000：1。
标准分辨率：1920*1200（WUXGA）；单色激光。		套		3



		50		030506006002		出入口目标识别设备		1、名称：互动投影配套人体识别设备		台		2

		51		030608001002		工业计算机柜、台设备		1、名称：互动投影配套工控设备
2、规格：处理器i5，内存16G，硬盘256固态，独立显卡，机箱+电源		台		2

		52		030607003003		扩音设备		1、名称：三道防线区域吸顶音响
2、规格：扬声器类型 The speaker type 6.5寸同轴顶置音箱
频响 Frequency response（±3dB） 60Hz-20KHz		台		2



		53		030505004003		功率放大器		1、名称：专业合并功放
2、规格：输出功率：8Ω  300W；4Ω 450W		台		1



		本页小计







		表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

		工程名称：安装工程								标段：						第11页 共20页

		序号		项目编码		项目名称		项目特征描述		计量
单位		工程量		金额（元）

														综合单价		合价		其中

																		材料暂估价

		54		030505017002		显示设备		1、名称：圆形led屏幕（LED甲供）
2、规格：像素点间距：≤1.86mm，刷新频率为：≥3840hz；
屏幕尺寸：直径1米		m2		0.79



		55		030607003004		扩音设备		1、名称：六大保护led吸顶音响
2、规格：扬声器类型 The speaker type 6.5寸同轴顶置音箱
频响 Frequency response（±3dB） 60Hz-20KHz		台		2



		56		030505004004		功率放大器		1、名称：六大保护led专业合并功放
2、规格：输出功率：8Ω  300W；4Ω 450W		台		1

		57		030608001003		工业计算机柜、台设备		1、名称：六大保护led配套工控设备
2、规格：处理器i5，内存16G，硬盘256固态，≥4g独立显卡，机箱+电源		台		1

		58		030413013003		照明开关、按钮		1、名称：互动抢答按钮、定制单片机（包含配套互动软件）		套		2

		本页小计







		表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

		工程名称：安装工程								标段：						第12页 共20页

		序号		项目编码		项目名称		项目特征描述		计量
单位		工程量		金额（元）

														综合单价		合价		其中

																		材料暂估价

		59		03B002		直播设备		1、名称：直播成套设备（含绿幕虚拟抠像系统）
2、规格：4K 摄像机、配套三脚架；一拖二无线领夹麦克风、音频声卡；三色温专业影视补光灯 3 套；2m×3m 绿色抠像幕布及承重支架；直播工控主机、HDMI 采集卡；配套信号线、电源配件；支持实时绿幕抠像、多平台网络推流		套		1



		60		080801009002		投影机		1、名称：投影机（检查听证室）（投影机甲供）
2、规格：0.67”DMD 芯片。
 亮度：6000流明（中心亮度）；
对比度：500,0000：1。
标准分辨率：1920*1200（WUXGA）；单色激光。		套		1



		61		030607003005		扩音设备		1、名称：壁挂音箱
2、安装部位：听证室		台		4





		本页小计







		表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

		工程名称：安装工程								标段：						第13页 共20页

		序号		项目编码		项目名称		项目特征描述		计量
单位		工程量		金额（元）

														综合单价		合价		其中

																		材料暂估价

		62		030505004005		功率放大器		1、名称：听证室专业合并功放
2、规格：输出功率：8Ω  300W；4Ω 450W		台		1

		63		030505002001		调音台		1、名称：配套调音台		台		1

		64		030505003001		周边设备		1、名称：配套反馈抑制器		台		1

		65		030505007001		会议专用设备		1、名称：听证室话筒		台		8

		66		030404013001		控制台		1、名称：中控主机
2、规格：
采用Linux OS独创内核分离系统将用户工程存放到专用的存储器防止丢失；
8路独立可编程的红外发射接口，支持控制多台相同或不同的红外设备；
8路独立可编程信号继电器接口；
10路独立可编程单向RS-232/422/485控制接口
支持红外学习器，方便调式和维护；
支持本地及远程多种控制方式；
支持PowerBUS总线通讯，实现只需1条2芯电源线即可供电与控制		台		1





		本页小计





		表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

		工程名称：安装工程								标段：						第14页 共20页

		序号		项目编码		项目名称		项目特征描述		计量
单位		工程量		金额（元）

														综合单价		合价		其中

																		材料暂估价

								，星型连接方式； 
支持RS-232、RS-485、PowerBUS、CAN、Lora等控制方式；
支持红旗、uos、麒麟、深度OS、linux系统、windows系统、安卓以及IOS系统控制；
支持1路带供电NET总线信号管理接口，最多可支持255台设备同时管理；



		67		030501019001		服务器		1、名称：系统管理服务器
2、规格：工控主板J1900/2.00GHz四核处理器，32G硬盘，无风扇设计,可以7*24小时连续工作；内置智能UPS供电，来电延时自动开机,断电延时自动关机		台		1



		68		030501023001		软件		1、名称：中控程序软件开发
2、技术参数：定制开发控制平板界面UI设计，控制程序集成		套		1





		本页小计







		表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

		工程名称：安装工程								标段：						第15页 共20页

		序号		项目编码		项目名称		项目特征描述		计量
单位		工程量		金额（元）

														综合单价		合价		其中

																		材料暂估价

		69		030501023002		软件		1、名称：电脑播控软件
2、参数：播放器支持UDP、TCP、串口等通讯方式控制，支持端口号和串口号以及波特率的设置。
支持点播限制，在非循环模式时，接收UDP点播指令，需要影片结束才可以触发点播操作，可以限制所有的素材播放，也可以只限制当前素材的播放。
支持播放时视频非标分辨率点对点设置，支持全屏拉伸和原有比例设置。
可以设置播放坐标，主屏和附屏模式下自定义画面的起始坐标，达到指定屏幕播放显示的效果。
支持播放器控件置前置后设置，方便隐藏和显示。
支持开机自启动设置。
支持开机静音设置，支持系统音量设置和音量控制单位。		套		1







		本页小计







		表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

		工程名称：安装工程								标段：						第16页 共20页

		序号		项目编码		项目名称		项目特征描述		计量
单位		工程量		金额（元）

														综合单价		合价		其中

																		材料暂估价

		70		030501003001		控制设备		1、名称：8路强电控制器
2、参数： 1路RS-232串口输入，8路RS-232串口输出； 
 输入数据可指定切换至8路的任何一路输出； 
 输出数据的波特率和校验方式可设定； 
 设备可用级联方式进行串口输出数量的扩展，级联最大数量为10台，可扩展至80个串口输出； 
 进行扩展后并不阻碍原本的中控RS-232端口的继续使用；  
 通过面板指示灯，可以清楚观察端口的操作； 
 结合高端中控使用，可节省控制端口的成本； 
 面板指示灯可显示各端口的操作；
 使用低压电源，安全可靠； 
 标准19寸机柜安装，1.5U高度。		台		1







		71		030904018001		机柜		1、名称：配套机柜		台		2





		本页小计







		表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

		工程名称：安装工程								标段：						第17页 共20页

		序号		项目编码		项目名称		项目特征描述		计量
单位		工程量		金额（元）

														综合单价		合价		其中

																		材料暂估价

		72		03B003		平板		1、名称：平板
2、参数：内存8G 储存：128G
3、品牌要求：荣耀		台		2

		73		030501002004		输出设备		1、名称：液晶显示器
2、规格：21寸		台		1

		74		030501016001		网关		1、名称：网关
2、参数：多WAN口中小企业网关NBR6120-E，固化5个千兆电口，推荐带终端数200台，推荐带宽1000Mbps，支持Easy VPN、IPSec VPN、SSL VPN，支持Web认证、PPPoE Server、本地服务器认证，支持应用流控、应用控制、URL阻断，支持应用路由、策略路由等多类型路由，支持睿易MACC云平台与睿易APP管理		台		1



















		本页小计







		表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

		工程名称：安装工程								标段：						第18页 共20页

		序号		项目编码		项目名称		项目特征描述		计量
单位		工程量		金额（元）

														综合单价		合价		其中

																		材料暂估价

		75		030501015001		交换机		1、名称：POE交换
2、参数：8个千兆电口+2个千兆上联电口，其中8个口支持PoE/PoE+供电，最大PoE功率110W，支持PoE看门狗，6kV防雷，非网管型交换机，桌面式，不可上机架		台		1



		76		030501015002		交换机		1、名称：交换机
2、参数：8个10/100/1000Mbps自适应电口+1个10/100/1000Mbps自适应上联电口+1个1000Mbps上联Combo口，其中8个口支持PoE/PoE+供电，整机最大PoE输出功率120W，交换容量192Gbps，包转发率40Mpps，网管型交换机，金属外壳，6kV防雷，桌面式。		台		1

















		本页小计







		表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

		工程名称：安装工程								标段：						第19页 共20页

		序号		项目编码		项目名称		项目特征描述		计量
单位		工程量		金额（元）

														综合单价		合价		其中

																		材料暂估价

		77		030501021001		无线设备		1、名称：吸顶AP
2、参数：1775M双频千兆吸顶AP，1个千兆LAN口上联，内置天线，支持2.4GHz/5GHz双频通信，支持802.11a/b/g/n/ac Wave1/Wave2/ax协议。支持AP与路由两种工作模式，支持AI智能漫游，支持802.11K/V协议，支持睿易一体化组网，支持“睿易”APP管理。支持802.3at PoE供电和本地供电（PoE+供电设备和DC适配器需单独采购）		台		11





		78		03B004		互动软件		1、名称：配套互动软件
2、功能：动作捕捉、互动特效、支持中控串口 / UDP 指令控制、场景切换、坐标自定义、图层管理，匹配前期播控软件、中控主机联动		套		4









		本页小计







		表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

		工程名称：安装工程								标段：						第20页 共20页

		序号		项目编码		项目名称		项目特征描述		计量
单位		工程量		金额（元）

														综合单价		合价		其中

																		材料暂估价

		79		03B005		触摸软件		1、名称：配套触摸软件
2、功能：多级菜单导航、图文浏览、视频点播、点播锁定机制、中控指令联动、界面 UI 原创设计		套		7

		80		03B006		配套视频制作		1、名称：配套视频制作		套		8

		81		030701003001		空调器		1、名称：空调安装（空调利旧）		台		2































		本页小计

		合   计









表E.3.1 措施项目清单计价表【安装工程】4.3



		表E.3.1   措施项目清单计价表

		工程名称：安装工程						标段：		第1页 共1页

		序号		项目编码		项目名称		工作内容		价格(元)		备注

		1		031401009001		安全生产

		2		031401010001		文明施工

		3		031401011001		环境保护

		4		031401012001		临时设施

		5		031401021001		冬雨季施工增加

		6		031401020001		夜间施工增加

		7		031401017001		特殊地区施工

		8		031401013001		二次搬运

		9		031401015001		已完工程及设备保护

		10		031401014001		既有建(构)筑物、设施保护

		11		031401023001		按质论价

		12		031401024001		建筑工人实名制

		13		031401025001		特殊施工降效

		14		031401026001		协管

		15		031401002001		大型机械设备进出场及安拆费



















		本页小计										-

		合  计										-



		注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。





表E.4.1 其他项目清单计价表【安装工程】4.4



		表E.4.1   其他项目清单计价表

		工程名称：安装工程						标段：				第1页 共1页

		序号		项目名称		暂估(暂定)
金额(元)		结算(确定)
金额(元)		调整金额±
(元)		备注

		1		暂列金额		37000.00						详见本标准表E.4.2

		2		专业工程暂估价								详见本标准表E.4.3

		3		计日工								详见本标准表E.4.4

		4		总承包服务费								详见本标准表E.4.5

		5		合同中约定的其他项目		









































		合  计				37000.00						-









表E.4.2 暂列金额明细表【安装工程】4.5



		表E.4.2   暂列金额明细表

		工程名称：安装工程								标段：						第1页 共1页

		序号		项目名称		计算基础		费率(%)		暂定金额(元)		确定金额(元)		调整金额±(元)		备注

		1		暂列金额						37000.00

		2		未确定工程暂列金额						

		3		未确定服务暂列金额						

		4		未确定其他暂列金额						









































		本页小计				-		-		37000.00						-

		合    计				-		-		37000.00						-



		注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
       2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
       3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。





表E.4.3 专业工程暂估价明细表【安装工程】4.6



		表E.4.3   专业工程暂估价明细表

		工程名称：安装工程										标段：						第1页 共1页

		序号		专业工程名称		暂估金额(元)						确认金额(元)						调整金额±
(元)		备注

						不含税价格		增值税		含税价格		不含税价格		增值税		含税价格



						A₁		B₁		C₁		A₂		B₂		C₂		D=C₂-C₁



















































		本页小计																		-

		合    计																		-



		注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。





表E.4.4 计日工表【安装工程】4.7



		表E.4.4   计日工表

		工程名称：安装工程								标段：				第1页 共1页

		编号		计日工名称		单位		暂定数量		实际数量		综合单价
（元）		合价（元）				调整金额±
(元)

														暂定		实际

														A₁		A₂		B=A₂-A₁

		一		人工				

		人工小计

		二		材料				

		材料小计

		三		施工机具				

		施工机具小计





































		总计



		注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。
       2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计量合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。





表E.4.5 总承包服务费计价表【安装工程】4.8



		表E.4.5   总承包服务费计价表

		工程名称：安装工程								标段：						第1页 共1页

		序号		项目名称		计算基础		费率 (%)		金额 (元)		确认
计算基础		结算金额 
(元)		调整金额±
(元)		备注

						A₁		B		C₁		A₂		C₂		D=C₂-C₁

		1		发包人提供材料														详见本标准表G.1.1

		2		专业分包工程														详见本标准表E.4.3

		3		直接发包的专业工程														详见本标准表E.4.6





































		本页小计				-		-				-						-

		合    计				-		-				-						-



		注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；
       2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础A₁”“费率B”，并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；
       3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。





表E.4.6 直接发包的专业工程明细表【安装工程】4.9



		表E.4.6   直接发包的专业工程明细表

		工程名称：安装工程		标段：		第1页 共1页

		序号		直接发包的专业工程名称		备注



























































		注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。





表E.5.1 增值税计价表【安装工程】4.10



		表E.5.1   增值税计价表

		工程名称：安装工程						标段：				第1页 共1页

		序号		项目名称		计算基础说明		计算基础		税率(%)		金额（元）

		1		增值税		分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费				9















































		合计










