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第1章 [bookmark: _Toc11566][bookmark: _Toc7767] 招标公告
项目概况
南京红十字血液中心采血车采购项目招标项目的潜在投标人应在“苏采云”系统内免费下载招标文件，并于2026年9月15日14点00分（北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc27101][bookmark: _Toc16062][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-320100-SMDY-G2026-0071（2640SUMEC/ZWHD2149）
2.项目名称：南京红十字血液中心采血车采购项目
3.预算金额：人民币315万元，超过对应的预算金额作无效投标处理。 
4.最高限价：/
5.采购需求：具体详见招标文件第四章招标技术规格及要求。
	包号
	产品名称
	数量（辆）
	项目预算金额（万元/人民币）
	是否接受进口产品

	1
	大型拓展采血车
	1
	200
	否

	2
	小型专用采血车
	1
	75
	否

	3
	运血冷藏车
	1
	40
	否


6.合同履行期限：合同生效后60天内供货并安装完毕。
7.本项目（是/否）接受联合体投标：否。
[bookmark: _Toc7946][bookmark: _Toc7479][bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc35393622]二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
（1）具有独立承担民事责任的能力，提供法人或其他组织的营业执照等证明文件，复印件加盖公章；
（2）法人代表授权书（原件）及法定代表人、授权代表身份证复印件（如果是法定代表人直接参与投标的可以不提供授权书）；
（3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供距开标时间六个月内任意一月份的财务状况报告（至少包括资产负债表和利润表）（法人或者其他组织成立未满三个月的可以不提供），或其银行出具的资信证书（复印件）（开标前六个月内），或其上一年度（2024或2025年）经审计的财务报告复印件加盖公章；
（4）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或相关加盖公章的承诺函，承诺函自行编写）；
（5）参加采购活动近三年内（成立时间不足三年的、自成立时间起），在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书，格式自拟，重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）；
（6）有依法缴纳税收的良好记录，提供距开标时间六个月内任意一月份的纳税（企业代缴的个人所得税除外）凭据复印件加盖公章（依法免税的应提供相应文件说明）；
（7）有依法缴纳社会保障资金的良好记录，提供距开标时间六个月内任意一月份的依法缴纳社会保障资金的凭据复印件加盖公章；
[bookmark: _Hlk228366085]（8）本项目不接受进口产品投标（注：指产品而非构成产品的零部件或者原材料，本文件所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）；
[bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc28359081]注：根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》（宁财购通[2021]5号）的规定，以上涉及的证明材料，投标人可以在投标文件中一次性提交，也可以在投标文件中提供满足相应条件的书面承诺书（详见投标文件格式及附件），不再需要提供上述涉及的证明材料。
供应商投标文件中仅提供信用承诺书而未提供涉及的证明材料的，须在中标后，另行提供上述由信用承诺书替代的证明材料（一式三份），材料须加盖公章并胶装提交采购代理机构核验。经核验无误后，由采购代理机构发出中标通知书。
供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺，仍须提供上述证明材料：
（1）供应商被列入严重失信主体名单；
（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；
（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。
供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。经调查核实后，按照《政府采购法》第七十七条规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监督部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无（本项目不属于专门面向中小企业采购的项目）。
3.本项目的特定资格要求：
（1）如根据国家相关政策规定，属于医疗器械监督管理的设备，需具备以下特定资格：
①投标人须提供有效的医疗器械产品注册证或产品备案凭证，投标时需提供复印件加盖公章；
②若投标供应商为代理商，须具有有效的《医疗器械经营许可证》或医疗器械经营备案凭证，投标时需提供复印件加盖公章；
③若投标供应商为生产商，须具有有效的《医疗器械生产许可证》或生产备案凭证（医疗器械生产许可证如有医疗器械生产产品登记表的须一并提供），投标时需提供复印件加盖公章。
4.中标后不允许转包、分包。
5.拒绝下述投标人参加本次采购活动的情形：（1）投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的采购活动。（3）拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人参与政府采购活动。采购代理机构在评标时通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询投标人在递交投标文件截止之日24时前的信用记录并保存。
[bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc32122][bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc31913]三、获取招标文件
1.截止时间：同提交投标文件截止时间。
2.地点：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）
3.方式：苏采云系统注册登记成功后系统内免费下载
4.文件售价：0元。
[bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc5128][bookmark: _Toc2586]四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
提交投标文件开始时间：2026年9月15日13点30分（北京时间）
提交投标文件截止时间、开标时间：2026年9月15日14点00分（北京时间）
[bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc1571][bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc35393794]地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”
[bookmark: _Toc15025]五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc18804][bookmark: _Toc27738][bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc35393795]六、其他补充事宜
[bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc35393627]1.采购项目需要落实的政府采购情况：本项目执行《政府采购促进中小企业发展管理办法》《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》等政府采购文件。
2.潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：
“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。
3.潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。
4.“CA数字证书”的获取：
响应供应商需办理“CA 数字证书”，CA办理指南及“苏采云”操作手册可至江苏省政府采购网―办事指南-资料下载中心下载。
通过苏采云系统首页（http://jszfcg.jscz.gov.cn/）的“苏采云控件驱动下载”，选择“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”下载安装，具体安装方法详见下载文件内的《安装说明》。
5.采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。
6.采购人或采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。
7.请潜在供应商提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。
注：如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。
8.项目开标活动模式：不见面远程开标模式，供应商在各自地点通过不见面交易系统参加开标会。
9.投标文件的解密：开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，投标文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布供应商名单，然后通过开标会议区发出投标文件解密的指令，投标供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标供应商撤销其响应文件，系统内投标文件将被退回；因采购人（或采购代理机构）原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。
10.供应商诚信档案管理
根据《南京市政府采购供应商信用管理工作暂行办法》（宁财规[2018]10号）有关规定，凡在南京地区参加政府采购活动的供应商，应当事先登陆“信用南京”（www.njcredit.gov.cn）或“南京公共采购信息网”（https://njgc.jfh.com/）主页“政府采购供应商诚信档案”栏目进行注册登记。由于特殊原因未及时注册的供应商可先行获取采购文件，但必须在提交投标（响应）文件截止日2天前办理登记注册手续。
 供应商申请网上注册的，应当按以下程序进行： 
   （1）登陆“信用南京”或“南京公共采购信息网”网站，点击“政府采购供应商诚信档案”图标，在弹出的用户登录界面，点击“新用户注册”；
   （2）在“新用户注册”界面，供应商自行设置用户名、登录密码，如实填写“南京市政府采购供应商诚信档案注册登记表”，根据本办法第十七条规定上传相关资料，并进行信用承诺确认后，提交注册申请；系统审核后，供应商即可登录系统进行相关功能操作。
注册成功后，供应商参加本次政府采购活动时，在采购文件发布之日起至递交投标文件截止日前，应先登录“信用南京”在线打印其“南京市政府采购供应商信用记录表”，经法定代表人签名盖章后作为投标文件的组成部分“南京市政府采购供应商信用记录表”是其参加本次政府采购活动的必备材料。
南京市政府采购供应商诚信档案管理系统客服电话：025-52718366；供应商可就用户注册与打印“南京市政府采购供应商信用记录表”等事宜进行咨询。
[bookmark: _Toc5258][bookmark: _Toc4039]七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
　　　1.采购人信息
名 称：南京红十字血液中心
地址：南京市鼓楼区紫竹林3号
[bookmark: _Toc28359086][bookmark: _Toc28359009]联系方式：浦老师025-83479906 
2.采购代理机构信息
名 称：江苏苏美达仪器设备有限公司
地　址：南京市长江路198号
[bookmark: _Toc28359087][bookmark: _Toc28359010]联系方式：文件发售：李婧怡025-84532580，技术咨询：朱琳025-84532546、黄丹025-84531274
3.项目联系方式
项目联系人：朱琳
        电　话：025-84532546
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[bookmark: _Toc10351][bookmark: _Toc28996][bookmark: _Toc4696385]第二章 投标人须知
投标人须知前附表
	序号
	主要内容

	1
	采购人：南京红十字血液中心
联系人：浦老师025-83479906
地址：南京市鼓楼区紫竹林3号

	2
	采购代理机构：江苏苏美达仪器设备有限公司
文件发售联系人：李婧怡025-84532580 lijingyi@sumec.com.cn
技术咨询联系人：朱琳025-84532546、黄丹025-84531274
传真电话：025-84408841
联系地址：南京市长江路198号
邮政编码：210018

	3
	项目名称：南京红十字血液中心采血车采购项目
项目编号：JSZC-320100-SMDY-G2026-0071（2640SUMEC/ZWHD2149）

	4
	采购方式：公开招标

	5
	投标有效期：开标之日起90天 

	6
	投标保证金：本次采购不收取

	7
	投标文件开始接收时间：详见招标公告
投标文件接收截止时间：详见招标公告
投标文件接收地点：详见招标公告
开标时间：同投标文件接收截止时间
地点：同投标文件接收地点

	8
	投标报价：
所有投标响应均以人民币报价。供应商的投标响应报价应遵守“中华人民共和国价格法”。该报价为到采购人现场的全部费用，含相关税费，运输费，保险费，安装费及相关服务费等一切可能发生的费用。

	9
	现场勘查要求：
本项目不组织。供应商可自行联系采购人。未考察现场或考察工作不详细的供应商中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复。

	10
	信用信息：
1）信用信息查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等。
2）信用信息查询截止时点：递交投标文件截止之日24时前。
3）信用信息查询记录和证据留存的具体方式：信用信息查询记录将以网站截图打印稿形式与其他采购文件一并保存。
4）信用信息的使用规则：拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商参与政府采购活动。联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

	11
	核心产品：
本项目为单一产品采购项目，故不设置核心产品。
核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，取技术分最高者；均相同时，由评标委员会集体决定一个供应商获得中标供应商推荐资格，或采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

	12
	采购标的对应中小企业划分标准所属行业：工业（制造业）

	13
	招标代理服务费：
采购人按照《国家计委关于印发<招标代理服务收费管理暂行办法>的通知》（计价格[2002] 1980号）文件规定的标准费率× 70 %向招标代理支付代理服务费，单个项目保底代理费为人民币贰仟伍佰元（¥2500.00），招标代理服务费一次付清。
收款信息：
户名：江苏苏美达仪器设备有限公司
开户银行：农行南京广州路支行
账户：10100301040003106

	14
	1、供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，联系方式详见第一章技术咨询联系人。
2、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知权益受到损害之日起7个工作日内，提出质疑。
（1）接收质疑函的方式：供应商应在法定质疑期内将质疑函以书面形式（原件）送达代理机构，针对本项目同一采购程序环节的质疑应一次性提出。
（2）质疑函应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。否则，代理机构不予受理：
①供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
②质疑项目的名称、编号；
③具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
④事实依据；
⑤必要的法律依据；
⑥提出质疑的日期；
质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签署本人姓名或印盖本人姓名章并加盖单位公章。
（3）质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
（4）质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按招标文件要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
（5）质疑人是指直接参加本项目采购活动的供应商，未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。对采购文件提出质疑的，为供应商收到招标文件之日起或招标文件公告期限届满之日计算；对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
（6）供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。
（7）本项目质疑函的联系部门、联系电话和通讯地址如下：
联系部门：江苏苏美达仪器设备有限公司招标中心 黄经理
联系电话：025-84531274
通讯地址：江苏省南京市长江路198号苏美达大厦14F

	15
	投标报价中的投标价不得超过招标公告、招标文件规定的预算价，超过规定的预算价的投标文件，按无效投标处理。 


[bookmark: _Toc4696386][bookmark: _Toc19726][bookmark: _Toc4418] 一、总 则
[bookmark: _Toc7511][bookmark: _Toc4696387][bookmark: _Toc3951][bookmark: _Toc16938520][bookmark: _Toc24947][bookmark: _Toc513029204][bookmark: _Toc458694821][bookmark: _Toc20823276]1.适用法律
1.1 《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定等。
[bookmark: _Toc18587][bookmark: _Toc4696388][bookmark: _Toc10994]2.定义
2.1本文件中采购代理机构为 江苏苏美达仪器设备有限公司；采购人为南京红十字血液中心；投标人（亦称供应商）系指参加投标竞争并满足招标文件资格要求规定的法人、其他组织或者自然人。
2.2“货物和服务”指本文件中所述产品及相关货物和服务。
2.3“用户或使用单位”指使用货物、服务的单位。
[bookmark: _Toc11958]3.政策功能
3.1促进中小企业发展政策：
（1）促进小微企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，对小、微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。
接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。《政府采购促进中小企业发展管理办法》明确，在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
（2）监狱企业扶持政策：根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业视同为小型、微型企业，享受以上政策。监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不考虑价格扣除。
（3）残疾人福利性单位扶持政策：根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受以上政策，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
3.2节能产品、环境标志产品政策
（1）政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。
（2）拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定必须强制采购的，实行强制采购。
（3）拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的评审标准详见本招标文件第三章。
（4）参加政府采购活动的节能产品、环境标志产品供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。
3.3乡村产业振兴支持政策：根据《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号），鼓励采用预留采购份额方式，通过脱贫地区农副产品网络销售平台（原贫困地区农副产品网络销售平台）采购脱贫地区农副产品。 
3.4提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。
3.5根据财库（2011）59号文规定，如为信息系统项目，受托为整体采购项目或者其中分项目的前期工作提供设计、编制规范、进行管理等服务的供应商不得再参加该分项目的采购活动。但属于《中华人民共和国政府采购法》第三十一条规定的单一来源方式采购情形的，不适用本条。
3.6为推进社会诚信体系建设，根据财政部等政策要求，在政府采购活动中查询、使用信用记录，推进政府采购领域联合惩戒工作。
在政府采购活动中，通过“信用中国”、“中国政府采购网”等渠道查询相关主体信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
3.7采购本国产品的支持政策：
本项目对采购本国产品给予政策支持，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）、关于贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的意见（财库〔2025〕30号）及相关规定执行。
适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
具体内容详见第三章 评标标准。
[bookmark: _Toc351][bookmark: _Toc17711][bookmark: _Toc20823279][bookmark: _Toc513029207][bookmark: _Toc462564067][bookmark: _Toc4759][bookmark: _Toc16938523][bookmark: _Toc4696390]4.投标费用
4.1 供应商应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论采购结果如何，代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
[bookmark: _Toc344][bookmark: _Toc1128][bookmark: _Toc4696391]5.招标文件的约束力
5.1 供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
[bookmark: _Toc120614215][bookmark: _Toc15035][bookmark: _Toc16938525][bookmark: _Toc11379][bookmark: _Toc20823281][bookmark: _Toc513029209][bookmark: _Toc4696392]二、招标文件
[bookmark: _Toc20823282][bookmark: _Toc31631][bookmark: _Toc4696393][bookmark: _Toc31307][bookmark: _Toc16938526][bookmark: _Toc513029210]6.招标文件构成
6.1 招标文件由以下部分组成：
第一章  招标公告
第二章  投标人须知
第三章  评标标准
第四章  招标技术规格及要求
第五章  拟签订的合同文本
第六章  投标文件格式及附件
6.2招标的最小单位是包。招标技术规格及要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分投标；招标技术规格及要求中已经分包的，以包为单位投标。
6.3 供应商应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。
6.4供应商被视为充分熟悉本招标项目的各种情况以及与履行合同有关的一切其他情况。
[bookmark: _Toc14415][bookmark: _Toc29319][bookmark: _Toc4696394]7.招标文件的澄清、补充或修改
[bookmark: _Toc29128]7.1供应商应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购代理机构提出，以便补齐。供应商如须澄清招标文件的疑点，可用书面形式通知采购代理机构，具体通知时间须按法律相关规定执行，如供应商须澄清的疑点超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。采购代理机构将以书面形式作出答复。采购代理机构认为有必要时可将答复内容（包括原提出的问题，但不包括问题的来源）分发给所有取得同一招标文件的供应商。
7.2 采购代理机构可对已发出的招标文件用更正公告的方式进行必要的澄清或者修改，并以书面形式通知所有获取文件的供应商。
7.3 采购代理机构发出的以上澄清或修改的内容文件均作为招标文件的组成部分，与招标文件具有同等法律效力。供应商在收到上述通知后，应立即向采购代理机构回函确认。若无书面回函确认，视同已收到招标文件修改的通知，并受其约束。
7.4 当招标文件与以上澄清或修改公告的内容相互矛盾时，以采购代理机构最后发出的澄清或修改为准。 
7.5为使供应商有足够的时间按招标文件的澄清或修改要求修正投标文件，采购代理机构有权决定推迟投标截止时间和开标时间，并按7.2条规定的方式通知供应商。 
[bookmark: _Toc4696395][bookmark: _Toc2423]三、投标文件的编制
[bookmark: _Toc28127][bookmark: _Toc5872][bookmark: _Toc4696396]8.投标文件的语言、计量单位、货币
8.1 供应商提交的投标文件（包括技术文件和资料、图纸中的说明）以及供应商与采购代理机构之间就有关投标的所有来往函电均应以简体中文书写。
8.2供应商已印刷好的资料如产品样本、说明书等可以用其他语言，但其中要点应附有中文译文。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文翻译文本为准。
[bookmark: _Toc19298]8.3 除招标文件中有特殊要求外，招标文件中所使用的计量单位应为国家法定计量单位。
8.4 本招标文件所表述的时间均为北京时间。
8.5 所有投标响应报价具体详见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc17436][bookmark: _Toc30894][bookmark: _Toc4696397]9.联合体（根据采购项目是否接受联合体投标而定）
9.1两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。
9.2鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。
9.3以联合体形式参加采购的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件；采购人根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。由同一专业的供应商组成的联合体，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级，并以响应全权代表方的应答材料作为商务评审的依据。由不同专业的供应商组成联合体，首先以响应全权代表方的应答材料作为认定资质以及商务评审的依据，涉及行业专属的资质，按照所属行业对应的供应商的应答材料确定。
9.4 联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同响应文件一并提交。
9.5 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
[bookmark: _Toc22790][bookmark: _Toc4696398][bookmark: _Toc5761][bookmark: _Toc12595][bookmark: _Toc4696399]10.投标文件的组成
10.1 供应商应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《技术条款偏离表》等处逐条标明满足与否。若供应商未按招标文件的要求提供资料，或未对招标文件做出实质性响应，将导致投标文件被视为无效。
10.2 投标文件由商务、技术、价格及其他部分组成，应包括但不限于下列文件，其中加※项目不得有缺失或无效：
（1）※ 投标函（投标申请及声明）
    （2）※开标一览表 
    （3）分项报价表
    （4）《商务条款偏离表》
    （5）※《技术条款偏离表》
（6）政府采购政策
（7）供应商基本情况表
（8）※资格证明文件
（9）供应商认为需要提供的其他资料
10.3 投标文件的商务部分：是证明供应商有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求。
10.4投标文件的技术部分：是证明供应商提供的产品/服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对产品/服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。提供的产品/服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。 
10.5 投标文件的价格部分：
（1）价格部分是对投标价格构成的说明，招标文件如没有特别说明的话，对每一项产品/服务仅接受一个价格。
（2）报价应包含完成本项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。
（3）报价时应充分考虑所有可能影响到报价的因素，一旦招标结束最终中标，如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标供应商的报价让利行为，损失自负。供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。
（4）供应商的报价包括但不仅限于人员费用（工资、福利、培训、体检、社会保险、加班费）、服务所用设备工具购置及维修费用、服务所用材料消耗费用、管理费用、利润、税金等费用。
10.6 投标文件的其他部分：
其他部分由供应商根据编制投标文件需要提供的其他相关文件。
[bookmark: _Toc16768]11.投标保证金
[bookmark: _Toc31206]11.1作为投标文件的一部分，供应商应按照招标文件要求的数额和办法交纳投标保证金；投标保证金有效期应当与投标有效期一致。
投标保证金金额：详见投标人须知前附表。
11.2未中标的供应商，其投标保证金将在中标通知书发出后五个工作日内无息退还。未中标供应商应主动与投标文件接收人联系办理投标保证金退还事宜，以及办理退还手续，由于供应商的自身原因未及时办理投标保证金退还的，其责任和由此造成的后果由供应商自行承担。
11.3中标供应商的保证金将按要求缴纳招标代理服务费后在采购合同签订后五个工作日内退还。
11.4发生下列情况之一，保证金将被没收：
（1）中标供应商在中标后无正当理由不与采购人签订合同的；
（2）投标有效期内撤回其投标的；
（3）提供虚假材料谋取成交的；
（4）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
（5）与采购人、采购代理机构或者其他供应商恶意串通的；
（6）中标供应商在中标后将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；
（7）中标供应商在中标后拒绝履行合同义务的。
[bookmark: _Toc2601][bookmark: _Toc4696400]12.投标文件的有效期
[bookmark: _Toc6811]12.1自开标之日起90天内，投标文件应保持有效，有效期短于此规定的投标文件将视为无效。
12.2在特殊情况下，采购代理机构可根据实际情况，在原投标文件有效期截止时间前，与供应商协商延长有效期，此类要求和答复都应以书面形式进行。供应商可以拒绝接受延期的要求而放弃投标，投标保证金将尽快无息退还。同意这一要求的供应商，无需也不允许修改其投标文件，但须相应延长投标保证金的有效期。受投标有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。
[bookmark: _Toc686][bookmark: _Toc4696401]13.投标文件的签署及其形式
[bookmark: _Toc27455]13.1投标文件的正本应用打印机或不褪色墨水书写，且经法定代表人或授权代表签署。 
13.2投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改或增删。如有修改和增删，必须有供应商公章或法定代表人或其授权代表签字。因投标文件字迹潦草或表达不清所引起的不利后果由供应商承担。
13.3供应商应按照招标文件所规定的内容顺序，编制目录，逐页编码。由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，责任由供应商承担。
[bookmark: _Toc21327][bookmark: _Toc4696402]四、投标文件的递交
[bookmark: _Toc4696403][bookmark: _Toc24018][bookmark: _Toc14201]14.投标文件的密封及标记
[bookmark: _Toc21766]14.1电子投标文件的递交：投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。 
14.2 投标文件的解密：开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，投标文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布供应商名单，然后通过开标会议区发出投标文件解密的指令，投标供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标供应商撤销其响应文件，系统内投标文件将被退回；因采购人（或采购代理机构）原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。
[bookmark: _Toc4696404][bookmark: _Toc2118]15.投标的截止日期
[bookmark: _Toc32673]15.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的做无效投标处理。
15.2 采购人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。
[bookmark: _Toc4696405][bookmark: _Toc14422][bookmark: _Toc10963][bookmark: _Toc11617][bookmark: _Toc6201]16.投标文件的拒收
    采购人拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。
[bookmark: _Toc32211][bookmark: _Toc2398][bookmark: _Toc27692][bookmark: _Toc4696406][bookmark: _Toc16938545][bookmark: _Toc120614218][bookmark: _Toc513029229][bookmark: _Toc24233][bookmark: _Toc20823301]17.投标文件的修改或撤回
供应商在提交投标文件后可对其进行补充、修改或撤回，但必须使采购代理机构能在投标截止时间前（不考虑不可抗力原因）收到该补充、修改的书面内容或撤回的书面通知，该书面文件须由法定代表人或其授权代表签署。
17.1 投标文件的撤回
17.1.1 电子投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
17.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
17.2 投标文件的修改
17.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
17.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
17.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
[bookmark: _Toc10608][bookmark: _Toc4696407]五、开标与评标
[bookmark: _Toc11083][bookmark: _Toc3679][bookmark: _Toc13829][bookmark: _Toc4696408][bookmark: _Toc15345][bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK7][bookmark: _Toc6944]18.开标
18.1采购人将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。
18.2开标仪式由采购人组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
18.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
18.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
[bookmark: _Toc17652][bookmark: _Toc4696409][bookmark: _Toc29284][bookmark: _Toc513029231][bookmark: _Toc16938547][bookmark: _Toc20823303]19.评标组织
19.1评标工作由采购代理机构负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：
（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
（2）要求供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
（3）对投标文件进行比较和评价；
（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标供应商；
（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。
19.2评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作且评标委员会人员构成符合有关规定。
[bookmark: _Toc862][bookmark: _Toc21772][bookmark: _Toc2559][bookmark: _Toc4696410][bookmark: _Toc16496]20.对投标文件的资格性审查和符合性审查
20.1投标文件初审分为资格性审查和符合性审查。
资格性审查：采购人或者采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中资格证明、投标保证金（如有）等进行审查，以确定供应商是否具备投标资格。
符合性检查：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性（签署情况等）、完整性和对招标文件的响应程度（是否存在重大负偏离等）进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
20.2所谓偏离是指投标文件的内容高于或低于招标文件的相关要求。所谓重大负偏离是指供应商所投标的范围、质量、数量和交货期限等明显不能满足招标文件的要求。重大负偏离的认定须经评标委员会三分之二以上同意。
20.3未实质性响应招标文件要求的将视为无效投标，供应商不得通过修正或撤销不符合要求的偏离从而使其投标成为实质性响应。如发现下列情况之一的，将视为无效投标：
（1）未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；
（2）投标有效期不足的；
（3）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；
（4）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（5）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
（6）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（7）不同供应商的投标文件相互混装；
（8）不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；
（9）报价超过招标文件中规定的项目预算或者最高限价的；
（10）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（11）不同供应商的法定代表人或委托代理人有夫妻、直系血亲关系的；
（12）不同供应商的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；
（13）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
20.4评标委员会在初审中，对明显的文字和算术错误的修正原则如下：
（1）《开标一览表》（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以《开标一览表》（报价表）为准；
（2）投标文件的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额计算结果为准；
（4）单价金额小数点有明显错位的，以总价金额为准，并修改单价金额；
（5）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；如果正本投标文件和副本投标文件之间有差异，则以正本投标文件为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，供应商不确认的，投标无效。
20.5招标文件中标注“★”的内容为实质性要求，有一项不符合的，作无效投标处理；标注“▲”的为重要参数；供应商必须在投标文件内提供技术支持资料（具体以第三章评标标准要求为准）。
20.6供应商递交的投标（响应）文件，所有内容均应真实有效；供应商所提供的产品或服务，必须满足国家相关强制性规定要求（如 CCC 认证、医疗器械注册证、电器电子产品有害物质限制使用标识等）， 由于供应商违反国家相关强制性规定给采购人造成损失，一切责任和后果均由供应商承担。
[bookmark: _Toc4696411][bookmark: _Toc13685]20.7在评审过程中，若出现下列情形之一的，评审委员会将启动异常低价响应审查程序，要求相关供应商在规定时间内对响应价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。如供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性，未能获得评审委员会认可的，其响应文件将作响应无效处理：
（1）响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值50%的，即响应报价<全部通过符合性审查供应商响应报价平均值×50%；
（2）响应报价低于通过符合性审查的次低报价供应商响应报价50%的，即响应报价<通过符合性审查的次低报价供应商响应报价×50%；
（3）响应报价低于采购项目最高限价45%的，即响应报价<采购项目最高限价×45%（属于该情形，且供应商已随响应文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交）；
（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
[bookmark: _Toc30136]21.投标文件的澄清
21.1 在评标期间，评标委员会有权要求供应商对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误等内容作必要的澄清、说明或者补正。该要求应当采用书面形式，并由评标委员会成员签字。如果供应商出现同类问题，评标委员会应当给予供应商均等的澄清机会。
21.2 评标委员会应当给供应商以足够合理的时间作出澄清、说明或者补正，供应商必须按照评标委员会通知的内容和时间做出书面答复，该答复经法定代表人或其授权代表的签字，或者加盖公章认可，将作为投标文件内容的一部分。
21.3需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
21.4供应商澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。供应商拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，视其放弃该项权利。
[bookmark: _Toc4696412][bookmark: _Toc28465]22.对投标文件的详细评审
22.1评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
22.2评标委员会决定投标的响应性只根据投标本身的内容，而不寻求外部的证据。
22.3采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。
使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
22.4除评标方法和评标标准另有规定外，评标采用综合评分法。即投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选供应商的评标方法。评审因素包括投标报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务等。
22.5评标标准详见文件第三章。
[bookmark: _Toc17739][bookmark: _Toc4696413][bookmark: _Toc28875][bookmark: _Toc12358][bookmark: _Toc26838]23.评标过程的保密与公正
[bookmark: _Toc30824][bookmark: _Toc26041][bookmark: _Toc18327]23.1公开开标后，直至向中标的供应商授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向供应商或与评标无关的其他人员透露。
23.2在评标过程中，供应商不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
23.3 采购代理机构和评标委员会不得向落标的供应商解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
23.4 在评标期间，采购代理机构将指定联络员与供应商进行联络。
[bookmark: _Toc21019][bookmark: _Toc4696414]24.无效投标条款和废标条款
24.1无效投标条款
（1）未按要求交纳投标保证金的；
（2）供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
（3）未按照招标文件规定要求签署、加盖CA电子公章的；
（4）供应商在报价时采用选择性报价；
（5）供应商不具备招标文件中规定资格要求的；
（6）供应商的报价超过了采购预算的；
（7）未通过符合性检查的；
（8）不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的；
（9）其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
24.2废标条款：
（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）因重大变故，采购任务取消的；
（4）评标委员会认定投标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行的，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的。
（5）因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。
[bookmark: _Toc14914][bookmark: _Toc4696415]25.投标截止时间结束参加投标的供应商不足三家的处理
25.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的情况，不得开标。此采购项目应予以废标。废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织招标；如果需要采用其他方式采购，根据需要，应当在采购活动开始前获得设区的市、自治州以上人民政府采购监督管理部门或者政府有关部门批准（不需要获得批准的除外）。
25.2在评标期间，出现符合专业条件的供应商或者对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情形的，此采购项目应予以废标。废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织招标；如果需要采取其他方式采购的，根据需要，应当在采购活动开始前获得设区的市、自治州以上人民政府采购监督管理部门或者政府有关部门批准（不需要获得批准的除外）。
25.3供应商若不接受采购方式的改变，应在规定的时间内书面向评标委员会说明，未在规定时间内提交书面说明的视为接受采购方式的改变。
[bookmark: _Toc25147][bookmark: _Toc4696416]六、授标
[bookmark: _Toc28693][bookmark: _Toc25712][bookmark: _Toc4696417]26.确定中标供应商
[bookmark: _Toc7377]26.1评标委员会根据招标文件规定的评分办法与评分标准的各项因素综合评价每份投标文件。采用综合评分法的，综合比较与评价后按照得分高低顺序对供应商进行排列；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。采用最低评标价法的，综合比较与评价后按评标价进行排列；评标价相同的，按技术指标优劣顺序排列。评标委员会根据最终排名向采购人推荐中标候选供应商。最低投标价等任何单项因素的最优不是中标的必要条件。
26.2 采购人应根据评标委员会推荐的中标候选供应商确定中标供应商。
26.3评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。
26.4评审结束后，采购代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标或者成交候选供应商中按顺序确定中标或者成交供应商。采购代理机构应当自中标、成交供应商确定之日起2个工作日内，发出中标、成交通知书，并在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告中标、成交结果，招标文件、竞争性谈判文件、询价通知书随中标、成交结果同时公告。
26.5 中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与排位在中标供应商之后第一位的中标候选供应商签订采购合同，以此类推；采购人也可以重新开展采购活动。
26.6 若评标委员会发现供应商的投标文件中有弄虚作假行为，则该供应商将失去中标资格。
26.7 所有投标文件都将作为档案保存，不论中标与否，代理机构均不退回。
[bookmark: _Toc21169][bookmark: _Toc4696418][bookmark: _Toc32182][bookmark: _Toc19713][bookmark: _Toc23841][bookmark: _Toc4684]27.中标的通知
27.1定标后，采购代理机构将以公告形式将定标结果通知所有的供应商，请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
27.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
[bookmark: _Toc27659][bookmark: _Toc4696419][bookmark: _Toc2049][bookmark: _Toc15484][bookmark: _Toc24788]28.签订合同
28.1中标供应商应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和投标文件的约定与采购人签订采购合同，所签订的合同不得对招标文件和投标文件作实质性修改。
28.2招标文件、中标供应商的投标文件及评标过程中有关澄清、说明或者补正文件均应作为合同附件。
28.3若中标供应商未能按规定签约，中标将被撤销及投标保证金被没收，在这种情况下采购人可以另选中标供应商或重新招标。
28.4 采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
[bookmark: _Toc22298][bookmark: _Toc12167][bookmark: _Toc15509][bookmark: _Toc4696420][bookmark: _Toc20112]29.招标代理服务费
[bookmark: _Toc4696421]详见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc17113]七、质疑
[bookmark: _Toc19917][bookmark: _Toc29529][bookmark: _Toc9284][bookmark: _Toc16085][bookmark: _Toc4696422]30、质疑
30.1 供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。
30.2供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑函以书面形式（原件）送达代理机构，质疑期外提出的质疑，采购代理机构将不予受理。
30.3供应商须在法定质疑期内一次性提出针对本项目同一采购程序环节的质疑。
30.4质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按招标文件要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
30.5质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
30.6质疑函应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。否则，代理机构不予受理：
（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据
（6）提出质疑的日期
质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签署本人姓名或印盖本人姓名章并加盖单位公章。
30.7质疑人是指直接参加本项目采购活动的供应商，未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。对采购文件提出质疑的，为供应商收到招标文件之日起或招标文件公告期限届满之日计算；对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
30.8 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。
30.9本项目质疑函的联系部门、联系电话和通讯地址详见第二章投标人须知前附表。
30.10采购代理机构在收到书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。
[bookmark: _Toc20435]八、政府采购履约资金扶持政策
中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。
[bookmark: _Toc14308][bookmark: _Toc4696423]
第三章 评标标准
[bookmark: _Toc521839351][bookmark: _Toc163629751][bookmark: _Hlk297273538][bookmark: _Toc522347554][bookmark: _Toc25032666][bookmark: _Toc142623417][bookmark: _Toc189726853]（一）评标方法
本项目采用综合评分法。
（二）评标标准
1.国家政策导向
（1）促进小微企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，对小、微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。
接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
（2）监狱企业扶持政策：根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业视同为小型、微型企业，享受以上政策。监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不考虑价格扣除。
（3）残疾人福利性单位扶持政策：根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受以上政策，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
（4）乡村产业振兴支持政策：根据《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号），鼓励采用预留采购份额方式，通过脱贫地区农副产品网络销售平台（原贫困地区农副产品网络销售平台）采购脱贫地区农副产品。
（5）采购本国产品的支持政策：
①本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
②当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第五章 投标文件格式”的“附件3 分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
③供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。（《关于符合本国产品标准的声明函》格式见投标文件格式部分）
④供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
⑤评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
2.本项目总分为100分，小数点后保留2位。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，评标委员会根据最终排名向采购人推荐中标候选供应商。最低投标价等任何单项因素的最优不是中标的必要条件。
具体打分方法如下：
[bookmark: _Toc28905]分包1：
	序号
	评审因素
	评审标准
	分值

	1
	价格
	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30
	30

	2.1
	技术响应
	设备技术参数全部满足招标要求的得满分33分；招标文件中标注“★”的内容为实质性要求，有一项不符合的，作无效投标处理；标注“▲”的内容为重要参数，每有一项负偏离扣1分，其他非重要参数负偏离的，则每项扣0.2分，扣完为止。
注：①凡标有最低一级序号的指标项即为一项技术条款，无论是否隶属于上一级编号；②标注“★”和“▲”的均必须在投标文件内提供技术支持资料（第四章招标技术规格及要求中“技术要求”内有明确要求的根据要求提供；未要求的，提供如白皮书、彩页、手册、检测报告、承诺函等），未提供技术支持资料的，按负偏离评分。
	33

	2.2
	
	供应商提供的产品选型、规格的科学性、合理性，且与项目需求的吻合度高得5分；选型较好、规格较为科学合理，且与项目需求的吻合度较好得3分；产品选型一般、规格一般，且与项目需求的吻合度一般得1分；未提供不得分。
	5

	3
	实施方案
	根据供应商提供的项目实施方案，包括但不限于质量保证措施、安装调试、试运行、测试、培训、系统对接、组织部署、技术方案、人员配置、时间进度安排的合理性、科学性等进行比较评分，实施方案完善、可操作性强得6分；实施方案略有瑕疵、具有可操作性得4分，实施方案较差，可操作性较差得2分，不提供不得分。
	6

	4.1
	售后服务
	根据供应商针对本项目的售后服务方案（如服务体系、服务内容、服务承诺、故障解决方案、专业技术人员保障、质保期满后的售后服务范围和收费情况及其他供应商可提供的优惠条件等等）综合评分。
售后服务方案科学详细、可行性、合理性强，得6分；售后服务方案比较科学、比较详细、可行性合理性较强，得4分；售后服务方案不够科学、不够详细、可行性合理性一般，得2分；未提供的不得分。
	6

	4.2
	
	根据供应商提供的培训方案、培训时间、培训内容进行评审：培训方案详细、完善、合理得5分；培训方案较完善、尚有改进空间得3分；培训方案仅满足项目基本需求得1分；未提供或基本不满足得0分。
	5

	4.3
	
	项目整体及所有设备满足招标文件免费质保期要求的不得分；在此基础上免费质保每增加1年加1分，本项最高得2分。需提供售后服务承诺书（若投标文件中出现前后不一致的情况，以最低免费质保期作为评分依据）。
	2

	5
	应急方案
	根据供应商提供符合采购方情况的应急保障方案和风险管理方案。
根据其提供的应急方案、对不可预见因素的预测、风险管理方案、应急处理、应急人员安排、时效性、与采购人配合应急处理措施等方面，根据其可行性、有效性、合理性等进行综合评审。
要求：具有应急和重大故障预防措施，以及可能出现的紧急情况和其他不可预见的问题的应急响应时间、补救措施等，重大故障分析规划出合理应对的措施、有关经验措施和实施预案、对重点难点的分析等。
方案全面合理，响应时间迅速，应急处理措施成熟、方案全面利于执行、与采购人配合度高，优于采购需求的得6分；
方案合理可行，响应时间可行，应急处理措施可行，与采购人配合的对应措施可行，满足采购需求的得4分；
应急处理方案略有缺陷经后期优化后可以符合采购需求的得2分；
未提供方案，或方案内容与本项目无关的不得分。
	6

	6
	业绩
	2023年1月1日（以合同签订时间为准）至今，供应商或制造商销售同型号投标产品的业绩，每提供一份得2分，最高6分。提供合同复印件并加盖公章，如果供货合同未体现标的物内容或字样，并且评委也无法推断的，不得分。中标后，投标人提供合同原件供采购单位复核，如若与投标文件不相符，视为提供虚假材料谋取中标，终止合同。
	6

	7
	国家政策导向
	1、投标产品属于财政部、生态环境部公布的《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的，每有一类产品加0.5分，最高得0.5分。提供认证证书复印件，否则不得分。
2、投标产品属于财政部、发展改革委公布的《节能产品政府采购品目清单》内的产品且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书的，每有一类产品加0.5分，最高得0.5分。提供认证证书复印件，否则不得分。
	1


[bookmark: _Toc7652]分包2：
	序号
	评审因素
	评审标准
	分值

	1
	价格
	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30
	30

	2.1
	技术响应
	设备技术参数全部满足招标要求的得满分34分；招标文件中标注“★”的内容为实质性要求，有一项不符合的，作无效投标处理；标注“▲”的内容为重要参数，每有一项负偏离扣1.6分，其他非重要参数负偏离的，则每项扣0.2分，扣完为止。
注：①凡标有最低一级序号的指标项即为一项技术条款，无论是否隶属于上一级编号；②标注“★”和“▲”的均必须在投标文件内提供技术支持资料（第四章招标技术规格及要求中“技术要求”内有明确要求的根据要求提供；未要求的，提供如白皮书、彩页、手册、检测报告、承诺函等），未提供技术支持资料的，按负偏离评分。
	34

	2.2
	
	供应商提供的产品选型、规格的科学性、合理性，且与项目需求的吻合度高得5分；选型较好、规格较为科学合理，且与项目需求的吻合度较好得3分；产品选型一般、规格一般，且与项目需求的吻合度一般得1分；未提供不得分。
	5

	3
	实施方案
	根据供应商提供的项目实施方案，包括但不限于质量保证措施、安装调试、试运行、测试、培训、系统对接、组织部署、技术方案、人员配置、时间进度安排的合理性、科学性等进行比较评分， 
实施方案完善、可操作性强得6分；实施方案略有瑕疵、具有可操作性得4分，实施方案较差，可操作性较差得2分，不提供不得分。
	6

	4.1
	售后服务
	根据供应商针对本项目的售后服务方案（如服务体系、服务内容、服务承诺、故障解决方案、专业技术人员保障、质保期满后的售后服务范围和收费情况及其他供应商可提供的优惠条件等等）综合评分。
售后服务方案科学详细、可行性、合理性强，得6分；售后服务方案比较科学、比较详细、可行性合理性较强，得4分；售后服务方案不够科学、不够详细、可行性合理性一般，得2分；未提供的不得分。
	6

	4.2
	
	根据供应商提供的培训方案、培训时间、培训内容进行评审：培训方案详细、完善、合理得5分；培训方案较完善、尚有改进空间得3分；培训方案仅满足项目基本需求得1分；未提供或基本不满足得0分。
	5

	4.3
	
	项目整体及所有设备满足招标文件免费质保期要求的不得分；在此基础上免费质保每增加1年加1分，本项最高得3分。需提供售后服务承诺书（若投标文件中出现前后不一致的情况，以最低免费质保期作为评分依据）。
	3

	5
	应急方案
	根据供应商提供符合采购方情况的应急保障方案和风险管理方案。
根据其提供的应急方案、对不可预见因素的预测、风险管理方案、应急处理、应急人员安排、时效性、与采购人配合应急处理措施等方面，根据其可行性、有效性、合理性等进行综合评审。
要求：具有应急和重大故障预防措施，以及可能出现的紧急情况和其他不可预见的问题的应急响应时间、补救措施等，重大故障分析规划出合理应对的措施、有关经验措施和实施预案、对重点难点的分析等。
方案全面合理，响应时间迅速，应急处理措施成熟、方案全面利于执行、与采购人配合度高，优于采购需求的得7分；
方案合理可行，响应时间可行，应急处理措施可行，与采购人配合的对应措施可行，满足采购需求的得4分；
应急处理方案略有缺陷经后期优化后可以符合采购需求的得1分；
未提供方案，或方案内容与本项目无关的不得分。
	7

	6
	业绩
	2023年1月1日（以合同签订时间为准）至今，供应商或制造商销售同型号投标产品的业绩，每提供一份得1分，最高3分。提供合同复印件并加盖公章，如果供货合同未体现标的物内容或字样，并且评委也无法推断的，不得分。中标后，投标人提供合同原件供采购单位复核，如若与投标文件不相符，视为提供虚假材料谋取中标，终止合同。
	3

	7
	国家政策导向
	1、投标产品属于财政部、生态环境部公布的《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的，每有一类产品加0.5分，最高得0.5分。提供认证证书复印件，否则不得分。
2、投标产品属于财政部、发展改革委公布的《节能产品政府采购品目清单》内的产品且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书的，每有一类产品加0.5分，最高得0.5分。提供认证证书复印件，否则不得分。
	1


[bookmark: _Toc19395]分包3：
	序号
	评审因素
	评审标准
	分值

	1
	价格
	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30
	30

	2.1
	技术响应
	设备技术参数全部满足招标要求的得满分33分；招标文件中标注“★”的内容为实质性要求，有一项不符合的，作无效投标处理；其他非重要参数负偏离的，则每项扣1分，扣完为止。
注：①凡标有最低一级序号的指标项即为一项技术条款，无论是否隶属于上一级编号；②标注“★”的均必须在投标文件内提供技术支持资料（第四章招标技术规格及要求中“技术要求”内有明确要求的根据要求提供；未要求的，提供如白皮书、彩页、手册、检测报告、承诺函等），未提供技术支持资料的，按负偏离评分。
	33

	2.2
	
	供应商提供的产品选型、规格、设计的科学性、合理性、材质选用、制造工艺水平好，且与项目需求的吻合度高得5分；选型较好、规格、设计的较为科学合理，制造工艺水平较好，且与项目需求的吻合度较好得3分；产品选型一般、规格、设计的一般合理，制造工艺水平一般且与项目需求的吻合度一般得1分；未提供不得分。
	5

	3
	实施方案
	根据投标人提供的项目实施方案，包括但不限于质量保证措施、安装调试、试运行、测试、培训、组织部署、技术方案、人员配置、时间进度安排的合理性、科学性等进行比较评分，
实施方案完善、可操作性强得7分；实施方案略有瑕疵、具有可操作性得4分，实施方案较差，可操作性较差得1分，不提供不得分。
	7

	4.1
	售后服务
	根据供应商针对本项目的售后服务方案（如服务体系、服务内容、服务承诺、故障解决方案、专业技术人员保障、质保期满后的售后服务范围和收费情况及其他供应商可提供的优惠条件等等）综合评分。
售后服务方案科学详细、可行性、合理性强，得7分；售后服务方案比较科学、比较详细、可行性合理性较强，得4分；售后服务方案不够科学、不够详细、可行性合理性一般，得1分；未提供的不得分。
	7

	4.2
	
	根据供应商提供的培训方案、培训时间、培训内容进行评审：培训方案详细、完善、合理得5分；培训方案较完善、尚有改进空间得3分；培训方案仅满足项目基本需求得1分；未提供或基本不满足得0分。
	5

	4.3
	
	项目整体及所有设备满足招标文件免费质保期要求的不得分；在此基础上免费质保每增加1年加1分，本项最高得2分。需提供售后服务承诺书（若投标文件中出现前后不一致的情况，以最低免费质保期作为评分依据）。
	2

	5
	应急方案
	根据供应商提供符合采购方情况的应急保障方案和风险管理方案。
根据其提供的应急方案、对不可预见因素的预测、风险管理方案、应急处理、应急人员安排、时效性、与采购人配合应急处理措施等方面，根据其可行性、有效性、合理性等进行综合评审。
要求：具有应急和重大故障预防措施，以及可能出现的紧急情况和其他不可预见的问题的应急响应时间、补救措施等，重大故障分析规划出合理应对的措施、有关经验措施和实施预案、对重点难点的分析等。
方案全面合理，响应时间迅速，应急处理措施成熟、方案全面利于执行、与采购人配合度高，优于采购需求的得6分；
方案合理可行，响应时间可行，应急处理措施可行，与采购人配合的对应措施可行，满足采购需求的得4分；
应急处理方案略有缺陷经后期优化后可以符合采购需求的得2分；
未提供方案，或方案内容与本项目无关的不得分。
	6

	6
	业绩
	2023年1月1日（以合同签订时间为准）至今，供应商或制造商销售同型号投标产品的业绩，每提供一份得1分，最高4分。提供合同复印件并加盖公章，如果供货合同未体现标的物内容或字样，并且评委也无法推断的，不得分。中标后，投标人提供合同原件供采购单位复核，如若与投标文件不相符，视为提供虚假材料谋取中标，终止合同。
	4

	7
	国家政策导向
	1、投标产品属于财政部、生态环境部公布的《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的，每有一类产品加0.5分，最高得0.5分。提供认证证书复印件，否则不得分。
2、投标产品属于财政部、发展改革委公布的《节能产品政府采购品目清单》内的产品且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书的，每有一类产品加0.5分，最高得0.5分。提供认证证书复印件，否则不得分。
	1


注：评审标准中涉及的证明材料均需附入投标文件内（复印件加盖公章）。
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第四章 招标技术规格及要求
一、招标项目简要说明：
	[bookmark: _Toc2516]包号
	产品名称
	数量（套）
	★合同履行期限
	项目预算金额
（万元/人民币）
	是否接受进口产品
	免费质保期

	1
	大型拓展采血车
	1
	合同签订后60天内供货安装完毕
	200
	否
	2年或10万公里

	2
	小型专用采血车
	1
	
	75
	否
	2年或10万公里

	3
	运血冷藏车
	1
	
	40
	否
	2年或10万公里


二、技术要求（本技术要求提出的是最低限度的技术条件。供应商应注意在技术要求中如果出现了参考品牌或规格型号，其目的是为了方便供应商直观和准确地把握相应材料和设备的技术标准，不具指定或唯一的意思表示，供应商应当参考所列品牌的材料和设备，提供相当于或高于所列品牌技术标准的材料和设备。）
[bookmark: _Toc30258][bookmark: _Toc31716][bookmark: _Toc28088][bookmark: _Hlk226470308]分包1：大型拓展采血车
[bookmark: OLE_LINK4]（一）项目基本要求
★1.投标车辆应为工信部《道路机动车辆生产企业及产品公告》中的客底医疗车产品。投标文件中提供工信部官网截图并加盖投标人公章；
★2.所有车辆由投标人负责上牌等后续交付工作。
（二）技术参数
1.车身长度：≥ 12000 mm；
2.车身宽度：≥ 2550 mm；
▲3.车身高度：≥ 3800 mm；
4.车内高度：≥ 2200 mm；
▲5.轴距：≤6150 mm；
6.接近角/离去角：≥9/8 °；
▲7.前悬/后悬：≥2450/3400mm；
8.轴荷：≥5500/11000 kg；
▲9.前后轮距：≤2045/1870mm；
10.最高时速：≥100 km/h；
（三）底盘配置
1.承载方式：半承载车身；
▲2.发动机：直列、六缸、液冷、增压中冷、高压共轨柴油机，额定功率≥ 240 kW，排量≤7800ml；
3.排放标准：国六排放，配备国六远程排放监管系统，符合上户管理要求；
4.燃料箱：≥ 260 L；
5.变速箱：国产六档手动变速箱；
6.离合器：单片干式离合器总成，液压远程距离操控，带气助力；
7.行驶系统：气囊悬挂，前盘后鼓(前桥≥7t，后桥≥11.5t，前后一体化免维护轴承单元)、ABS（防抱死刹车系统）；
8.缓速器：电涡流缓速器，扭矩≥2400N.m；
9.车桥：国产前后桥一体化轴承单元；
10.轮胎：295/80R22.5，钢制轮辋，有备胎；
11.排挡杆操纵形式：两软轴；
12.后视镜：电动兔耳外后视镜；
13.司机座椅：机械减震真皮司机椅；（三点式安全带，安全带未系报警），驾驶员座位A柱配置软扇叶的小风扇；
14.侧窗：全封闭绿色钢化玻璃，两侧最后玻璃框留一个推拉活动窗，便于通风换气；
15.行李舱门：行李仓手动上移门；
16.行车空调：行车空调制冷量≥ 30000KCal／h；
17.暖风：配备独立水暖；
18.通风装置：1个带换气扇顶风窗，
19.倒车监视器：高清单探头彩色倒车监视器；
20.热管理系统：配备热管理系统；
21.视听系统：配备收放机；
22.服务设施：温湿度电子钟、驾驶区配 USB 手机充电器模块、等候区配 USB 充电接口、双幅遮阳帘；
23.安全设施：防盗报警安全锤、干粉灭火器、ABS；
（四）车辆外部改装
1.车身条幅挂钩：内嵌式车身两侧条幅挂钩，不突出车身蒙皮，整洁美观，挂钩数量左右各4个；
2.遮阳棚1套：遮阳棚支架采用与车身一体成型焊接，防水、耐腐蚀；
3.车身图案：可按血站需求定制；
4.液压支撑系统1套：四缸液压调平，在倾斜或凹凸地面可以实现车身调平，消除车外地理环境对车内体检操作的影响；
（1）电源电压：DC24V；
（2）支撑油缸：单缸支撑力≥8吨，行程≥400mm；
（3）工作环境温度：-30~55℃，湿度：20%~90%；
（4）电机功率：≥2.2kW；
（5）油泵排量：≥2.5ml/r；
（6）工作压力：≥16MPa；
（7）最高耐压：≥21MPa；
（8）油箱容积：≥10L；
（9）安全阀：5-21MPa可调；
（10）可实现四个支腿单独控制；
（11）液压支撑系统报警功能：具备支腿未收回报警功能；
（12）液压支撑系统可靠性：配备液压支撑腿，保证功能性和安全性，符合以下标准（需提供第三方检测报告复印件并加盖公章）：
①GB/T 3766液压系统通用技术条件
②GB/T 19407-2003重型机械液压系统技术条件
③GB/T 26473-2011流动式起重机调平装置
④JB/T9738-2017液压系统性能试验方法
⑤JB/T 10425-2004起重机械支腿
⑥GB 4943.1-2022音视频、信息技术和通信技术设备第1部分：安全要求
5.双侧滑移舱：双侧拓展舱，两侧对称设计，车辆重心更加稳定，具体要求如下：
（1）抽拉厢体控制方式：配电柜按钮操作和遥控器操作两种方式；抽拉舱手动电动两套操作系统，在电动失效情况下，通过手动方式能够保证抽拉舱的打开和收回。
（2）单侧抽拉舱承重：≥1500kg，不需要外部支撑装置。能保证抽拉舱滑道在抽拉舱打开闭合过程中平稳运行，不得有变形、下沉现象。
（3）限位开关：在抽拉舱打开和闭合时，通过行程开关控制抽拉舱的打开和闭合行程。
（4）抽拉舱自锁功能：
在抽拉舱打开、闭合及行程过程中停止时，抽拉舱都具有锁止功能，不会因受外力发生移动；
抽拉厢体内侧可配备不少于4个采血台，8把采血椅，每个采血台配备不少于2个市电插座，插座位于两侧（不影响采血秤放置），便于插拔抽拉厢体配备独立照明装置，每个抽拉舱配备至少两个侧窗。
（5）抽拉舱工作性能：
抽拉厢体方管采用不小于16Mn冷拉无缝钢管；
抽拉厢体尺寸：内部尺寸长度≥4300mm，内高：≥1700mm；
为方便工作，采血护士工作位置不允许有台阶；
拓展行程：≥600mm；
拓展完成时间：≤60s；
减速电机功率：≥550w；
抽拉厢体带随舱联动遮雨帘。
（五）内饰风格
1.前后顶：采用商务前后顶；
2.风道：商务扁平带圆弧型风道；
3.围帘：米黄色；
4.乘客座椅、长条休息椅：乘客座椅、长条休息椅米黄色、棕色拼接；
5.窗帘：动车窗帘；
6.车内柜体安装：车内高度达到≥2.2米，全车工作区域平地板，车身两侧骨架与地板骨架直角焊接，车内所有柜体后面安装无缝隙，无卫生死角，柜体容积率做到最大。
7.地板革：选用环保、耐磨、防滑、阻燃的石英砂地板革环保性能：
（1）环保性能：气味等级（40°C气味等级3.0；80°C气味等级3.5）；甲醛≤0.01g/kg；TVOC≤50ugC/g，苯和甲苯≤5ug/g。
（2）耐磨性能：参照GB/T18102,使用磨耗仪AP-180砂布，负载4.9N，60r/min,可以达到循环20000次，不漏地。
（3）防滑性能：纵向和横向防滑性能均可以达到R10。
（4）阻燃性能：阻燃性能可以达到GB8410《汽车内饰材料的燃烧特性》要求。
（六）车内工作设施
1.皮质采血椅：采血椅件8个（位置可调），扶手可手动上下调节；
2.圆凳：可升降8件；
3.L型工作台（用于体检、初筛）：木制柜体、理化板台面（尺寸、规格、颜色具体根据采购人要求定制）1个；
4.采血台：有电源接口、木制柜体、理化板台面（尺寸、规格、颜色具体根据采购人要求定制）4个；
5.热合台：有电源接口、木制柜体、理化板台面（尺寸、规格、颜色具体根据采购人要求定制）1个；
6.长条休息椅：木制柜体、理化板台面（尺寸、规格、颜色具体根据采购人要求定制）1个；
7.车尾部休息床：木制柜体，上设软垫 1个；
8.组合柜：可容纳洗手池、微波炉、食品冰箱、饮水机组合柜 1个；
9.后高地板储物柜：木制柜体；
10.服务设施：
车载温热饮水机1套；
衣帽钩3个；
围帘1套；
微波炉1台；
食品冰箱1台；
打印机2台；
11.车内照明灯光：
紫外线消毒灯（30W配定时器）4盏；
车内左右两侧，长条LED灯+采血位射灯；
12.冷暖空调：配备市电空调，总制冷量≥6P；
13.市电配电设施：≥3kW充逆变一体机，≥50m电缆盘一套，配电箱（含漏电保护器、空气开关、开关电源、插座等）；
（七）整车线束改装：
改装线束采用汽车专用薄壁绝缘低压电线，电线为镀锡铜线，符合 GB/T 25085.3 有关要求；
1.整车低压线束采用汽车用薄壁绝缘低压电线，电线为镀锡铜线
▲2.线束耐温性能：高温压力（150℃，4h，1kV，1min）、低温卷绕（-40℃，4h，1kV，1min）, 按照GB/T 25085-2010标准进行测试，无裂纹，无击穿。（需提供第三方检测报告复印件并加盖公章）
3.线束耐压性能：耐电压试验，测试条件为1KV、30min，升至5kV情况下，按照GB/T 25085-2020标准进行测试，无击穿。
4.防护波纹管燃烧性能：水平燃烧特性和垂直燃烧特性分别满足GB/T 2408中的HB级和V-0级。
（八）焊接质量：
所有焊缝应焊缝牢固、平滑，不得有咬边、根部收缩、弧坑裂纹、表面夹渣、气孔、虚焊、漏焊等情况，影响使用功能；
（九）整车防腐性能：
整车（车身+底盘）采用阴极电泳处理，防腐涂层的覆盖率达到100％，确保防腐无死角，没有防腐短板；满足10年整车骨架可靠耐用性，电泳涂层耐盐雾性≥1000小时，10 年内不得出现穿孔、锈烂、腐；蚀，依旧保持耐用性。
（十）锂电池系统：
1.系统核心参数要求：
（1）额定容量：电池组电量≥94kWh，电源总功率≥20kVA（AC220V/50Hz），满足每天12小时以上不间断安全供电需求。
（2）电池组规格：电芯采用单体容量230AH的磷酸铁锂方形铝壳电芯，通过2并8串组成 25.6V/460AH 模组，8个模组串联后额定电压DC204.8V，额定容量460Ah；
（3）支持多组并机运行。
2.产品组成要求：必须包含以下核心组件，且各组件需满足协同适配性：
20kVA 电源一体柜
储能电池组（含电芯及模组）
电池管理系统（BMS）
能量管理系统
触摸显示屏（≥7 英寸）
3.电芯及材质控标要求：
（1）电芯须为全新产品；
（2）认证要求：电芯需提供第三方检测报告复印件并加盖公章；BMS管理系统需提供第三方检测报告复印件并加盖公章。
4.充放电性能要求持续电流：
（1）电池单组持续充放电电流≥50A；
（2）快充能力：支持快速充电，5-6 小时可充满；充电电流可调，充电电压范围 150-750VDC 可调；
5.安全保护功能控标
（1）BMS保护功能：必须具备过充、过放、过温、过流、过压保护，以及单体电压采集误差≤3mV、SOC估算误差≤3% 的高精度监测能力；
（2）电源保护功能：电源一体柜需具备过温、过载、输出短路、过电流、过电压、欠电压等即时停机保护功能；
（3）电路控制：电池系统总正、负端须设总开关，可控制电池输入输出；内部主回路需配置安全保护装置。
6.运行逻辑控标
无市电状态：
（1）可直接为系统供电；
（2）电量耗尽且市电长时间未恢复时，自动断开所有输出（含 BMS、DC/DC 电源等内部耗电设备），停止供电；
（3）放电保护后自动关机，市电恢复时可自检并自动唤醒，启动充电；
（4）低压保护状态下，支持人工拨动按钮唤醒 BMS。
7.环境适应性要求：温度适应性：BMS主机及从机须通过电磁辐射抗干扰性测试，在- 25℃~65℃环境下正常运行；电芯及模组需满足 - 15℃~55℃工作温度范围。
8.显示屏及监控功能
（1）实时显示：触摸显示屏需实时显示单体电芯电压、电池组总电压、充放电电流、SOC 值等关键参数；
（2）日志功能：具备故障日志记录功能，可回查历史故障信息（存储容量≥12个月）；
9.品牌一致性：
品牌一致性：锂电池组须与 UPS 为同一品牌（提供品牌一致性声明）；
锂电UPS自主生产能力（提供生产厂房证明及设备清单，禁止贴牌产品）
10.其他硬性要求：
BMS性能：全部电池巡检时间≤50ms，巡检周期 0.5S，具备继电器及高压环路互锁诊断功能；
规格适配：需根据指定UPS品牌、型号调整自身规格，确保通讯及协同控制可靠性（提供与主流UPS品牌的兼容性测试报告）；
设备部分：
（一）储血冰箱：
储血冰箱1台，要求如下：
1.门体：采用立式单门设计，三层玻璃发泡门，内外层LOW-E玻璃，降低传热效率，提升门体表面的防凝露能力，自关门功能。
2.市电供电，微电脑控制，箱内温度恒定控制在4±1℃范围内，控温精度0.1°C。

（二）医用血压计：
医用臂筒式血压计6台，要求如下：
1.测量方式：示波法
2.脉率测量范围：40-200次/分
3.压力测量范围：0-300mmHg/0-40kpa
（三）空气消毒机：
空气消毒机1台，要求如下：
1.符合国家消毒技术规范要求，产品获得消毒号备案证。
2.消毒原理为活性复合离子（等离子/雾离子），释放的活性复合离子对人体没有伤害，不使用消毒剂；离子可以快速主动覆盖整个空间进行消杀。
3.设备可动态持续杀菌，人机共存，对人及物品没有任何伤害。
（四）热合机：
热合机1台，要求如下：
1.射频源类型：高频晶体管
2.封管时间：≤1秒
3.热合管路直径：2-6mm
（五）采血秤：
采血秤≥8台，要求如下：
1.采液量：0～1000ml
2.液体比重：≥1.05g/ml
（六）生化分析仪：
生化分析仪1台，要求如下：
1.检测方法学：在37℃恒温条件下的干式化学法。
2.检测项目：谷丙转氨酶（ALT）、谷草转氨酶（AST）。
3.标本类型：全血、血清、血浆
（七）常温离心机：
常温离心机1台，要求如下：
1.最高转速≥5000r/min，转速精度≤±30r/min；
2.最大相对离心力≥4030×g； 
（八）血红蛋白仪：
血红蛋白仪2台，要求如下：
1.检测原理及检测项目：分光光度法定量检测血红蛋白；
2.样本类型：静脉全血、毛细管全血；
（九）身高体重秤：
身高体重秤1台，要求如下：
1.身高测量：超声波自动感应测量；
2.体重测量范围：5-200kg
（十）PDA：
PDA 8台，要求如下：
1.软硬一体化系统，打造终端、操作系统、应用和服务一体化的生态系统。
2.满足与血站现有业务管理系统的数据对接，采血登记和核对系统采集的采血数据完全实时录入业务管理系统中。
（十一）海报打印机：
海报打印机1台，具体要求如下：
1.喷头高度：1.5-3mm
2.打印方向：单向打印/双向打印
3.平台宽度：≥1600mm
（十二）低温离心机：
低温离心机1台，要求如下：
1.金属机箱，316不锈钢离心腔，吸盘地脚、钢制保护套，机身自带转子拆卸工具专用卡槽，防止丢失；；
2.门盖为抗震级别吸入式双锁头，遇到异常震动机器上盖不会开启，有开盖停机功能，安全可靠，可设定自动/手动停机开盖方式；
（十三）全自动装订机：
全自动装订机1台，具体要求如下：
1.外形尺寸：≤420*320*480mm
2.装订厚度：≤60mm
3.打孔直径：≥6.2mm
（十四）标签打印机：
标签打印机1台，要求如下：
1.外型尺寸：≤210*160*140mm
2.产品材质：ABS
3.打印分辨率：≥200dpi
（十五）辅助设施：
1.笔记本电脑1台； 台式电脑一台；
2.身份证读卡器1台：可按要求连入血站系统；
3.扫描枪1把；
4.路由器1台。

[bookmark: _Toc26569][bookmark: _Toc10341][bookmark: _Toc20809]分包2：小型专用采血车
（一）项目基本要求
★1.投标车辆应为工信部《道路机动车辆生产企业及产品公告》中的插电式增程混合医疗车产品。投标文件中提供工信部官网截图并加盖投标人公章；
★2.所有车辆由投标人负责上牌等后续交付工作。
（二）车辆技术参数： 
1.车长≥5980mm；
2.车宽≥2100mm； 
3.车高≥2800mm； 
4.轴距≥3360mm； 
5.总质量≥4495kg； 
6.核载人数≥2人； 
7.发动机功率≥104kW； 
8.轮胎规格：轻型载重汽车子午线轮胎，横断面宽度≥7英寸，轮毂直径≥16英寸； 
9.侧移门位置：右侧移门，有活动踏步； 
10.燃油箱容量≥100L； 
11.前轮制动：盘式，后轮制动：鼓式； 
12.防抱死系统：ABS 
13.车身稳定系统：ESC，电子驻车系统：EPB；
14.灯具：前组合大灯+日间行车灯+自动大灯；
15.智能联网系统：远程车辆状态查询、防盗报警状态响应、远程寻车、远程上/退电、远程解闭锁、智能语音控制系统；
16.仪表屏幕类型：≥10.1寸液晶屏；
17.倒车监控系统：有倒车雷达和倒车影像系统；
（三）动力系统： 
1.底盘类型：二类底盘；
2.燃料种类：汽油/电混合动力；
3.电池：刀片电池，电量≥55.39kWh；
4.充电模式：DC快充；
5.驱动电机：永磁同步电机，额定功率≥70kW；
6.发动机：四缸混动专用发动机，功率≥100kW，排量≥1490ML；
▲7.充电桩：配备直流快充充电桩1套；
（四）车身要求：
1.车身结构：高强度铝合金骨架结构，房车专用工艺层压板，增强整体层压板强度的同时，增加保温隔热性能；
2.医疗舱厢体：
采用三明治车身层压工艺；层压板骨架高强度铝合金焊接结构。外墙板使用机制成型玻璃钢板，填充XPS/EPS泡沫；
▲内部墙板使用环保板材（提供环保、燃烧、强度、抗冲击、耐刮擦性第三方检测报告）；
3.医疗舱地板：使用环保、耐磨防滑、阻燃石英砂地板革：
（1）环保性能：气味等级（40°C 气味等级 3.0；80°C 气味等级 3.5）；甲醛≤0.01g/kg； TVOC≤50ugC/g，苯和甲苯≤5ug/g。
（2）耐磨性能：参照 GB/T 18102,使用磨耗仪 AP-180 砂布，负载 4.9N，60r/min,可以达到 循环 20000 次，不漏地。
（3）防滑性能：纵向和横向防滑性能均可以达到 R10。
（4）阻燃性能：阻燃性能可以达到 GB8410《汽车内饰材料的燃烧特性》要求。
4.车门：正副司机门;乘客门，乘客门电动伸缩踏步
5.侧窗：车厢两侧各2块玻璃，下拉式卷轴窗帘；
6.低温保护：石墨烯地暖，加强整车保温；
7.支撑系统：机械支撑腿1套，保证驻车采血工作稳定性；
（五）专用设备设施：
1.采血台1个：
（1）木质采血台；
（2）2层台面，台面圆角处理，防酸腐；
（3）下部有抽屉；
（4）采血称下方有抽拉托盘，便于擦拭清洁；
（5）采血台插座≥3个，便于给采血称、PDA充电；
2.热合台1个：木制热合台，带柜体和抽屉；
3.L型工作台2个：木制工作台，带柜体和抽屉；
4.饮水机、微波炉组合柜1个；木制组合柜；
5.储物柜：
（1）吊柜2组(木质，车身两侧均有吊柜)；
（2）驾驶区上储物柜(推拉门)1组；
6.采血椅2件：前后滑移，扶手、靠背可调，采用抗污、耐用高质量面料：
▲（1）抗污性和耐化学性能：根据ISO 26987:2008采用无水乙醇、丙酮、丁酮、汽油、84消毒液，将污染物涂覆在样品中间位置，接触2h，清除掉污染物后影响指数为0；（需提供第三方检测报告复印件并加盖公章）
（2）耐磨性能：根据ISO12947-2：2016，负载12kPa，使用耐磨仪，样品耐磨测试结果≥100000Rubs；
（3）色牢度：耐摩色牢度等级≥4.5，耐汗渍色牢度等级≥4.5，耐光照色牢度≥4.5；
▲（4）防霉性能：黑曲霉、土曲霉、球毛壳、绳状青霉、宛氏拟青霉、出芽短梗霉等进行28天试验，无霉菌生长，具有极强防霉性；（需提供第三方检测报告复印件并加盖公章）
（5）阻燃性能：阻燃性能可以达到 GB8410《汽车内饰材料的燃烧特性》要求；
（6）抗外力性能：要求最大力≥1350N，撕裂力≥160N；
（7）光牢度性能：紫外线辐射暴露1000h，灰标等级≥4；
7.休息沙发1套：上铺坐垫，下设储物空间；
8.工作圆凳2个：不锈钢，可升降；
9.市电配电设施：配电箱（含漏电保护器，空气开关、插座），服务电瓶；
10.医疗舱空气调节系统：搭载市电空调，总制冷量≥3P；
11.照明系统：车内照明灯一套，其中采血台上方一盏 LED 射灯，射灯技术要求如下：
（1）功率≥8.5W；
（2）工作环境温度：-40~55℃；
（3）灯圈颜色：镀铬，外透镜：雾化透镜；
（4）光色：6000-6500K 纯白，LED 光通量：850lm，出光角度：160 度，泛光型；
12.辅助设施：
（1）液晶电视1台；
（2）微波炉1台
（3）饮水机1台
（六）储血冰箱1台：
储血冰箱 1 台，技术要求如下：
（1）温度控制：风冷，电加热补偿系统，微电脑控制，箱内温度控制在 4±1℃范围内，存血量（400ml/袋）：≥50
（2）内置蓄电池，断电后可持续显示箱内温度及声光报警 48 小时
（七）空气消毒机1台：
空气消毒机1件，技术要求如下： 
（1）人机共存，设备对人体无害，设备可以在有人的环境中使用 
（2）外形尺寸≤410*180*90mm 
（八）医用血压计：
医用臂筒式血压仪4台，要求如下：
1.测量方式：示波法
2.脉率测量范围：40-200次/分
3.压力测量范围：0-300mmHg/0-40kpa
（九）热合机：
热合机1台，具体要求如下：
1.射频源类型：高频晶体管
2.封管时间：≤1秒
3.热合管路直径：2-6mm
（十）采血秤：
采血秤2台，要求如下：
1.采 液 量：0～1000ml
2.液体比重：≥1.05g/ml
（十一）多功能人证核验设备：
多功能人证核验设备1台，要求如下：
1.自动识别二代证：在献血者登记、献血者筛查等功能界面中的身份证号输入时，能通过联接的第二代居民身份证阅读器，自动识别第二代居民身份证。
（十二）生化分析仪：
生化分析仪1台，具体要求如下：
1.检测方法学：在37℃恒温条件下的干式化学法。
2.检测项目：谷丙转氨酶（ALT）、谷草转氨酶（AST）。
3.标本类型：全血、血清、血浆
（十三）常温离心机：
常温离心机1台，要求如下：
1.最高转速≥5000r/min，转速精度≤±30r/min；
2.最大相对离心力≥4030×g； 
（十四）血红蛋白仪：
血红蛋白仪2台，要求如下：
1.检测原理及检测项目：分光光度法定量检测血红蛋白；
2.样本类型：静脉全血、毛细管全血；
3.样本加样量：≤8μL；
（十五）身高体重秤：
身高体重秤1台，要求如下：
1.身高测量：超声波自动感应测量；
2.体重分度值：50g
（十六）PDA：
PDA2台，具体要求如下：
1.软硬一体化系统，打造终端、操作系统、应用和服务一体化的生态系统。
2.满足与血站现有业务管理系统的数据对接，采血登记和核对系统采集的采血数据完全实时录入业务管理系统中。
（十七）辅助设施：
1.笔记本电脑1台；
2.身份证读卡器1台：
3.扫描枪1把；
4.路由器1台。 
（十八）备用储能锂电：
（1）▲采用磷酸铁锂电池组，额定存储能量≥11kWh 
（2）循环寿命：电池组循环寿命≥2000 次； 
（3）工作温度范围- 20℃~+55℃，确保低温、高温环境下正常运行； 
（4）▲智能管理系统（BMS）：配置 1 套专用磷酸铁锂电池智能管理系统（BMS），具体技术要求如下： 
显示与报警：显示剩余电量、电压、电流等参数；报警涵盖充电单体过压、充电单体欠压、充电单体压差、总压过压、总压欠压、充电温度低、充电温度高、充电过流等场景； 
（5）常温（25℃±5℃），电池放电率>93%，储存8年电池电量衰减率≤30%； 
（6）▲安全性能： 保护功能：具备完整的充放循环，具有过充、过放、过温过流保护 
（7）▲电源箱体性能： 电源箱体采用高刚性结构设计，强度与刚度满足车辆工况需求，可有效抵抗行驶过程中的拉伸、弯曲及扭转变形； 
（8）触摸屏≥7 英寸。
（二十）加装线束及线束防护要求：
采用汽车用薄壁绝缘低压电线。 
1. 加装低压线束采用汽车用薄壁绝缘低压电线，电线为镀锡铜线。
▲2.线束耐温性能：高温压力（150℃，4h）--耐压（3%NaCl 盐水中浸渍10min后，1kV，1min）、低温冲击（-15℃，4h）--（100g，100mm）--冲击后耐压（3%NaCl 盐水中浸渍 10min 后，1kV，1min）、低温卷绕（-40℃，4h）--卷烧（10mm，0.5kg，3 圈）--卷烧后耐压（3%NaCl 盐水中浸渍 10min后，1kV，1min），按照 GB/T 25085 标准进行测试，无裂纹，无击穿。（需提供第三方检测报告复印件并加盖公章）
3. 线束耐压性能：耐电压试验（3%NaCl 盐水中浸渍 4h 后，1kV，30min），按照 GB/T 25085 标准进行测试，无击穿。
4.防护波纹管燃烧性能：水平燃烧特性和垂直燃烧特性分别满足 GB/T 2408中的 HB 级和 V-0 级。
（二十一）整车图案要求：
车身外观图案可根据客户需求设计喷涂，具体性能要求如下：
（1）延伸率：取25.4 mm×200 mm 尺寸的样品， 使用中部的100mm 进行测试，以300mm/分钟的速度进行拉伸，记录断裂处的延伸率，要求铸造级≥130%；拉伸强度≥0.9kg/cm
（2）粘接强度采用300mm/min 的速度进行180°方向的剥离，测量其剥离力作为实验值，包含初始粘结强度、最终粘结强度、热老化后粘结强度、耐湿性、热循环
（3）模拟环境，检测热老化、耐潮湿性、中性盐雾试验、耐酸性、耐溶剂性、叉痕收缩试验
（4）检测碎石试验、冲击试验、耐油性、耐高温性、加速模拟环境老化、耐冲洗性能。

[bookmark: _Toc6080][bookmark: _Toc24516][bookmark: _Toc31827]分包3：运血冷藏车
（一）车型公告
1、★车辆必须是在国家工信部公告目录内的冷藏车，提供工信部公告及公告参数证明；
2、所投车辆整车底盘为同一品牌。
（二）车辆参数
1、车长：≥5341mm
2、车宽：≥2040mm
3、车高：≤2675mm
4、总质量：≥3510kg
5、整备质量：≤2720kg
6、乘员人数：≥3人
7、轴距：≥3300mm
8、保温厢容积：≥4.3m2
9、发动机排量： ≥1.996L(涡轮增压)
10、排放标准：柴油 国六
11、额定功率：≥105KW
12、驱动型式：前置后驱
13、变速箱：自动挡
14、制动型式：前后盘式
（三）电源配置:
1、车上配备≥1000W双逆变电源(一用一备)，12V、220V插座各两个(固定在后排能座椅位置)
2、冷藏箱内部设置不锈钢货架(可拆卸)
3、冷藏箱后柜门增加限位器(开门后不能与车身干涉，开启度>90°)
（四）外观及冷箱
1.前顶玻璃钢凹台：下沉式安装方式，提高车辆通过性
2.后舱照明灯：为工作人员提供充足的亮度
3.紫外线消毒灯：能够有效保证对厢体的消毒
4.尾门蜂鸣报警器：方便被困冷藏厢内人员通知外界进行救助
5.T型地板导风槽：≥5CM高导风槽(氧化处理)，抗氧化、耐磨，有利于厢体底部冷气循环后厢加热系统:配后厢加热系统后，可给保温厢提升温度。
6.保温厢体：保温厢体内表面采用304#食品级不锈钢、厢体采用弓弧结构拼装，具有良好的防腐耐磨，易清洗无异味、抗冲击性，使用寿命长，造型美观大气；
7.柜门：冷藏柜门选用4层密封条
8.冷链智能管理系统：
9.以车载终端M5为中心，主机≥3.5寸触摸彩色液晶屏显示、无线温湿度一体探头、蓝牙打印机进行智能监测。
10.车辆定位、温度记录、打印、报警、曲线显示等功能，实现冷链车全面智能运作。
11.制冷系统：
12.(顶置)制冷机，最低温度可达-18°C；
13.配备加热系统功能，冷藏箱温度可控制在-18°C到+20°C之间；
14.采用12v电压、用量为1.2kg的R404A制冷剂、热气除霜方式；
15.在环境温度为35°C的情况下，厢体达到0°C不超过45分钟，达到-18°C不超过120分钟。

三、★付款方式
[bookmark: _Hlk198051516][bookmark: _Hlk101195961]（1）中标人向采购方开具合法票据，发票上的货物和技术服务名称须与投标文件及合同所列示的内容完全一致，发票不得由第三方代开，中标方未提供符合上述要求票据的，采购方有权拒绝支付合同款项，由此引起的一切责任由中标方负责。
（2）付款条件：合同签署后，中标方按采购方质量和时间要求完成本项目规定所有内容，经采购方验收合格，采购方收到中标方开具的合法发票后支付合同总额的100%。
（3）中标方同意，如中标方在本协议项下应支付违约金或赔偿采购人经济损失，采购人有权从上述未付款项中直接扣除。

四、 交货期及交货地点
1、交货期：详见本章招标项目简要说明。
[bookmark: _Hlk130989127]2、交货地点：采购人指定地点，由采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求。供应商应无条件更换符合要求的新品。如供应商不能或拒绝提供的，采购人有权要求供应商无条件退货并承担采购人的一切损失。
3、包装和运输：
4、 包装和运输：供应商提供的货物均应按采购文件、投标（响应）文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，若采购文件、投标（响应）文件无特殊说明，按货物属性及运输方式的特点，对产品进行符合行业最佳实践的包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵上述交货地点。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由供应商承担。
每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

五、安装、调试服务要求：
[bookmark: _Hlk130282163][bookmark: _Hlk130999466][bookmark: _Hlk130999247]1、供应商负责提供免费规范、达标的安装、调试及培训工作。应有专业技术团队保障设备安装质量和售后服务质量。安装工作所需的仪器和专用工具由投标人自备。安装、调试、培训、系统对接、垃圾清理等费用均包含在投标总价中。
2、供应商在装机后必须对设备装机所产生的垃圾及包装拆除物进行清理。因包装拆除物原因引起的事故和纠纷，由供应商承担全部法律和经济责任。
3、供应商负责派人员到现场进行安装调试，并确保正常使用，直至验收合格；应在货物运抵现场前，与采购人共同制定安装调试的进度计划表。
4、设备有与相关业务系统对接要求的，供方应负责设备与系统对接，向采购人出具系统对接方案，内容包含但不限于系统对接数据范围、对接方式等。供应商应确保设备与相关业务系统安全对接并正常使用。
5、供应商免费提供设备使用相关培训工作。应有专业技术人员对采购人指定人员进行现场培训，培训费用包含在报价中。培训的内容应包括但不限于：货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常操作使用、日常维护和保养方法、常见故障的排除、安全注意事项及紧急情况的处理等内容，供应商出具培训记录单。培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。
六、 售后服务要求
[bookmark: _Hlk198051634][bookmark: _Hlk197957919]1、质保期：设备整体（包含配套设备和配件）质保期详见本章项目概况。提供售后服务方案并承诺中标后提供制造商或总代出具的针对本项目售后服务承诺书（原件）。
质保期自项目验收合格之日起开始计算。在质量保证期内，货物出现运行故障的，供应商应在收到采购人通知后无条件提供保修服务，因此发生一切费用（包括人工费、差旅费、备件费、部件更换、全部的保养、维修、维护、更换和技术支持等所有费用）由供应商承担，且乙方应每年提供不少于1次的免费现场预防性维护和安全风险排查服务并出具服务报告。供应商每年免费提供一次性能校验，出具校验报告，相关费用包含在总价中。供应商及原厂需有服务人员和备品备件库，确保设备正常运行。在保修期内由于产品本身质量原因造成的任何损伤或损坏，投标人须免费负责更换或修理。如该等出现运行故障的货物，经供应商维修后仍无法正常投入使用，供应商应当立即无条件更换同款型号的新货物，由此产生的一切费用由供应商承担，因此造成采购人无法如期将货物投入使用的，供应商还应当赔偿采购人损失。
[bookmark: _Hlk198115646]2、售后服务响应时间：供应商应提供 7×24 小时人工技术支持，全天候受理故障报修，有针对采购人的应急保障方案。在接到采购人设备报修通知后，响应时间不超过2小时，查找原因，提出解决方案，若设备需要进行现场维修，当发生设备关键部件或系统故障时，供应商必须提供应急故障维修，工程师应不超过12小时修复故障，如为一般故障，工程师应不超过24小时到达现场，不超过48小时修复或免费提供备用机，否则采购人可自行采取必要的措施，由此产生的风险和费用由供应商承担。如有特殊情况，供应商应立即电话通知采购人不能响应的原因，在获得采购人同意后，才可推迟响应时间。
3、无论是否在产品质量保证期内，如经双方确认或双方认可的第三方检测机构确认，是由于供应商产品存在安全隐患或产品设计缺陷的，供应商应当无条件对有安全隐患的产品根据实际情况采取升级改造、更换或者召回等补救措施，由此产生的一切费用由供应商承担，供应商赔偿采购人因此造成一切损失（声誉损失及/或经济损失）。
4、质保期外供应商及设备生产厂家对本设备终身负责维修服务和技术支持。供应商须提供最优惠的维修价格（人工费、出厂价零配件费、其他材料费等）进行相关服务，在设备寿命期内，供应商应能保证采购人更换到原厂零部件，保证维修配件的供应和及时维修，维修价格保持不变（政策调整因素除外）。故障处理时间要求与质保期内相同。
[bookmark: _Hlk198051803][bookmark: _Hlk233975558][bookmark: _Hlk233975013]5、售后服务方案：投标人须提供售后服务方案，售后服务机制、服务架构、响应时间等，以上要素完备齐全且适用于本项目并有利于所述方案具体落地实施操作。内容包括但不限于：有明确的售后服务范围，售后服务人员配备齐全；提供明确的响应电话，响应时效、到达现场时间，有明确的故障处理时间，并提供备用设备供临时使用；有额外免费延保服务，免费上门巡检服务；有备品备件供应服务；质保期满后维修、维保、校准等各项服务优惠情况等。
[bookmark: _Hlk233975575]6、应急方案：投标人有针对采购人的应急保障方案和风险管理等措施，应能有效应对可能出现的风险，保证供货和售后服务的及时性、稳定性和可靠性。供应商须详尽列明设备投入使用后可能发生的紧急情况及对不可预见因素的预测，并提供针对这些情况制定的完善的风险管理方案、应急处理措施、应急响应时间、应急人员安排、时效性、采取的补救措施、和风险管控措施等。
[bookmark: _Hlk233888144]7、供应商须提供质保期满后设备维修保养服务、校准服务及易损零配件报价，包含年度维保服务费、维修服务费、校准服务费以及易损零配件单价，格式自拟并加盖投标人公章。
[bookmark: _Hlk233888120]8、供应商须提供设备所有配套专用试剂、耗材及其他用品等相关材料（如有），须提供名称、规格型号、单价、是否纳入江苏省或南京市试剂耗材集中采购平台等信息。格式自拟并加盖投标人公章。
七、验收要求：
[bookmark: _Hlk129865242][bookmark: _Hlk129865272]1、设备安装、调试、验收：供应商提供的货物（含配件）应是全新的、未使用过的、制造商出厂原装合格正品，各项技术指标完全符合国家有关质量检测、环保标准及产品出厂标准。供应商应保证所提供货物的开箱合格率为100%，外观和内在质量都不得有任何问题，应当完全符合招标（采购）文件规定、投标（响应）文件所承诺的数量和规格要求。供方提供的货物不符合招标（采购）文件、投标（响应）文件和合同规定的或有任何质量问题，采购人有权拒收货物，供应商应无条件换货物并承担因此产生的所有运输费用，并承担相应逾期责任。造成采购人损失的，供应商应当承担赔偿责任。
2、验收标准依照招标（采购）文件规定、投标（响应）文件所承诺的货物技术标准条款执行。货物的技术标准（或质量要求）按照技术协议约定内容执行；技术协议没有约定的，按照国家标准执行；国家标准没有要求的，按照行业标准执行；行业标准没有要求的，按照行业惯例或行业习惯执行。
货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和供应商投标文件的承诺。
3、供应商所提供的技术资料应完整正确，数据和资料准确无误，能够保证设备按时正确地安装、调试和验收，并能满足正常运行和维修保养的需要。供方安装人员与采购人共同开箱，货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量及货物包装是否完好。检查设备及附件是否全新、完整无损，如发生破损、缺件等问题，供方应及时解决。
[bookmark: _Hlk129864696]4、供应商应保证产品合格书、技术性能检测报告、货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等资料齐全。进口设备还需提供进口报关单。供应商不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，供应商负责补齐，因此导致逾期交付的，由供应商承担相关的违约责任。
[bookmark: _Hlk233888613]5、供应商负责在货物到达采购人交货地点或者指定地点三个工作日内到采购人现场提供安装调试服务，供应商应派技术人员配合采购人开展设备性能确认和验证等相关工作。采购人在调试过程中发现调试结果或性能验证结果未达到验收合格标准，则由采购人出具书面通知，并责令供应商限期整改，供应商应无条件更换符合要求的新产品，供应商应自收到采购人书面通知后五个工作日内及时予以解决并承担相应费用。若供应商拒绝退换货，采购人有权拒绝支付货款，追究供应商的违约责任，供应商应承担由此给采购人造成的一切损失。
[bookmark: _Hlk233888631]6、供应商在约定期限内完成设备安装、调试、培训，经性能确认和验证合格，满足正常使用要求并移交相关技术资料后，设备试运行30天，试用期间发生任何质量问题，供应商应无条件退换货，试用期相应顺延。试运行结束无质量问题办理验收手续，由采购人出具验收单。
7、验收时间以验收单上签署的时间为准，验收结果以该项目验收单结论为准。在验收过程中发现供应商有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。
九、质量保证
1、供应商所提供的货物型号、技术规格、技术参数及性能质量必须与采购文件、响应文件和承诺相一致。若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。
2、供应商将货物送至采购人指定地点、安装调试完成并经最终验收合格视为交付。供应商应保证货物是全新、未使用过的且为近一年内生产的原装合格正品，并完全符合采购文件、响应文件和承诺规定的质量、规格和性能的要求。货物交付前由供应商承担货物损毁灭失的风险。
[bookmark: _Hlk233973014]3、供应商应保证其提供的货物及主要部件必须为成熟的产品，在其使用寿命内能提供备件、附件和耗材的供应。货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。
4、供应商应保证货物不存在已有的或可预见的权利负担，包括但不限于出租、抵押、留置权等有损于货物物权的其他权利。
十、实施要求
1、供应商中标后与采购人签订合同前须验证成交产品的功能、技术要求、产品检测报告及业绩合同原件等投标资料，如发现与采购要求偏离太大或发现成交供应商虚假应标，采购人有权取消其成交资格，并记入不良信用记录。
[bookmark: _Hlk233975502][bookmark: _Toc4696425][bookmark: _Hlk233976713]2、实施方案：投标人须根据实施项目供货计划、安装工期安排、安装技术人员配备、现场安装流程、安装质量要求、项目验收方案等编制方案。方案内容包括但不限于：时间进度安排（进度计划、进度计划保障措施、有明确的时间节点和应急安排等确保按期交付使用）；安装及调试方案（安装的步骤、方法、调试、测试、调优、检测；人员的职责架构及分工、项目管理运行机制等）；系统对接方案和数据安全保障措施；安全保证措施（施工安全机构设置、现场安全管理、安全防护措施等）；质量保证措施（质量控制目标、质量控制方法等）、货物出现质量问题时的响应和处理方案；货物验收安排，指定专人配合进行性能验证和验收，含验收资料准备、现场演示、问题整改闭环机制等；售后服务。各工作环节衔接紧凑、要点要求细致全面，配置人员专业有匹配度，响应完成招标文件要求。


[bookmark: _Toc25137]第五章 拟签订的合同文本
[bookmark: _Toc6085][bookmark: _Toc4696426][bookmark: _Toc19][bookmark: _Toc11219]（参考格式，本合同内容条款在正式签署前可具体补充细化，仅作参考，最终合同以采购人法务审查通过的版本为准）
    
[bookmark: _Hlk198052200] 合同编号：             
（采购人）（项目名称）采购合同
（货物类）
[bookmark: _Hlk196398995]    
甲方（采购人）：                                
乙方（供应商）：                          
招标编号：                  
签订地点：               

鉴于：
[bookmark: OLE_LINK1]1. 甲方根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律法规，于[     ]年[   ]月[   ]日，依法就[ 请填入招投标/竞争性谈判的事项 ] 进行了招投标/竞争性谈判，乙方中标/入围。
2. 甲、乙双方根据招投标文件/竞争性谈判文件，就[ 请填入招投标/竞争性谈判的事项 ]事项达成本采购合同，以资双方共同遵照执行。
第一条  合同签订依据
下列文件（包括依法不时作出的修订）构成甲方与乙方就[ 请填入招投标/竞争性谈判的事项 ]的《招投标文件》：
（1）乙方提供的投标文件和投标报价表；（2）供货一览表；
（3）交货地点一览表；                （4）技术规格响应表；
（5）投标承诺；                      （6）服务承诺；
（7）中标或成交通知书；              （8）甲乙双方商定的其他文件。
本合同与上述招投标文件之间有冲突的，在不违反《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例的范围内，以本合同为准。
第二条  合同标的   
乙方根据甲方需求提供下列货物，货物名称、规格及数量详见货物清单 “供货一览表”（格式可自拟）：
	序号
	货物名称
	商标品牌
	规格型号
	生产厂家
	数量
及单位
	单价
（元）
	金额
（元）

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	人民币合计金额（大写）（小写）


第三条  合同总价款    
本合同项下货物总价款为人民币         元（大写              ）（含税）；分项价款在“投标报价表”中有明确规定。
为避免疑义，本合同总价款包含了乙方在本合同下供应货物而发生的一切费用，包括但不限于合同涉及的全部货物的设计、制造、包装、仓储、运输、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及相关资料、以及验收合格之前及保修期内备品备件发生的所有含税费用，同时还包含乙方应当提供的售后服务等费用。乙方确认除该合同总价款（含税）之外，甲方无需因本协议项下的货物采购向乙方支付任何其他款项，本协议另有约定的除外。
第四条  权利保证
乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。乙方在本项目中提供的任何软硬件产品都不得侵犯任何第三方的知识产权，否则应承担由此带来的所有责任。如甲方因乙方提供货物的使用而面临第三方提起诉讼、索赔、指控等，乙方应积极与第三方交涉并承担甲方因此支出的一切费用（包括但不限于诉讼费、调查费、律师费、差旅费等合理开支），且在谈判、诉讼期间及最终决定以前，乙方应做出必要的安排，以保证提供给甲方的服务不会因此而中断（除非甲方要求中止服务）。甲方因使用本合同项下乙方提供的货物而造成损失的，乙方应承担甲方的一切损失（包括但不限于诉讼费、调查费、律师费、差旅费等合理开支）。
第五条  质量保证
1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与采购文件、投标（响应）文件和承诺相一致。若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。
2、乙方将货物送至甲方指定地点、安装调试完成并经最终验收合格视为交付。乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同、采购文件、投标（响应）文件和承诺规定的质量、规格和性能的要求。货物交付前由乙方承担货物损毁灭失的风险。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。
3、乙方应保证货物不存在已有的或可预见的权利负担，包括但不限于出租、抵押、留置权等有损于货物物权的其他权利。
4、如乙方提供的货物造成第三方人身或财产损害，乙方应承担由此产生的一切法律责任。如甲方因乙方提供货物的使用而面临第三方提起诉讼、索赔、指控等，乙方应积极与第三方交涉并承担甲方因此支出的一切费用（包括但不限于诉讼费、调查费、律师费、差旅费等合理开支），且在谈判、诉讼期间及最终决定以前，乙方应做出必要的安排，以保证提供给甲方的服务不会因此而中断（除非甲方要求中止服务）。甲方因接受本合同项下乙方提供的货物而造成损失的，乙方应承担甲方的一切损失（包括但不限于诉讼费、调查费、律师费、差旅费等合理开支）。
第六条  包装要求
1、乙方提供的货物均应按采购文件、投标（响应）文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，若采购文件、投标（响应）文件无特殊说明，则按货物属性及运输方式的特点，对产品进行符合行业最佳实践的包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵甲方指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。
2、每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。
第七条  交货和验收
1、交货时间地点
（1）交货时间：    年    月    日，也可以甲方书面通知的具体时间为准。
乙方应按照本合同或采购文件规定的时间和方式向甲方交付货物，如招投标文件对交货时间未明确规定，则乙方应当在          （期间）前将货物交付甲方。
（2） 交货地点由甲方指定，交货地点：                    。
（3） 交货方式：现场安装、                    。
2、验收标准
（1）乙方交付的货物应当完全符合本合同或者招投标文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方不得少交或多交货物。乙方提供的货物不符合招投标文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，乙方应及时安排替换货物并承担因此产生的所有运输费用，并按照本协议第十三条承担相应逾期责任。造成甲方损失的，乙方应当承担赔偿责任。
（2）验收标准依照本合同约定的货物技术标准条款执行。货物的技术标准（或质量要求）按照技术协议约定内容执行；技术协议没有约定的，按照国家标准执行；国家标准没有要求的，按照行业标准执行；行业标准没有要求的，按照行业惯例或行业习惯执行。
（3）货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。
3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。若合同货物为设备产品，则整机设备在提货前由乙方先行空车运转验收。
[bookmark: _Hlk130909560][bookmark: _Hlk130920321]4、乙方所提供的技术资料完整正确，数据和资料准确无误，能够保证设备按时正确地安装、调试和验收，并能满足正常运行和维修保养的需要。供方安装人员与采购人共同开箱，货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量及货物包装是否完好，设备及附件是否全新、完整无损，产品合格书、医疗器械注册证、技术性能检测报告、货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等资料是否齐全。进口设备还需提供进口报关单。如果乙方交付的上述资料出现损毁、短缺或无法辨认，乙方应在    个工作日内，为甲方补供所缺的、清晰的、正确的资料，由此发生的一切费用由乙方承担，乙方应同时按照本协议第十三条承担相应逾期责任。
5、乙方负责在货物到达甲方交货地点或者指定地点____日内到甲方现场调试服务，甲方在调试过程中作整体验收，如在验收过程中甲方发现调试结果未达到验收合格标准，则由甲方出具书面通知，并责令乙方限期整改，乙方应自收到甲方书面通知后   日内及时予以解决并承担相应费用。
[bookmark: _Hlk129951325]6、乙方完成设备安装、调试、培训，达到正常使用要求并移交相关技术资料后，设备试运行____天，试用期间发生质量问题，退换货或修复后试用期相应顺延。试运行结束无质量问题办理验收手续，由甲方出具验收单。
7、验收时间以验收单上签署的时间为准，验收结果以该项目验收单结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。
第八条 付款方式和期限
1、本合同所有款项均以人民币支付，合同执行期间合同总价不变，该价格已经包含本合同第三条约定的所有费用。
2、付款条件
乙方要求付款应提交下列单证和文件：
A、国家税务机关监制的正式发票（中标人向采购方开具合法票据，发票上的货物和技术服务名称须与投标文件及合同所列示的内容完全一致，发票不得由第三方代开，中标方未提供符合上述要求票据的，采购方有权拒绝支付合同款项，由此引起的一切责任由乙方负责）。
B、制造厂家出具的货物质量合格证书。
C、甲方已收讫货物的验收凭证。
D、甲方签发的验收合格文件。
3、付款方式
甲乙双方协商，选定的货物交货付款方式是           （必选择项）
3.1一次性全部付款方式：
全部货物交货并经验收合格后___日内，甲方凭乙方根据本条第2款提供的完整单据和文件向乙方一次性支付____的货物价款。
3.2有尾款的付款方式：  
[bookmark: _Hlk101377252]合同签署后，中标方按采购方质量和时间要求完成本项目规定所有内容，经采购方验收合格，采购方收到中标方开具的合法发票后___日内支付90%合同款，质保期满无质量问题付清余款。
4、扣除/抵销
乙方同意，如乙方在本协议项下应支付违约金或赔偿甲方经济损失，甲方有权从上述未付款项中直接扣除。
第九条   履约保证金
乙方在签订本合同之前，按合同总价款（__无__）比例向甲方提交履约保证金。
第十条  安装和培训
1、甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等，产生费用由乙方承担）。
[bookmark: _Hlk130920535]2、供应商负责提供免费规范、达标的安装、调试及培训工作。应有专业技术团队保障设备安装质量和售后服务质量。安装工作所需的仪器和专用工具由投标人自备。安装、调试、培训、系统对接及垃圾清理等费用均包含在投标总价中。
[bookmark: _Hlk130920563]3、供应商在装机后必须对设备装机所产生的垃圾及包装拆除物进行清理。因包装拆除物原因引起的事故和纠纷，由供应商承担全部法律和经济责任。
4、供应商负责派人员到现场进行安装调试，并确保正常使用，直至验收合格；应在货物运抵现场前，与采购人共同制定安装调试的进度计划表。
5、设备有与相关业务系统对接要求的，供方应负责设备与系统对接，向采购人出具系统对接方案，内容包含但不限于系统对接数据范围、对接方式等。供应商应确保设备与相关业务系统安全对接并正常使用。
[bookmark: _Hlk130920582]6、供应商免费提供设备使用相关培训工作。应有专业技术人员对采购人指定人员进行现场培训，供应商应根据需要，提供详细的培训方案、计划、课程、人员及期限报采购方认可，费用已包括在合同金额中。培训的内容应包括但不限于：货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常操作使用、日常维护和保养方法、常见故障的排除、安全注意事项及紧急情况的处理等内容，供应商出具培训记录单。如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。
第十一条 售后服务
[bookmark: _Hlk101376949]1、乙方应按国家相关法规及采购文件、投标（响应）文件对售后服务的要求和响应提供服务。自甲乙双方签署验收单且加盖甲方公章之日的次日起算。
[bookmark: _Hlk130920380]2、质保期：要求设备整体质保期     年，质保期自项目验收合格之日起开始计算。在质量保证期内，货物出现运行故障的，乙方应在收到甲方通知后无条件提供保修服务，因此发生一切费用（包括但不限于人工费、差旅费、备件费、部件更换、全部的保养、维修、维护、更换和技术支持等所有费用）由乙方承担，且乙方应每年提供不少于     次的免费现场预防性维护和安全风险排查服务并出具服务报告。每年免费提供一次性能校验，出具校验报告，相关费用包含在总价中。供应商及原厂需有服务人员和备品备件库，确保设备正常运行。如该等出现运行故障的货物，经乙方维修在      天内仍无法正常投入使用，乙方应当立即无条件更换同款型号的新货物，由此产生的一切费用由乙方承担，因此造成甲方无法如期将货物投入使用的，乙方还应当赔偿甲方损失。
3、售后服务的优惠条件及保修的响应时间：供应商应提供技术支持，在接到采购人设备报修通知后，在        小时内予以应答，查找原因，提出解决方案，若设备需要进行现场维修，如发生设备关键部件或系统故障时，工程师应在       小时内修复，如为一般故障，工程师须在       小时内到达现场，       小时内修复或免费提供备用机，否则甲方可自行采取必要的措施，由此产生的风险和费用由乙方承担。如有特殊情况，乙方应立即电话通知甲方不能响应的原因，在获得甲方同意后，才可推迟响应时间。
4、无论是否在产品质量保证期内，如经双方确认或双方认可的第三方检测机构确认，是由于乙方产品存在安全隐患或产品设计缺陷的，乙方应当无条件对有安全隐患的产品根据实际情况采取升级改造、更换或者召回等补救措施，由此产生的一切费用由乙方承担，乙方赔偿甲方因此造成一切损失（声誉损失及/或经济损失）。
[bookmark: _Hlk130920393]5、质保期外供应商及设备生产厂家对本设备终身负责维修服务和技术支持。供应商须提供最优惠的维修价格（人工费、出厂价零配件费、其他材料费等）进行相关服务，在设备寿命期内，供应商应能保证采购人更换到原厂零部件，保证维修配件的供应和及时维修，维修价格保持不变（政策调整因素除外）。故障处理时间要求与质保期内相同。
第十二条 合同的变更、终止与转让
1、按照《中华人民共和国政府采购法》第50条规定，本合同一经签订，除本合同约定外，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。
2、双方除非事先得到对方的书面同意或本合同另有约定，任何一方不得将合同项下的任何权利、义务、责任转让给任何第三方。
3、乙方逾期未完成约定义务超过_____工作日，甲方有权单方解除本合同。
4、乙方履行本合同约定义务时，未达到甲方要求，修改或整改超过___ 次，仍然无法达到甲方要求，甲方有权单方解除本合同。
5、乙方出现下列情形之一的，甲方有权经通知后解除本合同。乙方出现下列情形对甲方造成损失的，应赔偿因此给甲方造成的损失：
（1）乙方恶意竞标、串通投标、拒绝履行合同义务，或甲方认为乙方存在有意扰乱采购秩序的其他行为；
（2）乙方存在与甲方集中采购项目相关人员及履约考核人员或亲属发生不正当的经济往来、商业贿赂或商业欺诈等违法违规情况；
（3）乙方存在经济纠纷、重大违约诉讼，乙方经营者或实际控制人涉及刑事诉讼，或甲方认为乙方存在可能影响其资信或可能危及其履约能力的其他情形；
（4）乙方泄露甲方商业秘密；
（5）乙方商业信誉出现问题，或在履约过程中出现责任事故、因质量问题或违约造成甲方损失的；
（6）甲方认为乙方的后续服务难以满足甲方业务需要，或存在可能给甲方带来重大风险的其他事项；
（7）甲方认为乙方发生财务危机或业务经营存在严重问题；
（8）乙方被政府及有关部门查处、曝光或已经进入行业协会禁用名单；
（9）乙方及其法定代表人被人民法院列入“失信被执行人名单”；
（10）乙方存在其他违反本协议或其他违法违规行为。
第十三条　违约责任
1、甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收本合同约定总价款的____%违约金。
2、甲方无故逾期验收和办理价款支付手续的，甲方应按逾期付款总额部分每日___%计算，向乙方支付违约金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的____% 。
3、乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货部分总价款每日___%向甲方支付违约金，不足一天按一天计，由乙方支付给甲方或由甲方从待付价款中直接扣除；逾期超过约定日期___个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。合同的解除不影响甲方依据上述规定要求乙方支付违约金的权利，也不影响甲方要求乙方承担损害赔偿的权利。
4、如乙方不能交付货物，甲方有权扣留全部履约保证金；同时乙方应向甲方支付合同总价___%的违约金。
5、乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方除根据上述第3款支付逾期违约金外应另行应向甲方支付本合同约定总价款____%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。
6、乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同约定及招投标文件规定的标准的，甲方有权拒收该货物，乙方应按本合同总价款的____%向甲方支付违约金。乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可以单方面解除合同。
7、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按第4款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。
8、乙方未按本合同第九条的规定向甲方交付履约保证金的，应按应交付履约保证金的___%向甲方支付违约金，该违约金的支付不影响乙方应承担的其他违约责任。
9、乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供调试、安装和培训、售后服务的，应按合同总价款的_ _%向甲方承担违约责任。
10、乙方在承担上述5-9款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。
11、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。
    12、货物送至甲方指定地点，安装调试并验收合格后视为交付。交付前，货物的毁损灭失风险由供应商承担；并付后，该风险由采购人承担。
第十四条 保密条款
1、双方对合作及本合同的具体内容负有保密责任。未经对方事先书面同意，任何一方不得将双方的合作及本合同中涉及的商业秘密披露给任何第三方。
本条所指的商业秘密是指以各种有形或无形形式存贮的观点、计划和信息，包括但不限于：技术或商业性质的信息、标语口号、版权物品、计算机软件、源代码、目标代码、技术、技术诀窍、数据、营销企划、摘要、报告及邮件列表等。
2、本合同如有任何部分被视为无效或不可执行，均不影响保密条款的有效性。
3、本条约定在本合同终止履行后两年内仍然有效。
第十五条 不可抗力
1、“不可抗力”是指所有超出本合同双方控制范围的事件，该事件应不可预见，或虽然可以预见，但通过合理努力无法阻止或避免其发生，且这类事件发生于本合同签字之后，并且阻止任何一方全部或部分履行本合同。
2、由于不可抗力事件，致使任何一方不能履行其在本合同下的义务，该方不承担由此给另一方造成的损失；该方应及时通知另一方其不能履行或延迟履行合同义务的原因，并应尽快向另一方提供有关发生不可抗力的证明文件，按事故对本合同的影响程度，双方协商是否终止本合同，或部分免除本合同的义务。
第十六条  争议的解决
1、因货物质量问题发生争议，由质量技术监督部门或质量技术监督部门指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。
2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（ 1 ）种方式解决争议：
（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；
（2）向       仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。
第十七条  合同生效及其他
1、合同附件是本合同不可分割组成部分，与本合同具有同等法律效力。
2、本合同未尽事宜，由甲乙双方协商后产生书面文件，作为本合同的补充条款，具备与本合同同等法律效力。 
3、对本合同内容的任何修改和变更需要用书面形式，并经双方签字盖章确认后生效。
4、本合同一式     份，甲方   份，乙方   份。本合同自甲乙双方签字盖章后生效。
	甲方（公章）



年   月    日
	乙方（公章）



年   月   日

	法定代表人（或委托代理人）
（签字）：
	法定代表人（或委托代理人）
（签字）：

	单位地址：                   
	单位地址：                   

	统一社会信用代码：
	纳税人识别号：

	电话：
	电话：
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南京红十字血液中心廉洁诚信合同
甲方：南京红十字血液中心
乙方: 
为进一步加强医疗卫生行风建设，规范南京红十字血液中心廉洁诚信行为，有效防范商业贿赂行为，营造公平交易、诚实守信的环境，经甲、乙双方协商，同意签订本合同，并共同遵守：
一、甲乙双方按照《民法典》及南京市卫生系统相关要求签订廉洁诚信合同。
二、甲方严禁接受乙方以任何名义、形式给予的回扣，不得将接受捐赠资助与相关合同内容挂钩。甲方工作人员不得参加乙方安排并支付费用的营业性娱乐场所的娱乐活动，不得以任何形式向乙方索要现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。被迫接受乙方给予的钱物，应予退还，无法退还的，有责任如实向有关纪检监察部门反映情况。
三、严禁甲方工作人员利用任何途径和方式，为乙方提供信息，或为乙方提供便利。
四、乙方不得以回扣、宴请等方式影响甲方工作人员，不得提供旅游、超标准支付食宿费用。
五、乙方代表必须在工作时间到甲方指定地点联系商谈，不得借故到甲方相关领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈并提供任何好处费。
七、乙方如违反本合同，一经发现，甲方有权终止合同，并向有关卫生计生行政部门报告。如乙方被列入商业贿赂不良记录，则严格按照《国家卫生计生委关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规定》（国卫法制发〔2013〕50号）等相关规定处理。
八、本合同作为主体合同的重要组成部分，与主体合同一并执行，具有同等的法律效力。
九、本合同一式三份，甲、乙双方各执一份，甲方纪检监察部门（基层医疗卫生机构上报上级卫生计生行政部门）执一份，并从签订之日起生效。

甲方（盖章）：南京红十字血液中心        乙方（盖章）： 
    甲方责任人：                              乙方责任人：
日期：     年   月   日                    日期：     年   月   日

30
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[bookmark: _Toc791]第六章 投标文件格式及附件
[bookmark: _Toc29373][bookmark: _Toc4696427][bookmark: _Toc496780634]注：
1.本部分内容仅提供格式参考。 
2.供应商应按照以下文件的要求格式、内容制作投标文件，并编制目录及页码，混乱的编排导致投标文件被误读或查找不到，后果由供应商承担。 
3.所附表格中要求回答的全部问题和信息都必须正面回答。 
4.供应商提交的材料不予退还。 
5.全部文件应按投标人须知以及前附表中规定的语言和份数提交。 
6.投标文件应按照投标文件格式逐项填写，无相应内容可填的项应填写“无”“未测试”“没有相应指标”等明确的回答文字。

[bookmark: _Toc5035][bookmark: _Toc21143][bookmark: _Toc4696428]资格审查索引表
	资审项目
	资格要求
	所在页码

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



[bookmark: _Toc15249][bookmark: _Toc4203]评审索引表
	序号
	评审因素
	评审标准
	所在页码

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	




[bookmark: _Toc18723]
附件一 投标函格式
投标函
致：江苏苏美达仪器设备有限公司
根据贵方         （项目名称）         （项目编号）投标邀请，正式授权下述签字人       (姓名和职务)代表               （供应商名称），提交投标文件。
据此函，签字人兹宣布同意如下：
1．我们的资格条件完全符合《中华人民共和国政府采购法》和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与本次招标活动有关的所有证据和资料。    
2．我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱政府采购活动行为，我们将无条件接受处罚。
3．我们同意在本项目招标文件中规定的开标之日起90天内遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。
4．我们愿意向采购代理机构提供任何与本次招标有关的其他资料，并保证已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
5．我们理解，你们无义务必须接受投标价最低的投标，并有权拒绝所有的投标。
6．如果我们中标，本次招标文件和本投标文件（含承诺书）将作为采购合同的附件。我们将根据招标文件的规定严格履行合同，履行自己在投标文件中的全部承诺和责任。
7．其它说明：

供应商名称：                   （公章）
地址：             邮编：              
电话：             传真：              
授权代表签字：                    
日期：               

[bookmark: _Toc4696429][bookmark: _Toc8911]附件二 开标一览表
开标一览表

招标编号：JSZC-320100-SMDY-G2026-0071（2640SUMEC/ZWHD2149）                               
	项目名称
	

	报价（总价）
	人民币：           
（大写）：         

	所投品牌和型号
	

	合同履行期限
	

	是否属于小微型企业
	£是                       £否

	“是否属于小微型企业”栏内请勾选“是”或“否”。如勾选“是”，投标人需同时提供附件六所要求的对应文件。



供应商名称（公章）：
授权代表（签字）：
日期：

注：1、此表中，投标总价合计应和分项报价表中的总价一致。

[bookmark: _Toc4696430]
[bookmark: _Toc15102]附件三 分项报价表

项目名称：                  招标编号：                      

	序号
	名称
	品牌
	规格或型号
	原产地和
制造商名称
	数量
	单项金额（元）
	总价金额（元）

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	

	投标总价合计（元）：
	

	本采购项目中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为***%。



供应商名称（公章）：
授权代表（签字）：
日期：


注：1.投标人应根据其项目情况提供详细分项报价。投标人应对上述每项内容列明组成的详细分项价格。
2.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。
3.本采购项目中含有多种产品时，供应商未填写本采购项目中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购项目提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
4.表中表格行数可自行添加。



[bookmark: _Toc13418][bookmark: _Toc12488]
附件四 商务条款偏离表
	招标文件条目号
	招标文件的商务条款
	投标文件响应
	供应商的承诺或说明

	
	合同履行期限（交货期）
	
	

	
	付款方式
	
	

	
	售后服务要求
	
	

	
	……
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



供应商名称（公章）：
授权代表（签字）：
日期：

注：1、供应商如对包括合同履行期限（交货期）、售后服务要求、付款方式等商务条款的响应有任何偏离，请在本表中详细填写。如不列出，则视为供应商完全同意招标文件的商务条款。
2、 “供应商的承诺或说明”栏请注明“响应/正偏离/负偏离”，正偏离指供应商的响应高于招标文件要求，负偏离指供应商的响应低于招标文件要求。
3、如果行数不够，请自行增加。






[bookmark: _Toc4696431][bookmark: _Toc19091]附件五 技术条款偏离表
	序号
	招标文件
	投标文件
	说明
	“★”和“▲”技术规格响应证明文件的具体位置

	
	条目号
	采购要求规格
	响应具体情况
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



供应商名称（公章）：
授权代表（签字）：
日期：

注：1、供应商应对招标文件第四章招标技术规格及要求的内容给予逐条响应，若漏项或不逐条应答视为负偏离。以投标产品和服务所能达到的内容予以填写，而不应通过简单拷贝招标文件技术要求作为响应内容。
2、投标文件“响应具体情况",指所投产品的技术应答情况。“说明”栏请注明“响应/正偏离/负偏离”，并且标注针对“★”和“▲”技术规格响应的证明文件在投标文件中的页码及具体位置。
3、供应商投标规格和招标规格不一致，而供应商却在此表应答为响应或正偏离时，必须提供充分理由说明（不提供或理由不充分将视为负偏离）；因此种情况在设备验收时产生争议，采购人有权按照招标文件的原始标准进行验收。
4、如果行数不够，请自行增加。
[bookmark: _Toc4696432][bookmark: _Toc10538][bookmark: _Toc19975][bookmark: _Toc22161]
附件六 政府采购政策
（1） [bookmark: _Toc15857][bookmark: _Toc26121][bookmark: _Toc28978]《中小企业声明函》
【不属于小微企业的无需填写、递交】
中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明 ，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020 ﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下 ：
1、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称） 从业人员   人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
2、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称） 从业人员   人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元 ，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责 。如有虚假 ，将依 法承担相应责任。


            企业名称（盖章）：
         日  期：

备注：
1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2、供应商提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造的参加本次政府采购项目需提供此声明函（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。
3、专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如未按上述要求提供声明函的，价格将不做相应扣除。
4、在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。
5、中标、成交供应商享受本办法规定的中小企业扶持政策的，《中小企业声明函》将随中标、成交结果公开，中小企业应对其声明内容的真实性负责，声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，将依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

[bookmark: _Toc30370]
（二）残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：
日 期：    


  
[bookmark: _Toc29419]
（三）采购本国产品的支持政策

关于符合本国产品标准的声明函
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：　        
                                日期：　   年　  月　  日         
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.用斜线划除的地方无需填写。
7.供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。
8.中标、成交供应商提供的《声明函》或有关证明文件将随中标、成交结果同时公告。
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[bookmark: _Toc10421][bookmark: _Toc4696435]附件七 供应商基本情况表
	供应商名称
	

	社会机构统一信用代码
	

	供应商规模
	     □大型           □中型          □小微型      

	供应商所在区域
（细化到省份）
	

	是否特殊性质
	   □监狱企业残疾人     □福利性单位     □其他


注：
1、供应商规模：供应商应对照工业和信息化部、国家统计局、国家发展改革委、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）中的规模划分勾选自身规模；
2、供应商所在区域：指供应商注册地所在地区，具体细化到省份；
3、是否特殊性质：供应商应对照《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号） 和《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定勾选自身性质。
[bookmark: _Toc998][bookmark: _Toc22043]
附件七 供应商情况告知表—附表
中小企业划型标准规定
一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。
二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。
三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。
四、各行业划型标准为：
（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业
（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。
（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。
五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。
六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。
七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。
八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。
九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。
[bookmark: _Toc4696438]十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

[bookmark: _Toc13708]附件八 资格证明文件
[bookmark: _Toc9343][bookmark: _Toc16540][bookmark: _Toc4696439]1、法人或其他组织的营业执照等证明文件（复印件加盖公章）
注：投标人为法人单位的需提交有效的营业执照并加盖公章，投标人为其他组织的需提供有效的证明文件并加盖有效印章。



供应商名称（公章）：
授权代表（签字）：
日期：





[bookmark: _Toc4696440]
[bookmark: _Toc9027][bookmark: _Toc24738]2、法人代表授权书
致江苏苏美达仪器设备有限公司：
   本授权委托书声明：注册于                （供应商住址）的              （供应商名称）法定代表人           （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的         （供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的         （项目名称）            （招标编号）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。
本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。

法定代表人签字： 
授权代表签字： 
供应商名称（公章）： 
日期：
 
附：法定代表人、供应商授权代表的身份证复印件
	





[bookmark: _Toc13344][bookmark: _Toc10701][bookmark: _Toc5262][bookmark: _Toc4696441]3、制造商授权书（如需）
致：（采购代理机构）
     我们（制造商名称）是按（国家名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在（制造商地址）。兹指派按（国家名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在（贸易公司地址）的（贸易公司名称）作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效的活动：
代表我方在中华人民共和国办理贵方第       号公开招标要求提供的由我方制造的产品的有关事宜，并对我方具有约束力。  
作为制造商，我方保证以公开投标合作者来约束自己，并对该公开投标共同和分别承担投标文件中所规定的义务。
我方兹授予（贸易公司名称）全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤消的全权。兹确认（贸易公司名称）或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。
我方于  年  月  日签署本文件，（贸易公司名称）于  年  月  日接受此件，以此为证。

制造商名称（盖章）                            
签字人姓名（签名）

[bookmark: _Toc27583][bookmark: _Toc7323]
4、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

提供距开标时间六个月内任意一月份的财务状况报告（至少包括资产负债表和利润表）（法人或者其他组织成立未满三个月的可以不提供），或其银行出具的资信证书（复印件）（开标前六个月内），或其上一年度（2024或2025年）经审计的财务报告复印件加盖公章



供应商名称（公章）：
授权代表（签字）：
日期：

















[bookmark: _Toc32302][bookmark: _Toc17440][bookmark: _Toc16513][bookmark: _Toc15262][bookmark: _Toc4696443]5、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或相关加盖公章的承诺函，承诺函自行编写

承诺函参考格式：

承诺函

我单位承诺：具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。


供应商名称（公章）：
授权代表（签字）：
日期：





[bookmark: _Toc1099][bookmark: _Toc22950][bookmark: _Toc21557][bookmark: _Toc29180][bookmark: _Toc4696444]6、参加政府采购活动近三年内（成立时间不足三年的、自成立时间起），在经营活动中没有重大违法记录
参考格式：	
无重大违法记录声明

江苏苏美达仪器设备有限公司：

    我单位                                       （供应商名称）郑重声明：
    参加政府采购活动前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。
    （说明：重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）


供应商名称（公章）：
授权代表（签字）：
日期：




[bookmark: _Toc15546][bookmark: _Toc5285]
7、依法缴纳税收的记录
提供距开标时间六个月内任意一月份的纳税（企业代缴的个人所得税除外）凭据复印件加盖公章（依法免税的应提供相应文件说明）



供应商名称（公章）：
授权代表（签字）：
日期：







[bookmark: _Toc10831][bookmark: _Toc4696445][bookmark: _Toc29386]8、依法缴纳社会保障资金的记录

1、提供距开标时间六个月内任意一月份的依法缴纳社会保障资金的凭据复印件加盖公章（凭据可以是缴费的银行单据、专用收据、社会保险缴纳清单或者所在社保机构开具的证明等，自行编写无效）；
2、依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应的文件证明；

  


供应商名称（公章）：
授权代表（签字）：
日期：
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[bookmark: _Toc5101][bookmark: _Toc18317][bookmark: _Toc4696448]9、本项目不接受联合体投标，中标后不允许分包、转包。

承诺书

我单位承诺：
我单位未组成联合体投标，中标后不进行分包、转包。



供应商名称（公章）：
授权代表（签字）：
日期：
[bookmark: _Toc28665][bookmark: _Toc32400]
10、1）投标人为医疗器械经营企业的，须根据投标产品的类别，提供投标人的《医疗器械经营许可证》或者《二类医疗器械经营备案凭证》（复印件加盖公章）；
[bookmark: _Toc16678]2）医疗器械生产企业投标本企业产品的，须提供《医疗器械生产许可证》（复印件加盖公章）
          


供应商名称（公章）：
授权代表（签字）：
日期：

[bookmark: _Toc8146][bookmark: _Toc28930][bookmark: _Toc29341]
11、提供产品医疗器械注册证复印件加盖公章。
          


供应商名称（公章）：
授权代表（签字）：
日期：



[bookmark: _Toc11553][bookmark: _Toc12397][bookmark: _Toc20191][bookmark: _Toc6517]
12、符合招标文件第一章“拒绝下述供应商参加本次采购活动的情形”中第 1）条的声明或证明材料（加盖单位公章） 
注：1、投标人应当根据自身存在的情形，如实披露与本单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的供应商情况。 
2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加本项目同一包的投标，相关投标均无效。 

（如不存在上述情况，请提供如下声明） 

江苏苏美达仪器设备有限公司： 
 
我单位负责人（负责人姓名、身份证号），与我单位存在直接控股、管理关系的单位为
（单位名称），不存在与我单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理的不同供应商同时参加本项目同一包投标的情形。 
 
特此声明。 

投标人名称（公章）：
授权代表（签字）：
日期：
 

[bookmark: _Toc24244][bookmark: _Toc30898][bookmark: _Toc12314][bookmark: _Toc10766][bookmark: _Toc21934][bookmark: _Toc31953]13、符合招标文件第一章“拒绝下述供应商参加本次采购活动的情形”中第 2）条的声明（加盖单位公章）

参考格式：

江苏苏美达仪器设备有限公司：

我公司不是为本项目某包提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。 
 
特此声明。 

投标人名称（公章）：
授权代表（签字）：
日期：
[bookmark: _Toc20700][bookmark: _Toc23740][bookmark: _Toc4696449]
附件：《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》

南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

20   年   月   日
	单位名称
	
	统一社会信用代码
	

	法定代表人
	
	联系人
	

	联系地址
	
	联系电话
	

	诚信档案记录情况
	

	信用承诺
	我公司自愿参加江苏苏美达仪器设备有限公司组织的本次采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。
我们郑重承诺，本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，包括:具有独立承担民事责任的能力﹔具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;有履行合同所必需的设备和专业技术能力;有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录;符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。

供应商名称（盖章）：
法定代表人（签字）：
二0   年   月    日



注：供应商投标文件中仅提供信用承诺书而未提供涉及的证明材料的，须在中标后，另行提供上述由信用承诺书替代的证明材料（一式三份），材料须加盖公章并胶装提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标通知书。
供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺，仍须提供上述证明材料：
（1）供应商被列入严重失信主体名单；
（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；
（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。
供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。经调查核实后，按照《政府采购法》第七十七条规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监督部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。


14、凡在南京地区参加政府采购活动的供应商，在参加政府采购活动前应当在“南京政府采购供应商诚信档案管理系统”内进行注册登记。供应商应在递交投标（响应）文件的同时，提交供应商诚信档案管理系统中打印的“南京市政府采购供应商信用记录表”


供应商名称（公章）：
授权代表（签字）：
日期：
[bookmark: _Toc2309]
附件九 其他相关文件
（针对具体的评标标准提供相应其他材料）



[bookmark: _Toc25563]
附件十  投标货物报告
[bookmark: _Toc6772][bookmark: _Hlk129113470]投标货物报告

[bookmark: _Hlk233976649][bookmark: _Hlk233973057]供应商按照采购文件的要求，根据用户要求内容做出全面响应并编制服务方案，包括但不限于以下内容：
1.产品主要技术参数；
2.产品资质、主要性能、质量及综合评价，附货物彩页及设备性能质量检测报告等相关证明资料；
3.实施方案，包含产品供货、安装调试方案、安装场地要求、验收标准、系统对接方案（如有）；
4售后服务方案；
5.应急响应方案和风险管理措施方案等；
6.质量保证措施方案；
7.免费质保期承诺；
8类似项目业绩和经验；
9.履约能力；
10. 供应商须提供质保期满后设备维修保养服务、校准服务及易损零配件报价，包含年度维保服务费、维修服务费、校准服务费以及易损零配件单价，其中零配件应注明零配件名称、品牌、规格型号、产地、优惠单价等信息。格式自拟并加盖投标人公章。
[bookmark: _Hlk233973087] 11、供应商须提供设备所有配套专用耗材及其他用品等相关材料（如有），须提供名称、品牌、规格型号、产地、优惠单价、是否纳入江苏省或南京市试剂耗材集中采购平台等信息。格式自拟并加盖投标人公章。

单位名称：（盖章）                 
法定代表人（或授权代表）：（签字）        
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