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第一部分 招标公告
项目概况
太仓市浏河人民医院的医疗设备整体运维服务和128层螺旋CT、DR及彩超维保服务的潜在投标人应在“苏采云政府采购一体化平台”中参与项目并下载获取电子招标文件，并于2026年 9月2日09 点 30分（北京时间）前上传电子投标文件。
 一、项目基本情况： 
1、项目编号：JSZC-320585-JSQY-G2026-0008
2、项目名称：医疗设备整体运维服务和128层螺旋CT、DR及彩超维保服务
3、预算金额：人民币伍佰零捌万元整（￥508万元）
采购包1：医疗设备整体运维服务 人民币贰佰陆拾伍万元整（￥265万元）
采购包2：128层螺旋CT、DR及彩超维保服务 人民币贰佰肆拾叁万元整（￥243万元）
4、 最高限价：人民币伍佰零捌万元整（￥508万元）
采购包1：医疗设备整体运维服务 人民币贰佰陆拾伍万元整（￥265万元）
采购包2：128层螺旋CT、DR及彩超维保服务 人民币贰佰肆拾叁万元整（￥243万元）
5、 采购需求：本次招标的标的是医疗设备整体运维服务和128层螺旋CT、DR及彩超维保服务，本项目共划分为两个采购包，采购包划分如下表。
	采购包
	采购包名称
	服务内容
	采购预算（万元）
	备注

	采购包1
	医疗设备整体运维服务
	太仓市浏河人民医院全院设备三年维保，包括整机、零备件及易损件维修及更换
	265
	专门面向中小微企业采购，必须提供中小微企业声明函，否则投标无效

	采购包2
	128层螺旋CT、DR及彩超维保服务
	太仓市浏河人民医院CT、DR、超声设备三年维保，包括整机、零备件及易损件维修及更换
	243
	专门面向中小微企业采购，必须提供中小微企业声明函，否则投标无效

	
	
	
	
	

	总预算（万元）
	508
	


本项目允许投标单位报名多个采购包，每采购包分别制作投标文件，但一个投标人最多只能就其中一个采购包中标，本项目评标顺序为采购包1→采购包2，每个采购包中标人为一名，按先开先中的原则，确定投标人的中标采购包。已中标的投标人在后面的采购包中失去得标权，由该采购包具有得标权且评标总得分最高的为该采购包中标人。如已中标单位因质疑投诉或其他原因被取消中标资格或不能签订合同的，风险自行承担。
6、采购方式：公开招标 
7、服务期限：三年
二、申请人的资格要求： 
（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 
1、具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）。
2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供最近一期的财务状况报告，其他组织、自然人提供银行出具的资信证明）。
3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）。
4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次采购活动前半年（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相关证明文件）。
5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）（格式附后）。
6、法律、行政法规规定的其他条件。
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：
本项目专门面向中小企业采购，投标人必须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
（3） 本项目的特定资格要求（本项目仅对采购包1有特定资格要求）：
1、 采购包1要求配备1名驻场工程师，驻场工程师须具备生物医学工程、机电、电气、电子工程、自动化等相关专业大专及以上学历且同时具有1年及以上医疗设备维修相关经验（若从业经历为医疗设备厂商，需提供相关培训证书）。供应商若响应采购包1的招标，在采购包1投标文件中须提交驻场维护人员的社保参保资料、学历证书扫描件及从业履历等其他相关证明材料。在服务期内驻场工程人员未经院方允许不得随意调换。
（四）本项目不接受联合体投标。 
（五）本项目拒绝进口产品投标。
（六）拒绝下述供应商参加本次采购活动： 
1、供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
2、凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。
3、法人的分支机构不得参加投标（除银行、保险、石油石化、电力、电信等行业特殊情况外） 。
4、未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。
5、根据政府采购法及相关法规，以及《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》（国发〔2016〕33号）《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库（2016）125）文件规定，采购人将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。
三、获取招标文件：
1、依法获取电子招标文件：投标人在2026年8月 11日至2026年8 月19日，进入苏州市政府采购网，点击底部苏采云图标，登录苏采云政府采购一体化平台，对参与项目进行报名，并下载电子招标文件。只有依法获取招标文件的供应商才能参加本项目的投标活动。下载电子招标文件日期视同为依法获取采购文件日期。
2、获取方式：网上下载电子招标文件
3、本项目免费下载电子招标文件
四、提交电子投标文件截止时间、开标时间和地点：
1、加密的电子投标文件上传截止时间：2026年9月2日09点30分（北京时间），投标人登录苏采云政府采购一体化平台，进入“参与详情”页面，上传电子投标文件。
注：考虑网络上传速度因素，请投标供应商适当提前上传电子投标文件。
2、开标时间：2026年9月 2日 09点 30分（北京时间）
3、开标地点：苏采云网上不见面开标大厅
4、现场地址：太仓市陆渡街道万金北路88号
五、公告期限： 
自本公告发布之日起5个工作日。 
六、其他补充事宜：
1、本项目需要使用CA数字证书制作、上传电子投标文件完成电子投标，请供应商在参加投标活动前办理好CA数字证书申领及电子签章等操作。
2、投标人登陆“苏采云”系统后选择要参与的具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。投标人须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。
3、本项目采用不见面开标，投标人开标时无需到现场进行解密，采取网上开标大厅解密电子投标文件，投标人远程解密要求如下：
1）投标人使用CA数字证书进行远程解密，解密的CA数字证书与生成加密电子投标文件时的CA数字证书需为同一个CA数字证书，否则无法解密，造成的后果由投标人自行负责。
2）投标人登录苏采云系统，点击开标大厅，选择开标项目，完成不见面开标流程。
3）投标截止时间后根据系统提示解密电子投标文件。解密时间为15分钟，未在规定时间内完成解密，其投标文件将被拒绝，不参与后续投标流程。
4）在开标、评标过程中供应商代表须在网上不见面开标系统中保持在线状态，以应对可能发生的澄清、说明等回复，由于供应商代表不在线所造成的一切后果由投标人自行承担。
4、有关苏采云系统驱动安装，登录苏州政府采购网，点击页面底部苏采云图标，进入苏采云政府采购一体化平台，点击“驱动下载”，下载“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”文件，按要求安装驱动。
5、有关供应商注册、报名、下载电子招标文件、制作上传电子投标文件、不见面开标及其他注意事项登录苏州政府采购网，在“下载中心”栏目下载“苏采云系统供应商操作手册”查阅。
6、有关办理CA数字申领及电子签章事项，登录苏州政府采购网，点击页面底部苏采云图标，进入苏采云政府采购一体化平台，下载“新CA办理指南”文件查阅。
7、代理服务费：本项目代理服务费由采购人支付。总支付金额为：代理服务费按国家发改委有关文件的规定以预算金额100万元以内1.5%、100～500万元1.1%、500～1000万元0.8%、1000～5000万元0.5%按差额定率累进法计算，按照计算结果下浮15%收取，采购人在代理机构交付招标归档资料后30个工作日内一次性付清，本项目代理服务费金额为人民币伍万零捌佰玖拾捌元整（50898.00元）。投标单位无需考虑此项费用。
本代理协议由江苏启越工程管理有限公司（以下简称乙方）与甲方签署，乙方授权其分公司（江苏启越工程管理有限公司苏州众辉分公司）收取本代理协议项下的全部款项，分公司收款行为视为乙方已收到款项。
代理服务费和专家评审费缴纳户名：江苏启越工程管理有限公司苏州众辉分公司   
开户银行：太仓农村商业银行 
账    号：320 585 100 101 000 000 0794 
8、本项目为网上电子投标，中标单位在领取中标通知书后需向招标代理机构额外提供与投标所报电子文件一致的纸质投标书3份。
9、履约保证金：本项目无需提交履约保证金。
10、政府采购信用融资政策：中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。
11、政府采购履约资金扶持政策：
依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），中标供应商可通过江苏政府采购网“政府采购电子履约保函（保险）综合服务平台”线上办理履约保函（保险）。
七、本次招标投标保证金：
本项目无须缴纳投标保证金。
八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系： 
1、采购人信息： 
名称：太仓市浏河人民医院
地址：太仓市浏河镇上海东路1066号
联系人：卢工 联系电话：80600886
2、采购代理机构信息 
名称：江苏启越工程管理有限公司 
地址：太仓市东仓南路9号太仓创智科技企业孵化中心2楼
联系人：徐艳    联系电话：15365324601
3.项目联系方式 
项目联系人：徐艳  联系电话：15365324601
4、有关电子投标制作技术疑问，请咨询苏采云软件公司客服：18261002950、0512-69820854、0519-86722802
九、政府采购监督电话：0512-53512539
江苏启越工程管理有限公司 
                                                  2026年8月11 日







第二部分  投标人须知
一、说明和释义
1. 说明
1.1本招标文件仅适用于江苏启越工程管理有限公司组织的招标活动。
1.2本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。
1.3本招标文件的解释权属于江苏启越工程管理有限公司。
2. 词语释义
2.1采购代理机构：具体组织实施招标活动的法人。本项目采购代理机构是江苏启越工程管理有限公司。
2.2投标人：经认定有资格响应招标，参加投标竞争的法人或其他组织和自然人。
2.3响应：投标人根据采购人或采购代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。
2.4合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。
2.5甲方（采购方）：合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人或其他组织和自然人（采购人）。
2.6乙方（供应商）：合同中规定的向采购方提供货物和服务的法人或其他组织和自然人（中标单位）。
2.7货物：系指乙方按招标采购文件规定，应向甲方提供的一切设备、备品、备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。
2.8服务：系指本次招标采购文件规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、验收、提供技术援助、培训、配合措施、维修响应及合同中规定乙方应承担的其它义务。
2.9知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。
2.10天：日历日。
2.11交货地点：合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点。
2.12 合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。
2.13 产地：货物开采、生长、生产、最终制造、加工或提供服务的来源地。
2.14不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。
2.15 实质性响应：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。
2.16 损失：本合同所指损失是指合同任何一方因对方不履行合同义务或履行不当而遭致的各种损害，包括直接和间接的一切损害，还包括守约一方为减轻损害或维护权利而需要支付的各种调查费用，车旅费用、律师费用等。
2.17进口产品：指通过中国海关报关验收进入中国境内且产自境外的产品。
2.18书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。
二、 投标人
3. 合格投标人的基本条件
3.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款之规定。
3.2满足本文件实质性条款的规定。
4．合格投标人的特定条件
4.1 按招标公告规定。
5. 投标人代表
5.1指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法人代表，须持有《法人代表授权委托书》（详见统一格式）。
6. 联合投标及转包、分包
6.1本项目不接受联合体投标。
6.2本项目不接受转包。
6.3本项目仅对检测工作接受分包，供应商如将检测工作分包，须提交分包检测协议，分包检测单位不得二次分包、转包，一经发现，采购人有权单方解除采购主合同，中标供应商需承担由此引发的一切损失。
7. 投标费用 
7.1投标人应自行承担所有准备及参加投标的相关费用。不论投标结果如何，采购代理机构在任何情况下均无义务也无责任承担这些费用。
7.2 本次招标项目收取中标服务费，请投标人在投标时充分考虑这一因素。
三、招标文件说明
8. 招标文件
8.1招标文件由招标文件目录所列内容组成，投标人获得招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有缺漏，请立即与采购代理机构联系解决，否则由此产生的影响由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。
8.2招标文件及其更正文件不是直接从采购代理机构或指定媒体获得的，采购代理机构对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。
9. 招标文件的澄清
9.1投标人在获取招标文件后，若有疑问，应于网上投标截止时间之前，在网上报名系统上向采购代理机构提出，采购代理机构将在系统上予以解答。
9.2如有必要，问题答复将以“变更公告”形式由采购代理机构按照本须知第10条的规定发出。
10.招标文件的修改
10.1采购代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对已发出的招标文件用补充文件的方式进行必要澄清或者修改。
10.2为使投标人有足够的时间按招标文件的修改要求考虑修正投标文件，或出于其他原因，采购代理机构有权推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更以补充通知的形式在网上发布公告。
10.3招标文件的更正（含澄清、修改等）内容与原招标文件在同一内容上表述不一致时，以发出日期最接近开标时间的公告为准。
10.4招标文件的更正（含澄清、修改等）内容将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布，请投标人及时查询，更正（含澄清、修改等）内容作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。
10.5招标文件若有最新的答疑文件，投标供应商必须下载并使用该文件制作新的电子投标文件，否则将无法完成电子投标文件的上传及投标。
11.质疑
11.1供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购代理机构应当在收到供应商书面质疑函后七个工作日内作出答复。
11.2提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。
11.3上述应知其权益受到损害之日是指：
11.3.1对采购文件提出质疑的，为获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起计算。
11.3.2对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算。
11.3.3对中标结果提出质疑的，自中标结果公告期限届满之日起计算。
11.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：
11.4.1 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话。
11.4.2 质疑项目的名称、编号。
11.4.3 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求。
11.4.4 事实依据。
11.4.5 必要的法律依据。
11.4.6 提出质疑的日期。
[bookmark: baidusnap5]11.5质疑函的格式和内容应当符合财政部《政府采购供应商质疑函范本》 要求，质疑函范本在财政部官网上提供下载。
11.6提交质疑函同时应当附如下证明材料：
11.6.1对采购文件提出质疑的供应商提供参加本项目的报名确认单。
11.6.2质疑供应商的营业执照复印件加盖单位公章。
11.6.3质疑供应商法定代表人身份证复印件加盖单位公章。
11.6.4质疑供应商若委托代理人进行质疑的，提供法人授权委托书及代理人身份证复印件加盖单位公章，授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
11.7供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。 
11.8供应商对招标项目技术、商务及其他要求，以及评审细则、标准提出询问或质疑的，应向采购人提出；供应商对采购过程及中标结果提出询问或质疑的，应向采购机代理构提出。
11.9供应商如对本项目提出质疑须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则不予受理重复质疑。
11.10根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。提出质疑的供应商必须是依法获取招标文件，须将合法获取招标文件的证明材料（即《投标供应商确认函》）与质疑函一起递交，否则不予受理。
11.11接受质疑函联系方式见采购公告联系事项。
四、 投标文件说明
12、提示与要求
12.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。
12.2无论是否递交投标文件，投标人都应将招标文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。
13. 投标文件计量单位和使用文字
13.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。
13.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本，且以中文译本为准。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件可能引起的对投标人不利的后果，采购代理机构概不负责。
14. 知识产权
14.1投标人应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。
15. 投标文件的组成和顺序
15.1报价部分（详见投标文件格式）：
15.1.1封面。
15.1.2《开标一览表》(统一格式，用于唱标)。
15.1.3投标报价分析表（详见投标文件格式）。
15.2 投标正文部分（包含资质证明和技术部分）
15.2.1资质证明文件部分
15.2.1.1关于资格文件的声明函（详见投标文件格式）。
15.2.1.2投标承诺函（详见投标文件格式）。
15.2.1.3供应商营业执照副本或三证合一营业执照复印件。
15.2.1.4投标人参加本次政府采购活动前的财务状况报告或者银行出具的资信证明、投标担保函。
15.2.1.5投标人根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。
15.2.1.6投标人参加本次政府采购活动前半年（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。
15.2.1.7投标人参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录声明（详见投标文件格式）。
15.2.1.8投标人证明其符合招标文件规定的投标人特定资格条件的证书、证明和文件材料（若有）。
15.2.1.9投标人供应商情况表（详见投标文件格式）。
15.2.1.10投标人法定代表人身份证复印件。
15.2.1.11投标人法定代表人授权委托书原件（如有授权）（详见投标文件格式）。
15.2.1.12投标人授权代理人身份证复印件（如有授权）。
15.2.1.13中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函。
15.2.1.14其他可以证明投标人资信、资质和货物、服务质量的证书、文件等资料。
15.2.2技术部分
15.2.2.1服务要求偏离表（统一格式）。
15.2.2.2（采购包2）维保技术要求偏离表（统一格式）。
15.2.2.2投标商务条款偏离表（统一格式）。
15.2.2.3企业类似业绩一览表及相关证明材料。
15.2.2.4投入本项目的专业技术（服务）人员情况一览表及相关证明材料。
15.2.2.5技术方案、服务方案（技术方案及服务方案的内容编排等由响应人自定）。
15.2.2.6提供驻场维护人员的社保参保资料、学历证书扫描件及从业履历等其他相关证明材料。
15.2.2.7提供飞利浦  /联影  （供应商根据标包选择并填写相应设备名称序号）设备原厂标准维保服务的承诺函（格式自拟）。
15.2.2.8招标文件及评分标准中要求提供的其他相关材料。
15.2.2.9其他需投标人对本次投标的详细说明（投标人视各自的情况自行编制）。
注：供应商按上述要求提交相关资料，供应商所提交的资格文件的完整与否，将直接影响供应商的评分。供应商必须保证全部投标资料的真实性，如有虚假或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应招标文件，为无效投标，并报政府监管部门按政府采购法相关规定给予处罚。
15.3投标文件由15.1、15.2款规定的内容共同组成。
16. 投标文件编制要求
16.1电子投标文件编制要求：投标人应使用招标文件要求的投标文件制作软件制作电子投标文件，电子投标文件按招标文件规定的格式制作，如果未按要求制作上传，可能导致投标无效。
17. 投标报价（编制）要求的说明
17.1除非合同中另有规定，投标人对《开标一览表》中的全部货物和服务的报价应包括本项目的货物、劳务、运输、管理、安装、维护、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，采购人不再支付其他任何费用。
17.2投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。但如果招标文件要求分标段投标的，则投标人可以按招标文件要求有选择地只投其中一个或几个标段，也可以投全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。
17.3 一项投标内容只允许一个报价，采购代理机构不接受任何有选择性的投标报价。
17.4投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。
17.5最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是中标的唯一条件。
18. 投标保证金：本项目无须缴纳投标保证金。
19. 投标文件的有效期
19.1在本招标文件规定的开标之日起九十（90）天内，投标人所提交的投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标文件，将被认定为未实质性响应招标文件要求。
19.2在特殊情况下，采购代理机构可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。拒绝接受延期要求的投标人的投标将被拒绝。
五、 投标文件的提交、撤回和修改
20. 投标文件的上传、提交
 20.1投标人应将制作好的加密电子投标文件按要求在投标截止时间前上传到交易系统平台中。
21. 投标截止时间
21.1电子投标文件必须按招标公告中规定的网上投标截止时间前提交，否则投标无效。
21.2采购代理机构推迟投标截止时间时，应以更正公告的形式，通知所有投标人。在这种情况下，采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。
21.3在投标截止时间止采购代理机构收到的电子投标文件少于三份的，采购代理机构有权宣布本次招标失败。
22. 投标文件的修改和撤回
22.1投标人在提交投标文件截止时间前，可对其投标文件进行撤回或修改。
22.2开标后投标人不得撤回投标。
六、开标和评标
23. 开标
23.1采购代理机构按采购公告规定的时间、地点主持不见面开标活动。开标仪式由采购代理机构主持。
23.2参加开标的投标法定代表人或授权代理人须在项目开标前登录苏采云不见面开标系统，进入网上不见面开标大厅，做好相关准备工作。
23.3本项目开标后在规定的解密时间内，投标人须自行登录网上开标大厅解密投标文件，解密时间为15分钟，因自身原因导致解密失败的，由投标人自行承担相关责任。
23.4采购代理机构在开标仪式上，将公布投标人的名称、投标价格，并将作唱标记录。
23.5投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应通过不见面开标大厅提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。
24. 评标委员会	
24.1评标委员会由采购代理机构依法组建，负责本项目的评标事务。
24.2评标委员会独立履行下列职责。
24.2.1审查投标文件是否符合招标文件的要求，并作出评价。
24.2.2可以要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或澄清。
24.2.3推荐中标候选供应商名单，或者受采购人委托按照事先确定的办法直接确定中标供应商。
24.2.4向采购代理机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。
24.3评标委员会成员应当履行下列义务：
24.3.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责。
24.3.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任。
24.3.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密。
24.3.4参与评标报告的起草。
24.3.5配合采购代理机构答复投标供应商提出的质疑。
24.3.6配合相关部门的投诉处理工作。
25. 评标内容的保密
25.1公开开标后，直到宣布授予中标供应商合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。
25.2 在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对采购代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其投标资格。
25.3在评标期间，采购代理机构将通过指定联络人与投标人进行联系。
26.对投标文件初审
26.1投标文件初审分为资格性检查和符合性检查。
26.1.1资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。对投标文件中的资格证明等文件进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。
26.1.2 关于信用记录查询：
根据政府采购法及相关法规，以及《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》（国发〔2016〕33号）《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库（2016）125）文件规定，采购人将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。
26.1.2.1查询时间：评标开始前。
26.1.2.2查询渠道：通过“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询相关主体信用记录。
26.1.2.3查询证据留存方式：对存在失信信息的供应商，采购人或者采购代理机构应填写《苏州市级政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商应签名确认。同时，采购代理机构工作人员应根据失信信息，登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。
26.1.2.4信用记录使用规则：评审小组在对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。
26.1.3符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
26.2开标后，评标委员会将审查投标文件是否实质性响应招标文件的要求、内容是否完整、价格构成有无计算错误、文件签署是否齐全等。投标文件属下列情况之一的，评标委员会将按无效投标处理：
26.2.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。
26.2.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
26.2.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
26.2.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
26.2.5不同投标人的投标文件相互混装。
26.3在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标书是否实质响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指影响合同的供货范围、质量和性能等；或者在实质上与招标文件不一致〔如货物和服务的质量、数量明显不能满足招标文件的要求〕，而且限制了合同中买方的权利或供应商的义务。这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。
26.4招标文件提供的工艺、材料、设备、参考的商标或样本目录号码等仅作为说明并没有限制性，投标供应商在投标中可以选用替代标准，但这些替代标准要优于或相当于技术规格中要求的标准，以满足采购单位的需要。
26.5评标委员会将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方，但这些修改不能影响任何供应商的名次相应排列。供应商不得对招标文件进行实质性修改，否则投标文件将被拒绝。
26.6评委会将对确定为实质性响应的投标进行审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
26.6.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。
26.6.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
26.6.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
26.6.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本须知
条规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
26.7异常低价审查
26.7.1根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（ 财库〔2026〕2号）要求，评审委员会评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%。
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%。
（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%。
（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
（5）采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。
（6）相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
26.7.2评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
26.7.3评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
26.7.4采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
26.7.5异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
26.8对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
26.9评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。
26.10评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。
27.投标的澄清
27.1在投标文件中含有不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代理人签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
28.无效投标和废标
28.1无效投标的具体情形有：  
28.1.1投标文件未按招标文件要求签署、盖章或电子签章的。
28.1.2不具备招标文件中规定的资格要求的。
28.1.3报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的。
28.1.4不同投标人的投标文件使用同一台电脑编制的。
28.1.5投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
28.1.6法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
28.2 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：
28.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。
28.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
28.2.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的。
28.2.4因重大变故，采购任务取消的。
28.3 废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。
29. 投标文件的评价和比较
29.1评标委员会按招标文件规定的评标方法和标准，仅对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
29.2评价和比较采用综合评分法，评标委员会严格按照招标文件的要求、条件、评分标准，对供应商所提供货物和服务的先进性、可靠性、售后服务承诺、质量保证承诺等实质性响应内容进行比较报价，同时考虑以下因素：    
29.2.1服务的质量保证（保障）内容。
29.2.2服务配备的人员。
29.2.3投标者的资信情况和履约能力。
29.2.4投标者提供的其他优惠条件。
29.2.5参与本项目政府采购工作的态度及信誉。
29.2.6最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。
七、授予合同
30. 中标供应商的确认
30.1评标委员会按招标文件规定的评标方法和标准进行详细评审后，按采购代理机构的委托向采购代理机构推荐中标候选单位或根据采购人授权直接确定中标供应商。
30.2经评标委员会评审并确定中标供应商后，采购代理机构将在规定的时间内将中标结果在相关媒体上予以公告。
30.3各供应商如对公告结果有异议，应在中标公告期届满起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，该质疑须按《政府采购质疑和投诉办法》、《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的规定提交。采购代理机构将在收到经供应商法定代表人或参加投标的代理人签署的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。在此期限后向采购代理机构提出质疑或质疑未经投标人法定代表人或参加投标的代理人签署和盖公章（原件），采购代理机构有权对该质疑不予答复。
30.4质疑函递交地点及联系方式详见公告内容。
31. 合同授予标准
31.1采购代理机构将把合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求和按本须知规定评选出的投标人。确定为中标的投标人必须具有实施本合同的能力和资源。
31.2政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的物相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
32. 中标通知书
32.1确定出中标供应商后投标文件有效期截止前，采购代理机构应当向中标供应商发出中标通知书，中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任。
32.2中标通知书在中标公告发布后将发布在业务系统中，中标通知书发布之日视为中标供应商领取之日，中标供应商自行在业务系统中下载打印。
32.3因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标供应商自行承担。
32.4中标通知书将成为合同的组成部分。
32.5采购代理机构对未中标供应商不承担解释未中标原因的义务。
33.履约保证金
本项目无需提交履约保证金。
34. 合同的签订
34.1按照《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）文件精神，采购人原则上应当在中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件及投标文件确定的事项与中标供应商签订政府采购合同。
34.2中标供应商应按中标通知书中规定的时间和地点，按照招标文件确定的事项由法定代表人或代理人与采购人代表签订合同，且不得迟于中标通知书发出之日起三十日内，否则按放弃中标权处理。
34.3签订合同及合同条款应以招标文件和中标供应商的投标文件及其澄清文件为依据。
34.4中标单位无正当理由拒签合同的，或在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，采购人可取消其中标资格，同时由中标单位承担相应的法律责任。
34.5签订合同后，中标单位不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标单位也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标单位应承担相应赔偿责任。
八、政府采购相关政策
35.政府采购节能产品和环境标志产品
35.1政府采购所依据节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。
35.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。
35.3根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知》（苏财购〔2019〕10号）的文件规定，采购清单产品如属于国家节能或环保品目清单的强制采购产品的，投标人应当选择强制采购产品，并提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，否则视为未实质响应。
中小企业相关政策：
36.1本项目专门面向中小企业采购，执行以下相关政策：
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）规定，第二条 本
办法所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）有关规定，投标人应当提供中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件,否则视为投标无效。
36.1.1中小企业划分：
（1）符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。
（2）中小企业划分标准详见“工信部联企业〔2011〕300号通知”。
36.1.2残疾人福利性单位政策：
根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，投标人若为残疾人福利性单位的，提供残疾人福利性单位声明函的，视同小微型企业。残疾人福利性单位属于小微型企业的，不重复认定。
36.1.3监狱企业发展政策：
根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，投标人若为监狱企业的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微型企业。
36.1.4、中标、成交供应商享受规定的中小企业扶持政策的，其声明函及相关证明材料应当随中标、成交结果同时公告，接受社会监督。
36.1.5、专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策。
37.绿色数据中心政策
37.1 依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7 号）文件精神，采购人若采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。
38.商品包装、快递包装政策
38.1 依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中若对商品包装和快递包装提出具体要求的，在政府采购合同中应当载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，必要时要求中标、成交供应商在履约验收环节出具检测报告。
39、采购本国产品的支持政策
39.1根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的相关规定，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
39.2适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
39.3本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
39.4供应商对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（样式见第三章）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品。供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。
39.5评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
若投标供应商提供的声明函或认定证明为虚假声明则视同提供虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。
九、其他事项
39. 监督和公证
39.1政府有关监督部门将对招投标全过程进行监督。
39.2采购代理机构的招标过程将通过公证机关进行公证。
40.未尽事宜
按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律法规的规定执行。

第三部分 项目需求
受太仓市浏河人民医院之委托，江苏启越工程管理有限公司作为招标代理机构，对其拟采购的医疗设备整体运维服务和128层螺旋CT、DR及彩超维保服务进行国内公开招标。欢迎符合资格条件的供应商前来报名参加投标。
一、招标项目：
1、项目编号：JSZC-320585-JSQY-G2026-0008
2、项目名称：医疗设备整体运维服务和128层螺旋CT、DR及彩超维保服务
3、预算金额：人民币伍佰零捌万元整（￥508万元）
采购包1：医疗设备整体运维服务 人民币贰佰陆拾伍万元整（￥265万元）
采购包2：128层螺旋CT、DR及彩超维保服务 人民币贰佰肆拾叁万元整（￥243万元）
4、最高限价：人民币伍佰零捌万元整（￥508万元）
采购包1：医疗设备整体运维服务 人民币贰佰陆拾伍万元整（￥265万元）
采购包2：128层螺旋CT、DR及彩超维保服务 人民币贰佰肆拾叁万元整（￥243万元）
5、采购需求：本次招标的标的是医疗设备整体运维服务和128层螺旋CT、DR及彩超维保服务，本项目共划分为两个采购包，采购包划分如下表。
	采购包
	采购包名称
	服务内容
	采购预算（万元）
	备注

	采购包1
	医疗设备整体运维服务
	太仓市浏河人民医院全院设备三年维保，包括整机、零备件及易损件维修及更换
	265
	专门面向中小微企业采购，必须提供中小微企业声明函，否则投标无效

	采购包2
	128层螺旋CT、DR及彩超维保服务
	太仓市浏河人民医院CT、DR、超声设备三年维保，包括整机、零备件及易损件维修及更换
	243
	专门面向中小微企业采购，必须提供中小微企业声明函，否则投标无效

	
	
	
	
	

	总预算（万元）
	508
	


本项目允许投标单位报名多个采购包，每采购包分别制作投标文件，但一个投标人最多只能就其中一个采购包中标，本项目评标顺序为采购包1→采购包2，每个采购包中标人为一名，按先开先中的原则，确定投标人的中标采购包。已中标的投标人在后面的采购包中失去得标权，由该采购包具有得标权且评标总得分最高的为该采购包中标人。如已中标单位因质疑投诉或其他原因被取消中标资格或不能签订合同的，风险自行承担。
6、采购方式：公开招标 
7、服务期限：三年
采购包1:医疗设备整体运维服务
[bookmark: _Hlk12459020]二、项目需求：
（一）服务内容
太仓市浏河人民医院（含新塘卫生院）医疗设备运维服务，包含但不限于设备全生命周期管理、维修管理、技术安全检查管理、预防性维护保养管理、设备应急调配、定期巡检、资产盘点、配合设备质控检查、协助计量检测、不良事件上报等设备科承担的服务内容。
设备清单：
附件：设备清单（采购包1-本部）
	序号
	设备名称
	型号
	厂家
	科室

	01
	臂式电子血压计
	YXY-61
	吉林东华原
	CSP慢病筛查管理中心

	02
	人体成分分析仪
	DC-430MA
	东莞百利达
	CSP慢病筛查管理中心

	03
	眼底照相机
	SW-88FC
	天津索维
	CSP慢病筛查管理中心

	04
	超声多普勒血流检测仪
	BV-520T+
	深圳贝斯曼
	CSP慢病筛查管理中心

	05
	便携式肌电图诱发电位仪
	NDI-097
	上海海神
	CSP慢病筛查管理中心

	06
	血压脉搏测量装置
	MB3000
	北京麦邦
	CSP慢病筛查管理中心

	07
	下肢康复运动器
	Woke-LLT-R 
	武汉清易云康
	CSP慢病筛查管理中心

	08
	便携式多参数健康检查仪
	YK-2020A
	武汉清易云康
	CSP慢病筛查管理中心

	09
	呼吸康复训练仪
	TKBR-02
	无锡天健
	CSP慢病筛查管理中心

	10
	病人监护仪
	BeneVision N15
	深圳迈瑞MINDRAY
	ICU

	11
	病人监护仪
	BeneVision N15
	深圳迈瑞MINDRAY
	ICU

	12
	病人监护仪
	BeneVision N15
	深圳迈瑞MINDRAY
	ICU

	13
	病人监护仪
	BeneVision N15
	深圳迈瑞MINDRAY
	ICU

	14
	病人监护仪
	BeneVision N15
	深圳迈瑞MINDRAY
	ICU

	15
	病人监护仪
	BeneVision N15
	深圳迈瑞MINDRAY
	ICU

	16
	病人监护仪
	ePM 12M
	深圳迈瑞MINDRAY
	ICU

	17
	除颤监护仪
	XD110
	德国普美康PRIMEDIC
	ICU

	18
	除颤监护仪
	XD110
	德国普美康PRIMEDIC
	ICU

	19
	除颤监护仪
	XD110
	德国普美康PRIMEDIC
	ICU

	20
	除颤监护仪
	XD110
	德国普美康PRIMEDIC
	ICU

	21
	床单位消毒器
	BS-2J
	江苏巨光
	ICU

	22
	高流量呼吸湿化治疗仪
	HF-60A
	江苏鱼跃Yuwell
	ICU

	23
	高流量呼吸湿化治疗仪
	HF-60A
	江苏鱼跃Yuwell
	ICU

	24
	高流量呼吸湿化治疗仪
	HF-60A
	江苏鱼跃Yuwell
	ICU

	25
	高流量呼吸湿化治疗仪
	HF-60A
	江苏鱼跃Yuwell
	ICU

	26
	高流量呼吸湿化治疗仪
	HF-60A
	江苏鱼跃Yuwell
	ICU

	27
	高流量呼吸湿化治疗仪
	HF-60A
	江苏鱼跃Yuwell
	ICU

	28
	高频振动排痰系统
	PI-50
	深圳普门
	ICU

	29
	呼吸机
	Savina
	德国德尔格Drager
	ICU

	30
	呼吸机
	SV350
	深圳迈瑞MINDRAY
	ICU

	31
	呼吸机
	SV350
	深圳迈瑞MINDRAY
	ICU

	32
	呼吸机
	SV350
	深圳迈瑞MINDRAY
	ICU

	33
	呼吸机
	SV350
	深圳迈瑞MINDRAY
	ICU

	34
	呼吸机
	SV350
	深圳迈瑞MINDRAY
	ICU

	35
	呼吸机
	AII6000B
	深圳安保
	ICU

	36
	呼吸机
	Stellar150
	澳大利亚瑞思迈Resmed
	ICU

	37
	空气压力波治疗仪
	AirPro-600
	深圳普门
	ICU

	38
	麻醉机
	ZY9100A1
	无锡中原
	ICU

	39
	升降平车
	SJ-02P
	陕西金兰
	ICU

	40
	升降平车
	SJ-02P
	陕西金兰
	ICU

	41
	输液泵
	LINS-7
	上海雷恩
	ICU

	42
	输液泵
	LINS-7
	上海雷恩
	ICU

	43
	输液泵
	LINS-7
	上海雷恩
	ICU

	44
	输液信息采集系统
	BeneFusion eDS
	深圳迈瑞MINDRAY
	ICU

	45
	下肢功率车
	E-GLC-03
	常州钱璟
	ICU

	46
	医用电动床
	CA-67
	八乐梦ParamountBed
	ICU

	47
	医用电动床
	CA-67
	八乐梦ParamountBed
	ICU

	48
	医用电动床
	CA-67
	八乐梦ParamountBed
	ICU

	49
	医用电动床
	CA-67
	八乐梦ParamountBed
	ICU

	50
	医用电动床
	CA-67
	八乐梦ParamountBed
	ICU

	51
	医用电动床
	CA-67
	八乐梦ParamountBed
	ICU

	52
	中央监护系统
	单屏
	深圳迈瑞MINDRAY
	ICU

	53
	病人监护仪
	ePM 12M
	深圳迈瑞MINDRAY
	八病区（综合病区）

	54
	病人监护仪
	ePM 12M
	深圳迈瑞MINDRAY
	八病区（综合病区）

	55
	病人监护仪
	ePM 12M
	深圳迈瑞MINDRAY
	八病区（综合病区）

	56
	病人监护仪
	ePM 12M
	深圳迈瑞MINDRAY
	八病区（综合病区）

	57
	除颤监护仪
	XD110
	德国普美康PRIMEDIC
	八病区（综合病区）

	58
	高频振动排痰系统
	PI-50
	深圳普门
	八病区（综合病区）

	59
	呼吸机
	Stellar150
	澳大利亚瑞思迈Resmed
	八病区（综合病区）

	60
	输液泵
	LINS-7
	上海雷恩
	八病区（综合病区）

	61
	输液泵
	LINS-7
	上海雷恩
	八病区（综合病区）

	62
	心电图机
	FX-8200
	北京福田
	八病区（综合病区）

	63
	注射泵
	LINZ-8B
	雷恩
	八病区（综合病区）

	64
	紫外线消毒车
	ZXC-II
	申光
	八病区（综合病区）

	65
	标本冷藏柜
	BBG-1200
	常州普瑞斯星
	病理科

	66
	玻片柜
	AGD-72
	湖北安立信
	病理科

	67
	冷冻切片机
	ALQ-2000
	湖北安立信
	病理科

	68
	全自动组织脱水机
	FTJ-301A
	天津天利
	病理科

	69
	生物显微镜
	DM500
	德国徕卡Leica
	病理科

	70
	生物组织摊烤片机
	ATK-7
	江苏康健华
	病理科

	71
	石蜡包埋机
	ABM-6L
	江苏康健华
	病理科

	72
	石蜡包埋机
	ABM-6L
	江苏康健华
	病理科

	73
	石蜡切片机
	QPJ-1
	天津爱华
	病理科

	74
	医用通风柜
	通用
	通用
	病理科

	75
	自动染色机
	AR-18
	湖北安立信
	病理科

	76
	病人监护仪
	iMEC12
	深圳迈瑞MINDRAY
	产房

	77
	病人监护仪
	iMEC12
	深圳迈瑞MINDRAY
	产房

	78
	病人监护仪
	iM50
	深圳理邦EDAN
	产房

	79
	病人监护仪
	iM50
	深圳理邦EDAN
	产房

	80
	产床
	SXS2002-A
	江苏苏新
	产房

	81
	产床
	SXS2002-A
	江苏苏新
	产房

	82
	导乐分娩镇痛仪
	GT-4A
	北京本然天地
	产房

	83
	低压羊水吸引器
	DYX-1A
	上海斯曼峰
	产房

	84
	电动产床
	EM-C1128
	通用品牌
	产房

	85
	电动产床
	EM-C1128
	通用品牌
	产房

	86
	电动流产吸引器
	LX-3
	上海宝佳医疗
	产房

	87
	电动流产吸引器
	YB-LX-3
	上海斯曼峰
	产房

	88
	电动液压综合手术台
	MT300
	宁波科艺
	产房

	89
	多参数监护仪
	M1720
	北京麦邦光电
	产房

	90
	小儿呼吸机
	Christina
	德国斯蒂芬Stephan
	产房

	91
	三道心电图机
	FCP-7101
	北京福田
	产房

	92
	升降平车
	SJ-02P
	陕西金兰
	产房

	93
	升降平车
	SJ-02P
	陕西金兰
	产房

	94
	升降平车
	SJ-02P
	陕西金兰
	产房

	95
	升降平车
	SJ-02P
	陕西金兰
	产房

	96
	手术无影灯头
	HyLite6700
	深圳迈瑞MINDRAY
	产房

	97
	手术无影灯头
	HyLite6700
	深圳迈瑞MINDRAY
	产房

	98
	手术无影灯头
	HyLite6700
	深圳迈瑞MINDRAY
	产房

	99
	手术无影灯头
	HyLite6700
	深圳迈瑞MINDRAY
	产房

	100
	输液泵
	LINS-7
	上海雷恩
	产房

	101
	输液泵
	LINS-7
	上海雷恩
	产房

	102
	胎儿/母亲监护仪
	F6
	深圳理邦EDAN
	产房

	103
	胎儿/母亲监护仪
	F6
	深圳理邦EDAN
	产房

	104
	胎儿/母亲监护仪
	F6
	深圳理邦EDAN
	产房

	105
	胎儿/母亲监护仪
	F6
	深圳理邦EDAN
	产房

	106
	小儿吸痰器
	RX-1A
	上海宝佳
	产房

	107
	婴儿秤
	RTZ-10A-RT
	无锡衡器
	产房

	108
	婴儿秤
	RTZ-10A-RT
	无锡衡器
	产房

	109
	婴儿辐射保暖台
	HKN-9010
	宁波戴维DAVID
	产房

	110
	婴儿辐射保暖台
	HKN-9010
	宁波戴维DAVID
	产房

	111
	婴儿辐射保暖台
	HKN-90
	宁波戴维DAVID
	产房

	112
	婴儿培养箱
	YP-100
	宁波戴维DAVID
	产房

	113
	紫外线消毒车
	ZXC
	江苏巨光
	产房

	114
	病人监护仪
	uMEC6
	深圳迈瑞MINDRAY
	儿保

	115
	除颤监护仪
	BeneHeart C2
	深圳迈瑞MINDRAY
	儿保

	116
	多道心电图机
	SE-300B
	深圳理邦EDAN
	儿保

	117
	儿童精密体检仪
	FSG-100B-RT
	上海贝高
	儿保

	118
	儿童体格测量仪
	FSG-25A-YE
	上海贝高
	儿保

	119
	经皮黄疸仪
	MBJ20
	北京麦邦光电
	儿保

	120
	脉搏血氧仪
	Rad-5v
	美国迈心诺Masimo
	儿保

	121
	视力筛查仪
	HAR-800
	深圳斯尔顿
	儿保

	122
	水银血压计
	台式GB3053-93
	江苏鱼跃Yuwell
	儿保

	123
	压缩式雾化器
	NE-C900
	日本欧姆龙OMRON
	儿保

	124
	压缩式雾化器
	NE-C900
	日本欧姆龙OMRON
	儿保

	125
	医用低温冰箱
	DW-YL90
	安徽中科美菱
	儿保

	126
	医用冷藏柜
	BC-45M
	广东美的Mdiea
	儿保

	127
	医用冷藏柜
	BC-45M
	广东美的Mdiea
	儿保

	128
	医用冷藏柜
	BC-45M
	广东美的Mdiea
	儿保

	129
	医用冷藏柜
	BC-45M
	广东美的Mdiea
	儿保

	130
	医用冷藏柜
	BC-45M
	广东美的Mdiea
	儿保

	131
	医用冷藏柜
	HYC-391
	青岛海尔Haier
	儿保

	132
	医用冷藏柜
	HYC-391
	青岛海尔Haier
	儿保

	133
	医用冷藏柜
	HYC-391
	青岛海尔Haier
	儿保

	134
	医用冷藏柜
	HYC-391
	青岛海尔Haier
	儿保

	135
	医用冷藏柜
	HYC-391
	青岛海尔Haier
	儿保

	136
	医用冷藏箱
	HYC-390
	青岛海尔Haier
	儿保

	137
	医用冷藏箱
	HYC-390
	青岛海尔Haier
	儿保

	138
	医用转移车
	M104
	通用品牌
	儿保

	139
	紫外线消毒车
	ZXC
	江苏巨光
	儿保

	140
	紫外线消毒车
	ZXC
	江苏巨光
	儿保

	141
	紫外线消毒车
	ZXC
	江苏巨光
	儿保

	142
	测听室
	静堡A16
	南京托恩康
	耳鼻喉科

	143
	耳鼻喉科检查治疗台
	JLD-G60
	佛山佳联达
	耳鼻喉科

	144
	听力计
	ITERA
	丹麦麦德森Madsen
	耳鼻喉科

	145
	中耳分析仪
	Zodiac 901
	丹麦尔听美Otometrics
	耳鼻喉科

	146
	紫外线消毒车
	ZXC
	江苏巨光
	耳鼻喉科

	147
	TDP特定电磁波治疗仪
	CQ-36
	重庆航天火箭
	二病区（外科）

	148
	TDP特定电磁波治疗仪
	CQG-29A
	重庆长乐硅酸盐
	二病区（外科）

	149
	病人监护仪
	iMEC12
	深圳迈瑞MINDRAY
	二病区（外科）

	150
	病人监护仪
	PM-7000
	深圳迈瑞MINDRAY
	二病区（外科）

	151
	病人监护仪
	iMEC8
	深圳迈瑞MINDRAY
	二病区（外科）

	152
	除颤仪
	M290
	德国普美康PRIMEDIC
	二病区（外科）

	153
	床单位消毒器
	CXJ-2J
	江苏巨光
	二病区（外科）

	154
	等离子体空气消毒机
	ML/KJF-Y120
	杭州迈尔
	二病区（外科）

	155
	电子血压计
	HEM-7136
	日本欧姆龙OMRON
	二病区（外科）

	156
	电子血压计
	HEM-7136
	日本欧姆龙OMRON
	二病区（外科）

	157
	三道心电图机
	FCP-7101
	北京福田
	二病区（外科）

	158
	输液泵
	LINS-7
	上海雷恩
	二病区（外科）

	159
	输液泵
	LINS-7
	上海雷恩
	二病区（外科）

	160
	甩体温表器
	WZR-T2001
	苏州爱林AiLin
	二病区（外科）

	161
	台式血压计
	XJ11D
	上海玉兔
	二病区（外科）

	162
	血压计
	水银
	上海玉兔
	二病区（外科）

	163
	药用振荡器
	WZR-D950
	苏州爱林AiLin
	二病区（外科）

	164
	医用冷藏箱
	YC-45L
	安徽中科美菱
	二病区（外科）

	165
	医用转移车
	M104
	通用品牌
	二病区（外科）

	166
	注射泵
	LINZ-8B
	上海雷恩
	二病区（外科）

	167
	紫外线消毒车
	ZXC
	江苏巨光
	二病区（外科）

	168
	紫外线消毒车
	ZXC
	江苏巨光
	二病区（外科）

	169
	紫外线消毒车
	ZXC
	江苏巨光
	二病区（外科）

	170
	病人监护仪
	ePM 10
	深圳迈瑞MINDRAY
	发热门诊

	171
	病人监护仪
	ePM 10
	深圳迈瑞MINDRAY
	发热门诊

	172
	除颤仪
	M290
	德国普美康PRIMEDIC
	发热门诊

	173
	等离子体空气消毒机
	ML/KJF-B100
	杭州迈尔
	发热门诊

	174
	等离子体空气消毒机
	ML/KJF-B100
	杭州迈尔
	发热门诊

	175
	等离子体空气消毒机
	ML/KJF-B100
	杭州迈尔
	发热门诊

	176
	等离子体空气消毒机
	ML/KJF-B100
	杭州迈尔
	发热门诊

	177
	等离子体空气消毒机
	ML/KJF-B100
	杭州迈尔
	发热门诊

	178
	等离子体空气消毒机
	ML/KJF-B100
	杭州迈尔
	发热门诊

	179
	等离子体空气消毒机
	ML/KJF-B100
	杭州迈尔
	发热门诊

	180
	等离子体空气消毒机
	ML/KJF-B100
	杭州迈尔
	发热门诊

	181
	等离子体空气消毒机
	ML/KJF-B100
	杭州迈尔
	发热门诊

	182
	等离子体空气消毒机
	ML/KJF-B100
	杭州迈尔
	发热门诊

	183
	等离子体空气消毒机
	ML/KJF-B100
	杭州迈尔
	发热门诊

	184
	呼吸机
	Savina
	德国德尔格Drager
	发热门诊

	185
	生物安全柜
	BSC-1500IIA2-X
	济南鑫贝西
	发热门诊

	186
	手术显微镜_D
	LEICA DM1000
	德国徕卡Leica
	发热门诊

	187
	体温计甩降器
	LH-SB60
	扬州龙虎
	发热门诊

	188
	药物振荡器
	WZR-D951A
	苏州爱林AiLin
	发热门诊

	189
	紫外线杀菌灯车
	YZSC-II
	江苏远燕
	发热门诊

	190
	紫外线杀菌灯车
	YZSC-II
	江苏远燕
	发热门诊

	191
	紫外线杀菌灯车
	YZSC-II
	江苏远燕
	发热门诊

	192
	紫外线杀菌灯车
	YZSC-II
	江苏远燕
	发热门诊

	193
	紫外线消毒车
	ZXC-II
	江阴华益
	发热门诊

	194
	超导型磁共振成像系统 MRI
	Prodiva 1.5T
	荷兰飞利浦PHILIPS
	放射科

	195
	电热恒温培养箱
	303-1B
	绍兴沪越
	放射科

	196
	升降平车
	SJ-02P
	陕西金兰
	放射科

	197
	水银血压计
	台式GB3053-93
	江苏鱼跃Yuwell
	放射科

	198
	液晶显示屏
	JUSHA-M33B
	南京巨鲨JUSHA
	放射科

	199
	液晶显示屏
	JUSHA-C42E
	南京巨鲨JUSHA
	放射科

	200
	液晶显示屏
	JUSHA-C42E
	南京巨鲨JUSHA
	放射科

	201
	液晶显示屏
	JUSHA-M33B
	南京巨鲨JUSHA
	放射科

	202
	液晶显示屏
	JUSHA-C42E
	南京巨鲨JUSHA
	放射科

	203
	医用观片灯
	GPD
	广东粤华
	放射科

	204
	医用观片灯
	GPD
	广东粤华
	放射科

	205
	造影剂注射器
	Accutron-CT-D
	德国MEDTRON
	放射科

	206
	紫外线消毒车
	ZXC-II
	上海跃进
	放射科

	207
	病人监护仪
	iMEC12
	深圳迈瑞MINDRAY
	妇产科门诊

	208
	病人监护仪
	iMEC12
	深圳迈瑞MINDRAY
	妇产科门诊

	209
	产床
	SXS2002-A
	江苏苏新
	妇产科门诊

	210
	产床
	SXS2002-A
	江苏苏新
	妇产科门诊

	211
	超声多普勒胎儿心音仪
	JPD-100A
	湖南可孚
	妇产科门诊

	212
	超声多普勒胎儿心音仪
	JPD-100A
	湖南可孚
	妇产科门诊

	213
	超声监视宫腔手术仪
	Belson 720
	无锡贝尔森BELSON
	妇产科门诊

	214
	等离子体空气消毒机
	ML/KJF-Y120
	杭州迈尔
	妇产科门诊

	215
	电动流产吸引器
	LX-3
	上海斯曼峰
	妇产科门诊

	216
	电动流产吸引器
	LX-3
	上海斯曼峰
	妇产科门诊

	217
	电动流产吸引器
	LX-3
	上海斯曼峰
	妇产科门诊

	218
	电动液压综合手术台
	MT300
	宁波科艺
	妇产科门诊

	219
	电子血压计
	HEM-7200
	日本欧姆龙OMRON
	妇产科门诊

	220
	电子血压计
	HEM-7206
	日本欧姆龙OMRON
	妇产科门诊

	221
	电子血压计
	HEM-7200
	日本欧姆龙OMRON
	妇产科门诊

	222
	电子血压计
	HEM-7206
	日本欧姆龙OMRON
	妇产科门诊

	223
	电子血压计
	HEM-7200
	日本欧姆龙OMRON
	妇产科门诊

	224
	电子血压计
	HEM-7206
	日本欧姆龙OMRON
	妇产科门诊

	225
	电子阴道镜
	C3
	深圳理邦EDAN
	妇产科门诊

	226
	妇科臭氧治疗仪
	LJ-8000C
	徐州蓝健
	妇产科门诊

	227
	妇科检查床
	通用
	通用品牌
	妇产科门诊

	228
	神经肌肉刺激治疗仪
	PHENIX USB 4
	法国杉山PHENIX
	妇产科门诊

	229
	生物刺激反馈仪
	S2
	南京伟思
	妇产科门诊

	230
	生物电反馈刺激仪
	Alpha P2
	法国杉山PHENIX
	妇产科门诊

	231
	手术无影灯
	HyLED730
	深圳迈瑞MINDRAY
	妇产科门诊

	232
	水银血压计
	台式
	鱼跃
	妇产科门诊

	233
	胎儿/母亲监护仪
	F6
	深圳理邦EDAN
	妇产科门诊

	234
	胎儿/母亲监护仪
	F6
	深圳理邦EDAN
	妇产科门诊

	235
	胎儿/母亲监护仪
	F6
	深圳理邦EDAN
	妇产科门诊

	236
	微波治疗仪
	JYW-3000
	南京久益
	妇产科门诊

	237
	压力式盆底肌力测试仪
	RX-PD-01
	福州仁馨
	妇产科门诊

	238
	药物振荡器
	WZR-D951A
	苏州爱林AiLin
	妇产科门诊

	239
	紫外线杀菌灯车
	YZSC-II
	江苏远燕
	妇产科门诊

	240
	紫外线杀菌灯车
	YZSC-II
	江苏远燕
	妇产科门诊

	241
	紫外线消毒车
	ZXC
	江苏巨光
	妇产科门诊

	242
	紫外线消毒车
	ZXC
	江苏巨光
	妇产科门诊

	243
	空气压力治疗仪
	SCD600
	深圳科曼
	三病区（骨科）

	244
	病人监护仪
	iMEC12
	深圳迈瑞MINDRAY
	急诊科

	245
	病人监护仪
	iMEC12
	深圳迈瑞MINDRAY
	急诊科

	246
	病人监护仪
	iMEC12
	深圳迈瑞MINDRAY
	急诊科

	247
	病人监护仪
	iMEC12
	深圳迈瑞MINDRAY
	急诊科

	248
	病人监护仪
	iMEC12
	深圳迈瑞MINDRAY
	急诊科

	249
	病人监护仪
	iMEC12
	深圳迈瑞MINDRAY
	急诊科

	250
	除颤仪
	M290
	德国普美康PRIMEDIC
	急诊科

	251
	床单位消毒器
	KY/CDX-S600
	四川康亚
	急诊科

	252
	磁敏荧光免疫分析仪
	m36X2
	东莞博识
	急诊科

	253
	等离子体空气消毒机
	ML/KJF-Y120
	杭州迈尔
	急诊科

	254
	等离子体空气消毒机
	ML/KJF-Y120
	杭州迈尔
	急诊科

	255
	等离子体空气消毒机
	ML/KJF-Y120
	杭州迈尔
	急诊科

	256
	等离子体空气消毒机
	ML/KJF-Y120
	杭州迈尔
	急诊科

	257
	电子血压计
	HEM-7200
	日本欧姆龙OMRON
	急诊科

	258
	电子血压计
	HEM-7200
	日本欧姆龙OMRON
	急诊科

	259
	耳温枪
	IRT6250
	博朗Braun
	急诊科

	260
	耳温枪
	IRT6520
	博朗Braun
	急诊科

	261
	呼吸机
	Savina
	德国德尔格Drager
	急诊科

	262
	呼吸机
	Savina
	德国德尔格Drager
	急诊科

	263
	呼吸机
	Shangrila 530
	北京谊安
	急诊科

	264
	全自动洗胃机
	DXW-2A
	上海斯曼峰
	急诊科

	265
	全自动洗胃机
	DXW-2A
	上海斯曼峰
	急诊科

	266
	三道心电图机
	FX-7101
	日本福田FUKUDA
	急诊科

	267
	升降平车
	SJ-02P
	陕西金兰
	急诊科

	268
	升降平车
	SJ-02P
	陕西金兰
	急诊科

	269
	升降平车
	SJ-02P
	陕西金兰
	急诊科

	270
	升降平车
	SJ-02P
	陕西金兰
	急诊科

	271
	升降平车
	SJ-02P
	陕西金兰
	急诊科

	272
	升降平车
	SJ-02P
	陕西金兰
	急诊科

	273
	输液泵
	LINS-7
	上海雷恩
	急诊科

	274
	数字式单道自动心电图机
	ECG-6951E
	日本光电Nihon Kohden
	急诊科

	275
	甩体温表器
	WZR-T2001
	苏州爱林AiLin
	急诊科

	276
	水银血压计
	台式GB3053-93
	江苏鱼跃Yuwell
	急诊科

	277
	水银血压计
	台式GB3053-93
	江苏鱼跃Yuwell
	急诊科

	278
	心肺复苏机
	E6
	深圳安保
	急诊科

	279
	压缩式雾化器
	NE-C900
	日本欧姆龙OMRON
	急诊科

	280
	压缩式雾化器
	NE-C900
	日本欧姆龙OMRON
	急诊科

	281
	压缩式雾化器
	NE-C900
	日本欧姆龙OMRON
	急诊科

	282
	压缩式雾化器
	NE-C900
	日本欧姆龙OMRON
	急诊科

	283
	药物振荡器
	WZR-D951A
	苏州爱林AiLin
	急诊科

	284
	医用转移车
	M104
	通用品牌
	急诊科

	285
	注射泵
	LINZ-8B
	上海雷恩
	急诊科

	286
	注射泵
	LINZ-8B
	上海雷恩
	急诊科

	287
	注射泵
	LINZ-8B
	上海雷恩
	急诊科

	288
	紫外线消毒车
	ZXC-II
	江阴华益
	急诊科

	289
	紫外线消毒车
	ZXC-II
	江阴华益
	急诊科

	290
	紫外线消毒车
	ZXC
	江苏巨光
	急诊科

	291
	紫外线消毒车
	ZXC-II
	江阴华益
	急诊科

	292
	紫外线消毒车
	ZXC-II
	江阴华益
	急诊科

	293
	紫外线消毒车
	ZXC
	江苏巨光
	急诊科

	294
	紫外线消毒车
	ZXC
	江苏巨光
	急诊科

	295
	紫外线消毒车
	ZXC
	江苏巨光
	急诊科

	296
	单道手动可调移液器
	10-100μl
	北京大龙DRAGONLAB
	检验科

	297
	单道手动可调移液器
	10-100μl
	北京大龙DRAGONLAB
	检验科

	298
	低速冷冻离心机
	LC-404R
	安徽中科中佳
	检验科

	299
	低速离心机
	TDL-80-2C
	上海安亭仪器
	检验科

	300
	低速离心机
	TDL-80-2C
	上海安亭仪器
	检验科

	301
	低速台式离心机
	TDL-80-2B
	上海安亭仪器
	检验科

	302
	低速台式离心机
	TDL-80-2B
	上海安亭仪器
	检验科

	303
	低速台式离心机
	TDL-80-2B
	上海安亭仪器
	检验科

	304
	低速台式离心机
	TDL-80-2B
	上海安亭仪器
	检验科

	305
	低速自动离心机
	LDZ5-2
	北京京立
	检验科

	306
	低温保存箱
	DW-86L390
	青岛澳柯玛AUCMA
	检验科

	307
	低温保存箱
	DW-25L300
	青岛澳柯玛AUCMA
	检验科

	308
	电解质分析仪
	EasyLyte PLUS
	美国麦迪卡MEDICA
	检验科

	309
	电热恒温干燥箱
	HGZN-II-43
	上海跃进
	检验科

	310
	电热恒温培养箱
	SC505
	加兴新腾
	检验科

	311
	电热恒温水浴箱
	420-C
	江苏新康
	检验科

	312
	二氧化碳培养箱
	BPN-80CW
	上海一恒
	检验科

	313
	二氧化碳细胞培养箱
	WJ-3-160
	上海跃进
	检验科

	314
	恒温干浴器
	SHW-200
	常州金坛恒丰
	检验科

	315
	呼气分析仪
	HY-50
	北京华源康达
	检验科

	316
	检验分析用纯水设备
	TCHS-10ROE/300KC
	杭州天创
	检验科

	317
	洁净工作台
	SW-CJ-2FD
	江苏苏净安泰
	检验科

	318
	快速混匀器
	SZ-1
	常州国宇
	检验科

	319
	立式灭菌器
	LMQ
	山东新华SHINVA
	检验科

	320
	酶标仪
	KHBST-360
	上海科华KHB
	检验科

	321
	酶标仪洗板机
	PW-812
	深圳汇松
	检验科

	322
	免疫微柱孵育器
	FYQ
	长春博研
	检验科

	323
	全自动干式生化分析仪
	7000i
	日本富士Fujifilm
	检验科

	324
	全自动化学发光测定仪
	MAGICL6000
	南京基蛋生物
	检验科

	325
	全自动化学发光免疫分析仪
	cobas6000e601
	瑞士罗氏RoChe
	检验科

	326
	全自动化学发光免疫分析仪
	Cobas 6000 e 601
	瑞士罗氏RoChe
	检验科

	327
	全自动化学发光免疫分析仪
	CL-6000i
	深圳迈瑞MINDRAY
	检验科

	328
	全自动尿液分析仪
	AX-4030
	日本爱科莱Arkray
	检验科

	329
	全自动尿有形成分分析仪
	UF-500i
	日本希森美康SYSMEX
	检验科

	330
	全自动凝血测试仪
	SF-8200
	北京赛科希德Succeeder
	检验科

	331
	水处理设备
	/
	杭州天创
	检验科

	332
	全自动微生物鉴定系统
	VITEK 2 Compact
	法国梅里埃BioMérieux
	检验科

	333
	全自动五分类血细胞分析仪
	BC-5390
	深圳迈瑞MINDRAY
	检验科

	334
	全自动血液细胞分析仪
	BC-7500[NR]CS
	深圳迈瑞MINDRAY
	检验科

	335
	全自动血液细胞分析仪
	BC-6800
	深圳迈瑞MINDRAY
	检验科

	336
	全自动血液细胞分析仪
	BC-5180CRP
	深圳迈瑞MINDRAY
	检验科

	337
	全自动医用PCR分析系统
	SLAN-96S
	上海后宏石
	检验科

	338
	三用恒温水箱
	Dk-600s
	上海精宏
	检验科

	339
	生物安全柜
	AC2-6S1
	新加坡艺思高ESCO
	检验科

	340
	生物安全柜
	BSC-1304IIA2
	江苏苏净安泰
	检验科

	341
	生物安全柜
	BSC-1304IIB2
	江苏苏净安泰
	检验科

	342
	生物安全柜
	BSC-1004IIA2
	江苏苏净安泰
	检验科

	343
	生物安全柜
	AC2-6S1
	新加坡艺思高ESCO
	检验科

	344
	生物安全柜
	AC2-6S1
	新加坡艺思高ESCO
	检验科

	345
	生物安全柜
	AC2-6S1
	新加坡艺思高ESCO
	检验科

	346
	生物显微镜
	CX33RTFS2
	日本奥林巴斯OLYMPUS
	检验科

	347
	生物显微镜
	CX31RTSF
	日本奥林巴斯OLYMPUS
	检验科

	348
	生物显微镜
	CX31RBSFA
	日本奥林巴斯OLYMPUS
	检验科

	349
	生物显微镜
	CX31RBSFA
	日本奥林巴斯OLYMPUS
	检验科

	350
	生物显微镜
	CX31RBSFA
	日本奥林巴斯OLYMPUS
	检验科

	351
	生物显微镜
	CX31RBSFA
	日本奥林巴斯OLYMPUS
	检验科

	352
	生物显微镜
	CX31RBSFA
	日本奥林巴斯OLYMPUS
	检验科

	353
	实时荧光定量PCR仪
	Flash20
	北京卡尤迪
	检验科

	354
	数显混匀器
	WZR-H6000
	苏州爱林AiLin
	检验科

	355
	台式低速离心机
	CH80-2
	上海医疗SMEW
	检验科

	356
	台式离心机
	TDL-5-A
	上海安亭仪器
	检验科

	357
	台式离心机
	TDL-5-A
	上海安亭仪器
	检验科

	358
	台式培养箱
	303-OO
	上海荣丰
	检验科

	359
	特定蛋白分析仪
	NS  II
	深圳国赛
	检验科

	360
	特定蛋白分析仪
	PA-990
	深圳普门
	检验科

	361
	涡旋振荡器
	HVM1
	韩国恒字
	检验科

	362
	涡旋振荡器
	HVM1
	韩国恒字
	检验科

	363
	涡旋振荡器
	HVM1
	韩国恒字
	检验科

	364
	血培养仪
	BACT/ALERT 3D 60
	法国梅里埃BioMérieux
	检验科

	365
	血气分析仪
	ABL80
	丹麦雷度米特Radiometer
	检验科

	366
	血小板恒温振荡保存箱
	XHZ-IIIA
	苏州医疗
	检验科

	367
	血型血清学用离心机
	TD-3A
	长春博研
	检验科

	368
	血液冷藏箱
	XC-120
	青岛澳柯玛AUCMA
	检验科

	369
	医用冰箱
	DW-40L276
	青岛澳柯玛AUCMA
	检验科

	370
	医用冰箱
	DW-40L276
	青岛澳柯玛AUCMA
	检验科

	371
	医用冰箱
	DW-40L276
	青岛澳柯玛AUCMA
	检验科

	372
	医用冰箱
	YCD-288A
	青岛澳柯玛AUCMA
	检验科

	373
	医用冰箱
	DW-40L276
	青岛澳柯玛AUCMA
	检验科

	374
	医用冰箱
	DW-40L276
	青岛澳柯玛AUCMA
	检验科

	375
	医用冰箱
	DW-40L276
	青岛澳柯玛AUCMA
	检验科

	376
	医用冷藏柜
	YC-300L
	安徽中科美菱
	检验科

	377
	医用冷藏柜
	YC-300L
	安徽中科美菱
	检验科

	378
	医用冷藏柜
	YC-200
	青岛澳柯玛AUCMA
	检验科

	379
	医用冷藏柜
	YC-300L
	安徽中科美菱
	检验科

	380
	医用冷藏箱
	YC-280
	青岛澳柯玛AUCMA
	检验科

	381
	医用冷藏箱
	YC-280
	青岛澳柯玛AUCMA
	检验科

	382
	医用冷藏箱
	YC-280
	青岛澳柯玛AUCMA
	检验科

	383
	医用冷藏箱
	YC-280
	青岛澳柯玛AUCMA
	检验科

	384
	医用冷藏箱
	YC-280
	青岛澳柯玛AUCMA
	检验科

	385
	医用冷藏箱
	YC-280
	青岛澳柯玛AUCMA
	检验科

	386
	医用冷藏箱
	YC-280
	青岛澳柯玛AUCMA
	检验科

	387
	医用冷藏箱
	YC-280
	青岛澳柯玛AUCMA
	检验科

	388
	医用冷藏箱
	YC-280
	青岛澳柯玛AUCMA
	检验科

	389
	医用离心机
	TDL-mini10K型
	山东百欧
	检验科

	390
	医用离心机
	TDL-mini10K型
	山东百欧
	检验科

	391
	医用离心机
	TDL-mini10K型
	山东百欧
	检验科

	392
	医用离心机
	TGL-12R
	山东百欧
	检验科

	393
	移液器
	Research plus
	德国艾本德Eppendorf
	检验科

	394
	移液器
	Research plus
	德国艾本德Eppendorf
	检验科

	395
	移液器
	Research plus
	德国艾本德Eppendorf
	检验科

	396
	移液器
	Research plus
	德国艾本德Eppendorf
	检验科

	397
	移液器
	Research plus
	德国艾本德Eppendorf
	检验科

	398
	移液器
	Research plus
	德国艾本德Eppendorf
	检验科

	399
	移液器
	Research plus
	德国艾本德Eppendorf
	检验科

	400
	移液器
	Research plus
	德国艾本德Eppendorf
	检验科

	401
	移液器
	Research plus
	德国艾本德Eppendorf
	检验科

	402
	移液器
	20-200ul
	芬兰百得
	检验科

	403
	移液器
	20-200ul
	芬兰百得
	检验科

	404
	移液器
	Research plus
	德国艾本德Eppendorf
	检验科

	405
	移液器
	30-300μl
	芬兰雷勃
	检验科

	406
	移液器
	30-300μl
	芬兰雷勃
	检验科

	407
	移液器
	30-300μl
	芬兰雷勃
	检验科

	408
	移液器
	Research plus
	德国艾本德Eppendorf
	检验科

	409
	移液器
	Research plus
	德国艾本德Eppendorf
	检验科

	410
	移液器
	Research plus
	德国艾本德Eppendorf
	检验科

	411
	移液器
	Research plus
	德国艾本德Eppendorf
	检验科

	412
	移液器手动单道可调移液枪
	1000-5000u
	北京大龙DRAGONLAB
	检验科

	413
	移液器手动单道可调移液枪
	1000-5000u
	北京大龙DRAGONLAB
	检验科

	414
	蒸汽灭菌器
	MUST-T
	山东新华SHINVA
	检验科

	415
	紫外线消毒车
	ZXC-II
	上海跃进
	检验科

	416
	紫外线消毒车
	ZXC
	江苏巨光
	检验科

	417
	紫外线消毒车
	ZXC-II
	上海跃进
	检验科

	418
	紫外线消毒车
	ZXC
	江苏巨光
	检验科

	419
	紫外线消毒车
	ZXC-II
	上海跃进
	检验科

	420
	紫外线消毒车
	ZXC-II
	上海跃进
	检验科

	421
	紫外线消毒车
	ZXC
	江苏巨光
	检验科

	422
	紫外线消毒车
	ZXC-II
	上海跃进
	检验科

	423
	自动洗板机
	HBS-4009
	南京德铁
	检验科

	424
	低速离心机
	TDL-80-2S
	上海安亭
	检验科

	425
	超声骨密度仪
	OSTEOKJ3000+
	南京科进
	健康小屋

	426
	电子身高体重测量仪
	DST-500
	吉林东华原
	健康小屋

	427
	电子血压计
	HBP-9020
	日本欧姆龙OMRON
	健康小屋

	428
	肺功能测试仪
	FGC-A
	安徽安科
	健康小屋

	429
	人体成分分析仪
	DBA-450
	吉林东华原
	健康小屋

	430
	自动心血管功能测试诊断仪
	ZXG-F
	安徽电子
	健康小屋

	431
	超声波清洗机
	CLEAN-02
	宁波蓝野
	口腔科

	432
	超声骨刀
	US-II LED
	桂林啄木鸟
	口腔科

	433
	超声喷砂牙周治疗仪
	PT-A
	桂林啄木鸟
	口腔科

	434
	齿科银汞调合器
	SYG-200
	杭州四方
	口腔科

	435
	打磨机
	STRONG 90
	韩国世新SAESHIN
	口腔科

	436
	打磨机
	STRONG 90
	韩国世新SAESHIN
	口腔科

	437
	等离子体空气消毒机
	ML/KJF-B100
	杭州迈尔
	口腔科

	438
	等离子体空气消毒机
	ML/KJF-B100
	杭州迈尔
	口腔科

	439
	电子血压计
	HEM-7130
	日本欧姆龙OMRON
	口腔科

	440
	高温蒸汽灭菌器
	MJQ23LV
	上海医诚
	口腔科

	441
	根管预备设备
	X-SMART Plus
	美国登士柏Dentsply
	口腔科

	442
	根管长度测量仪
	PROPEX II
	美国登士柏Dentsply
	口腔科

	443
	胶囊式银汞调和器
	ST-C
	北京泰安
	口腔科

	444
	连体式牙科综合治疗台
	V286
	江苏公理福
	口腔科

	445
	连体式牙科综合治疗台
	V286
	江苏公理福
	口腔科

	446
	连体式牙科综合治疗台
	V286
	江苏公理福
	口腔科

	447
	连体式牙科综合治疗台
	V286
	江苏公理福
	口腔科

	448
	全景X射线机
	Planmeca ProMax
	芬兰普兰梅卡Planmeca
	口腔科

	449
	石膏修整机
	JG-209A
	武汉金光
	口腔科

	450
	手机清洁养护机
	E5
	上海医诚
	口腔科

	451
	数控全自动软水机
	KL-2
	昆山超声仪器
	口腔科

	452
	数字牙科影像板扫描仪
	F220
	深圳菲森影像DentaLink
	口腔科

	453
	台式蒸汽灭菌器
	Vacuklav-24 B/L+
	德国美莱格MELAG
	口腔科

	454
	牙科X射线机
	RAY98（P）
	宁波蓝野
	口腔科

	455
	牙科综合治疗机
	E200B
	四川博美星
	口腔科

	456
	牙科综合治疗机
	ZC-A300
	佛山中创
	口腔科

	457
	医用封口机
	EF101-PD
	山东逸风
	口腔科

	458
	医用冷藏箱
	YC-358A1L(GSP)
	安徽中科美菱
	口腔科

	459
	紫外线消毒车
	ZXC
	江苏巨光
	口腔科

	460
	紫外线消毒车
	ZXC
	江苏巨光
	口腔科

	461
	紫外线消毒车
	ZXC
	江苏巨光
	口腔科

	462
	紫外线消毒车
	ZXC
	江苏巨光
	口腔科

	463
	超声骨刀机
	US-II LED
	桂林啄木鸟
	口腔科

	464
	牙片宝影像板扫描仪
	F220
	菲森
	口腔科

	465
	牙片机
	RAY98（M）
	宁波蓝野
	口腔科

	466
	超声喷砂牙周治疗仪
	PT-A
	桂林啄木鸟
	口腔科

	467
	牙科综合治疗机
	E200B
	四川博美星
	口腔科

	468
	金光石膏修整机
	JG-209
	武汉金光
	口腔科

	469
	低速离心机
	TR-18
	江苏创英
	口腔科

	470
	口扫一体机台车
	OS-2B
	宁波蓝野
	口腔科

	471
	连体式牙科综合治疗设备
	care-22
	宁波蓝野
	口腔科

	472
	口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备
	RYDERTECH DXR-760D
	南京瑞德
	口腔科

	473
	LED手术无影灯
	LED530
	山东铭泰
	口腔科

	474
	牙科种植机
	implant pilot
	桂林啄木鸟
	口腔科

	475
	病人监护仪
	iMEC12
	深圳迈瑞MINDRAY
	六病区（康复，护理）

	476
	床单位消毒器
	CXJ-2J
	江苏巨光
	六病区（康复，护理）

	477
	等离子体空气消毒机
	ML/KJF-Y120
	杭州迈尔
	六病区（康复，护理）

	478
	电子血压计
	HEM-7136
	日本欧姆龙OMRON
	六病区（康复，护理）

	479
	电子血压计
	HEM-6182
	日本欧姆龙OMRON
	六病区（康复，护理）

	480
	三道心电图机
	FCP-7101
	北京福田
	六病区（康复，护理）

	481
	输液泵
	LINS-7
	上海雷恩
	六病区（康复，护理）

	482
	台式血压计
	XJ11D
	上海玉兔
	六病区（康复，护理）

	483
	心电图机
	ECG-6511
	日本光电Nihon Kohden
	六病区（康复，护理）

	484
	紫外线消毒车
	ZXC
	江苏巨光
	六病区（康复，护理）

	485
	紫外线消毒车
	ZXC
	江苏巨光
	六病区（康复，护理）

	486
	紫外线消毒车
	ZXC
	江苏巨光
	六病区（康复，护理）

	487
	电子血压计
	HEM-7206
	日本欧姆龙OMRON
	门诊（二楼）

	488
	电子血压计
	HEM-7136
	欧姆龙
	门诊（二楼）

	489
	电子血压计
	HEM-7136
	欧姆龙
	门诊（二楼）

	490
	水银血压计
	台式GB3053-93
	江苏鱼跃Yuwell
	门诊（二楼）

	491
	紫外线消毒车
	ZXC-II
	江阴华益
	门诊（二楼）

	492
	电子血压计
	HEM-7136
	日本欧姆龙OMRON
	门诊（三楼）

	493
	电子血压计
	HEM-9200L
	日本欧姆龙OMRON
	门诊（三楼）

	494
	电子血压计
	HEM-7136
	欧姆龙
	门诊（三楼）

	495
	红外耳式体温计
	TH839S
	欧姆龙
	门诊（三楼）

	496
	升降平车
	SJ-02P
	陕西金兰
	门诊（三楼）

	497
	水银血压计
	台式GB3053-93
	江苏鱼跃Yuwell
	门诊（三楼）

	498
	水银血压计
	台式GB3053-93
	江苏鱼跃Yuwell
	门诊（三楼）

	499
	水银血压计
	台式GB3053-93
	江苏鱼跃Yuwell
	门诊（三楼）

	500
	水银血压计
	台式GB3053-93
	江苏鱼跃Yuwell
	门诊（三楼）

	501
	水银血压计
	台式GB3053-93
	江苏鱼跃Yuwell
	门诊（三楼）

	502
	台式血压计
	XJ11D
	上海玉兔
	门诊（三楼）

	503
	紫外线消毒车
	ZXC
	江苏巨光
	门诊（三楼）

	504
	体外冲击波碎石机
	HK.ESWL-109
	深圳慧康
	门诊外科

	505
	耳温枪
	IRT6520
	博朗Braun
	门诊一楼

	506
	VIO系列高频电外科系统
	VIO 200 S
	德国爱博ERBE
	内窥镜室

	507
	病人监护仪
	PM-7000
	深圳迈瑞MINDRAY
	内窥镜室

	508
	病人监护仪
	iMEC12
	深圳迈瑞MINDRAY
	内窥镜室

	509
	除颤仪
	M290
	德国普美康PRIMEDIC
	内窥镜室

	510
	纯水机
	MM-ROI-80
	杭州美美
	内窥镜室

	511
	电子肠镜
	EC-600WM
	日本富士Fujifilm
	内窥镜室

	512
	电子肠镜
	EC-600WM
	日本富士Fujifilm
	内窥镜室

	513
	电子肠镜
	EC-600WM
	日本富士Fujifilm
	内窥镜室

	514
	电子胃镜
	EG-600WR
	日本富士Fujifilm
	内窥镜室

	515
	电子胃镜
	EG-600WR
	日本富士Fujifilm
	内窥镜室

	516
	电子胃镜
	EG-600WR
	日本富士Fujifilm
	内窥镜室

	517
	电子血压计
	HEM-7130
	日本欧姆龙OMRON
	内窥镜室

	518
	内镜存储柜
	MMCCG-06
	杭州美美
	内窥镜室

	519
	内镜存储柜
	MMCCG-06
	杭州美美
	内窥镜室

	520
	内镜清洗消毒系统
	DE-860
	杭州美美
	内窥镜室

	521
	内镜清洗消毒系统
	DE-860
	杭州美美
	内窥镜室

	522
	内窥镜光源装置
	XL-4450
	日本富士Fujifilm
	内窥镜室

	523
	升降平车
	SJ-02P
	陕西金兰
	内窥镜室

	524
	升降平车
	SJ-02P
	陕西金兰
	内窥镜室

	525
	升降平车
	SJ-02P
	陕西金兰
	内窥镜室

	526
	酸性氧化电位水生成器
	AEOW-2000
	广州美美
	内窥镜室

	527
	医用冷藏箱
	HYC-198S
	青岛海尔Haier
	内窥镜室

	528
	紫外线消毒车
	ZXC-II
	上海跃进
	内窥镜室

	529
	Nd:YAG激光治疗仪
	Revlite SI
	美国赛诺秀
	皮肤科

	530
	VISIA皮肤检测仪
	Generation 7
	美国Canfield
	皮肤科

	531
	半舱全身紫外线治疗系统
	UV100L
	德国沃曼Waldmann
	皮肤科

	532
	等离子体空气消毒机
	ML/KJF-Y120
	杭州迈尔
	皮肤科

	533
	等离子体空气消毒机
	ML/KJF-Y120
	杭州迈尔
	皮肤科

	534
	电动液压综合手术台
	MT300
	宁波科艺
	皮肤科

	535
	电子注射器
	Panasonic-DS-10
	北京林特
	皮肤科

	536
	多功能电离子治疗机
	CD4
	南京康灵
	皮肤科

	537
	多功能光电平台
	Dr.Derma-l
	湖南半岛医疗Peninsula
	皮肤科

	538
	二氧化碳激光治疗机
	HGL-MC30
	武汉华工
	皮肤科

	539
	二氧化碳激光治疗机
	LJL35-CB
	上海康瓯
	皮肤科

	540
	高频电灼仪
	United II
	深圳半岛Peninsula
	皮肤科

	541
	高频电灼治疗仪
	Unicorn VI
	深圳半岛Peninsula
	皮肤科

	542
	光子治疗仪（红蓝光）
	Carnation-87c
	深圳普门
	皮肤科

	543
	强脉冲光治疗仪
	SOLARI
	韩国（株）路创丽Lutronic
	皮肤科

	544
	紫外线杀菌灯车
	YZSC-II
	江苏远燕
	皮肤科

	545
	紫外线消毒车
	ZXC
	江苏巨光
	皮肤科

	546
	二氧化碳激光治疗机
	LJL35-CB
	上海激光技术研究所
	皮肤科

	547
	多功能激光光电平台
	Dr.Derma-I
	湖南半岛
	皮肤科

	548
	射频微针治疗仪
	UnitedII
	深圳半岛
	皮肤科

	549
	TDP特定电磁波治疗仪
	CQ-36
	重庆航天火箭
	三病区（骨科）

	550
	TDP特定电磁波治疗仪
	CQ-36
	重庆航天火箭
	三病区（骨科）

	551
	病人监护仪
	iMEC12
	深圳迈瑞MINDRAY
	三病区（骨科）

	552
	病人监护仪
	iMEC12
	深圳迈瑞MINDRAY
	三病区（骨科）

	553
	病人监护仪
	iMEC12
	深圳迈瑞MINDRAY
	三病区（骨科）

	554
	病人监护仪
	iMEC12
	深圳迈瑞MINDRAY
	三病区（骨科）

	555
	除颤仪
	TEC-5531C
	日本光电Nihon Kohden
	三病区（骨科）

	556
	床单位消毒器
	CXJ-2J
	江苏巨光
	三病区（骨科）

	557
	等离子体空气消毒机
	ML/KJF-Y120
	杭州迈尔
	三病区（骨科）

	558
	电子血压计
	HEM-7125
	日本欧姆龙OMRON
	三病区（骨科）

	559
	电子血压计
	HEM-7206
	日本欧姆龙OMRON
	三病区（骨科）

	560
	间歇脉冲加压抗栓系统
	SCD600
	深圳科曼COMEN
	三病区（骨科）

	561
	三道心电图机
	FCP-7101
	北京福田
	三病区（骨科）

	562
	输液泵
	LINS-7
	上海雷恩
	三病区（骨科）

	563
	甩体温表器
	WZR-T2001
	苏州爱林AiLin
	三病区（骨科）

	564
	台式血压计
	XJ11D
	上海玉兔
	三病区（骨科）

	565
	下肢康复运动器
	KD-GLC-02
	上海康达KANGDA
	三病区（骨科）

	566
	药物振荡器
	WZR-D951A
	苏州爱林AiLin
	三病区（骨科）

	567
	医用冷藏箱
	YC-45L
	安徽中科美菱
	三病区（骨科）

	568
	医用转移车
	M104
	通用品牌
	三病区（骨科）

	569
	注射泵
	LINZ-8B
	上海雷恩
	三病区（骨科）

	570
	紫外线消毒车
	ZXC
	江苏巨光
	三病区（骨科）

	571
	紫外线消毒车
	ZXC-II
	江阴华益
	三病区（骨科）

	572
	病人监护仪
	iMEC12
	深圳迈瑞MINDRAY
	设备科仓库

	573
	病人监护仪
	iMEC12
	深圳迈瑞MINDRAY
	设备科仓库

	574
	病人监护仪
	iMEC12
	深圳迈瑞MINDRAY
	设备科仓库

	575
	病人监护仪
	iMEC12
	深圳迈瑞MINDRAY
	设备科仓库

	576
	病人监护仪
	IM8B
	理邦
	设备科仓库

	577
	病人监护仪
	PM-7000
	深圳迈瑞MINDRAY
	设备科仓库

	578
	病人监护仪
	PM-7000
	深圳迈瑞MINDRAY
	设备科仓库

	579
	床单位消毒器
	CXJ-2J
	江苏巨光
	设备科仓库

	580
	床单位消毒器
	CXJ-2J
	江苏巨光
	设备科仓库

	581
	床单位消毒器
	CXJ-2J
	江苏巨光
	设备科仓库

	582
	等离子体空气消毒机
	ML/KJF-Y120
	杭州迈尔
	设备科仓库

	583
	输液泵
	LINS-7
	上海雷恩
	设备科仓库

	584
	输液泵
	LINS-7
	上海雷恩
	设备科仓库

	585
	输液泵
	LINS-7
	上海雷恩
	设备科仓库

	586
	输液泵
	LINS-7
	上海雷恩
	设备科仓库

	587
	输液泵
	LINS-7
	雷恩
	设备科仓库

	588
	输液泵
	LINS-7
	上海雷恩
	设备科仓库

	589
	输液泵
	LINS-7
	上海雷恩
	设备科仓库

	590
	输液泵
	LINS-7
	上海雷恩
	设备科仓库

	591
	胎儿/母亲监护仪
	F6
	深圳理邦EDAN
	设备科仓库

	592
	胎儿母亲监护仪
	F6
	理邦
	设备科仓库

	593
	胎儿母亲监护仪
	F6
	理邦
	设备科仓库

	594
	胎儿母亲监护仪
	F6
	理邦
	设备科仓库

	595
	胎儿母亲监护仪
	F6
	理邦
	设备科仓库

	596
	医用控温仪
	T1
	珠海黑马HEMA
	设备科仓库

	597
	婴儿辐射保暖台
	HKN-9010
	宁波戴维DAVID
	设备科仓库

	598
	CO2模块
	无
	深圳迈瑞MINDRAY
	设备科仓库1

	599
	PICCO模块
	PICCO
	深圳迈瑞MINDRAY
	设备科仓库1

	600
	膀胱镜
	NP-3
	沈阳沈大SDYL
	设备科仓库1

	601
	膀胱镜
	NP-3
	沈阳沈大SDYL
	设备科仓库1

	602
	便携式彩色超声诊断系统
	Venue GO
	美国通用电气GE
	设备科仓库1

	603
	病人监护仪
	BeneVision N15
	深圳迈瑞MINDRAY
	设备科仓库1

	604
	病人监护仪
	BeneVision N1
	深圳迈瑞MINDRAY
	设备科仓库1

	605
	病人监护仪
	PM-7000
	深圳迈瑞MINDRAY
	设备科仓库1

	606
	病人监护仪
	PM-7000
	深圳迈瑞MINDRAY
	设备科仓库1

	607
	病人监护仪
	iMEC12
	深圳迈瑞MINDRAY
	设备科仓库1

	608
	超声多普勒胎儿心音仪
	JPD-100A
	湖南可孚
	设备科仓库1

	609
	超声胎音仪
	JPD-200C
	深圳京柏
	设备科仓库1

	610
	除颤监护仪
	TEC-7621C
	日本光电Nihon Kohden
	设备科仓库1

	611
	除颤监护仪
	XD110
	德国普美康PRIMEDIC
	设备科仓库1

	612
	床单位消毒器
	CXJ-2J
	江苏巨光
	设备科仓库1

	613
	床单位消毒器
	KY/CDX-S600
	四川康亚
	设备科仓库1

	614
	床单位消毒器
	CXJ-2J
	江苏巨光
	设备科仓库1

	615
	床单位消毒器
	KY/CDX-S600
	四川康亚
	设备科仓库1

	616
	磁振热治疗仪
	HB220D
	苏州好博
	设备科仓库1

	617
	等离子体空气消毒机
	PT-120Y
	江苏巨光
	设备科仓库1

	618
	等离子体空气消毒机
	ML/KJF-Y120
	杭州迈尔
	设备科仓库1

	619
	等离子体空气消毒机
	PT-120Y
	江苏巨光
	设备科仓库1

	620
	等离子体空气消毒机
	ML/KJF-Y120
	杭州迈尔
	设备科仓库1

	621
	等离子体空气消毒机
	ML/KJF-Y120
	杭州迈尔
	设备科仓库1

	622
	等离子体空气消毒机
	ML/KJF-Y120
	杭州迈尔
	设备科仓库1

	623
	等离子体空气消毒机
	ML/KJF-Y120
	杭州迈尔
	设备科仓库1

	624
	等离子体空气消毒机
	ML/KJF-Y120
	杭州迈尔
	设备科仓库1

	625
	等离子体空气消毒机
	ML/KJF-Y120
	杭州迈尔
	设备科仓库1

	626
	等离子体空气消毒机
	ML/KJF-Y120
	杭州迈尔
	设备科仓库1

	627
	低频电子脉冲治疗仪
	G6805-2A
	上海华谊
	设备科仓库1

	628
	低压羊水吸引器
	DYX-1A
	上海斯曼峰
	设备科仓库1

	629
	电动吸引器
	YX932D
	上海斯曼峰
	设备科仓库1

	630
	电动吸引器
	YX932D
	上海斯曼峰
	设备科仓库1

	631
	电动吸引器
	YX932D
	上海斯曼峰
	设备科仓库1

	632
	电动液压综合手术台
	MT300
	宁波科艺
	设备科仓库1

	633
	电热恒温水浴锅
	DK-S28
	上海精宏
	设备科仓库1

	634
	电子肠镜
	EC-600ZW/M
	日本富士Fujifilm
	设备科仓库1

	635
	电子喉镜
	MBC-5
	上海澳华
	设备科仓库1

	636
	电子喉镜
	MBC-5
	上海澳华
	设备科仓库1

	637
	电子视频喉镜
	EAN-IIL
	天津麦迪安
	设备科仓库1

	638
	电子血压计
	HEM-7136
	日本欧姆龙OMRON
	设备科仓库1

	639
	电子血压计
	HEM-7200
	日本欧姆龙OMRON
	设备科仓库1

	640
	电子血压计
	HEM-7200
	日本欧姆龙OMRON
	设备科仓库1

	641
	电子血压计
	HEM-7206
	日本欧姆龙OMRON
	设备科仓库1

	642
	电子血压计
	HBP-9020
	日本欧姆龙OMRON
	设备科仓库1

	643
	动态血压监测仪
	DMS-ABP
	美国迪姆DMS
	设备科仓库1

	644
	多参数监护仪
	iM8B
	深圳理邦EDAN
	设备科仓库1

	645
	二氧化碳细胞培养箱
	WJ-3-160
	上海跃进
	设备科仓库1

	646
	肺功能测定仪
	PF680
	浙江亿联康
	设备科仓库1

	647
	高流量呼吸湿化治疗仪
	HF-60A
	江苏鱼跃Yuwell
	设备科仓库1

	648
	高流量呼吸湿化治疗仪
	HF-60A
	江苏鱼跃Yuwell
	设备科仓库1

	649
	高频电刀
	SM20
	珠海司迈ScanMed
	设备科仓库1

	650
	骨架模型
	人体
	通用品牌
	设备科仓库1

	651
	光固化设备
	GH-1075B
	泰达
	设备科仓库1

	652
	呼吸机
	Stellar150
	澳大利亚瑞思迈Resmed
	设备科仓库1

	653
	呼吸机
	Stellar150
	澳大利亚瑞思迈Resmed
	设备科仓库1

	654
	呼吸机
	Stellar150
	澳大利亚瑞思迈Resmed
	设备科仓库1

	655
	呼吸机
	Stellar150
	澳大利亚瑞思迈Resmed
	设备科仓库1

	656
	呼吸机
	Stellar150
	澳大利亚瑞思迈Resmed
	设备科仓库1

	657
	呼吸机
	Stellar150
	澳大利亚瑞思迈Resmed
	设备科仓库1

	658
	呼吸机
	SV300
	深圳迈瑞MINDRAY
	设备科仓库1

	659
	呼吸机
	Savina
	德国德尔格Drager
	设备科仓库1

	660
	急诊推车
	LG20
	通用品牌
	设备科仓库1

	661
	急诊推车
	LG20
	通用品牌
	设备科仓库1

	662
	急诊推车
	LG20
	通用品牌
	设备科仓库1

	663
	急诊推车
	LG20
	通用品牌
	设备科仓库1

	664
	急诊推车
	LG20
	通用品牌
	设备科仓库1

	665
	急诊推车
	LG20
	通用品牌
	设备科仓库1

	666
	急诊推车
	LG20
	通用品牌
	设备科仓库1

	667
	胶体金免疫层析分析仪
	PMDT8100
	北京普迈德Pro-med
	设备科仓库1

	668
	可视喉镜
	E.An-IIL
	天津易安
	设备科仓库1

	669
	可视喉镜
	E.An-IIL
	天津易安
	设备科仓库1

	670
	空气净化消毒器
	KJF1200柜式
	深圳赛得立
	设备科仓库1

	671
	空气消毒机
	X-1000
	江苏巨光
	设备科仓库1

	672
	冷冻切片机
	ALQ-2000
	湖北安立信
	设备科仓库1

	673
	麻醉喉镜
	AWS-S200
	日本宾得PENTAX
	设备科仓库1

	674
	麻醉喉镜
	AWS-S200
	日本宾得PENTAX
	设备科仓库1

	675
	麻醉喉镜
	AWS-S200
	日本宾得PENTAX
	设备科仓库1

	676
	麻醉喉镜
	AWS-S200
	日本宾得PENTAX
	设备科仓库1

	677
	麻醉视频喉镜
	SMT-I-B
	泰兴斯美特
	设备科仓库1

	678
	麻醉视频喉镜
	SMT-I-B
	泰兴斯美特
	设备科仓库1

	679
	麻醉视频喉镜
	TCKP
	河南驼人金泰克
	设备科仓库1

	680
	免疫定量分析仪
	FIA8600
	江苏基蛋生物
	设备科仓库1

	681
	免疫荧光分析仪
	Getein1600
	江苏基蛋生物
	设备科仓库1

	682
	内窥镜摄像系统
	HD3-T
	深圳迈瑞MINDRAY
	设备科仓库1

	683
	尿液分析仪
	URIT-1600
	桂林优利特
	设备科仓库1

	684
	全自动电子血压计
	SP-1
	深圳铃谦
	设备科仓库1

	685
	全自动粪便分析仪
	AVE-562
	湖南爱威AVE
	设备科仓库1

	686
	全自动凝血测试仪
	SF-8200
	北京赛科希德Succeeder
	设备科仓库1

	687
	全自动五分类血细胞分析仪
	URIT-5500
	桂林优利特
	设备科仓库1

	688
	全自动血液细胞分析仪
	BC-5390CRP
	深圳迈瑞MINDRAY
	设备科仓库1

	689
	全自动医用PCR分析系统
	SLAN-96P
	上海后宏石
	设备科仓库1

	690
	三道心电图机
	FCP-7101
	北京福田
	设备科仓库1

	691
	输尿管镜
	270001L
	德国史托斯STORZ
	设备科仓库1

	692
	输液泵
	LINS-7
	上海雷恩
	设备科仓库1

	693
	输液泵
	LINS-7
	上海雷恩
	设备科仓库1

	694
	输液泵
	LINS-7
	上海雷恩
	设备科仓库1

	695
	输液泵
	LINS-7
	上海雷恩
	设备科仓库1

	696
	胎儿/母亲监护仪
	F6
	深圳理邦EDAN
	设备科仓库1

	697
	胎儿/母亲监护仪
	F6
	深圳理邦EDAN
	设备科仓库1

	698
	胎儿/母亲监护仪
	F6
	深圳理邦EDAN
	设备科仓库1

	699
	无创呼吸机
	VPAP III ST-A
	澳大利亚瑞思迈Resmed
	设备科仓库1

	700
	下肢关节康复器
	YTK-E
	杭州正大
	设备科仓库1

	701
	纤维输尿管镜
	11278-A1
	德国史托斯STORZ
	设备科仓库1

	702
	小型干式生化分析仪
	C-300
	杭州艾康生物
	设备科仓库1

	703
	心电图机
	H3
	深圳科曼COMEN
	设备科仓库1

	704
	心肺复苏机
	E6
	深圳安保
	设备科仓库1

	705
	血气分析仪
	i15A
	深圳理邦EDAN
	设备科仓库1

	706
	血气分析仪
	i15
	深圳理邦EDAN
	设备科仓库1

	707
	压缩式雾化器
	NE-C900
	日本欧姆龙OMRON
	设备科仓库1

	708
	压缩式雾化器
	NE-C900
	日本欧姆龙OMRON
	设备科仓库1

	709
	压缩式雾化器
	NE-C900
	日本欧姆龙OMRON
	设备科仓库1

	710
	压缩式雾化器
	NE-C900
	日本欧姆龙OMRON
	设备科仓库1

	711
	压缩式雾化器
	NE-C900
	日本欧姆龙OMRON
	设备科仓库1

	712
	压缩式雾化器
	NE-C900
	日本欧姆龙OMRON
	设备科仓库1

	713
	压缩式雾化器
	NE-C900
	日本欧姆龙OMRON
	设备科仓库1

	714
	压缩式雾化器
	NE-C900
	日本欧姆龙OMRON
	设备科仓库1

	715
	压缩式雾化器
	NE-C900
	日本欧姆龙OMRON
	设备科仓库1

	716
	压缩式雾化器
	NE-C900
	日本欧姆龙OMRON
	设备科仓库1

	717
	压缩式雾化器
	NE-C900
	日本欧姆龙OMRON
	设备科仓库1

	718
	压缩式雾化器
	NE-C900
	日本欧姆龙OMRON
	设备科仓库1

	719
	压缩式雾化器
	NE-C900
	日本欧姆龙OMRON
	设备科仓库1

	720
	压缩式雾化器
	NE-C900
	日本欧姆龙OMRON
	设备科仓库1

	721
	牙科综合治疗机
	ZC-A300
	佛山中创
	设备科仓库1

	722
	液晶显示屏
	JUSHA-M32
	南京巨鲨JUSHA
	设备科仓库1

	723
	液晶显示屏
	JUSHA-M33B
	南京巨鲨JUSHA
	设备科仓库1

	724
	医用控温仪
	T1
	珠海黑马HEMA
	设备科仓库1

	725
	医用控温仪
	T1
	珠海黑马HEMA
	设备科仓库1

	726
	医用控温仪
	T1
	珠海黑马HEMA
	设备科仓库1

	727
	医用控温仪
	T1
	珠海黑马HEMA
	设备科仓库1

	728
	医用控温仪
	T1
	珠海黑马HEMA
	设备科仓库1

	729
	医用控温仪
	T1
	珠海黑马HEMA
	设备科仓库1

	730
	医用控温仪
	T1
	珠海黑马HEMA
	设备科仓库1

	731
	医用冷藏柜
	BC-45M
	广东美的Mdiea
	设备科仓库1

	732
	医用冷藏箱
	YC-260L
	安徽中科美菱
	设备科仓库1

	733
	医用冷藏箱
	YC-280
	青岛澳柯玛AUCMA
	设备科仓库1

	734
	医用冷藏箱
	YC-260L
	安徽中科美菱
	设备科仓库1

	735
	移液器
	Research plus
	德国艾本德Eppendorf
	设备科仓库1

	736
	婴儿电子健康秤
	TH996C
	清华力合LEAGUER
	设备科仓库1

	737
	中央监护系统
	MFM-CNS
	深圳理邦EDAN
	设备科仓库1

	738
	周林频谱仪
	WS-101C
	北京周林频谱
	设备科仓库1

	739
	注射泵
	LINZ-8B
	上海雷恩
	设备科仓库1

	740
	注射泵
	LINZ-8B
	上海雷恩
	设备科仓库1

	741
	注射泵
	LINZ-8B
	上海雷恩
	设备科仓库1

	742
	注射泵
	LINZ-8B
	上海雷恩
	设备科仓库1

	743
	注射泵
	LINZ-8B
	上海雷恩
	设备科仓库1

	744
	注射泵
	LINZ-8B
	上海雷恩
	设备科仓库1

	745
	注射泵
	LINZ-8B
	上海雷恩
	设备科仓库1

	746
	注射泵
	LINZ-8B
	上海雷恩
	设备科仓库1

	747
	注射泵
	LINZ-8B
	上海雷恩
	设备科仓库1

	748
	注射泵
	LINZ-8B
	上海雷恩
	设备科仓库1

	749
	注射泵
	LINZ-8B
	上海雷恩
	设备科仓库1

	750
	注射泵
	LINZ-8B
	上海雷恩
	设备科仓库1

	751
	注射泵
	LINZ-8B
	上海雷恩
	设备科仓库1

	752
	注射泵
	LINZ-8B
	上海雷恩
	设备科仓库1

	753
	注射泵
	LINZ-8B
	上海雷恩
	设备科仓库1

	754
	注射泵
	LINZ-8B
	上海雷恩
	设备科仓库1

	755
	注射泵
	LINZ-8B
	上海雷恩
	设备科仓库1

	756
	注射泵
	LINZ-8B
	上海雷恩
	设备科仓库1

	757
	注射泵
	LINZ-8B
	上海雷恩
	设备科仓库1

	758
	注射泵
	LINZ-8B
	上海雷恩
	设备科仓库1

	759
	注射泵
	LINZ-8B
	上海雷恩
	设备科仓库1

	760
	紫外线消毒车
	ZXC-II
	上海跃进
	设备科仓库1

	761
	紫外线消毒车
	ZXC-II
	上海跃进
	设备科仓库1

	762
	紫外线消毒车
	ZXC
	江苏巨光
	设备科仓库1

	763
	紫外线消毒车
	ZXC
	江苏巨光
	设备科仓库1

	764
	紫外线消毒车
	ZXC
	江苏巨光
	设备科仓库1

	765
	综合手术床
	P2000
	南京美迪兰Mediland
	手术室

	766
	CO2气腹机
	JRQ-I
	桐庐精锐
	手术室

	767
	HyLED系列手术无影灯头
	HyLED 760
	南京迈瑞MINDRAY
	手术室

	768
	LED手术无影灯
	HyLED760/730
	深圳迈瑞MINDRAY
	手术室

	769
	LED手术无影灯
	HyLED760/730
	深圳迈瑞MINDRAY
	手术室

	770
	LED手术无影灯
	HyLED760/730
	深圳迈瑞MINDRAY
	手术室

	771
	LEEP环切电刀
	QUANTUM 2000
	美国华莱仕
	手术室

	772
	半导体激光治疗仪
	velas30b
	武汉博激世纪
	手术室

	773
	便携式彩色多普勒超声诊断系统
	TE7
	深圳迈瑞MINDRAY
	手术室

	774
	病人监护仪
	iM50
	深圳理邦EDAN
	手术室

	775
	病人监护仪
	iMEC12
	深圳迈瑞MINDRAY
	手术室

	776
	超声多普勒胎音仪
	CTJ-1S
	北京友嘉
	手术室

	777
	超声高频外科集成系统主机发生器
	GEN11CN V01
	美国强生BiosenseWebster
	手术室

	778
	超声眼科乳化仪
	Laureate
	美国爱尔康Alcon
	手术室

	779
	除颤监护仪
	XD10xe（M290）
	德国普美康PRIMEDIC
	手术室

	780
	等离子双极电切电凝系统
	SM10
	珠海司迈ScanMed
	手术室

	781
	低温生物阅读器
	3M490H
	美国3M
	手术室

	782
	电动流产吸引器
	LX-3
	上海宝佳医疗
	手术室

	783
	电动手术床
	ET700
	宁波科艺
	手术室

	784
	电动吸引器
	DY-3
	上海斯曼峰
	手术室

	785
	电动液压手术台
	Emax200
	南京美迪兰Mediland
	手术室

	786
	电动液压手术台
	Emax200
	南京美迪兰Mediland
	手术室

	787
	电动液压手术台
	Emax200
	南京美迪兰Mediland
	手术室

	788
	电动液压手术台
	Emax280 Elegance
	南京美迪兰Mediland
	手术室

	789
	电动子宫切除器
	DZ型
	桐庐优视YOUSHI
	手术室

	790
	电热恒温培养箱
	H163-PC
	日本松下Panasonic
	手术室

	791
	电热恒温培养箱
	DNP-9082
	上海精宏
	手术室

	792
	腹腔镜器械
	5*330
	桐庐
	手术室

	793
	高频电刀
	GD350-B
	上海沪通
	手术室

	794
	高频电刀
	GD350-B4
	上海沪通
	手术室

	795
	高频电刀
	GD350-B
	上海沪通
	手术室

	796
	高频电刀
	GD350-B
	上海沪通
	手术室

	797
	高频电刀
	GD350-B
	上海沪通
	手术室

	798
	高频电外科设备
	VIO300S
	德国爱博ERBE
	手术室

	799
	高清影像录播工作站
	HDVR
	深圳金康桥
	手术室

	800
	骨架牵引架
	CPA58.02
	南京美迪兰Mediland
	手术室

	801
	过氧化氢低温等离子体灭菌器
	CDMJ-100
	杭州三源
	手术室

	802
	活检钳
	27424Z
	STORZ
	手术室

	803
	钬激光治疗机
	DHL-1-E
	无锡大华
	手术室

	804
	麻醉机
	Fabius Tiro
	德国德尔格Drager
	手术室

	805
	麻醉机
	Aespire
	美国通用电气GE
	手术室

	806
	麻醉机
	Fabius Tiro
	德国德尔格Drager
	手术室

	807
	麻醉机
	Fabius Tiro
	德国德尔格Drager
	手术室

	808
	麻醉监护仪
	S/5
	美国通用电气GE
	手术室

	809
	麻醉气体监护仪
	Vamos
	德国德尔格Drager
	手术室

	810
	麻醉气体监护仪
	Vamos
	德国德尔格Drager
	手术室

	811
	麻醉气体监护仪
	Vamos
	德国德尔格Drager
	手术室

	812
	麻醉系统
	Draeger Primus IE 
	德国德尔格Drager
	手术室

	813
	内镜清洗消毒系统
	DE-860
	广州美美
	手术室

	814
	内窥镜摄像系统
	image1-S
	德国史托斯STORZ
	手术室

	815
	内窥镜摄像系统
	72201919
	美国施乐辉Smith&Nephew
	手术室

	816
	内窥镜摄像系统
	22202020-110
	德国史托斯STORZ
	手术室

	817
	三道心电图机
	FCP-7101
	北京福田
	手术室

	818
	勺钳
	6518.019
	恒丰
	手术室

	819
	升温仪
	BairHugger 775
	美国3M
	手术室

	820
	手术对接车
	C06
	上海正太
	手术室

	821
	手术无影灯
	HyLED 9700
	深圳迈瑞MINDRAY
	手术室

	822
	手术显微镜
	XTS-4A
	镇江中天
	手术室

	823
	手术显微镜
	OPMI Lumera i
	德国卡尔蔡司ZEISS
	手术室

	824
	数控全自动软水机
	KL-2
	昆山超声仪器
	手术室

	825
	双道微量注射泵
	WZS-50F6
	浙江史密斯
	手术室

	826
	台式蒸汽灭菌器
	Vacuklav-24B+
	德国美莱格MELAG
	手术室

	827
	血液保存箱
	MBR-107D(H)
	日本松下Panasonic
	手术室

	828
	医用冰箱
	BCD-170WDPT
	青岛海尔Haier
	手术室

	829
	医用封口机
	EF101-PD
	山东逸风
	手术室

	830
	医用绝缘监测仪
	EF-606-A
	山东逸风
	手术室

	831
	医用器械干燥柜
	MLG-150
	杭州迈尔
	手术室

	832
	移动式C形臂X射线机
	Arcadis Varic
	德国西门子SIEMENS
	手术室

	833
	异物钳
	320.0881
	沈大
	手术室

	834
	婴儿辐射保暖台
	HKN-9010
	宁波戴维DAVID
	手术室

	835
	婴儿辐射保暖台
	HKN-9010
	宁波戴维DAVID
	手术室

	836
	婴儿辐射保暖台
	HKN-90
	宁波戴维DAVID
	手术室

	837
	注射泵
	LINZ-8B
	上海雷恩
	手术室

	838
	注射泵
	LINZ-8B
	上海雷恩
	手术室

	839
	转运床
	成人型
	通用品牌
	手术室

	840
	转运床
	成人型
	通用品牌
	手术室

	841
	转运床
	成人型
	通用品牌
	手术室

	842
	转运床
	成人型
	通用品牌
	手术室

	843
	转运床
	成人型
	通用品牌
	手术室

	844
	紫外线消毒车
	ZXC-II
	江阴华益
	手术室

	845
	自动气压止血仪
	ATS-1000
	杭州江浩
	手术室

	846
	自动气压止血仪
	ATS-1000
	杭州江浩
	手术室

	847
	自动气压止血仪
	ATS-1000
	杭州江浩
	手术室

	848
	纤维输尿管软镜
	11278A1
	STORZ
	手术室

	849
	患者升温系统
	775
	3M
	手术室

	850
	输尿管硬镜
	27001L
	STORZ
	手术室

	851
	等离子双极电切电凝系统
	SM20C
	珠海司迈
	手术室

	852
	视频喉镜
	TK2020WDH11/M5-A
	驼人金泰克
	手术室

	853
	过氧化氢低温等离子灭菌器
	CDMJ-100
	杭州三源
	手术室

	854
	TDP特定电磁波治疗仪
	CQ-36
	重庆航天火箭
	四病区（内科）

	855
	病人监护仪
	iMEC12
	深圳迈瑞MINDRAY
	四病区（内科）

	856
	病人监护仪
	iMEC12
	深圳迈瑞MINDRAY
	四病区（内科）

	857
	病人监护仪
	iMEC12
	深圳迈瑞MINDRAY
	四病区（内科）

	858
	病人监护仪
	iMEC12
	深圳迈瑞MINDRAY
	四病区（内科）

	859
	除颤仪
	M290
	德国普美康PRIMEDIC
	四病区（内科）

	860
	床单位消毒器
	CXJ-2J
	江苏巨光
	四病区（内科）

	861
	等离子体空气消毒机
	ML/KJF-Y120
	杭州迈尔
	四病区（内科）

	862
	电子血压计
	HEM-7136
	日本欧姆龙OMRON
	四病区（内科）

	863
	电子血压计
	HEM-7206
	日本欧姆龙OMRON
	四病区（内科）

	864
	电子血压计
	HEM-7206
	日本欧姆龙OMRON
	四病区（内科）

	865
	电子血压计
	HEM-7136
	日本欧姆龙OMRON
	四病区（内科）

	866
	呼吸机
	HumidAire2i
	澳大利亚瑞思迈Resmed
	四病区（内科）

	867
	脑循环系统治疗仪
	JD-2008
	上海晋电
	四病区（内科）

	868
	三道心电图机
	FCP-7101
	北京福田
	四病区（内科）

	869
	输液泵
	LINS-7
	上海雷恩
	四病区（内科）

	870
	输液泵
	LINS-7
	上海雷恩
	四病区（内科）

	871
	输液泵
	LINS-7
	上海雷恩
	四病区（内科）

	872
	甩体温表器
	WZR-T2001
	苏州爱林AiLin
	四病区（内科）

	873
	台式血压计
	XJIIDA
	上海鱼跃
	四病区（内科）

	874
	压缩式雾化器
	NE-C900
	日本欧姆龙OMRON
	四病区（内科）

	875
	压缩式雾化器
	NE-C900
	日本欧姆龙OMRON
	四病区（内科）

	876
	药用振荡器
	WZR-D950
	苏州爱林AiLin
	四病区（内科）

	877
	医用冷藏箱
	YC-45L
	安徽中科美菱
	四病区（内科）

	878
	医用转移车
	M104
	通用品牌
	四病区（内科）

	879
	智能输液泵
	LD-2
	苏州力德
	四病区（内科）

	880
	注射泵
	LINZ-8B
	上海雷恩
	四病区（内科）

	881
	紫外线消毒车
	ZXC
	江苏巨光
	四病区（内科）

	882
	紫外线消毒车
	ZXC
	江苏巨光
	四病区（内科）

	883
	标准对数视力表
	SLD-II-5米
	上海跃进
	体检中心

	884
	超声波体检机
	DHM—301
	郑州鼎恒
	体检中心

	885
	超声诊断系统 B超
	MyLab Seven
	深圳百胜Esaote
	体检中心

	886
	电子人体秤
	DHM-300Z
	郑州鼎恒
	体检中心

	887
	电子血压计
	HEM-7136
	日本欧姆龙OMRON
	体检中心

	888
	电子血压计
	HEM-7136
	日本欧姆龙OMRON
	体检中心

	889
	电子血压计
	HEM-7200
	欧姆龙
	体检中心

	890
	电子血压计
	HEM-7200
	欧姆龙
	体检中心

	891
	电子血压计
	HEM-7200
	欧姆龙
	体检中心

	892
	电子血压计
	HEM-7136
	欧姆龙
	体检中心

	893
	电子血压计
	HEM-7136
	欧姆龙
	体检中心

	894
	电子血压计
	HEM-7136
	欧姆龙
	体检中心

	895
	电子血压计
	HEM-7136
	欧姆龙
	体检中心

	896
	电子血压计
	HEM-7136
	欧姆龙
	体检中心

	897
	电子血压计
	HEM-7136
	欧姆龙
	体检中心

	898
	对比敏感度仪
	RM800
	温州雷蒙
	体检中心

	899
	肺功能测定仪
	PF680
	浙江亿联康
	体检中心

	900
	裂隙灯显微镜
	YT2B
	苏州六六视觉
	体检中心

	901
	尿液分析仪
	URIT-500B
	桂林优利特
	体检中心

	902
	全自动电脑视野仪
	GP730
	重庆国特
	体检中心

	903
	三道心电图机
	FCP-7101
	北京福田
	体检中心

	904
	三道心电图机
	FCP-7101
	北京福田
	体检中心

	905
	视力表灯箱
	标准对数5m
	江苏远燕
	体检中心

	906
	台式血压计
	XJ11D
	上海玉兔
	体检中心

	907
	台式血压计
	XJ11D
	上海玉兔
	体检中心

	908
	数字化X射线摄影系统
	Mercury
	宁波一网
	体检中心

	909
	紫外线杀菌灯车
	YZSC-II
	江苏远燕
	体检中心

	910
	紫外线消毒车
	ZXC
	江苏巨光
	体检中心

	911
	紫外线消毒车
	ZXC-II
	江阴华益
	体检中心

	912
	自动验光头
	SLY-100
	重庆远视
	体检中心

	913
	对比敏感度仪
	RM800
	高视雷蒙
	体检中心

	914
	综合验光仪
	SLY-100
	重庆远视
	体检中心

	915
	全自动电脑视野仪
	GP730
	重庆国特
	体检中心

	916
	病人监护仪
	iMEC8
	深圳迈瑞MINDRAY
	门诊外科

	917
	内窥镜摄像系统
	HD3-T
	深圳迈瑞MINDRAY
	门诊外科

	918
	体外冲击波碎石机
	HK.ESWL-109
	深圳慧康
	门诊外科

	919
	紫外线杀菌灯车
	YZSC-II
	江苏远燕
	门诊外科

	920
	紫外线消毒车
	ZXC
	江苏巨光
	门诊外科

	921
	焦度仪
	TL-6500
	宁波天乐
	五官科

	922
	角膜内皮细胞计
	SW-7000
	天津索维
	五官科

	923
	裂隙灯显微镜
	YZ5J
	苏州六六视觉
	五官科

	924
	眼科A/B型超声诊断仪
	compact touch
	法国光太QUANTEL
	五官科

	925
	动态心电图机
	XAB‐M3AG
	山东优加利
	心电图室

	926
	动态心电图机
	XAB‐M3AG
	山东优加利
	心电图室

	927
	动态心电血压记录仪
	CB-1304-C
	无锡中健科仪
	心电图室

	928
	十二道心电图机
	FX-8322
	北京福田
	心电图室

	929
	心电工作站
	DMS300-BTT01(M)
	美国迪姆DMS
	心电图室

	930
	心电图机
	ECG-9130P
	日本光电Nihon Kohden
	心电图室

	931
	紫外线消毒车
	SX
	江苏申星
	心电图室

	932
	动态血压检测仪
	KM-7020
	/
	心电图室

	933
	动态血压检测仪
	KM-7020
	/
	心电图室

	934
	带状光检影镜
	YZ24
	苏州六六视觉
	眼科

	935
	带状光检影镜
	YZ24
	苏州六六视觉
	眼科

	936
	电脑验光仪
	KR-800
	日本拓普康TOPCON
	眼科

	937
	非接触式眼压计
	SW-5000
	天津索维
	眼科

	938
	光学相干断层扫描仪
	RS-3000Advance
	日本尼德克NIDEK
	眼科

	939
	检眼镜
	YZ6E
	苏州六六视觉
	眼科

	940
	裂隙灯显微镜
	YZ5J
	苏州六六视觉
	眼科

	941
	验光仪
	CRK-7000
	上海湖碧池Huvitx
	眼科

	942
	单门存储柜
	不锈钢
	通用品牌
	药房

	943
	药品阴凉箱
	HC-15L758LA
	广东海信容声
	药房

	944
	医用冷藏柜
	HYC-1050L
	青岛海尔Haier
	药房

	945
	医用冷藏柜
	HYC-990S
	青岛海尔Haier
	药房

	946
	医用冷藏箱
	YC-358A1L(GSP)
	安徽中科美菱
	药房

	947
	医用冷藏箱
	HYC-118
	青岛海尔Haier
	药房

	948
	医用冷藏箱
	YC-358A1L(GSP)
	安徽中科美菱
	药房

	949
	病人监护仪
	iMEC12
	深圳迈瑞MINDRAY
	一病区（妇产科/内二科）

	950
	病人监护仪
	iMEC12
	深圳迈瑞MINDRAY
	一病区（妇产科/内二科）

	951
	病人监护仪
	iMEC12
	深圳迈瑞MINDRAY
	一病区（妇产科/内二科）

	952
	超声胎音仪
	JPD-200C
	深圳京柏
	一病区（妇产科/内二科）

	953
	除颤仪
	M290
	德国普美康PRIMEDIC
	一病区（妇产科/内二科）

	954
	床单位消毒器
	CXJ-2J
	江苏巨光
	一病区（妇产科/内二科）

	955
	等离子体空气消毒机
	ML/KJF-Y120
	杭州迈尔
	一病区（妇产科/内二科）

	956
	低频神经肌肉治疗仪
	BioStim base
	佛山杉山
	一病区（妇产科/内二科）

	957
	低频神经肌肉治疗仪
	BioStim base
	佛山杉山
	一病区（妇产科/内二科）

	958
	电子血压计
	HEM-7206
	日本欧姆龙OMRON
	一病区（妇产科/内二科）

	959
	电子血压计
	HEM-7206
	日本欧姆龙OMRON
	一病区（妇产科/内二科）

	960
	冷藏冷冻箱
	BCD-146R
	河南香雪海SNOWSEA
	一病区（妇产科/内二科）

	961
	脉搏血氧仪
	Rad-5v
	美国迈心诺Masimo
	一病区（妇产科/内二科）

	962
	三道心电图机
	FCP-7101
	北京福田
	一病区（妇产科/内二科）

	963
	输液泵
	LINS-7
	上海雷恩
	一病区（妇产科/内二科）

	964
	输液泵
	LINS-7
	上海雷恩
	一病区（妇产科/内二科）

	965
	输液泵
	LINS-7
	上海雷恩
	一病区（妇产科/内二科）

	966
	甩体温表器
	WZR-T2001
	苏州爱林AiLin
	一病区（妇产科/内二科）

	967
	水银血压计
	台式GB3053-93
	江苏鱼跃Yuwell
	一病区（妇产科/内二科）

	968
	胎儿/母亲监护仪
	F6
	深圳理邦EDAN
	一病区（妇产科/内二科）

	969
	胎儿/母亲监护仪
	F6
	深圳理邦EDAN
	一病区（妇产科/内二科）

	970
	听力筛查仪
	AccuScreen
	丹麦尔听美Otometrics
	一病区（妇产科/内二科）

	971
	药物振荡器
	WZR-D951A
	苏州爱林AiLin
	一病区（妇产科/内二科）

	972
	医学显示器
	LCD1970NX
	日本电气NEC
	一病区（妇产科/内二科）

	973
	医用冷藏箱
	HYC-198S
	青岛海尔Haier
	一病区（妇产科/内二科）

	974
	婴幼儿经皮黄疸测试仪
	NJ33A
	上海浩顺
	一病区（妇产科/内二科）

	975
	注射泵
	LINZ-8B
	上海雷恩
	一病区（妇产科/内二科）

	976
	紫外线消毒车
	ZXC
	江苏巨光
	一病区（妇产科/内二科）

	977
	OT综合训练工作台
	O-OTZ-01
	常州钱璟
	中医康复科

	978
	OT综合训练工作台
	O-OTZ-01
	常州钱璟
	中医康复科

	979
	OT综合训练工作台
	O-OTZ-01
	常州钱璟
	中医康复科

	980
	PT训练床
	YD-PDC
	郑州优德
	中医康复科

	981
	PT训练床
	B-PTC-01
	常州钱璟
	中医康复科

	982
	PT训练床
	B-PTC-01
	常州钱璟
	中医康复科

	983
	TDP特定电磁波治疗仪
	CQG-29A
	重庆长乐硅酸盐
	中医康复科

	984
	TDP特定电磁波治疗仪
	CQG-29A
	重庆长乐硅酸盐
	中医康复科

	985
	TDP特定电磁波治疗仪
	CQG-29A
	重庆长乐硅酸盐
	中医康复科

	986
	超声波治疗仪
	HB810A
	苏州好博
	中医康复科

	987
	冲击波治疗仪
	HB100
	苏州好博
	中医康复科

	988
	磁振热治疗仪
	HB220D
	苏州好博
	中医康复科

	989
	电动直立床
	B-ZLC-03
	常州钱璟
	中医康复科

	990
	电脑中频治疗仪
	J18A2
	北京金豪
	中医康复科

	991
	电子血压计
	HEM-7136
	日本欧姆龙OMRON
	中医康复科

	992
	滑轮吊环训练器
	E-HDQ-01
	常州钱璟
	中医康复科

	993
	空气波压力治疗仪
	HB910D
	苏州好博
	中医康复科

	994
	肋木
	E-LMU-02
	常州钱璟
	中医康复科

	995
	脑循环系统治疗仪
	JD-2008
	上海晋电
	中医康复科

	996
	平行杠
	G-PXG-09
	通用品牌
	中医康复科

	997
	三维多功能牵引床
	LXZ-100B
	杭州立鑫
	中医康复科

	998
	伸腿训练器
	E-ZSX-03A
	常州钱璟
	中医康复科

	999
	下肢功率车
	E-GLC-01
	常州钱璟
	中医康复科

	1000
	下肢功率车
	E-GLC-01
	常州钱璟
	中医康复科

	1001
	训练用阶梯
	G-FTI-06
	常州钱璟
	中医康复科

	1002
	液压式踏步器
	LQX-YT
	常州乐琪
	中医康复科

	1003
	站立架
	通用
	通用品牌
	中医康复科

	1004
	站立架
	通用
	通用品牌
	中医康复科

	1005
	肢体康复器
	YD-SDC
	郑州优德
	中医康复科

	1006
	智能通络治疗仪
	ABE-III
	郑州爱博尔
	中医康复科

	1007
	中频干扰电疗仪
	HB-ZP4
	苏州好博
	中医康复科

	1008
	中频治疗仪
	TL980-IV
	北京达轮
	中医康复科

	1009
	电脑中频治疗仪
	XYZP-IC
	河南翔宇
	中医科

	1010
	电子血压计
	HEM-7136
	日本欧姆龙OMRON
	中医科

	1011
	电子血压计
	HEM-7136
	日本欧姆龙OMRON
	中医科

	1012
	电子血压计
	HEM-7121
	日本欧姆龙OMRON
	中医科

	1013
	电子血压计
	HEM-7136
	日本欧姆龙OMRON
	中医科

	1014
	电子血压计
	HEM-7136
	欧姆龙
	中医科

	1015
	电子针疗仪
	SDZ-II
	苏州医疗
	中医科

	1016
	烟雾净化器
	LC201S
	北京爱普特
	中医科

	1017
	智能通络治疗仪
	ABE-III
	郑州爱博尔
	中医科

	1018
	中药熏蒸机
	HB4000
	苏州好博
	中医科

	1019
	中医定向透药治疗仪
	WND-ZZ-2TD
	桂林威诺敦
	中医科

	1020
	中医定向透药治疗仪
	WND-ZZ-2TD
	桂林威诺敦
	中医科

	1021
	中医定向透药治疗仪
	WND-ZZ-2TD
	桂林威诺敦
	中医科

	1022
	紫外线杀菌灯车
	YZSC-I
	江苏远燕
	中医科

	1023
	紫外线消毒车
	ZXC-II
	上海跃进
	中医科

	
	另包括病床330余张，转运平车19辆以及院内医疗相关的治疗车等
	
	
	


附件：设备清单（采购包1-新塘）
	序号
	设备名称
	型号
	厂家
	科室

	01
	病人监护仪
	X10A
	深圳理邦EDAN
	新塘卫生院

	02
	超声骨密度仪
	OSTEOKJ3000+
	南京科进
	新塘卫生院

	03
	超声骨密度仪
	SONOST-2000
	韩国OsteoSys
	新塘卫生院

	04
	超声胎音仪
	JPD-200C
	深圳京柏
	新塘卫生院

	05
	除颤监护仪
	BeneHeart D1
	深圳迈瑞MINDRAY
	新塘卫生院

	06
	电动吸引器
	9E-A
	江苏康欣
	新塘卫生院

	07
	电脑人体秤（非自动秤）
	SK-L08
	日本欧姆龙OMRON
	新塘卫生院

	08
	电子身高体重测量仪
	DST-500
	吉林东华原
	新塘卫生院

	09
	电子血压计
	HBP-9020
	日本欧姆龙OMRON
	新塘卫生院

	10
	动态心电图机
	DMS300-3A
	美国迪姆DMS
	新塘卫生院

	11
	多参数监护仪
	M8A
	深圳理邦EDAN
	新塘卫生院

	12
	肺功能测试仪
	FGC-A
	安徽安科
	新塘卫生院

	13
	全自动化学发光免疫分析仪
	AE-180
	苏州长光华医
	新塘卫生院

	14
	全自动凝血测试仪
	SF-8050
	北京赛科希德Succeeder
	新塘卫生院

	15
	全自动生化分析仪
	BS-800M
	深圳迈瑞MINDRAY
	新塘卫生院

	16
	全自动洗胃机
	DXW-2A
	上海斯曼峰
	新塘卫生院

	17
	全自动血液细胞分析仪
	BC-5390CRP
	深圳迈瑞MINDRAY
	新塘卫生院

	18
	人体成分分析仪
	DBA-210
	吉林东华原
	新塘卫生院

	19
	生物安全柜
	BSC-1000IIA2
	江苏苏净安泰
	新塘卫生院

	20
	十二道心电图机
	SE-1201
	深圳理邦EDAN
	新塘卫生院

	21
	手术无影灯
	KYLED500
	山东康尔健
	新塘卫生院

	22
	万能药材粉碎机
	DE-1000g
	浙江红景天
	新塘卫生院

	23
	心电工作站
	SE-1010
	深圳理邦EDAN
	新塘卫生院

	24
	心电图机
	SE-12 Express
	深圳理邦EDAN
	新塘卫生院

	25
	心电图机
	SE-1200
	深圳理邦EDAN
	新塘卫生院

	26
	药品阴凉箱
	HYC-950L
	青岛海尔Haier
	新塘卫生院

	27
	药品阴凉箱
	HYC-950L
	青岛海尔Haier
	新塘卫生院

	28
	药物振荡器
	WZR-D951A
	苏州爱林AiLin
	新塘卫生院

	29
	药物振荡器
	WZR-D951A
	苏州爱林AiLin
	新塘卫生院

	30
	医用冰箱
	DW-25L92
	青岛海尔Haier
	新塘卫生院

	31
	医用全自动电子血压计
	HBP-9021
	日本欧姆龙OMRON
	新塘卫生院

	32
	婴幼儿体检仪
	FSG-100-RT
	上海贝高
	新塘卫生院

	33
	中药参茸切片机
	DE-101
	浙江红景天
	新塘卫生院

	34
	转运床
	成人型
	通用品牌
	新塘卫生院

	35
	自动心血管功能测试诊断仪
	ZXG-F
	安徽电子
	新塘卫生院

	36
	干式荧光免疫分析仪Sofia 2
	20301
	美国快臻
	新塘卫生院

	37
	磁敏荧光免疫分析仪
	m36X2
	深圳博识
	新塘卫生院



附件：设备清单（采购包2）
	序号
	资产名称
	资产型号
	品牌

	01
	CT
	uCT760
	联影

	02
	DR
	Digital
Diagnost3
	飞利浦

	03
	DR
	MERCURY
	赛德科

	04
	DR
	uDR588i
	联影

	05
	彩超
	MYLAB 30CV
	百胜

	06
	彩超
	MYLAB 7
	百胜

	07
	彩超
	MYLAB 7
	百胜

	08
	彩超
	EPIQ5
	飞利浦

	09
	彩超
	Aouson Antart
	西门子

	10
	彩超
	ALOKA ARIETTA 850
	日立

	11
	彩超
	vinno G50
	飞依诺

	12
	彩超
	DC-80 EXP
	迈瑞

	13
	DR
	NeuVision 480
	东软



备注：所有表格内数量均为1台／个。
（二）维保要求
    采购包1维保要求：
A、采购包1基本要求：
1、其中在质保期内尚未出保的设备和其他系统装置，中标人负责在设备故障或需要定期保养时段，联系原服务供应商或原生产厂家，并监督反馈其服务质量，做好日常巡检工作，同时做好维修保养档案记录，常用设备附属易耗损件由中标人提供。
2、已出质保期医疗设备和系统：提供设备的全生命周期管理服务，包括整机全保服务（含维修及配件、备件、设备附属易耗损件等），人工维修及定期保养服务（包括主机、软件及所有备件，含第三方产品）。
 3、合约期内所更换的零配件费用、人工费、差旅费全部由投标单位承担；服务范围内设备所需更换备件不限更换次数及数量。 
4、为保证服务及时性，服务单位安排一名维修工程师常驻医院，工程师须为投标人自有员工并具有医疗设备维修保养能力，负责所保设备日常维护工作。驻场工程师须具备生物医学工程、机电、电气、电子工程、自动化等相关专业大专及以上学历且同时具有1年及以上医疗设备维修相关经验（若从业经历为医疗设备厂商，需提供相关培训证书）。投标文件中须提交驻场维护人员的社保参保资料、学历证书扫描件及从业履历等其他相关证明材料。服务期内驻场工程人员未经院方允许不得随意调换。服务单位提供驻场工程师外的其他专业工程师的无限次上门维修服务，相关费用包含在投标报价中。
5、设备故障出现后工作日10分钟内、非工作日2小时内工程师及时响应并到达现场。全年365天（含节假日）24小时正常提供维修服务以保证科室设备的正常使用。
6、保证急救生命支持类设备100%处于完好待机状态，发生故障时提供备用机。其他所保设备全年开机率达到95%，全年停机超过18天时，每超过1天，则本合同维保服务期顺延3天，停机天数以甲乙双方共同签字确认的故障停机记录为准。        
7、在合同期内因故障而需更换的备件及易损件，不受数量限制。易损件包括探头、袖带、血氧指夹、可以重复使用的呼吸管路、导联线、消毒灭菌灯管、电池等。不包括设备耗材和制造商规定的一次性消耗品。
8、评估及报废处理原则：对使用多年或已经停产、厂家或第三方均无法提供备件、供应商无法修复的设备，使用科室需提交纸质申请，由采购人设备管理部门查正同意后，方可办理报废。
9、按照医院管理要求协助统计分析医院需要的报告数据，为保证设备维保有序进行,服务方通过管理软件对医院规定医疗设备进行全程运维管理。
10、协助医院跟进新设备的安装、验收、使用前培训与考核等工作，配合医院对医疗设备进行全流程管理。
11、为提高医院应对突发重点医学装备故障停机或紧急启用时的应急能力，建立应急小组，制定相关应急预案、应急保障措施，针对突发重点医学装备可能发生的故障进行分析处理。
12、定期组织对重点科室医疗设备操作人员的医疗设备操作再培训与考核，根据科室需求安排培训内容、频次及时间。
13、维保期间对日常维保区域及相应维保科室等区域做好消杀预防工作。
14、维保要求：由于飞利浦MRI设备的特殊性，飞利浦1.5T磁共振维保服务须由中标供应商购买原厂保修服务或提供不低于原厂维保标准的服务。磁共振维保包括机房防护及空调等。所有维保产生的费用由中标供应商承担。
B、采购包1设备巡检保养细则：
服务单位应按照保养计划对设备进行保养。对于急救类、生命支持类以及万元以上其他医疗设备建立维修、保养、巡查记录（电子存档及纸质报告）。
1、强检计划：协助提醒、送检、联系上门强检等。
2、为国家规定的强检设备在录入系统时都按照强检要求建立强检计划，并设定提醒周期。
3、每个检测周期协助医院把该周期内需要强检的设备进行规范的送检，或者协助联系强检机构上门检测。
4、协助医院把检测报告上传到对应的强检设备中作为检测历史记录保存。
5、对于重要生命支持类设备（例如除颤，呼吸机，监护，电刀）等设备进行每季度一次的质控检测，性能参数记录在案签字后上传到系统作为历史记录。
6、巡检计划记录存档。
7、对设备维修历史数据及发生的情况进行统计分析，根据预测有针对性的对负责的设备做出相关零备件安全库存。
8、根据保养计划提供设备服务综合报告给医院管理层，录入系统，并以纸质文件上报医院。
9、按照医院管理要求协助统计分析医院需要的报告数据。
10、年度结束会提供年度维修综合报告。
11、保养要求：医疗设备按分类对各类设备保养，对使用程度设置保养周期。
C、采购包1其他要求：
为保证设备维保有序进行，中标单位须为医疗设备提供一套管理软件，软件系统具有信息系统安全等级保护，如有接口费，费用由中标单位承担。管理软件需包含以下功能：
1、基础信息管理：记录设备的基本信息如型号、生产厂家，记录设备从采购到报废的全部过程。
2、合同管理：管理与设备有关的全部的合同信息，包括费用的来源情况、付款情况、发票信息等。
3、信息提示：具备根据既定的条件自动产生巡检、强检、保养、报废等信息并及时提醒。
4、监管管理：对医疗设备在使用过程中发生的不良事件和自查报告等关键信息进行实时监督。
 5、强检管理：具备在医疗设备强检前自动产生预警,为设备的强检提供全面实时管理。
6、维修管理：实现从报修到维修完毕的全过程管理。并纪录设备维修中的各类的信息 ,包括故障情况,维修备件,时间节点等,并可通过系统对维修效率,品质等进行分析。
7、维修商管理：管理维修商的资质、实现维修商的维修情况分析和评估，实现对于维 修商在维修、保养过程的监管。
8、设备盘点：通过移动端实现医疗设备的盘点管理功能。
9、设备巡检：实现设备的日常巡检管理。并能产生相应的提示和报表分析。
10、设备资料库：具备记录并分析设备全生命周期的数据，如：设备采购、维修、保养、巡检等，为用户采购提供有效的科学依据。
11、设备管理移动终端化：实现设备管理的移动终端化。
12、报表管理：系统提供医疗设备管理报表。
13、大屏管理：医疗设备管理监控大屏。
14、绩效管理：系统具备医疗设备绩效管理模块。
15、设备使用登记，为体现设备使用效能，须具备使用登记功能，包括设备的开始使用时间，结束使用时间及服务人次等。
16、设备状态监控：系统支持对大型设备运行参数、环境参数进行实时监控，如环境温度、湿度监控、开关量、压力、电压、电流等，设定报警阈值，实现自动预警、报警。
17、效益分析：系统可对大型设备当日收益、检查数量实时监控，并通过数字大屏进行展示。

（采购包2）维保技术要求：
★1、设备清单所列设备维保要求：
（1）联影 uCT760设备须由中标供应商购买原厂保修服务或提供不低于原厂维保标准的服务。包含不限次数的现场检修服务；包含探测器、高压发生器、球管在内的所有零配件更换，球管限扫25万秒次/年或三年限扫75万秒次；包含软硬件非功能性免费升级服务等。设备所有硬件和软件部分保修期内的维修及配件更换等，保修期内不得再收取任何费用。
[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4]（2）飞利浦 DD3、赛德科 MERCURY、联影 uDR588i三台DR设备包含不限次数的现场检修服务；包含除球管外所有零配件更换；包含软硬件非功能性免费升级服务等。设备除球管外所有硬件和软件部分的维修及配件更换等，保修期内不得再收取任何费用。
（3）设备清单所列的彩超设备包含不限次数的现场检修服务；包含所有零配件更换包含软硬件非功能性免费升级服务等，保修期内不得再收取任何费用。
●2、保证所保设备全年工作日的开机率达到95%。全年停机超过18天时，每超过1天，则本合同维保服务期顺延3天，停机天数以甲乙双方共同签字确认的故障停机记录为准。
●3、设备故障出现后工作日1小时内响应，24小时专业工程师到达现场。全年365天（含节假日）24小时正常提供维修服务以保证科室设备的正常使用。
[bookmark: OLE_LINK5]●4、每年为维保设备提供至少四次全面维护保养服务，其中CT设备提供每年2次保养，将设备调整至正常状态并提交维护保养报告（设备清洁、性能检测及校准、必要的机械或电气的检查，结合设备当前状态免费更换必要的易损部件，对设备的数据进行备份。根据医院要求的时间段进行保养工作。
投标人针对设备清单中DR、彩超设备（西门子彩超除外）维保须确保零部件为全新原厂同型号备件。
▲5、提供针对联影CT设备接受过原厂正规培训的不少于3名CT维修工程师，提供设备生产厂家的相关培训证书扫描件。
 ▲6、 提供联影CT的AI辅助诊断模块组，不少于2个。（提供系统相关功能截图）
●7、提供针对设备清单中DR、彩超设备维保提供不少于3名维修工程师；维修工程师须持有DR或彩超设备的维修培训证书。
▲8、提供针对联影 uCT760设备维保，维保期内提供软件版本升级，确保所维保设备为最新软件版本（提供该型号软件最新版本图片证明文件）。
▲9、投标人针对联影 uCT760设备维保，维修工程师保证能够解决所有需要原厂service key才能解决的设备故障，提供进后台密码来源证明材料。
投标人针对设备清单中DR、彩超设备维保承诺提供进后台密码，提供承诺函（格式自拟）。
●10、年度结束提供年度维修综合报告。（投标文件中提供承诺函（承诺函格式自拟）或提供软件平台报告截图）。
●11、在国内具备远程网络维修诊断系统，服务期内针对CT设备需提供24小时数字化远程监测和故障筛排系统，提早发现故障并预警，减少设备宕机时间，需提供相关文件以证明投标方具有此能力。
（三）服务方案要求
采购包1服务方案要求：
1、日常维修保养方案内容至少包括：
维修保养计划：包括项目整体需求理解、服务年度规划目标、按设备类别制定月度、季度、年度保养巡检计划。计划需包含灵活性说明：如说明夜间值班或节假日排班计划等调整机制。
维修实施步骤：包括但不限于维修流程、保养流程、巡检流程等，并明确质量及时效要求。
设备检测、配件维修更换：包括检测工具明细清单、质量检测记录、不同类别设备不同的方案；明确配件维修更换方案，包括对维修和更换备件的质量、供应等的保障。
2、服务管理制度内容至少包括：
人员管理制度：包括但不限于人员管理总体要求、人员分工、岗位职责。
设备维保规程规范制度：包括但不限于维修制度、保养制度、巡检制度、医疗仪器设备档案管理制度。
维修零配件、易耗品配备存储及使用制度：包括存储制度、使用制度、备用机证明、备件库存证明等。
3、应急措施内容至少包括：
应急突发事件的应急预案，包括但不限于应急预防措施、处置方法、工作机制、处理过程等。
应急保障措施：可能发生的应急事件处理方式分析，包括但不限于医疗设备不良事件应急处理、灾害天气医疗设备淹水处理、消毒处理、医疗设备故障处理、医疗设备停电处理等等。
可能发生的应急事件处理方式分析：包括但不限于设备突发故障、公共卫生事件、人为因素导致的紧急情况分析。
4、人员培训内容至少包括：
培训内容：简述针对本项目乙方可以提供的培训。
培训频次及时间：明确培训内容、课程安排、实施流程及培训档案管理要求。
培训方式：关于培训方式的详细介绍。
5、安全管理方案内容至少包括：
安全管理总方案：包括但不限于安全管理基本要求、使用安全风险管理、使用环境管理等。
安全检查：包括但不限于常规安全检查内容，专项安全检查内容等。
安全教育：包括对各级管理人员、其他从业人员的安全教育方案。
采购包2服务方案要求：
1、供应商售后服务体系介绍内容至少包括：
投标人售后服务部门体系介绍：包括组织架构体系、人员保障体系、响应处置服务体系、备件仓储保障体系、服务台账与档案管理体系、质保及增值服务体系、监督考核体系。
售后服务部门管理架构：包括但不限于完整大型售后组织架构、小型精简架构。
售后服务认证及荣誉证书：包括售后服务类认证证书、售后服务人员专项证书、售后服务相关荣誉证书。
售后服务响应机制:包括保修手里响应机制、到场处置时效响应、现场维修处置机制、维修回访闭环机制、备用保障响应机制、超时追责保障机制。
2、售后服务方案至少包括：
售后服务内容：包括但不限于常态化定期巡检保养服务、故障维修服务、备件与备用保障服务、台账、档案管理服务、培训服务、投诉与回访闭环服务、安全配套服务、质保期专属增值服务、质保到期后续配套服务。
保修期内售后服务承诺：包括但不限于报修响应时效承诺、免费维修、免费配件承诺、定期免费巡检保养承诺、应急保障承诺、现场施工文明安全承诺、档案、报告与培训承诺、回访及投诉处理承诺、超时/服务不到位兜底承诺。
售后服务流程（标准化故障处理流程、远程技术支持服务、维保服务流程、维保服务规范标准）：包括报修受理阶段、前置远程处置阶段、现场派工与到场阶段、现场故障检修阶段、现场确认签字阶段、售后回访闭环阶段、台账归档与定期巡检流程、应急特殊流程。
3、维修服务保障至少包括：
区域服务网络布局:包括但不限于线下实体服务网点布局、人员驻场网络配置、仓储备件配套网络、线上调度服务网络、联动协作配套网络。
本地化技术团队部署:包括但不限于本地固定办公驻点部署、本地人员配置、人员持证本地化配置、本地物资配置部署、本地化排班值守机制、本地协同配置部署。
备品备件保障:包括但不限于备件仓储布局体系、备件储备清单分类、备件库存管理机制、备件供应渠道保障、备件更换服务承诺、备件资金与调配保障、台账资料保障。
售后服务电话及联系人:包括但不限于分四类固定联络人、补充备用联络。
4、故障应急处理方案至少包括：
故障处理流程方案：包括但不限于故障保修受理阶段、故障等级分类、快速响应与派工调度、远程预判与前置处理、现场故障排查与维修处置、无法当场修复的特殊处理机制、现场验收确认、售后回访与满意度核查、台账归档与隐患总结、投诉及问题闭环整改机制。
故障维修响应处理流程：包括但不限于报修接报响应、分级调度响应、人员到场响应、现场维修处置、现场验收确认、回访闭环响应、台账归档与前置预防。
三级故障应急预案：包括但不限于应急组织架构、三级故障触发上报流程、三级故障分级响应处置措施、应急物资与备品保障、人员值守保障机制、事后闭环处理流程、应急联络保障。
故障应急处理程序：包括但不限于险情接报与分级判定程序、应急调度派工程序、赶赴现场前置管控程序、现场故障抢修处置程序、现场验收确认程序、回访与闭环归档程序、复盘预防优化程序、投诉及遗留问题处理程序。
5、质量管控方案至少包括：
保证服务质量的内部制度：包括但不限于人员管理制度、工单全流程管控制度、巡检与预防性维保制度、备品备件管理制度、客户回访与投诉处理制度、故障应急管理制度、质量检查与内部监督制度、培训学习管理制度、档案资料管理制度。
实施方案和考核办法：包括但不限于整体服务实施方案、服务考核办法。
项目现场工作规范要求：包括人员上岗规范、进场离场作业规范、日常巡检作业规范、故障维修现场规范、应急抢险现场规范、现场安全管理规范、环境未收现场规范、台账资料现场管理规范、沟通协调规范、现场禁止行为。
三、项目验收：
1、履约验收的实施主体：太仓市浏河人民医院。
2、履约验收时间：每满三个月采购人对中标单位的运维服务履约进行验收和考核。采购人向供应商发出《政府采购履约验收通知单》（本章附件1），验收完成后形成《政府采购履约验收书》（本章附件2）。
3、验收标准
采购人按照采购需求及合同约定的技术、服务标准，对中标方各项义务履行情况、考核情况、整改情况等进行总体评价。验收标准应当符合采购文件及合同约定，未进行约定的，应当符合国家强制性规定、政策要求、安全标准和行业有关标准。
4、验收流程
在符合项目验收条件后，中标方可提出项目验收申请。采购人在收到中标方提出的合格的验收申请后，组织验收小组完成验收工作。具体验收流程如下：
4.1中标方向采购人书面提出项目验收申请。
4.2中标方整理提交项目验收相关的管理和技术文档，由采购人进行初步审核，并根据采购人要求进行修正直至审核通过。
4.3采购人成立验收小组，召开项目验收评审会议，根据项目验收内容及相关要求，对中标方提交的项目过程文档进行验收评审。
4.4验收评审通过后，由验收小组出具项目验收意见。
4.5项目验收结束后，中标方配合采购人按照档案管理要求进行资料归档。
四、付款方式：
采购合同签订生效后，甲方在10个工作日内向乙方支付半年费用的10%（即中标金额/6*0.1）作为预付款。按先做后付，每半年度结算一次，甲方根据半年度维保等检查考核结果，在每个结算周期后的15天内进行支付，前五期每半年应结算的服务费=半年费用*100%-考核扣款，第六期应结算的服务费=半年费用*90%-考核扣款。
甲方有权利对乙方的服务工作进行打分考核，在每半年付款之前甲方根据院内满意度调查结果付款。若乙方满意度得≥80分，则按每半年一次性付款（最后一期须扣除10%预付款后）给乙方打款；60≤若满意度得分＜80分，则按每一期的95%（最后一期须扣除10%预付款后*0.95）给乙方打款；若满意度得分＜60分，则按每一期的85%（最后一期须扣除10%预付款后*0.85）给乙方打款；若连续两期（即一年）满意度得分＜60分，则甲方有权与乙方解约。


（考核表见附件3）

附件3：
考核表
考核单位：太仓市浏河人民医院
考核对象：医疗设备整体运维服务和128层螺旋CT、DR及彩超维保服务提供方
考核说明：本考核表每半年度进行考核打分，用于量化评估维保服务质量，总分100分，各项考核按细则执行扣分，扣完对应分值为止；涉及追加扣分的，按相关规则额外扣除。

	序号
	考核项目
	考核细则
	分值
	扣分规则

	1
	设备运行状态
	设备年开机率≥95%、年停机时间≤18天
	15分
	停机超1天扣2分、故障停机超24小时每次扣2分（扣完15分为止）；停机超1天/故障停机超7天，追加扣5分

	2
	人工技术维修服务
	提供MRI不限次数人工维修（不含配件）、设备整机预防性维保（含人工/差旅费）
	10分
	未按要求完成维修/未做预防性维保，扣5分

	3
	维保服务系统软件更新
	按厂商标准优化软件系统，符合厂家/国家质量标准
	10分
	未优化软件系统，每次扣2分（扣完10分为止）

	4
	预防性维护
	每季度1次维保（年4次）、年2次巡检、不限次故障维修，提供维保报告/资料
	20分
	缺项每项扣4分；内容缺漏/记录不全，每次扣2分

	5
	响应服务
	提供24小时技术支持电话，保障通话畅通
	4分
	电话有误/不通，每次扣2分（扣完4分为止）

	6
	定期提交维保报告
	提交含故障分析/解决措施的报告
	5分
	报告逾期扣1分/次；内容缺项扣1分/处（扣完5分为止）

	7
	故障响应与配件更换
	无配件故障24小时内修复；配件为原厂件，备件充足、回收旧件
	15分
	无配件故障超24小时未修扣5分；配件供应不及时扣5分；未回收旧件扣5分；配件问题致设备受损扣10分（扣完15分为止）

	8
	服务响应时间
	报障后30分钟内电话响应，1小时未解决则6小时内工程师到场
	5分
	未按时电话响应扣2分；未按时到场扣2分

	9
	人员培训
	半年至少1次设备维护培训（覆盖科室人员）
	6分
	未开展培训扣3分；培训缺项扣1分

	10
	安全保障
	提供辐射安全许可证，保障服务/设备无安全事故，达标（经环保/卫生检测）
	10分
	未满足安全合规要求、环保/卫生检测未达标，按相应标准扣分

	合计
	100分
	


备注：1. 本考核表所有扣分项目，扣完对应项目分值后不再继续扣分；2. 涉及追加扣分的项目，追加分数从考核总分中额外扣除；3. 考核结果作为维保服务结算的重要依据。
五、综合说明：
1、投标单位必须承诺招标文件中提出的全部要求，如果其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。
2、投标单位应对所投项目的全部内容进行报价，只投其中部分内容者或出现选择性报价的，其投标文件将被拒绝。投标总报价包括但不限于完成该项工作所需的人工、设备、所有备件及易损件、定期保养、软件升级及管理服务、保险、利润、税金、政策性文件规定及本项目包含的所有风险、责任、专利技术等一切为实现本项目而产生的费用 。
3、在维保服务期内，若发生因中标单位医疗设备维保不当从而导致的医疗事故，相关一切责任将由中标单位承担，与采购单位无关。
4、投标人必须保证全部投标资料的真实性，如有虚假或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应招标文件，为无效投标。已中标的将取消中标资格，并按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交”相关处理办法处理。
5、评标委员会在审查时，可以要求供应商对投标文件某些报价明显不合理或者低于成本，有可能影响服务质量或不能诚信履约等内容作出必要的澄清、说明或者更正或者提供相关产品的证明，若供应商无法澄清、说明或提供相关证明材料的，评标委员会可认定其响应无效。
6、凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以江苏省政府采购网、苏州市政府采购网、苏州市公共资源交易平台最后发布的内容为准。
























附件1：
政府采购履约验收通知单
供应商：

	采购人
	

	项目名称
	

	合同名称
	

	合同编号
	
	合同金额
	

	验收时间
	
	验收地点
	

	联系人
	
	联系电话
	

	履约验收方案及工作要求

	

















单位公章年月日
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附件2：
政府采购履约验收书(服务类)
	采购人
	
	项目名称
	
	合同名称
	

	供应商
	
	项目及合同编号
	
	合同金额
	

	分期（段）验收
	是□否□
	分期（段）情况
	共分   期（段），此为第   期（段）验收

	


验收时间
	
	


验收地点
	
	


验收组织形式
	□自行简易验收

□验收小组验收

□采购代理机构验收

	


验收内容
	服务质量
	服务进度
	人员、设备 配备情况
	行业、安全标准
	项目需求、服务承诺
	合同履约时间、 地点、方式

	
	合格□不合格□
	按时□不按时□
	合格□不合格□
	合格□不合格□
	合格□不合格□
	合格□不合格□

	专业检测机构情

况说明
	

	
存在问题

和改进意见
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最终结论
	
合  格□不合格□

	验收小组成员

签字
	

	采购代理机构意见
	采购人意见

	


经办人：         负责人：（采购代理机构公章）
	


经办人：         负责人：（采购人公章）

	供应商确认：



（单位公章或授权代表签字）


说明：1.该表为服务类项目履约验收的参考样表，采购人或采购代理机构可以根据工作实际进行调整。

未委托采购代理机构开展履约验收工作的，无需填写“采购代理机构意见”。
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1

第四部分 投标文件格式


说明：
对本章所有的投标书格式，投标方可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

封面：
【正(副)本】

投   标   文   件

采购单位：太仓市浏河人民医院
项目名称：医疗设备整体运维服务和128层螺旋CT、DR及彩超维保服务
项目编号：JSZC-320585-JSQY-G2026-0008
采购包号：采购包（）


投 标 人(盖章)：
法定代表人或其委托代理人：      （签字或盖章）


日期：年月   日

1、开标一览表

开标一览表

项目编号：JSZC-320585-JSQY-G2026-0008
	序号
	项目名称
	采购包1
	总报价（元）
	服务期限
	备注

	1
	医疗设备整体运维服务
	
	
	三年
	




投标人名称：            （盖章）
法定代表人(负责人）或代理人（签字或盖章）：
日期：    年    月    日




















开标一览表

项目编号：JSZC-320585-JSQY-G2026-0008
	序号
	项目名称
	采购包2
	总报价（元）
	服务期限
	备注

	1
	128层螺旋CT、DR及彩超维保服务 
	
	
	三年
	




投标人名称：            （盖章）
法定代表人(负责人）或代理人（签字或盖章）：
日期：    年    月    日




















2、投标报价分析表

投标报价分析表
招标编号：
	序号
	名称
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：1.总价金额须与开标一览表投标报价一致。

投标人（单位盖章）： 
法定代表人或代理人（签字或盖章）：
日期：       年  月  日













3、关于资格文件的声明函


关于资格文件的声明函

江苏启越工程管理有限公司：
本公司愿就由贵单位组织实施的编号为___________号的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。


供应商（单位盖章）：
法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：
日期：     年  	月	日



















4、投标承诺函

投标承诺函
江苏启越工程管理有限公司 ：

我们收到贵单位医疗设备整体运维服务和128层螺旋CT、DR及彩超维保服务招标文件（项目编号：____________），经仔细阅读和研究，我们决定参加投标。
  1、我们愿意按照招标文件的一切要求，提供包括完成该项目全部内容的设备、材料及人工、机械、保险、劳保、各种税费以及质保期间的一切费用。
    2、如果我们的投标书被接受，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。
    3、我们同意按招标文件中的规定，本投标书的有效期限为开标后90天。
    4、我们愿意提供招标方在招标文件中要求的所有资料。
    5、我们认为你们有权决定中标者，还认为你们有权接受或拒绝所有的投标者。
    6、我们完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标或收到的任何投标。
    7、我们承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。
8、综合说明：
（1）伴随服务及配合措施；
（2）要求甲方提供的配合；
（3）对招标文件有不同意见的偏离说明；
（4）其它说明。
所有有关标书的函电，请按下列地址联系：

单位：                         联系人：
地址：                         邮政编码：
联系电话：                     传真：

供应商：（单位盖章）
法定代表人或授权代理人（签字或盖章）
日期：          年月日



5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明

参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明

致：江苏启越工程管理有限公司：
我单位         （供应商名称）         在参加政府采购活动前三年内，没有重大违法记录，特此声明。
若采购代理机构在本项目采购过程中发现我单位近三年内在政府采购活动中有重大违法记录，我单位将无条件退出本项目的招标，并承担因此引起的一起后果。

供应商名称（单位公章）：
法定代表人（负责人）或代理人（签字或盖章）：
日期：  年   月   日



















6、供应商情况表
供应商情况表
单位名称（盖章）：
	法定代表人
	
	成立日期
	

	企业地址
	
	注册资本
	                  万元

	经营范围
	

	职工人数
	
	其中：有中高级以上职称的人数
	

	资产总计
	       万元
	净资产
	     万元

	股东权益
	万元
	销售收入
	2025年（或最新一年度）           万元

	实现利润
	2025年（或最新一年度）           万元
	
	

	营业面积（含厂房面积）
	       平方米
	其中
	自有面积平方米
承租面积平方米

	单位简历及内设机构情况
	

	单位优势及特长
	

	近两年来完成或正在履行的重大合同情况
	

	最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分（包括情况和结果）
	

	最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明（包括解决方式和结果）
	

	最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明
	

	获得技术认证的工程师及简介
	

	其他需要说明的情况
	



7、法定代表人授权委托书


法定代表人授权委托书


本授权委托书声明：我（姓名）系（供应商名称）的法定代表人，现授权委托（单位名称）的（姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加江苏启越工程管理有限公司组织实施的编号为____________号的招标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。
代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。
代理人无转委托权。特此委托！

供应商：（盖章）
法定代表人：（签字）
授权代理人：（签字）
日期：年   月   日






















8、中小企业声明函       

中小企业声明函（服务）
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加太仓市浏河人民医院的医疗设备整体运维服务和128层螺旋CT、DR及彩超维保服务采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：
1、医疗设备整体运维服务和128层螺旋CT、DR及彩超维保服务 属于（十六）其他未列明行业  ；承接企业为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2、……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章）：
日期：
从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
备注：
1、本项目专门面向中小企业采购，投标人应提供中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件,否则视为投标无效。
2、投标人提供的中小企业声明函必须包含本项目所有服务及其服务承接企业，并按照声明函格式填写完整、明确，否则视为未按规定提供声明函，投标无效。
3、中标、成交供应商享受规定的中小企业扶持政策的，《中小企业声明函》应当随中标、成交结果同时公告，接受社会监督。





9、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加太仓市浏河人民医院单位的医疗设备整体运维服务和128层螺旋CT、DR及彩超维保服务采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


             单位名称（盖章）：
                    日 期：

















10、服务要求偏离表
服务要求偏离表
单位名称（盖章）：
	序号
	内容
	招标文件
服务要求
	投标文件
响应要求
	 偏离情况

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	...
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



注：1.投标人应在本表中对照招标文件服务要求与实际投标服务要求逐项对应列出，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。
2.若事项较多，投标人可根据响应内容的实际情况另纸说明。
3.格式可按照采购需求自拟。
供应商：（公章）
法定代表人或代理人（签字或盖章）：
日期：   年   月   日


11、（采购包2）维保技术要求偏离表
（采购包2）维保技术要求偏离表
	序号
	招标文件服务内容及要求
	投标文件
响应要求
	 偏离情况

	

1（1）






	联影 uCT760设备须由中标供应商购买原厂保修服务或提供不低于原厂维保标准的服务。包含不限次数的现场检修服务；包含探测器、高压发生器、球管在内的所有零配件更换，球管限扫25万秒次/年或三年限扫75万秒次；包含软硬件非功能性免费升级服务等。设备所有硬件和软件部分保修期内的维修及配件更换等，保修期内不得再收取任何费用。
	
	

	



（2）
	飞利浦 DD3、赛德科 MERCURY、联影 uDR588i三台DR设备包含不限次数的现场检修服务；包含除球管外所有零配件更换；包含软硬件非功能性免费升级服务等。设备除球管外所有硬件和软件部分的维修及配件更换等，保修期内不得再收取任何费用。
	
	

	

（3）
	设备清单所列的彩超设备包含不限次数的现场检修服务；包含所有零配件更换包含软硬件非功能性免费升级服务等，保修期内不得再收取任何费用。
	
	

	


2
	保证所保设备全年工作日的开机率达到95%。全年停机超过18天时，每超过1天，则本合同维保服务期顺延3天，停机天数以甲乙双方共同签字确认的故障停机记录为准。
	
	

	

3
	设备故障出现后工作日1小时内响应，24小时专业工程师到达现场。全年365天（含节假日）24小时正常提供维修服务以保证科室设备的正常使用。
	
	

	


4
	每年为维保设备提供至少四次全面维护保养服务，其中CT设备提供每年2次保养，将设备调整至正常状态并提交维护保养报告（设备清洁、性能检测及校准、必要的机械或电气的检查，结合设备当前状态免费更换必要的易损部件，对设备的数据进行备份。根据医院要求的时间段进行保养工作。
投标人针对设备清单中DR、彩超设备（西门子彩超除外）维保须确保零部件为全新原厂同型号备件。
	
	

	

5
	提供针对联影CT设备接受过原厂正规培训的不少于3名CT维修工程师，提供设备生产厂家的相关培训证书扫描件。
	
	

	
6
	 提供联影CT的AI辅助诊断模块组，不少于2个。（提供系统相关功能截图）
	
	

	

7
	提供针对设备清单中DR、彩超设备维保提供不少于3名维修工程师；维修工程师须持有DR或彩超设备的维修培训证书。
	
	


	

8
	提供针对联影 uCT760设备维保，维保期内提供软件版本升级，确保所维保设备为最新软件版本（提供该型号软件最新版本图片证明文件）。
	
	

	




9
	投标人针对联影 uCT760设备维保，维修工程师保证能够解决所有需要原厂service key才能解决的设备故障，提供进后台密码来源证明材料；
投标人针对设备清单中DR、彩超设备维保承诺提供进后台密码，提供承诺函（格式自拟）。
	
	

	

10
	年度结束提供年度维修综合报告。（投标文件中提供承诺函（承诺函格式自拟）或提供软件平台报告截图）
	
	

	


11
	在国内具备远程网络维修诊断系统，服务期内针对CT设备需提供24小时数字化远程监测和故障筛排系统，提早发现故障并预警，减少设备宕机时间，需提供相关文件以证明投标方具有此能力。

	
	

	...
	
	
	



注：1.投标人应在本表中对照招标文件服务要求与实际投标服务要求逐项对应列出，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。
2.若事项较多，投标人可根据响应内容的实际情况另纸说明。
3.格式可按照采购需求自拟。
供应商：（公章）
法定代表人或代理人（签字或盖章）：
日期：   年   月   日

















12、商务条款偏离表
商务条款偏离表
采购编号：JSZC-320585-JSQY-G2026-0008
	序号
	商务内容
	招标要求
	投标要求
	偏离/响应
	说明

	1
	报价
	
	
	
	

	2
	服务期限
	
	
	
	

	3
	付款方式
	
	
	
	

	5
	其他
	
	
	
	

	...
	...
	
	
	
	



注：投标人的投标文件（除技术要求部分）与招标文件规定的有偏离的，应在此表中说明。未在上表中说明的，如在投标文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应招标文件的规定。但该表不作为投标人对所投标的物关于商务条款等详细描述和说明的替代。
供应商（单位盖章）：
法定代表人或代理人（签字或盖章）：
日期：年月日









13、企业类似业绩一览表

企业类似业绩一览表
	序号
	项目名称
	项目时间
	合同金额
（人民币）
	业主单位
	项目类型

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



注：证明材料附后，须体现项目性质及取得审查意见的时间，材料包括但不限于合同及审查意见。

供应商（单位盖章）： 
法定代表人或代理人（签字或盖章）：
日期：年月日










14、拟投入本项目的专业技术（服务）人员情况一览表
拟投入本项目的专业技术（服务）人员情况一览表
	序号
	岗位
	姓名
	性别
	年龄
	学历
	专业技术职称
	备  注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	....
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注：按照招标文件要求提供相应资质证明材料。


供应商（单位盖章）： 
法定代表人或代理人（签字或盖章）：
日期：       年  月  日







15、技术方案、服务方案（技术方案及服务方案的内容编排等由响应人自定）
相关方案
	提示：
1、投标人应针对本次招标项目特点编写公司拟采取的相关方案，包括技术方案及服务方案、项目实施方案及进度方案、项目质量保证措施及承诺、项目售后服务方案等。
2、投标人可根据自身情况编写，本页不够可另加页附后。

	










投标人（公章）：
法定代表人或被委托人：（签字或盖章）
日期：年月日









16、 提供驻场维护人员的社保参保资料、学历证书扫描件及从业履历等其他相关证明材料。






















17、提供飞利浦  /联影  （供应商根据标包选择并填写相应设备名称序号）设备原厂标准维保服务的承诺函（格式自拟）


























第五部分评标方法与评标标准
评标方法：
一、本次招标的评标方法采用综合评分法。即指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。
二、评标时，评标委员会各成员应当按照招标文件规定的评分标准独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。对评委的评分(除价格分外)进行统计汇总，直接算术平均，计算出每个投标人的得分，加上价格得分即为每个投标人的综合得分。
   三、评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
    四、如出现评审得分最高的投标人有两个或两个以上的，以投标报价较低者优先作为该标段中标候选人，如果投标报价也相同的，则由评标委员会组织以抽签方式确定中标候选人。
评分标准
采购包1综合评分法：供应商综合得分（100分）=投标报价（20分）+日常维修保养方案（6分）+服务管理制度（6分）+应急措施（9分）+人员培训（9分）+安全管理方案比较（9分）+质控保障（5分）+医疗设备管理软件（10分）+维保服务技术支持（6分）+服务团队（10分）+类似业绩（10分）
技术得分与商务得分均由各个评委打分直接平均所得。
	评审因素
	评审规则
	分值

	投标报价
	第一步：投标报价低于或等于财政预算价格的，为有效投标报价。超财政预算的投标报价或招标文件规定的报价为无效投标报价。无效投标报价的投标文件不进行评审，也不得标。
第二步：满足招标文件要求且投标报价最低为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×20%×100
	20分

	日常维修保养方案
	根据投标人针对本项目制定的日常维修保养方案进行评分，方案内容至少包括：①维修保养计划、②维修实施步骤、③设备检测、配件维修更换。以上三点内容，每具有一项内容得2分，缺少不得分，满分6分。
	6分

	服务管理制度
	根据投标人针对本项目制定的服务管理制度进行评分，方案内容至少包括：①人员管理制度、②设备维保规程规范制度、③维修零配件、易耗品配备存储及使用制度。以上三点内容，每具有一项内容得2分，缺少不得分，满分6分。
	6分

	应急措施
	根据投标人针对本项目制定的突发事件的应急措施（要与医院的实际情况结合）进行评分，方案内容至少包括：①应急突发事件的应急预案、②应急保障措施、③可能发生的应急事件处理方式分析。以上三点内容，每具有一项内容得3分，缺少不得分，满分9分。
	9分

	人员培训
	根据投标人针对本项目对采购方医护使用人员的培训方案进行评分，方案内容至少包括：①培训内容、②培训频次及时间、③培训方式。以上三点内容，每具有一项内容得3分，缺少不得分，满分9分。
	9分

	安全管理方案比较
	根据投标人针对本项目制定的提供的安全管理方案进行综合评分，方案内容至少包括：①安全管理总方案、②安全检查、③安全教育。以上三点内容，每具有一项内容得3分，缺少不得分，满分9分。
	9分

	质控保障
	投标人拥有以下经国家专业计量机构检测校准的专业医疗设备质控设备：生命体征模拟仪、除颤分析仪、电气安全分析仪、电导率分析仪、气流分析仪、婴儿培养箱分析仪、电刀分析仪、X、γ辐射周围剂量当量率仪、紫外辐射照度计、浮标式氧气吸入器检定装置。每提供1个得0.5分，满分5分。
投标人提供质控设备需经国家专业计量机构检测校准并提供质控设备1年内（以开标当日计算）有效校准证书扫描件。
	5分

	医疗设备管理软件
	1.投标人提供的医疗设备服务管理软件系统具备信息系统安全等级保护三级备案证明的得3分；二级备案证明的得2分；最高得3分。
提供投标人的软件系统通过公安机关备案的“信息系统安全等级保护备案证明”。
2.投标人提供的设备管理软件具备不良事件上报功能，并能直接对接国家医疗器械不良事件监测信息系统，一键上传不良事件功能的得3分。
提供不良事件上报系统操作界面截图、投标人与公立医院签订的不良事件合作研发的合同原件扫描件及发票和收付款凭证，提供不全不得分。
3.投标人提供的设备管理软件支持环境数据采集功能，实现设备环境温度、湿度监控，投标人具备自主知识产权的得2分。
提供投标人的环境数据采集功能软件著作权证书或专利证书扫描件、数据采集设备硬件照片及功能介绍截图，提供不全不得分。
4.投标人提供的设备管理软件具有验收完成的效益分析功能的相关案例，满足的得2分。
投标人提供由客户盖章的包含“效益分析”内容的项目验收报告。
	10分

	维保服务技术支持
	投标人承诺本项目飞利浦MRI设备提供三年周期全程原厂标准维保服务，维保范围含磁体、液氦、冷头、线圈等全部核心备件。投标阶段提供加盖投标单位公章的承诺函（承诺函格式自拟，本项6分，无承诺函不得分）。
中标人须在签订本项目合同前，提供与飞利浦原厂签订的三年正式维保服务合同；若中标人无法按期提供合规有效的原厂维保合同，视为中标人实质性违约，采购人有权取消其中标资格，由中标单位承担全部违约责任和经济损失。
	6分

	服务团队
	1.投标人拟派服务团队成员具有急救设备维保工程师，每提供一个得1分，最高得2分。提供人员身份证扫描件、维保相关证书扫描件。
2.投标人拟派服务团队成员具有内窥镜设备维保工程师，每提供一个得1分，最高得2分。提供人员身份证扫描件、维保相关证书扫描件。
3.投标人拟派服务团队成员具有医疗器械相关行业中级及以上职称（由人社部门或相关具备职称评定资质的专业单位出具）的工程师得1分，最高得3分。提供人员身份证扫描件、职称证书扫描件。
4.驻场工程师在满足采购基本需求（1名）之外每增加1名，可得3分，最高得3分。提供人员身份证扫描件、学历证书扫描件、从业履历和社保证明材料等。
	10分

	类似业绩
	投标人有丰富的整体医疗设备维保服务经验，投标人提供2023年1月1日至今为医疗机构提供全院综合性的医疗设备整体维保服务（整体设备中须包括核磁设备）的业绩，每提供一个得2分，最高得10分。
[bookmark: _GoBack]投标文件中需提供投标人业绩合同证明材料（包括合同首页、合同金额所在页、签字盖章页）的扫描件，提供不全不得分。
	10分



注：1、针对评分标准中评分的每一条，均应提供相关证明资料并作出相应说明供评委评判，不提供相关证明资料的视为不具备该项得分的条件。
2、所有扫描件字迹须扫描清晰可见,扫描不全或字迹不清晰的，视为未提供。




















采购包2综合评分法：供应商综合得分（100分）=投标报价（20分）+技术响应
（32分）+维保服务能力（15分）+业绩（10分）+供应商售后服务体系介绍（6分）+售后服务方案（3分）+维修服务保障（4分）+故障应急处理方案（4分）+质量管控方案（6分）
技术得分与商务得分均由各个评委打分直接平均所得。

	评分因素
	评分规则
	分值

	投标报价
	第一步：投标报价低于或等于财政预算价格的，为有效投标报价。超财政预算的投标报价或招标文件规定的报价为无效投标报价。无效投标报价的投标文件不进行评审，也不得标。
第二步：满足招标文件要求且投标报价最低为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×20%×100
	20分

	技术响应

	评委根据投标文件中《技术要求响应/偏离表》进行评审：完全符合投标文件《第三部分：项目需求》的第四部分“维保技术要求”的条款要求得32分。
★号指标如有不响应（不满足）采购需求的作为无效投标将被拒绝；
▲号指标，共计4项，每项能够满足的得5分，合计满分20分。
●号其他指标，共计6项，每项能够满足的得2分，合计满分12分。
说明：供应商对于技术参数的响应，要求提供证明材料进行佐证的，如未提供，评委可视相应参数响应情况视为不满足采购需求；对于投标过程中出现的虚假响应，经评委评定后可进行废标处理。
	32分

	维保服务能力

	1.供应商提供针对该项目中（采购包2）联影uCT760设备球管MSC-7171A合法来源证明得7分，未提供不得分。
	15分

	
	2.投标人承诺投标时提供加盖公章的承诺函（承诺函格式自拟），承诺中标后在签订本项目合同前，提交与联影原厂签订的该设备三年周期原厂维保合同，维保范围包含球管、高压发生器、探测器等所有备件。
若中标人无法按期提供合规有效的原厂维保合同，视为中标人实质性违约，采购人有权取消其中标资格，由中标单位承担全部违约责任和经济损失。投标时须提供该承诺函，未提供本项不得分。（6分）
	

	
	3.投标人具有零备件仓储能力，有一个及以上独立备件仓库且采购渠道完备，提供相关证明材料及独立备件仓库的租赁合同或产权证明的得（2分）
	

	业绩

	自2023年1月1日至今为医疗机构提供业绩的：
1.具有与本项目类似CT设备全保维修业绩，每提供一份得2分，满分6分。
2.具有类似DR或者超声影像设备全保业绩，每提供一份得2分，满分4分。
投标文件中需提供投标人业绩合同证明材料（包括合同首页、合同金额所在页、签字盖章页）的扫描件，提供不全不得分。
	10分

	供应商售后服务体系介绍
	根据投标人针对本项目提供自身情况编制的售后服务体系进行综合评审，方案内容至少包括：①投标人售后服务部门体系介绍、②售后服务部门管理架构、③售后服务认证及荣誉证书、④售后服务响应机制等方面。以上四点内容，每具有一项内容得1.5分，缺少不得分，满分6分。
	6分

	售后服务方案
	根据投标人针对本项目提供的售后服务方案综合评分，包括①售后服务内容、②保修期内售后服务承诺、③售后服务流程（标准化故障处理流程、远程技术支持服务、维保服务流程、维保服务规范标准）等。以上三点内容，每具有一项内容得1分，缺少不得分，满分3分。
	3分

	维修服务保障
	根据投标人针对本项目提供的维修服务保障综合评分，包括①区域服务网络布局、②本地化技术团队部署、③备品备件保障、④售后服务电话及联系人。以上四点内容，每具有一项内容得1分，缺少不得分，满分4分。
	4分

	故障应急处理方案
	根据投标人针对本项目提供的质量管控方案综合评分，包括①故障处理流程方案、②故障维修响应处理流程、③三级故障应急预案、④故障应急处理程序。以上四点内容，每具有一项内容得1分，缺少不得分，满分4分。
	4分

	质量管控方案

	根据投标人针对本项目提供的质量管控方案综合评分，包括①保证服务质量的内部制度、②实施方案和考核办法、③项目现场工作规范要求。
以上三点内容，每具有一项内容得2分，缺少不得分，满分6分。
	6分





注：1、针对评分标准中评分的每一条，均应提供相关证明资料并作出相应说明供评委评判，不提供相关证明资料的视为不具备该项得分的条件。
2、所有扫描件字迹须扫描清晰可见,扫描不全或字迹不清晰的，视为未提供。





合同主要条款
采购包号：
	甲方（采购人）：
	单位地址：

	乙方（供应商）：
	单位地址：

	签订日期：
	签订地点：


根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方就医疗设备整体运维服务和128层螺旋CT、DR及彩超维保服务（编号            ）的采购结果签订本合同。
第一条 定义
除非另有特别解释或说明，本合同有关词语应按如下定义解释：
1.1合同：甲乙双方签署的，与本项目相关的合同书、附件、附录、其他文件以及政府采购程序中的全部文件。
1.2甲方：指合同中明确规定的实际购买货物和接受服务的单位。
1.3乙方：指合同中规定的提供货物和提供服务的单位。
1.4服务：提供本合同规定的乙方承担的影像设备维保服务及相关工作。
1.5合同价款：根据合同规定乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款，包含了甲方购买合同项下相关服务的一切费用。
第二条 组成本合同的有关文件 
下列与本次采购活动有关的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：
1、招标采购文件（编号：    ）
2、乙方提供的投标文件和投标报价表；           
3、乙方在投标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等；
4、中标通知书； 
5、甲乙双方商定的其他文件等。
第三条 合同内容
3.1服务内容：医疗设备整体运维服务和128层螺旋CT、DR及彩超维保服务。
3.2服务期限：三年（2026年  月   日至2029年  月  日）。
3.3具体服务要求：
第四条 合同总价款 
合同价格按此次中标价执行：       元。
合同总价款包括但不限于完成该项工作所需的人工、设备、所有备件及易损件、定期保养、软件升级及管理服务、保险、利润、税金、政策性文件规定及本项目包含的所有风险、责任、专利技术等一切为实现本项目而产生的费用 。
除非合同条款中另有规定，本合同执行期间合同总价款不变。
第五条 合同款支付
1、本合同项下所有款项均以人民币支付。
2、本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。
3、根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。
4、付款方式：
采购合同签订生效后，甲方在10个工作日内向乙方支付半年费用的10%（即中标金额/6*0.1）作为预付款。按先做后付，每半年度结算一次，甲方根据半年度维保等检查考核结果，在每个结算周期后的15天内进行支付，前五期每半年应结算的服务费=半年费用*100%-考核扣款，第六期应结算的服务费=半年费用*90%-考核扣款。
甲方有权利对乙方的服务工作进行打分考核，在每半年付款之前甲方根据院内满意度调查结果付款。若乙方满意度得≥80分，则按每半年一次性付款（最后一期须扣除10%预付款后）给乙方打款；60≤若满意度得分＜80分，则按每一期的95%（最后一期须扣除10%预付款后*0.95）给乙方打款；若满意度得分＜60分，则按每一期的85%（最后一期须扣除10%预付款后*0.85）给乙方打款；若连续两期（即一年）满意度得分＜60分，则甲方有权与乙方解约。
第六条 验收要求
6.1履约验收标准：根据国家相关法律法规、行业相关标准、政府采购合同要求、招标文件要求、投标文件的承诺。
6.2.履约验收主体：由甲方进行验收。
6.3.履约验收方式：乙方应当按照政府采购合同的约定，配合甲方做好项目验收，提供与验收相关的生产、技术、服务、数量、质量、安全等资料，根据实际需要做好技术说明等工作，并对所提供资料和材料的真实性负责。验收结束后,出具验收书，列明各分项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。相关检测（检验）费用或验收小组成员中的专业技术人员费用由乙方承担。
6.4.其他验收要求按照《江苏省政府采购履约验收管理办法》规定执行。
第七条 双方的其他权利义务
7.1甲方权利义务
7.1.1 甲方权利
甲方有权随时向乙方了解服务进展，提出改进意见和建议；甲方有权根据实际履约质量和进度情况要求乙方按照本合同约定加强管理直至提供符合约定的服务。
7.1.2甲方义务
甲方应按时支付合同价款；为乙方履行合同提供必要的便利条件；本合同约定的其他义务。
7.2乙方权利义务
7.2.1乙方权利
乙方有权按照合同获得合同价款；乙方有权根据服务内容的需要，请求甲方予以配合。
7.2.2除其他有关条款的约定外，乙方义务还包括：
①乙方承诺参与政府采购时显示的服务能力不会减弱，包括服务人员团队人员不减少、服务资质不下降、团队具备的人才技能不下降。除了提升人员资质和执业等级（如有）或引进新的人才，如果乙方服务团队人员减少或资质下降人数超过20%的，视为乙方丧失提供服务的能力。
② 乙方应安排身体健康、品性良好的服务人员为甲方提供服务。
③乙方应保证服务人员的稳定，未经甲方同意，不得变更服务人员。
④乙方应当及时响应甲方的服务需求，在甲方提出派员到场服务时，应当与甲方确定到场时间。甲方紧急服务需求时，乙方应在2小时内派员到场。
⑤定期组织服务人员进行培训学习，不断提高服务人员业务技能。
⑥乙方做好安全生产工作，对在工作中出现的服务人员的人身安全承担责任，并对由于服务人员的原因导致的第三人的人身财产损失承担赔偿责任。
⑦乙方应根据国家法律法规的规定与其为甲方提供服务的人员签署劳动合同，并负责上述人员的工资和社会劳动保险、奖金、福利等费用，若发生劳动争议均由乙方自己解决并承担所有责任，甲方无任何连带关系和责任。
⑧法规、政策规定由乙方承担的其他责任。
第八条 质量保证
乙方各项服务承诺指标及所采取的措施按照采购文件要求及相应文件的承诺予以确定。  
第九条 知识产权
乙方应保证其提供的服务不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；
第十条 风险责任
乙方在项目服务期间应制定项目安全实施管理措施，并严格遵守安全管理要求，乙方在项目服务过程中因管理不当、维护措施不当等因素或不按安全管理要求，造成人员安全或财产损失事故的，其责任均由乙方承担，甲方不承担责任。
第十一条 违约责任
11.1甲方未按合同规定期限向乙方支付合同价款的，每逾期一天向乙方偿付欠款总额0.5％的滞纳金，但累计总额不超过欠款总额的5％。
11.2有下列情形之一的，乙方应当向甲方支付合同约定合同价款金额0.5%，累计总额不超过合同总额的5％的违约金：
11.2.1乙方服务团队成员未经甲方同意发生变更，经甲方要求恢复后，未在合理期限内（5个工作日内）恢复的；
11.2.2乙方单位总体服务能力发生下降，专业技术人员减员或资质下降人数达到20%的；
11.2.3乙方人员无故未能按约定为甲方提供服务，服务期限内达到二人次的；
11.2.4乙方人员不能响应甲方紧急服务需求的；
11.2.5因乙方服务人员原因在服务期间给甲方造成不良影响的，服务期限内达到一次的；
11.2.6乙方及其服务人员虚报服务内容、服务时间等，骗取甲方服务费用的；
11.2.7根据第七条乙方义务，如乙方未按本合同规定提供相关服务或未能履行本合同规定的其他义务的，甲方有权依据考核结果结算当期服务费金额并要求乙方限期整改，逾期不整改或整改后仍达不到甲方要求的，甲方有权解除合同，由此造成甲方经济损失的，乙方应承担赔偿责任。同时乙方应向甲方支付合同总价0.5%，累计总额不超过合同总额的5％的违约金。
11.3乙方在承担上述11.2项中一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。
第十二条 合同的解除
出现下列情形之一的，甲方有权解除本合同：
12.1乙方单位总体服务能力发生下降，专业技术人员减员或资质下降人数达到30%的；
12.2乙方人员无故未能按约定为甲方提供服务，服务期限内达到三人次的；
12.3乙方人员不能响应甲方紧急服务需求的，经甲方指出后未能改正的；
12.4因乙方服务人员原因在服务期间给甲方造成不良影响的，服务期限内达到二次的；
12.5乙方及其服务人员虚报服务内容、服务时间等，骗取甲方服务费用的；
12.6因乙方不当服务或服务人员违法，给甲方造成严重不良影响的；
12.7乙方一年内因生产安全事故受到行政处罚达到三次的，或者因为乙方发生生产安全事故、环境损害事故，给甲方造成重大不良影响的或导致甲方受到行政处罚的。
第十三条 不可抗力
13.1不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如战争、动乱、洪水、地震、风暴等。
13.2任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，应尽快以书面形式将不可抗力的情况、原因及对履行本合同的影响等及时通知另一方。同时，遭受不可抗力影响的一方有义务尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响，因未尽本义务而造成的相关损失由其承担。
13.3发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任，法律另有规定的除外。
13.4合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止或是继续履行本合同。
第十四条 合同的变更、中止
本合同一经签订，双方均不得擅自变更或中止合同，除非合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益。
第十五条 合同的终止
15.1 本合同因下列原因而终止：
15.1.1 本合同正常履行完毕；
15.1.2 因不可抗力导致本合同无法履行或履行不必要；
15.1.3 任何一方行使解除权解除本合同；
15.1.4 合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益且不宜变更、中止的。
15.2除上述情形外，甲乙双方不得擅自终止合同。
第十六条 合同的转让
乙方不得将其合同项下的权利义务部分或全部转让给第三方。
第十七条 履约保证金
本项目无需提交履约保证金。
第十八条 索赔
如在项目服务提供、使用过程中，甲方发现项目质量与合同内容有不符或不满足国家标准或行业标准，有权向乙方提出索赔，乙方在收到甲方索赔通知后（  ）天内应免费进行补救或弥补相应的缺陷。如果乙方在收到通知后(   )天内没有弥补缺陷，或不能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担，同时甲方对乙方行使的其它权利不受影响。甲方因补救措施所承担的应由乙方承担的费用，有权在甲方应支付给乙方的款项中直接扣除。
第十九条 争议的解决
1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应通过友好协商解决。
2、经协商不能解决的争议，双方可采取以下第（1）种方式解决争议：
（1）向太仓市人民法院提起诉讼；
（2）向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。
3、在法院审理和仲裁期间，除有争议部分外，本合同其他部分可以履行的仍应按合同条款继续履行。
第二十条 合同生效及其他
1、本合同自经甲乙双方授权代表签订并加盖公章后，自签订之日起生效。
2、本合同一式五份，甲乙双方各执二份，代理机构执一份存档。
3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。
甲方（采购人）：（盖章）         	乙方（供应商）：（盖章）
代表人：	                         代表人：
日期： 年 月 日                    日期：  年  月  日

备案方：













（考核表见附件3）

附件3：
考核表
考核单位：太仓市浏河人民医院
考核对象：医疗设备整体运维服务和128层螺旋CT、DR及彩超维保服务提供方
考核说明：本考核表每半年度进行考核打分，用于量化评估维保服务质量，总分100分，各项考核按细则执行扣分，扣完对应分值为止；涉及追加扣分的，按相关规则额外扣除。

	序号
	考核项目
	考核细则
	分值
	扣分规则

	1
	设备运行状态
	设备年开机率≥95%、年停机时间≤18天
	15分
	停机超1天扣2分、故障停机超24小时每次扣2分（扣完15分为止）；停机超1天/故障停机超7天，追加扣5分

	2
	人工技术维修服务
	提供MRI不限次数人工维修（不含配件）、设备整机预防性维保（含人工/差旅费）
	10分
	未按要求完成维修/未做预防性维保，扣5分

	3
	维保服务系统软件更新
	按厂商标准优化软件系统，符合厂家/国家质量标准
	10分
	未优化软件系统，每次扣2分（扣完10分为止）

	4
	预防性维护
	每季度1次维保（年4次）、年2次巡检、不限次故障维修，提供维保报告/资料
	20分
	缺项每项扣4分；内容缺漏/记录不全，每次扣2分

	5
	响应服务
	提供24小时技术支持电话，保障通话畅通
	4分
	电话有误/不通，每次扣2分（扣完4分为止）

	6
	定期提交维保报告
	提交含故障分析/解决措施的报告
	5分
	报告逾期扣1分/次；内容缺项扣1分/处（扣完5分为止）

	7
	故障响应与配件更换
	无配件故障24小时内修复；配件为原厂件，备件充足、回收旧件
	15分
	无配件故障超24小时未修扣5分；配件供应不及时扣5分；未回收旧件扣5分；配件问题致设备受损扣10分（扣完15分为止）

	8
	服务响应时间
	报障后30分钟内电话响应，1小时未解决则6小时内工程师到场
	5分
	未按时电话响应扣2分；未按时到场扣2分

	9
	人员培训
	半年至少1次设备维护培训（覆盖科室人员）
	6分
	未开展培训扣3分；培训缺项扣1分

	10
	安全保障
	提供辐射安全许可证，保障服务/设备无安全事故，达标（经环保/卫生检测）
	10分
	未满足安全合规要求、环保/卫生检测未达标，按相应标准扣分

	合计
	100分
	-


备注：1. 本考核表所有扣分项目，扣完对应项目分值后不再继续扣分；2. 涉及追加扣分的项目，追加分数从考核总分中额外扣除；3. 考核结果作为维保服务结算的重要依据。
（全文完）
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