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[bookmark: _Toc2697][bookmark: _Toc54615237][bookmark: _Toc38368118][bookmark: _Toc30047][bookmark: _Toc35266018][bookmark: _Toc120614211]第一章  投标邀请
[bookmark: _Toc35266019][bookmark: _Toc38368119][bookmark: _Toc2329][bookmark: _Toc54615238][bookmark: _Toc29806]长山高峰宕口污水站运维服务项目JSZC-320582-ZXZB-G2026-0002招标项目的潜在投标人应在苏采云政府采购一体化平台（网址：https://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login） 获取招标文件，并于2026-09-15 14:00（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号：JSZC-320582-ZXZB-G2026-0002
项目名称：长山高峰宕口污水站运维服务项目 
预算金额：129.32万元
最高限价（如有）：129万元
采购方式：公开招标 
采购需求：张家港长山高峰宕口污水站设施运营（含厂区设施、设备、厂房等），堆场导水导气井的维护，堆场雨排设施在线监测的维护，堆场的管理等。
[bookmark: OLE_LINK2]合同履行期限：1年。
本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体
二、申请人的资格要求
（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（注：若供应商为分公司，则还须提供总公司同意其独立开展业务的授权，其中银行、保险、石油石化、电力、电信、邮政、铁路等特殊行业，可提供总公司有关文件或制度等能够证明总公司授权其独立开展业务的证明材料）；
2.财务状况报告（成立不满一年不需提供）；
3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的，应提供相关证明材料）；
4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；
5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
6.授权委托书（被授权人非法定代表人的，应提供授权委托书；被授权人是法定代表人的，应提供授权委托书或法定代表人身份证明书）；
7.关于资格证明文件的书面承诺。
（二）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。
（三）落实政府采购政策需满足的资格要求：
1.本项目专门面向中小企业采购
注：（1）根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的通知规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。
（2）根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的通知规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。
（四）本项目的特定资格要求：无
三、获取招标文件
时间：自本公告发布之日起5个工作日。
地点：苏采云政府采购一体化平台（网址https://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login） 
方式：苏采云政府采购一体化平台（网址https://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login） 
售价：0.00元 
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
2026-09-15 14:00（北京时间）
地点：苏采云系统 
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1.CA证书办理
供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州高新区邓尉路105号狮山科技馆1楼服务大厅，咨询电话：0512-65737699。
2.参与采购活动
供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动。
3.电子投标准备
[bookmark: _GoBack]供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。
在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：
注册咨询：18261002950；
CA技术咨询电话：400-608-6099；
签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；
系统使用指导与咨询：13914088964、18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。
4.本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。
5.线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标。
请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。
6.招标文件澄清或者修改内容的告知方式：招标文件的实质性变动或修改将在政府采购公告媒体网通知，投标人可自行下载。
7.本次招标不收取投标保证金。
8.本项目不允许进口产品投标。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息 
单位名称：江苏省张家港保税区安全环保局
单位地址：张家港市保税区滨江大厦
联系人：徐誉升
联系电话：0512-58327129
2.采购代理机构信息（如有）
[bookmark: EB87bd51c9d802413bae3fcd0e825858ca]单位名称：江苏众信工程投资项目管理咨询有限公司
单位地址：张家港市公园路100号
联系人：张慧
联系电话：13962234577
3.项目联系方式
项目联系人：张慧
电话：13962234577

[bookmark: _Toc20823274][bookmark: _Toc120614213][bookmark: _Toc513029202][bookmark: _Toc16938518]第二章  投标人须知
[bookmark: _Toc16938519][bookmark: _Toc120614214][bookmark: _Toc54615239][bookmark: _Toc513029203][bookmark: _Toc38368120][bookmark: _Toc35266020][bookmark: _Toc20823275][bookmark: _Toc29619][bookmark: _Toc20823314][bookmark: _Toc16938558][bookmark: _Toc120614221][bookmark: _Toc479757207][bookmark: _Toc513029242]一、总则
[bookmark: _Hlt16619475][bookmark: _Toc458694821][bookmark: _Toc20823276][bookmark: _Toc513029204][bookmark: _Toc16938520]1.招标方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
[bookmark: _Toc513029205][bookmark: _Toc16938521][bookmark: _Toc20823277]2.合格的投标人
2.1满足招标公告中投标人的资格要求的规定。
2.2满足本文件实质性要求的规定（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求）。
[bookmark: _Toc16938522][bookmark: _Toc513029206][bookmark: _Toc20823278]3.适用法律
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
[bookmark: _Toc16938523][bookmark: _Toc20823279][bookmark: _Toc462564067][bookmark: _Toc513029207]4.投标费用
4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏众信工程投资项目管理咨询有限公司在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2本次招标采购代理机构收取代理服务费。
4.2.1本项目采购代理服务费由中标（成交）供应商支付;
4.2.2代理费用收取方式：转账
[bookmark: EB4bef91ec166246f78c716ddc8194a87a]4.2.3代理费用收取标准：因本项目属于2026年度预算项目，原项目采购预算申报时包含代理服务费，因而代理服务费由中标(成交)供应商支付。本项目代理服务费按照苏州市《苏财购告[2016]31号》文件相关规定，及苏州市政府采购网公示的《苏州市级政府采购代理服务收费公告信息表》列明的收费标准执行收取。由中标人按照预算金额的如下比例进行计算：即100万元以内1.5%、100万元～500万元以内1.1%，差额定率累进法计算并支付中标服务费。在领取中标通知书时由中标单位向招标代理公司一次性付清，投标时将该费用考虑到投标报价中，结算时不再另行支付。该费用由中标单位在签订合同前向采购代理机构一次性付清。
5.招标文件的约束力
5.1 投标人一旦在“苏采云”系统下载本招标文件决定参加投标，即被认为接受了本招标文件的规定和约束，并且视为已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。
[bookmark: _Toc120614215][bookmark: _Toc35266021][bookmark: _Toc38368121][bookmark: _Toc513029209][bookmark: _Toc12536][bookmark: _Toc16938525][bookmark: _Toc54615240][bookmark: _Toc20823281]二、招标文件
[bookmark: _Toc513029210][bookmark: _Toc16938526][bookmark: _Toc20823282]6.招标文件构成
6.1 招标文件有以下部分组成：
（1）投标邀请
（2）投标人须知
（3）合同条款及格式
（4）项目需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。
6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc20823284][bookmark: _Toc16938528][bookmark: _Toc513029212][bookmark: _Toc462564071]7.招标文件的澄清或修改
[bookmark: EBeec936f32a574d52a4992a8b94773f89]7.1在投标截止时间前，采购代理机构可以对招标文件进行澄清或修改。
7.2采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
7.3招标文件的实质性变动或修改将在政府采购公告媒体网通知，投标人可自行下载。补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
[bookmark: _Toc54615241][bookmark: _Toc12827][bookmark: _Toc38368122][bookmark: _Toc20823285][bookmark: _Toc35266022][bookmark: _Toc513029213][bookmark: _Toc16938529][bookmark: _Toc120614216][bookmark: _Toc462564072]三、投标文件的编制
[bookmark: _Toc462564073][bookmark: _Toc513029214][bookmark: _Toc20823286][bookmark: _Toc16938530]8.投标文件的语言及度量衡单位
8.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc16938531][bookmark: _Toc20823287][bookmark: _Toc462564074][bookmark: _Toc513029215]9.投标文件构成
9.1投标人编写的投标文件应包括投标函、开标一览表、资格证明文件、技术人员介绍、第四章项目需求中实质性要求响应对照表、技术及服务方案、投标人情况介绍等部分。
9.2特别提醒：投标人必须在投标文件接收截止时间之前在系统中提交所有与开评标相关的资料。开评标现场不接收任何资料。
[bookmark: _Hlt26670360][bookmark: _Hlt26668975][bookmark: _Hlt26954838][bookmark: _Toc14577357][bookmark: _Toc49090509][bookmark: _Toc513029219][bookmark: _Toc14577354][bookmark: _Toc513029216][bookmark: _Toc49090507]10.投标函和开标一览表
10.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
10.2开标一览表中的价格应与投标文件中投标配置与分项报价表（或经费测算表）中的价格一致，若出现价格不一致的情况，评标时一律按开标一览表中价格为准。
11.投标人资格证明文件
[bookmark: _Hlt26668999]11.1投标人应按招标文件的要求提交资格证明文件。
[bookmark: _Toc49090508][bookmark: _Toc14577355][bookmark: _Hlt26670373]12.投标配置与分项报价表（或经费测算表）
12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报。每项货物和服务等只允许有一个报价。
12.2 标的物
12.2.1采购人需求的有关服务等。
12.2.2若采购需求中对采购标的的质量明确执行标准的，按采购需求明确的标准执行。若采购需求中对采购标的的质量没有明确执行标准的，但有国家标准、或行业标准、或地方标准、或企业标准的，则按排列在前的等级高的标准执行，但执行地方标准、企业标准的，地方标准、企业标准必须符合保障人体健康和人身、财产安全的要求。另外，若采购需求中确定的采购标的的质量要求高于国家标准、行业标准的，则以需求中确定的质量要求为准。
12.3投标货币
投标文件中的货物单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
[bookmark: EB8486dd9157984dc9aa62437fb6aa6f0f]12.4项目总价应包括但不限于人员费用（工资、福利、培训、社会保险等）、服务所用设备工具购置及维修费用、服务所用材料消耗费用、管理费用、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。
[bookmark: _Hlt26670486][bookmark: _Hlt26954846][bookmark: _Hlt26954731][bookmark: _Hlt26954848][bookmark: _Hlt26670482]12.5本报价必须充分考虑所有可能影响到报价的价格因素，一旦投标结束最终成交，如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为。
[bookmark: _Toc49090510][bookmark: _Toc14577359]13.技术及服务方案
13.1根据自己对需求的理解撰写需求分析和服务方案。
13.2根据自己对项目需求的分析，提出人员配备方案，并详细介绍拟参加本项目服务的人员的资历和持有相关证书情况，特别要详细介绍该项目负责人的学历、资质和所从事过类似案例管理情况。
14.投标人情况介绍
[bookmark: EBf6e5e332cb7245ab8f3a9801503c122b][bookmark: _Hlt26954850][bookmark: _Hlt26670489][bookmark: _Hlt26954734][bookmark: _Toc49090511][bookmark: _Toc14577360]14.1投标人的总体情况应在电子投标文件中作出说明。
15.投标保证金
15.1本次招标不收取投标保证金。
16.投标有效期
16.1投标有效期为采购代理机构规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。
16.2在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。
17.投标文件的签署
[bookmark: EBfdb2e00cf1ee477a9cdb47d13b603829][bookmark: _Hlt26954852][bookmark: _Hlt26954739][bookmark: _Toc35266023][bookmark: _Toc38368123][bookmark: _Toc6389296][bookmark: _Toc6388848][bookmark: _Toc54615242][bookmark: _Toc1358][bookmark: _Toc20823296][bookmark: _Toc16938540][bookmark: _Toc120614217][bookmark: _Toc513029224]17.1本招标文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。
四、投标文件的制作、上传、递交
18.投标文件的递交
18.1电子投标文件的递交
[bookmark: EB5e78b12e89984a20ab881c475623475b][bookmark: _Toc6389298][bookmark: _Toc6388850]投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
19.投标截止日期
19.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
[bookmark: EB4c6421107b4c4e38bf2769d0237905a7][bookmark: _Toc6389299][bookmark: _Toc6388851]投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。
20.投标文件的递交
[bookmark: _Toc6389300][bookmark: _Toc6388852]20.1采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后递交的任何投标文件。
21.投标文件的修改和撤回
21.1投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。
21.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
21.3在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
21.4在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤销其投标。
21.5不论投标人中标与否，投标文件均不退回。
[bookmark: EB7c302f080cf342679641097daf23b42b][bookmark: _Toc17299][bookmark: _Toc20823301][bookmark: _Toc120614218][bookmark: _Toc35266024][bookmark: _Toc16938545][bookmark: _Toc38368124][bookmark: _Toc513029229][bookmark: _Toc54615243]五、开标与评标
[bookmark: _Toc513029230][bookmark: _Toc20823302][bookmark: _Toc16938546]22.开标
[bookmark: EB45a41a7a147945c0bb92535f2d40058d][bookmark: _Toc513029231][bookmark: _Toc16938547][bookmark: _Toc20823303]22.1开标由采购代理机构在线主持，邀请投标人在线参加。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。评标委员会成员不得参加开标活动。
22.2开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。
23.评标委员会
    23.1开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
    23.2 评委会由评审专家、采购人代表组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
    23.3评委会应以科学、公正的态度参加评审工作并推荐中标候选人。评审专家和采购人代表在评审过程中不受任何干扰，独立、负责地提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。
    23.4评委会将对投标人的商业、技术秘密予以保密。
24．评标过程的保密与公正
24.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
24.2在评标过程中，如果投标人试图向采购代理机构和参与评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标被拒绝。
[bookmark: _Toc513029232][bookmark: _Toc16938548][bookmark: _Toc20823304]25．投标的澄清
25.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。
25.2 接到评委会澄清要求的投标人应该派人按评委会通知的时间和格式在系统中澄清，澄清的内容须由投标人法定代表人（或负责人）或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何修改。
[bookmark: EB3164982f155e42e086cd4685f4d2aafa]本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清: 评标委员会将通过“苏采云”系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为投标文件的补充部分。(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。）
    25.3接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc16938549][bookmark: _Toc513029233][bookmark: _Toc20823305]26.对投标文件的初审
26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
26.1.1资格性审查
采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。
26.1.1.1关于信用查询：
26.1.1.1.1根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，将对供应商进行信用查询。
26.1.1.1.2查询时间：投标文件递交截止时间。
26.1.1.1.3查询渠道：通过“信用中国”网站等渠道查询相关主体信用记录。
26.1.2符合性审查：
依据招标文件的规定，由评委会对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会三分之二及以上成员的认定。评委会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
26.4 投标文件报价出现前后不一致的，按下列规定修正： 
（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
　　（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
　　（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
　　（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部87号令第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。
[bookmark: EB8e3ec86c09a94dac9cc9034e6027ee19]26.5评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。
26.6异常低价投标审查
26.6.1评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标审查程序：
1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
26.6.2.评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
[bookmark: _Toc513029234][bookmark: _Toc20823306][bookmark: _Toc16938550][bookmark: _Toc200451960]27.无效投标条款和废标条款
27.1 无效投标条款
27.1.1 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的；
27.1.2 投标人在规定时间内不解密投标文件或未成功解密投标文件的（因系统原因导致的除外)；
27.1.3 投标文件中没有《开标一览表》或《开标一览表》未加盖投标人公章的； 
27.1.4 投标文件中任何有选择的报价；
27.1.5 投标文件报价出现前后不一致的，按招标文件规定修正后投标人不确认的； 
27.1.6 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制； 
27.1.7 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜； 
27.1.8 不同投标人的投标文件制作机器码一致的；
27.1.9 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
27.1.10 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
27.1.11 评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料，证明其报价合理性的；
27.1.12 凡“节能产品政府采购品目清单”中以★标注的政府强制采购产品，投标文件中未提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的（若证书有附件（附录）的，附件（附录）须随证书一起提供)；
27.1.13 供应商被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单以及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录的；
27.1.14 不同供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的； 
27.1.15 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；
27.1.16 资格证明文件中要求加盖公章而未加盖公章的； 
27.1.17 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的； 
27.1.18 不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的； 
27.1.19 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的； 
27.1.20 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的； 
27.1.21 不响应招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求）； 
27.1.22 法律、法规和采购文件规定的其他无效情形; 
27.2 废标条款：
(1)符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的； 
(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；
(3)投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
(4)因重大变故，采购任务取消的。
(5)因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。
27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
27.3.1 如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按财政部第87号令第四十三条的规定执行。
[bookmark: _Toc513029235][bookmark: _Toc16938551][bookmark: _Toc20823307][bookmark: _Toc54615244][bookmark: _Toc38368125][bookmark: _Toc120614219][bookmark: _Toc28184][bookmark: _Toc35266025]六、定标
[bookmark: _Toc513029238][bookmark: _Toc16938554][bookmark: _Toc20823310]28.确定中标单位
28.1评委会根据本招标文件规定评标办法与评标标准向采购人推荐出1名中标候选人。
28.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。
28.3自中标人确定之日起2个工作日内，中标结果将在省级以上财政部门指定的媒体上进行公告，公告期限为1个工作日。
28.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，中标无效：
（1）提供虚假材料谋取中标的；
（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；
（6）向评标委员会行贿或者提供其他不正当利益。
29.质疑
29.1质疑形式
29.1.1供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式提出质疑（涉及采购方式、采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本，向采购单位提出；涉及采购程序问题的，向采购代理机构提出）。非书面形式、七个工作日之外提交的质疑将不予受理。
29.1.2质疑必须按《政府采购法》、《政府采购法实施条例》及财政部94号令的相关规定提交，未按上述要求提交的质疑函采购代理机构有权不予受理
29.1.3质疑函应当包括下列内容：
29.1.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
29.1.3.2质疑项目的名称、编号；
29.1.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
29.1.3.4事实依据；
29.1.3.5必要的法律依据；
29.1.3.6提出质疑的日期。
29.1.4质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。匿名提交的质疑将不予受理。
29.1.5质疑的送达方式
29.1.5.1质疑函应采用邮寄送达或直接送达的方式递交，采用其他方式送达（含传真、电子邮件等）的，采购代理机构有权不予受理。
29.2特别提示
29.2.1根据财政部94号令第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对招标文件提出质疑的供应商，必须是依法获取招标文件，请将合法获取招标文件的证明材料（即《投标供应商确认函》）与质疑函一起递交，否则不予受理。
29.2.2供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
  29.2.3供应商提出质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人或采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚。
29.3其他
29.3.1采购人或采购代理机构将在收到供应商的质疑后七个工作日内作出答复，答复的内容不涉及商业秘密。
30.中标通知书
30.l在中标结果确定后2个工作日内，采购代理机构向中标供应商发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
30.2 中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
七、授予合同
31. 签订合同
31.l按照《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）文件精神，采购人与中标人原则上应当在中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件及投标文件确定的事项签订政府采购合同。
31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
31.3 签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包和分包。
32.履约保证金
[bookmark: EB8c6891da72364e93a7598f4884fbe954]32.1合同签订前，中标人向采购单位交付的履约保证金为合同总价款的2％。
32.2履约保证金必须是人民币。履约保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
32.3按照《江苏省财政厅 国家金融监管总局江苏监管局 江苏省地方金融监督管理局关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险)的通知》和相关法律法规规定，采购人如向中标(成交)供应商收取履约保证金的，供应商可以以履约保函(保险)的形式代替提供履约保证金。
33、货物和服务的追加、添购
33.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
34.监督和公证
[bookmark: EB0f9f45dd5e234a13a81c333deb906690]34.1政府有关监督部门将对投标全过程进行监督。
[bookmark: _Toc38368127][bookmark: _Toc35266027][bookmark: _Toc3449][bookmark: _Toc22460][bookmark: _Toc54615245][bookmark: _Hlt16619350][bookmark: _Toc20823346][bookmark: _Toc120614244][bookmark: _Toc5729][bookmark: _Toc54615246][bookmark: _Toc38368128][bookmark: _Toc35266028][bookmark: _Toc16938590][bookmark: _Toc21415]第三章 合同条款及格式
以下为中标(成交)后签定本项目合同的通用条款，中标(成交)供应商不得提出实质性的修改。
张家港市政府采购合同
[bookmark: biaoduanname_1]项目名称：                            
[bookmark: projectno]项目编号：                  
[bookmark: jianshedanwei_1]甲方：（买方）                    
[bookmark: zhongbiaodanweiname_1]乙方：（卖方）                    
甲、乙双方根据苏州市采购代理机构      项目公开招标的结果，签署本合同。
一、服务内容 
	项目名称
	总价（元）
	服务内容

	[bookmark: biaoduanname_3]                   
	[bookmark: zhongbiaopricelow_1]                    
	[bookmark: fuwuqixian]                  


二、合同金额
[bookmark: zhongbiaopriceup][bookmark: zhongbiaopricelow]2.1 本合同金额为（大写）：              （             元）人民币。
总价为综合报价，应包括但不限于人员费用（工资、福利、培训、社会保险等）、服务所用设备工具购置及维修费用、服务所用材料消耗费用、管理费用、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。
三、履约保证金
[bookmark: lvbzj]3.1 合同签订前，乙方向甲方交纳人民币    元作为本合同的履约保证金。履约保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
3.2 甲方付清全部合同金额的同时返还履约保证金（无息）。逾期退还的，应当支付逾期利息，且逾期利息的利率不得低于为本合同订立时 1 年期贷款市场报价利率的0.5倍。
3.3 乙方不履行与甲方订立的合同的，履约保证金不予退还。
3.4 乙方可以以履约保函(保险)的形式代替提供履约保证金。
四、转包或分包 
4.1 本合同范围的服务，应由乙方直接提供，不得转让他人提供；
4.2 如有转包和分包行为，甲方有权给予终止合同，，没收履约保证金，并要求乙方支付合同总金额20%的违约金。
五、服务期限： 
[bookmark: fuwuqixianyue][bookmark: fuwustart][bookmark: fuwufinish]服务期限为    个月。自   年   月   日 到    年   月   日 
六、支付方式
6.1 结付程序：       
6.2 结付期限：        
6.3 乙方收款账户：      
6.4 甲方合同款支付方式：         （若乙方为中小企业，不得强制其接受非现金支付方式）
七、税 
7.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
八、管理事项
按招标内容要求以及响应单位的承诺项目阐述。
九、双方权利义务 
9.1 甲方的权利和义务
(1)甲方制定的委托乙方承担的项目管理内容。（详见项目需求）
(2)检查监督乙方管理工作的实施及制度的执行情况，并进行考核。
(3)审定乙方提出的项目管理计划。
(4)协调处理本合同生效前发生的管理遗留问题。
(5)协助乙方做好项目管理工作的宣传教育。
(6)乙方有违约行为的，甲方有权解除合同并没收履约保证金及向乙方支付实际合同期内扣除考核扣款后的全部余款。
（7）甲方有权对中标后再转包或分包的乙方终止承包合同。
（8）甲方有权在服务期内根据实际情况提出修改考核细则，并经与乙方协商确认后，按新的考核细则执行考核。
9.2 乙方的权利和义务
(1)根据有关法律、法规及本合同的约定，制订项目管理制度。
(2)按合同约定，履行项目管理职责。
(3)负责编制项目管理年度管理计划。
(4)工作人员统一着装，并作好相关劳动安全防护工作，严格遵守各项管理规定。服务期间，如乙方工作人员发生安全事故的，相应责任和费用均由乙方承担。
(5)如遇张家港市的各项重要活动、参观接待时，乙方应及时组织人员到位，完成各项突击任务。
(6)乙方必须规范用工，签订用工合同并为其办理社保及意外伤害保险。
(7)本合同终止时，乙方须向甲方移交项目管理全部档案资料，并对前述档案资料、协议内容等履行本协议过程中获取或知悉的甲方任何未对外公开的信息负有保密义务，不向第三方披露或者用于本协议之外的目的。
十、服务质量 
乙方提供的管理服务应达到投标文件所约定的目标。对达标的理解有异议的，由双方共同认可的第三方予以评定。
十一、考核及履约验收
11.1甲方依法组织履约验收工作。
11.2甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。
11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。
11.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。
十二、违约责任
12.1 甲方违反合同的约定，使乙方未完成规定管理目标，乙方有权要求甲方在一定期限内解决，逾期未解决的，乙方有权终止合同，造成乙方经济损失的，甲方给予乙方经济赔偿。
12.2 甲方对乙方进行考核，按考核结果给付费用。甲方无故逾期办理合同款支付的,应当支付逾期利息，且逾期利息的利率不得低于合同订立时 1 年期贷款市场报价利率。
12.3 乙方违反合同的约定，未能达到约定的管理目标，甲方有权要求乙方限期整改，逾期未整改的，甲方有权终止合同，并可要求乙方按本合同总金额的 20%承担违约责任。造成甲方经济损失的，乙方给予甲方赔偿。
12.4 本合同生效后，甲乙双方任何一方无正当理由要求终止合同的，除双方签订补充协议外，责任方须按本合同及其补充协议的有关条款之规定承担违约责任，并应向对方支付合同金额 20%的违约金。
十三、不可抗力事件处理 
13.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
13.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
13.3 不可抗力事件延续 120 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
十四、诉讼 
14.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为张家港市。
十五、合同其他文件 
15.1 下列文件为本合同不可分割部份，与本合同具有同等效力。
(1)中标通知书；
(2)乙方中标的投标书；
(3)招标文件；
(4)乙方在招投标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等。
十六、合同生效及其它 
16.1 合同经双方法定代表人（或负责人）或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效,生效后至张家港市政府采购管理中心备案。
16.2 本合同未尽事宜，遵照《民法典》合同编经甲乙双方协商一致可签订补充协议。
16.3 本合同正本一式六份，具有同等法律效力，甲方五份，乙方一份。

甲方： 
地址： 
法定代表人或授权代表： 
联系电话： 
签订日期： 年 月 日 

乙方： 
地址： 
法定代表人（或负责人）或授权代表： 
联系电话： 
签订日期： 年 月 日
[bookmark: _Toc274321794][bookmark: _Toc319429198][bookmark: _Toc483515625][bookmark: _Toc350255489][bookmark: _Toc49090575][bookmark: _Toc26554093]第四章 项目需求
一、清单
1.清单
	序号
	名称
	数量
	单位
	图片
	所属行业
	标的类型
	标的属性

	1
	长山高峰宕口污水站运维服务项目
	1
	年
	无
	其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）
	主要采购标的
	服务类



注：根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定，适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。
2.核心产品清单
无
3.节能、环境标志产品清单(请提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（若证书有附件（附录）的，附件（附录）须随证书一起提供)）
节能产品政府采购品目清单： 
无 
环境标志产品政府采购品目清单:
[bookmark: EB408f2104b2e44804a6615a1921eee37c]无
4、绿色采购其他政策： 
（1）为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）文件规定，采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照标准要求实施相关采购活动，供应商应提供符合标准要求的设备或服务。
（2）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号文）文件规定，供应商提供产品及相关快递服务的包装应符合标准要求。

二、技术要求
	[bookmark: _Hlk213501884][bookmark: _Hlk160095828][bookmark: _Hlk217314205]序号
	名称
	内容

	1
	服务内容
	本项目主要服务内容包含张家港长山高峰宕口污水站设施运营（含厂区设施、设备、厂房等），堆场导水导气井的维护，堆场雨排设施在线监测的维护，堆场的管理等。

	[bookmark: _Hlk167827837]2
	运营目标
	1、中标人在运营期间，应严格遵守现行有关国家、行业、地方法律法规、标准、规范要求，自行承担费用和风险，确保运营正常，且长山高峰宕口污水处理站处理后出水指标达到pH：6~9，COD＜300，NH3-N＜20，TN＜30，TP＜0.5，就近接入市政污水管网。
2、运营期间，中标人必须依据相关管理规范对污水处理设施及设备建立专人负责制，制定操作手册及维修规程和日常保养制度，建立日常运行记录和设备台帐以及污泥转移台账，建立相应的质量保证体系，并接受采购人、环保主管部门的监督检查。
3、中标人依据《排污许可证》相关要求，每季度配合环保部门或采购人委托相关有资质的检测公司进行水质检测，根据其出具的检测报告，检测指标达到国家现行最新技术标准。
4、中标人负责该项目污水处理站运维服务迎接国家环保督查或省、市检查的协调工作确保站内各项检查合格达标，如因中标人原因导致污水处理站被通报或处罚，由中标人承担相应责任。
5、运营期满后，中标人必须确保设备的完好率、备品备件的完整性，并提交移交方案。

	[bookmark: _Hlk209796372]3
	运营管理要求
	3.1 建立日常管理制度要求

	
	
	投标人应制定适用于本项目的日常管理制度，内容至少包括：
1、生产管理制度（如运行值班、交接班、巡视检查、设备启停等）；
2、记录与档案管理制度（运行记录、设备台账、污泥转移台账等）；
3、安全生产与环境保护制度；
4、应急管理制度（含突发事件响应流程）；
5、制度执行与监督机制（如定期检查、责任追究等）。
要求：制度内容须与本项目污水处理工艺、设施设备、人员配置等实际情况相符。

	
	
	3.2 项目运行管理机构配置

	
	
	投标人应明确本项目的运行管理机构设置，包括：
1、组织架构图（如项目负责人→安全管理人员→机电维修工→操作人员）；
2、各岗位职责划分；
3、管理层与执行层的汇报与沟通机制；
4、与采购人、环保部门的对接协调机制。
要求：机构设置须与人员配备要求（不低于5人）一致，职责清晰，符合项目运营实际需要。

	
	
	3.3 人员分工和工作职能要求

	
	
	投标人应列出本项目拟配备的具体人员名单（或岗位类型），并明确：
1、各岗位的工作内容、职责范围；
2、岗位之间的协作与衔接机制；
3、人员轮班、值班安排（24小时值班制度）；
4、人员更换的审批流程（须与采购人要求一致）。
要求：分工合理、职责明确，不得出现职责重叠或缺失。

	
	
	3.4 化验管理要求

	
	
	投标人应制定详细的化验管理方案，包括：
1、化验项目、频次、方法（依据国家及行业标准）；
2、取样点设置（如各工艺段进出水）；
3、化验记录、数据归档与上报机制；
4、异常数据的处理流程（如复检、上报、调整运行参数等）；
5、化验设备管理与校准制度。
要求：化验管理须覆盖COD、NH₃-N、TN、TP、pH等关键指标，并与出水标准及环保监管要求对接。

	
	
	3.5 运营保障要求

	
	
	投标人应提出具体的技术质量与达标排放保障措施，至少包括：
1、技术质量保证措施（如运行参数调控、水质监测反馈机制等）；
2、达标排放保证措施（如超标预警、应急调整、备用设备启用等）；
3、设备运行保障措施（如关键设备冗余配置、备品备件管理）；
4、出水不达标的整改与报告流程。
要求：措施须结合本项目进水水质（COD≤2000、NH₃-N≤200等）与出水标准（COD＜300、NH₃-N＜20等）。

	
	
	3.6 主要风险应对要求

	
	
	投标人应识别本项目运营中的主要风险，并提出针对性应对措施，至少包括：
1、水质超标风险（含进水异常、工艺失控等）；
2、设备故障风险（尤其是提升泵、风机、加药系统等关键设备）；
3、安全风险（如有限空间作业、危险气体泄漏）；
4、环保处罚风险（如被通报、督查不合格）；
5、突发事件风险（如停电、暴雨、火灾等）。
要求：每项风险须有对应的预防、预警、应急及恢复措施，不得遗漏关键风险。

	
	
	3.7 巡查管理要求

	
	
	投标人应制定针对本项目的巡查管理方案，内容包括：
1、巡查频次（日常、夜间、专项、季节性等）；
2、巡查范围（污水处理设施、在线监测设备、堆场、雨排设施等）；
3、巡查内容（设备运行状态、仪表读数、异味、跑冒滴漏、安全设施等）；
4、巡查记录与问题上报处理流程；
5、巡查人员的责任与考核机制。
要求：巡查方案须与本项目设施布局、设备清单、运行特点相匹配。

	
	
	3.8 运行人员培训要求

	
	
	投标人应提出针对本项目运行人员的培训计划，至少包括：
1、培训内容（工艺流程、设备操作、安全防护、化验规范、应急演练等）；
2、培训对象（各岗位人员分类培训）；
3、培训频次与方式（岗前培训、定期培训、专项演练等）；
4、培训效果评估与复训机制；
5、培训记录与档案管理。
要求：培训计划须具体、可执行，不得笼统描述为“定期培训”，须与本项目技术要求及人员职责挂钩。
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	设备管理及维护要求
	4.1设备管理制度要求

	
	
	投标人应制定适用于本项目的设备管理制度，内容至少包括：
1、设备分类管理制度：根据设备重要性（设备清单见招标文件第四章项目需求/四、其他部分/4、附件）分类管理，明确重点设备清单；
2、设备使用与交接制度：规范设备启停、运行参数记录、交接班检查等操作流程；
3、设备巡检制度：明确巡检频次、巡检路线、巡检内容（运行状态、温度、异响、泄漏等）；
4、设备备品备件管理制度：建立备件库存清单、最低库存预警、采购与领用流程；
5、设备档案管理制度：一机一档，包含设备铭牌、出厂资料、安装记录、维修记录、更换记录等。
要求：制度内容须与本项目设施设备清单相匹配。

	
	
	4.2 设备运行工作计划要求

	
	
	投标人应制定详细的设备运行工作计划，内容至少包括：
1、年度/季度/月度设备运行计划：明确各设备的运行时间、运行模式（连续/间歇）、备用设备轮换机制；
2、设备负荷调配计划：根据进水量、水质变化，合理调配设备运行台数与频率；
3、季节性运行调整计划：如夏季高温、冬季低温条件下的设备运行注意事项；
4、设备启停计划：配合工艺调整、检修计划的设备停运安排；
5、计划执行的监督与考核机制。
要求：工作计划须与本项目设计处理能力及实际运维需求相适应，不得出现脱离实际的内容。

	
	
	4.3 设备操作规程要求

	
	
	投标人应针对本项目关键设备制定详细的操作规程，至少包括以下设备：
1、调节池提升泵
2、调节池搅拌器
3、混合液回流泵
4、罗茨风机
5、渗滤液抽吸泵
6、碱加药泵、碳源加药泵
7、污泥回流泵、污泥输送泵
每项操作规程应包含：
1、操作前检查内容（电源、阀门、仪表、润滑等）；
2、正常启动与停止步骤；
3、运行中监控要点（电流、压力、温度、异响等）；
4、紧急停机条件与操作；
5、操作安全注意事项。
要求：操作规程须具体、可执行，不得笼统描述为“按厂家说明书操作”，须结合本项目现场实际情况。

	
	
	4.4 设备故障鉴定及处理要求

	
	
	投标人应制定设备故障鉴定与处理方案，内容至少包括：
1、故障分级机制：一般故障、重大故障、紧急故障的定义与响应级别；
2、常见故障现象与原因分析：针对本项目设备（如泵类不出水、风机异响、加药泵不吸药等）列出典型故障及可能原因；
3、故障鉴定流程：现场判断→初步排查→专业鉴定→确认故障原因；
4、故障处理措施：
（1）一般故障：现场维修或更换易损件；
（2）重大故障：启动备用设备、联系专业维修、申报采购人；
（3）紧急故障：停机、隔离、启动应急预案；
5、故障记录与复盘机制：记录故障时间、原因、处理过程、预防措施。
要求：故障处理措施须结合本项目的采购要求，不得遗漏。

	
	
	4.5 运行台账要求

	
	
	投标人应明确本项目运行台账的建立与管理要求，至少包括：
1、台账种类：
（1）设备运行记录台账（启停时间、运行参数、运行时长等）；
（2）设备巡检记录台账；
（3）设备维修保养记录台账；
（4）备品备件领用与库存台账；
（5）设备故障及处理记录台账；
2、台账填写规范：记录内容、格式、填写人、审核人、填写频次；
3、台账存档与保管：纸质与电子版同步保存，保存期限不低于合同期；
4、台账查阅与移交：接受采购人随时查阅，合同期满后完整移交。
要求：台账制度须与采购文件中“建立日常运行记录和设备台帐”的要求一致，不得缺失关键台账类型。

	
	
	4.6 设备维修保养要求

	
	
	投标人应制定详细的设备维修保养方案，内容至少包括：
1、保养等级划分：
（1）日常保养（清洁、润滑、紧固、调整）；
（2）一级保养（定期检查、更换易损件）；
（3）二级保养（解体检查、精度恢复、部件更换）；
2、保养周期：针对本项目关键设备制定日、周、月、季、年保养计划；
3、维修类型：
（1）小修（现场处理、更换小型配件）；
（2）中修（部分解体、更换主要部件）；
（3）大修（全面解体、恢复性能，须提前申报）；
4、维修保养记录：每次维修保养须记录时间、内容、人员、更换部件、费用等；
要求：维保方案须与本项目设施设备清单及采购文件的要求相匹配。

	5
	安全环保管理要求
	5.1 环境保护要求

	
	
	投标人应制定针对本项目运营全过程的环境保护措施，内容至少包括：
1、水环境保护措施：确保处理后出水水质稳定达到pH 6~9、COD＜300、NH₃-N＜20、TN＜30、TP＜0.5，杜绝超标排放。
2、大气环境保护措施：对污水处理过程中产生的异味（如硫化氢、氨气等）采取必要的除臭手段，减少对周边环境的影响。
3、固体废物管理措施：明确剩余污泥、废弃物的合规处理方式，建立污泥转移台账，杜绝随意倾倒。污水沉淀或分离出来的剩余污泥、废弃物由中标人自行负责合规处理。项目运营过程中所产生的其它废弃物，必须按国家及地方政府有关规定进行处理、排放，不得造成污染及危害公共安全。
4、噪声控制措施：对风机、增压泵等机电设备采取隔音、减振、定期维护等措施，降低噪声污染。
5、环境风险防控措施：防止跑、冒、滴、漏现象发生，配备应急物资，建立环境风险应急预案。
6、厂区环境管理：做好项目区域内及周边环境卫生保洁及绿化管养，保持厂区整洁。
要求：所有措施须符合国家及地方现行环保法律法规标准，并与本项目工艺特点及周边环境相匹配。

	
	
	5.2 危害因素分析及其防范要求

	
	
	投标人应系统分析本项目运营中可能存在的危害因素，并提出针对性防范措施，至少包括以下方面：
1、危害因素分析内容
（1）化学性危害：危险化学品（如碱、碳源等）的储存、使用过程中的泄漏、腐蚀风险；污水处理过程中产生的硫化氢、甲烷等有毒有害气体。
（2）物理性危害：风机、泵类等转动设备的机械伤害；电气设备触电风险；噪声危害；有限空间作业风险。
（3）生物性危害：污水中可能存在的病原微生物接触风险。
（4）环境性危害：恶劣天气（暴雨、高温、雷电）对设施运行的影响。
（5）人因危害：操作失误、违章作业、安全意识不足等。
2、防范措施要求
（1）危险化学品设置专用储存区域，配备防泄漏托盘、洗眼器、安全标识。
（2）有毒有害气体区域安装气体检测报警装置，配备正压式空气呼吸器。
（3）转动设备加装防护罩，电气设备接地保护，严格执行挂牌上锁制度。
（4）有限空间作业严格执行“先通风、再检测、后作业”原则。有限空间作业防护措施须符合《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》等法规要求，并与本项目池体结构相匹配。
（5）制定恶劣天气应对预案，加强作业人员安全培训。
要求：危害因素分析须覆盖本项目所有作业环节，防范措施须具体可行。

	
	
	5.3 安全管理制度要求

	
	
	投标人应制定适用于本项目的安全管理制度，内容至少包括：
1、安全生产责任制：明确各岗位安全职责。
（1）项目负责人安全职责：对本项目安全生产工作全面负责，确保安全投入、组织应急预案、落实安全责任。
（2）安全管理人员职责：具体负责日常安全管理、隐患排查、安全培训、应急演练、事故调查等。
（3）班组长安全职责：负责本班组的安全操作监督、班前安全交底、作业前安全检查。
（4）岗位员工安全职责：遵守安全操作规程，正确佩戴劳动防护用品，发现隐患及时报告。
2、安全检查制度：日常检查、定期检查、专项检查（节假日、季节性、用电安全等）的频次、内容、记录及隐患整改闭环要求。
3、安全会议制度：定期召开安全例会，研究解决安全问题。
4、安全投入保障制度：明确安全费用使用范围（防护用品、检测设备、应急物资、培训等）。
5、事故报告与调查处理制度：明确事故上报流程（内部及向采购人、监管部门）、调查分析及整改措施。
6、消防安全管理制度：消防设施配备、检查、演练要求。
7、危险作业审批制度：动火作业、有限空间作业、高处作业等须经审批后方可实施。
要求：制度须符合《安全生产法》等法律法规要求，并与本项目实际运营模式相匹配。

	
	
	5.4 运行安全操作规程要求

	
	
	投标人应针对本项目关键作业环节制定详细的运行安全操作规程，至少包括：
1、设备操作安全规程（针对提升泵、风机、加药泵、搅拌器等）：
（1）操作前检查（电源、防护罩、仪表、泄漏等）；
（2）启动与停止的安全操作步骤；
（3）运行中监控要点；
（4）异常情况紧急停机处理。
2、危险化学品操作安全规程（碱、碳源等）：
（1）领用、运输、添加过程中的防护要求；
（2）泄漏应急处理流程。
3、有限空间作业安全操作规程：
（1）作业审批流程；
（2）通风、检测、监护、防护装备佩戴要求；
（3）应急救援措施。
4、电气作业安全规程：停送电操作、临时用电管理、绝缘工具使用。
5、高处作业安全规程：梯子使用、安全带佩戴、监护要求。
6、化验室安全操作规程：化学试剂管理、废液收集、个人防护。
要求：操作规程须具体、可执行，覆盖本项目主要风险作业环节。

	
	
	5.5 安全保障要求

	
	
	投标人应制定全面的安全保障措施，包含以下方面：
1、劳动防护用品配备：根据岗位风险配备安全帽、防护手套、防护眼镜、防毒面具、防护服、绝缘鞋等，并建立发放与更换制度。
2、职业健康管理：组织接触职业病危害因素（如噪声、有毒气体）的人员进行岗前、在岗、离岗职业健康体检，建立职业健康监护档案。
3、作业环境改善：保持通风良好、照明充足、通道畅通，设置警示标识。
4、心理健康关注：合理安排轮班，关注员工心理状态。

	
	
	5.6 安全教育及培训要求

	
	
	投标人应制定针对本项目运行人员的安全教育及培训计划，内容至少包括：
1、培训对象：项目负责人、安全管理人员、操作人员、维修人员、化验员等所有从业人员。
2、培训内容：
（1）法律法规与标准（安全生产法、环保法、有限空间作业规定等）；
（2）本项目安全管理制度与操作规程；
（3）危害因素识别与防范；
（4）劳动防护用品使用；
（5）应急知识与应急处置（含急救技能）；
（6）典型事故案例警示；
（7）有限空间作业专项培训。
3、培训类型与频次：
（1）入职三级安全教育（公司级、项目级、班组级），考核合格后方可上岗；
（2）日常安全培训（班前会、安全日活动）；
（3）定期培训（每季度至少一次全员安全培训）；
（4）专项培训（有限空间作业、危险化学品管理等每年至少一次）；
（5）应急演练（每年至少组织一次综合应急演练，每半年至少一次专项演练）。
4、培训记录：建立一人一档的培训档案，记录培训时间、内容、考核成绩、签到表等。
5、效果评估：通过考试、实操、现场提问等方式评估培训效果，不合格者须补训。
要求：培训计划须具体到岗位、内容、时间安排，不得笼统表述为“定期组织安全培训”。
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	应急要求
	6.1 运营突发事件及应急管理要求

	
	
	投标人应建立完善的运营突发事件及应急预案管理体系，内容至少包括：
1、突发事件分类与分级
根据本项目运营特点，对突发事件进行分类：
（1）工艺运行类：进水水质突变、出水超标、生化系统崩溃等；
（2）设备设施类：关键设备故障（提升泵、风机、加药系统等）、电力中断、在线监测失效等；
（3）安全环保类：有限空间作业事故、危险化学品泄漏、有毒气体超标、污泥泄漏、火灾爆炸等；
（4）自然灾害类：暴雨内涝、雷电、高温、台风等；
（5）公共事件类：突发公共卫生事件、社会安全事件等。
2、应急预案管理体系
（1）应急预案框架：明确综合应急预案、专项应急预案（如防汛、有限空间作业等）、现场处置方案的层级关系；
（2）预案编制与修订：明确预案编制责任人、修订条件（如法律法规变化、组织机构调整、演练发现问题等）、修订频次（每年至少评审一次）；
（3）预案备案与发布：预案须经项目负责人审批，向采购人备案，并下发至所有岗位人员；
（4）预案启动与响应流程：明确事件报告→初步判断→启动预案→应急指挥→资源调配→处置实施→信息上报→应急终止的完整流程；
（5）预案衔接：与采购人及政府相关部门的应急预案有效衔接，明确信息通报与联动机制。
要求：突发事件分类须覆盖本项目所有潜在风险，预案管理机制须完整、可操作。

	
	
	6.2 应急组织机构配置要求

	
	
	投标人应明确本项目的应急组织机构设置，内容至少包括：
1、组织架构
（1）绘制应急组织架构图，明确总指挥、副总指挥及各职能小组的设置。
（2）总指挥：由项目负责人担任，负责应急响应的统一指挥、资源调配、信息上报及对外联络。
（3）副总指挥：由安全管理人员或技术负责人担任，协助总指挥开展工作，负责现场处置指挥。
（4）职能小组（可根据项目规模设置）：
1）抢险救援组：负责现场应急处置、设备抢修、泄漏封堵等；
2）技术保障组：负责工艺调整、水质监测、技术支持；
3）物资保障组：负责应急物资调配、后勤保障；
4）通讯联络组：负责内部信息传递、向采购人及相关部门报告；
5）医疗救护组：负责伤员急救、送医联络；
6）警戒疏散组：负责现场警戒、人员疏散、交通管制。
2、人员配置与职责
（1）明确各岗位人员的具体应急职责，确保职责清晰、无重叠或遗漏。
（2）明确关键岗位的配置，确保突发情况下有人替补。
（3）明确值班期间应急响应人员的最低配置要求（与24小时值班制度对接）。
（4）制作应急联系表（含内部人员、采购人、消防、医疗、环保、安监等），张贴于中控室、值班室等显要位置。
要求：组织机构须与采购文件中“设立专门应急队伍”的要求相匹配，人员配置须满足本项目实际需要，不得虚设或过于简化。

	
	
	6.3 应急保障要求

	
	
	投标人应制定全面的应急保障措施，内容至少包括：
1、应急物资与装备保障
（1）应急物资清单：明确应急物资的种类、数量、存放位置、责任人，至少包括：
1）消防器材（灭火器、消防沙、消防水带等）；
2）个人防护装备（防毒面具、正压式空气呼吸器、防护服、安全绳、三脚架、卷扬机等）；
3）抢险工具（应急照明、潜水泵、沙袋、铁锹、防爆工具等）；
4）急救物资（急救箱、担架、氧气袋等）；
5）堵漏物资（堵漏垫、吸附棉、围油栏等）；
6）检测设备（便携式气体检测仪等）。
（2）物资管理制度：定期检查（每月至少一次）、及时补充、建立台账，确保物资完好可用。
2、通讯与信息保障
（1）确保应急通讯设备（对讲机、备用电源、应急电话等）完好，保持24小时畅通。
（2）明确内部、外部信息报告流程及时限要求（如突发事件发生后第一时间报告采购人）。
3、资金保障
（1）明确应急专项费用的来源与使用审批流程，确保应急响应不受资金影响。
4、技术保障
（1）准备工艺流程图、设备图纸、操作规程、应急处置卡等技术资料，便于现场快速查阅。
（2）建立外部技术专家联络机制（如设备厂家、环保专家等）。
要求：应急保障措施须具体可行，物资清单须与有限空间作业、防汛等专项应急需求相匹配，不得笼统表述。
6.4 突发事件处理善后要求

	
	
	投标人应明确突发事件处理善后的工作内容，至少包括：
1、现场恢复
（1）清理现场，消除安全隐患，修复损坏的设施设备；
（2）对受污染的区域进行洗消处理（如化学品泄漏区域）；
（3）恢复工艺运行至正常状态，确保出水达标。
2、善后处置
（1）对受伤人员及时救治，做好工伤申报及赔偿工作；
（2）对因突发事件造成的财产损失进行统计、评估；
（3）配合采购人及相关部门开展善后处理工作。
3、事故调查与总结
（1）成立事故调查小组，查明事故原因、经过、损失；
（2）提出防范措施及责任处理建议；
（3）形成事故调查报告，报采购人备案；
（4）根据调查结果修订应急预案，完善管理制度。
4、环境修复与赔偿
（1）如因突发事件造成环境污染，负责环境修复及赔偿。

	
	
	6.5 生产安全事故应急预案要求 

	
	
	投标人应针对本项目可能发生的生产安全事故，制定专项应急预案，内容至少包括：
1、事故类型
至少涵盖以下事故类型：
（1）触电事故；
（2）机械伤害事故（风机、泵类等）；
（3）火灾爆炸事故（电气火灾、化学品火灾等）；
（4）中毒窒息事故（硫化氢、甲烷等有毒气体）；
（5）高处坠落事故；
（6）物体打击事故；
（7）淹溺事故（污水池、调节池等）。
2、应急预案内容
针对每类事故，应明确以下内容：
（1）事故风险分析：可能发生的事故类型、区域、危害程度；
（2）应急响应程序：事故发现→报警→启动预案→现场处置→人员疏散→医疗救护→信息上报；
（3）现场处置措施：具体操作步骤（如触电后切断电源、中毒后转移至通风处并实施急救等）；
（4）应急资源：所需应急物资、装备、人员；
（5）注意事项：安全防护要求、避免二次伤害的措施。
3、现场处置卡
（1）对重点岗位、重点设备、重点作业环节，制作简明扼要的现场应急处置卡，张贴于作业现场或发放至岗位人员随身携带。
要求：生产安全事故应急预案须覆盖本项目主要事故风险，处置措施须具体可操作。

	
	
	6.6 防汛应急预案要求

	
	
	投标人应针对本项目所在地（张家港）的气候特点及项目设施情况，制定防汛应急预案，内容至少包括：
1、风险分析
（1）分析本项目地势、排水系统、关键设施（调节池、泵房、配电间、风机房等）受暴雨、内涝影响的风险；
（2）明确防汛重点部位（如地下或半地下设施、低洼区域、电气设备间等）。
2、预警与响应
（1）预警信息来源：气象部门、防汛指挥部、采购人通知等；
（2）预警分级响应：根据暴雨预警等级（蓝、黄、橙、红）或积水深度，制定分级响应措施；
（3）响应行动：
1）加强值班巡查；
2）检查排水设施（排水沟、雨水泵、防汛沙袋等）；
3）提前转移重要物资、设备；
4）必要时启动备用排水设备；
5）极端情况下组织人员撤离。
3、应急物资
（1）储备防汛应急物资（沙袋、潜水泵、防水布、雨衣、雨靴、应急照明等），明确存放位置及责任人。
4、应急处置
（1）发生内涝进水时的处置措施（切断受影响设备电源、启动排水、封堵进水点等）；
（2）水质异常应对（暴雨可能导致进水水质水量突变，调整工艺参数）；
（3）停电应对（启动备用电源或应急发电机）。
5、灾后恢复
（1）积水排除后对设施设备进行检查、干燥、测试；
（2）恢复生产前进行安全检查；
（3）对受损设施进行维修或申报。
要求：防汛应急预案须结合张家港地区汛期特点及本项目设施布局。

	
	
	6.7 有限空间作业应急预案要求

	
	
	投标人应针对本项目有限空间作业（调节池、缺氧池、载体流化床、二沉池、污泥池等）制定专项应急预案，内容至少包括：
1、有限空间辨识
（1）列出本项目所有有限空间清单（池体名称、尺寸、主要危害因素等）；
（2）对每个有限空间进行风险评估，明确主要风险（缺氧、硫化氢中毒、甲烷爆炸、淹溺等）。
2、应急组织机构
（1）明确有限空间作业应急指挥人员及职责；
（2）明确监护人员、作业人员、救援人员的职责与要求。
3、应急装备
（1）列出有限空间应急救援装备清单（强制通风设备、气体检测仪、正压式空气呼吸器、安全绳、三脚架、卷扬机、通讯设备、急救包等）；
（2）明确装备的存放位置、检查频次（每月至少一次）、维护责任人。
4、应急响应程序
（1）事故发现与报告：监护人员或作业人员发现异常（气体报警、人员晕倒等）立即报告并启动预案。
（2）紧急处置：
1）立即停止作业；
2）对有限空间进行强制通风；
3）使用气体检测仪检测气体浓度；
4）救援人员佩戴正压式空气呼吸器、安全绳等防护装备后进入救援；
5）使用三脚架、卷扬机等提升被困人员；
6）对救出人员进行急救（心肺复苏等），同时拨打120。
（3）严禁盲目施救：明确“未佩戴隔离式呼吸器不得进入救援”的刚性要求，防止事故扩大。
5、演练要求
（1）每年至少组织一次有限空间作业应急演练；
（2）演练内容应包括：气体检测、防护装备佩戴、救援设备使用、伤员急救、信息上报等；
（3）演练后进行评估改进。
6、外部救援
（1）明确外部救援联络方式（消防、医疗、应急管理部门等）；
（2）确保救援通道畅通，便于外部救援力量进入。
要求：有限空间作业应急预案须符合《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》等法规要求，应急装备及响应程序须具体可行。

	7
	人员配置
	1、中标人需针对本项目配备专业管理人员和技术人员，定期进行岗位培训，熟悉污水处理工艺流程、各处理单元的处理要求、并根据水质条件变化适时调整运行参数，达到相应的操作要求和处理目标。人员配置不低于5人，其中：项目负责人1人、安全管理人员1人、机电维修工1人、操作人员2人
（1）项目负责人需具备环保类中级（含）以上职称或注册环保工程师证书。
（2）安全管理人员接受过相关安全生产培训。
（3）机电维修工需具备电工证。
（4）操作人员需熟悉各处理单元的设备操作。
2、投标人投标时确定的人员不得随意更换，如有特殊情况，应以书面形式，向采购人提出书面情况说明、书面申请、更换人员相关材料等资料，待采购人审核通过后才可更换，更换人员的资格要求不低于原岗位人员。项目负责人作为与采购人的联络人，必须具体参与项目实施，实时了解作业情况。接到投诉第一时间赶赴现场，及时安排人员处理问题，并将投诉处理情况在采购人要求时限内反馈给投诉人和采购人。
3、所有服务人员要求身体健康，适合从事本项目类似工作。
4、所有服务人员应严格接受采购人的监督管理，如遇采购人反馈及要求更换不能胜任工作的专业技术人员或作业人员，中标人必须遵循采购人的意见和要求。

	
	
	根据本项目服务期限，按照项目管理及信息化目标要求，提出合理可行的项目工作计划，包含各阶段工作任务以及完成的时限，对市民卡后向发展或者应用拓展方面提供合理可行的相关建议等。

	8
	其他说明
	1、中标人须在中标后积极配合采购人，进场完成运营的交接工作。
2、根据项目实际需要，污水处理站内原设施设备在确保可正常使用的前提下，无偿提供给中标人使用，办理移交手续，并由中标人负责维保、更新。合同到期后，所移交的设施设备和新增、新建、更新的设施设备等资产，在确保可正常使用的情况下，无偿移交给采购人。中标人未接收或确需移除的原有设备，由采购人负责维护和保管。
3、在运营期间，中标人必须安排足够的工作人员，并建立24小时值班制度，保持通讯渠道畅通；设立专门的应急队伍，负责运营期间突发事件的处理。
4、中标人负责协调或处理由于垃圾渗滤液场运维所带来的与周边的各种问题的协调工作。
5、在运营期间，污水处理站必须随时接受业主检查及考核。中标人在运营服务期内造成人员伤亡和财产损失的，由中标人承担。
6、运营期内，设施设备维修保养更换、污水处理站系统巡查维护、主要消耗件、消耗品更换等产生的所有费用均由中标人自行承担。不可为降低运营成本而延迟或拒绝更换主要消耗件、消耗品与配件，如因以上原因导致渗滤液产水水量、水质及产水率降低，采购人通知中标人后15天内未整改的，则采购人可委托第三方实施更换，费用由中标人承担。
7、根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国社会保险法》、《住房公积金管理条例》，中标人必须依法规范用工，符合规定条件的人员须签订劳动合同，依法参加社会保险、缴存住房公积金，未退休人员工资应不低于最新公布的投标人所在地最低工资标准。加班费用支付按政策法规规定执行，并负责办理社会保险和商业保险的理赔手续和发放保险金。



[bookmark: EBb0ab975038a04efd86af0f0eaa5a524b]三、商务条款 
[bookmark: _Hlk218527837]1 服务期限
1.1 服务期限
1年。
2 付款方式
2.1、结付程序：
中标人按本合同内容合格的履行服务义务后，凭正式发票到采购单位办理项目款结算手续。
2.2 结付期限：
按季度支付。合同签订后30日内，支付合同金额的10%作为预付款，预付款分二次扣回（第一次支付季度服务费时扣回5%，第二次支付季度服务费时扣回5%）。采购人每季度对中标单位运行情况进行考核，根据考核结果支付当季度服务费。每次付款前，中标单位应提供正式的票据、合同及各项清单资料（包括电费、水量等），否则采购人有权拒绝付款，由此造成的损失由成交供应商自行承担。
季度服务费=运维费用投标报价/4季度+污水处理费用投标报价（单价）*当季度实际处理水量-考核低于95分的费用。
3 投标货币 
3.1 投标货币
人民币。
4 报价说明
[bookmark: OLE_LINK5]（1）投标报价为运维费用、污水处理费用二项费用总和。
（2）运维费用包含：①人工费用（包括工资、职业病体检、高温费、员工福利、五险一金等）；②化验费用；③行政管理费用；④进出水环保在线监测仪表的日常维护费用；⑤第三方水质监测费用；⑥其他费用，电费、水费、HSE费、办公费、生活用水费、代理服务费等。所有超标排放造成的一切损失、费用及责任由运营单位承担，不可抗力因素除外（如：自然灾害）。运维费用不与污水的处理水量关联，运维合同期内不作调整。运维费用最高限价为674800元。
（3）污水处理费用包括：保证污水处理正常运行的所有药剂等费用（不包括出水排放费用），与污水的处理水量相关。污水处理费用最高限价（单价）为8.83元/吨，预估处理水量为70000吨。此项费用投标报价等于污水处理费用投标报价（单价）乘以预估处理水量，最终结算金额等于污水处理费用投标报价（单价）乘以实际处理水量,污水处理费不得超出（61.52万元）。
（4）报价中必须提供报价明细（格式见招标文件第六章投标文件格式/投标配置与分分项报价表），且每项报价均不得超过以上规定的最高限价，即运维费用报价不得超过67.48万元，污水处理费用单价不得超过8.83元/吨，不满足该条款的报价为无效报价。
5 考核标准
本项目考核分为采购人季度考核和技术考核同时进行，考核要求如下：
（1）运营期内，采购人每季度末组织对中标单位本季度内的生产经营情况进行考核，考核采用百分制，考核合格分数线为95分，考核分95（含）分以上的，全额支付当季度服务费；考核分在80（含）-95分的部分，每少1分在当季度服务费扣减1000元；考核分在60（含）-/80分的部分，每少1分在当季度服务费扣减2000元；考核分低于60的，不予拨付当季度服务费，采购人有权解除合同。考核细则招标文件第四章项目需求/四、其他部分/3、考核。
（2）技术考核要求：运营期内，环保部门或采购人委托第三方专业检测机构，按照国家现行最新技术标准，每月对污水处理站的废水处理结果进行检测。每季度如有一次（任一项）检测结果未达标，不合格造成的后果将由中标单位承担，未及时恢复的扣减当季度50%服务费，如有两次（任一项）检测结果未达标，采购人将解除合同。
（3）中标人有下列行为之一的，甲方有权解除合同、扣除经考核后已履行合同部分乙方应收款之外的全部余款并没收履约保证金：
A、连续二个月（或全年累计 3 次）考核低于 70 分；
B、受到相关行政部门（环保、水务等）二次以上行政处罚（含二次）；
C、运行不稳定，出水水质达不到合同规定的标准且未及时进行有效应急处置的（以在线检测仪或有资质的第三方检测等为依据）；
D、其他严重不遵守约定事项或不服从甲方管理，经甲方提出拒不改正的。
如中标单位考核不合格采购人解除合同的，为保证污水设施及除臭系统不间断运行，在采购人重新招标签订采购合同前，中标单位应继续按照采购合同的技术服务标准要求继续进行污水站运营管理，且接受采购人的考核。采购人将根据考核结果，依据采购合同的支付标准按月计算支付。待重新确定中标单位后，与原中标单位的合同立即终止。
6 验收标准
本项目采用分期验收，根据实际情况成立验收小组，验收小组制定方案，对照采购文件、合同、考核细则、中标人提供的服务资料、考核结果进行验收。
采购人将依据《关于印发<江苏省政府采购履约验收管理办法>的通知》苏财规【2024】7号文件的相关要求组织验收。

四、其他部分
1、投标方案
（1）根据本项目对运营管理的具体要求（详见招标文件第四章项目需求/二、技术要求/3、运营管理要求），投标人提供运营管理方案。请在投标文件中提供相关方案内容（如有）。
（2）根据本项目对设备管理及维护的具体要求（详见招标文件第四章项目需求/二、技术要求/4、设备管理及维护要求），投标人提供设备管理及维护方案。请在投标文件中提供相关方案内容（如有）。
（3）根据本项目对安全环保管理的具体要求（详见招标文件第四章项目需求/二、技术要求/5、安全环保管理要求），投标人提供安全环保管理方案。请在投标文件中提供相关方案内容（如有）。
（4）根据本项目对应急管理的具体要求（详见招标文件第四章项目需求/二、技术要求/6、应急要求），投标人提供应急方案。请在投标文件中提供相关方案内容（如有）。
2、履约能力
（1）投标人自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）承接过类似项目业绩（如有）。
3、考核
考核细则
	序号
	分类
	条目
	考核内容及管护要求
	标准得分
	扣分细则
	扣分项目
	评分

	1
	污水厂水质日常管理(40分)
	1
	实际运行时每日对进出水水质进行检测，检测项目包括COD、氨氮、TP、TN和pH
	20
	查看每天实验结果，如有缺失，每少1天扣0.5分，出水不达标一次一个因子扣1分，连续超标5天及以上不得分
	
	

	
	
	2
	出水在线数据与每月第三方送检结果比对，保证在线数据；
流量计需要进行相关校验，提供相关的校验报告
	10
	出水在线维护有相关记录，并且保证出水在线实时在线，包括出水在线的每月比对和168小时标样校准记录，保证出水在线实时准确，缺失一项扣0.5分。流量计校验报告缺失，扣1分
	
	

	
	
	3
	每日对相关运行参数进行记录，包括流量、设备的运行状况、相关仪表参数，SV30、物料的消耗情况
	10
	检查相关运行参数、物料消耗记录，如出现缺失，每缺失数据1项，扣0.1分。
	
	

	2
	配电房管理维护(20分)
	4
	变压器外观整洁，高低压侧电缆无松动现象，油浸式变压器无漏油，温度正常
	5
	变压器外观不整洁，高低压侧电缆有松动，油浸式变压器漏油，温度不正常，一处扣0.2分
	
	

	
	
	5
	高低压柜外观整洁，内部接线牢固，仪表、信号指示正确，仪表定期校验
	5
	高低压柜外观不整洁，内部接线不牢固，仪表、信号指示错误，没有仪表定期校验，一处扣0.2分
	
	

	
	
	6
	水泵控制柜外观整洁，内部接线牢固，仪表、信号指示正确，仪表定期校验
	5
	水泵控制柜外观不整洁，内部接线补牢固，仪表、信号指示错误，没有仪表定期校验，一处扣0.2分
	
	

	
	
	7
	配电房、值班室物品摆放整齐，设备、环境干净整洁，照明设备完好
	5
	配电房、值班室物品摆放杂乱，环境脏乱，照明设备损坏，污水流量未统计，一处扣0.2分
	
	

	3
	设备管理维护(25分)
	8
	每年制定年度维保计划，下月维修计划及本月实际完成维修情况统计资料
	5
	年度维保计划扣2分，每月报表拖延2天扣0.5分
	
	

	
	
	9
	运行设备完好，正常工作，机器定期检查，维保
	5
	机设备损坏，不能正常工作，机器没有定期检查，维保，出现损坏未在一个星期内送修，一处扣0.2分
	
	

	
	
	10
	水泵启动正常，无异响，有相关水泵的维护保养记录 
	5
	水泵不能正常启动，启动有异响，一处扣0.5分，处理水质不达标，不得分
	
	

	
	
	11
	泵房内物品摆放整齐，设备、环境干净整洁，垃圾及时清理到位
	5
	泵房内物品摆放杂乱，地面脏乱，垃圾没有及时清理到位，一处扣0.2分
	
	

	
	
	12
	相关仪表有校验和维护记录，设备运行正常
	5
	设备无法正常显示和使用扣0.5分，相关记录出现缺失每次扣0.1分。
	
	

	4
	其他(15分)
	13
	相关管理组织制度全，工作有台账，记录全，档案资料整齐、完好
	5
	无管护组织制度，无管护台账，不得分。档案资料存在缺失，不整齐扣1分
	
	

	
	
	14
	人员配置符合要求。人员安全培训记录齐全，三级安全教育资料齐全。有相关安全隐患整改记录
	5
	人员配置未符合需求不得分，未按安全生产操作规程，养护管理规范组织作业不得分，相关安全台账缺失扣0.5分
	
	

	
	
	15
	遇重大活动，根据上级安排及时组织零杂工程实施
	5
	实施不及时，一次扣3分，未达标准，一次扣1分
	
	

	5
	总得分
	合计
	




考核人：                                                 考核日期：

4、附件
设施、设备清单
	建构筑物一览表

	序号
	名称
	尺寸（L*B*H）
	数量
	容积/面积
	结构形式
	备注

	1
	调节池
	24.15*9.8*7
	1
	1,609 
	钢砼
	

	2
	一级缺氧池
	13.5*9*7
	1
	826 
	钢砼
	

	3
	一级载体流化床
	14.65*13.5*7
	1
	1,345 
	钢砼
	

	4
	二级缺氧池
	6*6*7
	1
	245 
	钢砼
	

	5
	二级载体流化床
	6*4.35*7
	1
	1,345 
	钢砼
	

	6
	二沉池
	6*6*7
	1
	245 
	钢砼
	

	7
	排放池
	2.45*6*7
	1
	100 
	钢砼
	

	8
	污泥池
	3.45*6*7
	1
	141 
	钢砼
	

	9
	风机房
	7*5
	1
	35 
	框架
	

	10
	配电间
	3.5*7
	1
	25 
	框架
	

	11
	控制室
	4*7
	1
	28 
	框架
	

	12
	分析室
	4.5*4
	1
	18 
	框架
	

	13
	厕所
	4.5*3
	1
	14 
	框架
	

	14
	碱储罐
	Φ2*3
	1
	9.5 
	FRP
	

	15
	碳源储罐
	Φ1*1.5
	2
	1 
	PE
	

	设备一览表

	序号
	名称
	规格
	数量
	材质
	备注

	1
	调节池提升泵
	Q=21m3/h,H=8m
	2
	铸铁
	

	2
	调节池搅拌器
	P=4kW
	3
	SS304
	

	3
	DN1池搅拌器
	P=2.5kW
	2
	SS304
	

	4
	混合液回流泵
	Q=84m3/h,H=5m
	2
	铸铁
	

	5
	DN2池搅拌器
	P=2.5kW
	1
	SS304
	

	6
	罗茨风机
	Q=22m3/min,P=68.6kPa
	1
	成套设备
	

	7
	渗滤液抽吸泵
	Q=20m3/h,H=50m
	2
	铸铁
	

	8
	渗滤液抽吸泵
	Q=10m3/h,H=50m
	2
	铸铁
	

	9
	卸碱泵
	Q=20m3/h,H=8m
	1
	碳钢衬氟塑料
	

	10
	碱加药泵
	Q=100L/h,H=20m
	2
	泵头PVC/隔膜PTFE
	

	11
	碳源加药泵
	Q=50L/h,H=20m
	2
	泵头PVC/隔膜PTFE
	

	12
	立式搅拌机
	P=0.37kW
	2
	碳钢衬胶
	

	13
	污泥回流泵
	Q=21m3/h,H=8m
	2
	铸铁
	

	14
	污泥输送泵
	Q=21m3/h,H=30m
	2
	铸铁
	


设计进出水指标
	序号
	参数
	单位
	进水标准
	出水标准

	1
	Q
	m3/d
	500
	-

	2
	pH
	无量纲
	6-9
	6-9

	3
	COD
	mg/L
	≤2,000
	＜300

	4
	NH3-N
	mg/L
	≤200
	＜20

	5
	TN
	mg/L
	≤500
	＜30

	6
	TP
	mg/L
	≤0.5
	＜0.5


[bookmark: _Toc6156][bookmark: _Toc38368129][bookmark: _Toc31618][bookmark: _Toc35266029][bookmark: _Toc54615247][bookmark: _Toc120614281]第五章 评标方法与评标标准
[bookmark: _Toc40428754]一、评标方法与定标原则
[bookmark: EB7740e15b02a344909a5d71e8b03a5f6a]评标采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。

[bookmark: EBd9567453f96a4fca96262d13cc886515][bookmark: EBcd5591da61cb4e94ae541e640de7cf31][bookmark: _Toc35266032][bookmark: _Toc38368132][bookmark: _Toc54615250][bookmark: _Toc3925][bookmark: _Toc18115]二、评标标准
1 价格分 30.0 分
采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标价为评标基准价，其价格分为满分30.0分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价/投标报价）* 30.0% * 100（保留二位小数）；
[bookmark: EB5eda7c9be7464788810dca94d24e634f]2 服务方案52.0分
2.1.运营管理方案
供应商针对本项目提供运营管理方案，包括：①项目日常管理制度、②项目运行管理机构配置、③人员分工和工作职能、④化验管理、⑤运营保障措施（包括但不限于技术质量保证措施、达标排放保证措施等）、⑥主要风险应对措施、⑦巡查管理方案、⑧运行人员培训计划等；以上八项内容，符合实际情况、内容完善、具有针对性且不存在不适用项目实际情况的情形，不存在凭空编造、逻辑漏洞以及不可能实现的夸大情形等情况的得16分；每有一项内容缺失扣2分；每有一项不完整或有缺陷或与项目不匹配的扣1分，扣完为止。 注：不提供方案不得分，不完整或有缺陷或与项目不匹配指不适用于项目实际情况的情形、凭空编造、方案内容前后不一致、前后逻辑错误、前后矛盾、涉及的规范及标准错误，地点区域错误、不符合采购需求、非专门针对本项目或与实际内容不相符合等。
2.2.设备管理及维护方案
供应商针对本项目提供设备管理及维护方案，包括：①设备管理制度、②设备运行工作计划、③设备操作规程、④设备故障鉴定及处理措施、⑤运行台账建立、⑥运行技术人员培训、⑦设备维修保养方案等；以上七项内容符合实际情况、内容完善、具有针对性且不存在不适用项目实际情况的情形，不存在凭空编造、逻辑漏洞以及不可能实现的夸大情形等情况的得14分；每有一项内容缺失扣2分；每有一项不完整或有缺陷或与项目不匹配的扣1分，扣完为止。 注：不提供方案不得分，不完整或有缺陷或与项目不匹配指不适用于项目实际情况的情形、凭空编造、方案内容前后不一致、前后逻辑错误、前后矛盾、涉及的规范及标准错误，地点区域错误、不符合采购需求、非专门针对本项目或与实际内容不相符合等。
2.3.安全环保管理方案
供应商针对本项目提供安全管理方案，包括：①项目环境保护措施、②危害因素分析及其防范措施、③安全管理制度、④安全管理责任、⑤运行安全操作规程、⑥安全保障措施（应包括人员健康和安全防护措施及有限空间作业安全防护措施等）、⑦安全教育及培训计划等；以上七项内容符合实际情况、内容完善、具有针对性且不存在不适用项目实际情况的情形，不存在凭空编造、逻辑漏洞以及不可能实现的夸大情形等情况的得14分；每有一项内容缺失扣2分；每有一项不完整或有缺陷或与项目不匹配的扣1分，扣完为止。 注：不提供方案不得分，不完整或有缺陷或与项目不匹配指不适用于项目实际情况的情形、凭空编造、方案内容前后不一致、前后逻辑错误、前后矛盾、涉及的规范及标准错误，地点区域错误、不符合采购需求、非专门针对本项目或与实际内容不相符合等。
2.4.项目应急预案
供应商针对本项目提供项目应急预案，包括：①运营突发事件及应急预案管理、②应急组织机构配置、③应急保障措施、④培训与演练、⑤突发事件处理善后、⑥生产安全事故应急预案、⑦防汛应急预案、⑧有限空间作业应急预案等；以上八项内容符合实际情况、内容完善、具有针对性且不存在不适用项目实际情况的情形，不存在凭空编造、逻辑漏洞以及不可能实现的夸大情形等情况的得8分；每有一项内容缺失扣1分；每有一项不完整或有缺陷或与项目不匹配的扣0.5分，扣完为止。 注：不提供方案不得分，不完整或有缺陷或与项目不匹配指不适用于项目实际情况的情形、凭空编造、方案内容前后不一致、前后逻辑错误、前后矛盾、涉及的规范及标准错误，地点区域错误、不符合采购需求、非专门针对本项目或与实际内容不相符合等。
3 拟投入本项目的人员配置10.0 分
3.1.拟投入本项目的项目负责人
拟投入本项目的项目负责人具有环保类高级职称的或注册环保工程师的得4分，环保类中级职称得2分；本项最高得4分。提供相关证书扫描件，并提供投标人为其缴纳近期有效社保证明材料扫描件，资料提供不全或无法证明的不得分。
3.2.拟投入本项目的项目组成员（项目负责人除外）
（1）拟投入本项目的安全管理人员具有具有安全生产考核合格证书的得3分，本项最高得3分；
（2）拟投入本项目的机电维修人员具有电工上岗证的，得3分，本项最高得3分；
提供相关证书扫描件，并提供投标人为其缴纳近期有效社保证明材料扫描件，资料提供不全或无法证明的不得分。（同一人不重复得分。）
4 履约能力分8.0 分 
4.1.类似项目业绩
投标人2022年1月1日以来（以合同签订日期为准）承担过类似项目业绩的有1个得2分，最高得8分。提供项目合同扫描件，资料提供不全或无法证明的不得分。
注:
以上证明材料，不提供不得分。 

第六章 投标文件格式
[bookmark: _Hlt26955039]
[bookmark: _Toc18049]投标主要文件目录
一、封面
二、投标函
三、开标一览表
四、资格证明文件
五、第四章项目需求中实质性要求响应对照表
六、经费测算表
七、报价明细表
八、服务方案
九、投标人情况介绍
[bookmark: _Toc28279][bookmark: _Toc795]
一、封面
﻿ 
投 标 文 件
 
 
 
项目名称：   
招标编号：   
 
 
投标人名称：   
日期：   
 
 
[bookmark: _Toc24046][bookmark: _Toc15138]
二、投标函格式
﻿ 
投标函
致：   ：
根据贵方的   号招标文件，正式授权下述签字人      (姓名和职务)代表我方   （投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。 
据此函，签字人兹宣布同意如下： 
1、同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料； 
2、我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人； 
3、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利； 
4、一旦我方中标，我们将根据招标文件的规定，严格履行合同条款的责任和义务，并保证按照合同条款提供服务； 
5、与本投标有关的正式通讯地址为： 
地址：    
邮编：    
电话：    
传真：    
投标单位代表姓名：    
投标单位名称：    
公章：
日期：   
 
[bookmark: _Toc24631][bookmark: _Toc689]
三、开标一览表
开标一览表（总报价）
投标人全称（加盖公章）：
项目编号： 
	项目名称
	投标总报价

	长山高峰宕口污水站运维服务项目
	小写：     （元人民币）

	投标报价大写金额
	金额大写 


日期： 年 月   日
填写说明：
1、开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效）。
2、如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。
[bookmark: _Toc32613][bookmark: _Toc13295]
四、资格证明文件
投标人必须在投标文件提交截止时间之前递交以下资格证明文件：
1、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（注：若供应商为分公司，则还须提供总公司同意其独立开展业务的授权，其中银行、保险、石油石化、电力、电信、邮政、铁路等特殊行业，可提供总公司有关文件或制度等能够证明总公司授权其独立开展业务的证明材料）；
2、财务状况报告（成立不满一年不需要提供）；
3、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的，应提供相关证明材料）；
4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见后）；
5、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见后）；
6、提供授权委托书（被授权人非法定代表人的，应提供授权委托书；被授权人是法定代表人的，应提供授权委托书或法定代表人身份证明书。格式见后）；
7、关于资格证明文件的书面承诺（格式见后）；
8、中小企业声明函等（格式见后）。









﻿ 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
 
我单位郑重声明： 
我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力。 
 
     供应商名称（加盖公章）：
 











﻿ 



参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。


 
                                供应商名称（加盖公章）：
 


1、授权委托书
[bookmark: sys_STR]本授权书声明：                （供应商名称）授权        (被授权人的姓名)（被授权人身份证号码：         ）为我方就              （项目编号：     ）项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务，其代表本单位处理相关事项所产生的一切责任由本单位承担。
本授权书于   年  月   日起生效，特此声明。  

被授权人联系电话：（手机）   
授权单位名称：   （加盖公章）
单位地址：    
日期：   年   月   日

2、法定代表人身份证明书
兹证明              （姓名）（法定代表人身份证号码：         ）担任            (供应商名称)      （职位 ），是我单位的法定代表人。 
特此证明。  

                        
法定代表人联系电话：（手机）   
单位名称：   （加盖公章）
单位地址：    
日期：   年   月   日


  关于资格证明文件的书面承诺

我单位郑重承诺：本单位所提交的投标文件中的关于投标资格的文件、证明和陈述件均符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，且所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。 


         供应商名称（加盖公章）：























[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK6]中小企业声明函（专门面向中小企业）
中小企业声明函（服务） 
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 (财库〔2020〕46号)的规定，本公司参加   （单位名称）的   （项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：
1.     （标的名称） ，属于     （采购文件中明确的所属行业）   行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 
企业名称（盖章）：   
日期：   
注：供应商对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）中的标准，明确标的承接企业所属企业类型。
备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.涉及多个采购标的的项目，供应商应当逐一填报与采购项目属性一致的每个采购标的（主要采购标的，不包括配件、辅料等）的制造商或者承建（承接）供应商信息。
3.在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受相应扶持政策。
4.若供应商对照《政府采购促进中小企业发展管理办法》 (财库〔2020〕46号)中的规定，明确不符合中小企业的，则无需提供此声明函。 






附：中小企业划型标准规定
（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。 
（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

残疾人福利性单位声明函（专门面向中小企业）
﻿  

残疾人福利性单位声明函
 
 
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加   单位的   项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。 
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 

 
 
单位名称（盖章）：   
日期：   
注：1、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。
供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。
2、若供应商对照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）中的规定，明确不符合残疾人福利性单位条件的，则无需提供此声明函。 

监狱企业的证明文件（专门面向中小企业）

监狱企业的证明文件
（证明文件）





注：1、符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）条件的监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
      
2、若供应商对照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）中的规定，明确不符合监狱企业条件的，则无需提供相关证明文件。 
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[bookmark: _Toc23281][bookmark: _Toc20809]五、第四章项目需求中实质性要求响应对照表

1、商务条款的实质性格式 
	序号
	商务条款的实质性要求
（加斜体下划线内容）
	投标响应情况
	正偏离、符合或负偏离

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	
	……
	
	


备注：
1.投标人必须对商务条款中的实质性要求（加斜体下划线内容）逐条做出明确响应，否则该采购包作无效投标处理。


[bookmark: OLE_LINK4] 2、技术要求的实质性格式
	序号
	技术要求的实质性要求
（加斜体下划线内容）
	投标响应情况
	正偏离、符合或负偏离

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	
	……
	
	


备注：
1.投标人必须对技术要求中的实质性要求（加斜体下划线内容）逐条做出明确响应，否则该采购包作无效投标处理。


6、 经费测算表
﻿ 
经费测算明细表 
	序号
	项目
	测算依据和测算式
	月支出（元）
	    个月总支出（元）
	备注

	1
	员工工资 
	    
	    
	    
	    

	2
	社会保险 
	    
	    
	    
	    

	3
	住房公积金 
	    
	    
	    
	    

	4
	服务用品费用 
	    
	    
	    
	    

	5
	意外保险费用 
	    
	    
	    
	    

	6
	劳保用品 
	    
	    
	    
	    

	7
	办公费用 
	    
	    
	    
	    

	8
	其它费用 
	    
	    
	    
	    

	9
	税金
	    
	    
	    
	    

	10
	……
	    
	    
	    
	    

	合计
	
	
	


针对本项目     （是或否）使用退休人员

注：
1.上表格必须如实提供，内容表述不全的可自行添加。
2. 请供应商明确针对该项目是否使用退休人员：如使用退休人员，则在横线处填写“是”；如未使用退休人员，则在横线处填写“否”。（此为必填项）
3.如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写经费测算明细表。






七、报价明细表
﻿ 
报价明细表 
 投标人全称（加盖公章）：    
项目编号：
  
	序号
	费用名称
	单项报价
	备注

	1
	运维费用
	元
	运维费用最高限价为67.48万元。

	2
	污水处理费用
	单价：    元/吨
	合计：     元
	污水处理费用最高限价（单价）为8.83元/吨，预估处理水量为70000吨。合计等于单价乘以70000吨。

	
	合计
	元
	



注：1、污水处理费用按实结算，结合审计报告。
2、以上表格必须如实提供。此表的各项报价不得超过项目需求中项目最高限价（单价）。此表的合计金额应与开标一览表相符，如有不符，以开标一览表为准。 
 
 日期：    年    月   日






[bookmark: _Toc2823]八、服务方案
[bookmark: _Toc43285583][bookmark: _Toc35266041]服务方案

（服务方案的内容编排等由投标人自定）
[bookmark: _Toc29047][bookmark: _Toc29323]
九、投标人情况介绍（内容自定，可参考如下）
1.类似业绩
2.相关证书
……

 
 

2

60
