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辛丰镇黄墟管网空白区建设改造项目清单编制说明


工程概况：


   本工程为辛丰镇黄墟管网空白区建设改造项目主要内容为：项目拟新建污水管线总长约5.9公里，管材管径规格以DN100-DN400为主，同步新建截流井1座，并配套建设检查井、接户井等各类附属设施。项目完工后，黄墟村污水日收集处理能力将新增157.08吨。

二、编制范围：


图纸及清单范围内的工作内容。


三、编制依据：


1、《建设工程工程量清单计价标准》GB/T50500-2024、《江苏省建筑与装饰工程消耗量》(2026年)、《江苏省安装工程消耗量》(2026年)、《江苏省安市政工程消耗量》(2026年)、《2007江苏省仿古建筑与园林工程计价表》、《江苏省建设工程费用参考》。截止2026年7月20日前镇江市相关工程造价计价文件以及相关图集；


2、设计院提供的图纸。

四、工程类别及取费标准、质量：


1、工程类别：按市政通用项目、道路、排水、生活垃圾卫生填埋工程取费。


2、本工程质量标准要求：合格。


五、人工、材料价格取定：


1、结合市场价与市场波动等因素综合考虑。中标人采购的材料应符合国家的相关质量标准，材料进场前必须提供原厂采购合同原件及发票、批次合格证明、质保证明，并提交业主、审计、监理以及相关监管部门以备平行检查和监管；


2、推荐品牌的材料根据所定品牌自行报价；招标控制价工程材料价格按镇江市工程造价信息2026年6月份信息价计入，未有的逐月前推。投标报价由各投标人根据招标文件要求和工程具体情况，结合市场行情、自身实力和管理水平等因素自主报价，充分考虑市场风险，一旦中标不得变更 (政策性文件除外)


3、人工费执行苏建价（2026）76号文。

六、措施项目费：


1、本最高限价中的安全生产、文明施工、环境保护措施费按《江苏省建设工程费用参考》执行。最高限价已考虑二次搬运、特殊施工降效、交通组织维护等措施费用，投标方应根据施工图进行实地勘查，充分考虑现场实际及可预见的施工困难和特殊性自主报价，一旦中标后，保证采取一切措施按甲方要求实施到位，不得以任何理由要求甲方增加任何费用。同时，各投标单位应充分了解有关工程施工的相关情况，如现场临时水电的位置、水压、电容量等，一旦中标，则视为中标单位完全接受本清单编制说明和招标文件的要求和现场现状。

2、除措施项目中所列项目外，各投标单位应结合工程现场情况、工期、设计要求和投标单位的施工组织设计方案等全面考虑，可自行调整、补充项目并自主报价，相关费用均视为已包含在措施项目费用或综合单价报价中，竣工结算时不再调整和增加任何费用。


七、专业工程暂估价：


1、混流区管网改造，不含税价20000元，增值税1800元，含税价21800元。


2、调管线综合保护，不含税价40000元，增值税3600元，含税价43600元。

八、暂列金：


本工程设暂列金300000元

                              镇江金鑫工程造价咨询有限公司

2026.7.20
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