编制说明
    （1）本工程量清单中的任何内容、数量未经招标人同意，投标人不得改动。
    （2）本清单应与招标文件、工程量清单计量规则、合同技术规范、合同施工图纸结合起来查阅与理解使用。不一致时，本清单中有规定的按本清单执行，本清单中未规定的按招标文件中的规定顺序解释。
    （3）工程量清单中所列工程数量是估算或设计的预算数量，仅作为投标的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。当图纸与工程量清单所列数量不一致时，以工程量清单所列数量作为报价的依据。
    （4）除非合同另外规定，工程量清单中有标价的单价和总额价均已包括了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检（自检）、安装、移交前的管养、缺陷修复、管理、保险、税费、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、业务和一般风险。
    （5）本清单中的所列项目，投标人均应报价，未填报单价、合价的项目，其费用视为已包含在工程量清单其它项目的单价和合价中，承包人必须按合同要求完成这些项目而不能另外得到结算与支付。符合合同条款规定的全部费用应认为已被计入有标价的工程量清单所列各子目之中，未列子目不予计量的工作，其费用应视为已分摊在合同工程的有关子目的单价或总额价之中。请投标人慎重考虑。
    （6）承包人用于本合同工程的各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支付的费用， 已包括在工程量清单的单价与总额价之中。
    （7）本工程项目材料价格的调整按招标文件相关规定执行，具体详见招标文件，请投标人报价时考虑相关费用于单价中。
    （8）本工程旧路面挖除废料处理运距自行考虑。
    （9）本工程土方运距自行考虑。
    （10）安全生产费用的费率为1.5%，属于不可竞争费，按费率提取的安全生产费低于2万元，按2万元计列。安全生产费用支付使用按照《江苏省公路水运工程安全生产费用管理办法》（苏交规〔2012〕9号）、《江苏省公路水运工程安全生产费用使用指南》和建设单位等相关部门的规定执行；安全生产费的最终结算金额以实际发生的费用为准，中标单位应列出费用清单及票据报监理工程师，由发包人审批后足额拨付，但最高支付额为投标清单中安全生产费的报价金额。该费用应当确保专款专用，在财务管理中单独列出费用清单以备查。
    （11）级配碎石基层、水泥混凝土面层按照设计图纸所示顶宽计算面积计量。
    （12）本工程造价根据中华人民共和国交通运输部公告（第86号），按现行《公路工程建设项目概预算编制办法》（JTG3830-2018）、《公路工程预算定额》（JTG/T3832-2018）、《公路工程机械台班费用定额》（JTG/T3833-2018）、《江苏省交通运输厅关于执行交通运输部86 号公告有关补充规定》（苏交建（2019）22文）等编制。
    （13）环保、水利、高速、高铁等部门的配合费、措施费用请投标人考虑在相关投标报价中，结算时不作调整。
    （14）本工程所有水泥砼均采用商品砼，请投标人报价时注意。
    （15）人工工资：根据补充规定，人工按128.17元/工日，机械工按128.17元/工日计取。
    （16）本工程材料价格采用镇江市2026年6月建设工程材料市场信息价格。
（17）现行增值税税率是9%。
