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第一章  投标邀请函
江苏融智建工程咨询有限公司受江苏省无锡太湖山水城旅游度假区管理办公室的委托，对山水城全域安全无人机作业预警监测服务进行公开招标采购，欢迎符合相关条件的供应商参加投标。
项目概况
山水城全域安全无人机作业预警监测服务的潜在投标人应在“江苏政府采购网”自行浏览招标文件，如有投标意向须在本招标文件有效获取期内通过登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”下载的方式依法获取招标文件，并于2026年9月22日14点00分（北京时间）前递交投标文件。
（一）招标项目信息
1.项目名称：山水城全域安全无人机作业预警监测服务
2.项目编号：JSZC-320211-SRZJ-G2026-0005	
3.项目预算金额：120万元；
4.项目最高限价：117.5520万元；
5.采购需求：详见招标文件第四章《采购需求》；
6.服务期：2年；
7.服务要求和标准：服务质量达到国家、行业合格标准及采购人要求；
8.项目地点：山水城全域；
9.本项目是否专门面向中小微企业：否；
10.本项目标的所属行业：其他未列明行业；根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号规定，其他未列明行业：从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。
11.本项目 不接受 联合投标。
（二）投标人资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
2.1中小企业政策：无；
2.2通用资格要求：在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录；
3.本项目的特定资格要求：具备有效期内的民用无人驾驶航空器运营合格证。
（三）获取采购文件的时间期限
1.时间：本招标文件有效获取期自招标文件公告发布之日起5个工作日（有效获取期内的），每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）。
2.地点：“江苏省政府采购（苏采云）平台”。
3.方式：请有投标意向的供应商在招标文件有效获取期内及时至“江苏省政府采购（苏采云）平台”获取。在招标文件有效获取期限内，从“江苏省政府采购（苏采云）平台”获取的招标文件，视为依法获取的招标文件。
4.售价：本项目招标文件免费。
（四）提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1.时间：2026年9月22日14点00分（北京时间），截止时间后上传的任何投标文件恕不接受。
2.地点：“江苏省政府采购（苏采云）平台”网上开标大厅。
（五）公告期限
（招标公告及招标文件公告期限）自本公告发布之日起5个工作日。
（六）其他补充事宜
无
（七）本次招标联系方式
1.采购代理机构：
名称：江苏融智建工程咨询有限公司
项目联系人：朱雨宁
电话：13327929059           
地址：无锡市滨湖区绣溪路58号（恒华科技园）20号楼610    
邮箱：jsrzj2020@163.com
2.采购人：
名称：江苏省无锡太湖山水城旅游度假区管理办公室
联系人：余琳
联系电话：18914256315
联系地址：江苏省无锡市滨湖区锦溪路100号
（八）其他
（一）供应商“账号注册”及CA办理
1.请有意参加本项目采购活动的供应商按以下流程进行操作：
（1）点击“江苏省政府采购（苏采云）平台”（以下简称“苏采云”系统）选择供应商版块，点击“用户注册”按钮，进行账号注册，注册完成后需在系统中填写资质信息并提交。也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/进入界面。
（2）办理“意源”CA数字证书和“方正”电子签章（办理地址：无锡市滨湖区观山路199号12号楼二楼9号、10号窗口），办理指南链接：http://jsxcmm.com/help/help.html。
（3）CA驱动下载：
在“苏采云”系统账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。
技术服务电话：0510-81827781（服务时间：工作日 9:00-11:30,13:00-17:00）
2.完成“苏采云”系统账号注册的供应商方可在“苏采云”系统中进行CA绑定。登录“苏采云”系统，插入CA后，点击【账号设置】——【绑定CA】。
3.供应商应按上述要求提供相关材料信息，所提供的材料应均是真实的、准确的，若有违背，供应商自行承担由此而产生的一切后果。
4.如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。具体操作步骤详见《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），下载地址：无锡市政府采购网——资料下载——苏采云——“苏采云”系统供应商操作手册。
技术支持QQ：孙先生：442456465；王先生：1476328133。
（二）完成项目参与，获取招标文件
供应商可在项目招标公告附件中查看公开招标文件，如确定参加本次采购活动，必须在招标文件提供期限内从“苏采云”系统中下载文件（“项目参与”——“采购项目参与”找到需要获取招标文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”），完成项目参与，将“苏采云”系统中下载的招标文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密投标文件（使用“CA数字证书”），导出加密的投标文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在“苏采云”系统上传该加密的投标文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。
（三）有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏融智建工程咨询有限公司在“江苏政府采购网”发布的更正公告。
（四）本次采购不收取投标保证金。
（五）其他事项
1）纸质投标文件：本项目为不见面开标，投标人无需递交纸质投标文件至现场，中标后中标供应商向采购代理机构提供与电子投标文件完全一致的纸质投标文件（2份：一正、一副）。
[bookmark: _Toc120614211]2）供应商请仔细阅读供应商注册流程和招标文件中关于电子开评标等相关事项，如有问题可发送邮件或电话咨询。




[bookmark: _Toc20823274][bookmark: _Toc513029202][bookmark: _Toc120614213][bookmark: _Toc16938518]第二章  投标人须知
[bookmark: _Toc120614214][bookmark: _Toc513029203][bookmark: _Toc20823275][bookmark: _Toc16938519]一、总则
[bookmark: _Hlt16619475][bookmark: _Toc20823276][bookmark: _Toc513029204][bookmark: _Toc16938520]1.招标方式
1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
[bookmark: _Toc513029205][bookmark: _Toc20823277][bookmark: _Toc16938521]2.采购人、采购代理机构、投标人、联合体
2.1采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。
2.2投标人（也称“供应商”“申请人”）：是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。合格的投标人应满足招标公告中供应商的资格要求以及本文件实质性要求和条件的规定。
2.3联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。
[bookmark: _Toc20823278][bookmark: _Toc16938522][bookmark: _Toc513029206]3.适用法律
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
[bookmark: _Toc513029207][bookmark: _Toc20823279][bookmark: _Toc16938523][bookmark: _Toc462564067]4.投标费用
4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏融智建工程咨询有限公司在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2根据采购人与采购代理机构签署的代理协议中明确规定，本项目采购代理服务费由采购人支付。本项目代理服务费以中标金额为计费基础，按差额定率累进法计算，100万以下费率为1.5%，100万-500万费率为0.8%；按上述收费费率的八折计取。
5.招标文件的约束力
5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
[bookmark: _Toc513029209][bookmark: _Toc120614215][bookmark: _Toc16938525][bookmark: _Toc20823281]二、招标文件
[bookmark: _Toc20823282][bookmark: _Toc513029210][bookmark: _Toc16938526]6.招标文件构成
6.1招标文件由以下部分组成：
（1）投标邀请
（2）投标人须知
（3）合同文本
（4）采购需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件内容与格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。
6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc462564070][bookmark: _Toc16938527][bookmark: _Toc20823283][bookmark: _Toc513029211]7.招标文件的澄清
7.1本项目不召开开标前答疑会，投标人如有需要对招标文件要求澄清的问题，应在投标截止期至少十五日前按招标公告或招标文件中的通讯地址，参照本章下述28.4条款的规定向采购人或采购代理机构以书面形式提出。
[bookmark: _Toc462564071][bookmark: _Toc16938528][bookmark: _Toc20823284][bookmark: _Toc513029212]8.招标文件的修改
8.1采购代理机构可在投标截止时间十五日前对招标文件进行必要的澄清或者修改，不足十五日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标日期。
8.2如需对招标文件进行澄清或修改，采购代理机构将在江苏政府采购网发布更正公告，澄清或修改的内容为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。投标人应在投标截止时间前登录“苏采云”系统或关注原招标公告媒体上发布的更正公告。因投标人未尽注意义务，未及时更新上传投标文件或未全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合本项目相关招标要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc16938529][bookmark: _Toc120614216][bookmark: _Toc513029213][bookmark: _Toc20823285][bookmark: _Toc462564072]三、投标文件的编制
[bookmark: _Toc20823286][bookmark: _Toc16938530][bookmark: _Toc462564073][bookmark: _Toc513029214]9.投标文件的语言及度量衡单位
9.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号除外）。
9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc462564074][bookmark: _Toc20823287][bookmark: _Toc513029215][bookmark: _Toc16938531]10.投标文件构成
10.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件（投标函、承诺书、开标一览表、分项报价表、投标偏离表、《采购需求》中如有要求须提供的证明文件等）、其他证明文件（《评标方法与评标标准》中涉及的证明文件、其他投标人认为应附的文件）等内容。
10.2投标人所须提供的相关证明文件和要求以及投标文件的部分格式要求，详见第六章《投标文件内容与格式》。
10.3如标书制作工具中格式和内容与招标文件不一致的，请以招标文件为准。
[bookmark: _Hlt26668975][bookmark: _Hlt26670360][bookmark: _Hlt26954838][bookmark: _Toc14577357][bookmark: _Toc49090507][bookmark: _Toc14577354][bookmark: _Toc49090509][bookmark: _Toc513029216][bookmark: _Toc513029219]11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件
[bookmark: _Toc14577355][bookmark: _Toc49090508]11.1投标人应按照法律法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。
11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
[bookmark: _Toc49090510][bookmark: _Toc14577359]12.投标函、承诺书和开标一览表
12.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、承诺书和开标一览表。
12.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与分项报价表的总额一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
13.分项报价表
[bookmark: _Hlt26954840][bookmark: _Hlt26670399]13.1投标人应按照招标文件规定格式填报分项报价表。
13.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以“元”为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
[bookmark: _Hlt26954848][bookmark: _Hlt26670403][bookmark: _Hlt26954846][bookmark: _Hlt26670486][bookmark: _Hlt26954842][bookmark: _Hlt26954844][bookmark: _Hlt26668983][bookmark: _Hlt26954731][bookmark: _Hlt26670482][bookmark: _Hlt26670425]14.投标偏离表
14.1投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
[bookmark: _Hlt26954734][bookmark: _Hlt26670489][bookmark: _Hlt26954850][bookmark: _Toc49090511][bookmark: _Toc14577360]15.投标有效期
15.1投标有效期为招标文件规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。
16.投标有效期的延长
16.1在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
[bookmark: _Hlt26954852][bookmark: _Hlt26954739][bookmark: _Toc120614217][bookmark: _Toc16938540][bookmark: _Toc20823296][bookmark: _Toc513029224]四、投标文件的递交
[bookmark: _Toc462564084][bookmark: _Toc16938541][bookmark: _Toc20823297][bookmark: _Toc513029225]17.投标文件的递交
17.1电子投标文件的递交
[bookmark: _Toc513029226][bookmark: _Toc20823298][bookmark: _Toc16938542]投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
18.投标截止时间
18.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的视作投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件，作无效投标处理。
18.2采购代理机构可以按照规定，通过更正公告修改投标截止时间，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。
[bookmark: _Toc513029227][bookmark: _Toc16938543][bookmark: _Toc20823299]19.投标文件的拒收
19.1采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。
[bookmark: _Toc513029228][bookmark: _Toc16938544][bookmark: _Toc20823300]20.投标文件的撤回和修改
20.1投标文件的撤回
20.1.1电子投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
20.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
20.2投标文件的修改
20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
20.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
20.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
[bookmark: _Toc513029229][bookmark: _Toc20823301][bookmark: _Toc16938545][bookmark: _Toc120614218]五、开标与评标
[bookmark: _Toc16938546][bookmark: _Toc513029230][bookmark: _Toc20823302]21.开标
21.1采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。
21.2开标仪式由采购代理机构组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
21.3投标人在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如“苏采云”系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
[bookmark: _Toc513029231][bookmark: _Toc20823303][bookmark: _Toc16938547]22.评标委员会
22.1开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
22.2评委会依法组建，且人员构成符合政府采购有关规定。
22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。
23.评标过程的保密与公正
23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
23.3采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
23.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告发布后通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。
[bookmark: _Toc513029232][bookmark: _Toc16938548][bookmark: _Toc20823304]24.投标文件的澄清
24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
24.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定及时作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc20823305][bookmark: _Toc16938549][bookmark: _Toc513029233]25.对投标文件的初审
25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。
采购人在进行资格审查的同时，将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
25.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
25.1.3 评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
    1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价〈全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%； 
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价〈通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%； 
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价〈采购项目最高限价×65%； 
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 
    评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。  
采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。 
 异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。 
25.1.4未通过资格审查或符合性审查的投标人，将在“苏采云”系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。
25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，其投标文件无效，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不确认或不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标无效。
[bookmark: _Toc20823306][bookmark: _Toc513029234][bookmark: _Toc16938550]25.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息，并安排专人随时接受与代理机构及评标委员会的相关询问。
26.无效投标条款和废标条款
[bookmark: _Toc16938551][bookmark: _Toc20823307][bookmark: _Toc513029235]26.1无效投标条款
26.1.1未按《“苏采云”系统供应商操作手册》进行正确操作的。
26.1.2投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
26.1.3投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件、电子投标文件未按规定期限投标的，纸质投标文件（如有）未按规定的期限、地点送达的。
26.1.4投标人的电子投标文件未按招标文件要求签章的。
26.1.5投标人的被授权代表无授权委托书或授权委托日期晚于投标截止日期的。
26.1.6投标人不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的。
26.1.7同一投标人提交两种（含两种）以上不同的投标报价的。
26.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单的。或查询“信用中国”网站、中国政府采购网后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
26.1.9投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的。
26.1.10投标人的项目（标项、标段、分包）投标总价超过本项目（标项、标段、分包）预算或最高限价的。
26.1.11未通过符合性审查的。
26.1.12投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
26.1.13电子投标文件图片、字迹模糊不清、无法辨认导致无法评审的。
26.1.14投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容。
26.1.15不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的。
26.1.16不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的。
26.1.17不同投标人的投标文件的装订形式、纸张情况、目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的。
26.1.18不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的。
26.1.19不同投标人的投标资料相互混装、不同投标人的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的。
26.1.20提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）。
26.1.21除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的。
26.1.22评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求通过“苏采云”系统（或在评标现场）给定的合理时间内提供说明（必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料）证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
26.1.23投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的
26.1.24其他法律法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
26.2废标条款
26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。
26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
26.2.3因重大变故，采购任务取消的。
26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
26.2.5 因“苏采云”系统故障原因造成开标不成功的；
26.2.6投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的。
26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
[bookmark: _Toc120614219]六、定标
[bookmark: _Toc513029238][bookmark: _Toc20823310][bookmark: _Toc16938554]27.确定中标单位
27.1评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按招标文件的要求依法选取中标候选人，中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。
27.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人名单中按排名先后顺序确定一名投标人为中标单位。联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。
27.3采购代理机构将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
27.4中标无效的确认
若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
27.4.1提供虚假材料谋取中标的。
27.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。
27.4.3属于本文件规定的无效投标文件条件的，但在评标过程中又未被评委会发现的。
27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。
27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
[bookmark: _Toc200451960]27.4.6在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；
27.4.7拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。
27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。
27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
28.质疑处理
28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购人或采购代理机构提出质疑，供应商因未按该规定以相应事项向相应机构提出质疑从而造成质疑超出政府采购法定期限或其他情形导致质疑不予受理或无法受理的，由供应商自行承担。上述应知其权益受到损害之日，是指：
28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
28.3质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
28.4供应商（含潜在供应商）对项目属性、采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。
采购人、采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑，质疑供应商可通过面交或邮寄方式送达（采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件）。
采购人、采购代理机构联系人、联系方式、通信地址见招标文件第一章。
28.5 以下情形的质疑不予受理
28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。
28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
28.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
28.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，如质疑查无实据或供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意质疑或举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
29.中标通知书
29.l中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
[bookmark: _Toc513029236][bookmark: _Toc20823308][bookmark: _Toc16938552][bookmark: _Toc120614220]七、授予合同
[bookmark: _Toc20823309][bookmark: _Toc513029237][bookmark: _Toc16938553]30.签订合同
30.1采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订政府采购合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
30.2中标人非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，采购代理机构将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。
30.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
30.4中标供应商向采购人缴纳的履约保证金不超过政府采购合同金额的10%。收取履约保证金的，采购人应当允许供应商自主选择以支票、 汇票、 本票、 保函等非现金形式缴纳或提交，并与中标供应商在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。
31.服务（包含与服务相关的货物）的追加
31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额的10%。
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采购人：                                        （以下简称甲方）
中标方：                                        （以下简称乙方）
根据《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照山水城全域安全无人机作业预警监测服务的中标结果签订本合同。
第一条合同标的
乙方根据甲方需求提供下列服务：
乙方应根据甲方具体需求，充分发挥第三方单位专业精、人员足、设备多的优势，利用专业技术、专业人员，为甲方做好监管工作专业技术支撑。本项目拟采购无人机飞行巡查服务，服务范围应覆盖山水城全域，机库不少于8个。单次飞行能力需达到最长飞行时间不低于30分钟，最大作业半径不低于6公里。按需执行常态化巡检飞行，飞行数据传输需依托4G图传模块及专用数据链路，确保通信稳定。所有数据需加密传输与存储，系统应具备完善的操作日志与安全防护，保障数据全过程安全。
第二条合同总价款
1、 本合同项下服务总价款为人民币___________元（大写：            ）。
2、本合同总价款是完成本项目所发生的所有含税费用、包括服务期间的人员工资、福利、社保、服务设备、耗材、无人机保险、备用电池、调试、维护等从项目成交起到项目正式交付所发生的一切费用，以及中标方认为需要的其他费用等，除此之外，甲方不再另行支付任何费用。
3、本合同执行期间合同总价款不变。
第三条组成本合同的有关文件下列关于 山水城全域安全无人机作业预警监测服务（项目编号：          ）招标文件、乙方投标文件，或与本次采购活动方式相适应的文件，以及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：
（1）乙方提供的投标文件和报价表；
（2）服务承诺；
（3）中标通知书；
（4）甲乙双方商定的其他文件等。
第四条权利保证
乙方应保证甲方在使用该服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任并负责消除对甲方的不利影响，如甲方因此承担了任何责任，有权向乙方全额追偿。
第五条质量保证
乙方所提供的服务的技术规格应符合项目需求，如调研方案、履约能力、人员配备等需要与采购文件规定的技术规格相一致；若技术性能无特殊说明，则按照国家有关部门最新颁布的标准及规范。
第六条交付和验收
1、服务期限：2年，    年    月    日至    年    月    日。
2、验收标准：甲方在合同履行期间，有权依照招标文件相关要求对乙方提供的相关服务或交付的工作成果进行阶段性验收及/或总体验收。因乙方提供的服务不符合标准导致甲方重复支出的验收费用，由乙方承担。
第七条履约保证金：无
第八条合同款支付
1、本合同项下所有款项均以人民币支付。
2、付款前，乙方应向甲方开具合格的发票。
3、付款方式：合同签订后支付合同价的30%作为预付款，服务满一年后支付合同价的30%，合同服务期结束后根据考核结果付清尾款。
第九条违约责任
１、甲方无正当理由拒收服务的，甲方向乙方偿付不超过合同总价的5%违约金。
２、因甲方原因未按合同规定的期限向乙方支付服务费的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的0.5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5%；非因甲方原因未及时付款，包括但不仅限于乙方未开具合格的发票，甲方不承担违约责任。
３、如乙方不能交付服务的，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效，乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。
４、乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的0.5‰的滞纳金。如乙方逾期交付达30天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效，乙方应当向甲方支付合同总价的5%的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿因此给甲方造成的损失，包括但不限于紧急采购支出。
５、乙方所交付的服务不符合合同规定的，甲方有权拒收、解除合同。甲方拒收、解除合同的，乙方应向甲方支付合同总款5%的违约金。甲方未拒收的，代理机构发现后将向有关部门反映，并责成乙方按照采购结果提供服务。
６、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次整改仍不能达到合同约定的质量标准，视为乙方根本违约，乙方应退回全部合同价款，并按第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。
7、乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的5%向甲方承担违约责任。
8、乙方在承担上述4-7款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。
9、乙方响应属虚假承诺，或经权威部门监测提供的服务不能满足招标文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方应向甲方支付不少于合同总价30%的赔偿金。
第十条合同的变更和终止
1、本合同一经签订，甲乙双方不得擅自中止或终止合同。
2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。
3、如遇不能执行的特殊情况，甲方应支付乙方前期整体调研、准备过程中实际产生的费用。
第十一条合同的转让
1、未经甲方事先书面同意，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。
2、对投标文件中没有明确分包内容的合同，乙方如果分包应书面通知甲方并须获得甲方同意，但无论有否分包均不能免除乙方履行本合同的义务。
第十二条争议的解决
1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（1）种方式解决争议：
（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；
（2）向无锡仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。
如没有约定，默认采取第2种方式解决争议。
2、在仲裁期间，本合同应继续履行。
3、因诉讼或仲裁产生的相关费用及开支（包括但不限于公证费、诉讼费、保全担保费、鉴定费、律师费、交通费用）均由败诉方承担。
第十三条诚实信用
乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和响应承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。
第十四条合同生效及其他
1、本合同自双方盖章签字之日起生效。
2、本合同一式四份，甲方执两份，乙方执两份。
3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。


甲方（采购人）：                   乙方（中标方）：
（盖章）                          （盖章）
代表人：                           代表人：
电话：                             电话：


第四章 采购需求
[bookmark: _Toc26554093][bookmark: _Toc120614281][bookmark: _Toc49090575]投标人须满足以下要求，不得有负偏离。
第一部分  项目技术要求
一、项目基本情况：
（一）项目背景
2024年，国家首次将低空经济写入《政府工作报告》，并纳入《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》，明确提出“发展通用航空和低空经济”，标志着低空经济正式上升为国家战略。江苏省积极响应国家部署，2024年出台《关于加快推动低空经济高质量发展的实施意见》，提出到2030年建成“智能互联、功能完善、安全高效的低空设施网”，打造覆盖全产业链的低空经济体系。在此背景下，无锡市政府重点布局低空经济体系建设，印发《无锡市低空经济高质量发展三年行动方案（2024—2026年）》，提出加快低空新基建技术研发与应用。联合实景三维无锡和CIM平台建设，推动低空空域全息勘测与数字化，打造空地一体数字孪生城市。
无锡雪浪街道紧密围绕“网格化排查整治、资源利用提升、智慧监管体系建设”三大核心工作任务，针对当前治理需求多面性，规划打造“一飞多用”智能管理平台，通过统一调度、数据共享和智能决策，实现无人机资源的集约化利用，形成“全域覆盖、全时响应、精准处置、全链闭环”的低空数智治理新格局，全面赋能街道、社区治理现代化。
（二）服务目标
面向山水城辖区内的城管、安监巡飞需求，同时可以兼顾水利、农林、民政等场景，规划采用无人机开展常态化巡检作业。基于无人机应用平台，实现无人机设备的统一管理、任务的智能规划与调度、AI算法的精准识别，以及事件处置的全程闭环，快速响应并落地城市管理（市容市貌、环境卫生、市政设施、游园绿化等）、消防（消防通道堵塞等）、应急管理（地质灾害隐患点、防汛重点区域排查等）、农林（森林防火、沿太湖重点地块的违建巡查等）、民政（私埋乱葬、圈地建墓、老坟硬化等）、水利（河湖治理、排污定位）等多类具体应用场景，实现“一飞多用，数智赋能”。
（三）项目概述
1.项目名称：山水城全域安全无人机作业预警监测服务
2.项目地点：山水城全域
3.服务期：2年
4.服务要求和标准：服务质量达到国家、行业合格标准及采购人要求。
二、服务要求：
（一）服务内容
供应商应根据采购人具体需求，充分发挥第三方单位专业精、人员足、设备多的优势，利用专业技术、专业人员，为采购人做好监管工作专业技术支撑。本项目拟采购无人机飞行巡查服务，服务范围应覆盖山水城全域，机库不少于8个。单次飞行能力需达到最长飞行时间不低于30分钟，最大作业半径不低于6公里。按需执行常态化巡检飞行，飞行数据传输需依托4G图传模块及专用数据链路，确保通信稳定。所有数据需加密传输与存储，系统应具备完善的操作日志与安全防护，保障数据全过程安全。
具体巡查内容如下：
（1）城管
a.违建
对于无锡雪浪街道下辖的商品房住宅、别墅区及企业园区厂房等，结合具体业务需求，计划完成一周一巡全域巡查，其中重点别墅区、企业园区厂房完成一周三巡，对有问题区域进行工单下派、闭环处理。后续将根据实际情况动态调整巡检方案。
b.市容
针对目前雪浪街道下辖的空置地块及易偷倒拆迁地块，重点关注私垦乱种、偷倒垃圾、围挡破碎等问题，结合具体需求，计划进行一天两巡。
c.综合性巡检
针对雪浪街道下辖20个公园、绿地开展综合性巡检，主要关注私垦乱种、植被缺失等相关问题，按照任务需求进行一周一巡，通过自动比对发现明显变化区域，及时完成现场问题整改，对于需要重点巡检区域，可适当提高巡查频次。
d.建筑垃圾收集点
周边有无垃圾外溢情况，出入口脏乱差等，一周一巡。
（2）应急
主要面向山水城全域，重点关注危化品违规存放等安全生产隐患、消防通道堵塞、登高作业监测、临时动火作业、火灾的前期侦查与监测、空置厂房监管等场景，以及地质灾害隐患点、防汛重点区域排查、崩塌滑坡监测、低洼易涝点水位监测、林草火情早期发现、水域防溺水巡查等防灾减灾救灾功能监测。
（3）水利
以河道巡检为例：面向无锡雪浪街道下辖的58条河流，重点关注沿湖、沿河道的违法建设以及肉眼可见的蓝藻、死鱼等问题，结合现场河道条件与具体业务需求，计划每半月完成一轮全域河道巡查。
（4）民政
利用无人机航拍全域巡查，精准排查山林农田等地私坟乱葬、私自圈地连片建坟及老旧坟墓违规硬化等殡葬违建问题，助力民政高效管控殡葬乱象。
（二）服务配套需求清单
1.服务配套需求清单
服务配套需求清单
	服务事项
	序号
	服务事项内容
	配置参数、功能要求
	单位
	数量

	一、一飞多用基础功能服务
	1
	无人机机库
	1.整机重量：≤55千克（不包含飞行器）；
2.外形尺寸：
（1）舱盖开启：长≤1760毫米，宽≤745毫米，高≤485毫米；
（2）舱盖闭合：长≤640毫米，宽≤745毫米，高≤770毫米；
（3）输入电压：100伏至240伏（交流电），50/60Hz；
（4）输入功率：最大不高于1000瓦；
3.工作环境温度：-25℃至45℃；
4.防护等级：不低于IP55；
5.可收纳无人机数量：≥1台；
6.最大允许降落风速：≥8米/秒；
7.最大运行海拔高度：≥4000米；
8.RTK基站卫星接收频率：
(1)GPS: L1 C/A、L2;
BeiDou：B1l、B2l、B3l；
GLONASS：F1、F2；
Galileo：E1、E5B；
9.RTK基站定位精准度：
水平：不低于1厘米+1ppm（RMS）；
垂直：不低于2厘米+1ppm（RMS）；
10.充电时间：≤32分钟。
	台
	8

	
	2
	无人机
（含探照灯、喊话器）
	一、无人机参数：1.裸机重量：≤1850克；
2.最大起飞重量：≥2000克；
3.尺寸：长≤378毫米，宽≤417毫米，高≤213毫米（不含桨叶）；
4.轴距：对角线轴距：≤500毫米；
左右轴距：≤383毫米；
前后轴距：≤342毫米；
5.最大上升速度：≥6米/秒；
6.最大下降速度：≥6米/秒；
7.最大水平飞行速度（海平面附近无风）：普通挡，开启避障：前飞≥15米/秒，后飞≥12米/秒，侧飞≥10米/秒；
运动挡：前飞≥21米/秒，后飞≥18米/秒，侧飞≥15米/秒；
8.最大抗风速度：作业阶段抗风能力：≥12米/秒；
起降阶段抗风能力：≥12米/秒；
9.最大起飞海拔高度：≥4000米；
10.最长飞行时间：≥50分钟；
11.最长悬停时间：≥40分钟；
12.最大作业半径：≥10公里；
13.最大续航里程：≥43公里；
14.最大可倾斜角度：≥25°；
15.最大旋转角速度：≥200°/秒；
16.工作环境温度：-20℃至45℃；
17.防护等级：不低于IP54。
二、电池参数：容量：≥6768mAh；
标称电压：≥22V；
工作环境温度：-5℃至45℃；
能量：≥145Wh；包含维保期内备用电池。
三、探照灯参数：
1.重量≤100克（含支架）
2.长≤95毫米，宽≤164毫米，高≤30毫米（含支架）
3.最大功率≥32瓦
4.照度 4.3±0.2 lux @ 100 米，17±0.2 lux @ 50 米
5.有效照明面积 1300 平方米@100 米（10% 相对照度，普通模式），2200 平方米@100 米（10% 相对照度，广视野模式）
6.工作方式：常亮、爆闪
7.工作环境温度：-20℃ 至 50℃
四、喊话器参数
1.重量≤100克（含支架）
2.长≤73毫米，宽≤70毫米，高≤52毫米（含支架）
3.最大功率≥15瓦
4.最大响度 在1米处≥114 分贝
5.有效广播距离 300 米
6.广播方式：录音喊话、媒体导入、文字转语音
7.工作环境温度 -20℃ 至 50℃
	架
	8

	二、保险服务
	3
	无人机机库保险
	在服务期保障额度内，享受不限次数的免费维修或置换服务，直至保障额度用完为止，每次维修或置换将从对应保障额度中扣除与原产品定损金额相同的费用。
	项
	8

	
	4
	无人机保险
	在服务期保障额度内，享受不限次数的免费维修或置换服务，直至保障额度用完为止，每次维修或置换将从对应保障额度中扣除与原产品定损金额相同的费用。
	项
	8

	
	5
	无人机三者险
	保障范围包括无人机飞行过程中导致的第三方人身及财产损失，保额不低于100万
	项
	8

	三、安装调试、维保服务
	6
	机场安装调试服务
	机场安装部署、地面固定、电网线路连通、机场调试所需的人工及进场费用
	套
	8

	
	7
	其他辅材
	安装部署中使用的路由器、视频监控、电源防水盒及五金件费用、护栏、地基；含电线、网线、避雷设施、配电箱的材料
	套
	8

	
	8
	无人机耗材维保以及更换
	在服务期内，根据螺旋桨、无刷电机、电调、飞控主板配件损耗情况，定期进行现场检查更换
	套
	8

	四、无人机平台接口服务
	9
	平台包含飞控、作业计划，AI算法，场景包括应急消防、治安隐患、水利水务、城市管理、农林乡村、交通路政等，同时可进行全域三维建模。可根据客户需求与特殊场景，进行平台算法更新迭代
	1.全量算法涵盖应急、交通、消防、城管、住建、自然资源、生态环境等多个领域。无人机依托自动机场，对学校、商圈、重点道路、在建工地、居民区、河道及化工园区等进行常态化巡检，支持定时与应急任务。
主要应用包括：车流量与道路拥堵巡查疏导；交通基础设施及航道巡检；渣土偷倒、违章建筑、空工地及物业问题巡查取证；建筑工地安全与环境监测，并周期性建模比对；城市消防巡检，发现烟火点、占压消防通道等风险，应急响应与灾后巡检；河道环境、秸秆焚烧及污水排放监测；化工园区异常巡检。
2.无人机搭载双光吊舱与喊话器，可全天候识别问题、现场取证、喊话提醒，并将告警信息推送至相关部门，实现闭环处置。此外，项目利用无人机拍摄制作宣传视频，用于交通安全、社区活动、专业培训等成效展示。
3.支持对算法模型进行迭代训练，优化算法的参数，调整算法神经网络，提高整体模型性能，确保算法能够更准确地进行预测和分类
	套
	8

	五、运营服务
	10
	技术支持服务
	提供设备备品备件，提供远程专业服务，提供电话、微信、邮件等多种服务渠道，提供产品配置指导、故障排查等技术支持和丰富的文档与工具。(如必要)可在 48 小时内派服务工程师到现场。
	套
	8

	
	11
	运营支撑服务
	持证飞手（CAAC）远程支撑平台运营，包括规划航线、飞行任务监控，编写巡检报告等。提供不少于两次的平台使用现场培训
	套
	8

	
	12
	网络接入服务
	提供机场、无人机的网络接入服务
	套
	8

	
	13
	4G图传增强模块
	可让设备接入4G网络，实现联网、增强图传等多项功能
	个
	8

	
	14
	4G流量卡
	4G图传使用，流量满足使用需求
	张
	8



2.软件平台（用于AI巡检算法服务）
平台构建包括以下功能模块的系统：
	需求分类
	功能需求
	具体需求描述

	一、飞行控制需求
	数据展示
	支持多维度数据的全面展示，可汇总呈现飞行、机场、设备、作业、媒体等核心数据，统计作业计划执行情况。支持地图展示机库和无人机的实时状态及位置分布。

	
	视频矩阵
	支持显示机场和无人机载荷设备的实时画面，支持WEB端查看直播。支持矩阵展示不同设备的直播视频流。支持创建视频分组并在不同分组间切换显示。

	
	视频分享
	▲支持视频直播画面的链接分享，分享后可在PC、手机端查看视频直播。

	
	设备管理
	▲1、支持多种型号的无人机接入，支持通过上云API、遥控器APP、5G网联终端等方式接入。
2.支持对机场、飞行器进行统一接入管理，提供常见协议适配的能力。
3.支持查看和管理设备产生的日志文件，将设备运行产生的日志文件上传至平台后进行查看和下载操作。
4.支持查看设备运行过程中产生的告警和通知。

	
	飞行控制
	实时图传
	1、 支持实时展示无人机图传画面，支持对画面清晰度进行调整；
2、 支持同一无人机多个载荷的数据显示和镜头负载的切换，支持显示FPV画面。

	
	
	视频叠加
	支持将实时飞行视频叠加在地图上显示。

	
	
	飞行器操控
	1.支持对机场进行一键起飞、指点飞行和航线飞行操作，支持空中下发航线任务。
2.支持通过屏幕按钮或键盘控制飞行器的前进、后退、上升、下降，左移、右移、左旋转、右旋转和急停等操作。

	
	
	云台操作
	支持键鼠调整云台方向，可进行云台回中、云台朝下、云台偏航回中、云台俯仰向下等操作。

	
	
	虚拟座舱
	1.支持虚拟座舱功能，查看机场视频、无人机视频、地图等。
2.支持在座舱地图展示当前的飞行路线。
3.支持实时飞行画面展示、云台控制、相机变焦、虚拟摇杆、指点飞行、实时航线地图等功能。
4.支持实时AI识别，在视频直播画面中实时标注人、车等目标，支持实时统计目标数量。

	
	
	挂载控制
	支持远程控制无人机的喊话器，支持文本语音导入，无人机可在报警点位或其他指定位置悬停喊话。

	
	
	AR投射
	▲支持在无人机飞行画面中叠加显示地图标注内容。

	
	任务规划与调度
	航线管理
	▲1、支持用户在地图上绘制航点航线、区域航线、带状航线、环绕航线、全覆盖航线、几何体航线等多种航线。
▲2、支持自动生成绕障航线，避免穿越障碍区和限飞区。
3.支持对不同类型航线进行参数设置，包括安全起飞高度、完成动作和拍照设置等。
4.支持航线导入和导出，支持预览、查看、编辑和删除航线。

	
	
	飞行任务计划
	1、 支持查询和配置设备飞行作业计划，包括作业计划时间、计划状态、作业类型、作业设备、作业航线、媒体上传进度等信息。
2、 支持立即执行、定时执行、重复执行、连续执行等任务调度方式。
3、 支持对作业计划进行挂起、复制、删除、编辑等操作。
4、 任务结束后可查看任务飞行过程中拍摄的照片和视频。

	
	
	断点续飞
	支持对中断的飞行任务进行断点续飞，从中断位置处继续完成剩余航线飞行。

	
	
	航线冲突预警
	支持在作业下发时进行飞行空域冲突检测，检测到与其他航线冲突时进行告警提醒。

	
	
	事件触发任务
	支持接入第三方平台的事件通知，根据配置的触发策略，自动飞行至事发地点，执行预定操作，并实时回传现场视频画面。

	
	
	实时监控与管理
	支持飞行数据实时监控回传并记录保存（电量、位置、照片视频、作业次数、飞行参数/频次/轨迹等）。

	
	媒体管理
	流媒体接入
	支持RTSP/RTMP/WebRTC/GB28181等多种主流协议，支持实时协议转换/转发/广播。

	
	
	媒体资源管理
	支持媒体资源上传/同步、媒体资源查询与展示。

	
	建图/建模
	支持对正射影像、倾斜摄影任务成果数据的自动建图/建模功能。

	
	空域管理
	支持2D/3D电子围栏设置功能。

	
	卷帘对比
	支持在同一界面内对比不同时间下在同一区域的模型差异。

	
	全景图
	1.在地图叠加全景照片采集位置，单击可实时查看该位置的全景图像。
▲2.支持对同一点位不同时间段全景图片进行同屏对比。
3.支持全景图漫游，在多个全景图中跳转。
4.支持在全景图中进行框选标注。

	
	地图工具
	1.支持在地图上测量距离，测量多边形、圆形区域面积，测量方位角。
2.支持地图任意位置点经纬度坐标查询。

	
	地图标注
	支持在地图创建标注，支持标注导入、导出和编辑。

	
	通知公告
	支持对全部或指定用户或组织发布通知公告，支持系统内通知。

	
	人员管理
	▲支持组织管理、用户管理和角色管理功能。

	
	权限管理
	支持按角色进行权限管理，角色容纳数量≥50个。

	
	飞行安全
	作业区绘制
	支持在地图上进行圆形和多边形的作业区、禁飞区绘制，可对作业区和禁飞区的名称自定义、删除、回中操作，支持设置禁飞区高度、有效期等。

	
	
	环境感知
	▲支持实时检测机场周围的气象状态，支持查询机场所在位置的天气预报、电离层活跃情况等环境信息。

	
	
	天气阻飞
	1.每日计划飞行任务作业前进行风速、降雨监测，不满足飞行条件时阻止计划飞行任务自动执行；
2.无人机在飞行作业过程中侦测到持续风速超过限飞风速可以自动终止当前飞行作业并自动返航。

	二、智能巡检需求
	数据总览
	数据统计
	需提供包含设备统计、影像成果、巡检概览、巡检统计、应用成效、预警信息等数据，同时支持在地图上切换叠加无人机数据、空域信息、全景照片、二维地图、三维地图、图层切换等内容。

	
	作业计划
	需求工单
	1、 创建需求工单时需支持在线绘制问题点、问题区域、带状、全覆盖等类型航线，支持选择航线库中已有航线。
2、 需支持工单修改、删除、航线修改确认、作业下发等操作。
3、 支持需求工单分级管理，特殊任务及一般任务优先执行权划分。
4、 支持按任务自动筛选最优设备执行任务（按机型，电量，距离等综合因素）。

	
	
	飞行任务计划
	支持自动飞行计划任务操作，可按自定义的日期和时间段提前编排飞行任务计划进行循环或单次任务执行。

	
	事件预警
	预警推送
	支持对无人机拍摄的图像进行AI解析，根据用户关注的算法，自动进行识别并及时生成预警信息自动推送至全部或指定用户或用户组的客户端。

	
	
	预警处置
	需支持在事件预警模块中查看系统推送的预警信息，可在地图上或列表上点击查看预警事件，进行办结、下派、暂不处理、误报、回溯等操作，形成事件闭环。

	
	成果管理
	图片检索
	支持对所有照片拍摄位置进行热力渲染，支持在地图选择任意点位获取该点位不同时间拍摄照片，通过历史数据对比差异。

	
	
	人车热力
	支持在地图上进行单个任务的人、车数量分布进行热力渲染。

	
	
	任务结果
	支持按照任务进行飞行成果查看，同时支持按照任务进行成果批量下载。

	
	作业报告
	支持用户在线预览下载飞行日报、周报、月报、年报等不同时间维度的报告，报告内容包含总体情况介绍、预警类型分析、成果分析等数据。

	
	小程序
	登录
	需支持手机号快捷登录。

	
	
	作业
	需支持作业数据查看，包含作业详情查看、媒体资源查看、直播画面查看、航线预览、轨迹回放及航点照片查看等操作。

	
	
	事件
	需支持预警事件在线进行办结、暂不处理、下派、误报等操作，同时支持事发点一键导航操作。

	
	
	组织
	需支持当前账号绑定组织的切换，查看不同组织的数据。

	
	AI算法
	算法配置
	1.支持不同组织配置不同的算法使用权限，支持设备单次任务能同步执行多种AI算法。
2.提供在项目运营期内免费开发、增加、更新迭代AI算法的服务，更新周期≤5周。
▲3、需支持以下相关相似类型AI算法（包括但不限于以下）：应急消防、城市管理、交通路政、水利水务、治安隐患、农林乡村等。

	
	
	算法结果
	算法数据结果标注准确，无遗漏，算法处理时间≤20分钟。
并支持及时将结果推送至相关用户客户端。

	
	
	算法种类
	至少支持40种事件检测算法。

	
	机库容量
	扩展性
	需支持不低于100台无人机、机库设备的接入

	三、技术性能指标
	系统兼容性
	设备兼容性
	兼容大疆等主流无人机品牌的API，支持不少于3种机型接入；平台支持多种方式接入，支持不少于3种接入方式。

	
	
	平台适配性
	支持主流浏览器（Chrome/Edge/Firefox）

	
	数据安全
	数据加密
	涉及安全和个人隐私的数据的敏感数据在传输和存储时应进行加密，禁止明文存储敏感信息。

	
	
	操作日志
	支持自动记录用户的所有操作，包括操作时间、操作账号、操作类型、操作内容、IP地址、设备名称、所属组织、操作来源、操作描述等信息。

	四、第三方集成需求
	开放接口
	需支持通用协议开放接口，提供免费对接第三方平台服务。

	五、服务保障
	服务保障
	运维服务
	提供在线技术支持服务。

	
	
	故障响应
	一级故障（系统崩溃、数据丢失）2小时内到场，4小时修复。
二级故障（功能异常）4小时响应，8小时修复。

	
	
	运行报告
	支持生成《系统运行报告》，包含性能分析、安全漏洞扫描结果。

	
	定期维护更新
	常规维护
	需提供系统巡检、漏洞修复、性能优化记录(展示常规维护时间周期)。

	
	
	更新升级
	需提供非个性化需求的通用功能升级（如界面优化、算法迭代）记录(展示系统更新时间周期)。

	
	技术培训
	分层培训
	甲方业务部门：系统管理培训（权限配置、任务调度）
业务应用单位：基础操作培训（工单创建、数据查询）
提供现场培训，年度复训≥2次


备注：标“▲”为重要参数。
三、其他要求：
1.运维巡检服务。供应商提供项目所涉及系统的运维巡检分析服务。具体包括：定期开展系统远程巡检，包含系统运行状态，有无故障报警，使用状况，主动汇报并协调解决软件故障。
2.数据分析服务。供应商具备数据管理及大数据分析能力，结合系统运维过程采集数据对该系统运行状态进行深度分析，如有需要可按采购人要求提供分析报告。
3.安全保障服务。供应商具备系统平台数据安全管理及保障能力，能够对本项目所涉及系统平台数据安全提供系统性解决方案和保障服务。
4.为确保项目交付质量保障项目交付过程安全高效，要求供应商在无人机规划控制、无人机AI识别等服务方面具备一定的能力。
5.为保障该项目顺利提供服务并完成交付，要求供应商具备无人机巡查方面培训管理方面的能力。
6.本项目技术复杂、涉及面较大，为能保证在规定时间内完成项目建设，满足无人机所属特定行业领域要求，同时也要兼顾信息技术创新。要求供应商针对本项目配备实施团队，具体要求如下：配备项目经理1名，负责统筹项目整体规划实施、管理；配备售后服务人员1名，负责统筹售后运营管理、运维支持服务；其他项目组成员不少于6名，提供项目交付运维技术支持。
7.供应商需具备相应响应能力，即在接到甲方发出的指令后，应于30分钟内完成响应工作，以保障服务需求及时对接。
8.投标报价包括服务期间的人员工资、福利、社保、服务设备、耗材、无人机保险、备用电池、调试、维护等从项目成交起到项目正式交付所发生的一切费用。
9.供应商在实施前，应充分考虑地形、山体、高楼、高压线、电线等可能的障碍物，确保无人机飞行安全。
10.无人机巡检前，供应商必须确保执行任务的无人机已经购买了无人机自身保险和无人机第三方责任险。未购买上述保险而操作无人机执行巡检任务，造成无人机、无人机机场设备损坏，甚至造成第三方事故损失的，由供应商负责赔偿。采购人无需承担设备损坏的责任，机器坠机造成第三方人员及财产损失，责任风险由供应商全部承担。
11.考核表如下：
考核表
	序号
	项目
	考核内容及要求
	标准分
	扣分
	得分
	备注

	1
	无人机设备 
	所有无人机必须符合国家相关安全标准和规定。
	5
	　
	　
	　

	2
	
	无人机应定期进行维护和检查，确保设备性能良好。
	5
	　
	　
	　

	3
	
	必须配备必要的安全设备，如备用电池等。
	5
	　
	　
	　

	4
	服务质量
	无人机巡飞服务应准时、高效，满足客户的时间要求。
	5
	
	
	

	5
	
	无人机操作人员应具备良好的专业技能和应急处理能力。
	5
	
	
	

	6
	
	提供清晰、高质量的巡飞影像资料和数据报告。
	5
	
	
	

	7
	客户满意度
	定期收集客户反馈，对服务进行持续改进。
	5
	
	
	

	8
	
	设立客户投诉处理机制，确保及时响应并解决客户问题。
	5
	
	
	

	9
	
	客户满意度调查结果应达到公司设定的标准。
	5
	
	
	

	10
	安全与合规
	严格遵守国家关于无人机飞行的相关法律法规。
	5
	
	
	

	11
	
	制定并执行飞行安全管理制度，确保飞行安全。
	5
	
	
	

	12
	
	对于飞行过程中出现的任何事故或问题，应立即报告并采取相应措施。
	5
	
	
	

	13
	保密与数据安全
	严格保护客户隐私和商业机密，不得泄露给第三方。
	5
	
	
	

	14
	
	对收集到的数据进行加密处理，确保数据安全。
	5
	
	
	

	15
	
	建立数据备份和恢复机制，防止数据丢失。
	5
	
	
	

	16
	价格与合同管理
	提供透明、合理的服务报价，无隐藏费用。
	5
	
	
	

	17
	
	合同条款应明确、详细，确保双方权益。
	5
	
	
	

	18
	
	合同执行过程中，应严格按照合同约定提供服务。
	5
	
	
	

	19
	持续改进与发展
	定期对服务流程和操作规范进行审查和优化。
	5
	
	
	

	20
	
	关注行业发展趋势，推荐新技术和设备，提升服务质量。
	5
	
	
	

	
	总分
	100
	　
	　
	　




备注：满分100分，每年采购人对供应商进行不定时抽查综合考评，年考核评分90分及以上的，按合同约定支付费用；年考核评分低于90分的，每扣1分的扣除费用1000元，以此类推；年考核评分低于80分的，每扣1分的扣除费用2000元，以此类推；前述扣费机制实行累计计算。
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第二部分  有关说明
1.投标人报价时应充分考虑服务期内所有可能影响报价的因素，包括最低工资标准及社保基数的政策性调整、一旦投标结束最终中标，总价固定，不予调整。
2.员工工资、社保费用、税金、保险等法定费用为不可让利部分（不可竞争费用），须按规定计算并报出，投标总报价不可低于上述相关费用合计，否则作无效投标处理。
3.投标人必须在满足采购文件要求的基础上进行报价，如有服务偏离请于投标偏离表中说明。
4.付款方式：合同签订后支付合同价的30%作为预付款，服务满一年后支付合同价的30%，合同服务期结束后根据考核结果付清尾款。
5.质量及验收：采购人根据国家有关规定、招标文件、中标方的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付货款的依据。如有质疑，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验费用，则该费用由过失方承担。
6.根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）要求，采购人应当落实履约验收责任，依法组织履约验收工作，验收内容要包括每一项技术和商务要求的履约情况。对报价触发异常低价投标（响应）审查程序后仍中标（成交）的供应商，采购人要重点关注其履约承诺、实际履约情况等。对可以分期实施的采购项目，实行分期考核、分期验收、分期支付，及时掌握供应商履约进展。如供应商中标（成交）后无正当理由拒不签订政府采购合同的，依法予以处理；如供应商不履行合同或者未按合同约定履行合同导致验收不合格的，采购人应当依法追究其违约责任。
7.中标供应商为残疾人福利性单位的，其《残疾人福利性单位声明函》将随中标公告同时发布，接受社会监督。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
8.依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
开标后，投标人须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录“苏采云”系统，按招标文件规定时间解密后，在评标过程中保持在线，等待评标委员会的询标和评标结果，中途不得离开。如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由投标人自行承担。



第三部分  政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）
1. 本项目中如有涉及商品包装、快递包装要求的，应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。采购人在招标（采购）文件对商品包装和快递包装提出具体要求的，在政府采购合同中应当载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，中标（成交）供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。
2. 依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价。
采购产品属于《节能产品政府采购品目清单》《环境标志产品政府采购品目清单》范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。
认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。
3. 本项目中如有涉及采购数据中心相关设备、运维服务的，应当按《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2023〕7号）文件执行。招标（采购）文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。在政府采购合同中，采购人应明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。
4. 有关中小企业政策，如落实政府采购政策需满足的资格要求以及落实政府采购政策的价格调整的相关内容可详见本文件其他章节。
5. 中标、成交供应商可采用合同融资形式，中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详见政府采购网“政采贷”专栏。
6. 履约担保，是指由专业担保机构为中标、成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标、成交供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函， 中标、成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。
中标、成交供应商可以采用电子履约保函形式缴纳履约保证金，具体操作可登录江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）的保险保函模块进行办理。
7. 本项目中如有涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的，投标人不得违反财政部、工信部共同发布数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的需求标准。《需求标准》详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号。在满足《需求标准》的前提下，如招标文件中有其他要求的，投标人应满足招标文件要求。采购人可在合同中约定，在履约验收管理时，可对所提供的七种软硬件进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。
8. 根据苏财办购〔2024〕1号相关要求，采购人应当严格按照政府采购法有关规定，在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项与中标、成交供应商签订政府采购合同。采购人因不可抗力原因迟延签订合同的，应当自不可抗力事由消除之日起7日内完成合同签订事宜。
政府采购合同的双方当事人不得擅自变更合同，依照政府采购法确需变更政府采购合同内容的，采购人应当自合同变更之日起2个工作日内在省级以上财政部门指定的媒体上发布政府采购合同变更公告，但涉及国家秘密、商业秘密的信息和其他依法不得公开的信息除外。
采购人原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。
9. 依据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，中标（成交）供应商应当按规定执行国家和我省VOCs含量限制标准；如非强制性标准的，应当优先提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品或者在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中优先使用低挥发性原辅材料。
10. [bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]根据《保障中小企业款项支付条例》（中华人民共和国国务院令第802号），机关、事业单位和大型企业不得要求中小企业接受不合理的付款期限、方式、条件和违约责任等交易条件，不得拖欠中小企业的货物、工程、服务款项。
机关、事业单位从中小企业采购货物、工程、服务，应当自货物、工程、服务交付之日起30日内支付款项；合同另有约定的，从其约定，但付款期限最长不得超过60日。
中小企业应当依法经营，诚实守信，按照合同约定提供合格的货物、工程和服务。
机关、事业单位和大型企业采购货物、工程、服务支付中小企业款项，应当遵守《保障中小企业款项支付条例》（中华人民共和国国务院令第802号）。
11.根据《关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知》（苏财购〔2025〕62号）要求，采购人应当加强对信息化建设、耗材使用量大的仪器设备等采购项目的管理。对于信息化建设项目，采购人应当要求供应商严格落实相关开放性、兼容性标准和规范要求，按合同约定提供服务，在系统运行过程中，不得在合同约定之外以任何名义向相关服务对象收取费用。
12.根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）要求，国有企业、民营企业、外资企业等各类经营主体平等享受对本国产品的政府采购支持政策。关于对本国产品的支持政策详见第五章，如采购项目或者采购包中仅有服务的，则该采购项目或者采购包将不涉及本国产品的支持政策。



第五章  评标方法与评标标准
第一部分评标方法
投标人通过初审的，方可进入比较与评价程序。
比较与评价采用综合评分法。
评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评标标准分别评定投标人的分值；各投标人的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人排名第一，以此类推，按排名先后顺序选取3名中标候选人。
提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得评审排名资格；评审得分相同的，由采购人确定其中一个投标人获得评审排名资格，其他同品牌投标人无评审排名资格。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，同上处理。


第二部分评标标准
一、落实政府采购政策的价格调整
小微型企业价格扣除：专门面向中小/小微企业的项目不做价格扣除。
1.对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。
2.监狱企业视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件。
3.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。
4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
5.如允许联合体投标的项目，且存在联合投标的，联合协议中约定，小型、微型企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，下同）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人须在《联合体各方共同投标协议》中明确，否则不得享受价格扣除。
联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业按规定享受价格扣除。
组成联合体的小微企业与联合体内其他企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除。组成联合体的法人与参加联合体的小型、微型企业之间存在投资关系的，不得享受价格扣除。投标人须在《联合体各方共同投标协议》中明确联合体各方是否存在上述关系，如未进行明确的亦不得享受价格扣除。



二、评分标准
[bookmark: _Hlk165208094][bookmark: _Hlk165208115]（一）评分项目及总分（总分100分）
商务标46分
技术标54分
（二）各项目评分标准
商务标（46分）
1、报价（23分）
采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×价格权值×100。
关于价格扣除详见本章第二部分“一、落实政府采购政策的价格调整”。
2、企业业绩（2分）
投标供应商自2023年1月1日（以合同签订日期为准）以来承接过类似项目业绩的，有1个得1分，本项最高得2分。【提供业绩合同原件扫描件上传至系统中并加盖公章，不提供或提供不全不得分】
3、企业实力（4分）
（1）投标人在项目运营期内提供免费开发、增加、更新迭代AI算法的服务，具有有效的SPCA软件能力成熟度等级证书得1分。【提供证书原件扫描件上传至系统中并加盖公章，不提供或提供不全不得分】
[bookmark: _GoBack]（2）投标人具有无人机巡检方面、无人机低空飞行方面、无人机政务飞行方面的计算机软件著作权登记证书，每提供1种得1分，本项最高得3分。【提供证书原件扫描件上传至系统中并加盖公章，不提供或提供不全不得分】 
4、项目人员（8分）
（1）项目经理1人，具备高级工程师职称证书的得1分；具备信息系统项目管理师（高级）证书的得1分；具备中国民航局民用无人驾驶航空器操控员执照证书的得1分；本项最高得3分。【投标时提供证书原件扫描件，投标供应商为其缴纳的近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的社保缴费证明扫描件上传至系统中并加盖公章，不提供或提供不全不得分】
（2）售后服务人员1人，具有中国民航局民用无人驾驶航空器操控员执照证书的得1分；具有中级及以上工程师职称证书的得1分；本项最高得2分。【投标时提供证书原件扫描件，投标供应商为其缴纳的近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的社保缴费证明扫描件上传至系统中并加盖公章，不提供或提供不全不得分】
（3）项目组人员（项目经理、售后服务人员除外）具有中国民航局民用无人驾驶航空器操控员执照的，有1个得1分，本项最高得3分。【投标时提供证书原件扫描件，投标供应商为其缴纳的近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的社保缴费证明扫描件上传至系统中并加盖公章，不提供或提供不全不得分】
5、技术指标及性能要求（9分）
下列技术指标参数均需按照要求提供相关证明材料，如未提供或者提供材料不全，则相应项不得分。
（1）支持视频直播画面的链接分享，分享后可在PC、手机端查看视频直播。（1分）【提供具有CNAS或CMA认可的第三方机构出具的对应功能检测报告扫描件上传至系统中并加盖公章，不提供或提供不全不得分】
（2）支持多种型号的无人机接入，支持通过上云API、5G网联终端等方式接入。（1分）
【提供具有CNAS或CMA认可的第三方机构出具的对应功能检测报告扫描件上传至系统中并加盖公章，不提供或提供不全不得分】
（3）支持实时检测机场周围的气象状态，支持查询机场所在位置的天气预报、电离层活跃情况等环境信息。（1分）【提供具有CNAS或CMA认可的第三方机构出具的对应功能检测报告扫描件上传至系统中并加盖公章，不提供或提供不全不得分】
（4）支持在无人机飞行画面中叠加显示地图标注内容。（1分）【提供具有CNAS或CMA认可的第三方机构出具的对应功能检测报告扫描件上传至系统中并加盖公章，不提供或提供不全不得分】
（5）支持对同一点位不同时间段全景图片进行同屏对比。（1分）【提供具有CNAS或CMA认可的第三方机构出具的对应功能检测报告扫描件上传至系统中并加盖公章，不提供或提供不全不得分】
（6）支持组织管理、用户管理和角色管理功能。（1分）【提供具有CNAS或CMA认可的第三方机构出具的对应功能检测报告扫描件上传至系统中并加盖公章，不提供或提供不全不得分】
（7）支持用户在地图上绘制航点航线、区域航线、带状航线、环绕航线、全覆盖航线、几何体航线等多种航线。（1分）【提供具有CNAS或CMA认可的第三方机构出具的对应功能检测报告扫描件上传至系统中并加盖公章，不提供或提供不全不得分】
（8）需支持以下相关相似类型AI算法（包括但不限于以下）：应急消防、城市管理、交通路政、水利水务、治安隐患、农林乡村等。（1分）【提供具有CNAS或CMA认可的第三方机构出具的对应功能检测报告扫描件上传至系统中并加盖公章，不提供或提供不全不得分】

（9）支持自动生成绕障航线，避免穿越障碍区和限飞区。（1分）【提供具有CNAS或CMA认可的第三方机构出具的对应功能检测报告扫描件上传至系统中并加盖公章，不提供或提供不全不得分】
技术标（54分）
1、针对本项目提供系统技术方案。（6分）
方案详细完整，针对性强、可操作性强，思路合理得6分；方案较详细，针对性、可操作性较强，思路较合理得4分；方案简单，针对性、可操作性一般，思路可行性不高得2分；方案无可操作性，思路不合理或未提供方案，不得分。
2、系统集成方案，包括本项目整体设计、各系统之间的集成设计等方案。（6分）
方案详细完整，针对性强、可操作性强，思路合理得6分；方案较详细，针对性、可操作性较强，思路较合理得4分；方案简单，针对性、可操作性一般，思路可行性不高得2分；方案无可操作性，思路不合理或未提供方案，不得分。
3、根据封闭管理软硬件运行按照需求提供备件方案。（6分）
方案齐全、合理完善、科学有效、认知深入、安全可行，可以切实有效满足该项目所需备件和运维需求的得6分；方案基本合理，基本可以满足项目所需备件和运维需求的得4分；方案要素遗漏，但无法完全满足项目所需备件和运维需求的得2分；未提供方案或者方案不能满足采购人需求的不得分。
4、项目人员配备方案、项目沟通机制及与相关部门对接方案。（6分）
方案详细完整，针对性强、可操作性强，思路合理得6分；方案较详细，针对性、可操作性较强，思路较合理得4分；方案简单，针对性、可操作性一般，思路可行性不高得2分；方案无可操作性，思路不合理或未提供方案，不得分。
5、内部管理制度，包括工作服务监督方案、管理责任和人员考核方案。（6分）
方案详细完整，针对性强、可操作性强，思路合理得6分；方案较详细，针对性、可操作性较强，思路较合理得4分；方案简单，针对性、可操作性一般，思路可行性不高得2分；方案无可操作性，思路不合理或未提供方案，不得分。
6、针对本项目提供的服务方案，包括但不限于以下内容：服务体系、服务内容、故障解决方案。（6分）
方案详细完整，针对性强、可操作性强，思路合理得6分；方案较详细，针对性、可操作性较强，思路较合理得4分；方案简单，针对性、可操作性一般，思路可行性不高得2分；方案无可操作性，思路不合理或未提供方案，不得分。
7、针对本项目提供的专业技术人员保障等以及服务期后的延续服务方案。（6分）
方案详细完整，针对性强、可操作性强，思路合理得6分；方案较详细，针对性、可操作性较强，思路较合理得4分；方案简单，针对性、可操作性一般，思路可行性不高得2分；方案无可操作性，思路不合理或未提供方案，不得分。
8、总体工作思路，包括项目基本情况、项目的难点分析及应对方案、项目实施方案。（6分）
方案详细完整，针对性强、可操作性强，思路合理得6分；方案较详细，针对性、可操作性较强，思路较合理得4分；方案简单，针对性、可操作性一般，思路可行性不高得2分；方案无可操作性，思路不合理或未提供方案，不得分。
9、应用技术及功能说明，包括针对本项目拟定的工作计划、机库部署点位计划、飞行工作计划（飞行区域须含禁飞、限高区）。（6分）
内容详细完整，针对性强、可操作性强，思路合理得6分；内容较详细，针对性、可操作性较强，思路较合理得4分；内容简单，针对性、可操作性一般，思路可行性不高得2分；内容无可操作性，思路不合理或未提供内容，不得分。


第六章  投标文件内容与格式
[bookmark: _Hlt26955039][bookmark: _Hlt26671244]第一部分投标文件内容
一、资格证明文件
	序号
	评审项及评审要求
	审查因素

	1
	具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件（投标人如是允许以分支机构身份参加投标的，提供投标人分支机构的营业执照扫描件；投标人如是自然人情形的，提供有效身份证扫描件）。
	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

	2
	《授权委托书》（给定格式；投标人如是自然人情形的，可不提供）。
	

	3
	投标人近一年中任意一个月份（不含投标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告（投标人如是自然人情形的，没有经审计的财务报告的，可以提供银行出具的资信证明）。
	

	4
	投标人近一年中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）。
	

	5
	投标人近一年中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）。
	

	6
	《资格声明函》（给定格式）。
	

	7
	满足中小企业政策的证明文件（如有中小企业政策要求的）。
	落实政府采购政策需满足的资格要求，详见第一章《投标邀请》

	8
	本项目要求的特定资格证明文件
	特定资格要求，详见第一章《投标邀请》

	9
	《联合体协议》（如接受联合体投标且投标人为联合体时须提供，格式自拟）。
	如接受联合体投标且投标人为联合体时


说明：
（1） 上述资格证明文件1～6项必须全部按要求提供（有给定格式的，必须按给定格式的要求正确填报并提供，相应格式见本章第二部分），否则投标文件无效。如遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明扫描件。其中第3、4、5项如遇有国家相关政策规定可不具备的（如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金等），必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明扫描件；如因新成立确无法提供的，可以不提供。
按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。
（2） 上述资格证明文件第7项，如本项目落实政府采购政策需满足的资格要求中有中小企业政策要求的（详见第一章《投标邀请》），必须提供相应证明文件，否则投标文件无效。
专门面向中小企业，是指专门面向中型、小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位；专门面向小微企业，是指专门面向小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位。中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位所提供的相应证明材料参见第五章“落实政府采购政策的价格调整”。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业；联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
（3） 上述资格证明文件第8项，如本项目有特定资格要求的（详见第一章《投标邀请》），须提供相应的特定资格证明文件。
（4） 上述资格证明文件第9项，如本项目接受联合体投标的（详见第一章《投标邀请》），且投标人为联合体时，必须提供《联合体协议》（格式自拟，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作），否则投标文件无效。
如项目接受联合体投标且投标人为联合体时，上述资格证明文件中：第2、6项可由联合体主体单位（即联合体牵头人）代表联合体提供；第1、3、4、5、7（如有要求）、8（如有要求）项，联合体各方均须提供。

二、符合性证明文件及其他证明文件
（一）符合性证明文件
	序号
	评审项及评审要求
	审查因素

	1
	投标函（给定格式）
	商务符合性

	2
	承诺书（给定格式）
	

	3
	开标一览表（给定格式）
	报价符合性

	4
	分项报价表（给定格式）
	

	5
	投标偏离表（给定格式）
	技术符合性

	6
	《采购需求》中要求提供的证明文件（如有）
	


说明：
（1） 上述符合性证明文件及其他证明文件1～6项必须按要求全部提供（有给定格式的，必须按给定格式的要求正确填报并提供，相应格式见本章第二部分），否则投标文件无效。
（2） 如项目接受联合体投标，且投标人为联合体时，上述符合性证明文件及其他证明文件第1～5项可由联合体主体单位（即联合体牵头人）代表联合体提供。
（二）其他证明文件
1.《评标方法与评标标准》中涉及的证明文件。
2.投标人认为如有其他应附的文件可自拟并自行添加。

第二部分投标文件格式
一、封面格式（参考格式）：



投

标

文

件

[bookmark: _Hlk165208193]采购项目编号： 
采购项目名称： 
投标人： 


20   年   月


二、授权委托书（给定格式）：

授权委托书
                          
江苏融智建工程咨询有限公司：
        （供应商单位名称）          系中华人民共和国合法企业，
法定地址：                ，特授权    （姓名）   代表我公司（单位）全权办理针对本项目（采购项目编号：          ）的报价等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。
我公司（单位）对被授权人的签名负全部责任。
在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权人情况：
姓名：            性别：        年龄：        职务：
身份证号码：                    电话：
通讯地址：
                              单位名称（盖章）：
                      法定代表人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日
	

法定代表人身份证复印件
	
	

授权代表身份证复印件




三、资格声明函（给定格式）：
[bookmark: 报价方关于资格的声明函（格式）]资格声明函

江苏融智建工程咨询有限公司：
我公司（单位）针对本次项目编号         进行投标，并作如下声明
1.我公司（单位）参加本次项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法（因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）记录。
2.本公司（单位）具备本次项目履行合同所必需的设备和专业技术能力。
3.本公司（单位）无被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
我公司（单位）针对本次项目的上述声明以及投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人名称（盖章）：
日期： 

四、中小企业声明函（给定格式）： 
中小微企业声明函（服务类项目）（采购包号：包1）
 
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）采购编号为（采购编号），（项目名称）项目（采购包号：包1）的采购活动，服务全部由符合政策的中小微企业承接。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订采购包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
2.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任
 
                        企业名称（加盖CA电子公章）：
                           日期：___年____月____日 
 
备注：
1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
3.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）和《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选承接企业的企业规模类型。


五、残疾人福利性单位声明函（给定格式）：

残疾人福利性单位声明函（服务类项目）（采购包号：包1）
 
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（单位名称）采购编号为（采购编号）， （项目名称）项目（采购包号：包1）采购活动由本单位提供服务。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 
备注：
1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供服务的必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。
2.非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督
 
             供应商全称（加盖CA电子公章）：
                   日期：___年____月____日  


六、投标函（给定格式）：

投标函
致江苏融智建工程咨询有限公司：
我方收到贵方编号        招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此项目的投标。
1、 我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。
2、 我方愿意提供江苏融智建工程咨询有限公司在招标文件中要求的文件、资料。
3、 我方同意按照招标文件中的规定，从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
4、 如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。
5、 我方完全同意招标文件规定的决定中标者的方式。
6、 我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按照《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法律法规和合同条款履行自己的全部责任。
7、 我方已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
8、 如我方在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则接受政府采购监督管理部门的处理。
9、 如果我方被确定为中标供应商，我方愿意按采购人要求缴纳履约保证金。且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。
10、 我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通、决不向采购人、采购代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

电话：     ；传真：     ；邮编：     ；
通讯地址：     ；
投标人名称（盖章）：

七、承诺书（给定格式）：
承诺书
    （投标人名称）    针对本项目编号              在此承诺：
1.本公司（单位）对本项目所提供的货物均为原厂全新合格品，提供的服务符合招标文件要求。
2.本项目中如有涉及商品包装、快递包装要求的，本公司（单位）对于中标产品的包装将严格按照《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。
3.本项目中如有涉及数据中心相关设备、运维服务的，本公司（单位）将按《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2023〕7号）文件执行；所提供的数据中心相关设备、运维服务均符合《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的指标及标准。
4.依据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，本公司（单位）将按规定执行国家和我省VOCs含量限制标准；如非强制性标准的，本公司（单位）将优先提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品或者在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中优先使用低挥发性原辅材料。
4.根据财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号（简称《需求标准》）规定，本项目中如有涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的，本公司（单位）将所投产品符合相关要求和标准。在满足《需求标准》的前提下，如招标文件中对七种软硬件有其他要求的，本公司（单位）所投产品将满足招标文件要求。如采购人在合同中约定，在履约验收管理时，对所提供的七种软硬件进行验收，且必要时将委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证的，本公司（单位）将予以配合。

……（投标人如有其他承诺的可在此处添加）

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

投标人名称（盖章）：

八、开标一览表（给定格式）：

开标一览表

项目编号：
	项目名称
	投标总报价（小写）

	
	

	投标总报价（大写）：　　　




投标人名称（盖章）：

[bookmark: _Hlk165208335]填写说明：
开标一览表中的内容应与投标函内容一致，否则评标时一律按开标一览表中内容为准，开标一览表中必须盖章或签字。

[bookmark: _Toc120614284]
九、分项报价表（给定格式）：
分项报价表
项目编号：
	服务事项
	序号
	服务事项内容
	单位
	数量
	一年单价（元）
	一年小计（元）

	一、一飞多用基础功能服务
	1
	无人机机库
	台
	8
	
	

	
	2
	无人机
（含探照灯、喊话器）
	架
	8
	
	

	二、保险服务
	3
	无人机库保险
	项
	8
	
	

	
	4
	无人机保险
	项
	8
	
	

	
	5
	无人机三者险
	项
	8
	
	

	三、安装调试、维保服务
	6
	机场安装调试服务
	套
	8
	
	

	
	7
	其他辅材
	套
	8
	
	

	
	8
	无人机耗材维保以及更换
	套
	8
	
	

	四、无人机平台接口服务
	9
	平台包含飞控、作业计划，AI算法，场景包括应急消防、治安隐患、水利水务、城市管理、农林乡村、交通路政等，同时可进行全域三维建模。可根据客户需求与特殊场景，进行平台算法更新迭代
	套
	8
	
	

	五、运营服务
	10
	技术支持服务
	套
	8
	
	

	
	11
	运营支撑服务
	套
	8
	
	

	
	12
	网络接入服务
	套
	8
	
	

	
	13
	4G图传增强模块
	个
	8
	
	

	
	14
	4G流量卡
	张
	8
	
	

	一年合计（元）
	

	两年总价（元）
	


投标人名称（盖章）：
 
 
注：1、投标报价包括服务期间的人员工资、福利、社保、服务设备、耗材、无人机保险、备用电池、调试、维护等从项目成交起到项目正式交付所发生的一切费用。
2、配置参数、功能要求详见“采购需求”。





十、投标偏离表（给定格式）：

投标偏离表


项目编号：
	名称
	采购要求
	实报内容
	偏离说明

	
	
	
	



投标人名称（盖章）：




注：（1）本表不得删除；
（2）如无任何技术偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；
[bookmark: _Hlt26609389][bookmark: _Hlt26955066][bookmark: _格式2__法定代表人授权书][bookmark: _Hlt26671374]    （3）如有技术偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。





十一、项目人员配置表（格式）

项目人员配置表

项目编号：
	序号
	姓名
	性别
	年龄
	学历
	岗位职责
	人员证书名称
	人员经验描述
（如有要求）
	备注

	1
	
	
	
	
	项目负责人
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	
	



投标人名称（盖章）：




注：1. 本表对应项目人员配置情况，表格不够可自行延长。



十一、设备配备表（格式）
设备配备表（格式）
项目编号：
	序号
	设备名称
	是否自有
	设备型号
	设备参数
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：表格不够可自行延长。

投标人名称（盖章）：

0

36


