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第一部分  投标邀请
[bookmark: _Toc100386044][bookmark: _Toc98669699][bookmark: _Toc92168010][bookmark: _Toc98669341][bookmark: _Toc20732978]项目概况
镇江市丹徒区人民法院全场景科技法庭建设项目的潜在投标人应在“苏采云”电子交易平台（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）招标文件，并于2026年09月17日14点（北京时间）前按要求递交投标文件。
[bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
项目编号：JSZC-321112-JZCG-G2026-0001
项目名称：镇江市丹徒区人民法院全场景科技法庭建设项目
预算金额：136.6万元
最高限价：136.6万元
采购需求：详细内容及要求见第四部分采购需求。
合同履行期限：详细内容及要求见采购需求。
本项目是否接受联合体投标：不接受
[bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc28359080]二、申请人的资格要求：
[bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc35393792]（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定： 
1.具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件扫描件；投标人为自然人的，提供其身份证扫描件）；                         
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2025年度财务报告，成立不满一年的提供至少一个月财务报告，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函等；或提供资格承诺函）；                         
3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供投标人相关信息一览表；或提供资格承诺函）；                         
4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保险资金的相关材料；或提供资格承诺函）；                         
5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供投标函；或提供资格承诺函）;                         
1.6法律、行政法规规定的其他条件。  
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：
本项目面向中小微企业，提供中小企业声明函。
1、 根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知、江苏省财政厅《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》的相关规定。中小企业划分标准见《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》。
2、 本项目属于服务类项目，本项目采购标的对应的行业为软件和信息技术服务业。中小微企业划型标准请对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）（详见附件）。
3、 根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库9〔2014〕68 号）要求，监狱和戒毒企业视同小型、微型企业。监狱和戒毒企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
4、 根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。
（三）本项目的特定资格要求：无。
三、获取招标文件
获取时间：公告发布起至2026年08月28日至2026年09月03日00：00-23:59分（北京时间）
获取地点：“苏采云”电子交易平台（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）采购文件售价：免费
[bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc28359005]四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
提交截止时间及开标时间：2026年09月17日14点（北京时间）
开标地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅
[bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc28359084]注意事项：（1）本项目通过“苏采云”系统进行采购，投标人须通过“江苏政府采购网”发布的最新响应文件制作软件（下载路径：江苏政府采购网——资料下载——《江苏省政府采购交易管理系统（苏采云）供应商操作指南》）“苏采云”系统在线制作并提交投标文件。截至投标截止时间，“苏采云”系统投标通道将关闭，投标人未完成电子投标文件有效提交的，其投标将被拒绝。
（2）本项目采用网上开标方式，请投标人事先做好电脑环境准备，自行选择互联网连接畅通的场地，在规定的开标时间登录网上开标大厅进行投标文件解密等操作，直至评标结束方可离开电脑。
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc35393795]六、其他补充事宜
[bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc35393627]1.本项目通过“苏采云”系统进行采购，请在投标前详细阅读《“苏采云”系统供应商操作手册》（下载路径：江苏政府采购网——资料下载——《江苏省政府采购交易管理系统（苏采云）供应商操作指南》）；投标人在使用系统进行投标的过程中如遇涉及“苏采云”系统使用的任何问题，应在工作日9：00-11:30 、13:30-17:30期间致电技术支持热线咨询，联系方式：0519-86722803、0519-86722805、周工15252929439。
2.投标人投标需提前办理数字认证证书，办理方式和注意事项详见:
镇江地区意源（方正）办理方式：镇江市润州区冠城路8号工人大厦7楼公共资源交易中心大厅CA窗口。工作日办公时间：9：00-12：00、13：30-17：30。联系人：邵娟，联系电话：13655287962，办理指南地址：http://jsxcmm.com/help/gys.html。
3.开标地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅
注意事项：（1）本项目通过“苏采云”系统进行采购，投标人须通过“江苏政府采购网”发布的最新响应文件制作软件（下载路径：江苏政府采购网——办事指南——资料下载——《江苏省政府采购交易管理系统（苏采云）供应商操作指南》）“苏采云”系统在线制作并提交投标文件。截至投标截止时间，“苏采云”系统投标通道将关闭，投标人未完成电子投标文件有效提交的，其投标将被拒绝。
（2）本项目采用网上开标方式，请投标人事先做好电脑环境准备，自行选择互联网连接畅通的场地，在规定的开标时间登录网上开标大厅进行投标文件解密等操作，直至评标结束方可离开电脑。

窗体底端
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称：镇江市丹徒区人民法院
地 址：镇江市丹徒区龙山路16号
联系人：张锦鹏
联系方式：17705290707
2.采购代理机构信息
[bookmark: EB1705a5ef53e646b4b5321a7dd1af438d]名 称：镇江市丹徒区公共资源交易中心
[bookmark: EB397d7b82b1ba4f95ad611f2cc6a5c03d]地 址：镇江市丹徒区谷阳大道178号
[bookmark: EBfb2f5369fd4a41f893705a41574b418d]联系方式：0511-88992070
3.项目联系方式
项目联系人：史志华
[bookmark: EBe613fd5ce146433fa911fc0d3d4b0b10]电 话：0511-88992070
[bookmark: _Toc92168000][bookmark: _Toc100386034]

镇江市丹徒区公共资源交易中心
2026年08月28日


第2部分  投标人须知

前附表
	序号
	事项
	本项目规定

	1
	报价要求
	本次投标报价的币种为人民币。
投标人应按招标文件所提供的各报价表格式报价。
投标人应对本项目报出最具有竞争力的价格，应包括本次招标要求提供的货物（服务）已支付或将支付的所有费用（含税费）。
最低投标报价不能作为中标的保证。
中标价即为合同签约价。
如出现报价前后不一致的，将按招标文件第五部分“评标办法和标准”第5项规定进行修正。

	2
	转包及分包
	项目依法不得转包
本项目不分包。

	3
	开标前答疑会
	不组织

	4
	[bookmark: OLE_LINK3]现场踏勘
	不统一组织。

	5
	演示
	
有，本项目演示使用录播上传形式，各投标人自行将录播内容上传至“苏采云”系统的演示视频模块。操作指南详见http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。视频以压缩形式进行上传，单个视频上限50M，整体上限300M。

	6
	样品
	不要求提供。

	7
	是否允许采购进口产品
	本项目不允许采购进口产品


	8
	项目属性与核心产品
	服务类。
本项目核心产品为：智慧庭审终端

	9
	采购标的对应的中小企业划分标准所属行业
	标的：镇江市丹徒区人民法院全场景科技法庭建设项目，属于软件和信息技术服务业行业。

	10
	节能产品、环境标志产品
	供应商所投产品属于政府采购节能产品、环境标志产品品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

	11
	中小企业信用融资
	[bookmark: _Hlk136445673][bookmark: _Hlk136444446]为进一步发挥政府采购政策导向作用，有效缓解企业融资难题，推进完善应收账款融资服务平台的融资服务功能，促进中小微企业平稳健康发展，镇江市财政局和中国人民银行镇江市中心支行联合印发《关于转发〈关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知〉的通知》，采购项目中标人如有融资需求，可在签订政府采购合同时向采购人说明融资需求，由采购人在录入合同时标注融资需求后，凭政府采购合同在相关金融机构办理无抵押、低利率授信申请。办理流程详见江苏政府采购网“政采贷”栏目，网址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/paying.html咨询电话：镇江市财政局政府采购处0511-80909958。

	12
	特别说明
	无



一、总  则
[bookmark: _Toc100386035][bookmark: _Toc92168001]1．适用范围
1.1 本招标文件仅适用于镇江市丹徒区人民法院全场景科技法庭建设项目。
[bookmark: _Toc100386036][bookmark: _Toc92168002]2．定义
[bookmark: _Toc98669693][bookmark: _Toc20732971][bookmark: _Toc92168004][bookmark: _Toc98669335][bookmark: _Toc100386038]招标文件中下列术语应解释为：
2.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，即：镇江市丹徒区人民法院。
2.2 “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。
2.3 “采购代理机构”系指组织本次采购活动的单位，即：镇江市丹徒区公共资源交易中心。
[bookmark: EBe841ab4c08514094811be6606a432200][bookmark: EB8e4ece08431c4537814e33828e5732fe]2.4“服务”系指本招标文件所述采购标的，即软件开发、安装调试、集成服务、技术指导、培训、维护、升级以及其它的伴随服务，服务亦包括招标文件中特别描述的其它形式的服务。  
[bookmark: EBd5ee909941bc405c9f06f356062fd561][bookmark: EB15f03a2a4cf6430f9ffd6cd59b0d99d1]2.5 “货物”系指本招标文件所述采购标的涉及的各种形态和种类的物品，即：本项目涉及的软硬件设备、材料、配件、工具、成套技术资料及手册 。
3．采购方式
3.1 本次采购采取公开招标方式☑综合评分法。□最低评标价法。
3.2 本项目资格审查方式：☑资格后审 □资格预审
3.3 本次采购确定的中标人数量：1名
4．投标费用
4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用。
4.2不论投标的结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。
[bookmark: _Toc98669694][bookmark: _Toc100386039][bookmark: _Toc98669336][bookmark: _Toc20732973][bookmark: _Toc92168005]5．政策功能
5.1支持中小企业发展
5.1.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。
符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。
5.1.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：
5.1.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
5.1.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
5.1.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
[bookmark: _Hlk132637972][bookmark: _Hlk132637893]5.1.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求，对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小型、微型企业的协议合同金额占到合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。中小企业划型标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）。
5.1.4根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）要求，监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。监狱和戒毒企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
5.1.5根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）要求，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。符合条件的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。
5.1.6中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
5.2强制采购信息安全产品
信息安全产品指国家质检总局国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品。
5.3支持绿色发展
5.3.1根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。供应商所投产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。
[bookmark: _Hlk132634610]5.3.2本项目中涉及商品包装和快递包装的，参考《财政部办公厅关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、 《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）规定的包装需求标准。
5.3.3纳入政府采购管理的装修、修缮等项目，鼓励参考财政部办公厅 住房城乡建设部办公厅 工业和信息化部办公厅关于印发《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》的通知（财办库〔2023〕52号）规定的需求标准。
5.3.4采购人采购数据中心相关设备、运维服务，按照《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》实施相关采购活动。
5.4 根据国家扶持中小企业的有关政策，采购项目中标人在履约过程中如遇到资金困难，凭政府采购合同在相关金融机构办理授信申请，相关事宜请查阅“镇江市公共资源交易服务平台---政府采购”网站。
5.5支持创新发展
5.5.1采购人优先采购被认定为重点推广应用、首台（套）重大装备、重点领域首版次软件的自主创新产品。
5.6平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业
5.6.1平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。
5.7实施本国产品标准及相关政策
5.7.1认定标准
本国产品应当符合以下条件：
（一）在中国境内生产
产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。
属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。属性改变不包括以下细微操作：
1.为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作；
2.为产品运输或者销售进行的包装或者展示；
3.在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记；
4.简单的上漆、磨光和分装；
5.其他不属于属性改变的情形。
（二）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例
产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，计算公式为：

财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合本通知第一条第（一）项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。
（三）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求
对特定产品，在符合本通知第一条第（一）项和第（二）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。
财政部会同有关行业主管部门自本通知施行之日起5年内，在充分征求有关内外资企业、行业协会商会等方面意见的基础上，分类施策、稳妥推进，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比要求，以及特定产品的关键组件、关键工序相关要求，并根据不同行业的发展情况，在出台具体产品相关要求时，设置3—5年过渡期，逐步建立政府采购中本国产品标准体系和动态调整机制。
5.7.2适用范围
本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
5.7.3对本国产品的支持政策
政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
5.7.4书面澄清、说明或者补正
评审中发现《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《通知》规定要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
二、招标文件
[bookmark: _Toc20732976][bookmark: _Toc100386042][bookmark: _Toc92168008][bookmark: _Toc98669697][bookmark: _Toc98669339]6.招标文件组成
6.1 招标文件包括：
（1）投标邀请
（2）投标人须知                  
（3）拟签订的合同文本
（4）采购需求
（5）评标办法和标准
（6）投标文件（格式）
6.2 投标人获取本文件后，应认真阅读本文件中所有的事项、格式条款和规范等要求。
6.3 除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标标的所在地自然环境、气象条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与签订和履行合同有关的一切情况。
[bookmark: _Toc20732977][bookmark: _Toc92168009][bookmark: _Toc98669698][bookmark: _Toc100386043][bookmark: _Toc98669340]7．招标文件的澄清和修改
7.1 任何要求对招标文件进行澄清的潜在投标人，应及时联系项目联系人。
7.2 按照权责相一致原则，投标人提出的对于招标文件主要商务、技术指标的相关澄清、修改要求，由采购人负责答复并视情况作出澄清或修改的决定。
7.3 采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请进行必要的澄清或者修改，但不改变采购标的和资格要求。澄清或者修改将在原公告媒体上发布更正公告，澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请的组成部分。
7.4 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将在提交截止时间至少15日前；不足15日的，采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。投标人应及时自行登录系统查看相应内容。
	7.5 如澄清或修改公告有重新发布招标文件的，投标人应下载最新发布的招标文件制作投标文件。因投标人自身原因未能及时获取的，一切后果由投标人自行承担。
三、投标文件
8.编制投标文件的工具
8.1 投标人须通过江苏政府采购网提供的最新响应文件制作软件编制投标文件。下载路径：江苏政府采购网—资料下载—《江苏省政府采购交易管理系统（苏采云）供应商操作指南》
9.投标文件语言及度量衡单位
9.1 投标人的投标文件以及投标人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。投标人提交的支持性文件可以使用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释响应文件时以中文文本为准。
9.2 投标文件中所使用的计量单位除招标文件中另有特殊规定外，一律使用法定计量单位。
10.投标文件的构成
10.1 投标文件分为资格部分、商务部分、技术部分和价格部分。
10.2 资格部分系指投标人提交的证明其有资格参加投标的文件。
10.2 商务部分系指投标人提交的证明其中标后有能力履行合同的文件。
10.3 技术部分系指投标人提交的能够证明投标人提供的货物（服务）符合招标文件规定的文件。
10.4 具体填写格式详见招标文件第六部分。
11．投标文件的编制
11.1 投标人应仔细阅读招标文件，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。
11.2 投标人在编制投标文件时，请按照招标文件第六部分规定的格式进行填写并提交到对应位置。
11.3 如没有按照招标文件要求和规定编制投标文件及提交相关资料，其风险应有投标人自行承担；投标文件编排混乱、文字表达不清或上传资料内容模糊所引起的不利后果，由投标人自行承担。
11.4 投标人必须保证投标文件所提供的全部资料合法、真实、可靠。
12．投标保证金
12.1 本项目不收投标保证金。
13．投标有效期
13.1 投标有效期为：投标文件自提交投标文件截止时间之日起90天内有效。投标人一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了投标有效期的约定。
13.2 在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式（如信件、传真或电报等）。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标。同意延长的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。
14.投标文件的式样和签署
14.1 投标人应通过响应文件制作软件使用数字认证证书对投标文件进行合成、电子签章及加密打包。
15．投标文件的提交
15.1 投标文件提交
15.1.1 投标人须在招标文件规定的截止时间前，通过响应文件编制软件制作完成后，登录“苏采云”系统在规定时间内完成提交。时间以“苏采云”系统时间为准。
15.1.2 截止时间以后提交的投标文件，“苏采云”系统将拒绝接收上传的任何投标文件。投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素。
15.1.3 提交投标文件时，投标人须使用制作该投标文件的同一数字认证证书进行提交操作。
15.1.4提交完成后至解密前，投标人不能对加密投标文件时所使用的数字认证证书进行更新、续费，否则可能引起的投标文件解密失败等相关后果由投标人自行承担。
15.1.5因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失的，采购代理机构不承担责任。
15.2 采购代理机构可以通过修改招标文件自行酌情延长提交截止时间，在此情况下，推迟的提交截止时间将在系统中以书面形式通知已获取招标文件的潜在投标人，并在原公告媒体上发布公告。投标人应及时自行登录系统查看相应内容。
16．投标文件的补充、修改或者撤回
16.1 在提交截止时间前，投标人可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标人撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。
16.2 投标人在提交截止时间前需要对投标文件进行补充、修改的，应当使用响应文件制作软件重新制作并提交。
16.3 在提交截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何补充、修改或撤回。
16.4 在提交截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间，投标人不得撤回其投标。
五、开标及评标
17．开标
17.1 采购代理机构将按招标文件规定的时间、地点主持开标。
17.2 投标人应当在开标前做好充分准备，使用制作该投标文件的同一数字认证证书准时参加开标。
17.3 投标人不足3家，不进入解密程序。
17.4 开标时，采购代理机构将在系统内发出解密的指令，投标人自行实施解密，限定在主持人发布解密指令后30分钟内完成。解密时，投标人必须使用与制作投标文件时同一数字认证证书对投标文件进行解密，否则解密将会失败。
17.5 因投标人原因造成投标文件规定时间未解密或解密失败或无法正常打开投标文件的，采购代理机构将拒绝其投标。部分投标人投标文件未解密或解密失败的，程序可以继续进行。若解密成功的投标人不足三家，不进入后续程序。
17.6本项目在限定的解密时间内，只要有任一家投标人解密成功，即视为“苏采云”系统运行无故障。
17.7 电子投标文件解密全部完成后，按投标文件解密成功顺序向所有投标人宣布投标人名称、投标价格以及招标文件规定的其他内容。
17.8投标人须配合开标工作，否则一切后果由投标人自行承担。
18.投标人资格审查
18.1 开标结束后，采购人或者采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不进入后续程序。
19．评标委员会组成
19.1 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。
采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：
（一）采购预算金额在1000万元以上；
（二）技术复杂；
（三）社会影响较大。
评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标，《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第四十八条第二款规定情形除外。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。
评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。
20.投标人符合性审查
20.1 评标委员会将按照招标文件第四部分“评标办法和标准”第7项规定对通过资格审查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定是否满足招标文件的实质性要求。符合性审查合格投标人不足3家的，不进入详细评审环节。
20.2 投标文件澄清
20.2.1 投标人应根据评标委员会要求以书面形式对相关问题进行澄清、说明或者补正，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
20.2.2投标人的澄清应登录“苏采云”系统进入“澄清事项”模块进行。
20.3 开标至评标结束期间，投标人应保持系统在线，如因投标人自身原因未在规定时间内按评标委员会要求进行澄清、说明或者补正的，一切后果由投标人自行承担。
21．无效投标的情形
21.1 投标人存在下列情况之一的，其投标无效：　
（1）投标文件未按招标文件要求进行有效签章的；
（2）报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价的；
（3）采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；
（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;
（5）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约，要求供应商在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的；
（6）投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；
（7）投标文件中提供了虚假或失实资料的；
（8）不同投标人的电子投标文件IP地址、MAC地址、标书制作工具客户端标识码都一致的；
（9）投标人存在串通投标情形的；
（10）加★项有负偏离的；
（11）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；
（12）不同投标人的法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的；
（13）标的物报价为零的；
（14）投标文件不满足招标文件的其它实质性要求的；
（15）法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。
22. 串通投标的情形
22.1 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制； 
（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（5）不同投标人的投标文件相互混装。
23.投标文件详细评审
23.1 评标委员会将按照招标文件第五部分“评标办法和标准”第8项规定，对符合性审查合格的投标文件进行商务、技术和价格评估，综合比较与评价。
24.评标过程的保密
24.1 在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授标建议等方面向采购人、采购代理机构或参加评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标无效。
24.2 评标将在严格保密的情况下进行，除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。
25．废标的情形
25.1 出现下列情形之一的，将予废标：
（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；  
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
（4）因重大变故，采购任务取消的； 
废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。
六、确定结果
26.确定中标人
26.1采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。
[bookmark: _Hlk132702541][bookmark: _Hlk132702790]26.2采购人自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）相关规定执行。
七、授予合同
27．中标通知书
27.1 自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。
27.2中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。
28.履约保证金
28.1 A.☑本项目不收取履约保证金。
B.□本项目中标供应商应提交政府采购合同金额 3% 的履约保证金（不得超过政府采购合同金额的10%），履约保证金应以支票、汇票、本票、保函、保险保单等非现金形式缴纳或提交。支持和鼓励中标供应商自愿使用履约（保函）保险代替缴纳履约保证金。省财政厅已上线政府采购电子履约保函(保险)平台，平台可通过域名www.jsdzbh.com直接访问，也可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问。
29．签订合同
29.1 采购人应当自中标通知书发出之日起十个工作日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。招标文件、中标人的投标文件、澄清文件、中标通知书，均为签订合同的依据。
29.2中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。中标供应商无正当理由拒不与采购人签订合同的，报政府采购监管部门依法处理。
29.3 政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。
29.4采购人应当自采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在政府采购指定媒体予以公告。
29.5合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物或者服务时，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
29.6采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

八、询问、质疑、投诉
30．询问
30.1供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。
31．质疑
31.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。否则，采购人或者采购代理机构不予受理
以上规定的供应商应知其权益受到损害之日，是指：
（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。
[bookmark: _Hlk132706924]31.2 供应商应按照“谁主张、谁举证”的原则对质疑内容提供相关证明材料，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商不得虚假质疑和恶意质疑，如通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，采购人或采购代理机构将提请政府采购监管部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。
31.3 供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，将只对供应商第一次质疑作出答复。供应商如对采购需求提出质疑，采购人负责处理和答复涉及采购需求的质疑内容。
31.4 集中采购接受质疑函联系部门、联系电话和通讯地址见本项目公告，质疑流程及注意事项见“镇江市公共资源交易服务平台—政府采购”网站“质疑渠道”。
31.5采购人、采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。
32．投诉
32.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购人所属预算级次本级政府采购监管部门投诉。
32.2以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。
32.3投诉流程及注意事项见“镇江市公共资源交易服务平台—政府采购”网站“投诉指引”。
九、诚实信用和解释权
33．诚实信用
33.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。
33.2 供应商不得以向采购人或采购代理机构工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实供应商有此行为的，将在“镇江市公共资源交易服务平台-政府采购”网站公告，政府采购监管部门将供应商列入不良行为记录名单，按照政府采购有关规定处理。
33.3 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标处理。
33.4 供应商应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱开标评标现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。
33.5 根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信息记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）、江苏省财政厅《关于做好政府采购信用信息查询使用及登记等工作的通知》（苏财购〔2016〕50号）等文件精神，采购人在项目资格审查时对参加本项目的各供应商进行信用记录查询，信用记录查询渠道为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn ）、“信用江苏”网站（http://www.jscredit.gov.cn ），信用记录查询截止时间为项目资格审查结束时，信用信息查询记录及证据留存的具体方式为打印或网页截图。对存在失信信息的供应商（列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商）应当拒绝其参与政府采购活动。
34.适用法律及约束力
34.1 投标人一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
34.2 本次招标及由本次招标产生的合同受中华人民共和国法律制约和保护。
35.解释权
除相关法律、法规规定外，本招标文件的解释权归采购代理机构所有。

[bookmark: _Toc22000633]第三部分  拟签订的合同文本
[bookmark: _Toc256000058]政府采购合同（服务）（合同编号）
项目名称：                                       项目编号：
甲方：（买方）_________
乙方：（卖方）_________
   甲、乙双方根据镇江市丹徒区公共资源交易中心         项目公开招标的结果，签署本合同。
一、合同内容
1.1 标的名称：
1.2标的质量：
1.3 标的数量（规模）：
1.4 履行时间（期限）：
1.5 履行地点：
1.6履行方式：
二、合同金额
2.1 本合同金额为（大写）：____________________________________圆（_______________元）人民币或其他币种。
三、技术资料
3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。
3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
四、知识产权
4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。
五、产权担保
5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
六、履约保证金
本项目不收取缴纳履约保证金。
七、合同转包或分包
7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。
7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。
或7.2乙方应当按照投标文件中提供的分包意向协议履行合同。
7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。
八、合同款项支付
8.1合同款项的支付方式及进度安排
8.1.1 预付款支付时间：合同签订后10个工作日内，预付款支付合同金额的30%。
8.1.2 尾款支付时间：安装服务结束并验收合格,采购人收到发票后15日内，尾款支付比合同金额的70%。
九、税费
9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
十、项目验收
10.1 甲方依法组织履约验收工作。
10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。
10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。
10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。
10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。
10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。
十一、违约责任
11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值    的违约金。
11.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额    每日向乙方支付违约金。
11.3 乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额     的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 
11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。
十二、不可抗力事件处理
12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。
12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关机构出具的证明。
12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
十三、解决争议的方法
13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。
十四、合同生效及其它
14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。
14.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》、《政府采购法》有关条文执行。
14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。
  甲方：                        乙方： 
  地址：                        地址： 
  法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：
联系电话：                    联系电话：          
[bookmark: _Hlt16619369]                                          签订日期：      年    月   日 

第四部分采购需求

一、项目概况
[bookmark: _Toc53126372][bookmark: _Toc53126376]2025年10月，随着最高人民法院一张网平台上线，为提升智慧审判成效，完善拓展审判协同业务应用，按照下一代科技法庭标准，采用标准化模式、网络化部署、通用化组件、人性化设计构建智慧庭审服务模式，实现专网本地、专网远程、跨网庭审多模式开庭和多法庭共同开庭的灵活庭审模式。
丹徒区人民法院对原有的科技审判法庭已经进行了部分升级改造，为确保高效审判和便民司法的加快推进，服务人民法院在线审判模式扎实推广，满足最高法、省/市/区县各级人民法院跨网系、跨地域、跨终端的庭审应用，需要对剩余法庭进行升级改造。

项目所属行业： 软件和信息技术服务业
2、 采购标的汇总表

（1） 采购标的

1.服务类标的
	序号
	服务类标的名称
	计量
单位
	数量
	服务要求简述
	备注

	1
	安装与系统集成对接
	项
	1
	1、中标供应商需根据采购人要求完成所有设备的安装、调试以及相应系统对接及所需要的线材及配件等。2、在货物到达使用单位后，供货方应在 3 个工作日内派负责人到达现场，在采购人技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。3、供货方提供的设备发生非人为因素严重故障时，应当免费在3日内将补充或者更换的货物运抵发生故障的货物所在地，由此产生的一切相关费用由供货方承担。4、项目所涉及的设备及软件到货时，须提供原厂商的供货及三年质保证明。5、中标供应商需承诺安装与系统集成对接所需一切费用已包含在此次报价中，不以任何理由向采购人要求增加费用。负责本次所有采购系统、设备的安装集成对接，提供不少于3年原厂免费质保服务。
	


2.货物类标的
	序号
	货物类标的名称
	计量
单位
	数量
	是否
进口
	备注

	1.庭审摄像、显示系统

	1.1
	智能球形摄像机
	台
	4
	否
	

	1.2
	智能一体化摄像机
	台
	12
	否
	

	1.3
	开庭公告一体机
	台
	4
	否
	

	1.4
	庭审信息公示发布后台
	套
	4
	否
	

	1.5
	智慧庭审终端
	台
	10
	否
	

	1.6
	庭审音视频编解码器
	台
	4
	否
	

	2.庭审音响系统

	2.1
	功率放大器
	台
	4
	否
	

	2.2
	庭审话筒
	只
	24
	否
	

	2.3
	数字音频处理器
	台
	4
	否
	

	2.4
	音频信号隔离器
	只
	4
	否
	

	2.5
	小型音柱扬声器
	只
	8
	否
	

	2.6
	交换机
	台
	2
	否
	

	2.7
	配套安装服务
	项
	4
	否
	

	3.庭审管理系统

	3.1
	法庭音视频服务模块
	套
	4
	否
	

	3.2
	智慧庭审应用软件-书记员端
	套
	4
	否
	

	3.3
	智慧庭审应用软件-法官端
	套
	4
	否
	

	3.4
	智慧庭审应用软件-当事人端
	套
	4
	否
	

	4.应用及安全平台

	4.1
	开庭助手
	套
	4
	否
	

	4.2
	字幕点播软件
	套
	1
	否
	

	4.3
	庭审语音识别软件
	套
	1
	否
	

	4.4
	语音数字音频处理器
	台
	1
	否
	

	4.5
	智能中间柜应用系统软硬件(审判+执行)升级服务
	套
	1
	否
	

	4.6
	高级持续性威胁检测与管理系统升级服务
	套
	1
	否
	

	4.7
	上网行为管理升级服务
	套
	1
	否
	

	4.8
	业务安全管理模块
	套
	1
	否
	



（二）本项目核心产品为：智慧庭审终端。
三、技术部分
指标按重要性分为“★”、“#”和;◇”。★代表实质性指标，不满足该指标项将导致投标无效。#代表重要指标，◇代表一般指标项
1、智能球形摄像机
	实质性指标
	重要指标
	一般指标
	详细技术要求
	证明材料要求

	
	#1
	
	视频输出分辨率不低于2560×1440
	

	
	
	◇1
	内置GPU芯片
	

	
	#2
	
	支持23倍光学变倍，16倍数字变倍
	

	
	
	◇2
	支持最低照度可达彩色0.0003Lux
	

	
	#3
	
	支持水平手控速度不小于400°/S，云台定位精度为±0.1°
	提供国家认可检测机构检测报告证明

	
	
	◇3
	水平旋转范围为0°~360°，垂直旋转范围为-5°~90°
	

	
	
	◇4
	支持300个预置位，支持30条巡航路径，支持7条以上的模式路径设置，支持预置位视频冻结功能
	

	
	
	◇5
	支持最多同时开启20个视频窗口进行画面预览
	

	
	
	◇6
	与客户端之间用100m五类非屏蔽网线直接连接，网络传输能力满足发送1000个数据包，重复测试3次，每次丢包数不大于1个
	

	
	
	◇7
	具备较强的网络适应能力，在丢包率为20%的网络环境下，仍可正常显示监视画面。
	

	
	
	◇8
	支持单场景同时检出不少于30张人脸图片，并支持面部跟踪。
	

	
	
	◇9
	支持检出两眼瞳距20像素点以上的人脸图片，人脸检出率不小于99%。
	

	
	
	◇10
	当通过IE浏览器手动点击或框选预览画面中的人脸时，设备能通过PTZ转动将人脸置于画面中心，并对人脸进行抓拍。
	

	
	#4
	
	支持检测水平转动角度不大于90°、垂直俯仰角度不大于60°、垂直倾斜角度不大于45°的人脸。
	提供国家认可检测机构检测报告证明

	
	
	◇11
	可通过IE浏览器或客户端软件对AI模型包文件进行上传、下发和运行等操作，并可根据AI模型包内部目标类别对检测的结果进行分类并上传
	

	
	
	◇12
	可通过 IE浏览器或客户端软件对 AI模型包进行添加、删除、修改等操作并可对名称、是否生效等参数进行设置
	

	
	
	◇13
	可通过 IE浏览器对离线 AI模型包和在线 AI 模型包进行加载和升级等操作，升级过程中样机画面应保证连续稳定，升级完成后样机不应重启
	

	
	
	◇14
	支持8个场景的配置，可在所配置的场景内对检测到的人脸目标进行报警和图片抓拍;样机最多可存储4个AI模型包,每个模型包可最多设置1个检测模型
	

	
	#5
	
	可在配置的 8个场景中进行巡航检测报警，支持对检测区域内人员玩手机、睡岗、抽烟的行为进行检测并触发报警联动,报警联动支持抓拍人员头肩照
	提供国家认可检测机构检测报告证明

	
	
	◇15
	支持7x24h 布防，每天最多可配置16个时间段，每个布防时间段最多可配置8个巡航点;巡航时间最小可设置为 300s 以内，最大不超过布防时间段。场景停留时间最小可设置为 5min以内
	

	
	
	◇16
	可通过IE浏览器在监视画面中设置1个检测区域，检测到区域中人员坐立起身、玩手机、如厕超时可触发报警。
	

	
	
	◇17
	支持人数异常检验，可通过IE浏览器在监视画面中设置1个检测区域，当检测区域中告警人数达到设置的阈值且满足按照报警模式设置的条件时，可触发报警。
	

	
	#6
	
	支持离岗检测，可通过IE浏览器在监视画面中设置1个检测区域，当检测区域中人员离岗可触发报警，离岗时间可设。
	提供国家认可检测机构检测报告证明

	
	
	◇18
	支持区域关注度功能，可设置区域类型为区域人员数量/人员停留时长，关注区域可自定义名称和报警间隔时长。
	

	
	
	◇19
	具备较好的电源适应性，电压在DC12V±25%范围内变化时，设备可正常工作。
	

	
	
	◇20
	具备区域入侵、越界检测、进入区域、离开区域、徘徊、快速移动、音频异常检测等分析功能。
	

	
	
	◇21
	具备较好的环境适应性，支持IP67，当温度在-40~70℃范围内变化时，设备可正常工作。
	

	
	
	◇22
	具备较好的电源适应性，电源电压在DC12V±30%范围内变化时，设备可正常工作。
	

	
	
	◇23
	符合《GB/T28181-2016公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》中的相关规定。
	

	★1
	
	
	接入要求：产品支持接入庭审应用系统；
	



2、智能一体化摄像机
	实质性指标
	重要指标
	一般指标
	详细技术要求
	证明材料要求

	
	#1
	
	25倍400万1/2.8"网络智能一体机
	

	
	
	◇1
	支持深度学习算法，支持人脸抓拍，最大同时抓拍5张人脸
	

	
	
	◇2
	支持切换为区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测
	

	
	
	◇3
	400万像素 逐行扫描1/2.8”CMOS
	

	
	
	◇4
	25倍光学变倍，焦距为4.8 mm~120 mm
	

	
	#2
	
	信噪比≥50dB
	提供国家认可检测机构检测报告证明

	
	
	◇5
	最大分辨率可达2560 × 1440
	

	
	
	◇6
	支持3D DNR，宽动态120db
	

	
	
	◇7
	支持ICR红外滤光片式自动切换
	

	
	
	◇8
	支持H.265高效压缩算法，极大降低码率
	

	
	
	◇9
	图像传感器：1/2.8” progressive scan CMOS
	

	
	#3
	
	最低照度：彩色：≤0.0051x(AGC ON、RJ45输出、应能分辨反射式视频矩阵测试卡中彩色色块）； 黑白：≤0.001lx(AGC ON、RJ45输出、应能分辨反射式视频分辨率测试卡中圆形轮廓)
	提供国家认可检测机构检测报告证明

	
	
	◇10
	分辨率及帧率：主码流 50Hz:25fps(2560×1440,1920×1080,1280×960,1280×720);60Hz: 30fps(2560×1440,1920×1080,1280×960,1280×720)
	

	
	
	◇11
	子码流 50Hz:25fps(704×576,640×480,352×288);60Hz:30fps(704×480,640×480,352×240)
	

	
	
	◇12
	三码流 50Hz:25fps(1920×1080,1280×960,1280×720,704×576,640×480,352×288);60Hz:30fps(1920×1080,1280×960,1280×720,704×480,640×480,352×240)
	

	
	
	◇13
	视频压缩：主码流：H.264/H.265+/H.265/H.264+ 子码流：H.264/H.265/MJPEG 第三码流：H.264/H.265/MJPEG 
	

	
	#4
	
	最大亮度鉴别等级≥10级
	提供国家认可检测机构检测报告证明

	
	
	◇14
	视场角：水平：55-2.4度(广角-望远)
	

	
	
	◇15
	垂直：33-1.4度(广角-望远)
	

	
	
	◇16
	对角：61.5-2.8度(广角-望远) 
	

	
	
	◇17
	Smart图像增强：120 dB超宽动态、强光抑制、背光补偿 
	

	
	
	◇18
	网络接口：支持10M/100M网络数据
	

	
	
	◇19
	音频输入/输出：1进1出
	

	
	
	◇20
	报警输入/输出：1进1出
	

	
	#5
	
	尺寸：≤74.3 mm × 81.1 mm × 142 mm
	

	★1
	
	
	接入要求：产品支持接入庭审应用系统；
	



3、开庭公告一体机
	实质性指标
	重要
指标
	一般
指标
	详细技术要求
	证明材料要求

	
	
	◇1
	1.屏幕尺寸：27寸；
	

	
	
	◇2
	2.CPU：四核CPU，A17，最高主频1.8GHz；
	

	
	
	◇3
	3.内存：DDR3 2GB；
	

	
	
	◇4
	4.默认标配16GB EMMC NAND芯片；
	

	
	
	◇5
	5.系统Android 11或以上
	



4、庭审信息公示发布后台
	实质性指标
	重要
指标
	一般
指标
	详细技术要求
	证明材料要求

	
	#1
	
	与现有科技法庭系统平台实现对接，能够通过江苏法院庭审统一管理平台进行案件信息的获取、同步、管理。
	



5、智慧庭审终端
	实质性指标
	重要
指标
	一般
指标
	详细技术要求
	证明材料要求

	
	
	◇1
	1.屏幕尺寸：29寸；可视角度：≥178°；最大分辨率：2560x1080；显示比例：21:9；响应时间：小于5ms；
	

	
	
	◇2
	2.触控方式：多点触摸电容屏，支持手指和触笔等进行操作
	

	
	
	◇3
	3.高清摄像头：支持双视频流，可提供高达1080p60fps分辨率的高清视频流，带麦克风；
	

	
	
	◇4
	4.国产化CPU：8核，主频≥2.3GHz；集成Inter 超核显卡630；内存：16GB DDR4内存；硬盘：256G 工业级SSD 带断电保护；
	

	
	
	◇5
	5.支持法庭同屏展示：交互视频、电子证据、庭审笔录
	

	
	
	◇6
	6.支持电子阅卷、电子质证；支持手写签名、笔录叠加
	



6、庭审音视频编解码器
	实质性指标
	重要
指标
	一般
指标
	详细技术要求
	证明材料要求

	
	
	◇1
	（1）编码模块
1.视频接口：1*HDMI、1个100M/1000M RJ-45自适应以太网口；
	

	
	
	◇2
	2.视频环出：1*HDMI；
	

	
	
	◇3
	3.视频编码：H264/AVC、Motion-JPEG；
	

	
	
	◇4
	4.模拟音频输入:1*3.5mm音频端子；
	

	
	
	◇5
	5.传输方式:有线以太网；
	

	
	
	◇6
	6.图文叠加功能:支持自定义文字、图片叠加功能，可叠加到屏幕任意位置。
	

	
	
	◇7
	（2）解码模块
1.视频：1个100M/1000M RJ-45自适应以太网口；
	

	
	
	◇8
	2.视频输出：1*3G-SDI+DVI双接口，可输出相同或不同内容；
	

	
	
	◇9
	3.视频解码：H.264；
	

	
	
	◇10
	4.媒体协议：
SRT/RTMP/RTMPS/RTMPServer/HLS/TSover UDP/RTP/RTSP协议；
	

	
	
	◇11
	5.音频解码：AAC/G.711；
	

	
	
	◇12
	6.音频输出：SDI/HDMI加嵌，或3.5mm模拟音频输出；
	

	
	
	◇13
	7.画面预览：支持；
	

	
	
	◇14
	8.管理方式：APP/ Web/IMS集中管理。
	



7、功率放大器
	实质性指标
	重要
指标
	一般
指标
	详细技术要求
	证明材料要求

	
	#1
	
	转换效率:采用ClassD技术,转换效率可达90%以上；
	提供国家认可检测机构检测报告证明

	
	
	◇1
	高度:机身轻、方便携带和安装，高度≤1U；
	

	
	
	◇2
	保护功能:自动限幅输出、短路、过载、过温、开机延时等保护功能；
	

	
	
	◇3
	延时启动系统:功放配备延时启动系统,保护音箱不受冲击而损坏；
	

	
	
	◇4
	后板:后板配备双通道、单通道、桥接输出转换；
	

	
	
	◇5
	接口:平衡输入接口,SPEAKON输出；
	

	
	#2
	
	开关电源:功放开关电源带有单独的冷却系统；
	提供国家认可检测机构检测报告证明

	
	
	◇6
	散热风扇:采用先进的无级变速电路控制。
	

	
	
	◇7
	额定功率、桥接:额定功率不低于:2×150W/8欧,2×250W/4欧；桥接:1×500W/8欧；
	

	
	
	◇8
	频率:响应不低于:20Hz-20kHz(±3dB)；
	

	
	#3
	
	总谐波失真(THD):≤0.01%；
	提供国家认可检测机构检测报告证明

	
	
	◇9
	输入阻抗:≥10kΩ(电子平衡式)；
	

	
	
	◇10
	信噪比:≥109dB；
	

	
	
	◇11
	阻尼系数(20Hz-200Hz):≥500。
	

	
	#4
	
	产品资质:为保证产品成熟与稳定性，投标时提供产品数字功放dsp系统相关软件著作权证书。
	提供国家认可检测机构检测报告证明



8、庭审话筒
	实质性指标
	重要
指标
	一般
指标
	详细技术要求
	证明材料要求

	
	#1
	
	1.支持连杆上下双端旋转结构，左右角度锁定；支持中频平直，高频稍有提升；支持咪芯模组20mm以上镀金电容式收音头；支持心型指向，同时话筒本体具备可快速拆卸更换指向性咪芯模组的结构设计；兼容可以在讲演录音和会议模式间进行灵活切换；具备轻触式工作指示状态的灯环；
	提供产品图片或官网截图

	
	
	◇1
	2.频率响应不低于40Hz-18kHz；灵敏度不低于-38dB±3dB（1dB=1V/Pa 1kHz）；等效噪声级不大于20dBa；
	

	
	
	◇2
	3.输出阻抗不低于200欧姆；信噪比不低于75dB；
最大声压级不低于128dB（T.H.D≤1% at 1kHz）。
	



9、数字音频处理器
	实质性指标
	重要
指标
	一般
指标
	详细技术要求
	证明材料要求

	
	#1
	
	1.支持网络通讯模式声像联动，并配套相应软件；

	提供功能界面截图

	
	
	◇1
	2.支持远程控制通道开关和音量大小；
	

	
	
	◇2
	3.数字音频处理器核心处理平台提供半开放式架构，开放式用户管理界面，提供24BIT/48kHz高清音频采样处理；
	

	
	
	◇3
	4.支持网络集中管理，设备状态巡检；
	

	
	
	◇4
	5.数字音频处理器采用专业菲尼克斯连接器作为输入输出通道连接使用。所有音频输入通道具备幻象供电功能，可以对话筒提供48v幻象供电；
	

	
	
	◇5
	6.具有至少4编组自动混音编组功能实现智能高清音频采集处理；
	

	
	
	◇6
	7.具备远程运维功能，会议运维人员可以远程通过网页访问实时获取现场声音信号，用于远程监听及效果调整；
	

	
	
	◇7
	8.处理器具备手动音量调整旋钮，用户可以在紧急情况下通过手动旋转前置面板主音量旋钮完成紧急音量调整；支持面板按键应用场景固化锁定；
	

	
	
	◇8
	9.支持话筒输入信号状态检测；支持多平台对接功能；
	

	
	
	◇9
	10.支持1组远程通讯线路音频输入及输出；支持自动EQ均衡匹配功能，自动进行环境声学优化；支持全双工回声消除、降噪、声反馈、音频路由分配、音频延时处理、矩阵混音器、自动增益控制；
	

	
	#2
	
	11.支持12＋1话筒输入，12路标准话筒之外，背板增加1路应急拓展独立幻象供电话筒/LINE IN应用
	提供产品图片或官网截图

	★1
	
	
	12.支持话筒在线离线检测（无需开关话筒），接入法院现有的运维管理平台，进行远程运维巡检，声音保障。
	投标人提供承诺函

	
	
	◇10
	13.支持REC音频输出端口，直通切换开关。
	

	
	
	◇11
	14.技术参数：
14.1.不低于15路输入，21路输出；频率响应：20-20,000Hz,±0.2dB；采样率/量化位数：48K/24bit；
	

	
	
	◇12
	14.2.AFC传声增益提升：6dB~12dB；AEC总回声抵消：>65dB，150ms；ANC噪声消除:0~15dB；具备EQ自动均衡调整功能；
	

	
	#3
	
	15.为保证产品质量，提供第三方质量检测机构出具的CNAS检测报告；
	提供国家认可检测机构检测报告证明

	
	#4
	
	16.为保证产品质量，提供该设备厂家具有回声消除系统、反馈消除系统、数字音频降噪处理相关软件著作权证书；
	提供国家认可检测机构检测报告证明



10、音频信号隔离器
	实质性指标
	重要
指标
	一般
指标
	详细技术要求
	证明材料要求

	
	
	◇1
	1.音源与输入端平衡线路形成闭环；
	

	
	
	◇2
	2.负载与输出端非平衡线路形成闭环；
	

	
	
	◇3
	3.消除因电源异相造成的干扰噪声； 
	

	
	
	◇4
	4.消除接地电位差等产生的干扰噪声；频响:20Hz-20kHz(±<0.3dB 1kHz)； 
	

	
	
	◇5
	5.输入阻抗:600Ω；输出阻抗:10kΩ；绝缘电阻:DC1000V 100Ω；隔离电压:50Hz-60Hz/ AC0V~1500V。
	



11、小型音柱扬声器
	实质性指标
	重要
指标
	一般
指标
	详细技术要求
	证明材料要求

	
	
	◇1
	1.支持柱面波扩散技术,避免声音过快的衰减；支持单声源的声学耦合,120度的水平扩散角度；
	

	
	
	◇2
	2.支持单元组件：LF:4.5"×2/ HF:3"×1；频率响应(±3dB)不低于100Hz—20kHz；灵敏度(1m/1W)不低于90dB；
	

	
	
	◇3
	3.功率（连续/峰值）不低于50W/100W；	指向性（水平）：120 °；
	

	
	
	◇4
	4.功率（连续/峰值）不低于:90W/160W，标称阻抗：4Ω。
	



12、交换机
	实质性指标
	重要
指标
	一般
指标
	详细技术要求
	证明材料要求

	
	#1
	
	1、支持10/100/1000M以太网电口≥48，1000M/2.5G SFP千兆光接口≥4个；交换容量≥670Gbps，包转发率≥166Mpps；
	提供官网截图及链接证明

	
	
	◇1
	2、支持静态路由协议；
	

	
	
	◇2
	3、支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率；
	

	
	
	◇3
	4、支持快速链路检测协议RLDP，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象；
	

	
	#2
	
	5、支持高效节能以太网特性。端口如果在连续一段时间之内空闲，系统会将该端口设置为节能模式，当有报文收发时再通过定时发送的监听码流唤醒端口恢复业务，达到节能的效果；
	提供官网截图及链接证明

	
	#3
	
	6、为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05；
	提供国家认可的检测机构检测报告证明

	
	
	◇4
	7、支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、Syslog、NTP、TFTP、Web。
	



13、配套安装服务
	实质性指标
	重要
指标
	一般
指标
	详细技术要求
	证明材料要求

	
	
	◇1
	含：控制线、电源线、话筒线、音箱线、HDMI信号线、VGA信号线、KBG-32管、六类网线配套安装服务等
	


14、法庭音视频服务模块
	实质性指标
	重要
指标
	一般
指标
	详细技术要求
	证明材料要求

	
	#1
	
	1.法庭音视频服务模块需支持国产化部署。
	投标人提供承诺函

	★1
	
	
	2.需接入用户现有的云嘉云庭审音视频管理平台，实现法庭音视频统一配置管理，实现应用功能及界面的统一。
	投标人提供承诺函

	
	
	◇1
	3.需提供法院庭审同步录音录像，画面合成服务。
	

	
	
	◇2
	4.需提供庭审录像统一点播、统一管理功能。
	

	
	
	◇3
	5.需支持法院法庭动态平滑扩容、音视频服务。
	

	
	#2
	
	6.需支持庭审指挥功能，法官端、书记员端可互通消息，管理端可查看庭审实况并与庭内法官互通清息。
	提供国家认可检测机构检测报告证明

	
	#3
	
	7.需支持笔录点播功能，可查看庭审视频打点信息，并可通过打点信息进行视频定位。
	提供国家认可检测机构检测报告证明

	
	#4
	
	8.需支持视频查看权限管理、庭审录像解析倍速设置与换段设置、审录像文本双向定位及文件导出、庭审录像智能要素文本提取及在线修订、全视频文本检索与定位、庭审录像画面批注标记与定位等功能。
	提供国家认可检测机构检测报告证明

	
	
	◇4
	9.需具有文本缩放及查看庭审状态、热词情况、笔录字数、开庭时间等信息的功能。
	

	
	
	◇5
	10.需具有笔录内容标记、笔录标记定位与回听的功能。
	

	
	
	◇6
	11.需支持进行远程提讯签名操作功能。
	

	
	
	◇7
	12.需支持当事人人证比对、开庭人员诉讼地位自动确认的功能。
	




15、智慧庭审应用软件-书记员端
	实质性指标
	重要
指标
	一般
指标
	详细技术要求
	证明材料要求

	
	#1
	
	书记员端：
1.对庭审进度进行控制，提供开庭、休庭、闭庭等操作
2.庭审录音录像状况实时查看
3.法庭开庭纪律播报、
4.提供笔录模板、笔录编辑、笔录打印及导出
5.庭审笔录多端同步展示投屏的功能。
6.笔录批注进行多端同步和查看的功能。
	



16、智慧庭审应用软件-法官端
	实质性指标
	重要
指标
	一般
指标
	详细技术要求
	证明材料要求

	
	#1
	
	法官端：
1.支持展示当前庭审下的案件基本信息。
2.庭内支持开庭后实时展示庭审过程中的笔录编辑内容。
3.支持针对笔录内容进行批注功能，
4.支持对电子卷宗管理。
5.支持多端同步展示卷宗进行电子质证的功能，支持将卷宗文书投屏到当事人端。
6.支持展示当前庭审的庭审视频。
7.提供庭审流程辅助支持。法官可对大纲进行上传、修改。
8.支持无书记员开庭
	



17、智慧庭审应用软件-当事人端
	实质性指标
	重要
指标
	一般
指标
	详细技术要求
	证明材料要求

	
	#1
	
	当事人端：
1.开庭前当事人端查看近期开庭信息
2.庭内支持开庭后实时展示庭审过程中的笔录编辑内容。
3.支持针对笔录内容进行批注功能，
4.电子质证功能，支持将卷宗文书投屏到当事人端。
5.在法官同意的情况下可进行卷宗质证互动涂鸦
6.通过触摸屏+字捺印板可对笔录进行签字捺印确认。
	




18、开庭助手
	实质性指标
	重要
指标
	一般
指标
	详细技术要求
	证明材料要求

	
	
	◇1
	1.支持现场设备自动开启和自动关闭；
	

	
	
	◇2
	2.支持可视化按钮操作设备的开启和关闭；
	

	
	
	◇3
	3.支持多重唯一性安全绑定；
	

	
	
	◇4
	4.支持客户端与服务器认证激活； 
	

	
	
	◇5
	5.支持建立唯一的通讯连接；
	



19、字幕点播软件
	实质性指标
	重要
指标
	一般
指标
	详细技术要求
	证明材料要求

	
	
	◇1
	1、需支持对指定路径的视频文件进行获取。
	

	
	
	◇2
	2、需支持批量上传多个视频文件，系统可以进行实时并行处理，并可以支持mp4,avi,flv,f4v,3gp,asf等格式的视频进行分析处理。
	

	
	
	◇3
	3、视频查看权限管理：需支持不同人员对不同视频内容的查看权限设置，可以支持所有数据，法院数据，部门数据，个人数据四个级别的数据权限。
	

	
	#1
	
	4、音频解析加速及按句换段：可对庭审录像解析的倍速进行设置，最大支持10倍加速。可设置句数换段如2句、4句、6句、8句、10句为1段，以便有效地整理文档。
	提供国家认可检测机构检测报告证明

	
	
	◇4
	5、庭审录像文本双向定位及文件导出：需支持视频进度与文本内容双向定位。用户可随意选择一段文本，系统需支持导出相应的视频片段及对应文档。
	

	
	#2
	
	6、基于视频文本的智能要素提取及修订：可自动提取庭审录像中的人名、地名、年龄、身份证号、手机号、诉讼地位等内容，点击解析结果自动查询定位，支持提取结果在线修订。
	提供国家认可检测机构检测报告证明

	
	#3
	
	7、全视频文本检索：可对权限内所有视频转写结果进行关键词检索，检索出相应的全部视频并高亮标记检索内容在文本的相应位置，支持快速切换及定位。
	提供国家认可检测机构检测报告证明

	
	
	◇5
	8、庭审录像画面批注标记：可对视频画面进行文本批注内容或标记/涂鸦，一键查看所有的批注标记内容并快捷定位视频及批注标记位置。
	

	
	
	◇6
	9、视频文本命名实体识别：需支持将视频文本中指定的预先定义的类别，如人名、地点、时间、身份证号等信息提取出来。
	

	
	
	◇7
	10、视频文本内容智能切分：需支持自动将入库的信息分段、分句，提取的要素都会记录其在文书中所属段、句的索引。
	

	
	
	◇8
	11、视频文本要素类型管理：支持法院审判流程要素、人员信息要素、案由专属要素。
	

	
	
	◇9
	12、视频文本要素成分：支持按照要素类型从文本中分析得出的结果。
	

	
	
	◇10
	13、快速定位：支持根据要素的索引，帮助用户快速定位要素在原文的位置。
	

	
	
	◇11
	14、自动标签提取及支持用户对文本及提取标签的修改，系统自动记录并经过模型学习训练，不断提高自动处理的准确度。
	



20、庭审语音识别软件
	实质性指标
	重要指标
	一般指标
	详细技术要求
	证明材料要求

	
	#1
	
	需与江苏省高级人民法院现有的智能语音识别引擎对接。
	

	
	
	◇1
	系统架构：客户端系统要求支持B/S架构，需能够在浏览器中实现所有功能。
	

	
	
	◇2
	庭审智能语音识别系统客户端：需能够支持包括银河麒麟、中标麒麟和统信UOS等国产操作系统；能够实现导入本地标准化庭审模板、庭审信息自动获取、多角色语音区分识别转文字、庭审笔录智能修正、笔录智能笔录导出/打印/同步等功能。
	

	
	
	◇3
	支持笔录在线编辑和服务端的自动备份，笔录转写、编辑后自动备份时间间隔应不超过30秒，支持当客户端电脑和硬盘出现无法恢复的故障时，能通过网页服务端一键恢复笔录。
	

	
	
	◇4
	支持一键导出庭审全过程音频，并支持分角色音频导出和完整音频导出。
	

	
	
	◇5
	识别编辑状态栏：需支持缩放，放大功能，支持对庭审状态的实时展现，包括庭审状态、热词情况、笔录字数、开庭时间等。
	

	
	#2
	
	支持笔录编辑时鼠标右键快捷菜单，右键菜单至少包括：全选、清空文档、添加标记、段落格式、前插入段落、后插入段落、添加泛热词、添加人名热词、地名热词。
	提供国家认可检测机构检测报告证明

	
	#3
	
	今日案件\明日案件：支持今日案件\明日案件信息以图形化方式呈现提醒等。
	提供国家认可检测机构检测报告证明

	
	
	◇6
	需具有转写与不转写切换功能，转写状态下，编辑区与识别区同步转写，不转写状态下，编辑区不转写，识别区转写。
庭审录音标记回听：在笔录修订界面，可通过点击文本内容可定位到相应的音频，回听之前的庭审音频快速修正记录内容。可以通过进度条，对整篇文档的标记位置进行宏观定位，通过点击进度条上的三角形标记，即可实现对笔录标注的快速定位。
	

	
	
	◇7
	编辑区插入实时转录文本内容：光标移动到待插入区域，点击插入，实时识别文本会在选中光标区域下一行转录；再次点击插入后，会停止插入段落恢复到笔录最后段转录。
	

	
	
	◇8
	滚动：庭审识别过程中，按钮可对滚动和非滚动进行切换；滚动状态下，编辑区会保持展示最新识别状态的段落；当对编辑区进行编辑后，会自动取消滚动状态；点击非编辑区，状态会自动恢复到滚动状态。
	

	
	
	◇9
	需支持为书记员提供更便捷的案件查看、检索和案件操作界面，检索条件应包括案件类型、关键字、庭审时间、案件状态、笔录字数范围等，若未选择检索条件，则默认显示属于该书记员在该法庭的全量案件信息，并支持针对不同案件状态进行不同的快捷操作，如：休庭案件应至少具备个案卷宗学习、角色设置、笔录下载等。
	

	
	#4
	
	需支持庭审模板管理功能：系统支持导入不同类型案件的庭审笔录模板，并支持模板参数化。
	提供国家认可检测机构检测报告证明

	
	
	◇10
	识别过程中，可以对识别形成的文字实时修改，支持跨行合并删除功能、多行编辑，并可高亮标记，以备后续修改。在对笔录进行订正时，每份笔录实现分段录音。
	

	
	
	◇11
	说话人麦克风控制：书记员端对各个麦克风进行语音识别功能开关操作。法官端可进行设备接管，接管后可对麦克风进行语音识别功能开关操作。
	

	
	
	◇12
	需支持对笔录标记的全部定位点进行可视化时间线展示，纵览高亮标记内容处在笔录中的位置，通过点击展示的定位点，可快速定位切换到对应笔录标记的位置，方便书记员快速查找需修改的笔录内容。
	

	
	
	◇13
	一麦多角色设置：支持设置修改角色别名和添加一麦多角。
	

	
	#5
	
	卷宗文书涂鸦：卷宗文书可进行涂鸦、高亮、马赛克、文字标注，可设置画笔粗细及颜色。可180度转置查看图片。可调整比例、拖拉查看卷宗。
	提供国家认可检测机构检测报告证明

	
	
	◇14
	换段设置：在笔录识别过程中，支持多种模式的换段设置，如不按短句换段、一句话换段、两句话换段、四句话换段、六句话换段、八句话换段等模式；同时在笔录修订过程中，支持删除中间段落时，系统判断上下两段文本为同一角色发言，则自动合并文本。
	



21、语音数字音频处理器
	实质性指标
	重要
指标
	一般
指标
	详细技术要求
	证明材料要求

	
	
	◇1
	1、模拟通道数12 进 12 出,模拟接口部分需采用标准通用的凤凰端子接口，数字音频通道数 12 进12 出.
	

	
	
	◇2
	2、内置自动混音台、反馈抑制、回声消除、扩展器、压限器、均衡器、噪声消除、全功能矩阵混音等功能。
	

	
	
	◇3
	3、内置摄 像跟踪功能，通过RS232或485接口控制自动跟踪，接口需采用标准通用的凤凰端子接口。
	

	
	
	◇4
	4、可以外接有线的墙装控制面板，通过GPIO接口扩展接入，接口需采用标准通用的凤凰端子接口。
	

	
	
	◇5
	5、可消防控制连动接入，通过GPIO接口扩展接入，接口需采用标准通用的凤凰端子接口。
	

	
	
	◇6
	6、支持场景预设存储，并且断电记忆。
	

	
	
	◇7
	7、支持音频分配器功能，可将12路输入信号单独通过模拟输出，并可单独调节输入及输出增益。
	

	
	#1
	
	8、支持通过自主的中文电脑控制软件控制调试设备输入增益等参数，支持调试参数保存，前面板不允许有任何物理按钮和旋钮，有效防止现场人为有意或误操作。
	提供国家认可检测机构检测报告证明

	
	
	◇8
	9、设备支持多台级连，满足最多64路数字音频传输到电脑、服务器。
	

	
	
	◇9
	10、设备支持和兼容现场原有的局域网络环境，设备级连或数字音频流传输到电脑支持不同楼层的非同一网段。
	

	
	
	◇10
	11、支持固定IP或动态IP功能，控制调试及音频流传输需支持跨网段，如在机房控制其它IP段的设备，控制不同楼层及其它楼的设备，接收音频流。
	

	
	
	◇11
	12、设备和电脑之间的音频传输支持路由功能。
	

	
	
	◇12
	13、 数字网络音频输出的采样率采样深度：16KHz 16Bit
	

	
	
	◇13
	14、为适应现场更多安装环境和机柜空间，设备高度需小于等于1U，同时需带上机柜挂耳。
	

	
	
	◇14
	15、国产化设备，音频信号传输协议为国产自主自研协议，支持国产自主的电脑和操作系统，包括统信UOS等国产操作系统，同时需支持WINDOWS　XP、7、8、10等及个人操作系统，兼容各版本操作系统使用，无需安装驱动。
	

	
	#2
	
	16、数字音频输出支持千兆网络接口，需支持一主一备双网络传输接口设计，内置交换机功能，传输更可靠稳定。
	提供国家认可的检测机构检测报告证明

	
	
	◇15
	17、每路模拟输入通道支持48V幻象电源，并可单独控制。
	

	
	
	◇16
	18、设备前面板带电源指示灯和设备正常进行的间歇闪烁指示灯，可以直观判断设备是否供电和运行情况。
	

	
	
	◇17
	19、为适应各种现场安装环境，设备需自带自主循环散热风扇系统，不允许设备无风扇利用外壳自然散热，是为了有效防止因机柜内设备安装上下空间小，造成设备上下间间距小甚至紧贴散热不良的情况。
	



22、智能中间柜应用系统软硬件(审判+执行)升级服务
	实质性指标
	重要
指标
	一般
指标
	详细技术要求
	证明材料要求

	
	#1
	
	德启PFMC-PLIA-CPA-AS-A/3智能中间柜应用系统软硬件按照全国法院“一张网”要求进行升级维保服务：
1.根据全国“一张网”标准接口规范进行接口改造，对接及验证；
2.与全国“一张网”对接后法院独立数据表结构升级；
3.历史数据备份，导出，新数据接入；
4.纸质文档智能管理云平台改造升级；
5.智能中间柜终端软件升级，业务测试；
6.终端设备应用调试及硬件巡检；
7.3年软件运维：
1）远程技术支持：以电话、邮件、微信、QQ及远程连接等方式解答用户遇到的问题并提供相应的使用方法和指导。
2）定期巡检：每年4次的巡检，频度为每季度一次，附带基础培训，并签署运维巡检单。
3）软件更新支持服务：提供3年内的软件系统常规升级服务。
	

	
	#2
	
	升级后新建系统数据与原软件系统数据需进行迁移合并，确保系统正常运行及访问历史数据。
	投标人提供承诺函



23、高级持续性威胁检测与管理系统升级服务
	实质性指标
	重要
指标
	一般
指标
	详细技术要求
	证明材料要求

	
	#1
	
	网御星云高级持续性威胁检测与管理系统Leadsec-TAR-AIO-VPS-B2S进行原厂三年质保续保服务，提供备件质保服务有序服务；同时对软件版本进行实时升级与安全特征库及时更新。
	



24、上网行为管理升级服务
	实质性指标
	重要
指标
	一般
指标
	详细技术要求
	证明材料要求

	
	#1
	
	网御星云上网行为管理Leadsec-ACM-N20F9-DG进行原厂三年质保续保服务，提供备件质保服务有序服务；同时对软件版本进行实时升级与安全特征库及时更新。
	


 
25、业务安全管理模块
	实质性指标
	重要
指标
	一般
指标
	详细技术要求
	证明材料要求

	
	#1
	
	客户原有的网御星云Leadsec-DC-BSM 进行功能升级，增加以下功能模块。产品必须是软件形态，要求至少能够部署在Windows和Linux操作系统上，采用先进的cpu利用率获取技术；
	提供国家认可的检测机构的证明材料

	
	
	◇1
	1.中间件监控：1.1支持主流版本的Weblogic、WebShpere、WebShpere MQ、Tomcat、Apache、Lotus Domino、tomcat、TongLingQ、RabbitMQ、ActiveMQ等中间件；1.2能够监控中间件的基本属性，以及性能与可用性指标，包括：名称、版本、端口、连通性、运行状态、CPU、内存、事务、JVM Runtime、队列、Servlet会话、线程池、EJB、JDBC连接等；1.3能够对IBM Lotus Domino进行监控，包括连通性、命令缓存、NSF、请求、会话、邮件收发性能；
	

	
	
	◇2
	2.KVM监控：2.1支持KVM监控，监控宿主机和虚拟机相关性能信息；2.2支持监控的宿主机信息包括性能：连接时间、CPU利用率、内存利用率、内存大小、交换空间使用率、交换空间大小等；2.3支持监控的宿主机信息包括接口：接口状态、接口最大传输单元、度量值、发送/接收利用率、发送/接收过速丢包率等；
	

	
	#2
	
	3.能够展示VMware虚拟化环境的概览，包括vCenter、数据中心、集群、主机、数据存储、虚拟机和资源池的总体运行状况；
	提供功能界面截图

	
	#3
	
	4.产品采用Super I/O芯片监测技术，判断网络设备硬件健康状态，降低系统的故障点和系统功耗。
	提供国家认可的检测机构的证明材料


“证明材料”要求如有要求，投标人未提供有效证明材料或证明材料中内容与所填报指标不一致的，该指标按不满足处理。 
四、交付（实施）的时间（期限）和地点（范围） 
交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）双方签订合同后30天内，实施地点丹徒区人民法院。
五、供货要求
1、上述技术要求中如出现具体产品的品牌、型号、参数等，仅供投标人更好地理解采购人对设备的需求，不能理解为唯一指定，只要优或相当于其技术参数及功能要求的，均可视为响应。
2、以上技术规格和要求必须逐条响应，提供所投产品的具体参数值，不得简单复制招标文件相关内容。若指标项存在正、负偏离的均应详细说明，如实填写技术偏离表。
3、供应商投报的设备应符合国家对于相关设备的生产、销售、检验的标准和规定（投标文件中提供相关证明材料）。
4、本项目配套所有需要的其他线缆等需按现场实际施工要求由中标人配齐，以构成实用系统, 采购人不再增加任何费用。本次报价应包含安装、搬运、维保服务及设备安装所需的配件和辅材等所有费用。
5、列入国家质检总局、国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》的产品，必须具备由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。
6、列入财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局《节能产品政府采购品目清单》中以“★”标注的政府强制采购产品，必须具备有效的认证证书。
7、设备技术规格和参数指标的响应必须提供佐证材料（如：设备制造商公开发布正式印刷的产品样本、资料。国家认可检测机构检测报告出具的完整的文件或报告等），以便于专家小组正确评判，并在佐证材料中醒目标注，否则将被作出不利于成交的评审。
★六、其他要求
1、本次建设的科技法庭系统须接入江苏法院庭审统一管理平台，并完成与最高人民法院“一张网”办案办公系统的数据对接，所需相关费用由中标人自行承担。
2、本次建设的科技法庭系统应采用标准接口规范或标准数据交换格式，与江苏法院庭审统一管理平台及法院现有科技法庭系统对接，实现数据与应用功能的融合贯通；同时通过院内现有云庭审音视频管理平台的统一应用管理，实现应用功能及界面的统一。
3、需从院内现有科技法庭系统中进行案件排期信息，包括案件名称、案件编号、承办人、时间信息等。
4、必须支持开庭笔录、开庭录像归档至院内现有科技法庭系统中，且和案件相对应。 
5、成交供应商负责系统安装、布线、调试和系统集成。系统建设完成后，成交供应商需确保所投科技法庭系统品牌厂家能够提供专业的原厂技术人员进行技术调试服务，确保新建法庭能够正常稳定的运行。
6、采购人有权要求成交供应商在成交后三天内进行此次项目以上各项技术要求的功能测试。如不能通过技术测试或测试结果与招标文件不符的，采购人将报政府采购监督管理部门进行处理，并取消其成交供应商成交资格，成交供应商将承担相应法律责任及相应经济处罚。
7、项目验收时需按招标文件要求对软硬件设备的性能和配置及系统对接、联调和连续负荷运行进行工作测试，确保各项功能得以验证。软硬件设备测试中出现性能指标或功能上或系统对接不能满足本项目采购需求及实际使用的，将视同验收不合格，采购人有拒收的权利。如乙方在甲方规定的时间内项目未通过验收，乙方视为违约，采购人有权利解除合同。甲方报政府采购监督管理相关部门进行处理，乙方应承担相应法律责任。 
注：投标人投标时提供承诺函，否则做不满足招标文件实质性要求处理。中标结束后3日内进行系统对接及测试，测试通过后方可签订合同。
七、服务内容和标准
1、本次采购的所有产品必须提供不少于3年原厂免费质保服务，供货时必须提供所有设备的原厂针对本项目三年质保证明材料，保修期自验收通过之日起计算。否则被视为违约，并承担所有违约责任。
2、投标人在报价时需充分考虑集成、接口、兼容：另根据高院要求本次建设的科技法庭能够接入最高院的一张网平台、院内现有云庭审音视频管理平台；以上采购人不再另行付费。
3、对本次采购的所有软硬件、配件、辅件在到货检查及质保期内应确保货物的正常使用，出现故障等情形必须按同型号无偿更换，提供免费上门维修，接到报修电话1小时内响应，4小时内上门解决问题；免费质保期后产品实行终身有偿维修，并且保证在设备的设计使用寿命周期内，能够及时提供原厂正宗的零备件，中标人只收取材料费，以确保设备的正常运行。不能修复时供应商必须免费提供同种规格配件进行更换，如不能提供同种规格型号的配件，用其它型号配件代替时，需经采购人同意，且不补差价。投标人必须承诺后续服务、硬件的配件和软件的选件能以不高于本次采购的价格购买。
4、中标人负责本次所有采购系统、设备的集成，并提供合理的集成方案，原有系统、设备需要按用户的用途，进行集成，项目工期30天。
5、中标人必须提供系统巡检和优化维护服务，及时发现设备系统隐患。
6、要求至少提供培训2～3名系统维护人员和操作人员，维护人员应能达到相当的维护水平；操作人员应能熟练操作，以达到日常正常使用功能（提供免费培训的详细计划，包括培训内容、时间及地点等）。
注：投标人必须针对上述要求在投标文件中逐条承诺,第1、2、3条有负偏离的，将被定义为非实质性响应招标文件。
八、人员要求
1、本项目需要项目经理1名，如具备网络工程师（中级）证书、智能化系统工程师（中级）证书更优。
2、项目成员5名（除项目经理），如具备智能化系统集成项目经理（高级）证书、系统集成项目管理工程师（中级）证书、网络工程师（中级证书）、智能化系统工程师（高级）证书，系统架构设计师（高级）证书更优。
九、业绩要求
投标人需提供2023年 1 月 1 日以来具有类似或相似业绩成功案例材料。
十、项目方案要求
投标人需提供对项目理解、方案、验收培训方面相应材料。
十一、付款方式
1、预付款支付时间：合同签订后采购人收到发票后10个工作日内，预付款支付合同金额的30%。
2、尾款支付时间：安装服务结束并验收合格,采购人收到发票后15日内，尾款支付合同金额的70%。
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第五部分 评标办法和标准
1.采购代理机构职责
1.1 采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：
（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向政府采购监管部门报告；
（2）宣布评标纪律；
（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；
（4）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；
（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；
（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；
（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；
（8）核对评标结果，有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级政府采购监管部门报告；
（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；
（10）处理与评标有关的其他事项。
2.评标委员会职责
2.1 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责： 
（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；  
（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；  
（3）对投标文件进行比较和评价；  
（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；  
（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。
3.评标注意事项
3.1评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。
3.2评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
3.3对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
3.4评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。
3.5评标委员会及其成员不得有下列行为：
（1）确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；
（2）接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）第五十一条规定的情形除外；
（3）违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；
（4）对需要专业判断的主观评审因素协商评分；
（5）在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行；
（6）记录、复制或者带走任何评标资料；
（7）其他不遵守评标纪律的行为。
评标委员会成员有上述第一至五项行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。
3.6评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合相关法律法规规定的，采购人或采购代理机构将依法补足后继续评标，被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。无法及时补足评标委员会成员的，采购人或采购代理机构将停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标，原评标委员会所作出的评标意见无效。采购人或采购代理机构将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随采购文件一并存档。
3.7评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。
4.评标过程的保密
4.1 评标开始后，至向中标的投标人授予合同时止，与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，均不得向投标人以及与评标无关的其他人员透露。
4.2 在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授标建议等方面向采购人、采购代理机构或参加评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标无效。
4.3评标应当在严格保密的情况下进行，除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。
5.报价前后不一致的处理原则
5.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按上述规定排序在先的原则进行修正，修正后的报价须经投标人确认后产生约束力，投标人确认应当以书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权代表签字。投标人不确认的，其投标无效。
6.投标人资格审查
☑6.1 采用资格后审方式
开标结束后，采购人或代理机构将依法对投标人的资格进行审查。资格审查的内容如下：
	序号
	审查要素
	审查内容

	1
	具有独立承担民事责任的能力
	提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件扫描件；投标人为自然人的，提供其身份证扫描件。如是联合体参加投标的，联合体各方均须提供。

	2
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	提供2025度财务报告，成立不满一年的提供至少一个月财务报告，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函等；或提供资格承诺函。如是联合体参加投标的，联合体各方均须提供。

	3
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	提供投标人相关信息一览表；或提供资格承诺函。如是联合体参加投标的，联合体各方均须提供。

	4
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
	提供参加本次政府采购活动前半年内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保险资金的相关材料；或提供资格承诺函。如是联合体参加投标的，联合体各方均须提供。

	5
	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	（1）投标函或资格承诺函。如是联合体参加投标的，联合体各方均须提供。
（2）“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”网站（http://http://credit.jiangsu.gov.cn/）的查询结果未列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为名单，以现场查询为准。

	6
	法律、行政法规规定的其他条件
	无

	7
	落实政府采购政策需满足的资格要求
	本项目专门面向中小微企业采购，提交中小企业声明函

	8
	本项目的特定资格要求
	无

	9
	联合体
	采用联合体投标的，请严格按照《政府采购法》等相关法律法规中关于联合体投标的有关规定参与本项目。联合体成员不得超过 2 家。联合体各成员之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各成员承担的工作和相应的责任，并将联合体协议上传至投标文件中。联合体各成员不得再单独或参加其他联合体参与本项目的招标活动。以联合体名义参加投标的，只须联合体牵头人进行登记领取招标文件。


7.投标人符合性审查
    7.1 评标委员会将对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，审查内容主要是投标文件的有效性和对招标文件的响应程度，以确定是否满足招标文件的实质性要求。
	序号
	审查要素
	审查内容

	1
	投标文件有效性
	投标文件的有效电子签章。

	
	
	投标报价。

	
	
	未发现属无效投标的情形。

	2
	对招标文件响应程度
	审查投标文件，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。

	3
	联合体说明
	联合体提供联合体协议原件扫描件，其投标文件由联合体的牵头人单位盖章即可，即除联合体协议、投标函、资格承诺函和法定代表人身份证明书、法人授权委托书的签字/盖章处由联合体各成员分别签字/盖章外，其余签字/盖章处均由牵头人单位完成签字/盖章，与联合体中各成员的行为具有同等效力。



☑8.1 本项目采用综合评分法。
本项目采用综合评分法

	评分项目
	技术评估
	商务评估
	价格评估

	分值
	49分
	21分
	30分




（1） 技术评估
	序号
	评审因素
	评审细则
	分值

	技术或者服务水平评价
	49分

	1.1
	设备参数评价
	根据投标人提供的设备功能、参数响应情况及《详细配置一览表》、《技术要求响应及偏离表》等，结合投标人提供的相关厂商图册或检测检验报告（如有）等，就其对各设备的理解是否响应招标文件要求，功能是否合理、参数是否响应、设备性能是否满足进行详细评审，所投产品完全实质性响应招标文件要求的得 36分。加“#”的要求出现负偏离的：负偏离总数≤17条的，得分=36-(2×负偏离总数)， 注：36为本项总分值，2 为每条负偏离分值；负偏离总数＞17的，得分=2×加“#”的技术参数指标参数响应的条数/（加“#”的技术参数指标总条数-17）； 注：2 为负偏离总数为 17条时的临界分值。投报产品的技术参数不得简单复制招标文件要求，本项得分最高 36分。注：技术参数中要求提供证明材料的，证明材料可以是该项规定的证明材料( 如果有) ，也可以使用生产厂家官方网站截图或产品白皮书或国家认可的检测机构出具的检测报告（复印件）。经评标委员会审核证明材料有效，视为满足；未提供有效证明材料或证明材料中内容与所填报指标不一致的，该指标按不满足处理。
	36分

	1.2
	系统演示评价
	庭审管理系统-在线庭审业务系统软件功能演示（演示总时长不超过10分钟）：
1、系统需能够通过点击书记员编辑过的笔录内容，可定位到相应的录音录像、语音识别内容，回听之前的庭审音频快速修正记录内容。也可以通过进度条选择录音录像位置，自动定位到对应语音识别及笔录位置，完整演示1项得1分，否则不得分；
2、视频和文本的双向定位及文件导出：变动视频的播放进度，可自动定位到相应的文本；选择相应的文本，可自动定位到相应的视频播放进度。用户可随意选择一段文本，系统支持导出相应的视频片段及对应文档，完整演示1项得1分，否则不得分；
3、基于文本的智能要素提取及修订：通过对文本的智能分析，能够自动提取视频中的人名、地名、年龄、身份证号、手机号、诉讼地位的要素内容，点击这些解析结果内容，可以自动查询及在文本内定位，并支持要素的在线修订，完整演示1项得1分，否则不得分；
4、音频解析加速及按句换段：能够支持在网页上对视频的转文字解析的速率进行设置，用户端可自行选择音频解析倍数，用户可自行选择句数换段倍数，完整演示1项得1分，否则不得分；
5、系统需支持个性化词汇进行模糊音设置：具备模糊音配置功能模块，可以准确设置如下的模糊音：z=zh，c=ch，s=sh，l=n，f=h，r=l，an=ang，en=eng，in=ing，ian=iang，uan=uang，完整演示1项得1分，否则不得分；
6、系统需能够支持外语翻译英译中翻译功能，能够将相关内容通过字幕、转写专用显示区域两种方式实时对英文进行中文实时翻译、中英双语同时转写，完整演示1项得1分，否则不得分；
未演示的本项不得分，使用 PPT 演示的本项不得分，本项目演示使用录播上传形式。
	6分

	1.3
	项目理解评价
	根据投标人提供的针对本项目的理解，包括但不限于：需求分析、方案理解、用户现状等。考察是否针对本项目要求和特点编写等因素。完全包含上述要求的得 3 分，有缺项或无方案的不得分。
	3分

	1.4
	项目实施方案评价
	根据采购人的项目要求，考察投标人项目实施进度方案及施工组织方案,包括项目实施的具体进度、安全、质量管理是否科学合理。完全包含上述要求的得 3分，有缺项或无方案的不得分。
	3分

	1.5
	验收培训方案评价
	根据采购人的项目要求，考察投标人的验收方案，包括但不限于：试运行及验收方案；培训方案（培训计划、培训课程、培训对象与人数、培训地点、培训时间等）。完全包含上述要求的得1分，有缺项或无方案的不得分。
	1分



（二）商务评估
	序号
	评审因素
	评审细则
	分值

	履行能力评价
	21分

	2.1
	投标人的资质、荣誉
	投标人具有ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书，每有一个得2分，最高得6分；
	6分

	2.2
	项目经验
	2023年 1 月 1 日以来具有类似或相似业绩成功案例，提供一例得2分，最多得 6分。注：须提供合同、验收材料扫描件，缺一不可，否则不得分。
	6分

	2.3
	项目成员资质评价
	根据投标人提供的本项目成员情况：
1.项目经理具有网络工程师（中级）、智能化系统工程师证书（中级），每有一个得 2分，最高得4分。注：须提供投标人近半年（至少 1 个月）为其缴纳的社会保险的证明材料，并提供有效证书扫描件。
2.项目组成员中（除项目经理）具有智能化系统集成项目经理（高级）、系统集成项目管理工程师（中级）、网络工程师（中级）、智能化系统工程师（高级）证书，系统架构设计师证书（高级），每有一个得1分，本项最高得5分。
注：以上人员须为投标人本单位职工，提供投标人近半年（至少 1 个月）为其缴纳的社会保险的证明材料，并提供有效证书扫描件，否则不得分。一人多证按一证计算。
	9分



（三）价格评估
	序号
	评审因素
	评审细则
	分值

	报价评价
	30分

	3.1
	价格
	综合评分法中的价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分 30 分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分= (评标基准价／投标报价)×30。 
	30分




   9.相同品牌产品的处理原则
9.1非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品。本项目核心产品见投标人须知前附表。
9.2使用综合评分法的采购项目，核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标候选人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。
10.允许修改评标结果的情形
10.1评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：
（1）分值汇总计算错误的；
（2）分项评分超出评分标准范围的；
（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；
（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。
[bookmark: _Toc92168030][bookmark: _Toc98669719][bookmark: _Toc100386064][bookmark: _Toc98669361][bookmark: _Toc20732998]评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级政府采购监管部门。
11.推荐中标候选人
☑11.1采用综合评分法的，评标结果按评审后得分(得分保留到小数点后2位，四舍五入)由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
□11.1采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。



第六部分    投标文件（格式）

投   标   文   件



项目编号：JSZC-321112-JZCG-G2026-0001

项目名称：镇江市丹徒区人民法院全场景科技法庭建设项目


投 标 人（公章）/联合体牵头人（公章）：       



××××年××月××日


一、资格部分
（一）投标函
致镇江市丹徒区公共资源交易中心：
根据贵方关于镇江市丹徒区人民法院全场景科技法庭建设项目（项目编号：JSZC-321112-JZCG-G2026-0001）的投标邀请，我方已完全理解招标文件的所有内容。
据此函，我方兹宣布同意如下：
1．按招标文件规定提供货物（服务）的唯一投标报价见开标一览表。
2．我方承诺根据招标文件的规定，完成合同义务，并承担责任（如有偏离，在投标文件中另作说明）。
3．我方已详读全部招标文件，包括招标文件书面修改通知（如果有的话），我方完全理解并同意放弃对这方面不明及误解的权利。
4．我方已详读全部投标文件，保证提供的投标文件及所有材料的完整、真实、合法、有效性并对其负责，承诺在评审期间，如评标委员会对我方提出澄清要求，将及时作出响应，否则自行承担后果。
5．我方同意从规定的招标日期起遵循本招标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
6．我方同意向贵方提供贵方可能要求的与本投标有关的任何证据或资料。
7．我方知道如用虚假材料或恶意方式向贵方提出质疑，将承担相应的法律责任。同时承诺：我方如果有上述行为，将无条件承担贵方相关的调查论证费用。
8．我方承诺：参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
9．本次投标文件内容与招标文件内容偏离情况见偏离说明（如果有）。
10．遵守招标文件中要求的收费项目和标准。
11．与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：
地址： ××                  电话： ××
传真：××                   邮政编码：××
投标人（公章）：××
法定代表人签字或盖章： ××   
日期： ××××年××月××日

（二）独立承担民事责任的能力
提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件扫描件；投标人为自然人的，提供其身份证扫描件。如是联合体参加投标的，联合体各方均须提供。

（三）良好的商业信誉和健全的财务会计制度
[bookmark: _Hlk131494070][bookmark: _Hlk131494108]提供2023年度财务报告、成立不满一年的提供至少一个月财务报告，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函等，或提供资格承诺函（见本部分（六）资格承诺函）。如是联合体参加投标的，联合体各方均须提供。



（4） 履行合同所必需的设备和专业技术能力
填写下述表格或提供资格承诺函（见本部分（六）资格承诺函）。
	一
	公司基本信息

	1
	公司名称
	

	2
	注册资金
	
	3
	公司地址
	

	4
	从业人数
	
	5
	法定代表人
	

	6
	开户银行
	
	7
	账号
	

	8
	项目联系人
	
	9
	联系电话
	

	二
	公司财务状况

	（一）
	2025年度财务状况

	1
	营业收入（万）：
	
	2
	利润总额（万）
	

	3
	年末“固定资产合计”（万）
	
	4
	年末“流动资产”余额（万）
	

	5
	年末“短期负债”余额（万）
	
	6
	年末“长期负债”余额（万）
	

	7
	年末“资产总计”余额（万）
	
	8
	年末“货币资金”余额（万）
	

	三
	投标人其他信息

	（一）
	公司取得的相关资质及等级：
	

	（二）
	公司2021年度后获得的荣誉及表彰情况
	

	四
	提供本项目服务所必须的专业设备一览表 

	序号
	品牌、型号及主要参数配置简述
	购置年份
	价格
	数量
	用途

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	五
	提供本项目服务所必须的专业技术能力

	



注：如是联合体参加投标的，联合体各方均须提供。

（五）依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月依法缴纳税收和社会保险的凭据，或提供资格承诺函（见本部分（六）资格承诺函）。如是联合体参加投标的，联合体各方均须提供。



（六）资格承诺函
致：    （采购人、采购代理机构）   
我单位参与  （项目名称）  （项目编号：    ）项目的政府采购活动，现承诺如下：
1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
2.我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。
3.我方具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
4.我方参加本项目采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
若我单位承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。
投标（响应）供应商（全称并盖章）：         
供应商法定代表人或授权代表（签字或签章）：    
日期：     
﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍
说明：1.供应商可自行选择是否提供本承诺函，若不提供本承诺函的，应按采购文件要求提供相应的证明材料。
2.供应商可删减承诺事项，删减的承诺事项须按采购文件要求提供相应的证明材料。比如删去本承诺函第3项的，则应按采购文件要求提供依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。


二、法定代表人身份证明书

兹证明×××（）姓名同志，性别×××，居民身份证号×××，在我单位任职务，系我单位主要负责人即法定代表人。

单位地址：

电    话：

单位全称： 

公    章： 

  年     月    日


附：法定代表人居民身份证扫描件
注：1.“法定代表人”直接参加投标响应活动的仅需填写本身份证明。
2.投标人属于非法人组织的，按照法律、行政法规规定能够对外代表其从事民事活动的主要负责人，视同法定代表人。


3、 法定代表人授权委托书
（一）
（非联合体投标，填写本表）
本授权书声明：×××（投标人名称）法定代表人×××（姓名） 授权×××（委托代理人的姓名、身份证号）为我方就××××（代理机构）代理的××××（项目编号）项目的投标活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目投标有关的事务（含合同签订）。
	
本授权书于   年   月   日签字生效，特此声明。
委托代理人身份证号码：
委托代理人联系电话：（手机）

法定代表人签字或盖章：          

投标人名称（公章）：
日     期：

附：委托代理人居民身份证扫描件
注：“法定代表人”授权其他人（必须为投标人正式员工，证明材料：近半年内至少一个月社会保险缴纳材料附后）投标的，须填写法定代表人身份证明书和本委托书。



（二）
（联合体投标，填写本表）
 本授权书声明： （牵头人名称） 的法定代表人（姓名） 授 权 （所属公司）的（被授权人的姓名、职务）为联合体就镇江市丹徒区公共资源交易中心（项目编号：               ）项目的投标活动的合法代理人，以本联合体名义全权处理一切与该项目投标有关的事务 （含项目合同签订）。 
本授权书于   年   月   日签字生效，授权期限至本次采购活动结束止，特此声明。
牵头人名称(盖单位公章)：                  
地 址：                       
法定代表人签字或盖章：                       
联合体成员名称(盖单位公章)：                        
地 址：                        
法定代表人签字或盖章：                        
委托代理人签字：                        
职 务：                       
日 期：                        
 附：委托代理人居民身份证扫描件
 注：1、“法定代表人”授权委托其他人（必须为供应商正式员工，证 明材料：近半年（至少 1 个月）投标人为其缴纳的社会保险证明材料） 参加投标活动的，需填写法定代表人身份证明书和本委托书。






（三）、联合体协议
            和            决定共同组成             [联合体名称]（“联合体”），参加[（项目编号：    ）] 镇江市丹徒区人民法院审判法庭建设改造项目的响应。 
现就联合体响应事宜订立如下协议。 
1、[ 某成员单位名称 ]为[ 联合体名称 ]牵头人。 
2、牵头人公司全权代表联合体处理本项目的一切相关事宜。 
3、连带责任： 联合体每一成员均应对联合体在本投标文件项下的义务承担连带法律责任； 
4、联合体各成员单位承担的工作分工如下：                        
5、联合体各成员单位承担的责任分工如下：                        
6、小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额的    %
7、未尽事项，联合体各方可自行添加：                         
牵头人名称(盖单位公章)：                         
法定代表人签字或盖章：                         
地 址：                         
联合体成员名称(盖单位公章)：                         
法定代表人签字或盖章：                         
地 址：                        
年    月    日 
注：1、如是联合体投标，联合体各成员均须单独提供法定代表人身份证明书。 
2、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的要求，联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格调减。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。
24

23
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四、价格部分
开标一览表
	单位名称（公章）：××××

	项目总报价
	金额（大写）：××××××××元人民币                
	 ¥：××××××××元            

	工期
	

	核心产品品牌
	



注： 1.“项目总报价”包括产品价、税金、运费、安装调试（包含安装过程中所需的的相关材料）、检验、保险、售后服务、维护保养与质保、拆除、验收等与项目相关全部费用，采购人不再支付报价以外的任何费用；
2.投标人必须据实填写此表，报价所含与招标文件要求的内容一致；
3.报价保留至小数点后两位，四舍五入。
日期：××××年××月××
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清单及明细报价表

	序号
	标的物名称
	品牌、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	小计
	维护保养及保质期

	一.货物类标的

	1
	智能球形摄像机
	
	
	4
	
	
	

	2
	智能一体化摄像机
	
	
	12
	
	
	

	3
	开庭公告一体机
	
	
	4
	
	
	

	4
	庭审信息公示发布后台
	
	
	4
	
	
	

	5
	智慧庭审终端
	
	
	10
	
	
	

	6
	庭审音视频编解码器
	
	
	4
	
	
	

	7
	功率放大器
	
	
	4
	
	
	

	8
	庭审话筒
	
	
	24
	
	
	

	9
	数字音频处理器
	
	
	4
	
	
	

	10
	音频信号隔离器
	
	
	4
	
	
	

	11
	小型音柱扬声器
	
	
	8
	
	
	

	12
	交换机
	
	
	2
	
	
	

	13
	法庭音视频服务模块
	
	
	4
	
	
	

	14
	智慧庭审应用软件-书记员端
	
	
	4
	
	
	

	15
	智慧庭审应用软件-法官端
	
	
	4
	
	
	

	16
	智慧庭审应用软件-当事人端
	
	
	4
	
	
	

	17
	开庭助手
	
	
	4
	
	
	

	18
	字幕点播软件
	
	
	1
	
	
	

	19
	庭审语音识别软件
	
	
	1
	
	
	

	20
	语音数字音频处理器
	
	
	1
	
	
	

	21
	业务安全管理模块
	
	
	1
	
	
	

	货物部分合计：        元

	二.服务类标的

	1
	配套安装服务
	
	
	4
	
	
	

	2
	安装与系统集成对接
	
	
	1
	
	
	

	3
	智能中间柜应用系统软硬件(审判+执行)升级服务
	
	
	1
	
	
	

	4
	高级持续性威胁检测与管理系统升级服务
	
	
	1
	
	
	

	5
	上网行为管理升级服务
	
	
	1
	
	
	

	服务部分合计：          元

	三.其他相关费用

	1
	其它相关费用(服务、税费、拆除等与项目相关的一切费用)
	元

	四.项目总报价

	项目总价
	   元



注：1、投标人应当按照招标文件采购需求及相关报价要求填写；项目总报价包括产品价、税金、运费、安装调试（包含安装过程中所需的的所有相关材料）、检验、保险、售后服务、维护保养与质保、拆除、验收等全部费用，采购人不再支付报价以外的任何费用。
2、本表中“其它相关费用”由投标人根据采购需求及自身经验进行补充填写。项目实施时，除采购人明确提出需要变更增加外，不再增加任何费用，投标人应确保本项目能安全、正常运行并达到采购要求。
3、本表中项目总报价应与开标一览表中项目总报价保持一致。
4、报价保留至小数点后两位，四舍五入。
5、标的物报价为零的，投标无效。

五、技术部分
[bookmark: OLE_LINK32][bookmark: OLE_LINK33]1.技术响应及偏离表（ # 项）
	[bookmark: OLE_LINK20]序号
	# 项
	标的名称
	响应产品名称及型号
	指标要求
	证明材料要求
	响应情况
	偏离情况（正偏离/无偏离/负偏离）
	备注（证明材料所在位置）

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1.按实际如实填写偏离表，行数不够可自行添加。
2.上表所指证明材料为项目需求中要求提供的检测报告、截图、各类证书或其他形式的材料，证明材料附后。请投标人务必认真做好标识，以便评委正确评审，否则由此带来的一切后果，由投标人自行承担。
3.项目需求中如出现具体产品的品牌、型号、参数等，仅供投标人更好地理解采购人对设备的需求，不能理解为唯一指定，只要优或相当于其技术参数及功能要求的，均可视为响应。






2.技术响应及偏离表（★）

	序号
	★项
	标的名称
	响应产品名称及型号
	指标要求
	证明材料要求
	响应情况
	偏离情况（正偏离/无偏离/负偏离）
	备注（证明材料所在位置）

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1.按实际如实填写偏离表，行数不够可自行添加。
2.上表所指证明材料为项目需求中要求提供的检测报告、截图、各类证书或其他形式的材料，证明材料附后。请投标人务必认真做好标识，以便评委正确评审，否则由此带来的一切后果，由投标人自行承担。
3.项目需求中如出现具体产品的品牌、型号、参数等，仅供投标人更好地理解采购人对设备的需求，不能理解为唯一指定，只要优或相当于其技术参数及功能要求的，均可视为响应。
4.加★项有负偏离的，将被定义为非实质性响应招标文件。

六、商务部分（与评分标准对应）
[bookmark: _Toc100386081]
项目负责人
	姓名
	
	近3年工作业绩及承担的主要工作

	性别
	
	

	年龄
	
	

	职称
	
	

	毕业时间
	
	

	所学专业
	
	

	学历
	
	

	证书名称
	
	

	专业资格
	
	

	联系电话
	
	

	曾担任项目负责人的项目
	



注：1、项目负责人具有资格证书的，应在本栏目提交相关证书扫描件。
2、列入本表人员如要更换，需经采购人同意。擅自更换属违约行为。
3、项目经理须提供近半年（至少一个月）投标人为其缴纳社会保险的证明材料。


技术负责人
	姓名
	
	近3年工作业绩及承担的主要工作

	性别
	
	

	年龄
	
	

	职称
	
	

	毕业时间
	
	

	所学专业
	
	

	学历
	
	

	证书名称
	
	

	专业资格
	
	

	联系电话
	
	

	曾担任项目技术负责人的项目
	



注：1、技术负责人具有资格证书的，应在本栏目提交相关证书扫描件。
2、列入本表人员如要更换，需经采购人同意。擅自更换属违约行为。
3、技术负责人须提供近半年（至少一个月）投标人为其缴纳社会保险的证明材料。

６８
七、其他部分
（一）中小企业声明函（服务类）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：  
1.（标的名称），属于（软件和信息技术服务业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；  
2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
  ……  
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。  
企业名称（盖章）：  
日 期：
注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.本声明函中“属于（中型企业、小型企业、微型企业）”的内容，必须且只能选择其中之一填写。
3.供应商应当根据采购文件中明确的所属行业，认真对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）提供声明函。 供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
（二）按招标文件要求投标人所能提供的其他文件

关于符合本国产品标准的声明函
 本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。 
        公司（单位）名称（盖章）：  　
          日期：   年    月    日  　

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

告供应商书
中标（成交）供应商：
恭喜贵单位成功中标（成交），为我市采购人提供优质产品及服务。为优化政府采购营商环境，发挥政府采购政策功能，缓解企业融资难题，我省已推出政府采购线上合同信用融资贷款业务，特此告知如下：
如您在中标（成交）后遇到资金困难，确有贷款意向，请及时与采购人沟通协调。在签订政府采购合同时，向采购人说明需要政府采购合同融资的意向，提醒采购人在“苏采云”系统中公示政府采购合同时勾选融资标识，随后贵单位可主动联系相关银行或相关银行也可能主动为您提供无抵押低息融资便利。具体业务流程可登录“江苏政府采购网—政采贷”栏目（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/paying.html）查看并办理。
如您需要帮助，请致电镇江市财政局政府采购管理处，电话：0511-80909958。我们将竭诚为您服务！

镇江市财政局
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