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[bookmark: _Toc29543]项目概况
南通市启秀中学滨江校区合班教室设备采购项目的潜在供应商应在江苏政府采购网获取采购文件，并于2026年8月20日14:00（北京时间）前提交响应文件。
一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-320600-JZCG-X2026-0094
2.项目名称：南通市启秀中学滨江校区合班教室设备采购项目
3.预算金额：30万元。
4.最高限价：30万元。
5.采购需求：触控一体机、便携录播一体机等（详见第四章）。
6.合同履行期限：合同签订后，30个日历天内完成供货、安装。
二、申请人的资格要求
（一）通用资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料）
3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小微型企业采购。残疾人福利性单位、监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。（供应商按要求填写并提供《中小微企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局含新疆生产建设兵团出具的属于监狱企业的证明文件。）
4.本项目不接受联合体投标。
5.本项目不接受分包。
（二）本项目的特定资格要求：无
三、获取采购文件
1.时间：2026年8月14日00:00至2026年8月20日14:00（北京时间，法定节假日除外）
2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载。
四、响应文件提交
截止时间：2026年8月20日14:00（北京时间）
地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。
五、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
六、其他补充事宜
1.对采购需求部分的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。系统操作过程中如遇问题，请致电“苏采云”客服0519-86722801。
2.供应商必须详细报出采购清单中各个子项的名称、品牌（如有）、规格型号、数量、单价，未按以上要求填报，将作为无效投标处理。
3.本项目不收取询价保证金，不收取质量保证金。
4.各供应商在响应截止时间前应当每天都上网查询，以便获取更新的澄清、修改、补充内容。凡涉及该项目的补充说明和修改，均以江苏政府采购网上的更正或补充通知为准。
5.供应商因自身系统环境、操作熟练程度等原因导致报名、开评标过程出现问题，相应责任由供应商自行承担。
6.“苏采云”系统使用相关提醒
6.1根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。
6.2领取CA和办理电子签章请至南通市政务服务中心裙楼四楼CA办理窗口办理，详见《江苏省政府采购数字证书（供应商）CA及电子签章办理指南》，请及时进行注册并按要求制作、上传电子响应文件。
6.3开标当天供应商应及时登录“苏采云”不见面开标大厅，并在规定时间内自行实施远程解密。供应商解密时间限定为响应文件解密指令发出后30分钟（供应商应当充分考虑网络延时造成的本地网络计时不一致风险，提前完成解密动作）。供应商因网络、电源、浏览器不稳定、未按要求配置软硬件环境，解密锁用错或其他物理故障、操作熟练程度等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，系统内响应文件将被退回，相应责任由供应商自行承担；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。
七、本次采购联系方式
1.采购人信息
名    称：南通市启秀中学
地    址：南通市崇川区跃龙路74号
联 系 人：殷老师
联系方式：13615231546
2.采购代理机构信息
名    称：南通市教育技术中心   
地　  址：南通市崇川区板桥路45号
联 系 人：成老师           
联系方式：0513-85010355
3.苏采云客服：0519-86722801、0519-86722806、0513-59001950
[bookmark: _Toc25625]
第二章  供应商须知
一、成交原则
1.询价小组从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告；
2.最低报价相同的，由询价小组按照随机方式抽签后确定成交候选人排序。
3.采购人按评审报告推荐的顺序确定排名第一的成交候选人为成交人。
4.报价为项目的总价，不得将项目拆分或选择性报价；
5.满足公告规定的供货时间要求；
6.成交人不得以任何方式转包或分包。
7.提供相同品牌产品且质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的不同供应商参加同一合同项下询价响应的，按一家供应商计算，报价最低的供应商获得成交供应商推荐资格。
二、询价采购报价须知
1.自公告发布之日起即可在江苏政府采购网上报价，报价截止时间（即响应文件提交截止时间），以苏采云系统服务器时间为准，逾期系统自动拒收。
2.供应商报价应严格按照询价文件要求编写、上传询价响应文件电子文档并进行报价。
3.异常低价审查
3.1根据财政部《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）、省财政厅《关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知》（苏财购〔2025〕62号）要求，评审（询价）过程中出现下列情形之一的，评审委员会（询价小组）应当启动异常低价响应审查程序：
（1）响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值50%的，即响应报价＜全部通过符合性审查供应商响应报价平均值×50%；
（2）响应报价低于通过符合性审查的次低报价供应商响应报价50%的，即响应报价＜通过符合性审查的次低报价供应商响应报价×50%；
（3）响应报价低于采购项目最高限价45%的，即响应报价＜采购项目最高限价×45%；项目未设最高限价的，以采购预算金额作为计算基准；
（4）评审委员会（询价小组）基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
采购人可结合具体项目实际情况，提高上述第（1）（2）（3）项中启动异常低价审查的数值标准，但最高不得超过65%。相关法律法规对供应商报价有专门规定的，从其规定。
3.2启动异常低价响应审查后，评审委员会（询价小组）应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内（一般不少于30分钟），提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，对响应价格作出解释。评审委员会（询价小组）依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门或行业协会发布的行业平均成本、同品类主要电商平台价格、当地行业薪资水平等情况，对报价合理性进行判断。响应供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会（询价小组）应当将其作为无效响应处理。
异常低价响应审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，供应商提交的说明材料及评审委员会（询价小组）相关查询记录一并归档。
4.无效响应条款
4.1在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。
4.2供应商未按照询价文件要求上传电子响应文件的。
4.3供应商同一分包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
4.4供应商不具备询价文件中规定资格要求的。
4.5供应商的报价超过了采购预算或最高限价的。
4.6未通过符合性审查的。
4.7不符合询价文件中规定的实质性要求的（详见本询价文件第四章采购需求中“四、采购需求中必须满足的实质性要求”部分）。
4.8供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
4.9响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。
4.10启动异常低价响应审查后，供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的。
4.11询价小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，询价小组应当将其作为无效响应处理。
4.12本项目投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片
4.13响应文件未按照询价文件要求加盖CA电子公章的。
4.14其他法律法规及本询价文件规定的属于无效响应的情形。
5.询价采购活动终止
出现下列情形之一的，询价采购活动终止，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：
5.1因情况变化，不再符合规定的询价采购方式适用情形的；
5.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；
5.3在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。
6.成交通知书领取：成交结果确定后，南通市教育技术中心将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在中标（成交）结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自中标（成交）结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。
成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。
7.供应商随意、恶意报价，或未按询价文件要求进行报价的，将按相关规定予以处罚。
8.评审过程中的澄清
8.1项目评审期间，询价小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
询价小组并非对每个供应商都作澄清要求。
8.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，询价小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
8.3接到询价小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定作出澄清、说明和更正，其风险由供应商自行承担。
9.对响应文件的审查
9.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。
9.1.1资格审查：由询价小组依据法律法规和询价文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加询价的资格。
询价小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备询价资格，将查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
9.1.2符合性审查：依据询价文件的规定，由询价小组从响应文件的有效性、完整性和对询价文件的响应程度进行审查，以确定是否对询价文件的实质性要求作出响应。
9.1.3未通过资格审查或符合性审查的供应商，询价小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，询价小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
9.2在详细评审之前，询价小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了询价文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与询价文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。
所谓重大偏离或保留是指与询价文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与询价文件不一致，而且限制了合同中买方和南通市教育技术中心的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由询价小组按照少数服从多数的原则认定。询价小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
三、合同签订
成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照询价文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
询价文件、成交供应商的响应文件及询价采购过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。
四、验收与付款
1.采购人按合同约定积极配合供应商履约，按合同约定及时组织相关专业技术人员，必要时邀请质检等部门共同参与验收，并出具验收报告，验收合格的作为支付款项的依据。
2.款项由采购人根据合同约定，按相关支付规定直接支付。
五、询价费用
1.供应商承担所有准备和参加询价可能发生的全部费用，本中心在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
2.本中心不收取任何费用。
六、报价注意事项
报价截止时间以江苏政府采购网服务器时间为准。
七、政府采购政策功能落实
1.小微型企业价格扣除
（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。
（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小型、微型企业声明函》。
（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。
2.残疾人福利单位价格扣除
（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
3.监狱和戒毒企业价格扣除
（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。
（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。
4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
5.大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织并与小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体共同参加政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体5%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
6.联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受5%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
7.专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。
[bookmark: OLE_LINK209][bookmark: OLE_LINK210]8.强制采购节能产品。政府强制采购节能产品是指列入财政部、发展改革委联合公布的最新《节能产品政府采购品目清单》（具体品目以“★”标注），且获得由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的节能产品；本项目中涉及强制采购产品的，供应商须按照上述要求提供相关产品的证明材料，否则响应无效。
9.绿色采购。本次采购需切实履行绿色采购，参照《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），严格落实节能环保产品采购政策，严格执行绿色采购需求标准，推广使用低挥发性有机化合物产品，确保绿色采购落实到位。品目清单见《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。需求标准见《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）、《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号）。  
9.1商品包装环保要求：
（1）商品包装层数不得超过3层，空隙率不大于40%；
（2）商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必须使用不同材质，不同材质间应便于分离；
（3）商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；
（4）商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物（VOCs）含量应不大于5%（以重量计）；
（5）塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过6色；
（6）纸质商品包装应使用75%以上的可再生纤维原料生产；
（7）木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。
9.2快递包装环保要求：
（1）快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于100mg/kg；
（2）快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物（VOCs）含量应不大于5%（以重量计）；
（3）快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于150mg/kg；
（4）快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二（2－乙基）己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；
（5）快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%；
（6）快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于60%；
（7）快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于80次；
（8）快递中应使用幅宽不大于45mm的生物降解胶带；
（9）快递包装中不得使用溶剂型胶黏剂；
（11）快递应使用电子面单；
（12）直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可；
（13）快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。
9.3低挥发性有机化合物产品：
本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当执行国家和我省VOCs含量限制标准。在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中，供应商应优先使用低挥发性原辅材料，将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入合同条款。
10.采购本国产品的支持政策
10.1本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
10.2当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章响应文件格式”的“附件2投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
10.3供应商需按照询价文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
10.4供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
10.5评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和询价文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
八、质疑处理
1.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
2.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述条款的规定向南通市教育技术中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，南通市教育技术中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
3.质疑函必须按照本询价文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
4.供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向南通市教育技术中心提出，由南通市教育技术中心负责答复。
南通市教育技术中心及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑，建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和南通市教育技术中心不接受未填写快递运单的快件）。
南通市教育技术中心质疑接收部门为采购科（快递运单上的收件人填写“采购科”即可），联系地址：南通市崇川区板桥路45号，联系电话：0513-85010355。
采购人质疑接收人及联系方式见询价文件第一章。
5.以下情形的质疑不予受理
5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
5.2超出政府采购法定期限的质疑。
5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
6.供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，南通市教育技术中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
九、政府采购履约资金扶持政策
1.根据《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资工作的通知》（通财购〔2022〕68号），对政府采购成交供应商提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。成交供应商如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款，详情请见江苏省政府采购网-政采贷专栏。
2.履约保证金以履约保函（保险）形式向采购人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，登录江苏政府采购网，选择“保险保函”模块，进行相关操作。供应商可登录江苏政府采购网“资料下载”栏目下载政府采购电子履约（保函）保险操作手册。
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第三章  文本合同





政府采购货物买卖合同
（试行）




项目名称：                             
合同编号：                             
甲    方：                             
乙    方：                             
签订时间：                             



使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。
   2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。
3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。
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第一节 政府采购合同协议书
甲方（全称）：                        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购	                                   文件约定的合同甲方）
乙方1（全称）：                       （供应商）
乙方2（全称）：                       （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）
乙方3（全称）                         （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：     
1.项目信息
（1）采购项目名称：                                          
         采购项目编号：                                          
（2）采购计划编号：                                          
（3）项目内容：
     采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：                    
     品牌：                    规格型号：                    
采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。
①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：
     标的名称：                                              
关键部件：            品牌：            型号：          
关键部件：            品牌：            型号：          
关键部件：            品牌：            型号：          
   （注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）
         ②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：
         ¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：     
         ¨否
    （4）政府采购组织形式：¨政府集中采购   ¨部门集中采购   ¨分散采购
（5）政府采购方式：¨公开招标  ¨邀请招标  ¨竞争性谈判  ¨竞争性磋商
                  ¨询价      ¨单一来源  ¨框架协议    ¨其他：          
（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）
（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：¨是  ¨否
         本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：¨是  ¨否
         若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：¨是  ¨否
         中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是  ¨否
         中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：¨是  ¨否
（7）合同是否分包：¨是  ¨否
 分包主要内容：                                            
 分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：
                                                           
 分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：
 ¨大型企业   ¨中型企业   ¨小微型企业
 ¨残疾人福利性单位  ¨监狱企业  ¨其他
    （8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：¨是  ¨否
     外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资  ¨部分由外国投资者投资
（9）是否涉及进口产品：
 ¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：        
        国别：             品牌：             规格型号：             
 ¨否
    （10）是否涉及节能产品：
         ¨是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：                  
                ¨强制采购  ¨优先采购
         ¨否
         是否涉及环境标志产品：
         ¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：              
                ¨强制采购  ¨优先采购
         ¨否
         是否涉及绿色产品：
     ¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：                  
                ¨强制采购  ¨优先采购
     ¨否
    （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：
¨是       ¨否      ¨不涉及
2.合同金额
（1）合同金额小写：                           
                 大写：                           
         分包金额（如有）小写：                   
                     大写：                       
        （注：固定单价合同应填写单价和最高限价）
    （2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：
 ¨固定总价 ¨固定单价 ¨固定费率 ¨成本补偿 ¨绩效激励 ¨其他          
（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：
¨全额付款：（应明确一次性支付合同款项的条件）                         
¨分期付款：（应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩），其中涉及预付款的：（应明确预付款的支付比例和支付条件）
¨成本补偿：（应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）             
¨绩效激励：（应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）             
3.合同履行
（1）起始日期：        年     月     日，完成日期：        年     月     日。
（2）履约地点：                                      
（3）履约担保：是否收取履约保证金：¨是    ¨否
收取履约保证金形式：                            
收取履约保证金金额：                            
履约担保期限：                                  
（4）分期履行要求：                                  
（5）风险处置措施和替代方案：                        
4.合同验收
（1）验收组织方式：¨自行组织  ¨委托第三方组织
验收主体：                                      
是否邀请本项目的其他供应商参加验收：¨是     ¨否
是否邀请专家参加验收：¨是  ¨否
是否邀请服务对象参加验收：¨是  ¨否
是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是  ¨否
是否进行抽查检测：¨是，抽查比例：           ¨否
是否存在破坏性检测：¨是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）
                     ¨否
验收组织的其他事项：                            
（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）
（3）履约验收方式：¨一次性验收
                       ¨分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）       
（4）履约验收程序：                                                          
（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）                           
（6）履约验收标准：                                                          
（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：¨是  ¨否
（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）                              
5.组成合同的文件
本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议
（2）政府采购合同专用条款
（3）政府采购合同通用条款
（4）中标（成交）通知书
（5）投标（响应）文件
（6）采购文件
（7）有关技术文件，图纸
（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件
6.合同生效
本合同自                             生效。
7.合同份数
本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。
合同订立时间：         年      月      日
合同订立地点：                           
附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等（如有）。



	
甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
	乙方（供应商）

	单位名称（公章或合同章）
	
	单位名称（公章或合同章）
	

	法定代表人
或其委托代理人（签章）
	
	法定代表人
或其委托代理人（签章）
	

	
	
	拥有者性别
	

	住  所
	
	住  所
	

	联 系 人
	
	联 系 人
	

	联系电话
	
	联系电话
	

	通信地址
	
	通信地址
	

	邮政编码
	
	邮政编码
	

	电子邮箱
	
	电子邮箱
	

	统一社会信用代码
	
	统一社会信用代码
	

	
	
	开户名称
	

	
	
	开户银行
	

	
	
	银行账号
	

	注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。
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第二节 政府采购合同通用条款
1.定义
1.1合同当事人
（1）采购人（以下简称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。
（2）供应商（以下简称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。
（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。
1.2本合同下列术语应解释为：
（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。
（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。
（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其他备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。
（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。
（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。
（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。
（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。
2.合同标的及金额
2.1合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。
3.履行合同的时间、地点和方式
3.1乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。
4.甲方的权利和义务
4.1签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。
4.2甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。
4.3甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。
4.4甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。
4.5甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。
4.6国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。
5.乙方的权利和义务
5.1签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。
5.2乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。
5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。
5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。
6.合同履行
6.1甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。
6.2甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。
7.货物包装、运输、保险和交付要求
7.1本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。
7.2除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。
7.3货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。
7.4除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。
7.5乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。
7.6如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。
8.质量标准和保证
8.1质量标准
（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。
（2）采用中华人民共和国法定计量单位。
（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。
（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。
8.2保证
（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。
（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。
（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。
（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。
（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。
9.权利瑕疵担保
9.1乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。
9.2乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。
9.3如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。
10.知识产权保护
[bookmark: _Hlk163047038]10.1乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。
11.保密义务
11.1甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。
12.合同价款支付
12.1合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。
12.2对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。
13.履约保证金
13.1乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
13.2如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。
13.3甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。
14.售后服务
14.1除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：
（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；
（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。
14.2乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。
15.违约责任
15.1质量瑕疵的违约责任
乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。
15.2迟延交货的违约责任
（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。
（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。
15.3迟延支付的违约责任
甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。
15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。
16.合同变更、中止与终止
16.1合同的变更
政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。
16.2合同的中止
（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以终止合同的履行。
（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。
16.3合同的终止
（1）合同因有效期限届满而终止；
（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。
16.4涉及国家利益、社会公共利益的情形
政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
17.合同分包
17.1乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。
17.2乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。
18.不可抗力
18.1不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。
18.2任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
18.3遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。
19.解决争议的方法
19.1因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。
19.2选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。
19.3如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。
20.政府采购政策
20.1本合同应当按照规定执行政府采购政策。
20.2本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
20.3对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。
21.法律适用
21.1本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。
21.2本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应当按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。
22.通知
22.1本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。
22.2一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。
22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。
22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。
23.合同未尽事项
23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。
[bookmark: _Toc20313]23.2合同附件与合同正文具有同等的法律效力。
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第四章  采购需求
项目属性：货物类
一、采购标的清单
	序号
	名称
	数量
	单位
	对应中小企业划分标准所属行业

	A.教学交互与音视频设备
	
	
	

	1
	智慧讲台
	1
	套
	工业

	2
	推拉黑板
	1
	套
	工业

	3
	触控一体机
	1
	套
	工业

	4
	教学软件
	1
	套
	工业

	5
	便携录播一体机
	1
	台
	工业

	6
	便携式录播系统
	1
	套
	工业

	7
	无线云台摄像机
	3
	台
	工业

	8
	摄像机支架
	3
	个
	工业

	9
	无线麦克风
	1
	套
	工业

	10
	无线全向麦克风
	1
	套
	工业

	11
	移动拉杆箱
	1
	套
	工业

	12
	专业音箱
	2
	只
	工业

	13
	专业音箱
	4
	只
	工业

	14
	专业功放
	1
	台
	工业

	15
	专业功放
	1
	台
	工业

	16
	支架
	6
	只
	工业

	17
	调音台
	1
	台
	工业

	18
	AI反馈抑制器
	1
	台
	工业

	19
	电源管理器
	2
	台
	工业

	20
	U段无线话筒
	1
	套
	工业

	21
	话筒呼叫控制嵌入软件
	1
	套
	工业

	22
	U段无线话筒
	1
	套
	工业

	23
	话筒呼叫控制嵌入软件
	1
	套
	工业

	24
	无线话筒
	2
	套
	工业

	25
	话筒呼叫控制嵌入软件
	2
	套
	工业

	26
	桌插
	1
	个
	工业

	27
	超高清视频无缝切换矩阵
	1
	台
	工业

	28
	智能混合矩阵切换嵌入软件
	1
	套
	工业

	B.家具及配套
	
	
	

	1
	铝合金阶梯椅（后写字板可折叠）
	216
	位
	工业

	2
	前排条桌
	8
	张
	工业

	3
	中控台
	1
	台
	工业

	4
	转椅
	3
	个
	工业

	5
	遮光布艺窗帘
	145
	m²
	工业

	6
	五金及轨道
	23
	米
	工业

	C.辅材及其他
本项所列产品（机柜除外）属于低值易耗品，无需提供中小微企业声明函。
	
	
	

	1
	音频连接线
	18
	根
	-

	2
	音频连接线
	1
	根
	-

	3
	音频连接线
	1
	根
	-

	4
	机柜
	1
	台
	工业

	5
	视频线
	2
	条
	-

	6
	视频线
	1
	条
	-

	7
	电源线
	1
	批
	-

	8
	音箱线
	1
	批
	-

	9
	其他附材
	1
	批
	-

	10
	施工及集成服务
	1
	项
	-


本项目核心产品：触控一体机
二、技术要求
（一）采购标的需实现的功能或者目标
响应供应商报价中包括完成本项目所需的全部材料费、加工制作费、包装费、运输保险费、安装费、调试费、检测费、力支费、利润、税费、合同包含的所有风险、责任等以及响应供应商认为需要的其他费用等，且该价格不因市场价格因素及政策性调整的变化而调整。响应供应商可以自行咨询、踏勘现场，充分了解现场任何影响响应报价之情况，根据现场情况考虑相应的运输、上楼搬运、分楼分层安装等工作实际，并将相关费用考虑在报价中，任何忽视、猜测或误解现场情况而导致的成本增加或工期延长等，采购方一律不予认可。以上所涉及并产生的费用均包含在响应总价中，成交人不得再要求追加任何费用。
（二）采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范
1.所投产品的技术标准按国家标准执行，无国家标准的，按行业标准执行；无国家和行业标准的，按企业标准执行；但在采购文件中有特别要求的，按采购文件中规定的要求执行，并且符合相关法律法规规定的要求。
2.本项目提供的技术要求（规格）只是对产品的一些原则性要求，并不是最详尽的描述和要求，供应商有责任依据相关设计技术规范和有关行业国家标准执行。
3.供应商应保证提供的产品不得侵犯第三方专利权、商标权和设计权、版权等。否则，供应商应负全部责任，并承担由此引起的一切后果。
（三）采购标的需满足的质量、安全、技术规格等要求
1.技术参数清单
	序号
	名称
	配置参数
	数量
	单位

	A.教学交互与音视频设备
	
	
	

	1
	智慧讲台
	1、 整体尺寸不小于 1100mm（长）x600mm（宽）x1000mm（高），设置不低于21.5寸电容触摸屏幕，覆盖<3mm钢化玻璃，保护屏幕安全。屏幕在讲台上方倾斜安装。 
2、支持多点触控对黑板操作，同步显示黑板画面，书写延迟<50ms，可使用手指或触控笔进行触控。
3.支持与智慧黑板联动，可通过讲台控制智慧黑板，同步显示智慧黑板画面，支持多点触控。
4、讲台不低于8个功能按键与智慧黑板联动，须包括关机、熄讲台、音量调节、开机、熄黑板、息小屏等功能。
5、老师接触桌面为纯平面木质材料设计。
6、配置USB接口：USB>2个。
7、配置五孔插座电源接口，可提供220V交流电，供电脑等电子设备进行充电。
	1
	套

	2
	推拉黑板
	1.结构：产品为上下推拉结构，升降结构在黑板背面，不外露；安装有 EVA 减震缓冲块，外框与轨道不直接碰撞，避免产生金属碰撞声。
2、规格：整体外径约≥4000mm×1950mm，由两块书写板和电子设备组成，两块板可交替上下推拉，单块黑板外径≥ 2000mm×900mm，外包香槟色整体无拼接大框，将黑板与显示设备整体镶嵌。外径可根据学校实际情况进行适当调整。
3、书写面板：材质：材质采用烤漆面板，厚度≥0.35mm， 整板无拼接；颜色：绿色，表面附有透明保护膜；硬度：涂层硬度≥7H，光泽度＜6%，无明显眩光，不反光，有效保护学生视力。
4.衬板：书写的升降板衬板采用具有优良的防水、阻燃、隔音、减震、耐腐蚀性、强度高的挤塑板，厚度≥15mm，硬度高。
5、背板：采用优质防锈彩涂钢板，厚度≥0.3mm。
6、边框：采用高级香槟色铝合金型材。
7、粉笔槽：有效防止粉笔灰垂直落地与边框采用绞扣式镶嵌连接，铝合金色泽一致，端头设有 ABS 塑料封堵，防止划伤。
8、安全性：符合GB28231-2011《书写板安全卫生要求》。
	1
	套

	3
	触控一体机
	1.显示尺寸不低于98英寸，整机采用一体化设计，外部无任何可见内部功能模块的连接线。支持红外≥20点触摸感应方式，触摸方式：手指、笔，或其他任何非透明物体，免驱动操作，即插即用。
2、采用金属极窄边框设计。
3、支持全通道屏幕录制功能。
4、前置非转接接口：USB3.0≥2个，TYPEC≥1个，USB接口均支持在安卓和Windows双系统下识别，无需区分。
5、为方便操作，整机须具有不少于6个前置实体按键实现高频教学应用，包括但不仅限于电源开关、进入主页、菜单、音量+、音量－、信号源等，以上功能均一键直达，非多个按键组合。
6、整机内置安卓嵌入式系统，采用不低于八核CPU，系统版本不低于安卓14.0，内存不低于4G RAM，存储不低于32G ROM。
7、支持全通道批注功能。
8、支持通道唤醒功能，支持网络唤醒、HDMI唤醒等多种唤醒方式。
9、支持护眼模式开启。
10、设备支持云桌面教学应用部署，可通过整机嵌入式系统或外接终端设备接入云桌面服务，实现云黑板教学场景。
11.具备内置摄像头，摄像头可拍摄≥1300万像素照片，具有≥8孔阵列的阵列式麦克风，支持声音拾取
13、内置OPS电脑采用模块化设计，实现无单独接线的插拔。内置OPS配置：不低于四核八线程高性能 CPU，内存≥8G，固态硬盘≥256G。
	1
	套

	4
	教学软件
	一、课堂教学软件
1.软件应用模块均在统一界面，集中管理。
2.支持一键进行屏幕截图，支持自定义截图区域，且可选择隐藏备课主窗口。
3.支持学校老师通过手机号码注册账号，支持账号、短信、钉钉和微信扫码等多种登录方式；提供不少于50G的个人云空间，无需通过完成特定任务就能获取。
二、录屏功能
1.用户无需额外安装其他软件即可在白板软件首页一键打开录屏功能。
2.支持选择和切换全屏录制，区域录制、应用窗口录制。
3.支持选择使用录制倒计时功能，可随意设置录制时间。
三、投屏互动教学软件
1.具备服务端生成热点功能。
2.支持多类型设备连接：支持 IOS、MAC 镜像投屏、安卓移动端（Android 6.0 及以上）与黑板互投、Windows 客户端与黑板端互投。
3.支持密码管理，首次连接需要输入密码
4.支持智慧黑板端画面同步至q手机端，手机端设备可远程控制服务端 Windows 桌面。
5.具备实物展台功能：可将手机摄像头画面直播至 PC 服务端，或将学生作业、试卷、课本等资料拍照上传至智慧黑板端。
6.支持一键录屏功能。
7.支持 Windows 客户端远程控制智慧黑板端桌面；支持 Windows 客户端桌面同步至智慧黑板端，并且可互相操控。
四、集中控制管理平台
1、平台采用B/S架构设计，可在Windows、Android、iOS等多种不同的操作系统上通过网页浏览器登录控制智能交互设备。
2、可远程监控智能交互设备开关机状态、系统运行时间、开机时间、最大不关机时间、异常断电情况、操作系统版本、CPU、内存、硬盘大小及剩余空间和内存使用率等。
3、管理平台支持远程指令控制，支持单台设备控制或多台设备批量控制，包括：开关机、屏幕锁（支持自定义解锁密码）、打铃、启用/禁用U盘等。
4、管理平台具有安全管理功能，由平台开启和关闭智能交互设备的U盘识别功能。
5、管理平台具有图片展播功能，可向智能交互设备发送不低于10张图片，设备端将进行轮播展示，平台可设定轮播时长和速度。
6、管理平台提供远程巡课功能，可以图片形式巡课，也可以实时动态查看智能交互设备使用界面，并支持远程操作智能交互设备。
7、管理平台支持批量对智能交互设备进行软件远程部署，配套专用教学软件批量部署支持静默安装。
8、智能交互设备客户端输入所在学校管理员的账号密码进行注册绑定，支持自定义智能交互设备名称。
	1
	套

	5
	便携录播一体机
	1.要求录播主机采用一体化嵌入式硬件设计架构，内置国产化八核处理器、Linux系统、≥8GB内存，≥1T硬盘。
★2.要求录播主机满足录制、直播、点播、互动、导播管理、存储、切换、视音频编码、语音转写、虚拟抠像、行为分析等功能。至少支持内置有线网络、无线Wi-Fi和SIM卡插卡3种联网方式，方便随时随地连接网络。（供货前提供功能截图，加盖供应商公章）
3.要求录播主机具有Wi-Fi认证和忽略功能，可选择手动触发认证弹窗。
4.要求配置≥15.6英寸全贴合电容触控液晶屏，采用防指纹涂层工艺，无须外接显示设备，用户可直接通过主机查看已录制的视频，支持在主机上直接播放查看录制效果，并可使用U盘拷贝。
5.要求具有多指智能手势识别息屏功能，操作者可在触摸屏任意位置，通过触摸实现对屏幕背光的关闭和开启。
6.要求支持≥2路HDMI输入接口，支持≥3路HDMI输出接口，≥1路输出本地画面，≥1路输出合成画面，≥1路HDMI自定义输出视频源和分辨率。
7.要求支持≥1路线性输入，≥1路3.5mm音频输入，≥1路线性输出，≥1路3.5mm音频输出。
8.要求支持≥2路RS232控制接口。
9.要求支持≥1路TYPE-C接口，≥4路USB3.0接口，支持连接鼠标、键盘进行导播控制以及主机连接U盘进行课程视频的录制、下载，支持外接光驱刻录光盘，拷贝本地视频至光驱刻录。
★10.系统整体支持多路RJ45网口，至少包含3路POE供电网口，单网线同步实现设备供电与视频数据传输，支持摄像机统一智能组网管理，接入摄像机支持即插即用。（供货前提供功能截图或实物照片或产品彩页，加盖供应商公章）
11.要求录播主机内置不低于2个5W的扬声器，用于播放本地视频声音。
12.视频编码：要求支持H.265和H.264两种视频编码协议，支持4K分辨率（3840*2160）视频的编码和录制。
13.设备需内置≥10000mAh电池，无需额外配置移动电源即可进行户外活动录制，具有电量不足提示功能，低于5%倒计时关机。
14.为保证具有更好的散热效果，主机需内置散热风扇，可自定义主机风扇转速。
	1
	台

	6
	便携式录播系统
	1.系统支持账号密码登录，支持电影模式、资源模式等录制模式，支持≥1路电影模式加≥6路资源备份，可同时录制合成画面、教师全景、教师特写、学生全景、学生特写、板书画面、电脑画面。
2.录制格式至少支持MP4/FLV/TS，录制分辨率支持3840*2160、1920*1080等，支持录制帧率设定，可选择25fps/30fps。码流支持1000-20000kbps可选。
3.支持实时显示录播主机CPU的使用率，硬盘使用情况，不少于6路预监画面，可自定义通道预监画面名称，可同步显示对应摄像机的电量，具有自动息屏功能，可选择息屏时间。
4.支持手指点控模式；导播模式支持视频预览、直播输出监视、视频切换等功能，其中手指拖动视频切换时支持导播小画面定位跟随。
5.支持导播模式设置：至少包括手动、半自动、全自动模式，具有自动轮巡导播模式，可自定义轮巡画面和间隔时长。
6.支持会议导播模式，开启会议模式后，系统根据会议麦克风发言自动切换视频画面预置位。
7.需支持上滑、下滑、左滑、右滑等多种切换特效，支持自定义选择≥8种特效切换速度。
8.系统支持摄像机云台控制，可以对摄像机进行变焦、上下左右位置调整以及≥8个预置位的设置，整个过程支持手指触控操作。
9.系统可以进行音量设置，可以采用手指拖动方式控制设备输入输出的音量大小。
10.需支持对屏幕亮度进行设置，采用手指拖动方式控制设备的亮度。
11.所录制的视频文件既可存储在本地硬盘，也支持通过FTP上传至平台，同时支持用户随时通过录播主机点播回放视频，并可使用移动磁盘或硬盘拷贝下载。
12.要求系统具有推送公网直播功能并可在设备上自动生成直播二维码，扫描即可观看直播，系统可选择创建直播类型，至少包括活动直播和教研直播，支持自定义直播标题和起始时间，可设置直播分辨率和码率，调节直播画面音量大小，支持直播列表的查看，直播列表展示课程天数。
13.系统需支持RTMP直播推流，推送的直播流可选择不同视频源，可选画面≥4个，可同时开启平台直播和三方推流直播。
14.需支持摄像机遥控器，可设置摄像机模式，至少包括室内、室外、背光、大屏模式，可选择优先有线网络。
★15.要求内置微课制作功能，支持不少于前景、人像、背景3层场景叠加，叠加的场景支持PPT、视频、图片，虚拟抠像后的人像等类型。要求支持虚拟抠像后合成的画面实现和远端进行音视频互动。（供货前提供功能截图或实物照片或产品彩页，加盖供应商公章）
16.至少支持智能抠像和键显色两种抠像模式。
17.需支持手动调整前景、人像大小以及位置，抠像功能支持噪点清除、去黑边、溢色清除、前景强化、边缘平滑、饱和度压缩、黑色加强等细节调整，支持校色系数调节由绿幕软件造成的色差，从而达到更为理想的抠像效果
18.需支持自定义抠像区域，可通过手指拖拽调整抠像区域位置和大小。
19.要求不依赖网络、外置设备即可实现行为分析、实时字幕的语音转写和热词提取。系统内置行为分析系统，至少支持对教室人数、举手、站立、背身、趴下、低头、扭头人数的实时统计，并实时汇总学生的参与度、活跃度和抬头率。
20.行为分析可选择是否进行举手、趴桌、站立等行为数据展示，可选择学生全景相机位置，语音识别需支持区分角色，自动生成行为分析报告，报告可自动下载至本地文件夹中。
21.内置互动系统，支持标准SIP和H.323互动协议，互动界面支持双流、一键静音、全屏、导播设置等功能。
22.授课预监：授课过程中，录播主机屏幕将实时显示授课教室和参与互动的听课教室画面，用户可实时查看授课教室的拍摄效果，及互动教室的听课状态。
	1
	套
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	无线云台摄像机
	1.采用≥1/1.8 英寸CMOS、≥800万像素，需支持4K（3840×2160）分辨率，兼容1080P、720P等多种分辨率。
2.需采用4K超长焦镜头，视角≥60°，光学变焦≥20倍，数字变焦≥16倍。
3.需支持水平翻转、垂直翻转。
4.支持不少于2D、3D数字降噪，图像信噪比≥55dB。
5.音频接口：≥1路line in接口，需支持 AAC 编码格式，音频采样率≥48KHz。
6.视频接口：≥1路HDMI out接口。
7.其他接口：≥1路Type-C接口，需兼容USB 2.0和USB3.0，≥1路RS485，需支持VISCA/Pelco-D/Pelco-P协议。
8.网络接口：≥1路RJ45网络接口，10M/100M/自适应以太网。
9.需支持硬件复位功能，可通过Reset复位键实现整机复位。
10.需支持USB音视频输出，同时支持UVC和UAC协议，最大支持4K@30fps输出，兼容主流视频会议软件。
11.至少支持TCP/IP、HTTP、RTSP、RTMP/RTMPS、Onvif、DHCP、组播等网络协议等。
12.视频制式需支持50Hz/60Hz，编码等级可设置main profile，至少支持H.264/H.265/MJPEG等视频编码协议；帧率支持1~30fps。
13.需支持5G Wi-Fi传输，天线方式2×2MIMO，最大传输速率不低于200Mbps，传输距离不低于100米。具有自动搜索和智能配置功能，需采用802.11a/n标准协议。
★14.摄像机需搭载AI算法实现人形跟踪，支持提取人体多维度特征信息，可实现教育、会议和直播等场景的自动跟踪。可支持人物动作分析，至少识别举手、起身、低头等人物动作分析。（供货前提供功能截图或实物照片或产品彩页，加盖供应商公章）
15.需内置OLED显示屏，至少显示输出分辨率、电池电量、无线信号强度、摄像机状态、IP 地址等信息。
16.需支持多种白平衡方式，至少包括自动， 室内， 室外， 一键式， 手动。
17.需支持通过浏览器进行管理，至少包括亮度、饱和度、对比度、锐度、色度设置。
18.需支持12V电源适配器和内置电池供电，电池容量≥9450mAh。
	3
	台

	8
	摄像机支架
	1.脚管节数：3节。
2.升起中轴高度：不低于1860mm（含云台）。
3.不升中轴高度：不低于1480mm（含云台）。
4.整体承重不低于10kg。
	3
	个

	9
	无线麦克风
	1.采用OLED显示屏，支持显示麦克风电池电量、麦克风配对状态、麦克风接收声音强度等。
2.支持2.4GHz数字频段。
3.操作范围（无障碍）：≥100米。
4.麦克风频率响应：20Hz-20KHz，信噪比：84dB。
5. ≥1个USB Type-C接口，≥1个3.5mm音频接口，≥1个电源按键，≥2个音量控制按钮
6.支持抗干扰能力，支持自动跳频技术，避免同频干扰问题。
7.电池容量：不低于400mAh，电池续航时长：不低于8小时
8.标配两个无线麦克风，且两个麦克风支持同时工作。
9.充电仓供电方式：Type-C充电口，充电盒电池容量：不低于2000mAh
10.充电仓支持电量指示
	1
	套

	10
	无线全向麦克风
	1.不低于8阵列MIC，具有高灵敏度、高信噪比特色，支持远距离清晰拾音。
2.支持AI降噪、AI回声消除、AI AGC、超级降噪。
3.拾取距离：不低于3米；
4.内置不低于5W高响度扬声器单元，支持本地扩声；
5.支持蓝牙、无线两种连接方式，连接距离≥10米；
6.内置不低于4400mAh电池，支持Type-C接口充电；
	1
	套

	11
	移动拉杆箱
	箱体材质：PP；拉杆：ABS+TPE；采用静音轮；容积不低于85L
	1
	套

	12
	专业音箱
	1.阻抗≤8Ω，额定功率≥400W，高频≥1.7英寸压缩高音单元×1，低频≥12英寸低音单元×1。
2.频率响应（测试电压：0.2V，测试距离：1m）：等同或宽于45Hz-20kHz。
★3.指定频带内的声压级（测试电压：≥56V，频率范围53Hz-20kHz，测试距离1m）：≥122dB。（供货前提供第三方检测机构出具的检测依据为GB/T 9397-2013《直接辐射式电动扬声器通用规范》和GB/T 12060.5-2011《声系统设备第5部分：扬声器主要性能测试方法》并带有CMA标志的检测报告复印件或扫描件，加盖供应商公章。）
	2
	只
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	专业音箱
	1.阻抗≤8Ω，额定功率≥300W，高音≥1.7英寸压缩高音单元×1，低音≥10英寸低音×1。
2.频率响应（测试电压：0.2V，测试距离：1m）：等同或宽于45Hz-20kHz。
★3.指定频带内的声压级（测试电压：≥49V，频率范围45Hz-20kHz，测试距离1m）：≥119dB。（供货前提供第三方检测机构出具的检测依据为GB/T 9397-2013《直接辐射式电动扬声器通用规范》和GB/T 12060.5-2011《声系统设备第5部分：扬声器主要性能测试方法》并带有CMA标志的检测报告复印件或扫描件，加盖供应商公章。）
	4
	只
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	专业功放
	1.标准≤1U机柜式设计；采用PFC+开关电源+D类数字功放设计方案；输出功率：立体声@8Ω：≥500W×2；立体声@4Ω：≥850W×2；桥接@16Ω：≥1000W ；桥接@8Ω：≥1700W。
2.开关电源采用LLC谐振电源短路保护电路和D类数字功放一体模块化设计，保证半桥LLC开关电源稳定性和可靠性。
3.支持开机软启动功能，软启动过程中电源需求缓慢上升，减少对电网和其他电子设备的电流冲击。
4.开关电源内置EMI电路，有效地抑制电源谐波。
5.数字功放核心的调制和匹配电路技术，让功放还原真实原声。
6.整机转换效率达到85%以上。
7.数字功放电源自适应音频调整节能功能，实现智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 
8.MONO/STEREO/BRIDGE三种模式可选择切换。
9.开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其他用电设备。
10.内置≥6大保护电路模块，为功放的可靠性保驾护航，具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇功能。
	1
	台
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	专业功放
	1.标准≤1U机柜式设计；采用PFC+开关电源+D类数字功放设计方案；输出功率：立体声@8Ω：≥500W×2；立体声@4Ω：≥850W×2；桥接@16Ω：≥1000W ；桥接@8Ω：≥1700W。
2.开关电源采用LLC谐振电源短路保护电路和D类数字功放一体模块化设计，保证半桥LLC开关电源稳定性和可靠性。
3.支持开机软启动功能，软启动过程中电源需求缓慢上升，减少对电网和其他电子设备的电流冲击。
4.开关电源内置EMI电路，有效地抑制电源谐波。
5.数字功放核心的调制和匹配电路技术，让功放还原真实原声。
6.整机转换效率达到85%以上。
7.数字功放电源自适应音频调整节能功能，实现智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 
8.MONO/STEREO/BRIDGE三种模式可选择切换。
9.开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其他用电设备。
10.内置≥6大保护电路模块，为功放的可靠性保驾护航，具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇功能。
	1
	台
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	支架
	音箱支架
	6
	只

	17
	调音台
	1.支持≥10路MIC输入兼容8路线路输入接口，支持≥2组立体声输入接口，≥4路RCA输入，话筒接口幻象电源：+48V。
2.具有≥2组立体声输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1个耳机监听输出、≥1个接口双路效果输出、≥1组控制室输出、≥1组主混音断点插入、≥8个断点插入。
3.内置≥24位DSP效果器，提供≥100种预设效果。
4.具备≥15个60mm行程的高精密碳膜推子。
5.内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；内置MP3播放器，支持≥1个USB接口接U盘播放音乐。
	1
	台
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	AI反馈抑制器
	1. 处理器搭载高性能运算处理单元；配置≥2个完全独立的反馈抑制通道，每通道均支持自适应反馈抑制（AFC）功能，传声增益提升≥6dB，可分别处理不同声源信号（如主讲麦克风与观众席拾音），避免多麦克风场景下的交叉啸叫干扰。
2. 2.支持声学校正按钮，按下可以预测声反馈回路；提供≥高/中/低三档输入电平调节。
3.具有≥2个独立通道，每通道均支持等同或宽于0-99级数字音量调节及静音开关功能。
4.基于啸叫检测门限更新法，具有移频+陷波反馈抑制功能，可以使用≥48个可编程陷波点。
5.前面板具有≥48个LED灯陷波状态指示灯（具有≥2×12个静态点和≥2×12个动态点）、≥2英寸IPS真彩显示屏、≥1个编码旋钮；后面板具有≥1个船形开关、≥2路XLR母座+2路TRS母座模拟输入、≥2路XLR公座+2路TRS母座模拟输出、≥1个RJ45接口。
6.设备具有编码旋钮和≥2.0英寸IPS屏幕，可用于控制和配置设备直通、场景。IPS屏幕能够显示IP地址，输入和输出通道的实时电平。
7.具有设备定位，PC客户端具有一键定位局域网内同类设备功能，被定位到的设备会在显示屏上显示定位信息。
8.支持多客户端数据同步，≥2个客户端以上连接混音器设备时，可实现多端数据同步。
9.反馈抑制器软件可融入会议音频综合管理平台实现音频设备统一管理，平台可扫描数字会议主机、音频处理器、混音器、抑制器、功放类产品在线情况，支持识别多台同型号设备，并显示设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态信息；具备一键上传配置信息至云端或保存本地进行备份和一键还原配置信息功能。
	1
	台

	19
	电源管理器
	1.支持≥8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：≤1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。
2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通以起到级联控制ALARM（报警）功能。
3.单个通道最大负载功率≥2200W，所有通道负载总功率≥6000W。输出连接器：多用途电源插座。
4.具有≥1路USB接口。
	2
	台

	20
	U段无线话筒
	1.基于数字U段的传输技术，pi/4-DQPSK调制方式，采用国产主控芯片，传输距离≥80米，接收机具有≥2路平衡输出、≥1路非平衡混音输出；具有混响、均衡、智能静音、音频加密、功率调节功能。
2.具有≥1台接收主机、≥2只手持发射机；频率范围等同或优于470MHz-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz四个频段使用。
★3.具有自动静音功能，麦克风跌落、抛掷时，自动静音，避免冲击声；实时监测设备姿态，静置≥5秒静音，≥8分钟关机，无需手动干预。（供货前提供功能截图佐证，加盖供应商公章）
4.具有多频段均衡调节功能，具有高、中、低音三种调节档位，每种效果支持≥13档调节。
5.具有长时间续航，发射机使用时长≥10小时。
6.具有ID码防串扰功能，用于接收和发射配对，收发ID码必须相同才能对码，能够有效防止相同频率的信号相互串扰。
7.接收机具有≥2个2.2英寸的TFT-LCD显示屏；发射机具有≥0.96英寸OLED显示屏，能够显示频率信息、音频加密状态、功率挡位、静音状态、电量格数信息。
	1
	套

	21
	话筒呼叫控制嵌入软件
	1.软件内嵌于无线话筒系统设备，话筒呼叫控制功能。
2.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术。
3.支持自动选讯接收方式。
4.支持信道选择、频率可调、可设置主机与话筒配对。
	1
	套

	22
	U段无线话筒
	1.基于数字U段的传输技术，pi/4-DQPSK调制方式，采用国产主控芯片，传输距离≥80米，接收机具有≥2路平衡输出、≥1路非平衡混音输出；具有混响、均衡、智能静音、音频加密、功率调节功能。
2.具有≥1台接收主机、≥2只头戴腰包；频率范围等同或优于470MHz-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz四个频段使用。
3.具有多档位混响调节功能，效果占比、回响延时、混响幅度调节，每种音效各具有≥25档调节方式。
4.具有多频段均衡调节功能，具有高、中、低音三种调节档位，每种效果支持≥13档调节。
5.具有长时间续航，发射机连续使用时长≥10小时。
6.具有ID码防串扰功能，用于接收和发射配对，收发ID码必须相同才能对码，能够有效防止相同频率的信号相互串扰。
7.接收机具有≥2个2.2英寸的TFT-LCD显示屏；发射机具有≥0.96英寸OLED显示屏，能够显示频率信息、音频加密状态、功率挡位、静音状态、电量格数信息。
	1
	套

	23
	话筒呼叫控制嵌入软件
	1.软件内嵌于无线话筒系统设备，话筒呼叫控制功能。
2.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术。
3.支持自动选讯接收方式。
4.支持信道选择、频率可调、可设置主机与话筒配对。
	1
	套

	24
	无线话筒
	1.基于数字U段的传输技术，pi/4-DQPSK调制方式，采用国产主控芯片，传输距离≥80米，接收机具有≥4路平衡输出、≥1路非平衡混音输出；具有混响、均衡、智能静音、音频加密、功率调节功能。
2.具有≥1台接收主机、≥4台桌面式鹅颈咪杆发射机；频率范围等同或优于470MHz-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz四个频段使用。
3.具有多频段均衡调节功能，具有高、中、低音三种调节档位，每种效果支持≥13档调节。
4.具有ID码防串扰功能，用于接收和发射配对，收发ID码必须相同才能对码，能够有效防止相同频率的信号相互串扰。
5.接收机具有≥4个2.2英寸的TFT-LCD显示屏；发射机具有≥0.96英寸LCD显示屏，能够显示频率信息、音频加密状态、功率挡位、静音状态、电量格数信息。
★6.桌面式发射机配置≥1颗锂电池，使用时长≥15小时；设备电池孔位≥2个，支持拓展电池数量，通过拓展连续使用时长≥30小时。（供货前提供符合国家法定资质的第三方检测机构的检测报告扫描件或复印件，加盖供应商公章。）
	2
	套

	25
	话筒呼叫控制嵌入软件
	1.软件内嵌于无线话筒系统设备，话筒呼叫控制功能。
2.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术。
3.支持自动选讯接收方式。
4.支持信道选择、频率可调、可设置主机与话筒配对。
	2
	套

	26
	桌插
	1.插座采用全铝结构，信息模块接口采用标准模块。
2.弹起式桌面插座，支持45°仰角。
3.具有≥1个功能按键，支持自定义按键的功能，搭配中控矩阵使用可实现视频切换、搭配中控系统支持扩展场景调用功能、搭配中控会议系统实现会议系统电源开启关闭功能等。
4.配置接口：≥1个多功能电源接口、≥2个RJ45网络、≥1个3.5音频、≥1个HDMI高清视频接口、≥1个功能按键
	1
	个

	27
	超高清视频无缝切换矩阵
	1.具备≥4个HDMI输入接口、≥4个HDMI输出接口，以及≥4个3.5mm模拟音频输入接口、≥4个3.5mm模拟音频输出接口。
2.支持音视频信号同时切换，也支持音频单独传输，模拟音频与HDMI内嵌音频选择输入。
3.输入输出分辨率支持≥3840×2160P@60Hz。
4.具备LCD显示屏拼接功能，可设置1×2、1×3、1×4、2×2、2×1、3×1、4×1 LCD显示屏拼接模式；以及支持视频无缝切换、无闪屏、无黑屏。
5.控制接口：≥1×RS-232、≥1×RS-485、≥1×红外传感接收器、≥1×网口、≥1×UPDATE。
6.面板按键：≥4×输入按键、≥4×输出按键、≥6×功能按键。
7.支持EDID管理，可选择默认EDID或者现场可学习。
	1
	台

	28
	智能混合矩阵切换嵌入软件
	1.软件内嵌于高清矩阵系统设备，实现信号的处理、切换功能。
2.支持分辨率≥1920×1080P@60Hz、4K的处理能力。
3.采用创新的音频配置/切换技术，杜绝音频切换中的爆音、卡顿现象。
4.支持音视频分离技术，音视频传输相互独立。
5.支持OSD菜单，可配置输出画面参数。
	1
	套

	B.家具及配套
	
	
	

	1
	铝合金阶梯椅（后写字板可折叠）
	规格：中心距：520mm±5mm、座高： 440mm±5mm、椅高：928mm±5mm写字板高度：750mm±5mm、座深：430mm±5mm
1.桌面板采用厚度 25mm±2mm，宽度 300mm±2mm 刨花板桌板长度 510mm±3mm 双面贴防火板（面板颜色为榉木色），正面边沿采用防火板包圆边处理，环保耐用。左右两边采用冷轧钢支架，坚固耐用、高档美观，无毛刺，无焊接；表面经喷涂处理，防锈蚀，经久耐用。二层采用 15mm 三胺板，大刀支架稳定牢固。
2.椅背：极简平面直板，尺寸为 398mm±3mm（高）
*505mm±3mm（宽）*9mm±1mm（厚）的多层实木夹板，背框采用优质钢板经模压型，表面做防氧化处理后，高温喷涂处理，表面做优质麻绒布处理。椅座：425mm±3mm（深）× 447mm±3mm（宽），采用不小于 15mm 多层板优质旋切木经模具热压成型并表面附高密度海绵，麻绒布包裹。座包与铝合金一体压铸成型角码采用穿透式连接，采用M8 圆柱头六角螺丝 2 个/角码。
3.站脚为渐粗式椭圆管一体铝合金压铸成型，总高 928±3mmmm。扶手长 300±2mmmm，前端离地高 654±2mmmm，后端离地高 637±2mmmm，椅背与地面呈 98°倾斜，参照人体工程学，舒适大方。站脚顶端宽为 29mm±2mm 导圆边，末端宽为 45mm±2mm 导圆边，站脚立柱分为三层阶梯状管，管长510mm±5mm，三层阶梯底部造型尺寸分别为：一层阶梯为70*85*455mm±2mm，二层阶梯为60*105*482mm±2mm，三层阶梯为50*150*510mm±2mm.底脚为半圆柱造型长318mm±2mm，厚度30mm±1mm，站脚2 个安装孔孔距262mm1mm。校用考虑通道过人，及使用方便不配扶手。
4.回复机构：采用铝合金承重式重力回复机构，铝合金和受力精密车件一体压铸成型，确保外形美观，精细，内有超静音处理，回复效果好，且永不失效。
5.膨胀螺丝长度不低于8CM，配套膨胀管，使座椅与地面牢固紧锁。
	216
	位

	2
	前排条桌
	1.桌子大小为 1560mm*400mm±5mm;
2、桌面采用环保高密度板，饰面：采用胡桃木木皮进行表面装饰。油漆采用环保木器漆。
3、五金：优质五金配件。
	8
	张

	3
	中控台
	1.中控室操作台为带灯光烤漆操作台；
2、长宽：2400mm*800mm±10mm。下面带锁；
3、面材：烤漆面，烤漆涂层固化后其涂层的稳定性、耐久性、耐 候性、耐摩擦性、耐腐蚀性和硬度高，经抛光 后，表面光洁度高，镜面效果好；
4、油漆：采用水性油漆，油漆采用五层底漆五层面漆的“五底五面 ”工艺；
5、基材：采用符合 E1  标准的优质环保型中密度纤维板，优质绿色环保产品； 6、胶水：采用进口环保胶水；
7、桌面需留有设备穿线孔和多媒体桌面插座，具体位置与用户商量后确定；
8、桌面颜色和灯光颜色需要与用户环境匹配，购买前需与用户商量，并能接受定制；
	1
	台

	4
	转椅
	1.面料：选用优质网布，无明显损伤、剥落质量，甲醛未检出，可萃取的重金属铅含量≤0.2mg/kg、镉含量未检出，色牢度（沾色）耐水：4-5  级、耐干摩擦：4-5级，无异常异味。
2、海绵：采用优质高密度阻燃定型海绵，表面有防腐化和防变形保护膜，防破碎、抗氧化，软硬适中，回弹性能好，抗变形能力强，根据人体工程学原理设计，坐感舒适。
3、50 管 120D 电镀气杆，高低升降不少于12cm回程距离，一次性压铸成型 330半径铝合金高脚，汽车静音轮
	3
	个

	5
	遮光布艺窗帘
	1.规格：遮光度不低于90%，B1级阻燃，亚麻布质感。
2、窗帘尺寸（含控制室）：2.75m*3.67m，4.6m*3.16m，3.15m*2.66m，3.1m*2.66m，4.55m3.17m，4.5m*2.90m
5.颜色：暂定为高级灰，最终颜色须在窗帘制作前经校方确认。
	145
	m²

	6
	五金及轨道
	配套精品五金、高精度轨道。
	23
	米

	C.辅材及其他
	
	
	

	1
	音频连接线
	1.8米音频连接线：卡侬头（母）-卡侬头（公）
	18
	根

	2
	音频连接线
	1.8米音频连接线：3.5（耳机插头）-双莲花（RCA）
	1
	根

	3
	音频连接线
	1.8米音频连接线：3.5（耳机插头）－双6.35话筒插头
	1
	根

	4
	机柜
	42U，600*800*2000，钢化玻璃门
	1
	台

	5
	视频线
	支持1080P，60Hz 支持1.2版本，长度10m
	2
	条

	6
	视频线
	支持1080P，60Hz 支持1.2版本，长度20m
	1
	条

	7
	电源线
	RVV电线电缆 国标纯铜环保 RVV3*2.5 
	1
	批

	8
	音箱线
	纯铜带神经线300芯蓝色金银线
	1
	批

	9
	其他附材
	接插件、专用插座、网络跳线、水晶头、线管、线槽等
	1
	批

	10
	施工及集成服务
	设备安装布线、音视频集成服务
	1
	项


2.原材料环保要求：原材料及辅材产品应符合国家规定的强制性环保指标。
3.设计、制造相关问题
3.1货物内部配件（螺丝等）必须进行防腐蚀处理。
3.2所供产品的颜色与款式等最终由采购方确定后才可确定或生产。
（四）采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求
1.成交供应商必须负责所采购产品的运输，并派有经验的技术人员到现场进行卸货、安装，经调试、检测合格后交付使用，其费用由成交供应商承担，包含在报价中。
2.成交供应商应保证货物是全新、未使用过的原厂合格产品，并完全符合采购文件的质量、规格和参数的要求。成交供应商应保证货物在正确安装、正常使用下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。
3.所供产品交付使用时，成交供应商必须向学校提供产品说明书、质量保证书、保修卡、合格证等必须具备的相关资料和必备的附件。
4.在接到供应商以书面形式提出验收申请后，相关学校在5个工作日内及时组织相关专业技术人员，按国家制造和安装的标准要求执行，必要时邀请第三方质检等部门共同参与验收，并出具验收报告，作为支付货款的依据。 
3、 商务要求
1.交付的时间和地点
（1）交货时间：合同签订后，30个日历天内完成供货、安装。
（2）交付地点：采购人指定位置。
2.质保及售后服务要求
本项目免费质保三年，时间自验收合格之日起算。
（1）成交供应商负责标的物的现场安装指导、启动、调试、监督；
（2）成交供应商免费提供标的物组装和一般维修所必需的工具；
（3）成交供应商在合同规定的期限内对所提供的标的物实行现场维护，随时处理存在的故障，如现场不能维修解决的故障问题，须提供故障不能排除时的解决方案。
（4）成交供应商接到使用方通知后1小时内响应，2小时内上门服务，24小时内解决好问题。
（5）成交供应商须承诺质保期满后提供终身维修服务，保证零配件供应，维修费用按照材料成本收取。
（6）成交供应商应对采购人技术人员进行维护、维修、培训，确保使用者了解维护方法和进行简单的维修操作。
（7）成交供应商提供现场技术培训，保证采购人使用人员能够正常操作产品的各种功能。
3.验收要求
（1）招标文件技术规格书中明确的标准和技术要求；与合同货物有关的最新版本的中华人民共和国国家/国际标准和部颁标准；货物合格证书技术资料中的精度、质量要求；供应商在澄清响应文件时作出的承诺，经采购单位确认后，将作为对货物的验收依据之一；双方签订的合同技术附件所规定的条款。
（2）成交供应商提供的货物必须达到或优于采购文件“采购清单”技术需求中各项指标参数。采购人有权随机抽检货物原材料、成品，检验机构为通过国家计量认证的第三方检测机构。对于产品的任何技术及质量不合格，成交供应商承担检测费用，采购人有权拒收、部分拒收、退货、部分退货直至解除本合同，同时采购人有权保留使用该产品直至供应商提供合格产品替换，并要求成交供应商支付因此造成的所有损失。破拆部件由成交供应商负责补齐且采购人不支付任何补偿费用。
4.付款方式
按照采购人实际要求供货，货物到场、安装调试完毕，并经采购人验收合格确认签字后收到成交供应商正规发票付货款的100%。
5.履约保证金
1.本项目履约保证金为项目成交价的10%。成交供应商应在成交通知书发出之日起至合同签订前，以支票、汇票、本票或金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。成交供应商凭成交通知书与采购人签订合同。因成交供应商原因超期未签订合同的，视为自动放弃成交资格。
2.成交供应商全部履行合同义务，经采购人验收合格无质量、进度等问题的，采购人在验收合格后一次性退还履约保证金，采购人若逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日0.05%支付违约金；
3.发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：
a.签订合同后，成交供应商不履行合同义务的，采购人有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购人亦有权终止合同，成交供应商还须承担相应的法律赔偿责任。
b.成交供应商在履约过程中发生违约行为，给采购人造成损失的，采购人有权在成交供应商缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购人经济损失，不足的部分成交供应商另外补齐。
4.以履约保函（保险）形式向采购人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，登录江苏政府采购网，选择“保险保函”模块，进行相关操作。供应商可登录江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约（保函）保险操作手册”（网址：www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jisngsu/zlxz)。
四、采购需求中必须满足的实质性要求
1.报价实质性要求
1.1供应商应对所投项目的全部内容进行报价，只选择其中部分内容报价者，视为无效报价。
2.技术部分实质性要求
2.1本项目所列全部技术、商务参数均为实质性要求，供应商须完全响应，不接受任何负偏离。标注“★”的内容为重要技术功能参数要求，需在供货前提供设备配置参数要求中对应的相关证明材料（包括检测报告、功能截图、承诺书等），并加供应商公章。（响应时须提供书面承诺函，格式自拟）
2.2铝合金阶梯椅（后写字板可折叠）部分，需在供货前提供符合以下标准的检测报告（加盖供应商公章）：GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》GB 28008-2024《家具结构安全技术规范》包含但不限于1.水平静载荷试验、2.主桌面垂直静载荷试验、3.结构强度试验、4.跌落试验、5.垂直加载稳定性试验、6.基本结构安全、7.放置、调节、折叠时的剪切和挤压点、8.孔及间隙。（响应时须提供书面承诺函，格式自拟）
2.3.1铝合金阶梯椅（后写字板可折叠）部分需在供货前提供实木多层板检测报告（加盖供应商公章），包括含水率、胶合强度、表面胶合强度、表面耐划痕、表面耐磨、甲醛释放量（ ENF ） 均符合GB/T34722-2017《浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板》（含国家标准第1 号修改单）以及GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》合格标准要求。（响应时须提供书面承诺函，格式自拟）
2.3.2铝合金阶梯椅（后写字板可折叠）为确保达到环保要求，中标供应商需在供货前提供中国环境标志认证证书，认证单元包含实木类家具或木制家具，且证书在有效期内、可在全国认证认可信息公共服务平台查询有效，供应商为产品生产制造商的：直接提供证书复印件并加盖供应商公章；供应商为代理商 / 经销商的：须同时提供生产厂家有效环境标志产品认证证书 + 厂家针对本项目出具的产品专项授权书（加盖生产厂家公章）。（响应时须提供书面承诺函，格式自拟）
2.4为保障项目后续部署达到预期效果，供应商须承诺在成交后供货时提供全新未拆封货物（触控一体机、便携录播一体机、无线云台摄像机）至采购人指定地点并对技术参数、产品功能等进行逐条核查，技术指标必须完全满足相应的参数要求。后续如成交供应商未能按期提供相关产品进行核验或所提供产品与采购方需求不一致或达不到采购方要求的，采购方有权解除合同，并报本级财政部门，由财政部门依法依规进行处理。给采购单位造成损失的，依法承担法律责任。（响应时须提供书面承诺函，格式自拟）
3.商务部分实质性要求
3.1本项目须在合同签订后30个日历天内完成全部货物的供货、安装、调试并通过验收。供应商须在响应文件中提供书面承诺函，内容应包括详细的供货方案（须列明供货安排、人员配置、应急措施等），并加盖供应商单位公章，格式自拟。

[bookmark: _Toc3917]第五章  响应文件格式
友情提示：
为确保资格审查及评审工作的顺利进行，建议供应商严格按照本项目采购清单所列明的序号、名称、规格型号及技术参数，逐项、依次、完整地填写报价表及相关投标（响应）文件。请勿擅自调整顺序或随意增减条目，以免因信息错乱、遗漏或对应关系不清，导致评审专家无法快速、准确地进行核对，进而影响资格审查效率，甚至可能因此被视为未实质性响应而承担不利后果。


响 应 文 件





项 目 名 称：                    
项 目 编 号：                    
      供应商名称 ：（加盖CA电子公章） 
      日      期 ：                    

响应文件目录
一、基本目录
1.询价报价表（格式见附件1）
2.分项报价明细表（格式见附件2）
二、资格审查内容
1.供应商符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函（格式见附件3）
2.特定资格要求的证明文件（如果本项目对供应商做出特定资格要求的，必须提供）
3.提供有效的营业执照复印件并加盖公章
4.法定代表人身份证明（格式见附件4）
5.法定代表人授权委托书（格式见附件5）
6.询价响应函（格式见附件6）
7.中小微企业声明函（如果本项目专门面向中小微型企业采购，则必须提供。格式见附件9）
8.残疾人福利性单位声明函（如果本项目专门面向中小微型企业采购，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，则必须提供。格式见附件10）
总备注：上述“资格审查内容”中1、3、4、6条供应商必须在响应文件中提供相关材料，否则作无效响应处理；2、5、7、8条如询价文件要求必须提供相关材料而未提供的，作无效响应处理。
三、符合性审查内容
供应商必须对采购需求中加斜体下划线的实质性要求逐条做出响应，并按照采购文件要求提供证明材料，否则作无效投标处理。
1.技术要求响应及偏离表（格式见附件7）
2.商务要求响应及偏离表（格式见附件8）
四、价格扣除证明文件
1.中小微企业声明函（格式见附件9）
2.残疾人福利性单位声明函（格式见附件10）
3.关于符合本国产品标准的声明函（格式见附件11）


附件1
询价报价表
项目编号：
货币单位：人民币元
	项目名称
	报价项目品牌规格型号
	总价（小写）
	备注

	项目名称
	详见响应文件
	
	

	总价（大写）：金额大写


本次报价为总价，大小写不一致以大写为准。

供应商（公章）：
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
日期：        年     月     日

附件2
分项报价明细表
	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	产品
名称
	品牌
	规格
型号
	制造商名称
	产地
	交付期
	数量
	分项
单价
	分项
总价

	2
	
	
	
	
	
	合同签订后  日
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	……
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	总报价（人民币：元）
	

	本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为     %。


备注：
1.报价采用总承包方式，“总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际（如果有）国内运输保险、报关清关（如果有）、开证（如果有）、办理全套免税手续费用（如果有）及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，询价文件中另有规定的除外。
2.“分项报价明细表”中“总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。
3.供应商需认真填写本报价表，尤其注意规格型号的准确填写。
4.本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。


附件3
供应商符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函
我单位参加             （项目名称），              （项目编号）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：
1.我单位具有独立承担民事责任的能力；
2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）
6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。


                                      承诺人名称（公章）：

                             日期：      年    月    日





附件4
法定代表人身份证明

        先生/女士： 现任我单位        职务，为法定代表人，特此证明。
身份证号码：                                               

注：提供法定代表人有效期内的身份证复印件


附件5
法定代表人授权委托书
本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-320600-***号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。
    被授权人身份证号码：                              
    被授权人联系电话：（手机）                          
授权单位名称：（加盖CA电子公章）
单位地址：                                         
日期：                                              

注：提供代理人有效期内的身份证复印件


附件6

询价响应函
致：南通市教育技术中心：
根据贵方的 （项目编号）                 号询价文件，正式授权______（被授权人姓名）代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目询价的有关事宜。
据此函，__________（被授权人姓名）兹宣布同意如下：
1.按询价文件规定的各项要求，向买方提供所需货物。
2.我们已详细审核全部询价文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
3.我们同意从规定的开标日期起遵循本询价文件，并在规定的询价有效期期满之前均具有约束力。
4.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与询价有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
5.一旦我方成交，我方将根据询价文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在询价文件规定的时间内完成项目，交付买方验收、使用。
6.我方与本次询价有关的正式通讯地址为：
地        址：
邮        编：
电        话：
传        真：
供应商开户行：
账        号： 
日        期：________年____月____日



附件7
技术要求响应及偏离表
	序号
	技术要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	
	
	

	
	……
	
	


下附
佐证材料1，佐证材料2，……
备注：
1.供应商需对技术要求逐条做出明确响应。
2.如果询价文件要求提供佐证材料，供应商需将佐证材料列于该表之下。

附件8
商务要求响应及偏离表
	序号
	商务要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	
	
	

	
	……
	
	


下附
佐证材料1，佐证材料2，……
备注：
1.供应商需对商务要求逐条做出明确响应。
2.如果询价文件要求提供佐证材料，供应商需将佐证材料列于该表之下。



附件9
中小微企业声明函（货物类项目）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加南通市教育技术中心组织的（单位名称）采购编号为JSZC-320600-****，（项目名称）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的规定，相关企业（含联合体中的中小微企业、签订分包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
2.（标的名称），属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任
企业名称（加盖CA电子公章）：
日  期：



备注：
1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
3.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）和《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选制造商的企业规模类型。    
附：中小企业划型标准规定
（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员
300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。
（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。


附件10
残疾人福利性单位声明函（货物类项目）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为JSZC-320600-****的       项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


                   供应商全称（加盖CA电子公章）：
        日  期：
备注：
1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。
2.非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督。
4.非残疾人福利性单位无须提供。



附件11
关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2026〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：　        
                                日期：　   年　  月　  日         
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.用斜线划除的地方无需填写。



质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                                       
地址：                             邮编：                          
联系人：                      联系电话：                           
授权代表：                                                         
联系电话：                                                         
地址：                         邮编：                              
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                                   
质疑项目的编号：                         包号：                    
采购人名称：                                                       
采购文件获取日期：                                                 
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                       
事实依据：                                                         
                                                                   
法律依据：                                                         
                                                                   
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                                             
签字（签章）：                   公章：                      
日期：    


质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
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