
工程量清单编制说明
工程名称：金陵科技学院幕府校区5-7排平房加固
	一、工程概况:
1、项目名称：金陵科技学院幕府校区5-7排平房加固
2、建设单位：金陵科技学院
3、建设地点：金陵科技学院（幕府校区）

4、计划工期：详见采购文件
5、施工现场实际情况：详见采购文件
二、工程招标范围：
金陵科技学院幕府校区5-7排平房加固及修缮等，具体内容详见采购文件及工程量清单。
三、工程量清单编制依据：
1、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013

2、《江苏省建筑与装饰工程计价表》（2014）
3、《江苏省安装工程计价表》(2014年)

4、《江苏省修缮建筑工程计价表》（2009）

5、《江苏省修缮加固工程计价表》（2009）
6、《江苏省建设工程费用定额》（2014年）

7、 苏建价【2016】154号文——省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知

8、 苏建函价〔2019〕178号文——省住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知

9、 江苏现行省、市发布的相关造价文件及规定

四、工程质量、材料等特殊要求:

1、质量：满足国家质量验收标准。

2、砼：所有砼必须采用商品砼，砼是否采用泵送由各供应商自行考虑，中标后不作调整。

3、砂浆：本次招标砂浆按预拌砂浆考虑，由供应商自行考虑，结算时不作调整。

五、投标报价应考虑的有关问题说明：
    1、供应商必须充分勘察现场实际情况，自行考虑材料运输及堆场、机械进退场时所必须的临时道路费用。 

2、请供应商充分路勘现场，对于现场的实际情况、周边环境影响、道路运输、夜间照明、专人现场安全看护、垂直运输费等在报价中考虑，结算时不得增加与此有关的费用。 

3、供应商应先到需施工的现场勘查以充分了解其施工环境，工地位置及任何其他足以影响承包价及工期的情况，采购人对于现有的施工环境及条件将不增加任何投入，请供应商自行考虑并计入投标价内。 

4、工程量清单特征描述不全时，并应当综合考虑施工规范、地方规章等的要求，所产生的费用计入响应报价中，清单特征中未描述的，但2014计价规范中注明的工程内容，承包人在报价中应充分考虑"工程内容"而产生的费用，列入相应报价中。

5、对采购人所列的措施项目，供应商可根据工程实际与施工组织设计进行增补，但不应更改采购人已列措施项目。结算时，除工程变更引起施工方案改变外，承包人不得以招标工程措施项目清单缺项为由要求新增措施项目。

6、分部分项工程量清单中对工程项目的项目特征及具体做法只做重点描述，详细情况组价时应结合供应商现场勘查情况包括完成所有工序工作内容的全部费用。  

7、控制价人工费按苏建函价[2026]027号文计入，材料价按南京市2026年6月建设工程材料市场信息价格计入。

8、对于总价措施项目除安全文明施工费按规定的费率调整外，其余总价措施项目请供应商在报价中充分考虑，若有变更，结算时不得调整；

9、加固工程施工中供应商自行考虑相应的支撑费用，在响应报价中综合考虑；

10、余方弃置供应商综合考虑运距，结算时不得调整；

11、响应报价中综合考虑大型机械进出场费用，供应商根据自拟的施工方案，综合考虑该费用，结算时不调整；

12、响应报价中包含材料、土方、建筑垃圾二次倒运费用；

13、磋商响应时如对施工图中标注不详细、施工做法不明确，需在投标前提出，中标后不调整图纸范围内所涉及的分部分项综合单价（因业主要求的做法改变除外）；

14、所有线路管道、暗盒等，均包含管件、配件、开孔洞、防火封堵、管道开槽、管槽修复，费用综合考虑在综合单价中，不再单列清单，结算时不再调整或增加以上费用；

15、所有管道配件（含避让其他系统所需的爬弯）材料及安装费用综合考虑计入相应规格管道安装综合单价内，结算时不再调整以上管道配件的含量和单价，同时须采用与管道同品牌配件；

16、各种洞口的预留、封闭及养护、填补及防水、金属构件与墙体连接的填补及防水、套管及其塞缝、电缆、桥架孔洞封堵等费用综合考虑已考虑在控制价中；

17、新增回路接线费用费用综合考虑在综合单价中，不再单列清单，结算时不再调整或增加以上费用；

18、电气配管及水管按照暗敷考虑计入；

19、给水管安装PPR材质计入，排水管按照PVC材质计入；

20、给排水接入和洁具设施不在本次编制范围；

21、安置费按110000元计入，此项属于不可竞争费（如有修改作无效报价处理）；
22、其它详见采购文件。





