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第一章  投标邀请
江苏诚锡工程咨询管理有限公司受无锡市新吴区江溪街道第二社区卫生服务中心的委托，对江溪街道第二社区卫生服务中心医疗及信息设备采购（JSZC-320214-CXZX-G2026-0010）进行公开招标采购，欢迎符合相关条件的投标人参加投标。
项目概况
江溪街道第二社区卫生服务中心医疗及信息设备采购的潜在投标人应在“江苏政府采购网”自行浏览采购文件，如有投标意向须在本采购文件有效获取期内通过登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”下载的方式依法获取采购文件，并于2026年9月4日9时30分（北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc38985263][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-320214-CXZX-G2026-0010
2.项目名称：江溪街道第二社区卫生服务中心医疗及信息设备采购；
3.项目预算金额：199.45万元；
4.项目最高限价：199.45万元。超过上述最高限价的投标文件按无效文件处理；
5.采购需求：江溪街道第二社区卫生服务中心医疗及信息设备采购。具体详见采购文件第四章《采购需求》；
[bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc38985264]6.供货期：合同签订后90个日历日内完成供货及安装；误期违约金：2000元/天；
7.质保期：1年（自交货验收合格之日起计）；
8.质量要求：符合现行国家、地方强制性、行业性等相关规范及采购人要求的合格产品；质量违约金：合同价的5%；
9.维修响应时间：接到报修电话后30分钟内响应，12小时内赶到报修现场排除故障。
10.服务地点：甲方指定的地点。
11.本项目是否专门面向中小微企业：否；
12.本项目标的所属行业：工业；根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号规定，工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
13.本项目不接受 联合投标；
14.本项目是否需要缴纳履约保证金：否。
15.本项目是否接受进口产品投标：部分产品是。注：进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。
二、申请人的资格要求
[bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc38985265][bookmark: _Toc35393623]1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
2.1中小企业政策：/。
2.2通用资格要求：在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录；
3.本项目的特定资格要求：
（1）所投产品生产商，须具有药监局颁发的《医疗器械生产许可证》及生产备案凭证扫描件（医疗器械生产许可证如有医疗器械生产产品登记表的须一并提供）；
（2）若投标供应商为代理商须具有药监部门颁发的《医疗器械经营许可证》或医疗器械经营备案凭证扫描件；（经营资质证书中的经营范围应当涵盖所投产品的类别，所投产品属于三类的，以医疗器械经营许可证为准，所投产品属于二类的，以医疗器械经营备案凭证为准）；
（3）投标供应商投标时根据所投产品提供有效的医疗器械产品注册证或产品备案凭证扫描件；
（4）若所投产品为进口产品，需提供有效的产品授权书（若投标人不是投标产品制造商的，投标人必须具有下列授权文件之一）：
a.制造商或制造商的国内控股子公司出具的授权函；
b.制造商对授权的区域代理商出具的授权函复印件及该区域代理商出具的授权函；
c.投标人取得的制造商授权的产品区域代理证书。
三、获取采购文件
[bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc38985266][bookmark: _Toc35393624]1.时间：本采购文件有效获取期自采购文件公告发布之日起5个工作日，（有效获取期内的）每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）。
2.地点：“江苏省政府采购（苏采云）平台”。
3.方式：请有投标意向的供应商在采购文件有效获取期内及时至“江苏省政府采购（苏采云）平台”获取。在采购文件有效获取期限内，从“江苏省政府采购（苏采云）平台”获取的采购文件，视为依法获取的采购文件。
4.售价：本项目采购文件免费。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1.时间：2026年9月4日9时30分（北京时间）
2.地点：“江苏省政府采购（苏采云）平台”网上开标大厅。
[bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc38985267]五、公告期限
[bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc38985268][bookmark: _Toc35393795]（招标公告及采购文件公告期限）自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
无
[bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc38985269][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc35393796]七、本项目联系方式
1.采购人信息
[bookmark: _Toc28359009][bookmark: _Toc28359086]名    称：无锡市新吴区江溪街道第二社区卫生服务中心
联系人：周晓静
联系方式：0510-82110033
2.采购代理机构信息
单位名称：江苏诚锡工程咨询管理有限公司
代理机构联系人：潘雪蝉、张琳
联系方式：17605226494
电子邮件地址：3137140490@qq.com
八、其他
（一）供应商“账号注册”及CA办理
1.请有意参加本项目采购活动的供应商按以下流程进行操作：
（1）访问“无锡政府采购网”点击“江苏省政府采购（苏采云）平台”（以下简称“苏采云”系统）选择供应商版块，点击“用户注册”按钮，进行账号注册，注册完成后需在系统中填写资质信息并提交。也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/进入界面。
（2）办理“意源”CA数字证书和“方正”电子签章（办理地址：无锡市滨湖区观山路199号12号楼二楼9号、10号窗口），办理指南链接：http://jsxcmm.com/help/help.html。
（3）CA驱动下载：
在“苏采云”系统账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。
技术服务电话：0510-81827781（服务时间：工作日 9:00-11:30,13:00-17:00）
2.完成“苏采云”系统账号注册的供应商方可在“苏采云”系统中进行CA绑定。登录“苏采云”系统，插入CA后，点击【账号设置】——【绑定CA】。
3.供应商应按上述要求提供相关材料信息，所提供的材料应均是真实的、准确的，若有违背，供应商自行承担由此而产生的一切后果。
4.如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。具体操作步骤详见《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），下载地址：无锡市政府采购网——资料下载——苏采云——“苏采云”系统供应商操作手册。
技术支持QQ：孙先生：442456465；王先生：1476328133。
（二）完成项目参与，获取采购文件
供应商可在项目招标公告附件中查看公开采购文件，如确定参加本次采购活动，必须在采购文件提供期限内从“苏采云”系统中下载文件（“项目参与”—“采购项目参与”找到需要获取采购文件的项目，点击“我要参与”—“参与投标”—“下载文件”），完成项目参与，将“苏采云”系统中下载的采购文件（后缀名为“kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密投标文件（使用“CA数字证书”），导出加密的投标文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在“苏采云”系统上传该加密的投标文件，对采购文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。
（三）有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏诚锡工程咨询管理有限公司在“江苏政府采购网”发布的更正公告。
（四）本次采购不收取投标保证金。
（五）纸质投标文件：本项目为不见面开标，投标人无需递交纸质投标文件至现场，中标后中标供应商向采购代理机构提供与电子投标文件完全一致的纸质投标文件（2份：一正、一副）。
（六）本招标文件中涉及的盖章部分均可使用CA签章。
[bookmark: _Toc120614211][bookmark: _Toc513029202][bookmark: _Toc20823274][bookmark: _Toc120614213][bookmark: _Toc16938518]
第二章  投标人须知
[bookmark: _Toc20823275][bookmark: _Toc16938519][bookmark: _Toc513029203][bookmark: _Toc120614214]一、总则
[bookmark: _Hlt16619475][bookmark: _Toc513029204][bookmark: _Toc20823276][bookmark: _Toc16938520]1.招标方式
1.1本次招标采取公开招标方式，本采购文件仅适用于招标公告中所述项目。
[bookmark: _Toc16938521][bookmark: _Toc20823277][bookmark: _Toc513029205]2.采购人、采购代理机构、投标人、联合体
2.1采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。
2.2投标人（也称“供应商”“申请人”）：是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。合格的投标人应满足招标公告中供应商的资格要求以及本文件实质性要求和条件的规定。
2.3联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。
[bookmark: _Toc513029206][bookmark: _Toc16938522][bookmark: _Toc20823278]3.适用法律
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
[bookmark: _Toc20823279][bookmark: _Toc513029207][bookmark: _Toc16938523][bookmark: _Toc462564067]4.投标费用
4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2本次招标的采购代理服务费由中标供应商支付，采购代理服务费的收费按差额定率累进法，中标金额100万元以下费率为中标金额的1.5%；中标金额100万元－500万元费率为中标金额的1.1%；中标金额500万元－1000万元费率为中标金额的0.8%；按差额定率累进法计算后七折计取。
5.采购文件的约束力
5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本采购文件的规定和约束。
[bookmark: _Toc20823281][bookmark: _Toc120614215][bookmark: _Toc513029209][bookmark: _Toc16938525]二、采购文件
[bookmark: _Toc16938526][bookmark: _Toc20823282][bookmark: _Toc513029210]6.采购文件构成
6.1采购文件由以下部分组成：
（1）投标邀请
（2）投标人须知
（3）合同文本
（4）采购需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件内容与格式
请仔细检查采购文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。
6.2投标人应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按采购文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对采购文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc16938527][bookmark: _Toc20823283][bookmark: _Toc513029211][bookmark: _Toc462564070]7.采购文件的澄清
[bookmark: _Toc16938528][bookmark: _Toc20823284][bookmark: _Toc513029212][bookmark: _Toc462564071]7.1本项目不召开开标前答疑会，投标人如有需要对采购文件要求澄清的问题，应在投标截止期至少十五日前按招标公告或采购文件中的通讯地址，参照本章下述28.4条款的规定向采购人或采购代理机构以书面形式提出。
8.采购文件的修改
8.1采购代理机构可在投标截止时间十五日前对采购文件进行必要的澄清或者修改，不足十五日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标日期。
8.2如需对采购文件进行澄清或修改，采购代理机构将在江苏政府采购网发布更正公告，澄清或修改的内容为采购文件的组成部分，并对投标人具有约束力。投标人应在投标截止时间前登录“苏采云”系统或关注原招标公告媒体上发布的更正公告。因投标人未尽注意义务，未及时更新上传投标文件或未全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合本项目相关招标要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc16938529][bookmark: _Toc20823285][bookmark: _Toc462564072][bookmark: _Toc513029213][bookmark: _Toc120614216]三、投标文件的编制
[bookmark: _Toc16938530][bookmark: _Toc20823286][bookmark: _Toc513029214][bookmark: _Toc462564073][bookmark: _Toc20823287][bookmark: _Toc513029215][bookmark: _Toc16938531][bookmark: _Toc462564074]9.投标文件的语言及度量衡单位
9.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。
9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
9.3投标文件由投标人按给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。
9.4如无特别说明，投标人报价一律以人民币为投标结算货币，结算单位为“元”。
9.5投标文件格式部分，应由投标人按给定格式提供，不得更改。
9.6.投标人在制作电子投标文件时，请正确关联到对应页面，在评审过程中，评审专家如因在相对应页面找不到该相关联的文件，由此产生的后果由投标人自行承担。
9.7投标费用自理。
10.投标文件构成
10.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件（投标函、承诺书、开标一览表、分项报价表、投标偏离表、《采购需求》中如有要求须提供的证明文件等）、服务方案、其他证明文件（《评标方法与评标标准》中涉及的证明文件、其他投标人认为应附的文件）等内容。
10.2投标人所需提供的相关证明文件和要求以及投标文件的部分格式要求，详见第六章《投标文件内容与格式》。
10.3如标书制作工具中格式和内容与采购文件不一致的，请以采购文件为准。
[bookmark: _Hlt26668975][bookmark: _Hlt26670360][bookmark: _Hlt26954838][bookmark: _Toc49090507][bookmark: _Toc14577354][bookmark: _Toc49090509][bookmark: _Toc513029219][bookmark: _Toc513029216][bookmark: _Toc14577357]11.证明投标人及投标标的符合采购文件规定的文件
[bookmark: _Toc49090508][bookmark: _Toc14577355]11.1投标人应按照法律法规、规章和规范性文件以及采购文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合采购文件规定。
11.2采购文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
[bookmark: _Toc14577359][bookmark: _Toc49090510]12.投标函、承诺书和开标一览表
12.1投标人应按照采购文件中提供的格式完整、正确填写投标函、承诺书和开标一览表。
12.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与分项报价表的总额一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中的价格为准。
13.分项报价表
[bookmark: _Hlt26954840][bookmark: _Hlt26670399]13.1投标人应按照采购文件规定格式填报分项报价表。
13.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以“元”为单位标注。采购文件中另有规定的按规定执行。
[bookmark: _Hlt26668983][bookmark: _Hlt26954731][bookmark: _Hlt26954844][bookmark: _Hlt26670425][bookmark: _Hlt26954848][bookmark: _Hlt26670403][bookmark: _Hlt26670482][bookmark: _Hlt26670486][bookmark: _Hlt26954842][bookmark: _Hlt26954846]14.投标偏离表
14.1投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
[bookmark: _Hlt26954850][bookmark: _Hlt26954734][bookmark: _Hlt26670489][bookmark: _Toc14577360][bookmark: _Toc49090511]15.投标有效期
15.1投标有效期为采购文件规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应采购文件而予以拒绝。
16.投标有效期的延长
16.1在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
[bookmark: _Hlt26954739][bookmark: _Hlt26954852][bookmark: _Toc120614217][bookmark: _Toc513029224][bookmark: _Toc16938540][bookmark: _Toc20823296]四、投标文件的递交
[bookmark: _Toc513029225][bookmark: _Toc20823297][bookmark: _Toc462564084][bookmark: _Toc16938541]17.投标文件的递交
17.1电子投标文件的递交
[bookmark: _Toc20823298][bookmark: _Toc16938542][bookmark: _Toc513029226]投标人应当按照《操作手册》的规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
18.投标截止时间
18.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的视作投标人未按照采购文件要求上传电子投标文件，作无效投标处理。
18.2采购代理机构可以按照规定，通过更正公告修改投标截止时间，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。
[bookmark: _Toc16938543][bookmark: _Toc513029227][bookmark: _Toc20823299]19.投标文件的拒收
19.1采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。
[bookmark: _Toc513029228][bookmark: _Toc20823300][bookmark: _Toc16938544]20.投标文件的撤回和修改
20.1投标文件的撤回
21.1.1电子投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
21.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
20.2投标文件的修改
20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
20.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
20.3在投标截止时间至采购文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
[bookmark: _Toc16938545][bookmark: _Toc120614218][bookmark: _Toc513029229][bookmark: _Toc20823301]五、开标与评标
[bookmark: _Toc20823302][bookmark: _Toc513029230][bookmark: _Toc16938546]21.开标
21.1采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》的规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。
21.2开标仪式由采购代理机构组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
21.3投标人在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如“苏采云”系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
[bookmark: _Toc16938547][bookmark: _Toc20823303][bookmark: _Toc513029231]22.评标委员会
22.1开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
22.2评委会依法组建，且人员构成符合政府采购有关规定。
22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。
23.评标过程的保密与公正
23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
23.3采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
23.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告发布后通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。
[bookmark: _Toc513029232][bookmark: _Toc20823304][bookmark: _Toc16938548]24.投标文件的澄清
24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
24.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定及时作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc513029233][bookmark: _Toc16938549][bookmark: _Toc20823305]25.对投标文件的初审
25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
25.1.1资格审查：依据法律法规和采购文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。
采购人在进行资格审查的同时，将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标人在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
25.1.2符合性审查：依据采购文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。
25.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，将在“苏采云”系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。
25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了采购文件的要求。实质性响应的投标应该是与采购文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与采购文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与采购文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
25.3如果投标文件实质上没有响应采购文件的要求，评委会将予以拒绝，其投标文件无效，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不确认或不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标无效。
[bookmark: _Toc20823306][bookmark: _Toc513029234][bookmark: _Toc16938550]25.6投标人在开、评标全过程中应保持通信畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息，并安排专人随时接受与代理机构及评标委员会的相关询问。
26.无效投标条款和废标条款
[bookmark: _Toc513029235][bookmark: _Toc20823307][bookmark: _Toc16938551]26.1无效投标条款
26.1.1未按《“苏采云”系统供应商操作手册》进行正确操作的。
26.1.2投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
26.1.3投标人未按照采购文件要求上传电子投标文件、电子投标文件未按规定期限投标的，纸质投标文件（如有）未按规定的期限、地点送达的。
26.1.4投标人的电子投标文件未按采购文件要求签章的。
26.1.5投标人的被授权代表无授权委托书或授权委托日期晚于投标截止日期的。
26.1.6投标人不具备采购文件中规定的资格要求或未按采购文件规定的要求提供资格证明文件的。
26.1.7同一投标人提交两套（含两套）以上不同的投标报价的。
26.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为记录名单的，或查询“信用中国”网站、中国政府采购网后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
26.1.9投标文件未按采购文件规定的内容和要求填写的。
26.1.10投标人的项目（标项、标段、分包）投标总价超过本项目（标项、标段、分包）预算或最高限价的。
26.1.11未通过符合性审查的。
26.1.12投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
26.1.13电子投标文件图片、字迹模糊不清、无法辨认导致无法评审的。
26.1.14投标文件中有采购文件未允许提供的选择性内容。
26.1.15不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的。
26.1.16不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的。
26.1.17不同投标人的投标文件的装订形式、纸张情况、目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的。
26.1.18不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的。
26.1.19不同投标人的投标资料相互混装、不同投标人的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的。
26.1.20提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）。
26.1.21除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的。
26.1.22评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求通过“苏采云”系统（或在评标现场）给定的合理时间内提供说明（必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料）证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
26.1.23投标文件内容不全或不符合采购文件中规定的其他实质性要求和条件的
26.1.24其他法律法规及本采购文件规定的属于无效投标的情形。
26.2废标条款
26.2.1符合专业条件的供应商或者对采购文件做实质响应的供应商不足三家的。26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
26.2.3因重大变故，采购任务取消的。
26.2.4评标委员会认定采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
26.2.5因“苏采云”系统故障原因造成开标不成功的；
26.2.6投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的。
26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对采购文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
[bookmark: _Toc120614219]六、定标
[bookmark: _Toc513029238][bookmark: _Toc20823310][bookmark: _Toc16938554]27.确定中标单位
27.1评标委员会根据采购文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按照采购文件的要求依法选取中标候选人，中标候选人的选取原则和数量见采购文件第五章规定。
27.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。
27.3采购代理机构将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
27.4中标无效的确认
若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
27.4.1提供虚假材料谋取中标的。
27.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。
27.4.3属于本文件规定的无效投标文件条件的，但在评标过程中又未被评委会发现的。
27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。
27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
[bookmark: _Toc200451960]27.4.6在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按照采购文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；
27.4.7拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。
27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。
27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
28.质疑处理
28.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购人或采购代理机构提出质疑，供应商因未按该规定以相应事项向相应机构提出质疑从而造成质疑超出政府采购法定期限或其他情形导致质疑不予受理或无法受理的，由供应商自行承担。上述应知其权益受到损害之日，是指：
28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
28.3质疑函的质疑事项应具体、明确，并具有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
28.4供应商（含潜在供应商）对项目属性、采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。
采购人、采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑，质疑供应商可通过面交或邮寄方式送达（采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件）。
采购人、采购代理机构联系人、联系方式、通信地址见采购文件第一章。
28.5 以下情形的质疑不予受理
28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。
28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
28.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
28.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，如质疑查无实据或供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意质疑或举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
29.中标通知书
29.l中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
[bookmark: _Toc513029236][bookmark: _Toc20823308][bookmark: _Toc16938552][bookmark: _Toc120614220]七、授予合同
[bookmark: _Toc20823309][bookmark: _Toc16938553][bookmark: _Toc513029237]30.签订合同
30.1采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订政府采购合同。所签订的合同不得对采购文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。采购文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
30.2中标人非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，采购代理机构将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。
30.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
30.4中标供应商向采购人缴纳的履约保证金不超过政府采购合同金额的10%。收取履约保证金的，采购人应当允许供应商自主选择以支票、 汇票、 本票、 保函等非现金形式缴纳或提交，并与中标供应商在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。
31.货物（包含与货物相关的服务）的追加
31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额的10%。


第三章  合同文本（格式文本）
[bookmark: _Toc263777212][bookmark: _Toc267475113]根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法规、《中华人民共和国民法典》，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，供需双方就江溪街道第二社区卫生服务中心医疗及信息设备采购 项目（项目编号：JSZC-320214-CXZX-G2025-0024）实施及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
需方（采购人）：无锡市新吴区江溪街道第二社区卫生服务中心
供方（中标方）：                                        
一、政府采购编号：JSZC-320214-CXZX-G2026-0010
二、采购内容：江溪街道第二社区卫生服务中心医疗及信息设备采购，详见清单
三、中标总金额：（大写）                       ；（小写）                 
四、质量要求及验收标准：符合现行国家、地方强制性、行业性等相关规范及采购人要求的合格产品。
五、供货期：合同签订后90个日历日内完成供货及安装；误期违约金：2000元/天；质保期为1年（自交货验收合格之日起计）
六、供货地点和方式：送货至甲方指定地点；
七、货款支付步骤和办法：签订合同后预付合同价款的30%，调试验收合格后付至合同价款的80%，审计结束后付至审定金额的90%，质保期满后按审定金额付清余款。
八、违约责任：详见合同条款。
九、解决争议的方式：详见合同条款。
十、其他事项：详见合同条款。
十一、合同不可分割部分：招标文件、投标文件、合同条款及中标通知书，供方在投标、评标过程中所作其他有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。
十二、合同备案：合同一式五份，需方执二份，供方执二份，见证方一份。
十三、合同生效：本合同由供需双方法定（授权）代表人签字、加盖公章（或合同专用章），并经见证后生效。


需方（采购人）：（盖章）                供方（中标方）：（盖章）
法定（授权）代表人：                    法定（授权）代表人：
                        
年   月   日                          年   月   日
供方户名：
供方开户银行：
供方账号：
见证方（公章）：江苏诚锡工程咨询管理有限公司


合同条款
（根据相关法律规定以及采购文件确定事项订立）
根据《中华人民共和国民法典》有关规定及相关法律法规及JSZC-320214-CXZX-G2026-0010（招标编号）项目招标结果，就乙方为甲方江溪街道第二社区卫生服务中心医疗及信息设备采购项目提供设备产品及相关服务事宜签订本合同，以供共同遵守。
1.采购内容
	序号
	名称
	规格/型号
	制造单位
	数量
	单价
（万元）
	总价
（万元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合计：人民币（大写）                 元（￥           ）含税


2.设备的交货期或完工期
供方需在合同生效之日起或接到院方通知后     日历日内向需方交付上述设备，并应保证所供设备生产日期为合同签订前90天内生产的全新的、未使用过的，并符合国家有关标准、制造厂标准及协议技术标准要求。逾期将按违约责任执行。
3.设备运输、安装和验收
3.1 乙方确保设备安全无损地运抵甲方指定现场，并承担设备的运费、保险费、装卸费等费用。乙方还应在发货前通知甲方设备的运输信息以及到货时间，以便甲方做好验货准备。
3.2 甲乙双方对设备进行开箱清点检查验收，如果发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应在60天内，按照甲方的要求，采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。
3.3 设备到货后，乙方应在接到甲方通知后7天内安装调试完成。
3.4 甲、乙双方在符合国家相关技术标准的基础上，根据购置设备的技术标准以及采购或招标时乙方承诺的原厂的技术参数为标准对设备进行技术验收。医疗设备必须符合IHE医疗信息系统集成规范，并免费提供信息系统接口，医学影像设备须提供 DICOM 软硬件接口，数字化医疗设备须提供HL7软硬件接口，并经甲乙双方验收合格后，双方在甲方《验收合格单》上签字确认。
4.付款方式：签订合同后预付合同价款的30%，调试验收合格后付至合同价款的80%，审计结束后付至审定金额的90%，质保期满后按审定金额付清余款。
5.伴随服务
5.1 乙方应提供设备的技术文件，包括相应的图纸、维护手册、软件备份、故障代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料信息等，这些文件应随同设备一起发运至甲方。
5.2 乙方还应免费提供下列服务
（1）设备的现场安装和调试；
（2）提供设备安装和维修所需的专用工具和辅助材料；
（3）乙方应派专业技术人员在项目现场对甲方使用人员进行培训或指导，在使用一段时间后可根据甲方的要求另行安排培训计划，并且乙方应随时接受甲方使用人员有关设备使用的咨询，积极解答相关操作问题。
6.质量保证及售后服务
6.1 乙方应保证所供设备生产日期为合同签订前90天内生产的全新的、未使用过的，并符合国家有关标准、制造厂标准及协议技术标准要求。如果设备的型号、产地、数量、质量及生产日期等不符，或证实设备是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，乙方应在接到甲方通知后7天内负责采用符合协议规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，乙方应按本协议规定，相应延长修补或更换件的质量保证期。
6.2 乙方应提供保修期           ，保修期的期限应以甲乙双方的验收合格之日起计算，保修期内免费更换零配件及工时费。乙方承诺本合同所涉设备一年内开机率保证在 95%以上。如果开机率由于乙方的原因未能达标，对于开机率低于95%的每一个百分点，服务合同期限将相应延长7个日历日。
6.3 报修响应时间    小时，到场时间   小时（不可抗力量下除外）。
6.4 保修期内，年度定期预防性维护保养次数，不少于   次；保修期满后，人工费为单次故障不高于     元，年度保修协议价不高于设备总价的     %，年度定期预防性维护保养次数，不少于     次。
6.5 乙方负责设备的终身维修并应继续提供优质的服务，储备足够的零配件备库，保修期满后，以       优惠价格供应维修零配件，消耗品的供应由双方另设协议决定。
7.违约责任
7.1 如经国家药品监督管理局检验确认设备不符合本合同约定，甲方有权要求乙方进行补救：乙方应在设备被确认为不符合合同约定之日起60日内调换有瑕疵的设备，换货必须全新并符合本合同规定的规格，质量和性能等，乙方并负责因此而产生的一切费用和甲方的一切直接损失。
7.2 如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方应从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救办法。乙方发生延期交货和延期服务或延期退款的，每逾期一日按设备合同总价的千分之三向甲方支付赔偿金，直至交货或提供服务为止，但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的百分之五（5%）。如乙方超过约定期限15天仍不交货或提供服务的，甲方有权终止合同并要求退货退款，乙方应在甲方要求终止本协议之日起15日内将甲方已付货款返还至甲方。
7.3 乙方应保证甲方和使用单位在使用该设备或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或工业产权的起诉。
8.争议的解决
[bookmark: _bookmark60][bookmark: _bookmark59]双方如在履行协议中发生纠纷，首先应友好协商，协商不成，双方均应向协议签订地法院起诉。


附件1. 设备配置清单


	序号
	名称
	品牌
	规格型号
	单位
	数量

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	





廉政协议书
为了进一步加强党风廉政建设，预防业务活动中不规范和违纪违法行为的发生，根据上级有关法律法规和单位行风建设规章制度，（甲方）          ，（乙方）         特订立如下协议。
一、甲乙双方的权利和义务
（一）双方严格遵守国家有关法律法规及党风廉政的规定。
（二）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则，不得损害国家、集体和病人的利益，违反行业管理的各项规章制度。
（三）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。
（四）双方承诺严格遵守本协议，自觉接受双方纪检监察部门的监督。
二、甲方的义务
（一）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的钱物。
（二）甲方工作人员不得私自接受乙方承担费用的旅游、参观、学习培训等活动。
（三）甲方工作人员要秉公办事，不得营私舞弊，不得以权谋私，获得非法利益。
（四）甲方工作人员有义务宣传、告知医院已建立的行风建设制度和规定。
乙方的义务
（一）乙方工作人员须遵纪守法，严格遵守职业道德，不得以任何形式贿赂甲方工作人员，获得非法利益。
（二）乙方须严格执行“两指”制度，即在指定的部门，指定的时间与医院职能科室人员进行业务活动。凡在此以外的任何活动均属违规，一经发现，甲方有权暂停或终止与其业务往来。
（三）乙方不得特指安排甲方工作人员外出学习培训，参观考察等活动。
（四）乙方应教育所属业务人员，严格遵守上级和医院有关廉政、行风建设有关规定，做文明规范、守法的模范。
（五）乙方应遵守职业准则，为甲方提供物品、服务品质一流、价格合理。
三、违约责任
（一）甲方及其工作人员违反本协议，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。
（二）乙方及其工作人员违反本协议的，按管理权限，依据有关规定，给予纪律处分。涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。同时，甲方有权终止其业务往来。
四、其他
本协议一式四份，甲、乙双方各执二份。



甲方（盖章）：                         乙方（盖章）：


代表签字：                             代表签字：

日期：                                 日期：

第四章  采购需求
本项目为江溪街道第二社区卫生服务中心医疗及信息设备采购，具体要求如下，投标人须提供满足以下要求的服务，不得有负偏离。
一、基本要求
1.项目名称：江溪街道第二社区卫生服务中心医疗及信息设备采购；
2.供货期：合同签订后90个日历日内完成供货及安装；误期违约金：2000元/天；
3.质量要求：符合现行国家、地方强制性、行业性等相关规范及采购人要求的合格产品；质量违约金：合同价的5%；
4.质保期：1年（自交货验收合格之日起计）；
5.维修响应时间：接到报修电话后30分钟内响应，12小时内赶到报修现场排除故障。
二、采购清单及主要技术规格及系统概述
	序号
	设备名称
	单位
	数量

	1
	微泵（单泵）
	台
	1

	2
	微泵（双泵）
	台
	1

	3
	输液泵
	台
	3

	4
	注水肠镜
	根
	1

	5
	核磁双筒高压注射器
	台
	1

	6
	阅片显示器
	台
	2

	7
	一氧化氮检测仪
	台
	1

	8
	聚焦式冲击波治疗仪
	台
	1

	9
	生物荧光显微镜
	台
	1

	10
	阴道分泌物检测仪
	台
	1

	11
	糖化血红蛋白检测仪
	台
	1

	12
	超声多普勒血流探测仪
	套
	1

	13
	震动感觉阈值检测仪
	套
	1

	14
	血压脉搏测量装置（动脉硬化检测仪）
	台
	1

	15
	上下肢康复运动训练器（卧式功率车）
	台
	1

	16
	便携式多参数健康检查仪
	台
	1

	17
	睡眠呼吸监测仪
	台
	1

	18
	睡眠呼吸监测仪（睡眠呼吸初筛仪）
	台
	1

	19
	无创血流动力学检测系统
	台
	1

	20
	双筒中药熏蒸仪
	台
	1


（品目1）微泵（单泵）
1.注射精度≤±2.3%；
2.速率范围：0.01—2300ml/h，最小步进0.01ml/h；
3.预置输液总量范围：0.01—9999.99ml；
4.快进流速范围：0.01—2300ml/h，具有自动和手动快进可选；
5.可自动统计四种累计量：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量；
6.支持注射器规格：2ml、3ml、5ml、10ml；
7.不小于3.5英寸彩色显示屏，电容触摸屏技术，支持上下左右滑动操作；
8.支持药物库，可储存5000种药物信息；
9.支持药物色彩标识，选择不同类型药物时对应的药物色彩标识自动显示在屏幕上，支持4种以上颜色；
10.报警时可通过示意图片直观提示报警信息；
11.在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值；
12.压力报警阈值至少15档可调；
13.具备阻塞前预警提示功能，当管路压力未触发阻塞报警时，泵可自动识别压力上升并 在屏幕上进行提示；
14.信息储存：可存储5000条的历史记录；
15.电池工作时间≥6.5小时@5ml/h；
16.防异物及进液等级IP44；
17.整机重量不超过1.7kg。
（品目2）微泵（双泵）
1.双通道为主机一体化设计，无需额外配件。每个通道具备独立电源开关，使用时更节能；
2.注射精度≤±2.3%；
3.速率范围：0.01—2300ml/h，最小步进0.01ml/h；
4.预置输液总量范围：0.01—9999.99ml；
5.快进流速范围：0.01—2300ml/h，具有自动和手动快进可选；
6.可自动统计四种累计量：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量；
7.支持注射器规格：2ml、3ml、5ml、10ml；
8. 7种注射模式：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、间断给药模式；具备联机功能；
9.不小于3.5英寸彩色显示屏，电容触摸屏技术，支持上下左右滑动操作；
10.支持药物库，可储存5000种药物信息；
11.支持药物色彩标识，选择不同类型药物时对应的药物色彩标识自动显示在屏幕上，支持4种以上颜色；
12.报警时可通过示意图片直观提示报警信息；
13.压力报警阈值至少15档可调；
14.信息储存：可存储5000条的历史记录；
15.电池工作时间≥6.5小时@5ml/h；
16.防异物及进液等级IP44；
17.整机重量不超过2.5kg。
（品目3）输液泵
1.可升级肠内营养液输液功能；
2.输液精度≤±5%；
3.速率范围：0.1—1500ml/h，最小步进0.01ml/h；
4.预置输液总量范围：0.1—9999.99ml；
5.快进流速范围：0.1—2300ml/h，具有自动和手动快进可选；
6.可自动统计四种累计量：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量；
7.无需额外工具或设备，可直接在输液泵上添加输液器品牌名称；
8. 8种输液模式：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、点滴模式和间断给药模式；具备联机功能；
9.不小于3.5英寸彩色显示屏，电容触摸屏技术，支持上下左右滑动操作；
10.支持药物库，可储存5000种药物信息；
11.支持药物色彩标识，选择不同类型药物时对应的药物色彩标识自动显示在屏幕上，支持2种以上颜色；
12.压力报警阈值最低可设置50mmHg；
13.具备单个气泡和累积气泡报警功能，支持最小20μL的单个气泡报警；
14.信息储存：可存储3000条的历史记录；
15.电池工作时间≥5小时@25ml/h；
16.整机重量不超过1.4kg。
（品目4）注水肠镜
1.视野角度：≥140°；
2.视野方向：直视；
3.景深：5—100mm；
4.先端部外径：≤12.2mm；
5.插入管外径：≤12.0mm；
6.有效长度：≥1330mm；
7.管道内径：≥3.2mm；
8.度范围：上≥180°下≥180°右≥160°左≥160°；
9.副送水管道：有；
10.特殊光：具备特殊光窄带成像技术。
（品目5）核磁双筒高压注射器
1.注射速度：0.1mL/s～10mL/s的范围内连续可调，步长≤0.1mL/s；
2.注射压强：50～300Psi，步长为≤1psi；
3.针筒数：A针筒+B针筒，规格容量一样；
4.针筒规格：针筒A容量≥50ml、针筒B容量≥50ml、注射剂量：1mL～针筒容量；
5.多阶段注射：1～4阶段；
6.预案存储量：≥120套；
7.延时：注射延时或者扫描延时，0～900s，步长≤1s，可调；
8.手闸控制注射：具备控制注射、暂停、继续注射等功能；
9.系统自检：系统开机，具备设备自动检测系统故障功能；
10.自动吸药：可设置自动吸药的剂量与速率；
11.自动排空气：可设置自动排空气的速率与剂量；
12.试注射：可设置试注射速率与剂量；
13.压力曲线图：注射过程中实时显示实时压力曲线图；
14.暂停时间：0~600s，步长≤1s；
15.保持时间：≥40min；
16.控制台：≥12寸彩色触摸屏；
17.注射功能：
（1）扫描延迟：0-900s；
（2）注射延迟：0-900s；
（3）≥120套可存储注射程序，随时调用修改；
（4）压力单位可在Psi或MPa之间切换。
（品目6）阅片显示器
1.屏幕：≥30英寸，分辨率≥3280×2048，点距≥0.197×0.197mm，对比度≥2000:1；
2.调色板：≥281.47Trillion Colors（16BIT 灰阶度）；
3.亮度：≥1500cd/m2；
4.均匀性：≥90％；
5.窄边设计：边框机械最窄边框结构宽度≤1.5cm；
6.阅片灯箱模式：支持一键打开阅片灯箱模式；
（品目7）一氧化氮检测仪
1.适用于成人及儿童患者，用于检测人体呼出气中的一氧化氮浓度。
2.屏幕尺寸：≥10.1寸彩色触摸OLED屏
3.在线口呼气 NO 测试FeNO（FeNO50+FeNO200）
4.在线口呼气中肺泡 NO 测试（FeNO50+CaNO）
5.在线鼻呼气 NO 测试（FnNO）
6.在线口呼气 NO 和在线鼻呼气 NO 测试（FeNO+FnNO）
7.在线口呼气、在线口呼气中肺泡NO 和在线鼻呼气 NO 测试（FeNO+CaNO+FnNO）
8.测定参数：FnNO、FeNO（FeNO50+FeNO200）、CaNO、sNO、JawNO、CawNO、DawNO
9.离线样品气 NO 测试（sNO）
10.测量范围：0-3000 ppb
11.分辨率：0.1ppb
12.测量重复性：相对偏差 CV≤10% 
13.测试稳定性：2h 内测试结果误差≤±10% 
14.呼气流速：50ml/s±10%或200ml/s±10%
15.吸气流速：10ml/s±10%
16.分析时间：≤80s
17.呼气压力范围：0.5-2Kpa
18.呼吸手柄气体泄漏速率不超过2ml/s 。
（品目8）聚焦式冲击波治疗仪
1.适应范围：本产品适用于足底筋膜炎、钙化性肩部肌腱炎、网球肘和肩周炎的辅助治疗；
2.能量形式：电磁聚焦式，聚焦稳定、不用频繁更换电极；
3.彩色触摸屏配合一键飞梭式强度调节旋钮，治疗中可实时调节参数；
4.能流密度范围：0.01~0.25mJ/mm²，可随能级自适应调节；
5.能量等级不少于20级，覆盖低中高能量，可同时满足对表浅部位和深层次部位的治疗。6.焦区大小：径向宽度≤10mm；轴向长度≤40mm；
7.脉宽≤3μs；
8.治疗深度：0~70mm；
9.输出频率：0.5～15Hz可调，步长为0.5Hz，宽频输出，体感更佳；
10.冲击次数：100～9900次可调，步长100次；
11.水囊式治疗头，触感柔软，水囊高度三档可调；
12.具备自定义方案库：可储备≥10000个治疗方案；
13.具备病例库功能，治疗师可以查看不同患者的治疗记录信息；
14.治疗手柄带有控制按键，方便调节；
15.设备主机显示屏尺寸10.1英寸；
16.治疗过程中能显示累计治疗能量、剩余次数、能级、频率等信息。
（品目9）生物荧光显微镜
1.主机：无限远校正光路系统，目镜观察筒：镜筒倾角30度，瞳孔距离48—75mm，调焦机构：右手用旋钮的机械式载物台行程：76mm(X)x30mm(Y)；粗微调同轴调焦旋钮，粗调行程为15mm；
2.微调最小刻度2.5UM;4 孔物镜转盘（固定式）；长寿命LED灯；
3.聚光镜阿贝聚光镜，NA/1.25（浸油式）；内装孔径光阑；
4.物镜 4X 10X 40X  100X荧光物镜；
5.目镜观察筒三档三目分光，0:100;50:50;100:0宽视野目镜10X FN20；
6.波长为340nm-380nm，配有430nm滤光片的紫外光作为激发光；
7.荧光摄像头500万像素荧光摄像头；
8.荧光附件真菌荧光模块，光源为进口长寿命光源，即开即用，响应时间纳秒级别。
（品目10）阴道分泌物检测仪
1.整机系统：
1.1.整机测试速度不低于60T/H；
1.2.一机多用，可选择多种检测模式：形态学/形态学+干化学检测；
1.3.仪器全自动操作，检测全过程无需人工操作；
1.4.样本无需离心，直接检测；
1.5.检测卡采用“镜检+干化学”一次性集成式检测芯片；
1.6.弹夹式一次性卡仓耗材，可支持一次性上样≥60人份；
1.7.检测仪自动分析判读样本中成分与肉眼判读结果的符合率：≥90%；
1.8.自动检测样本浊度，高浓度样本具有自动稀释功能；
1.9.进样区支持一次性放置不少于50个待测样本，具有自动旋转样本试管进行条码读取功能；
2.干化分析部分：
2.1.干化学支持≥6项检测，包括SNA、NAG、PIP、LE、H2O2浓度及pH等；
2.2.采用CCD拍照法对干化学结果进行分析；
3.有形成分分析部分：
3.1.形态学支持对上皮细胞、线索细胞、小圆上皮细胞、白细胞、红细胞、霉菌、滴虫、杆菌等有形成分进行自动识别；
3.2.利用人工智能深度学习技术，以显微镜检法对阴道分泌物中有形成分进行自动识别与分类计数；
3.3.支持多层动态扫描功能，高倍视野下支持拍摄不少于3层；
3.4.支持高倍镜（X40）下拍摄不少于3s的视频，同时对滴虫进行识别。
（品目11）糖化血红蛋白检测仪
1.检测原理：离子交换高效液相色谱法（HPLC）、双波长比色法（检测波长415nm）；
2.检测项目：HbA1c（s-A1c）、HbF；
3.分析用血量：全血模式：≤5uL、预稀释模式：≤5uL；
4.最小样本量：采血管：≥1mL、样品杯：≥0.5mL；
5.样本最大装载数：一次最多装载110个，可连续进样；
6.分析模式：全血模式、预稀释模式、变异全血模式、变异预稀释模式；
7.具有鉴定常见异常血红蛋白能力，当样本存在血红蛋白变异体如HbE、HbD、HbS、HbC、HbA2时，变异体在变异窗口中被洗脱，报告为 V-Window 结果；
8.样本测试速度：标准模式≤60s/T、变异模式≤72s/T；
9.精密度：CV≤1%；
10.检测范围：3% ~ 20%；
11.内置模块：同时内置质控数据管理模块；
12.进样方式：全自动连续进样方式并支持随时插入急诊样本，采血管自动急诊进样，带帽穿刺，可选微量离心管手动进样，可直接吸取指尖血，无需稀释；
13.故障报警：对仪器运行时的泵压力过高或过低、柱温度过高或过低、流速、试剂剩余量等有自动监控报警；
14.机内存储：20000个包含图谱的分析数据、2000个包含图谱的质控数据、100个定标数据、具有原始数据自动保存和查询功能；
（品目12）超声多普勒血流检测仪
1.工作模式：连续工作；
2.双向血流以及单向血流曲线可选，双向的显示速度曲线可以设置成两种模式；
3.可对探头的方向、模式、频率、语音、时间刻度、波形、数据进行设置；
4.显示屏可显示双向血流波形图、血流速度及脉率；
5.超声探头频率：8.0MHz±10%；
6.超声功率平均声强：<20mW/cm2；
7.测速范围：40～200cm/s；
8.自动增益，系统增益：100dB；
9.音频带宽：0.2KHz～7.0KHz；
10.整机功耗：<20W；
11.报警指示（开机状态）：电池缺电时，屏幕上电池符号闪烁；
12.显示方式：160(RGB) X 240点阵TFT显示多普勒血流的图谱和速度；
13.连续工作时间：≥6小时；
（品目13）震动感觉阈值检测仪
1.震动电路电压：震动电路电压最大输出电压的有效值≤50VAC；
2.震动频率：检测手柄震动头震动频率≤100Hz；
3.手柄有开始、记录2个功能键，开始键即可开始工作，也可以停止（归零）阈值。使用记录键后无需手动输入阈值；
4.专业智能分析软件，检测每个足底6个部位，自动平均值诊断，自动出结果，诊断结论自动生成，病例报告自动生成；
（品目14）血压脉搏测量装置（动脉硬化检测仪）
1.分析时间：不超过五分钟、18个参数全面分析动脉血管功能，同时出具不同年龄标准坐标解剖分析图；
2.可检测左右ABI（踝臂指数）：反映上、下肢血管堵塞情况。专用心脏病分析STI图表。PVR趋势图分析功能；
3.可检测左右BAPWV（肱踝脉搏波传导速度），测量颈动脉、股动脉、桡动脉及趾动脉间的PWV，定量分析大动脉弹性；
4.其他检测参数：左右haPWV（心踝脉搏波传导速度） /左右hbPWV（心臂脉搏波传导速度）/
STI（收缩时间间隔）/HR（心率）/PEP（射血前期）/PCG（心音波形/PVR（脉搏体积记录）
/ET（射血时间）/BMI（体格指数）/ET/PEP（射血指数）/ECG（心电波形）/UT（脉波上行时间）/MAP%（平均动脉压力）/DIA（舒张压）（四肢）/SYS（收缩压）（四肢）/PP（脉压差）（四肢）/AI（反射波增强指数）/PTT（脉搏波传递时间）；
5.PVR测定方法：空气容积脉搏法；
6.四肢血压在同一心动周期内同步测量，支持四肢同步测量和四肢异步测量两种模式，具备两次冲压模式、更准确；
7.血压测量方式及参数：双层传感器采集、示波器法（单肢、单侧、四肢同步均可测量）；收缩压、舒张压、平均血压、脉压、踝臂指数；
8.血压加压方法：气泵自动加压；
9.安全装置：可自行设定最高控制压力，自定义测量最高可测≥300mmHg；
10.存储方式：超大硬盘存储（病历>50000）；
11.彩色报告多种模式选择；
12.≥19寸大屏幕液晶显示操作界面，独立操作，一体式台车，可配工作站；
13.压力测量范围及精度：0-40KPa(0-300mmHg),±0.5KPa(±4mmHg)；
14.心率测量范围及精度：30—200次/分，±3次/分；
15.脉搏测量范围及精度：30—200次/分，±3次/分；
16.扫描速度：心电信号：25mm/秒；心音信号：25mm/秒；脉搏信号：25mm/秒；
17.频率特性：心音信号：43—200Hz(+0.8db-3db)；心电信号：0.5—40Hz(+0.8db-3db)；脉搏信号：4.5—17Hz(+0.8db-3db)。
（品目15）上下肢康复运动训练器（卧式功率车）
[bookmark: OLE_LINK2]1.患者使用设备能进行下肢主动性康复训练；
2.通过患者身份证信息自动获取运动处方信息；
3.屏幕显示：设备采用安卓电脑控制系统，为触控屏，且屏幕≥15寸，分辨率1920*1080；
4.功能显示：速度\运动时间\功率\心率\血氧饱和度\呼吸率\心电图\血压；
[bookmark: OLE_LINK4]5.符合人体工学，座椅舒适，可调节座椅位置，17级可调，范围0-29cm；
[bookmark: OLE_LINK1]7.功率：功率控制，0~999W；
8.转速：显示转速数值为0-130转/分，误差不大于±3%或±1r/min，两者取大值；
9.噪音最大负荷工作状态下，噪声不超过60dB（A）；
10.同挡位阻力力矩偏差不超过±15%；
11.最大阻力力矩应不小于35N·m，不大于50N·m；
12.最小阻力力矩应不大于5N·m；
13.脚踏运动半径应为210mm，允差±5%；
14.最大载重量大于200kg；
15.血氧饱和度，测量原理：光学测量法，测量范围：30%～100%；分辨率：1%，精度：2%～3%；
16.血压测量范围：0mm-260mmHg，分辨率：±1mmHg，准确度：±3mmHg；测量可重复性：≤5mmHg ；分辨率：1mmHg；脉率测量范围：0~250bpm；
心电图／心率：心率范围：15~300bpm；心率测量精度：1bpm；导联模式：7导联（Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、AVL、AVR、AVF、V）；增益准确度：±5%。
（品目16）便携式多参数健康检查仪
1.多种参数集成一体机监测：同时检测≥6导心电，血压，血氧，心率，呼吸率，具备多参数实时监测、实时记录功能；
2.监测设备为集成化、智能化、自动化一体机，蓝牙无线传输6MWT 数据，无遮拦通讯距离可达到50米；
3.检测功能参数：可实时监测，实时显示人实时记录多项生理参数数据，包括：
3.1实时≥6导动态心电图，可打印运动前、运动中、运动后的心电图，并可回放查看全程心电图，自由截取试验过程中异常心电图并打印输出；
3.2实时采集血氧饱和度；
3.3运动前、中每分钟无创血压、运动后血压采集；
3.4实时心率采集；
3.5实时呼吸率采集；
3.6实时统计步数、手动计圈及测算距离；
4.硬件参数
4.1血氧饱和度测量原理：光学测量法、测量范围：30%～100%、分辨率：1%；精度：2%～3%；
4.2血压部分
测量数值：成人范围：收缩压：30~255mmHg，平均压：20~235mmHg，舒张压：15~220mmHg；
准确度范围为±3mmHg、脉率测量范围为0~255bpm；
4.3心电图/心率部分心率范围需在15~300bpm，且测量精度在lbpm范围内；
4.4显示屏尺寸需≥9.5英寸，显示屏分辨率需≥1280*800。
（品目17）睡眠呼吸监测仪参数
1.工作环境  环境温度：5～40 ℃；相对湿度：≤85%RH；大气压力：700～1060hpa；
2.监测指标  对人体血氧饱和度、心率、呼吸频率、体动、在/离床进行连续监测；
3.激光信息  激光波长：1550nm，功率＜1mW，1类弱激光；
4.主机显示屏  可显示心率、呼吸率、血氧饱和度、电池电量、网络状态等信息；与血氧监测设备蓝牙连接；
5.监测垫长  80cm*宽 61cm*厚 1.2cm，重量1400g，轻量便携，可以在医用护理床铺设使用；
6.监测垫内置光纤传感器，代替鼻气流管采集呼吸信号，供临床数据分析；
7.监测参数  包含以下6种：
8.1呼吸频率测量范围：0-45次/min，测量误差：6—45次/min，±2次/min；0-5次/min不予定义；
8.2心率测量范围：30~250 次/min，测量误差：±2次/min或±3%取大值；
8.3呼吸暂停/低通气：支持；
8.4在/离床检测：支持；
8.5体动检测：支持；
8.6睡眠结构：睡眠、清醒、离床；
（品目18）睡眠呼吸监测仪（睡眠呼吸初筛仪）
1.鼻气流测量范围：0rpm-40rpm，精确度±2rpm（分辨率为1rpm）；
2.血氧饱和度测量范围：0%～100%（分辨率为1%）；
误差：当血氧饱和度的测量范围在70%～100%，允许绝对误差为±2％；小于70%无定义
3.脉率显示范围：30 bpm～250 bpm（分辨率为1bpm）；
误差：±2 bpm或±2%取大值；
4.弱灌注下的误差：在脉搏充盈度为0.4%时，血氧仪能正确显示血氧饱和度和脉率数值，血氧饱和度误差为±4%；脉率误差为±2 bpm或±2%取大值；
5.抗环境光干扰能力：在室内自然光及现有照明光源下的血氧测量值与暗室条件下的测量值相比，偏差不大于1%；
6.胸、腹呼吸测量范围：0bpm-40bpm精确度±2次/分钟（分辨率为1次/分钟）；
7.体位：可测量俯卧、仰卧、左侧卧、右侧卧、正立、倒立六种体位；
8.工作电流：≤100 mA；
（品目19）无创血流动力学检测系统
1.电脑系统：CPU≥四核Cortex-A53处理器，主频≥1.5GHz，RAM（内存）≥4GB，ROM（存储）≥32G，中文操作系统；
2.信号采集频率及电流范围：频率≥65kHz；微安级检测电流；
3.屏幕及电池：≥12英寸彩色触摸屏；内置锂电蓄电池，无供电条件下可持续工作≥2小时；
4.血压测量：采用内置运动状态下血压测量模块；
5.图形捕捉及显示：具有阻抗心电图、心阻抗微分图（dZ/dT）、心血流图（dZ）等显示；
6.指标异常提示：具有检测指标异常提示或安全报警声、光指示；
7.检测功能：具有即时检测和连续监护功能，以及多种临床检测应用模式；
8.监测分析指标：可监测分析≥10项心排量、前负荷、后负荷和心肌动力等血流动力学参数；
9.临床辅助功能：具有血流动力学调控、心排量监测、容量评估与管理、血压管理、心功能评定（Forrester分级）和PLR试验等独立模块功能；
（品目20）双筒中药熏蒸仪
1.外形尺寸：650mm*770mm*1090mm；
2.使用电源：AC220V,50Hz；
3.工作环境：大气压力：700hPa～1060hPa，湿度不大于80％；
4.额定输入功率：1800VA；
5.机械臂前后调节范围：0~180°；
6.机械臂旋转角度：0~360°；
7.熏蒸模式：正常模式和强弱模式；
8.熏蒸档位：1~15档可调，步长1档；
9.熏蒸时间：0~99min，级差1min；
10.熏蒸通道：双通道，可分别独立控制；
11.最大加液量：单通道：3L；
12.实时温度显示范围：室温～99℃；
13.实时蒸汽压力显示范围：10kPa~40kPa；
14. 8英寸广角真彩色触摸屏，显示直观，操作简便；
15.具有工作状态实时显示功能，可显示“缺少液体”“液位正常”“预热状态”“治疗状态”“压力保护”等状态；
16.具有缺液自动停止加热并报警功能；
17.具有一键自动排液功能和手动排液功能，互不干扰，方便医护人员使用；
18.具有冷凝水实时自动回收功能，彻底杜绝喷头滴水和喷液；
19.加热方式为加热盘加热，加热效率高并且耐用，从常温加热直至蒸汽喷出，所需时间≤5min；
注：（1）（品目4）注水肠镜接受进口产品投标，其余设备均不接受进口产品投标。
三、有关说明
1.本项目总报价包括从项目开始起到项目正式结束所发生的一切费用。
2.设备免费保修期：整机质保1年。
3.在保质期内，故障发生后，要求供应商在接报后30分钟内响应，12小时之内到达现场排除故障；须提供故障不能排除时的解决方案。
4.免费质保期后，设备终身维修，维修只收配件费。
5.交货期：合同签订后90个日历日内完成供货及安装；误期违约金：2000元/天。
6.验收标准：供应商提供的商品必须符合我国最新颁布的与之相关的技术规范与标准，同时必须满足采购文件中所列全部规格、型号、具体配置、技术条件及功能要求和供应商承诺的其他指标。
7.交货条件：产品交货时，包装完整无破损，还必须提供以下材料。
7.1装箱单
7.2产品质检合格证明
7.3需要提供维护手册、维修手册、软件备份、故障代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息 
8.运输及到货地点：由供应商负责办理运输及装卸，直接送至需方所在地，所有费用由供应商承担。
9.安装、调试及售后服务：在货物到达用单位后，供应商应在7天内派技术人员到达现场，提供安装、调试等服务，并协助医院组织验收；供应商负责本次采购设备的免费安装、调试（安装调试过程所需耗品应由供应商免费提供），保证培训人员正常操作该设备的各种功能。供应商提供设备操作规范张贴在设备上，提供设备操作规范电子档交于采购人。
10.成交供应商提供的货物必须与响应文件内容一致，否则验收不合格，采购人有权终止合同并追究其责任。


第五章  评标方法与评标标准
第一部分  评标方法
投标人通过初审的，方可进入比较与评价程序。
比较与评价采用综合评分法。
评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评标标准分别评定投标人的分值；各投标人的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分相同且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人排名第一，以此类推，按排名先后顺序选取1名中标候选人。
提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得评审排名资格；评审得分相同的，由采购人确定其中一个投标人获得评审排名资格，其他同品牌投标人无评审排名资格。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，同上处理。


第二部分  评标标准
一、落实政府采购政策的价格调整
1.小微型企业价格扣除：专门面向中小/小微企业的项目不做价格扣除。
1.1对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。
1.2监狱企业视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件。
1.3残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。
1.4残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
1.5如允许联合体投标的项目，且存在联合投标的，联合协议中约定，小型、微型企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，下同）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人须在《联合体各方共同投标协议》中明确，否则不得享受价格扣除。
联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业按规定享受价格扣除。
组成联合体的小微企业与联合体内其他企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除。组成联合体的法人与参加联合体的小型、微型企业之间存在投资关系的，不得享受价格扣除。投标人须在《联合体各方共同投标协议》中明确联合体各方是否存在上述关系，如未进行明确的亦不得享受价格扣除。


2.对本国产品的支持政策：根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）要求，本项目对采购本国产品给与政策支持。关于本国产品标准和本国产品标准的适用范围详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。
2.1本国产品价格扣除政策
（1）当采购项目或者采购包的采购标的仅包含单一产品时，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）当采购项目或者采购包的采购标的中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，且供应商在投标（响应）文件中对此做出承诺的，则依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
注：当采购项目或者采购包中，所有通过资格和符合性审查的有效供应商均被认定满足本国产品价格扣除政策要求时，则本项目或采购包视为仅有本国产品参与竞争的政府采购项目或采购包，对于仅有本国产品参与竞争的政府采购项目或采购包，本国产品不享受价格扣除评审优惠。
2.2注意事项
（1）提供本国产品进行投标（报价）的供应商需在其投标（响应）文件中提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部门会同有关部门规定的有关证明文件。供应商提供的《关于符合本国产品标准的声明函》应按要求逐一、准确填写“产品名称”“厂名”“生产厂址”三项信息（斜线划除的地方可不用填写）。中标（成交）供应商提供的《关于符合本国产品标准的声明函》或有关证明文件将随中标（成交）结果公告进行公布。投标（响应）文件中未提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部门会同有关部门规定的有关证明文件的，将被视同提供了非本国产品，将不得享受本国产品价格扣除政策。
评标（评审）过程中，如发现供应商在《关于符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《关于符合本国产品标准的声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定和招标（采购）文件要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。将不得享受本国产品价格扣除政策。
（2）当采购项目或者采购包中含有多种产品，除按上述要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》外，供应商还应在《明细报价表》中进行承诺，本项目或采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例数值。比例达到80%以上时根据相应要求进行价格扣除，比例数值未达到80%，或供应商未填写比例数值的，将被视同提供了非本国产品，将不得享受本国产品价格扣除政策。
其中，“符合本国产品标准的产品成本之和”是指本项目或采购包中符合本国产品标准的货物成本之和；“全部产品成本之和”是指货物或服务项目（或者采购包）中包含的全部货物、服务产品的成本之和。
（3）对于非专门面向中小企业的采购项目或采购包，既有本国产品也有非本国产品参与竞争，且提供本国产品的供应商同时为小微企业的，应按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》和《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》等规定，对该供应商的产品同时给予支持本国产品和小微企业产品的价格评审优惠。相关价格评审扣除优惠，均应该在供应商原始报价基础上计算，用扣除后的价格参与评审。
即，当小微型企业价格扣除政策和本国产品价格扣除政策同时享受时，按以下计算方式进行计算：
供应商参与评审的报价=供应商投标总报价×[1-（小微型企业价格扣除+本国产品价格扣除）]
例如，供应商总报价1000000元，经认定可以享受小微型企业价格扣除政策以及本国产品价格扣除政策的，则该供应商参与评审的报价为：
1000000×[1-（10%+20%）]=700000元


[bookmark: _Toc21224]1.价格分（50）
[bookmark: _Hlk58858644][bookmark: _Toc1317]采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且报价最低的供应商的价格为投标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（投标基准价/投标报价）×价格权值×100
关于价格扣除详见本章第二部分“一、落实政府采购政策的价格调整”。
注：（1）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：①投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价＜全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
②投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
③投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×45%；
④评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
（2）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间为30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
2.投标供应商评价（2分）
提供2023年1月1日（日期以合同签订时间为准）以来投标产品厂家或其代理商类似项目的相关业绩，每提供一个得1分，本项最高得2分。（所提供的合同须完整、真实有效，提供合同原件扫描件加盖公章上传至电子投标文件，未按要求提供不得分）
3.技术要求（20分）
以投标文件中《投标偏离表》为准，所投产品必须满足采购文件“采购需求”中的主要技术规格要求，不允许有负偏离。
另满足下列参数并提供相关证明材料（如产品界面截图、白皮书、彩页、检测报告、厂家盖章技术参数、说明书等）进行说明的，每项按备注得分，须在《投标偏离表》备注栏中标注相关证明文件在其投标文件中的对应位置。未按要求提供证明材料和不满足要求的，不得分，满分20分。（投标时提供相关证明材料原件扫描件加盖公章上传至电子投标文件，未按要求提供不得分）
注：产品交付验收时，招标人将对技术规格要求的指标进行逐一核实验收，如发现虚假应标，或无法实现关键技术指标功能，有权拒收，给招标人造成损失的由中标人承担一切责任。
	序号
	采购需求
	备注

	1
	微泵（单泵）
	

	1.1
	注射精度≤±2.3%
	注射精度≤±2.0%（1分）
注射精度≤±1.8%（2分）

	1.2
	支持注射器规格：2ml、3ml、5ml、10ml
	支持注射器规格：2ml、3ml、5ml、10ml、20ml、30ml（1分）
支持注射器规格：2ml、3ml、5ml、10ml、20ml、30ml、50/60ml（2分）

	2
	输液泵
	

	2.1
	速率范围：0.1—1500ml/h，最小步进0.01ml/h；
	速率范围：0.1—1800ml/h，最小步进0.01ml/h（1分）
速率范围：0.1—2000ml/h，最小步进0.01ml/h（2分）

	2.2
	支持药物色彩标识，选择不同类型药物时对应的药物色彩标识自动显示在屏幕上，支持2种以上颜色
	支持药物色彩标识，选择不同类型药物时对应的药物色彩标识自动显示在屏幕上，支持种3以上颜色（1分）
支持药物色彩标识，选择不同类型药物时对应的药物色彩标识自动显示在屏幕上，支持4种以上颜色（2分）

	2.3
	信息储存：可存储3000条的历史记录
	信息储存：可存储4000条的历史记录（1分）
信息储存：可存储5000条的历史记录（2分）

	3
	核磁双筒高压注射器
	

	3.1
	针筒容量规格：针筒A容量≥50ml、针筒B容量≥50ml
	针筒A容量≥60ml、针筒B容量≥60ml（1分）
针筒A容量≥65ml、针筒B容量≥65ml（2分）

	3.2
	多阶段注射：1～4阶段
	多阶段注射：1～6阶段（1分）
多阶段注射：1～8阶段（2分）

	4
	一氧化氮检测仪
	

	4.1
	测量范围：0-3000 ppb
	测量范围：0-3200 ppb（1分）
测量范围：0-3500 ppb（2分）

	4.2
	分析时间：≤80s
	分析时间：≤70s（1分）
分析时间：≤60s（2分）

	5
	聚焦式冲击波治疗仪
	

	5.1
	能流密度范围：0.01~0.25mJ/mm²，可随能级自适应调节
	能流密度范围：0.01~0.30mJ/mm²，可随能级自适应调节（1分）
能流密度范围：0.01~0.35mJ/mm²，可随能级自适应调节（2分）


4.技术方案（26分）
1.项目实施方案（8分）
包括（但不限于）：①供货进度安排（2分）②安装调试方案（2分）③项目操作实施方案（2分）④验收方案（2分）
投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、针对性强、切实可行有效。以上内容不存在瑕疵的该条得2分；以上内容存在1处瑕疵的该条得1分；未进行阐述或不满足采购需求或内容存在2处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得8分。
2.质量保证措施（6分）
包括（但不限于）：①质量保证措施（2分）②应急保障措施（2分）③专业技术人员保障方案（2分）
投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、针对性强、切实可行有效。以上内容不存在瑕疵的该条得2分；以上内容存在1处瑕疵的该条得1分；未进行阐述或不满足采购需求或内容存在2处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得6分。
3.培训方案（6分）
包括（但不限于）：①培训计划安排（2分）②培训人员（2分）③培训内容（2分）
投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、针对性强、切实可行有效。以上内容不存在瑕疵的该条得2分；以上内容存在1处瑕疵的该条得1分；未进行阐述或不满足采购需求或内容存在2处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得6分。
4.售后服务方案（6分）
包括（但不限于）：①售后服务体系（2分）②故障解决方案（2分）③免费质保期后的维护方案（2分）
投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、针对性强、切实可行有效。以上内容不存在瑕疵的该条得2分；以上内容存在1处瑕疵的该条得1分；未进行阐述或不满足采购需求或内容存在2处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得6分。
[bookmark: _Toc1472]注：以上所称“瑕疵”是指：①内容缺项、不完整或缺少关键点；②非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；③对同一问题前后表述矛盾；④存在逻辑漏洞和科学原理或常识错误；⑤不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。
5.加分因素：节能、环保产品（2分）
依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》和财政部、生态环境部发布的《环境标志产品政府采购品目清单》，投标人能够提供所投产品为政府采购节能（政府强制采购节能产品除外）产品的得1分、能够提供所投产品为环保产品的得1分，本项最高得2分。（提供所投产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书、环境标志产品认证证书扫描件上传至电子投标文件，未按要求提供不得分）
评委为5人以上的单数（含5人）时，计算分项得分时取平均值为投标单位的得分，各分项得分合计即为投标单位的总得分。投标文件无相应评分内容时，该项目为零分。评委独立评分，所有评委打分的平均值为各供应商最终得分。最终得分最高者将为推荐中标候选人。评分办法及评分细则的解释权属于采购人。未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。


第六章  投标文件内容与格式
[bookmark: _Hlt26955039][bookmark: _Hlt26671244]第一部分  投标文件内容
一、资格证明文件
	序号
	评审项及评审要求
	审查因素

	1
	具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件（投标人如允许以分支机构身份参加投标的，提供投标人分支机构的营业执照扫描件；投标人如是自然人情形的，提供有效身份证扫描件）。
注：按照《中华人民共和国政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。
	通用资格要求，详见第一章《投标邀请》

	2
	《授权委托书》（给定格式；投标人如是自然人情形的，可不提供）。（投标人如为分支机构的，请自行将 “法定代表人”更改为“负责人”，如分支机构投标时涉及招标文件中“法定代表人”要求的部分，其具体要求视同本条规定）。
	

	3
	投标人近一年中任意一个月份（不含投标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审计财务报告（投标人如是自然人情形的，没有经审计的财务报告的，可以提供银行出具的资信证明）。
	

	4
	投标人近一年中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）。
	

	5
	投标人近一年中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）。
	

	6
	《资格声明函》（给定格式）。
	

	7
	落实政府采购政策需满足的资格要求的证明文件：
1.中小企业政策：/；
2.通用资格要求：在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
	

	8
	本项目要求的特定资格证明文件：（如有特定资格要求的）。
	特定资格要求，详见第一章《投标邀请》

	9
	《联合体协议》（本项目不接受联合体投标）。


说明：
（1） 上述资格证明文件1～6项必须全部按要求提供（有给定格式的，必须按给定格式的要求正确填报并提供，相应格式见本章第二部分），否则投标文件无效。如遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明扫描件。其中第3.4.5项如遇有国家相关政策规定可不具备的（如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金等），必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明扫描件；如因新成立确无法提供的，可以不提供。
按照《中华人民共和国政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。
（2） 上述资格证明文件第7项，如本项目落实政府采购政策需满足的资格要求中有中小企业政策要求的（详见第一章《投标邀请》），必须提供相应证明文件，否则投标文件无效。
专门面向中小企业，是指专门面向中型、小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位；专门面向小微企业，是指专门面向小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位。中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位所提供的相应证明材料参见第五章“落实政府采购政策的价格调整”。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业；联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
（3） 上述资格证明文件第8项，如本项目有特定资格要求的（详见第一章《投标邀请》），须提供相应的特定资格证明文件。
（4） 上述资格证明文件第9项，如本项目接受联合体投标的（详见第一章《投标邀请》），且投标人为联合体时，必须提供《联合体协议》（格式自拟，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作），否则投标文件无效。
如项目接受联合体投标且投标人为联合体时，上述资格证明文件中：第2.6项可由联合体主体单位（即联合体牵头人）代表联合体提供；第1.3.4.5.7（如有要求）、8（如有要求）项，联合体各方均须提供。


二、符合性证明文件及其他证明文件
（一）符合性证明文件
	序号
	评审项及评审要求
	审查因素

	1
	投标函（给定格式）
	商务符合性

	2
	承诺书（给定格式）
	

	3
	报价符合性审查
	报价符合性

	4
	开标一览表（给定格式）
	

	5
	明细报价表（给定格式）
	

	6
	投标偏离表（给定格式）
	技术符合性

	7
	《采购需求》中如有要求须提供的证明文件
	


说明：
（1）上述符合性证明文件及其他证明文件1～7项必须按要求全部提供（有给定格式的，必须按给定格式的要求正确填报并提供，相应格式见本章第二部分），否则投标文件无效。
（2）上述符合性证明文件第7项，《采购需求》中如有要求提供证明材料的，须按要求提供，否则投标文件无效。
（3）如项目接受联合体投标，且投标人为联合体时，上述符合性证明文件及其他证明文件第1～6项可由联合体主体单位（即联合体牵头人）代表联合体提供。第7项按《采购需求》中的相应要求（如有）进行提供。
（二）其他证明文件
1.《评标方法与评标标准》中涉及的证明文件。
2.投标人认为如有其他应附的文件可自拟并自行添加。

第二部分  投标文件格式
一、封面格式（给定格式）：



投  标  文  件




政府采购编号：JSZC-320214-CXZX-G2026-0010
采购项目名称：江溪街道第二社区卫生服务中心医疗及信息设备采购
投 标 人：
日    期：

[bookmark: （报价人）法定代表人授权书（格式）][bookmark: 校园网系统报价和服务承诺表（格式）]
二、授权委托书（给定格式）：

授权委托书
我公司（单位）针对【JSZC-320214-CXZX-G2026-0010】项目，兹授权：
被授权人的姓名：      ；性别：    ；年龄：    ；职务：      ；
被授权人的身份证号码：                  ；联系方式：          ；
为我方合法代理人，以本单位名义全权处理针对本次项目的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同以及其他一切与该项目采购有关的事务。
本授权委托书自授权之日起生效，在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权委托书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。
特此授权委托。
授权日期：    年    月    日              投标人名称（盖章）：
法定代表人签字：                          被授权人签字：        
（被授权人身份证原件扫描件附后）
说明：
（1）若投标人为事业单位或其他组织或分支机构（仅限招标文件注明允许分支机构投标情形的），则法定代表人处的签字人可为单位负责人。
（2）当被授权人为法定代表人（或上述情况的单位负责人）时，只需在法定代表人处签字即可。
（3）供应商为自然人情形的，可不提供本《授权委托书》。
（4）被授权人为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。

三、资格声明函（给定格式）：
资格声明函

无锡市新吴区江溪街道第二社区卫生服务中心：
我公司（单位）针对本次项目【JSZC-320214-CXZX-G2026-0010】进行投标，并作如下声明：
1.我公司（单位）参加本次项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法（因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）记录。
2.本公司（单位）具备本次项目履行合同所必需的设备和专业技术能力。
3.本公司（单位）无被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
我公司（单位）针对本次项目的上述声明以及投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人名称（盖章）：
日期：



四、中小企业声明函（给定格式）：

中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 
企业名称（签章）：
日　　　　　　期：

注：（1）项目技术要求中如对本项目标的及其所属行业进行逐一列明的，投标人须根据项目技术要求中所列明的标的及其所属行业逐一进行填报。根据本《中小企业声明函》类型，项目属性为货物类的，只需按项目技术要求中的货物部分标的及其所属行业逐一进行填报，“企业名称”应填报为该项货物的制造商。专门面向中小企业的项目投标人未按上述要求逐一进行填报的将被视为无效投标文件；非专门面向中小企业的项目投标人未按上述要求逐一进行填报的将不进行中、小、微型企业认定。
（2）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。
（3）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
（4）中标人的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。投标人按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

五、残疾人福利性单位声明函（给定格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


单位名称（签章）：
日  期：

六、投标函（给定格式）：
致江苏诚锡工程咨询管理有限公司：
我方收到贵方编号  JSZC-320214-CXZX-G2026-0010 招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此项目的投标。
一、我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。
二、我方愿意提供招标文件中要求的文件、资料。
三、我方同意按照招标文件中的规定，从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
四、如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。
五、我方完全同意招标文件规定的决定中标者的方式。
六、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按照《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法律法规和合同条款履行自己的全部责任。
七、我方已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
八、如我方在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则接受政府采购监督管理部门的处理。
九、如果我方被确定为中标供应商，我方愿意按采购人要求交纳履约保证金。且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。
十、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人、决不与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通、决不向采购人、采购代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。
电话：          ；传真：          ；邮编：          ；
通讯地址：                        ；
投标人名称（签章）：              


七、承诺书（给定格式）：
承诺书

                  （投标供应商名称）针对本项目（JSZC-320214-CXZX-G2026-0010）在此承诺：

1.本公司（单位）对本项目（JSZC-320214-CXZX-G2026-0010）所提供的货物及服务符合招标文件要求；
2.本公司（单位）具备履行合同所必需的人员、设备和专业技术能力；
3.本公司未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；
4.
5.
6.
7.
8.
…………………
如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

投标供应商名称（盖章）：
法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：
日期：
注：以上内容由投标单位根据采购需求可自行完善。

八、开标一览表（给定格式）：

[bookmark: _Toc120614284]开标一览表
采购项目编号：
	项目名称
	投标总报价（小写）

	
	

	投标总报价（大写）：


投标供应商名称（盖章）：
法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：
日期：

[bookmark: _Hlk165208335]填写说明：
（1）因“苏采云”系统自带“开标一览表”模块，投标人须按“苏采云”系统中给定的模块格式，完整、正确地进行填报（具体位置为“基本目录”——“开标一览表”）。投标人的“开标一览表”及表中所填的投标报价均将以投标人在“苏采云”系统自带的模块格式中填报的为准。
（2）开标一览表中的内容应与投标函内容一致，否则评标时一律按开标一览表中的内容为准。



九、明细报价表（格式自拟）：

明细报价表

采购项目编号：
	序号
	名称
	品牌
	型号
	数量
	生产
厂家
	产地
	是否中小企业
	免费
质保期
	单报价
	分项总报价

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	交货完工期：合同签订生效后      天内送货并安装调试完毕。

	总报价：大写：                元
小写：￥              元

	投标人承诺：
本采购项目或采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例为    %。


投标供应商名称（盖章）：
法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：
日期：

注：（1）投标人为本项目提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造的，须提供按格式填写的《中小企业声明函》（货物）（《中小企业声明函》货物相应内容须与上表填列内容保持一致）；或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的投标人属于监狱企业的证明文件扫描件；或提供投标人《残疾人福利性单位声明函》。如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。上述证明材料（如有）请附本表之后，投标人对所报相关数据的真实性负责，代理机构有权将相关内容进行公示；
（2）投标人应当根据“采购需求”的内容在上表中详细填写；
（3）表格不够可自行延长；
（4）当采购项目或者采购包中含有多种产品，除按上述要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》外，供应商还应在《明细报价表》中进行承诺，本项目或采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例数值。比例达到80%以上时根据相应要求进行价格扣除，比例数值未达到80%，或供应商未填写比例数值的，将被视同提供了非本国产品，将不得享受本国产品价格扣除政策。
特别注意！！“符合本国产品标准的产品成本之和”是指本项目或采购包中符合本国产品标准的货物成本之和；“全部产品成本之和”是指货物或服务项目（或者采购包）中包含的全部货物、服务产品的成本之和。


十、投标偏离表（给定格式）：

投标偏离表


采购项目编号：
	名称
	采购要求
	实报内容
	偏离说明
	备注

	
	
	
	
	



投标供应商名称（盖章）：
法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：
日期：

注：（1）本表不得删除；
（2）如无任何技术偏离，请于本表“偏离说明”中注明“无偏离”；
（3）如有技术偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。


十一、售后服务承诺（给定格式）：

售后服务承诺（由投标供应商根据采购文件要求自行编制）；

投标供应商应提供至少以下内容：
1.投标供应商应提供在本项目下售后服务的方法、费用、联系方式、服务内容等。
2.售后服务维修点的详细地址、联系人、联系电话
3.投标供应商承诺具体优惠服务条款、内容
	地址
	联系人
	联系电话
	备注

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



投标供应商名称（盖章）：
法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：
日期：


十二、关于符合本国产品标准的声明函（给定格式）：

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：
日期：      年    月    日
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写。


十三、技术方案（格式）：

技术方案
投标供应商应按评分点编制完整的技术方案，以便评审。

（格式自拟）


