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[bookmark: _Toc6038][bookmark: _Toc17726][bookmark: _Toc2767][bookmark: _Toc28844][bookmark: _Toc5337][bookmark: _Toc18997][bookmark: _Toc28639][bookmark: _Toc5110]第一章  投标邀请
南丰镇电动自行车充电设备及配套设施采购项目（四期）招标项目的潜在投标人应在苏采云政府采购一体化平台获取招标文件，并于2026年9月15日13:30（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号：JSZC-320582-SZPZ-G2026-0004
项目名称：南丰镇电动自行车充电设备及配套设施采购项目（四期）
预算金额：281.6万元
最高限价：281.6万元
采购需求：南丰镇电动自行车充电设备及配套设施采购项目（四期），详见第四章项目需求。
合同履行期：每个场站接到采购方通知起60个日历天内供货并完成安装调试工作
本项目（是/否）接受联合体投标：否
二、申请人的资格要求
（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
2.财务状况报告（成立不满一年不需提供）；
3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；
4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；
5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
6.授权委托书（被授权人非法定代表人的，应提供授权委托书；被授权人是法定代表人的，应提供授权委托书或法定代表人身份证明书）；
7.资格证明文件的书面承诺。
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：
1.本项目专门面向中小企业采购。
注：<1>根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的通知规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。
<2>根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的通知规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。
（三）本项目的特定资格要求：
1.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。
[bookmark: _Toc6314][bookmark: _Toc4783]三、获取招标文件
时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日
地点：苏采云政府采购一体化平台  
[bookmark: OLE_LINK10]方式：苏采云政府采购一体化平台
售价：0.00元。
[bookmark: _Toc11291][bookmark: _Toc24532]四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
2026年9月15日13:30（北京时间）
地点：苏采云政府采购一体化平台
[bookmark: _Toc22269][bookmark: _Toc2122]五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc9846][bookmark: _Toc14351]六、其他补充事宜
[bookmark: _Toc4341][bookmark: _Toc23074]1.CA证书办理
供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州现场办理地址：苏州高新区邓尉路105号狮山科技馆1楼服务大厅，咨询电话：0512-65737699。
2.参与采购活动
供应商插入CA证书登录“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动。
3.电子投标准备
供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。
在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：
注册咨询：18261002950；
CA技术咨询电话：400-608-6099；
签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、13675197356；
系统使用指导与咨询：13914088964、18261002950 0519-86722802；QQ：3048755361、1315179389、895706745。
4.本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。
5.线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标。
请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。
6.招标文件澄清或者修改内容的告知方式：招标文件的实质性变动或修改将在政府采购公告媒体网通知，投标人可自行下载。
7.本次招标不收取投标保证金。
8.本项目不允许进口产品投标。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
[bookmark: EB501cd5b3fe6c4563a9f307532ed21a6a]名称：张家港市南丰镇人民政府
地址：张家港市南丰镇南丰东路002号
联系方式：吴峥岩 0512-58620331 
2.采购代理机构信息
名称：苏州市沛泽信息咨询有限公司
地址：张家港市杨舍镇新农路8号暨阳国际商务中心A座12楼
联系人：吴卫香
联系电话：0512-58277782
3.项目联系方式
项目联系人：吴卫香
电话：0512-58277782
[bookmark: _Toc5227][bookmark: _Toc1834]
[bookmark: _Toc28964][bookmark: _Toc9409][bookmark: _Toc13895][bookmark: _Toc8034][bookmark: _Toc6323]

[bookmark: _Toc22217]第二章  投标人须知
[bookmark: _Toc54615239][bookmark: _Toc513029203][bookmark: _Toc120614214][bookmark: _Toc20823275][bookmark: _Toc16938519][bookmark: _Toc35266020][bookmark: _Toc38368120][bookmark: _Toc29619][bookmark: _Toc15822][bookmark: _Toc4499][bookmark: _Toc6869][bookmark: _Toc32018]一、总则
[bookmark: _Hlt16619475][bookmark: _Toc458694821][bookmark: _Toc20823276][bookmark: _Toc513029204][bookmark: _Toc16938520]1.招标方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
[bookmark: _Toc20823277][bookmark: _Toc16938521][bookmark: _Toc513029205]2.合格的投标人
2.1满足招标公告中投标人的资格要求的规定。
2.2 满足本文件实质性要求的规定（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求）。
[bookmark: _Toc20823278][bookmark: _Toc513029206][bookmark: _Toc16938522]3.适用法律
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
[bookmark: _Toc513029207][bookmark: _Toc16938523][bookmark: _Toc462564067][bookmark: _Toc20823279]4.投标费用
4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，苏州市沛泽信息咨询有限公司在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2本次招标采购代理机构收取代理服务费。
4.2.1为使南丰镇电动自行车充电设备及配套设施采购项目（四期）更高效得开展，代理服务费由投标单位自行考虑在投标报价内；
4.2.2代理费用收取方式：按照预算金额的如下比例进行差额定率累进法计算：即100万元内1.5%、100（含）～500万元内1.1%，即34976.00元。代理服务费由中标供应商在签订合同前向采购代理机构一次性付清。
5.招标文件的约束力
5.1投标人一旦在“苏采云”系统下载本招标文件决定参加投标，即被认为接受了本招标文件的规定和约束，并且视为已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。
[bookmark: _Toc513029209][bookmark: _Toc54615240][bookmark: _Toc20823281][bookmark: _Toc12536][bookmark: _Toc35266021][bookmark: _Toc16938525][bookmark: _Toc38368121][bookmark: _Toc120614215][bookmark: _Toc22352][bookmark: _Toc9152]
二、招标文件
[bookmark: _Toc16938526][bookmark: _Toc20823282][bookmark: _Toc513029210]6.招标文件构成
6.1 招标文件有以下部分组成：
（1）投标邀请
（2）投标人须知
（3）合同条款及格式
（4）项目需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与苏州市沛泽信息咨询有限公司联系解决。
6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc20823284][bookmark: _Toc513029212][bookmark: _Toc462564071][bookmark: _Toc16938528]7.招标文件的澄清或修改
7.1在投标截止时间前,苏州市沛泽信息咨询有限公司可以对招标文件进行澄清或修改。
7.2苏州市沛泽信息咨询有限公司有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
7.3招标文件的实质性变动或修改将在政府采购公告媒体网通知，投标人可自行下载。补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

[bookmark: _Toc38368122][bookmark: _Toc20823285][bookmark: _Toc462564072][bookmark: _Toc12827][bookmark: _Toc54615241][bookmark: _Toc16938529][bookmark: _Toc35266022][bookmark: _Toc120614216][bookmark: _Toc513029213]三、投标文件的编制
[bookmark: _Toc513029214][bookmark: _Toc20823286][bookmark: _Toc462564073][bookmark: _Toc16938530]8.投标文件的语言及度量衡单位
8.1投标人提交的投标文件以及投标人与苏州市沛泽信息咨询有限公司就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
8.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc513029215][bookmark: _Toc462564074][bookmark: _Toc16938531][bookmark: _Toc20823287]9.投标文件构成
9.1投标人编写的投标文件应包括投标函、开标一览表、资格证明文件、技术人员介绍、第四章项目需求中实质性要求响应对照表、技术及服务方案、投标人情况介绍等部分。
9.2特别提醒：投标人必须在投标文件接收截止时间之前在系统中提交所有与开评标相关的资料。开评标现场不接收任何资料。
[bookmark: _Hlt26954838][bookmark: _Hlt26668975][bookmark: _Hlt26670360][bookmark: _Toc513029219][bookmark: _Toc49090509][bookmark: _Toc14577357][bookmark: _Toc14577354][bookmark: _Toc49090507][bookmark: _Toc513029216]10.投标函和开标一览表
10.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
10.2开标一览表中的价格应与投标文件中投标配置与分项报价表（或经费测算表）中的价格一致，若出现价格不一致的情况，评标时一律按开标一览表中价格为准。
11.投标人资格证明文件
[bookmark: _Hlt26668999]11.1投标人应按招标文件的要求提交资格证明文件。
[bookmark: _Toc49090508][bookmark: _Toc14577355][bookmark: _Hlt26670373]12.投标配置与分项报价表（或经费测算表）
12.1投标人应按照招标文件规定格式填报。每项货物和服务等只允许有一个报价 。
12.2 标的物
12.2.1采购人需求的有关服务等。
12.2.2若采购需求中对采购标的的质量明确执行标准的，按采购需求明确的标准执行。若采购需求中对采购标的的质量没有明确执行标准的，但有国家标准、或行业标准、或地方标准、或企业标准的，则按排列在前的等级高的标准执行，但执行地方标准、企业标准的，地方标准、企业标准必须符合保障人体健康和人身、财产安全的要求。另外，若采购需求中确定的采购标的的质量要求高于国家标准、行业标准的，则以需求中确定的质量要求为准。
12.3投标货币
投标文件中的货物单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
[bookmark: EB8486dd9157984dc9aa62437fb6aa6f0f]12.4项目总价应包括但不限于设备、软件以及相应的附件、备件、配件、包装、税费、运杂（到位）、保险、验收、管理、售后服务、维护、人员培训、代理服务费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。
[bookmark: _Hlt26670486][bookmark: _Hlt26670482][bookmark: _Hlt26954846][bookmark: _Hlt26954848][bookmark: _Hlt26954731]12.5本报价必须充分考虑所有可能影响到报价的价格因素，一旦投标结束最终成交，如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为。
[bookmark: _Toc14577359][bookmark: _Toc49090510]13.技术及服务方案
13.1根据自己对需求的理解撰写需求分析和服务方案。
13.2根据自己对项目需求的分析，提出人员配备方案，并详细介绍拟参加本项目服务的人员的资历和持有相关证书情况，特别要详细介绍该项目负责人的学历、资质和所从事过类似案例管理情况。
14.投标人情况介绍
[bookmark: _Hlt26954734][bookmark: _Hlt26954850][bookmark: EBf6e5e332cb7245ab8f3a9801503c122b][bookmark: _Hlt26670489][bookmark: _Toc49090511][bookmark: _Toc14577360]14.1 投标人的总体情况应在电子投标文件中作出说明。
15.投标保证金
15.1本次招标不收取投标保证金。
16.投标有效期
16.1投标有效期为苏州市沛泽信息咨询有限公司规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。
16.2在特殊情况下，苏州市沛泽信息咨询有限公司于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝苏州市沛泽信息咨询有限公司的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。
17.投标文件的签署
[bookmark: _Hlt26954739][bookmark: EBfdb2e00cf1ee477a9cdb47d13b603829][bookmark: _Hlt26954852][bookmark: _Toc6389296][bookmark: _Toc38368123][bookmark: _Toc1358][bookmark: _Toc35266023][bookmark: _Toc6388848][bookmark: _Toc54615242][bookmark: _Toc20823296][bookmark: _Toc513029224][bookmark: _Toc16938540][bookmark: _Toc120614217]17.1本招标文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。

四、投标文件的制作、上传、递交
18.投标文件的递交
18.1 电子投标文件的递交
[bookmark: EB5e78b12e89984a20ab881c475623475b][bookmark: _Toc6388850][bookmark: _Toc6389298]投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
19.投标截止日期
19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
[bookmark: EB4c6421107b4c4e38bf2769d0237905a7][bookmark: _Toc6389299][bookmark: _Toc6388851]投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。
20.投标文件的递交
[bookmark: _Toc6388852][bookmark: _Toc6389300]20.1苏州市沛泽信息咨询有限公司拒绝接收在其规定的投标截止时间后递交的任何投标文件。
投标文件的修改和撤回
21.1投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。
21.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
21.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
21.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤销其投标。
21.5 不论投标人中标与否，投标文件均不退回。
[bookmark: EB7c302f080cf342679641097daf23b42b][bookmark: _Toc120614218][bookmark: _Toc17299][bookmark: _Toc20823301][bookmark: _Toc54615243][bookmark: _Toc16938545][bookmark: _Toc513029229][bookmark: _Toc38368124][bookmark: _Toc35266024]五、开标与评标
[bookmark: _Toc16938546][bookmark: _Toc20823302][bookmark: _Toc513029230]22.开标
[bookmark: EB45a41a7a147945c0bb92535f2d40058d][bookmark: _Toc20823303][bookmark: _Toc513029231][bookmark: _Toc16938547]22.1开标由采购代理机构在线主持，邀请投标人在线参加。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。评标委员会成员不得参加开标活动。
22.2开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。
23.评标委员会
23.1 开标后，苏州市沛泽信息咨询有限公司将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
23.2 评委会由评审专家、采购人代表组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
23.3评委会应以科学、公正的态度参加评审工作并推荐中标候选人。评审专家和采购人代表在评审过程中不受任何干扰，独立、负责地提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。
23.4评委会将对投标人的商业、技术秘密予以保密。
24.评标过程的保密与公正
24.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
24.2在评标过程中，如果投标人试图向苏州市沛泽信息咨询有限公司和参与评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标被拒绝。
[bookmark: _Toc20823304][bookmark: _Toc16938548][bookmark: _Toc513029232]25.投标的澄清
25.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。
25.2 接到评委会澄清要求的投标人应该派人按评委会通知的时间和格式在系统中澄清，澄清的内容须由投标人法定代表人（或负责人）或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何修改。
[bookmark: EB3164982f155e42e086cd4685f4d2aafa]本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清：评标委员会将通过“苏采云”系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为投标文件的补充部分。（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。）
[bookmark: _Toc513029233][bookmark: _Toc16938549][bookmark: _Toc20823305]25.3接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。
26.对投标文件的初审
26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
26.1.1资格性审查
采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。
26.1.1.1关于信用查询：
26.1.1.1.1根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购〔2017〕11号）文件的规定，将对供应商进行信用查询。
26.1.1.1.2查询时间：投标文件递交截止时间。
26.1.1.1.3查询渠道：通过“信用中国”网站等渠道查询相关主体信用记录。
26.1.2符合性审查：
依据招标文件的规定，由评委会对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
26.2 在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会三分之二及以上成员的认定。评委会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
26.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
26.4 投标文件报价出现前后不一致的，按下列规定修正： 
（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部87号令第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。
[bookmark: EB8e3ec86c09a94dac9cc9034e6027ee19]26.5 评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。
[bookmark: _Toc16938550][bookmark: _Toc513029234][bookmark: _Toc20823306][bookmark: _Toc200451960]26.7 异常低价投标审查
26.7.1评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标审查程序：
1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
26.7.2.评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
27.无效投标条款和废标条款
27.1 无效投标条款
27.1.1 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的；
27.1.2 投标人在规定时间内不解密投标文件或未成功解密投标文件的（因系统原因导致的除外）；
27.1.3 投标文件中没有《开标一览表》或《开标一览表》未加盖投标人公章的； 
27.1.4 投标文件中任何有选择的报价；
27.1.5投标文件报价出现前后不一致的，按招标文件规定修正后投标人不确认的； 
27.1.6 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制； 
27.1.7 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜； 
27.1.8 不同投标人的投标文件制作机器码（包括但不限于IP地址、MAC地址、标书制作工具客户端标识码等）一致的；
27.1.9 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
27.1.10 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
27.1.11 评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料，证明其报价合理性的；
 27.1.12 凡“节能产品政府采购品目清单”中以★标注的政府强制采购产品，投标文件中未提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的（若证书有附件（附录）的，附件（附录）须随证书一起提供）；
 27.1.13 供应商被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单以及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录的；
 27.1.14 不同供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的； 
 27.1.15 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；
 27.1.16 资格证明文件中要求加盖公章而未加盖公章的； 
 27.1.17 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的； 
 27.1.18 不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的； 
 27.1.19 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的； 
 27.1.20 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的； 
 27.1.21 不响应招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求）； 
 27.1.22 法律、法规和采购文件规定的其他无效情形； 
 27.2 废标条款：
 （1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的； 
 （2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
 （3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
 （4）因重大变故，采购任务取消的。
 （5）因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。
27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
27.3.1 如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按财政部第87号令第四十三条的规定执行。

[bookmark: _Toc16938551][bookmark: _Toc20823307][bookmark: _Toc513029235][bookmark: _Toc54615244][bookmark: _Toc120614219][bookmark: _Toc38368125][bookmark: _Toc35266025][bookmark: _Toc28184]六、定标
[bookmark: _Toc513029238][bookmark: _Toc20823310][bookmark: _Toc16938554]28.确定中标单位
28.1评委会根据本招标文件规定评标办法与评标标准向采购人推荐出1名中标候选人。
28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。
28.3自中标人确定之日起2个工作日内，中标结果将在省级以上财政部门指定的媒体上进行公告，公告期限为1个工作日。
28.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，中标无效：
（1）提供虚假材料谋取中标的；
（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；
（6）向评标委员会行贿或者提供其他不正当利益。
29.质疑
29.1质疑形式
29.1.1供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式提出质疑（涉及采购方式、采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本，向采购单位提出；涉及采购程序问题的，向苏州市沛泽信息咨询有限公司提出）。非书面形式、七个工作日之外提交的质疑将不予受理。
29.1.2质疑必须按《政府采购法》《政府采购法实施条例》及财政部94号令的相关规定提交，未按上述要求提交的质疑函苏州市沛泽信息咨询有限公司有权不予受理。
29.1.3质疑函应当包括下列内容：
29.1.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
29.1.3.2质疑项目的名称、编号；
29.1.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
29.1.3.4事实依据；
29.1.3.5必要的法律依据；
29.1.3.6提出质疑的日期。
29.1.4质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。匿名提交的质疑将不予受理。
29.1.5质疑的送达方式
29.1.5.1质疑函应采用邮寄送达或直接送达的方式递交，采用其他方式送达（含传真、电子邮件等）的，苏州市沛泽信息咨询有限公司有权不予受理。
29.2特别提示
29.2.1根据财政部94号令第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对招标文件提出质疑的供应商，必须依法获取招标文件，请将合法获取招标文件的证明材料（即《投标供应商确认函》）与质疑函一起递交，否则不予受理。
29.2.2供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
29.2.3供应商提出质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人或苏州市沛泽信息咨询有限公司有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚。
29.3其他
29.3.1采购人或苏州市沛泽信息咨询有限公司将在收到供应商的质疑后七个工作日内作出答复，答复的内容不涉及商业秘密。
30.中标通知书
30.l在中标结果确定后2个工作日内，苏州市沛泽信息咨询有限公司向中标供应商发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
30.2 中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同
31. 签订合同
31.l按照《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发〈苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见〉的通知》（苏财购〔2022〕16号）文件精神，采购人与中标人原则上应当在中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件及投标文件确定的事项签订政府采购合同。
31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
31.3 签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包和分包。
32.履约保证金
32.1 本项目不收取履约保证金。
33.货物和服务的追加、添购
33.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
34.监督和公证
[bookmark: EB0f9f45dd5e234a13a81c333deb906690][bookmark: _Toc23353]34.1政府有关监督部门将对投标全过程进行监督。
[bookmark: _Toc23021][bookmark: _Toc3880][bookmark: _Toc25097][bookmark: _Toc17123]

[bookmark: _Toc23992]第三章  合同条款及格式
[bookmark: EB445c3bd035294764b52dfc379b7b9568][bookmark: _Toc30676][bookmark: _Toc30454][bookmark: _Toc5444][bookmark: _Toc31733][bookmark: _Toc8256][bookmark: _Toc26639][bookmark: _Toc16823]以下为中标（成交）后签订本项目合同的通用条款，中标（成交）供应商不得提出实质性的修改。

张家港市政府采购合同
[bookmark: biaoduanname_1]项目名称：                            
[bookmark: projectno]项目编号：                  
[bookmark: jianshedanwei_1]甲方：（买方）                    
[bookmark: zhongbiaodanweiname_1]乙方：（卖方）                      
甲、乙双方根据苏州市沛泽信息咨询有限公司          项目公开招标的结果，签署本合同。
一、货物内容 
	投标货物名称
	总价（元）
	备注

	[bookmark: biaoduanname_3]
	[bookmark: zhongbiaopricelow_1]
	[bookmark: fuwuqixian]


二、合同金额
[bookmark: zhongbiaopriceup][bookmark: zhongbiaopricelow]2.1 本合同金额为（大写）：             （             元）人民币。
总价为综合报价，包括但不限于含设备、软件以及相应的附件、备件、配件、包装、税费、运杂（到位）、保险、验收、管理、售后服务、维护、人员培训、代理服务费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。
三、技术资料
3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。
3.2没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
四、知识产权
4.1乙方保证所提供货物等涉及到的知识产权和所提供的软件、技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为甲方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由乙方承担。
五、产权担保
5.1乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
六、履约保证金
6.1 本项目不收取履约保证金。
七、转包或分包
7.1 本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；
7.2 如有转包和分包行为，甲方有权给予终止合同。
八、交货期、交货方式及交货地点
[bookmark: jiaohuoqi]8.1 交货期：                 
[bookmark: jiaohuofangshi]8.2 交货方式：               
[bookmark: jiaohuodidian]8.3 交货地点：               
九、货款支付
[bookmark: _Hlk65328430][bookmark: jiefuchengxu]9.1 结付程序：                          
[bookmark: _Hlk65328439][bookmark: jiefuqixian]9.2 结付期限：                                   
[bookmark: yifangzhanghao]9.3 乙方收款账户：                      
[bookmark: hetongzhifutype]9.4 甲方合同款支付方式：                （若乙方为中小企业，不得强制其接受非现金支付方式）
十、税
10.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
十一、质量保证及售后服务
11.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。
11.2 乙方提供的货物在免费质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：
（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。
（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。
（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。
[bookmark: xiangyingdate]11.3 响应时间：             
11.4 在免费质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
[bookmark: zhibaoqi]11.5 上述的货物免费质保期为：            
十二、调试和验收
[bookmark: wanchengyanshou]12.1 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在     个工作日内完成验收。
12.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。
12.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。
12.4 甲方有权请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。
12.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由甲乙双方协商解决。
十三、货物包装、发运及运输
13.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。
13.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
13.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。
13.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
13.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。
十四、违约责任
14.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。
14.2 甲方逾期办理货款支付的，应当支付逾期利息，且逾期利息的利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。
14.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 
14.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。
十五、不可抗力事件处理
15.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
15.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
15.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
十六、诉讼
16.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为张家港市。
十七、合同其他文件
17.1下列文件为本合同不可分割部分，与本合同具有同等效力。
（1）中标通知书；
（2）供方中标的投标书；
（3）招标文件；
（4）供方在招投标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等。
十八、合同生效及其他 
18.1 合同经双方法定代表人（或负责人）或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效，生效后至张家港市政府采购管理中心备案。
18.2 本合同未尽事宜，遵照《民法典》合同编经甲乙双方协商一致可签订补充协议。
18.3 本合同正本一式六份，具有同等法律效力，甲方三份，乙方、张家港市政府采购管理中心、苏州市沛泽信息咨询有限公司各执一份。

甲方： 
地址： 
法定代表人或授权代表： 
联系电话： 
签订日期： 年 月 日 

乙方： 
地址： 
法定代表人（或负责人）或授权代表： 
联系电话： 
签订日期： 年 月 日



[bookmark: _Toc4042]第四章 项目需求
[bookmark: _Toc13357][bookmark: _Toc6433][bookmark: _Toc18453][bookmark: _Toc11292]一、清单
[bookmark: _Toc54119655][bookmark: _Toc35244877][bookmark: _Toc120614281][bookmark: _Toc19507][bookmark: _Toc29366][bookmark: _Toc21478][bookmark: _Toc13114][bookmark: _Toc13805][bookmark: _Toc26724]1.清单
	序号
	名称
	数量
	单位
	图片
	所属行业
	标的类型
	标的属性

	1
	电动自行车十路充电桩
	236
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	2
	充电桩管理平台及配套程序
	1
	项
	无
	软件和信息技术服务业
	配件、辅料
	服务类

	3
	配电箱（充电桩配套）
	236
	个
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	4
	漏电保护开关
	236
	个
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	5
	电动自行车充电棚
	200
	个
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	6
	地坪
	4550
	平方
	无
	建筑业
	配件、辅料
	货物类

	7
	总电源线（6平方毫米）
	4700
	米
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	8
	管材
	2300
	米
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	9
	智能AI摄像机
	236
	只
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	10
	综合管理平台（预警监控）
	1
	项
	无
	软件和信息技术服务业
	配件、辅料
	服务类

	11
	云存储平台
	1
	项
	无
	软件和信息技术服务业
	配件、辅料
	服务类

	12
	烟雾报警器
	236
	个
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	13
	手持式干粉灭火器（5kg）
	472
	具
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	14
	手持式锂电池专用灭火器（6L）
	472
	具
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	15
	悬挂式锂电池专用灭火器（6L）
	236
	具
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	16
	消防长钩
	236
	个
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	17
	辅材工具
	1
	项
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	18
	智能断路器
	236
	个
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	19
	防火墙
	1
	台
	无
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	配件、辅料
	货物类

	20
	集成服务
	1
	项
	无
	软件和信息技术服务业
	配件、辅料
	服务类



注：根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定，适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。
2.核心产品清单
	序号
	名称

	1
	电动自行车十路充电桩


（1）若本次采购项目为单一产品，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。对招标文件作实质响应的投标人不足三个的，将作废标处理；
（2）若本次采购项目为非单一产品，提供相同品牌核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。对招标文件作实质响应的投标人不足三个的，将作废标处理。
3.节能、环境标志产品清单（请提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（若证书有附件（附录）的，附件（附录）须随证书一起提供））
节能产品清单： 
无
环境标志产品政府采购品目清单：
无


二、技术要求

	序号
	名称
	技术要求

	1
	电动自行车十路充电桩
	1.符合苏州市 T/SQICA001-2018电动自行车交流充电设备标准；户外智能充电桩符合《苏州市产品质量监督检验院》检测标准并提供检测报告；
2.支持扫码（微信、支付宝）、刷卡等方式，每路端口单独计费，支持以实际充电量计算费用，多余费用原渠道返还；
3.充电桩为集中式，支持一台充电桩同时带10路充电端口；每路功率不低于1000W，总功率不低于10000W；
4.充电设施防护等级不低于IP54；采用ABS阻燃材质，应符合GB/T2408规定；
5.支持充满自停功能、防充电插拔功能、断电记忆功能、过负载保护、超温保护、电源电压适应性、防触电保护、短路保护、故障保护；
6.工作温度-10℃~50℃；
7.电瓶车充电桩主机具备液晶显示及语音提示功能，并且主机内部设有计量电路，具备过载和短路保护功能设有功率检测电路，具有用户充电不成功实时退款功能；主机外壳需采用防火材料，支持单路计量检测，精确监控单路充电功率。
8.电瓶车充电桩主机具有自动采集并保存每个处于非空闲状态端口的实时数据功能，并把实时数据上传至运营管理平台；充电设施每两秒应至少采集一次处于非空闲状态充电端口的数据且本地存储应至少能够保存1小时的数据量；采集的实时数据应至少包含日期、时间和充电端口的唯一性编号、充电电压、充电电流、充电状态等信息。
9.输入电源线应≥10mm²；公共输出零线≥10mm²；单路输出火线≥1.0mm²；铝线不应用于内部布线；
10.电瓶车充电桩主机提供三年质保。
11.具备有效期内的电动自行车充电桩的产品责任险保单（投标时须提供已有且在有效期内的电动自行车充电桩的产品责任险保单扫描件）

	2
	充电桩管理平台及配套程序
	1.支持小程序端申请充电、充值订单退款：应能够支持管理后台对充电、充值订单主动发起退款；
2.支持后台配置用户退款规则，可单独开启充电订单普通充值订单的退款：应能够设置自动审核退款开关，设置退款阈值；
3.支持充电站点运营时段设置，非运营时段应禁止充电，能够设置充电用户姓名、充电用户黑名单；
4.支持按量峰谷充电计费，能够支持分别设置电费、服务费；
5.能够支持按时计费、按时分段计费、功率分档计费；
6.支持单站点设置计费方式、支付通道；
7.支持远程设置单个桩点参数、批量设置多个桩点参数，支持远程查看设备二维码、端口使用状态、端口故障状态；
8.支持充电中超功率自动断电，能够远程设置功率阈值；
9.能够支持充电站点运营时段设置，非运营时段禁止充电；
10.能够设置充电用户姓名、充电用户黑名单；
11.支持单个导入或批量导入免费用户、电卡，支持设置不同归属合作商下的部分站点；
12.站点充电报表支持按日、按月统计站点的充电次数、时长、端口使用率，扫码、刷卡、投币、免费金额，以及电量、电费；
13.支持烟雾报警自动断电，支持热成像相机报警断电；
14.支持电池老化分析；
15.二维码生成工具应能够支持按不同设备类型生成设备二维码；
16.社保卡充电；
17.有充电订单、占位订单、充值订单、VIP购买订单、我的车辆、收藏、客服帮助与保修、合作商/运维入口；
18.用户手机端
①站点能够按照定位远近列表显示，应能够支持地图模式；
②应能够展示端口数量、可用端口数量；
③应能够支持站点状态显示。
19.订单详情支持手动停止订单
①订单支持再充功能（快速启动，二次启动）
②订单详情应能够显示实时功率（充电中）
③支持充电卡绑定、在线充值、查看（可绑定多张卡：免费卡\在线卡\离线卡\会员卡）
20.数据看板 
①汇总信息：
1.1）应能够统计累计数据：包括订单数、营业额、用户数、电量；
1.2）应能够统计今日数据：包括订单数、营业额、用户数、电量；
1.3）应能够统计昨日数据：包括订单数、营业额、用户数、电量；
1.4）应能够统计设备、站点；
1.5）应能够统计桩点报警信息、碳中和数据。
21.趋势信息：
①应能够支持图表数据展示，包括一周新增用户趋势图、昨日订单排行、近一周每日营业额趋势图、近一周每日订单量趋势图、近半年订单月趋势图、近半年营业额月趋势图、近半年新增用户月趋势图、当日支付通道占比；
②点击站点界面，可直接显示站点端口数量，可用端口数量，距离该站点的距离，可通过腾讯地图、百度地图、高德地图到该站点；  
③展示今日支付通道占比（银行、支付宝、微信、数字人民币、其他）。
22.应能够支持管理后台查看设备端口状态、订单充电功率波动图、离线信号状态；
23.应能够收藏当前页面的充电桩；
24.电瓶车充电桩运营管理平台所有数据保存周期不得低于6个月且管理平台须具备开放接口，需确保管理平台可与采购单位指定的第三方平台对接。（投标时须提供承诺函）
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	配电箱（充电桩配套）
	1.尺寸：400mm*400mm*200mm
2.防雨、防尘、防盗室外不锈钢设备箱（壁厚1.5mm）
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	漏电保护开关
	1.灭弧方式：磁吹断路器；
2.短路保护；漏电保护；过载保护。漏电保护类型：2P；
3.配备防裂卡扣；加宽手柄；阻燃外壳；加大接线口；银合金触点；漏电指示按钮；漏电检测按钮。
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	电动自行车充电棚
	1.整体尺寸不小于6m(W)*3m(D)*2m(H)：包含地面硬化，混凝土规格C30，厚度不小于100mm，尺寸18平米左右；包含路牙石，水泥模具预制型白色路牙石，尺寸：1000mm*120mm*240mm；边角处需做圆角处理，防止磕碰；
2.主体框架采用异形钢梁，底漆采用优质环氧富锌防锈漆、优质白色氯化橡胶面漆，涂层厚度均不低于70μm。插座横杆采用10cm*5cm方管：材料壁厚不小于2mm，长度6m/根。立柱均需要采用砼浇筑基础，基础尺寸不小于60cm*60cm*60cm；
3.棚布支撑采用89圆管，材料壁厚不小于2.75mm，长度6m，不少于2根；
4.车棚竖撑采用48圆管，材料壁厚不小于2mm，不少于0.5根；
5.膜材需为不燃B1级P4类PVDF，膜块经、维向抗拉强度不得低于5.2kN/5cm，厚度需为0.65mm～0.95mm，单平方米重量需不小于1050克。同一单元膜块必须为同一批次生产的膜材。膜材热合处的拉伸强度应不低于母材强度的80%。膜材必须具有自洁、抗腐蚀、抗老化的功能，必须满足消防的要求；
6.符合政府建设指导意见，每20米或停超过20辆车，对充电棚进行防火分隔，充电棚横杆上方区域进行分割作宣传用；
7.充电桩线路均要求隐蔽，不得裸露；
8.根据实际收费价格制作显眼的公示牌。充电价格不额外收取费用，与供电单位收取的基础费用保持一致。
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	地坪
	1.采用C30商砼，厚度不小于100mm，表面平整度允许偏差10mm以内；
2.边角处需做圆角处理，防止磕碰；地坪需要有自然散水的坡度；
3.安装或施工涉及损坏原有路面或路侧石的，须按采购单位要求恢复原样，费用由中标单位承担。
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	 总电源线（6平方毫米）
	1.从电表拉线接电至充电棚部分使用的电源线；
2.国标单芯铜线，导体材质需使用无氧铜；需采用满足国家标准的6平方毫米铜芯聚氯乙烯绝缘软电线；具有中国强制性产品认证编号，符合国家CCC认证标准；
[bookmark: _GoBack]3.绝缘层：使用环保聚氯乙烯，耐损、耐腐蚀：绝缘材料厚度平均值需≥0.7mm，绝缘材料最薄点需≥0.53mm，电缆平均外径需≤5.3mm，绝缘材料老化前抗张强度需>12.5N/m㎡，绝缘材料老化前断裂伸长率需≥125%；
4.电缆应有制造厂名、产品型号和额定电压的连续标志；标志应字迹清楚；且一个完整的标志的末端与下一个标志的始端之间距离绝缘上应不超过275mm；
5.总电源线安装时，包含向当地国家电网申请采购开户和对接完成接电，为充电主机及监控等供电。投标人报价时需考虑从申请开户到装电表以及至拉线接电所产生的全部费用。
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	管材
	1.套管内外表面光滑、无裂纹、凸棱、毛刺等缺陷。
2.采用PVC材质，管径为20mm。
3.阻燃电工套管；抗强度、韧性好；抗冲耐热。
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	智能AI摄像机
	1.热成像采用业界领先的非制冷氧化钒焦平面探测器，支持火点探测报警，支持冷热点报警和工业测温报警功能；可见光采用400万1/2.7英寸CMOS图像传感器；
2.最小可分辨率温差（MRTD）≤150mk；噪声等效温差（NETD）≤8mk；
3.内置高效红外补光灯，最大红外监控距离15米；
4.支持H.265、H.264、MJPEG视频编码格式，其中H.265和H.264都支持Baseline/Main/High Profile；
5.支持DC12V/POE供电方式，支持IP66防护等级；
6.支持在可见光和热成像视频图像上叠加字符，可叠加不小于8行字符，字符大小可设置为16×16像素、32×32像素、48×48像素、64×64像素、自适应等，字符颜色、位置可设置；
7.支持不少于200个IP白名单和黑名单管理、MAC白名单与黑名单、支持多级用户权限管理；
8.设备应具备双色指示灯，正常工作时绿色闪烁，报警时红色常亮。指示灯在500lx照度下正前方3米可见；
9.支持1路报警输入、1路报警输出功能，联动方便；内置MIC和高音量扬声器，高分贝报警声响 70dB≥1m (A计权）；
10.支持对监控画面中火点目标进行自动跟踪和标注；开启火点跟踪定位功能后，当监控画面中出现明显火源目标，可自动进行框选提示并定位；
11.▲可识别 20 米处 0.2m×0.2m 大小的火焰；在智能方案的规则配置中可设置四个火情报警屏蔽区域；可在视频画面上设置不小于4个四边形遮盖的区域，区域的大小、位置可设置；（须提供符合CMA检测资质标准的检测报告扫描件或者复印件并加盖检测机构印章）
12.▲可通过本地 web 页设置单一或者组合模式的报警条件；单一模式下可选择高温或者低温报警；应能设置去抖动时间，时间范围 0s～100s 可调；（须提供符合CMA检测资质标准的检测报告扫描件或者复印件并加盖检测机构印章）
13.每个监控点位网络传输带宽不低于100M，服务期3年，确保实现每个监控点位图像稳定传输。
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	综合管理平台（预警监控）
	1.支持本项目所有前端防火视频点位接入；支持提供API接口与第三方安消监管平台对接；
2.支持实时预览、云台控制、录像管理、语音对讲、视频上墙等视频应用功能，录像功能支持图形化和列表方式展示录像查询结果，支持1/2、1/4、1/8，2、4、8、16倍速快慢放，支持逐帧播放，支持录像打标，通过标签快速定位播放录像；
3.支持热成像预览实时测温；支持在热图中选取一个或多个监测区域，可以计算出区域中的温度的最大值、最小值及平均值，也可以计算区域中温度差及各温度的占比；
4.▲支持配置重点部位信息，包括重点部位名称、位置、所属组织、所属单位、安全责任人、责任人电话、危险源情况、场所作业人员、扑救措施、风险等级；支持在新增重点部位时新增巡查点，包括巡查点名称（重点部位名称）、巡查项分类（重点部位名称）、巡查周期、打卡类型、标签编号、启动时间；支持配置安全管理检查事项，新增巡查点时检查事项作为重点部位的巡查项可同步到巡查系统中；（须提供符合CMA检测资质标准的检测报告扫描件或者复印件并加盖检测机构印章）
5.▲支持以图形化方式展示工作台信息，包含：工作台名称、描述、缩略图、关联角色等，可对工作台进行相关操作，包含：新增、修改、删除、预览、复制、置顶、导入、导出，可按角色、工作台名称模块搜索；（须提供符合CMA检测资质标准的检测报告扫描件或者复印件并加盖检测机构印章）
6.▲支持展示物联平台接入概览，可展示设备接入指南、平台管理物联设备厂商和事件的统计数据；支持展示物联设备接入概览，包括平台已创建的产品类别数量、产品总数、物联设备接入数量、边缘系统数量和物联联动规则数量；支持对物联平台所管理的物联设备按产品分布、厂商进行统计，可实时展示物联设备上报的物联事件，以及对应的事件名称、事件类型、上报时间、上报设备的信息；支持对历史物联事件按天、按月、按年统计物联事件的数量及趋势；（须提供符合CMA检测资质标准的检测报告扫描件或者复印件并加盖检测机构印章）
7.支持火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、防排烟系统、室内消火栓系统、气体灭火控制系统分类展示。以拓扑图方式展示设备连接关系，设备状态以颜色标记，系统回路关系与设备状态一目了然；当发生报警时，用户能快速定位报警回路区域；若发生大量报警，用户可进行疑似火警/误报回路区域定位，诊断排查现场隐患因素，从而减低火警/误报事件发生几率；支持监测消防设施运行状态并控制消防设施运行；
8.当发生报警时，弹窗提示用户关注并处理报警事件，可查看设备联动视频，快速确认现场状况；支持查看报警设备所在位置，支持对设备下发命令，报警事件支持转工单处理；客户端支持语音播报报警内容，并支持疑似真火警分析；
9.支持根据报警场景进行报警统计展示；支持报警类型分布占比统计展示；支持展示设备报警排名；支持根据报警场景进行监控点、离线、报警点位统计并展示；支持展示报警列表；统计周期包括今天、近7天、近30天、近6个月、近12个月；
10.支持地图应用，支持矢量，光栅，在线/离线GIS、3维地图等多种地图应用；
11.▲支持多方安全计算，采用根密钥分片（秘密共享）方式进行根密钥管理；支持TLS安全连接数据库，通过安全传输层协议（TLS）可加密保护网络传输过程中的数据；发生灾难情况下，可使用分片密钥对硬盘的加密数据进行恢复；（须提供符合CMA检测资质标准的检测报告扫描件或者复印件并加盖检测机构印章）
12.平台须配置独立IP地址，且接入网络宽带≥2条，单条带宽不低于500M，服务期3年；满足前端监控点位图像汇聚，确保平台和平台之间完成对接，功能正常使用稳定。（投标时须提供承诺函）
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	云存储平台
	1.采用国产化操作系统，64位四核处理器，8G内存，可扩展128G高速缓存，1+1冗余电源，1个百兆管理电口；2个千兆数据电口，最大速率2500Mbps；2个千兆数据电口，最大速率1000Mbps；
2.支持同时进行3072Mbps视（音）频码流存储，3304Mbps视（音）频码流转发、1200Mbps视（音）频码流回放；可支持不低于800MBps的图片并发输入，同时支持不低于800MBps图片并发输出；
3.▲支持混合接入分辨率为7680×4320、3840×2160、2560×1440、2048×1080、1920×1080、1280×720、704×576、 704×480的普通视频，对视频进行水印叠加、 转码（更改编码格式）、压缩，不改变视频的帧率和时长，转码后叠加水印内容保持不变；支持叠加水印，水印内容可自定义，水印样式可调，支持45°斜向显示铺满视频画面，支持横向显示铺满视频画面，水印字体、大小、粗细、颜色、透明度等可调；（须提供符合CMA检测资质标准的检测报告扫描件或者复印件并加盖检测机构印章）
4.支持录像数据恢复功能，当录像索引区域被破坏导致无法查询并回放录像文件时，设备可重新建立录像索引区，使录像文件可被正常查询并回放；
5.可基于每个通道（视频流、图片流）分别配置按照空间、存储周期进行配置，超过配置的各通道存储空间、时间的数据将会进入文件回收站，当磁盘空间不足时，将优先覆盖此部分数据；
6.支持1/16、1/8、1/4、1/2、2、4、8、16、32、64、128、256倍速录像回放；支持对指定的录像文件或指定时间段的录像文件进行隐藏设置，被隐藏的录像文件应无法被查询到，当解除隐藏后可被查询到；
7.支持配置文件和数据导出功能，且支持配置文件和数据加密导出；支持后台配置数据、账户数据和密钥数据均采用AES加密算法进行存储；
8.前端IPC、NVR、DVR发生断网，待恢复网络连接后，可将断网时段内的录像续传到服务器；
9.▲支持检测接入视频的异常项，异常项目包括：视频遮挡、场景变化、视频抖动、噪声检测、条纹干扰、视频丢失、画面冻结、高亮度检测、清晰度侦测、视频偏色、场景剧变、低对比度、雪花噪点、保护膜未撕、视频紫边异常；支持轮巡检测；可按通道、时间查询视频质量诊断报表，支持采用饼图和柱状图汇总视频数据信息， 支持采用表格展示检测异常项目；（须提供符合CMA检测资质标准的检测报告扫描件或者复印件并加盖检测机构印章）
10.▲支持对普通录像、事件录像设置不同的压缩存储模式，支持普通录像设置压缩下载，事件录像采用非压缩下载进行混合存储。 对录像时间段同时存在压缩与非压缩录像进行回放或下载时录像连续，无跳秒现象。普通录像回放时支持普通回放或压缩回放，支持单倍速或多倍速回放。普通录像下载时支持普通下载或压缩下载。（须提供符合CMA检测资质标准的检测报告扫描件或者复印件并加盖检测机构印章）
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	烟雾报警器
	1.报警音量>80dB；
2.报警距离>3米；
3.实现声光报警；
4.定期维保确保电池完好可用。
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	手持式干粉灭火器（5kg）
	手持式干粉灭火器性能参数（5kg）
1.灭火级别：3A、89B、C、E ；
2.灭火剂：ABC干粉灭火剂（磷酸二氢铵75%硫酸铵15%）；
3.使用温度：-20℃~+55℃；
4.驱动气体：干燥压缩空气1.2Mpa（20℃）；
5.水压试验压力：2.1MPa；
6.灭火剂充装量：5±0.10kg；
7.具有中国强制性产品认证编号，符合国家CCC认证标准。
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	手持式锂电池专用灭火器（6L）
	1.水基型、添加锂电池专用灭火剂（灭火剂可渗透至电芯内部，通过惰化电极材料、加速电芯老化等机制，有效阻断复燃路径‌）；
2.使用温度：0-55℃；
3.药剂类型：S-3-AB；
4.灭火等级：1A、70B、E，喷射距离≧3m，喷射时间≧30s，滞后时间≤5s，工作压力1.2MPa；
5.当灭火器喷射到带电的金属板时，整个过程中灭火器操作机构或喷嘴与大地之间，以及大地与灭火器筒体之间的电流≦0.068mA。
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	悬挂式锂电池专用灭火器（6L）
	1.水基型、添加锂电池专用灭火剂（灭火剂可渗透至电芯内部，通过惰化电极材料、加速电芯老化等机制，有效阻断复燃路径‌）；
2.使用温度：0-55℃；
3.药剂类型：S-3-AB；
4.灭火等级：1A、70B、E，喷射距离≧3m，喷射时间≧30s，滞后时间≤5s，工作压力1.2MPa；
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	消防长钩
	1.长度≥2米；
2.拉力测试≥300kg拉力；
3.把柄绝缘测试≥1MΩ；
4.把柄耐火测试，温度T:850℃：施加时间：30s士1s，没有起燃。
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	辅材工具
	1.拖线板插座，用于网络传输设备供电、监控设备供电和现场临时使用，须符合国标，按需配置；
2.防水胶布，须符合国标，按需提供；
3.扎带，须符合国标，按需提供；
4.螺丝，须符合国标，按需提供；
5.固定管卡，须符合国标，按需提供；
6.另包含采购方指定的其他辅材等。
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	智能断路器
	1.瞬时脱扣特性：D型，10-20倍额定电流；极数：2P；额定电压：AC230V；额定电流：32A；
2、支持智能化配置地址功能，设备的智慧空开支持智能化配置地址，实现一键配网；当手动分闸后，本地锁定功能启动，此时，设备不能远程合闸；
3、▲支持1个RS485接口，1个DC12V电源和1个零线接口；当监测到线路中零线、火线反接时，触发零火反接报警，设备可发送零火反接报警信息至远程平台；（须提供符合CMA检测资质标准的检测报告扫描件或者复印件并加盖检测机构印章）
4、▲当监测到线路中交流电断电时，触发掉电报警，设备可发送掉电报警信息至远程平台，掉电后支持启动UPS电源给设备供电；（须提供符合CMA检测资质标准的检测报告扫描件或者复印件并加盖检测机构印章）
5、支持过温保护：当空开内部环境温度达90℃时，空开自动跳闸保护，阈值可设；支持过流保护：当线路电流超过额定电流时，空开自动跳闸保护；支持短路保护：可对所接回路中出现短路时，空开自动跳闸保护。数据类型包括电流、电压、温度、功率、电量等；
6、▲支持通过调节自动/手动/锁定开关，可切换自动模式、手动模式和锁定模式。自动模式，可实现远程监控和远程、本地控制；手动模式，可远程监控但关闭远程控制功能，可本地控制；锁定模式，可将断路器锁定在分闸位置，也可锁定在合闸位置，锁定模式下远程、本地控制失效，远程监控正常；（须提供符合CMA检测资质标准的检测报告扫描件或者复印件并加盖检测机构印章）
7、空开之间采用485总线软性连接，支持智慧空开外部扩展和跨排连接，最大支持90cm有线通讯，支持智慧空开独立拆装更换。
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	防火墙
	1.配置要求 ≥6个2.5G电口（兼容千兆），≥2个USB2.0接口；≥1个console口；支持管理≥256台交换机；部署方式 支持旁挂部署；管理协议 支持TNMP、SNMP协议等；
2.支持 TCP/IP协议，包含HTTP、Telnet、NTP等常用网络通信协议；支持802.11标准VLAN协议；支持对接安防设备ONVIF协议；便捷交付 支持小程序扫描网络设备二维码，对设备进行账号绑定与配置、备注等操作；支持自动发现识别网络设备，支持一键配置下发；支持导出网络拓扑、设备资产数据、运行状态数据作为交付报告依据；可视化 可依据项目场景，自主选择首页显示内容或自定义选择模块，投屏呈现最佳效果；
3.▲支持自动生成网络拓扑图，包括网络设备自动发现、前端设备自动识别及接入点位置；（须提供符合CMA检测资质标准的检测报告扫描件或者复印件并加盖检测机构印章）
4.支持导入平面图、楼层区域分布图，呈现每个AP的具体部署位置；为了解整个网络流量状态，实时查看链路利用率，应支持在网络拓扑图中查看交换机端口的上下行流量实时数据；支持在首页呈现项目名称、项目承建方信息，并可自定义设置；设备管理 支持对交换机、路由、无线AP等网络设备的统一管理；支持对网络设备进行分组分区管理；支持对交换机进行账户、IP地址、VLAN、端口隔离、DHCP配置下发；
5.支持对无线AP进行IP地址、功率、无线模板、无线认证配置下发；支持自动识别交换机端口状态，并能以图标形式显示端口所接设备类型（AP、PC、IPC、门禁、对讲等终端）；
6.可监控交换机的整机运行状态，包括交换机名称、MAC地址、IP地址、版本号、型号、在线状态等信息；根据预设阈值，可以把端口拥塞等级分为安全、预警和危险三个等级，并提供绿色、黄色和红色三级分布图；根据预设阈值，把交换机工作温度等级分为安全、预警和危险三个等级，并提供绿色、黄色和红色三级分布图；支持对终端的识别，类型包括但不限于：IPC、门禁、对讲、电脑，能查看这些类型设备的IP、MAC、品牌、型号、端口位置、流量信息，并能自动监测终端设备的在离线状态的能力；
7.▲支持自动识别网络内的IPC, 包括：IP地址、MAC地址、通道名称、设备型号、所属厂家、所在交换机位置、上下行速率等状态；（须提供符合CMA检测资质标准的检测报告扫描件或者复印件并加盖检测机构印章）
8.为丰富系统资产的管理，要求具备不限量添加自定义终端类型的能力；故障告警 支持前端设备掉线告警、端口流量异常告警、交换机端口协商异常告警、端口拥塞丢包告警、交换机离线告警、IP地址冲突告警、DHCP服务器冲突告警、网络环路的告警，并在网络拓扑图中定位告警所产生的位置；
9.运维功能 支持通过动态视图跳转到对应交换机、 摄像机的web 页面，或者支持http和telnet访问其他设备；支持显示POE所有端口的供电状态，以及对供电进行开关管理；支持对前端设备智能重启（如设备流量异常、宕机等）、定时重启、供电开关定时开启/关闭、定时禁用/使能；支持对同型号网络设备的批量升级；支持一键全网环路防护功能；支持基于端口、MAC、IP地址、协议类型实现数据报文捕获功能，可将所捕获数据导出生成.cap格式的文件，以满足网络运维与故障分析需求。
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	集成服务
	包含本项目所有相关设备软硬件的安装、调试和交付等集成服务。
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	其他要求
	1.施工要求
（1）材料安装
由中标人负责安装、调试、试运行等工作，直至经采购人和其他有关单位验收合格，验收费用包含在总价中。
（2）安装计划：投标人应在投标文件中提供具体的安装、验收实施计划。
（3）施工安全 
1）中标人应严格按照国家和地方相关的施工安全法规进行施工。
2）中标人所有作业人员上岗时必须购买人身意外险。
3）项目实施期间，实施人员应注意人身安全，中标人需对项目员工进行相关安全培训。项目实施期间，中标人的实施导致的一切安全事故责任包括但不仅限于中标人的工作人员及第三方发生的一切安全问题，均由中标人承担。
（4）完成加工要求
中标人在完成工作向采购人移交之前，所有膜布表面必须保持清洁，不得有油污、污泥等。
（5）中标人需对充电桩的质量以及结构安全负责，抗风抗震等级需达到国家标准，采购人在使用过程中，如产生由于中标人所提供的产品质量或其施工安装质量导致的安全问题，责任一律由中标人承担。
2.产品保护
中标人须负责全部材料的保护和清洁工作至验收合格交付采购人使用时，若因中标人原因损坏其他设备和设施，投标人须负责修理或给予赔偿。
3.在使用过程中，若相应软件、平台、程序的功能需要调整或改进，中标方需负责相应的系统建设、功能开发等事宜，相应软件、平台、程序的功能终身免费系统升级和技术支持。
4.人员要求：
（1）项目经理 1 人，具有中级及以上工程师职称证书、信息系统项目管理师证书。
（2）项目安全员1人（项目经理除外），具有信息安全工程师证书或通过国家信息安全水平考试。
5.投标人具有有效期内的信息安全管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书、质量管理体系认证证书。
6.投标人提供2023年1月1日以来承担的类似项目业绩。
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	投标文件中 
提供如下方 
案

	1.投标人针对本项目提供安装调试方案，安装调试方案内容应包含安装设计、安装步骤、安装常见问题及解决方法、工期保障措施、验收方案。
2.投标人针对本项目提供培训方案，培训方案内容应包含培训目标、培训计划、培训内容、培训人员配置、培训保障措施。
3.投标人针对本项目提供售后服务方案，售后服务方案内容应包含售后服务体系、售后服务制度、维护及保障方案、巡检服务方案、故障和紧急事件的响应处理。
4.投标人针对本项目提供应急预案，应急预案包括但不限于应急行动、应急措施和应急保障等。




三、商务条款
1.质保期
质保期自物品验收合格（以双方在验收报告签订日期为准），物品的免费质保期为3年。在免费质保期内，除人为损坏和不可抗力因素外，中标单位负责对其提供的物品进行免费维修或更换。人为破坏时所辖社区协助中标单位处理。（以双方在验收报告签订日期为准）。
2.售后技术服务要求
2.1 中标人在接到维修函电后，必须在3小时内对采购单位所提出的维修要求作出响应，24小时内到达维修现场并维修完毕，若48小时内无法维修完毕的须更换同型号产品到位，保证设备正常使用，相关费用由中标人承担。（以双方在验收报告签订日期为准）。
2.2 免费质保期结束后，中标单位优先负责本项目设备的维修，并承诺提供最优费率；
2.3 供应商须提出免费的质保期内的维修、维护内容及服务方式、范围（产品、技术、部件）等。
2.4“三防保险”：每个充电头都需采购符合苏州市、张家港市消防安全机制办要求的三防保险（防火、防盗、防损失），保险需满足公共充电设施安全责任险要求，服务期三年。（投标时须提供承诺函，验收需提供保单证明）
3 交货期、交货方式及交货地点
3.1、交货期
每个场站接到采购方通知起60个日历天内供货并完成安装调试工作（具体按照采购方要求）。
3.2、交货方式
原厂包装免费送至采购方指定地点
3.3、交货地点
采购方指定地点
4 货款支付
4.1、结付程序
供方按本合同内容合格地履行供货义务后，凭验收报告、销售发票到采购单位办理货款（或工程款）结算手续。
4.2、结付期限
（1）双方合同签订生效后，采购单位支付合同金额30%的预付款（在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用上述关于预付款的约定）；
（2）充电桩安装调试完成并经验收合格后，采购单位支付至合同金额的100%。
5 投标货币
5.1、投标货币
人民币
6 备品备件及耗材等要求
6.1、备品备件及耗材等要求
无

四、其他部分
[bookmark: _Toc6835]南丰镇充电桩四期项目点位明细
	序号
	社区
	小区名称
	点位明细
	充电棚规格
（宽*长，单位m）
	充电设备个数
	备注

	1
	振兴社区
	金陵小区
	振兴社区北侧
	3*6
	1
	

	2
	
	金陵小区
	17幢北侧
	3*6
	1
	

	3
	
	民丰小区
	13幢北侧
	3*12+3*6
	3
	

	4
	
	民丰小区
	14幢北侧
	3*6+3*6
	2
	

	5
	
	民丰小区
	30幢南侧
	6*6
	2
	

	6
	
	民丰小区
	32幢靠东侧
	3*6
	1
	

	7
	
	民丰小区
	33幢南侧
	6*6
	2
	

	8
	
	民丰小区
	36幢东靠围墙
	3*6
	1
	

	9
	
	民丰小区
	43幢北侧
	6*6
	2
	

	10
	
	民丰小区
	46幢北侧
	6*6
	2
	

	11
	
	民丰小区
	47幢北侧
	6*6
	2
	

	12
	
	民丰小区
	48幢东侧
	3*6
	1
	

	13
	
	民丰小区
	49幢西北侧
	3*6
	1
	

	14
	
	民丰小区
	50幢东侧
	6*6
	2
	

	15
	
	民丰小区
	52幢北侧
	3*6
	1
	

	16
	
	民丰小区
	53幢北侧
	6*6
	2
	

	17
	
	民丰小区
	69幢西侧
	3*6
	1
	

	18
	新丰社区
	聚成苑
	25幢2单元前
	3*6
	1
	

	19
	
	聚成苑
	23幢1单元东侧
	3*6
	1
	加长，有尾翼

	20
	
	聚成苑
	23幢2单元西侧
	3*12
	2
	

	21
	
	聚成苑
	19-20幢中间
	3*6（2个）
	2
	加长，有尾翼

	22
	
	聚成苑
	18幢2单元
	3*6
	1
	

	23
	
	聚成苑
	17幢1单元东侧
	3*6
	1
	

	24
	
	聚成苑
	15幢1单元东侧
	3*6
	1
	

	25
	
	新丰小区
	3幢2单元3单元中间
	3*12
	2
	

	26
	
	新丰小区
	9幢1单元2单元中间
	3*12
	2
	

	27
	
	新丰小区
	13幢2单元3单元中间
	3*12
	2
	

	28
	
	新丰小区
	14幢2单元
	3*12
	2
	

	29
	
	新丰小区
	20幢1单元
	3*6
	1
	

	30
	
	新丰小区
	28幢西侧
	3*12
	2
	

	31
	
	新丰小区
	27幢1单元2单元中间
	3*18
	3
	

	32
	
	新丰小区
	33幢2单元3单元中间
	3*12
	2
	

	33
	
	新丰小区
	29幢2单元3单元中间
	3*12
	2
	

	34
	
	新联花苑东区
	35幢1单元2单元中间
	3*6
	1
	

	35
	
	新联花苑东区
	35幢1单元
	3*6
	1
	

	36
	
	新联花苑东区
	36幢1单元2单元中间
	6*6
	2
	

	37
	
	新联花苑东区
	37幢1单元2单元中间
	3*18
	3
	

	38
	
	新联花苑西区
	17幢1单元2单元中间
	3*6
	1
	

	39
	
	新联花苑西区
	16幢1单元2单元中间
	3*12
	2
	

	40
	
	新联花苑西区
	16幢2单元3单元中间
	3*12
	2
	

	41
	
	新联花苑西区
	6-7幢中间
	6*6
	2
	

	42
	
	新联花苑西区
	3-4幢中间
	3*12
	2
	

	43
	瑞丰社区
	年丰新村
	15幢1单元2单元中间
	3*12
	2
	

	44
	
	年丰新村
	7幢和14幢中间
	3*6
	1
	

	45
	
	年丰新村
	1幢北侧
	3*6
	1
	

	46
	
	年丰新村
	8幢1单元2单元中间
	6*6
	2
	

	47
	
	年丰新村
	18幢2单元边上
	3*6
	1
	

	48
	
	年丰新村
	10幢2单元对面
	6*6
	2
	

	49
	
	年丰新村
	3幢1单元东侧
	3*6
	1
	

	50
	
	年丰新村
	2幢1单元东侧
	3*6
	1
	

	51
	
	年丰新村
	7幢南侧
	3*6
	1
	

	52
	
	年丰新村
	17幢1单元2单元中间
	3*6
	1
	

	53
	
	年丰新村
	32幢北侧
	3*6
	1
	

	54
	
	年丰新村
	19幢3单元北侧
	3*6
	1
	

	55
	
	年丰新村
	26幢1单元北侧
	3*6
	1
	

	56
	
	年丰新村
	25幢2单元北侧
	3*6
	1
	

	57
	
	年丰新村
	24幢1单元
	3*6
	1
	

	58
	
	年丰新村
	21幢北侧
	3*6
	1
	

	59
	
	年丰新村
	23幢1单元玻璃房前
	3*6
	1
	

	60
	
	年丰新村
	38幢东侧
	3*6
	1
	

	61
	
	年丰新村
	50-51幢对面中间
	3*6
	1
	

	62
	
	年丰新村
	50-51幢中间
	3*6
	1
	

	63
	
	年丰新村
	49幢北侧
	3*6
	1
	

	64
	
	年丰新村
	49幢东侧
	3*6
	1
	

	65
	
	年丰新村
	81幢北侧
	
	8
	已建棚，4.6*16*3

	66
	泗兴社区
	泗兴佳苑
	5幢东侧
	3*6
	1
	

	67
	
	泗兴佳苑
	2幢北侧
	3*6
	1
	

	68
	
	泗兴佳苑
	4幢南侧
	3*12+6*6
	4
	

	69
	
	泗兴佳苑
	6幢西侧
	3*12
	2
	

	70
	
	泗兴佳苑
	7幢西侧
	3*6
	1
	

	71
	
	泗兴佳苑
	10幢
	3*12
	2
	

	72
	
	泗兴佳苑
	14幢东侧
	3*6
	1
	

	73
	
	泗兴佳苑
	15幢东侧
	3*6
	1
	

	74
	
	泗兴佳苑
	15幢西侧
	6*6
	2
	

	75
	
	泗兴佳苑
	17-18幢中间
	3*12
	2
	

	76
	
	泗兴佳苑
	19幢1单元
	3*6
	1
	

	77
	
	泗兴佳苑
	21幢西侧
	3*12
	2
	

	78
	
	泗兴佳苑
	22幢北侧
	3*12
	2
	

	79
	
	泗兴佳苑
	23幢北侧
	3*12
	2
	

	80
	
	泗兴佳苑
	24幢东侧
	3*12
	2
	2.5米棚

	81
	
	泗兴佳苑
	26幢西侧
	3*12
	2
	

	82
	
	泗兴佳苑
	28幢1单元
	3*6
	1
	

	83
	
	泗兴佳苑
	30幢2单元
	6*6
	2
	

	84
	
	泗兴佳苑
	32幢2单元
	6*6
	2
	

	85
	
	泗兴佳苑
	39幢东侧
	3*6
	1
	

	86
	
	泗兴佳苑
	41幢东侧
	3*6
	1
	

	87
	
	泗兴佳苑五期
	45幢2单元前
	
	2
	已建棚

	88
	
	泗兴佳苑五期
	45幢西侧
	
	4
	已建棚

	89
	
	泗兴佳苑五期
	46幢东侧
	
	4
	已建棚

	90
	
	泗兴佳苑五期
	48幢3单元前
	
	2
	已建棚

	91
	
	泗兴佳苑五期
	49幢1单元前
	
	1
	已建棚

	92
	
	泗兴佳苑五期
	49-50幢中间
	
	2
	已建棚

	93
	
	泗兴佳苑五期
	51幢1单元前
	
	2
	已建棚

	94
	
	泗兴佳苑五期
	52幢2单元前
	
	2
	已建棚

	95
	
	泗兴佳苑五期
	53幢1单元前
	
	1
	已建棚

	96
	
	泗兴佳苑五期
	53-54幢中间
	
	1
	已建棚

	97
	
	泗兴佳苑五期
	56幢2单元前
	
	4
	已建棚

	98
	
	泗兴佳苑五期
	60幢西侧
	
	3
	已建棚

	99
	
	泗兴佳苑五期
	44幢1单元东侧
	3*6
	1
	

	100
	
	泗兴佳苑五期
	44幢1单元北侧
	3*6
	1
	

	101
	
	泗兴佳苑五期
	47幢1单元北侧
	6*6
	2
	

	102
	
	泗兴佳苑五期
	48幢1单元东侧
	3*6
	1
	

	103
	
	泗兴佳苑五期
	48幢1单元北侧
	3*6
	1
	

	104
	
	泗兴佳苑五期
	51幢2单元北侧
	3*6
	1
	

	105
	
	泗兴佳苑五期
	54幢3单元北侧
	3*12
	2
	

	106
	永合社区
	永祥园
	1幢北侧
	3*18
	3
	

	107
	
	永翠园
	6-7幢中间
	3*12
	2
	

	108
	
	永润园
	3幢1单元北侧
	3*18
	3
	

	109
	
	
	6-9幢中间
	3*12
	2
	

	110
	
	
	11-14幢中间
	3*12
	2
	

	111
	
	永秀园
	5-7幢中间
	6*12（2个）
	4
	双开

	112
	
	
	6幢2单元西面侧
	3*12
	2
	

	113
	
	永谐园
	6幢-11幢中间
	3*12
	2
	

	114
	
	
	15幢两个单元中间
	3*12
	2
	

	115
	
	永馨园
	6-10幢中间
	3*6（2个）
	2
	加长

	116
	
	
	13幢1单元北侧
	3*12
	2
	

	117
	
	永琪园
	4幢东侧
	3*18
	3
	

	118
	
	
	5幢
	3*6
	1
	

	119
	
	
	6幢
	3*6
	1
	

	120
	
	永颐园
	4-9幢中间
	6*6（2个）
	4
	

	121
	
	
	20幢1单元
	3*18
	3
	

	122
	
	
	16幢2单元
	3*12
	2
	

	123
	
	
	11幢1单元
	3*12
	2
	

	124
	
	
	7幢1单元
	3*12
	2
	

	125
	
	永锦园
	8幢
	3*12
	2
	

	126
	
	
	4幢
	3*6
	1
	

	127
	
	永瑞园
	2幢
	6*24
	8
	双开

	128
	
	
	13幢车库通道旁
	3*12
	2
	

	129
	
	
	17幢1单元路对面
	3*12
	2
	

	130
	
	
	8幢14幢中间
	3*12
	2
	


[bookmark: _Toc20136]
第五章  评标方法与评标标准
[bookmark: _Toc40428754][bookmark: _Toc35244880]一、评标方法与定标原则
1.评标采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
[bookmark: EB7740e15b02a344909a5d71e8b03a5f6a]2.采购本国产品的支持政策
2.1 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
2.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“投标配置及分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
2.3 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
2.4 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
2.5 评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
注：投标人如不提供以上证明材料的，不得享受相关政府采购政策。
二、评标标准    
1.价格分30分
采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*30%*100（保留二位小数）。
2.性能质量、技术指标、系统功能要求32分
根据投标人提供的物品性能质量、技术指标、系统功能要求及检测报告证明文件进行评定，完全响应招标文件要求的得32分，标注“▲”为重要参数，若有负偏离的，每项减2分；其他项若有负偏离的，每项减1分，减完为止。实质性要求的参数不得出现负偏离。（带“▲”条款未按要求提供证明材料或证明材料无效的视为负偏离）【0-32】
3.项目技术方案22分
3.1安装调试方案
根据投标人提供的安装调试方案进行综合评定，安装调试方案内容应包含安装设计、安装步骤、安装常见问题及解决方法、工期保障措施、验收方案。方案完全包含上述内容且内容有实质性意义满足项目需求的得6分；方案内有部分内容缺失或部分内容无实质性意义的得4分；方案内容简略且基本无实际意义的得2分；不提供不得分。【0/2/4/6】
3.2培训方案
根据投标人提供的培训方案进行综合评定，培训方案内容应包含培训目标、培训计划、培训内容、培训人员配置、培训保障措施。方案完全包含上述内容且内容有实质性意义满足项目需求的得6分；方案内有部分内容缺失或部分内容无实质性意义的得4分；方案内容简略且基本无实际意义的得2分；不提供不得分。【0/2/4/6】
3.3售后服务方案
根据投标人提供的售后服务方案进行综合评定，售后服务方案内容应包含售后服务体系、售后服务制度、维护及保障方案、巡检服务方案、故障和紧急事件的响应处理。方案完全包含上述内容且内容有实质性意义满足项目需求的得5分；方案内有部分缺少或部分内容无实质性意义的得3分；方案内容简略且基本无实质性意义的得1分；未提供方案说明的不得分。【0/1/3/5】
3.4应急预案
根据投标人提供的应急预案进行综合评定：应急预案包括但不限于应急行动、应急措施和应急保障等。方案内容完全包含上述内容且内容有实质性意义满足项目需求的得5分；方案内有部分内容缺失或部分内容无实质性意义的得3分；方案内容简略且基本无实际意义的得1分；不提供方案的不得分。【0/1/3/5】
4.人员配置7分
4.1拟投入本项目的项目经理（4分）
投标人拟投入本项目的项目经理具有中级及以上工程师职称证书的得2分，具有信息系统项目管理师证书的得2分，本项最高得4分，不提供不得分。（投标文件中需提供相关证书，并附该人员的社保缴费证明材料，不提供或提供不全的不得分）
[bookmark: OLE_LINK1]4.2拟投入本项目的项目成员安全（项目经理除外）（3分）
投标人拟投入的安全员（项目经理除外）具有信息安全工程师证书或通过国家信息安全水平考试的得3分，不提供不得分。（投标文件中需提供相关证书，并附该人员的社保缴费证明材料，不提供或提供不全的不得分）
5.履约能力9分
[bookmark: _Toc16267]5.1投标人提供具有有效期内的信息安全管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书、质量管理体系认证证书的，有一个得2分，本项最多得6分（请在投标文件中提供相关证书、证明材料，不提供不得分）。
5.2类似业绩（3分） 
投标人提供2023年1月1日以来承接的类似项目业绩，每提供一个得1分，本项最高得3分。（请在投标文件中提供合同，合同中须反映出相关内容，如合同中不能反映，须提供其他材料予以佐证，不提供的不得分）
[bookmark: EB5003b8401c234a0bb384207e4933917f]注：投标人必须在投标文件接收截止时间之前递交以上所有与评标有关的相关文件资料，否则不予接受。 
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[bookmark: _Toc13928][bookmark: _Toc18810][bookmark: _Toc20306][bookmark: _Toc14504][bookmark: _Toc15900][bookmark: _Toc21953]第六章 投标文件格式

投标主要文件目录
一、封面
二、投标函格式
三、开标一览表
四、资格证明文件  
五、投标配置及分项报价表
六、常用零件及耗材报价表
七、核心产品品牌表
八、第四章项目需求中实质性要求响应对照表
九、技术参数响应及偏离表
十、服务方案
十一、投标人情况介绍
十二、关于符合本国产品标准的声明函
十三、其他材料










﻿ 
一、封面

投 标 文 件
 
 
项目名称：   
招标编号：   
 
 
投标人名称：   
日期：   
[bookmark: _Toc1997][bookmark: _Toc27616][bookmark: _Toc256000014][bookmark: _Toc3226][bookmark: _Toc11630]
二、投标函格式
投标函格式
致              ：
根据贵方的             号招标文件，正式授权下述签字人            （姓名和职务）代表我方        （投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。 
据此函，签字人兹宣布同意如下： 
1.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料。 
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。 
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。 
4.一旦我方中标，我们将根据招标文件的规定，严格履行合同条款的责任和义务，并保证按照合同条款提供服务。 
5.与本投标有关的正式通讯地址为： 
地址：    
邮编：    
电话：    
传真：    
投标人代表姓名：    
投标人名称：    
公章：
日期：   





[bookmark: _Toc30201][bookmark: _Toc24631][bookmark: _Toc689][bookmark: _Toc20603]三、开标一览表
﻿ 开标一览表（总报价）
投标人全称（加盖公章）：
项目编号：    
分包号：
	项目名称 
	投标总报价（元） 

	
	  
小写：      （元人民币）
     

	投标报价大写金额
	  金额大写  


                                            日期：  年   月   日
[bookmark: _Toc15499][bookmark: _Toc1415]填写说明：
（1） [bookmark: _Toc18256][bookmark: _Toc24830]开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效）。
（2） [bookmark: _Toc30436][bookmark: _Toc1241]如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。
[bookmark: _Toc10307][bookmark: _Toc32613][bookmark: _Toc13295][bookmark: _Toc4776]
四、资格证明文件
1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
2.财务状况报告（成立不满一年不需要提供）；
3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；
4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；
5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
6.授权委托书（被授权人非法定代表人的，应提供授权委托书；被授权人是法定代表人的，应提供授权委托书或法定代表人身份证明书）；
7.关于资格证明文件的书面承诺；
8.中小企业声明函等。










﻿ 
[bookmark: _Toc27904]

 1、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明
﻿   
  

  2、财务状况报告（成立不满一年不需要提供）
﻿ 


  3、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料


  4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
﻿ 

 我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力。

投标单位（加盖公章）：


  5、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
﻿ 
声明
    我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。


投标单位（加盖公章）：



[bookmark: OLE_LINK12]﻿6、被授权人非法定代表人的，应提供授权委托书；被授权人是法定代表人的，应提供授权委托书或法定代表人身份证明书。

1、授权委托书
本授权书声明：                （供应商名称）授权        (被授权人的姓名）（被授权人身份证号码：         ）为我方就              （项目编号：     ）项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务，其代表本单位处理相关事项所产生的一切责任由本单位承担。
本授权书于    年   月   日起生效，特此声明。  

被授权人联系电话：（手机）   
授权单位名称：   （加盖公章）
单位地址：    
日期：   年   月   日


2、法定代表人身份证明书
兹证明              （姓名）（法定代表人身份证号码：         ）担任            （供应商名称）      （职位 ），是我单位的法定代表人。 
特此证明。  

                        
法定代表人联系电话：（手机）   
单位名称：   （加盖公章）
单位地址：    
日期：   年   月   日

  7、关于资格证明文件的书面承诺
﻿ 
    我单位郑重承诺：本单位所提交的投标文件中的关于投标资格的文件、证明和陈述件均符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，且所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。 
 
 
投标单位（加盖公章）：


[bookmark: _Toc13868]8、中小企业声明函等
中小企业声明函（货物） 
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 （财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加 张家港市南丰镇人民政府（单位名称）的     （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）   行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）   行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 
企业名称（盖章）：   
日期：   

注：供应商对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）中的标准，明确标的承接企业所属企业类型。
备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.涉及多个采购标的的项目，供应商应当逐一填报与采购项目属性一致的每个采购标的（主要采购标的，不包括配件、辅料等）的制造商或者承建（承接）供应商信息。
3.在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受相应扶持政策。
4.若供应商对照《政府采购促进中小企业发展管理办法》 （财库〔2020〕46号）中的规定，明确不符合中小企业的，则无需提供此声明函。 
附：中小企业划型标准规定
（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。 
（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。



 


残疾人福利性单位声明函 
 
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加   单位的   项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。 
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 
 
 
单位名称（盖章）：   
日期：   

注：1、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。
供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。
2、若供应商对照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）中的规定，明确不符合残疾人福利性单位条件的，则无需提供此声明函。 


监狱企业的证明文件

注：1、符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）条件的监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
      
2、若供应商对照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）中的规定，明确不符合监狱企业条件的，则无需提供相关证明文件。 


 


五、投标配置及分项报价表
﻿ 
投标配置及分项报价表 
	序号
	设备名称
	品牌
	规格型号
	制造厂商
	产地
	数量
	单位
	单价（元）
	总价（元）

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	合计 
	   元（大写：   ） 

	本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为    %。


  
注： 
1.技术要求详见招标文件第四章项目需求；此表的总计金额应与开标一览表相符。 
2.请提供本标书要求设备详细的配置清单及分项报价，包括标准件及选购件。 
3.若无品牌，可填“自制”。 
4.本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。


六、常用零件及耗材报价表
﻿ 
常用零配件及耗材报价表

	序号
	产品名称
	规格型号
	计量单位
	数量
	单价（元）

	1
	    
	    
	    
	    
	    


注：以上常用零配件及耗材必须保证与所投报设备兼容配套使用。


七、核心产品品牌表
核心产品品牌表
	序号
	设备名称
	品牌
	制造厂商
	备注

	
	
	
	
	


注： 
1.此表填写的核心产品的品牌应与投标配置及分项报价表中品牌一致。 


八、第四章项目需求中实质性要求响应对照表
 1、商务条款的实质性格式 
	序号
	商务条款的实质性要求
（加斜体下划线内容）
	投标响应情况
	正偏离、符合或负偏离

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	
	……
	
	


备注：
1.投标人必须对商务条款中的实质性要求（加斜体下划线内容）逐条做出明确响应，否则该采购包作无效投标处理。


2、技术要求的实质性格式
	序号
	技术要求的实质性要求
（加斜体下划线内容）
	投标响应情况
	正偏离、符合或负偏离

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	
	……
	
	


备注：
1.投标人必须对技术要求中的实质性要求（加斜体下划线内容）逐条做出明确响应，否则该采购包作无效投标处理。

[bookmark: _Toc256000018]











九、技术参数响应及偏离表

技术参数响应及偏离表 

	序号
	技术要求
	投标响应情况
	正偏离、符合或负偏离

	1
	
	
	

	
	……
	
	



备注：
1.投标人需对技术要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。因未标明或表述含糊导致的评标风险将由投标人承担。
2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。
















十、服务方案
服务方案
（服务方案的内容编排等由投标人自定）
[bookmark: _Toc11335][bookmark: _Toc17468]
十一、投标人情况介绍（内容自定，可参考如下）
[bookmark: _Toc29985]1.类似业绩
2.项目人员介绍
3.投标人获得的相关证书（若有的话）
……

 



1.类似业绩一览表
﻿ 
类似业绩一览表 
	序号 
	项目名称 
	合同期（天） 
	合同金额 

	[bookmark: xh]
	[bookmark: XmName]
	    
	[bookmark: ZhongBiaoJia]

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



注：投标人应提供2023年1月1日以来类似业绩的合同，合同中须反映出相关内容，如合同中不能反映，须提供其他材料予以佐证，不提供的不得分。
















2.项目人员介绍

项目人员介绍
	序号
	姓名
	性别
	年龄
	专业
	技术职称
	资格证书
	主要资历、经验及承担过的管理项目
	本项目拟担任的职务

	
	
	
	
	
	
	类别
	编号
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：
1.资格证书类别一栏按资格证书、岗位证书、培训证书填写。
2.提供上述人员的相关证书及社保缴纳证明，条目不限于此，可自行添加。












3.投标人获得的相关证书（如有的话） 
 













 
  

十二、关于符合本国产品标准的声明函
  
 关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：　        
                                日期：　   年　  月　  日         
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.用斜线划除的地方无需填写。
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十三、其他材料
 


1

