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第1章 [bookmark: _Toc164934437][bookmark: _Toc13209][bookmark: _Toc120614211]招标公告

项目概况
全省地面数字电视覆盖网节目传输网络租赁服务采购（项目编号：JSZC-320000-JSZB-G2026-0007）招标项目的潜在投标人应在江苏政府采购网获取招标文件，并于2026年9月1日14时00分（北京时间）前递交投标文件。

[bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc31329][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
项目编号：JSZC-320000-JSZB-G2026-0007  
项目名称：全省地面数字电视覆盖网节目传输网络租赁服务采购
预算金额：人民币900万元 (含招标代理服务费)
最高限价：人民币300万元/年，采购三年，人民币总计900万元
标段划分：本次招标分为2个标段：
标段一 ：全省地面数字电视覆盖网节目传输网络租赁服务采购（标段一）。
预算及最高限价金额：150万元/年，服务期3年；
标段二 ：全省地面数字电视覆盖网节目传输网络租赁服务采购（标段二）。
预算及最高限价金额：150万元/年，服务期3年；
评标委员会按标段一、标段二的顺序依次确定中标供应商，供应商可参加一个或多个标段的投标，但同一投标人最多中标一个标段。已经中标的供应商可以参加后续标段的评审，但不再被推荐为中标候选人。
采购需求：全省地面数字电视覆盖网节目传输网络租赁服务采购，详见招标文件项目需求
合同履行期限：3年。
本项目(是/否)接受联合体投标：不接受联合体。
[bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc10864][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc35393622]二、申请人的资格要求：
[bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc28359081]（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证复印件）；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次政府采购活动前12个月内（2025年8月至2026年7月）至少一个月的会计报表（至少包括资产负债表和利润表）复印件或其上一年度经审计的财务报告加盖CA电子公章，成立不满12个月的无需提供；
（3）有依法缴纳税收的相关材料（提供投标人参加本次政府采购活动前6个月内（2026年2月-2026年7月）至少一个月依法缴纳税收（不含个人所得税）的凭证复印件。投标人依法享受缓缴、免缴税收的提供证明材料）；
（4）有依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供投标人参加本次政府采购活动前6个月内（2026年2月-2026年7月）至少一个月提供缴纳社会保险的凭证（专用收据或社会保险缴纳清单）复印件。投标人依法享受缓缴、免缴社会保障资金的提供证明材料）；
（5）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（提供声明函）；
（6）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（提供声明函）。
（7）法律、行政法规规定的其他条件：无。
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：
[bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc20219][bookmark: _Toc35393623]本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，具体详见第五章评标办法与评标标准。
（三）本项目的特定资格要求：无
（四）拒绝下述投标人参加本次采购活动：
1.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；
2.供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动；
3.被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)或中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单的。
三、获取招标文件
[bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc35393794]时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日
地点：苏采云系统内
方式：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载招标文件（后缀名为.kedt”)
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
投标截止时间：2026年9月1日14时00分（北京时间）
地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅。
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc35393626]六、其他补充事宜
[bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc28359085]1.本项目标的所属行业：租赁和商务服务业。
2.现场踏勘：本项目不组织集中踏勘。
3.潜在投标人应当从招标代理机构合法获得招标项目的招标文件。
4.本项目不收取投标保证金。
5.有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”（http://www.ccgp.ccgp-jiangsu.gov.cn/）、“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）发布的信息更正公告。
6.本项目通过电子交易平台进行采购，投标人须通过“苏采云-政府采购一体化平台”制作并提交投标文件。截至首次投标文件提交截止时间，电子交易平台提交通道将关闭，投标人未完成电子投标文件有效提交的，其投标将被拒绝。
7. 投标人需办理“CA数字证书”，CA办理指南及“苏采云”操作手册可至江苏省政府采购网一办事指南-资料下载中心下载。通过苏采云系统首页（http://jszfcg.jscz.gov.cn/)的“苏采云控件驱动下载”，选择“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”下载安装，具体安装方法详见下载文件内的《安装说明》。
8.投标人须使用提交投标文件的同一数字证书进行解密并参加投标。
9.开标、评标以投标人上传的加密电子投标文件内容为准，确定中标人后，中标人须向招标人提供2份加盖公章的纸质投标文件，中标人提供的纸质投标文件需与投标时提供的电子文件保持一致，如有不一致，以电子投标文件为准。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
[bookmark: _Toc28359086][bookmark: _Toc28359009]名 称： 江苏省广播电视局
地 址：江苏省南京市秦淮区中山东路132号  
联系方式：孙伯明（025-84752231）
2.采购代理机构信息
[bookmark: _Toc28359010][bookmark: _Toc28359021][bookmark: _Toc35393639][bookmark: _Toc35393808][bookmark: _Toc28359098][bookmark: _Toc28359087]名    称：江苏中博通信有限公司
地　　址：南京市鼓楼区虎踞北路80号
[bookmark: _Toc120614221][bookmark: _Toc20823314][bookmark: _Toc479757207][bookmark: _Toc513029242][bookmark: _Toc16938558]联系方式：朱建梅（15051816574）、宋扬
电子邮箱：2622384198@qq.com
3.项目联系方式
项目联系人：朱建梅、宋扬
电　话：15051816574



[bookmark: _Toc164934438]第二章  投标人须知
一、总则
l、采购方式
1.1本次采购采用公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
2、合格的投标人
2.1满足招标公告中投标人资质要求的规定。
2.2 满足本文件实质性条款的规定。
3、适用法律
3.1本次采购及由本次采购产生的合同受中华人民共和国有关法律法规制约和保护。
4、投标费用
4.1投标人应自行承担所有参与投标有关费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2采购预算中包含代理服务费，按江苏省财政厅《关于进一步规范政府采购活动相关费用管理的通知》(苏财规〔2026〕1号)文件要求，代理费由中标、成交供应商支付。
原因：提高采购效率、简化资金支付流程、符合行业惯例、不增加财政预算负担；
采购招标代理服务费的收费标准为：本项目的采购代理服务费由中标人支付，中标人应在领取中标通知书的同时按规定的标准一次性向采购代理机构缴清招标代理服务费。代理服务费（包含由代理机构代付的专家评审费和差旅费等）收取标准。
（1）成交金额100万元（不含）以下的项目，代理服务费收取标准：按照固定价4000元收取。
（2）成交金额100万元（含）以上的项目，代理服务费=成交金额或预算金额*0.4%。
江苏省广播电视局政府采购项目代理费统一由中标、成交供应商支付。按江苏省财政厅《关于进一步规范政府采购活动相关费用管理的通知》(苏财规〔2026〕1号)文件要求，在采购文件中明确支付主体、供应商报价要求(供应商报价应包含代理费)、原因、代理费收取方式、标准及确立标准的依据。
依据：《政府采购代理机构管理暂行办法》(财库〔2018〕2号)第十五条规定；
代理费计费标准：各代理机构按委托协议约定的计费文件及折扣执行。
5、招标文件的约束力
5.1投标人一旦领取本招标文件并参与投标，即被认为接受了本招标文件中的所有条件和规定。
二、招标文件
6、招标文件的构成
6.1招标文件由以下部分组成：
（1）招标公告
（2）投标人须知
（3）合同条款及格式
（4）项目需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。
6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
6.3 本项目招标文件如包括多个合同包，则除非特别说明，招标文件所列各项要求均为各合同包通用要求。
[bookmark: _Toc16938527][bookmark: _Toc462564070][bookmark: _Toc20823283][bookmark: _Toc513029211]7、招标文件的澄清
[bookmark: _Hlk106110486]7.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在投标截止期前十日以书面形式通知采购人。
7.2澄清答复内容为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。澄清内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构将顺延递交投标文件的截止时间。
[bookmark: _Toc20823284][bookmark: _Toc513029212][bookmark: _Toc16938528][bookmark: _Toc462564071]8、招标文件的修改
8.1采购人或采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的修改。
8.2采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止时间和开标时间。
8.3招标文件的修改将在“江苏政府采购网”（http://www.ccgp.ccgp-jiangsu.gov.cn/）和“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）公布，修改内容将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。修改内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。
[bookmark: _Toc16938529][bookmark: _Toc513029213][bookmark: _Toc462564072][bookmark: _Toc120614216][bookmark: _Toc22457][bookmark: _Toc20823285]三、投标文件的编制
[bookmark: _Toc513029214][bookmark: _Toc16938530][bookmark: _Toc462564073][bookmark: _Toc20823286]9、投标文件的语言及度量衡单位
9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
9.2 除招标文件另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc462564074][bookmark: _Toc20823287][bookmark: _Toc16938531][bookmark: _Toc513029215]10、投标文件构成
10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、实质性要求响应及偏离表、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。
10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。
[bookmark: _Hlt26670360][bookmark: _Hlt26668975][bookmark: _Hlt26954838][bookmark: _Toc14577357][bookmark: _Toc513029219][bookmark: _Toc49090509][bookmark: _Toc513029216][bookmark: _Toc14577354][bookmark: _Toc49090507]11、证明投标人资格及投标符合招标文件规定的其它文件
[bookmark: _Hlt26668999]11.1投标人应按要求提交资格证明文件及投标符合招标文件规定的其它文件。
11.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。
11.3投标人除具有履行合同的能力外，还应具备相应的财务、技术方面的能力。
11.4投标人应提交根据合同要求提供的证明货物、服务或工程质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。
11.5证明投标人所提供货物、服务或工程与招标文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据等。
[bookmark: _Toc14577355][bookmark: _Toc49090508][bookmark: _Hlt26670373]12、开标一览表和分项报价表
[bookmark: _Hlt26670399]12.1投标人应按照招标文件规定格式填报开标一览表与分项报价表。每项货物、服务或工程等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受，将作为无效投标文件处理。
12.2标的物
采购人需求的货物、服务或工程等。
12.3有关费用处理
1. 投标人报价是根据招标文件所确定的供货、服务或施工范围内的全部工作和内容的价格体现，涵盖完成招标文件规定的工作所涉及到的一切费用。
1. 招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。
1. 本报价必须充分考虑所有可能影响到报价的价格因素，一旦投标结束最终成交，合同期内价格未经采购人允许将不予调整。如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为。
1. 其它报价要求：本项目投标报价应包括但不限于货物设计、制造、包装、仓储、运输、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及相关资料、以及验收合格之前及免费质保期内备品备件发生的所有含税费用，同时还包含售后服务等费用。
（5）进口产品报价说明：若为进口产品以人民币报价，本次采购采用总承包方式，投标报价为到用户现场的全部费用，包括：设备本身、安装调试费、人工费、服务费、税金、代理进口服务费、相关税费（可办理进口减免税的部分除外，按国家相关规定执行）、运输费、保险费、培训、售后服务以及交付使用过程中涉及到的其他一切费用。
采购人具有国家免税资格，请投标人自行与海关确认所投产品是否能免税。如果所投产品按照国家相关政策允许免税的，则开标时报免税后人民币价。
采购人仅接受投标人的人民币报价（结算也以人民币结算，不考虑汇率变化，因汇率变化产生的风险和收益均由中标人自行承担）；
若因贸易环境改变而增加费用的风险（包括但不限于税费、惩罚性关税、人工费、运输费、检测费）由中标人自行承担。
12.4其它费用处理
招标文件未列明，而投标人认为履行本项目合同所必需的费用也需列入报价。
12.5投标货币
投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
[bookmark: _Hlt26954731][bookmark: _Hlt26670486][bookmark: _Hlt26670482][bookmark: _Hlt26954848][bookmark: _Hlt26954846]13、技术偏离表、商务偏离表及投标说明
13.1对招标文件中的技术与商务条款要求的偏离项应逐项作出说明，并说明原因；
13.2提供本项目评分标准中要求的案例证明材料；
13.3详细阐述项目实施方案和服务计划；
13.4投标人认为需要的其他技术文件或说明。
14、服务承诺及服务机构、人员的情况介绍
14.1投标人的服务承诺应不低于招标文件中商务要求的标准。
14.2提供投标人有关服务的管理制度、服务机构的分布情况、服务人员的数量、素质、技术水平及服务的反应能力和相关证明材料。
[bookmark: _Toc49090510][bookmark: _Toc14577359]15、投标函和开标一览表
15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
16、投标保证金
[bookmark: _Hlt26670489][bookmark: _Hlt26954734][bookmark: _Hlt26954850][bookmark: _Toc49090511][bookmark: _Toc14577360]本项目无需递交投标保证金。
17、投标有效期
17.1投标有效期为采购代理机构规定的开标之日后90日历天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。
[bookmark: _Hlt26954739][bookmark: _Hlt26954852][bookmark: _Toc120614217][bookmark: _Toc513029224][bookmark: _Toc22743][bookmark: _Toc16938540][bookmark: _Toc20823296]四、投标文件的递交
[bookmark: _Toc20823297][bookmark: _Toc513029225][bookmark: _Toc462564084][bookmark: _Toc16938541]18、投标文件的递交
18.1 电子投标文件的递交
投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
19、投标截止时间
19.1采购代理机构收到投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的截止时间。
19.2采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件有权酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
[bookmark: _Toc16938543][bookmark: _Toc513029227][bookmark: _Toc20823299]20、投标文件的拒收
20.1拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。
[bookmark: _Toc20823300][bookmark: _Toc16938544][bookmark: _Toc513029228]21、投标文件的撤回和修改
21.1投标文件的撤回
21.1.1电子投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
21.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
21.2投标文件的修改
21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
21.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
21.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
[bookmark: _Toc21082][bookmark: _Toc513029229][bookmark: _Toc16938545][bookmark: _Toc20823301][bookmark: _Toc120614218]五、开标与评标
[bookmark: _Toc16938546][bookmark: _Toc513029230][bookmark: _Toc20823302]22、开标
22.1招标代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。
22.2开标仪式由招标代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
[bookmark: _Toc16938547][bookmark: _Toc20823303][bookmark: _Toc513029231]23、评标委员会
23.1开标后，由评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
23.2评委会由行业专家、采购人代表组成，且人员构成符合有关规定。
23.3评委会应以科学、公正的态度参加评审工作并推荐中标候选人。评审专家在评审过程中不受任何干扰，独立、负责地提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。
23.4评委会将对投标人的商业、技术秘密予以保密。
24．评标过程的保密与公正
24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、招标代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
24.3招标代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
[bookmark: _Toc20823304][bookmark: _Toc16938548][bookmark: _Toc513029232]24.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。
25．投标的澄清
25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。
25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
25.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc20823305][bookmark: _Toc513029233][bookmark: _Toc16938549]26、对投标文件的初审
26.1投标文件初审分为资格性检查和符合性检查。
资格性检查：依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格、资信证明文件等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。本项目投标人资格性审查的责任主体为采购人和代理机构共同负责，评委会负责就评审结果进行复核。
在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
符合性检查：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部实质性条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中发包人和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会三分之二及以上成员的认定。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
26.5相同品牌产品投标的评审
采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。
使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，确定核心产品的方法在招标文件技术需求中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
26.6评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
[bookmark: _Toc20823306][bookmark: _Toc513029234][bookmark: _Toc16938550]27、无效投标条款和废标条款
[bookmark: _Toc20823307][bookmark: _Toc16938551][bookmark: _Toc513029235]27.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
27.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。
27.1.3投标人同一采购包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。
27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
27.1.6未通过符合性审查的。
27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分或加★号条款为实质性要求）
27.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
27.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
27.1.10评标委员会按照本招标文件规定对投标人进行异常低价投标审查后，认为投标人不能证明其报价合理性的。
27.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。
27.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
27.2废标条款：
27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。
27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
27.2.3因重大变故，采购任务取消的。
27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
27.2.5因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。
27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
27.3投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的处理：
27.3.1对于公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：
（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人将在改正后依法重新招标；
（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人将在依法报财政部门批准后，重新组织采购。
[bookmark: _Toc120614219][bookmark: _Toc25066]六、定标
[bookmark: _Toc513029238][bookmark: _Toc20823310][bookmark: _Toc16938554]28、确定中标单位
28.1评委会根据本招标文件规定评分办法与评分标准综合打分，并按综合得分由高到低顺序向项目采购人推荐中标候选人。
28.2采购人根据评委会推荐的中标候选人按规定确定中标人。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
28.3评审结束后，中标人名单将在“江苏政府采购网”（http://www.ccgp.ccgp-jiangsu.gov.cn/）、“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）进行公示，公告期限为1个工作日。
28.4若有充分证据证明，中标候选人出现下列情况之一的，一经查实，采购人有权提请评委会或财政部门重新确定其中标资格：
（1）提供虚假材料谋取中标的；
（2）与评审专家、采购人、其他投标人或者采购代理机构工作人员恶意串通的；
（3）向评审专家、采购人或采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；
（4）恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；
（5）不满足本招标文件规定的实质性要求，但在评标过程中又未被评委会发现的；
[bookmark: _Toc200451960]（6）不符合法律、法规的规定的其他情形。
不符合法定中标条件的，采购人可按评委会推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。
29、质疑处理
29.1提出质疑的投标人（以下简称质疑人）应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。
29.2潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。
29.3投标人认为招标文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十三条，投标人应知其权益受到损害之日，是指：
29.3.1对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；
　　29.3.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　29.3.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
29.4本项目要求投标人（或潜在投标人）在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
29.5 投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：
（一）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（二）质疑项目的名称、编号；
（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（四）事实依据；
（五）必要的法律依据；
（六）提出质疑的日期。
投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
29.6质疑函及证明材料应在法定质疑期内采用书面纸质方式递交至下列地址：
采购代理机构：江苏中博通信有限公司 
地址：南京市虎踞北路80号
29.7采购人及采购代理机构将对质疑投标人在法定质疑期内提交的质疑函予以受理，并在收到质疑函后7个工作日内作出答复（答复的内容不涉及商业秘密），并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人。
29.8投标人对评审过程、中标或者成交结果提出质疑的，采购人、采购代理机构可以组织原评标委员会、竞争性谈判小组、询价小组或者竞争性磋商小组协助答复质疑。
30、中标通知书
[bookmark: _Toc9952][bookmark: _Toc120614220][bookmark: _Toc513029236][bookmark: _Toc20823308][bookmark: _Toc16938552]30.l中标结果确定后，招标代理机构将向中标供应商发出中标通知书。请中标供应商在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标供应商自行承担。
30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
七、授予合同
[bookmark: _Toc513029237][bookmark: _Toc20823309][bookmark: _Toc16938553]31.签订合同
31.l中标人应按中标通知书规定的时间、地点,按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同，且不得迟于中标通知书发出之日起三十日内，否则由此给采购人造成损失的，中标人还应承担赔偿责任。
31.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
31.3签订合同后，中标人不得将货物、服务或工程进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
32、货物、服务或工程的追加、减少和添购。
32.1政府采购合同履行中，需追加与合同标的相同的货物、服务或工程的，在不改变价格水平、合同及其他条款的前提下，采购人可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
32.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物、服务或工程进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。
32.3项目结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物、服务或工程进行适当的添购时，由于须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，经相关部门批准，可以继续从中标人处按照单一来源采购的方式进行添购，且所牵涉的货物、服务或工程的价格水平不得超过本次公开招标的水平且低于当时的社会平均价。货物、服务或工程的添购，应在本次政府采购合同的基础上，另行签订添购合同。


[bookmark: _Toc164934439]第三章  合同条款及格式
以下为中标后签定本项目合同的通用条款，采购人与中标人应按此签订采购合同。中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。


[bookmark: _Toc45871263][bookmark: _Toc513029243][bookmark: _Toc16938559][bookmark: _Toc20823315]

江苏省政府采购合同
             
 
 
 


合同编号 ：          
项目名称 ：          
甲方：                
乙方：                    
签订日期 ：          
         
 


合同编号：
政府采购计划号： 

	采购人（以下称甲方）： 
	供应商：（以下称乙方）

	住所地：
	住所地：



以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标供应商结合本项目具体情况协商后签订。
根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照江苏中博通信有限公司的招标结果签订本合同。
一、采购标的
1.1 产品/服务内容：全省地面数字电视覆盖网节目传输网络租赁服务采购 。
1.2 服务期限：3年。
1.3 补充条款：  （如有）    。
二、合同金额
2.1 本合同金额为（大写）：_________________圆整（￥__________元）人民币。
本合同价款包含所有乙方提供合同约定产品和服务的报酬及乙方提供合同中产品和服务所支出的必要费用，甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。
三、技术资料
3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。
3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
四、知识产权
乙方应保证甲方在使用、接受本合同中产品和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。
五、产权担保
乙方保证所交付标的的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
六、履约保证金
无需缴纳。
七、转包或分包
7.1本合同范围内产品或服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；
7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。
7.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。 
八、服务期
8.1服务期：__3年___。
8.2.交付期：见服务要求。
8.3.交付方式：用户指定方式。
8.4.交付地点：江苏省内用户指定地点。
九、合同款支付
 9.1付款方式：        
 9.2当租用数量与实际使用数量不一致时，乙方根据实际使用量提供产品和服务，合同的最终结算金额按实际使用量乘以中标单价进行计算。
十、税费
本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
十一、质量保证及售后服务
11.1乙方应按招标文件规定和响应文件承诺的性能、技术要求、质量标准向甲方提供产品或服务。
11.2乙方提供的产品或服务在质保期内因其本身出现质量问题，根据实际情况，经双方协商， 可按以下办法处理：
（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。
（2）合同终止处理：合同终止，并退还甲方支付的合同款，同时应承担由此产生的所有费用，甲方不承担任何费用。
11.3如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在   小时内到达甲方现场。
11.4在质保期内，乙方应对产品或服务出现的质量及安全问题负责处理解决并承担由此产生的一切费用。
十二、验收
12.1甲方对乙方提交的产品或服务依据招标文件上的项目需求要求、乙方响应文件及国家有关质量标准进行验收。
12.2乙方交货前应对产品或服务作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随服务一起提交甲方。
12.3甲方对乙方提供的产品或服务在使用前，乙方需负责培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起试用，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。
12.4对技术复杂的产品或服务，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。
12.5验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；招标文件规定以外的验收费用由甲乙双方协商解决。
十三、合同内容的交付
13.1乙方应保证合同标的安全运达甲方指定地点。
13.2 使用说明书、质量检验证明书一并提交甲方。
13.3 乙方在合同标的交付甲方48小时前通知甲方准备接收。
13.4 合同标的在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
13.5 合同标的在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方已送达。
十四、违约责任
14.1 甲方无正当理由拒收的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。
14.2 甲方无故逾期验收和办理合同款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。
14.3 乙方逾期交付合同标的的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方退还已付款，并支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 
14.4 乙方所交的产品或服务不符合项目需求要求、或乙方响应文件承诺、或国家有关质量标准的，甲方有权拒收，乙方愿意更换但逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝更换的，甲方可单方面解除合同，并由乙方赔偿由此造成的甲方全部损失。
十五、不可抗力事件处理
15.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
15.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
15.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
 十六、诉讼
16.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为南京市。
 十七、合同生效及其它
17.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。
17.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。
17.3 本合同正本一式肆份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执两份。
	甲方：（盖章）
	乙方：（盖章）

	法定或委托代表人：
	法定或委托代表人：

	经办人：
电话：
	经办人：
电话：

	开户银行：
	开户银行：

	账号：
	账号：

	日期：      年   月   日
	日期：      年   月   日





[bookmark: _Hlt16619350][bookmark: _Toc20823346][bookmark: _Toc120614244][bookmark: _Toc2506][bookmark: _Toc16938590][bookmark: _Toc164934440][bookmark: _Toc479757211][bookmark: _Toc462564139][bookmark: _Hlk42671213]第四章 项目需求
1、标“★”号的为实质性技术条款，标“▲”号的为重要技术条款，无标注的为一般技术条款：
[bookmark: OLE_LINK1]2、实质性技术条款（标“★”号技术条款）；
3、重要技术条款（标“▲”号技术条款）；
4、一般技术条款（非“★”号、“▲”号技术条款）
其中加★和加▲项参数，须按技术参数中的要求提供证明材料，技术参数中无要求的，须按评分标准要求提供证明材料。
一、总体需求
江苏省地面数字电视覆盖网，传输通道要求如下：
1、码流传输通道、数据传输通道
（1）通道数量
码流传输通道：将地数省前端（位于省发射台）3套节目信号码流传输到全省共80个发射台站；数据传输通道：将全省所有发射台站集中监控监管，并经省发射台连至省监测台。其中各标段中标供应商提供码流通道共计80条，各标段中标供应商提供数据通道共计81条。
码流传输通道、数据传输通道起始点及带宽如下表。
	序号
	上联台站
	下联台站
	码流传输通道
	数据传输通道

	1
	省发射台
	栖霞山
	100M
	20M

	2
	省发射台
	南京
	100M
	20M

	3
	省发射台
	浦口
	100M
	20M

	4
	省发射台
	江宁区
	100M
	20M

	5
	省发射台
	溧水区
	100M
	20M

	6
	省发射台
	高淳区
	100M
	20M

	7
	省发射台
	六合区
	100M
	20M

	8
	省发射台
	无锡
	100M
	20M

	9
	省发射台
	江阴
	100M
	20M

	10
	省发射台
	宜兴
	100M
	20M

	11
	省发射台
	徐州
	100M
	20M

	12
	省发射台
	铜山
	100M
	20M

	13
	省发射台
	贾汪区
	100M
	20M

	14
	省发射台
	邳州
	100M
	20M

	15
	省发射台
	新沂
	100M
	20M

	16
	省发射台
	丰县
	100M
	20M

	17
	省发射台
	沛县
	100M
	20M

	18
	省发射台
	睢宁
	100M
	20M

	19
	省发射台
	常州
	100M
	20M

	20
	省发射台
	金坛
	100M
	20M

	21
	省发射台
	溧阳
	100M
	20M

	22
	省发射台
	◆武进
	100M
	20M

	23
	省发射台
	淮安
	100M
	20M

	24
	省发射台
	洪泽
	100M
	20M

	25
	省发射台
	淮安区
	100M
	20M

	26
	省发射台
	淮阴区
	100M
	20M

	27
	省发射台
	金湖
	100M
	20M

	28
	省发射台
	涟水
	100M
	20M

	29
	省发射台
	盱眙
	100M
	20M

	30
	省发射台
	连云港
	100M
	20M

	31
	连云港
	▷墟沟
	100M
	20M

	32
	连云港
	▷连岛
	100M
	20M

	33
	省发射台
	赣榆
	100M
	20M

	34
	省发射台
	灌云
	100M
	20M

	35
	省发射台
	东海
	100M
	20M

	36
	省发射台
	灌南
	100M
	20M

	37
	省发射台
	南通
	100M
	20M

	38
	省发射台
	海门
	100M
	20M

	39
	省发射台
	启东
	100M
	20M

	40
	省发射台
	通州区
	100M
	20M

	41
	省发射台
	如皋
	100M
	20M

	42
	省发射台
	如东
	100M
	20M

	43
	省发射台
	海安
	100M
	20M

	44
	省发射台
	苏州
	100M
	20M

	45
	省发射台
	吴江区
	100M
	20M

	46
	省发射台
	昆山
	100M
	20M

	47
	省发射台
	太仓
	100M
	20M

	48
	省发射台
	常熟
	100M
	20M

	49
	省发射台
	张家港
	100M
	20M

	50
	省发射台
	盐城
	100M
	20M

	51
	省发射台
	东台
	100M
	20M

	52
	东台
	▷东台三仓
	100M
	20M

	53
	省发射台
	大丰
	100M
	20M

	54
	省发射台
	射阳
	100M
	20M

	55
	省发射台
	阜宁
	100M
	20M

	56
	阜宁
	▷阜宁益林
	100M
	20M

	57
	省发射台
	滨海
	100M
	20M

	58
	省发射台
	响水
	100M
	20M

	59
	省发射台
	建湖
	100M
	20M

	60
	省发射台
	扬州
	100M
	20M

	61
	省发射台
	仪征
	100M
	20M

	62
	省发射台
	江都区
	100M
	20M

	63
	省发射台
	宝应
	100M
	20M

	64
	省发射台
	高邮
	100M
	20M

	65
	省发射台
	镇江
	100M
	20M

	66
	省发射台
	扬中
	100M
	20M

	67
	省发射台
	丹阳
	100M
	20M

	68
	省发射台
	句容
	100M
	20M

	69
	省发射台
	泰州
	100M
	20M

	70
	省发射台
	靖江
	100M
	20M

	71
	省发射台
	泰兴
	100M
	20M

	72
	泰兴
	▷泰兴黄桥
	100M
	20M

	73
	省发射台
	姜堰区
	100M
	20M

	74
	省发射台
	兴化
	100M
	20M

	75
	省发射台
	宿迁
	100M
	20M

	76
	省发射台
	宿豫
	100M
	20M

	77
	省发射台
	沭阳
	100M
	20M

	78
	省发射台
	泗阳
	100M
	20M

	79
	省发射台
	泗洪
	100M
	20M

	80
	泗洪
	▷泗洪天岗湖
	100M
	20M

	81
	省发射台
	省监测台
	
	200M


说明：◆常州和武进共址、分别在二楼和三楼。▷为本地传输的台站。
（2）网络结构：
A.码流传输通道：省台到市县站点、市县站点到直属台站每家中标供应商需提供传输设备间两条不同物理路由的链路保护；两家中标供应商不能共路由共管道管井。

B.标段一中标供应商提供数据通道一，用于台站监控数据传输；标段二中标供应商提供数据通道二，用于指挥调度数据传输。

要求：各台站传输设备，与交换机之间可通过光纤或网线连接。中标供应商按要求提供交换机厂家的技术配置服务。
2、单频网交叠区监测通道
标段一、二中标供应商各提供对省内20个单频网监测点的监测信号回传服务，中标供应商提供监测点机房和至省前端的传输通道，要求如下：
（1）20个监测点机房：提供一台DTMB单频网专用接收机安装机位（1RU,220V供电，设备深度50cm），提供室外接收天线安装位置（挂高不低于10米），提供射频馈线布线通道（外径10mm）；
（2）20条至省前端的监控通道：每条带宽不低于30Mbps；监测点机房侧提供两个千兆RJ45电接口；所有通道在省发射台进行汇聚；各监测点位汇聚应以端到端的透明传输通道实现，不采用vlan方式汇聚。


（3）现有20个交叠区监测安装点位信息如下。投标时需提供20个监测点500米范围内的台站，并提供站址偏离说明。中标后由采购人结合覆盖需求选用，如接收效果不佳，中标供应商须配合适当调整台站地址。

	归属
	原基站地址
	接收点
	周围发射点

	
	
	经度
	纬度
	

	A分区
	江阴市和平村
	120°27′46.14″
	31°45′32.56″
	无锡+江阴+长泾

	
	丹徒区
	119°29′31″
	32°5′50″
	镇江+丹阳

	
	兴化市周庄
	119°53′56″
	32°44′35″
	泰州+兴化

	
	高港区春江湿地公园
	119°53′28″
	32°15′51″
	泰州+泰兴

	
	沛县鹿楼镇
	116°46′19″
	34°43′14″
	沛县+丰县

	
	新沂G311路边
	118°37′45″
	34°26′6″
	新沂+东海+锦屏山

	
	灌云县小丁庄
	119°12′39″
	34°24′25″
	灌云+锦屏山

	
	灌南何荡五组
	119°25′45″
	34°9′10″
	灌南+灌云+响水

	
	江宁区秣陵
	118°50′14.75″
	31°49′14.93″
	省台+溧水

	
	张家港市凤凰湖生态公园
	120°38′31″
	31°46′18″
	张家港+常熟

	B分区
	溧水区和凤镇毛公铺路101号，毛公铺电信机房，
距离用户定位位置约1KM。
	119°0′31.41″
	31°26′3.54″
	溧水+高淳

	
	浒关新局浒关新局三楼03号综合机房
距离用户定位位置约1KM。
	120°31′1″
	31°21′41″
	苏州+吴江

	
	建湖庆丰局机房（建湖县庆丰镇庆中西路108号 中国电信股份有限公司建湖庆丰营业所）离该经纬度大约8KM
	119°57′41″
	33°25′45″
	盐城+建湖

	
	阜宁吴滩镇电信机房，距离约20KM
	119°57′36″
	33°45′32″
	阜宁+射阳

	
	洪泽区万集镇双龙路147号，距离用户定位位置约1.5KM
	118°56′15″
	33°11′7″
	金湖+洪泽

	
	涟水县保滩镇电信局机房，距离用户定位约5km
	119°10′34″
	33°39′47″
	淮安+涟水

	
	宿迁市宿豫区关庙镇关庙路，关庙支局电信机房，距离用户定位位置约5km
	118°33′58″
	33°59′16″
	宿迁+沭阳

	
	海门临江人民东路203号电信二楼机房约5KM
	121°23′30″
	31°51′44″
	海门+启东

	
	金坛区指前镇新街东路1号，指前综合机房，距离用户定位位置约1.5公里
	119°30′7″
	31°36′31″
	金坛+溧阳

	
	距离赣榆区罗阳镇电信局机房5KM以内
	119°8′2″
	34°47′29″
	连云港锦屏山+赣榆


二、政府采购中实施本国产品标准及相关政策
1.本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第五章 评标方法与评标标准”。
2.适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
3.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
三、技术要求
(1) 所提供设备和系统，其系统设计及设备指标均满足但不限于以下相关标准和规范：
 GB/T 26666-2011 地面数字电视广播传输系统实施指南；
 GY/T 239-2009 广播电视光缆传输干线网运行维护规程；
 GY/T 341—2020 基于IP传输的地面数字电视广播单频网组网技术规范；
 RFC 4445 媒体交付指数（MDI）：用于评估视频流传输质量的指标；
 ETSI TR 101 290 数字视频广播（DVB）系统测量指南；
 YD/T 1171-2015 IP网络技术要求 网络性能参数与指标；
 YD/T 1381-2022 IP网络技术要求 网络性能测量方法；
 ITU-T Y.1564 以太网服务激活测试方法；
 RFC 2544 网络互联设备基准测试方法。
(2) ▲供应商须提供的传输通道为端到端双向、完全透明、独享硬管道的专用通道，技术成熟可靠，带宽绝对保证，确保广播电视业务的安全传输。
 码流通道、数据通道、单频网交叠区监控通道为各自独立的双向通道，上下行带宽一致。
 所有传输通道必须完全透明，能通过交换机LACP/BFD等聚合协议、VLAN标签协议等。
 传输通道为双向独享硬管道，带宽须绝对保证。
 所有传输通道为专属网络、物理隔离、高安全，具有网络安全保障措施。
 支持在线灵活提速, 业务无损。
(3) ▲网络路由保护：两家供应商需在各发射台站各配置一套独立的传输设备，端到端采用两路不同物理路由的光纤通道，各台站机房与供应商机房端到端之间不能有任何一处共管道管井。若两家中标供应商出现同路由，双方协商调整未达一致意见时，由标段二中标供应商更改路由方案。中标后10个工作日内提交所有链路路由图纸，采购人将实地核查，发现共路由的限期7天内整改，逾期未改视为违约。
(4) 各台站传输设备提供千兆光口（不得通过电光转换模块实现），与前端交换机之间通过光纤连接。
(5) 各传输通道的指标应满足以下要求： 
	网路
	带宽
	保护倒换
	IP包时延
	IP包时延变化
	IP误码率
	丢包率

	码流通道100M
	≥100M
	≤50ms
	≤50ms
	≤10ms
	≤1×10-8
	≤1×10-8

	数据通道20M
	≥20M
	≤50ms
	≤100ms
	≤20ms
	≤1×10-7
	≤1×10-7

	交叠区监测通道30M
	≥30M
	≤50ms
	≤100ms
	≤20ms
	≤1×10-7
	≤1×10-7


其中，包时延、包时延变化、误码率、丢包率在98%吞吐量条件下测试。
(6) 各传输通道年可用度要求：不低于99.99%。
(7) 供应商需主动及时发现和定位链路中断、指标异常、设备脱机等异常，异常后将预警信息发送给采购人，从发生异常至信息发送至采购人不超过1分钟。
(8) 提供所有传输链路、传输设备状态的网管系统，性能指标、可用率等参数在采购人机房可以直观查看。
(9) 供应商提供省、市、县各台站码流和数据传输用交换机，省前端与省覆盖网界面防火墙设备，技术要求如下： 
 数量：新增码流传输通道防火墙（旁路接入，提供入侵检测功能，含3年升级授权）每家供应商1台，数据传输通道防火墙（提供入侵防御功能，含3年升级授权）每家供应商1台；省台更换码流核心交换机每家供应商2台，数据交换机每家供应商2台；提供市县各台站码流交换机每家供应商80台，数据交换机每家供应商80台。
 为使现有全省地面数字电视传输结构保持稳定，每家供应商应确保网络内所有交换机为同一品牌、所有防火墙为同一品牌。新增设备需与采购人现有网内设备兼容，割接后不影响原有业务运行，投标时需提供兼容性承诺函。
 省台码流传输通道防火墙技术要求：设备整机吞吐量（开启所有安全功能后）不应低于20Gbps；并发连接数不低于500万；每台设备至少配置4个万兆（10GE）SFP+光口，支持链路聚合（LACP），以满足高带宽接入和高可用性部署需求；支持旁路接入工作模式；支持源地址白名单、目的地址限定、应用识别库、视频协议专有识别、协议白名单策略；支持基于IP地址的流量监控与分析功能；支持自定义流量阈值告警；具备基础的DDoS攻击防护能力；集成高质量的入侵防御系统（IPS）特征库，能够实时检测并阻断各类已知漏洞攻击、蠕虫、病毒、木马、后门等威胁；能够有效防御针对视频编码设备、流媒体服务器及操作系统的常见攻击，如缓冲区溢出、SQL注入、命令执行等；提供在线或离线的特征库升级服务；支持统一管理界面、可视化仪表盘、日志与审计、配置管理；提供自验收合格之日起不少于三年的原厂免费上门保修服务，质保期内，免费提供设备固件及所有安全功能模块（如IPS特征库、应用识别库等）的升级服务，提供7x24小时电话技术支持，并在接到故障报告后2小时内响应，如需现场服务，应在下一个工作日内派遣工程师到达现场，中标方需负责设备的上架安装、调试、策略配置及与现有网络的对接工作，并为采购方技术人员提供不少于1天的现场操作与管理培训。
 省台数据传输通道防火墙技术要求：设备整机吞吐量（开启所有安全功能后）不应低于5Gbps；并发连接数不低于500万；每台设备至少配置4个万兆（10GE）SFP+光口；支持透明网桥或路由模式串联于省平台核心交换机与数据服务器区之间；必须具备硬件Bypass功能，确保设备掉电时链路物理导通；支持一体化安全策略，能够基于源/目的安全域、源IP/MAC地址、目的IP地址、地区、服务、时间、用户/用户组、应用层协议、五元组、内容安全（WAF、IPS、数据过滤、文件过滤、AV、URL过滤和APT防御等）统一界面进行安全策略配置；支持超过18000条以上特征的攻击检测和防御；支持基于对包括但不限于操作系统、网络设备、办公软件、网页服务等保护对象的入侵防御策略，支持基于对漏洞、恶意文件、信息收集类攻击等的攻击分类的防护策略，支持基于服务器、客户端的防护策略，且缺省动作支持黑名单；可基于病毒特征进行检测，实现病毒库手动和自动升级，实现病毒日志和报表；提供自验收合格之日起不少于三年的原厂免费上门保修服务，质保期内，免费提供设备固件及特征库：入侵防御特征库、应用识别库、病毒库等升级服务，提供7x24小时电话技术支持，并在接到故障报告后2小时内响应，如需现场服务，应在下一个工作日内派遣工程师到达现场，中标方需负责设备的上架安装、调试、策略配置及与现有网络的对接工作，协助使用方管理员梳理全省台站的访问策略，配置初始白名单，并根据试运行期间的流量模型微调阈值，为采购方技术人员提供不少于1天的现场操作与管理培训。
 省台码流核心交换机技术要求：每个交换机至少提供48个千兆光口（提供原厂10km单模光模块）、4个万兆光口（提供原厂10km单模光模块）；包转发率至少660Mpps，整机交换容量至少2.56Tbps；交换机配置双交流电源冗余供电；支持静态和动态链路聚合；支持IEEE802.3X流量控制；支持设备堆叠；支持L2~L4包过滤功能；支持端口限速功能；支持DHCP功能；支持流量统计功能；支持IPv4和IPv6路由功能；支持igmp snooping静态组播功能；支持生成树（STP/MSTP）功能；支持标准OAM功能；支持SSH、ARP入侵检测、EAD、分集管理和口令保护、802.1x集中认证等安全特性；支持FTP、CLI/TELENET/SNMP/SYSLOG等管理功能；所有通道支持基于端口、基于协议和基于MAC的VLAN，VLAN数不少于1024。
 省台数据交换机技术要求：每个交换机至少提供48个千兆光口（提供原厂10km单模光模块）、4个万兆光口（提供原厂10km单模光模块）；包转发率至少252Mpps，整机交换容量至少756Gbps；交换机配置双交流电源冗余供电；支持静态和动态链路聚合；支持IEEE802.3X流量控制；支持设备堆叠；支持L2~L4包过滤功能；支持端口限速功能；支持DHCP功能；支持流量统计功能；支持IPv4和IPv6路由功能；支持igmp snooping静态组播功能；支持生成树（STP/MSTP）功能；支持标准OAM功能；支持SSH、ARP入侵检测、EAD、分集管理和口令保护、802.1x集中认证等安全特性；支持FTP、CLI/TELENET/SNMP/SYSLOG等管理功能；所有通道支持基于端口、基于协议和基于MAC的VLAN，VLAN数不少于1024。
 市县台站码流交换机技术要求：每个交换机至少提供16个千兆光口（提供4个原厂10km单模光模块、4个原厂电模块）、8个千兆电口、4个万兆光口；包转发率至少96Mpps，整机交换容量至少330Gbps；交换机配置双交流电源冗余供电；支持静态和动态链路聚合；支持IEEE802.3X流量控制；支持设备堆叠；支持L2~L4包过滤功能；支持端口限速功能；支持DHCP功能；支持流量统计功能；支持IPv4和IPv6路由功能；支持igmp snooping静态组播功能；支持生成树（STP/MSTP）功能；支持标准OAM功能；支持SSH、ARP入侵检测、EAD、分集管理和口令保护、802.1x集中认证等安全特性；支持FTP、CLI/TELENET/SNMP/SYSLOG等管理功能；所有通道支持基于端口、基于协议和基于MAC的VLAN，VLAN数不少于1024。
 市县台站数据交换机技术要求：至少提供千兆光口4个（提供1个原厂10km单模光模块），千兆电口24个；包转发率至少96Mpps，整机交换容量至少596Gbps；支持半双工、全双工、自协商工作模式；支持静态和动态链路聚合；支持IEEE802.3X流量控制；支持设备堆叠；支持基于端口的VLAN，数量不少于1024个；支持DHCP功能；支持流量统计功能；支持IPv4和IPv6路由功能；支持生成树（STP/MSTP）功能；支持FTP、CLI/TELENET/SNMP/SYSLOG等管理功能。
 所有交换机、防火墙需在省发射台服务器上部署集中监控，提供原厂监控软件，软件设备管理授权不少于600台设备，实现所有交换机、防火墙的状态监控、参数配置集中管理等功能。
 供应商可利用上一合同周期提供的交换机，但不满足上述技术参数条件的或使用五年以上交换机须进行更换。设备维保责任自验收合格日起由中标供应商承接。
(10) 提供每类传输通道的单条报价，后期采购人新增传输通道价格按照本次单条报价。
四、服务要求
(1) ▲供应商须在中标后60个日历日完成所有站点开通。所有新增的供应商设备安装在不同机柜位置，确保传输网可快速整体割接。
(2) 所有站点开通后，供应商对每条通道进行自验，自验结果符合采购人技术指标要求及国家及行业的标准规范，提供测试报告，测试报告内容至少包括：
 发射机房内设备安装和管线敷设，整齐清晰；
 双路由线路和设备配置，图纸标签完备；
 技术指标数据，符合采购文件及应标时提供的检测报告要求；
 快速割接方案。
(3) 开通验收后，整体试运行1个月，采购人组织对机房设备及链路性能指标抽测，如整个试运行期间链路运行正常，即可整体交付。
(4) 系统割接：制定详细的割接方案，提前7天提交方案审批；在现有供应商合同服务期前整体割接，接入现有发射台站播出设备，确保所有台站播出正常；因供应商方案缺陷导致播出事故的，按重大违约责任处理。
(5) 中标供应商应为本项目建立7*24小时专属协调与应急处置机制，提供各地专属抢修责任人及联络电话，明确提供最高等级服务响应，实时接受采购人及所属相关台站的故障申告。
(6) 供应商应为在网交换机及交换机监控软件全量购买原厂服务；每家供应商应分别配备一名设备供应商售后技术服务人员进行网络搭建、软件部署、运维协调，确保在网设备的售后服务不中断。
(7) ▲供应商提供的所有交换机、防火墙及附属配套原厂监控软件，合同期内应保证设备的可靠运行，一旦损坏及时更换。每家供应商提供同一型号、同一软件版本的交换机备件，存放于省前端机房（省台各型号1台、市县台站各型号5台），用于损坏的及时更换；一旦使用了备件，及时补充。省前端备件使用后7个工作日内补齐，市县台站备件使用后24小时内完成补货。
(8) 线路租赁期间供应商须安排不少于一名专业技术人员负责全省线路的维护，原则上不得更换。如确需更换，需书面提前三天提请采购方确认，采购方签字确认后方可更换。其中书面内容包括更换人员资质、更换人员理由，项目保障措施，人员变更风险管理措施等。
(9) 供应商按月向采购人提交故障清单和处理结果报告，重大事故要第一时间通报。提供人工巡检和自动监控相结合的服务，每季度巡检所有的服务节点一次，并向采购人提供巡检报告。
(10) 供应商每年提供一次所有通道性能测试和倒换演练服务。
(11) 供应商应高度重视安全播出重要保障期的网络运行安全，安全播出重要保障期前应组织巡检，具备健全有效的应急保障措施，安全播出重要保障期应确保传输网络零中断，供应商应根据采购人需求安排现场保障。安全播出保障期是指重要节假日、国家和省级党委、政府的重要会议、国内外重大事件、重要赛事等。起止期由采购人提前书面通知。
(12) 当出现传输故障，供应商应当立即通知采购人，或接到采购人故障通知后，供应商应30分钟予以响应，若需现场解决的2小时内到达现场进行抢通，业务中断时间不得超过4小时。
(13) 供应商在预计发生对采购人产生影响的事件时，应提前一周以上以书面函件方式告知采购人。
(14) 供应商必须在整体项目正式运行前，提供相应的技术培训。
(15) 采购人在对网络及设备进行日常维护时，供应商需按照采购人的要求给予充分的配合。
(16) 灵活的带宽升级能力，1个工作日内可实现从采购人提出带宽升级到业务正常运行。
(17) 在服务期内，因采购人发射台站地址变更需迁移传输线路的，供应商对每条传输线路提供免费迁移1次的服务，确保正常使用。
(18) 在服务期内，由于供应商原因造成传输网络指标、业务中断时间等不满足采购人要求，供应商对采购人予以赔偿，具体处罚措施如下：
(19) 传输线路正式进入租赁期后，传输线路中断故障时间、次数超过采购人要求（不可抗力除外），将按照下列措施予以处罚：
	网络类型
	每季度中断时间
	处罚措施

	码流通道
	0-0.22小时
	合格

	码流通道
	0.22-0.5小时
	扣除该条传输线路该季度租用费的5%

	码流通道
	0.5-1小时
	扣除该条传输线路该季度租用费的10%

	码流通道
	1-1.5小时
	扣除该条传输线路该季度租用费的20%

	码流通道
	1.5小时以上
	扣除该条传输线路该季度租用费的100%

	数据通道
	0-1.1小时
	合格

	数据通道
	1.1-2小时
	扣除该条传输线路该季度租用费的5%

	数据通道
	2-3小时
	扣除该条传输线路该季度租用费的10%

	数据通道
	3-4小时
	扣除该条传输线路该季度租用费的20%

	数据通道
	4小时以上
	扣除该条传输线路该季度租用费的100%


中断是指业务中断大于10秒钟的故障现象。
(20) 安全播出重要保障期若出现中断现象:
码流通道出现中断1次现象，减免该条传输线路当年租用费用的50%。
数据通道出现中断1次现象，减免该条传输线路当年租用费用的20%。
(21) 若出现以下情况，采购人有权终止合同并要求供应商赔偿甲方因此受到的全部损失：
 传输线路年累计中断次数超过80次；
 传输线路年累计故障修复时限超出700小时；
 未能按照合同规定完成基础建设及全部服务；
 出现重大安全播出事故（参照《广播电视安全播出管理规定》（广电总局62号令）标准认定），造成重大影响。
五、采购需求中必须满足的实质性要求
★投标人需提供由具备相应检测资质的第三方检测单位出具的100M带宽码流传输通道检测报告材料（检测报告日期需在本项目发公告之日起至开标日以内），检测线路为从省发射台机房至南通如皋发射台机房，检测指标需符合要求。投标文件中提供检测报告复印件加盖CA电子公章。
“★”项参数为实质性要求，负偏离的按照无效投标处理。测试方案参考附件。
六、商务条款
（一）服务期
服务期3年（自验收合格之日起计）。
（二）交付期、交付方式及交付地点
1.交付期：见服务要求。
2.交付方式：用户指定方式。
3.交付地点：江苏省内用户指定地点。
（三）付款方式
传输线路开通验收后，整体试运行1个月，试运行结束前双方提交试运行报告，试运行报告包含双方供应商共同出具项目路由方案。如未按时提交试运行报告，或报告无双方供应商共同出具的项目路由方案，则不计费；如双路由未按承诺实现的，则该条线路不计费。
供应商自采购人所租传输线路整体交付后（以采购人签字确认为依据），供应商正式开始计费。
采购人按年度付费，从该年度正式计费开始时，预付全年40%线路使用费，满一年结算后支付该年剩余60%的线路使用费。若扣除金额超过全年费用的60%（扣除方法见采购需求部分“四、服务要求（19）”），则由供应商向采购人支付差额。
（四）货币
本项目以人民币报价。
（五）备品备件及耗材等要求
[bookmark: _Toc32732][bookmark: _Toc164934441]满足本项目软件研发、部署、调试、试运行等需求。































附件：传输链路测试方案
一、需求
运营商需提供由具备相应检测资质的第三方检测单位出具的100M带宽码流传输通道检测报告材料，检测线路为从省发射台机房至南通如皋发射台机房，检测指标需符合要求。

二、测试依据
ETSI TR 101 290 数字视频广播（DVB）系统测量指南；
RFC 4445 媒体交付指数（MDI）：用于评估视频流传输质量的指标；
ITU-T Y.1564 以太网服务激活测试方法；
GY/T 341—2020基于IP传输的地面数字电视广播单频网组网技术规范；
YD/T 1171-2015 IP网络技术要求 网络性能参数与指标；
YD/T 1381-2022 IP网络技术要求 网络性能测量方法；
RFC 2544 网络互联设备基准测试方法。

三、测试项目和指标要求
	参数
	测试条件
	要求
	备注

	带宽
	不丢包
	不小于招标带宽
	

	丢包率
	98%吞吐量
	≤1×10-8
	

	包时延
	98%吞吐量
	≤50ms
	测试5次，记录最大值

	包时延变化
	98%吞吐量
	≤10ms
	测试5次，记录最大值

	误码率
	98%吞吐量
	≤1×10-8
	


测试仪器：数据网络分析仪

四、测试方法
1、测试链路
投标人搭建省发射台至南通如皋发射台的双向传输测试通道供第三方检测机构检测。在发射台安装传输设备进行测试。
通道在如皋环回，将如皋机房设备用光纤跳线环回。
被测设备应提供光接口。
供应商应提供最终链路路由拓扑图及配置说明。
第三方检测机构在省发射台机房测试。
2、测试步骤
2.1带宽
（1）配置数据业务通道在如皋环回，端口带宽为100M；
（2）设置1518字节，测试时长60秒，丢包容忍度0%，使用数据网络分析仪通过传输设备发送双向数据，测试链路带宽。
2.2丢包率
（1）配置数据业务通道在如皋环回；
（2）设置1518字节，测试时长6小时，吞吐量设置为带宽的98%，使用数据网络分析仪通过传输设备执行丢包率测试，记录测试结果。
2.3包时延
（1）配置数据业务通道在如皋环回；
（2）设置1518字节，测试时长60秒，吞吐量设置为带宽的98%，使用数据网络分析仪通过传输设备执行时延测试，结果为南京—如皋—南京时延，测试5次，记录最大值。
（3）根据测量结果,换算成单向时延。
2.4包时延变化
（1）配置数据业务通道在如皋环回；
（2）设置1518字节，测试时长60秒，吞吐量设置为带宽的98%，使用数据网络分析仪通过传输设备执行时延抖动测试，测试5次，记录最大值。
2.5误码率
（1）配置数据业务通道在如皋环回；
（2）设置1518字节，测试时长6小时，吞吐量设置为带宽的98%，使用数据网络分析仪通过传输设备发送实时流量，执行误码率测试，记录测试结果。
3、测试时间
2026年8月  日至2026年9月  日。
4、参与测试人员
(1) 第三方测试工程师；
(2) 采购人代表；
(3) 被测试单位代表；
(4) 测试完毕后，请三方签字；
(5) 其他人员不得进入测试现场。

[bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK7]第五章  评标方法与评标标准
[bookmark: _Toc26554095][bookmark: _Toc23828478][bookmark: _Toc120614283][bookmark: _Toc22356580][bookmark: _Toc460901585][bookmark: _Toc513029276][bookmark: _Toc49090577]一、评标方法
本项目采用综合评分法，总分为100分，按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，由评标委员会推荐第一中标候选人。具体评分方法如下：
2、 评标标准
本项目采用综合评分法确定中标候选人。评标委员会将按下列评分办法和标准进行评分，总分值为100分。
	[bookmark: _Toc19591][bookmark: _Toc4741][bookmark: _Toc4661]项目
	分项名称
	评分标准
	满分

	价格
（15分）
	报价
	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。
其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×15（小数点保留两位）
	15

	技术
（49分）
	技术偏离情况
	满足招标文件第四章项目需求中技术参数要求的得10分。
加“★”项参数为实质性要求，负偏离的按照无效投标处理；“▲”项技术参数为重要技术参数条款，每出现一条负偏离的，扣2分，扣完为止；其他条款为一般技术条款，每出现一条负偏离的，扣1分，扣完为止。注：标记“★”、“▲”的功能参数须按照项目需求要求提供相应证明材料加盖CA电子公章。未提供有效证明材料或证明材料中内容与所填报指标不一致的，该指标按不满足处理。
	10

	
	光纤资源
	供应商到每个发射台站有自主的光纤资源（已有或承诺新增）（5分）：提供供应商的光纤资源分布清单或证明材料或承诺书，并承诺新增的光纤需在项目上线前30天完成调试并交付使用。每缺一个台站扣0.5分，扣完为止。
	5

	
	接入方案
	项目建设和所有站点的接入方案（2分）：
每个台站方案至少包括光缆路由情况、光缆安置方式、传输设备、应急保障等。
每缺一个站点方案的扣0.2分，扣完为止。
	2

	
	省前端传输系统
	详细阐述省前端传输系统方案（4分）：
重点说明双路由接入方案、施工周期、设备配置、备品备件等。
提供的方案内容完善详细、针对性强、安全性高的得4分；
内容完整、有一定针对性、安全性较高的得2分；
省前端共管道管井、非实质双路由的不得分。
	4

	
	传输系统方案
	详细阐述南京栖霞山、南京老鹰山、南京溧水小茅山、南京高淳秀山、连云港北固山、无锡惠山、镇江九华山、宜兴铜官山、南京江宁台（江宁区土山）、徐州贾汪台（贾汪区大洞山）等10个台站的解决方案（15分）：
重点说明最近的光节点位置以及到发射台站的直线距离、光缆安置方式（如何上山等）、施工周期、成本核算等。
每个台站提供的方案内容完善详细、针对性强、安全性高的得1.5分，内容完整、有一定针对性、安全性较高的得1.0分，其余不得分。
	15

	
	[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK3]传输链路性能
	投标人同时满足《传输链路测试方案》中规定的五项测试项目的技术指标要求的，得1分，否则得0分。
丢包率（1.5分）：技术指标最优（实测丢包率数值最小）的得 1.5分；第二名得 1.0分；第三名得 0.5分；第四名及以后得 0分。
包时延（1.5分）：技术指标最优（实测包时延数值最小）的得 1.5分；第二名得 1.0分；第三名得 0.5分；第四名及以后得 0分。
包时延变化（1.5分）：技术指标最优（实测包时延变化数值最小）的得 1.5分；第二名得 1.0分；第三名得 0.5分；第四名及以后得 0分。
误码率（1.5分）：技术指标最优（实测误码率数值最小）的得 1.5分；第二名得 1.0分；第三名得 0.5分；第四名及以后得 0分。
上述四项技术指标在排名时，如出现实测数值相同的情况，则名次相同，得分相同（例如：两家并列第一，则均得该项满分；下一名顺延为第三名，得对应分数）。
	7

	
	割接方案
	割接方案（3分）：
链路开通、测试、割接方案内容详细完整、安全性高、针对性强的，得3分；
内容完整但不详细的得1.5分；
内容不完整的不得分。
	3

	
	验收方案
	验收方案（2分）：
含初验和终验内容，详细完整、针对性强的，得2分；
内容完整、有一定针对性的得1分；
其余不得分。
	2

	
	服务方案
	供应商成立的项目实施小组组织结构和管理体系的合理性和效率情况，根据服务供应及时、人员安排科学、工序衔接合理情况打分（1分）：
服务供应及时、人员安排科学合理得1分；
服务供应基本及时、人员安排基本科学合理得0.5分；
内容不完整的不得分。
	1

	商务
（36分）
	团队人员
	项目实施团队（1分）：
项目经理需具有PMP认证，具有三个及以上类似本项目省级规模的项目管理经验（提供项目合同或甲方证明文件）得0.5分；
项目支撑人员至少有3个中级及以上职称得0.5分；
以上人员均为供应商正式员工，提供单位在2026年1月以来任意1个月为其缴纳社保证明，不提供的视为人员不满足要求。
	1

	
	企业业绩
	供应商提供2021年1月1日以来的单个20条以上每条100M以上的线路租用合同有1个得1分，最高得5分（须提供合同复印件加盖CA电子公章，时间以合同签订时间为准）。
供应商提供2021年1月1日以来类似项目组网、且为省市县三级网络（单个合同不少于50条光纤线路）的成功案例，每具备一个业绩得1分，最多得5分。（须提供合同复印件及能够反映项目规模相关证明材料加盖CA电子公章，时间以合同签订时间为准，所提供的证明材料需能体现相关数据要求，否则业绩不予认可）
	10

	
	服务体系机构
	供应商具有省市县三级服务体系机构，提供覆盖全省各台站所在区县的服务机构的相关有效证明材料，服务机构不全的每少一家扣0.2分（依据项目所在地市、县提供服务机构相关有效证明材料，并列出表格），满分3分，扣完为止。
	3

	
	售后服务方案
	[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK4]（1）投标人须提供以下四项售后服务方案（满分4分）：①季度巡检方案；②重要保障期前巡检方案；③抢通方案；④培训计划方案。
以上四项方案，每项内容完整、合理、详细的得1.0分，内容一般的得0.5分。缺一项方案基础得分为0分。
（2）增值服务（满分3分）：服务方案中承诺提供高于项目需求的服务，或提供有助于项目实施、提升运维效率的特色服务的，由评标委员会视方案的先进性、可行性及实际增益效果酌情加分，每项0.5分，最高加3分。
	7

	
	综合网管平台
	（1）供应商提供采购人专属的可视化界面网管平台，具备线路主动监控、异常报警通知、线路故障统计、线路可用性统计功能的得2分，功能缺一项扣0.5分（提供相关系统界面截图）；
（2）供应商提供技术方案，实现在采购人监控机房提供全省所有通道实时监控信息界面，方案完整合理得3分；内容一般得1.5分；没有不得分。
	5

	
	保障等级
	专线服务保障等级（2分）：承诺提供运营商最高级别专线服务保障，且提供该级别对应的公司内部具体保障规范文件（包括但不限于服务等级协议SLA模板、运维操作手册相关章节、服务流程文件等）作为证明材料的，得2分；承诺提供运营商次高等级专线服务保障，且提供该级别对应的公司内部具体保障规范文件（包括但不限于服务等级协议SLA模板、运维操作手册相关章节、服务流程文件等）作为证明材料的，得1分；未作承诺或未提供相关证明材料的，得0分。
备品备件库（3分）：在全省各区域的备品备件库（请列出备件库清单、相关联系人及电话）得3分，每个市域不具备备件库的扣0.3分，扣完为止。
	5

	
	人员支撑 
	[bookmark: _GoBack]（1）供应商承诺线路租赁期间安排一名专业技术人员负责全省线路的维护和与采购方的对接，原则上不得更换，并提供该技术人员学历、维护经验等证明材料的得3分；（提供承诺书加盖公章）。
（2）供应商承诺指定一名交换机与防火墙等设备供应商的售后技术服务人员进行网络搭建、软件部署、运维协调，确保在网设备的售后服务不中断的得2分；（提供承诺书加盖公章）。
	5


注：
1、评审评分标准涉及到的所有证书、认证、证明和业绩等材料均以有效的证明文件的复印件（加盖CA电子公章）为依据，需按要求提供相应的证明材料在投标文件中。提供的证明材料必须真实可靠，如发现弄虚作假者，将向政府采购监管部门汇报，将供应商列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。
2、政策功能：小微企业的价格扣除
2.1根据“关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知”（财库〔2020〕46 号）的规定 对符合规定的小微企业报价给予10%（工程项目为 5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。
2.2大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业（监狱企业、残疾人福利单位）组成联合体共同参加投标，如果联合协议中约定，小型、微型企业（监狱企业、残疾人福利单位）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额 30%以上的，给予联合体 2%的价格扣除。联合体各方均为中小型、微型企业（监狱企业、残疾人福利单位）的，联合体视同为小型、微型企业享受 6%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
2.3小企业（含小型、微型企业）应当同时符合以下条件：
2.3.1符合中小企业划分标准；
2.3.2提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小企业制造的货物。如果提供的货物为大中型企业注册商标的货物，视同大中型企业。
3、监狱和戒毒企业的价格扣除  
3.1本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予 10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 
3.2 监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 
3.3 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）。
4、残疾人福利性单位的价格扣除 
4.1本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予 10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 
4.2残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。 
4.3残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）。
5、监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
6、采购本国产品的支持政策
6.1 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
6.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“附 分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
6.3 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
6.4 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
6.5 评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
7、评标结果保留两位小数。


[bookmark: _Toc164934442]第六章  投标文件参考格式


[bookmark: _Toc2807]投  标  文  件

[bookmark: _Toc25969]项 目 名 称：
[bookmark: _Toc1093]招 标 编 号：
标段号：





[bookmark: _Toc9461]投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

[bookmark: _Toc29583]日  期 ：

投标文件目录
评审索引表
	评审项目
	评分要求
	所在页码

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


[bookmark: _Toc164934443][bookmark: _Toc15665][bookmark: _Toc14522][bookmark: _Toc120614284]
一、投标函格式
[bookmark: _Toc16369]（一）投标函
致： 
根据贵方的   （采购编号）招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名和职务)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。据此函，__________签字人兹宣布同意如下：
1.按招标文件规定的各项要求，向采购人提供优质服务。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，无论招标结果如何，我们不对招标文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱政府采购活动行为，我们将无条件接受处罚。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。我司承诺本投标文件在招标文件规定的投标有效期内始终有效。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6. 本次采购我司   （是/否）采用联合体方式参加投标；中标后，承诺不进行转包或未经采购人同意进行分包。
7.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，为采购人提供优质服务。
8.我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人、决不与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通、决不向采购人、采购代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有个部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。
9.遵守招标文件中要求的收费项目和标准。
10.与本投标有关的正式通讯地址为：
地  址：
邮  编：
电  话：
传  真：
投标人开户行：
账  户： 
投标人名称（加盖CA电子签章）： 
日   期：____年____月____日
[bookmark: _Toc10669][bookmark: _Toc164934444]
二、资格性和符合性响应对照表
项目名称： 
编    号： 
	序号
	资格性和符合性审查实质性响应内容
	是否响应
（填是或者否）
	投标文件中的
页码位置

	资格性审查实质性响应内容

	1
	具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证复印件）；
	
	

	2
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次政府采购活动前12个月内（2025年8月至2026年7月）至少一个月的会计报表（至少包括资产负债表和利润表）复印件或其上一年度经审计的财务报告加盖CA电子公章，成立不满12个月的无需提供。本款也可提供财政部门认可的政府采购专业担保机构于提交投标文件截止日期前3个月内（2026年5月至2026年7月）出具的投标担保函或投标人于基本开户银行出具的资信证明）；
	
	

	3
	有依法缴纳税收的相关材料（提供投标人参加本次政府采购活动前6个月内（2026年2月至2026年7月）至少一个月依法缴纳税收的凭证复印件。投标人依法享受缓缴、免缴税收的提供证明材料）；
	
	

	4
	有依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供投标人参加本次政府采购活动前6个月内（2026年2月至2026年7月）至少一个月提供缴纳社会保险的凭证（专用收据或社会保险缴纳清单）复印件。投标人依法享受缓缴、免缴社会保障资金的提供证明材料加盖CA电子公章）；
	
	

	5
	具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（提供声明函，加盖CA电子公章）；
	
	

	6
	参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（提供声明函，加盖CA电子公章）。
	
	

	7
	.........
	
	

	符合性审查实质性响应内容

	1
	投标函（或响应函）（原件，按招标文件格式提供并按要求签章）
	
	

	2
	开标一览表（或报价一览表）（原件，按招标文件格式提供并按要求签章）
	
	

	3
	[bookmark: _Hlk171925305]投标文件正本应加盖CA电子公章（自然人投标可不加盖CA电子公章，仅由本人签字）。授权代表须提供法定代表人以书面形式出具的“法定代表人授权书”（原件，由法人签章并加盖CA电子公章，自然人投标可不加盖CA电子公章，仅由法人本人签字）授权其负责本项目投标。如果法定代表人直接参与投标，可以不提供授权书。授权书原件须放入正本投标文件中。
	
	

	4
	须逐条投标文件“第四章 项目需求”中必须满足的实质性要求（★）：如有任何一项未按要求响应，则视为无效投标；若“项目需求”中无实质性要求，则无需填列本表。
	
	

	其它.....



说明：
1、如未按《资格性和符合性响应对照表》要求提供相关证明文件或投标文件提供的证明文件不满足《资格性和符合性响应对照表》要求，评委会有权否决其投标。
2、本表中所列各项承诺及声明内容，投标人应如实陈述。如发现投标人承诺或声明内容同实际情况不符，将视为虚假响应，评委会有权否决其投标文件；已经签订合同的，采购人有权解除合同，重新选择成交单位。


[bookmark: _Toc1716]附件：资信证明文件参考格式（未提供参考格式的，格式自拟）
1. 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（复印件）
1. 
财务状况报告 

3.依法缴纳税收的相关材料 

4.依法缴纳社会保障资金的相关材料

5. 投标人具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（提供声明函，加盖CA电子公章）

声  明
我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：  。
主要专业技术能力有：   。

  									    

  										   投标人名称（加盖CA电子公章）：                    
                                
                                     	日期：______年    月    日



6.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（提供声明函原件，加盖CA电子公章）


声  明

我单位宣布声明和承诺如下：
 我单位参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录，且不是失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人。
（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

                                      

  										   投标人名称（加盖CA电子公章）：                    
                                     
                                     	日期：______年    月    日





备注：
较大数额罚款金额规定如下：本款所列较大数额罚款是指依据现行法规，当事人有权要求听证的罚款金额。

7.投标人未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、未被“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）列入政府采购严重失信行为记录名单（投标文件可提供证明材料。采购人将在资格审查的同时，通过“信用中国”网站、“中国政府采购网”网站等渠道查询投标人的信用记录，以确定投标人是否满足本款要求。）



8.承诺函
承诺函1：
我单位郑重承诺满足以下要求：
1. 投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加本项目的采购活动。
1. 凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的其他采购活动。

  										   投标人名称（加盖CA电子公章）：                    
                                    
                                     	日期：______年    月    日

                         






9.其它（如有）



[bookmark: _Toc2813][bookmark: _Toc164934445]三、法人授权书格式
本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名、职务）为我方就          项目（项目编号_______________）采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。
		被授权人身份证号码：                              
          被授权人联系电话：（手机）                          
被授权人电子邮箱：            
授权单位名称：（加盖CA电子公章）
      单位地址：                                         
      日期：                                           

附1：法定代表人身份证复印件





[bookmark: _Toc24649_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc13509][bookmark: _Toc10736][bookmark: _Toc729][bookmark: _Toc164934446]
四、开标（报价）一览表
 项目名称：                        招标编号：               
	投标总价（元）
	标段一：
标段二：
	备注

	合同履行期
	  
	

	投标人是否属于小微型企业
	（填写“是”或“否）
	

	投标人是否属于残疾人福利性单位
	（填写“是”或“否）
	

	投标人是否属于监狱企业
	（填写“是”或“否）
	



填写说明：
1.本项目仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。
2.“投标人是否属于小微型企业”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”，投标人需提供相关声明函。
  										   投标人名称（加盖CA电子公章）：                    
                                    
                                     	日期：______年    月    日

附：分项报价表
说明：投标人可根据自身提供内容，对表格进行删减。
项目名称：                  招标编号：                                        
	序号
	名 称
	规格型号
	数量
	品牌及制造商
	制造商企业类型（填写中型/小型/微型）
	单项金额（元）
	总价金额（元）

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	投标总价合计：
	                                       （元）

	本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为***%。


备注：
1.本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

  										   投标人名称（加盖CA电子公章）：                    
                                      
                                     	日期：______年    月    日





附：售后服务承诺函（如有，格式自拟）

  											投标人名称（加盖CA电子公章）：                    
                                      
                                     	日期：______年    月    日
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[bookmark: _Toc7900][bookmark: _Toc164934447][bookmark: _Toc18190]五、偏离表
（1） 技术参数响应及偏离表
投标人名称（加盖CA电子公章）：                       项目名称：                   
	序号
	招标文件要求
	投标人响应内容
	偏离情况（+、=、-）
	技术佐证资料在投标文件页码

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：
1.投标人应按照技术参数要求逐一说明技术参数和偏离情况，如直接复制招标文件技术要求的按照无效投标处理；
2.如果行数不够，请自行增加。






（2） [bookmark: _Hlk172209045]商务要求参数响应及偏离表
投标人名称（加盖CA电子公章）：                       项目名称：                    
	序号
	项目
	招标文件要求
	投标人的承诺或说明
	偏离情况（+、=、-）

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


            
注：
1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变；
2、投标单位根据项目添加的服务承诺、培训等也请列出；
3、是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离；
4、投标单位必须仔细阅读招标文件中所有商务条款和相关服务要求，并对所有商务条款和服务要求偏离的条目列入上表。投标单位必须根据所将提供服务的实际情况如实填写，评标委员会如发现有虚假描述的，该投标文件视为无效。


[bookmark: _Toc15228][bookmark: _Toc29224][bookmark: _Toc164934448]六、评分相关内容
[bookmark: _Toc456703372]评分要求详见评分办法，评分相关资料应在本节集中有序放置，便于评委评审。相关内容评分资料较多的，可参考下表填写汇总表。

附：
业绩汇总表

	序号
	项目名称
	委托人名称
	合同内容
	签约时间
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	


说明：本表后须按要求提供证明材料，否则不得分。


说明：除上表外，其它与评分相关的内容由投标人自行提供（如有）。与项目实施方案相关的内容，可放置于下节需求响应方案中陈述。

[bookmark: _Toc26282][bookmark: _Toc164934449][bookmark: _Toc24932]
七、需求响应方案
格式自拟 
　　　　　　　　　　　　　　
[bookmark: _Toc28922][bookmark: _Toc29316][bookmark: _Toc164934450]
八、其它
[bookmark: bookmark0]格式一

中小微企业声明函（服务类项目）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加采购编号为 **，（项目名称）（采购包号：**）的采购活动，服务全部由符合政策的中小微企业承接。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订采购包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
2.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：
日  期：

备注：
1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
3.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部
关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选承接企业的企业规模类型。  
格式二 
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的招标文件编号为______的   项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）  圆整（￥： ）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：价格扣除相关要求，详见评标办法。投标人如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。声明函应由投标货物制造商、工程施工方或服务提供方提供，否则不能享受价格扣除。）

  										   投标人名称（加盖CA电子公章）：                    
                                     
                                 日期：______年    月    日

格式三 
投标人其他声明及材料
其它文件格式自拟，按需编写。







































格式四  
关于符合本国产品标准的声明函（采购包号：**）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（加盖CA电子公章）：　        
                                日期：　   年　  月　  日         
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.用斜线划除的地方无需填写。
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