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编 制 说 明


工程名称：京泰路街道幸福河连通工程


一、工程概况


本工程为海陵区京泰路街道幸福河连通工程。


现状幸福河（薛家河）河道西端向西敷设一道 DN1500 暗涵，通过 DN1500 暗涵向


西输水进入池塘，池塘以西段新建两道 DN800 PE 牵引管，排入任庄庄河，实现许郑庄


河、幸福河、任庄庄河、七里河水系连通。主要建设内容为:排水管道、检查井、出水


口、河塘清淤、现状堆土土坡整理、路面恢复等。


二、编制依据


1、中述设计集团有限公司设计的海陵区京泰路街道幸福河连通工程施工图；


2、《水利工程工程量清单计价规范》（GB50501-2007），苏建价[2014]448 号，


省住房城乡建设厅关于《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及 9 本工


程量计算规范的贯彻意见；


3、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》、《江苏省安装工程计价定额》、《江


苏省市政工程计价定额》（2014）、《江苏省仿古与园林工程计价表》（2007）、《江


苏省水利工程预算定额》(2010 版)；


4、苏水基(2015)32 号文：省水利厅关于发布江苏省水利工程人工预算工时单价


标准的通知；


5、苏水基(2015)31 号文：江苏省水利厅关于调增安全文明措施费和项目建设管


理费两项费率标准的通知；


6、《水利部办公厅关于调整水利工程计价依据增值税计算标准的通知》（办财


务函〔2019〕448 号）


7、泰政水办[2020]19 号关于深化泰州市区在建水利工程全国文明城市创建有关


要求的通知


8、材料价格按《泰州市工程造价管理》2026 年第 6 期发布的指导价及市场询价


执行；


9、与本工程建设有关的标准、规范、技术资料等；


10、其他相关资料。


三、其他说明


1、工程量清单中的单价、合价和总价包括完成本工程全部内容所需的人工、材


料、机械、制作、运输、检测、检验、安装、调试等直接费、间接费、其它费用、保







修、税金等全部费用、税费、利润以及投标义务、责任和风险所发生的一切费用。


2、水利工程环境保护措施取费 0.31%、安全生产与文明工地取费 2.5%、临时工


程 1.5%、交通工程取费 0.5%，保险费取费 0.55%；


3、本工程预留金按 5%计入，青苗等补贴按 8000 元计入，投标时总数不下浮。用


于施工中不可预见的工程变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整、以及发生


的索赔、现场签证的费用；


4、本工程量清单应与投标须知、合同通用条款、合同专用条款、技术条件或规


范、设计图纸一起使用，设计文件与清单描述不一致的，以设计文件为准。清单中未


注明，图纸中包含的项目报价时包含在相关子目综合单价中，不另计取；


5、工程量清单中实行总价承包的项目所提供的工程量是用作投标报价和最终结


算的工程量（此工程量为估算工程量，仅供参考。承包人应按提供的招标图纸认真复


核实际工程量，进行计算和投标）；计量支付由承包人测量、监理人审查确认并按工


程量清单的细目按进度支付，结算按工程量清单提供的项目总价支付；备注中未注明


总价承包的为单价承包，实行固定单价承包的项目工程量是用作投标报价的估算工程


量，不作为最终结算的工程量，用于结算的工程量是承包人实际完成的，并按合同有


关计量规定计量的工程量，支付应以施工详图和按监理工程师指示完成的实际数量为


依据。


6、现状土坡整理清单工作内容中请投标单位考虑包括清理工程范围内的所有障


碍物、构筑物、建筑垃圾、杂草、腐殖土、砍伐树、挖树根、整形等一切费用，清理


厚度根据现场情况考虑，清表方式、现场土方平衡由中标单位自行考虑，清表、清杂


或现场垃圾自行考虑外运，结算时综合单价不另行增加；


7、河道清淤土方外运、排泥管布管方式、长度、弃土区等由投标单位自行考虑，


结算时综合单价不另行增加；


8、本项目的混凝土项目单价为全费用单价，含搅拌、运输、浇筑脚手架等一切


费用，投标单位一经报出，结算按混凝土实际工程量调整工程量，综合单价不予调整；


9、措施费用包括但不限于施工场地外交通工程、施工临时用房、导流、截流、


降排水、临时便道、便桥、沉降观测、机械进退场、周边房屋及设施支护、临时设施、


保险费用等所有工作内容及相关费用，结算时不作调整；围堰渡汛期安全由投标单位


自行考虑，不得增加费用；


10、如需要高压接电或发电机自行发电，其所有相关费用投标人现场踏勘后自主


报价，费用含在清单内的相应子目中，中标后不再增加费用；







11、施工期间发生的地方矛盾由施工单位自行解决，所产生的费用由施工单位在


投标报价时综合考虑。


12、施工单位报价时须综合考虑施工期间附近田地灌溉用水所产生的费用。


13、施工临时道路由承包人自行解决，由施工单位在投标报价时综合考虑。


14、发包人协助承包人办理相关证件和批件，但办理相关证件、批件的费用由承


包人支付，由施工单位在投标报价时综合考虑。


15、土方报价说明：本工程中土方包含工程涉及的所有土方。土方外运及调配、


土方外运涉及城管手续及费用、弃土区临时用地等一切费用均包含在报价中（不包含


合理施工范围内的青苗补偿费用）。按规范要求进行检测，其检测费用包含在相应子


目单价中，招标人不另行支付。


16、本工程现场土方、材料、构配件等如需进行二次及多次倒运的,施工单位在


投标报价时综合考虑倒运费用，中标后不再增加费用。


17、承包人应为现场监理人提供1间面积不小于45m2办公室(每间不小于15 m2)，


室内共配置办公桌椅 1套、铁皮文件柜 1组、1.5 匹挂壁式空调机 1组、床（1.2m 宽）


及床头柜 1 套。提供上述设施所发生的一切费用在《工程量清单》相应总价项目分解


表中单列。负责提供监理人现场办公水电费用等。监理人可以无偿使用承包人的试验


室以及检验测量试验设备。


18、根据建设单位要求，招标代理费计入招标控制价中，投标单位不得下浮，最


后按实际计算;


19、本说明中未尽事项，按设计图中说明执行。
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1、概述


1.1 幸福河（又名薛家河）


幸福河（又名薛家河）位于海陵区京泰路街道东唐社区，现状河道在中段被分割，


西段现状为河塘，向西与任庄庄河通过涵洞连通；中段现状为地面实心段；东段河道


与许郑庄河水系连通，河道长度约 680m，属里下河地区。目前，河道东西两段与中段


水系不连通。


根据甲方提供的《海陵区建成区问题水体治理方案（1 条市管河道+15 条区管河


道）》（2026.3），编制如下方案：现状幸福河（薛家河）河道西端向西敷设一道 DN1500


暗涵，通过 DN1500暗涵向西输水进入池塘，池塘以西段新建两道 DN800 PE牵引管，


排入任庄庄河，实现许郑庄河、幸福河、任庄庄河、七里河水系连通。主要建设内容


为：排水管道、检查井、出水口、河塘清淤、现状堆土土坡整理、路面恢复等。


2、设计依据及规范


1、《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL 252-2017）；


2、《灌溉与排水工程设计标准》（GB 50288-2018）；


3、《渠道防渗衬砌工程技术标准》（GB/T 50600-2020）；


4、《水工混凝土结构设计规范》（SL 191-2025）；


5、《水利水电工程水文计算规范》（SL/T 278-2020）；


6、《节水灌溉工程技术标准》（GB/T 50363-2018）；


7、《水工建筑物抗震设计标准》（GB 51247-2018）；


8、《水工建筑物荷载设计规范》（DL 744-2016）；


9、《水利水电工程边坡与挡土墙设计规范》 （SL/T 386-2025）；


10、《通用用电设备配电设计规范》（GB 50055-2011）；


11、《混凝土和钢筋混凝土排水管》（GB/T 11836-2023）


12、江苏省工程建设标准站编《给水排水图集》（苏 S01-2021）


13、《球墨铸铁单层井盖及踏步施工》（14S501-1）


14、《铸铁检查井盖》（CJ/T 511-2017）


15、《水平定向钻法管道穿越工程技术规程》（CECS 382-2014）


16、《水利水电工程合理使用年限及耐久性设计规范》（SL/T 654-2026）


17、《生产建设项目水土保持技术标准》(GB 50433-2018)；


18、《水利水电工程水土保持技术规范》(SL 575-2012)；


19、《水利水电工程环境保护设计规范》(SL/T 492-2025)；


20、《高标准农田建设 通则》（GB/T 30600-2022）


21、《工程建设标准强制性条文》（水利部分 2016年版）；


22、其他有关规范、规程及业主相关要求。


3、技术标准


1.本工程采用 85 国家高程系统，所注排水管道标高均为管内底标高。


2.结构安全等级：二级。
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3.设计使用年限为:根据《水利水电工程合理使用年限及耐久性设计规范》


（SL/T 654-2026）及本工程建筑物等级，确定本工程灌排建筑物合理使用年限为


30 年，灌溉渠道合理使用年限为 20 年。


4、管材、接口及基础


4.1 管材


1.排水管管材采用钢筋混凝土Ⅱ级承插管。


2.牵引管采用缠绕结构聚乙烯 PE 实壁管，外壁光滑，PE100 级，压力 1.6Mpa,


环刚度不小于 16KN/m2。PE 牵引管采用橡胶圈密封热熔接口。PE 牵引管采用天


然地基基础，拖拉管与工作管之间的空隙，采用压密注浆的方式注实 (浆液比例


建议采用每立方水为 300Kg 水泥掺加 2%玻璃水)。


4.2 接口


混凝土管采用承插橡胶圈接口。


橡胶圈须符合国家标准《给、排水管道用橡胶密封圈胶料(GB/T21873-2008)》中


的要求。


为防止检查井和管道接口处产生不均匀沉降，应采取防沉降措施，参见图集苏


S01-2021第 127页。


4.3 基础


DN800钢筋混凝土管采用 120º混凝土基础，参见苏 S01-2021/110。


DN1500钢筋混凝土管采用 180º钢筋混凝土基础，参见苏 S01-2021/112。对于管基


在老河道段，采用打入杉木桩，进行软弱地基处理。


混凝土基础每隔 20m～25m设置 30mm宽伸缩缝，具体做法参见苏S01-2021/115～


116页。


5、管道附属构筑物


5.1 检查井


DN1500排水管采用Ф2500 钢筋混凝土检查井（采用流槽式）（参见苏 S01-2021


第 176页）。检查井采用现浇钢筋混凝土井或一体式钢筋混凝土成品检查井，检查井


底板采用钢筋混凝土底板。


DN1500排水管与 2xDN800 PE牵引管采用 1000×2500钢筋混凝土检查井（采用流


槽式）（参见苏 S01-2021第 146页）。检查井采用现浇钢筋混凝土井或一体式钢筋混


凝土成品检查井，检查井底板采用钢筋混凝土底板。


5.2 井座与井盖


本工程行车道内采用可调式防沉降井盖座，行车道内检查井井盖均采用重型球墨


铸铁井盖，承载力不小于 D400级，井圈采用铸铁井圈；除行车道内检查井井盖外，其


余均采用轻型球墨铸铁井盖，承载力不小于 C250级，井圈采用铸铁井圈。


井盖必须有防盗、防跳、防震动装置。


排水检查井按功能区分类别，雨水、污水检查井应在井盖上分别标识“雨”、“污”


字样，其余由甲方自定。


检查井内应安装放坠落装置。防坠装置及防坠网应严格按照《安全网》


（GB5725-2009）和《Q/1621HJG001-2012》要求加工。要求如下：（1）防护网直径


600毫米，承重不低于 150kg；（2）网体、边绳为聚乙烯耐潮防腐材料；（3）网体的


网绳直径 8mm；（4）所有网绳由不小于 3股单绳制成；（5）井盖网上的所有节点应


固定;（6）形状为菱形或方形，其网目边长不应大于 10cm；（7）网绳断裂强力≥1600N；


（8）冲击力≥500焦耳能量的冲击，网绳不断裂，测试重物不应接触地面。


5.3 管道与井的连接


排水管与检查井的连接做法参见苏 S01-2021/115～116。


5.4 出水口


采用八字式钢筋混凝土出水口，详见《江苏省给水排水图集》（苏 S01-2021/390～
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393）。


5.5 其他


当确定地下有腐蚀性介质时，应及时与设计联系，并按规范要求处理。


6、路面恢复


路面标高按现状路面高程进行恢复。


6.1 水泥混凝土路面


水泥混凝土路面恢复结构：19cm C35水泥混凝土（抗弯拉强度≥4.0MPa）+ 16cm


C20混凝土＝35cm。路床采用碎石土（碎石：土=70:30）分层回填，结构层以下 80cm


的路床压实度≥94％，路床之下填料压实度见《排水管道沟槽回填图》。


7、施工安全与环境保护


本工程施工中须做好安全保护工作，做好施工安全保证措施，保证人员人身安全。


同时，施工过程中必须做好缓解交通影响的措施，通过洒水和保洁减少旱季风扬尘和


机械扬尘，采取降噪措施控制施工噪声，施工现场的废物须及时处理以保证工人工作


生活环境卫生质量，制定废弃物处置和运输计划，提倡文明施工，及时协调解决施工


中对环境影响问题，做好节能措施，节约能源和资源，减少浪费，保护环境。


8、施工注意事项


1.本工程排水管道采用开挖施工，基槽开挖宜避开雨季，基槽开挖后应立即由建


设单位会同勘察、监理、施工单位共同验槽。在沟槽局部土质较差或开挖较深段，建


议采用放坡开挖或钢板桩密支护以确保沟槽边坡安全。


2.沟槽开挖及支护


沟槽开挖分直槽和大开槽两种。


直槽开挖：挖深≤1.5m不设置支撑，1.5m＜挖深≤4m时设置稀支撑，挖深＞4m


时设置密支撑。


大开槽开挖：地质条件良好、土质均匀、地下水位低于沟槽地面高程，且开挖深


度在 5m以内，沟槽不设支撑时，开挖边坡坡度取值可按下：


a.人工开挖边坡 1：0.33；


b.机械开挖沟槽边坡 1：0.25；


c.坡顶有动载时，沟槽边坡 1：0.67。


为了施工方便及安全，沟槽两侧宜马道各 1m宽。


3.开挖中，应保留基底设计标高以上 0.2m～0.3m的原状土，待敷管前用人工开挖


至设计标高。如局部超挖或发生扰动，应换填 10～15cm天然级配砂石料或最大粒径小


于 40mm的碎石，并整平夯实，其密实度应达到基础层密实度要求，严禁用杂土回填。


槽底如有尖硬物体必须清除，用砂石回填处理。


4.对路基范围内的井室，在井周不小于 0.4m宽的范围内，应采用碎石土回填。


5.当地下水位较高时，施工过程中应采取井点降水的方法进行排水。


6.牵引管采取水平导向钻进牵引施工，膨润土+化学添加剂护壁。牵引管施工方法


参考《水平定向钻法管道穿越工程技术规程》（CECS 382-2014）中的相关规定：入土


角范围为 8°～30°，出土角范围为 4°～20°，具体角度可根据现场情况进行微调。


牵引管段采用注浆加固管道四周土壤，注浆材料采用 42.5水泥浆，注浆压力为 0.2～


0.3MPa。采用水平注浆工艺，注浆方法可参照《建筑工程水泥—水玻璃双液注浆技术


规程》（JGJT 211—2010）中相关做法。管道牵引施工完成后应等待管道完全回缩后


方可切断管段进行管道连接及后续施工。定向钻孔拖拉法施工前要对现场场地和开挖


面进行校核和确认，施工前应对地下管线进行复测，施工过程中对已建管线和建筑物


应加强保护，只有条件具备才能施工，若与设计数据不符，需及时联系设计人员调整。


7.排水管道敷设完毕且经检验合格后，应按照《给水排水管道工程施工及验收规


范》（GB50268-2008）要求做闭水试验，闭水试验合格后方可进行回填。


8.施工现场应有通风排气设备，当进行防腐蚀施工时，操作人员必须穿戴防护用


品，并应按规定佩戴防毒面具。
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9、其他


1. 排水管道交叉时，应使两管道的承插口接口避开相交处。当上下层管道相交管


壁间距小于 0.3m，下层管道顶面做 360°钢筋砼满包管处理。


2.本工程设计排水管道车行道下管顶覆土厚度应不小于 70cm，绿化带下管顶覆土


厚度覆土厚度应不小于 60cm，无法达到要求时，需对管道进行加固。


3.井盖高程：道路范围内的井盖高程与道路标高相同，位于绿化带内的检查井井


盖应高出地面 20cm，位于农田内应高出原地面 30cm以上。


4.施工中注意与其它分项工程施工相协调。


5.施工过程中应注意保护现状地下设施，如有破坏请按原样恢复。


6.如遇不良地质条件，请及时与设计人员联系。


7.本工程设施的施工及验收按照《水利水电工程施工质量检验与评定规范》（2014


年版）执行。


8.危大工程说明


工程前期保障、专项施工方案、现场安全管理、监督管理、法律责任等全流程均


应符合住建部办公厅关于实施《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》有关问题


的通知（建办质（2018）31 号）、江苏省住建厅颁布《关于落实危险性较大的分部


分项工程安全管理有关要求的通知》（苏建规字〔2026﹞8 号）相关规定。本段描述


为设计提醒，具体由施工单位编制详细施工组织设计。


本工程如有开挖深度达到危险性较大分部分项工程，应组织专家对专项施工方案


进行论证。评审及论证通过后方可实施。


本项目危险性较大的分部分项工程范围如下：


（1）基坑工程：开挖深度超过 3m（含 3m）基坑（槽）的土方开挖、支护、降水


工程；


（2）起重吊装及起重机械安装拆卸工程：采用非常规起重设备、方法，且单件


起吊重量在 10KN及以上的起重吊装工程。
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