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项目概况
涟水县城市生命线安全服务JSZC-320826-LSHY-G2026-0041 招标项目的潜在投标人应在http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login 获取招标文件，并于2026-08-31 09:00 （北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号：JSZC-320826-LSHY-G2026-0041
项目名称：涟水县城市生命线安全服务
预算金额：290.000000万元
最高限价（如有）：290万元。
采购需求：
城市生命线安全服务；具体详见招标文件。
合同履行期限：自合同签订之日起1年。
本项目（是/否）接受联合体投标：否
二、申请人的资格要求：
（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
1.提供下列材料之一：（1）投标人提供法定代表人资格证明（必须提供，格式详见第二章第九部分示范格式一）和法定代表人身份证（扫描件并加盖投标人电子签章）；（2）投标人提供授权委托书（必须提供，格式详见第二章第九部分示范格式二）和受托人身份证（扫描件并加盖投标人电子签章）。
2.提供营业执照或事业单位法人证书。（扫描件并加盖投标人电子签章，必须提供）
3.提供《失信行为“双公示”承诺书》。（必须提供，格式详见第二章第九部分示范格式五）
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：
本项目按照以下第 3 种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：
1.本项目为专门面向中小企业采购的项目。
2.本项目通过以下第（）种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：
（1）本项目要求供应商以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为    %，其中小微企业所占比例应为    %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。
（2）本项目要求供应商进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为    %，其中小微企业所占比例应为    %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。
3.本项目为非预留份额的采购项目，对小微企业报价给予扣除，用扣除后的价格参加评审，具体详见第一章“投标人须知”第32.1项。
注：1.监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业，享受政府采购支持中小企业发展政策。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求（提供下列任一项材料即可，非专门面向中小企业或者预留份额的采购项目，本项无需提供）：
（1）《中小企业声明函》（详见第二章第九部分示范格式三）；
（2）《残疾人福利性单位声明函》（详见第二章第九部分示范格式四）；
（3）由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）（加盖出具单位公章的电子件）。
（三）本项目的特定资格要求：无。
（四）拒绝下述条件的供应商参加本次采购活动：
1.投标单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动。
2.凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。
3.投标人被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
4.投标人未提供《失信行为“双公示”承诺书》的。
注：投标人无需单独提供承诺函，相关承诺内容已包含在招标文件“第二章 投标文件格式”中。
三、获取招标文件
时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日
地点：http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login
方式：投标人登录江苏省政府采购网或者淮安市政府采购网，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统（新用户需进行“平台用户注册”）→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。 
售价：0.00元 
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
2026-08-31 09:00 （北京时间）
地点：本项目采用网上“不见面”开标方式，投标人无需到现场，仅须在投标截止时间前登录苏采云政府采购一体化平台（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login）递交投标文件。
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1.本项目仅采购非进口产品（注：本文件所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）
2.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和公章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、公章为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司公章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和公章。具体办理指南和操作手册见链接：http://czj.huaian.gov.cn/zxdt/tzgg/content/17828352/1784714049223dHSrLBz4.html。
领取CA和办理公章〔请至淮安市清江浦区深圳路16号淮安市公共资源交易中心二楼13号CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统投标人操作手册》（以下简称《操作手册》）〕、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子响应文件。
3.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”或者“淮安市政府采购网”发布的更正公告。
4.本次招标不收取投标保证金。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.招标人信息
单位名称：涟水县住房和城乡建设局（本级）
单位地址：江苏省淮安市涟水县淮浦路北首
联系人：罗先生
联系电话：19952357590
2.招标代理机构信息（如有）
单位名称：涟水县红缘招标咨询有限公司
单位地址：涟水县政务服务中心东三楼319室
联系人：唐女士
联系电话：0517-82315680
3.项目联系方式
项目联系人：唐女士
电话：0517-82315680
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第二部分  投标人须知
友情提醒：投标人应认真阅读招标文件中全部内容。如果投标人没有按照招标文件规定和要求上传投标文件及要求提供的全部资料，或者投标人不实质性响应招标文件要求的投标将被拒绝或作无效投标处理。
一、总  则
1.适用范围
本招标文件仅适用于本次投标邀请中所述项目的采购。
2.合格的投标人
2.1投标人必须符合第一章第一部分投标邀请中投标人资格要求； 
2.2满足招标文件中实质性条款的规定。
3.适用法律
3.1《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定等。
4.投标费用
4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，招标人或代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2本次采购项目由招标人委托涟水县红缘招标咨询有限公司代理，经双方约定由中标人支付本项目代理费用，收费标准为按《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格〔2002〕1980号）文件标准的80%进行收取，投标人报价时予以考虑。中标人必须在中标通知书发出前向代理公司交纳以上费用，此费用须包含在投标报价中，但无须单独列项计取。
4.2.1代理费支付相关信息
收款人全称：涟水县红缘招标咨询有限公司；账号：3208260321010000167259；开户行：江苏涟水农村商业银行股份有限公司营业部。
4.3本项目中标人在中标公告发布后，须向采购代理机构提供与电子投标文件内容一致的纸质版投标文件贰份（正本壹份、副本壹份）。采用邮寄或书面方式递交至涟水县红缘招标咨询有限公司（地址：涟水县政务服务中心东三楼319，联系电话：0517-82315680）。
二、招标文件
5.招标文件构成包括：
5.1招标文件由以下部分组成
第一章   招标文件
第二章   投标文件格式
5.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
6.招标文件的澄清
6.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在投标文件提交截止时间十日前以书面或电子件形式通知招标人或代理机构。招标人或代理机构对投标文件提交截止时间前十日收到的任何澄清要求予以答复。
7.招标文件的更正或补充
7.1在投标文件提交截止时间十五日前，招标人或代理机构可主动或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件用更正公告的方式进行修正。
7.2对招标文件的更正将在“江苏政府采购网”或者“淮安市政府采购网”进行公告。更正公告将作为招标文件的组成部分，对所有参加本次采购活动的投标人都具有约束力。
7.3为使投标人有足够的时间按招标文件的更正要求修正投标文件，招标人或代理机构有权按照相关法定的要求推迟投标文件的提交截止时间和开标日期。
三、投标文件的编制
8.投标文件的语言及度量衡单位
8.1投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
8.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
9.投标文件构成
9.1投标人编写的投标文件应包括投标函、开标一览表、投标分项报价表、技术要求响应偏离表（或拟派项目负责人及主要人员基本情况表）、服务承诺、资质审查时投标人必须提供的资格证明文件、综合评审时投标人需提供的证明文件等部分，具体以招标文件第二章“投标文件格式”中的要求为准。请投标人根据本招标文件的要求在指定模块中上传相应的投标材料，未按招标文件要求在指定模块上传响应的投标材料的，视同未提交该投标材料处理。
9.2如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”或者“淮安市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“淮安市政府采购网”“江苏政府采购网”或者“淮安市政府采购网”发布的招标文件为准。
10.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件
10.1投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。
10.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
11.投标分项报价表
11.1投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。
11.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
12.技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表（如有）
12.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。
12.2投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
13.服务承诺等
13.1投标人需根据招标文件要求提供相关资料。
14.投标函和开标一览表
14.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
14.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
15.投标有效期
15.1投标有效期为从开标之日起计算的60天。投标有效期比规定短的将被视为非响应投标而予以拒绝。
15.2在特殊情况下，招标人或代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求，这种要求与答复均应采用书面形式如信件、传真等。投标人可以拒绝接受这一要求而放弃投标。同意延长的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
16.方案部分
16.1本项目评标标准中的方案部分采用明标方式进行评审。
16.2方案部分采用暗标方式进行评审的编制要求：
方案内容、文字均不得出现投标单位名称、相关人员姓名和其他可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称等内容，不得出现以前所承担过的项目名称，不得作任何标识或暗示该投标人单位名称或人员姓名的标记。方案部分上传地址在“苏采云”系统响应文件制作工具（政府采购客户端）的带有“暗”标志的评分项节点。本项目在评审过程中，只要有任一家供应商方案部分能够正常显示的，即视为“苏采云”系统方案部分暗标功能运行无故障。
16.3投标人应按第16.2的要求编制方案，经三分之二评委认定，投标人未按第16.2的要求编制方案的，按未提供方案处理。
四、投标文件的上传
17.投标文件的上传
17.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
17.2投标人上传的电子投标文件内容不清楚或不清晰的（含扫描件），造成无法评审或部分影响评审的，责任由投标人自负。
17.3投标人上传电子投标文件的时间不得迟于投标邀请中规定的截止时间。
17.4招标人或代理机构可以按第7条规定，通过修改招标文件有权酌情延长投标文件接收截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
18.投标文件被拒绝接收的情形
18.1在招标文件规定的提交投标文件截止时间后上传的电子投标文件。
19.投标文件的修改和撤回
19.1投标人在上传电子投标文件后可以对其修改或撤回，但这种修改和撤回，必须在规定的开标时间之前，具体操作方法见《操作手册》。
19.2投标人不得在开标时间以后修改电子投标文件。
19.3投标人不得在提交电子投标文件截止时间起至投标有效期满前撤回电子投标文件。
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20.开标
20.1招标人或代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。
20.2开标仪式由代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
20.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
20.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
21.评标委员会
21.1开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
21.2评委会由招标人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
21.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。
22.评标过程的保密与公正
22.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，招标人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
22.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
22.3招标人或其委托的代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
22.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。
23.投标文件的澄清
23.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评委会并非对每个投标人都做澄清要求。
23.2需要投标人进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
23.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
23.4异常低价审查
23.4.1评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：
（1）投标报价低于全部通过符合性审查投标单位投标报价平均值50%的，即投标报价＜全部通过符合性审查投标单位投标报价平均值×50%； 
（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价投标单位投标报价50%的，即投标报价＜通过符合性审查的次低报价投标单位投标报价×50%； 
（3）投标报价低于招标项目最高限价45%的，即投标报价＜招标项目最高限价×45%； 
（4）评标委员会基于专业判断，认为投标单位报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 
23.4.2评标委员会启动异常低价响应审查后，属于23.4.1条款第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关投标单位在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。
23.4.3评标委员会依据专业经验，参考同类项目成交价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标单位不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效响应处理。　
23.4.4异常低价响应审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随投标单位提供的相关书面说明及证明材料，以及评标委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。评标委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
24.对投标文件的初审
24.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
24.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由招标人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，招标人向评委会进行反馈。
招标人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
24.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
24.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
24.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
24.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
24.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
24.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
24.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。
使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
24.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。
25.无效投标条款和废标条款
25.1无效投标条款
25.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
25.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。
25.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
25.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。
[bookmark: _Hlk171518238]25.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
25.1.6未通过符合性审查的。
25.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的。
25.1.8投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。若接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
25.1.9投标文件含有招标人不能接受的附加条件的。
25.1.10评标委员会认为投标人的报价属于《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）异常低价情形的，将通过“苏采云政府采购一体化平台”，按照财库〔2026〕2号文件要求启动异常低价谈判审查程序，要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
25.1.11按照第33.4的要求本项目中具有“强制采购”产品，但未提供经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内该节能产品认证证书图片的。
25.1.12经查实提供虚假材料谋取成交的。
25.1.13投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章或电子签字的。
25.1.14其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
25.2废标条款
25.2.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。
25.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
25.2.3因重大变故，采购任务取消的。
25.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
25.2.5因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。
25.3投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的处理：
25.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的投标人或者在评标期间对招标文件做出实质响应的投标人不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
六、定标
26.确定中标单位
26.1中标候选人的选取原则和数量详见招标文件“第一章 第三部分 评标标准”规定。 
26.2招标人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。
26.3代理机构将在“江苏政府采购网”或者“淮安市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
26.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
26.4.1提供虚假材料谋取中标的。
26.4.2向招标人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。
26.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。
26.4.4与招标人或者其他投标人恶意串通的。
26.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的。
26.5有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
26.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
26.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
26.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
26.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
27.质疑处理
27.1投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或代理机构一次性提出质疑。非书面形式、超出质疑期限、匿名的质疑以及未按27.5条的要求提供质疑的均不予受理。
27.2上述应知其权益受到损害之日是指:
（1）对招标文件提出质疑的，为采购文件公告期限届满之日起计算；
（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起计算；
（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起计算。
27.3质疑投标人是指直接参加本次投标活动的投标人，未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑不予受理。
27.4质疑投标人在法定质疑期内应当一次性针对同一采购环节提出质疑。
27.5质疑函应当包括以下主要内容，附上相关证明材料。否则，招标人不予受理。
（1）质疑投标人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事实相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）提起质疑的日期。
质疑函必须署名，由法定代表人或者其授权代表签字，并加盖单位电子公章。授权代表签字的，还需提供法定代表人出具的办理质疑事项授权书（授权中必须载明具体权限、期限和事项）。
27.6招标人或代理机构收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，招标人或代理机构将告知质疑人进行补正。质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者超过法定期限后未重新提交质疑函的，为无效质疑，招标人或代理机构有权不予受理。
27.7对于内容、格式符合规定的质疑函，招标人将在七个工作日内以书面或电子件的形式作出答复，但质疑答复的内容不涉及商业秘密。
27.8投标人提出的质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，招标人或代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请涟水县财政局对该投标人列入失信行为或不良行为记录名单，进行相应的行政处罚。
28.中标通知书
28.l中标结果确定后，招标人或代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
28.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对招标人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
七、授予合同
29.签订合同	
29.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与招标人签订政府采购合同。
29.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
29.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经招标人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则招标人有权终止合同。转包或分包造成招标人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
30. 货物（服务）的追加
政府采购合同履行中，招标人需追加与合同标的相同的货物（服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
31.政府采购履约资金扶持政策
中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。
八、政府采购政策功能落实
32.促进中小企业发展政策
32.1小微型企业价格扣除
32.1.1对于未专门面向中小企业或者未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，投标人提供的货物或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策给予小微企业报价20%的扣除，用扣除后的价格参与评审：
（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
（2）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
32.1.2在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。
32.2联合体及分包
32.2.1以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
32.2.2享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
32.2.3接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，招标人应当对联合体或者大中型企业的报价给予5%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
32.2.4组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。
32.3小微型企业
（1）投标人须按照招标文件的要求提供相应的《中小企业声明函》，详见招标文件第二章第九部分示范格式。
（2）企业标准请参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）文件规定自行填写。
32.4残疾人福利单位
（1）残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》，详见招标文件第二章第九部分示范格式。
（2）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
32.5监狱和戒毒企业
（1）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。
（2）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。
32.6监狱和戒毒企业、残疾人福利单位视同小微企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
32.7对于同时属于小型或微型企业、残疾人福利单位、监狱和戒毒企业的视同小微企业，不重复享受政策。
33.节能、环保政策
33.1根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）要求，依据品目清单对获得节能产品、环境标志产品认证证书的产品实施政府优先采购或强制采购。
33.2节能产品（本项目不涉及）
本项目  /  (采购产品) 被列入“节能产品品目清单”的，实行  / （优先采购/强制采购）。
33.3环保产品（本项目不涉及）
本项目中  /  (采购产品) 被列入“环境标志产品品目清单”的，实行优先采购。
33.4本项目中实行“强制采购”的，需提供国家市场监督管理总局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品节能产品认证证书电子件，未提供的作无效投标处理；实行“优先采购”的，在评分标准的“政策导向”处参与加分（详见第一章第三部分评标标准）。
33.5节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。
34.政府绿色采购
根据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的要求，落实政府绿色采购相关政策，具体如下：
34.1本项目为货物类采购项目的，所提供的产品需综合考虑节能环保、节水、循环再生、低碳、有机等因素；本项目为物业、合同能源管理等服务类采购项目的，应在服务中加强绿色低碳管理。
34.2本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率；涉及设备运维参考《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号文）执行。
34.3本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，要执行国家和江苏省VOCs含量限制标准，优先使用低挥发性原辅材料，使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等。
35.采购本国产品的支持政策（本项目不涉及）
35.1本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
35.2当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
35.3投标人需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》，如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
35.4投标人需在《关于符合本国产品标准的声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《关于符合本国产品标准的声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
35.5评标过程中，如发现投标人在《关于符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与响应文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《关于符合本国产品标准的声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，投标人提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
注：本项目对采购本国产品给予政策支持；适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产；本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
36.履约资金扶持政策
36.1政府采购合同信用融资是为支持中小企业发展，缓解中小企业融资难题推出的一项融资服务举措，中标人可凭政府采购合同办理融资贷款。该贷款无需抵押、担保，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。
36.2有融资贷款需求的中标人，与招标人在苏采云【合同在线签订】模块中进行合同在线签订时，【账户信息完善】的“是否融资”一栏中需选择“是”，同时完善收款账号信息和合同补充协议（融资账号）。
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第三部分  评标标准
一、评委会根据招标文件中规定的评标标准对投标人进行综合评审，最终按综合评审得分由高到低的顺序推荐出1名中标候选人。
二、本项目采用综合评分法。评委会仅对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求,且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。
三、评委会将依据下列评标标准进行评标，评标标准的总分为100分。按评审后总得分由高到低顺序排列。总得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。总得分和投标报价也相同的，按技术分得分由高到低顺序排列。总得分、投标报价和技术分得分也相同的，由招标人通过随机抽取的方式确定一个中标候选人。
四、具体标准：
（一）价格分（10分）
采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算（小数点保留两位）:
投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×10分
（二）技术部分（54分）
方案应具备下列要求，如无重大偏差，每项评分应不少于该项目分值的70%，不提供分项方案的或者经三分之二评审小组认定分项方案存在重大偏差的该分项不得分。
1.总体技术服务方案（10分）
投标人需针对本项目表述，贴合项目实际需求。包括但不限于详细阐述项目背景、项目依据及技术服务内容，项目方案工作思路清晰、技术路线正确，结合项目实际情况，制定合理、可行的实施计划等内容。评委会从针对性、合理性、完整性、内容结构严谨性、思路清晰性、转化落地有较强可实施性等方面进行综合评审。
2.数据治理方案（10分）
包括但不限于数据资源梳理、数据资源池建设、数据归集、数据加工实施、数据服务封装实施、数据监测管理、市县级数据对接实施等内容。评委会从完整性、内容结构严谨性、思路清晰性、转化落地有较强可实施性等方面进行综合评审。
3.路面塌陷隐患检测方案（10分）
包括但不限于需求梳理、检测计划、检测技术方案、检测成果报告等内容。评委会从内容完整，科学合理、专业高效、切实可行等方面进行综合评价审。
4.排水防涝监测方案（10分）
包括但不限于基本情况梳理、监测目标、现状分析、建设技术方案、设备安装与维护等内容。评委会从内容完整，科学合理、专业高效、切实可行等方面进行综合评价审。
5.实施、管理及运行维护方案（8分）
包括但不限于项目实施管理、项目进度管理、运行维护方案等内容。评委会从内容完整，科学合理、专业高效、切实可行等方面进行综合评价审。
6.售后服务（6分）
投标人承诺在运行维护服务期内，保证至少2人的驻场运维服务人员。对于设备发生任何非人为故障，由投标人负责恢复。故障报修的响应时间为30分钟，到达现场的时间不超过3小时，小型故障恢复时间不超过8个小时，严重故障恢复时间不超过24小时，并提供故障分析报告。（须提供承诺书，格式自拟）
（三）商务部分（11分）
1.认证证书（4分）
投标人具有有效期内ISO9001质量管理体系认证证书、ISO27001信息安全管理体系认证证书、ISO20000信息技术服务管理体系认证证书、ISO22301业务连续性管理体系认证证书的，每提供一个证书得1分；本项最高得4分，不提供不得分。(须提供证书及国家认证认可监督管理委员会官网查询截图扫描件，并加盖投标人电子签章)
2.实验室要求（3分）
投标人具有排水防涝监测或地下空间探测技术工程实验室的得3分；本项最高得3分，不满足不得分。（提供相关证明材料扫描件，并加盖投标人电子签章）
3.软件著作权证书（4分）
投标人具有与本项目相关的软件著作权证书（包含城市基础设施、数据处理、排水防涝、路面塌陷等），每提供一个软件著作权证书的得1分（同一个类型不重复计分）；本项最高得4分，不提供不得分。（须提供上述证书扫描件，并加盖投标人电子签章）
（四）项目团队（13分）
1.项目负责人1名（5分）
投标人拟投入项目负责人具有智能类或信息化类专业工程师的，得1分；具有智能类或信息化类专业高级工程师的，得2分；具有智能类或信息化类专业正高级工程师的，得3分；具有人社部门或工信部门颁发的网络工程师及以上职称证书的，得2分；本项最高得5分，不提供不得分。（专业以职称证书或毕业证书专业为准；须提供相关证书及2025年01月01日以来任意1个月投标人为其缴纳的社保证明扫描件；并加盖投标人电子签章）
2.排水防涝监测技术负责人1名（4分）
拟投入排水防涝监测技术负责人（项目负责人除外）具有建设工程类专业工程师的，得1分；具有建设工程类专业高级工程师的，得2分；具有建设工程类专业正高级工程师的，得3分；具有注册公用设备工程师（给水排水）证书的，得1分。本项最高得4分，不提供不得分。（职称证书专业以职称证书或毕业证书专业为准，注册证书以注册专业为准；须提供相关证书及2025年01月01日以来任意1个月投标人为其缴纳的社保证明扫描件；并加盖投标人电子签章）
3.塌陷检测技术负责人1名（4分）
投标人拟投入塌陷检测技术负责人（项目负责人、排水防涝监测技术负责人除外）具有建设工程类专业工程师的，得1分；具有建设工程类专业高级工程师的，得2分；具有建设工程类专业正高级工程师的，得3分；具有注册土木工程师（道路工程）证书的，得1分。本项最高得4分，不提供不得分。（职称证书专业以职称证书或毕业证书专业为准，注册证书以注册专业为准；须提供相关证书及2025年01月01日以来任意1个月投标人为其缴纳的社保证明扫描件；并加盖投标人电子签章）
（五）类似业绩（12分）
投标人自2022年08月01日以来（以验收时间为准，验收证明没有载明时间的不予认可），承担过类似本项目业绩的，每提供一个得2分；本项最高得12分，不提供不得分。（须提供合同扫描件；中标（成交）通知书扫描件，如不能提供须具有招标人（采购人）的有效证明材料扫描件；验收单或验收证明扫描件；并加盖投标人电子签章）
注：1.以上所有要求提供的证明材料需以扫描件形式上传，扫描件必须清晰、辨识度高，否则视为未提供。造成的一切后果由投标人自行负责。
2.综合评分中主观评审分值须各专家独立打分，严禁协商评分。个别专家计分认定评分畸高、畸低的，该专家须作出书面说明。
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注：甲、乙双方通过苏采云政府采购一体化平台签订电子合同，并加盖电子签章，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login。

第四部分  合同格式
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甲方:                          
乙方:                          

甲、乙双方根据涟水县城市生命线安全服务（项目编号：            ）采购项目公开招标结果及招标文件的要求，经协商一致，达成如下合同：
一、服务及数量、要求等
本合同所提供的服务及数量、要求等详见“项目采购需求”。
二、合同金额
本合同的总金额（大写、元）为                  人民币，分项价格详见乙方提交的投标分项报价表。
三、服务时间和地点
本合同服务时间和地点在招标文件中有明确规定。
四、付款
合同价款结算方式：合同签订，现有数据治理完成后支付合同价的20%；设备全部到场后支付合同价的20%；验收合格后付至合同价的80%；经审计局审计后付至审计价的90%；审计结束后第一年度支付至审计价的97%；质保期满后付清余款。
五、验收
甲方按招标文件相关要求进行。如需委托第三方验收，第三方是指：        ，验收费用由甲方承担。因乙方交付的服务及货物不符合标准导致甲方重复支出的验收费用，由乙方承担。 
六、履约保证金
1.乙方交纳人民币合同金额的1%作为本合同的履约保证金。
2.乙方提供的履约保证金可以是人民币形式（银行本票、汇票、支票、电汇），或银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式。
3.乙方选取银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等形式向甲方缴纳的，如保函（担保、保险等）的约定期到期但乙方履约仍未结束的，乙方须进行续保。
4.乙方选取以履约保函（保险）形式向甲方缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购【2023】150号）的要求，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用。
5.如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。
6.履约保证金在合同约定期间内不予退还或者应完全有效，约定期间届满之日起 5个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；逾期退还的，按中国人民银行同期贷款基准利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。
 7.履约保证金在合同约定期间内不予退还或者完全有效，履约保证金在项目验收合格后无息退还给乙方。
七、合同纠纷处理
本合同执行过程中发生纠纷，由甲乙双方协商解决，若协商不成，作如下 2 处理: 
1.申请仲裁。选定仲裁机构为淮安市仲裁委员会。 
2.提起诉讼。约定由甲方所在地法院管辖。 
八、合同生效及其他
本合同经甲、乙双方加盖电子签章后生效。
九、组成本合同的文件包括
1.合同格式及条款；
2.招标文件和乙方的投标文件； 
3.中标通知书； 
4.甲乙双方商定的其他必要文件。上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。
 
 
 
甲    方:                                         乙    方:
单位盖章:（电子签章）                    单位盖章:（电子签章）
代表签字:                                       代表签字:
签定日期:                                      签定日期:











第五部分  项目采购需求
[bookmark: OLE_LINK51][bookmark: OLE_LINK99]
一、项目背景及概况
为响应国家、江苏省、淮安市对加快推进城市基础设施生命线工程建设，着力建设安全可靠的韧性城市，涟水县按照省市要求，依托“淮安市城市生命线安全监管系统”（以下简称：市级监管系统）开设账号的方式建设。在智慧监测方面，依据已完成的风险评估结果，开展排水、道路等城市基础设施智慧监测/检测布设工作，提升智慧化监管、监测效能；在数据归集方面，开展各风险场景综合监管数据、智慧监测数据等生命线安全运行数据的归集、融合、治理及上报，满足省、市监管平台数据要求。
二、建设目标
涟水县城市生命线安全服务，按照“统筹规划、突出重点、分步实施”的建设原则，遵循全市统一的“智慧监测+综合监管+应急调度”思路，坚持统一标准、统一规划、统一监管，围绕日常监管、部门协同、资源共享、信息融合、智能监测等方面建立健全城市生命线安全监管工作机制，聚焦燃气爆炸、供水爆管、城市内涝、道路塌陷等风险场景重点监测/检测，实现与省、市、县三级监管平台互联互通、数据共享、业务协同，推动监管效能显著提升、设施运行高效规范、安全风险有效防控，使城市生命线安全管理从“被动应对”向“主动监管”转变，系统提升城市基础设施规范化、智慧化管理水平，全面提升城市本质安全水平。
三、建设内容
1.开展数据汇聚治理
按照有关省市数据标准、数据对接规范要求，通过利用市级已建的专业治理工具平台对涟水县各风险场景（燃气、供水、雨水、污水、桥梁、道路等）的行业监管数据、动态监测数据等开展汇聚与治理工作，满足省市监管平台数据要求，确保与市级监管系统之间的数据对接畅通无误。
2.塌陷检测
根据前期风险评估结论，拟对郑梁梅大道（涟水路-淮浦南路）、安东路（红日大道-郑梁梅大道）、清水路（龙腾大道-郑梁梅大道）等较高风险路段进行探地雷达检测工作，识别路面塌陷隐患点并提出针对性解决措施。
3.监测设备布设
在易淹易涝点、重点保障对象（政府机关、医院、学校等）、排水管渠、河道、排涝泵站等位置处，布设智慧监测设备。
四、项目建设要求
1.项目服务整体要求
结合涟水县实际情况，通过梳理城市生命线信息系统现状，对现状问题进行全面分析梳理，从业务功能需求、业务量需求、信息量、信息资源需求、政务云资源需求、智慧监测/检测需求等内容予以分析并给出解决策略，进而明确建设目标和建设内容。
基于对现状的分析和需求理解，从数据汇聚网络架构、数据归集流程设计、系统对接、智慧监测/检测等方面，对本次建设的总体思路进行全面分析。
2.数据汇聚治理服务技术要求
投标人需根据省市数据标准及对接规范提供详细的数据治理实施方案，包括数据资源梳理、数据归集、数据加工实施、数据资源池建设、数据服务封装实施、数据监测管理以及市县数据对接方案等，数据来源梳理要全面，数据汇聚方式要可行，数据开发、建库、封装、监测及市县对接要满足省级数据标准及对接规范，市县对接方案要结合淮安市、涟水县实际情况提供具有针对性的对接方案。
2.1数据资源梳理
	序号
	一级模块名称
	二级模块名称
	详细功能说明
	数量
（项）

	1
	数据资源需求梳理
	业务数据需求梳理
	制定业务数据需求模板分发各业务系统，各业务系统数据对接负责人通过填报的形式完成数据需求搜集任务，通过梳理、调研对接、会议评审等实施动作完成每项业务数据需求清单，最终形成涟水县业务数据需求清单。
	1

	2
	
	数据来源梳理
	根据业务数据需求清单通过电话、线上会议、走访调研形式向城市生命线对接人以及相关业务处室人员确认数据是否存在，确认数据项字段、对接方式、更新周期等形成每项业务数据来源清单。
	1

	3
	
	数据资源核对
	通过业务数据需求清单、数据来源清单进行整理梳理形成数据资源映射表，然后通过邮件形式与各业务系统数据对接人进行数据实际情况确认（每条数据资源包含字段、更新周期、对接方式），通过会议、走访等形式进行数据资源确认拉通，业务系统方通过数据实际情况调整业务数据需求。
	1

	4
	
	数据任务下发
	根据数据资源核对结果，起草城市数据资源提供清单以及任务书草稿，由涟水县城市生命线项目组提交业主单位，由业务单位下发城市数据资源提供清单任务书，各专项及相关业务部门按照任务书以及数据资源提供清单要求，定期把数据从相关业务系统（或填报形式）传输到涟水县前置机。
	1

	5
	
	数据资源梳理成果
	经过数据梳理形成相关技术成果，包括使用的行业、部门数据标准，信息系统清单，数据种类清单，以及针对所有数据的数据字典。
	1


2.2数据归集
	序号
	一级模块
名称
	二级模块名称
	详细功能说明
	数量
（项）

	1
	数据汇聚
	前置库
实施
	1.前置库数据接入实施
（1）前置库数据接入准备	
根据数据资源属性，确认接入方式选择、前置库申请、前置库准备、网络接入准备、数据资源准备。
（2）前置库数据接入	
将数据同步到本地前置机的前置库中，库表接入、消息接入、文件接入。
1）库表接入	
安装部署前置库如PostgreSQL数据库，并创建好前置库表结构。对前置机进行运维管理，包括数据库性能、存储空间等数据层面的维护。	
2）消息接入	
安装部署消息服务程序如Kafka，并创建好Topic的脚本。	
3）文件接入	
安装部署文件服务如FTP，支持断点续传，并创建好文件存储目录。
2.前置库维护	
（1）数据库性能监测
为防止数据库写入和读取效率过低，对前置库性能进行监控，调整其存储策略等内容。	
（2）数据库安全监测	
定期对数据库安全漏洞扫描，杜绝数据泄露的风险。
	1

	2
	
	专项数据汇聚实施
	本次项目需要完成与生命线相关系统及部门的数据对接，获取生命线相关需求数据。包括燃气、供水、排水、桥梁、地下管线、照明等，系统中数据没有的部分需通过开发数据表单进行填报获取。具体系统包括：涟水县智慧燃气监管平台，涟水县排水管网GIS平台、西门大桥健康监测系统、涟水天达燃气有限公司智慧燃气平台、涟水深燃公司安全运营平台、涟水县地下管线信息管理系统、涟水涟缘水务智慧水务系统平台、理控OLM户外照明监控中心软件等。
	1


2.3数据加工实施
	序号
	一级模块名称
	二级模块名称
	详细功能说明
	数量
（项）

	1
	数据加工实施
	监管数据开发实施
	1.参考数据设计
根据城市生命线所涉业务专项的业务内容，设计项目级参考数据集用以数据质量规则的设计。
2.数据探查实施
使用市级数据治理中心的数据标准管理工具结合数据标准体系进行数据探查配置，对归集库的数据或者前置库的数据初步分析。数据探查动作包含列分析、结构分析、对比分析等。
3.数据标准检测	
使用数据标准管理工具结合数据标准体系构建涟水县的数据标准，并完成标准录入、标准映射、标准落地核检、标准定期监控等工作。实施内容包含标准管理实施、标准解析实施、规则管理实施、标准检测实施。
4.数据标准落库	
结合省平台发布的数据标准、对接规范及涟水县实际情况等内容进行标准数据模型落库用以支撑数据治理以及各业务专项的工作。
5.数据质量规则设计	
使用数据质量工具从一致性、完整性、关联性、及时性、合理性等维度设计数据质量规则用以对归集库、主题库的数据进行数据检查。
6.数据质量任务开发	
使用数据质量管理工具对归集库、主题库数据进行数据一致性、完整性、关联性、唯一性、时效性、正确性等维度进行质量指标检测，评估数据质量，发现数据质量问题。利用工作流机制，对数据质量问题进行分析、解决，并对过程进行跟踪，解决数据质量问题，形成闭环管理，持续提升数据质量。实施内容包含数据规则识别配置、数据质量稽查、质量问题管理。
7.数据质量分析	
根据数据质量稽查任务的运行结果，对结果数据进行挖掘分析，找出数据质量问题存在的根本原因。
8.数据治理实施	
根据数据质量报告的结论进行数据治理路径分析（互联网数据引入、业务系统数据融合等方式）并选择最佳路径进行数据治理。
9.数据融合开发	
使用数据开发加工工具，采用离线处理方式，依托任务调度工具，按照“流水线作业”的思路对数据融合开发进行分层实施。实施内容包含归集层、贴源层、主题层根据不同业务、不同部门分库或分表进行存储。
	1

	2
	
	监测数据开发实施
	1.参考数据设计
根据城市生命线所涉业务专项的业务内容，设计项目级参考数据集用以数据质量规则的设计。
2.数据探查实施
使用数据治理中心的数据标准管理工具结合数据标准体系进行数据探查配置，对归集库的数据或者前置库的数据初步分析。数据探查动作包含列分析、结构分析、对比分析等。
3.数据标准检测
使用数据标准管理工具结合数据标准体系构建涟水县的数据标准，并完成标准录入、标准映射、标准落地核检、标准定期监控等工作。实施内容包含标准管理实施、标准解析实施、规则管理实施、标准检测实施。
4.数据标准落库
结合省平台发布的数据标准、对接规范及涟水县实际情况等内容进行标准数据模型落库用以支撑数据治理以及各业务专项的工作。
5.数据质量规则设计
使用数据质量工具从一致性、完整性、关联性、及时性、合理性等维度设计数据质量规则用以对归集库、主题库的数据进行数据检查。
6.数据质量任务开发	
使用数据质量管理工具对归集库、主题库数据进行数据一致性、完整性、关联性、唯一性、时效性、正确性等维度进行质量指标检测，评估数据质量，发现数据质量问题。利用工作流机制，对数据质量问题进行分析、解决，并对过程进行跟踪，解决数据质量问题，形成闭环管理，持续提升数据质量。实施内容包含数据规则识别配置、数据质量稽查、质量问题管理。
7.数据质量分析	
根据数据质量稽任务的运行结果，对结果数据进行挖掘分析，找出数据质量问题存在的根本原因。
8.数据治理实施
根据数据质量报告的结论进行数据治理路径分析（互联网数据引入、业务系统数据融合等方式）并选择最佳路径进行数据治理。
9.数据融合开发
使用数据开发加工工具，采用离线处理方式，依托任务调度工具，按照“流水线作业”的思路对数据融合开发进行分层实施。实施内容包含归集层、贴源层、主题层根据不同业务、不同部门分库或分表进行存储。
	1

	3
	
	数据资产管理实施
	1.数据资产目录梳理
根据数据资源目录标准规范，使用数据资产目录管理工具对数据资产进行编目和管理。按照具体的业务场景、所属业务、主题域、数据分层分级等类型进行配置。实施内容包括梳理数据资产目录、数据资源注册、数据资产编目、数据资源挂接。
2.元数据管理实施
通过元数据梳理，采集、分析各业务系统的元数据，理清各系统间各表字段间的隐含关联关系，使用元数据管理工具进行相关元数据维护实施动作。同时，需要将元数据进行归并及整理，建立起各业务系统的元数据和元数据间的关系，确保数据源和数据定义的可追溯性，提升跨系统的数据交互能力以及数据整合能力，确保生产环境的元数据得到有效的管理和维护。实施内容包括元数据梳理、元数据采集、元数据更新、元数据分析、元数据监测。
3.指标管理实施
通过数据治理中心提供的指标管理工具进行业务指标落地实施，包括指标定义、指标建模、指标固化等工作。项目中需要对燃气、供水、排水、桥梁、地下管线、照明等专项进行业务指标的分析和构建。指标计算的数据源来自已经构建的主题库中的数据资源。实施内容包括指标定义、指标建模、指标固化。
4.标签管理实施
针对治理后的标准数据以及业务需求把数据进行数据分类分析，通过精细化分类、精准化标签，使用标签管理工具快速产生城市生命线业务监管实时业务需求数据并及时形成标签画像推送数据需求方，支撑城市生命线数据资产的有效管理。实施内容包括标签模型管理、实体属性管理、数据标签管理、业务画像管理。
	1


2.4数据资源池实施
	序号
	一级模块
名称
	二级模块名称
	详细功能说明
	数量
（项）

	1
	数据建库
实施
	归集库
建设
	燃气归集库建库
将分散在不同数据源的燃气数据进行数据沉淀，保留完整的原始业务信息，存放数据的原始形态，记录并标识来源信息，主要包括：燃气输配场站信息数据、居民燃气用户信息数据、非居民用户信息数据、燃气场站监测数据监测点信息数据、燃气场站监测数据监测设备信息数据、视频监控点数据等。
供水归集库建库
将分散在不同数据源的供水数据进行数据沉淀，保留完整的原始业务信息，存放数据的原始形态，记录并标识来源信息，主要包括：中途增压泵站基础信息数据、居民住宅二次供水设施基础信息数据、视频监控点数据、供水巡检检查记录数据等。
排水归集库建库
将分散在不同数据源的排水数据进行数据沉淀，保留完整的原始业务信息，存放数据的原始形态，记录并标识来源信息，主要包括：积水点、河道整治项目、尾水湿地、内涝模拟成果、内涝模拟成果详情、排水易涝点、排水防涝重点保障对象、巡检记录、行泄通道、易涝点/积水点积水事件信息、老旧管网改造进度相关信息、排水巡检养护月度统计表信息、月度隐患排查整治、排水重大隐患等。
污水归集库建库
将分散在不同数据源的污水数据进行数据沉淀，保留完整的原始业务信息，存放数据的原始形态，记录并标识来源信息，主要包括：养护经费、雨污分流提升改造、一般排水户统计信息、视频监控、养护记录、重点排水户、截流设施、排水排口、巡检记录、老旧管网改造进度相关信息、实时监测、监测报警、报警处置、突发事件抢修、监测预警、预警响应处置等。
桥梁归集库建库
将分散在不同数据源的桥梁数据进行数据沉淀，保留完整的原始业务信息，存放数据的原始形态，记录并标识来源信息，主要包括：三特桥梁监测数据监测点信息数据、三特桥梁监测数据监测设备信息数据、高风险常规桥梁监测数据监测点信息数据、高风险常规桥梁监测数据监测设备信息数据、超限超载、货车流量大的城市桥梁监测数据监测点信息数据、超限超载、货车流量大的城市桥梁监测数据监测设备信息数据、视频监控点数据等。
地下管线归集库建库
将分散在不同数据源的地下管线数据进行数据沉淀，保留完整的原始业务信息，存放数据的原始形态，记录并标识来源信息，主要包括：管线供图记录信息数据、放线记录信息数据、验线记录信息数据、竣工成果汇交记录信息数据、交互风险隐患信息数据、规划批后管理信息数据。
智慧照明归集库建库
将分散在不同数据源的照明数据进行数据沉淀，保留完整的原始业务信息，存放数据的原始形态，记录并标识来源信息，主要包括：路灯位置信息、路灯设备基础设施信息、建设项目信息、路灯监测数据监测设备信息数据、视频监控点数据、路灯养护数据。
	1

	2
	
	主题库
建设
	公共基础主题库建库
主要包括（桥梁、排水防涝、污水）相关巡检巡查数据、排水防涝设施信息数据、排水防涝设施监测数据、防汛数据、汛期日报数据、污水设施数据、桥梁设施数据等。
燃气主题库建库
主要包括报警预警处置管理数据、风险管控管理数据、安全隐患处置管理数据、老化评估处置管理数据、突发事件处置管理数据、巡检巡查计划监管数据、巡检计划执行信息管理数据、入户安检信息管理数据、企业信息等。
供水主题库建库
主要包括预警事件管理数据、管网风险管理数据、突发事件管理数据、预警事件处置管理数据、管网风险处置管理数据、突发事件处置管理数据、水厂属性数据、中途增压泵站属性数据、二次供水泵房属性数据等。
排水主题库建库
主要包括管网信息、管网附属设施信息、排水口信息、易淹易涝区信息、重点保障对象信息、行泄通道信息、重点排水户信息、巡查养护统计信息、巡检结果信息、养护结果信息、突发事件信息、监测设备信息、实时监测信息、监测报警信息、内涝模拟成果数据、内涝模拟成果详情数据、积水点属性数据、养护经费属性数据、河道整治项目属性数据、雨污分流改造数据、一般排水户统计数据、监测预警属性数据、防汛日报信息等。
污水主题库建库
主要包括尾水湿地信息、污水处理厂信息、泵站信息、重点排水户信息、污水管网监测数据、污水泵站监测数据、污水厂监测数据、城市内涝风险评估区域数据、排水巡检巡查数据、排水养护记录数据、巡检巡查中第三方施工数据、老旧管网改造数据等。
桥梁主题库建库
主要包括管养变更已移交桥梁数据、管养变更已拆除桥梁数据、管养变更已删除桥梁数据、经常性检查数据、常规定期检测数据、结构定期检测数据、特殊检测数据、技术状况数据、养护工程统计数据、危桥整治数据、隐患桥梁数据、安全防护设施数据、独柱墩整治数据、技术状况变化趋势数据、报警信息数据、报警处置信息数据、突发事件处置信息数据、行业评价数据、生命线评价数据、桥梁日常巡查工作情况属性数据、桥梁巡检养护信息属性数据、定期检测属性数据等。
地下管线主题库建库
主要包括管线供图记录数据、放线记录数据、验线记录数据、竣工成果汇交记录数据、交互风险隐患数据、地下管线长度信息属性数据、地下管线动态更新属性数据、耦合分析信息数据、建设项目属性数据、计划项目属性数据、规划批后管理数据等。
智慧照明主题库建库
主要包括照明设施基础信息数据、设施设备管理控制数据、巡检巡查数据、监测报警数据等。
	1


2.5数据服务封装实施
	序号
	一级模块
名称
	二级模块名称
	详细功能说明
	数量
（项）

	1
	数据服务封装实施
	数据需求调研
	调研外部系统和跨专项应用的具体数据需求，收集交互所需的数据元素，明确数据服务的数据类型、服务周期、是否涉及敏感数据，确认数据服务的对接方式，形成数据服务方案。
	1

	2
	
	数据需求定义
	定义需求中数据的描述符、消息格式、数据标签及查询条件。
	1

	3
	
	数据需求分析
	根据数据需求的内容，对数据需求进行分析、合并、整合，并通过数据格式、查询条件等元素复用数据接口。具体数据接口分析包括：燃气数据服务接口、供水数据服务接口、排水（排水防涝）数据服务接口、排水（污水）数据服务接口、照明数据服务接口、桥梁数据服务接口。
	1

	4
	
	数据接口配置
	依托数据资产管理过程中建立的数据资产目录树，创建数据接口，配置每个数据接口的查询条件、数据提供方式。数据接口配置包括：燃气数据服务、供水数据服务、排水（排水防涝）数据服务、排水（污水）数据服务、照明数据服务、桥梁数据服务等接口配置。
	1

	5
	
	数据服务开发
	利用数据治理中心提供的可视化向导、脚本开发、SQL定制、代码定制等方式进行数据服务开发。数据服务开发包括：燃气数据、供水数据、排水（排水防涝）数据、排水（污水）数据、照明数据、桥梁数据等服务开发。
	1

	6
	
	数据服务编目
	数据服务编目。
	1


2.6数据监测管理
	序号
	一级模块名称
	二级模块名称
	详细功能说明
	数量
（项）

	1
	数据监测管理
	任务调度实施
	根据项目实际数据体量、硬件资源信息等各方资源进行项目整体数据流程调度设计和实施确保数据流程稳定健康运行。
	1

	2
	
	数据汇聚实施监控
	对涟水县燃气、供水、排水、桥梁、地下管线、照明等系统数据及填报数据的汇聚实施任务进行监控，对这些任务的采集方式、更新频率、连接状态等进行监控。
	1

	3
	
	数据开发实施监控
	对数据探查实施任务、数据标准检测任务、数据质量稽查任务、数据融合开发任务的治理规则数量、规则频率、规则创建时间、规则使用时间进行监控。
	1

	4
	
	数据资产管理实施监控
	监控元数据、指标、标签的数据情况，包括：更新量、数据来源、最近更新时间等，监控当前数据库的使用情况。
	1

	5
	
	数据服务封装实施监控
	对库表交换服务、文件交换服务、消息交换服务、API封装服务、视频交换服务方式进行监控。
	1

	6
	
	报告输出
	完成燃气数据、供水数据、排水数据、桥梁数据、地下管线数据、照明数据的上报运维及市级反馈的数据质量报告处理，根据分析处理结果定期输出数据运维报告。
	1


2.7市县数据对接方案
	序号
	一级模块名称
	二级模块名称
	详细功能说明
	数量（项）

	1
	市县数据对接实施
	库表上报
	将行业结构化数据，按照省平台数据标准，将经过数据治理后的数据，包括燃气行业数据治理市级库表上报、供水行业数据治理市级库表上报、排水防涝行业数据治理市级库表上报、污水行业数据治理市级库表上报、桥梁行业数据治理市级库表上报、地下管线行业数据治理市级库表上报、照明行业数据治理市级库表上报。
	1

	2
	
	文件上报
	将行业非结构化数据，文件类的数据，按照省平台数据标准，将经过数据治理后的数据，包括燃气行业数据治理市级文件上报、供水行业数据治理市级文件上报、排水防涝行业数据治理市级文件上报、污水行业文件数据治理市级文件上报、桥梁行业文件数据治理市级文件上报、地下管线业文件数据治理市级文件上报、照明业文件数据治理市级文件上报。
	1

	3
	
	消息上报
	将行业实时性要求高的结构化数据，监测数据、告警数据，按照省平台数据标准，将经过数据治理后的数据，包括燃气行业数据治理市级消息上报、供水行业数据治理市级消息上报、排水防涝行业数据治理市级消息上报、污水行业数据治理市级消息上报、桥梁行业数据治理市级消息上报。
	1

	4
	
	离线拷贝
	将行业数据量大或不能通过在线传输的方式进行共享的城市生命线数据，按照省平台数据标准，将经过数据治理后的数据，包括燃气行业数据治理离线拷贝、供水行业数据治理离线拷贝、排水防涝行业数据治理离线拷贝、污水行业数据治理离线拷贝、桥梁行业数据治理离线拷贝、地下管线行业数据治理离线拷贝、照明行业数据治理离线拷贝。
	1

	5
	
	视频流
上报
	整合行业视频监控系统，实现对关键区域视频监控的统一管理，按照省平台数据标准，通过视频流方式将行业视频监控数据与市平台进行对接。包括：燃气监控视频市级上报、排水防涝监控视频市级上报、污水监控视频市级上报、桥梁监控视频市级上报。
	1


2.8原排水管网系统改造
	序号
	一级模块
名称
	二级模块名称
	详细功能说明
	数量
（项）

	1
	排水防涝监测模块应用
	报警任务生成
	按照江苏省城市生命线监测报警预警指南，对新建排水设备的报警信息生成相关报警任务，并进行任务下发。
	1

	2
	
	报警任务处置
	按照江苏省城市生命线监测报警预警指南，对新建排水设备的报警任务进行处置，并反馈相关处置记录。
	1


3.塌陷检测服务技术要求
3.1检测范围
对总体风险评估中，III级及以上风险路段开展探地雷达检测，检测道路里程约65.622km。其中主城区为60.975km，开发区为4.647km。
具体检测清单如下：
	序号
	道路名称
	起终点位置
	道路长度

	
	
	起点位置
	终点位置
	（m）

	涟水县主城区

	1
	翠柏路
	龙腾大道
	郑梁梅大道
	871

	2
	清水路
	龙腾大道
	郑梁梅大道
	794.3

	3
	龙腾大道
	S235
	清涟大道
	2465.4

	4
	涟水路
	S235
	炎黄大道
	2100

	5
	涟水路
	红日大道
	清涟大道
	1500

	6
	郑梁梅大道
	涟水路
	淮浦南路
	2800

	7
	郑梁梅大道
	淮浦南路
	观澜路
	1300

	8
	郑梁梅大道
	观澜路
	S327（古黄河水利枢纽）
	3256.9

	9
	海西路
	泰山路
	红日路
	460

	10
	卧佛路
	常青西路
	郑梁梅大道
	1272.6

	11
	前小街
	淮浦路
	安东路
	1426

	12
	健康路
	实小西侧游园
	前小街
	391.9

	13
	兴文路
	涟漪路
	前小街
	471.9

	14
	米公路
	涟漪路
	中山路
	230.5

	15
	中山路
	卧佛路
	安东路
	1137

	16
	安东路
	炎黄大道
	红日大道
	780

	17
	安东路
	红日大道
	郑梁梅大道
	2294.7

	18
	城东路
	安东路
	金城路
	762.9

	19
	金城路
	炎黄大道
	北京路
	1500

	20
	金城路
	北京路
	郑梁梅大道
	1323.7

	21
	南大路
	圣特路
	郑梁梅大道
	458.4

	22
	常青东路
	安东路
	金城路
	796.8

	23
	常青西路
	淮浦路
	安东路
	1695.8

	24
	渠南路
	淮浦路
	安东路
	1776.8

	25
	广陵路
	炎黄大道
	渠北西路
	2142.3

	26
	淮浦路
	炎黄大道
	郑梁梅大道
	3799.6

	27
	红日大道
	涟水路
	淮浦北路
	2800

	28
	海安路
	漪河北路
	渠北路
	2387.3

	29
	炎黄大道
	高速入口
	淮浦路
	3456.2

	30
	炎黄大道
	淮浦路
	金城路
	3100

	31
	炎黄大道
	金城路
	S327
	2100

	32
	涟州路
	振兴路
	常青西路
	3160.3

	33
	泰山路
	盐河东路
	广陵路
	1010

	34
	北京路
	深圳路
	南京路
	470

	35
	杭州路
	红日大道
	北京路
	1052.4

	36
	涟新路
	经济实用房四期
	炎黄大道
	1609.8

	37
	渠北路
	金城路
	涟州路
	2020

	涟水县开发区

	1
	红日大道
	二干河
	涟水路
	1470

	2
	清涟大道
	G25
	大关大桥
	3177

	总计
	
	
	
	65621.5


注：最终实施以甲方实际需求为主。
3.2道路检测工作要求
对城市道路路面进行塌陷隐患地质雷达检测，对检测出的隐患位置及范围进行确定，并评定风险等级,为整治、维修提供科学依据。
（1）检测工作应至少包含下列内容：
① 现场踏勘与资料收集；
② 制定切实可行的检测方案； 
③ 数据采集及解译； 
④ 疑似点定位与复测； 
⑤ 成果钻探验证； 
⑥ 成因分析及处置建议； 
⑦ 对其他异常情况进行检测； 
⑧ 具有资质的检测单位出具的检测报告。 
（2）检测工作基本要求 
① 该项目采用地质雷达检测方法为主，其他检测方法作为辅助手段；采用地质雷达检测道路下方5米范围内是否存在塌陷隐患，如脱空、空洞、疏松体和富水体等； 
② 中标人必须在检测道路红线内范围进行探测，重点检测区域或普查异常区域应加密测线布设或交叉布设； 
③ 在检测过程中如查明已形成严重塌陷风险的隐患时，立即以电话与书面形式通知招标人，并配合进行应急处置； 
④ 中标人须每周上报项目实施情况，并对招标人就检测成果提出的质疑进行复测或解答；
⑤ 形成检测结果（判明检测道路存在的基础疏松和空洞等塌陷隐患情况，探测隐患大小和埋深，并对隐患的位置进行定位测量，对隐患严重区域配以影像资料，对形成原因进行初步分析）； 
⑥ 分析现存隐患可能产生的影响程度，提出相应的处理和维修方案，对道路土体不良地质进行验证，配合招标人采取有效处理措施消除安全隐患，确保道路安全运行。
⑦ 塌陷隐患探测成果信息表
为满足城市生命线安全服务建设风险评估工作需求，探测结果需包含以下信息：
	隐患编号
	
	隐患类型
	
	风险等级
	

	尺寸
	     m2
	中心坐标
	横坐标
	

	埋深
	    m
	
	纵坐标
	

	所在位置描述
	

	雷达图谱1
	雷达图谱2
	雷达图谱3

	
	
	

	地图位置
	现场照片
	隐患周边管线图

	
	
	

	隐患成因分析
	

	处置建议
	

	注1：雷达图谱应为时间剖面图，可为彩图或黑白图，尺寸可反应出塌陷隐患范围；注2：地图位置应达到通过地图可在现场找到该处塌陷隐患的效果；
注3：现场照片应将塌陷隐患区域周边标志性建筑物拍摄进入。


3.3成果要求
塌陷隐患检测成果报告必须由具有资质的检测单位出具，且报告应具体包含下列内容：
① 项目概况、检测工作的技术依据、目的和要求；
② 检测区域概况；
③ 已有资料的收集和利用情况；
④ 技术方案及安全专项方案；
⑤ 检测成果；
⑥ 成果钻探验证；
⑦ 隐患成因初步分析；
⑧ 结论及处置建议；
⑨ 质量保障措施及服务承诺；
⑩ 相关附图和附表。
3.4其他服务要求
塌陷隐患检测应遵循解译正确、定位准确、科学有据、结论明确、易于处置的原则。检测结果必须与检测数据相互印证，其中关于隐患疑似点的排除要理由充分，且有足够证据支撑。
为满足城市生命线安全服务建设风险评估工作需求，根据塌陷隐患检测结果动态更新总体风险评估成果。为涟水县城市道路路面塌陷防控计划和路面塌陷数据建设提供充足依据。
提供路面塌陷隐患检测报告文本。
4.智慧监测（排水防涝）服务技术要求
根据《江苏省城市生命线安全工程排水防涝智慧监测技术指南（试行）》文件要求，本项目共新建42套监测设备。包括易淹易涝点处6套液位监测、重要保障对象处13套液位监测、4套雨量计、排水管渠处10套液位计、河道处5套水位监测、排涝泵站处4套水位监测。
4.1布点位置及设备数量
	序号
	监测对象
	布设位置
	监测内容
	监测设备
	数量

	1
	易淹
易涝点
	同乐路与涟漪路交叉口
	视频监控
	视频监控
	1

	2
	
	常青西路与涟州路交叉口
	视频监控
	视频监控
	1

	3
	
	海西路与龙腾大道交叉口
	视频监控
	视频监控
	1

	4
	
	兴业路与港口路交叉口北侧
	视频监控
	视频监控
	1

	5
	
	兴隆路（切沃过滤技术有限公司门口）
	视频监控
	视频监控
	1

	6
	
	生态路与创业路交叉口北侧
	视频监控
	视频监控
	1

	1
	重点保障对象
	淮文外国语学校
	视频监控、积水深度
	视频雷达水位球
	1

	2
	
	县人民政府
	视频监控、积水深度
	视频雷达水位球
	1

	3
	
	县人民医院
	视频监控、积水深度
	视频雷达水位球
	1

	4
	
	吾悦广场（东吾悦）
	视频监控、积水深度
	视频雷达水位球
	1

	5
	
	吾悦广场（西吾悦）
	视频监控、积水深度
	视频雷达水位球
	1

	6
	
	郑梁梅小学
	视频监控、积水深度
	视频雷达水位球
	1

	7
	
	军民小学
	视频监控、积水深度
	视频雷达水位球
	1

	8
	
	涟水实验小学中山路校区
	视频监控、积水深度
	视频雷达水位球
	1

	9
	
	涟水实验小学
	视频监控、积水深度
	视频雷达水位球
	1

	10
	
	郑梁梅学校（清枫路校区）
	视频监控、积水深度
	视频雷达水位球
	1

	11
	
	江苏省涟水中学
	视频监控、积水深度
	视频雷达水位球
	1

	12
	
	开发区管委会
	视频监控、积水深度
	视频雷达水位球
	1

	13
	
	涟水县妇幼保健院
	视频监控、积水深度
	视频雷达水位球
	1

	1
	雨量计
	涟水县人民法院北侧
	降雨强度
	雨量计
	1

	2
	
	兴旺路与创新路交叉口
	降雨强度
	雨量计
	1

	3
	
	红日大道与深圳路交叉口
	降雨强度
	雨量计
	1

	4
	
	清水路与清枫路交叉口
	降雨强度
	雨量计
	1

	1
	排水管渠
	广陵路与泰山路交叉口东侧
	管道液位
	窨井液位监测仪
	1

	2
	
	广州路与涟州路交叉口
	管道液位
	窨井液位监测仪
	1

	3
	
	清涟大道与淮浦路交叉口
	管道液位
	窨井液位监测仪
	1

	4
	
	泰山路与涟州路交叉口
	管道液位
	窨井液位监测仪
	1

	5
	
	海安路（财务局南侧）
	管道液位
	窨井液位监测仪
	1

	6
	
	海西路与龙腾大道交叉口
	管道液位
	窨井液位监测仪
	1

	7
	
	海安路（法院大门前）
	管道液位
	窨井液位监测仪
	1

	8
	
	涟州路与振兴路交叉口
	管道液位
	窨井液位监测仪
	1

	9
	
	南大路与北大路交叉口
	管道液位
	窨井液位监测仪
	1

	10
	
	广州路与安东路交叉口
	管道液位
	窨井液位监测仪
	1

	1
	重要河道
	广陵路沟（炎黄大道与广陵路交叉口、天达燃气东门口）
	视频监控、河道水位
	视频雷达水位球
	1

	2
	
	涟水河（炎黄大道处）
	视频监控、河道水位
	视频雷达水位球
	1

	3
	
	涟水河（北环路处）
	视频监控、河道水位
	视频雷达水位球
	1

	4
	
	新涟河（北环路处）
	视频监控、河道水位
	视频雷达水位球
	1

	5
	
	新涟河（祥云路处）
	视频监控、河道水位
	视频雷达水位球
	1

	1
	闸站
	涟东一干渠进水闸
	视频监控、河道水位
	视频雷达水位球
	1

	2
	
	北门闸
	视频监控、河道水位
	视频雷达水位球
	1

	3
	
	涟西二干渠首闸
	视频监控、河道水位
	视频雷达水位球
	1

	4
	
	清涟闸
	视频监控、河道水位
	视频雷达水位球
	1

	合计
	42


4.2设备参数要求
	序号
	设备名称及应用场景
	主要技术参数
	单位
	数量

	1
	视频雷达水位球，应用场景：重点保障对象、重要河道、闸站
	1.采用毫米波雷达技术，分辨率更高，检测性能更稳定，不受光照、雨雪、灰尘、水雾等恶劣环境的影响；
2.支持水位监测，监测范围0.15~15米，水位精度±1mm；
3.支持全景路2560 × 1440 @30 fps高清画面输出；
4.支持全彩画面，F1.0大光圈；
5.支持H.265高效压缩算法，可较大节省存储空间；
6.采用白光补光，有效白光30米；
7.开放型网络视频接口，ISAPI，GB/T28181，ISUP等；
8.支持宽动态范围达120dB，适合逆光环境监控；
9.支持340°水平旋转，垂直方向-20°~90°；
10.支持3D数字降噪、强光抑制、SmartIR；
11.内置报警输入和报警输出，支持报警联动功能；
12.设备可配置低功耗模式，低功耗模式下每10秒上次1次数据，功率≤1W；设备正常上电，雷达上传数据，摄像机开启工作，电机不工作，功率≤5W；设备正常上电，雷达上传数据，摄像机开启工作，电机不工作，补光灯开启工作，功率≤10W。
13.设备在定时休眠状态下，可通过下发的指令被唤醒，并进行视频预览及抓图。
14.支持最大256G的 Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡存储；
15.IP67，抗干扰能力强，适用于严酷的电磁环境，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准
	套
	22

	2
	视频监控，应用场景：易淹易涝点
	1.像素：≥400万
2.帧率：≥25 FPS
3.动态范围：≥55dB
4.具备自动光圈、变焦镜头、昼/夜自动转换功能、防护罩
	套
	6

	3
	6米监测杆件，应用场景：易淹易涝点、重点保障对象
	6+1.5米监控杆，立杆：φ140*3*6000mm
横臂：φ60*2*1500mm
杆件热镀锌喷塑、含地笼及基础
	套
	19

	4
	5米监测杆件，应用场景：重要河道、闸站
	5+3米监控杆，立杆：φ140*3*5000mm
横臂：φ76*3*3000mm
杆件热镀锌喷塑、含地笼及基础
	套
	9

	5
	窨井液位计，应用场景：排水管渠
	1.监测原理：静态压力测试原理；
2.被测介质：自然水体，污水；
3.过压极限：1.5倍量程；
4.监测量程：0～12m；
5.监测精度：±0.4%FS；
6.长期稳定性：±0.1%FS/年；
7.温度系数：±0.1%FS ；
8.传感器工作温度：0℃～70℃；
9.工作湿度：0～100%；
10.传感器外壳材质：316不锈钢；
11.防护等级：IP68。
	套
	10

	6
	雨量计，应用场景：雨量
	1.测量范围0~8mm/min
2.测量原理：翻斗式
3.精度<=±%3
4.分辨率0.2mm
5.承雨口径200mm
6.无线传输：NB-IOT/GPRS/LoRa/MQTT
7.防护等级：IP67
8.工作温度：-20到60°C
	套
	4

	7
	硬盘录像机
及硬盘
	网络录像机，存储编码H.265,视频接入64路，16盘位。配套10块8T硬盘。
	项
	1

	8
	供电、通信
	供电、通信实施费用。服务期3年。
	处
	42

	9
	系统集成
	设备安装、集成、调试、对接、高程测量。
	处
	42


4.3设备安装要求
[bookmark: _Hlk186213156]（1）安装前应进行现场确认，对不满足安装条件的监测点位应基于监测需求选择替代点位并经招标人确认。
（2）在线监测设备安装的位置应避开振动、高温、温度变化剧烈、易受机械损伤、有强电磁场干扰的位置。
（3）设备安装时应按设计文件要求核对位号、型号、规格、材质和附件。
（4）在线监测设备安装过程中应避免敲击、振动。安装应牢固、平正。安装支架应受力均匀，不应承受非正常的外力，不应影响相关设施的正常安全运行。
（5）中标人承担智慧监测（排水防涝）设备实施过程中的运输、安装、修复、辅材、调试、3年质保等费用。
4.4设备调试及测量要求
（1）中标人应严格按照时间节点保证标准化的安装、调试和联网接入。在所有设备安装调试完成后，中标人应组织人力对设备进行全面的联网调试，使设备能够达到接入系统并稳定运行的目标。
（2）中标人应按照省、市要求完成黄海高层测量，确保测量的水位高程与实际高程数据保持一致。
五、中标人在本项目中加强绿色低碳管理，对涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。涉及设备运维参考“《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库【2023】7号文）”执行。
六、本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为其他未列明行业。
七、执行标准: 通过国家相关产品质量认证。本项目其他未提及的技术要求应当符合国家强制性标准（如没有国家强制性标准的则按行业标准执行）的要求。

[bookmark: _Toc455416578]




第二章   投  标  文  件  格  式





项目名称:



项目编号:





投 标 人：




年    月    日





尊敬的投标人：
请按照以下文件的格式要求、内容制作投标文件，并请编制目录，否则可能将影响对投标文件的评价。
投标文件格式中所有要求电子签字和电子签章的部分，电子投标文件中必须加盖电子签章。























[bookmark: _Toc455416579]

一、投标函

                 （招标人名称）：
关于          采购项目（项目编号：         ）招标文件（包括更正公告、如果有的话）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加投标。同时，正式授权      （姓名和职务）代表           （投标人单位名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。
1.参加本次政府采购活动前三年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。 
2.我单位没有为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。我单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，没有同时参加同一合同项下的政府采购活动。
3.参加本次采购活动前，我方没有被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。
4.我单位郑重承诺：我公司具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。
5.我单位郑重承诺：我公司具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的六项条件。
6.我们接受招标文件的所有的条款和规定。
7.我们同意按照招标文件第一章第二部分第15条的规定，本投标文件的有效期为从开标之日起计算的60天，在此期间，本投标文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们中标，本投标文件在此期间之后将继续保持有效。
8.我们理解，你们无义务必须接受投标价最低的投标。同时也理解你们不承担我们本次投标的费用。
9.我们同意向贵方提供贵方可能要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证所提供的都是真实的、准确的。
10.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在按招标文件中规定的时间内供货或服务，并完成项目的施工、调试、交付买方验收、使用。否则我们的履约保证金将被贵方没收。
投标人名称（电子签章）：              
地址：             邮编：             
电话：             传真：             
法定代表人（电子签章或电子签字）：    
职务：                                
         日期:       年     月     日
[bookmark: _Toc455416580]

















二、开标一览表

	项目名称
	

	投标报价
总价
	大写（人民币、元）：                  
小写：¥                  元

	履约时间
	自合同签订之日起1年



投标人：     （电子签章）     
法定代表人：（电子签章或电子签字）
注：1.投标报价总计为招标文件中投标人须知第14条所述内容。
[bookmark: _Toc157775459][bookmark: _Toc136924766]2.开标一览表格式不得自行改动。
[bookmark: _Toc157775468]
















[bookmark: _Toc455416585]三、投标分项报价表

	序号
	服务（项目）名称
	费用构成
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合   计（元）
	




投标人：       （电子签章）        
法定代表人：（电子签章或电子签字）  
注：1.此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。
2.投标人的报价应包括应包括服务费用、保险费用、人员支出、税金等其他有关的所有费用。
3.如果单价和总价不符时，以单价为准。

[bookmark: _Toc455416586][bookmark: _Toc148099621]四、拟派项目负责人及主要人员基本情况表

	人员岗位
	姓名
	性别
	所学专业
	相关证书
及证书编号
	现任职务
及职称

	1.项目负责人
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



投标人：       （电子签章）        
法定代表人：（电子签章或电子签字）  

注：此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

[bookmark: _Toc455416587]
[bookmark: _Toc157775469]五、服务承诺
[bookmark: _Toc455416588]
（针对采购需求逐条响应，格式由投标人自定，并加盖投标人电子签章。）
























[bookmark: _Toc455416589]

六、资质审查时投标人必须提供的资格证明文件

1.提供下列材料之一：（1）投标人提供法定代表人资格证明（必须提供，格式详见第二章第九部分示范格式一）和法定代表人身份证（扫描件并加盖投标人电子签章）；（2）投标人提供授权委托书（必须提供，格式详见第二章第九部分示范格式二）和受托人身份证（扫描件并加盖投标人电子签章）。
2.提供营业执照或事业单位法人证书。（扫描件并加盖投标人电子签章，必须提供）
3.提供《失信行为“双公示”承诺书》。（必须提供，格式详见第二章第九部分示范格式五）
[bookmark: _Toc455416590]4.本项目的特定资格要求：无。
5.落实政府采购政策需满足的资格要求（提供下列任一项材料即可，非专门面向中小企业或者预留份额的采购项目，本项无需提供）：
（1）《中小企业声明函》（详见第二章第九部分示范格式三）；
（2）《残疾人福利性单位声明函》（详见第二章第九部分示范格式四）；
（3）由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）（加盖出具单位公章的电子件）。
注：1.上述相关原件，中标人必须在签订合同时提交招标人审查，中标人未能提供上述所有原件的，则取消其中标资格。
2.上述是在对投标人资质审查时，投标人所必须要提供的资格证明文件，如投标人未能提供上述资格证明文件以及发现投标人的资质条件不符合招标文件要求，可随时取消其投标或中标资格。
3.投标人所提供的资格证明材料应真实、有效，政府采购监管部门及招标人保留对投标人提供的资格证明材料进行核查的权利。如发现投标人提供虚假资格证明材料，政府采购监管部门将对其进行严肃处理。



七、综合评审时投标人需提供的证明文件

（投标人根据评审项逐一提供相关评审证明材料。）










[bookmark: _Toc455416591]八、投标人认为有必要提供并说明的其它资料
（格式由投标人自定，加盖投标人电子签章。）












[bookmark: _Toc455416592][bookmark: _Toc157775454]九、示范格式
示范格式一              

法定代表人资格证明
单位名称：
地址：
姓名：     性别：      年龄：      职务：
系 （投标人单位名称）的法定代表人。为参与           项目，签署上述项目的投标文件、进行招标、签署合同和处理与之有关的一切事务。


特此证明。
                   
               投标人：      (电子签章)      
                      日期：       年      月    日


注：投标人法定代表人参加投标的，必须附法定代表人身份证扫描件并加盖委托单位电子签章。法定代表人授权其他人参加投标的，仅需填写“授权委托书”。


示范格式二
授权委托书
致  （招标人）  ：
本授权书宣告：
委托方：            地址：            
法定代表人：          
受托人：姓名       性别：     出生日期：    年  月  日
所在单位：                职务：           
身 份 证：                联系方式：       
兹委托受托人       代表我公司参加        （招标人）组织的（项目编号:        ）               项目的政府采购活动，受托人有权在该招标活动中，以我单位的名义签署投标函和投标文件，与招标人或代理机构协商、澄清、解释，签订合同书并执行一切与此有关的事项。
受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我公司均予以承认。受托人无转委托权。
委托期限：至上述事宜处理完毕止。


委托单位：    （电子签章）  
                                日期：       年      月    日

注：投标人委托受托人参加投标的，必须附受托人身份证扫描件并加盖委托单位电子签章。法定代表人直接参加投标的，仅需填写“法定代表人资格证明”。


示范格式三
中小企业声明函（服务类）
致   （招标人）  ：
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（招标单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：
1.（标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 
2.（标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。 
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 
投标人：        （电子签章）     
法定代表人：（电子签章或电子签字）
日期:           年      月      日

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。



示范格式四
残疾人福利性单位声明函
致   （招标人）  ：
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位。即，本单位同时满足以下条件:
1.根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）规定的划分标准，本公司为残疾人福利性企业。
2.本单位参加（招标单位名称） 的（招标项目名称）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
注：本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


投标人:         （电子签章）      
                           法定代表人：（电子签章或电子签字）
                        日期:        年      月      日

注：非残疾人福利性单位不需提供此函。









[bookmark: _Hlk108793589]
示范格式五
[bookmark: _Hlk108793456]失信行为“双公示”承诺书

1.严格遵守《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》以及政府采购有关法律法规，依法依规参与本项目竞标。
2.公平竞标，不借用他人资质或以他人名义骗取中标。
3.不组织、不参与任何形式的围标串标。
4.不弄虚作假，所提供的一切材料均是真实、有效、合法的。
5.如果我单位中标，将严格履行合同，绝不将工程违法分包、转包他人，不随意更换项目管理人员。
为进一步净化全县公共资源交易市场，更好保护各方市场主体合法利益，打击违法违规行为，我单位严格遵守上述承诺。凡违反上述承诺，我单位自愿接受按照“就高不就低，从重不重轻”原则接受处理；涉嫌违法犯罪的，承担刑事责任；同时，自愿同意将处罚决定发布到“信用中国”等相关信用管理平台和涟水县人民政府门户网站，对外公示。
特此承诺！

投标人：         （电子签章）       
法定代表人：     （电子签章或电子签字）    
   年   月   日
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