
如东县掘港高级中学男生宿舍维修工程清单编制说明
1、工程概况：
工程名称：如东县掘港高级中学男生宿舍维修工程；

建设地点：如东县掘港高级中学学校内。

2、工程量清单编制依据：

（1）招标单位指定施工内容，施工方案，施工图； 

（2）《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），消耗量水平、人工工资单价（执行苏建函价[2026]27号文件）、有关费用标准按省级建设主管部门颁发的现行的计价表、《江苏省建设工程费用定额》（2014）；

（3）材料价格按2026年第6期南通建设工程造价信息的指导价执行，缺项按市场信息价或市场询价；措施项目费用考虑工程所在地常用的施工技术和施工方案计取。

3、本工程含暂列金5万元。
4、其他说明：

（1）宿舍内墙面及天棚出新，除一层、过道及楼梯间外，其余部位均为局部出新；

（2）宿舍内增加块料踢脚线，有床位遮挡处不需要；

（3）本项目安装相关改造报价及施工时须结合图纸、招标人相关要求综合考虑，部分管线的走向、路径须根据现场美观要求设置；各清单工程量现场须按实计量；
（4）本次工程为改造项目，改造时对原有不改动部位需做好成品保护，施工期间若造成原有成品破损、污染、损坏，由施工单位无偿修复、更换至原有完好状态，相关人工、材料、清理修复费用均包含在综合单价内，不再另行计取。

5、建议品牌：

	序号
	材料名称
	规格、型号
	品牌

	
	土建

	1
	地砖、墙砖
	
	新中源、马可波罗、诺贝尔

	2
	油漆、涂料
	
	立邦、多乐士 三棵树

	3
	细木工板、木饰面板
	
	福庆、大王椰、莫干山

	4
	木质防火门
	
	加汇、振通、美心

	5
	实木复合门（成品室内门及门套）
	
	欧派、圣象、柏立旺

	6
	铝合金型材（含胶条）
	
	兴发、季华、凤铝

	7
	玻璃
	
	台玻、上海耀皮、南玻

	8
	铝合金扣板
	
	奥普、雷士、法狮龙

	
	安装

	1
	灯具
	
	欧普、三雄极光、飞利浦

	2
	开关、插座
	
	欧普、三雄极光、飞利浦

	3
	配电箱元器件
	
	正泰、公牛、上海人民

	4
	电缆、电线
	
	上上、江南、远东

	5
	电热水器
	
	海尔、美的、AO史密斯


江苏建达全过程工程咨询有限公司
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