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第一章  招标公告
中通服咨询设计研究院有限公司（以下简称“招标代理”）受金陵科技学院（采购单位名称，以下简称“采购人”）委托，就金陵科技学院政府采购项目，（项目名称）金陵科技学院（数智现代产业学院）项目进行公开招标，兹邀请符合资格条件的供应商提交响应文件。
一、项目基本情况 
1.1 项目编号：JSZC-320100-ZTZB-G2026-0050
1.2 项目名称：金陵科技学院（数智现代产业学院）项目
1.3 预算金额：280万元，其中：标包1 121万元；标包2 81.94万元；标包3 77.06万元
1.4 最高单项限价：280万元，其中：标包1 121万元；标包2 81.94万元；标包3 77.06万元（投标报价超过最高限价为无效标）。
1.5 采购需求：
	标包号
	名称
	技术要求
	所属行业类型
	产品属性
	备注

	1
	国产化人工智能实训中心项目
	详见项目需求  
	工业
	货物
	

	2
	梦工厂校企协同交付中心项目
	详见项目需求 
	工业
	货物
	

	3
	基于模型训练的人工智能实训平台项目
	详见项目需求 
	工业
	货物
	


中标原则：兼投不兼中，即一个投标人可投多个标包，按标包1到标包3的评审顺序，只被一个标包推荐为中标候选人，即标包1排名第一的中标候选人，不推荐为标包2、标包3的第一中标候选人。
1.6 合同履行期限（不分标包）：
标包1、标包3：合同签订后，合同签订后 30日内。供应商应保证在要求时间内完成全部标的物的供货、安装、调试和培训工作,符合国家标准、行业规范和合同等相关文件的要求。
标包2：合同签订后，合同签订后 60日内。供应商应保证在要求时间内完成全部标的物的供货、安装、调试和培训工作,符合国家标准、行业规范和合同等相关文件的要求。
1.7 本项目是否属专门面向中小企业采购项目：
标包1 非专门面向中小企业采购；
标包2、标包3：专门面向中小企业采购。
1.8 本项目是否接受联合体参与采购活动：否。
1.9 是否接受进口产品：否。
1.10项目经费：支持地方高校改革发展资金。
1.11采购类型：政府采购
1.12项目所属行业：根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）及《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》（国统字〔2017〕213号）等文件规定，本项目所属行业为“工业”。
二、申请人的资格要求
2.1 参照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证明等证明材料，复印件加盖公章）； 
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次采购活动前上一年度的会计报表（或审计报告）或参加本次采购活动前半年内（至少一个月）的会计报表，复印件加盖公章）（成立不满一个月不需提供）；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料，复印件加盖公章）；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次采购活动前半年内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关资料，复印件加盖公章）；
（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明，加盖公章的原件）（格式见后附件）；
（6）法律、行政法规规定的其他条件：无。
2.2 采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件：无 。
2.3 参照落实政府采购政策需满足的资格要求：（如属于专门面向中小企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位）
标包1
按照以下第（4）种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：
（1）本项目整体专门面向中小企业采购货物。
（2）本项目整体专门面向小微企业采购货物。
（3）本项目通过以下第（/）种方式预留部分采购份额采购中小企业货物：
①本项目要求供应商以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为/%，其中小微企业所占比例应为/%（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。
②本项目要求供应商进行合同标包，中小企业合同金额应当达到的比例为/%，其中小微企业所占比例应为/%（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。
（4） 本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，具体详见第三章评标方法和标准。
标包2、标包3
按照以下第（1）种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：
（1）本项目整体专门面向中小企业采购货物。
（2）本项目整体专门面向小微企业采购货物。
（3）本项目通过以下第（/）种方式预留部分采购份额采购中小企业货物：
①本项目要求供应商以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为/%，其中小微企业所占比例应为/%（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。
②本项目要求供应商进行合同标包，中小企业合同金额应当达到的比例为/%，其中小微企业所占比例应为/%（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。
（5） 本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，具体详见第三章评标方法和标准。
2.4 拒绝下述供应商参加本次采购活动：
（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。
（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。
（3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
三、现场考察
采购人不组织集中考察或答疑，供应商可自行勘察，请务必对项目现场和周围环境进行仔细认真地查勘，在随后的采购中，对现场资料和数据所作出的推论、解释和结论及由此造成的后果由供应商负责。
四、获取招标文件
4.1 时间：从2026年8月12日起至2026年8月18日为止，每天9：00-11：30，14：00-17：00（北京时间，节假日除外）。
4.2 地点：苏采云系统
4.3 方式：苏采云系统下载
4.4 售价：0元。
五、投标文件的递交
（1）投标文件递交方式：苏采云系统上传
[bookmark: _GoBack]（2）开标时间：2026年9月1日9时30分（北京时间）  
（3）开标地点：苏采云开标大厅
六、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日
七、其他补充事宜
7.1 供应商采购活动信用承诺制：
（1）参照《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》（宁财购通[2021]5号）有关规定，本章2.1条所涉及的证明材料，供应商可以在投标文件中一次性提交，也可以在投标文件中提供满足相应条件的信用承诺函（格式详见第六章“供应商资格承诺函”），提供信用承诺函的，即可不再提供本章2.1条所涉及的证明材料。
（2）供应商仅提供信用承诺函而未提供本章2.1条所涉及的证明材料的，须在中标后，另行提供上述由信用承诺函所替代的证明材料（一式伍份），证明材料须加盖公章并按招标文件要求装订提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购代理机构发出中标通知书。
（3）供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺：
1）供应商被列入严重失信主体名单；
2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；
3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。
（4）供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。
7.2 公告发布媒介：江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）；
7.3 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注相关网站发布的信息更正公告；
八、联系方式 
采购单位名称：金陵科技学院 
采购单位地址：南京市江宁区弘景大道99号
联系人姓名：程老师 
联系电话：18913805577
采购代理机构：中通服咨询设计研究院有限公司 
地址：南京市建邺区楠溪江东街58号 
联系人：陈沭 
联系电话：13913913997 
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第二章 供应商须知
一、总则
1、适用法律
1.1 参照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定等。本次招标采取公开招标方式。
2、定义
2.1 “供应商”“投标人”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。
2.2 “产品”指本招标文件中所述产品及相关服务。
2.3 “用户或使用单位”是指使用货物的单位。
3、参照政策功能
3.1 政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策： 
（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标； 
（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。 
以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 中小企业供应商参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见后附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。 
中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》国统字〔2017〕213号）确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。 
3.2 政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2014〕68号。 
3.3 政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2017〕141号。
3.4 强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局、国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》，且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。 
3.5 提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。 
3.6 提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，并提供有效的节能产品认证证书复印件。 
3.7 提供的产品属于环境标志产品的,供应商应当选择依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品投标,并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。
3.8 进口产品政策
（1）除第一章采购公告另有规定外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248 号）、《南京市政府采购进口产品申报审核管理办法》的通知的规定。
（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。
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4.1 参照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证明等证明材料，复印件加盖公章）； 
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次采购活动前上一年度的会计报表（或审计报告）或参加本次采购活动前半年内（至少一个月）的会计报表，复印件加盖公章）（成立不满一个月不需提供）；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料，复印件加盖公章）；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次采购活动前半年内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关资料，复印件加盖公章）；
（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明，加盖公章的原件）（格式见后附件）；
（6）法律、行政法规规定的其他条件：无。
4.2 采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件：无。
4.3 参照落实政府采购政策需满足的资格要求：（如属于专门面向中小企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位）
4.4 拒绝下述供应商参加本次采购活动：
（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项目下的采购活动。
（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。
（3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
5.供应商义务及注意事项	
5.1	义务
5.1.1 供应商应当认真阅读本招标文件，完全明了本项目之名称、用途、服务内容、质量和交付时间，完全明了应具备的资格条件。
5.1.2 供应商应当按照招标文件的要求编制响应性文件。响应性文件应对招标文件提出的实质性要求和条件作出完全响应。
5.1.3 供应商应在投标截止时间前，将密封的响应性文件送达开标地点。
5.1.4 供应商不得相互串通报价，不得排挤其他供应商的公平竞争，损害招标人或者其他供应商的合法权益。供应商不得与招标人串通投标，损害国家利益，公众利益或者他人的合法权益。
5.1.5 供应商在投标截止时间前，对所递交的响应性文件可以补充、修改或者撤回，并书面通知招标人。补充、修改的内容为响应性文件的组成部分。
5.2	注意事项
5.2.1 本项目采购方式是公开招标。供应商在参加本项目前可以向招标人了解实地情况及需求，以确保制定出合理的投标方案，否则由此引起的误投风险及相应的损失自行承担。本项目由招标人自行组织或委托第三方验收。供应商报价超过最高限价的按无效投标处理。
5.2.2 验收标准
5.2.2.1 招标文件中明确的标准和技术要求，未明确部分按照国家最新的相关标准；
5.2.2.2 供应商随响应性文件提供的货物制造商制造及验收的官方标准或货物验收大纲，经招标人确认后，将作为对货物的验收依据之一；
5.2.2.3 供应商在澄清响应文件时作出的承诺，经招标人确认后，将作为对货物和服务的验收依据之一；
5.2.2.4 项目完毕后，由招标人组织按国家相关标准进行验收。
5.2.3 供应商应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，如果没有按照招标文件要求提交全部资料，或者没有对招标文件都作出实质性响应，相应风险应由供应商自行承担，包括作无效投标处理。
5.2.4 任何供应商成交，须保证所供货物和服务能通过当地有关职能部门验收，否则招标人有权拒绝支付合同款项。
5.2.5 供应商应保证招标人在使用该货物（服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，供应商应承担全部责任。
5.2.6 供应商投标时需将投标文件电子文稿与纸质投标文件一并提交，如电子稿投标文件与纸质投标文件不一致，以纸质投标文件为准。
5.2.7 供应商应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果供应商没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件所有条款都做出实质性响应，根据招标文件有关规定将可能导致其投标文件被拒绝，供应商自行承担相应的风险。
5.3 集中现场答疑/勘察
采购人不组织集中考察或答疑，供应商可自行勘察，请务必对项目现场和周围环境进行仔细认真地查勘，在随后的采购中，对现场资料和数据所作出的推论、解释和结论及由此造成的后果由供应商负责。
二、招标文件
6．招标文件构成
6.1 招标文件组成：招标公告、供应商须知、供应商应当提交的资格和资信证明文件、投标报价要求、投标文件编制要求和招标项目的技术规格、要求和数量、合同主要条款及合同签订方式、交货和提供服务的时间、评标方法、评标标准、无效投标和废标条款、附件、投标截止时间、开标时间及地点等。
6.2 招标的最小单位是包。招标服务数量及技术要求中未标包的，供应商对要求 提供的服务不得部分投标；招标服务数量及技术要求中已经标包的，应当以包为单位投标。
6.3 招标代理如果要求供应商按照招标文件规定提交备选投标方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。
7．招标文件的澄清、修改或补充
7.1 招标人或招标代理对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在招标文件要求提交投标文件截止时间15日前，在原招标公告媒体发布更正公告，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。
7.2 招标代理在招标文件要求提交投标文件截止时间前，有权决定延长投标截止时间和开标时间，并在原采购信息发布媒体上发布变更公告。
7.3 供应商应在投标截止时间前关注原采购信息发布媒体上有关本招标项目有无变更公告。
8．投标费用
8.1 供应商应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论招标结果如何，招标代理和招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
8.2 本项目的招标代理费由中标人在领取中标通知书时一次性支付给代理机构。招标代理费按照计价格[2002]1980号文收费标准的50%再扣除2000元收取，低于1000元按1000元收取。无论是否将该费用在报价中列明，均视为已含在总价中。
[bookmark: _Toc37940065]三、投标
9．投标文件的语言、计量单位、货币和编制
9.1 供应商提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与招标代理就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
9.2 供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。
9.3 如无特别说明外，供应商应用人民币报价。
9.4 投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有供应商公章或投标专用章和法定代表人或其授权的供应商代表签字。
9.5 投标文件应按照招标文件规定的顺序，统一用A4规格幅面打印、装订成册并编制目录，由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，责任由供应商承担。
9.6 供应商应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商全称、地址、电话、传真等。
10．投标文件的组成
10.1 供应商应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《技术条款偏离表》等处逐条标明满足与否。对带 “★”的技术条款必须在投标文件中提供技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等），未提供技术支持资料的，评审时不予认可（采购需求中另有规定的，也可从其规定）。
10.2 供应商根据招标文件载明的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。
10.3 投标文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。
11．投标文件的商务部分
11.1 商务部分是证明供应商有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件，其中加“★”项目不得有缺失或无效。
（1）★ 投标函（投标申请及声明）； 
（2）★ 法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证扫描件； 
（3）★ 第一章招标公告中第二条第1款规定的资格证明材料； 
（4）★供应商资格承诺函； 
（5）《商务条款偏离表》； 
（6）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料。
12．投标文件的技术部分
12.1 技术部分是证明供应商提供的产品和服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对投标报价表中的服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。
12.2 若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。
12.3 提供的技术如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在，并在《技术条款偏离表》中逐条予以说明。
12.4 投标文件应按照招标文件要求提供技术资料、文件和有关证明，包括但不限于以下材料，其中加“★”项目不得有缺失或无效。
（1）★货物品牌、型号、材质、主要技术指标和性能、制造商、生产企业名称等详细说明；
（2）★《技术条款偏离表》；
（3）★《供货一览表》；
（4）货物安装、验收标准、货物技术资料；
（5）★售后服务方案；
（6）服务承诺；
（7）供应商认为需要提供的其他资料。
12.5 供应商的服务承诺不得低于招标文件中的产品和服务要求，否则将导致无效投标处理。
13．投标文件的价格部分
13.1 价格部分是对投标货物和服务价格构成的说明，每一项货物仅接受一个价格。
13.2 报价应包含货物设计、制造、包装、仓储、运输装缷、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。
13.3 供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。
13.4 供应商应在《开标一览表》《分项报价表》等标明提供货物和服务的单价、总价以及分项报价。供应商系小企业（含小型、微型企业）、残疾人福利性单位、监狱企业，并提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小企业、残疾人福利性单位、监狱企业制造的货物和服务的，须在《开标一览表》《分项报价表》中注明,供应商应当如实申报,否则评标委员会有权取消其小微企业、残疾人福利性单位、监狱企业优惠政策。
14．投标文件的其他部分
14.1 供应商编制投标文件需要提供的其他相关文件。
15．投标保证金：无需提供投标保证金。
16．投标有效期
16.1 自开标之日起90天内投标有效。
16.2 在特殊情况下，在原投标有效期截止之前，招标代理可要求供应商同意延长投标有效期，这种要求与答复均以书面形式提交。供应商可拒绝这种要求，并且不影响保证金退还。接收延长投标有效期的供应商将不会要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，有关投标保证金的退还规定在延长了的有效期内继续有效。
17．投标文件份数和签署
17.1 供应商应按照招标文件要求的份数准备投标文件，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。
17.2 投标文件正本中，除招标文件规定的可提交复印件外，其他文件均须提交原件，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。投标文件的正本须经法定代表人或经正式授权并对供应商有约束力的委托代理人签字和加盖供应商公章。本招标文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章
17.3 除供应商对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标文件签署人签字或加盖公章。
18．投标文件的密封和递交
18.1 供应商应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件密封送达投标地点。
[bookmark: _Hlk37512201]18.2 供应商应将投标文件正本和所有副本分开密封，且在信封袋上标明“正本”、“副本”的字样。投标文件电子文档U盘单独密封包装或随投标文件正本一同密封。
    18.3 信封均应：
 (1)按“招标公告”注明的地址送达开标地点；
 (2)注明投标项目名称、项目编号、正本或副本的字样。
    18.4 信封均应写明供应商名称、地址、联系人及电话，以便如果投标文件被宣布为“迟到”投标时，能原封退回。
18.5 如果信封未按第18.2-18.4条要求密封和加写标记，招标代理对误投或过早启封概不负责。
19．有下列情形之一的投标文件将拒收：
19.1 在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的。
19.2 未按招标文件要求密封的。
20．投标文件的修改和撤回
20.1 供应商在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或撤回，并书面通知招标代理。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。
20.2 供应商的修改或撤回通知书，应按第18条的规定进行编制、密封、标记和发送，并应在封套上加注“修改”或“撤回”字样。
20.3 在投标截止期之后，供应商不得对其投标文件做任何修改。
20.4 在投标截止期至招标人在招标文件中规定的投标有效期期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其投标。
21．联合投标（本次投标不接受联合体投标）
[bookmark: _Toc37940067]21.1 采购项目如接受联合体投标的，两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加投标。
21.2 联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同投标文件一并提交。联合体各方签订联合体协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。
21.3 采购合同标包履行的，中标供应商就采购项目和标包项目向采购人负责，标包项目供应商就标包项目承担责任，中标供应商与标包供应商之间应该签订标包意向协议。
21.4 享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同标包给大中型企业，中型企业不得将合同标包给大型企业。
21.5 预留份额的采购项目中，组成联合体或者接受标包的中小企业与联合体内其他企业、标包企业之间不得存在直接控股、管理关系。未预留份额的采购项目或采购包中，组成联合体或者接受标包的中小企业与联合体内其他企业、标包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
四、开标、评标与定标
22．开标
22.1 招标代理将在招标文件确定的时间和地点进行公开开标。供应商应委派代表准时参加，参加开标的代表须签名报到以证明其出席。
22.2 开标时，招标代理将邀请监督机构或供应商代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由招标代理工作人员当众拆封，宣读供应商名称、投标价格、价格折扣、招标文件以及允许提供的备选投标方案和投标文件的其他主要内容。
22.3 未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的备选投标方案等实质性内容，评标时不予承认。
22.4 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：
（1）《开标一览表》内容与投标文件中明细表内容不一致的，以《开标一览表》为准；
（2）投标文件的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，应以《开标一览表》的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算为准。
同时出现两种以上不一致的，按照上述顺序修正，且由供应商书面确认，并加盖公章或者由法定代表人或其授权的代表签字。经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。
22.5 投标截止时间结束后参加投标的投标单位不足三家的，除招标任务取消情形外，可按监管部门规定转为其他采购方式。
23．评标
23.1 评标组织
23.1.1 评标工作由招标代理负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：
（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
（2）要求供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
（3）对投标文件进行比较和评价；
（4）推荐中标候选人或根据采购人委托直接确定中标人；
（5）向招标人报告评标中发现的违法行为。
23.1.2 评标委员会由招标人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。
23.2 评标程序
23.2.1 投标文件的资格性检查。
23.2.1.1 招标人代表依法对供应商的资格进行审查
23.2.1.2 对投标文件中的资格证明文件、供应商资格承诺函等进行审查，以确定供应商是否具备投标资格。
23.2.1.3 在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)对供应商是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的情况进行查询，以确定供应商是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。
23.2.1.4 投标文件有下列情况之一的，在资格性审查时按照无效投标处理
（1）不具备招标文件规定资格条件的； 
（2）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的。接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
（3）未提供供应商资格承诺函的； 
23.2.2 投标文件的符合性检查。
23.2.2.1评标委员会将依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
23.2.2.2 实质性要求是指本招标文件中带“★”的商务和技术要求。
23.2.2.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离而使其投标成为实质性响应的投标。
23.2.2.4 投标文件有下列情况之一的，在符合性审查时按照无效投标处理
（1）未按招标文件规定签署、盖章的；
（2）没有《开标一览表》或《开标一览表》未按招标文件要求盖章的；
（3）投标总价超出采购预算金额或者最高限价的；
（4）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；
（5）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（6）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
（7）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（8）不同供应商的投标文件相互混装；
（9）不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的帐户转出；
（10）不同供应商的法定代表人或委托代理人有夫妻、直系血亲关系的；
（11）不同供应商的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；
（12）没有逐一说明投标产品名称、品牌、规格型号、产地、技术参数和服务响应，而是直接拷贝招标文件要求的；
（13）不同供应商的委托代理人(或法定代表人、项目经理、项目总监、项目负责人等)在招标文件发布日上月至投标截止日当月在同一单位缴纳社会保险的；
（14）属于招标公告中第2.4条拒绝参加本次采购活动供应商的；
（15）投标文件含有招标人不能接受的附加条件的；
（16）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未在评标现场合理的时间内提供书面说明或相关证明材料，不能证明其报价合理的。
23.2.2.5 有下列情形之一的予以废标，同时将废标理由通知所有供应商：
（1）符合资格条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）供应商的报价均超过了采购预算或最高限价，采购人不能支付的；
（4）因重大变故，采购任务取消的；
（5）招标文件存在歧义、重大缺陷或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的；
（6）预留份额的采购项目或采购包，通过发布公告方式邀请供应商后，符合资格条件的中小企业数量不足3家的。
23.2.3 投标文件的进一步评审
23.2.3.1评标委员会将对确定为实质性响应的投标文件进行进一步评审，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）如果用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准进行修正；
（2）当单价与数量的乘积和总价不一致时，以单价为准进行修正。只有在评标委员会认为单价有明显的小数点错误时，才能以标出的总价为准，并修改单价。
23.2.3.2 评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标价，调整后的价格应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
23.2.3.3 评标委员会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何供应商相应的名次排列。
23.2.3.4 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者明显文字错误的内容，评标委员会可以要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明、补正应当采用书面形式，由其授权代表签字，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
23.2.3.5 比较与评价。按照招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
23.3 评标方法和标准
23.3.1采用综合评分法。综合评分法是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照招标文件评审因素量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。具体评分标准详见第三章。
24、确定中标供应商
24.1 在评标期间，出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家情形的，比照23.5款执行。
24.2 采用综合评分法的，评审结果按得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按第三章技术得分(评审因素的量化指标) 项评分因素优劣顺序排序。
24.3 评标结果确定后，采购人在评标现场可根据中标候选人名单委托直接确定中标供应商。采购人如未委托直接确定中标供应商的，采购代理机构在评标结束后 2 个工作日内将评标报告送采购人。采购人在收到评标报告 5 个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标供应商。
24.4 中标供应商确定后，将在原招标公告发布媒体上发布公告，向中标供应商发出中标通知书。
24.5 中标通知书对招标人和中标供应商具有同等法律效力。
24.6 《中标通知书》发出后，中标供应商无正当理由不与招标人订立合同的，取消其中标资格，给招标人造成损失的，应当对招标人的损失承担赔偿责任。情节严重的，将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加金陵科技学院采购活动，并予以通报。中标供应商无正当理由不与招标人订立合同，采购人在招标结果有效的情况下，有权选择在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定新的合格的中标供应商或者重新开展采购活动。
24.7 招标代理对未中标的供应商不作未中标原因的解释。
24.8 所有投标文件都将作为档案保存，不论中标与否，招标代理均不退回。
25．编写评标报告
评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。
26. 中标通知书
26.1 在投标有效期期满之前,招标代理将以书面形式通知中标人，并确认其投标已被接受。
26.2 中标通知书将是合同的一个组成部分。
27. 评标过程的保密
[bookmark: _Toc37940068]27.1 采购代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。
27.2 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。
27.3 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不得向供应商及与评标无关的人员透露。
五、签订合同
28、签订合同
28.1 采购人应当自《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定事项和中标供应商投标文件作实质性修改。
28.2招标供应商不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。
28.3 中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行施工合同的，招标人可以视情与排位在中标供应商之后第一位的中标候选人签订采购合同，以此类推。
28.4采购合同履行中，招标人需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
28.5 招标人在授予合同时有权在招标文件规定的幅度内对“招标需求”中规定的货物、工程和服务予以适当增加或减少（±10%以内）。但不得对投标文件中确定的报价、折扣、其他条款和条件作出任何实质性改变。
[bookmark: _Toc37940069]六、询问、质疑和投诉
29、询问
29.1 供应商对招标活动事项有疑问的，可以向招标人或招标代理提出询问，招标人或招标代理将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。
30、质疑
30.1 供应商认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向招标人或招标代理提出质疑，但需对质疑内容的真实性承担责任。
30.2 供应商的质疑行为应参照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）相关规定，提出质疑的供应商应当是参与本次项目采购活动的供应商，潜在供应商已依法获取招标文件的，可以对招标文件提出质疑。
30.3 供应商应知其权益受到损害之日，是指：
（1）对招标文件提出质疑的，自获取招标文件或招标文件公告期限届满之日起计算；
（2）对采购过程提出质疑的，自各采购程序环节结束之日起计算；
（3）对中标结果提出质疑的，自中标结果公告期限届满之日起计算。  
30.4 供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
30.5 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：
（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求（具体条款）；
（4）事实依据（具体条款）；
（5）必要的法律依据（具体条款）；
（6）提出质疑的日期。
（7）供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人、其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
30.6 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，采购代理机构将提请采购人将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。供应商遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。
30.7 采购代理机构在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，书面形式通知质疑供应商,答复的内容不涉及商业秘密。
31、投诉
质疑供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向学校招标办投诉。投诉接收人及联系方式为金陵科技学院招标办，联系地址:南京市江宁区弘景大道99号，联系人：肖老师，联系电话:025-86188278。
32．诚实信用
32.1 供应商之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害招标人和其他供应商的合法权益。
32.2 供应商不得以低于成本报价竞标，也不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。
32.3 供应商不得以向招标代理工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实供应商有此行为的，将在相关网站公告，提请政府招标管理部门将供应商列入不良行为记录名单，参照政府采购法有关规定处理。
32.4 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标成交处理。
32.5 供应商应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱开标评标现场秩序的，属于失信行为，参照《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》、《南京市政府采购供应商信用管理工作暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。
33.采购异常低价审查 
33.1 评审过程中出现下列情形之一的，评审小组应当启动异常低价投标审查程序： 
（1）响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值50%的，即响应报价<全部通过符合性审查供应商响应报价平均值×50%； 
（2）响应报价低于通过符合性审查的次低报价供应商响应报价50%的，即响应报价<通过符合性审查的次低报价供应商响应报价×50%； 
（3）响应报价低于采购项目最高限价45%的，即响应报价<采购项目最高限价×45%； 
（4）评审小组基于专业判断，认为供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的。 
33.2 评审小组启动异常低价响应审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对响应价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随响应文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。 
33.3 评审小组依据专业经验，参考同类项目成交价格、 类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断，响应供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效响应处理。
[bookmark: _Toc7023][bookmark: _Toc6306274]第三章 评标方法和标准
[bookmark: _Toc30519][bookmark: _Toc402966376][bookmark: _Toc400722722]一、评标方法
[bookmark: _Hlk133322569][bookmark: _Hlk37513935]采用综合评分法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按第三章技术得分(评审因素的量化指标) 项评分因素优劣顺序排序。
2、 评分标准
标包1
	评分项目
	评分细则
	分值

	价格分
（40分）
	价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且最后报价最低的为评标基准价，其价格分为满分。
其他供应商的价格分统一按照下列公式计算（小数点保留两位）：
报价得分=(评标基准价／报价)×40。
	40

	技术部分（25分）
	1. 重要技术指标（标注 "▲"，共 12 条，每项1分，共12分）
标注 "▲" 的条款为重要技术指标，共计 12 条。所投产品满足参数要求，得1分，指标负偏离，不得分。
2. 一般技术指标（未标注 "▲" 项，共26项，每项0.5分，共13分）
注：技术参数中要求提供相关证明材料，例如功能截图、证书、查询链接、检测报告等，未提供或不符合要求，视为不符合该项技术。
	25

	产品演示（10分）
	演示要求
投标人须按照招标文件规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，根据投标人现场提供的视频演示效果和以下功能得分点进行打分，未提供演示视频的不得分。
1、ICT实训平台教学系统：
用户管理
(1) 支持管理员创建、删除、修改、查询组织4种功能，并且≥4种功能的得1分；3种功能的得0.5分；不满3种功能的得0分；
实验管理
(2) 产品支持物理设备、模拟器、云实验、实验箱4种类型实验得1分；支持3种类型的得0.5分；少于3种类型的得0分；
(3) 产品支持创建自主实验，自主实验不含实验手册，学员可以脱离实验手册，并自定义实验环境进行自主实验，培养学员实践探究能力的得1分；支持创建自主实验但不支持自定义实验环境进行自主实验的得0.5分；不支持自主实验的得0分；
题目管理
(4) 产品支持创建、删除、修改、预览题目，支持单选题、多选题、判断题、填空题、主观题5种题型及以上的得1分；4种题型得0.5分；不满4种题型得0分；
理论考试管理
(5) 产品支持教师设置考试防作弊措施，防作弊规则包括：题目乱序、答案乱序；支持内容不可复制、禁止使用F12，支持防切屏，支持设置最多允许切屏次数的得1分；支持教师设置考试防作弊措施但不支持防切屏的得0.5分；不支持教师设置考试防作弊措施的得0分；
(6) 产品满足“支持教师查看班级整体考试情况，包括应考人数、实考人数、参考率、及格率、最高分、最低分、平均分、平均次数、平均时长等信息；支持导出统计结果”的得1分；仅支持教师查看班级整体考试情况支持导出统计结果的得0.5分；不支持教师查看班级整体考试情况的得0分；
实验考试管理
(7) 产品满足“支持教师根据考试查看考生成绩详情，包括学员姓名、账号、班级、已考次数、最高分、总分、考试结果、考试状态等信息；支持按学员姓名、账号、班级检索。”的得1分；“支持教师根据考试查看考生成绩详情但不支持按学员姓名、账号、班级检索的”得0.5分；不支持教师根据考试查看考生成绩详情的得0分；
证书管理
(8) 支持设置证书信息和发放规则，学员按要求完成学习或考试，可自动获得结课或结业证书；“支持设置证书信息和发放规则”得1分，不支持得0分；
2、国产化人工智能实训箱：
（1）设备预置多种AI算法应用，包括LSTM+CRF命名实体识别、Speech-Recognition语音识别、ResNet图像分类、HDR图像增强、CycleGAN图像风格迁移、ShuffleNet图像分类、Yolo目标检测、Pix2Pix图像转换和CNNCTC文字识别。支持得1分，不支持得0分；
（2）设备支持大语言模型训练推理：支持DeepSeek-R1-Distill-Qwen-1.5B下载、离线启动、交互问答，以及微调。支持得1分，不支持得0分；
	10

	项目实施、培训及售后服务方案
（12分）
	总体实施方案
供应商根据项目施工要求，并针对本次项目提供A.供应商响应原材料采购方案、B.生产实施方案、C.进度计划、D.质量保证、E.现场安装方案、F.安全文明施工措施等服务内容提供项目施工方案。
(1) 方案内容包含以上要素不漏项目且内容有实质性意义满足项目需求的得 4分
(2) 方案较完整且内容有实质性意义且基本满足项目需求的得 3分；
(3) 方案不全且内容无实质性意义不能满足项目需求的得1分；
未提供不得分。
	4

	
	售后服务与维保方案
供应商根据售后服务要求，并针对本次项目提供A.供应商响应标准、B.备件体系、C.故障解决方案、D.专业技术人员保障等服务内容。
(1) 方案内容包含以上要素不漏项目且内容有实质性意义满足项目需求的得 4分
(2) 方案较完整且内容有实质性意义且基本满足项目需求的得 3分；
(3) 方案不全且内容无实质性意义不能满足项目需求的得1分；
未提供不得分。
	4

	
	培训方案
供应商根据培训要求，并针对本次项目提供A.供应商培训时间、B.培训人数、C.培训授课计划、D.培训讲师资质、E.预期培训效果等服务内容。
(1) 方案内容包含以上要素不漏项目且内容有实质性意义满足项目需求的得 4分
(2) 方案较完整且内容有实质性意义且基本满足项目需求的得 3分；
(3) 方案不全且内容无实质性意义不能满足项目需求的得1分；
未提供不得分。
	4

	业绩
（2分）
	投标人自2023年1月1日以来具有类似产品供货业绩的，有一个得1分，最多得2分
注：投标时须提供原件的彩色扫描件并电子签章上传至投标文件中，不提供不得分，时间以合同签订时间为准。
	2

	企业实力（5分）
	1、为保障项目弱电、智能化部分施工质量，投标人具有电子与智能化工程专业承包二级及以上证书的得1分；
2、为保障项目满足信息化项目软件研发管理要求，投标人获得中国网络安全审查认证和市场监管大数据中心颁发的《信息安全服务资质认证证书》得2分；
3、为保障项目信息技术服务水平，投标人获得《ISO20000信息技术服务管理体系认证证书》得1分；
4、为保障项目信息安全管理服务水平，投标人获得《ISO27001信息安全管理体系认证证书》得1分；
注：投标时须提供以上原件的彩色扫描件并电子签章，其中《ISO20000信息技术服务管理体系认证证书》及《ISO27001信息安全管理体系认证证书》除提供证书扫描件外，还需提供全国认证认可信息公共服务平台的查询截图加盖公章，不提供不得分。
	5

	项目实施团队
（6分）
	1、拟派项目负责人评价（2分）
为本项目配备1名项目实施总负责人，该负责人具备高级信息系统项目管理师证书得2分。提供以上原件的彩色扫描件及投标人为其缴纳的近3个月中任意一个月的社保缴纳证明原件扫描件并电子签章，不提供不得分。
2、拟派技术负责人评价（2分）
为本项目配备1名项目实施技术负责人，该负责人具备信息系统项目管理师或信息通信网络运行管理员或网络安全管理员认证证书得2分。提供以上原件的彩色扫描件及投标人为其缴纳的近3个月中任意一个月的社保缴纳证明原件扫描件并电子签章，不提供不得分。
3、拟派项目组实施技术人员评价（2分）
为本项目配备3名及以上项目实施技术人员，项目组成员具备信息系统项目管理师或信息通信网络运行管理员或网络安全管理员或信息安全工程师或网络工程师认证证书得1分，本项目最多得2分，提供以上原件的彩色扫描件及投标人为其缴纳的近3个月的社保缴纳证明原件扫描件并电子签章，不提供不得分。
注：拟派项目负责人、拟派技术负责人、拟派项目组实施技术人员不得兼任。
	6

	综合得分（满分100分）
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标包2
	评分项目
	评分细则
	分值

	价格分
（40分）
	价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且最后报价最低的为评标基准价，其价格分为满分。
其他供应商的价格分统一按照下列公式计算（小数点保留两位）：
报价得分=(评标基准价／报价)×40。
	40

	技术部分（40分）
	产品技术参数全部满足招标要求的得满分40分：
重要技术参数指标（打“▲”项）共10项，每项分值为2分，重要参数指标共20分；一般参数指标共20项，每项分值为1分，一般参数指标共20分；重要参数指标和一般参数指标分值合计为40分。
严重负偏离影响产品性能的经评审小组认定，本项得零分。
注：打“▲”号指标提供“产品功能、性能、配置要求”中的相关证明材料，未提供证明材料的评审时不予认可。
	40

	资质
（6分）
	1、投标人具备ISO9001质量管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书，每提供一个得 1分，不提供不得分，共计2分
2、投标人拟派项目技术负责人具备信息系统项目管理师高级证书，得2分；提供以上原件的彩色扫描件及投标人为其缴纳近3个月中任意一个月的社保缴纳证明原件扫描件，不提供不得分。
3、投标人拟派其他团队成员具有工业和信息化部人才交流中心颁发的软件开发高级人才测评合格证书，每提供一个得 1分，不提供不得分，共计2分。提供以上原件的彩色扫描件及投标人为其缴纳近3个月中任意一个月的社保缴纳证明原件扫描件，不提供不得分。
以上所有项目成员一人多证不重复得分。  
	6

	售后服务方案
（5分）
	评委根据供应商提供的售后服务方案（如服务体系、培训体系及培训方案、故障解决方案、服务内容、专业技术人员保障及服务电话）进行评分：
售后服务方案针对性、可实施性强的得5分；
售后服务方案针对性、可实施性较强的得3分；
售后服务方案针对性、可实施性一般的得1分，
没有的本项不得分。
	5

	业绩
（9分）
	投标供应商自2023年1月1日以来，承担过类似项目业绩的，提供相关业绩案例证明材料，投标供应商所提供的业绩案例需要与本项目内容相关，每提供1个得3分，最多得9分。
提供原件的彩色扫描件并电子签章上传至投标文件中，不提供不得分，时间以合同签订时间为准。
	9

	综合得分（满分100分）




标包3
	评分项目
	评分细则
	分值

	价格分
（40分）
	价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且最后报价最低的为评标基准价，其价格分为满分。
其他供应商的价格分统一按照下列公式计算（小数点保留两位）：
报价得分=(评标基准价／报价)×40。
	40

	技术部分（40分）
	符合招标文件要求且没有负偏离得满分40分；
招标文件加“▲”的条款内容为本项目的实质性参数指标，共计10项，每项分值为2分，总分20分，不带标识的为一般参数指标，共计50项，每项分值为0.4分，总分20分；实质性参数指标和一般参数指标分值合计40分。
注：投标时需按招标文件要求提供相应证明材料，例如功能截图、证书、查询链接、检测报告等，未提供不得分。
	40

	企业技术能力
（5分）
	供应商所投产品具有丰富的机器视觉、5G及人工智能开发技术积累，提供机器视觉、5G及人工智能相关专利证书，每提供一个得1分，最多得5分。投标人提供相关证书复印件加盖投标人公章，未提供不得分。
	5

	业绩
（3分）
	供应商所投产品近3年（投标文件递交截止时间往前推算三年内，以合同签订时间为准）完成相关项目业绩，提供合同作为证明材料，并加盖投标人公章（所提供的合同可以不牵涉到金额等相关商业机密信息，但必须提供供货清单页、合同双方签署页及合同签署双方的完整信息。提供合同的复印件，确定成交后、签合同前复核原件），每提供一个业绩得1分，满分3分。
	3

	总体方案
（7分）
	投标人能够充分理解项目建设背景，对需求有深入分析，评标委员会对项目总体建设方案的先进性、成熟性、开放性、可管理性、规范性进行综合评分：
1）总体思路、原则、特点把握准确，技术路线符合相关规定，清晰合理，技术目标符合现状及未来发展要求，系统内部结构、逻辑架构、物理架构完整严谨的，得7分；
2）总体思路、原则、特点把握基本准确，技术路线大体符合相关规定，技术目标能较好地符合现状及未来发展要求，系统内部结构、逻辑架构、物理架构较好的，得4分；
3）总体思路、原则、特点把握有偏离，技术路线基本符合相关规定，技术目标能与符合现状及未来发展要求存在一定偏差，系统内部结构、逻辑架构、物理架构有待完善的，得 2分；
4）未提供不得分。
	7

	售后服务方案
（5分）
	投标人针对本项目提供售后服务方案，包括但不限于后续的功能维护、售后服务承诺、售后服务的标准及要求等方面内容，由评标委员会进行综合评分：
1）售后服务方案具体详细、完善，完全适用于本项目需求的，得5分；
2）售后服务方案比较完善，基本适用本项目需求的，得3分；
3）售后服务方案基本完整，与项目需求适用性有待进一步提升的，得 1 分；
4）未提供不得分。
	5

	综合得分（满分100分）



综合评分法说明：
1、得分且投标报价相同的，按第三章技术得分(评审因素的量化指标) 项评分因素优劣顺序排序。 
2、实质性要求不得负偏离；否则，按照无效投标处理。 
3、对国家认定的节能产品和环保产品分别给予投标价的5%价格扣除，用扣除后的价格参与评审（特别说明：节能、环保产品 必须纳入“中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn”等官方网站“节能、环保产品查询系统”，且以提供的证书复印件为准 ）。 
4、小微企业的价格扣除 
4.1.对于货物和服务采购项目中，未预留份额项目以及预留份额项目中的非预留部分采购包，400万元（含）以上项目对小微企业报价给予10%的扣除，100万元（含）到400万元之间的项目给予15%的扣除，100万元以内的项目给予20%的扣除，并用扣除后的价格参加评审。其中，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业标包的，对联合协议或者标包意向协议约定小微企业合同份额占到合同总金额30%以上的，500万元（含）以上的项目对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，500万元以内的项目给予6%的扣除。联合体各方均为小微企业的，联合体视同为小微企业，享受相应价格扣除。 
4.2.价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。说明：价格扣除优惠政策仅适用于“第一章 二、申请人的资格要求2.落实政府采购政策需满足的资格要求”中“本项目采用以下第（4）种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求”的采购项目中。 
5、监狱和戒毒企业的价格扣除 
5.1. 本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业），给予等同于小微企业的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 
5.2. 监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 
5.3. 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。 
6、残疾人福利性单位的价格扣除 
6.1. 本项目对残疾人福利性单位，给予等同于小微企业的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 
6.2. 残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。 
6.3. 残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。 
7、监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 
8、所有认证、证明和业绩均以清晰有效的证明文件的复印件为依据。
9.采购本国产品的支持政策
9.1 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予  20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
9.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“附件2 投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
9.3 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
9.4 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
9.5 评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。




第四章 招标项目说明及技术要求

1、 采购清单
标包1
	序号
	设备名称 
	数量 
	备注

	1
	ICT实训平台
	1台
	

	2
	ICT实训平台教学系统
	1套
	核心产品

	3
	国产化人工智能实训箱
	14套
	

	4
	国产化文本情感分析和文本相似度应用综合案例实践
	1套
	

	5
	国产化视频内容分析综合案例实践
	1套
	

	6
	机器视觉-制造综合场景案例实践
	1套
	

	7
	机器视觉-农业综合场景案例实践
	1套
	



标包2
	序号
	设备名称
	数量
	备注

	1
	Devops流水线
	1套
	

	2
	企业级开发平台
	1套
	核心产品

	3
	多媒体课堂录播平台
	1套
	

	4
	企业级脱敏项目课程资源及授课服务
	1套
	

	5
	岗前实训课程资源及授课服务
	1套
	



标包3
	序号
	设备名称
	数量
	备注

	1
	基于模型训练的机器视觉实验平台
	5套
	核心产品

	2
	5G边缘人工智能实验箱
	10套
	

	3
	六足机器人
	6套
	



2、 技术要求
标包1
	序号
	招标名称
	规格型号（参数、配置）
	数量

	1
	ICT实训平台
	内置国产处理器，使用ARM架构；支持国产标准操作系统，支持多系统；支撑教学平台部署。ICT实训平台以国产化硬件为核心底座，搭载ARM架构国产处理器，采用适配教学场景的实训载体设计，性能与稳定性可充分满足教学实训需求。平台全面兼容国产标准操作系统，支持多操作系统灵活部署与切换，适配不同信创技术实训课程的环境要求。平台可一站式完成实训教学平台部署，稳定承载信创运维、网络技术、AI基础应用等实操教学任务。同时具备操作便捷、维护简便的教学适配特性，能够支撑多专业、多场景的实训演练与课程实践，为国产化技术人才培养提供软硬件一体化的稳定实训支撑，构建贴合产业需求的实训教学环境。
1.总体要求：为国产化ICT实训平台，具备国产自研处理器，CPU≥2颗，每颗处理器核心数≥48核，每颗处理器主频≥2.6GHz，每颗处理器三级缓存≥48M；具备≥256G DDR4内存，频率≥2933MHz，单根内存容量≥32G；具备≥2块480GB SATA SSD硬盘,≥3块4TB SATA硬盘 ；
▲2.实训平台管理系统支持国产自研管理芯片，提供产品手册等证明材料；支持带外故障检测功能，不依赖于OS，对硬件故障如CPU故障、I2C和IPMI总线故障、内存故障、PCIe设备故障、硬盘故障进行检测和预告；
▲3.实训平台需要符合 GB/T 17626.2-2018《电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验》、GB/T 17626.8-2006《电磁兼容 试验和测量技术 工频磁场抗扰度试验》标准。承诺具有明确注明符合上述电磁兼容恒定湿热、绝缘电阻、介质强度、冲击电压测试标准的测试报告，提供承诺函，格式自拟，中标后提供原件查验；
4.实训平台需要提供渗透、安全测试报告和可靠性证明：渗透、安全测试报告需要符合EPRI 114-2020《服务器安全性技术要求与测试评价方法》，承诺具有明确注明符合上述安全、渗透测试标准，MTBF≥ 330000小时的检测报告，提供承诺函，格式自拟，中标后提供原件查验。另外要求原厂三年质保服务，供应商承诺中标后提供原厂质保服务且提供从实训平台连接到学校实训电脑上的光纤安装连接等服务。提供承诺函。
	1

	2
	ICT实训平台教学系统
	1. 平台架构
整体架构为 B/S 架构，基于微服务架构进行服务器部署，支持Chrome等浏览器用户端访问。系统并发用户数≥100。2.平台能够通过建立多个资源库和一系列微服务对平台资源进行分类管理，并通过调用微服务的接口，以及不同的整合方式，以服务的形式展现给用户。3.支持被学校已有教学平台集成，可向已有教学平台开放课程、实验等教学资源，学员可以在已有教学平台上，免登陆访问被集成的教学资源。
2.资源管理
支持监控实验环境（容器或虚拟机），包括实验环境规格、实验环境模板、开始时间、实验时长、实验名称、关联账号等，并支持管理员强制下线实验环境，支持技术方向管理，并将实验资源关联到技术方向。
3.系统设置
支持对平台进行基础设置，包括首次登录是否强制修改密码、可登录次数、账号锁定时间、验证码有效期、账号有效期、账号初始密码等；支持配置账号弱口令，学员及教师无法将账号密码设置为弱口令；支持自定义网站消息，包括Logo、网站名称、网站介绍、版权信息等。【需提供功能截图，交付功能要与截图示例相同】
4.日志管理
支持查询系统操作日志，包括操作名称、危险级别、操作员、时间、模块、操作对象、IP、结果、详情等。支持查询系统安全日志，包括操作名称、危险级别、操作员、时间、模块、操作对象、IP、结果、详情等。
5.学员管理
支持教师创建、删除、修改、查询学员账号，账号信息包含账号、姓名、学号/工号、组织信息、手机号、邮箱、备注说明等。
6.支持教师批量导入学员账号，批量重置学员账号密码。
7.班级管理：支持教师创建、编辑、预览、发布、查询、删除班级，班级中支持配置教师和学员，以及配置班级的标准实验、自主实验、课程、云账号等资源。
8.支持创建、编辑、预览、发布、复制、删除课程，课程可按卡片式和列表式进行切换呈现。支持对课程名称、课程学时、课程简介、课程目标、课程封面、目标学员等基本信息的编辑；支持章/节/小节3级课程目录结构，支持对课程目录进行修改与调序。支持创建、编辑、删除课程库，支持通过课程库对课程进行分类管理。
9.课程素材：支持上传ppt、pdf、mp4、doc、excel等格式的课程素材；支持编辑、修改课程素材名称。【提供功能截图，交付功能要与截图示例相同】
▲10.支持课程创建添加图文、视频、实验、测一测等内容；支持不同的课程章节自定义不同的创课效果。【提供功能截图，交付功能要与截图和视频示例相同】
11.支持创建、编辑、删除素材库。【提供功能截图，交付功能要与截图示例相同】
12.支持素材上传时选择不同素材库，通过素材库对课程素材进行分类管理。【提供功能截图，交付功能要与截图示例相同】
13.支持不同类型实验启动不同实验环境及调取实验数据。【提供功能截图和功能视频，交付功能要与截图和视频示例相同】 
14.支持实验结束，教师查看全部实验报告，并给实验报告评分。【提供功能截图，交付功能要与截图示例相同】
15.支持在线创建实验手册，支持导入本地实验手册，实验手册支持Markdown和PDF两种格式。【提供功能截图和功能视频，交付功能要与截图和视频示例相同】
▲16.支持锁定考试编辑权限，锁定后，仅创建者可编辑修改试卷。【提供功能截图，交付功能要与截图示例相同】 
▲17.支持随机组卷，系统根据设置的题库、难度、知识点等规则，从题库中自动挑选题目组成试卷，包括分库抽题和多库混合式抽题两种模式。【提供功能截图和功能视频，交付功能要与截图和视频示例相同】。
18.支持创建理论考试时关联单份试卷或多份试卷，可进行标准化考试或A/B卷考试，满足不同考试场景需求。【提供功能截图和功能视频，交付功能要与截图和视频示例相同】 
19.支持教师查看班级习题统计，包括每一道试题答题人次、正确人次、正确率以及答题详情；支持导出统计结果。【提供功能截图，交付功能要与截图示例相同】
20. 支持指导书界面展开和收起；在实验操作区可查看实验拓扑图、切换实验桌面等。【提供功能截图，交付功能要与截图示例相同】 
▲21.支持自动生成证书管理可视化数据：含认证学员数、已获证学员数、未获证学员数、认证项目、获证率等；支持按班级、学员、认证状态等条件快速搜索查询。【提供功能截图和功能视频，交付功能要与截图和视频示例相同】
22.支持课程详情页展示课程名称、课程封面、课程目录、学习进度、关联资源统计等；【提供功能截图，交付功能要与截图示例相同】
▲23.支持在实验界面查看实验手册、实验资料、实验视频等信息。【提供功能截图，交付功能要与截图示例相同】
▲24.支持学生查看自己的实验报告，实验记录包括：实验名称、所属课程、提交次数、批阅和通过状态、报告详情。【提供功能截图，交付功能要与截图示例相同】
25.实验页面支持桌面与字符切换、桌面全屏、复制粘贴、上传与下载文件，不同类型的实验支持不同的操作工具栏；支持以图形化界面，同时查看多个班级的班级学习时长、课程学习时长、实验学习时长等数据，进行学情分析总结；支持按照学习时长，查看学员排行榜、课程排行榜、实验排行榜。【提供功能截图，交付功能要与截图示例相同】
26.支持按照学习时长，查看学员排行榜、课程排行榜、实验排行榜。【提供功能截图，交付功能要与截图示例相同】
	1

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	3
	国产化人工智能实训箱
	1.设备整体尺寸不小于400mm*300mm*90mm需提供丰富的外设接口，满足多种产品形态开发需求。包括至少3个USB接口、1个Type-C接口、1个网口，支持WIFI。另外整机采用铝合金面板机箱，整机集成显示屏、键盘、防撞脚垫、橡胶把手，配置配件盒，配件盒装有电源适配器、鼠标、耳机、摄像头，摄像头附带夹具。并且支持调用Python版AscendCL编程接口。
▲2.设备提供不少于3核64位Arm处理器，AI算力不少于15 TOPS，内存不少于20GB。【提供功能截图，交付功能要与截图示例相同】
▲3.设备支持快速重启实验环境，显示和修改IP地址，支持用户数据和实验数据清除。支持实验过程数据监测：显示实训箱信息，包括CPU、内存、NPU利用率，显示AI加速模块温度，显示紧急、严重、一般三类告警事件数量。【提供功能截图，交付功能要与截图示例相同】
4.设备预置CANN和国产化深度学习框架开发环境，预置实验数据集，包括电影评论数据集、预训练词向量和大麦遥感监测数据。且内置软件支持机器学习/深度学习框架，包含：国产化深度学习框架  TensorFlow、PyTorch、numpy、scipy、scikit-learn、scikit-image、pandas、matplotlib、tensorboard、、torchvision、xgboost、efficientnet、opencv-python、librosa、soundfile、python_speech_features。；支持自然语言处理框架，包含：jieba、spacy、gensim、seqeval、python-crfsuite、sklearn-crfsuite。；支持图形/可视化/网络框架，包含：graphviz、networkx、imageio、Pillow、seaborn、shapely。；支持Jupyter/IPython框架，包含：ipython、ipykernel、jupyter、ipywidgets、widgetsnbextension、prompt_toolkit、nest-asyncio。；支持常用工具/调试，包含：decorator、six、threadpoolctl、tqdm。；支持用户在线交互式编程，支持远程访问；支持用户在实训箱上对同一实验进行重复实训操作；支持用户实验环境与实验数据完全独立；支持实验记录数据持久化，用户再次进入实验可继续使用；支持用户进行自主实验，支持异常自动恢复。
	14
	

	4
	国产化文本情感分析和文本相似度应用综合案例实践
	1.课程配置资源，具体数量不少于9份课件文档、9个视频和2个实验手册。资源支持在实训平台上观看，实验支持在实训箱上操作且课程内容包括以下知识点或实验：
1）大语言模型基础知识：序列建模演进，统计语言模型N-Gram、神经网络语言模型NNLM、传统序列建模模型；Seq2Seq（注意力），词向量与Seq2Seq的背景、技术原理和应用；Transformer核心，Transformer核心技术，以及与其他模型的对比；现代化 LLM 概览，Transformer的变体演变历程，Ascend全栈结构与技术核心。
2）Decoder 类模型生成式任务实践：机器翻译概述，基于Transformer的机器翻译实现；GPT与 DeepSeek概览，GPT核心技术解析，DeepSeek技术解析；文本对话机器人方法，大模型关键技术概览，对话机器人范式演变。
3）Encoder 类模型文本理解式任务实践：BERT家族与 XLNet，BERT概述、核心技术，BERT家族与XLNET模型；文本情感分析方法，文本情感分析概述，无监督/有监督方法；文本相似度计算方法，文本相似度计算概述，特征构造方法，无监督/有监督的方法；模型部署与推理优化，模型推理与推理引擎，大模型部署方法。
	1
	

	5
	国产化视频内容分析综合案例实践
	▲1.课程配置资源，具体数量不少于6份课件文档、15个视频和5个实验手册。资源支持在实训平台上观看，实验支持在实训箱上操作。且课程内容包括以下知识点或实验：【提供功能截图，交付功能要与截图示例相同】
1）视频处理基础知识：视频数据的基本介绍、常见应用；背景建模概述、背景建模算法；光流法简介、稀疏光流、稠密光流； 国产化深度学习框架简介与环境安装、国产化深度学习框架开发流程；基于国产化深度学习框架框架实现视频背景建模、视频光流估计实操。
2）视频内容分析实战：目标跟踪概述、单目标跟踪算法、多目标跟踪算法；目标检测概述、 2-stage 算法、1-stage 算法；行为识别简介、常用的数据集、行为识别的传统方法、行为识别的深度学习模型；时序行为检测概述、时序行为检测主流网络、R-C3D网络详解；基于国产化深度学习框架框架实现多目标跟踪传统方法、目标检测、短视频行为识别实操。
	1
	

	6
	机器视觉-制造综合场景案例实践
	▲1.课程配置资源，具体数量不少于4份课件文档、4个视频和4个实验手册。资源支持在实训平台上观看，实验支持在实训箱上操作且课程内容包括以下知识点或实验：【提供功能截图，交付功能要与截图示例相同】
 1）汽车零部件表面缺陷识别：工业质检领域趋势与挑战，工业AI质检方案与场景，汽车零部件缺陷识别流程。
2）瓷砖瑕疵检测：机器视觉概述，瓷砖瑕疵检测解决方案，机器视觉在瓷砖瑕疵检测场景中的应用。
3）纺织AI瑕疵质检：纺织行业质检发展背景、趋势及方案，目标检测在纺织品瑕疵检测场景中的应用。
4）钢铁晶粒度级别检测：钢铁行业AI技术洞察，基于Vision-Transformer实现钢铁晶粒度级别检测。
5）水表读数识别：供水发展趋势及挑战，智慧供水解决方案，机器视觉在水表读数识别场景中的应用。
6）物体长度测量：基于图像分割算法实现物体半径测量。
	1
	

	7
	机器视觉-农业综合场景案例实践
	1.课程配置资源，具体数量不少于4份课件文档、4个视频和4个实验手册。资源支持在实训平台上观看，实验支持在实训箱上操作。且课程内容包括以下知识点或实验： 1）机器视觉农业病虫害识别：使用ResNet网络进行病虫害识别。
2）机器视觉果蔬成熟识别：使用EfficientNet网络进行果蔬成熟度识别。
3）机器视觉畜牧业场景应用：智慧养猪-猪密度检测，猪密度检测场景概述，机器视觉在猪密度识别场景中的应用；智慧养猪-猪只关键点检测，猪只关键点检测的重要性，猪只关键点检测技术。
4）机器视觉毒蘑菇识别：使用ResNet50网络进行毒蘑菇图像识别。
5）机器视觉农作物遥感检测：农作物遥感识别重要性及关键检测技术。
	1
	



标包2
	序号
	设备名称
	技术参数指标（功能配置）要求
	数量
	单位

	1
	Devops流水线
	1.环境管理与部署方式：
环境管理：基于Kubernetes统一管理多环境，Namespace隔离，支持配置标准化、一键切换，配置变更可追溯、需审批，满足合规审计。
支持私有云、公有云、混合云部署，≥40人并发；可基于Kubernetes私有化部署，Jenkins自动化部署，提供定制化部署及现场调试。
▲2.自动化构建与测试：全流程自动化，基于Jenkins联动GitLab，集成Maven、Gradle、JUnit、支持管理平台对接。
3.灵活的管道设计：可自定义触发条件、扩展节点，支持流水线模板化管理、一键复用，可根据企业需求定制模板。CI/CD：以Jenkins为核心，联动GitLab、Kubernetes、Harbor，部署成功率≥99.9%，异常一键回滚（≤30秒）。
▲4.版本控制集成与代码质量保证：兼容Git，集成GitLab，实现代码联动与版本追溯，支持分支与流水线权限精细化联动配置。集成SonarQube、JUnit，实现静态分析、漏洞检测，质量不达标阻断流水线，可贴合企业编码规范定制规则并提供培训。
5.安全合规与监控：环境隔离、配置加密，AES-256加密存储敏感信息，定期漏洞扫描，生成审计报告。集成Prometheus+Grafana，支持自定义仪表盘，异常告警多渠道推送，可自定义告警阈值。
6.兼容性与扩展性：兼容Windows、Linux，适配JDK 8+。插件化扩展，提供≥20种常用插件，可定制专属插件，扩展响应≤7个工作日，支持多集群管理。
7.性能要求与集成能力：性能要求≥40人并发，并发任务≥20个，系统可用率≥99.95%，故障响应≤1小时。无缝集成各类DevOps工具，可与ERP、CRM系统集成，集成接口可维护。
8.安装、质保与售后服务
安装与实施服务：提供全面的送货、安装、调试与验收配合服务。包括但不限于私有云/公有云/混合云环境规划、Kubernetes集群与Jenkins自动化部署、GitLab/SonarQube等工具链联动对接、流水线模板定制及现场调试，确保系统达到≥40人并发及≥99%可用率的运行标准。
质保服务：针对本DevOps平台及相关软件提供四年免费质保维护服务（四年以后按次收费），质保期内提供系统巡检、漏洞修复及插件升级服务。
技术支持与故障响应：提供7×24小时技术支持；故障2小时响应、24小时修复（包含异常一键回滚故障排查、CI/CD流水线阻断问题排查等），确保部署成功率及系统稳定性指标达标。
	1
	套

	2
	企业级开发平台
	用于真实项目交付的企业级通用业务开发技术底座，帮助学生快速掌握项目交付要求，实施交付流程，掌握项目业务知识。
▲1.并发与架构底座
支持不低于40人并行开发：系统架构须具备高并发处理能力，支持不少于40名用户同时对同一工程代码库进行在线编写、代码提交及版本合并操作，在满载并发状态下不出现卡顿或请求超时，且能提供代码冲突的实时检测与预警机制。
支持私有云和公有云部署底座：平台底座须采用云原生架构设计，支持在高校本地私有云（裸机服务器或基于VMware等虚拟化环境）及主流公有云环境下的无缝部署与平滑迁移，满足不同网络安规环境下的灵活部署需求。
▲2.容器化底层管理
容器管理引擎：基于Kubernetes的容器化管理能力：不可使用简单的Docker单机管理，必须原生基于Kubernetes提供企业级容器编排。支持通过命名空间进行多班级/多实训小组的计算资源逻辑隔离；支持Pod的动态调度、资源配额限制（CPU/内存）及容器的故障自愈与重启策略。
3.多语言技术栈兼容
支持业界主流的开发技术栈包括但不限于java、C/C++、python开发语言：在同一平台底座内，须原生集成Java、C/C++、Python的开发与构建环境，支持对应生态的依赖包管理工具（如Maven、CMake、pip等），各语言工程可独立编译运行，并能支撑跨语言项目的混合编排与调用。
▲4.研发效能与代码规范
支持框架代码自动生成、基于java的maven工程代码生成工具、自动生成框架代码：须内置代码生成引擎，能够根据数据表结构或业务配置，一键自动化生成基于Java Maven工程的标准分层架构骨架代码（须包含Entity、DAO/Mapper、Service、Controller等标准层级及基础方法），大幅降低基础编码工作量。
支持内置代码规范，统一代码风格，提高代码可读性：须内置独立的静态代码规范扫描引擎（非依赖第三方插件），支持Java、C/C++、Python等主流语言的规则集配置。要求能与代码提交（Commit）或合并请求（PR/MR）流程深度绑定，实现对不合规代码的自动化拦截、预警及修改建议，强制保障入库代码质量。
5.API全生命周期管控及高阶数据持久层引擎
支持API工具，实现代码和接口文档同步生成和管理：须深度集成API协同管理模块，支持通过解析代码注解（如Java标准注解）自动抽取接口参数，实现业务代码变更与接口文档的实时双向同步与版本追踪，彻底杜绝“代码与文档两张皮”的现象。
支持API接口测试能力：在同一平台界面内，须提供可视化的API接口调试与测试工作台，支持自定义请求头、环境变量配置、多参数组合测试及返回结果断言机制，无需跳转第三方工具即可完成接口联调闭环。

数据库引擎：支持不同数据库，实现业务层和数据库访问的解耦，提供数据的连接维护，基于对象的数据库操作能力，和SQL解析能力：须提供独立的数据访问中间件组件，实现业务逻辑与底层数据库类型的彻底解耦（支持MySQL、PostgreSQL等主流关系型数据库的平滑切换且上层业务代码零修改）；须内置ORM（对象关系映射）引擎以提供基于对象的数据操作能力，降低SQL编写难度；同时须具备底层SQL解析与审计拦截能力，防范SQL注入等安全风险并优化执行计划。
▲6.平台安全防护体系
支持高安全能力：须提供企业级安全防护机制，包括但不限于：细粒度的RBAC（基于角色的访问控制）权限模型（支持至仓库级、分支级权限管控）、全量操作审计日志记录、代码仓库加密存储及传输链路加密，确保高校科研与教学代码资产的绝对安全。
7.安装、质保与售后服务
安装与实施服务： 提供完整的送货、安装、调试与验收配合服务。包括但不限于高校本地私有云/公有云底座部署、Kubernetes容器化引擎与命名空间逻辑隔离配置、多语言技术栈（Java/C++/Python）环境构建、底层数据库（MySQL/PostgreSQL）平滑切换对接及RBAC权限模型初始配置。
质保服务：针对本开发平台及相关软件提供四年质保维护服务（四年以后按次收费），质保期内提供代码规范引擎规则更新、平台安全防护加固及底层中间件适配升级服务。
技术支持与故障响应： 提供7×24小时技术支持；故障2小时响应、24小时修复（包含高并发卡顿排查、容器Pod故障自愈异常处理等），保障安全与稳定运行。
	1
	套

	3
	多媒体课堂录播平台
	
1.硬件控制层
视频接口：3×HDMI 2.0（1080P@60Hz），数量符合要求，标准规格，支持指定分辨率帧率，兼容主流高清，2×VGA 输入输出数量达标，标准规格，信号稳定，支持热插拔及与HDMI无缝切换，高清投影仪符合指定分辨率及亮度，适配教室场景，运行稳定且适配其他终端，360高清摄像头设备，支持指定高清分辨率，全景拍摄功能完善，适配教学采集，接口规范兼容主流软件。
音频接口：4× 音频输入、2× 音频输出、1×MIC 输入、功放、音响、麦克风。音频输入/输出接口：数量达标，标准规格，采集输出清晰稳定，适配各类音频设备。MIC输入接口：数量符合要求，支持专业麦克风，采集灵敏、抗干扰，适配教学场景。功放：功率适配教室，音质清晰、保护功能完善，运行稳定且适配音响。音响：适配教室空间，声音均匀清晰，安装便捷、运行无故障。麦克风：无线传输，续航及距离适配教学，支持多支同时使用，操作便捷。
控制接口：6×RS232/485、4×IR、8×I/O、2×RJ-45 千兆网口。RS232/485接口：数量达标，支持模式切换，传输稳定，支持主流控制协议及设备管控。IR红外接口：数量符合要求，适配教室场景，支持指令学习存储，可控制主流红外设备。I/O接口：数量及类型达标，响应灵敏，可连接各类控制设备，满足管控需求。RJ-45千兆网口：数量达标，千兆自适应，传输稳定，具备防护功能，支持设备联网。
2.软件平台、终端与设备适配
多媒体教学终端：Intel i5 及以上，8GB/256GB，Windows 10/Linux 双系统。处理器：符合指定型号及以上，性能满足教学多任务，运行稳定兼容。内存及存储：容量达标，读写流畅，可满足素材存储调用，支持扩展。操作系统：预装指定正版双系统，支持无缝切换，提供授权佐证。接口：配备所需接口，支持无线蓝牙，适配各类教学外设。
投影仪：支持 1080P 分辨率、3500 流明以上。适配性：可与多媒体教学终端、白板无缝连接，支持信号自动切换，流畅无卡顿。兼容性：支持主流教学素材播放，具备画面调节功能，适配教学场景。
网络：千兆交换机，支持 802.11ac 无线覆盖。实现教学区信号稳定、抗干扰性强，全面保障课堂投屏、资源调取、线上实训等各类信息化教学应用顺畅运行。
操作系统：服务器端 CentOS 7.6，客户端 Windows 7/10/11。服务器端：采用指定版本，7×24小时稳定运行，具备备份恢复功能。客户端：支持指定系统版本，安装便捷，支持静默安装及自动更新。
核心功能
设备集中管控（远程开关机、信号切换、音量 / 亮度调节）
设备状态监控、故障告警、使用日志、资产统计。设备集中管控：支持远程开关机、信号切换等指定功能，可批量管控、稳定高效。设备状态监控：实时监控设备状态，支持历史查询记录。故障告警：自动告警、可配置方式，支持故障分级及跟踪。使用日志：记录完整不可篡改，支持查询导出。资产统计：支持资产管控、统计盘点，可生成报表。
系统功能：访问控制、防病毒、课堂音视频录播，兼容 PPT、PDF、音视频、3D 模型、编程 IDE 等教学素材。访问控制：角色权限明确，支持安全登录，保障系统安全。防病毒：集成防病毒功能，支持病毒库自动更新，保障设备安全。课堂录播：支持指定录制模式，音视频同步录制，效果清晰。素材兼容：支持指定各类教学素材，可分类、搜索、分享。
▲3.录播系统
录制模式：支持指定三种模式，切换便捷，满足不同教学需求。录制格式：采用指定MP4格式，编码规范，可压缩且不影响音视频质量。播放兼容性：支持通用播放器及网页嵌入，兼容主流浏览器，播放流畅。录制控制：支持手动、定时录制，可标记重点内容。存储备份：支持本地及云端存储，具备自动备份、文件恢复功能。
4.实验室数字化装修设计及实施
整体采用简约实用的现代装修风格，空间合理划分教学授课区与实操上机区，动线通畅整洁。地面选用耐磨防滑环保地胶，墙面素雅浅色调涂刷，保障室内明亮通透。统一规划强弱电线路、网络布线与教学设备点位，预留充足插座及机房专用线路。顶面简洁吊顶搭配专业照明，兼顾采光散热。分区设置教师讲台、学生实操工位与资料收纳区域，兼顾日常授课、软件实训及设备存放需求，整体布局规整，符合教学实训使用标准，兼顾实用性、舒适性与安全规范性。
5.安装、质保与售后服务
安装与实施服务： 提供全套软硬件的送货、安装、调试服务。CentOS服务器端与Windows客户端软件平台的部署对接、录播系统与集中管控平台的功能联调。
质保服务：针对本多媒体录播课堂软硬件系统提供四年质保维护服务（四年以后按次收费），质保期内提供硬件设备巡检保养、软件版本升级服务。
技术支持与故障响应： 提供7×24小时技术支持；故障2小时响应、24小时修复（包含音视频采集异常处理、硬件接口故障排查、设备远程管控失效恢复等），确保教学录播及课堂互动无中断运行。
	1
	套

	4
	企业级脱敏项目课程资源及授课服务
	▲1.核心业务实训模块规格：完整无缺项覆盖智慧助农平台 10 项固定核心业务模块，提供各模块开发、调试、部署、测试、迭代全流程实训支撑，固定模块清单为：知识课堂功能模块、信贷管理功能模块、知识专家功能模块、农产品服务功能模块、补贴政策功能模块、农贸市场功能模块、新闻资讯功能模块、广告管理功能模块、智慧农业数据可视化大屏模块、智慧助农 APP 客户端模块，不得替换模块内容、缩减模块边界。
2.全栈开发环境支撑参数：从零搭建企业级项目开发环境的全流程实训能力，完整覆盖环境搭建、需求分析与 Story 编写、架构设计、前端开发、后端开发、数据库设计、设计文档编写、接口开发、联调测试、容器化部署全软件生命周期环节，无技术环节缺失。多终端开发适配，同时支持 PC 端后台管理系统、智慧农业数据可视化大屏、移动端 APP 客户端的前后端开发、联调、部署实训，适配多终端开发场景。PC 端后台管理系统完整覆盖 10 大核心业务模块全量管理功能，智慧农业数据可视化大屏包含农业产业核心数据、信贷业务数据、政策补贴数据、用户行为数据、农贸市场运营数据等核心维度可视化展示。
▲3.真实业务场景与数据支撑参数：内置农业领域企业级脱敏真实业务数据集，覆盖农户基础信息、农产品品类与交易全链路、农业信贷全流程、农业补贴政策全量、农业知识科普、农贸市场运营、农业新闻资讯全业务维度，数据维度完整、业务逻辑自洽，符合国内农业行业真实业务规则，不得使用无业务逻辑的无效测试数据。完整实现农产品交易、农业信贷申请与审批、农业补贴申报与审核、专家在线咨询、农产品供应链管理 5 大核心真实业务逻辑，配套标准化业务流程图、业务规则说明文档、逻辑开发实训指导手册，支持业务场景与数据的灵活扩展。
4.课程资源与合规交付配套参数：配套完整企业级项目制课程资源，含课程大纲、教学 PPT，课程体系完整覆盖软件开发生命周期全环节，总课时不低于 120 课时。配套可落地授课与技术支撑服务，项目实训现场指导服务。交付时提供平台所有源码、文档、数据、课程资源，所有交付内容均提供可拷贝、可归档的完整电子文件。
5.提供每年不少2名老师的师资培训；免费配合学院做好相关课程的建设和培训工作；免费提供教学内容中的文字和图片材料，配合学校做成数字化教材和纸质教材；免费配合学院申报各项奖项，提供所需要的材料。
	1
	套

	5
	岗前实训课程资源及授课服务
	1.顶层认知与导学模块
《软件发展史与软件研发技术栈全貌》：本课程资源不仅梳理软件历史演进，更重点对企业级主流研发技术栈的各个层次（前端、后端、数据、基础设施等）进行结构化的全景剖析，帮助学生建立非碎片化的完整技术体系认知。
《走上项目开发之路》：作为纲领性导学课程，本资源深度融入了“梦工厂”定制化人才培养体系与方法论，从企业实战视角对项目开发流程、核心能力要求及DevOps理念进行全景式先导概览，完成学生从校园到职场的认知转换。
2.核心开发技术实战模块
《Web前端基础》：本课程资源全面覆盖HTML、CSS、JavaScript核心基础，包含标准化的VUE开发环境搭建及通用组件应用指导，并配套有“从0到1完整搭建Web项目前端”的真实业务驱动案例。
《JavaEE项目实战基础》：本课程以企业级应用为导向，整合Spring Boot与MyBatis核心技术栈。资源特色在于将全套企业代码规范无缝融入实战教学，并且专门引入了当下主流的“AI辅助编程工具”在数据库设计、业务逻辑编写及调试测试环节的应用指导，以提升工业化编码效能。
▲3.工程素养与质量管控模块
《常用代码规范》：本课程采用场景化实战教学，以“智慧助农系统”作为唯一贯穿性的真实教学案例，在具体业务场景中详细拆解代码命名、格式、注释等规范准则，并融入代码审查与代码重构的实战演练环节。
《软件开发信息安全》：本课程摒弃纯理论宣导，结合实际的软件项目案例，重点解析身份认证、授权管理、数据加密及常见漏洞防护等安全机制在实际开发中的落地技能。
《软件测试基础》：本课程系统覆盖主流测试类型，注重实操落地，配套有标准化的“测试用例编写规范模板”以及基础自动化或接口测试工具的操作指导资源。
4.协同工具与自动化交付模块
《项目开发之软件工程实战》：本课程资源深度依托“禅道”项目管理工具，基于真实项目开发全流程，详细指导涵盖需求管理、任务拆解、缺陷追踪等关键环节的禅道系统化实操。
《项目开发之代码版本控制》：本课程以“Git”为核心工具，紧密结合企业多人协作开发的真实场景，提供涵盖分支管理策略、版本回退、代码冲突解决等核心进阶操作技巧的实战训练资源。
《Devops技术实战》：本课程在解析DevOps核心理念的基础上，配套有涵盖项目自动化构建、测试、发布等关键环节的完整DevOps工具链使用教学资源，直观展示现代企业快捷、可靠的项目交付过程。
《项目开发流程结构设计与解析》：本课程作为高阶流程管控资源，重点剖析了业界敏捷开发流程及先进的“华为IPD（集成产品开发）流程”。课程以“考试系统”作为全流程解析的唯一实战案例，提供了全套敏捷会议落地执行标准，包含产品需求设计、迭代分配、每日站会、需求梳理、迭代评审与回顾会议、质量度量及质量回溯等具体操作指引。
5.提供每年不少2名老师的师资培训；免费配合学院做好相关课程的建设和培训工作；免费提供教学内容中的文字和图片材料，配合学校做成数字化教材和纸质教材；免费配合学院申报各项奖项，提供所需要的材料。
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标包3
	序号
	设备名称
	技术参数指标（功能配置）要求
	数量
	单位

	1
	基于模型训练的机器视觉实验平台
	（一）多功能实验台架
1、模拟暗室效果，框体尺寸≥460*420*780mm。可固定相机及所有配套光源，含多角度粗调 及微调功能。适合各种相机安装、多种光源应用、多角度调节、方便易用。
2、相机安装模块： 底板尺寸： ≥380×260×30，立杆尺寸： ≥Φ25×585（两根），微调范围： +60～-18，光源安装模块： 尺寸：≥278×150×35 mm ，支持光源安装孔间距范围： 0~135 mm （竖向） 72~130 mm（横向）。
（二）视觉模块
1、工业相机
（1）最高分辨率:≥ 2592×1944
（2）像素尺寸:≤2μm×2μm
（3）光学尺寸:≥ 1/2.8 ”
（4）最大帧率: ≥ 20fps
（5）输出颜色:彩色
（6）数据位数:12
（7）曝光方式:行曝光
（8）I/O 接口: 6 芯 I/O，1 路输入， 1 路输出
（9）采集方式:连续/外触发/软触发
（10）输出方式: GigE 千兆以太网输出(1000Mbit/s)
（11）传输距离:≥ 100 米
（12）镜头接口: C 口
（13）工作温度:0℃-45℃
（14）存储温度: -20℃-70℃
（15）相机可全面支持 Windows XP、Win7、Win8、Win10、Win11 操作系统， 可提供 SDK 二 次开发（包含 VB.NET/VC/C#/QT/OpenCV /Python 等例程及源代码）及开发手册，可兼容Halcon、Labview、VisionPro、Mat lab、VisionBank 等第三方图像处理软件并提供配套调用使用手册。 
（16）相机可支持断网续传功能，在网络断开重新连接时可自动继续工作，机身自带缓存。
（17）支持交叠外触发
2、工业镜头
（1）像素：≥5MP
（2）距(mm)：12
（3）视场角(D×H×V)：≥ 40.7°×33°×24.3°（1/1.8”）
（4）畸变： <0.3%
（5）光圈调节方式：手动
（6）聚焦调节方式： 手动
（7）光圈： F=1:2.0~C
（8）聚焦： 0.1M~无穷远（推荐 0.1~0.9M ）
（9）接口： C
（10）像面尺寸 (inch)：≥ 1/1.8 ”
（11）外形尺寸 (mm)：≤Φ27×23.9
（12）滤镜螺纹： M25.5×P0.5
3、视觉光源及光源控制器
3.1 背光源
（1）发光面（mm）： ≥100×100
（2）发光颜色：白色
（3）外形尺寸（mm）： ≥135×135×12
3.2 低角度环形光源
（1）发光颜色：白色
（2）灯珠角度：≥45 °
（3）外形尺寸（mm）：外径：≥120，内径≥68
3.3 光源控制器
（1）输入电压： AC220V
（2）输出电压： DC24V
（3）单路最大电流： ≥600mA
（4）通道数： 2 通道
（5）工作模式：支持常亮和外触发模式。（高电平/低电平）
（三） 智能视觉处理器
（1）处理器：不低于 Intel 奔腾 G4560
（2）内存：≥8G
（3）硬盘：≥1T
（4）机箱：工业级全铝机箱
（5）网口： Intel 千兆网接口
（6）输出接口： VGA 或 HDMI
（7）USB 接口：至少包括 USB2.0，USB3.0
（8）串口：支持 RS232/485 通信
（9）输入设备：无线鼠标，无线键盘
（10）输出设备：≥23 英寸液晶显示器
（11）重量：≤4Kg
（12）供电方式： DC 24V±10%
（13）主机外形尺寸： ≤226*220*66mm,有安装固定孔位， 可以固定在机柜上， 也可在桌面上 使用。
（四）算法平台
1.多层级权限管理。系统内置不同权限等级的登录账户，对检测系统可以进行分层管理。
2.内置软键盘设计。临时需要调整参数时，只用一个鼠标即可完成。
3.智能助手功能。添加“算法工具”时，系统会根据图片的特性，自动获取“边”、“圆”等基础特征。
4.支持自动曝光策略。操作者可以自己设置相机的“自动曝光策略”。
5.工程文件自动切换。用户可以通过工具切换工程文件，实现“一条检测线”检测多种型号产品的功能。
6.外部通讯助手。软件内置的外部通讯助手可以方便、快捷的调试IO、通讯及PLC交互。
7.数据统计及分析能力。软件内置数据统计及分析功能，操作者可以自由选择检测中产生的数据及分析方法。
8.日志系统。软件包括两种日志：系统运行日志（软件正常运行时的行为记录）和系统调试日志（操作者在编辑工程文件中产生的异常结果数据），数据都可以独立导出，方便操作者及时解决异常问题。
9.软件采用拖拽式编程，不用进行代码层面开发即可完成检测项目的完成；可设置多流程单元、多图像单元等功能。
10.处理检测单元需要至少包含以下功能模块：
a.图像预处理(共≥30个工具)：颜色空间转换、转换为灰度图、图像反色、移除Alpha通道、任意角度旋转、图像缩放、区域截取、直方图均衡化、直方图正则化、直方图灰度变换、Gamma校正、自适应直方图均衡、二值化增强（逐点阈值）、二值化增强（双阈值）、投影图像增强、基准差分图像增强、均值滤波、中值滤波、最大极值滤波、最小极值滤波、高斯滤波、双边滤波、wiener滤波、线增强滤波、Sobel滤波、形态学填充、形态学万花筒、条件旋转（边）、条件旋转（斑块Hough）、斑块编辑（固定阈值）。
b.定位(共≥13个工具)：灰度定位、特征定位、模板混合定位、多模板定位、椭圆定位、矩形定位、斑块定位、边定位、边定位（离散）、边定位（任意方向）、圆定位、相交线定位、自定义坐标系。
c.几何(共≥23个工具)：用户定义点、用户定义线、用户定义圆、用户定义椭圆、线段上取点、两线交点、点到线垂足、两线平分线（锐角）、圆心和圆上点生成圆、多点拟合圆、多点拟合坐标系（可用作定位）、多点拟合直线段、点关于点的对称点、点关于直线的对称点、过点关于直线的平行线、点圆极值点、线圆极值点、圆线交点、圆圆交点、点到圆切点、点到椭圆最近点、欧式变换（图形平移旋转伸缩）、三点顺时针方向。
d.有无(共≥23个工具)：灰度检出（可用作定位）、特征检出（可用作定位）、斑块检出、边缘点检出、两点间边缘点检出、边检出、边检出（离散）、圆检出、圆弧检出、圆度检查、有序色块检出（仅彩色图）、自适应缺陷、线状缺陷、边缘缺陷、角点缺陷、统计缺陷、模板检查（字符行）、模板检查（基于斑块）、模板检查（基于灰度）、模板检查（基于特征）、模板检查（基于特征MinMax）、彩色模板检查（仅彩色图）、旋转周期模板检查。
e.计数(共≥12个工具)：灰度搜索计数、特征搜索计数、斑块计数、圆计数、椭圆计数、矩形计数、区块自定义、位置自定义、多宽度测量（水平方向）、多宽度测量（垂直方向）、Pin行间距（基于斑块）、Pin行间距（基于边缘）。
f.计测(共≥14个工具)：距离（任意的点线圆之间）、基于黄金样本的宽度测量、角度（一条线或两线夹角）、圆直径、斑块面积或比率、亮度、对比度、斑线距离极值（宽高测量）、斑点距离极值、背景差异面积、颜色面积（仅彩色图）、边缘高度、截宽度测量、位置度（参考坐标系内坐标差）。
g.识别(共≥4个工具)：字符识别检查、条码识别h.掩模(共≥9个工具)：前序图掩模、用户图形掩模（直接使用拖动区域）、模板掩膜、斑块掩模、颜色掩模（仅彩色图）、圆掩模、环形掩模、多边形掩模、掩膜后处理。
i.其他(共≥15个工具)：功能包、数值运算、公式运算、字符串比较、字符串处理、字符串生成、数值统计、状态统合及流程触发、跟随显示、位置偏移、模板分类、环形展开自定义、缩放自定义、轮廓展开自定义、模板学习。
11.基于 AI和计算机视觉，从点云数据中自动识别、分割和定位出所有待焊焊缝。能够处理I型、V 型、U型、搭接、角接等多种接头形式。基于 AI 和计算机视觉，从点云数据中自动识别、分割和定位出所有待焊焊缝。能够处理I型、V型、U型、搭接、角接等多种接头形式。机器人路径规划算法:根据提取出的焊缝三维曲线，自动生成机器人末端(焊枪)的运动轨迹，包括起始点、收弧点，并确保焊枪姿态。
▲12.机器人控制命令工具模块不少于 9个，包含但不限于：运动到点、速度比例、回零校准、吸盘开关、爪子开关、激光开关、IO功能复用、IO输出、IO输入。【提供证明材料，例如产品手册、功能截图、证书、检测报告等】
▲13.机器视觉软件内嵌机器人控制工具，适用机器人数量不少于 2个，并可显示机器人控制虚拟控制面板，功能包含但不限于：轴坐标控制、角度控制、速度控制。【提供证明材料，例如产品手册、功能截图、证书、检测报告等】
▲14.需提供基于 OpenCV的 Python实验/Vision实验和基于 Halcon的Qt实验案例。【提供证明材料，例如产品手册、功能截图、证书、检测报告等】
▲15.支持深度学习及大模型训练，提供图片大模型训练演示视频，并且提供模型训练源代码，【承诺在中标公告发布后2个工作日内，需要把源代码发采购人，以便核实。提供承诺函，格式自拟。】
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	5G边缘人工智能实验箱
	一、总体要求
1.箱体尺寸：长×宽不小于 522mm×339mm
2.融合 5G 通信、边缘计算处理技术、图像识别技术、语音识别技术等，具有丰富的基础实验、项目案例，能够满足 5G 智能产品开发的需求。
3.支持基于 python 进行边缘计算网关目标检测、机器视觉学习、语音识别等智能终端开发；
4.支持 5G 通信，云端接入功能，实现视觉终端的云边端协同应用。
二、主要参数要求
1.边缘计算网关（1 个）
(1)板载高性能四核 64 位处理器，内核不低于 ARM Cortex-A55，主频不低于 2GHz；集成双核心架构GPU，高性能 VPU 及高性能NPU。GPU 支持 OpenGL ES3.2/2.0/1.1，Vulkan1.1；VPU 可实现 4K 60fps H.265/H.264/VP9 视频解码和 1080p 100fps H.265/H.264/VP9 视频编码；NPU 支持 Caffe/Tensorflow 等主流架构模型的切换。
▲(2)内置独立的第三代 NPU 硬件加速器，性能6tops，支持Caffe/Tensorflow/pytroch 等主流架构模型。板载 64G EMMC 存储空间，固化 Ubuntu 或 Debian等 Linux 操作系统。板载 M.2 插槽，1 路 HDMI 2.0 和 MIPI DSI 同步高清显示屏接口，1 路 MIPI CSI 摄像头接口，2路 USB3.0 接口，2 个 USB 2.0接口，不少于 1 个的 RJ45 千兆以太网口，1 个音频接口。
【提供证明材料，例如产品手册、功能截图、证书、检测报告等】
▲(3)具有不少于 20 口的扩展 IO 管脚，包含 GPIO、IIC、IIS、SPI、UART、PWM，可复用，需配置；GPIO 扩展管脚引到香蕉头插孔上，可以通过导线连接其他传感器模块进行 python 物联网应用。电源：DC12V3A。标配北斗定位模块。要求搭载 64bit Ubuntu 18.04 以上操作系统，满足操作系统教学需求。
【提供证明材料，例如产品手册、功能截图、证书、检测报告等】
(4)内置 python3.6.9 以上库，OpenCV3.4.0 以上机器视觉库，tensorflow1.4.0 以上的深度学习框架，PyQt 开发环境等，满足 python 应用开发、界面开发、机器视觉、智能产品应用开发的多层次需求。
（5）要求集成 OpenCV 机器视觉库，能够对视觉采集图片进行灰度化、二值化、边缘提取、膨胀与腐蚀、高斯滤波、小波变换、圆形检测、方形检测、颜色识别等多种方式的图像处理；
▲(6)要求支持监督型和非监督型、Adaboost、SVM 等机器学习算法，包含鸢尾花均值聚类、人脸检测、采样数据线性回归等数据分析实验。【提供功能实现过程的截屏不少于3张】
▲(7)要求集成 Tensorflow、Caffe 深度学习框架，提供数字识别、垃圾分类、车牌识别、物体识别、涂鸦猜游戏等深度学习实验；【提供功能实现过程截屏不少于5张】
(8)要求集成语音识别功能，既支持第三方语音识别库如科大讯飞 AI 的应用，也支持原生语音信号采集，语音信号特征提取，语音识别以及根据识别结果与其他设备进行交互。
2.触摸显示屏（1 个）
10 寸，1024*600 分辨率，HDMI 接口，外壳包装，支持触摸；USB 接口供电，DC5V。
3.云台摄像头模块（1 个）
支持 200 以上万像素，分辨率最大 1920*1080，USB 接口，无畸变。
输出格式 MJPG，支持 YUYV。
旋转角度：左右 180°，上下 180°；
供电电压：DC5V。
4.麦克风阵列（1 个）
不低于 4 路高质量 MEMS 麦克风阵列，可实现远场拾音，声道录音；
支持播放和录音，采用专用音频芯片，内置回音消除，抑制噪声；
集成 3.5mm 耳机接口 Line-out 信号,外接扬声器可播放音频；
音频采样率：16KHZ/48KHZ;
USB 接口供电传输。
工作电源：DC5V,180mA
5. 扬声器（1 对）
阻抗：4 欧姆，功放功率：3 瓦，可以播放系统声音。
6.USB 键盘鼠标（1 套）
含键盘和鼠标。①键盘：方便本地开发，可以使用全键盘直接在边缘计算单元上进行编程操作；②鼠标：可以直接使用鼠标操作边缘计算单元系统。
7.5G 通信模块（1 个）
(1)工规级模块，USB 接口，板载 M.2 封装的 5G 通信模块，具有 4根天线的接口，SIM 卡插槽，专为 IoT/M2M 应用而设计，同时支持 5G/4G/3G 网络工作制式；
(2)支持 5G 和 LTE-A 多种网络的全面覆盖；
(3)支持 NSA 和 SA 模式，SA 模式下，上行最大 900Mbps，下行2.1Gbps；NSA 模式下，上行最大 650Mbps，下行 2.5Gbps；LTE模式下，上行 200Mbps，下行 1.0Gbps；内置丰富的网络协议，集成多个工业标准接口，并支持Windows、LINUX、Android 多种操作系统下的驱动。
(4)具有4 根 5G 模块天线。
(5)工作电压：DC5V。
8.物联网通信模块（1 个）
具有物联网通信模块，支持 ZigBee 通信和 RS232/RS485 通信，可以和其他 ZigBee 模块、工业总线设备进行组网通信。
9.实验箱底板（1 个）
采用整块 PCB 作为底板，设计电源线、信号线，支撑边缘计算单元、摄像头、麦克风阵列、5G 模块、物联网模块等通过插装方式取电或通信；
板载 DC 电源接口、电源自锁开关、音量调节旋钮；
板载 RS232/485 接口，不低于 10 个的处理器扩展 IO 口，可以通过串口线缆、或者香蕉头导线与其他工业物联网系统连接，实现 AI 和工业物联网的综合应用。
工作电压：DC12V±5%；工作电流：不低于 2A
三、课程资源
1.基础环境搭建：Python 开发环境搭建、Pycharm 开发环境安装、OpenCV 视觉库的安装配置、PyQt 开发环境安装等；
2.数字图像处理基础实验，包含图像显示与灰度化、归一化、二值化、高斯滤波、边缘检测、形态学腐蚀膨胀、直方图、图像锐化钝化、小波变换、颜色识别、形状识别等基础应用。
3.机器学习实验，包含非监督实验案例鸢尾花聚类、脸部数据集分类、人脸检测控制、人脸识别装扮、数据线性回归等。
4.深度学习案例，包含 tensorflow 框架安装、手写数字识别、口罩识别、垃圾分类、物体识别、车牌识别道闸开关、人脸疲劳检测等。
5.5G 云边端协同开发案例，包含基于 MQTT 协议的华为云设备接入、阿里云 MQTT 设备接入、中国移动 Onenet 平台 MQTT 接入、自研云 CoAP 设备接入、RTSP 视频流推送。
6.提供OpenClaw智能体控制案例课程资源全部资料
（1） OpenClaw本地部署、OpenClaw加载Skills技能；
（2） OpenClaw编写人脸识别考勤实验，融合MTCNN人脸检测、InceptionResnet特征编码、SQLite考勤数据库；
（3） OpenClaw硬件执行器控制技术、自然语言交互全流程内容。
	10
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	六足机器人
	一、总体要求
尺寸：350*350*250mm
重量：3.2KG
驱动形式：多足驱动
核心主板：树莓派5
主控核心：Quad-core ARM A57@1.43 GHz
DDR容量：4 GB 64-bit LPDDR4 25.6 GB/s
接口：USB 2.0 Micro-B，GPIO、I2C、IIS、SPI、UART
摄像头：Robot-Eye 3.0高清摄像头
舵机参数：≥35KG·cm @12V
伺服舵机配置：设备单条机械腿配置3个舵机，整机共计18个舵机，可精准控制机器人各关节转动角度。每组足肢由3个关节组成，靠近机身的关节负责肢体前后摆动，其余关节负责上下摆动，多关节协同配合，完成机器人各类肢体动作，保障运动灵活度与稳定性。
供电方式：12V 3000mAh
遥控方式：APP、2.4G无线手柄
编程语言：Python、C++
语音控制范围：≥10M
视觉与AI系统：设备搭载高清摄像头作为视觉采集核心部件，可实时拍摄环境视频画面并传输至控制端。内置视觉寻迹、颜色识别、人脸识别等多项AI智能玩法；搭配二自由度云台，可驱动摄像头实现上下、左右多角度旋转，灵活调整拍摄视角，拓宽视觉识别与采集范围。
二、主要参数要求
1. 具备至少如下接口：IIC总线接口、UART总线串行舵机接口
2. 支持Python编程、C语言二次开发
3. 支持XR-Controller全聚合机器人终端控制，兼容手机、PAD、PC电脑无线控制
4. ▲内置不少于20种预设动作功能，可实现丰富肢体姿态与运动动作【提供证明材料，例如产品手册、功能截图、证书、检测报告等】
5. 具备语音控制系统，可通过自然语言操控机器人执行指定动作
6. 内置视觉寻迹、颜色识别、人脸识别等AI人工智能功能，智能交互性强
7. 搭载二自由度PWM舵机云台，支持俯仰120°、水平170°大范围转动
8. 配置6路串行总线伺服舵机接口，支持30A大电流稳定输出
9. 采用无自锁点动式电源开关设计，支持一键开关机，操作便捷
10. ▲配套30章节完整二次开发指导教程，涵盖机器人原理讲解、开发环境搭建、代码算法解析全流程【提供证明材料，例如产品手册、功能截图、证书、检测报告等】
11. 搭载Python开源版六足机器人步态动作生成平台，支持用户自定义调试动作参数
12. 配备机器人虚拟步态仿真系统，可3D可视化同步展现实体机器人步态动作，便于调试与学习
	6
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★三、商务部分要求
（一）采购项目交付或者实施的时间和地点
1.项目交付实施的地点：  金陵科技学院江宁校区   
2.采购项目交付或者实施的时间要求：
2.1项目交付期要求：
标包1、标包3：合同签订后，合同签订后 30日内。供应商应保证在要求时间内完成全部标的物的供货、安装、调试和培训工作,符合国家标准、行业规范和合同等相关文件的要求。
标包2：合同签订后，合同签订后 60日内。供应商应保证在要求时间内完成全部标的物的供货、安装、调试和培训工作,符合国家标准、行业规范和合同等相关文件的要求。
3.包装和运输要求：
（1）除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。全部设备的外包装到校必须完好。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。
（2）每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。
（3）总价款是货物包装、仓储、运输装缷、安装、加工及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。                                 
（二）质保及售后服务要求
1、质保要求：
标包1
★1.本项目免费质量保证期要求不低于 1 年。免费质量保证期从货物供货、安装、调试正常且经采购人综合运行验收合格后开始计算。质量保证金扣押年限和投标方承诺免费质量保证期相同，且不计利息。免费质量保证期以整个项目为单位进行响应。
标包2
★1.本项目免费质量保证期要求不低于 4 年。免费质量保证期从货物供货、安装、调试正常且经采购人综合运行验收合格后开始计算。质量保证金扣押年限和投标方承诺免费质量保证期相同，且不计利息。免费质量保证期以整个项目为单位进行响应。
标包3
★1.本项目免费质量保证期要求不低于 1 年。免费质量保证期从货物供货、安装、调试正常且经采购人综合运行验收合格后开始计算。免费质量保证期以整个项目为单位进行响应。
2、售后服务标准要求
（1）中标供应商应具备完善的售后服务体系，在项目实施及质保期间应具有固定的维修人员并有能力及时处理所有可能发生的故障；中标供应商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：
1）电话咨询：中标供应商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。
2）现场响应：货物由供应商现场发放至学生，并负责现场调换。发生故障后，应于2小时内到现场，提出解决方案，并于2小时内修复。
3）配件及耗材要求：本项目所需配件、耗材、人工费用均包含在招标总额中。
（2）在质保期内，供应商负责对其提供的货物维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）及由于使用不当人为造成的故障除外。
3、履约及质量保证承诺函：格式按招标文件中提供的格式。
（三）报价要求
1、本项目为交钥匙项目，采用固定总价合同。总价必须包含但不限于货物包装、仓储、运输装缷、安装、加工及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。
2、中标人的报价在合同执行过程中总价固定不变，不得以任何理由予以变更。
3、发票性质要求符合税务规定，按采购人要求提供增值税专票或普票。
4、供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、增加收费、降低质量的理由。
（四）付款方式
1.投标币种：人民币（无论是否进口设备均按人民币报价）
2.付款方式（不分标包）：
合同签订后，采购人支付合同总额的30% 作为预付款；货物全部到货并验收合格后，支付合同总额的65%；剩余5%作为质量保证金，在质保期（验收合格之日起1年）满后无质量问题一次性无息付清。（必须开具增值税专用发票：单位名称：金陵科技学院，地址：南京江宁大学城弘景大道99号、税号：12320100745357493B南京交行秦淮支行：32000 660 101 817 010 5467），与此同时在15个工作日内供应商必须向采购人缴纳合同总价款的5%作为履约保证金（一律进入南京市财政局代管账户：户名：南京市财政局 开户行：交行秦淮支行账号：3205 2060 1000 0020 1003）, 采购人收到供应商及时提供的质保金银行电子回单（备注合同编号、加盖公司章）后，向供应商支付款项。履约保证金（质保金）退还条件：供应商在验收合格后一年内未发生违约行为，采购人15个工作日内予以退还。
（5） 验收标准
★采购标的物安装完成正常运行15天后，由供货商提出验收申请，项目单位同意后，按照学校验收的权限，相关部门及人员形成验收小组，验收小组根据采购文件、投标文件、合同等项目文件约定内容对项目进行综合运行验收。包含并不限于如下：1.原厂原包装；2.包装完好；3.设备清单与响应文件一致；4.由采购人与中标供应商共同送样至相关检测机构进行检测，检测标准为合格，检测所产生的费用由中标供应商承担。
★如验收达不到规定要求，采购人有权要求更换货物或拒绝付款，成交供应商若违约，采购人将依法追究相应法律责任。
（六）违约认定及赔偿要求
1、以下情况视为投标人违约：
（1）逾期交货；
（2）货物不全或与标书所列清单不符；
（3）未通过验收；
（4）提供伪劣产品；
（5）未按合同规定提供售后服务。
2、违约赔偿要求：
按采购合同模板中规定的相关违约赔偿条款要求。


特别说明：
[bookmark: _Toc20571]本章中用带星号（“★”）的技术要求、服务要求以及所有商务部分要求均为实质性，不允许负偏离，否则作为无效标。供应商应按照要求提供相关证明材料和实质性要求完全响应承诺书（格式详见第六章 投标文件），未提供相关证明材料和承诺书的作为无效投标。
本项目中打“★”“▲”技术参数，签订合同时提供包含但不限于产品说明书等技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、官网截图、具有CMA标识的检测报告等）供采购人核验（招标文件中另有要求的，按文件要求提供），未按要求提供或提供的证明材料不满足招标文件技术指标，采购人有权对不满足要求的中标投标人视为虚假应标，按无效投标处理。


第五章  合同主要条款及格式






金陵科技学院采购合同
              


合同编号 ：                    
项目名称 ：                    
使用单位 ：                    
供货单位 ：                    
签订日期 ：                    
       




合同编号： 
	采购人（以下称甲方）
	供应商：（以下称乙方）

	住所地：
	住所地


参照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照政府采购招标结果签订本合同。
第一条 合同标的  乙方根据甲方需求提供下列货物： 货物名称、规格及数量清单 具体详见乙方投标文件。
第二条 合同总价款  本合同项下人民币单价价款为_______（大写）人民币，总价款为_______（大写）人民币，分项价款在“投标报价表”中有明确规定。
	序号
	名称
	数量
	单位
	单价（元）
	合计（元）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	


本合同价款是完成本项目所发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及投标人认为需要的其他费用等。
本合同执行期间合同单价不变，具体数量可根据新生实际参加训练人数以及采购人要求进行调整。
第三条 合同期限
供应商应保证在要求时间内完成全部标的物的供货、发放等工作,符合国家标准、行业规范和合同等相关文件的要求。
第四条 组成本合同的有关文件  下列关于                  号标（项目编号）的招标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：
（1）乙方提供的投标文件和投标报价表（含分项报价表及供货一览表）；
（2）技术规格响应表；
（3）履约及质量保证承诺；
（4）中标通知书；
（5）甲乙双方商定的其他文件等。
第五条 权利保证
乙方应保证甲方在使用该服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。
第六条 质量保证
乙方所提供的服务的技术规格应与招标文件规定的技术规格及所附的“技术条款偏离表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。
第七条 包装要求
1、除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。
2、每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。
第八条 交付和验收
1、乙方应当在合同签订后在  服务期限 内完成供货服务事项。
2、验收标准：按行业通行标准和乙方招标文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。
第九条 伴随服务／售后服务
1、乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及招投标文件所规定的“服务承诺”提供服务。
2、除前款规定外，乙方还应提供下列服务：
（1）货物的现场安装、调试和/或启动监督；
（2）就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。
3、若招标文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：
3.1乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。
3.2所购货物按乙方投标承诺提供免费维护和质量保证，保修费用计入总价。
3.3保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。
3.4货物故障报修的响应时间按乙方投标承诺执行。
3.5若货物故障在检修8工作小时后仍无法排除，乙方应在48小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。
3.6所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。
3.7保修期后的货物维护由双方协商再定。
第十条 履约保证金
1.中标（成交）供应商应按以下第（2）方式向采购人缴纳履约保证金：
（1）无需缴纳履约保证金；
（2）在签订合同前向采购人缴纳合同总价款的5%作为履约保证金（一律进入南京市财政局代管账户：户名：南京市财政局 开户行：交行秦淮支行账号：3205 2060 1000 0020 1003），验收合格后15个工作日内无息退还。
2.履约保证金的有效期至采购人验收合格。
3.如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。
4.履约保证金扣除甲方应得的补偿后的余额，在有效期满后15个工作日内无息退还给乙方。
第十一条 合同款支付
1、本合同项下所有款项均以人民币支付。
2、付款条件：详见项目需求
第十二条 项目履约验收及档案
1、甲方有权对乙方项目实施执行过程及完成结果进行履约验收；
2、甲方可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收，乙方应积极配合并响应；
3、参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。
第十三条 违约责任
１、甲方无正当理由拒收服务、拒付服务款的，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。
２、甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5% 。
３、如乙方不能交付服务、完成安装调试的，甲方有权扣留全部履约保证金；同时乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。
４、乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。
５、乙方所交付的服务不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付合同总款5%的违约金。甲方未拒收的，招标代理机构发现后将向有关部门反映，并责成乙方按照采购结果提供服务，同时视情给予不退还部分或全部履约保证金处理。
６、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次整改仍不能达到合同约定的质量标准，乙方应退回全部合同价款，并按第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。
7、乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的5 %向甲方承担违约责任。
8、乙方在承担上述4-7款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。
9、乙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的服务不能满足招标文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方履约保证金不予退还外，还应向甲方支付不少于合同总价30%赔偿金。
第十四条 合同的变更和终止
1、除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。
2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，保证金不予退还。
第十五条 合同的转让
乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。
第十六条 争议的解决
1、因服务的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对服务质量进行鉴定。符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。
2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（1）种方式解决争议：
（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；
（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。
如没有约定，默认采取第2种方式解决争议。
3、在仲裁期间，本合同应继续履行。
第十七条 诚实信用 
乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。
第十八条 合同生效及其他
1、本合同自签订之日起生效。
2、本合同一式五份，甲乙双方各执二份，一份交招标代理机构存档。
3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。
4、其他：
	甲方（采购人）：金陵科技学院（盖章）
	乙方（供应商）：         （盖章）

	代表人：
	代表人：

	电    话：
	电    话：

	开户银行：
	开户银行：

	帐    号：
	帐    号：


	招标代理：                 （盖章）
	

	招标文件编制：
招标文件接收及合同签订：
	

	日      期：     年    月    日
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第六章 投标文件
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（此页为标书封面格式，制作标书时，删去本行文字）


投 标 文 件
（请在此位置标明“正本”或“副本”字样）

项目编号：
项目名称：
供应商：
供应商地址：
联系人及联系电话：
日   期：    年     月    日
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二十、履约及质量保证承诺书
二十一、实质性要求完全响应承诺书
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评分索引表
	评分项目
	在投标文件中的页码位置

	
	

	
	

	
	

	行数不够，自行添加
	


注：建议投标供应商为《投标文件》制作详细目录，并将该《评分索引表》放在投标文件目录之前。
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投标申请及声明
致：金陵科技学院
根据贵方（项目名称）（项目编号）投标邀请，正式授权下述签字人       (姓名和职务)代表供应商              （供应商名称），提交投标文件。
据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：
1、我们的资格条件完全符合相关法律和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。
2、按招标要求，我们的        （项目名称）投标总报价为（大写）      元人民币；      元/套。
3、本项目通过验收并交付时间为： 满足招标文件要求 。
4、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。
5、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
6、投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的，或在评标期间出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的供应商不足三家情形的，我们酌情决定是否参加当场变更的竞争性谈判或单一来源方式采购。
7、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成货物的启动/集成、调试等服务，交付采购人验收、使用。
8、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者代理机构恶意串通、决不向采购人、政府代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。
9、与本投标有关的正式联系方式为：
地址：                  
电话：                  
传真：                  
开户银行：                  
银行账号：                  
供应商授权代表姓名（签字）：            
供应商名称：            （盖章）
日期：    年     月     日


[bookmark: _Toc23655]附件二、法定代表人授权委托书格式
法定代表人授权委托书

致：金陵科技学院：
******有限公司
本授权书声明：注册于（供应商住址）的（供应商名称）法定代表人（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的（供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的             （项目名称）(项目编号:               ）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。
    本授权书于      年       月        日签字生效，特此声明。
    法定代表人签字并盖章：             
    授权委托人签字：                                 
日        期：        年      月      日

[bookmark: _Hlk120887821]附：法定代表人和授权代表身份证
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开标一览表
项目名称：******
项目编号：******

	序号
	名               称
	投标报价（元）

	1
	XXX
	单价：      元/套

	
	
	总价：           元

	投标总价（人民币，大写）
	                         元

	投标货物中有无进口产品
	 有              无 

	是否全部属于中小微型企业产品
	 是              否 

	是否全部属于残疾人福利性单位产品
	 是              否  

	是否全部属于监狱企业产品
	 是              否  

	采用联合体或标包形式的填报
	中小企业金额
（元）
	其中小微型企业金额
（元）
	其中中型企业金额
（元）

	联合体形式预留份额
	
	
	

	形式预留份额
	
	
	




供应商名称:（盖章）
法定代表人或授权代表：（签字或盖章）
日期：    年     月     日  
说明：1. 《开标一览表》一式两份，一份装订在投标文件中，一份单独封装，并标明“开标一览表”字样，随投标文件一并递交，以便唱标时使用。
2.在“投标货物中有无进口产品”栏后“有”或“无”上打“√”。
3.在“是否全部属于小微型企业产品”栏后“是”或“否”上打“√”。
4.在“是否全部属于残疾人福利性单位产品”栏后“是”或“否”上打“√”。
5.在“是否全部属于监狱企业产品”栏后“是”或“否”上打“√”。
6.采用联合体或标包形式投标的，在对应采用形式的“中小企业金额（元）”、“其中小微型企业金额（元）”、“其中中型企业金额（元）”栏里填报相应的预留份额。


分项报价表

项目名称：  ****** 
项目编号：  ******  
	序号
	名称
	品牌、规格或型号(如有)
	数量
	分项单位
	分项单价（元）
	分项总价（元）
	

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	总价小计：
	
	



说明：  
1. 投标报价是招标文件所确定的招标范围内的全部工作内容的价格体现。并包括供应商技术标中提出的所有项目内容及措施的费用。报价采用总承包方式，供应商的“总报价”应包括采购人需求的货物（包含与货物相关的服务）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用。
2.《分项报价表》中“总报价”数额应当与《报价表》中“总价”数额一致。
3.供应商所报产品须与“第四章-采购清单”中的相关名称一一对应，如有缺项、漏项或者超出报价上限的，视为无效响应。
4、行数不够，可自行添加。

供应商名称：  （盖章）

[bookmark: _Toc26823]

附件四、供应商资格承诺函
供应商资格承诺函
供应商资格承诺函（法人或其他组织）
******有限公司：
我公司                             （供应商名称）郑重承诺：
我公司符合下列要求：
（1）符合国家相关规定的财务状况报告；
（2）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（3）具备履行采购合同所必需的设备和专业技术能力； 
  （4）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（5）未被列入失信被执行人、重大税收违反案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 
如果我公司中标（成交），将在中标（成交）结果公示后三个工作日内向采购代理机构提供下列材料核验：
（1）营业执照副本或事业单位法人登记证书；
（2）参加本次采购活动前六个月内（至少一个月）或上一年度的会计报表；
（3）参加本次采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。
（4）具备履行采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料； 
  （5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；
（6）未被列入失信被执行人、重大税收违反案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

本公司对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）： 
                                             日  期：______年__ _   月___    日

供应商资格承诺函（自然人）
******有限公司：
本人        （自然人姓名），为中华人民共和国公民，身份证号            (自然人身份证号) ，郑重承诺：
本人符合下列要求：
（1）具有良好的银行资信证明；
（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（3）具备履行采购合同所必需的设备和专业技术能力； 
  （4）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（5）未被列入失信被执行人、重大税收违反案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 

如果本人中标（成交），将在中标（成交）结果公示后三个工作日内向采购代理机构提供下列材料核验：
（1）身份证；
（2）参加本次采购活动前一年内的银行资信证明或个人征信记录；
（3）参加本次采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收（或免交、减免证明材料）和社会保障资金的证明材料。
（4）具备履行采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料； 
  （5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；
（6）未被列入失信被执行人、重大税收违反案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

本人对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。


自然人姓名（签字）： 
                                           日  期：______年       月       日



附件五、“不存在与参加本项目的其他供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的承诺函
承诺函

致：金陵科技学院
******有限公司

    根据贵方             （项目名称）         （项目编号）招标公告，我公司郑重承诺：在参加本次采购活动不存在与参加本项目的其他供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系情形。本公司对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

    特此承诺！

供应商名称：                 （盖章）
法定代表人或授权代表（签字或签章）：
日     期：    年    月    日












                  单位负责人、公司控股关系及公司管理关系释义：

①单位负责人：是指 A 单位法定代表人或者 B 法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。
A：所谓法定代表人：是指由法律或者法人组织章程规定，代表法人对外行使民事权利、履行民事义务的负责人。如《公司法》规定，公司法定代表人依照公司章程的规定由董事长、执行董事或者经理担任；《中华人民共和国全民所有制工业企业法》（以下简称《全民所有制工业企业法》）规定，厂长是企业的法定代表人；国家机关的最高行政官员是机关法人的法定代表人等。
B：所谓法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人：是指除法定代表人以外，法律、行政法规规定的代表单位行使职权的主要负责人。如个人独资企业的投资人，代表合伙企业执行合伙企业事务的合伙人等。

②控股关系：参照政府采购法实施条例所谓控股关系是指单位或个人股东的控股关系。控股的含义：根据《中华人民共和国公司法》第二百一十六条规定：“本法相关用语的含义：（二）控股股东，是指 A 其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东；B 出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东”。实践中，一般对 A 所述情形称为绝对控股，B 所述情形称为相对控股，政府采购法实施条例所称“控股”包括绝对控股和相对控股。

③管理关系：参照政府采购法实施条例所谓管理关系是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。




[bookmark: _Toc13321][bookmark: _Toc10704]


附件六、商务条款响应表格式

商务条款响应表

项目编号：  ******    
项目名称：   ******   
	序号
	招标文件的商务条款
	响应文件的商务条款
	偏离

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	7
	
	
	

	8
	
	
	

	9
	
	
	

	…
	…
	…
	…

	
	（行数不够，自行添加）
	
	


  
 供应商名称（盖章）：               
授权代表（签字）：               
                                                  日    期：        年     月     日
说明：
1、如果行数不够，请自行增加。
[bookmark: _Toc496104189][bookmark: _Toc506291471]2、供应商应在上表中明确投标文件商务部分与招标文件要求的商务条款偏离情况，未在上表中说明的，如在投标文件其他内容中已有文字说明或相关证明材料的，则以已有文字说明或相关证明材料为准。




[bookmark: _Toc8937][bookmark: _Toc16383]附件七、技术条款偏离表格式
技术条款偏离表

项目编号：  ******    
项目名称：  ******
	序号
	招标要求参数
	投标实际参数
	无偏离/正偏离/负偏离
	支撑材料页码

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



供应商名称（盖章）：               
授权代表（签字）：               
日    期：        年      月    日
说明：
1.按照项目需求中的要求详细填列。
2.行数不够，可自行添加。
3.请如实填写偏离表，如果虚假响应，将被暂停进入金陵科技学院采购活动。
4.供应商可根据各个需求表的内容填报技术条款偏离表，但技术条款偏离表的内容必须对其相对应的供货需求的内容全部响应，否则，该投标将可能被视为非实质性响应性投标而被拒绝。
5.如招标文件中规定技术规格货物如因停产或其他原因造成市场上无法供货，可采用不低于原有配置的货物投标。





[bookmark: _Toc474308693][bookmark: _Toc512345709][bookmark: _Toc5566][bookmark: _Toc519115124][bookmark: _Toc8124][bookmark: _Toc6306277][bookmark: _Toc485309111][bookmark: _Toc488660193]附件八、投标项目主要产品一览表格式
投标项目核心产品一览表
（至少填报单价最高的1-2个产品）

项目编号：  ******   
项目名称：  ******
	序号
	名称
	品牌、规格或型号
	数量
	单价（元）
	质保年限

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



供应商名称（盖章）：               
授权代表（签字）：               
日    期：        年     月    日





[bookmark: _Toc474308694][bookmark: _Toc8146][bookmark: _Toc28775][bookmark: _Toc488660194][bookmark: _Toc485309112][bookmark: _Toc6306278][bookmark: _Toc512345710][bookmark: _Toc519115125]










附件九、供货一览表格式

供货一览表
（含配件、备品、消耗材料）

项目编号：  ******   
项目名称：  ******  
	货物1名称
	
	品牌
	
	规格、型号
	

	生产企业名称
	
	生产企业地址
	

	序号
	名称
	数量
	主要技术参数

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



	货物2名称
	
	品牌
	
	规格、型号
	

	生产企业名称
	
	生产企业地址
	

	序号
	名称
	数量
	主要技术参数

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	





说明：投标单位所有配件费用包含在投标总价中。如果行数不够，请自行增加。


供应商名称（盖章）：               
授权代表（签字）：               
日    期：        年    月   日
[bookmark: _Toc485309113][bookmark: _Toc474308695][bookmark: _Toc488660195][bookmark: _Toc5780]
附件十、供应商类似业绩情况表格式

供应商类似业绩情况表
	序号
	项目名称
	采购单位
	合同
金额
	合同签定
时间
	联系人及电话
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



说明：供应商根据本格式要求如实填写业绩情况表，并附业绩合同复印件。
供应商名称：（盖章）



























附件十一、拟参与本项目人员情况一览表格式

拟参与本项目人员情况一览表
项目名称：                          
项目编号：                           
	人员类别
	姓名
	年龄
	性别
	职称
	执业资格
	专业经验及拟在本项目中承担分工

	项目负责人
	
	
	
	
	
	

	项目组其他人员
	
	
	
	
	
	

	项目组其他人员
	
	
	
	
	
	

	项目组其他人员
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	



供应商名称:                                                  (盖章）
法人代表或授权代理人签字：                        
 日   期：    年     月     日
说明：
1.如果行、列数不够，请自行增加。








附件十二、中小企业声明函格式

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加 	（单位名称）的 	（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订标包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. 			（标的名称） ，属于 	（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为 		（企业名称），从业人员         人，营业收入为         万元，资产总额为         万元，属于 	（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. 			（标的名称） ，属于 	（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为 		（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为    万 元， 属于 	（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章）：                       日期：
从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
备注：
1、如供应商所投货物的制造商均为中小企业的，须由供应商在响应文件中提供加盖本单位公章的声明函，供应商应从制造商处获得充分、准确的信息，并对其出具的《中小企业声明函》真实性负责。
2、如供应商能够出具《中小企业声明函》的，则《中小企业声明函》一式两份，一份装订在响应文件中，一份用封套单独加以密封，并在封套上注明“中小企业声明函”字样。
[bookmark: _Toc19028]3.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。4.在所属企业类型前的内打“√”。5.投标人如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。6.货物采购项目中，货物的制造商应当为中小企业，不对其中涉及的服务的承接商、工程的承建商作出要求。


附件十三、残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加               单位的             项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。 
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 
                             单位名称（盖章）： 
               日  期：
备注：
1.投标人如不提供此声明函，价格将不作相应扣除。
2.中标人为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。



附件十四、属于监狱企业的证明文件（如为监狱企业须提供）、节能产品认证文件（如有）、环境标志产品认证文件（如有）

1、 提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
2、以供应商提供经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件为准。
3、以供应商提供经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件为准。




[bookmark: _Toc30305]


附件十五、关于符合本国产品标准的声明函
关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：　        
                                日期：　   年　  月　  日         
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.用斜线划除的地方无需填写。


附件十六、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

金陵科技学院：
我单位（供应商名称）郑重声明：
参加采购活动前3年内在经营活动中         （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。
（说明：重大违法记录指被信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。）

声明人：（公章）

                                                       日期：       年      月      日




[bookmark: _Toc11832][bookmark: _Toc19794][bookmark: _Toc506199229][bookmark: _Toc31876]
附件十七、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：                           。
主要专业技术能力有：                   。


      授权代表（盖章或签字）：         
                                                               供应商全称(加盖公章)：
                                   日期：     年    月    日




[bookmark: _Toc13099]附件十八、资格证明文件（参考）
1.营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件、加盖公章
2.法定代表人授权委托书原件
3.供应商资格证明、采购人提出的特定条件
4.财务报表
5.依法缴纳税收证明
6.依法缴纳社会保障资金证明
7.供应商资格承诺函
8.供应商认为有必要有其他证明文件


附件十九、服务方案
格式自拟






[bookmark: _Toc15771][bookmark: _Toc5074]附件二十、履约及质量保证承诺书
履约及质量保证承诺书
致：金陵科技学院
如果我方在贵校                           项目投标中中标，我方保证在收到《中标通知书》后，按《中标通知书》要求签订合同，并按我方投标文件响应内容履行一切责任和义务。
如我方违约，愿凭贵校开出的违约通知，按违约涉及金额（中标金额）的30%作为违约补偿金，于5天内另支付予贵校；我方愿服从违约事实的处理意见，保证承担因自身违约所造成的一切后果和责任。
特此承诺！



投标人（公章） :                     
授权人/代理人（签字或盖章）:          
     电话:                                 
                                   承诺日期:    年    月    日







[bookmark: _Toc13923]











附件二十一：实质性要求完全响应承诺书
实质性要求完全响应承诺书
金陵科技学院：
（供应商名称）承诺：
我公司完全响应（项目名称）（项目编号）采购文件“第四章 招标项目说明及技术要求”中用带星号（“★”）的技术服务要求以及所有商务部分要求，均无偏离（另有约定的除外）。
我公司对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：             （盖章） 
日	期：    年  月  日



附件二十二：其他材料

[bookmark: _Hlk120888739]招标文件要求相关证明材料等或供应商认为需要提供的其他材料
（格式自拟）














