
工程量清单编制说明
工程名称：江苏省盐城监狱-围墙隔离网等警戒设施维修改造项目

	一、工程概况：
1、建设规模：
围墙隔离网等警戒设施维修改造项目内容主要为隔离网处新建道路工程、预埋弱电管道，干警值班室（吊顶更换）、通道改造（墙面出新），晒被场、晒衣场改造工程，排水沟改造工程等
2、计划工期：详见招标文件。
3、施工现场实际情况：详见招标文件。
二、工程招标范围：
隔离网处新建道路工程、预埋弱电管道，干警值班室、通道改造，晒被场、晒衣场改造工程，排水沟改造工程等，详见工程量清单及施工图纸。
三、工程量清单编制依据
1、建设单位提供的图纸以及设计院回复的相关问题。
2、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013；《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854-2013；《通用安装工程工程量计算规范》GB50856-2013；及其他配套工程量计算规范；
3、苏建价（2014）448号省住房城乡建设厅关于《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及其9本工程量计算规范的贯彻意见。
4、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014年）、《江苏省安装工程计价定额》（2014年）、《江苏省房屋修缮工程计价表》（2009年）、《江苏省市政工                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        程计价定额》（2014年）、《江苏省建设工程费用定额》（2014年）及营改增后调整内容。
5、苏建价(2016)154号《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》及其调整文件。

6、人工执行苏建函价【2026】27号文，材料执行盐城市工程造价信息2026年5月（2026年第四期）
7、拟定的招标文件。
8、其他相关标准图集及现行预结算文件。
四、专业工程暂估价：具体详见招标清单。
五、暂列金额：具体详见招标清单。
六、清单说明事项:
1、投标单位于投标前必须自行踏勘现场（包括施工现场范围内需要拆除的部位），充分了解并分析施工条件；招标人对于现有的施工条件将不增加任何投入，涉及到的（水、电、路、渣土堆放、施工便道修建等）增加投入的因素，投标人在投标报价中予以考虑，结算时概不调整；
2、各投标人在投标报价时自行考虑扬尘污染防治费用，相关条例及处罚规定按照徐州市相关文件规定执行。
3、施工过程中不能污染、破坏路面。如有污染、破坏要及时恢复。在投标报价中必须予以考虑，结算时不得调整。
4、施工水电费用计算和结算：招标人提供现场水电的接入点，以目前现场条件为准，承包人应充分考虑驳接和临时停水、停电；水电挂表计量，按施工用水电市场价结算。承包人在投标报价时自行考虑临时水电价格的波动对工程造价的影响，结算时不予调整。要求投标人充分考虑今后市场价格风险和临时停水、停电、供电水负荷不足，采取自取（发）水电等保障措施的，其费用均含在投标报价中，结算时凡涉及此类费用均不调整。
5、本工程砼按商品预拌砼考虑，现场采用泵送还是非泵送投标单位自行考虑，砼泵送高度增加的费用在报价考虑。
6、本工程量清单的工作内容应包含清单计价规范所列出的工作内容（但不仅限于此），其完整的工作内容应为按照设计图纸、现行的相关施工工艺、技术规范标准、施工质量验收规范标准等要求实施完成该项工程并达到设计使用要求的所有内容，投标单位应按全部内容报价。工程量清单特征描述不全时，其相关技术规范及要求应参照施工图纸和招标文件报价；清单特征中未描述的，但“13计价规范”中注明的工程内容，承包人在报价时应充分考虑“工程内容”而产生的费用，列入相应报价中。 
7、本工程涉及安装各类管道预留孔洞、开槽及封堵相关费用，应由土建及安装综合协调实施，其费用在报价时均需综合考虑，结算时不再增加此类费用。
8、投标人应充分了解本项目性质、管理制度及地理位置，所需人员、机械、材料的超常规运费等增加费用，应在综合单价中考虑。投标人应充分考虑保证机械正常运转的措施费用，含场地硬化(回填道碴)措施等，结算时不另外增加费用。
9、投标人根据招标文件给定的工期进行投标，且应充分考虑本工程所处地区的自然气候、人文地理条件、政府政策性调整、招标人分区或分阶段提前使用等可估计的原因导致的工期影响，自行考虑赶工措施，相应的赶工费用计入报价，包干使用，一旦中标，不再调整赶工费用。
10、本项目超高费及高层增加费，投标人应综合考虑在报价中，结算时不调整。
11、对于施工图中做法不明确或交待不清楚的地方，详见工程量清单。分部分项工程量清单中“项目特征”内容描述不详的，必须参考施工图和相关规范。投标人具有核查工程量清单及图纸的义务，若踏勘现场、工程量清单内容等与图纸出现不一致，投标人在澄清答疑过程中未及时提出，即视为投标人对工程量清单、图纸已认可，请投标人充分考虑并在报价中综合考虑，结算时不再增加相关费用。
12、对招标人所列的措施项目，投标人可根据工程实际与施工组织设计进行增补，但不应更改招标人已列措施项目。结算时，除工程变更引起施工方案改变外，承包人不得以招标工程措施项目清单缺项为由要求新增措施项目。措施费投标人须全面考虑，除招标文件中另有规定外，如有漏项，按投标人让利考虑。
13、总价措施项目清单中的安全文明施工措施费（基本费、增加费、扬尘污染防治增加费）不可竞争费用,并按工程量清单规定的费率进行报价；除安全文明施工措施费以外，总价措施项目清单中其他项目自行报价，中标后不作调整报价费率。单价措施项目费中除模板费用(按接触面积结算)可根据分部分项工程量变化、设计变更、现场签证相应调整外，其余单价措施费均已由投标人在投标报价中充分考虑，结算时均不调整。
14、由于本项目施工场地位于建设单位内部区域，进出施工场地需服从建设单位管理检查及允许施工时间段制度，因此投标方需自行考虑己方施工人数可能会造成的误工费，报价综合考虑，结算不予调整。
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