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[bookmark: _Toc12887259][bookmark: _Toc47453301][bookmark: _Toc2757][bookmark: _Toc12708969]第一章  投标邀请
[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: _Toc61149549][bookmark: _Toc14577347][bookmark: _Toc513029209][bookmark: _Hlk8656391]江苏易采招标代理有限公司受江苏省海域执法监督中心的委托，就其所需的中国海监5001船2026年度修理项目进行公开招标，欢迎符合条件的供应商参加投标。
一、项目基本情况
[bookmark: _Hlk28680462]1.1项目编号：（JSZC-320000-YCZB-G2026-0028）YC2026-GK12526；
1.2项目名称：中国海监5001船2026年度修理项目；
1.3 预算金额：255万元；
1.4本项目设定最高限价：最高限价为255万元，投标报价超过最高限价的为无效投标；
1.5采购需求：详见采购文件“第四章 项目需求”；
1.6合同履行期限：详见采购文件“第四章 项目需求”；
1.7本项目采购标的所属行业为：其他未列明行业；
二、申请人的资格要求
[bookmark: _Hlk8392111]2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：
（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，如投标人为自然人的，提供其身份证明；
[bookmark: _Hlk109904785][bookmark: _Hlk109904404]（2）2025年度审计报告，或2025年12月以来任意一个月的财务报表，或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明，或财政部门认可的专业担保机构出具的投标担保函（成立不满一年不需提供）；
（3）在提交投标文件截止时间前一年内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的有效证明材料（投标人依法享受缓缴、免缴税收或社会保障资金的，须提供有效证明材料。）；
（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；
（5）参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
2.2落实政府采购政策需满足的资格要求：
本项目按照采用以下第（4）种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：
（1）本项目整体专门面向中小企业采购；
（2）本项目整体专门面向小微企业采购；
（3）本项目通过以下第 / 种方式预留部分采购份额，面向中小企业采购：
①本项目要求供应商以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为 / %；
②本项目要求供应商进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为 / %。
（4）本项目为非预留份额专门面向中小企业的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，详见“第五章评标办法与评分标准”。
2.3本项目不接受联合体参与投标；
[bookmark: _Hlk28680991][bookmark: _Hlk28853281]2.4本项目的特定资格要求：投标人干船坞主尺度长度不小于90米，宽度不小于15米；浮船坞主尺度长度不小于80米，宽度不小于15米，且升举能力不小于1500吨。如为自有船坞，则提供自有证明材料（两种方式均可：①提供土地使用权证（海域使用权证）或船舶所有权登记证书搭配船坞照片作为证明材料；②提供承诺函搭配船坞照片作为证明材料）；如为租赁形式船坞则提供有效的租赁合同。
2.5拒绝以下投标人参加本次采购活动：
[bookmark: _Hlk163638398]（1）被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
（2）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；
（3）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动；
三、获取招标文件
3.1截止时间：同提交投标文件截止时间；
3.2地点：江苏政府采购网；
3.3方式：网站下载；
3.4售价：0.00元；
四、提交投标文件时间、开标时间和地点
4.1提交投标文件截止时间和开标时间：2026年09月10日09时30分（北京时间）
4.2地点：江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）（以下简称“苏采云”）（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）
五、公告发布媒体及公告期限：自本公告在“江苏政府采购网”发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
6.1潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的网络地址和方法：
（1）潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。
（2）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。
（3）“CA数字证书”的办理材料以及供应商操作手册详见：http://jsxcmm.com/help/gys.html。
（4）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login。
（5）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。
（6）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。
（7）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。
（8）“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743。
6.2本项目为不见面开标项目，参与投标的单位代表必须使用CA证书至开标大厅解密。在开标、评标过程中投标单位代表须在网上不见面开标系统中保持在线状态，请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，直至项目结束始终保持系统在线状态。解密完成后及时关注开标大厅，等待答疑澄清（如有）等提示。由于投标单位代表不在线所造成的一切后果由供应商自行承担。
6.3本次招标不收取投标保证金；
6.4如有财务方面问题，请与我司工作人员联系，联系电话：17715232736。
七、本次招标联系方式
7.1采购人信息
名  称：江苏省海域执法监督中心
地  址：南通市崇川区跃龙路76号
联系人：陶先生、李先生 
联系电话：0513-85796280
7.2采购代理机构信息
[bookmark: _Hlk8391383]名  称：江苏易采招标代理有限公司
地  址：南京市鼓楼区建宁路37号智慧城市硅巷16楼1601室
联系人：王露、范蕾、王晓
[bookmark: _Hlk8391416]联系电话：025-83606760
[bookmark: _Toc9363425][bookmark: _Toc12887260][bookmark: _Toc47453302][bookmark: _Toc12708970][bookmark: _Toc16938553][bookmark: _Toc513029237][bookmark: _Toc20823309][bookmark: _Toc20823274][bookmark: _Toc513029202][bookmark: _Toc120614213][bookmark: _Toc16938518]
第二章  投标人须知
[bookmark: _Toc513029203][bookmark: _Toc12887261][bookmark: _Toc120614214][bookmark: _Toc12708971][bookmark: _Toc8485112][bookmark: _Toc9363426][bookmark: _Toc47453303][bookmark: _Toc16938519][bookmark: _Toc20823275][bookmark: _Toc12887268][bookmark: _Toc12708978][bookmark: _Toc9363433][bookmark: _Toc47453310][bookmark: _Toc8485119]一、总 则
[bookmark: _Hlt16619475][bookmark: _Toc458694821][bookmark: _Toc16938520][bookmark: _Toc513029204][bookmark: _Toc20823276][bookmark: _Toc16938522][bookmark: _Toc20823278][bookmark: _Toc513029206]1、适用法律
1.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
1.2在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。
2、定义
[bookmark: _Toc462564067][bookmark: _Toc513029207][bookmark: _Toc16938523][bookmark: _Toc20823279]2.1“投标人”是指响应招标、参加投标竞争并符合采购文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。
2.2“货物和服务”指本采购文件中所述产品及相关服务。
2.3 本次采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
3、政策功能（具体采购政策功能落实详见第五章评标方法与评标标准）
3.1中小企业政策
（1）政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：
①在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策；
②在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
③在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员；
④以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
（2）中小企业投标人参加政府采购活动的，应当出具《中小微企业声明函》（格式详见采购文件附件），否则不享受相关中小企业扶持政策。除此之外，投标人无需提供《中小微企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。
（3）中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准[《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。
（4）对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购，非中小企业或小型、微型企业参与本采购项目，将做无效投标文件处理。
（5）对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业报价给予10%～20%（工程项目为3%～5%）的扣除，用扣除后的价格参与评审。
（6）对于接受投标人以联合体形式参加采购活动的项目，小型、微型企业联合体应当符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条的规定。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同份额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%～6%（工程项目为1%～2%）的价格扣除。
（7）中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的政策获取政府采购合同后，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
3.2监狱和戒毒企业发展政策：政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2014〕68 号。
3.3残疾人就业政策：政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2017〕141号。
3.4未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。
3.5节能产品政策
（1）拟采购产品属于节能产品政府采购清单规定必须强制采购的，实行强制采购。
（2）拟采购产品属于节能产品政府采购清单规定优先采购的，在技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的要求详见第五章评标标准说明内容。
（3）参加政府采购活动的节能产品投标人应当提供产品在《节能产品政府采购清单》中相应的页面。
（4）投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片。
3.6环境标志产品政策
（1）拟采购产品属于环境标志产品政府采购清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购。
（2）参加政府采购活动的环境标志产品应当提供产品在《环境标志产品政府采购清单》中相应的页面。
3.7进口产品政策
（1）除第一章投标邀请另有规定外，不允许进口产品参加，进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。
（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。
（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。
4、投标费用
[bookmark: _Toc16938525][bookmark: _Toc8485113][bookmark: _Toc120614215][bookmark: _Toc47453304][bookmark: _Toc9363427][bookmark: _Toc12887262][bookmark: _Toc12708972][bookmark: _Toc20823281]4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏易采招标代理有限公司（以下称代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
[bookmark: _Hlk153870508]4.2本次招标收取代理服务费及评审费。本项目代理服务费以中标金额为基础，参照“苏招协【2022】002号”文件收费标准的80%收取；代理服务费由采购人承担。本项目评审费按《苏财规〔2026〕1号》文中的相关规定，由采购人承担。
5、招标文件的约束力
5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
二、招标文件
[bookmark: _Toc20823282][bookmark: _Toc16938526][bookmark: _Toc513029210][bookmark: _Toc8485114][bookmark: _Toc20823285][bookmark: _Toc9363428][bookmark: _Toc462564072][bookmark: _Toc12887263][bookmark: _Toc16938529][bookmark: _Toc120614216][bookmark: _Toc47453305][bookmark: _Toc513029213][bookmark: _Toc12708973]6、招标文件构成
6.1招标文件由以下部分组成：
6.1.1投标邀请
6.1.2投标人须知
6.1.3合同条款及格式
6.1.4项目需求
6.1.5评标方法与评标标准
6.1.6投标文件格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。
6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc20823283][bookmark: _Toc462564070][bookmark: _Toc513029211][bookmark: _Toc16938527]7、招标文件的澄清
7.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构。
[bookmark: _Toc16938528][bookmark: _Toc462564071][bookmark: _Toc513029212][bookmark: _Toc20823284]8、招标文件的修改
8.1在投标截止时间前，代理机构可以对招标文件进行修改。
8.2代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
8.3 招标文件的修改将在本项目招标文件第一章规定的公告发布媒体上公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
三、投标文件的编制
[bookmark: _Toc513029214][bookmark: _Toc20823286][bookmark: _Toc462564073][bookmark: _Toc16938530][bookmark: _Toc12708974][bookmark: _Toc513029224][bookmark: _Toc12887264][bookmark: _Toc16938540][bookmark: _Toc120614217][bookmark: _Toc9363429][bookmark: _Toc20823296][bookmark: _Toc47453306][bookmark: _Toc8485115]9、投标文件的语言及度量衡单位
9.1投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc20823287][bookmark: _Toc462564074][bookmark: _Toc16938531][bookmark: _Toc513029215]10、投标文件构成
10.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、实质性要求响应及偏离表、投标产品配置及分项报价表、项目技术及商务需求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。
10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。
[bookmark: _Hlt26954838][bookmark: _Hlt26668975][bookmark: _Hlt26670360][bookmark: _Toc14577357][bookmark: _Toc49090509][bookmark: _Toc513029219][bookmark: _Toc14577354][bookmark: _Toc49090507][bookmark: _Toc513029216]11、证明投标人资格及符合招标文件规定的文件
[bookmark: _Hlt26668999]11.1投标人应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。
11.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。
11.3投标人除必须具有履行合同所需提供的货物以及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。
11.4投标人应提交根据合同要求提供的证明产品质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。
11.5证明投标人所提供产品与招标文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。
[bookmark: _Toc14577355][bookmark: _Toc49090508][bookmark: _Hlt26670373]12、投标产品配置与分项报价表
12.1★投标人需按照采购需求中“中国海监5001船2026年度修理项目清单”逐项报价（每项需包含分项明细），不得缺项漏项，否则视为无效投标。
12.2标的物
详见项目需求。
12.3有关费用处理
招标报价采用总承包方式，投标人的报价应包括所投产品费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。
12.4其它费用处理
招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。
12.5投标货币
投标文件中的产品单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元或万元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
12.6投标产品配置与分项报价表上的价格应按下列方式分开填写：
[bookmark: _Hlt26670425][bookmark: _Hlt26668983][bookmark: _Hlt26670403][bookmark: _Hlt26954842][bookmark: _Hlt26954844]12.6.1项目总价：包括买方需求的产品价格、质量保证费用、培训费用及售后服务费用，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用。
12.6.2项目单价按投标配置及分项报价表中要求填报。
[bookmark: _Hlt26670482][bookmark: _Hlt26954731][bookmark: _Hlt26670486][bookmark: _Hlt26954848][bookmark: _Hlt26954846]13、项目需求响应及偏离表及投标产品说明
13.1对招标文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；
13.2提供参加本项目类似案例简介；
13.3培训计划；
13.4详细阐述所投产品的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术；
13.5投标人认为需要的其他技术文件或说明。
[bookmark: _Toc49090510][bookmark: _Toc14577359]14、投标函和开标一览表
14.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
14.2开标一览表中的价格应与投标文件中投标产品配置与分项报价表中的价格一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
15、投标保证金（如果收取）
15.1在开标时，未按要求提交投标保证金的投标无效。
15.2未中标的投标人的投标保证金，将在中标通知书发出之日起5个工作日内退还，不计利息。中标人的投标保证金，在采购合同签订后5个工作日内退还，不计利息。
15.3投标人应主动与代理机构联系办理投标保证金的退还事宜，办理退还手续，因投标人自身原因导致无法及时退还的，其责任和由此造成的后果由投标人自行承担。
15.4下列任何情况发生时，投标保证金将不予退还：
[bookmark: _Hlt26954734][bookmark: _Hlt26954850][bookmark: _Hlt26670489][bookmark: _Toc14577360][bookmark: _Toc49090511]（1）投标人在投标有效期内撤回其投标；
（2）投标人提供虚假材料谋取中标、成交的；
（3）投标人采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
（4）投标人与采购人、其他供应商恶意串通的。
16、投标有效期
16.1投标有效期为代理机构规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。
16.2在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标，代理机构在接到投标人书面答复后，将在原投标有效期满后五日内无息退还其投标保证金（如果收取）。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。第15条有关投标保证金的规定在延长期内继续有效，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
四、投标文件的递交
[bookmark: _Toc513029225][bookmark: _Toc20823297][bookmark: _Toc462564084][bookmark: _Toc16938541][bookmark: _Toc12887265][bookmark: _Toc120614218][bookmark: _Toc513029229][bookmark: _Toc12708975][bookmark: _Toc16938545][bookmark: _Toc47453307][bookmark: _Toc8485116][bookmark: _Toc20823301][bookmark: _Toc9363430]17、电子投标文件的递交
17.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
[bookmark: _Toc513029226][bookmark: _Toc16938542][bookmark: _Toc20823298]18、投标截止时间
18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.3条规定做无效投标处理。
18.2代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长提交投标文件截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
[bookmark: _Toc513029227][bookmark: _Toc16938543][bookmark: _Toc20823299]19、投标文件的拒收
19.1代理机构拒绝接收在其规定的投标文件截止时间后提交的任何投标文件。
[bookmark: _Toc20823300][bookmark: _Toc16938544][bookmark: _Toc513029228]20、投标文件的修改和撤回
20.1投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
20.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
20.3投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
20.4在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
[bookmark: _Hlk47432929][bookmark: _Hlk47429310]20.5在提交投标文件截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则按照政府采购规定追究其责任。
五、开标与评标
[bookmark: _Toc513029230][bookmark: _Toc16938546][bookmark: _Toc20823302][bookmark: _Toc20823307][bookmark: _Toc16938551][bookmark: _Toc513029235][bookmark: _Toc47453308][bookmark: _Toc12708976][bookmark: _Toc120614219][bookmark: _Toc9363431][bookmark: _Toc8485117][bookmark: _Toc12887266]21、开标
[bookmark: _Toc513029231][bookmark: _Toc20823303][bookmark: _Toc16938547]21.1代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。
21.2开标仪式由代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
22、评标委员会
22.1开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
22.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。
23、评标过程的保密与公正
23.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
23.3在评标期间，代理机构将设专门人员与投标人联系。
23.4代理机构和评标委员会不向落标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
[bookmark: _Toc20823304][bookmark: _Toc513029232][bookmark: _Toc16938548]23.5采用综合评分法的项目，未中标的投标人如需了解自己的评审得分及排序情况，由其法定代表人或授权代表携带本人有效身份证件到代理机构登记查询。
24、投标的澄清
24.1评标期间，评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评委会有权要求投标人对其投标文件进行澄清、说明或者补正，但并非对每个投标人都作澄清要求。
24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评标委员会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
24.3接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc20823305][bookmark: _Toc513029233][bookmark: _Toc16938549]25、对投标文件的初审
25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人和代理机构对投标文件中的资格证明文件进行审查。并将资格审查的结论向评委会进行反馈。
采购人和代理机构在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
25.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度及报价是否符合招标文件要求进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
25.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标保证金不予退还（如果收取）。投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息。
25.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。
[bookmark: _Toc513029234][bookmark: _Toc20823306][bookmark: _Toc16938550]25.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。
使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
26、无效投标条款和废标条款
26.1无效投标条款
26.1.1未按要求交纳投标保证金的（如果收取）。
26.1.2投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
26.1.3投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。
26.1.4投标人在报价时采用选择性报价的。
26.1.5投标人不具备招标文件中规定资格要求的。
26.1.6投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
26.1.7投标人未按照招标文件要求进行投标报价的。
26.1.8未通过符合性检查的。
26.1.9不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的（本招标文件中★项为实质性要求和条件）。
26.1.10投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
26.1.11评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，为解决政府采购异常低价问题，本项目评审过程中执行《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》(财库(2026)2号)文件。
26.1.11.1评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
（5）采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。
26.1.11.2启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标(成交)价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
26.1.12采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人提供的产品不在强制采购范围内。
26.1.13投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。
26.1.14其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
26.2废标条款
26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。
26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
26.2.3因重大变故，采购任务取消的。
26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
26.4因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。
六、定标
[bookmark: _Toc513029238][bookmark: _Toc20823310][bookmark: _Toc16938554][bookmark: _Toc47453309][bookmark: _Toc9363432][bookmark: _Toc12887267][bookmark: _Toc12708977][bookmark: _Toc8485118][bookmark: _Toc120614220][bookmark: _Toc20823308][bookmark: _Toc16938552][bookmark: _Toc513029236]27、确定中标单位
27.1评委会根据本招标文件规定评分办法与评分标准向采购人推荐出三名中标候选人。
27.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。
27.3代理机构将在本项目招标文件第一章规定的公告发布媒体上发布中标公告，公告期限为1个工作日。
27.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
27.4.1提供虚假材料谋取中标的。
27.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。
27.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供有效证明的。
27.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。
27.4.5与采购人或者其他供应商恶意串通的。
27.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
[bookmark: _Toc200451960]27.5有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。
27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
27.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
27.5.5不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
28、中标通知书
28.l中标结果确定后，代理机构将通知中标供应商领取中标通知书。供应商必须准确填写“投标函”中的通讯信息，并确保通讯设备畅通，如因相关信息填写错误或通讯设备不畅导致无法及时接收领取中标通知书的信息，由此引起的所有后果和责任由供应商自行承担。
28.2中标供应商收到代理机构的中标通知书领取信息后，须立即到代理机构办理中标通知书的领取手续。
28.3中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
29、质疑处理
29.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商按照招标文件要求获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
29.3供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构将只对供应商第一次质疑作出答复。
29.4质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写，并由法定代表人或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字或盖章，并加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字或盖章，并加盖公章。
29.5代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑。
29.6以下情形的质疑不予受理
29.6.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
29.6.2 超出政府采购法定期限的质疑。
29.6.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
29.6.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
29.6.5未按本文件规定的要求签字、加盖公章的质疑（供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字或盖章，并加盖公章的质疑）。
29.7代理机构收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，代理机构将告知质疑人进行补正。
29.8质疑人应当在招标文件规定的质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在有效质疑期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，代理机构将不予受理。
29.9对于内容、格式符合规定的质疑函，代理机构应当在收到投标供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。
29.10供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
七、授予合同
[bookmark: _Toc513029242][bookmark: _Toc479757207][bookmark: _Toc16938558][bookmark: _Toc120614221][bookmark: _Toc20823314]30、签订合同
[bookmark: _Hlk87549417]30.l中标人应按中标通知书的规定,按照招标文件确定的事项与采购人签订采购合同，且不得迟于中标通知书发出之日起三十日，否则按照政府采购规定追究其责任，由此给采购人造成损失的，中标人应承担赔偿责任。
30.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
30.3签订合同后，★中标人不得将产品及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
30.4中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。
31、货物和服务的追加
31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
八、其他
32、样品
32.1如本项目要求提供样品的，中标人的样品由采购人负责保管、封存，并作为履约验收的参考，未中标人的样品将及时退还；
32.2代理机构不接收在样品递交截止时间后递交的样品。
[bookmark: _Hlk45477292]32.3未中标样品在评审结束后统一退还（退还具体时间另行通知），各投标人应在接到退还通知后1天内将样品搬离样品递交现场，超过时间未退还的样品由采购人或代理机构处置。
[bookmark: _Toc12708979][bookmark: _Toc9363434][bookmark: _Toc47453311][bookmark: _Toc12887269][bookmark: _Hlk8656442][bookmark: _Hlk14339205]32.4中标人的样品由代理机构在评审现场移交给采购人，中标人应按照采购人要求及时运送至指定地点封存。
第三章  合同文本
[bookmark: _Toc20823315][bookmark: _Toc513029243][bookmark: _Toc16938559]以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。
[bookmark: _Hlt16619369][bookmark: _Toc47452170][bookmark: _Hlk8656474]
[bookmark: _Toc47453312][bookmark: _Toc8485121][bookmark: _Toc12887270][bookmark: _Toc9363435][bookmark: _Toc12708980]合同主要条款

甲方：江苏省海域执法监督中心
乙方：                      
乙方中标甲方的 中国海监5001船2026年度修理项目，根据《中华人民共和国民法典》，经双方协商于     年   月   日签订本合同。
第一条 合同范围
（一）项目招标文件中的《中国海监5001船2026年度修理项目清单》及乙方投标文件的相关内容经双方核对签字后作为本船修理工程的依据。
（二）乙方必须以自己的设备、技术和劳力，完成修理任务，未经甲方同意，不得把受托的船舶修理任务转让给第三方，包括乙方自办的第三产业。
（三）乙方承担甲方提出的有关技术方面的保密义务。
第二条 合同价格
（一）本项目为固定单价，船舶修理价格为人民币：    元（大写：              ）。注：如因甲方实际需求，维修项目及数量发生变化，乙方须满足甲方需求，确保维修质量。
（二）合同价格包括为完成本维修项目清单内容所需办理的一切审批及所有原材料、人工、设备、措施、税费、保险等费用。
第三条 合同期限
（一）合同工期：具体开工日期双方协商确定后以甲方和监理单位签字确认的开工申请表为准，修理项目工期   晴天日历天。
（二）在保证质量的前提下，乙方应按期完工交船，每推迟交船一天扣除乙方合同总价的0.5 %。
1.如遇人力不可抗拒的因素而影响工期，则可顺延工期，具体期限由甲乙双方协商确定。
2. 因甲方自修、外协或增补项目而影响工期，则应顺延工期。
第四条 双方的权利和义务
（一）甲方项目负责人
姓名：          ，职务：        职权：代表甲方行使权利和履行义务。
（二）甲方工作
甲方应按约定的时间和要求完成以下工作：
1.及时将待修船舶开赴船厂。
2.及时将修理完工船舶驶离船厂。
3.甲方委托乙方办理的工作。
（三）乙方工作
乙方应按约定时间和要求，完成以下工作。
1.应提供计划、报表的名称及完成时间：船舶修理进厂一周内向甲方和监理人提供施工进度计划、材料使用计划、材料采购计划等必要材料。
2.承担施工安全主体责任：提供和维修施工使用的（安全）照明、围栏、工程设备设施，并负责安全保卫，禁止外单位人员上船，负责施工人员的安全教育和管理，由此发生的事故或纠纷，由乙方负责。
3.向甲方监修驻厂人员免费提供必要的办公和生活房屋及设施。
4.需乙方办理的有关施工场地交通、环卫环保和施工噪音管理等手续：根据国家和工程所在地政府有关部门的规定，由乙方办理交通、环卫、环保手续，负责协调和处理因施工引起的周边地段民事纠纷，并承担由此发生的费用，包括因乙方责任造成的罚款。
5.已完成项目成品保护的特殊要求及费用承担：已完成项目成品在正式移交发包人前，由乙方负责保护，其费用由乙方承担。
6.施工场地清洁卫生的要求：做好现场安全文明施工工作，交付前清理现场，垃圾外运，承担因自身原因违反规定造成的损失和罚款。
7.承担报检和协调工作。
第五条 材料和设备
（一）本船所需的材料和设备（包括进口的），除非特别指明外，一般由乙方供应，且由乙方负责按本合同或投标文件约定的厂家、规格订购。
（二）由乙方负责订购的主要设备（包括进口设备）开箱时，乙方应通知甲方驻厂代表参加。
（三）乙方隐瞒原材料与设备的缺陷或者使用不符合合同规定的原材料与设备而影响维修质量时，甲方有权要求更换、修理和减价，因此造成的损失由乙方赔偿。甲方还有权要求乙方支付10000元/次的违约金。
（四）乙方由于原材料、设备、备品、供应品订货困难等原因影响建造进度时，征得甲方同意后，可采用符合船检要求的代用品。凡涉及船舶性能及验船规范时，应征得船检部门的同意。
（五）机电设备及辅助机械系统的备品、备件、工具，文件及说明书，乙方应按规范要求和制造厂的标准随机备件清单（或按双方议定的清单）在交船时交给甲方。如有欠交部分，应征得甲方同意，在双方议定的日期补交或作减账处理。上述清单应编入完工资料中。
（六）乙方在修理过程中有违反规定作业等主观故意引起的问题，一经发现立即整改。由此造成的损失由乙方自行承担。甲方还有权要求乙方支付10000元/次的违约金。
第六条 项目验收
（一）本船修理需提交证书指定船舶检验机构检验的项目由乙方申请并提交资料。单项修理完工或检验合格，由甲方指派代表签字验收。全部修理完工验收后，由双方代表签署船舶修理完工文件作为交船的依据。
（二）工艺：本船修理工艺按乙方的修船工艺和惯例进行。
（三）船级和规范
1.中国海监5001船修理应满足《国内航行海船法定检验技术规则》（2020）、《国内航行海船建造规范》（2021）及其他现行国家有关船用标准、规范及规则。由证书法定船检机构代表中国政府对船舶进行法定检验。
2.本船修理的技术要求和验收标准，按交通部部颁标准执行。在试验和试航中，船检机构及甲方提出的属乙方修理中的缺陷和遗漏项目，乙方应及时修复和完成。若不属乙方修理的范围而要求乙方修理时，则可按加账项目处理。
3.本船的有关试验，经报检合格后，乙方应在7天内向委修方提供有关文件资料。
第七条 交接船证件及文件
交船时，乙方应提交下列证件及有关文件：修船技术资料、完工项目清单、项目变更申请表、预验收报告单、结算申报单、各类检验报告（若有）、船舶检验证书等，如果证书在交船时未能得到，乙方负责提供认可和签字的临时证书，以供甲方使用，并在交船后一个月内补交。 
第八条 合同价款及支付
（一）本合同价款采用固定单价方式确定。
采用固定单价合同，工程量按实结算。乙方承担固定单价中的以下风险：施工期间所有备件费、材料费、人工费、机械费、措施费等所有费用的上涨或下降风险。上述风险费用的计算方法：乙方在投标报价时已经充分考虑，竣工结算时不作任何调整。
（二）乙方必须对照《中国海监5001船2026年度修理项目清单》完成全部项目的修理。未经甲方同意，遗漏维修项目、未按要求由专业服务商提供服务、维修未使用投标品牌零件的，甲方有权要求乙方支付该项目费用3倍金额的违约金（以投标文件项目报价为准）。
（三）维修项目清单以外但经甲方同意实施的维修项目价款计算方法：由乙方提出项目报价及依据，涉及第三方采购产品的应当有询价比价材料，经甲方确认后作为结算审计的依据。
（四）付款方式：
1.预付款：合同生效且甲方收到乙方开具的合法有效发票后，甲方向乙方支付合同金额30%作为预付款。
2.进度款：项目完成全部实施内容，经甲方组织完工验收合格后，甲方支付至合同金额的95%。后续开展结算审计，最终结算金额以审计审定金额为准；若审定金额与合同金额存在差异，双方按审定结果在尾款中多退少补。
3.尾款支付条件：剩余款项，待项目质保期届满，乙方已全面履行质保、维修更换等全部合同义务，不存在未处置质量缺陷，且甲方收到乙方合规发票后15个工作日内办理支付。本项目不设置质量保证金，该笔款项属于合同分期尾款，以满足质保义务作为付款前置条件。
4.付款规则：甲方在满足前述全部付款条件且收到乙方合规发票后，按财政支付流程办理付款。
注：结算时按实际维修项目及数量进行结算，综合单价不变。如维修的项目不在本次招标范围内，其综合单价及数量须在维修前经甲方确认，否则甲方有权不予认可。
第9条  履约保证金
1.乙方应在合同签订前，以银行保函、银行汇票、银行本票、转账支票等非现金形式向甲方提交履约担保，担保金额为合同总价的5%。
乙方选择支票、汇票、本票提交履约担保的，甲方仅作票据原件保管，不予兑付、不予入账；乙方充分知晓支票法定提示付款期限为 10 日，本项目履约工期约 60 日，保管期间票据将超过提示付款期限，票据兑付失效风险由乙方自行承担。本项履约担保仅担保项目实施阶段履约义务，不覆盖质保期，质保期相关权益由本合同付款条款及违约责任条款予以保障。
2.乙方完成本合同全部实施履约义务且经甲方完工验收合格后，由乙方提交书面退还申请，甲方在收到申请后30个工作日内办结履约担保处置手续，具体处理方式：（1）以支票、汇票、本票形式提交的，甲方将票据原件退还乙方；（2）以银行保函、担保机构保函形式提交的：纸质保函由甲方退回保函原件；电子保函无需退回原件，担保文书按约定到期自动失效，甲方可根据乙方需要向担保开立机构出具解除担保责任的书面通知。
3.出现下列违约情形，甲方不予退还或部分扣收对应履约担保对应的担保责任：（1）合同签订后，乙方拒不履行合同主要义务的，甲方有权全额行使履约担保项下权利，同时有权解除合同，乙方还应赔偿甲方全部实际损失；（2）乙方履约过程中发生违约，造成甲方经济损失的，甲方有权在履约担保责任范围内予以抵扣弥补甲方损失；若为票据形式提交，因票据超期无法兑付的，乙方应另行以转账方式向甲方支付对应违约金；担保责任不足以弥补甲方损失的，乙方应当另行补足差额。
第十条 不可抗力事件
（一）在合同规定的船舶修理期内，因受到地震、海啸、台风、飓风、暴风、水灾、瘟疫等自然灾害等人力不可抗拒的客观因素影响或由于材料设备供应厂发生类似上述人力不可抗拒的原因造成船舶进度延期应视为允许的延迟。
（二）乙方应在不可抗力事件发生后二十（20）天内书面通知甲方，并附有当地法定部门证明。不可抗力事件停止时，乙方应以同样方式通知甲方。
第十一条 质量及保证
（一）本项目质量验收标准为合格，乙方对项目质量负责，质量保证期以乙方投标文件为准。
（二）如因甲方提供的配件和器材质量有问题而引起的故障和损失，则应由甲方负责。
（三）如属乙方的修理质量问题而引起的故障或缺陷，乙方应及时予以免费修理。
（四）缺陷的责任及范围
自项目验收合格之日起质保期内，凡属于乙方施工、工艺以及材料、设备质量而引起的缺陷、故障和损坏，由乙方负责免费修理或更换。
凡属甲方使用保养不当所造成的损坏、故障和缺陷以及易损零件的正常磨损，由乙方负责修复，甲方承担费用。
（五）缺陷的通知
甲方在保修期内发现属于保修范围内的任何缺陷应迅速以传真、电话或书面形式通知乙方，并说明损坏和缺陷的性质及程度。甲方发给乙方的关于在保修期内发生的损坏和缺陷的通知如果是以信函的方式发出，则以邮戳日期为准计算是否属于保修期内。
（六）缺陷的处理
1.本船的保修原则上应由乙方安排修理。
2. 如船舶发生属于保修范围的质量问题，甲方应及时通知乙方，乙方应按照投标文件承诺的售后服务方案及时派人前往确认处理。如乙方不能及时派人，应在收到甲方通报后两（2）天内电告甲方；因事情紧急，甲方可在就近船厂或维修站进行修理。如修理项目确属乙方保修范围，由甲方提供有关材料和修理服务单位的发票，其费用由乙方承担。
3.本船在保修期届满前，甲方提出保修时，应由乙方按照本条款第1款的规定安排本船的保修。若甲方提出水线以下的保修项目，需进坞检查确定，则船进坞后如经核实，水线以下确有由于乙方建造质量引起的缺陷的损坏，则进坞费和缺陷修理费由乙方承担，如水线以下无上述缺陷则进坞费用由甲方承担。
4.在本船保修期内所发生的应由乙方支付的费用由乙方承担，否则甲方有权在质量保证金中扣除相应费用。
第十二条 安全工作
（一）乙方应严格按照《中华人民共和国安全生产法》等法律、法规采取安全措施、组织施工，如发生事故，所造成的一切责任与后果均由乙方承担。
（二）乙方对施工现场的安全生产负总责。乙方在维修工地现场必须配备专职安全员，安全员必须持证上岗。
（三）工程施工前，乙方应根据法律、法规、规范、标准等要求，制定安全施工标准及要求，负责向施工作业班组、作业人员作出详细的说明，并由双方签字确认。
（四）工程施工前，乙方使用的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件，应当具有生产（制造）许可证、产品合格证，并在进入施工现场前进行查验。
（五）特种作业人员，必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。
（六）乙方应当遵守有关环境保护法律、法规的规定，在施工现场采取措施，防止或减少粉尘、废气、废水、固体废物、噪声、振动和施工照明对人和环境的危害和污染。
（七）乙方应当在施工现场建立消防安全责任制，确定消防安全责任人，制定用火、用电，使用易燃易爆材料等各项消防安全管理制度和操作规程，设置消防通道、消防水源，配 备消防设施和灭火器材，并在施工现场设置明显标志。
（八）乙方应对现场作业、施工方法及所施工工程的完备性、稳定性和安全性承担全部责任，并负责承担对工程的稳定、完整、安全、可靠及有效运行所必需的全部工作及相关费用。
第十三条 争议的解决
（一）甲、乙双方在执行本合同时所发生的一切争执和争议，都应及时协商解决，若在30天内仍达不成一致意见，可以向甲方住所地的人民法院提起诉讼。
（二）如对本船的维修、机械设备或有关本船的材料或工艺质量引起争议或意见分歧，应通过双方协商解决。当协商解决不了时，可提请法定质量监督检验机构检验并提供检验证明，法定质量监督检验机构的检验对双方均有约束力。
第十四条 其他
（一）甲方委托        同志为驻厂总代表，双方的请示以书面形式为准，双方签字后生效。
（二）甲方指定品牌船用油漆进厂，由甲方负责查验。
（三）本合同未尽事项，可由双方另行补充协议，该协议与原合同具有同等效力。
（四）本合同自双方代表签字之日起生效，至合同全部条款履行完毕后失效。
   （五）本合同正本一式肆份，甲方叁份，乙方壹份。

甲方：江苏省海域执法监督中心          乙方： 
单位地址：                            单位地址： 
代表：								       代表：
日期：						   		       日期：



第四章  项目需求
[bookmark: _Toc4157][bookmark: _Toc26485][bookmark: _Toc20090][bookmark: _Hlk11839176][bookmark: _Toc23828480][bookmark: _Toc61149622][bookmark: _Toc26554097]一、采购项目概况
（一）中国海监5001船建造于2012年，船舶主要技术数据如下：
	船长
	79.90m
	型宽
	10.60m

	型深
	5.10m
	空载吃水
	3.56m

	总吨位
	1310T
	主机型号及功率
	MAN.8L27/38、2720KW*2

	辅机型号及功率
	TBD314V8、280KW*2
	满载排水量
	1481.8t

	船体材料
	钢质
	结构型式
	横骨架式

	甲板层数
	4层
	发电机总量
	560KW


二、项目内容
【★投标人需按照采购需求中“中国海监5001船2026年度修理项目清单”逐项报价（每项需包含分项明细），不得缺项漏项，否则视为无效投标。】
★中国海监5001船2026年度修理项目清单
	一
	驾驶甲板工程

	1
	进坞工程

	1.1
	水线以下部分（国际牌通用底漆,环氧连接漆,无锡自抛光防污漆）

	1.1.1
	船体总面积约850㎡，进行高压冲洗，打磨拉毛。其中锈蚀部分面积约95㎡，除锈出白，底漆三度。整体通刷面漆二度(防污漆)，下水前整体通刷面漆一度(防污漆)。

	1.2
	水线以上部分（国际牌环氧通用底漆，聚氨酯面漆）

	1.2.1
	舷墙（内、外侧）面积约765㎡，烟囱面积约112㎡，桅杆面积约85㎡，整体打磨拉毛。其中锈蚀部分面积共计约115㎡，除锈出白，底漆三度。整体通刷面漆二度。

	1.2.2
	主甲板面积约180㎡，艏楼甲板面积约385㎡，驾驶甲板面积约90㎡，罗经甲板约180㎡，整体打磨拉毛。其中锈蚀部分面积约85㎡，除锈出白，底漆三度。甲板整体通刷面漆二度（佐敦）。

	1.2.3
	上层建筑面积约425㎡，打磨拉毛。其中锈蚀部分面积约50㎡，除锈出白，底漆三度。整体通刷面漆二度。

	1.2.4
	全船室外踢脚线通刷描绘绿漆二度。

	1.2.5
	全船外舷墙凹陷部分面积约15㎡，用原子灰批平后统一油漆。

	1.2.6
	全船露天扶手护栏、桅杆面积约252㎡，整体打磨拉毛。其中锈蚀部分面积约45㎡，除锈出白，底漆三度。整体通刷面漆二度。

	1.2.7
	缆桩15个、导缆孔15个，整体打磨拉毛。其中锈蚀部分除锈出白，底漆三度，面漆二度。

	1.2.8
	导缆孔滑轮20个，拆解加油活络，除锈出白，底漆三度，面漆二度。

	1.2.9
	船名号及标志重新彩色标绘。

	1.2.10
	出厂前全船船体外立面通刷面漆一度。

	1.3
	全船淡水舱3个、压载水舱10个，人孔盖打开冲洗清污。锈蚀部分除锈出白，底漆三度，面漆二度（淡水舱专用油漆）。

	1.4
	船体壳更换带螺孔锌块30块，用不锈钢螺丝固定。锌块重量15.2kg/块。

	2
	甲板工程

	2.1
	甲板机械：

	2.1.1
	卷缆车4台，加油活络保养。锈蚀部分除锈出白，底漆三度。整体通刷面漆二度。

	▲2.1.2
	▲尾甲板绞缆机拆除吊离换新，底座整体切割。切割部位做好打磨除锈工作。
根据新购置尾缆机（设备船供）尺寸重新制作底座。确定安装位置，甲板附加强板并焊接底座，串引电缆将新缆机安装固定到位。加装两个滚轮导缆桩，底部附加强板。以上改造部分整体通刷底漆三度，面漆二度。

	2.1.3
	主甲板船尾折臂吊，锈蚀部分除锈出白，底漆三度，整体喷涂原色漆二度。吊机钢丝绳换新，做承重测试。

	2.1.4
	救助艇架，加油活络保养。锈蚀部分除锈出白，底漆三度。整体通刷面漆二度。钢丝绳掉头重盘加牛油。救助艇更换平衡气瓶并安装复位。操纵平台格板、管路铝板及平台底座角铁全部换新（使用不锈钢304材质）。

	2.2
	锚系统：

	2.2.1
	锚链舱及锚链孔，清洁整理。锈蚀部分除锈出白，底漆三度。整体通刷面漆二度。

	2.2.2
	锚机，活络加牛油保养。锈蚀部分除锈出白，底漆三度。整体通刷面漆二度。

	2.2.3
	锚链，每节用不锈钢卡箍做标记。整体除锈出白，整体通刷锚链漆二度。

	2.3
	舷窗水密门：

	2.3.1
	全船4扇舷门侧边及8个加强肋板结构封闭无法进行除锈保养，将其全部切割并按原规格尺寸焊接换新为不锈304板材。4扇舷门拆下加油活络保养，锈蚀部分除锈出白，底漆三度，整体通刷面漆二度。

	2.3.2
	左舷后舷门制作插销（304不锈钢材料）。

	2.3.3
	全船舷窗40个、水密门22个、水密舱盖7个，全部拆解加油活络保养，全部更换密封圈。锈蚀部分除锈出白，底漆三度，整体通刷面漆二度。

	2.3.4
	3个方型舷窗、2个圆型舷窗结构变形漏水无法修复整体更换。

	2.3.5
	全船水密门窗做高压水测试。

	2.3.6
	一楼走道左舷后出口防火门变形，无法开关，门框及门整体更换。

	▲2.3.7
	▲船尾乙炔间、电焊间水密门及底座锈蚀严重整体更换，更换2套304不锈钢材质水密门及底座。

	2.4
	透气孔通风设施：

	2.4.1
	全船透气孔51个、注入口14个、鹅颈通风口26个，全部拆解保养，补不锈钢透气防火网10个。锈蚀部分除锈出白，底漆三度。整体通刷面漆二度。

	2.4.2
	应急发电机间外通风窗和冷却通风口，全部拆解保养。锈蚀部分除锈出白，底漆三度。整体通刷面漆二度。

	2.4.3
	全船舱室对外换气盖18个，全部拆解保养。锈蚀部分除锈出白，底漆三度。整体通刷面漆二度。

	2.4.4
	驾驶台、机舱、舵机间8台机械排风机风罩锈蚀严重，整体更换，尺寸：124.5cm*56cm；80cm*50.5cm；158cm*60.5cm(2个)；237cm*76.5cm(2个)；53cm*26.5cm（2个）（厚度5mm不锈钢304板材）。

	2.4.5
	全船85个通风口元宝螺丝连同底座全部换新为304不锈钢元宝螺丝。

	2.5
	船舶内部舱室：

	2.5.1
	艏尖舱、艏楼甲板下杂物舱（含侧推舱）、油漆间、配电间（2间）、电瓶间、应急发电机间、二氧化碳间、假烟囱内部、武备库、中央空调间（2间）、冷库压缩机舱、乙炔间、氧气间、电焊间、甲板工具间、机舱工具间、舵机舱，锈蚀部分面积约80㎡除锈出白，底漆三度。整体面积约450㎡通刷面漆二度。

	▲2.5.2
	▲机舱对面（122房间）拆除桌子空调及墙壁铝板，将内侧舷墙锈蚀部分出白，底漆三度，面漆二度，重新采购同规格墙壁铝板及底座,全部安装复位(铝板面积约25㎡)。

	2..6
	工作艇：

	2.6.1
	工作艇外壳修补补漆。

	2.6.2
	工作艇更换自动水泵和手动水泵。

	2.6.3
	工作艇后舱盖铰链换新固定。

	2.6.4
	工作艇前端加装全包围EVA软体防撞球。

	2.6.5
	艇用扫海灯换新。

	2.6.6
	工作艇座椅面板覆盖皮具全部换新，并另配一整套原规格款式皮具座椅盖板。

	2.6.7
	增配一套艇用移动电源。

	2.7
	水龙带箱10个，锈蚀部分除锈出白并底部开孔，底漆三度，整体喷涂面漆，标注字体。艏甲板左侧消防箱更换合页，驾驶甲板消防水龙带箱连同底座栏杆全部换新（使用304不锈钢材质）。

	2.8
	艏楼前甲板船头船铭牌，拆下烤漆，并安装到位。

	2.9
	汽笛及雾笛腐蚀掉落，按原厂部件将其全部换新，安装恢复。钢丝绳换新为不锈钢304材质，弯头加油。

	2.10
	天线底座16个、摄像头底座5个、投光灯底座13个，拆解加油活络保养。锈蚀部分除锈出白，底漆三度。整体通刷面漆二度。

	2.11
	驾驶台两侧分罗经铝制罗经柜2台腐蚀严重整体换新，其甲板安装底座切割换新为不锈钢304材质底座，用不锈钢螺丝固定。

	2.12
	驾驶台两侧7个地漏、落水管及固定角铁全部换新，恢复原状。

	2.13
	全船管路定位角铁15个锈蚀严重，全部更换为304不锈钢材料。

	2.14
	驾驶台雨刮器左侧两台雨刮器总成及开关维修，并安装调试正常。更换胶条5个，同时采购5条作为备件。

	2.15
	室外电话盒11个，锈蚀部分除锈出白，底漆三度，喷涂面漆。

	2.16
	制作工作艇帆布防护罩1只，其他各类灯罩、设备防护罩共30只（现场测量安装到位）。

	2.17
	甲板通岸管路接头处（20米）按照CCS要求分类刷漆。

	2.18
	二层甲板工作灯架重新做底座平台并安装（使用304不锈钢材质）。

	2.19
	会议室外舷墙约25米护栏锈蚀严重，全部换新为304不锈钢材质。

	2.20
	全船管路按钮及电箱底座锈蚀严重，全部换新为304不锈钢材质。

	2.21
	另增配油漆：白漆（25kg）3组，防锈漆（红色）2组，防锈漆（灰色）2组，甲板面漆2组，稀释剂2桶。

	3
	内部设施工程

	3.1
	全船37把椅子、10套沙发皮面保养清洁。会议室18把椅子、4套三人位沙发及驾驶台两套座椅皮面磨损严重，整体按原皮质更换皮面。

	3.2
	全船内部房间窗帘、床帘40个，全部拆下清洗，并安装到位。

	3.3
	厨房蒸饭箱、粮食库、冻库、菜库，整体打扫清理。厨房下水道清理疏通。粮食库、被服间及冻库更换3把门锁。

	3.4
	厨房油烟机管路、电机等部件拆解除油清理。

	3.5
	厨房间炉灶整理油路、换油封，配置炉芯2只，调试到位。底座锈蚀部分除锈，刷高温油漆三度。

	3.6
	厨房进出门处纱窗门换新。主甲板左舷后出口防火门、艏楼甲板、驾驶甲板生活区走道后防火门，共安装3扇纱窗门（纱窗门框使用加厚3mm铝合金材料）。

	3.7
	208房间卫生间马桶水箱损坏，更换原厂配件。另购10套作为备件。

	3.8
	全船23台空调挂机，5台空调柜机高温蒸汽清洗。

	3.9
	一楼公共卫生间改造：

	3.9.1
	公共卫生间左侧舷墙内饰板拆除，舷墙内侧除锈出白，底漆三度，重新采购304不锈钢内饰墙板安装恢复原状。

	3.9.2
	卫生间内地砖拆除，内侧安装固定式洗衣机不锈钢底座（内径57cm*60cm*5cm），离地5cm，安装下水管及插座，将原洗衣房东芝洗衣机安装至新底座固定，安装完毕后测试各环节完好后重新铺设原色地砖恢复原样。

	3.10
	洗衣房更新两台洗衣机，安装到位。

	3.11
	全船10套卫星电视机顶盒更新，另更换3台机顶盒。

	3.12
	修理结束出厂前全船内部清洁卫生。

	4
	船舶检验工程

	4.1
	全船消防设备检验，包括但不限于固定式CO2系统、厨房CO2系统、油漆间CO2系统、手提式灭火器64只、舟车式灭火器2只、手提式泡沫枪2套、EEBD6套、消防员装备2套等设备，进行钢瓶称重充装、启动瓶检查、吹通测试、气瓶检测、水压、充装、面具检测、备品更新、检测证书报告签发等。

	4.2
	全船救生设备检验，包括但不限于20人救生筏2个、25人救生筏4个、静水压力释放器6个、救助艇及艇架、救生服、防寒服43件等设备，进行设备更新、检验检测、检测证书报告签发等。

	4.3
	全船无线电设备检验，包括但不限于EPIRB应急示位标、SART雷达应答器、GMDSS系统、VDR等设备，进行岸基维护、更换电池、备品更新、检测证书报告签发等。中高频换新并调试正常，VDR更换电池修理调试正常出证书。

	4.4
	火箭降落伞信号6组、发光烟雾信号6组、抛绳器2组，根据船舶检验要求备全有效。

	4.5
	标准罗经（磁罗经）校正、测自差，出具报告。

	4.6
	船舶年度检验，报告证书由厂方全流程办理，包含但不限于检验费用、报告费用等，全套报检材料报甲方驻厂监修组整理入档。

	4.7
	新购消防PQ8C型手提试空气泡沫枪装置1套,材料为不锈钢材质，另配泡沫液2套。

	4.8
	全船消防栓(铜质)13个、消防接口5个，更换橡皮圈并检查测试。

	4.9
	新制作并安装固定6套灭火器放置架（不锈钢304材质），使用不锈钢螺丝固定。

	4.10
	驾驶台两侧2个救生圈自亮灯和烟雾组合信号换新。

	5
	通讯导航工程

	5.1
	船舶动态监控系统海图数据更新。

	5.2
	驾控台ECDIS电子海图密钥续费。

	5.3
	陀螺罗经（电罗经）保养，更换罗经液、泵芯及密封圈。偶发交流输入故障，排查修复罗经供电系统。

	5.4
	X、S波段雷达保养，天线磁控管、内部电池等易耗组件更新，调试精度。

	5.5
	1号GPS天线故障报警，检修线路，更换天线。

	5.6
	救助艇及工作艇各装AIS设备一套。

	5.7
	GMDSS系统：

	5.7.1
	INMASAT-C站保养，并做检验测试。

	5.7.2
	MF/HF中高频电台维护保养，做NBDP测试。

	5.7.3
	VHF甚高频保养，做DSC测试。

	6
	全船油漆型号

	6.1
	船体漆为国际牌组合漆：

	6.1.1
	聚氨酯面漆白色PHB000/A；黑色PHY999/A；沙黄PHB125/A；船壳标志红色PHC287/A；蓝色PHJ10H/A。

	6.1.2
	纯环氧通用底漆，红铝色KUA760/A；灰铝色KUA765/A。

	6.1.3
	相关油漆稀料GTA220/GTA713。

	6.1.4
	舱室内醇酸面漆。

	6.2
	甲板材料名称：

	6.2.1
	佐敦环氧底漆JOTAPRIME 500，红色/灰色。

	6.2.2
	聚氨酯面漆RAL6029薄荷绿。

	6.2.3
	稀释剂佐敦10号17号。

	6.2.4
	防滑沙。

	二
	轮机工程

	▲1
	▲主机(型号MAN.8L27/38镇江柴油机厂)二台

	▲1.1
	▲对左右主机共计12个气缸开展吊缸大修作业。

	▲1.1.1
	▲左右主机共12个气缸盖吊出，检查触火面和水冷面的裂纹情况并作探伤检查，清洁，更换垫片，装复。

	▲1.1.2
	▲检查所有气阀导管及喷油器导管，气阀弹簧及转帽的工作情况，必要时进行更换。（进气导管船供8个，排气导管船供16个）。

	▲1.1.3
	▲拆卸12个气缸盖的进、排气阀，检查阀座和气阀的工作情况，更换进、排气阀和阀座，研磨，密封试验检查良好，水压试验合格后装复。（进气阀船供10个，排气阀船供14个）。

	▲1.1.4
	▲拆下盖板，检查凸轮轴处高压油泵凸轮、进气凸轮、排气凸轮等凸轮的工作情况。

	▲1.1.5
	▲吊出活塞12个，检查12个活塞触火面的工作情况，检查、清洁。更换活塞环，测量活塞环槽天地间隙和新活塞环搭口的参数。

	▲1.1.6
	▲吊出气缸套12个，珩磨后测量气缸套椭圆度及粗糙度数据，更换密封圈。

	▲1.1.7
	▲外观检查连杆轴瓦的磨损情况，更换不合格的连杆瓦（预估2套）。连杆螺栓探伤，更换不合格的螺栓。

	▲1.1.8
	▲打开左、右2台主机的曲拐箱导门，检查曲轴的工作情况，测量修理前后的拐档差各1次并提交测量报告。

	▲1.2
	▲左、右主机的2台空冷器拆装，送厂家解体检修，化学清洗进出水管，水压试验合格装复，更换密封圈。

	▲1.3
	▲左、右主机2台油底壳滑油清理，更换滑油（滑油船供）。

	▲1.4
	▲检查2台主机的曲拐箱内部的所有主轴承及连杆螺栓等的固紧情况，按照规定预紧力上紧，并做标记。

	▲1.5
	▲两台主机16只喷油器解体清洁复装校验雾化质量，喷油压力，并更换O型圈。

	▲1.6
	▲清洗两台主机滑油自清滤器。

	▲1.7
	▲两台主机增压器（TCR18）整体解体，检查内部工作情况，清洗压气端和废气端，更换轴承和密封件并装复做好动静平衡实验，提供实验报告。

	▲1.8
	▲更换右机曲轴箱滑油液位报警器。

	▲1.9
	▲2台主机装复后按规定做应急操作、监测报警传感器做模拟试验（压力38个，温度44个，其他58）安保控制系统检查、试验（高水温97度、低油压0.18MP、超速动作920rpm）、试航，试验记录交船。

	▲1.10
	▲左右主机止推片间隙测量。

	▲1.11
	▲按规范做系泊试验，按规范做航行试验，运行工况参数测量记录数据一式四份交船。

	▲1.12
	▲零螺距调节以及集控台更换2个负荷限制旋钮。

	▲1.13
	▲主机启动马达一台维修保养，内部清洗，更换内部摩擦离合器、轴承、润滑油脂等，之后组装台架试验。

	▲1.14
	▲右主机高温板式冷却器换新，型号：STBHQ030-10.2-00（原36片，改换42片）。

	▲2
	▲副机（型号TBD314V8洛阳柴油机厂）二台

	▲2.1
	▲检查气门机构、调整气门间隙，检查摇臂螺丝。

	▲2.2
	▲两台辅机16个喷油器拆卸、清洗、校验，检查喷油器压力和雾化质量，另购买8只喷油器总成备用。

	▲2.3
	▲更换气缸头罩壳垫片16只。

	▲2.4
	▲两台辅机热交换器内部清洗，更换锌块及密封圈（锌块船供）。

	▲2.5
	▲1号发电机启动困难，检查继电器并更换启动马达一套（型号：QD2741 双线制，齿数9）。

	▲2.6
	▲辅机购买24V励磁电机一台（物料号：7234.079.012.60N）。

	▲2.7
	▲左右辅机各更换一套柴油输送软管（备件船供）。

	▲2.8
	▲更换两台发电机端自动电压调节器100V-300VAC（型号：EA15FC），需原厂人员安装调试。

	▲2.9
	▲两台发电机内部线路检查，破损线路进行更换，内部绝缘检测，之后全部线路加装绝缘护套（长约15米），进行负载试验、并车试验。

	▲2.10
	▲辅机燃油滤器做铜闷头4只（直径10mm×15mm）。

	▲2.11
	▲中冷器更换锌块4只，规格：直径10mm×高度30mm（需船厂加工）。

	3
	齿轮箱（型号CKH08705 L/R南京高精船用设备有限公司）二台

	3.1
	滑油过滤器清洗2只并更换密封圈。

	4
	CPP可调距桨装置（型号：KL7615苏州船用动力系统股份有限公司）二台

	4.1
	补油，串油（滑油船供）。

	4.2
	更换滤器共8只，左CPP更换单向阀一个（单向阀船供）。

	4.3
	右CPP系统压力低报警，检查修复。

	5
	冷藏机组（江苏兆胜空调有限公司）

	5.1
	清洗疏通冷却器2台，更换防腐锌块4只（规格：15mm×25mm），另做两只铜闷头（外牙直径22mm，内牙直径12mm）。

	5.2
	2号压缩机更换冷冻滑油，1号2号系统充装冷剂，系统调试，各库降温试验。

	5.3
	更换干燥过滤器2只。

	5.4
	更换高低压控制器2只，能调控制器2只。

	5.5
	更换电源保护器1只。

	5.6
	系统充氮气试压查漏，消除漏点。

	5.7
	更换压缩机排气金属软管2根。

	6
	液压折臂吊机（意大利HEILA）

	6.1
	更换液压油高压油管6根，长3m直径21mm、长2.2m直径21mm各3根。

	6.2
	所有牛油嘴加注牛油。

	6.3
	更换滑油及道门密封圈（滑油船供）。

	7
	侧推装置

	7.1
	更换滑油及道门密封圈（滑油船供）。

	8
	空压机

	8.1
	更换黄铜止回阀2只（DN20），另购2只备用。

	8.2
	清洗过滤器2个。

	9
	工作艇（美国水星，QSD2.0柴油机）一台；救助艇（江阴市北海救生设备有限公司）一台

	9.1
	工作艇4只喷油器拆解清洗去除积碳，复装进行雾化压力试验。更换机油滤器、柴油滤器、油水分离器滤器，更换机油。更换工作艇电瓶一个（型号：6-QW.210min（720）-K）。

	9.2
	救助艇4只喷油器拆解清洗去除积碳，复装进行雾化压力试验。更换救助艇柴油滤器、滑油滤器、油水分离过滤器，更换机油和齿轮油，更换救助艇电瓶四个（型号：6-CQ-90 12V 90AH 600A）。

	9.3
	更换工作艇原装美国水星启动马达及启动电磁继电器一套。

	10
	锚机 

	10.1
	锚机更换齿轮箱机油，牛油嘴加牛油，各运动部件加牛油。

	10.2
	锚机二档升三档有延时，解决延时故障。

	11
	油水分离器（CYZ-0.5油污水处理装置）

	11.1
	更换往复泵一个（电机1.5KW，额定流量0.5m³/h）。

	11.2
	右机污水井污水管路一根疏通（约4米）。

	11.3
	更换一级二级吸油滤器一套。

	12
	分油机（型号0SE-91-037/5）

	12.1
	分离筒分离片等部件清洁，o型圈更换一套，滑油更换以及摩擦片更换，装复试验运行。

	▲13
	▲应急发电机（斯太尔WD615系列船用柴油机64KW，中国重汽杭州发电机）

	▲13.1
	▲6只缸头吊出清洁更换缸头垫片，进、排气阀及阀座、气门导管。

	▲13.2
	▲吊出活塞和缸套，更换缸套、活塞、活塞环、活塞销及各类密封圈。

	▲13.3
	▲复装后检查气门机构，调整气门间隙，更换柴油滤器、滑油滤器、空滤总成、张紧轮、三角皮带，更换防冻液，更换机油，更换喷油器6只，效验喷油泵。

	▲13.4
	▲应急发电机烟囱排气管更换（直径12cm×高80cm×厚5mm），重新包装隔热层和不锈钢片（0.5㎡）。

	▲13.5
	▲进行整机试验，负载试验，提供实验报告。

	14
	其他

	14.1
	柴油过滤器（直径10*高度15cm）更换不锈钢滤网400目4只。

	14.2
	清洗海底门滤网，更换O型圈，清洁打磨油漆两度，更换锌块4个（10×20×4cm）。滤网更换底部不锈钢板2块（直径360×2mm）。

	14.3
	淡水输送泵（电机11KW）更换轴承、机械轴封，泵底座打磨，油漆三度（2㎡）。

	14.4
	机舱通风格栅拆下清洗，清除内部垃圾，主机舱14个，辅机舱13个。

	14.5
	主机舱压载泵应急吸口控制阀（DN80）活络研磨加牛油。

	14.6
	海水管路止回阀（DN50）一只研磨活络，加牛油，更换盘根。

	14.7
	主副机舱逃生通道内饰修补粘贴（约3㎡），主机舱逃生通道门安装自闭器。

	14.8
	更换机舱HPURES净水器前置滤器，更换淡水舱加水阀两个（DN65）。

	14.9
	更换板式冷却器压力表4只(0-6bar)。

	14.10
	热水器循环压力柜加装空气开关60A，加装不锈钢箱子（25*30*18cm）。

	14.11
	减摇鳍冷却器更换锌块，圆柱体尺寸：直径10mm×高度20mm（需船厂加工）另加工8个备用，系统加牛油。

	▲14.12
	▲船舶广播系统修理，程控交换机层换新，接线板等附件更新，内部重新接线，之后调试试验。

	▲14.13
	▲尾轴密封装置检查：密封接触面清洁，密封弹簧定制一套更换，重新调整预紧力，解决尾轴漏水问题。

	14.14
	后锚灯大桅和底座（尺寸：90mm×3m）换新（材质不锈钢），以及电线换新（长约10米）。

	14.15
	集控室右内饰板拆下内部除锈，油漆三度（5㎡），并安装复位，集控室配电板必须做好防尘。

	14.16
	更换左右航行灯（含灯罩壳体），投光灯修复5只。

	14.17
	购买潜水泵（220V，0.75KW）1只、电动抽油泵1只（220V，1KW），修复两台潜水泵。

	14.18
	1号2号舵机更换抗磨液压油（滑油船供），清洗油柜及滤器，更换道门密封O型圈。

	14.19
	1号2号减摇鳍更换滑油（滑油船供），需串油，清洗油柜，更换滤器2只（滤器船供）及道门密封O型圈。

	14.20
	机舱对面仓库（122房间）拆除水冷空调，并做4层L型实木多层板货架（加装铝合金挡条），板材品牌：莫干山或者兔宝宝，尺寸：长330cm×宽65cm×高200cm、长170cm×宽65cm×高200cm。

	14.21
	前空调间污水井打磨，油漆三度（约1㎡，需拆液位报警器两只，完工后报警传感器需复位并试验）。

	14.22
	水炮更换棉质盘根。

	14.23
	机舱四组照明灯因电线破损、接触不良，需更换线路并套绝缘套管。

	14.24
	车床间砂轮机启动不稳定，需修复。

	14.25
	左辅机舱污水井吸入阀（DN60）研磨。

	14.26
	1号淡水泵（电机11KW）更换机械轴封；清洗淡水压力柜更换道门橡皮垫片、液位镜清洗。

	14.27
	淡水压力柜更换压力控制器2个（0-5bar）、2个（0-8bar）。

	14.28
	海水压力柜止回阀（DN32）研磨。

	14.29
	更换车床间台虎钳一个。

	14.30
	对机舱污水井6个开展警报测试。

	14.31
	右轴隧污水井和右主机飞轮底部污水井共2个报警传感器修复。

	14.32
	集控室岸电空开更换1个。

	14.33
	1号、3号主海水泵（22KW）更换机械轴封。

	14.34
	购买除氧防腐剂（COOLING WATER TREATMENT）8桶（共200L）。

	三
	专项服务保障

	1
	服务费用包括但不限于船舶靠泊码头、拖轮辅助、进出住坞及排墩、消防安全值班巡检、水电、垃圾清运、油污环保等。

	2
	船方驻厂监修组办公、住宿保障（10人/班）。

	3
	整体施工开始前，全船机器、设备、仪器、机械做好遮盖保护工作；施工结束后，全船清洁并恢复到位。

	4
	施工过程中所有拆除的固定资产设备，厂方负责安排车辆运送至南通启东连兴港基地。


备注：
1.所有工程项目施工均需严格按照中国船级社检验标准执行。
2.为保证机械设备全生命周期保养需求，设备维护施工需由原服务方提供技术支持，采购的备件应以原厂型号为准，厂方未经船方许可不得擅自变更项目要求、施工方案、产品型号及技术服务支持要求。
3.所有配件必须是原厂配件，提供查验凭证。
4.如因设备更新、产品停产等原因确需变更的，应经过船方认可，厂方自行决定无效。
5.上述项目中所涉及的设备及配件品牌、型号、现服务商等：
	设备名称
	品牌/厂家
	型号
	现服务商
	备注

	艇用移动电源
	大疆
	DJI POWER 2000
	
	甲板工程
2.6.7

	汽笛、雾笛
	
	
	常熟国瑞
	甲板工程
2.9

	驾驶台雨刮器
	Wynn Marine
	TYPE C型
	上海陆值尔
	甲板工程
2.14

	厨房炉灶
	江阴市创新不锈钢制品有限公司
	QHZ-A型船用汽化燃油灶具
	江阴市创新不锈钢制品有限公司
	内部设施工程3.5

	卫生单元马桶水箱
	Geberit吉博力
	隐藏入墙式水箱
	
	内部设施工程3.7

	洗衣机
	西门子
SIEMENS
	小幸熨烘干一体机WN52J7100W
	
	内部设施工程3.10

	船舶动态监控系统

	
	
	大连陆海

	通讯导航工程5.1

	ECDIS电子海图
	新日升
	NES3000
	上海玺浩
	通讯导航工程5.2

	电罗经
	RAYTHEON ANSCHUTZ
	STD22

	上海玺浩
	通讯导航工程5.3

	X/S波段雷达、GPS、AIS
	JRC
	
	上海玺浩
	通讯导航工程5.4-5.6

	INMASAT-C、MF/HF、VHF
	SAILOR
	
	上海玺浩
	通讯导航工程5.7.1-5.7.3

	主机
	镇江柴油机厂
	MAN.8L27/38
	中船重工镇江有限公司
	主机
1.1-1.11

	零螺距
	704所
	
	704所
	主机
1.12

	启动马达
	英格索兰
	ST799GCDP03L52
	斯睿瀛上海机电
	主机
1.13

	高温板冷
	南通申通机械厂
	STBHQ030-10.2-00
	南通申通机械厂
	主机
1.14

	副机柴油机端
	洛阳柴油机厂
	TBD314V8
	台州康胜
	副机
2.1-2.7

	副机发电机端
	中船重工无锡电机
	100V-300VAC（EA15FC）
	中船重工无锡电机
	副机
2.8、2.9

	CPP可调距桨
	苏船动力
	KL7615
	704所
	CPP可调距桨装置4.1-4.3

	冷藏机组
	泰州港航船舶
	
	泰州港航船舶
	冷藏机组5.2-5.7

	工作艇
	美国水星
	
	台州康胜
	工作艇、救助艇9.1-9.3

	救助艇
	洋马
	
	台州康胜
	

	油水分离器
	704所
	CYZ-0.5
	704所
	油水分离器
11.3

	分油机
	GEA韦斯伐里亚
	0SE-91-037/5
	上海势格实业
	分油机
12.1

	应急发电机
	斯太尔
	WD615系列船用柴油机64KW
	中国重汽杭州发电机
	应急发电机13.1-13.5

	船舶广播系统
	嘉兴科讯电子
	KJ-3 48LINE；48门的自动电话交换机层3U带接线板
	嘉兴科讯电子
	其他
14.12

	尾轴密封
	704所
	
	704所
	其他
14.13

	压力控制器
	上海电气
	0-5bar、0-8bar
	
	其他
14.27

	岸电空开
	施耐德
	NSX250F
	
	其他
14.32

	除氧防腐剂
	ROCOR NB LIQUID
	200L
	
	其他
14.34


三、商务部分
[bookmark: _Hlk47437824][bookmark: _Hlk60664517]（一）★交付要求：合同签订之日起55个晴天日历天内，在采购人指定地点完成本项目的验收交付。
（二）★付款方式：
1.预付款：合同生效且甲方收到乙方开具的合法有效发票后，甲方向乙方支付合同金额30%作为预付款。
2.进度款：项目完成全部实施内容，经甲方组织完工验收合格后，甲方支付至合同金额的95%。后续开展结算审计，最终结算金额以审计审定金额为准；若审定金额与合同金额存在差异，双方按审定结果在尾款中多退少补。
3.尾款支付条件：剩余款项，待项目质保期届满，乙方已全面履行质保、维修更换等全部合同义务，不存在未处置质量缺陷，且甲方收到乙方合规发票后15个工作日内办理支付。本项目不设置质量保证金，该笔款项属于合同分期尾款，以满足质保义务作为付款前置条件。
4.付款规则：甲方在满足前述全部付款条件且收到乙方合规发票后，按财政支付流程办理付款。
注：结算时按实际维修项目及数量进行结算，综合单价不变。如维修的项目不在本次招标范围内，其综合单价及数量须在维修前经甲方确认，否则甲方有权不予认可。
（三）★免费质保期（自本项目验收合格之日起计）：运动件为3个月，固定件为6个月。
[bookmark: _Hlk65068250]四、本项目可自行勘察现场
（一）勘察地址：如需踏勘请联系确认船舶位置。
（二）联系人（联系电话）：吴呈  19952666261。
（三）供应商代表可自行勘察现场（需持本人身份证、企业法人营业执照复印件、法人授权委托书），在随后的采购中，对现场资料和数据所作出的推论、解释和结论及由此造成的后果由供应商负责。  

[bookmark: _Toc12708982][bookmark: _Toc12887273][bookmark: _Toc47453313][bookmark: _Toc12708983][bookmark: _Toc9363437][bookmark: _Toc12887274][bookmark: _Toc11017][bookmark: _Toc16845][bookmark: _Toc47453314]第五章  评标方法与评标标准
一、评标方法与定标原则
评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较，评标采用综合评分法。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按照技术指标优劣顺序排列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
[bookmark: _Toc35877237][bookmark: _Toc47452173]二、评标标准
本项目采用综合评分法确定中标候选人。评标委员会将按下列评分办法和标准进行评分，总分值为100分。
	序号
	评审因素
	分值

	（一）
价格分
	1.1价格分
价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标人的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分，其它投标人的价格分统一按照以下公式计算：投标报价得分=（评标基准价/该投标人的投标报价）×30分。分值保留小数点后2位。 
	30分

	（二）
项目方案
	2.1总体服务方案
根据投标人的总体服务方案、维修设施设备和维修材料供应、检验设备、维修场地及布局等方面评定。
总体服务方案制定详细、针对性强，加“▲”项目有详细的实施方案，充分考虑用户需要，能够很好的匹配原有设备，维修设施配备齐全，材料供应及时的，得10分；
总体服务方案制定较详细、针对性较强，加“▲”项目有比较详细的实施方案，基本能充分考虑用户需求，能够较好的匹配原有设备，维修设施配备较齐全，材料供应较及时的，得6分；
总体服务方案制定粗略、针对性不强，加“▲”项目有实施方案，能够匹配原有设备，维修设施配备不全，材料供应安排不合理的，得2分；
其他或未提供不得分。
	10分

	
	2.2报价依据及合理性
根据投标人针对项目清单特别是加“▲”项目报价各项费用组成明细及报价的依据充分性、合理性等进行综合评分：
报价明细清晰，依据充分合理，有详细合理的报价组成的，得 10 分；
报价明细比较清晰，依据比较充分合理，有比较详细合理的报价的，得6分；
报价明细不清晰，依据略有欠缺的，得2分；
其他或未提供不得分。
	10分

	
	2.3安全管理体系
投标人有良好的安全管理体系，并针对本项目提供安全保障措施保障方案，评委综合评定。
保障措施明确合理，计划全面、可操作性强的，得7分；
保障措施较合理，计划较全面、可操作性较强的，得4分
保障措施有所欠缺，可操作性一般的，得1分；
其他或未提供不得分。
	7分

	
	2.4维修质量标准目标
根据投标人提供的维修质量标准目标、维修质量保证体系及措施进行综合评定。
投标人维修质量标准目标清晰、明确、具体，维修质量保证体系完整健全、架构清晰，加“▲”项目原物料质量标准高或采用原厂配件，能够充分保障项目维修质量，得10分；
投标人设有明确的维修质量标准目标，具备基本的维修质量保证体系及配套措施，加“▲”项目原物料质量标准较高或采用非原厂可靠配件，可满足项目基础维修质量要求，得6分；
投标人维修质量标准目标模糊、表述笼统，维修质量保证体系不完整、架构混乱，加“▲”项目原物料质量标准一般或采用非原厂一般配件，难以有效保障维修质量，得2分；
其他或未提供不得分。
	10分

	
	2.5验收方案
评委比较投标人提供的验收标准与验收方案，综合评定。
方案制定详细，针对性强、科学合理且操作性强的，得6分；
方案制定比较详细，针对性、科学性及操作性较强的，得4分；
方案制定一般，针对性、科学性及操作性一般的，得2分。
其他或未提供不得分。
	6分

	（三）
售后服务及质保承诺
	3.1免费质保期
在免费质保期：运动件为3个月，固定件为6个月的基础上，每增加一个月的加1分，满分2分。（提供承诺函并加盖投标人公章，格式自拟，未提供不得分）。
	2分

	
	3.2维修响应方案
根据投标人对所报的质保期内对本船舶及设备出现故障及缺陷时的维修响应时间、响应措施等逐条响应的情况进行综合评定。
出现故障及缺陷时的维修响应及时，响应措施完善有针对性的，得5分；
出现故障及缺陷时的维修响应比较及时，响应措施比较完善有针对性的，得3分；
出现故障及缺陷时的维修响应一般，响应措施一般的，得1分；
其他或未提供不得分。
	5

	（四）投标人履约能力
	4.1业绩
自2023年1月1日（含）以来至今，投标人承担过类似公务船舶维修工程项目的，每提供一个得3分，本项最高得12分。属于新建造船舶保修期质保合同不在评审范围内（需提供合同复印件、中标通知书、验收证明和满意度调查表并加盖投标人公章，未提供不得分）。
	12分

	
	4.2团队人员
投标人拟派项目负责人、安全员和技术人员组成的团队，其中团队人员需覆盖船舶工程、轮机、舾装、电气专业，满足上述条件的每有一人得1分，本项最高得8分（上述人员均需同时提供身份证复印件、近一个月社保缴纳证明复印件或有效劳动合同复印件，以及相关专业执业证书或职称证书复印件并加盖投标人公章，同一人员多个证书不重复计分，未提供或提供不全不得分）。
	8分

	合计：100分


注：采购人与中标人在签订合同时,有权要求中标人提供其投标文件中的承诺响应的证明材料原件进行真实性核实，如中标人无法提供,或无法核实真实性的,则视为虚假响应，报财政部门按照政府采购相关规定处理。
三、政府采购政策功能落实
（一）小微型企业价格扣除
（1）对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，如供应商拟提供的货物全部由符合政策要求的小型和微型企业制造，提供的服务全部由符合政策要求的小型和微型企业承接的，则给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。
（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小微企业声明函》。
（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。
（二）残疾人福利单位价格扣除
（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
（三）监狱和戒毒企业价格扣除
（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）监狱企业参加本次采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。
（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。
（四）残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
（五）接受大中型企业与小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
[bookmark: _Toc12887277][bookmark: _Toc8485126][bookmark: _Toc47453317][bookmark: _Toc12708986][bookmark: _Toc9363440][bookmark: _Toc22356583][bookmark: _Toc120614284][bookmark: _Toc23828483][bookmark: _Hlk45984168][bookmark: _Toc24878535][bookmark: _Toc120614291][bookmark: _Toc26554103][bookmark: _Toc513029281][bookmark: _Hlk28104650][bookmark: _Toc49090582]
第六章 投标文件格式
[bookmark: _Hlt26955039][bookmark: _Hlt26671244][bookmark: _Hlk198211373][bookmark: _Hlk18338237][bookmark: _Toc26554094][bookmark: _Toc120614282][bookmark: _Toc49090576]（如参与多个分包，建议按分包制作投标文件）

投  标  文  件
（正或副本）


[bookmark: _Hlk18338261]项目名称：（如有分包，需注明分包号）
项目编号：
投标人全称：
日   期 ：

投标文件的组成
一、基本目录
1.开标一览表
2.投标产品配置与分项报价表（格式见附件）
3.项目技术及商务需求响应及偏离表（格式见附件）
4.****
二、资格审查内容
1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，如投标人为自然人的，提供其身份证明；
2.2025年度审计报告，或2025年12月以来任意一个月的财务报表，或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明，或财政部门认可的专业担保机构出具的投标担保函（成立不满一年不需提供）；
3.在提交投标文件截止时间前一年内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的有效证明材料（投标人依法享受缓缴、免缴税收或社会保障资金的，须提供有效证明材料。）；
4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件）；
5.参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见附件）；
6.特定资格要求的证明文件（如果本项目对投标人做出特定资格要求的，必须提供）；
7.中小微企业声明函（如果本项目专门面向中小微型企业采购，则必须提供。）；
8.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录；
9.投标单位承诺函（格式见附件）；
10.法人授权书（格式见附件）；
11.投标函（格式见附件）。
三、符合性审查内容
投标人必须对本招标文件“第四章 项目需求”中加★项条款的实质性要求逐条做出响应，并按照招标文件要求提供证明材料，否则作无效投标处理。(格式见附件)
四、价格扣除证明文件（本采购文件格式及苏采云系统默认格式均可）
1.中小微企业声明函
[bookmark: _Toc12887280][bookmark: _Toc12708987][bookmark: _Toc8485127][bookmark: _Toc9363441][bookmark: _Toc12887279]2.残疾人福利性单位声明函
[bookmark: _Toc47453319][bookmark: _Toc10297]
附件：
开标一览表（总价）

投标人全称（CA公章）：供应商名称 
项目名称：项目名称 
项目编号：项目编号 
分包号 ：分包号
	投标总报价

	小写：                    （人民币：元）



     年  月  日



[bookmark: _Hlk47431668]投标产品配置与分项报价表
分包号：
是否提供了中小微企业声明：*否；    *是（*中型企业 *小型企业 *微型企业）；
	[bookmark: _Hlk13223830]“中国海监5001船2026年度修理项目清单”内容
	数量
	单位
	单价
（元）
	单项
合计价（元）
	备注


	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	

	总报价（元）
	


备注：
[bookmark: _Hlk45479321]1、★投标人需按照采购需求“中国海监5001船2026年度修理项目清单”逐项报价（每项需包含分项明细），不得缺项漏项，否则视为无效投标。
2、“分项报价表”中“总报价”金额应当与“开标一览表”中“总报价”金额一致；
3、对于主要投标货物或服务，投标人如因分项报价不明确，而可能影响本项目实际结算的，评标委员会有权视为重大偏离处理；
4、如参与多个分包的，请各投标人按所投分包分别列表。

项目技术及商务需求响应及偏离表
	序号
	招标要求
	投标响应情况及承诺说明
	符合/
正偏离/
负偏离
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



备注：
[bookmark: _Hlk45479488]1、“招标要求”栏按照本招标文件“第四章 项目需求”逐项填列，如需提供相应证明材料的，应在“备注”栏注明证明材料在投标文件中的页码位置；
2、如参与多个分包的，请各投标供应商按所投分包分别列表。


[bookmark: _Hlk87459952]具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
[bookmark: _Hlk14868056]主要设备有：******
主要专业技术能力有：******



供应商名称（公章）：
日期：


参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。


供应商名称（公章）：
日期：
[bookmark: _Hlk14105607]
法人授权书
[bookmark: _Hlk109904818][bookmark: _Hlk109904959][bookmark: _Hlk109905136]本授权书声明：____[投标人全称]____授权___[被授权人的姓名] [被授权人身份证号码] __为我方就  [项目编号]  号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
(如有演示或陈述)我单位委托进行现场演示或陈述的人员为[姓名]（身份证号：）；
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。
[bookmark: _Hlk91232425]附：法定代表人身份证复印件、被授权人的有效身份证复印件；


法定代表人签字或签章：
被授权人签字或签章：
被授权人联系电话（手机）： 
授权单位名称（公章）：
单位地址： 
[bookmark: _Hlt26671380][bookmark: _格式3__银行出具的资信证明][bookmark: _Hlt26955070]日    期：   年   月   日

★备注：如供应商组成联合体参加投标，则联合体各方均须加盖公章；


[bookmark: _Toc9363443][bookmark: _Toc12708989]
投标函
致：   [采购人单位全称]   ，江苏易采招标代理有限公司
根据贵方的   [项目编号]   号招标文件，正式授权 [被授权人的姓名]代表我方[投标人的名称]  ，全权处理本次项目投标的有关事宜。
据此函，授权委托人宣布同意如下：
1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
[bookmark: _Hlk47427076]5.如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标或中标后拒绝签订合同，我方同意承担由此引起的所有责任。
6.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
7.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
8.与本次投标有关的正式通讯信息如下：
	联系电话
	
	联系邮箱
	

	传    真
	
	邮    编
	

	通讯地址
	

	投标人账户信息
	账户名称：
开户银行：
账户号码：




投标人全称（公章）： 
日期：  年  月  日
备注：★如供应商组成联合体参加投标，则联合体各方均须加盖公章；
[bookmark: _Toc8485130][bookmark: _Toc9363444][bookmark: _Toc12708990]投标单位承诺函

我单位承诺，中标后不进行分包、转包。
我单位未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录；
我单位对于本次采购活动不存在与参加本项目的其他供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。
我单位不属于为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的情形。



特此承诺。





企业名称（公章）：
日  期：


备注：★联合体中各方均须加盖公章。

符合性审查响应对照表

	[bookmark: _Hlk28858771]序号
	符合性审查响应内容
	是否响应
	备注

	1
	（须逐条列出本招标文件“第四章 项目需求”中必须满足的实质性要求：即加“★”的内容，如有任何一项未按要求响应，则视为无效投标；若无实质性要求，则无需填列本表）
	
	

	2
	******
	
	

	3
	******
	
	

	4
	******
	
	

	5
	******
	
	


[bookmark: _Hlk47437351]
备注：如果招标文件要求提供证明材料，应在“备注”列中注明证明材料所在投标文件的页码位置。
[bookmark: _格式2__法定代表人授权书][bookmark: _Hlt26955054][bookmark: _Toc12887286][bookmark: _Toc8485135][bookmark: _Toc9363449][bookmark: _Toc12708995]
联合体协议（参考格式）
（参考格式，非联合体形式参加投标的供应商无需提供）

 [联合体中各供应商全称] 在此达成以下协议：
1、我们自愿组成联合体，参加江苏易采招标代理有限公司组织的采购编号为[项目全称]项目的采购活动。
2、若我们联合中标，[供应商单位1全称] 实施项目中 [工作内容] 部分工作，并承担相应的责任。 [供应商单位2全称] 实施项目中 [工作内容] 部分工作，并承担相应的责任。……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。
3、其中 [小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称] 为  [企业名称] 企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的     %。

★备注：联合体中各方均须加盖公章。

供应商单位1名称（公章）：
供应商单位2名称（公章）：
……
日    期：     年  月  日

中小微企业声明函（服务类项目）（采购包号：**）
 
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）采购编号为（采购编号），      项目（项目名称）（采购包号：**）的采购活动，服务全部由符合政策的中小微企业承接。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订采购包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
2.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任
 
               企业名称（加盖CA电子公章）：
            日期：___年____月____日 
 
备注：
1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
3.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选承接企业的企业规模类型。




[bookmark: _Hlk60665956]残疾人福利性单位声明函（服务类项目）（采购包号：**）
 
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（单位名称）采购编号为（采购编号），    项目（项目名称）（采购包号：**）采购活动由本单位提供服务。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 
备注：
1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供服务的必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。
2.非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督
 


供应商全称（加盖CA电子公章）：
                               日期：___年____月____日


质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                                              
地址：                             邮编：                                 
联系人：                      联系电话：                                  
授权代表：                                                                
联系电话：                                                                
地址：                         邮编：                                     
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                                          
质疑项目的编号：                         包号：                           
采购人名称：                                                              
采购文件获取日期：                                                        
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                              
事实依据：                                                                
法律依据：                                                                
质疑事项2：……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                                                     

单位公章：                     签字(签章)：                   日期：    

质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
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