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花果山安防系统升级及监控点补盲项目采购项目的潜在供应商应在江苏政府采购网获取采购文件，并于2026年9月4日09点00分（北京时间）前提交响应文件。
1、 项目基本情况
项目编号：JSZC-320793-ZXGL-T2026-0009
项目名称：花果山安防系统升级及监控点补盲项目
预算金额：人民币280万元。
最高限价：人民币280万元，报价超过最高限价的按无效响应处理。
采购需求：实现景区重点区域、主次干道、出入口全覆盖。新增监控设备约217台，升级平台:新增热备系统、流媒体服务器各1套，提升系统稳定性与并发承载能力。扩容存储:新增存储1400T(20T/块)，整合原有存储资源，确保全域监控录像稳定存储90天等。（具体详见磋商文件 第四章 采购需求）
对项目需求部分的询问、质疑请与采购人联系，由采购人负责答复。
合同履行期限（工期）：60日历天内完成供货并调试安装，通过验收后交付使用。（以实际开工令为准）
建设地点：连云港市花果山。
质量标准：合格。
本项目（是/否）接受联合体：否。
2、 供应商资质要求及相关要求
（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：
1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
2.上一年度经审计的财务状况报告(成立不满一年无需提供）；
3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）；
根据连财购〔2023〕4号文件精神，2、3项可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，详见第六章 响应文件格式。
4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料；
5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
6.法律、行政法规规定的其他条件。（如有，请按要求提供）
7.资格审查现场查询信用中国、中国政府采购网，投标人被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及具有其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定情形的，拒绝其参与政府采购活动。（响应文件中无需提供证明材料）
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无。
（三）本项目的特定资格要求：无。
三、磋商文件的获取
时间：自磋商公告发布之日起5个工作日（2026年8月24日至2026年8月31日）
地点：在“江苏政府采购网”自行免费下载磋商文件
方式：投标人办理江苏省政府采购交易系统CA数字证书，登录“苏采云”政府采购交易系统，自行下载。
售价：0.00元
四、电子响应文件递交及开启
提交响应文件截止时间：2026年9月4日9:00:00（北京时间）
开标时间：2026年9月4日9:00:00（北京时间）
开标地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅
五、公告期限
本项目公告期限时间为：自本公告发布之日起3个工作日。
六、其他补充事宜
1、本次磋商采购不收取磋商保证金。
2、本磋商文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，由采购人根据实际情况设置，供应商须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。
3、无论出于何种原因，采购人及其委托的采购代理机构在采购活动开始前可对磋商文件进行修改、补充或者变更，其内容作为磋商文件的重要组成部分，请各供应商关注江苏政府采购网。若因供应商自身原因未及时关注本项目有关修改、补充或者变更信息，导致响应文件编制或者提交失误，由此造成的一切损失由供应商自行承担。
4、根据江苏省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号）要求，“苏采云”政府采购交易系统的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。供应商通过“苏采云”系统参与政府采购项目，需要办理（更换）CA数字证书和电子签章。请供应商按照《操作手册》要求获取采购文件，制作、提交（上传）电子响应文件，参加开启，澄清、说明或者补正，参加磋商和提交最后报价。因供应商未按要求操作原因导致电子响应文件被拒绝、造成无效响应的，自行承担一切损失。
七、本次磋商联系事项：
1.采购人信息
名    称：连云港市花果山风景区管理处
地    址：连云港市花果山乡郁林路5号
联系方式：王工 0518-81098370
2.采购代理机构信息
名    称：江苏振兴工程项目管理有限公司
地    址：连云港市海州区凤祥铭居西门S1号楼二楼
联系方式：颜工 0518-81880036
3.项目联系方式
项目联系人：颜工
电      话：0518-81880036
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一、总则
1、采购方式
1.1 本次政府采购活动采取竞争性磋商（以下简称磋商）方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。
2、合格的供应商
2.1 满足磋商公告中申请人的资格要求的规定。
2.2 银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业法人的分支机构（不具有独立的法人资格）参与本项目政府采购活动的，应当提供总公司出具的愿为其参与政府采购活动以及履约行为承担民事责任的承诺书（或授权书）。
2.3 满足本磋商文件全部实质性要求和条件的规定。
2.4 符合上述条件的供应商应承担参与磋商采购及履约过程应承担的全部责任与义务。
2.5单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
3、适用法律
3.1 本次磋商采购及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
4、磋商费用
4.1 供应商应自行承担所有与参与磋商采购活动有关的费用，无论磋商采购过程中的做法和结果如何，采购人和采购代理机构（以下简称代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2 本次磋商采购，采购人和代理机构不收取磋商文件工本费与成交服务费。
5、磋商文件的约束力
5.1 供应商一旦参与本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。
二、磋商文件
6、磋商文件的构成
6.1 磋商文件由以下部分构成：
（1）竞争性磋商采购公告
（2）供应商须知
（3）合同文本
（4）采购需求
（5）评审方法与评审标准
（6）响应文件格式
请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。
7、磋商文件的澄清
7.1 任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在提交响应文件截止时间五日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人或者代理机构。
8、磋商文件的修改
8.1 在响应文件提交截止时间前，采购人和代理机构可以对磋商文件进行修改。
8.2 采购人和代理机构有权按照法定的要求推迟提交响应文件截止时间和开启时间。
8.3 磋商文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。
三、响应文件编制
9、响应文件编写注意事项
9.1 供应商应当仔细阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，在完全了解采购内容、技术性能要求和商务条件后，按照磋商文件的要求编制响应文件。响应文件应当对磋商文件提出的要求和条件作出明确响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则作无效响应处理。
9.2 对磋商文件提出的实质性要求和条件作出响应是指供应商必须对磋商文件中标明实质性要求和条件的技术参数及性能配置、数量、价格、售后服务、合同主要条款及其它要求等内容逐条作出满足原要求和条件的响应。
10、响应文件的语言及度量衡单位
10.1 除专用术语外，供应商提交的响应文件以及供应商与采购人和代理机构就有关磋商采购活动的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。必要时专用术语应附有中文解释。供应商提交的支持资料和已印制的文献可以使用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由供应商自行承担。
10.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
11、响应文件的构成
11.1 供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、磋商响应函等部分。
11.2 如响应文件制作工具中格式和内容与江苏政府采购网发布的磋商文件不一致，请以江苏政府采购网发布的磋商文件为准。
11.3 特别提醒供应商，混乱的编排导致响应文件被误读或竞争性磋商小组（以下简称磋商小组）查找不到有效文件是供应商的风险。
12、证明供应商及响应标的符合磋商文件规定的文件
12.1 供应商应按照磋商文件要求提交证明文件，证明其及响应标的符合磋商文件规定。
12.2 磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
12.3 供应商委托代理时应当提交授权委托书，请按磋商文件第六章给定格式及要求填写并附法定代表人（单位负责人）与委托代理人身份证明。
13、分项报价表
13.1 供应商应根据响应报价要求在分项报价表中列明各项单价、总价等，未全部列示的作无效响应处理。
13.2 响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。
14、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表
14.1 技术要求是指对采购标的的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方式），包装和运输，售后服务，保险等（磋商文件中斜体且有下划线部分为商务条款）。供应商应对磋商文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，未响应做无效响应处理。
14.2 供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
15、服务承诺、培训计划、人员安排及其他
15.1 供应商应根据磋商文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。
15.2 供应商应根据磋商文件要求提供培训计划、人员安排等。
15.3 供应商应根据磋商文件要求提供响应标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。
16、磋商响应函
16.1 供应商应按照磋商文件提供的格式完整、正确填写磋商响应函。
17、磋商有效期
17.1 磋商有效期为磋商文件规定的开启之日后六十（60）天。磋商有效期比规定短的将被视为未实质性响应磋商文件而予以拒绝。
17.2 在特殊情况下（法律法规另有规定的除外），经监管部门批准后，代理机构在原磋商有效期满之前可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝这一要求而放弃磋商响应，同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
四、响应文件提交
18、电子响应文件的提交
18.1 供应商应当按照《操作手册》规定，在响应文件提交截止时间前制作并提交（上传）电子响应文件。
19、提交响应文件截止时间
19.1 供应商提交（上传）电子响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的截止时间。
供应商应充分考虑计算机硬件、软件及网络环境等风险因素，如因供应商自身原因造成电子响应文件提交（上传）不成功的按照本磋商文件第二章第29.1条规定作无效响应处理。
19.2 采购人和代理机构可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长响应文件提交截止时间，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。
20、响应文件的拒收
20.1 代理机构拒绝接收在磋商文件规定的截止时间后提交（上传）的任何响应文件。
21、响应文件的撤回和修改
21.1 供应商可在提交（上传）响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。
21.2 供应商可在提交（上传）响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。在提交（上传）响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件做任何修改。
21.3 在提交（上传）响应文件截止时间至磋商文件规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其电子响应文件。
五、响应文件开启（解密）与评审
22、响应文件开启（解密）
22.1 代理机构将在磋商公告中规定的时间和地点组织响应文件开启。供应商应当按时参加，并在“苏采云”系统规定的时间内对其电子响应文件进行解密。
22.2 供应商在开启（解密）过程中涉及到的响应文件解密、开启结果确认等工作，应当按照《操作手册》规定执行。
22.5 供应商未参加开启（解密）的，视同认可开启（解密）结果。
22.6 供应商在开启（解密）、澄清、磋商、最后报价、评审全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及磋商小组联系。
23、磋商小组
23.1 响应文件开启（解密）后，代理机构将组织磋商小组进行评审。
23.2 磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的评审专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
23.3 磋商小组按照磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审并确定成交候选人。
24、评审过程的保密与公正
24.1 凡是与审查、澄清、评价和比较有关的资料以及成交建议等，采购人、评审专家、代理机构均不得向供应商或与评审无关的其他人员透露。
24.2 在评审过程中，供应商不得以任何行为影响评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。
24.3 代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。
25、响应文件的澄清
25.1 评审期间，磋商小组对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。
供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（单位负责人）或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
磋商小组并非对每个供应商都提出澄清、说明或者补正要求。
25.2 需要供应商进行澄清、说明或者补正的，磋商小组将通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”，并加盖CA电子公章。澄清、说明或者补正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方法见《操作手册》。
25.3 接到磋商小组澄清、说明或者补正要求的供应商如未按要求响应，其风险由供应商自行承担。
26、对响应文件的审查
26.1 响应文件审查分为资格审查和符合性审查。
26.1.1资格审查：磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商采购的资格。
磋商小组在进行资格审查的同时，将在信用中国网（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备参加磋商资格，查询结果留存并归档。
26.1.2符合性审查：磋商小组依据磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定其是否实质性响应了磋商文件要求。实质性响应是与磋商文件要求的全部实质性要求和条件相符，且与磋商文件的其余非实质性要求和条件没有重大偏离。
未通过资格审查或符合性审查的供应商，将通过“苏采云”系统中告知其未通过的原因，评审结束后，将不再告知。
26.1.3政府采购异常低价审查：
根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）规定，政府采购评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标审查程序:
1.投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值65%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×65%；
2.投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价65%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×65%；
3.投标报价低于采购项目最高限价65%的，即投标报价<采购项目最高限价×65%；
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
评审委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间为30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随响应文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（中标）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。
采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（中标）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
26.2 所谓重大偏离是指在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和代理机构的权利或供应商的义务，纠正这些偏离将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定须经过磋商小组以少数服从多数的原则作出结论。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
26.3 如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不符合要求的偏离而使其成为实质性响应。
27、磋商程序
27.1 对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。
在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将通过“苏采云”系统向供应商发出“磋商函”。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在“苏采云”系统提交“磋商响应函”，并加盖CA电子公章。供应商未按照要求作出响应的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理。
已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商采购，应在“苏采云”系统中提交“退出磋商函”，并加盖CA电子公章。
27.2 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在“苏采云”系统向所有实质性响应的供应商发出“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定的时间内提交最后报价。
磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在“苏采云”系统中向其发出“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定的时间内提交最后报价。
最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式理暂行办法》第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。最后报价格式表须加盖CA电子公章，否则视为未实质性响应。
供应商未在磋商小组规定的时间内在“苏采云”系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理。
28、评审方法与评审标准
28.1 评审方法。详见本磋商文件第五章。
28.2 评审标准。详见本磋商文件第五章。
29、未实质性响应磋商文件的情形和采购活动终止
29.1 未实质性响应磋商文件的情形：
（1）供应商未按照磋商文件要求提交（上传）电子响应文件的。
（2）供应商在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。
（3）供应商不具备磋商文件中规定的资格要求的。
（4）供应商被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定情形的。
（5）不符合磋商文件规定的实质性要求和条件的。（本磋商文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）
（6）供应商未通过符合性审查的。
（7）供应商未按照要求对磋商或者最后报价作出响应的。
（8）供应商提交两个（含两个）以上不同的最后报价的。
（9）供应商的最后报价超过了采购预算或者最高限价的。
（10）磋商小组认为供应商的最后报价明显低于其他通过符合性审查供应商的最后报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，或磋商小组启动异常低价响应审查程序，供应商在规定时间内未提供书面说明、证明材料，或提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的。
（11）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。
（12）响应文件未按照磋商文件要求加盖公章（CA电子公章）的。
（13）其他法律、法规及本磋商文件规定的属于未实质性响应磋商文件的情形。
29.2 有下列情形之一的，视为供应商串通，响应无效：
（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制。
（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜。
（3）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
（4）不同供应商的响应文件异常一致或者最后报价呈规律性差异。
（5）不同供应商的响应文件相互混装。
29.3 采购活动终止的情形：
（1）因“苏采云”系统故障原因造成开启（解密）不成功的，或者至磋商文件规定的截止时间成功解密电子响应文件的供应商不足三家的。
（2）磋商小组认定磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者磋商文件内容违反国家有关强制性规定的。
（3）除本磋商文件第二章第27.2条第三款规定的情形外，符合专业条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足三家的。
（4）出现影响采购公正的违法、违规行为的。
（5）因重大变故，采购任务取消的。
六、成交
30、确定成交单位
30.1 磋商小组根据综合评审情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本磋商文件第二章第27.2条第三款规定情形的，可以推荐2名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。
30.2 采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。采购人确定成交供应商后，代理机构将在江苏政府采购网发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。
30.3 若有充分证据证明，成交供应商存在下列情形之一的，一经查实，将被取消成交资格：
（1）提供虚假材料谋取中标、成交的。
（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
（3）与采购人、其他供应商或者代理机构恶意串通的。
（4）向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。
（5）属于本磋商文件规定的无效情形，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。
（6）成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的。
（7）将政府采购合同转包的。
31、成交通知书
31.1 成交结果确定后，代理机构将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内，登录“苏采云”系统及时领取（下载）成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供成交通知书下载服务，因未及时下载造成的不利后果由成交供应商自行承担。
31.2 成交通知书将作为政府采购合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。
七、授予合同
32、履约保证金
32.1 本项目履约保证金要求详见磋商文件第四章 采购需求。
33、签订合同
33.1 成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件和成交供应商响应文件的规定，与采购人签订政府采购合同。
33.2 磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商采购过程中有关澄清、承诺、磋商响应等文件均应作为合同附件。
33.3 签订合同后，成交供应商不得将合同标的转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。
34、合同标的的追加
34.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以按照《中华人民共和国政府采购法》第四十九条规定，与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
35、政府采购履约资金扶持政策
35.1 成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。
八、询问与质疑
36、询问
36.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对代理机构委托授权范围的，代理机构应当告知其向采购人提出。
37、质疑提出
37.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。
37.2 供应商认为采购文件、采购过程、采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日（获取采购文件之日、成交结果公告发布之日）起七个工作日内以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、代理机构将只对供应商第一次质疑作出答复。
未按照采购公告要求获取采购文件的供应商，视为未参与该项目采购活动，不具备对该采购文件提出质疑的法定权利。
37.3 提出质疑时，必须坚持“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑供应商应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人、代理机构。采购人、代理机构不具有法定调查、认定权限。
37.4 质疑函的接收方式为供应商书面原件提交。联系部门、联系电话和通讯地址详见磋商文件第一章。质疑实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。
37.5 质疑函应当使用范本，详见磋商文件第六章。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，应当包括下列内容：
（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）提出质疑的日期；
（7）必要的证明材料；
（8）营业执照复印件及授权委托书原件、法定代表人（单位负责人）身份证复印件、委托代理人身份证复印件。
供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖单位公章。
38、质疑函的受理和答复
38.1 质疑供应商应当保证其提出的质疑事项及必要的证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。对不能提供必要的证明材料的、涉及商业秘密的、非书面原件形式的、匿名的质疑函将不予受理。必要的证明材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为证明材料。采购人、代理机构不负责搜集必要的证明材料等工作。
38.2 对符合法定要求的质疑，采购人、代理机构接收并登记《质疑函登记表》。在处理过程中，发现需要质疑供应商进一步补充必要的证明材料的，质疑供应商应在法定的时间内提供，质疑答复时间相应顺延。质疑供应商不能按时提供必要的证明材料的，不利后果由质疑供应商自行承担。
38.3 对不符合质疑要求的，采购人、代理机构有权要求其补充必要的证明材料，质疑供应商未在法定时间内补充必要的证明材料的，不利后果由质疑供应商自行承担。
38.4 以下情形的质疑依法不予受理：
（1）内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
（2）超出政府采购法定期限的质疑。
（3）以传真、电子邮件等方式提交的非原件形式的质疑。
（4）未参与采购活动或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商提出的质疑。
38.5 采购人、代理机构依法受理的质疑，将按照政府采购有关规定，在法定期限内作出答复。
38.6 因质疑供应商所留联系方式无效，或者无故不接收，导致质疑答复结果无法送达的，视为质疑供应商主动放弃知晓质疑答复结果的权利。
38.7 未尽事宜，依照有关法律、法规执行。
九、政府采购政策功能
39、促进中小企业发展
39.1 本项目执行《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定，对小型企业、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位报价以扣除优惠比率后的价格参与评审。
39.2 投标人提供的货物全部由小型企业、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业制造的，对其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。提供的货物既有小微型企业制造，也有大中型企业制造的，不享受该扶持政策。
39.3 参加本项目政府采购活动的供应商享受价格评审优惠的应当提供的材料：（1）投标人提供的货物全部由小型企业、微型企业制造的，提供《中小企业声明函》（第六章 响应文件格式）。
（2）符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（第六章 响应文件格式）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业。
（3）符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的监狱企业并提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同小型、微型企业。
39.4 残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
39.5享受扶持政策获得政府采购合同的，小微型企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

40、采购本国产品的支持政策
40.1 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。上述支持政策不改变最终中标价格，政府采购合同仍按照中标供应商的报价签订。 
40.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 响应文件格式十四 投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
40.3 供应商需按照磋商文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
40.4 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
40.5 评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和磋商文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
40.6政府采购中的本国产品标准及其他未尽事宜详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。
41、支持绿色发展
41.1本项目执行《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）等有关规定，采购产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或者强制采购。投标人须按磋商文件要求提供相关产品认证证书。
41.2为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。
42、政府采购需求标准
42.1本项目执行《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》、《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《工作站政府采购需求标准（2023年版）》、《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》、《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》、《数据库政府采购需求标准（2023年版）》等政府采购需求标准。采购标的如涉及数据中心相关设备及运维服务、台式计算机、便携式计算机、一体式计算机、工作站、通用服务器、操作系统、数据库的，执行相关政府采购需求标准。
[bookmark: _Toc163482575]解释权
本磋商文件是参照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及相关法律法规编制，解释权属采购人。
构成本磋商文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除磋商文件中有特别规定外，仅适用于政府采购阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、响应文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。
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承办部门：游客中心 拟稿人：王流杨 法律顾问：吴国丽
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花果山安防系统升级及监控点补盲项目合同





合同编号：






















采购人：                               
中标人：                               


    年    月

[bookmark: _Toc20823315][bookmark: _Toc16938559][bookmark: _Toc513029243]以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。
[bookmark: _Hlt16619369]政府采购合同
甲方：          
乙方：               
甲、乙双方根据     年   月  日                    项目（标段编号：【标段编号】）招标的结果，签订本合同。
一、采购标的
1.1 货物内容：《采购货物清单》。（该内容与乙方响应文件中的技术响应内容一致）
1.2 规格型号：《采购货物清单》。（该内容与乙方响应文件中的技术响应内容一致）
1.3 技术参数：《技术规格与参数要求》（该内容与乙方响应文件中的技术响应内容一致）。
1.4 数量：《采购货物清单》。（该内容与乙方响应文件中的技术响应内容一致）
1.5 补充条款：本合同附件（《采购货物清单》、《技术规格与参数要求》）为合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。
二、合同金额
2.1 本合同金额为（大写）：               元整（¥           ）人民币。
本合同价款包含所有乙方提供合同约定产品和服务的报酬及乙方提供合同中产品和服务所支出的必要费用，甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。
三、技术资料
3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。
3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
四、知识产权
4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同中产品和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。
五、产权担保
5.1 乙方保证所交付标的的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
六、履约保证金：本项目不收取履约保证金。
七、转包或分包
7.1 本合同范围内产品或服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；
7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。
7.3 如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权单方解除合同，并要求乙方支付合同总金额20%的违约金；若违约金不足以弥补甲方损失的，甲方有权要求乙方另行赔偿。
八、质保期
8.1 质保期   2   （自项目验收合格之日起计）。
九、交付期、交付方式及交付地点
9.1 交 付 期：           。   
9.2 交付方式：          。
9.3 交付地点：           。
十、合同款支付
10.1 付款方式：第一次付款：项目签订合同后，甲方收到乙方发票后的10个工作日内支付合同金额的30%作为预付款；
第二次付款：项目全部设备到货且安装调试完毕，经甲方初步验收合格后10个工作日内支付合同金额的40%。
第三次付款（尾款）：项目经甲方最终验收合格，且乙方完成合同约定的全部培训、资料移交等义务后，甲方向乙方支付合同金额的30%。
10.2 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方根据实际使用量提供产品和服务，合同的最终结算金额按实际使用量乘以中标单价进行计算。
十一、税费
11.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
十二、质量保证及售后服务
12.1 乙方应按招标文件规定和响应文件承诺的性能、技术要求、质量标准向甲方提供产品或服务。
12.2 乙方提供的产品或服务在质保期内因其本身出现质量问题，应按以下顺序处理：
（1）更换、重做或维修：由乙方承担所发生的全部费用，并在甲方通知后7日内完成，否则视为乙方拒绝更换。
（2）合同终止处理：若乙方拒绝更换、更换后仍不合格或同类问题反复出现，甲方有权单方解除合同，乙方应退还甲方已支付的全部合同款，并承担由此给甲方造成的全部损失，甲方不承担任何费用。
12.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在 2 小时内到达甲方现场，并在4小时内派员到达甲方现场。每逾期到达一小时，应向甲方支付500元违约金。
12.4 在质保期内，乙方应对产品或服务出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
十三、验收
13.1 甲方对乙方交付的产品或服务依据招标文件中的项目需求要求、乙方响应文件及国家有关质量标准进行验收。
13.2 乙方交付前应对产品或服务作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随交付内容一并提交甲方。
13.3 甲方对乙方提供的产品或服务在使用前，乙方需负责培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起试用，试用期应不少于7个工作日，直至产品各项功能、性能指标稳定满足本合同要求，甲方才做最终验收。
13.4 对技术复杂的产品或服务，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告，因此产生的全部费用由乙方承担。
13.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后做出验收结果报告，招标文件规定以外的验收费用由甲乙双方协商解决。
十四、合同内容的交付
14.1 乙方应保证合同标的安全运达甲方指定地点。
14.2 使用说明书、质量检验证明书一并提交甲方。
14.3 乙方在合同标的交付甲方48小时前通知甲方准备接收。
14.4 合同标的在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
14.5 合同标的在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方已送达。
十五、违约责任
15.1 甲方无正当理由拒收的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。
15.2 甲方无故逾期验收和办理合同款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。
15.3 乙方逾期交付合同标的的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付导致甲方解除合同的，乙方除按本款前述约定支付逾期违约金外，还应向甲方支付合同总值20%的违约金。如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。
15.4 乙方所交的产品或服务不符合项目需求要求、乙方响应文件承诺及国家有关质量标准的，甲方有权拒收，乙方愿意更换但逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝更换的，甲方可单方面解除合同，并由乙方赔偿由此造成的甲方全部损失。
15.5 经最终验收，乙方交付的产品或提供的服务不符合本合同第一条约定的技术参数或质量标准的，甲方有权拒收，并要求乙方在15日内进行整改或更换。若乙方拒绝整改、整改后仍不合格，或虽经验收但甲方在使用中发现存在隐蔽性质量缺陷的，甲方有权单方解除合同，并要求乙方退还全部已付款项，同时支付合同总金额30%的违约金。
十六、不可抗力事件处理
16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
16.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
十七、争议解决
17.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地的管辖权的人民法院提起诉讼。
十八、合同生效及其它
18.1 合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章后生效。
18.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。
18.3 本合同正本一式肆份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执二份。

甲方：                                  乙方：                     
地址：                                  地址：                     
法定代表人：                            法定代表人：               
委托代理人：                            委托代理人：           
电话：                                  电话：                     
传真：                                  传真：        
             
签订日期：      年  月  日

花果山安防系统升级及监控点补盲项目                                       竞争性磋商文件                                         
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[bookmark: _Toc26554097][bookmark: _Toc61149622][bookmark: _Toc23828480]第四章  采购需求
说明：本项目属性为货物类项目，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。
根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业(2011)300号)规定：
工业行业划型标准：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
1.根据《政府采购需求管理办法》等有关规定，采购人确定采购需求。
2.本磋商文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，由采购人根据实际情况设置，投标人必须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效投标处理。

	采购需求中须满足的实质性要求和条件
	

	序号
	实质性要求和条件
	备注

	1
	本项目深化设计、设备选型、施工工艺、验收标准及运维要求，均严格参照国家现行有效强制性规范、国家标准、行业专项标准及地方管理规定编制，全面废止过期作废标准，严格执行最新上位规范，并结合花果山景区山地地形、森林防火、文旅运营、游客集散等实际工况优化设计。本次项目核心依据如下：
1. 《安全防范工程通用规范》（GB 55029-2022）（安防工程强制性总领规范）
2. 《安全防范工程技术标准》（GB 50348-2018）
3. 《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》（GB/T 28181-2022）
4. 《视频安防监控系统工程技术规范》（GB 50395-2015）（替代旧版GB 50395-2007）
5. 《综合布线系统工程设计规范》（GB 50311-2016）、《综合布线系统工程验收规范》（GB 50312-2016）
6. 《通信管道与通道工程设计标准》（GB 50373-2019）
7. 《建筑电气与智能化通用规范》（GB 55024-2022）（电气智能化工程强制性规范）
8. 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》（GB 50343-2024）、《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》（GB 50601-2010）
9. 《安全防范工程技术文件编制要求》（GA/T 75-2021）（替代旧版GA/T 75-2016）
10. 《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》（JGJ 46-2024）
11. 《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ 80-2016）
12. 《建筑施工安全检查标准》（JGJ 59-2011）（现行官方有效版本）
13. 《森林防火条例》及江苏省、连云港市属地森林防火管理规定
14. 国家、省、市智慧景区建设、平安文旅建设相关管理办法及技术导则
本项目未列明的其他配套专业规范、技术标准，均采用现行最新有效版本，将在对应专项施工章节中结合施工内容针对性引用。项目所有建设内容的技术参数、施工工艺、验收指标，均不低于国家及行业现行规范最低要求。
15.存储级联扩容：实现原有 750 路录像业务完整保留，整体实现 1000 路 400 万像素摄像头 90 天存储，可以通过平台软件对接、存储网关等多种技术方式实现，不限于硬件直接级联。接口零改动：所有已对接外部接口（国标级联、业务API、流媒体转发、智能分析、报警联动等）的IP地址、端口、协议版本、认证方式、原有通道配置全部保持不变，第三方对接系统无感知、零改造。设备安装后7天内完成所有对接。
	投标人必须作出满足原要求和条件的响应，否则投标无效。


	7
	供货要求
交货方式：采购人指定方式。
交货地点：采购人指定地点。
交付时间：60日历天内完成供货并调试安装，通过验收后交付使用。（以实际开工令为准）。
	

	8
	质保期
（1）质保期自设备验收合格之日起，为期2年。
（2）提供的货物在质保期内因货物本身出现质量问题，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理： ①更换：成交由供应商承担所发生的全部费用。 ②退货处理：无条件退货，并退还招标人支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、贷款利息及银行手续费等）。招标人不承担发生的任何费用。 
（3）质保期间，成交供应商承担维修、安检、调换等，相关费用包含在投标报价内，采购方不再支付任何费用。
（4）在质保期内，供应商应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。 
	

	9
	安装调试要求
（1）货物（含配件）应是全新、未使用过的原装合格正品，并保证所提供货物的开箱合格率为100%，外观和内在质量如有损坏,采购人有权提出退换货。
（2）产品及主要部件均须非停产设备，并提供备件、附件和耗材的供应。
（3）产品及主要部件必须为成熟的产品，须充分考虑产品的使用者和使用环境。
（4）签订合同前须向采购人提供详细设备一览表，包括产品说明书或产品主要技术资料和性能的详细描述等，并提供相关证明材料原件给采购人现场核验，如上述资料及证明文件与中标人投标响应文件不符或存在弄虚作假行为，采购人有权终止中标成交资格，因此造成的所有损失均由中标人自行承担。
	

	10
	其他服务要求
1.提供24小时电话服务，每次出现故障时2h响应，24h内提供解决方案，若远程解决不了，则24h内工程师上门维修。如工程师上门维修无法解决故障，需免费更换备机。
2.若提供的产品中存在需采购人操作的设备，投标人需为采购人提供不少于3天6人次的使用指导，为用户提供仪器的基本原理、操作、日常维护、基础分析理论课程。培训形式可以是用户派遣人员赴制造商开班办的培训班，也可以是制造商派遣培训师赴用户现场培训。投标人提供承诺书，如投标人非制造商，则需提供投标主要产品制造商针对本项目的售后服务承诺书加盖制造商公章。
3.单人驻场服务，自本项目验收之日起开始计算，为期一年。下列服务要求须在驻场服务承诺函中逐条响应，未响应视为无效投标，服务要求：
（1）考勤：工作期间遵守招标人考勤制度，工作日早、晚打卡，不得缺席，如因特殊情况，需要离开工作岗位，须提前向投标人报备说明，获得批准。如因工作情况需要加班的，应服从招标人的统一安排，加班、值班。所产生的费用由投标人承担。
（2）交通：投标人须为驻场服务人员配备必要的交通工具，所产生的费用均由投标人承担。
（3）食宿：食宿自理，费用由投标人与驻场服务人员自行协商。招标人不再承担任何费用。
（4）保险：投标人为驻场服务人员购买相关保险。
（5）工作内容：
a）设备日常巡检及维护：根据采购人需求规定每个工作日对设备的保养周期，定期（季度/半年/年）对设备进行保养。
b）设备故障维修：当设备出现故障时，及时联系厂家维修。
c）软件升级：驻场服务期间，提供软件的免费升级服务。
（4）人员配置：
除验收后的单人驻场服务外，本项目的交付团队至少需要配置10人以上，包括但不限于项目经理、安装调试工程师、培训工程师、质量员等。
	

	11
	付款方式与履约保证金
1.合同款项的支付方式及进度安排
第一次付款：项目签订合同后，甲方收到乙方发票后的10个工作日内支付合同金额的30%作为预付款；
第二次付款：项目全部设备到货且安装调试完毕，经甲方初步验收合格后10个工作日内支付合同金额的40%。
第三次付款（尾款）：项目经甲方最终验收合格，且乙方完成合同约定的全部培训、资料移交等义务后，甲方向乙方支付合同金额的30%。
	


一、项目概况（或背景或主要建设内容）
花果山景区现有视频监控系统已部署750路监控点位，配套8台大华存储服务器，总存储容量1536TB，平台已完成与上级监管平台、景区综合管理系统等多类外部系统的标准化接口对接。为消除景区监控盲点、提升全域安防管理能力，本次实施智慧景区提升项目，新增前端监控点位，同步扩容后端存储资源。
为保障业务连续性与既有投资保护，本次扩容须实现新增存储与现有8台存储服务器需无缝级联、统一管理，系统整体承载能力达到1000路监控视频90天存储；同时所有已对接的外部接口保持原有配置完全不变，无需对第三方对接系统进行任何改造。
二、货物（标的）采购清单
	序号
	建设名称
	建设内容要求
	单位
	数量
	备注

	一、基础管道光缆
	
	
	

	1
	分支光缆PE保护管
	φ32PE管，含开挖直埋,裸露处水泥包封
	米
	10602
	

	2
	分支光缆SC保护管
	φ40SC管，含开挖直埋,裸露处水泥包封--钢管
	米
	435
	

	3
	传输光缆
	48芯单模层绞式直埋室外光缆
	米
	2500
	

	4
	传输光缆
	24芯单模层绞式直埋室外光缆
	米
	3000
	

	5
	传输光缆
	12芯单模层绞式直埋室外光缆
	米
	7200
	

	6
	12芯接头盒
	12芯接头盒
	台
	5
	

	7
	接头包
	终端盒、接头包
	个
	50
	

	8
	ONU
	8*GE,8*POE/POE+，外置交流供电，设备最大输出功率100W
	台
	23
	需能接入现有OLT

	9
	电源线
	RVV2*1.5
	米
	7460
	

	10
	电源线
	ZR-YJV-3x4.0mm^2
	米
	2120
	

	11
	电源线
	ZR-YJV-0.6/1kV-5x10mm²
	米
	20
	

	12
	分光器
	1:16分光器
	个
	2
	

	13
	光纤尾纤
	按需采购
	根
	300
	

	14
	手孔井
	600*600*600
	座
	63
	

	15
	水晶头
	水晶头
	盒
	30
	

	16
	走线槽
	按需采购
	米
	2000
	

	17
	PVC管
	按需采购
	米
	1500
	

	18
	电缆卡钉Ф16
	按需采购
	袋
	100
	

	19
	系统集成费
	
	项
	1
	

	20
	小计
	
	
	
	

	二、景区监控
	
	
	

	1
	400万像素高清双目可动球机
	全景和细节均采用CMOS传感器；
像素：全景≥400万；细节≥400万；
内置4颗补光灯,细节摄像机内置10颗红外补光灯、2颗白光补光灯。距离≥全景：30m（白光）；细节：白光30m（白光）；红外250m（红外）
镜头焦距：全景：4mm细节：5.4mm～135mm；光学变倍≥25倍；全景支持AR标签
支持视频结构化功能（人机非）、人脸识别、支持人群分布效果图、全局人数统计、区域人数统计、支持绊线入侵、区域入侵、穿越围栏、徘徊、物品遗留、物品搬移、快速移动、停车、人员聚集检测；支持人车分类报警；支持联动跟踪
支持声光警戒，音频内容可设置
透雾功能：全景：电子透雾；细节：电子透雾；
支持≥1路音频输入和1路音频输出、≥7路报警输入和2路报警输出，支持报警联动功
包含柱装支架
	台
	1
	

	2
	400万像素高清夜视全彩枪机
	采用AI ISP技术，支持周界防范（绊线入侵，区域入侵）、SMD Plus(人形/车形检测) 
采用超星光级超低照度400万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高
支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输 
内置高效暖光补光灯，最大监控距离30米 
内置2个麦克风,内置1个扬声器，支持语音双向对讲 
支持声光警戒 
支持DC12V/POE供电方式 
包含柱装支架
	台
	85
	

	3
	400万像素高清夜视全彩半球
	采用不低于400万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高；
采用AI ISP技术，支持周界防范（绊线入侵，区域入侵）、SMD Plus(人形/车形检测)
防补光过曝支持人脸优先、车牌优先、关闭3种模式；开启人脸优先功能，设备检测到人员后可自动调节补光灯的亮度，人员离开后补光灯恢复；开启车牌优先功能，设备检测到车辆后可自动开启补光灯并调节亮度，车辆离开后补光灯关闭；
设备采用2颗（暖光灯）补光，可见光：≥30米；
黑白:≤0.0001lx(AGC ON,RJ45输出,能分辨反射式视频分辨率测试卡中圆形轮廓)
内置MIC
支持DC12V/POE供电方式
支持IP67防护等级
	台
	18
	

	4
	抱杆机箱
	定制抱杆机箱
	个
	76
	

	5
	2.5米立杆
	定制2.5米高，壁厚3MM，含基础
	个
	1
	热镀锌钢管、防腐、抗风、防雷接地要求

	6
	3米立杆
	定制3米高，壁厚3MM，含基础
	个
	3
	热镀锌钢管、防腐、抗风、防雷接地要求

	7
	3.5米立杆
	定制3.5米高，壁厚3MM，含基础
	个
	76
	热镀锌钢管、防腐、抗风、防雷接地要求

	8
	4米立杆
	定制4米高，壁厚3MM，含基础
	个
	1
	热镀锌钢管、防腐、抗风、防雷接地要求

	9
	4.5米立杆
	定制4.5米高，壁厚3MM，含基础
	个
	5
	热镀锌钢管、防腐、抗风、防雷接地要求

	10
	8米立杆
	定制8米高，壁厚5MM，含基础
	个
	2
	热镀锌钢管、防腐、抗风、防雷接地要求

	11
	横杆
	定制1米横臂
	个
	5
	

	12
	室外防水网线
	超五类
	箱
	28
	

	13
	杆件改造
	根据现场情况，对原有杆件进行改造，满足监控球机安装
	套
	7
	

	14
	光纤收发器
	
	个
	66
	整个项目使用

	15
	系统集成费
	
	项
	1
	

	16
	小计
	
	
	
	

	三、索道站监控
	
	
	

	1
	400万像素高清双目可动球机
	全景和细节均采用CMOS传感器；
像素：全景≥400万；细节≥400万；
内置4颗补光灯,细节摄像机内置10颗红外补光灯、2颗白光补光灯。距离≥全景：30m（白光）；细节：白光30m（白光）；红外250m（红外）
镜头焦距：全景：4mm细节：5.4mm～135mm；光学变倍≥25倍；全景支持AR标签
支持视频结构化功能（人机非）、人脸识别、支持人群分布效果图、全局人数统计、区域人数统计、支持绊线入侵、区域入侵、穿越围栏、徘徊、物品遗留、物品搬移、快速移动、停车、人员聚集检测；支持人车分类报警；支持联动跟踪
支持声光警戒，音频内容可设置
透雾功能：全景：电子透雾；细节：电子透雾；
支持≥1路音频输入和1路音频输出、≥7路报警输入和2路报警输出，支持报警联动功
包含柱装支架
	台
	9
	

	2
	400万像素高清夜视全彩枪机
	采用AI ISP技术，支持周界防范（绊线入侵，区域入侵）、SMD Plus(人形/车形检测) 
采用超星光级超低照度400万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高
支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输 
内置高效暖光补光灯，最大监控距离30米 
内置2个麦克风,内置1个扬声器，支持语音双向对讲 
支持声光警戒 
支持DC12V/POE供电方式 
包含柱装支架
	台
	9
	

	3
	系统集成费
	
	项
	1
	

	4
	无线AP
	1、支持802.11ax标准，整机速率≥1.775Gbps，最大发射功率23dBm；
2、支持GE电口≥1，内置智能天线；
3、支持自适应带宽管理，自动根据用户数量、环境等因素动态调整用户带宽分配，改善用户体验；
4、支持MAC认证、Portal认证、802.1X认证、WAPI认证、PSK认证模式，并可支持MAC + Portal混合认证；
5、支持 AP 自动上线功能，并自动加载配置，可即插即用，支持网管实时监控用户配置信息和快速故障定位。
	台
	4
	要求覆盖范围120米

	5
	小计
	
	
	
	

	四、停车场监控
	
	
	

	1
	400万像素高清夜视全彩枪机
	采用AI ISP技术，支持周界防范（绊线入侵，区域入侵）、SMD Plus(人形/车形检测) 
采用超星光级超低照度400万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高
支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输 
内置高效暖光补光灯，最大监控距离30米 
内置2个麦克风,内置1个扬声器，支持语音双向对讲 
支持声光警戒 
支持DC12V/POE供电方式 
包含柱装支架
	台
	49
	

	2
	400万像素高清双目可动球机
	全景和细节均采用CMOS传感器；
像素：全景≥400万；细节≥400万；
内置4颗补光灯,细节摄像机内置10颗红外补光灯、2颗白光补光灯。距离≥全景：30m（白光）；细节：白光30m（白光）；红外250m（红外）
镜头焦距：全景：4mm细节：5.4mm～135mm；光学变倍≥25倍；全景支持AR标签
支持视频结构化功能（人机非）、人脸识别、支持人群分布效果图、全局人数统计、区域人数统计、支持绊线入侵、区域入侵、穿越围栏、徘徊、物品遗留、物品搬移、快速移动、停车、人员聚集检测；支持人车分类报警；支持联动跟踪
支持声光警戒，音频内容可设置
透雾功能：全景：电子透雾；细节：电子透雾；
支持≥1路音频输入和1路音频输出、≥7路报警输入和2路报警输出，支持报警联动功
包含柱装支架
	台
	1
	

	3
	POE8口交换机
	1、交换容量≥336Gbps，包转发率≥18Mpps；
2、千兆GE电口≥8个，千兆SFP接口≥1个，支持POE供电；
3、为保障设备资产安全性，CPU为国产自研；
4、支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3路由协议；
5、支持4000个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN，支持 1:1 和 N:1 VLAN Mapping 功能。
	台
	61
	整个项目使用

	4
	单模单纤光模块
	10km 1310/1550单口单芯干兆SFP
	对
	61
	

	5
	双纤万兆光模块
	10km 1310/1550万兆SFP
	对
	10
	

	6
	24口交换机
	24口千兆光+8电口+4万兆光口
	台
	3
	

	7
	汇聚室外箱
	1500*600*600
	座
	1
	

	8
	杆件改造
	根据现场情况，对原有杆件进行改造，满足监控球机安装
	套
	12
	

	9
	系统集成费
	
	项
	1
	

	10
	小计
	
	
	
	

	五、圣湖路6处球机监控
	
	
	

	1
	400万像素星光球机
	由1路全景摄像机和1路细节摄像机组成，CMOS靶面尺寸均为1/1.8英寸
全景采用F1.0大光圈，像素不低于400万，细节像素不低于400万；全景支持AR标签
细节相机支持不小于25倍光学变倍，16倍数字变倍；红外补光灯、2颗白光补光灯
在联动模式下，当全景摄像机检测到目标后可联动细节摄像机对目标进行跟踪
支持视频结构化功能（人机非）、人脸识别
支持绊线入侵、区域入侵、穿越围栏、徘徊、物品遗留、物品搬移、快速移动、停车、人员聚集检测；支持人车分类报警；支持联动跟踪、人群分布效果图、全局人数统计、区域人数统计
支持A\B\C\D类违法停车抓拍，可变倍抓拍远景、近景、中景、车牌特写
支持卡口抓拍业务、电子警察业务
支持音频1进1出；报警7进2出
包含柱装支架
	套
	6
	

	2
	标牌
	“交通违法监控”字样定制标牌
	块
	6
	

	3
	杆件改造
	根据现场情况，对原有杆件进行改造，满足监控球机安装
	套
	6
	

	4
	网络费用
	运营商专网3年
	处
	6
	运营商专网要求：明确带宽规格、网络可用性保障、故障响应时限，全部费用包干计入总价。

	5
	调试费用
	设备前后端调试、平台接入
	项
	1
	

	6
	小计
	
	
	
	

	六、围网边界监控
	
	
	

	1
	400万像素高清夜视全彩警戒枪机
	采用不低于400万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高；
内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率
支持超感光技术：应用于超低亮度的环境下，提升图像的清晰度保证图像效果
内置高效暖光灯，最大暖光监控距离40米
支持绊线入侵，区域入侵，快速移动，物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测
支持声光报警联动，当报警产生时，可触发联动声音警报和灯光闪烁
支持报警2进2出，音频1进1出内置双麦克风和扬声器
支持IP67防护等级
 包含柱装支架
	套
	17
	

	2
	联动报警音柱
	1、功率60W,内置音频文件，可自定义修改，连接IPC监控像机开关量信号，报警联动播报。
2、内置8M储存，通过USB输入音频，拨码选择音频文件，短路触发。
3、具有音量调节旋钮。
4、带本地音频输入，可将喊话监控像机音频输出扩音。
5、带电源适配器
6、覆盖范围50米以内。
	套
	17
	

	3
	调试费用
	设备前后端调试、平台接入
	项
	1
	

	4
	小计
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	七、主控机房设备
	
	
	

	1
	压缩存储服务器
	内置32颗GPU,单GPU最大支持8路4M视频进行压缩；
单台支持压缩256路4M码流视频，压缩后码流需达到原有码率的30%-40%
设备规格48盘位；内置64位8核A55处理器， 主频为1.7GHz，单个GPU板卡的内存容量为8GB.整机国产化硬件设计、基于国产（OpenEuler)操作系统，性能高、稳定、可控，安全性高；
可检测接入视频的异常项，异常项目包括：视频遮挡、场景变化、 视频抖动、噪声检测、条纹干扰、视频丢失、画面冻结、高亮度检测、清晰度侦测、视频偏色、场景剧变、低对比度、雪花噪点、保护膜未撕、视频紫边异常；支持轮巡检测；可按通道、 时间查询视频质量诊断报表， 支持采用饼图和柱状图汇总视频数据信息， 支持采用表格展示检测异常项目
可查看整机最大支持压缩路数、 剩余压缩路数， 可查看样机接入的原始码流、压缩码流大小。支持对普通录像、事件录像设置不同的压缩存储模式。 对录像时间段同时存在压缩与非压缩录像进行回放或下载时录像连续， 无跳秒现象。 普通录像回放时支持普通回放或压缩回放，支持单倍速或多倍速回放。 普通录像下载时支持普通下载或压缩下载
	台
	2
	1.单台支持压缩256/256/320路4M码流视频
2.满足800路4M码流存储90天

	2
	压缩存储服务器
	内置40颗GPU,单GPU最大支持8路4M视频进行压缩；
单台支持压缩320路4M码流视频，压缩后码流需达到原有码率的30%-40%
设备规格48盘位；内置64位8核A55处理器， 主频为1.7GHz，单个GPU板卡的内存容量为8GB.整机国产化硬件设计、基于国产（OpenEuler)操作系统，性能高、稳定、可控，安全性高；
可检测接入视频的异常项，异常项目包括：视频遮挡、场景变化、 视频抖动、噪声检测、条纹干扰、视频丢失、画面冻结、高亮度检测、清晰度侦测、视频偏色、场景剧变、低对比度、雪花噪点、保护膜未撕、视频紫边异常；支持轮巡检测；可按通道、 时间查询视频质量诊断报表， 支持采用饼图和柱状图汇总视频数据信息， 支持采用表格展示检测异常项目
可查看整机最大支持压缩路数、 剩余压缩路数， 可查看样机接入的原始码流、压缩码流大小。支持对普通录像、事件录像设置不同的压缩存储模式。 对录像时间段同时存在压缩与非压缩录像进行回放或下载时录像连续， 无跳秒现象。 普通录像回放时支持普通回放或压缩回放，支持单倍速或多倍速回放。 普通录像下载时支持普通下载或压缩下载
	台
	1
	

	3
	20T企业盘
	单盘容量：20TB；
缓存：512MB；
转速：7200RPM；
硬盘接口：SATA
	块
	70
	

	
	客流算法分析服务器
	主处理器：64位高性能多核处理器 可切换普通模式或智能模式。智能模式：支持智能分析引擎（以具体算法的加载要求为准）、智能压缩引擎（支持8路1080p压缩）、智能文搜引擎（并发解析能力16张/秒）；
操作系统：嵌入式Linux操作系统；
GPU：设备内置2颗高性能GPU，单颗GPU算力22TOPS（int8），每颗GPU最多可虚拟成4个智能引擎，每个智能引擎支持最多单独运行一类算法（以具体算法的加载要求为准）；
支持算法超市自选，2颗GPU支持24路后智能客流分析
接入路数：48路；
网络带宽：256Mbps接入；256Mbps存储；256Mbps转发；
分辨率：32MP；24MP；16MP；12MP；8MP；6MP；5MP；4MP；3MP；1080p；720p；
解码能力：普通模式：1路32MP;1路24MP;2路16MP;4路8MP@30fps;5路6MP@30fps;6路5MP@30fps;8路4MP@30fps;16路1080p@30fps;36路720p@30fps；智能模式：1路8MP@30fps;2路4MP@30fps;4路
硬盘接口：1个；SATA；单盘最大24TB；
电源接口：单电源；
外观形态：1U机架；
	台
	1
	与原平台无缝对接

	
	4T企业盘
	单盘容量：4TB；
缓存：256MB；
转速：7200RPM；
硬盘接口：SATA
	块
	1
	

	4
	新建平台双机热备服务器
	1、尺寸：2U机架式服务器机箱；
2、处理器不弱于1颗国产化ARM架构CPU，24核 主频2.5GHz；
3、内存：配置≥128G内存（4根32G DDR4 ECC内存条）；
4、硬盘：2块4T以上 3.5吋 SATA 热插拔机械硬盘，最大支持8块3.5吋/2.5吋的SAS/SATA机械硬盘或固态硬盘；
5、电源：2个900W交流电源模块，支持1+1冗余；
6、风扇：4个热拔插风扇，支持N+1冗余；
7、RAID卡：SAS3908 4G缓存，支持RAID 0,1,10,5,6,50,60；
8、认证：CCC、节能；
	台
	1
	原服务器做热备，新服务器做平台，监控上线数据分配存储配置。

	5
	双机热备系统软件
	连续运营保障：解决软硬件单点故障，达到分钟级别的连续运营标准；
冗余数据保护：平台在线运行，核心数据实时同步，保障数据的冗余备份；
全业务备份：兼容平台全业务系统，实现所有子系统的热备集群快速部署；
秒级故障检测：故障检测时间间隔秒级，且支持对单个资源的检测和故障恢复处理；
综合管控平台：统一的图形化运维管理界面，热备集群运维方便简单；
自动快照备份和恢复：支持自动生成快照数据备份，可通过恢复快照数据有效防止用户误操作、误删除、应用逻辑错误、感染勒索病毒等带来的数据丢失风险；
	套
	1
	

	6
	流媒体服务器
	1、尺寸：2U机架式服务器机箱
2、处理器不弱于1颗国产化ARM架构CPU，24核 主频2.5GHz；
3、内存：配置≥64G内存（2根32G DDR4 ECC内存条）4个DDR4 DIMM插槽；
4、硬盘：2块4T以上 3.5吋 SATA 热插拔机械硬盘，最大支持8块3.5吋/2.5吋的SAS/SATA机械硬盘或固态硬盘；
5、电源：2个900W交流电源模块，支持1+1冗余；
6、风扇：4个热拔插风扇，支持N+1冗余；
7、RAID卡：SAS3408无缓存，支持RAID 0,1,10；
8、认证：CCC、节能；
转发视频到第三方平台
	台
	1
	单台支持转发150路4M码流并发监控

	7
	客流统计应用模块
	客流管理系统_运营分析能够实现客流数据的更深层的统计和分析，包含根据时间、区域、节假日、天气等因素分析比较各类客流数据信息，并且以统计表、统计图等形式展示，同时支持客流分布的热力图展示。
一、软件功能
1、支持区域客流冷热分布图及排名展示；
2、支持按区域、时间进行客流对比分析，并以列表、柱状图等展示周期总客流、日均客流、环比、同比等，并支持报表导出；
3、支持各区域进客流的集客力数据分析；
4、支持节假日管理，并以列表、柱状图、折线图等展示法定节假日、特殊节假日客流数据以及节假日效应数据；
5、支持天气配置，按月份气泡图展示九种天气的客流量数据；
	个
	1
	

	8
	视频通道数量
	一、功能参数：
1、实时预览：支持窗口分割、浏览/抓图、快速录像、轮巡、鱼眼模式、音频/对讲等功能
2、报警类型：支持热成像报警、雷达报警、小区场景报警、水利报警等报警
3、云台控制：支持云台抢占、云台锁定；支持云台八方向控制，支持守望功能；
4、录像回放：支持录像查询及显示、回放控制、录像下载、录像存储等功能；
5、视频上墙：支持即时上墙；支持上墙轮巡计划；支持屏幕开关、电视墙任务；支持开窗，分割，清屏功能；支持上墙回显；支持开启所有屏幕通道轮巡；
6、云存储：支持录像云存储，对通道根据时间进行配额配置；
7、热成像：支持热成像预览实时测温；支持热图分析；
8、流媒体：支持视频流转发，录像回放和下载，发送RTSP协议实时码流；支持HLS/FLV/RTMP协议码流转发；
	个
	250
	永久授权

	9
	国标网关路数授权
	推送上级国标视频授权，每套100个
	个
	10
	国标网关授权

	10
	卡口路数授权
	一、功能参数：
1、车辆黑名单：支持车辆黑名单配置，黑名单内容展示，车辆布控；
2、区间测速配置：支持车点配置，测速区间配置；
3、过车记录：支持过车记录信息，过车记录导出；
4、布控记录：支持黑名单车辆布控，布控记录导出；
5、违章信息：支持违章信息记录，违章信息导出；
6、区间测速：支持按道路距离、限定车速、卡口位置进行区间测速检测配置，可根据时间、抓拍区间、车牌号码、车速、车牌颜色、违章类型等信息查询区间测速的超速记录，并支持导出区间测速记录；
7、道路监控：支持单窗口展示电子地图及卡口设备在地图上的位置；支持卡口通道展示；支持选择通道展示过车记录，支持手动刷新或开启实时刷新过车记录，可选择过车图片查看过车记录的详情；
	个
	20
	永久授权

	11
	24口万兆交换机
	24口万兆光纤交换机，24个10Gbps SFP+万兆光口
	个
	1
	

	12
	双纤万兆光模块
	10km 1310/1550万兆SFP
	对
	20
	

	13
	系统集成费
	
	项
	1
	


备注：所有设备均需按要求安装并调试到位，综合布线安装符合国家行业规范要求。桥架、电缆等材料规格符合国家现行标准，布线方案建议自行现场勘察确定。
三、货物（标的）技术参数及功能指标
1.项目建设目标
实现景区重点区域、主次干道、出入口全覆盖。新增监控设备约217台，升级平台:新增热备系统、流媒体服务器各1套，提升系统稳定性与并发承载能力。扩容存储:新增存储1400T(20T/块)，整合原有存储资源，确保全域监控录像稳定存储90天等。
1.1.存储级联扩容：新增存储与现有8台大华存储级联组网，形成统一存储资源池，系统整体满足1000路400万像素监控视频90天存储需求，现有750路点位的存储配置与业务完全保留。
1.2接口零改动：所有已对接外部接口（国标级联、业务API、流媒体转发、智能分析、报警联动等）的IP地址、端口、协议版本、认证方式、原有通道配置全部保持不变，第三方对接系统无感知、零改造。
1.3业务平滑过渡：扩容实施全程不中断现有776路监控的正常录像、实时预览与对外服务，历史录像数据完整保留。
1.4平台高可用：配套部署平台双机热备，消除核心节点单点故障，提升系统整体可靠性。
2.现有系统架构
现有系统采用大华全系列设备构建，整体为标准四层架构：
2.1前端采集层：750路各类监控摄像机（球机、枪机、半球），覆盖景区主干道、景点、出入口、停车场等核心区域。
2.2网络传输层：景区光纤专网，采用GPON技术实现前端点位接入，配套光缆、光交箱、ONU等传输设备。
2.3存储层：8台大华存储服务器，总裸容量1536TB，承担现有750路视频录像存储与回放服务。
2.4平台应用层：大华视频管理平台，实现设备管理、存储调度、预览回放、智能分析、对外系统对接等核心功能。
四、供货要求
交货方式：采购人指定方式。
交付时间：60日历天内完成供货并调试安装，通过验收后交付使用。（以实际开工令为准）
交货地点：采购人指定地点。
质量要求：合格
安全要求：
1.由于产品质量问题导致使用者产生的一切人身安全事故由中标人负全责。
2.中标人对（除采购人原因之外）所有的运输、安装、施工、人员等项目实施过程的安全负全责。
五、质保期
1.质保期自设备验收合格之日起，为期2年。
2.提供的货物在质保期内因货物本身出现质量问题，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理： ①更换：成交由供应商承担所发生的全部费用。 ②退货处理：无条件退货，并退还招标人支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、贷款利息及银行手续费等）。招标人不承担发生的任何费用。 
3.质保期间，成交供应商承担维修、安检、调换等，相关费用包含在投标报价内，采购方不再支付任何费用。
4.在质保期内，供应商应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。 
六、安装调试要求
1.货物（含配件）应是全新、未使用过的原装合格正品，并保证所提供货物的开箱合格率为100%，外观和内在质量如有损坏,采购人有权提出退换货。
2.产品及主要部件均须非停产设备，并提供备件、附件和耗材的供应。
3.产品及主要部件必须为成熟的产品，须充分考虑产品的使用者和使用环境。
4.签订合同前须向采购人提供详细设备一览表，包括产品说明书或产品主要技术资料和性能的详细描述等，并提供相关证明材料原件给采购人现场核验，如上述资料及证明文件与中标人投标响应文件不符或存在弄虚作假行为，采购人有权终止中标成交资格，因此造成的所有损失均由中标人自行承担。
5.采购人使用货物的任何一部分，当受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权的投诉时，一切后果由中标人负责。
6.中标人必须严格按采购人指定的位置安装，未经采购人同意不得更改安装位置。所有设备均须由中标人送货上门，并由相关有经验的工程师负责安装调试等服务，协助采购人组织验收，并承担相关费用。安装期间出现的各种事故造成的损失及人员伤亡均由中标人负责。
七、国家或行业相关规范标准
1. 《安全防范工程通用规范》（GB 55029-2022）（安防工程强制性总领规范）
2. 《安全防范工程技术标准》（GB 50348-2018）
3. 《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》（GB/T 28181-2022）
4. 《视频安防监控系统工程技术规范》（GB 50395-2015）（替代旧版GB 50395-2007）
5. 《综合布线系统工程设计规范》（GB 50311-2016）、《综合布线系统工程验收规范》（GB 50312-2016）
6. 《通信管道与通道工程设计标准》（GB 50373-2019）
7. 《建筑电气与智能化通用规范》（GB 55024-2022）（电气智能化工程强制性规范）
8. 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》（GB 50343-2024）、《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》（GB 50601-2010）
9. 《安全防范工程技术文件编制要求》（GA/T 75-2021）（替代旧版GA/T 75-2016）
10. 《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》（JGJ 46-2024）
11. 《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ 80-2016）
12. 《建筑施工安全检查标准》（JGJ 59-2011）（现行官方有效版本）
13. 《森林防火条例》及江苏省、连云港市属地森林防火管理规定
14. 国家、省、市智慧景区建设、平安文旅建设相关管理办法及技术导则
本项目未列明的其他配套专业规范、技术标准，均采用现行最新有效版本，将在对应专项施工章节中结合施工内容针对性引用。项目所有建设内容的技术参数、施工工艺、验收指标，均不低于国家及行业现行规范最低要求。
八、履约验收要求
    1、验收主体：采购人依法组织履约验收工作。
2、验收时间及验收方式：
①采购人对中标人提交的货物依据磋商文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合磋商文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收并可立即要求退换。
②货到安装完成后，采购人应当在5个工作日内启动履约验收工作，并向中标人发出《政府采购履约验收通知单》。在采购人将所有的货物按磋商文件要求和磋商文件要求执行的标准进行验收时，发现有其他损坏或质量问题的，由投标供应商立即予以更换，不得拒绝和延误。
③中标人交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购人。
④采购人对中标人提供的货物在使用前，中标人需负责安装调试并培训采购人的使用操作人员，并协助采购人一起调试，直到符合技术要求。安装调试费用由中标人负责。
⑤验收时中标人必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告。对技术复杂的项目，采购人可组织有关部门和专家进行验收，相关费用由采购人和中标人双方协商解决。
3、验收内容：采购文件中的全部内容； 
4、验收标准：符合磋商文件要求和符合磋商文件要求执行的标准，并充分考虑甲方意见，达到合格。
5、项目验收材料：提供完整、真实的货物交接单、设备合格证、采购人手册、设备相关测试报告，项目总结报告等。中标人汇报项目整体建造情况，主要包括：设备安装、调试、性能测试结果等。
6、履约验收过程中的政府采购合同履行、违约责任和争议解决等事项，按照《中华人民共和国民法典》等法律法规和政府采购合同约定执行。
九、售后服务要求及其他要求
1、售后服务要求
在设备的质保期内，中标人应能保证采购人免费更换到原厂正宗的零部件，确保设备的正常使用。质保期内同一产品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用的，须免费更换同品牌、同样式新产品，并对产品质量实行“三包”服务，直至本项目质保期结束。
2、其他技术要求
（1）技术支持：保修期届满后，对设备进行必要的维护或修理，随时解答采购人各类技术问题，向采购人提供技术支援。
（2）中标人定期维修保养、提供技术保障等。
3、其他服务要求
1.提供24小时电话服务，每次出现故障时2h响应，24h内提供解决方案，若远程解决不了，则24h内工程师上门维修。如工程师上门维修无法解决故障，需免费更换备机。
2.若提供的产品中存在需采购人操作的设备，投标人需为采购人提供不少于3天6人次的使用指导，为用户提供仪器的基本原理、操作、日常维护、基础分析理论课程。培训形式可以是用户派遣人员赴制造商开班办的培训班，也可以是制造商派遣培训师赴用户现场培训。投标人提供承诺书，如投标人非制造商，则需提供投标主要产品制造商针对本项目的售后服务承诺书加盖制造商公章。
3.单人驻场服务，自本项目验收之日起开始计算，为期一年。下列服务要求须在驻场服务承诺函中逐条响应，未响应视为无效投标，服务要求：
（1）考勤：工作期间遵守招标人考勤制度，工作日早、晚打卡，不得缺席，如因特殊情况，需要离开工作岗位，须提前向投标人报备说明，获得批准。如因工作情况需要加班的，应服从招标人的统一安排，加班、值班。所产生的费用由投标人承担。
（2）交通：投标人须为驻场服务人员配备必要的交通工具，所产生的费用均由投标人承担。
（3）食宿：食宿自理，费用由投标人与驻场服务人员自行协商。招标人不再承担任何费用。
（4）保险：投标人为驻场服务人员购买相关保险。
（5）工作内容：
a）设备日常巡检及维护：根据采购人需求规定每个工作日对设备的保养周期，定期（季度/半年/年）对设备进行保养。
b）设备故障维修：当设备出现故障时，及时联系厂家维修。
c）软件升级：驻场服务期间，提供软件的免费升级服务。
（4）人员配置：
除验收后的单人驻场服务外，本项目的交付团队至少需要配置10人以上，包括但不限于项目经理、安装调试工程师、培训工程师、质量员等。
十、付款方式与履约保证金
1、合同款项的支付方式及进度安排
第一次付款：项目签订合同后，甲方收到乙方发票后的10个工作日内支付合同金额的30%作为预付款；
第二次付款：项目全部设备到货且安装调试完毕，经甲方初步验收合格后10个工作日内支付合同金额的40%。
第三次付款（尾款）：项目经甲方最终验收合格，且乙方完成合同约定的全部培训、资料移交等义务后，甲方向乙方支付合同金额的30%。
2、履约保证金
本项目不收取履约保证金。
十一、投标报价要求
1.本次投标报价为总价包干制，中标后不再进行任何调整。
2.供应商须以人民币报价，投标总报价包括满足本项目要求的所有产品及其配件、包装、运杂、安装调试及售后服务;人员费用：包括但不限于人员工资、住宿费、差旅费、加班费等；车辆费用：包括但不限于加油费、过桥过路费、维修保养费、改装费、停车费等；包括所有设备质保期内所发生的一切费用。
3.供应商应根据响应报价要求和采购清单要求，在磋商响应文件格式的分项报价表中列明各项单价、总价等，未全部列示的作无效响应处理。
十二、其他要求
本项目报价不得超过预算价（最高限价）。
特别提醒投标人：应根据国家收费标准并结合市场实际进行报价，总价包干。
工作中涉及的敏感资料、电子数据等相关信息，中标人应严格执行保密的相关规定，不得以任何方式向任何第三人披露、泄露或许可第三人使用，否则追究其相应法律责任。
本项目涉及商品包装和快递包装的，中标人提供产品及相关快递服务的要满足《商品包装政府采购需求标准(试行)》、《快递包装政府采购需求标准(试行)》的相关要求。
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第五章 评审方法和评审标准


一、磋商小组
本项目磋商小组由评审专家组成，从江苏省政府采购评审专家库中随机抽取评审专家。
二、评审方法：综合评分法。
竞争性磋商小组对满足竞争性磋商文件实质性要求的响应文件，按照本章规定的评分标准进行打分，磋商小组应当根据综合评分情况，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按磋商报价由低到高顺序排列。得分且磋商报价相同的并列。响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。
经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。
综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。
三、评审原则
磋商小组必须客观、公正、审慎，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评审有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评审的正常进行；磋商小组及有关工作人员不得私下与供应商接触。
四、评审标准： 
（一）评审时，磋商小组以磋商文件为评审依据，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。
（二）本项目评分总分为100分，按四舍五入取至小数点后两位。
（三）政府采购异常低价审查，相关内容如下：
（1）评审过程中出现下列情形之一的，评委会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
1.投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值65%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×65%；
2.投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价65%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×65%；
3.投标报价低于采购项目最高限价65%的，即投标报价<采购项目最高限价×65%；
4.评委会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
（2）评委会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内（一般不少于30分钟）对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评委会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
采购人、采购代理机构应当为评委会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评委会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评委会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
投标人可在投标（响应）文件中提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，对投标（响应）价格作出解释，便于评审。
综合评分法

1.价格分（30分）
采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30分
2.商务技术部分（70分）
	评审内容
	分值
	评分标准

	项目实施保障
（15分）
	15
	1、投标人具有职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、质量管理体系认证证书的每有一个得1分最高得3分。
2、投标人具有信息系统业务安全服务资质的得2分。
3、投标人具有服务质量服务认证证书的得2分。
4、投标人具有ISV信息安全服务资质认证-信息系统安全运维服务证书的得3 分。 
5、投标人具有ITSS信息技术服务标准符合性证书的得3分。
6、投标人具有售后服务认证证书的得2分。
注：证明材料须提供证书扫描件加盖公章，未提供或未按要求提供此项不得分。

	类似业绩
（9分）
	9
	供应商自2022年1月1日以来（时间以合同签订日期为准），承担过类似业绩的，每有一个得3分，本项最高得9分。提供合同电子件或扫描件并加盖投标人公章。
注：响应文件中提供合同电子件或扫描件加盖公章，且所提供资料必须能清晰反映项目、时间等内容，否则不得分。

	项目团队及技术能力
（10分）
	10
	一、项目负责人具有系统集成项目管理工程师、网络工程师、信息安全管理工程师、数据库系统工程师，每提供一个得1.5分，最高得6分。
二、项目组成员（不含项目负责人）：具有工程师中级及以上职称（电子信息类、通信网络类）每提供一个得2分，一人多证不重复得分，本项最多4分。
注：1.提供人员相关证书（在有效期内）及投标申请人为其缴纳的2026年01月至今任意一个月的社保缴费证明（加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章）等材料，如退休人员，需提供退休证及和供应商签订的返聘合同等材料；
2. 项目组成员、项目负责人不得重复，否则不得分；

	技术参数（15分）

	15
	所投产品技术参数基准分15分，所有产品参数负偏离每有一项扣1分，扣完为止。
（响应文件中详细填写技术规格偏离表，须逐条响应。不响应的视为负偏离）

	安装调试方案（7分）
	7
	投标人提供《安装调试方案》,包含但不限于项目实施计划、人员安排、时间进度和应急保障计划等相关内容：
项目实施计划完善、人员安排完备、时间进度和应急保障计划等方案内容完整，措施科学合理，可实施性强的得7分；
项目实施计划一般、人员安排一般、时间进度和应急保障计划等方案内容优于磋商文件要求的， 得4分；
[bookmark: _GoBack]项目实施计划不完善、人员安排不完备、时间进度和应急保障计划等方案不完整，仅符合磋商文件要求的得2分；
该项未见阐述不得分。

	项目实施方案（7分）
	7
	供应商需提供项目实施方案，内容包含：项目进度计划、项目实施过程管理、质量管理体系保证措施。
项目进度计划完善、项目实施过程管理程度细致、质量管理体系保证措施内容全面覆盖，可执行性强，实用性强得7分；
项目进度计划较完善、项目实施过程管理程度一般、质量管理体系保证措施内容覆盖较全，可执行性一般，实用性一般，内容优于磋商文件要求的，得4分
项目进度计划较差、项目实施过程管理程度较差、质量管理体系保证措施内容覆盖不全面，有条件执行和有局限性使用，仅符合磋商文件要求的，得2分；
未见阐述不得分。

	售后服务及培训方案（7分）
	7
	投标人提供售后服务及培训方案：
售后服务及培训方案完善，技术支持能力强，服务响应快，培训方案科学合理，可实施性强，响应程度高，得7分；
售后服务及培训方案完善，技术支持能力较强，服务响应较快，培训方案科学合理，可实施性较强，优于磋商文件要求的，得4分；
售后服务及培训方案一般，仅符合磋商文件要求的，得2分。
该项未见阐述不得分。



注：响应文件中所提供的全部证明材料，评审结束后采购人有权进行核实，如有不实，将按照相关法律法规规定进行处理。
[bookmark: _Toc2747]














第六章  竞争性磋商响应文件格式




响  应  文  件





项 目 名 称：                   
项 目 编 号：                   
      供应商名称 ：（加盖CA电子公章）
      日      期 ：                   







一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明




二、上一年度经审计的财务状况报告（成立不满一年无需提供）

根据连财购〔2023〕4号文件精神，可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》


三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料
提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料，也可根据连财购〔2023〕4号文件精神，提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》。



承诺函：
财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函

致：采购人名称
我方供应商名称参加项目名称（项目编号：项目编号）采购，根据《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：
（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；
（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。
特此承诺

投标人（公章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签名或签章）：
日期：年月日



四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料
具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：            。（须附证明材料）

主要专业技术能力有：            。（须附证明材料）

附主要设备和主要专业技术能力的证明材料如下：


投标人（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：年月日

五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
声  明
我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。


投标人（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：年月日


六、落实政府采购政策需满足的资格要求的证明文件
（如有，请按要求提供）



七、特定资格要求的证明文件
（如有，请按要求提供）



八、法律、行政法规规定的其他条件的证明文件
（如有，请按要求提供）



九、授权委托书与法定代表人（单位负责人）身份证明

授权委托书
致：采购单位
本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托（姓名）为我方代理人，联系电话：。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改（项目名称）项目（项目编号：）响应文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。
代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：
法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：            ，联系电话：            
委托代理人（签字/签章）：            ，联系电话：            
日期：年月日
法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：
	


	




委托代理人有效期内的身份证正反面电子件：
	


	




填报说明：
1、若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当磋商文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。
2、若响应文件中全部签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。
3、供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。
4.请供应商如实填写联系方式并在评审过程中保持联系方式畅通，评审过程中如联系不上，由供应商承担一切不利后果。




法定代表人（单位负责人）身份证明

致：采购单位

兹证明，姓名：性别：年龄：职务：系（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。
	


	





投标人名称（加盖公章）：
法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：，联系电话：

日期：年月日

注：请供应商如实填写联系方式并在评审过程中保持联系方式畅通，评审过程中如联系不上，由供应商承担一切不利后果。
















十、投标函
投标函
致：（采购人）
根据贵方的JSZC-_________________号磋商文件，正式授权下述签字人___________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。
据此函，__________签字人兹宣布同意如下：
1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物等）。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本响应文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标,我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
7.与本投标有关的正式通讯地址为：
地  址：
邮  编：
电  话：
传   真：
投标人开户行：
账   号： 

投标人（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：年月日

十一、中小企业声明函
中小企业声明函
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）（项目编号：，分包号：）采购活动，提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接。
（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员            人，营业收入为            万元，资产总额为            万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：
日  期：


填报说明：
1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.《中小企业声明函》随中标结果公开，须同时加盖投标人公章。








十二、残疾人福利性单位声明函
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目（项目编号：，分包号：）采购活动由本单位提供全部服务。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：
日  期：


填报说明：
1、请供应商如实填写，所填内容将作为评审的依据，如填写不完整或不一致或填写有误，将承担一切不利后果。
2、中标人的《残疾人福利性单位声明函》随中标结果公开。


十三、投标分项报价表
投标分项报价表
项目名称：     项目编号： 
单位：元
	序号
	货物（标的）名称
	品牌
	规格型号
	制造商
	制造商企业类型
	单价
	数量
	计量单位
	单项合计价

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	总计（元）
	




投标人（盖章）：
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：
年     月     日

投标人（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日

填报说明：
1、“制造商企业类型”栏填写内容为“大型”“中型”“小型”“微型”“监狱企业”或“残疾人福利性单位”。
2、以上报价包含货物费用、运杂费、安装施工费、集成费、税金和其他费用。
3、请供应商如实、正确填写本表，所填内容将作为评审的依据，其内容应与对应的证明资料相符。
4、行数或事项不够，可自行增加。


十四、技术要求响应及偏离表
技术要求响应及偏离表
项目名称：      项目编号：      分包号：
	序号
	磋商文件要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	…
	
	
	




投标人（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：年月日


十五、商务要求响应及偏离表
商务要求响应及偏离表
项目名称：      项目编号：      分包号：
	[bookmark: _Hlt26782999][bookmark: _Hlt26955064][bookmark: _Hlt26955056][bookmark: _Hlt24879081][bookmark: _Hlt26671372][bookmark: _Hlt26609391][bookmark: _Hlt26671343][bookmark: _Hlt26580838]序号
	磋商文件要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	…
	
	
	




投标人（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：年月日
[bookmark: _格式2__法定代表人授权书][bookmark: _Hlt26671374][bookmark: _Hlt26955066][bookmark: _Hlt26609389]

















十六、类似项目业绩一览表
类似项目业绩一览表
项目名称：    项目编号：   分包号：
	序号
	项目名称
	签订时间
	采购单位
	主要标的

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	…
	
	
	
	




投标人（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：年月日









十七、开标一览表

项目编号：      分包号：
货币单位：人民币元
	项目名称
	项目内容
	总价（小写）

	
	详见响应文件
	元

	总价（大写）
	


投标人公章：（电子签章）
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十八、关于符合本国产品标准的声明函（分包号：**）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。

……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：　        
                                日期：　   年　  月　  日         
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.用斜线划除的地方无需填写。
7.请供应商如实填写，如填写有误，将承担一切不利后果。
8.供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。
9.中标人的《声明函》或有关证明文件随中标结果公开，接受社会监督。
质疑函范本
致：                                                                 
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                                         
地址：                             邮编：                            
联系人：                      联系电话：                             
授权代表：                                                           
联系电话：                                                           
地址：                         邮编：                                
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                                     
质疑项目的编号：                         包号：                      
采购人名称：                                                         
采购文件获取日期：                                                   
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                          
事实依据：                                                            
                                                                      
法律依据：                                                            
                                                                      
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                                                
签字（签章）：                   公章：                      
日期：    
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应附自然人身份证明复印件并由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应附营业执照等证明文件复印件、法定代表人或主要负责人身份证明复印件，并由法定代表人或主要负责人签字或盖章，并加盖公章；委托授权质疑的还应附授权委托书，并由授权代表签字或者盖章，并加盖公章。


