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第一章  磋商邀请
受如东县掘港高级中学的委托，如东县公共资源交易中心就如东县掘港高级中学新建微格教室项目(JSZC-320623-JZCG-C2026-0031)进行竞争性磋商采购，欢迎符合条件的供应商参加磋商。
项目概况
 如东县掘港高级中学新建微格教室竞争性磋商项目的潜在供应商可在“江苏政府采购网”自行免费下载磋商文件，并于2026年9月2日 8 点30分（北京时间）前递交响应文件。
[bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc38985263][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-320623-JZCG-C2026-0031
2.项目名称：如东县掘港高级中学新建微格教室项目
3.采购方式：竞争性磋商
4.项目类型：货物
5.所属行业：工业
6.预算金额：97万元
最高限价（如有）：97万元
7.采购需求（简介）：新建一间精品录播教室、一间智慧教室，包括用于录播教室和智慧教室正常运行的所有设施设备以及用于课堂教学评价相关软硬件。每间教室配备56套学生课桌椅、30套教研椅，详细内容见本磋商文件第四章。
8.合同履行期限：自合同签订之日起30日内完工。
[bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc38985264][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc35393791]9.本项目是否接受联合体投标：否。
10.本项目是否接受分包：否。
二、申请人的资格要求：
[bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc38985265][bookmark: _Toc28359004]（一）通用资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定（按附件2格式进行声明，响应文件中无需提供其他证明材料）；
2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料）
3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。
（二）本项目的特定资格要求：无
三、获取磋商文件
[bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc38985266][bookmark: _Toc35393624]1.时间：自本公告发布之日起5个工作日。
2.地点：“江苏政府采购网”
3.方式：凡有意参与投标的供应商须登录江苏政府采购网首页点击“苏采云”→通过CA锁进行响应确认，并自行在磋商文件有效获取期内及时下载获取。
4.售价：免费
四、响应文件提交
1.截止时间：2026年9月2日8点30分（北京时间）。逾时，系统将拒绝接受上传响应文件电子文档。
2.地点：“苏采云”政府采购一体化平台。
[bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc38985267]五、公告期限
[bookmark: _Toc38985268][bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc35393795]自本公告发布之日起3个工作日。
六、其他补充事宜
[bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc38985269][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc35393796]1.项目磋商活动模式：不见面远程磋商模式。
2.供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件、评审方法与评审标准、合同文本等应当由采购人答复的询问、质疑，请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向交易中心提出，由交易中心负责答复。对在“苏采云”系统操作阶段的询问请向交易系统软件维护人员提出。
3.供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但成交供应商，应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。
4.开标当天响应供应商应及时登录“苏采云”政府采购一体化平台，并在规定时间内自行实施远程解密。响应供应商解密时间限定为响应文件解密指令发出后30分钟（供应商应当充分考虑网络延时造成的本地网络计时不一致风险，提前完成解密动作）。投标供应商因网络、电源、浏览器不稳定、未按要求配置软硬件环境，解密锁用错或其他物理故障、操作熟练程度等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，相应责任由供应商自行承担；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。
[bookmark: _Toc28359010][bookmark: _Toc28359087]七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系
　　　1.采购人信息
名 称：　如东县掘港高级中学　
地址：　江苏省如东县掘港镇东环路168号　
联系人： 缪老师          
[bookmark: _Toc28359009][bookmark: _Toc28359086]联系方式：　13962710652　　　　
2.如东县公共资源交易中心
地　址：如东县城中街道泰山路东侧建设大厦一楼
联系方式：见项目联系方式
3.项目联系方式
项目联系人：杨女士
 电    话：0513-68508522   
4.软件维护人员
联系方式：0519-86722801、0519-86722806  
八、其他
1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。 如果供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体详见《江苏省政府采购管理交易系统(苏采云)供应商操作指南》（以下简称《操作指南》），《操作指南》链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。
领取CA和办理电子签章请至南通市政务服务中心裙楼四楼（南通市公共资源交易中心）CA办理窗口办理，详见《江苏省政府采购数字证书(供应商)CA及电子签章办理指南》），请及时进行注册并按要求制作、上传电子投标文件。
2. 有关本次磋商的事项若存在变动或修改，敬请及时关注如东县公共资源交易中心在“江苏政府采购网”发布的更正公告。
3. 本次磋商不收取磋商保证金。

[bookmark: _Toc120614211][bookmark: _Toc16207][bookmark: _Toc5341][bookmark: _Toc5468]
第二章  供应商须知
[bookmark: _Toc513029203][bookmark: _Toc20823275][bookmark: _Toc16938519][bookmark: _Toc120614214]一、总则
[bookmark: _Hlt16619475][bookmark: _Toc458694821][bookmark: _Toc16938520][bookmark: _Toc20823276][bookmark: _Toc513029204]1、采购方式
1.1 本次政府采购活动采取竞争性磋商(以下简称磋商)方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。
[bookmark: _Toc20823277][bookmark: _Toc513029205][bookmark: _Toc16938521]2、合格的供应商
2.1满足磋商公告中供应商资格要求的规定。
2.2 满足本磋商文件实质性要求的规定。
[bookmark: _Toc16938522][bookmark: _Toc20823278][bookmark: _Toc513029206]3、适用法律和标准
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
3.2 在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。
[bookmark: _Toc462564067][bookmark: _Toc513029207][bookmark: _Toc20823279][bookmark: _Toc16938523]4、磋商费用
4.1供应商应自行承担所有与参加本次磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，如东县公共资源交易中心（以下简称交易中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2本次磋商交易中心和采购人不收取标书工本费与成交服务费。
5、磋商文件的约束力
5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。
[bookmark: _Toc120614215][bookmark: _Toc16938525][bookmark: _Toc513029209][bookmark: _Toc20823281]二、磋商文件
[bookmark: _Toc16938526][bookmark: _Toc20823282][bookmark: _Toc513029210]6、磋商文件构成
6.1磋商文件由以下部分组成：
（1）磋商邀请
（2）供应商须知
（3）合同文本
（4）采购需求
（5）评审方法与评审标准
（6）响应文件格式
请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。
6.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。
[bookmark: _Toc16938527][bookmark: _Toc513029211][bookmark: _Toc462564070][bookmark: _Toc20823283]7、磋商文件的澄清
7.1 任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在磋商截止期5日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人。采购人有权对发出的磋商文件进行必要的澄清或修改。
[bookmark: _Toc20823284][bookmark: _Toc16938528][bookmark: _Toc462564071][bookmark: _Toc513029212]8、磋商文件的澄清和修改
8.1 在响应文件提交截止时间前，交易中心可以对磋商文件进行澄清和修改, 澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，交易中心将在提交首次响应文件截止时间至少5日前，在“江苏政府采购网”上以发布书面更正公告形式通知所有获取磋商文件的供应商, 更正公告内容将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。不足5日的，交易中心将顺延提交首次响应文件截止时间。
8.2采购人可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开磋商前答疑会，但不单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。
[bookmark: _Toc513029213][bookmark: _Toc120614216][bookmark: _Toc20823285][bookmark: _Toc462564072][bookmark: _Toc16938529]三、响应文件的编制
[bookmark: _Toc16938530][bookmark: _Toc513029214][bookmark: _Toc462564073][bookmark: _Toc20823286]9、响应文件的语言及度量衡单位
9.1供应商提交的响应文件以及供应商与交易中心及采购人就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
9.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc513029215][bookmark: _Toc20823287][bookmark: _Toc462564074][bookmark: _Toc16938531]10、响应文件构成
10.1供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、实质性要求响应及偏离表、分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、磋商响应函等部分。供应商按“第六章  响应文件格式”要求编写响应文件。
10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的磋商文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的磋商文件为准。
[bookmark: _Hlt26668975][bookmark: _Hlt26670360][bookmark: _Hlt26954838][bookmark: _Toc513029219][bookmark: _Toc14577357][bookmark: _Toc49090509][bookmark: _Toc49090507][bookmark: _Toc513029216][bookmark: _Toc14577354][bookmark: _Toc49090508][bookmark: _Toc14577355]11、证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件
    11.1供应商应按照磋商文件要求提交证明文件，证明其及磋商响应标的符合磋商文件规定。
11.2磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
12、分项报价表
12.1供应商应按照磋商文件规定格式填报分项报价表。
12.2磋商货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。
[bookmark: _Hlt26954846][bookmark: _Hlt26670482][bookmark: _Hlt26670486][bookmark: _Hlt26954731][bookmark: _Hlt26954848]13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表
13.1供应商须对磋商文件中的技术要求与商务要求作出响应，如有偏离的，应逐条填列在偏离表中，并说明偏离情况。
13.2供应商须按照磋商文件要求，在响应文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。
14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他
14.1供应商须根据磋商文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。
14.2供应商须根据磋商文件要求提供培训计划。
14.3供应商须根据磋商文件要求提供磋商响应标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。
[bookmark: _Toc49090510][bookmark: _Toc14577359]15、磋商响应函
15.1供应商应按照磋商文件中提供的格式完整、正确填写磋商响应函。
[bookmark: _Toc49090511][bookmark: _Toc14577360]16、磋商有效期
16.1磋商有效期为交易中心规定的提交响应文件截止之日后六十（60）天。磋商有效期比规定短的将被视为非实质性响应磋商文件而予以拒绝。
17、磋商有效期的延长
17.1在特殊情况下，交易中心于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝交易中心的这一要求而放弃磋商，同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
[bookmark: _Hlt26954852][bookmark: _Hlt26954739][bookmark: _Toc16938540][bookmark: _Toc20823296][bookmark: _Toc120614217][bookmark: _Toc513029224]四、响应文件的递交
[bookmark: _Toc16938541][bookmark: _Toc462564084][bookmark: _Toc513029225][bookmark: _Toc20823297]18、电子磋商响应文件的递交
[bookmark: _Toc513029226][bookmark: _Toc20823298][bookmark: _Toc16938542]18.1供应商应当按照《操作指南》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。
19、提交响应文件截止时间
19.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的提交响应文件截止时间。
供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的按照本磋商文件第二章第26.8.2条规定做无效响应处理。
19.2 交易中心可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
[bookmark: _Toc513029227][bookmark: _Toc16938543][bookmark: _Toc20823299]20、响应文件的拒收
20.1 交易中心拒绝接收在其规定的提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。
[bookmark: _Toc16938544][bookmark: _Toc20823300][bookmark: _Toc513029228]21、响应文件的撤回和修改
21.1响应文件的撤回
21.1.1 电子响应文件的撤回
供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作指南》。
21.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。
21.2响应文件的修改
供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作指南》。
21.3 在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。
21.4 在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。
[bookmark: _Toc20823301][bookmark: _Toc16938545][bookmark: _Toc120614218][bookmark: _Toc513029229]五、响应文件的解密与评审
[bookmark: _Toc513029230][bookmark: _Toc16938546][bookmark: _Toc20823302]22、响应文件解密
22.1供应商应当按照《操作指南》规定，在苏采云系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。
[bookmark: _Toc16938547][bookmark: _Toc513029231][bookmark: _Toc20823303]23、磋商小组
   23.1交易中心将组织磋商小组对响应文件进行评审。磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
   23.2磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交候选人。
24、评审过程的保密与公正
24.1磋商小组、采购人和交易中心工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。
24.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。
24.3在项目评审期间，交易中心将设专门人员与供应商联系。
24.4 交易中心和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。
[bookmark: _Toc20823304][bookmark: _Toc16938548][bookmark: _Toc513029232]25、评审过程中的澄清
25.1项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。
25.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作指南》。
    25.3 接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和 更正，其风险由供应商自行承担。
[bookmark: _Toc513029233][bookmark: _Toc20823305][bookmark: _Toc16938549]26、对响应文件的审查
26.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。
26.1.1 资格审查：由磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。
磋商小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格,查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
26.1.2 符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。
26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
26.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。
所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和交易中心的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
26.3如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将按无效响应处理，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。
26.4磋商小组将对确定为实质性响应的文件进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）响应文件中磋商报价表内容与响应文件中相应内容不一致的，以磋商报价表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以磋商报价表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
26.5磋商小组将按上述修正错误的方法调整响应文件中的报价，并通过“苏采云系统”告知供应商，调整后的价格应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其磋商活动将被拒绝。
26.6磋商小组将允许修正响应文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何供应商相应的名次排列。
26.7.异常低价审查
26.7.1评标过程中出现下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价投标审查程序：
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
（4）磋商小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
26.7.2 磋商小组启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商通过“苏采云”系统在30分钟内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
磋商小组依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会    发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标（响应）处理。
采购人、采购代理机构应当为磋商小组在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。磋商小组借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及磋商小组有关互联网浏览、查询历史一并归档。
26.8出现下列情形之一的，作无效响应处理。
26.8.1供应商在“苏采云系统”规定的时间内未成功解密电子响应文件的。
26.8.2供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的,或上传的文件打不开的。
26.8.3供应商同一分包提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者响应报价的。
26.8.4供应商不具备磋商文件中规定的资格要求的。 
26.8.5供应商的响应报价超过了采购预算或最高限价的。 
26.8.6未通过符合性审查的。
26.8.7不符合法律、法规和磋商文件中规定的实质性要求的（本磋商文件中斜体且有下划线部分为实质性要求）。
26.8.8供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
26.8.9响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。
26.8.10磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过“苏采云系统”要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。
26.8.11如本项目采购产品被财政部、国家发改委列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而供应商所投标产品不在强制采购范围内的。（响应产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，采购文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）
26.8.12 采购文件未按照采购文件要求加盖CA电子公章的。
26.8.13 供应商所投标产品不符合采购文件中所列国家强制性标准的。
26.8.14未在规定时间内提交最后报价的，视作无效响应处理。
26.8.15不同供应商的响应文件经系统查询Mac地址或标书制作工具客户端标识码一致的（并移送政府采购监管部门进行处理）。
26.8.16其他法律、法规及本采购文件规定的属无效响应的情形。
[bookmark: _Toc513029234][bookmark: _Toc16938550][bookmark: _Toc20823306]26.9供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与交易中心及磋商小组联系。
27、磋商程序及评审方法和评审标准
27.1磋商程序
27.1.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。
在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。
 27.1.2磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内（20分钟）提交最后报价。
磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。
最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。
27.1.3供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。
27.2 评审方法和评审标准
27.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。
本磋商文件所述综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。
27.2.2评审标准
见本磋商文件第五章规定。
27.3采购活动终止的情况
出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：
27.3.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。
27.3.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
27.3.3除本磋商文件第二章第27.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。
[bookmark: _Toc16938551][bookmark: _Toc20823307][bookmark: _Toc120614219][bookmark: _Toc513029235]27.3.4在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。
27.3.5因重大变故，采购任务取消的。
27.3.6磋商小组认定磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
27.3.7因系统故障原因造成磋商无法继续进行的。
27.4响应文件提交截止时间结束后参加磋商的供应商不足三家的处理：
27.4.1如出现响应文件提交截止时间结束后参加磋商的供应商或者在评审期间对磋商文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
六、成交
[bookmark: _Toc513029238][bookmark: _Toc20823310][bookmark: _Toc16938554]28、确定成交单位
28.1磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本磋商文件第二章第27.1.2条情形的，可以推荐2名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。
提供相同品牌相同型号产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下响应的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌同型号供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照磋商文件规定的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，磋商文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌同型号供应商不作为成交候选人。
非单一产品采购项目，磋商文件中将载明其中的核心产品。多家供应商提供的核心产品品牌型号相同的，按前款规定处理。
28.2采购人在评标报告确定的成交候选人名单中按顺序确定成交供应商。确定成交供应商之日起2个工作日内，交易中心将在“江苏政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。
28.3若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：
28.3.1提供虚假材料谋取成交的。
28.3.2与评审专家、采购人、其他供应商或者交易中心工作人员恶意串通的。
28.3.3向评审专家、采购人或交易中心工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。
28.3.4不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。
28.3.5成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的。
28.3.6将政府采购合同转包的。
28.4有下列情形之一的，视为供应商串通参与磋商，响应无效：
28.4.1不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；
28.4.2不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；
28.4.3不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
28.4.4不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异。
[bookmark: _Toc200451960]29、质疑处理
29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购人或交易中心提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。
29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。
29.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、交易中心将只对供应商第一次质疑作出答复。
29.3质疑函必须按照本磋商文件中《质疑函范本》（附件13）要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件、评审方法与评审标准、合同文本等应当由采购人答复的询问、质疑，请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向交易中心提出，由交易中心负责答复。
采购人及交易中心只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和交易中心不接受无快递运单号的快递）。
采购人质疑接收人及联系方式，见本磋商文件第一章。
交易中心质疑受理部门及联系方式，见本磋商文件第一章。
29.5 以下情形的质疑不予受理
29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。
29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
29.5.4 未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
29.5.5供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
29.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心及采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
30、成交通知书
30.1成交结果确定后，交易中心将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。
30.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。
[bookmark: _Toc120614220][bookmark: _Toc20823308][bookmark: _Toc16938552][bookmark: _Toc513029236]七、授予合同
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31.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。成交供应商应在成交结果公告之日起五个工作日内向交易中心和采购人各提供一份纸质版响应文件（须与上传电子档内容一致），否则不予签订合同。
31.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
31.3 签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。
32、货物和服务的追加、减少和添购。
[bookmark: _Toc16938558][bookmark: _Toc513029242][bookmark: _Toc479757207][bookmark: _Toc120614221][bookmark: _Toc20823314]32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
32.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。
33、政府采购履约资金扶持政策
33.1根据《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资工作的通知》（通财购〔2022〕68号），对政府采购中标（成交）供应商提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标（成交）供应商如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款，详情请见江苏政府采购网-政采贷专栏。
33.2履约保证金以履约保函（保险）形式向采购人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，登录江苏政府采购网，选择“保险保函”模块，进行相关操作。供应商可登陆江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约（保函）保险操作手册（网址：www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jisngsu/zlxz/)。



[bookmark: _Toc9490][bookmark: _Toc20527][bookmark: _Toc23575]
第三章  合同文本
[bookmark: _Toc20823315][bookmark: _Toc513029243][bookmark: _Toc16938559]以下为成交后签定本项目合同的通用条款，成交供应商不得提出实质性的修改。

[bookmark: _Toc22069][bookmark: _Toc6917][bookmark: _Toc23391]江苏省政府采购合同（合同编号）
项目名称：如东县掘港高级中学新建微格教室项目                                
项目编号：**** 
甲方：（买方）如东县掘港高级中学
乙方：（卖方）_****
   依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的磋商文件、乙方的《响应文件》及《成交通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下： 
一、合同内容
1.1 标的名称：如东县掘港高级中学新建微格教室项目
1.2 标的质量：达到采购文件要求
1.3 标的数量（规模）：详见采购文件需求清单
1.4 履行时间（期限）：自合同签订之日起30日内完工
1.5 履行地点：如东县掘港高级中学
1.6 履行方式：按采购文件执行
1.7 包装方式：原厂全新未拆封包装
二、合同金额
2.1 本合同金额为（大写）：****元（****元）人民币。
三、技术资料
3.1乙方应按磋商文件规定的时间向甲方提供与合同标的有关的技术资料。
3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
四、知识产权
4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同标的或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。
五、产权担保
5.1 乙方保证所交付的合同标的的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
六、履约保证金
6.1 乙方交纳人民币项目成交价的5%元作为本合同的履约保证金。
6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。
6.2.1履约保证金退还方式：按缴纳方式退还      
6.2.2履约保证金退还时间：验收合格后一次性退还。  
6.2.3履约保证金退还条件：乙方全部履约合同义务，经甲方验收合格无质量、进度等问题的，甲方一次性退还履约保证金，甲方若逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日0.05%支付违约金。  
6.2.4发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：
6.2.4.1 签订合同后，乙方不履行合同义务的，甲方有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时甲方亦有权终止合同，乙方还须承担相应的法律赔偿责任。
6.2.4.2 乙方在履约过程中发生违约行为，给甲方造成损失的，甲方有权在乙方缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补甲方经济损失，不足的部分乙方另外补齐。
七、合同转包或分包
7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。
7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。
7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。
八、合同款项支付
8.1合同款项的支付方式及进度安排
8.1.1项目完成且验收合格后支付至合同价款的100%，采购人应在验收合格收到发票后10个工作日内将资金支付到成交供应商账户。
九、税费
9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
十、项目验收
10.1 甲方依法组织履约验收工作。
10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。
10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。
10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。
10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。
10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。
十一、货物的包装、发运及运输
11.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。
11.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
11.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方24小时前通知甲方，以准备接货。
11.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
11.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。
十二、违约责任
12.1甲方无正当理由拒绝接受乙方提供的合同标的的，甲方向乙方偿付拒绝接受合同价款总值5%的违约金。
12.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额3‰    每日向乙方支付违约金。
12.3 未能在规定的工期内完成施工任务的，每推迟一天采购人有权以每天扣除履约保证金总额的1%进行处罚 ；超过规定的工期5天的，采购人有权与成交供应商解除合同关系，并按照施工量及集成施工进度与成交供应商按实结算，并按照规定处以罚金，直至履约保证金扣除完毕。，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 
12.4 乙方交付合同标的的标准不符合合同规定及磋商文件规定标准的，甲方有权拒绝接受合同标的，并可单方面解除合同。
十三、不可抗力事件处理
13.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
13.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
13.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
十四、解决争议的方法
14.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。
十五、合同生效及其它
15.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。
15.2本合同未尽事宜，遵照中华人民共和国现行法律法规有关条文执行。
15.3 本合同正本一式八份，具有同等法律效力。
  


 甲方：                        乙方： 
  地址：                        地址： 
  法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：
联系电话：                    联系电话：          
                                          签订日期： ***年***月***日
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第四章 采购需求
供应商在制作响应文件时仔细研究项目需求说明。项目需求包括技术要求和商务要求:
技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等,其中必须满足的实质性要求加斜体下划线。

商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）、付款条件（进度和方法）、包装和运输、售后服务、保险等,其中必须满足的实质性要求加斜体下划线。
1、 其内容包含：
（1） 采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求；
新建一间技术先进、功能完备、支撑线上线下混合式教学模式改革的智慧教室，一间精品录播教室，实现教学内容数字化、教学互动精准化、教学管理智能化。本部分严格依据《中华人民共和国政府采购法》及最新政策要求，明确供应商及产品需满足的政策性条件，确保政府采购政策落地见效。项目采购的计算机终端、服务器、操作系统及数据库须为信创产品，符合中国信息安全测评中心相关测评公告要求（见https://www.itsec.gov.cn/aqkkcp/cpgg/）； 项目中建设的信息系统，须符合信创要求，满足龙芯、C86、ARM三条路线要求。
（2） 采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范；
GB/T36447-2018《多媒体教学环境设计要求》
GB/T4706.1-2024《家用和类似用途电器的安全第1部分通用要求》
GB/T9813-2016《计算机通用规范》
GB4943.1-2022《音视频、信息技术和通信技术设备 第1部分：安全要求》
T/JYBZ 002-2018 《教育用音视频录播系统》
GYJ26-86《有线广播录、播音室声学设计规范和技术用房技术要求》
DB32/T 5016-2025《中小学智慧校园建设规范》
如上述规范及规定不能覆盖全部的工作内容，则应遵循国家相关的最新规范及规定。如现行标准有变化，以现行最新标准为准。
（三）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求；
	名称
	技术参数要求

	4K录播一体机
	1.为保证师生画面及电脑画面采集与呈现，需具备≥6路视频采集（包括至少4路SDI，2路HDMI）和≥2路视频输出（包括至少2路HDMI）接口；
2.为保证教室内教师与学生声音采集与扩声，需具备≥6路音频独立采集和≥2路音频独立输出接口；
3.▲为保证设备连通性，需具备≥4路RJ45网口且支持POE，保证设备能够接入网络，并预留≥1路独立网络调试口；（响应时提供权威机构检测报告扫描件佐证）
4.▲为保证对教室内现有设备及新建设备的控制，需具备≥6路控制接口，实现对教室内中控面板、摄像机、投影、幕布、灯光等进行控制，实现统一集中管控；（响应时提供权威机构检测报告扫描件佐证）
5.为保证设备使用的灵活性，接入键盘鼠标等，即可实现对主机的控制，需具备≥2路USB接口，同时支持U盘进行存储拷贝；
6.支持控制录播开始、暂停、停止，支持显示录制时间；
7.支持显示教室基本信息，包括主题、主讲、教室、课程、存储总量及剩余存储量；
8.▲支持≥11路导播通道显示，显示画面包括教师全景、学生全景、教师特写、学生特写、教学电脑画面、远程互动画面、板书画面等其他素材；（响应时提供权威机构检测报告扫描件佐证）
9.支持手动导播自动导播切换，支持资源模式电影模式切换，支持≥5路资源模式及≥1路电影模式同时录制；
10.支持对摄像机云台控制，至少包括推拉焦、上下左右转动，控制速度可以进行设置快、中、慢。

	4K高清录播系统
	1.支持预置位控制，快速调用预置位、设置预置位。
2.支持视频模版配置，至少包括画中画、二分屏、三分屏、四分屏、画旁画，每路视频均可选择配置某一路通道的画面，其中画中画可以配置画面位置及画面大小。
3.支持呼叫功能，支持互动协议H.323、SIP，支持添加呼叫地址、速率，支持推流、断开及呼叫、挂断。支持选择接听方式，自动接听、自动挂断、手动接听。
4.▲支持在远程互动课堂过程中突然发生意外断电时，待电源恢复后，无需任何操作即可自动回到原来的互动课堂中。（响应时提供权威机构检测报告扫描件佐证）
5.支持查看主机录制文件，点击文件即可播放课程视频，支持对文件手动上传、下载、重命名、删除等操作。支持对录制文件进行搜索，查看文件上传状态。
6.▲支持智能中控设置，支持添加智能设备；支持物联外设设置，支持配置录播控制、音量控制、物联控制、视频信号、教学画面。（响应时提供权威机构检测报告扫描件佐证）
7.支持片段录制，录制时长支持设置0.5h，1h，2h，4h。
8.为保证课件上传的自主性及安全性，支持FTP及SFTP上传协议，填写上传地址、路径。支持选择上传方式，包括手动上传、立即上传、定时上传，支持上传资源模式。
9.支持设备重启后继续录制。
10.▲音频处理设置，支持对主机音频通道进行音频处理，包括ANR语音降噪、EQ 均衡、AGC自动增益、AEC回声抑制、HPF高通滤波。（响应时提供权威机构检测报告扫描件佐证）
11.教师跟踪需与导播联动，可基于预设规则，根据教师所处讲台、学生区域及师生互动状态，自动切换教师特写、学生全景或特写画面，实现跟踪与画面切换的无缝协同。
12.学生跟踪需与导播适配，能识别学生起立状态，单生起立自动切换至该生特写，多生同时起立优先切换学生全景后按发言顺序切换单生特写，学生坐下后可根据教师位置及教学状态回切至教师跟踪画面或电脑画面；
13.需支持自定义导播规则与模板，可自主设定画面切换触发条件、优先级规则、画面停留时长及切换频率等参数，适配不同教学场景及管理需求。

	行为分析语音识别
	1.语音转写：要求基于语音语义识别完成课堂音频的文字转换，实现课堂教学过程语音全纪录，要求平台上可输出整节课的文字字幕。实现字幕与视频进度关联，通过点击字幕同步播放对应进度的视频；
2.中英互译：支持视频课件的中英文翻译，支持中英文字幕实时切换；
3.字幕设置：支持调整字幕字号大小，字号支持12px～60px可调；支持字幕颜色、位置、透明度设置；
4.字幕管理：支持字幕文档管理，能够手动矫正所识别的字幕，支持再次识别字幕；
5.敏感词管理：支持设置敏感词功能，支持自定义敏感词，支持根据需求实时添加、删除敏感词，支持设置敏感词属性，支持敏感词索引；
6.敏感词屏蔽：支持敏感词屏蔽功能，语音转写时可自动屏蔽设置好的敏感词。

	4K超高清摄像机
	1.需支持≥1/2.8英寸CMOS图像传感器；有效像素需支持≥800万像素；
2.光学变焦需支持≥20倍、需支持≥15倍数字变焦；
3.视场角：≥6.5°～≥70°；需支持≥255个预置位；
4.高清视频输出帧率：4KP30及向下兼容；
5.支持网络输出，网络视频压缩：H.265、H.264，音频压缩：AAC；
6.支持双码流视频输出，支持多级别视频质量配置；
7.支持多种视频输出方式，包括但不限于3G-SDI、HDMI、网络、USB3.0视频输出；
8.音频输出：需支持HDMI、SDI、LAN、USB3.0音频输出，需支持AAC、MP3、G.711A音频压缩格式；
9.音视频接口：支持≥1路HDMI，≥1路SDI；支持≥1路双声道3.5mm的音频采集接口；
10.网络接口：支持≥1路RJ45网口，10/100M自适应以太网口，支持POE供电；
11.USB接口：支持≥1路USB3.0接口，需同时支持UVC（视频通讯协议）及UAC（音频通讯协议）；
12.通讯接口：支持≥1路RS232IN，≥1路RS232OUT，≥1路RS422需兼容RS485；

	智能分析主机
	1.支持全自动智能拟人化拍摄，教师、学生无需佩戴任何跟踪设备，无需安装外接元器件、感应设备，跟踪拍摄全程无需人工干涉；采用内置图像定位算法，减少教室布线及设备连接故障点；
2.设备采用嵌入式1U标准设计，内置Linux 操作系统，非PC架构；支持 7*24 小时工作；需配备千兆RJ45网络接口，支持Web页面管理，可通过网络远程管理设备；
3.支持通过标准RTSP协议从网络摄像机获取视频信号，用于教师跟踪、学生定位算法分析；
4.支持教师区、学生区、板书区多应用场景模块化智能分析，联动多机位云台摄像机实现自动化拟人摄像；

	图像跟踪系统
	1.支持教师人脸识别开启SOT伴随式跟踪模式，锁定教师目标后伴随移动跟踪，保持目标画面最佳比例，适配讲台内/走下讲台场景；具备抗干扰能力，多目标环境下不丢失已锁定目标；
2.需支持学生AI跟踪定位，可根据站立学生数量自动调整跟踪策略；
3.需支持教师站立、走动、巡视、板书、互动行为统计，按时间节点在Web端实时呈现行为时序图表；
4.▲支持学生、教师AI人脸识别考勤，支持手动开启/停止识别，可配置人脸识别阈值、动态特征分数等参数；（响应时提供权威机构检测报告扫描件佐证）
5.配合管理平台支持考勤时长自定义，可设定课前提前、课后延后考勤时间；支持按课表时间自动考勤，按课程记录与显示考勤数据；
6.任课教师可查看授课期间、每日学生考勤记录；考勤统计（包括但不限于签到、迟到、早退等）支持Web端、移动端呈现；
7.支持单个学生考勤维度查询（包括但不限于考勤次数、出勤次数、缺勤次数、出勤率），通过Web端可查看单个学生每课堂考勤详情；
8.▲支持对课堂上学生举手、站立、趴桌子、向后看等行为识别；支持对课堂中出现的异常行为进行实时统计，支持在Web端呈现异常行为统计详情；（响应时提供权威机构检测报告扫描件佐证）
9.支持课堂学情分析功能，维度包括前排就坐率、抬头率、空座率；
10.Web端支持呈现单课程数据：应到人数、实到人数、到课率、前排就座率、课堂抓拍；11.学情分析结果在web端支持多种展示方式，包括曲线图形式显示，曲线高低节点实现抬头率数据对比，形成教室数据分析与学生数据分析；
12.支持视频预监，可预览教师、学生景别；支持景别切换功能；
13.配合导播规则，实现教学过程全自动4—5机位画面切换，教师全景1路、教师特写1路、学生全景1路、学生特写1路、板书画面1路；
14.需支持有课表模式：教师进入教室，人脸识别启动跟踪，切换教师特写；教师离开教室切换教师全景。学生站立先切换学生全景，特写到位后切换学生特写；学生坐下后切换回教师特写；

	屏幕采集系统
	1.▲屏幕采集系统要能够实现对教师授课电脑的单屏幕采集，双屏幕采集和双屏分开同时采集功能。（响应时提供软件界面截图佐证）
2.对于PPT等电脑视频图像画面的录制应该能够根据教师教学习惯（方法）的不同，采用不同的应对策略，须采用软件采集方式采集教师电脑PPT画面，不管教师是操作电脑或者播放动态视频，都能如实获得带有运行轨迹的教学画面
3.支持软件采集老师计算机屏幕内容，采集方式支持支持1920x1080分辨率及以上，最大支持3840x1200分辨率，采集帧率达到30帧每秒，最终生成课件老师计算机屏幕部分达到高清，无失真现象。
4.支持设置观看采集的子码流的分辨率、码流和帧率。

	小组讨论终端
	一、整体设计
1.整机采用边框与背板一体化冲压成型结构，上左右三边边框与背板非拼接组装结构，连接处无拼缝。整机左、右、下三边框皆具备磁吸功能，边框任意位置可吸附具备磁吸功能的书写笔。
2.屏幕采用≥75英寸液晶显示器，采⽤LED液晶A规屏，显示⽐例16:9。显示分辨率3840*2160，可视⻆度≥178°。
3.侧置输入接口具备≥2路HDMI、1路RS232（RJ45形态）、1路USB接口，1路音频输出、1路触控USB输出；前置输入接口≥3路USB接口（包含1路Type-C、2路USB）。
4.整机采用红外触控技术，Windows系统和Android系统均支持≥50点触控及书写划线。
5.整机嵌入式系统版本≥Android 15，主频≥1.6GHz。
6.整机设备内置2.2声道扬声器，前朝向发声，12W高音扬声器2个，上朝向30W中低音扬声器2个，最大功率≥84W，全部扬声器无需打开背板即可单独拆卸。
7.整机内置非独立外扩展的4阵列麦克风，可用于对教室环境音频进行采集，麦克风拾音距离≥12米。
8.整机听力模式下具备AI人声语言增强功能，支持三挡强弱调节。
9.整机内置语音助手，通过整机麦克风及智能笔以唤醒词调起语音助手，支持语音交互的方式调节整机音量、亮度，语音操控打开系统已安装应用如：教学白板、浏览器、计算器、画板，语音搜索指定网页内容，支持选择网页中的视频进行播放或暂停。
10.整机上边框内置非独立摄像头，采用一体化集成设计，⽀持输出4:3、16:9⽐例的图⽚和视频，支持拍摄＞1600 万像素数的照片和视频，支持输出 4k 分辨率的视频。
11.整机内置双WiFi6无线网卡（不接受外接），在Android和Windows系统下，可实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射。Wi-Fi制式支持IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax；支持版本Wi-Fi6。
12.整机内置超声波发射单元，可主动发射超声波信号，信号频率范围包含 18kHz～22kHz，满足课堂声源智能定位跟踪应用要求。智能手机和笔记本电脑接收超声波信号后可以自动识别附近投屏设备，点击对应设备即可完成投屏操作。
13.整机配套教学应用APP可通过wifi直连技术，近场发现附近教学大屏设备，无需扫码、账号密码输入步骤，即可直接连接并登录教学大屏设备，基于统一身份认证机制可实现其他教学软件免登录操作。
14.整机Windows通道支持文件传输应用，支持通过扫码、超声、wifi直连三种方式与手机进行握手连接，实现文件传输功能。
15.整机内置AR授课工具，支持对视频展台所采集的画面中叠加动态的3D 模型。
二、插拔式电脑模块：
1、采用按压式卡扣，无需工具即可快速拆卸电脑模块。
2、PC模块和整机的连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps。
3、电脑模块CPU要求：主频≥2.0GHz，8核心十二线程；配置要求：不低于 DDR4 8GB内存，256GB SSD硬盘；接口要求：≥1路HDMI，≥3路USB。
三、备授课功能：
1.为教师提供可扩展的云存储空间≥100T。
2.支持分组管理云课件，用户可自定义分组名称，并根据需要将课件分类管理。
3.支持点对点分享云课件，用户可在软件中直接将课件发送给其它用户，同时也可以在软件中直接接收并打开其它用户分享的课件。
4.支持多人在选择书写工具的状态下同时书写和擦除，互不影响，方便不同学生在屏幕上同时书写。
5.支持创建互动分类游戏，系统需提供不少于10种游戏模板，直接选择并输入相应内容即可轻松生成互动分类游戏，提升课堂趣味性。
6.提供思维导图、鱼骨图及组织结构图编辑功能，可轻松增删或拖拽编辑内容节点，并支持在节点上插入图片、音频、视频、网页链接、课件页面链接。支持思维导图逐级、逐个节点展开，并可任意缩放，满足不同演示需求。
7.支持任意对象自定义路径动画设置，可绘制任意的移动轨迹并让对象沿着轨迹路径进行移动，可单独设置该动画通过翻页或单击对象本身进行触发。
8.提供不少于30个物理及化学三维实验视频，覆盖常用经典教学实验。
9.提供备课场景中搜索课件库课件资源，支持整份课件或按照课件页插入课件中；支持按照教学环节筛选对应课件页一键插入课件中，例如导入新课、作者简介等等；支持按照元素类型如思维导图、课堂活动等等，用户可按需所取，在查看部分课件的同时支持查看对应整份课件，了解作者整体教学思路，便于教师积木式补充课件缺失部分。
四：直播课堂功能：
1.支持一键开课，教师可通过一键开课生成海报，学生可通过扫描海报微信二维码加入直播课堂，无需额外安装APP。
2.支持远程课件互动，教师可指定授权学生远程互动，并且互动学生可在课件画面进行书写、移动、擦除、参与远程互动，操作内容实时同步给班级其他学生，且可支持最少五位学生同时参与远程互动。
3.课堂奖励工具：直播过程中可向学生发放奖杯，学生在线学习获得的奖杯数量累积统计。
4.远程考勤管理：直播课程结束后，后台自动统计报名学生名单和学生学习清单。
5.课程回放：课程结束后自动生成直播回放，报名课程的学生可反复学习；回放课程自动保存在云端，支持人工删除。
五、微课功能：
1.支持在微课录制、编辑中，插入图片、视频、答题板、课堂活动，增加微课互动性和趣味性。图片支持插入png,webp,jpg等格式，视频支持插入mp4格式，课堂活动支持插入知识配对、选词填空、记忆卡片、知识排序、拼词、分类等不少于7种模式，习题支持插入选择题答题板、主观题答题板、 限制答题时长。
2.支持选择云端课件录制、本地文件录制、模板录制三种模式，录制的微课内容存储于云端，本地文件录制模式支持不少3种文件格式，模板录制模式提供至少5种模板类型。
3.支持回收微课的观看结果，辅助教师分析学情。支持查看微课整体数据，包括：观看次数、观看人数、点赞次数、完课率、平均观看时长等信息。
4.支持查看每个观看者的详细观看结果，包括：学生姓名、观看时长、观看次数、互动参与度、答题正确率等信息。
六、集体备课：
1.发起集备：支持选择教案、课件资源上传发起集备研讨，支持设置多重访问权限，通过手机号搜索即可邀请外校老师，可用于跨校教研场景。
2.稿件编辑：完成本次研讨后，主备人可直接进入编辑页面编辑课件/教案，发布新稿件后，备课组进入下一轮打磨更新稿件后会给参备老师实时同步教研动态。
3.生成集备报告：支持生成集备报告，报告生成后，参备人可查看具体报告内容和下载集备报告。报告内包含集备信息、数据统计、研讨记录的具体内容。


	智慧讲桌
	1.桌板前部具备多层板弯曲而成的木色高围挡设计，表面喷漆。高度≥100mm；
2.桌板尺寸至少1424mm×710mm，桌面需采用PVC直封边；
3.桌架需采用优质钢材，表面处理选用静电喷涂技术；
4.桌面前部具备有完整平面，可自由粘贴校徽LOGO；
5.讲桌设计有机柜设备安装支架，安装数量≥8U，前后门都可以打开方便维护；
6.桌面上至少需具备1个以上万能5孔220V电源插座、1个以上的USB接口，1路笔记本电脑的标准HDMI输入接口；
7.老师接触位置为木质桌面，采用E0级免漆板，环保耐磨，厚度 ≥ 25mm；
8.桌面边缘具有塑料杯托放置水杯；
9.显示器支架调节：显示器支架具有轨道可整体抽出，方便教师操作屏幕；显示器支架可支持电动翻转，可翻转角度≥15°，同时显示器支架底座设计键鼠收纳空间，用于存放键鼠设备；
10.讲桌需具备电动升降结构，桌面离地总高度不小于700mm~1200mm；
11.讲桌下部具有储物空间，可供教师临时存放书本、书包等用品；
12.讲桌需预留第三方中控安装位置以及安装支架，支持第三方中控接入讲桌。

	多屏协作模块
	一、硬件指标：
1.整机需采用嵌入式架构，控制屏整体需采用≥20英寸一体化设计，莫氏硬度≥7级；
2.控制屏需经过防眩光处理，能够在阳光、日光灯等强光变化时正常使用，屏幕通过零贴合或更好的贴合工艺进行贴合，不得使用框贴工艺，避免后期粉尘、水汽进入屏幕内部影响设备寿命；
▲3.支持≥2路HDMI输入，支持≥3路HDMI输出，最高分辨率支持1920*1080@60fps；支持同时输入输出多种信号源，实现多源切换展示，增强课堂教学的互动性和多样性；（响应时提供权威机构检测报告扫描件佐证）
4. HDMI接口需支持音频采集功能，可以将音频剥离至HDMI或者3.5耳机接口独立输出；
▲5.支持≥5路USB接口（连接如U盘、鼠标、键盘，控制等多种设备），需支持信号触摸及大屏幕反向控制功能；支持≥1路串口控制；（响应时提供权威机构检测报告扫描件佐证）
6.需支持≥1路音频输出，支持≥1路RJ45接口，需支持DHCP。
二、系统功能：
▲1.支持多种登录操作，如账号密码、扫码等登录方式，支持自动关联课表时间进行设备登录等；（响应时提供权威机构检测报告扫描件佐证）
2.支持系统登录后，自动关键教室多媒体设备一键开启等指令，简化老师等不必要的操作；
3.支持对第三方应用程序调用，如腾讯会议、雨课堂等，可以通过控制屏快速调用进行打开；
4.支持检测信号源插拔，识别到信号源接入后，系统自动进行切换；支持可视化资源视图切换，对教室内信号切换、双屏应用、以及多屏研讨教室应用提供便捷操作；
5.支持系统菜单栏与授课电脑信号一体化显示，且授课电脑信号无遮挡、无覆盖情况；
6.需支持录播主机画面预览功能，支持≥5英寸图像显示界面；支持对录制的开启与课件下载等功能；系统可对教室内物联设备进行控制，支持控制界面可编程；
7.支持对远程会议进行操作和管理，通过控制屏可以一键发起会议及会议管理功能。
三、基础教学工具：
▲1. 支持笔记本教学，智慧屏可同步显示笔记本电脑画面及触摸控制，在笔记本教学时无需安装任何软件，需支持批注、黑板、投屏、考勤签到、课堂互动、小组屏幕广播、录播课堂和多媒体设备控制等；（响应时提供权威机构检测报告扫描件佐证）
2.支持批注功能，支持批注笔迹粗细、颜色调整，支持笔迹撤销、恢复等操作；批注内容与授课内容同步显示至投影画面中，并同步保存至课堂资料中；支持褪色笔功能；
3. 支持电子白板功能，支持选择书写笔的≥5种粗细及≥20种颜色，支持选择擦除及一键清屏，支持撤销和恢复功能；支持更换电子白板的背景；支持书写内容的放大和缩小功能，放大比例支持可达≥300%；支持对书写内容或书写范围额进行任意移动；
4.支持分享电子板书或批注，快速生成电子板书的二维码，学生通过扫码即可获得全部板书的图片，支持将图片转发给朋友、收藏、保存等功能；
5. 支持移动终端无线投屏功能，支持鸿蒙、安卓、IOS、Windows等系统原生投屏；在投屏过程中无需任何辅助设备与第三方应用，确保了在使用过程中的便利性；
四、课堂互动功能：
▲1.内置签到功能，快速调取签到动态二维码，学生扫码即可完成签到。支持查看教师考勤、应到人数、实到人数、缺勤人数、迟到早退人数、请假人数。支持手动修改出勤状态。支持统计本节课的出勤率及自修人数；（响应时提供权威机构检测报告扫描件佐证）
2.根据课堂进度可进行快速再次考勤，支持查看历次考勤数据，考勤数据支持与教学平台对接，实现考勤数据上报至教学平台；
3.支持下发测验题，测验提醒包括单选、多选、判断、简答；所有题型均支持设置测验得分。支持实时显示测验时间及已答/未答人数。测验结束可查每个选项的选择率及答题人数； 
4.支持弹幕突出显示功能，弹幕内容在老师屏幕上实时滚动显示，教师支持控制弹幕显示开关等；
5.学生支持通过照片墙显示功能上传个人作业，教师端在控制屏中可以进行全屏及缩略图显示；
6.支持分组教学工具，可以针对课表学生、到课学生进行分小组学习；支持自定义设置小组个数和小组得分；
7.教师课前在云平台中上传教学资源，课堂中支持在线浏览上传的资源进行学习；
8.互动抢答功能，当老师线上提问时，点击抢答按钮，学生端实时弹出抢答弹窗，进行抢答；通过学生名单，支持随机挑选功能，系统即可随机选人答题，被系统选中的学生端需有弹窗提示；
9.支持互动答题卡功能，学生端可进行线上答题；课后教师通过个人主页能够查看答题详情。
10.课后需自动生成课堂报告，内容包含考勤详情、互动得分、板书\批注内容、学生作业、弹幕讨论详情、线上观看人数、个人观看时长等数据；
11.支持笔记本、台式机同时分别显示到双投影中，为老师授课提供多样化的体验；
12.双屏同显功能，支持台式机和电子黑板双屏教学，一屏显示授课电脑画面，另外一屏显示电子黑板画面，形成边教学边辅导式应用；支持每个教学大屏的单独控制；
13.支持屏幕广播功能，可将授课电脑信号无遮挡、无损失的广播至小组端；支持小组示范功能，选择任意一个小组后，支持镜像显示至其他小组屏中；支持小组对比功能，选择任意两个小组进对比后，可在其他小组屏上显示两个小组的屏幕内容。 

	教学评价服务
	支持全学段全学科基于智能pc和移动端布置作业、批改作业、做作业、查看作业分析等功能。
1.同步作业
（1）支持移动端和pc端布置同步作业；支持按题型（包括单选题、多选题、判断题、填空题、简答题等），支持根据教材版本、册别、章节进行筛选，选择预置的题库资源，布置同步作业；
（2）支持根据知识点和精品套卷进行选题，布置阶段性巩固复习；
（3）支持申请制作电子版校本教辅，支持根据章节选择教辅习题
2、自由作业
（1）支持老师自由选择书面和口头作业发送给学生，并制定电子答题卡供学生作答提交；
（2）支持老师把自由选择的作业定时或立即发送至学生端，并可保存到草稿箱作业支持再次编辑、删除和发送；
3、校本作业
（1）支持学校和老师把校本的作业上传到作业平台布置给学生；
（2）支持老师立即或定时发送作业，支持再次编辑、删除和转发；
（3）已发送作业支持再次编辑、删除和转发；
4、作业批改：支持客观题自动批改，主观题批注批改。
（1）支持按学生、按题目查看学生提交的答案，支持对答案进行批注，并支持批注笔迹的保存、撤销、擦除等，支持对学生提交的图片进行放大、缩小和旋转。
（2）支持快速赋分，也可直接点击软键盘，赋予当前批改的题目分值；  
（3）支持批改后自动保存当前批改题目的分值、笔迹等；   
（4）支持对典型题目和优秀答案进行标识，并自动归集到学情分析中，便于老师课上进行讲解； 
（5）支持老师对学生错题设置为订正，发送至学生端要求学生进行二次作答，学生提交后，支持老师进行二次检查；
（6）支持按人或按题快速预览学生的作答详情；
5、错题本
（1）题库错题支持按学科自动归集，无须手抄整理。
（2）同一道错题支持汇聚多次作答记录，支持学生复习，查看答题解析详解。
（3）错题支持大数据精准推送举一反三巩固练习。
（4）已掌握的错题支持设置为已掌握。
6、班级学情分析：支持查看每一次作业的学情分析报告，包括班级分析报告和个人分析报告。
（1）班级分析报告：支持查看班级的概览、成绩分析、提交分析、学生排名，概览包括平均分、最高分、最低分、平均用时、提交人数等，支持查看全班的作业成绩分布，优秀、良好、及格和不及格的占比情况，支持查看提交人数和姓名详情。
（2）答题情况分析：支持查看每道题目的得分率及统计分析，客观题支持查看每个选项的占比和作答学生列表，主观题支持查看各分数段的占比和作答学生列表。
7、作业讲评
（1）支持课上直接在课堂教学工具菜单栏中调取作业讲评，可查看每一次作业的学情分析报告并进行题目讲解； 
（1）学情分析报告：支持查看班级的概览、成绩分析、提交分析、学生提交详情等，概览包括平均分、最高分、最低分、平均用时等，支持查看全班的作业成绩分布，优秀、良好、合格和不合格的占比情况，支持查看班级提交详情。
（2）答题情况分析：支持查看每道题目的得分率及统计分析，支持通过答题概览快速定位题目进行讲解，客观题支持查看每个选项的占比和作答学生列表，主观题支持查看各分数段的占比和作答学生列表，支持点击查看学生作答详情，设置优秀和典型。
（3）精准讲评：支持教师根据单题得分率开展课堂针对性练习，并支持对具体单题实现举一反三的功能。

	未来教室应用系统
	一、智能授课
1.课本授课：
（1）支持电子化教材授课，将统一教材、教辅资料、校本教材、经典阅读等资源按学科、年级、册别、出版社等进行归类,供教师根据教学需求自行筛选或搜索使用；经典阅读支持按国别和分类进行整理，用于拓展阅读教学；
（2）课本同步资源：电子教材配套的教学资源支持一键下载并与教材内的知识点相关联，资源自动内置于教材知识点对应位置并支持自由拖动；支持按资源名称快捷搜索相关资源，并能实现资源的导入与编辑；资源类型包含：教案、课件、导学案、素材、微课、习题、试卷、课例等，资源格式支持PPT、Word、PDF、图片、音频、微课、Excel等；
（3）授课课本支持单、双页模式，支持下拉浏览，可放大至400%清晰标注，教师可根据课本目录快速定位到教学章节；
（4）书架管理：支持教师自行导入课本，教师可编辑自己书架的课本对课本进行删除；
（5）课本点读：语文、英语、音乐学科课本支持全文和单句点读，并支持自定义调节播放进度条，营造标准语言环境；
2.白板授课：提供多学科主题模板（黑板、白板、拼音田字格、田字格、米字格、四线格、坐标系、小方格、数学本、练习簿、日字格、五线谱、篮球场、足球场等）,并可在白板任意位置进行书写、批注、擦除、拖动等；笔迹支持选中移动、中英文识别、修改颜色、置顶、复制与删除；插入图片或截图到白板中，支持切换图片的锁定状态，即拖动板书内容时图片可以和板书同步移动或缩放；支持可以将图片位置和大小固定，不随板书内容进行移动或缩放，以适应不同的教学场景；支持多个图片同时分别处于锁定和解锁状态；支持将文档（PPT、word、Pdf）插入白板授课，插入白板后的文档类资源支持拖动、翻页、缩放，书写笔迹跟随移动，且支持保存，再次打开时，笔迹仍然保留；支持将视频插入白板授课；白板内容均支持保存，跨终端调取云板书；
3.课件授课：支持一键调取本机、个人网盘与学校网盘内的教学课件，并实现教学课件文档的手势识别（多级放大、滑动翻页等），支持查看课件缩略图进行快速定位，播放过程中可实现自由批注，当页书写笔迹内容与当页课件内容同步跟随；
4.讲评授课：支持一键调取作业、考试报告、题库资源等进行讲评，可在线查看班级全体、学生个体每题的答题情况，并通过答题概览快速定位题目进行讲解；客观题可查看每个选项的作答人数和作答学生列表，主观题可查看各分数段的得分人数和作答学生列表，点击查看学生作答详情，并可对优秀和典型答题进行展示、讲评和分享；支持讲评的同时根据学生的作业/考试的得分率进行针对性练习、举一反三等；
5.移动授课：支持任意Windows/Android/iOS移动终端移动投屏授课，远程授权大屏登录个人账号、PPT推送、PPT遥控、调用白板、批注讲解、拍照讲解、实物展台、文本编辑实施同步、镜像同屏等；
（1）拍照讲解：支持将学生作业、试卷等纸质内容进行拍照对比讲评，并实现多张图片同屏展现，并对展现内容进行原笔迹手写批注、图片旋转等；
（2）实物展台：支持移动实物展台功能，配合教师移动终端拍摄各类学科实验、答题过程等实时视频并进行投屏显示；
（3）多屏交互：支持教师一键将Windows/Android/iOS等移动设备上的授课内容（课件、作业、图片、板书等）同屏至学生终端，学生可自由对同屏内容进行放大、缩小、批注与收藏；
（4）多端教学：同时提供Windows/iOS/Android移动端工具，满足多端教学需求，iOS与Android移动端工具支持微课录制、课件查询、布置作业、批改作业、教学评价、云考试等功能；
6.教学书写：提供三种笔形、四种粗细的画笔，画笔颜色支持按色调、饱和度等进行自定义调整，支持任意教学环境下（白板、讲解、视频、PDF等）进行全屏原笔迹书写，笔迹流畅无延迟并自带笔锋，完美高度还原粉笔书写体验与效果；
7.授课工具：提供板擦（区域擦除、撤销、恢复、清空等，板擦大小可自由调整）、聚焦、拍照、展台、放大镜、计时、录制视频、微课剪辑、幕布等基础教学工具；聚焦功能支持图像增强、文字识别、高亮显示等，支持插入白板进行完整讲演或聚焦多个进行对比讲评；计时功能支持设置倒计时、正计时、时钟、提醒时间、响铃音量等，多场景满足教师授课需求，并支持全屏显示和一键重置；幕布功能实现拖动黑色幕布遮盖的部分，可以在板书内容固定不动的情况下调整幕布遮盖的位置；也可以拖动幕布擦除后展露出的板书，在幕布位置固定不动的情况下，调整展露出的板书内容；
8.基础学科工具：提供多学科的学科工具，包括通用工具、语文、数学、英语、化学、物理、音乐、体育等学科工具，如扫码传图、诗词卡片、拼音卡片、尺规、平面图形、立体图形、函数工具、算盘、计数器、数小棒、数学动图、仿真实验、构图助手、动态数学教学工具、立体截面、英文词典、字母卡片、报听写、物理器材、化学器材、音乐大师、运动等；
▲（1）扫码传图支持使用微信扫描软件内置的二维码传输图片至大屏，支持对图片进行批注，支持将图片插入白板，支持上传多张图片对比讲解，上传的图片会自动保存至个人网盘；（响应时提供软件截图佐证）
（2）尺规包括直角三角板、等腰直角三角板、量角器、直尺和圆规，尺规作图和平面图形支持角度和长度的数字标注，支持任意图形的自由缩放、大小调整，支持设置边框线条类型和颜色、设置图形填充颜色及透明度，支持对图形的任意拖动、复制、旋转、置顶、删除等功能；
（3）立体图形支持多种展开模式，并支持大小调节、颜色填充、旋转、删除、复制等操作；
（4）平面图形支持教师画线、画图、标注、填充颜色等，为方便教师课堂教学，支持设置连续画线；
（5）化学仪器包括加热、计量、分离、收集、干燥等，物理仪器包括磁学、电学、光学、力学、热学、声学等；
（6）函数工具包括一次函数、二次函数、幂函数、指数函数、对数函数、三角函数等；
（7）报听写支持按需选择不同学段、教材、章节的单词进行考察，支持设置听写顺序、听写内容中文显示、朗读次数、书写时间等；
（8）英文词典：支持键盘输入和手写英文单词搜索出对应的单词的释义、读音、音标、例句、同反义词、词根词缀等，支持任意界面下的手写单词进行划词搜索，支持生成单词卡插入白板中，方便教师讲解；
（9）数学动态画板：支持自建画板、校本画板和网络画板并附带搜索工具，所绘制的函数及图形支持本地保存、云端保存、插入白板、批量生成外链进行分享等；
▲9.学科资源应用：支持一键调取科学可视化资源，支持按教科书版本和知识模块进行筛选；知识模块包括：高中数学（集合与常用逻辑用语、不等式、函数、导数、积分、三角函数与解三角形、平面向量、数列、立体几何、平面解析几何、计数原理与统计概率）、高中物理（力与运动、电与磁、原子物理、动量与能量）、高中化学（无机化学、实验化学、结构化学、化学反应原理、有机化学）、高中地理（自然地理、人文地理、区域地理）、高中生物（分子与细胞、遗传与进化、稳态与调节、生物与环境、生物技术与工程）等；（响应时提供软件截图佐证）
10.智能云白板：
（1）支持将教师板书同步保存至云端，并按时间、班级等条件进行归档，支持跨终端调取复用以及再次编辑修改（非JPG格式与PDF格式）；
（2）支持将板书分享给学科组教师、校本资源，支持一键生成分享二维码、链接，分享至微信\QQ；所分享的板书不仅支持查看其内容，同时可打开查看插入的文档、视频等富媒体资源；
（3）云端存储的板书内容可同步删除或批量导出至本地；支持导入图片格式文件至云白板，方便教学资源跨终端携带；
11.智能工具：基于即时手写智能识别的智能工具板，可实现中英文智能转写、智能搜索、图形识别与函数识别等功能，所有板书记录可同步保存至云白板； 
（1）中英文智能转写：支持将手写的中英文字词自动识别并转写为标准印刷体，字体大小可无级放大，并支持在线直接搜索和删除的功能；支持对中文生字的手写识别并可实现读音、笔顺、描红、笔画、结构、部首、组词，支持米字格显示，通过字卡实现标准化教学；支持对英文单词的手写识别，并可更换字体显示，支持四线格显示，便捷教学；
（2）智能搜索：支持画圈搜索手写的中英文字词，可实时触达互联网资源，快速实现课堂拓展讲解；
（3）图形识别：支持将教师手写的图形自动识别为标准规范图形，并自由缩放、调整图形的比例大小，支持查看图形标注，设置边框线条和颜色，设置图形填充颜色，支持对图形的任意拖动、复制等功能，方便教师“以形助数”、直观讲解；
▲（4）函数识别：支持将教师手写的函数公式自动识别并转换为匹配的函数图形，并可通过手势划词直接进行删除与修改，支持将相应的函数图形直接插入到白板内，方便教师进行二次讲解；（响应时提供软件截图佐证）
12.课堂实录：支持任意授课界面下进行微课录制，录制区域全屏或自定义区域，电脑麦克风与扬声器双重录制声音，并可对画质选择、视频水印、时间提示、鼠标显示等信息进行调节，录制结束后自动生成MP4格式的文件，可一键分享至学生终端、微信/QQ、校本资源库，并选择立即播放或定时播放等；
13.作业讲评与智能推送：支持一键调取作业、考试报告、题库资源等进行讲评，可在线查看班级全体、学生个体每题的答题情况，并通过答题概览快速定位题目进行讲解；客观题可查看每个选项的作答人数和作答学生列表，主观题可查看各分数段的得分人数和作答学生列表，点击查看学生作答详情，并可对优秀和典型答题进行展示、讲评和分享；支持讲评的同时根据学生的作业/考试的得分率进行针对性练习、举一反三等；
14.窗口切换：支持任何界面一键返回桌面，支持一键自由切换最近打开的窗口；
二、师生交互
1.多屏协作交互：支持课堂实时互动，可根据需求选择全班练习或分组练习，互动方式包括提问、投票、抢答、随机、观点云、拍照上传、截屏发送、屏幕广播与授权学生投屏讲解、限时练等；互动题型包括选择题、判断题、填空题、主观题等；
2.随堂检测：支持教师对任意授课界面进行截图，针对题面进行提问，并能实时获取班级答题报告，包括每道题的正确率，查看学生答题详情包括学生提交情况、学生答案等，对于作答表现良好的学生可以点赞鼓励；支持客观题小组分组答题、呈现分组答题报告，支持主观题对比讲解；支持将提问的各题型课前保存至草稿箱，在课中一键调取；
3.观点云：学生以发送弹幕的形式进行讨论，充分发表看法；学生输入观点即可提交，大屏上实时呈现学生提交的观点，学生可以相互点赞，支持以倒计时或正计时两种方式设置答题时间；答题结束后支持以云图、排行榜、详情三种形式呈现观点报告，报告按钮可最小化，实现内容讲解与数据报告的场景切换。
4.智能推送：支持教师将包括3D素材、互动微件、交互式资源（趣味分类、趣味素材、猜词游戏、连线题、翻翻卡、思维导图、超级分类、选词填空、趣味检测、选择题、判断题等）等交互式资源一键分享到学生端，学生可实现探究式、体验式学习，实时判断对错，并进行闯关答题；
5.小组pk：支持小组对抗功能，分组人数与小组数量可自定义调整，教师可通过分组的答题情况对小组人员进行表扬或提醒；
三、管理中心
1.授课登录：支持教师通过个人账号、微信授权、二维码或第三方账号等方式进行身份识别快速登录授课；登录后，即时进入上课模式，并自动获取云端课件；支持课件云同步功能，课件上的所有修改、操作均可同步保存至云端；
2.支持自定义侧边和底部工具栏，侧边可以配置白板、课本、课件、窗口模块；底部可配置互动、聚焦等；
3.与教室的双屏和多屏系统实现互通，在教室应用系统可授权开启双屏互动、多屏互动等，多屏模式下支持主屏或小组屏设置，小组屏名称可自定义；
4.本地备份存储路径可修改，并支持对下载课本、缓存定期清理、手动清理，释放大屏本地存储空间；
5.支持设置是否开启多人书写、板书美颜级别（低、中、高）、是否开启手势板擦、超级白板等；支持设置节能模式，可自由设置设定时间内无人操作自动关机等功能；

	教师端应用系统
	一、智能备课
1.备课桌面：提供教师专有的个人备课桌面，集成资源统一搜索引擎、个人备课工具、个人资源、校本资源、作业与考试中心、最新动态、学情分析等信息；
2.备课中心：提供教师个人备课中心，可根据学段、学科、教材版本自动推送相关备课素材与课件，并同步提供对应的同步资源与校本资源；支持对备课资源进行统一管理，同时支持生成微信/QQ分享二维码进行分享；
3.备课空间：提供教师个人备课网盘，空间不少于50G，并可按课件、微课、板书等内容进行归类；支持对网盘资源进行统一管理，如支持单个资源进行插入白板、重命名、移动到、删除等操作，支持批量编辑，支持对网盘资源进行一键下载、一键加入备课、一键分享到指定班级、学科组老师、校本资源库、支持生成微信/QQ分享二维码等功能；
4.资源中心入口：提供体系化生态级资源中心，并提供同步资源、校本资源、题库资源、可视化资源等资源合集，教师可在设置好教材版本后自动推送相关资源，方便一键加入个人备课中心或下载后自由编辑；
5.智能备课插件：提供基于原生PPT/WPS的智能备课插件，非自有格式或嵌套式的备课工具，课件默认输出格式为PPT/WPS的默认格式，非专有格式；
6.特色资源导入：支持备课资源与备课插件的无缝结合，方便将图片、视频、互动微件、3D、题库等一键插入到原生PPT/WPS内,并能按学段、学科、资源类型、知识点、关键字等关键信息搜索资源；
7.PPT资源导入：支持利用备课插件一键导入资源中心内同步资源与校本资源，实现各类PPT、音视频与文本类资源一键导入与替换；
8.网络资源导入：支持一键引入互联网链接资源，搜索链接后可一键将页面插入至PPT内，并能够在ppt播放状态下进行页面二次跳转；
▲9.课堂活动设计：提供多类型课堂活动模板，如趣味分类、超级分类、翻翻卡、双人PK、连线题、猜词游戏、趣味素材、选词填空、选择题、判断题、比较大小、趣味检测、趣味拼词、思维导图（思维导图支持多类型模板，如经典思维、逻辑结构、彩色枝丫、鱼尾逻辑、发散思维、组织结构、目录组织、鱼骨图、天盘图，支持插入链接、图片、音视频、总结，导出为本地文件）等；（响应时提供软件截图佐证）
10.精准学情中心：支持教师将备课内容（课件、微课、板书、GGB等交互式资源等）一键分享至校本资源库、其他教师与学生，并即时查看学生预习情况，包括已学习人数与名单、未学习人数与名单、平均学习率、平均看懂率、平均学习次数、平均学习时长、看懂人数、未懂人数、未反馈人数等；
11.协同备课：提供在线协同备课软件，可实现教研组在线多人协同备课，备课记录与修改轨迹实时保存与共享，并可在线查看相关协同记录；
12.数据同步：支持备课资源同步更新，备课完成后将资源或课件一键同步上传至个人云盘（校本空间），保持数据同步，其中网盘存储的PPT类资源下载修改后支持自动同步云端。
二、教学中心
1.无线投屏：无需借助任何投屏器设备，实现Windows/Android/iOS移动设备无线投射到大屏上，完成登录账号、PPT遥控、PPT推送、镜像同屏、快捷输入、白板讲解、批注讲解、拍照讲解、实物展台等活动；
2.拍照讲解：支持将学生作业、试卷、图片、成果、问题等纸质内容进行拍照对比讲评，并实现多张图片同屏展现，并对展现内容进行原笔迹手写批注、图片旋转等； 
3.实物展台：支持移动实物展台功能，配合教师移动终端拍摄学科实验、答题过程、小组讨论等实时视频，进行投屏显示；
4.多屏交互：支持教师一键将Windows/Android/iOS等移动设备上收藏的授课内容（课件、作业、图片、板书等）同屏至学生终端，学生可自由对同屏内容进行放大、缩小、回看、批注与收藏；
5.多端教学：同时提供Windows/iOS/Android移动端工具，满足多端教学需求，iOS与Android移动端工具提供微课录制、课件查询、布置作业、批改作业、教学评价、云考试等功能；
三、互动中心
1.教学互动：配合移动终端可实现任意场景下的教学互动，包括基于电子课本、PPT课件、交互课件、图片、拍照、截屏等任意素材进行提问、随机点名、抢答、截屏分享等课堂互动；
2.互动题型：支持客观题（单选、多选、判断、填空）、主观题（简答）；
3.学情反馈：支持教师即时查看互动结果、完成情况的动态反馈，并对结果进行数据分析，包括总人数、参与数，平均分、选项正确率、正确及错误学生的具体名单、分析饼状图（优秀、良好、合格、不合格等）；
4.分组教学：支持分组教学模式，可根据小组表现累计积分，营造良性竞争的课堂氛围；
5.微课录制：支持任意授课场景/界面下进行微课录制，录制区域全屏或自定义区域，电脑麦克风与扬声器双重录制声音，并可对画质选择、视频水印、时间提示、鼠标显示等信息进行调节，录制结束后自动生成MP4格式的文件，可一键分享至学生终端、微信/QQ、校本资源库，并选择立即播放或定时播放等；
四、学情中心
▲1.教学总览：支持教师查看个人的教学总览，包括课件总数、微课总数、课堂互动次数、作业次数、答疑总数、评价总数等，并能按时段分析教师个人的活跃趋势、教学行为分布、教学资源建设、学生活跃趋势、学生行为分布、作业人均总用时、作业平均得分率等；（响应时提供软件截图佐证）
2.教学投入：支持按年级、学科、时段分析学校的整体教学投入情况，并分析相关授课数、互动数、课件分享数、微课分享数、布置作业数、批改作业数、探究学习数、评价数与答疑数等；
3.班级学情：支持查看班级整体学情数据，包括学习投入分析（班级概览、课堂互动类型分布、资源学习整体情况、作业完成情况、作业提交时间分布等）、学业水平分析（班级概览、薄弱知识点分布情况、单个学生的学情分析等）、综合评价分析（班级概览、学生评价分析、学生学情趋势等）等；
▲4.学生学情：支持查看学生个人的学情数据，包括基础学情数据（课件学习、微课学习、作业学习、答疑次数等）、综合评价趋势图、学生被点评的实时动态、学生个人学情趋势图、学生个人知识点掌握情况及与班级对比、学生个人错题本等；（响应时软件截图佐证）

	学生端应用系统
	一.同步学习
1.消息通知：支持在线接收教师发送的各类学习通知，包括学习通告、作业通知、学习材料分享等，并提供在线沟通功能，可与教师进行一对一专项沟通辅导；
2.课堂互动：支持一键加入班级，进行课堂互动，同步接收教师端发送的互动习题,包括选择题、判断题、填空题和主观题等，答题后可实时呈现答题报告；
3.智能交互：支持同步接收教师一键推送的互动微件、三维动画等资源（非静态图片、FLASH或视频），并实现自由旋转、缩放显示、截屏保存，方便对知识点的快速掌握；
4.课堂笔记：支持学生收藏教师推送或分享的课件形成课堂笔记，课堂笔记可按时间轴、学科、学段进行排序，学生可自由添加或删除个人课堂笔记；
二.同步练习
1.在线练习：支持在线练习功能，学生可查看教师下发的课后作业，并支持勾选、拍照、输入文本的方式提交答案；答题后，支持保留答题记录，方便继续答题；
2.作业报告：支持查看作业报告功能，学生可查看作业完成的整体情况以及答案和正确答案对比、题目解析，并支持查看教师对学生答案的批注；支持在线查看优秀学生的答题详情；
3.学习评价：支持查看个人的学习评价信息，包括课堂评价实录、评价维度分析（受表扬/待改进）、学科评价分析等信息；
4.错题集录：支持错题自动汇聚，对于答错的题目，自动分学科归纳至错题本，可查看错题题面、我的答案和正确答案对比、知识、难度和题目解析等；支持智能推送错题对应知识和难度的试题，对应学习资源，以及其它同学的优秀答题结果；提供错题导出功能；
三.自主学习
1.移动学习：支持教师发布的网络课程，学生按需选择课程，学生可随时查看进行预习和复习，实现学生在线查看和离线查看教师发布的教案、学案、课件、音视频学习资料；
2.自主学习：支持在线点播教师发送的微课资源、查看相关课件、板书等复习资料，并可实现对相关资源的收藏、评价、点赞、下载等功能，实现处处可学、时时能学； 
▲3.思维拓展：支持学生进行思维拓展，提供配套的编辑与播放工具，该工具支持插入文字、形状、图片、表格、图标、视频、符号等常规元素；内部无缝集成可视化交互式资源，覆盖数学、物理、化学、生物、地理等学科，包括图片、视频、微件、3D等素材，支持全景式播放与分镜头切换等功能；（响应时提供软件截图佐证）
▲4.学习探究：支持利用终端设备直接扫描纸质版教材内的AR、互动微件、视频等资源图标后即时获取数字化资源并进行自由翻转、交互展现、缩放显示、拍照截屏等功能；（响应时提供软件截图佐证）
四.终端管控
1.终端管控：（1）学生端操作受控：上课时，教师可以通过教师端严格控制学生的操作，包括禁止学生端的HOME键、返回键等的操作；（2）支持校级个性化管控服务，支持以学校为单位的网址白名单、应用白名单管理，以及设备功能管控服务（包括蓝牙开关、WLAN开关、摄像头等）；
2.家校互联：提供家长微信小程序，家长绑定学生账号后，可实时观看学生的在校行为表现，如最近表现、课堂评价、学科评价等；支持家长在线观看教师分享的复习资料（导学案、教案）、课堂板书、微课视频；支持家长在线观看学生的课后作业数据（作业记录、作答详情、得分情况、批改详情、优秀作答等）。

	教师移动学习终端
	1.国产芯片，≥8核，至少4个单核最高主频≥2.0GHz；
2.Android 11及以上或Harmony 3.0及以上，国产操作系统；
3.屏幕尺寸不小于 11 英寸，屏幕显示分辨率不低于1920*1200，10 点触控电容屏，最大屏幕亮度值≥400nits
4.内存不小于8G，机身存储不小于128G；
5.前置摄像头≥500 万像素，后置摄像头≥800 万像素，支持自动对焦；
6.支持802.11 a/b/g/n/ac无线协议；支持蓝牙5.1协议并向下兼容；
7.内置麦克风≥1个，内置扬声器≥4个；


	学生移动学习终端
	1. 国产芯片，≥8核，至少4个单核最高主频≥2.0GHz；
2.Android 11及以上或Harmony 3.0及以上，国产操作系统；
3.屏幕尺寸不小于 11 英寸，屏幕显示分辨率不低于1920*1200，10 点触控电容屏，最大屏幕亮度值≥400nits
4.内存不小于8G，机身存储不小于128G；
5.前置摄像头≥500 万像素，后置摄像头≥800 万像素，支持自动对焦；
6.支持802.11 a/b/g/n/ac无线协议；支持蓝牙5.1协议并向下兼容；
7.内置麦克风≥1个，内置扬声器≥4个；


	智能云盒
	1.工作频段：双频段设计，工作频段为2.4GHz + 5GHz，同时支持802.11a/n/ac（5.15~5.35GHz）和802.11b/g/n（2.4GHz-2.483GHz）； 
2.协商速率：5GHz≥866Mbps，2.4GHz≥300Mbps，整机无线并发最高接入速率≥1.167Gbps；
3.设备吞度量：支持双串流MIMO 2x2:2，2.4G频段可提供300Mbps吞吐量，5G频段可提供867Mbps吞吐量；
4.天线阵列：内置智能天线，支持智能Wi-Fi自适应天线阵列技术、自动干扰抑制、动态极化分集和波束成形技术，极大提高网络覆盖能力及可靠性；
5.用户接入：支持128个终端同时接入，支持不低于75个终端同时稳定接入（同时在线播放高清视频无卡顿）；

	移动充电车
	1.支持 60 台移动终端同时充电；材质：主体采用镀锌板材质局部采用冷轧钢板；
2.实现安全要求：电源开关需设有高压强电保险、漏电保护器、电路板保险多重保护；
3.超静音减震万向轮及刹车轮，方便柜体移动。

	指向性话筒
	1.频率响应：100Hz～18KHz；
2.灵敏度：-40dB±3 dB （re 0dB=1V/Pa@1kHz）；
3.指向特性：超心型 ≤135°；
4.输出阻抗：200Ω±30%；
5.输出幅度：Max 300mV；
6.最大承受声压：110dB SPL（A计权@1KHz，THD≤1%）；
7.动态范围；76dB（A）；
8.信噪比：60dB（A)（re 94dBSPL=1Pa@1KHz)；
9.幻象供电：直流48V；
10.输出连接器：外置式3针卡侬公头XLR-3-12C；

	数字音频矩阵
	1.信号处理：主机采用4核高速DSP处理芯片，64bit处理内核，主频≥1GHz,最大主频1.3GHz，最快信号处理延时≦8ms；支持48KHz采样率；支持≥24KHz带宽处理噪声抑制和回声消除功能。
2.音频输入/输出：16路音频通道输入，16路音频通道输出。
3.麦克风输入：8路48V幻象供电的麦克风输入，幻象供电可软件开关。
4.模拟音频输入：6路差分信号输入
5.模拟音频输出：10路差分信号输出
6.增益调节：支持麦克风ADC增益0到35dB可调；支持DAC输出增益0到127等级可调；支持噪声抑制有0到18等级可调，混响抑制0到4级可调，扩声还原度0到10级可调。
7.反馈抑制（AFC）：反馈抑制效果器支持控制开关，并且支持16段自适应频率滤波器；反馈抑制频率可手动调整；反馈抑制效果器可有效提升传声增益幅度：≥15dB。
8.自动增益控制（AGC）：增益控制幅度-24dB到24dB可调，并可开关自动增益控制功能。
9.AI智能降噪（ANS）：内置AI智能降噪算法，有效降低和滤除教室内常见稳态噪声，同时还可有效降低和滤除教室内瞬态噪声。
10.设备调音：主机软件可根据现场需求，分别支持反馈抑制调音、手持麦扩声调音和AEC调音功能。
11.一键调音：设备机身和调试软件均支持一键AI自适应声场调音。调音时，主机操作音箱自行发出调试声音，并在参数调试完成后自行结束调试。调试后，观察主机软件，可正确显示房间内吊麦及音箱数量，并明确显示调音成功或调音失败。

	无线话筒（带领夹）
	一拖二U段无线麦克风，一手持一腰包
一、接收机
1.主机标准机架式安装，需采用UHF高频段传输
2.频率范围： 630～698MHz可调
3.信道数量：200
4.频率生成方式：PLL锁相环频率合成
5.接收方式：超外差二次变频
6.导频方式：数字导频
5.接收灵敏度：-96dBm
6.音频响应：30Hz-18KHz
7.谐波失真：≤0.5%
8.音频输出方式：平衡、非平衡
9.音频输出阻抗：600Ω±10%
10.综合失真度：＜0.5% @1KHz
11.工作电源：DC 12V/1A
二、手持麦
1.工作电源：2 * AA（1.2V或1.5V）
2.工作频率：630～698MHz 
3.频率稳定度：±1 ppm
4.最大发射功率：10dBm
5.调制方式：FM
6.频率生成方式：PLL锁相环频率合成
7.话筒类型：高保真动圈式
8.话筒灵敏度：-53dB @ 1KHz
9.频率响应：30Hz-18KHz
10.拾音极性：心型指向性
11.拾音方式：动圈式
三、腰包
1.工作电源：两节AA电池或镍氢充电电池
2.电池使用时间：8小时
3.工作频率：630～698MHz 
4.最大发射功率：10 dBm
5.音频频率响应：60 ~ 20 KHz

	功放
	1.额定功率：立体声2×60W/8Ω 
2.频率响应：20Hz-20KHz  +1/-3dB 
3.额定输入灵敏度：线路 -12dB±1dB 话筒 -34dB±1dB 
4.失真度：0.5%
5.信噪比（话筒关闭、音调平直）：80dB
6.额定电源电压：交流220V /50Hz

	音箱
	1.额定/峰值功率：60W/120W
2.额定阻抗：8Ω
3.特性灵敏度：88dB /w/m
4.输出声压级：113dB/W/m(Continues)， 120dB/W/m(Peak)
5.额定频率范围（-3dB）：80Hz－18KHz
6.辐射角度（H×V）：90°×50° 
7.扬声器单元：LF：6.5"×1，HF：2"×1

	智能中控屏
	1.整机采用≥8英寸液晶触控屏，支持≥10点触摸，可实现放大缩小图片等多点触摸功能；
2.支持≥2路USB接口、支持≥1路网络接口（需支持POE供电和网络通讯）；需支持有线网络连接及5GHZ无线网络，支持网络速度自适应；
3.控制终端支持对录播主机画面预览，具备≥3英寸图像显示界面，支持导播图像实时同步显示功能；
4.控制终端支持对直录制进行开始录制、停止录制、暂停录制、通道切换等功能，支持通过控制终端在线预览课件，支持通过U盘拷贝课件；
5.支持教师画面、学生画面、教学内容等导播通道画面的快速切换；
6.支持视频会议、远程互动的发起、管控及关闭功能，控制终端可一键发起会议及进行互动管理；
7.支持以一间教室为主讲教室，与多间远程听课教室互动，首次连接成功后无需重新设置教室信息；在创建互动课堂时，支持自定义课堂名称、多教室之间轮询时间、模式切换、互动类型等信息；
8.▲在互动过程中支持对听讲教室进行发言控制，支持允许对讲、允许发言两种互动功能，在允许对讲功能中，其他听讲教室自动切换到发言教室的画面；在允许发言的场景中，其他听讲教室仅能听到发言的声音；（响应时提供权威机构检测报告扫描件佐证）
9.在互动过程中支持临时加入、删除互动教室，并支持延长互动时长；
10.支持教学多媒体设备接入，配合录播主机可控制教室内投影、幕布、窗帘、灯光、电视等物联设备，可控制投影机、高拍仪等设备的开启与关闭；
11.▲支持物联配置功能，可自定义新建命令按键、按键名称、桌面背景图片；支持自定义组合键，实现一键开始和一键关闭功能；控制界面可编程，按钮样式、位置、名称均可自定义；（响应时提供权威机构检测报告扫描件佐证）
12.支持微信扫描功能，通过微信扫码可自动将录制课件与老师信息关联上传到平台；
13.升级功能：支持本地升级、在线升级以及远程升级，便于系统维护；
14.协议支持：发送命令协议支持RS232串口协议、TCP协议、UDP协议。

	导播键盘
	1.需支持控制接口：≥1路RS232
2.需支持≥8路主播通道功能，支持≥8路备播通道功能；
3.需支持≥8种转场特效无缝切换；
4.需支持≥5种视频模板叠加切换功能；
5.需支持≥9个摄像机预置位设置和调用；
6.支持1个四维控制摇杆，人体工程学设计，手感舒适；
7.需支持≥2英寸高亮度 OLED 屏幕显示，按键需支持自动背光；

	时序电源控制器
	1.支持≥2英寸彩色液晶智能显示窗，支持实时显示当前电压、日期时间，通道开关状态；
2.支持定时开关机功能，支持内置时钟芯片，可根据日期时间设定，无需人为操作；
3.支持≥6路通道输出，每路可一键单独开启或关闭；
4.支持每路延时开启和关闭时间可自由设置；
5.支持≥9组以上设备开关场景数据保存/调用；
6.支持特设欠压、超压检测及报警功能，总功率6000W，单路功率2000W；
7.支持多台设备级联控制，级联状态可自动检测及设置；
8.支持RS232接口，支持外部中央控制设备控制；
9.支持实现远程集中控制；
10.支持面板Lock锁定功能，防止人为误操作；
11.每路动作延时时间：0-999s；
12.电源输出接口：支持≥6路多功能插座；
13.支持单路额定输出电流：15A；
14.支持额定总输出电流：30A；
15.控制输入：支持≥1路RS232串口；

	资源管理平台应用系统
	1. 直录播资源管理
1.支持通过公众号提醒或短信提醒等方式向教师推送上课通知；
2.支持按照学科、学期进行录播课程分类；支持按照时间、主讲教师、课程标题等进行资源查看； 
3.支持根据个人需求，灵活定制课程录制策略，支持是否开启录制、录制画面选择，视频评论是否开启，支持课程加密； 
4.支持查询直播课程，可以按照时间、标题查找直播课程进行观看；
5.支持按照多种维度进行直播课程排序与筛选，如：正在直播、即将开始、直播回放、最热直播课、最新直播课等； 
6.支持通过二维码、QQ、微博或微信等多种方式一键分享；
7.▲支持多路视频观看模式，可自由切换四分屏、三分屏、两分屏、单画面模式，可通过鼠标拖拽画面的方式自定义调整布局；（响应时提供权威机构检测报告扫描件佐证）
1. 8.支持弹幕功能，支持观看人数的统计，支持在线签到、查看在线学生名单、在线答题等互动功能；
9.支持设置直播课程观看密码；
10.支持根据服务器承载能力或活动需求设定在线观看直播的最大人数；
11.为提高资源的有效利用和检索便利性，支持按照教学资源的不同属性进行分类；
12.支持对资源状态进行修改，如公开、不公开等； 
13.支持对视频资源进行处理和优化，可进行在线编辑制作，具有剪切、删除、合成、添加片头片尾等功能； 
14.支持上传标准格式教学文档，并支持关联对应的视频资源；
15.支持上传本地视频、第三方视频的地址，支持自动提取视频地址中的资源；
16.为确保资源在有限存储空间内高效保存，支持设置存储上限阈值，达到设定阈值后自动删除时间最早的视频资源，也可设置定期删除机制；
二、平台管理
1.角色管理：支持学校管理员创建角色，并为角色进行权限设定；包含功能操作权限和数据范围权限；支持查询角色下的用户列表；
2.用户管理：支持修改用户角色，支持不同的权限；
3.师生管理：支持对师生信息的管理维护，如基本信息、登录密码、所属班级、学科、组织结构等信息填写，支持通过Excel导入教师信息；
4.教室管理：支持对教室信息的管理与维护，包含教室名称、所属教学楼及楼层等；支持教室信息的导入功能；
5.班级管理：支持新建班级，包含班级所属年级以及班级的学生名单；
6.组织机构管理：支持信息创建、修改、编辑、删除等操作；
7.课程管理：支持课程的信息管理维护，包含填写课程名称、年级、课程属性、课程状态等；支持课程封面上传；支持填写课程简介；
8.存储管理：视频资源储存地址信息，对存储的资源进行统一管理，实时查看存储空间剩余容量；
9.评课管理：支持评课权限管理，支持教师评分类别管理；支持学生评分类别管理；
10.公告管理：支持发布系统公告；创建公告类别，编写公告内容；
11.存储管理：支持存储空间的新建与删除功能，支持将已有的存储服务器进行绑定，可设置存储服务器共享功能；
三、个人空间
1.支持教师个人主页功能，支持查看教师所在的学校、职称、简介、课程、所属班级学生信息等相关数据；
2.支持查看每学期课程的详细报告，支持查看访问总人数、直录播课程建设、课程完成度统计，支持查看单个学科的师生出勤详情、行为分析数据与课程评价统计数据，并进行数据展示； 
3.支持查看本学期所有课表信息；
4.支持查看班级学生名单，支持统计单个学生本学期的直录播观看时长、互动详情等信息；
5.▲支持按照每学期、标题、课程、主讲等多种维度查看每个学生直录播课程的首次观看时间、最后观看时间、观看进度、总观看时长、观看次数等历史记录；（响应时提供功能界面截图佐证）
四、数据统计
1.直播点播统计：支持查看每个直播、点播观看详情、观看名单、状态时长、观看量等，并支持导出全部统计数据；
2.平台访问统计：支持查看平台访问日志，访问账号、IP、时间等，并且可以导出全部统计数据；
3.教室运行状态：支持显示教室的运行状态，支持查看每个教室的直录播时长；支持实时检测教师画面、学生画面、屏幕画面、全景画面的录制状态；
4.▲平台访问统计：支持查看用户访问平台的具体数据，包括但不限于登录ID、姓名、IP地址、访问设备类型、每次访问的具体时间与时长等详细信息；所有数据支持以表格形式导出，方便进行进一步的数据分析、存档和报告制作；支持统计用户累计登录次数，以及当日登录次数的数据展示，帮助管理者了解用户活跃度及使用习惯； （响应时提供功能界面截图佐证）
5.巡课统计：支持查看教师的累次巡课次数、累计巡课时长、当日巡课次数、当日巡课时长、所用巡课终端等信息；支持查看单个教师的巡课日志；支持导出巡课记录；
6.数据推送：为方便教师及时获取和管理教学数据，支持将各类教学数据通过邮箱、公众号等渠道周期性推送至教师，教师可以随时获取最新的教学数据，有效提升教学质量与效率；
五、数字化数据统计
1.考勤统计：支持以视图表的方式显示每节课师生考勤分析内容；
2.学生考勤：为便于教务人员精准了解学生出勤动态，支持按课表查看学生考勤详情；支持查看单节课的考勤详情；支持以报表的形式导出考勤数据；
3.教师考勤：为便于学校对教师的日常表现进行量化评价，支持查看每个课程的考勤详情；
4.教学异常预警：支持查看所有教师的出勤状态与得分，支持实时显示每个课程的早退时长与迟到时长；为保证数据的准确性与公正性，支持对课堂进行全程录像存储，并支持便捷的课堂回放功能；
5.行为分析结果显示：支持统计并呈现学生的行为数据；支持统计并呈现教师的行为数据；支持课程回放；
六、巡课
1.巡课权限设置：支持分权限分配管理，支持按不同校区、教学楼、课程观看巡课；筛选巡课：可进行开课教室的筛选；
2.巡课检索：支持教室列表查看，按照教室名称、主讲教师、课程信息等条件查看；
3.巡课方式：根据用户个人使用习惯，支持四分屏、三分屏、二分屏、单画面多种巡课模式，其中每个分屏窗口可以独立全屏幕观看；
4.巡课水印：支持水印功能，可以防止视频被非法录制或窃取；
5.一键分享：支持上课教室一键分享功能，被分享用户支持临时观看当前教室上课画面；
6.课表显示：支持在巡课界面查阅当前教室本周的课表信息；
7.远程控制：支持与前端教室中云台摄像机进行联动，配合云台摄像机支持远程对讲功能；
8.支持在巡课过程中快速进行评课活动，支持打分评课与打点评课；评课结束后支持快速生成评价报告，满足管理者实时反馈与指导需求；
9.▲数据排序：支持以实时电视墙（同时显示16间以上教室画面）的形式在网页端进行AI分析数据排序呈现；支持巡课线路选择，可以选择教师画面、学生画面、电脑画面按需呈现；（响应时提供权威机构检测报告扫描件佐证）
10.教室排序：支持以多种AI分析维度进行教室排序，包括但不限于学生行为分析、教师行为分析、教师出勤、精准出勤率、教室权重等多种维度，方便管理者快速查看数据异常的教室；
11.▲支持同个课程不同师生之间的课堂数据对比，课堂数据包括但不限于直播录制节次、教学资源、师生课堂行为分析、教师信息化应用统计等数据；（响应时提供权威机构检测报告扫描件佐证）
七、AI督导预警管理(响应时提供以下功能的视频演示佐证)
1. 课堂预警功能：按时间线展示本节课所有AI识别到的课堂异常预警，按预警类型用不同颜色区分，每个预警显示标记时间、持续时长，点击“查看视频”可直接跳转到预警发生的对应时间点，查看异常发生时的课堂画面。
2. 语音转写功能：自动将整节课教师与学生的语音实时转写为文字，自动提取课程核心知识点标签，支持关键词搜索快速定位内容；自动生成课堂全文摘要，总结本节课讲解的核心内容；标注语音转写准确率。
3. 督导评课功能：支持AI自动评课与人工督导评课双维度评分，可根据课程类型选择理论课/实践课等不同评课模板；分别展示督导总分与AI总分，支持一键查看完整评课报告；按评课维度（教师素养与态度、教学内容与设计、教学方法与艺术、教学资源与信息化等）分项展示督导打分与AI打分，支持人工修改调整评分。
4. 知识点思维导图功能：自动生成本节课知识点思维导图，按课程核心模块分类梳理二级、三级知识点，用不同颜色区分知识模块，支持查看完整课程知识图谱，直观展示整门课程的知识结构体系。
5.支持单节课的多画面同步回放，支持切换主显示画面，提供播放/暂停、进度条拖动、全屏等标准播放控制功能。


	直点播终端
	1.需采用服务器级处理器；
2.单颗处理器核心数≥10核，线程数≥20线程；处理器基准主频≥2.3GHz；
3.配套原厂同系列服务器专用主板，与处理器、内存、存储组件完全兼容适配，保障系统长期稳定运行；  
4.支持≥1个PCI-E 3.0 x16插槽；提供≥3个PCI-E 3.0 x8插槽；    
5.支持≥1个PCI-E 3.0 x4（x8插槽形态）插槽； 提供≥1个PCI-E 2.0 x4（x8插槽形态）插槽；
6.存储接口：提供≥10个SATA 3.0接口，向下兼容SATA 2.0协议，支持企业级硬盘接入；  
7.支持≥2个USB3.0接口、≥2个USB2.0接口；   
8.支持≥2个RJ45千兆以太网电口，支持网络冗余、链路聚合功能；
9.标配DDR4服务器级内存，额定容量≥16GB；
10.整机内存最大扩展容量≥64GB，单条内存最大支持容量≥16GB；
11.标配企业级SATA硬盘4块，单块额定容量≥4TB，支持7×24小时连续运行；
12.整机提供≥4个3.5英寸热插拔SATA硬盘位，最大可支持4块3.5英寸企业级SATA硬盘，支持硬盘热插拔更换，无需停机操作；
13.标配服务器专用电源，额定输出功率≥350W；
14.电源转换效率≥80PLUS金牌级标准，具备过流、过压、过热、短路、雷击浪涌等全方位保护功能，适配机房供电环境；
15.采用标准1U机架式服务器机箱，需适配标准服务器机柜；6.2 机箱结构支持最大≥4块SATA接口3.5英寸企业级硬盘，具备良好的防尘、抗震性能。

	千兆交换机
	1.接口：≥24口千兆+≥2千兆光口。
2.可靠性：企业级防雷电路，内置专业高耐压电源。
3.供电：支持POE+供电370W，单端口＞30W.

	机柜
	1.标准服务器机柜，采用SPCC优质冷轧钢板，脱脂、磷化、静电喷涂，支持脚轮移动。
2.具有≥1个托盘，≥1个散热风扇，机架式≥6口电源插座。
3.机柜尺寸≥1200mm*900mm*600mm，容量22U。
4.承重800Kg。

	LED时钟
	1.非录制状态显示时间；
2.需支持录制状态时显示计时信息，与录播系统无缝联动。

	返看终端
	1.屏幕尺寸：≥55英寸
2.屏幕分辨率：超高清4K
3.支持HDMI接口

	壁挂支架
	1.产品尺寸≥长735mm 宽225mm 高2mm
2.配件类别:简易贴墙壁挂架
3.适配屏幕尺寸:≥55英寸

	移动摄制终端
	1.传感器尺寸：全画幅
2.语言:英语、中文、日语
3.接口：HDMI、NFC、Wi-Fi
4.传感器类型：CMOS
5.有效像素：≥4500万
6.取景器类型：电子取景器
7.液晶屏类型：触摸屏
8.标准ISO感光度：ISO 100-102400
9.功能：遥控拍摄 延时拍摄
10.存储介质：CFexpress卡 SD卡 SDXC卡 SDHC卡
11.视频拍摄能力：8K超高清
12.支持WIFI6E/6、蓝牙、2.5GBase-T有线等任意两种连接

	移动摄制终端原装电池及充电套装
	1.电池容量：≥1865mAh
2.电池电压：7.2V
3.输出电压:AC 100-240V(50/60Hz)/DC 8.4V、1200mA
4.配套原装充电器

	高速内存卡
	1.容量：≥128GB
2.类型：SD卡
3.读取速度：≥200MB/s
4.写入速度：≥90MB/s
5.速度：class10 U3 V30

	读卡器
	1.接口:USB3.0
2.读取类型:多卡单读
3.读取对象:TF卡 CF卡 SD卡 MS卡

	移动摄制原配镜头1
	1.镜头类型：超广角变焦
2.AF/MF切换：支持
3.最大光圈：F2.8恒定
4.滤镜直径：82mm

	移动摄制原配镜头2
	1.镜头类型：标准变焦
2.AF/MF切换：支持
3.最大光圈：F2.8恒定

	三轴云台稳定器
	1.三轴防抖手持拍摄稳定器，负载重量不低于4.5 千克；
2.OLED 触摸屏具有自动锁屏功能，拍摄时可避免误触。在锁屏状态下，屏幕还能以低亮度显示当前云台与摇杆模式，降低电量损耗；
3具备无线蓝牙直连，支持无线快门和无线变焦控制。当摇杆模式为变焦控制时，可通过摇杆进行 PZ 镜头电控变焦和清晰影像缩；
4.跟焦变焦双电机，支持远程控制；
5云台横版设计，便捷横竖拍切换；
6.RSA 配件扩展接口／NATO 接口；
7.1/4"-20 安装孔；
8.冷靴接口；
9.图传／LiDAR 测距器接口（USB-C）；
10.RSS 相机快门控制接口（USB-C）；
11.跟焦电机接口（USB-C）；
12.电池容量：不小于1950 毫安时。

	移动组合桌
	尺寸：≥800*550*750 mm （扇形桌） 6拼直径≥1600mm；
1.木板：采用国家E1环保标准级别面板≥25mm厚实木颗粒板
2.脚架：前脚采用≥30*60MM蛋型壁厚≥1.2MM冷轧钢管，后脚采用≥25*50MM蛋型冷轧钢管（壁厚≥1.2MM)
3.书网：采用优质圆形钢管
4.上托：采用≥3.0MM壁厚优质冷轧钢板经冲压折弯工艺而成
5.连接杆：采用φ50MM优质圆形冷轧钢管（壁厚≥1.2MM)
6.台架整体表面采用高温静电酸洗磷化喷涂处理
7.脚轮：采用φ50MM优质尼龙材质，万向带刹车轮

	学习椅
	尺寸：≥500mm*380mm*450mm±10mm，椅背高≥340mm；
椅背：椅背：采用原生PP材料添加适量玻璃纤维，通过一次性注塑成型
椅轮：采用PP全新塑料，一次性注塑成型，防滑，耐冲击，耐抗压，耐磨，静音，简洁美观。（可换固定脚垫）
椅架：采用异型管≥32*18MM，壁厚≥1.5mm，经过高精密焊接技术，确保焊接表面波纹均匀，焊接处无夹渣、气孔、焊瘤，焊丝咬边和飞溅，无脱焊、虚焊和焊空的现象，确保椅架坚固耐用且外观优雅。
扶手： 采用原生PP材料添加适量玻璃纤维，通过一次性注塑成型，扶手内置加强钢筋，使其更加坚固，既保证了舒适的坐感，又提供了更强的承重能力。
椅子承重能力：能够承受150公斤的重物，不易发生破裂或变形。

	观摩椅
	尺寸：≥640*560*865Hmm；
背架全新PA+玻纤，一体注塑成型，环保防火 ，舒适透气网，美观耐用靠背倾仰机构设计，
有效缓解疲劳座垫采用防阻燃定型海绵，舒适透气T1.5mm定制异型管，喷涂支架，金属质感，
稳固性强，可折叠收纳,PA固定脚垫灵活旋转写字板

	导播终端
	海光3350（3.0Ghz）/ 8G /256G SSD/2G独显/23.8低蓝光显示器

	中控室操作台
	1.尺寸≥1200mm*750mm*900mm
2.台面材质：灰色铁质围边台面1.2mm冷轧钢板环保耐用。
3.整体结构：侧板1.0mm冷轧钢板前框后框1.Omm冷轧钢板立粱厚度为1.0mm(全部采用环保冷轧钢板所制)
4.表面处理：脱脂磷化静电喷涂,箱体采用符合SGS要求的环保塑粉

	操作椅
	1.椅背：透气网布，背框采用高强度尼龙，S型设计；
2.坐垫：透气网布，填充记忆海绵；
3.框架：钢管材质，配套加固螺钉，人体工程学设计；
4.扶手：PP塑料曲线形扶手设计；
5.脚垫：高强度尼龙防滑垫。

	系统集成
	包含所有设备的指定地点安装、调试、测试以及安装所需的所有配套线缆辅材、插线板、分配器等

	文化布置
	根据学校要求定制，含教室所有窗户玻纤卷帘（玻纤含量≥30%）及单向可视观察窗的文创定制。

	WIFI7接入点（含接入管理授权）
	1.采用双射频设计，整机空间流≥4条，可工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax/be模式，整机协商速率≥3.57Gbps，支持2.4GHz、5GHz工作频段；
2.固化2.5G以太网电接口≥1个，支持802.3at/af供电；
3.内置智能天线系统；
4.支持智能带宽限速，在流量未拥塞时，确保不同优先级SSID下的报文都可以自由通过，在流量拥塞时，确保每个SSID可以保持各自约定的最小带宽；
5.支持64、128位WEP加密，WPA，802.11i和WAPI；
6.支持虚拟AP(多SSID)之间的隔离，支持AP上二层转发抑制；
7.要求被如东县现网无线控制器纳管，从而实现全网无线AP硬件统一管理、软件统一升级、配置统一下发、策略统一调整等。如果不满足，要求定制化开发，提供定制化开发承诺函并加盖投标人公章证明，定制化费用由投标人自行承担；

	POE交换机
	1.交换容量≥672Gbps，包转发率≥108Mpps，整机提供≥8个千兆以太网电口，提供≥4个万兆以太网光口，整机POE输出功率≥125W；
2.支持IPv4/IPv6静态路由，支持RIP/RIPng，OSPF
3.支持多虚一技术(N:1)，可将多台物理设备虚拟化为1台逻辑设备
4.内置智能管理平台，组网拓扑可视及管理、设备列表可视，以图形化操作的方式，实现对网络的统一运维及管理；
5.支持Telemetry技术，可通过GRPC协议将交换机的实时资源信息与告警信息上送至运维平台；
6.支持本地端口镜像和远程端口镜像RSPAN；
7.支持ERPS功能，能够快速阻断环路；支持STP、RSTP、MSTP，环网故障恢复时间短；
8.支持基于第二层、第三层和第四层的ACL；

	接入点位集成
	包含指定区域的WIFI7接入点工勘、安装、调试、测试以及互联（万兆上联、千兆接入）所需的的所有配套线缆、链路模块及敷设辅材等。


注：
1.为确保以上标“▲”项提供的佐证材料的真实性，中标单位须要在签订合同前提交佐证材料的原件，相关功能及演示内容需提供实物演示，给采购人审核，存在弄虚作假的，追究相关法律责任。
2.如技术参数表中参数设定为固定值，均指该参数的最低要求，响应供应商可选择优于最低要求的产品进行响应。

（四）采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点（货物类项目采购清单中必须列明主要标的、强制节能产品）；
1.采购标的的数量：
	序号
	名称
	数量
	单位
	备注

	一、智慧教室

	1
	4K录播一体机
	1
	台
	工业（主要标的）

	2
	4K高清录播系统
	1
	套
	工业

	3
	行为分析语音识别
	1
	套
	工业

	4
	4K超高清摄像机
	4
	台
	工业

	5
	智能分析主机
	1
	台
	工业

	6
	图像跟踪系统
	1
	套
	工业

	7
	屏幕采集系统
	1
	套
	工业

	8
	小组讨论终端
	4
	套
	工业（强制节能产品）

	9
	智慧讲桌
	1
	台
	工业

	10
	多屏协作模块
	1
	台
	工业

	11
	教学评价服务
	1
	台
	工业

	12
	未来教室应用系统
	5
	套
	工业

	13
	教师端应用系统
	1
	套
	工业

	14
	学生端应用系统
	56
	套
	工业

	15
	教师移动学习终端
	1
	台
	工业

	16
	学生移动学习终端
	56
	台
	工业

	17
	智能云盒
	1
	台
	工业

	18
	移动充电车
	1
	台
	工业

	19
	指向性话筒
	6
	支
	工业

	20
	数字音频矩阵
	1
	台
	工业

	21
	无线话筒（带领夹）
	1
	套
	工业

	22
	功放
	1
	台
	工业

	23
	音箱
	2
	台
	工业

	24
	导播键盘
	1
	台
	工业

	25
	时序电源控制器
	1
	台
	工业

	26
	资源管理平台应用系统
	1
	套
	工业

	27
	直点播终端
	1
	台
	工业

	28
	千兆交换机
	1
	台
	工业

	29
	机柜
	1
	套
	工业

	30
	LED时钟
	1
	套
	工业

	31
	返看终端
	2
	台
	工业

	32
	壁挂支架
	2
	套
	工业

	33
	移动组合桌
	56
	张
	工业

	34
	学习椅
	56
	张
	工业

	35
	观摩椅
	30
	张
	工业

	36
	导播终端
	1
	台
	工业（强制节能产品）

	37
	中控室操作台
	1
	套
	工业

	38
	操作椅
	2
	张
	工业

	39
	系统集成
	1
	套
	

	40
	文化布置
	1
	项
	

	二、录播教室

	41
	4K录播一体机
	1
	台
	工业（主要标的）

	42
	4K高清录播系统
	1
	套
	工业

	43
	行为分析语音识别
	1
	套
	工业

	44
	4K超高清摄像机
	4
	台
	工业

	45
	智能分析主机
	1
	台
	工业

	46
	图像跟踪系统
	1
	套
	工业

	47
	屏幕采集系统
	1
	套
	工业

	48
	智慧讲桌
	1
	台
	工业

	49
	指向性话筒
	6
	支
	工业

	50
	数字音频矩阵
	1
	台
	工业

	51
	无线话筒（带领夹）
	1
	套
	工业

	52
	功放
	1
	台
	工业

	53
	音箱
	2
	台
	工业

	54
	智能中控屏
	1
	个
	工业

	55
	导播键盘
	1
	台
	工业

	56
	时序电源控制器
	1
	台
	工业

	57
	千兆交换机
	1
	台
	工业

	58
	机柜
	1
	套
	工业

	59
	LED时钟
	1
	套
	工业

	60
	返看终端
	2
	台
	工业

	61
	壁挂支架
	2
	套
	工业

	62
	移动摄制终端
	1
	台
	工业

	63
	移动摄制终端原装电池及充电套装
	2
	套
	工业

	64
	高速内存卡
	2
	张
	工业

	65
	读卡器
	2
	个
	工业

	66
	移动摄制配套镜头1
	1
	个
	工业

	67
	移动摄制配套镜头2
	1
	个
	工业

	68
	三轴云台稳定器
	1
	套
	工业

	69
	移动组合桌
	56
	张
	工业

	70
	学习椅
	56
	张
	工业

	71
	观摩椅
	30
	张
	工业

	72
	导播终端
	1
	台
	工业（强制节能产品）

	73
	中控室操作台
	1
	套
	工业

	74
	操作椅
	2
	张
	工业

	75
	系统集成
	1
	套
	

	76
	文化布置
	1
	项
	

	三、其他配套

	77
	WIFI7接入点（含接入管理授权）
	13
	只
	

	78
	POE交换机
	3
	台
	工业

	79
	接入点位集成
	1
	项
	


注：以上产品属于政府强制采购节能产品品目清单范围内的，响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片，否则视为无效响应。
2. 采购项目交付：
成交供应商须在合同签订后30日（含节假日）完成整个项目，保证所有设备均能正常使用。
交货地点：具体地点由采购人指定，成交供应商必须在约定时间内，按照采购人指定具体地点，送货到指定场地，并负责安装到位，所有运输、装卸和安装等费用由成交供应商负责。
（五）采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；
1.所投产品必须是全新产品。
2、成交供应商要组织一次使用培训，具体事宜和采购人联系。
3、成交供应商负责运输、搬运、安装，免费安装调试。
4、本采购项目免费质保期叁年，时间自最终验收合格并交付使用之日起计算。在质保期内成交供应商应自行处理保修凭证问题，采购人不负责提供产品的保修卡、发票等保修凭证。
5、在免费质保期内，成交供应商必须对本项目所涉及产品质量原因造成的任何损伤和损坏进行免费修理或更换，费用由成交供应商负责。
6、成交供应商应严格按照规范及采购文件等相关要求组织供货，须文明供货；垃圾必须清理离场，做到地面等均无污染。
7、成交供应商必须按不低于采购文件要求的材料质量及技术要求等标准供货、安装、调试。
8、坚持质量第一的原则，高效率在规定时间内交付使用。未能在规定的工期内完成施工任务的，每推迟一天采购人有权以每天扣除履约保证金总额的1%进行处罚；超过规定的工期5天的，采购人有权与成交供应商解除合同关系，并按照施工量及集成施工进度与成交供应商按实结算，并按照规定处以罚金，直至履约保证金扣除完毕。
9、成交供应商需针对本项目安排专业技术人员组成集成与运维服务团队，拟派人员具备本项目集成与运维服务能力，相关专业技术岗位与特种作业岗位必须持证上岗。响应时拟派的项目负责人与团队专业技术成员在项目实施期间须按照响应文件响应的人员全程在场，经发现执行不到位且未整改、人员缺勤离岗的，未持证上岗的、每发生一次扣除成交供应商履约保证金的千分之一。
10、安全责任：加强施工安全管理，严格操作规程，在货物运输、施工过程中发生的安全事故一切责任由成交供应商负责。成交供应商必须为施工人员购买意外伤害险（签订合同时提供意外伤害险发票备查），以保证施工的平安，顺畅，按期完工。
（六）采购标的的验收标准、方法、时间；（收到验收申请后7个工作日内采购人组织验收）
1、产品质量及项目施工的验收依据国家或行业相关规定、标准和磋商文件的要求。成交供应商最终提供的产品应与磋商文件要求相一致，如因产品质量问题发生争议时，采购人将请质量技术监督部门给予鉴定。货物鉴定费用由成交供应商承担，同时按合同违约处理。
2、项目验收：由采购人对数量、现场安装质量、试运行情况等进行核验并在验收单上盖章签字，以确认验收完成。 
（七）采购标的的其他技术、服务等要求（增加商品包装、快递包装的相关要求）；
1、商品包装环保要求：应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准(试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准(试行)〉的通知》 (财办库〔2020〕123号)文件执行。
（1）商品包装层数不得超过 3 层，空隙率不大于 40%；
（2）商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；
（3）商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；
（4）商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于 5%（以重量计）；
（5）塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过 6 色；
（6）纸质商品包装应使用 75%以上的可再生纤维原料生产；
（7）木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。
2、快递包装环保要求：
（1）快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于 100mg/kg；
（2）快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于5%（以重量计）；
（3）快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于 150 mg/kg；
（4）快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；
（5）快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%；
（6）快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为 原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于60%；
（7）快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于 80 次；
（8）快递中应使用幅宽不大于45mm 的生物降解胶带；
（9）快递包装中不得使用溶剂型胶粘剂；
（10）快递应使用电子面单；
（11）直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可；
（12）快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。
3、绿色数据中心
4、低挥发性有机化合物产品：本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当执行国家和我省VOCs含量限制标准。在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中，供应商应优先使用低挥发性原辅材料，将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入合同条款。
5、节能环保产品：依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价，认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。
6、绿色低碳管理目标和服务要求：在物业、合同能源管理等服务类采购项目需求中，要强化绿色低碳管理目标和服务要求，促进绿色产品和服务推广应用。
7、采购的货物或者服务属信创产品目录内容内的，须遵照信创产品要求提供货物或服务；
（八）非单一产品采购项目，采购标的中的核心产品；
核心产品： 4K录播一体机
（九） 付款方式：安装完成且验收合格后支付至合同价款的100%，采购人应在验收合格，收到发票后10个工作日内将资金支付到成交供应商账户。
（十）履约保证金：
本项目成交后的履约保证金为项目成交价的5%，成交供应商的履约保证金须在成交通知书发出之日起至合同签订前汇入采购单位账户（应当以数字人民币、支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），成交供应商凭成交通知书与采购单位签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。
（十一）演示要求
 上传视频演示
1.供应商需按照磋商文件规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。文件上传方式见《操作指南》规定，上传的演示视频将作为响应文件的组成部分，视频时长总计不超过15分钟。演示视频未提供或无法打开的本项不得分。
2、演示内容如下：
提供资源管理平台应用系统的演示视频：
①课堂预警功能：按时间线展示本节课所有AI识别到的课堂异常预警，按预警类型用不同颜色区分，每个预警显示标记时间、持续时长，点击“查看视频”可直接跳转到预警发生的对应时间点，查看异常发生时的课堂画面。
②语音转写功能：自动将整节课教师与学生的语音实时转写为文字，自动提取课程核心知识点标签，支持关键词搜索快速定位内容；自动生成课堂全文摘要，总结本节课讲解的核心内容；标注语音转写准确率。
③督导评课功能：支持AI自动评课与人工督导评课双维度评分，可根据课程类型选择理论课/实践课等不同评课模板；分别展示督导总分与AI总分，支持一键查看完整评课报告；按评课维度（教师素养与态度、教学内容与设计、教学方法与艺术、教学资源与信息化等）分项展示督导打分与AI打分，支持人工修改调整评分。
④知识点思维导图功能：自动生成本节课知识点思维导图，按课程核心模块分类梳理二级、三级知识点，用不同颜色区分知识模块，支持查看完整课程知识图谱，直观展示整门课程的知识结构体系。
⑤支持单节课的多画面同步回放，支持切换主显示画面，提供播放/暂停、进度条拖动、全屏等标准播放控制功能。
（十二）本项目不接受进口产品参与
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第五章  评审方法与评审标准
一、评审方法：
采用综合评分法，经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。
评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列，确定成交候选人名单并按顺序确定成交供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。
二、政府采购政策功能落实
1、小微型企业价格扣除
（1）本项目对小型和微型企业产品/本项目对小型和微型企业提供的服务给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。
（2）供应商需按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定提供相应的《中小企业声明函》。
[bookmark: OLE_LINK1]（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。
2、残疾人福利单位价格扣除
（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）残疾人福利单位需按照磋商文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
3、监狱和戒毒企业价格扣除
（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。
（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。
4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
5、如本项目同意联合体参加磋商或同意分包履行合同的，大中型企业与小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）分包的，对联合协议或者分包意向协议约定小微企业合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
7、专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。
8、根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》的规定，供应商信用评价结果为三星的扣2分，评价结果为二星的扣3分，评价结果为一星的扣4分。
9、采购本国产品的支持政策
9.1 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
9.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 响应文件格式”的“附件1 分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
9.3 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
9.4 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
9.5 评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
三、评审方法与评审标准
本项目采用综合评分法，磋商小组将按下列评审方法与评审标准进行评分，总分值为100分。
	序号
	评分因素
	评分标准
	分值

	1
	价格分（30分）
	价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：
磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100
	30分

	2
	商务技术分（70分）
	技术响应
	磋商文件采购需求中加斜体下划线的内容不接受负偏离，否则视作无效响应处理；标注“▲”项为重要技术指标项，全部满足得29分，有一项负偏离扣1分，共29分，扣完为止。（如未按要求提供佐证材料的，视为负偏离）
	29分

	
	
	产品视频演示
	[bookmark: _GoBack]供应商需按照磋商文件规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。文件上传方式见《操作指南》规定，上传的演示视频将作为响应文件的组成部分，视频时长总计不超过15分钟。演示视频未提供或无法打开的本项不得分。
针对资源管理平台应用系统产品进行如下功能演示：
1. 课堂预警功能：按时间线展示本节课所有AI识别到的课堂异常预警，按预警类型用不同颜色区分，每个预警显示标记时间、持续时长，点击“查看视频”可直接跳转到预警发生的对应时间点，查看异常发生时的课堂画面。满足得2分，未提供不得分。
2. 语音转写功能：自动将整节课教师与学生的语音实时转写为文字，自动提取课程核心知识点标签，支持关键词搜索快速定位内容；自动生成课堂全文摘要，总结本节课讲解的核心内容；标注语音转写准确率。满足得2分，未提供不得分。
3. 督导评课功能：支持AI自动评课与人工督导评课双维度评分，可根据课程类型选择理论课/实践课等不同评课模板；分别展示督导总分与AI总分，支持一键查看完整评课报告；按评课维度（教师素养与态度、教学内容与设计、教学方法与艺术、教学资源与信息化等）分项展示督导打分与AI打分，支持人工修改调整评分。满足得2分，未提供不得分。
4. 知识点思维导图功能：自动生成本节课知识点思维导图，按课程核心模块分类梳理二级、三级知识点，用不同颜色区分知识模块，支持查看完整课程知识图谱，直观展示整门课程的知识结构体系。满足得2分，未提供不得分。
5.支持单节课的多画面同步回放，支持切换主显示画面，提供播放/暂停、进度条拖动、全屏等标准播放控制功能。满足得2分，未提供不得分。
	10分

	
	
	产品质量、适用及厂商认证
	1.支持对学校录制下来的课件资源以及教室产生的大量敏感数据按照国家相关标准进行加密的，得1分。（响应时提供所投录播系统品牌厂商相关加密系统软件著作权证书或软件测试报告原件扫描件佐证，否则不得分）
2.为保证设备稳定性，所投4K录播一体机、智能分析主机、4K超高清摄像机产品使用平均无故障运行时间(MTBF) ≥15万小时的，有1个得1分，最高得 3 分。（响应时提供所投该项产品平均无故障运行时间检测报告原件扫描件佐证，否则不得分）
3.所投教师与学生移动学习终端产品具备低蓝光和无频闪双护眼认证或具备全局护眼认证的，得1分。（响应时提供所投该项产品权威机构护眼认证原件扫描件佐证，否则不得分）
	5分


	
	
	投标人实力
	1、投标人提供有效期内 ISO9001 质量管理体系、ISO27001 信息安全管理体系认证证书，每提供 1 个得 1 分，本项最多得 2 分；证书需为国家认监委批准机构颁发，且覆盖范围与本项目相关；
2、为确保学校智慧教室与录播系统常态化运行以及项目整体运维的技术服务质量，对投标人技术服务水平有较高要求，投标人ITSS信息技术服务运行维护能力达四级认证的得1分；三级及以上认证的得2分；本项最高得2分；
响应时提供以上有效期内证书原件彩色扫描件，未提供不得分。
	4分

	
	
	人员能力
	投标人针对本项目安排专业技术人员组成安装集成服务团队，其中：
①团队技术负责人具备信息系统项目高级管理师证书的得3分；
②成员中具有计算机与网络专业方向技术资格证书的得2分；
③成员中具有网络安全工程专业技术资格证书的得1分；
以上①至③中同一成员不重复计分，若出现同一成员的，以该人员获得证书的较高分计算得分。
响应时提供以上人员证书及投标人为以上人员缴纳的近 3个月内（2026年5月-2026年7月）任意 1个月养老保险缴纳证明文件的原件彩色扫描件，未提供不得分。
注：本项目不允许代维、转包（实施期间以上人员须现场考勤）
	6分

	
	
	业绩
	投标人具有2023年1月1日以来（以合同签订时间为准）类似项目业绩（含学校教室录播系统设备采购、系统集成），有一个得2分，最高得4分。（案例的采购人应为最终业主方，须提供中标(成交)通知书、采购合同、验收单及对应结算正式发票的扫描件，缺一不可，否则不得分，原件签订合同前备查。）
	4分

	
	
	项目实施与服务方案
	1.投标人根据需求进行充分调研，全面了解用户需求和目标，提供具体详实的项目实施与服务方案；方案应有针对性，包括：①人员配置与进度安排、②供货方案、③安装调试方案、④与教体局现有录播系统平台对接方案、⑤质量保证措施、⑥安全文明措施、⑦试运行、⑧培训、⑨售后服务；上述9个方面每一项内容得分1分，每有一项内容存在缺陷或不足的该点内容不得分。本项最高得分9分；照抄磋商文件或未提供的不得分。
注：方案内容存在缺陷或不足是指以下任意一种情形：方案内容不切合行业实际、不符合国家法规政策；或方案内容生搬硬套，与实际情况不符，存在偏差；或存在与项目无关的文字内容；或内容不适用项目实际情况；或内容逻辑漏洞或原理错误。
2.投标人承诺7*24小时上门，服务响应时间：30分钟内响应、90分钟内到现场处理、4小时内解决问题，若4小时内有修复困难，提供备机备件；（提供投标人盖公章的服务响应承诺函），符合要求的得1分，达不到要求的不得分；
注：本项目不允许转包、分包及代维。
	10分

	
	
	
节能环保（2分）

	1. 投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，供应商须在响应文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。如投标产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。
2.投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，供应商须在响应文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。

	2分

	合计
	100
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第六章  响应文件格式 
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响  应  文  件





项 目 名 称：               
项 目 编 号：               
      供应商名称 ：（加盖CA电子公章）
      日      期 ：               





响应文件的组成

一、基本目录
1.磋商报价表
2.分项报价表（格式见附件1）
二、资格审查内容
1.投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函（格式见附件2）
2.法定代表人身份证明（格式见附件3）、法定代表人的身份证扫描件
3.法人授权书（格式见附件4）、被授权人身份证扫描件
4.磋商响应函（格式见附件5）
5.其它需要提交的资格审查证明材料。
三、符合性审查内容
1.技术要求响应及偏离表（格式见附件9）
2.商务要求响应及偏离表（格式见附件10）
3.实质性要求响应及偏离表（格式见附件11），供应商必须对技术要求和商务要求中加斜体下划线的实质性要求做出响应，并按照磋商文件要求提供证明材料，否则做无效响应处理。
四、商务技术分内容 
1.商务技术评分标准中须提供的相关得分佐证材料
2.供应商认为需要提交的其他商务技术材料。
五、价格扣除证明文件
1.中小企业声明函（格式见附件6）
2.残疾人福利性单位声明函（格式见附件7）
3.监狱和戒毒企业证明材料（格式见附件8）
4. 关于符合本国产品标准的声明函（格式见附件12）


附件1 
分项报价表（货物类项目）

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	产品
名称
	品牌
	规格
型号
	制造商名称
	产地
	交付期
	数量
	分项
单价
	分项
总价

	2
	
	
	
	
	
	合同签订后  日
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	……
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	总报价（人民币：元）
	

	本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为***%。


备注：
1.磋商报价采用总承包方式，供应商的“总报价”应包括所投产品费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际（如果有）国内运输保险、报关清关（如果有）、开证（如果有）、办理全套免税手续费用（如果有）及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，磋商文件中另有规定的除外。
2.供应商需认真填写本报价表，尤其注意规格型号的准确填写，否则视为无效响应。
3.本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
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附件2
投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函
我单位参加________________ （项目名称），_________（项目编号）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：
1.我单位具有独立承担民事责任的能力；
2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）
6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。





                                             承诺人名称（加盖CA电子公章）：
    
                                 日期：      年    月    日

附件3            

法定代表人身份证明

        先生/女士： 现任我单位        职务，为法定代表人，特此证明。
身份证号码：                                               

注：提供法定代表人的身份证扫描件（加盖CA电子公章）


附件4  
法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就 ****（项目编号）********项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。
    被授权人身份证号码：                              
被授权人联系电话：（手机）                          
授权单位名称：（加盖CA电子公章）
单位地址：                                         
[bookmark: _Hlt26955070][bookmark: _Hlt26671380][bookmark: _格式3__银行出具的资信证明]日期：                                         




注：提供被授权人身份证扫描件（加盖CA电子公章）

附件5   
磋商响应函

致：                
根据贵方的********（项目编号）磋商文件，正式授权下述被授权人______(姓名)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目磋商的有关事宜。
据此函，被授权人__________（姓名）兹宣布同意如下：
1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。
3.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方成交,我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
7.我方与本磋商有关的正式通讯地址为：
地          址：
邮          编：
电          话：
传          真：
供应商开户行：
账          号： 
日           期：________年____月____日





附件6 
中小企业声明函（货物） 
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员        人，营业收入为      万元，资产总额为        万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
2.（标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员        人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商全称（加盖CA电子公章）：
日  期：

备注：
1、如项目类型为“货物”，请按照此格式填写。
2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
3、专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
4、供应商自行勾选制造商的企业规模类型。
5、成交供应商的《中小企业声明函》将随成交结果同时公告。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。


附件7 
残疾人福利性单位声明函（货物） 

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加********单位的采购文件编号为********的********项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：
1、如项目类型为“货物”，请按照此格式填写。
2、专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。
3、非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
4、成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。

                     供应商全称（加盖CA电子公章）：
        日  期：












附件8
监狱和戒毒企业证明材料

（格式自拟）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，供应商属于监狱企业的证明文件。







备注：
1、专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供证明材料，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供证明材料，价格将不做相应扣除。
2、成交供应商为监狱和戒毒企业的，此证明材料将随成交结果同时公告，接受社会监督。供应商提供证明材料内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。








附件9
技术要求响应及偏离表
（由供应商据实填写，表格不够自行添加）
	序号
	货物或服务名称
	磋商文件要求的技术要求
	响应文件响应情况
	
偏离说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	…
	……
	
	
	


附件9-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：
1. 供应商提交的响应文件中与磋商文件第四章“采购需求”中的技术要求（未加斜体下划线的非实质性内容）如有偏离的，应逐条填列在偏离表中。如果磋商文件要求提供证明材料，供应商需将证明材料列于该表之下（▲项或采购文件另有要求的除外）。
2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。未填写的内容视为完全响应本磋商文件要求。正偏离、无偏离的确认和负偏离是否响应磋商文件，由磋商小组认定。



附件10
 
商务要求响应及偏离表
（由供应商据实填写，表格不够自行添加）
	序号
	货物或服务名称
	磋商文件要求的商务条款
	响应文件响应情况
	
偏离说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	…
	……
	
	
	


附件10-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：
1. 供应商提交的响应文件中与磋商文件第四章“采购需求”中的商务要求（未加斜体下划线的非实质性内容）如有偏离的，应逐条填列在偏离表中。如果磋商文件要求提供证明材料，供应商需将证明材料列于该表之下。
2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。未填写的内容视为完全响应本磋商文件要求。正偏离、无偏离的确认和负偏离是否响应磋商文件，由磋商小组认定。



附件11
实质性要求响应及偏离表

	序号
	磋商文件技术要求和商务要求中的实质性要求（加斜体下划线内容）
	响应情况
	正偏离、无偏离、负偏离

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	
…
	
……
	
	


附件11-1 证明材料1，证明材料2，……

备注：
1.供应商必须对技术要求和商务要求中的实质性要求（加斜体下划线内容）做出明确响应，未填写的内容视为完全响应本采购文件实质性要求。
2.如果采购文件要求提供证明材料，供应商必须将证明材料列于该表之下，否则作无效响应处理。（▲项或采购文件另有要求的除外）












附件12 
关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为***%。

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：　        
                               
              日期：　   年　  月　  日  
注：       
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.用斜线划除的地方无需填写。
7. 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》，如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
8. 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。












附件13                
质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                                              
地址：                             邮编：                                    
联系人：                      联系电话：                                       
授权代表：                                                                 
联系电话：                                                                
地址：                         邮编：                                     
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                                          
质疑项目的编号：                         包号：                           
采购人名称：                                                              
采购文件获取日期：                                                        
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                              
事实依据：                                                                
                                                                           
法律依据：                                                                 
                                                                           
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                                                     
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。


















[bookmark: _Toc31274][bookmark: _Toc1372][bookmark: _Toc5831]附件13 

办理政采贷和履约保函（保险）告知函

各政府采购供应商：
欢迎贵公司参与南通市政府采购活动！
政府采购线上合同信用融资和履约保函（保险）是支持企业发展，针对参与政府采购活动的企业融资难、现金流不足等问题推出的一项服务举措。
贵公司若成为本次政府采购项目的中标（成交）供应商，可自愿选择履约保函（保险）形式替代履约保证金，也可持政府采购合同在线向金融机构申请无抵押无担保贷款。第三方机构将根据《转发关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（通财购〔2023〕57号）和《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资业务的通知》（通财购〔2022〕68号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的服务。
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