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[bookmark: _Toc29362]第一章 竞争性磋商邀请函
	项目概况
校园监控及电子围栏升级改造项目采购项目的潜在供应商应在“苏采云”系统获取采购文件，并于2026年8月31日13时30分（北京时间）前递交投标文件。


一、项目基本情况
项目编号：JSZC-320506-ZCJC-C2026-0001。
项目名称：校园监控及电子围栏升级改造项目。
采购方式：竞争性磋商。
预算金额：1354111.09元。
最高限价：1354111.09元。
采购需求：
	[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: _Toc457140875]序号
	内容
	说明与要求

	1
	工程名称
	校园监控及电子围栏升级改造

	2
	建设地点
	苏州市吴中区龙翔路333号

	3
	施工工期
	合同生效后30天内完成全部内容

	4
	承包方式
	包工包料

	5
	质量要求
	合格

	6
	资金来源
	财政出资

	7
	报价方式
	固定综合单价

	8
	勘察现场
	由供应商自行勘察（因未勘察现场而导致的报价失误或对工程量清单理解产生歧义的后果自负）


二、申请人的资格要求：
1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（6）法律、行政法规规定的其他条件。
2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，所属行业为建筑业，供应商必须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
3、本项目的特定资格要求：具备在有效期内的电子与智能化工程专业承包资质证书（二级或以上）和安全生产许可证。
4、合体及转包、分包：本项目不接受联合体，不得转包、分包本项目。
注：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。
三、获取采购文件
1、时间：自公告发布之日起5个工作日
2、地点：“苏采云”系统自行下载采购文件
3、方式：
（1）CA证书办理
供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州高新区邓尉路105号狮山科技馆1楼服务大厅，咨询电话：0512-65737699。
（2）参与采购活动
供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取采购文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照采购公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取采购文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。
（3）电子投标准备
供应商在“苏采云”系统中操作参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子采购文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行响应文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：
注册咨询：18261002950；
CA技术咨询电话：400-608-6099；
签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；
系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；智能客服：登录苏采云系统后，联系系统右下方智能客服图标进行咨询。
4.售价：免费
四、响应文件提交
1、递交响应文件截止时间：2026年8月31日13点30分（北京时间）；
2、地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）。响应文件网上递交，不需要现场参加采购活动，无需提供纸质响应文件。
3、本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子响应文件。电子响应文件制作完成后请于响应文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。
五、开启
1、时间：2026年8月31日13点30分（北京时间）；
2、地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）
3、线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面磋商项目，开启阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子响应文件，如在系统规定的解密时间（响应文件提交截止时间后 30 分钟)内未能完成解密的视为放弃参与本项目。
请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。
六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
七、其他补充事宜
本项目获取采购文件截止日期之后仍可以下载采购文件，但截止日期之后下载的采购文件，视为非有效方式且不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。
八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
1、采购人信息：
名称：江苏省吴中中等专业学校
地址：苏州市吴中区龙翔路333号
联系人：范军
联系电话：0512-69215517
2、采购代理机构信息：
名称:苏州筑程集中采购代理有限公司
地址:苏州市宝带西路1177号世茂广场H座2313
联系人：楚晋珉、张潮音、孙晓苏
联系方式：0512-62629993
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第3章 [bookmark: _Toc5304]响应须知
1、总则
1.1响应单位资格要求
1.1.1详见第一章竞争性磋商邀请函中“二、申请人的资格要求”。
1.1.2响应单位不得存在下列情形之一：
（1）苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件规定应拒绝的失信信息。
（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、监测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；本项目的此类供应商是：无。
（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
1.1.3联合体投标：若第一章竞争性磋商邀请函规定接受联合体投标的，联合体除应符合上述资格要求外，还应遵守以下规定：
（1）联合体各方应当向采购人提交联合体协议书，载明联合体各方承担的工作和义务，否则投标无效。
（2）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。
（3）联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动，否则各相关投标均无效。
（4）联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
1.2 分包、转包
本项目不允许分包或转包。
1.3投标费用
1.3.1供应商应自行承担所有准备及参加投标的相关费用。
1.4 保密
参与采购活动的各方应对采购文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。
1.5 语言文字
采购文件响应文件使用的语言文字为中文。使用外文的，应附有中文注释或译本，对不同文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。因未附注释或译本引起的对供应商不利的后果由供应商自行承担。
1.6计量单位
除采购文件有特殊要求外，所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
1.7知识产权
供应商应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。
2.采购文件的说明
2.1采购文件的获取
见第一章竞争性磋商邀请函。
2.2采购文件的询问
供应商在收到磋商文件后，若有问题需要询问，应于下载磋商文件后，可通过公告中的联系方式及时提出，采购人或采购代理机构将予以解答。
2.3采购文件的澄清或修改
2.3.1采购人或采购代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对供应商提问的澄清，均可对已发出的采购文件用补充通知（包括更正公告）的方式进行澄清或者修改，并通过苏州市政府采购网对外进行发布，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改的内容作为采购文件的组成部分，对所有供应商具有约束力。
2.3.2为保证供应商有足够时间修正响应文件，或出于其他合理原因，采购人或采购代理机构可依法顺延响应截止时间和开启时间。
2.3.3供应商应及时关注“苏州市政府采购网”发布的补充通知（包括更正公告），同时可以在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料，如有遗漏（包括但不限于文件未下载或下载不完整），可能无法解密投标（响应）文件，由此所造成的投标失败或损失由供应商自行负责。
2.3.4采购文件的澄清、修改、补充等内容均以苏州市政府采购网上发布的内容为准。
3.响应文件说明
响应单位应详细阅读采购文件的全部内容，不按采购文件的要求提供的响应文件和资料，其风险由响应单位自行承担，并根据有关条款规定，可能导致响应无效。
3.1磋商保证金：无。
3.2响应文件的组成
3.2.1封面；
3.2.2开标一览表（格式见第三章）；
3.2.3工程量清单报价明细表（报价自行制作）；
3.2.4资格审查响应文件：
3.2.4.1供应商的资格要求：
（1）具有独立承担民事责任的能力的材料复印件：包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的材料：提供最近一期的财务报表或经审计的财务报告，其他组织、自然人及成立未满一年的法人提供银行出具的资信证明；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料复印件或承诺；
（4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的材料：响应单位应提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，如相关主管部门证明或银行代扣证明。响应单位如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的应提供相关主管部门出具的证明材料；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有出现重大违法记录的书面声明函；
（6）按照相关法律法规参与本项目所必须取得国家有关主管部门的行政许可证明资料复印件（如有须提供）；
（7）《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；
（8）具备在有效期内的电子与智能化工程专业承包资质证书（二级或以上）和安全生产许可证。
3.2.4.2其他有关资格证明的文件（若有）。
3.2.5符合性审查响应文件：
3.2.5.1磋商响应函（格式见第三章）；
3.2.5.2关于资格文件的声明函（格式见第三章）；
3.2.5.3法定代表人身份证复印件；
3.2.5.4法定代表人授权委托书及授权委托人身份证复印件（如有授权，格式见第三章）；
3.2.5.5未被“信用中国”及“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单的查询记录页面截图；
3.2.5.6对属于《节能产品政府采购品目清单》政府强制采购产品的，须提供该产品有效期内的认证等相关证明材料（若有）；
3.2.5.7其他有关符合性证明的文件（若有）。
3.2.6综合评审响应文件(见第六章)；
3.2.7与本次采购相关的其他证明材料。
注：
以上3.2.2-3.2.3项为供应商报价的依据，响应供应商必须提供并加盖电子公章，否则，磋商响应文件将被认定为未实质性响应。
以上3.2.4.1-3.2.4.2项为资格审查提供的资料，是作为对供应商资格审查、质疑身份认定的依据，响应供应商必须提供并加盖电子公章，否则，磋商响应文件将被认定为不符合资格审查要求。
以上3.2.5.1-3.2.5.4为符合性审查必须提供的资料，响应供应商必须提供并加盖电子公章，否则，磋商响应文件将被认定为未实质性响应。
制作电子响应文件时需与响应文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。
供应商应保证上传的响应文件完整、清晰可辨认，若因上传资料过小或模糊不清等无法辨认的都视为该资料未提供。
如供应商响应文件中某些条款不响应磋商文件提出的全部服务内容与要求，须在响应文件中逐条列出，未列出的视同响应。
如不同供应商使用同一台电脑制作的电子响应文件的，双方“文件制作机器码”一致的，则其响应文件将被认定为无效响应。
3.3响应报价
3.3.1响应报价应包括完成本采购项目全部内容的一切费用，除非合同条款中另有规定，响应单位所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。
3.3.2如果采购文件要求分标段投标的，则供应商可以根据自身经营许可范围，选择响应其中部分或者全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。
3.3.3供应商应对所投项目的全部内容进行报价，只对其中部分内容报价的，其响应无效。
3.3.4一项采购内容只允许一个报价，任何有选择性响应报价的，其响应无效。
3.2.5响应文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非另有规定。
3.3.6任意一次报价（包括首次报价、最后报价）超过磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的，其响应文件按无效文件处理。
3.3.7除因磋商文件修改导致成本增加外，供应商最后报价超过首次报价的（响应文件中的报价），其响应文件按无效文件处理。
3.3.8报价的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
3.3.9单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以该次报价总价为准。
3.3.10总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
3.4电子响应文件的编制与提交
3.4.1响应文件编制要求：本项目为网上招投标项目，请供应商插入CA 证书登录“苏采云”系统下载客户端（参与项目页面可下载客户端及客户端使用说明），在客户端编制电子响应文件并进行CA加密。操作步骤详见“苏采云”系统页面提示和《操作手册》。
3.4.2电子响应文件递交：供应商应当按照《操作手册》指引，在响应文件提交截止时间前完成电子响应文件的上传，未按要求成功上传的响应文件视为未递交。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。
注：（1）请供应商务必保管好编制递交电子响应文件时使用的CA，如因丢失、损坏等原因更换CA锁时，需重新制作电子响应文件并递交，否则可能无法解密，因此导致的响应失败等不利后果由供应商自行承担。
（2）如本项目在政府采购信息发布媒体上发布了更正（补充）公告，请供应商务必在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料，根据更正后的采购文件重新编制电子响应文件并递交，否则可能无法解密，因此导致的响应失败等不利后果由供应商自行承担。
3.4.3响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章的，响应无效。
3.5响应文件的开启（解密）
3.5.1线上参加（观看）开标（开启）会方式：登录苏采云系统，点击“开标大厅”，选择对应项目。
3.5.2供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。等待开标流程进入“解锁环境”，点击“点击立即解密”进行标书解密，解锁完成后及时关注开标大厅，等待后续报价、答疑澄清等提示，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。
[bookmark: _Hlk154589874]3.5.3供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的，响应无效。
供应商在制作、上传、解密电子标书过程中若遇到问题，请及时联系CA技术人员或“苏采云”系统客服热线，否则由此产生的后果由供应商自行负责。
3.5.4供应商电脑环境最低要求：谷歌浏览器，版本可直接网上下载最新版本即可。如需收听现场语音需配置放音设备，如视频直播、互动交流使用异常，请刷新网页，如仍无法解决，请联系技术支持。
3.5.5 CA技术咨询服务电话：400-608-6099；
电子签章技术咨询服务电话025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；
苏州市及区县“苏采云”系统使用指导与咨询：联系电话：13914088964、0512-69820854；智能客服：登录苏采云系统后，联系系统右下方智能客服图标进行咨询。
3.6响应文件的修改和撤回
3.6.1供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所递交的响应文件进行补充、修改或者撤回，具体操作方法见《操作手册》。提交响应文件截止时间后供应商不得撤回响应文件。
4.磋商程序
4.1磋商小组
4.1.1采购代理机构负责组织评审工作；磋商小组由相关专家及采购人代表组成，负责具体评审事务，并独立履行法律、法规规定的职责。
4.1.2磋商小组与参加采购活动的供应商存在下列利害关系之一的，应当回避:
(一)参加采购活动前三年内,与供应商存在劳动关系,或者担任过供应商的董事、监事,或者是供应商的控股股东或实际控制人；
(二)与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
(三)与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。
磋商小组发现本人与参加采购活动的供应商有利害关系的,应当主动提出回避。采购人或者采购代理机构发现磋商小组与参加采购活动的供应商有利害关系的，应当要求其回避。
4.1.3评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向财政部门报告。政府采购评审专家在评审过程中受到非法干预的，应当及时向财政、监察等部门举报。
4.1.4磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。
4.2资格审查
4.2.1由磋商小组按磋商文件的资格条件进行资格性审查，未通过资格审查的响应无效。
4.2.2根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，将对供应商进行信用查询。
（1）查询时间：响应文件递交截止时间。
（2）查询渠道：通过“信用中国”及“中国政府采购网” 上的信用信息查询供应商的信用记录。
（3）查询证据留存方式：采购人、采购代理机构工作人员等应按照相关管理办法查询相关主体的信用记录，并保存好相关证据材料，信用查询记录及相关证据应当归入采购档案妥善保管。采购代理机构工作人员应登录到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。
（4）信用记录使用规则：评审小组在对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，信用记录属于应依法拒绝供应商参加政府采购的失信信息，存在此类失信信息的供应商的响应文件应按无效文件处理。
4.2.3磋商小组应当对响应文件进行评审，并根据磋商文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应磋商文件要求的供应商进行磋商。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效处理，磋商小组应当告知有关供应商。
4.3磋商
4.3.1本项目采用线上磋商，磋商小组通过苏采云系统向供应商发布“磋商函”，供应商可通过查看【磋商响应】菜单中的待办信息，应当按照要求在苏采云系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章，具体操作方式见《操作手册》。
4.3.2磋商小组认为有必要与供应商进行磋商的，磋商供应商按顺序进行磋商。磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。
4.3.3在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。
4.3.4对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应以书面形式记录具体变动内容并经采购人代表签字确认后及时以书面形式（通过苏采云系统）同时通知所有参加磋商的供应商。
4.3.5供应商应当在规定时间内按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。重新提交的响应文件按磋商文件进行评审。未按要求重新提交响应文件的按响应无效处理。
4.4澄清
磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
4.4.1本项目采用线上澄清。
4.4.2线上澄清答复的方式：需要供应商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。未加盖CA电子公章的澄清无效。
4.4.3接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和更正，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。
4.5最后报价
4.5.1磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内提交最后报价，最后报价作为评审价格（各磋商供应商可提供最后报价总价或最后报价总价的明细报价；若未提供明细报价的则合同单价按最终报价与第一次报价总价的下浮比例同比例下浮）。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。
4.5.2本项目采用线上最后报价：磋商小组将在苏采云系统中向符合条件的供应商发布“最后报价要求函”及分项报价表，要求其在规定时间内提交最后报价。因供应商自身原因导致线上报价失败的后果由供应商自行承担。供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，提交最后报价须加盖CA电子公章，否则视为未提交最后报价。（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，系统中的线上最后报价只有一次机会，提交后无法撤回，请供应商慎重提交）
已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。
供应商应提前熟悉线上报价操作方法：若评审组长发起最后报价，开标大厅会显示“立即报价”界面，具体操作方式见《操作手册》。发生异常情况后，综合现场各种情况，代理机构也可使用其它应急方案并统一通知到所有参与最后报价的供应商。请供应商确保手机号开评标当日通讯畅通，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。
*进入项目评审流程后，建议各供应商法定代表人或授权委托人始终保持通讯顺畅，时刻关注不见面开标大厅，不离开不见面开标大厅。
4.5.3评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会（磋商小组）应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
①投标(响应)报价低于全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值50％的，即投标(响应)报价＜全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值×50％；
②投标(响应)报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标(响应)报价50％的，即投标(响应)报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标(响应)报价×50％； 
③投标(响应)报价低于采购项目最高限价45％的，即投标(响应)报价＜采购项目最高限价×45％；
④评审委员会（磋商小组）基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
4.5.4启动异常低价投标审查后，评标委员会（磋商小组）应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于4.5.3第③项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
4.5.5评标委员会（磋商小组）依据专业经验，参考同类项目成交价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。响应供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
4.5.6异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料等一并归档。
4.5.7评标委员会（磋商小组）成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。
4.5.8未在规定时间提交最后报价的，响应文件按无效处理。
4.5.9在规定时间内提交最后报价的供应商少于3家的，项目终止。
4.5.10如磋商过程中出现本磋商文件未尽事宜，由磋商小组根据政府采购有关法律、法规讨论决定。
5、成交
5.1本项目评标方法采用综合评分法，即指响应文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选人的评标方法。磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到底顺序推荐3名以上成交候选供应商，评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐，评审得分且最后报价相同的，则由磋商小组组织抽签确定成交候选人顺序。
5.2本项目由采购人书面授权磋商小组直接确定成交供应商，并将结果通知所有参加磋商的供应商。
5.3采购人或者采购代理机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，在政府采购信息媒体上发布成交结果，成交公告期限为1个工作日。
[bookmark: _Hlk132385577][bookmark: _Hlk132385599][bookmark: _Hlk132389804]5.4采购人或采购代理机构根据相关规定发布成交公告，成交公告发出的同时应当向成交供应商发出《成交通知书》。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担）；对未通过资格性审查的供应商，应当告知其未通过的原因；未成交供应商须在成交公告发出之日起2个工作日内向采购代理机构另行提供用以接收《未成交通知书》的电子邮件地址，未按时提供电子邮件地址或提供信息有误的，视为自动放弃并自行承担相应后果。
5.5成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交供应商无正当理由不得放弃成交。
6、履约保证金：无。
7、项目终止
出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：
1、因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；
3、在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项的情形除外。
项目终止后，采购代理机构应当将项目终止的理由告知所有供应商。
8、合同
8.1采购人应当自成交通知书发出之日起15日内（最迟30日内），按照采购文件及响应文件规定与成交单位签订书面合同。
8.2采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应责任。
8.3 采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。
8.4依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
8.5成交供应商无正当理由不得放弃成交。
8.6采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
9、质疑
9.1质疑及答复遵守《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）规定。
9.2供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，根据《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。采购代理机构应当在收到供应商书面质疑函后七个工作日内作出答复。
9.3供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
9.4对采购文件内容质疑时，需提供在苏采云系统中下载本项目磋商文件的《投标供应商确认函》，未提供的视为未依照采购公告要求获取磋商文件的供应商，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利。
9.5接收质疑函的方式为书面形式（当场送达或邮寄方式）向采购人、采购代理机构提出质疑，联系人、联系电话和通讯地址等信息以采购公告中本次采购活动联系事项为准。供应商质疑函范本格式请参照“苏州市政府采购”网站——“下载中心”——“政府采购供应商质疑函范本”。
10、响应文件的有效期
10.1响应文件的有效期自提交响应文件的截止之日起九十天，响应文件应保持有效。响应文件的有效期不明确或短于上述规定期限的，响应文件无效。
10.2在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长响应文件的有效期，这种要求和答复都应以书面形式进行。
11、代理服务费及评审费：
11.1代理服务费由采购人支付。
11.2代理服务费以采购预算金额为基数依据，按如下规定的标准和差额定率累进法进行计算收取：
预算金额100万元以下部分，费率为该部分预算金额的1.5％；
预算金额100万元（含）－500万元部分，费率为该部分预算金额的1.1％；
预算金额500万元（含）－1000万元部分，费率为该部分预算金额的0.8％；
预算金额1000万元（含）－5000万元部分，费率为该部分预算金额的0.5％；
预算金额5000万元以上部分，费率为该部分预算金额的0.25％。
本项目代理服务费（人民币）：18895.22元。
11.3评审费用参考《关于调整苏州市政府采购专家评审费标准的通知》苏财购〔2023〕37 号，由采购人支付，按实结算。
11.4采购代理机构银行账号如下：
收款单位：苏州筑程集中采购代理有限公司。
银行账号：3205010011120161000562。
开户银行：苏州银行股份有限公司城区支行。
数字人民币账户（数币钱包ID）：0092205422700009
12、政府采购政策
12.1中小微企业
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的相关规定，如供应商认定本企业提供的货物、工程或服务符合上述文件规定情形，可以享受中小企业扶持政策的，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）提交《中小企业声明函》并加盖公章，《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，未提交声明函或所提交的声明函中行业与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业不一致不享受相关政策。
在政府采购活动中，供应商提供的服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受相关扶持政策。
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本采购项目对应的中小企业划分标准所属行业为：建筑业。
12.2残疾人福利性单位
根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，在政府采购活动中残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位，应提交《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，未提交则不享受相关政策。
12.3监狱企业
根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未提交则不享受相关政策。
12.4绿色采购
（1）根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购范围内产品的，供应商须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询,并在响应文件中提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，否则视为未实质性响应。
（2）为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）文件规定，采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照标准要求实施相关采购活动，供应商应提供符合标准要求的设备或服务。
（3）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号文）文件规定，供应商提供产品及相关快递服务的包装应符合标准要求。
13、关于对参与供应商信用记录的政府采购要求
13.1采购代理机构会在接收响应文件截止时间后，登录信用中国网站（www.creditchina.gov.cn/）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/）查询供应商的信用记录，并将查询结果递交评审小组。
13.2采购过程中将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。
两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
13.3供应商若在经营活动中受到罚款的，请携带相关地方、部门对较大数额认定标准的证明材料，与响应文件一并提交。若无法提供，则可能承担响应无效等相应不利后果。
13.4对存在失信信息的供应商，由失信供应商进行确认。同时，采购代理机构工作人员应根据评审小组确认的失信信息，登录到相关来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。
14、其他事项
[bookmark: _Toc31031]14.1按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律法规的规定执行。
第三章 响应文件格式
[bookmark: _Toc167285809][bookmark: _Toc28273]附件1.磋商响应函
磋商响应函

致：苏州筑程集中采购代理有限公司
我方收到贵公司             （项目编号）采购文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加磋商活动，并向贵公司作出如下承诺：
1、我方愿意按照采购文件的一切要求，提供本项目的所有内容，我方的报价包括完成本项工作所需的一切应有费用。
2、如果我方的磋商响应文件被接受，我方将严格履行采购文件中规定的每一项要求，严格履行合同的责任和义务，保证按期、按质履行合同，完成合同所规定的全部内容。
3、我方已详细审查并同意采购文件及更正文件（若有）中的规定。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。
4、本磋商响应文件的有效期限为响应文件接收截止时间之日起60天。
5、我方保证所提交的响应文件中所有资料均是真实的、准确的。若与真实情况不符，我方愿意承担由此而产生的一切后果。
6、我方承诺若在机器码检查中被查出存在与其他响应供应商机器码一致情形的，愿意承担由此产生的一切后果，包括但不限于不得参与后续本项目因故废标后重新开展的相关采购活动。
7、我方承诺磋商响应文件在磋商开始后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。
8、我方承诺满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的所有条件。
9、与本磋商响应有关的通讯地址：
单   位：                                              联 系 人： 
地   址：                                              邮政编码： 
联系电话：                                             电子邮箱：

                                          供应商名称：（公章） 
  法定代表人或被授权人：（签字或盖章）
 日    期：     年     月    日

[bookmark: _Toc167285806]

附件2.法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我     （姓名）系     （供应商名称）的法定代表人，现授权委托     （姓名为我公司代理人，以本公司的名义参加     （采购人名称）组织实施的编号为     号的采购活动。代理人在投标、开标、评标、合同订立和履行过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。
代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。
代理人无转委托权。特此委托。
   
投标人（单位盖章）：
法定代表人（签字或盖章）：
代理人（签字或盖章）：
日 期： 

注：本授权委托书仅限于法人性质供应商投标，响应文件中必须提供法定代表人和代理人身份证复印件。非法人性质供应商投标，授权委托书格式自拟，但必须同时提供受托双方身份证复印件。



[bookmark: _Toc167285807][bookmark: _Toc7617]附件3.关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

苏州筑程集中采购代理有限公司：
本公司愿就由贵公司组织实施的编号为              号（项目编号）的磋商采购活动进行响应。本公司所提交的响应文件中所有关于磋商资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。


                                          供应商名称：（公章） 
  法定代表人或被授权人：（签字或盖章）
 日    期：     年     月    日


[bookmark: _Toc343]附件4.开标一览表

开标一览表（总报价）


投标人全称（加盖公章）：
项目编号：

	项目名称
	项目总价（元）

	
	

	投标报价（大写金额）





日    期：     年     月    日



[bookmark: _Toc167285812][bookmark: _Toc7945][bookmark: _Toc241]附件5.偏离表

偏离表（技术、商务）

	序号
	项目
	采购要求
	响应情况
	偏离说明
	证明材料

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	




                                          供应商名称：（公章） 
  法定代表人或被授权人：（签字或盖章）
 日    期：     年     月    日
 
注：1.供应商应在本表中对照磋商采购文件要求逐项对应列出响应内容，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。
2.若事项较多，供应商可根据实际情况另纸说明。
 




[bookmark: _Toc167285813]附件6. 项目服务人员配置表
项目服务人员配置表

	序号
	岗位
	姓名
	性别
	年龄
	学历
	职称
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	
	
	

	16
	
	
	
	
	
	
	

	17
	
	
	
	
	
	
	


注：若事项较多，供应商可根据实际情况另纸说明。

                                          供应商名称：（公章） 
  法定代表人或被授权人：（签字或盖章）
 日    期：     年     月    日



[bookmark: _Toc167285814]附件7.针对本项目的技术方案及制度
针对本项目的技术方案及制度
	提示：
1、供应商应针对本次采购项目特点编写公司成交后拟采取的管理技术方案。
2、供应商可根据自身情况编写，本页不够可另加页附后。

	



















        


                                         供应商名称：（公章） 
  法定代表人或被授权人：（签字或盖章）
 日    期：     年     月    日
 

[bookmark: _Toc167285815]附件8.相关业绩一览表

相关业绩一览表

	序号
	项目名称
	合同期
	合同金额
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：若事项较多，供应商可根据实际情况另纸说明。
 

                                          供应商名称：（公章） 
  法定代表人或被授权人：（签字或盖章）
 日    期：     年     月    日



[bookmark: _Toc21574][bookmark: _Toc19621]

[bookmark: _Toc167285816]附件9.中小企业声明函
中小企业声明函
苏州筑程集中采购代理有限公司：
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）  的（项目名称）  采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元（注1），属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
供应商名称：（公章）                
  法定代表人或被授权人：（签字或盖章）
 日    期：     年     月    日    
备注：
1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；
2、若供应商未在此函中对（中型企业、小型企业、微型企业）明确选择，视为非中小企业，不享受中小企业扶持政策；
3、若供应商提供的“中小企业声明函”内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
4、中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。
5、成交供应商为中小企业的，《中小企业声明函》将随成交结果同时公告。
附：中小企业划型标准规定
（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员
300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。
（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

[bookmark: _Toc167285817]
附件10.残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函
[bookmark: _Toc32206][bookmark: _Toc15378][bookmark: _Toc3869]苏州筑程集中采购代理有限公司：
    本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加贵公司组织实施的编号为              号的采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


                                          供应商名称：（公章） 
  法定代表人或被授权人：（签字或盖章）
 日    期：     年     月    日


备注：1.享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；
②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。
2.成交单位为残疾人福利性单位的，《残疾人福利性单位声明函》将随成交结果同时公告。
3.供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
[bookmark: _Toc167285818]附件11.关于响应报价合理性的澄清说明

关于响应报价合理性的澄清说明

苏州筑程集中采购代理有限公司：
本公司愿就由贵公司组织实施的编号为              号（项目编号）的采购活动进行响应，对于本公司的响应报价合理性作出说明如下：
	供应商应当根据实际情况自拟答复并根据磋商小组关于澄清的要求提供相关证明材料作为附件。


[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK49][bookmark: OLE_LINK50][bookmark: OLE_LINK51]备注：根据采购文件第二章“磋商须知”要求，当政府采购评审中出现供应商“响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值50%的”或者“响应报价低于通过符合性审查的次低报价供应商响应报价50%的”或者“响应报价低于采购项目最高限价45%的”或者“磋商小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形”时, 磋商小组应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对响应价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。响应供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。


                                          供应商名称：（公章） 
  法定代表人或被授权人：（签字或盖章）
 日    期：     年     月    日


[bookmark: _Toc23349]第四章 采购需求
[bookmark: _Toc13642116]苏州筑程集中采购代理有限公司受江苏省吴中中等专业学校的委托，就其所需的校园监控及电子围栏升级改造项目以竞争性磋商方式组织政府采购，欢迎符合条件的供应商参加。
一、项目编号：JSZC-320506-ZCJC-C2026-0001号。
二、采购需求：
（一）项目目标和采购内容：
	序号
	内容
	说明与要求

	1
	工程名称
	校园监控及电子围栏升级改造

	2
	建设地点
	苏州市吴中区龙翔路333号

	3
	施工工期
	合同生效后30天内完成全部内容

	4
	承包方式
	包工包料

	5
	质量要求
	合格

	6
	资金来源
	财政出资

	7
	报价方式
	固定综合单价

	8
	勘察现场
	由供应商自行勘察（因未勘察现场而导致的报价失误或对工程量清单理解产生歧义的后果自负）


1、固定单价报价：磋商供应商应充分考虑施工期间各类建材的市场风险和国家政策性调整风险系数，具体按照国家和苏州市相关文件执行。磋商供应商报价时，必须按统一的工程量清单报价（详见第七章附件）。
2、供应商必须对所提供货物和服务等知识产权方面的一切产权关系负全部责任，由此造成的一切后果由供应商承担。
3、与本项目相关的所有项目质量、安全问题均由成交供应商终身负责，由此造成的一切后果由供应商承担。
4、采购人拟采购的产品均不属于《节能产品政府采购品目清单》范围内的政府强制采购产品，也均不属于《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》范围内优先采购的产品（不包含政府强制采购产品）。
5、供应商提供的响应产品如属于国家认证认可监督管理委员会现行《强制性产品认证目录描述与界定表》管理的强制性认证产品，供应商在提请采购人验收时须提供上述产品的对应证书，否则采购人有权不予验收，且供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。
6、人员要求：
（1）供应商须组建本项目专属实施团队，配备项目经理、项目技术负责人、项目运维负责人及项目实施人员，承担本项目安装施工、系统调试、竣工验收及质保期运维服务工作。
（2）团队人员须具备安防信息化项目实施经验，熟悉校园环境施工管理要求。中标供应商核心岗位人员未经采购人书面同意，不得擅自更换；确需调整人员的，替换人员专业能力不得低于原投标人员标准。采购人有权对进场人员进行核查，存在弄虚作假情形的，采购人有权按照合同约定追究相应违约责任。
（二）验收
1、验收标准：按采购需求要求、国家技术、施工及验收规范规程、最新行业标准、“关于印发《江苏省政府采购履约验收管理办法》的通知（苏财规〔2024〕7号）”规定进行验收。
2、验收时间：完成本项目所有施工内容后，采购人将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并向中标单位发出《政府采购履约验收通知单》。中标单位应根据验收方案内容做好相应配合工作。
三、综合说明：
1、成交单位应组织成立施工项目组，项目组人员配备应当符合《省住房建设厅关于进一步明确施工项目经理部关键岗位人员网上备案标准及有关管理要求的通知》（苏建建管[2017]236号）等相关规定。
2、工程质量要求：按相关工程施工质量验收规范合格标准。
3、工程规范以现行的或承担具体施工任务期间国家和行业新颁布施行的规范、规程为准。
4、若采购文件中涉及品牌或品牌导向，则仅作参考。
5、响应文件须如实进行响应，量化指标必须列明具体数值。供应商在其响应文件中对于采购文件要求提供的货物或服务情况均须进行完整的阐述和说明。
6、供应商提供的响应文件内容须真实、准确、有效，如提供虚假材料或对采购文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应采购要求，其响应文件将被拒绝。已中标的将取消中标资格，并按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的相关办法处理。
7、供应商须在响应报价中对所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其响应文件将被拒绝，采购人除支付本次采购项目的成交金额外不再承担其他任何费用。
8、供应商需编制本项目的技术方案，包括但不限于：工程概述、总体安排、施工部署和施工段划分以及对应的规范性、合理性说明，上述内容须结合本项目实际情况作出针对性、可行性阐述；施工现场平面布置和临时设施现场布置以及对应的规范性、合理性说明，上述内容须结合本项目实际情况作出针对性、可行性阐述；施工进度计划和完成保障措施以及对应的规范性、合理性说明，上述内容须结合本项目实际情况作出针对性、可行性阐述；分部分项工程的施工方案和具体施工技术措施以及对应的规范性、合理性说明，上述内容须结合本项目实际情况作出针对性、可行性阐述；安全文明施工、现场扬尘污染防治措施和环境保护措施以及对应的规范性、合理性说明，上述内容须结合本项目实际情况作出针对性、可行性阐述；施工所需主要设备的使用管理措施以及对应的规范性、合理性说明，上述内容须结合本项目实际情况作出针对性、可行性阐述。
9、供应商拟投入本项目的团队需具有履约能力，有服务项目人员，便于项目实施。
10、供应商需有丰富的类似项目经验等内容。
11、供应商在项目实施期间应无条件的接受采购人的监督管理，提出的质量问题要及时整改，整改完毕后通知采购人检查验收，合格后书面报送采购人备案。
12、与本次采购项目有关的质量、安全问题均由成交供应商终生负责，相关的人员、财产责任风险均由供应商全部承担，与他人无涉。
13、服务要求：供应商设立7×24小时运维服务通道。接到故障报修，2小时内远程技术响应，初步定位故障；远程无法解决的一般故障，4小时内技术人员抵达现场处置并完成修复；重大/严重故障，24小时内完成故障排查与修复，保障系统基本运行，并提供不低于24个月的免费质保期（自本项目验收合格之日起计算），以及在此期间的免费维修、维护、保养、检测和非人为原因损坏的更换服务。
14、支付方式：合同签订生效后15个工作日内预付合同金额的30%，项目通过竣工验收合格后15个工作日内付至合同金额的60%，审计完成后15个工作日内付至审计金额的95%，余款两年质保期满后15个工作日内付清。
15、凡涉及采购文件的补充说明和修改，均以苏州市政府采购网上公示信息为准。
[bookmark: _Toc31036]
第五章 合同文本
[bookmark: _Toc499280800][bookmark: _Toc509403958][bookmark: EBb19bb0b0e0c74c3bab2aec934f6164c7]第一部分 合同协议书
发包人（招标人、甲方）：江苏省吴中中等专业学校
[bookmark: EBfe1f048126e645a392baff2d554e4ba9]承包人（中标人、乙方）：                          .
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就     施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
[bookmark: _Toc499280801][bookmark: _Toc509403959][bookmark: _Toc351203481]一、工程概况
1.工程名称： 校园监控及电子围栏升级改造。
2.工程地点：  苏州市吴中区龙翔路333号。
3.工程立项批准文号：        
4.资金来源：财政 
[bookmark: EBf9e99de4086d435689c3fe42c8f7f458]5.工程内容：具体详见工程量清单及设计图纸。
[bookmark: EB6d2810b69e6b432faca4869335b3cc6c]6.工程承包范围：具体详见工程量清单及设计图纸。
[bookmark: _Toc499280802][bookmark: _Toc351203482][bookmark: _Toc509403960]二、合同工期
[bookmark: EB4b235c514b894473832c6a7791a2aecb]计划开工日期：2026年     月    日。
计划竣工日期：2026年     月    日。
工期总日历天数：   天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
[bookmark: _Toc509403961][bookmark: _Toc499280803][bookmark: _Toc351203483]三、质量标准
[bookmark: EB1bc6994484ef481088c781c4ebed3498]工程质量符合合格标准。
[bookmark: _Toc499280804][bookmark: _Toc509403962][bookmark: _Toc351203484]四、签约合同价与合同价格形式	
[bookmark: EB6002987061f34c52b49e8e5f56c3b126][bookmark: EB454d379adaad4c2892b4af6784acffac]1.中标价为：                 。
[bookmark: EBe62b7cfbc0db4b279452f96420ea0c45]2.合同价格形式：固定综合单价合同。
3.支付方式：合同签订生效后15个工作日内预付合同金额的30%，项目通过竣工验收合格后15个工作日内付至合同金额的60%，审计完成后15个工作日内付至审计金额的95%，余款两年质保期满后15个工作日内付清。
[bookmark: _Toc351203485][bookmark: _Toc499280805][bookmark: _Toc509403963]五、项目经理
[bookmark: EB222ecb74b16842998e47945e077dc371]承包人项目经理：       。
[bookmark: _Toc499280806][bookmark: _Toc351203486][bookmark: _Toc509403964]六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）中标通知书（如果有）；
（2）招标文件、投标函及其附录（如果有）； 
（3）专用合同条款及其附件；
（4）通用合同条款；
（5）技术标准和要求；
（6）图纸；
（7）已标价工程量清单或预算书；
（8）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
[bookmark: _Toc509403965][bookmark: _Toc351203487][bookmark: _Toc499280807]七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
[bookmark: _Toc499280808][bookmark: _Toc351203488][bookmark: _Toc509403966]八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
[bookmark: _Toc499280809][bookmark: _Toc351203489][bookmark: _Toc509403967]九、签订时间
[bookmark: EB2e1e583d477e491c893f053f3101b39f]本合同于         签订。
[bookmark: _Toc351203490][bookmark: _Toc509403968][bookmark: _Toc499280810]十、签订地点
[bookmark: EBfa08094a85034872a8cd0df3c8d6b4b8]本合同在         签订。
[bookmark: _Toc499280811][bookmark: _Toc351203491][bookmark: _Toc509403969]十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
[bookmark: _Toc499280812][bookmark: _Toc351203492][bookmark: _Toc509403970]十二、合同生效
[bookmark: EBfc42a6244ef446ddb6ca25afccbb1f8b]本合同自双方盖章生效。
[bookmark: _Toc351203493][bookmark: _Toc509403971][bookmark: _Toc499280813]十三、合同份数
本合同一式  份，均具有同等法律效力，发包人执  份，承包人执  份，代理机构执  份。

	[bookmark: EBb602dc6de7e44e38a015289eea2172e7]甲方：(公章)

	[bookmark: EBcff6b770bf2f406980631e05eeb3b7a1]乙方: (公章)


	法定代表人或其委托代理人：
[bookmark: EB490efd1888f443efab8d807e1355bdfe](签字)
	法定代表人或其委托代理人：
[bookmark: EB36b419ff1022499ba9a269aa09c6348b](签字)







第二部分  通用条款
参照住建部、国家工商行政管理局《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）第二部分。
[bookmark: EBc62599f375524b6b9d1e67c5c1a72c1a] 
[bookmark: EB665c8192be104b2e9a7bc0f0812d14b9][bookmark: _Toc273453273][bookmark: _Toc273437362][bookmark: EB8254d3ade2074a66ad56bc3cb30ca8ce]  
[bookmark: _Toc466548769][bookmark: _Toc509403973]第三部分  专用合同条款
[bookmark: _Toc351203633][bookmark: _Toc466548770][bookmark: _Toc38451195][bookmark: _Toc509403974][bookmark: _Toc297120456][bookmark: _Toc296347155][bookmark: _Toc296503156][bookmark: _Toc296890984][bookmark: _Toc292559866][bookmark: _Toc296346657][bookmark: _Toc296944495][bookmark: _Toc297048342][bookmark: _Toc296891196][bookmark: _Toc292559361]1. 一般约定
1.1 词语定义
1.1.1合同
[bookmark: EBe97488c4d6a049c4abf8963a76c2b14e]1.1.1.10其他合同文件包括：。
1.1.2 合同当事人及其他相关方
1.1.2.4监理人：
[bookmark: EB021e5a631b99448bab723a565b97b02f]名    称：；
[bookmark: EB5e9f7bb007db45b2a28108d5a3208268]资质类别和等级：；
[bookmark: EB1c46152a4bbe4fa29a2fe41f790023ae]联系电话：；
[bookmark: EBd1e4ccf7a9b74594945bc09bfb9ce780]电子信箱：；
[bookmark: EBec43d1bf2db64c0a8a0d641b56ab344a]通信地址：。
1.1.2.5 设计人：
[bookmark: EB9c9da72b8c3442218676d7b651b9d4fe]名    称：；
[bookmark: EB87f78e811ff7425b9f965a307b425d4a]资质类别和等级：；
[bookmark: EBb11542c55cef45e3bb0a47569c35aedf]联系电话：；
[bookmark: EB869eb23402fd44f4a1829d59a9e62c4b]电子信箱：；
[bookmark: EBbe9b9003a1bf4e2e91f14bac672da2b2]通信地址：。
1.1.3 工程和设备
[bookmark: EB6185d97b7de74996b0d8442d6a663d50]1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：
[bookmark: EB3c24b2a13b284014854ef79cbedc1c72]1.1.3.9 永久占地包括：
[bookmark: EBaf18151355564f40b3907bdca0296034]1.1.3.10 临时占地包括：
1.3法律 
适用于合同的其他规范性文件：
[bookmark: EBbbedfb8f87d647948a8128c90b3bf720]《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《中华人民共和国招标投标法》、《工程建设项目施工招标投标办法》（七部委30号令）、《江苏省工程建设管理条例》、《建设工程施工发包与承包价格管理暂行规定》、《工程量清单计价规范》、其他法律法规以及江苏省和苏州市行发包人管部门颁布的相关文件规定，如地方法规与国家法规相抵触，按国家法规执行。
1.4 标准和规范
1.4.1适用于工程的标准规范包括：
[bookmark: EB1ed4f20226f44beeb54ea8064846c4c7]适用标准、规范的名称：现行工程施工标准规范以及质量验收标准及规范。 
发包人提供标准、规范的时间：承包人自行购置。 
国内没有相应标准、规范时的约定：如有涉及，双方另行协商约定。
[bookmark: EBa57d2692f7a942d3868a1177d336259d]1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：无；
[bookmark: EB66d06614cf184aab8fc178f0ba9e9c87]发包人提供国外标准、规范的份数：无；
[bookmark: EBd809dc64b1cd491ab4f22bdcf0f84762]发包人提供国外标准、规范的名称：无。
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：
[bookmark: EB82caf1d11ce2458389af751b45456f8f]承包人在投标或施工前应认真查看图纸、对照招标文件、对照相关文件和相关规范，如发现有差异需及时以书面形式告知发包人代表及总监。在工程实施过程中，每一道程序的开工前必须报请监理同意，完工后必须报请监理验收。
1.5 合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：
[bookmark: EBf653287f70d84761a0876599d0a93a03]1、本协议书及附件；2、中标通知书（含招标文件）；3、投标函及其附件；4、专用合同条款；5、通用合同条款；6、技术标准和要求；7、图纸；8、已标价工程量清单；9、其他合同文件。
1.6 图纸和承包人文件	
1.6.1 图纸的提供
[bookmark: EB51b9f86c579f42708ed9aa6180e03f0e]发包人向承包人提供图纸的期限：开工之前 3 天；
[bookmark: EB59a23e02293341c28a2f3563c97751c0]发包人向承包人提供图纸的数量：三套；
[bookmark: EBd4d8b43e0f364e4796574710dc1d17c9]发包人向承包人提供图纸的内容：工程施工图。
1.6.4 承包人文件
[bookmark: EB15eb1a6a19024cb399307872ba44ec5f]需要由承包人提供的文件，包括：
[bookmark: EBdefa6b8cb2444ccc95db3c84c0704491]承包人提供的文件的期限为：
[bookmark: EB427c31a7a9be4cc1aa136909fb9111f7]承包人提供的文件的数量为：
[bookmark: EBc727d77007a1430784efef58aa154cb5]承包人提供的文件的形式为：
[bookmark: EB3bed9e985ce44e4ea93ce93b4a51cfde]发包人审批承包人文件的期限：
1.6.5 现场图纸准备
[bookmark: EB31498f765cc445eaa48bc45871106f70]关于现场图纸准备的约定：
1.7 联络
[bookmark: EBd6fe04c9151d42d99421375a7b494570]1.7.1发包人和承包人应当在 /天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
[bookmark: EB5bf7eac3167642a2b6b4de202683a167]1.7.2 发包人接收文件的地点：；
[bookmark: EB1190590d54da45f7af41e7c3fcd46ac7]发包人指定的接收人为：。
[bookmark: EB06c4836d78154fc2a238e19a003d039e]承包人接收文件的地点：；
[bookmark: EBa4d939a501634a879eb64470fd607f37]承包人指定的接收人为：。
[bookmark: EB60616bb3061046968dae9e65f94ea260]监理人接收文件的地点：；
[bookmark: EB6515e7d43cd241a6bdc72083d1502acc]监理人指定的接收人为：。
1.10 交通运输
[bookmark: _Toc303539100][bookmark: _Toc312677986][bookmark: _Toc318581155][bookmark: _Toc304295521][bookmark: _Toc300934943]1.10.1 出入现场的权利
[bookmark: EBc6c8fb4a4ff64940b361e9df3ed1d892]关于出入现场的权利的约定：
[bookmark: _Toc300934944][bookmark: _Toc304295522][bookmark: _Toc303539101][bookmark: _Toc318581156][bookmark: _Toc312677987]1.10.3 场内交通
[bookmark: EB0ab497681faf4f7197b97cbb939170fd]关于场外交通和场内交通的边界的约定：由承包人负责,费用计入投标报价。
[bookmark: EBd79a19fdafea4700bcbd5f5372ad5d4b][bookmark: _Toc318581157]关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：  
1.10.4超大件和超重件的运输
[bookmark: EB9ac66e21ede645c28090d22e6ae07781]运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。
1.11 知识产权
[bookmark: EB5c9820f7ce7f4c9ebab922ebe72577d9]1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人。
[bookmark: EBeb41ade99cd0485db0e42ee8324e14a5]关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：经发包人允许。
[bookmark: EB1838184d38d8461fa91483bbc5fe188e]1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：发包人。
[bookmark: EBef9aa05225a54c4293ac4673b830a8b6]关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：经发包人允许。
[bookmark: EBefa1aee5a81d4075957452672444d392]1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：无。
1.13工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：是。
允许调整合同价格的工程量偏差范围：见专用条款第10、11条。
[bookmark: _Toc351203634][bookmark: _Toc466548771][bookmark: _Toc509403975][bookmark: _Toc38451196][bookmark: _Toc296347156][bookmark: _Toc292559362][bookmark: _Toc297048343][bookmark: _Toc296346658][bookmark: _Toc292559867][bookmark: _Toc296944496][bookmark: _Toc296890985][bookmark: _Toc296891197][bookmark: _Toc297120457][bookmark: _Toc296503157]2. 发包人
2.2 发包人代表
发包人代表：
[bookmark: EBfca04cfd14ff4ac198d8b4caac5dda8c]姓    名：；
[bookmark: EB6ce647ae8d0d4dce95f25ebe2205a5dd]身份证号：；
[bookmark: EB9ae914f96083471ead96f9c75ae4bb49]职    务：；
[bookmark: EBf25e17d3e13345f2a215c8a7b2328d90]联系电话：；
[bookmark: EB02b6d464bd9d4b4aad71399d9795f40d]电子信箱：；
[bookmark: EBc658dfe93f0042c081b5bd739d144173]通信地址：。
[bookmark: EBc64ae44ccca54a47972477cad6b8ba09]发包人对发包人代表的授权范围如下：经发包人授权并在授权范围内代表发包人行使发包人权利，全面负责本工程的组织、协调和管理，签发或签署各种相关指令，报表及支付凭证，处理施工过程中的各有关事宜。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.4.1 提供施工现场
[bookmark: EBb3fba79fdf404c21bd19d26a15eeb74a]关于发包人移交施工现场的期限要求：已到位。
2.4.2 提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：
[bookmark: EBefa4e923f2f046798ef4016a84208360](1)现场具备施工用水水源和用电电源，场内铺设电路、水路由施工单位自理。施工用电用水费用由施工单位含在合同价中。
（2）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求： 已到位。
（3）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：按规定办理。
（5）水准点与坐标控制点交验要求：正式开工前，现场交接。 
（6）图纸会审和设计交底时间：正式开工前。
（7）双方约定发包人应做的其他工作：如涉及，双方现场协商。
2.5 资金来源证明及支付担保
[bookmark: EB94cacb8524a84744b9644d99fff20e87]发包人提供资金来源证明的期限要求：无。
[bookmark: EB89f864d0ceea4ea6a8eeacbdbd24c85a]发包人是否提供支付担保：无。
[bookmark: EBdb25f4a08ece449fa137213b47d370c2]发包人提供支付担保的形式：无。
[bookmark: _Toc509403976][bookmark: _Toc351203635][bookmark: _Toc466548772][bookmark: _Toc38451197][bookmark: _Toc296890986][bookmark: _Toc296944497][bookmark: _Toc292559868][bookmark: _Toc296347157][bookmark: _Toc296503158][bookmark: _Toc296891198][bookmark: _Toc297048344][bookmark: _Toc296346659][bookmark: _Toc292559363][bookmark: _Toc297120458]3. 承包人
3.1 承包人的一般义务
[bookmark: EB302d84060ea9442ca678469eb3d7b27a]（5）承包人提交的竣工资料的内容：按相关规定。
[bookmark: EBc310c4b1f3ec4f9eaaed68e5626d5edc]承包人需要提交的竣工资料套数： 2 套。
[bookmark: EB3416a6a1cda048019e451376c02aef51]承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担包括档案馆收取的装订等相关费用在内的全部竣工资料费用。
[bookmark: EB069042397398465c801e1783531c9e03]承包人提交的竣工资料移交时间：通过竣工验收后30天内。
[bookmark: EBb232cb660ddb4ad1a5dbec9459b36830]承包人提交的竣工资料形式要求：提供符合苏州市建设工程档案归档规范要求及苏州市城建档案馆要求的竣工图纸及资料1套；符合招标人归档要求的竣工图纸和资料 1 套。
（6）承包人应履行的其他义务：
[bookmark: EB0a60d1ea9c8d413e9fd0bfebe0661842]1、承包人应严格按设计图纸施工，所有的原材料必须符合国家规范要求，并配合发包人（监理监督）按批次做好原材料的取样送检工作，不得弄虚作假，不得使用劣质材料。
2、承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：承包人全权负责，并在报价中考虑相应费用。承包人必须提供和维修整个工程期间使用的照明、围栏设施，并负责安全保卫。因承包人未设置以上照明、围栏导致的安全事故由承包人负责，并承担可能产生的一切费用。保证施工期间对居民的影响减少到最低程度所采取的各项措施及保证完成；施工场地的卫生，控制噪音及三废的排放，负责施工场合的治安保障工作，以上所有费用考虑在投标报价中。工程施工现场应配备必要的标示标牌等指示设施，费用自行考虑，计入措施费。
3、需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：按苏州市颁布的有关建设工程施工现场交通、环卫、防噪音等方面的管理规定办理并承担相应费用。
4、已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：承包人需做好成品保护工作，其费用计入合同价中。承包人应采取切实的保护措施，防止项目施工对原有建筑、管道等的破坏，如果发生破坏行为,其维修费用全部由承包人承担。
5、施工场地清洁卫生的要求：施工期间按创建文明工地及环卫行政主管部门的要求执行，施工后做到工完场清。交工前清理现场达到监理工程师和发包人要求，承担因违反有关规定造成的损失和罚款。
6、双方约定承包人应做的其他工作：
A) 承包人在工程实施期间负责每天将施工场地范围内的“因自身工作产生的”地面和地下建筑垃圾、建筑杂物、生活垃圾等清理干净，并及时清除出施工现场。如承包人不作清理或清理不干净，发包人有权委托其他单位或个人清理，所产生的一切费用由承包人负责。发包人在工程款结算时在承包人的工程款中扣除。
B)施工过程中， 应充分配合发包人和监理工程师的工作，认真做好施工组织管理和协调工作，配合其它承包人的施工，并无条件配合发包人和监理工程师的调度，接受发包人和监理工程师的监督管理，按期、保质完成施工任务。
C）标志牌设置：施工告示牌及施工标志、交通警示指引等标志等需规格统一。
D)余料或废弃物处理：工地施工余料或废弃物不得在现场丢弃，否则，承包人按5000 元/项作为违约金无条件支付。
E）在承包人力所能及范围内，协助招标人办理开工必须的各项手续。
3.2 项目经理
3.2.1 项目经理：
[bookmark: EB45cc91ef9b3a40b9a50020ed9670285e]姓    名：；
[bookmark: EBecd35d988eab47cf8d1751cd1ee386a6]身份证号：；
[bookmark: EBcc7fda4716474946b11c208d6a1917f7]建造师执业资格等级：；
[bookmark: EB4acf553dbd5a4b33ae750abc480fa4b6]建造师注册证书号：；
[bookmark: EBe14348ab515048099fd474a5276c9635]建造师执业印章号：；
[bookmark: EB0b9fa2f261114eabaa60394a69e19cd2]安全生产考核合格证书号：；
[bookmark: EB8c308c893a9b4789aee2340904842403]联系电话：；
[bookmark: EB433b4ec82c6f4fa7b33e976dac4818b3]电子信箱：；
[bookmark: EBe271d1b8d4264ce489b2d75ef325a3e9]通信地址：；
[bookmark: EB72e57e4cc9c145dda245f3afc778727f]承包人对项目经理的授权范围如下：经承包人法人授权并在授权范围内代表承包人行使权力和义务，履行承包责任，全面负责本工程的组织、协调和管理，签发或签署各种相关施工指令，处理施工过程中的各有关事宜。
[bookmark: EBc017f769e7b44b908222ddec15ea8ae6]关于项目经理每月在施工现场的时间要求：本工程要求项目经理本人每周不少于5天，每天至少8小时在本工程现场工作（有事须请假），如发现缺勤情况，则承包人按缺勤天数每天每人2000元支付违约金。
[bookmark: EB97ac747ecb3d4ca4b82bf658b02a9e16]承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：发包人有权更换项目经理，承包人不得拒绝。
[bookmark: EBb87372b9b57f4a7dac066d3dab51801f]项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：施工期间，未到岗，应向发包人支付违约金5000元/次，同时上述情况抄报苏州市住建局。
[bookmark: EBbb73c91f281942c990a8795234c9d3a9]3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：未经发包人书面批准，不得更换项目经理。承包人如有违反，应向发包人支付20万元/次的违约金，该款项无需经承包人同意，由发包人直接在工程款中扣除，同时上述情况抄报苏州市建设局。
[bookmark: EB82feea9305d64a46afd6c351dcb94485]3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：发包人有权根据工程实施情况要求承包人立即更换不称职的项目经理，承包人不得拒绝，承包人如不执行，发包人当即停止支付工程进度款，直到承包人按要求更换不称职的项目经理后，恢复工程进度款的支付。
3.3 承包人人员
[bookmark: EBe1cb12ea7bd542a6913cd1608eaf003d]3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：开工前一周。
[bookmark: EBc3f245630dbb4574a4e5950c4f24ac0b]3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：发包人有权根据工程实施情况要求承包人立即更换不称职的施工管理人员，承包人不得拒绝，承包人如不执行，应向发包人支付5万元/次的违约金，该款项无需经承包人同意，由发包人直接在工程款中扣除。
[bookmark: EB4fcff3cdfe604a2e8045343db2e5c0ee]3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：监理批准。
[bookmark: EB709e422d779e4ee9828b29dae4513a53]3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：未经发包人书面批准，不得更换主要施工管理人员。承包人如有违反，应向发包人支付5万元/次的违约金，该款项无需经承包人同意，由发包人直接在工程款中扣除；由此增加的费用和（或）延误的工期及其它责任由承包人承担。
[bookmark: EBbf33419ecece42a997b9d7bd67b419a3]承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：施工期间，未到岗，应向发包人支付违约金2000元/次 。
[bookmark: _Toc297048345][bookmark: _Toc297123492][bookmark: _Toc292559869][bookmark: _Toc300934945][bookmark: _Toc312677988][bookmark: _Toc296347158][bookmark: _Toc297216151][bookmark: _Toc296503159][bookmark: _Toc296346660][bookmark: _Toc304295523][bookmark: _Toc303539102][bookmark: _Toc296944498][bookmark: _Toc296891199][bookmark: _Toc296890987][bookmark: _Toc292559364][bookmark: _Toc297120459]3.5 分包
[bookmark: _Toc296891200][bookmark: _Toc292559365][bookmark: _Toc296944499][bookmark: _Toc292559870][bookmark: _Toc296347159][bookmark: _Toc296890988][bookmark: _Toc296503160][bookmark: _Toc297123493][bookmark: _Toc297048346][bookmark: _Toc296346661][bookmark: _Toc304295524][bookmark: _Toc297216152][bookmark: _Toc303539103][bookmark: _Toc300934946][bookmark: _Toc297120460][bookmark: _Toc312677989][bookmark: _Toc318581158]3.5.1 分包的一般约定
[bookmark: EB725d21c084a2476cb03c99371bbf09a8]禁止分包的工程包括：
[bookmark: EB6a54c788b28c41e79fdc6e599c73cd7f][bookmark: _Toc296891201][bookmark: _Toc296890989][bookmark: _Toc296347160][bookmark: _Toc297123494][bookmark: _Toc300934947][bookmark: _Toc304295525][bookmark: _Toc297120461][bookmark: _Toc296346662][bookmark: _Toc297216153][bookmark: _Toc303539104][bookmark: _Toc297048347][bookmark: _Toc296944500][bookmark: _Toc296503161]主体结构、关键性工作的范围：
[bookmark: _Toc312677990][bookmark: _Toc318581159]    3.5.2分包的确定
[bookmark: EB9e37b013db614eb48bebaf188a48f7e3]允许分包的专业工程包括：无。
[bookmark: EBfd77cd3c60be4ee3984ec18c44d58a02]其他关于分包的约定：无。
3.5.4 分包合同价款
[bookmark: EB25cb3031e8284d71b3cc6b8b79d32ee3]关于分包合同价款支付的约定：无。
3.6 工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间： 。
3.7 履约担保
承包人是否提供履约担保：否。
[bookmark: EBe50c60771a184860aafd7eaaebaa977d]承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：。
[bookmark: _Toc466548773][bookmark: _Toc351203636][bookmark: _Toc509403977][bookmark: _Toc38451198][bookmark: _Toc267251413][bookmark: _Toc296346663][bookmark: _Toc296891202][bookmark: _Toc297048348][bookmark: _Toc292559366][bookmark: _Toc296347161][bookmark: _Toc296890990][bookmark: _Toc296503162][bookmark: _Toc292559871][bookmark: _Toc296944501][bookmark: _Toc297120462]4. 监理人
4.1监理人的一般规定
[bookmark: EBaae34a8ef1af44ca86192e6d7ed7859f]关于监理人的监理内容：参照监理合同及监理规范。
[bookmark: EB49cc7e07980c47f2abd3012e7b9f3063]关于监理人的监理权限：参照监理合同及监理规范。 
[bookmark: EB19184df4758443f5babd78eb2169cc96]关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：
4.2 监理人员
总监理工程师：
[bookmark: EBc13b11ed676f4e4f8628e5fb5dc83503]姓    名：；
[bookmark: EBcd391d7462eb4d1f92ad1d489c38b07e]职    务：；
[bookmark: EB412c1343ecf144c5b6a0f52dcc35bbd4]监理工程师执业资格证书号：；
[bookmark: EB9662b943d40b4046bda873e86b40ac3f]联系电话：；
[bookmark: EB18a4e30d98ee484ebfd53dabed20311a]电子信箱：；
[bookmark: EB1be1d154e0c94066ad8c11304e38b4c3]通信地址：；
[bookmark: EB02b9e2769fd643da9ce23a31ef12e9b9]关于监理人的其他约定：
4.4 商定或确定
[bookmark: _Toc267251418]在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：
[bookmark: EB653c5c55ff0d47b098ed89a0ba8657cb]（1）__________；
（2）__________；
（3）__________。。
[bookmark: _Toc509403978][bookmark: _Toc351203637][bookmark: _Toc38451199][bookmark: _Toc466548774][bookmark: _Toc296503163][bookmark: _Toc297120463][bookmark: _Toc296347162][bookmark: _Toc296891203][bookmark: _Toc296346664][bookmark: _Toc292559872][bookmark: _Toc297048349][bookmark: _Toc296944502][bookmark: _Toc292559367][bookmark: _Toc296890991]5. 工程质量
5.1 质量要求
[bookmark: _Toc297216155][bookmark: _Toc312677997][bookmark: _Toc304295527][bookmark: _Toc300934949][bookmark: _Toc318581164][bookmark: _Toc303539106][bookmark: _Toc297123496][bookmark: EBc6c51fd163a842ba916980135c86bcc9]5.1.1 特殊质量标准和要求：合格。
[bookmark: EBc07fdcfef5504b4290c02f5603d46b3b]关于工程奖项的约定：
5.3 隐蔽工程检查
[bookmark: EB26d34219d1dd4e4c9695372b32150636]5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：提前3个工作日。
[bookmark: EBe94746f0b117458e9d31615584b2a550]监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。
[bookmark: EBd28f480bde8c438ba53a9591ae79cc90][bookmark: EB9dc934f502f44a26bc66bedcb869296d][bookmark: EB593fd60529e14534aa87668d9d287b07][bookmark: EB8d5b4d1cb2b649869d0da03982f2fead]关于延期最长不得超过：48小时。   
[bookmark: _Toc466548775][bookmark: _Toc38451200][bookmark: _Toc509403979][bookmark: _Toc351203638]6. 安全文明施工与环境保护
6.1安全文明施工
6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：
[bookmark: EB19c7564e93374ab59e21ef8e9b861cf7]按建设部现行的《建设工程安全生产管理条例》的有关规定、《苏州市建筑施工安全监督管理办法》的有关条款以及招标文件中技术标准和要求规定执行。承包人全权负责施工现场的全部安全工作，费用包含在合同总价中。监理和发包人监督执行，安全事故由责任方承担一切后果。承包人应严格按标准组织施工，并同时接受行业人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患；因施工地点在市中心区域，承包人须有有效的防火措施，承包人负责施工现场的安全及第三方人身安全。发包人对工程事故不负任何责任。
环境保护按苏建招﹝2010﹞10号文《关于在建设工程招标文件和施工合同中增加防止扬尘等要求的通知》：承包人应该严格遵守《苏州市扬尘污染防治管理办法》、《苏州市区建设工地容貌管理实施办法》、《苏州市建筑垃圾（工程渣土）处置管理办法》和《苏州市建筑垃圾（工程渣土）运输管理办法》的规定，各类垃圾清运及处理费用，清表、清淤及因拆迁原因导致设备的二次进退场费用，作为施工的措施费用包干，施工中不予增加。
   本工程在整个施工期间应杜绝一切人身伤亡和重大质量安全事故等，如发生上述事故，则视为承包人违约，发包人有权解除本合同，承包人应赔偿发包人因此所受的一切损失，发包人有权不予支付承包人款项并要求承包人承担违约责任；在施工期间每发生一起事故，承包人除了接受政府相关部门处罚外，还应向发包人支付的专项违约金，专项违约金按次按合同签约价的10％计取；承包人应保证在整个合同履行过程中所用的全部工器具、设备、施工机械及现场设施等的安全、性能和状态完好，能够实现预定的作用，满足合同约定和业主代表的要求。
[bookmark: EBf06055e375814de8a089e7b7bcf778ea]6.1.4 关于治安保卫的特别约定：。
[bookmark: EB8808057cee404c32bfe34fc69d42fbd3]关于编制施工场地治安管理计划的约定：。
6.1.5 文明施工
[bookmark: EBb29c0187935d4307be35fb7213f45a59]合同当事人对文明施工的要求：满足相关规定。
[bookmark: EBfbce02ca84224a47a7b3c92645d7d424]6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：按工程进度。
[bookmark: _Toc351203639][bookmark: _Toc38451201][bookmark: _Toc509403980][bookmark: _Toc466548776]7. 工期和进度
7.1 施工组织设计
[bookmark: EBad5c1e7e597d40449c8a71a69ec5e04e]7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：满足相关规定。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改
[bookmark: EB94b6e2c309e24a6fbef3d954b079ec6f]承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：开工前一周。
[bookmark: EB02149d4c0ab84aa2b701ff6107cc43b3]发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：三个工作日。
[bookmark: _Toc304295541][bookmark: _Toc297123514][bookmark: _Toc312678005][bookmark: _Toc300934966][bookmark: _Toc297216173][bookmark: _Toc303539123][bookmark: _Toc312677479]7.2 施工进度计划
7.2.2 施工进度计划的修订
[bookmark: EBe2f41969fa144899a076916bfced4a0f]发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限： 
7.3 开工
7.3.1 开工准备
[bookmark: EB79fd3e7ac25841a1bb24843e75c4a9cf]关于承包人提交工程开工报审表的期限：接到中标通知书之日起20天内。
[bookmark: EBdb2c579d9d7b4d27a082911ff4651420]关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：接到中标通知书之日起10天内。承包人中标后，应与发包人及总包单位保持密切沟通，根据现场进展，及时接收工作面，组织进场。
[bookmark: EB30cdb95c361d43a38aadf1f848d7ab70]关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前一周。
7.3.2开工通知
[bookmark: EBd988f6fbad71415491dbb955d57e9ece]因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。
7.4 测量放线
[bookmark: EBce06c504456746f28786ccb2e7cc12c8]7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工前。
[bookmark: _Toc297123516][bookmark: _Toc303539125][bookmark: _Toc312678010][bookmark: _Toc300934968][bookmark: _Toc304295546][bookmark: _Toc297216175][bookmark: _Toc312677484]7.5 工期延误
7.5.1 因发包人原因导致工期延误
[bookmark: EBfce280686770454a8bb5d093ec778056][bookmark: _Toc318581171][bookmark: _Toc312678014]（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：承包人必须满足发包人对项目整体工期的控制要求，为满足平行专业进度要求等非承包人原因导致的工期延误，由发包人书面签证确认应予顺延的工期，承包人不就此提出费用索赔，应发包人要求增加工作量的除外。
[bookmark: _Toc312678012][bookmark: _Toc318581169][bookmark: _Toc312677486][bookmark: _Toc297216177][bookmark: _Toc304295548][bookmark: _Toc303539127][bookmark: _Toc300934970][bookmark: _Toc297123518]7.5.2 因承包人原因导致工期延误
[bookmark: _Toc312677487][bookmark: _Toc312678013][bookmark: _Toc318581170]因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：按分部分项工程费的每天万分之四。
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限： 不超过合同金额的5% , 同时承包人须承担因此对发包人造成的损失。
[bookmark: _Toc300934971][bookmark: _Toc297216178][bookmark: _Toc303539128][bookmark: _Toc312678015][bookmark: _Toc304295549][bookmark: _Toc297123519]7.6 不利物质条件
[bookmark: _Toc297123520][bookmark: _Toc297216179][bookmark: _Toc300934972][bookmark: _Toc303539129][bookmark: _Toc318581172][bookmark: _Toc312678016][bookmark: _Toc304295550][bookmark: EBb376e1e28f8a482483d2333efe81cda6]不利物质条件的其他情形和有关约定：无。
[bookmark: _Toc312678017][bookmark: _Toc297123521][bookmark: _Toc300934973][bookmark: _Toc297216180][bookmark: _Toc304295551][bookmark: _Toc303539130]7.7异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：
[bookmark: EB7feeee5332ad42cb87e0676e965860f6]（1）__________；
（2）__________；
（3）__________。。
7.9 提前竣工的奖励
[bookmark: EB7d4c448b36c04cd6af5c8acb1fbe8177]7.9.2提前竣工的奖励：无。
[bookmark: _Toc466548777][bookmark: _Toc351203640][bookmark: _Toc38451202][bookmark: _Toc509403981]8. 材料与设备
[bookmark: _Toc296890995][bookmark: _Toc297216186][bookmark: _Toc296944506][bookmark: _Toc280868654][bookmark: _Toc304295556][bookmark: _Toc303539136][bookmark: _Toc297048353][bookmark: _Toc296891207][bookmark: _Toc297120467][bookmark: _Toc296346668][bookmark: _Toc312677493][bookmark: _Toc312678019][bookmark: _Toc300934979][bookmark: _Toc296347166][bookmark: _Toc292559877][bookmark: _Toc296503167][bookmark: _Toc292559372][bookmark: _Toc297123527][bookmark: _Toc280868655][bookmark: _Toc267251424][bookmark: _Toc280868656]8.4材料与工程设备的保管与使用
[bookmark: _Toc292559878][bookmark: _Toc292559373][bookmark: _Toc312678020][bookmark: _Toc296503168][bookmark: _Toc297123528][bookmark: _Toc296891208][bookmark: _Toc296346669][bookmark: _Toc296944507][bookmark: _Toc304295557][bookmark: _Toc296890996][bookmark: _Toc300934980][bookmark: _Toc312677494][bookmark: _Toc303539137][bookmark: _Toc296347167][bookmark: _Toc297216187][bookmark: _Toc297048354][bookmark: _Toc318581173][bookmark: _Toc297120468][bookmark: EBad3b787aa6ac437492b773ba08176200]8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：。
8.6 样品
8.6.1样品的报送与封存
[bookmark: EBd1da01c321de4f4dafa52efa5ac33d8f]需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按招标材料清单。
8.8 施工设备和临时设施
8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施
[bookmark: EBdd5a45ea4ac74e8aa6d9f3b2806600f7]关于修建临时设施费用承担的约定：。
[bookmark: _Toc38451203][bookmark: _Toc509403982][bookmark: _Toc351203641][bookmark: _Toc466548778][bookmark: _Toc312677495][bookmark: _Toc303539139][bookmark: _Toc304295559][bookmark: _Toc297216192][bookmark: _Toc297123533][bookmark: _Toc300934982][bookmark: _Toc312678021][bookmark: _Toc297048359][bookmark: _Toc297120473][bookmark: _Toc296891213][bookmark: _Toc296347172][bookmark: _Toc267251427][bookmark: _Toc267251428][bookmark: _Toc296346674][bookmark: _Toc292559883][bookmark: _Toc296891001][bookmark: _Toc296944512][bookmark: _Toc296503173][bookmark: _Toc292559378]9. 试验与检验
[bookmark: _Toc297216193][bookmark: _Toc312678022][bookmark: _Toc297123534][bookmark: _Toc303539140][bookmark: _Toc300934983][bookmark: _Toc304295560][bookmark: _Toc312677496]9.1试验设备与试验人员
[bookmark: _Toc304295561][bookmark: _Toc312677497][bookmark: _Toc300934984][bookmark: _Toc297216194][bookmark: _Toc303539141][bookmark: _Toc297123535][bookmark: _Toc312678023][bookmark: _Toc318581174]9.1.2 试验设备
[bookmark: EBd41e288ae6d14ea09058d092feddc9bc][bookmark: _Toc303539142][bookmark: _Toc297123536][bookmark: _Toc304295562][bookmark: _Toc312678024][bookmark: _Toc300934985][bookmark: _Toc312677498][bookmark: _Toc297216195]施工现场需要配置的试验场所：。 
[bookmark: EB949f4acb63a442af95ac5a184b112753]施工现场需要配备的试验设备：。
[bookmark: EBf9ca519718614d26977edd51b9f4c73e]施工现场需要具备的其他试验条件：。
9.4 现场工艺试验 
[bookmark: EB3f0715ade9d948f7ba1bdc9492af8bf9]现场工艺试验的有关约定：。
[bookmark: _Toc509403983][bookmark: _Toc466548779][bookmark: _Toc351203642][bookmark: _Toc38451204][bookmark: _Toc296944532][bookmark: _Toc297123540][bookmark: _Toc296347192][bookmark: _Toc292559398][bookmark: _Toc300934989][bookmark: _Toc296891021][bookmark: _Toc296891233][bookmark: _Toc296346694][bookmark: _Toc297216199][bookmark: _Toc304295566][bookmark: _Toc297120493][bookmark: _Toc292559903][bookmark: _Toc296503193][bookmark: _Toc303539146][bookmark: _Toc297048379][bookmark: _Toc312678025][bookmark: _Toc312677499][bookmark: _Toc267251439][bookmark: _Toc267251435][bookmark: _Toc267251433][bookmark: _Toc267251441][bookmark: _Toc267251437][bookmark: _Toc267251440][bookmark: _Toc267251442]10. 变更
[bookmark: _Toc297216200][bookmark: _Toc297123541][bookmark: _Toc304295567][bookmark: _Toc300934990][bookmark: _Toc292559904][bookmark: _Toc312677500][bookmark: _Toc296944533][bookmark: _Toc296891022][bookmark: _Toc312678026][bookmark: _Toc303539147][bookmark: _Toc292559399][bookmark: _Toc296503194][bookmark: _Toc296346695][bookmark: _Toc296347193][bookmark: _Toc297048380][bookmark: _Toc296891234][bookmark: _Toc297120494]10.1变更的范围
关于变更的范围的约定：按吴中区相关规定执行。
10.4 变更估价
10.4.1 变更估价原则
关于变更估价的约定: 。
[bookmark: _Toc297048383][bookmark: _Toc292559402][bookmark: _Toc296346698][bookmark: _Toc296503197][bookmark: _Toc297216203][bookmark: _Toc300934993][bookmark: _Toc303539150][bookmark: _Toc296347196][bookmark: _Toc296891237][bookmark: _Toc297120497][bookmark: _Toc296944536][bookmark: _Toc296891025][bookmark: _Toc297123544][bookmark: _Toc292559907][bookmark: _Toc312677503][bookmark: _Toc304295570][bookmark: _Toc312678029][bookmark: _Toc300934994][bookmark: _Toc296503203][bookmark: _Toc296891243][bookmark: _Toc292559913][bookmark: _Toc297120503][bookmark: _Toc292559408][bookmark: _Toc296891031][bookmark: _Toc296346704][bookmark: _Toc303539151][bookmark: _Toc296347202][bookmark: _Toc297048389][bookmark: _Toc297216204][bookmark: _Toc297123545][bookmark: _Toc296944542]10.5承包人的合理化建议
[bookmark: EB9e233d1a0d454e608f448e025ea3f01a]监理人审查承包人合理化建议的期限：。
[bookmark: EB563f73f9be2c494082d0c6bb0496599e]发包人审批承包人合理化建议的期限：。
[bookmark: _Toc296944543][bookmark: _Toc297048390][bookmark: _Toc297216205][bookmark: _Toc292559409][bookmark: _Toc312678030][bookmark: _Toc296891244][bookmark: _Toc296891032][bookmark: _Toc296346705][bookmark: _Toc296347203][bookmark: _Toc297120504][bookmark: _Toc292559914][bookmark: _Toc296503204][bookmark: _Toc304295571][bookmark: _Toc297123546][bookmark: _Toc312677504][bookmark: _Toc318581175][bookmark: _Toc303539152][bookmark: _Toc300934995][bookmark: EB903e4ef9255f4cb7840f4037bff01c08]承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：无。
[bookmark: _Toc296503199][bookmark: _Toc292559404][bookmark: _Toc292559909][bookmark: _Toc297123548][bookmark: _Toc296347198][bookmark: _Toc312678033][bookmark: _Toc300934997][bookmark: _Toc296944538][bookmark: _Toc297048385][bookmark: _Toc296346700][bookmark: _Toc312677507][bookmark: _Toc296891239][bookmark: _Toc304295574][bookmark: _Toc303539154][bookmark: _Toc297216207][bookmark: _Toc296891027][bookmark: _Toc297120499]10.7 暂估价
[bookmark: _Toc312678034][bookmark: _Toc318581176][bookmark: _Toc312677508]暂估价材料和工程设备的明细详见工程量清单：《暂估价一览表》。
[bookmark: _Toc312678035][bookmark: _Toc312677509][bookmark: _Toc318581177]10.7.1 依法必须招标的暂估价项目
[bookmark: EB4b04fc250167445793310c9be61e0ab1]对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第种方式确定。
10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目
[bookmark: EB19f893251dc9465abaa02a9db87bf804]对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第种方式确定。
第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目
[bookmark: EB9c04e1245dc44da8a769fd0453e61550]承包人直接实施的暂估价项目的约定：按相关规定。
10.8 暂列金额
[bookmark: EB8588e94c8320490c8cd3def62e719eb1][bookmark: EB7a4ad91665ef4ef0a6e767ea7761d09e][bookmark: _Toc351203643][bookmark: EB057b29d924de45cfb3b375a5b390e694]合同当事人关于暂列金额使用的约定：按相关规定。  
[bookmark: _Toc38451205][bookmark: _Toc509403984][bookmark: _Toc466548780]11. 价格调整
[bookmark: _Toc304295577][bookmark: _Toc296347200][bookmark: _Toc300935000][bookmark: _Toc297120501][bookmark: _Toc296944540][bookmark: _Toc297048387][bookmark: _Toc296891241][bookmark: _Toc292559406][bookmark: _Toc303539157][bookmark: _Toc296503201][bookmark: _Toc292559911][bookmark: _Toc312678039][bookmark: _Toc297216209][bookmark: _Toc296891029][bookmark: _Toc297123550][bookmark: _Toc296346702]11.1 市场价格波动引起的调整
市场价格波动是否调整合同价格的约定： 按省、市住建局造价处的文件规定进行价差调整及竣工结算审计    。
[bookmark: EB8721bb3ec1614a6785fc6a8523ad1fbd]因市场价格波动调整合同价格，采用以下第  2  种方式对合同价格进行调整：
第1种方式：采用价格指数进行价格调整。
[bookmark: EB5f7101b84bb94600b96040b102c22a1b]关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：；  
第2种方式：采用造价信息进行价格调整。
[bookmark: _Toc296944544][bookmark: _Toc297120505][bookmark: _Toc296891245][bookmark: _Toc292559915][bookmark: _Toc297048391][bookmark: _Toc292559410][bookmark: _Toc296347204][bookmark: _Toc296503205][bookmark: _Toc296891033][bookmark: _Toc296346706][bookmark: _Toc466548781][bookmark: _Toc509403985][bookmark: _Toc38451206][bookmark: _Toc351203644][bookmark: _Toc312678040][bookmark: _Toc300935002][bookmark: _Toc297123552][bookmark: _Toc303539159][bookmark: _Toc304295579][bookmark: _Toc297216211]12. 合同价格、计量与支付
[bookmark: _Toc292559411][bookmark: _Toc267251461][bookmark: _Toc292559916][bookmark: _Toc297048392][bookmark: _Toc296891034][bookmark: _Toc296503206][bookmark: _Toc296891246][bookmark: _Toc297120506][bookmark: _Toc296346707][bookmark: _Toc296944545][bookmark: _Toc296347205][bookmark: _Toc297216212][bookmark: _Toc312678041][bookmark: _Toc300935003][bookmark: _Toc303539160][bookmark: _Toc297123553][bookmark: _Toc304295580]12.1 合同价格形式
1、单价合同。
[bookmark: EB3d0c8d11cffc483b9ff340c551502acc]综合单价包含的风险范围：。
[bookmark: EB4dff710257c54def9907d30bd9591181]风险费用的计算方法：。
[bookmark: EB4f43b929531a487f9a8d6ce069b80ed5]风险范围以外合同价格的调整方法：。
2、总价合同。
[bookmark: EB905d641e13cc400f9eac9d0b48c11fb8]总价包含的风险范围：。
[bookmark: EB37a8c5092cf4443b9b6755d50165b3cf]风险费用的计算方法：。
[bookmark: EB81747ecbe1c849198a995562ab4c1e9a]风险范围以外合同价格的调整方法：。
[bookmark: EB8a76304cea424d12b07d6dae32ade118]3、其他价格方式：。
[bookmark: _Toc300935004][bookmark: _Toc304295581][bookmark: _Toc303539161][bookmark: _Toc297216213][bookmark: _Toc297123554][bookmark: _Toc312678042][bookmark: _Toc296891247][bookmark: _Toc296891035][bookmark: _Toc292559412][bookmark: _Toc296346708][bookmark: _Toc296503207][bookmark: _Toc296944546][bookmark: _Toc297120507][bookmark: _Toc292559917][bookmark: _Toc296347206][bookmark: _Toc297048393]12.2 预付款
12.2.1 预付款的支付
预付款支付比例或金额: 按相关要求执行。
预付款支付期限：  按相关要求执行 。
[bookmark: EB6eab55b3bf6d47b3a577dc06e6106c5c]预付款扣回的方式：。
12.2.2 预付款担保
[bookmark: EB4bf4a2179173450f8327d37857652029]承包人提交预付款担保的期限：
[bookmark: EB5bc2466f96234e85a019f97ad74b87fc]预付款担保的形式为：
12.3 计量
12.3.1 计量原则
[bookmark: EB9094a5a010c64e199d92380436d66454]工程量计算规则：。
12.3.2 计量周期
[bookmark: EB700496c22f0d4ef5908c6043217f78f2]关于计量周期的约定：。
12.3.3 单价合同的计量
[bookmark: EB6ab3ee679e9d4e90a25927739a1c4b28]关于单价合同计量的约定：。
12.3.4 总价合同的计量
[bookmark: EBd510caaeed1e4d03a79b315f198299c4]关于总价合同计量的约定：。
[bookmark: EB283c235983704be88f4b0e44742fa2fe]12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：。
12.3.6 其他价格形式合同的计量
[bookmark: EBac1516708cde4cdd8abcd110b47eee20]其他价格形式的计量方式和程序。
12.4 工程进度款支付
[bookmark: _Toc303539163][bookmark: _Toc297123556][bookmark: _Toc297120511][bookmark: _Toc300935006][bookmark: _Toc297048397][bookmark: _Toc296891039][bookmark: _Toc292559921][bookmark: _Toc296891251][bookmark: _Toc296346712][bookmark: _Toc296503211][bookmark: _Toc292559416][bookmark: _Toc296347210][bookmark: _Toc297216215][bookmark: _Toc296944550]12.4.1 付款周期
关于付款周期的约定：按相关要求执行
12.4.2 进度付款申请单的编制
[bookmark: EBc21799450cc4480b9b014c2eb83557f8]关于进度付款申请单编制的约定：
12.4.3 进度付款申请单的提交
[bookmark: EB2f9d96a87757452a854d68570cea0b38]（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：
[bookmark: EB8d8d6354649c481da12531f200c83fc4]（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：
[bookmark: EB917ce5045de64f8b93ee557ca1aced40]（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：。
12.4.4 进度款审核和支付
[bookmark: EB6ceaea7441574a5382b10dc92788c847]（1）监理人审查并报送发包人的期限：
[bookmark: EBde57d9b6698b4b7687e4eb4f9043bf0f]发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：
[bookmark: EBc4f6800580774910b00e937a524259d1]（2）发包人支付进度款的期限：
[bookmark: EB3f562c943e134fec8b8a1780e92aa68b]发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：
12.4.6 支付分解表的编制
[bookmark: EB12c1fa3292b340599fac97ed4023ca5c]2、总价合同支付分解表的编制与审批：
[bookmark: EB1e93e23165db4c6f835fe0aff3707a7e]3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：
[bookmark: _Toc466548782][bookmark: _Toc38451207][bookmark: _Toc509403986][bookmark: _Toc351203645][bookmark: _Toc292559424][bookmark: _Toc297216223][bookmark: _Toc296891047][bookmark: _Toc296347218][bookmark: _Toc296891259][bookmark: _Toc296503219][bookmark: _Toc297120519][bookmark: _Toc292559929][bookmark: _Toc300935015][bookmark: _Toc296346720][bookmark: _Toc312678053][bookmark: _Toc297048405][bookmark: _Toc297123564][bookmark: _Toc304295593][bookmark: _Toc303539172][bookmark: _Toc296944558]13. 验收和工程试车
13.1 分部分项工程验收
[bookmark: EBc7596037d11342b5aad302e22e3c8534]13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前小时提交书面延期要求。
[bookmark: EB6cb89e9114cc4d49ba39d747022e23a4]关于延期最长不得超过：小时。
[bookmark: _Toc296503223][bookmark: _Toc292559428][bookmark: _Toc292559933][bookmark: _Toc296891263][bookmark: _Toc303539173][bookmark: _Toc296944562][bookmark: _Toc296347222][bookmark: _Toc296891051][bookmark: _Toc297123565][bookmark: _Toc297216224][bookmark: _Toc312678056][bookmark: _Toc304295596][bookmark: _Toc300935016][bookmark: _Toc297048409][bookmark: _Toc296346724][bookmark: _Toc297120523][bookmark: _Toc267251476][bookmark: _Toc267251470][bookmark: _Toc267251473][bookmark: _Toc267251475][bookmark: _Toc267251471][bookmark: _Toc267251472][bookmark: _Toc267251474]13.2 竣工验收
[bookmark: _Toc280868704][bookmark: _Toc280868705][bookmark: _Toc280868706][bookmark: _Toc280868707][bookmark: _Toc280868708][bookmark: _Toc280868709]13.2.2竣工验收程序
[bookmark: EB6a424d370ce843cca1e8939e16ebbf8e]关于竣工验收程序的约定：按相关规定。
[bookmark: EBf34f5915a8df440baf7013cc6a9c785f]发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：无。
13.2.5移交、接收全部与部分工程
[bookmark: EB2a304bce0574413093af42b38b2bd1af]承包人向发包人移交工程的期限：另行约定。
[bookmark: EB0fe042f1da52465a996cef58bee58ee2]发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：无。
[bookmark: EBbfcbde850c8144bea52718793d5a4292]承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：每延期一天，违约金为中标金额的千分之四。
13.3 工程试车
13.3.1 试车程序
[bookmark: EB6d43bcfc36834f9e9e2a476e9cc6477a]工程试车内容：。
[bookmark: EB9e31d9c1ae10420881395313f8c65e27]（1）单机无负荷试车费用由承担；
[bookmark: EBa078074b2fed46628a3de404b137b3d0]（2）无负荷联动试车费用由承担。
13.3.3 投料试车
[bookmark: EBa71cfb4758784aeb9073180a64e26145]关于投料试车相关事项的约定：。
13.6 竣工退场
13.6.1 竣工退场
[bookmark: EBdf7f51d1cf8e441b809e068b78b842b4]承包人完成竣工退场的期限：。
[bookmark: _Toc351203646][bookmark: _Toc38451208][bookmark: _Toc466548783][bookmark: _Toc509403987]14. 竣工结算
14.1 竣工付款申请
[bookmark: EBd6ed8081792d428e9a2e853c19b02892]承包人提交竣工付款申请单的期限：。
[bookmark: EBa5f35503aa09497a871aa150816b0673]竣工付款申请单应包括的内容：。
14.2 竣工结算审核
[bookmark: EB4d4560ee07d84d0584dd037b7646a6ff]发包人审批竣工付款申请单的期限：。
[bookmark: EB362eb63cea834d7ea86e5711c9fe439c]发包人完成竣工付款的期限：。
[bookmark: EB3b364c85bd1a4edba0a07f0eb61a0b05]关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：。
14.3关于结算审计：按相关要求执行。

14.4 最终结清
14.4.1 最终结清申请单
[bookmark: EB4f484f3629544d778b39da90251626c3]承包人提交最终结清申请单的份数：。
[bookmark: EB2dc4afe2f7314394bc11dda1eb436d11]承包人提交最终结算申请单的期限：。 
14.4.2 最终结清证书和支付
[bookmark: EBdec308b64c9247979384a620d007dec6]（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：。
[bookmark: EBfa835200f6b34420a1b7772233bde0f1]（2）发包人完成支付的期限：。
[bookmark: _Toc466548784][bookmark: _Toc509403988][bookmark: _Toc38451209][bookmark: _Toc351203647][bookmark: _Toc267251483][bookmark: _Toc267251482][bookmark: _Toc267251484][bookmark: _Toc267251485][bookmark: _Toc267251489][bookmark: _Toc267251490][bookmark: _Toc267251486][bookmark: _Toc267251488][bookmark: _Toc267251492][bookmark: _Toc267251493][bookmark: _Toc267251497][bookmark: _Toc267251503][bookmark: _Toc267251502][bookmark: _Toc267251495][bookmark: _Toc267251494][bookmark: _Toc267251491][bookmark: _Toc267251498][bookmark: _Toc267251496][bookmark: _Toc267251499][bookmark: _Toc267251501][bookmark: _Toc267251504][bookmark: _Toc267251506][bookmark: _Toc267251507][bookmark: _Toc267251508][bookmark: _Toc267251514][bookmark: _Toc267251509][bookmark: _Toc267251513][bookmark: _Toc267251511][bookmark: _Toc267251510][bookmark: _Toc267251515]15. 缺陷责任期与保修
15.2缺陷责任期
[bookmark: EBa6d0cf21d59f48edb0b5d75372757453]缺陷责任期的具体期限：通过竣工验收后1年。
15.3 质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定：无。
15.3.1 承包人提供质量保证金的方式
[bookmark: EBb8da28022d074218aad81d6a86e7f3fc]质量保证金采用以下第/种方式：
[bookmark: EB507c31462f5b459faa6a664a5bc58b9d]（1）质量保证金保函，保证金额为：/； 
[bookmark: EB0fa245687d564349babc0982ea9bebd2]（2）/的工程款；
（3）其他方式:无。
15.3.2 质量保证金的扣留 
[bookmark: EBad7ea70159614442863fadf4e00ca6ec]质量保证金的扣留采取以下第/种方式：按相关要求执行
（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
[bookmark: EB1053c47a6f0244df907b961aa9cef121]（3）其他扣留方式:。
[bookmark: EB5c92f915f1834827b8a5fd81b378917c]关于质量保证金的补充约定：。
15.4保修
15.4.1 保修责任
工程保修期为：竣工验收后2年。
15.4.3 修复通知
[bookmark: EBbb347e34c5774f8f81f3de7bdc52beff][bookmark: EB0a55ea721cb3402d83f2c2c38c3b7a19][bookmark: EBc18b594f33384d3abea0ad633c9efa9b]承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：  
[bookmark: _Toc38451210][bookmark: _Toc466548785][bookmark: _Toc351203648][bookmark: _Toc509403989][bookmark: _Toc280868717][bookmark: _Toc280868718]16. 违约
16.1 发包人违约
16.1.1发包人违约的情形
[bookmark: EB7e14ea28e48a49948002145bdf1f3057]发包人违约的其他情形：。
    16.1.2 发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
[bookmark: EBf46971a580dd417e9773e82ed1892ff3]（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：无。
[bookmark: EBb7107c61da904bda855f7e5884bdc59e]（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：无。
[bookmark: EB8ffb9c4696d9474a8f2f24253226420d]（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：。
[bookmark: EBd1fefb40289349a092e765be1af60d42]（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：。
[bookmark: EB5227588444f64bf5995087a947827cd0]（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：。
[bookmark: EBa6d72297c6b440dd8bf9ce98cf4b737d]（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：无。
[bookmark: EBbbcfa5c431244a3db8d288298c1ae8d3]（7）其他：。
16.1.3 因发包人违约解除合同
[bookmark: EB038c46ab9fd04678b26b20cf1b814934]承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满90天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
16.2 承包人违约
16.2.1 承包人违约的情形
[bookmark: EBad67e210e2954bc2ac26c9c84d969f6c]承包人违约的其他情形：指中标后7天不进场施工或借口拖延，发包人可解除合同，并承担发包人相应损失。
16.2.2承包人违约的责任
[bookmark: EB083ad08bc2184c2d930ce5c3faf0aff7]承包人违约责任的承担方式和计算方法：中标金额的百分之五，在支付第一次工程款时扣除。 
16.2.3 因承包人违约解除合同
[bookmark: EB762a54ef60ad461ea9855e76d83914e3]关于承包人违约解除合同的特别约定：协商不成诉至吴中区人民法院解决。
[bookmark: EBdc522f579ffb49daa9a34b24170e2c6e]发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：无需支付费用。
[bookmark: _Toc509403990][bookmark: _Toc466548786][bookmark: _Toc351203649][bookmark: _Toc38451211]17. 不可抗力 
17.1 不可抗力的确认
[bookmark: EBf502cb0ae42b40209e24a652dad015b8]除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：。
17.4 因不可抗力解除合同
[bookmark: EBaca70056c7574d7799c6731e9aa6a5ea]合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后天内完成款项的支付。
[bookmark: _Toc466548787][bookmark: _Toc509403991][bookmark: _Toc351203650][bookmark: _Toc38451212]18. 保险
18.1 工程保险
关于工程保险的特别约定：  按规定  
18.3 其他保险
关于其他保险的约定：  按规定  
[bookmark: EB7b29954d28fb497d840cd553a999bd07]承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：。
18.7 通知义务
[bookmark: EB27f3da4316ed421c83a9cf205fb6d29f]关于变更保险合同时的通知义务的约定：。
[bookmark: _Toc351203651][bookmark: _Toc466548788][bookmark: _Toc38451213][bookmark: _Toc509403992]20. 争议解决
20.1 争议评审
[bookmark: EB80aac3a489784fd19904b02cd55c9383]合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：否。
20.1.1 争议评审小组的确定
[bookmark: EB9d9142546c134df786b36cd1d830cbed]争议评审小组成员的确定：。
[bookmark: EBe3791943dea14cc893bebeb2bf8741fc]选定争议评审员的期限：。
[bookmark: EBd420002ba8984e3b807e856627731487]争议评审小组成员的报酬承担方式：。
[bookmark: EB631083993f6942deb5c4e1638f48e7c9]其他事项的约定：。
20.1.2 争议评审小组的决定
[bookmark: EBcee3c4dfc0554402b67ffd019423ed2f]合同当事人关于本项的约定：。
20.2仲裁或诉讼
[bookmark: EB7023c4a11e9b420489d6f3cd6fdd018e]因合同及合同有关事项发生的争议，按下列方式解决：
[bookmark: _Toc38451214]向项目所在地人民法院起诉，最终内容以签订合同为准。

四、技术要求
一、现行国家技术、施工及验收规范规程，对施工工艺的特殊要求，按国家有关规定执行。
二、工程量清单、图纸。（另附）

[bookmark: _Toc15311]
第六章 评审方法及评审标准
一、评审方法
1、本次评审方法采用综合评分法，即在满足磋商文件实质性要求前提下，按照磋商文件中规定的评审标准和各项因素进行综合评审，以评审总得分最高的供应商作为成交候选人。
2、磋商小组各成员独立对每个进入打分程序的有效磋商供应商的响应文件技术和资质部分以打分的形式进行评审和评价。
3、对评委的评分（除价格分外）进行统计汇总，直接算术平均计算出每个磋商供应商的得分，加上价格得分即为每个磋商供应商的综合得分。
4、如出现评审总得分最高的磋商供应商有两个或两个以上的，以磋商报价较低者优先作为成交供应商，如果磋商报价也相同的，则由磋商小组按照技术指标优劣顺序确定成交供应商。
5、如供应商存在“苏财购〔2017〕11号”文件中所列的失信或不良行为，按照相关规定执行。关于较大数额罚款的认定按照《财政部关于<中华人民共和国政府采购法实施条例>第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库〔2022〕3 号）文件执行。
6、针对中小型企业、残疾人福利企业和监狱企业的评审：
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的有关规定，本项目为专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策。供应商必须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受中小企业扶持政策。
注：
①填报“中小企业声明函”需严格按“工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》进行。
②若供应商提供的声明函或认定证明为虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。
[bookmark: _GoBack]二、评分标准
总分值为100分，评审因素及各比重如下：价格分值占总分值的比重为10％（权重），技术及其他分值占总分值的比重为90％（权重）。
（一）价格得分（10分）
第一步：响应报价（最终报价）不超过采购预算价格及最高限价的为有效报价，超出此范围的响应报价视为无效，其响应文件不进行评审，也不得标。
第二步：以满足采购文件实质性要求且响应价格最低的有效报价为评标基准价，其价格分为满分，其他有效报价的价格分统一按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）：
响应报价得分＝（评标基准价/最终报价）×价格权值×100％（价格权值10%）。
（二）施工组织设计（64分）
1、项目概述：工程概况、项目勘察、需求分析。内容符合实际情况、调研详细、符合实际需求的得8分；可操作性比较强，内容描述比较详细的得6分；可操作性尚可，内容描述较简单的得4分；可操作性差，内容描述特少的得2分，未提供不得分。
2、 系统详细设计：数字话中心子系统、主干网络子系统、教学楼网络子系统，内容详细、符合需求、设计优秀的得8分；内容比较详细、能符合需求、设计良好的得6分；设计尚可，内容较简单得4分；可操作性差、内容描述特少得2分，未提供不得分。
3、分部、分项工程的施工方案：施工准备、工程施工具体方案具有可操作性强，内容描述详细的得8分；可操作性比较强，内容描述比较详细的得6分；可操作性尚可，内容描述较简单的得4分；可操作性差，内容描述特少的得2分，未提供不得分。
4、安全文明施工措施：该工程安全文明施工、施工现场扬尘污染防治措施及环境保护方面的措施，内容描述详细的得8分；可操作性比较强，内容描述比较详细的得6分；可操作性尚可，内容描述较简单的得4分；可操作性差，内容描述特少的得2分，未提供不得分。
5、质量保证措施：质量保证的要点、保障机制具有可操作性强，内容描述详细的得8分；可操作性比较强，内容描述比较详细的得6分；可操作性尚可，内容描述较简单的得4分；可操作性差，内容描述特少的得2分，未提供不得分。
6、施工进度保证措施：施工总进度计划、保障施工进度采取的措施、人员、材料、机具的进场安排，具有可操作性强，内容描述详细的得8分；可操作性比较强，内容描述比较详细的得6分；可操作性尚可，内容描述较简单的得4分；可操作性差，内容描述特少的得2分，未提供不得分。
7、事故应急措施：风险分析及降低风险的措施、事故的响应处置方式，内容描述详细的得8分；可操作性比较强，内容描述比较详细的得6分；可操作性尚可，内容描述较简单的得4分；可操作性差，内容描述特少的得2分，未提供不得分。
8、售后服务：售后服务承诺、服务内容、售后服务的保证措施。内容描述详细的得8分；内容描述比较详细的得6分；内容描述较简单的得4分；内容描述特少的得2分，未提供不得分。
（三）企业综合实力（26分）
1、项目组成员比较（18分）
[bookmark: OLE_LINK59][bookmark: OLE_LINK60]（1）投标单位拟派项目经理（1人）具有与本项目专业相关高级工程师职称证书、系统集成项目管理工程师、ITSS-信息技术应用创新服务工程师、CISAW信息安全保障人员证书、信息系统业务安全服务工程师，每提供一个得1分，最高5分。
（2）投标单位拟派项目技术负责人（1人）具有系统分析师证书、软件设计师证书、数据库系统工程师证书、ITSS-信息技术应用创新服务工程师证书，每提供一个得1分，最高4分。
(3)投标单位拟派项目信息安全负责人（1人）具有CISAW信息安全保障人员证书、ITSS-信息技术应用创新服务经理、CCRC-数据安全官认证证书、数据安全评估师中级及以上，每提供一份得1分，最高得4分。
(4)投标单位拟派项目售后负责人（1人）具有系统架构设计师证书、IT 运维工程师证书、通信专业技术人员职业资格认证中级及以上，每提供一份得1分，最高得3分。
(5)投标人针对本项目拟投入的项目组成员（除项目负责人、项目技术负责人、项目售后负责人外）中具有CISAW信息安全保障人员证书、IT 运维工程师证书，每提供一个得1分，最高得2分。（投标文件中须提供相关证书及投标单位为其缴纳的最近一期社保证明扫描件并加盖公章，未提供或提供不全的不得分）
（上述（1）-（5）投标文件中需提供以上人员相关证书扫描件及投标单位为该员工缴纳最近一期的社保证明扫描件，不提供或提供不全的不得分。）
1、投标单位具有有效期内的ISO27001信息安全管理体系认证证书、ISO9001质量管理体系认证证书,每提供一个得2分，本项最高得4分。（投标文件中须提供相关认证证书扫描件并加盖公章及该证书在中国国家认证认可监督管理委员会网站http://www.cnca.gov.cn/上查询的页面截图，未提供或提供不全的不得分）
2、投标单位提供自2023年1月1日起（时间以合同签订日期为准）承担的类似项目业绩案例。每提供一份得1分，本项最高得4分。（投标文件中需提供完整合同的扫描件，未提供或提供不全不得分。）
评审说明：其他未尽事宜由磋商小组根据有关规定讨论决定。
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附件：校园监控及 电子围栏升级改造.xlsx


表C.2.1 最高投标限价扉页【校园监控及电子围栏升级1.1

				表C.2.1   最高投标限价扉页



				工程名称：		校园监控及电子围栏升级改造

				标段名称：

				

最 高 投 标 限 价

				最高投标限价（小写） ：				1354111.09

				（大写） ：				壹佰叁拾伍万肆仟壹佰壹拾壹元零角玖分

				编   制  人：						(造价专业人员签字及盖章)

				审   核  人：						(签字及盖章)

				编 制 单 位：						(盖章)

				法定代表人 
或其授权人：						(签字或盖章)

				招   标   人：						(盖章)

				法定代表人
或其授权人：						(签字或盖章)

				编 制 时 间：





表E.1.1-1 工程项目汇总表【校园监控及电子围栏升1.2



		表E.1.1-1   工程项目汇总表

		工程名称：校园监控及电子围栏升级改造				标段：				第1页 共1页

		序号		项目内容		金额(元)		其中:(元)

								专业工程暂估价		安全生产

		1		校园监控及电子围栏升级改造























































		合  计



		注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
    2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。





表E.1.1-2 单项工程汇总表【校园监控及电子围栏升2.1



		表E.1.1-2   单项工程汇总表

		单项工程名称：校园监控及电子围栏升级改造				标段：				第1页 共1页

		序号		项目内容		金额(元)		其中:(元)

								专业工程暂估价		安全生产

		1		安装工程























































		合  计



		注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
    2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。





表E.1.1-3 单位工程汇总表【安装工程】3.1



		表E.1.1-3   单位工程汇总表

		单位工程名称：安装工程		标段：		第1页 共1页

		序号		项目内容		金额(元)

		1		分部分项工程

		1.1		通用安装工程

		2		措施项目

		2.1		    其中：安全生产

		3		其他项目

		3.1		    其中：暂列金额

		3.2		    其中：专业工程暂估价

		3.3		    其中：计日工

		3.4		    其中：总承包服务费

		3.5		    其中：合同中约定的其他项目

		4		增值税





























		合  计



		注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
       2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。





表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【安装工程】3.2



		表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

		工程名称：安装工程								标段：						第1页 共32页

		序号		项目编码		项目名称		项目特征描述		计量
单位		工程量		金额（元）

														综合单价		合价		其中

																		材料暂估价

						通用安装工程												

		1		040205019001		监控摄像机		1.类型：400万定焦智能筒型网络摄像机
2.规格、型号：最高分辨率可达2688 × 1520 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像;支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同环境;支持白光/红外双补光，红外光最远可达50 m，白光最远可达30 m支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181;支持多种事件检测和异常侦测，支持智能警戒，支持联动声音报警1个内置麦克风，1个内置扬声器，支持双向语音对讲;支持1路报警输入，1路报警输出（报警输出最大支持DC24 V，1 A或AC24 V，1 A），1路音频输入，1路音频输出;支持最大512 GB MicroSD/MicroSDHC/		台		240						







		本页小计																





		表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

		工程名称：安装工程								标段：						第2页 共32页

		序号		项目编码		项目名称		项目特征描述		计量
单位		工程量		金额（元）

														综合单价		合价		其中

																		材料暂估价

								MicroSDXC卡本地存储;支持DC12 V，100 mA电源输出，用于拾音器供电；支持PoE供电功能;符合IP67防尘防水设计，可靠性高;传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS;最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with Light;最大图像尺寸：2688 × 1520;宽动态：120 dB ;焦距&视场角：4 mm，水平视场角：83.7°，垂直视场角：43°，对角视场角：100.3°;6 mm，水平视场角：51.8°，垂直视场角：27.9°，对角视场角：60.5°;8 mm，水平视场角：39.4°，垂直视场角：21.8°，对角视场角：45.7° ;补光灯类型：支持白光，红外补光;补光距离：红外光最远可达50 m，









		本页小计																





		表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

		工程名称：安装工程								标段：						第3页 共32页

		序号		项目编码		项目名称		项目特征描述		计量
单位		工程量		金额（元）

														综合单价		合价		其中

																		材料暂估价

								白光最远可达30 m;红外波长范围：850 nm ;视频压缩标准：主码流：H.265/H.264;子码流：H.265/H.264/MJPEG;第三码流：H.265/H.264 ;内置麦克风：1个内置麦克风;内置扬声器：1个内置扬声器;音频：1路输入（Line in），最大输入幅值：3.3 Vpp，输入阻抗：4.7 kΩ，接口类型：非平衡1路输出（Line out），最大输出幅值：3.3 Vpp，输出阻抗：100 Ω，接口类型：非平衡报警：1路输入，1路输出，最大支持AC24/DC24 V，1 A;网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口







		2		040205019002		监控摄像机		1.类型：400万全彩高空抛物摄像机
2.规格、型号：：最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像;		台		20						

		本页小计																





		表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

		工程名称：安装工程								标段：						第4页 共32页

		序号		项目编码		项目名称		项目特征描述		计量
单位		工程量		金额（元）

														综合单价		合价		其中

																		材料暂估价

								智能侦测：支持越界侦测，区域入侵侦测;支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态适应不同环境;符合IP67防尘防水设计，可靠性高;传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS;最低照度：彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with Light宽动态：120 dB 景深范围：2.8 mm：2.3 m~∞4 mm：3 m~∞6 mm：6.9 m~∞焦距&视场角：2.8 mm，水平视场角：105.7°，垂直视场角：57.2°，对角视场角：124.5°4 mm，水平视场角：88.7°，垂直视场角：44.7°，对角视场角：107.5°6 mm，水平视场角：55.2°，垂直视场角：29.3°，对角视场角：64.6° 视频压缩标准：主码流：H









		本页小计																





		表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

		工程名称：安装工程								标段：						第5页 共32页

		序号		项目编码		项目名称		项目特征描述		计量
单位		工程量		金额（元）

														综合单价		合价		其中

																		材料暂估价

								.265/H.264子码流：H.265/H.264/MJPEG 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 启动和工作温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护



		3		040205019003		监控摄像机		1.类型：180°全景摄像机
2.规格、型号：支持双镜头拼接，水平视场角180°，画面比例20:9;最高分辨率可达3632 × 1632@20 fps;支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态，适应不同环境;支持白光/红外双补光，白光最远可达20 m，红外最远可达30 m;1个内置麦克风，1个内置扬声器，支持双向语音对讲;支持两线式DC12 V，100 mA电源输出，用于拾音器供电;符合IP66防尘防水设计，可靠性高;传感器类型：1/2		台		3						





		本页小计																





		表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

		工程名称：安装工程								标段：						第6页 共32页

		序号		项目编码		项目名称		项目特征描述		计量
单位		工程量		金额（元）

														综合单价		合价		其中

																		材料暂估价

								.5" Progressive Scan CMOS;最低照度：0.005 Lux （F1.2，AGC ON），0 Lux with IR  宽动态：120 dB ;焦距&视场角：2.8 mm，水平视场角：180° ± 10°，垂直视场角：81° ± 10° 补光灯类型：默认红外补光，可以切换白光补光补光距离：红外光最远可达30 m，白光最远可达20 m
防补光过曝：支持 ;最大图像尺寸：3632 × 1632;视频压缩标准：主码流：H.265/H.264;子码流：H.265/H.264/MJPEG ;报警：1路输入，1路输出（报警输出最大支持 DC12 V，30 mA）;音频：1个内置麦克风，1个内置扬声器1路输入（Line in）：2芯端子，最大输入幅值：3.3 Vpp，输入阻抗4.7 kΩ，接口类型：非平衡;1路输出（Line









		本页小计																





		表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

		工程名称：安装工程								标段：						第7页 共32页

		序号		项目编码		项目名称		项目特征描述		计量
单位		工程量		金额（元）

														综合单价		合价		其中

																		材料暂估价

								out）：2芯端子，最大输出幅值：3.3 Vpp，输出阻抗100 Ω，接口类型：非平衡;网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口;电源输出：DC12 V，100 mA，仅供拾音器供电 ;启动及工作温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结）



		4		040205019004		监控摄像机		1.类型：高清网络摄像机
2.规格、型号：400万+600万32倍拼接版大模型枪球;全景600万拼接，细节球机400万32倍，采用三镜头设计，兼顾全景细节全景采用2个F1.0大光圈全彩镜头，可输出190°大场景拼接画面基于大模型技术，实现越界侦测、区域入侵侦测、进入/离开区域侦测等智能侦测功能，有效提升检测效率，降低误报率，并可实现事件触发联动球机进行跟踪，		台		1						





		本页小计																





		表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

		工程名称：安装工程								标段：						第8页 共32页

		序号		项目编码		项目名称		项目特征描述		计量
单位		工程量		金额（元）

														综合单价		合价		其中

																		材料暂估价

								联动球机进行声光警戒，全景大模型Smart事件全天候检测距离40米。细节球机1倍下白天检测距离100米，夜间检测距离70米内置喇叭，支持声光警戒，报警联动白光闪烁报警和声音报警，声音内容可选人员密度检测：全景支持人员密度检测功能，输出实时人数概况及拥堵等级，可根据人数和占空比配置密度等级全结构化：支持细节路混合目标检测，对检测区域内的人、非机动车、车进行同时抓拍上传，人脸人体关联输出，并实现对人脸、人体、车辆结构化属性特征信息提取混合比对：支持人脸、人体混合检测和人脸比对功能，对检测区域内的人脸、人体进行同时抓拍上传，支持人脸、人体结构化属性特征信息提取；









		本页小计																





		表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

		工程名称：安装工程								标段：						第9页 共32页

		序号		项目编码		项目名称		项目特征描述		计量
单位		工程量		金额（元）

														综合单价		合价		其中

																		材料暂估价

								前端存储15万张人脸图片进行建模后，对场景中抓拍的人脸进行比对并输出结果细节球机采用双光补光，暖白光补和红外补光全景采用暖白光补光



		5		030506014001		视频传输设备		1.名称：超高清解码器
2.规格： 支持电脑、视频会议终端等视频输入信号源，支持2路1080P@50/60 或1路4K@30，通过HDMI 1.4本地输入，HDMI可内嵌音频支持网络IPC、NVR等设备类型作为网络信号源输入视频输出支持HDMI 1.4视频信号输出，支持4K分辨率（3840 × 2160@30 Hz）超高清输出；支持对接LED显示系统，视频输出最大的LED带载能力为单口260 W支持两种音频输出方式：HDMI内嵌音频和外置音频输出;采用H.264/H.265编码标准，默认采用H.265，		台		1						







		本页小计																





		表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

		工程名称：安装工程								标段：						第10页 共32页

		序号		项目编码		项目名称		项目特征描述		计量
单位		工程量		金额（元）

														综合单价		合价		其中

																		材料暂估价

								支持子码流及主码流编码 支持网络设备解码，支持H.264、H.265、MJPEG等主流码流格式，支持PS、TS、ES、RTP等主流封装格式，支持子码流及主码流切换最大支持3200w分辨率解码，具有64个解码通道，支持32路200W或64路720P视频同时解码上墙支持加密码流、多轨码流、智能码流解码；支持码流修改和切换；支持解码异常提示电视墙功能支持单面电视墙拼接、开窗、窗口跨屏漫游、场景轮巡和窗口轮巡功能，单屏支持41080P或2个4K图层，单窗口支持1/4/6/8/9/16/25/36窗口分屏功能，整机最大支持64个场景，整机支持256个平台预案轮巡组支持RTP\RTSP协议进行网络源预览，









		本页小计																





		表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

		工程名称：安装工程								标段：						第11页 共32页

		序号		项目编码		项目名称		项目特征描述		计量
单位		工程量		金额（元）

														综合单价		合价		其中

																		材料暂估价

								可通过客户端进行桌面投屏上墙支持电视墙界面对网络信号源云台八个方向、自动扫描、光圈、调焦、聚焦、调用预置点等操作支持电视墙窗口开始/停止预览、开始/停止解码、开始/停止轮巡、打开/关闭声音、置顶、置底等操作解码分辨率：最高3200W像素视频解码能力：H.264/H.265：支持2路3200W，或2路2400W，或4路1200W，或8路800W，或10路600W，或16路400W，或32路1080P，或64路720P及以下分辨率实时解码





		6		030501019001		服务器		1.名称：服务器
2.类别：系统基础信息管理提供了系统业务应用依赖的基础资源，包括安保用户管理、安保基础数据管理、安保区域管理、安保系统配置、物联设备管理，统一管理了组织、区域、人员、		台		1						
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		表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

		工程名称：安装工程								标段：						第12页 共32页

		序号		项目编码		项目名称		项目特征描述		计量
单位		工程量		金额（元）

														综合单价		合价		其中

																		材料暂估价

								卡片、车辆和物联设备等资源，并提供人车、人卡的关联关系配置能力。支持组织基础信息的增删改查、导入、导出等功能；应用侧支持人事管理，包括学生管理、教职工管理和非编人员管理等。支持区域基础信息的增删改查、导入、导出等功能；应用侧支持场地管理，包括校区管理、楼栋楼层管理、用房管理及相关责任人管理等。支持人员信息的增删改查、导入、导出，包括人脸、指纹采集；支持人员基础信息自定义扩展；支持卡片基本信息的增删改查、导入、导出；支持人员开卡、退卡、挂失、解挂、换卡及卡扇区加密；支持车辆基本信息的增删改查、导入、导出；提供设备统一接入管理，包括：视频设备、
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		表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

		工程名称：安装工程								标段：						第13页 共32页

		序号		项目编码		项目名称		项目特征描述		计量
单位		工程量		金额（元）

														综合单价		合价		其中

																		材料暂估价

								出入口设备、门禁设备、梯控设备、可视对讲设备、食堂消费设备、寻车诱导设备、卡口设备、车载设备、报警设备等。支持账户基本信息和角色信息的增删改查；支持配置不同角色权限，包括菜单权限、组织权限、区域权限、资源权限、功能控制权限；支持用户组权限分配；支持用户安全管理，可绑定用户mac地址及IP，可自行修改用户密码或者管理员重置密码；支持从Windows域同步用户信息，用于域账户进行平台登录；低代码引擎，支持流程表单引擎和界面编排能力用作简单业务的二次开发。图上监看，包含图上资源的可视化与资源反控操作，在地图上展示各类资源点的地理位置，通过接收事件服务中资源点的报警事件，
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		表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

		工程名称：安装工程								标段：						第14页 共32页

		序号		项目编码		项目名称		项目特征描述		计量
单位		工程量		金额（元）

														综合单价		合价		其中

																		材料暂估价

								实现报警信息的可视化，是一种可视化的综合业务入口。事件模板配置、事件规则配置、高级规则、事件参数自定义配置、事件检索、事件联动展示、事件处置等。通知公告：平台统一的通知公告，面向平台用户。如发布文件和通知，和下属未阅读提醒等场景。进行统一权限下发：可自定义下发场景，进行直观的权限查看，以及查看权限下发历史记录
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		表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

		工程名称：安装工程								标段：						第15页 共32页

		序号		项目编码		项目名称		项目特征描述		计量
单位		工程量		金额（元）

														综合单价		合价		其中

																		材料暂估价

		7		030501004001		存储设备		1.名称：网络硬盘录像机
2.规格：2U机架式9盘位嵌入式网络硬盘录像机，整机采用短机箱设计，搭载高性能ATX电源;存储接口：9个SATA接口，可满配12TB硬盘;视频接口：2×HDMI，2×VGA;网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口;报警接口：16路报警输入，9路报警输出（其中第9路支持CTRL 12V）;反向供电：1DC12V 1A;串行接口：1路RS-232接口，2路半双工RS-485接口;USB接口：2×USB 2.0，1×USB 3.0;扩展接口：1×eSATA		台		2						
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		表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

		工程名称：安装工程								标段：						第16页 共32页

		序号		项目编码		项目名称		项目特征描述		计量
单位		工程量		金额（元）

														综合单价		合价		其中

																		材料暂估价

		8		030501002001		输出设备		1.名称：监视器
2.规格：显示尺寸：46英寸。亮度：500cd/m²12。响应时间：8ms(GtoG)1。色域：72%NTSC1。可视角：178°(H)/178°(V)2。物理分辨率：1920×1080123。接口参数：音视频输入接口HDMI×1,DVI×1, VGA×1, CVBS×1, USB×112。音视频输出接口：HDMI×12。RS232IN×1,RS-232OUT×12。电源：180～240VAC, 50/60Hz2。		台		4						
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		表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

		工程名称：安装工程								标段：						第17页 共32页

		序号		项目编码		项目名称		项目特征描述		计量
单位		工程量		金额（元）

														综合单价		合价		其中

																		材料暂估价

		9		030501004002		存储设备		1.名称：硬盘录像机
2.规格：硬件规格:存储接口：8个SATA接口，可满配12TB硬盘;视频接口：2×HDMI，2×VGA;网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口;报警接口：16路报警输入，4路报警输出;串行接口：1路RS-232接口，2路半双工RS-485接口;USB接口：2×USB 2.0，1×USB 3.输入带宽：256Mbps;出带宽：160Mbps;入能力：32路H.264、H.265格式高清码流接入;码能力：最大支持24×1080P;示能力：最大支持4K+1080P异源输出		台		4						
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		表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

		工程名称：安装工程								标段：						第18页 共32页

		序号		项目编码		项目名称		项目特征描述		计量
单位		工程量		金额（元）

														综合单价		合价		其中

																		材料暂估价

		10		030501004003		存储设备		1.名称：存储设备
2.规格：【硬件规格】处理器：1颗64位多核处理器系统内存：8GB（可扩展至64GB）系统盘：1×240GB SSD（后置）磁盘接口：24个SATA接口，支持硬盘热插拔网络接口：4个2.5G数据网口，1个千兆管理口其他接口：1×COM，2×USB2.0（前置），2×USB3.0（后置），1×VGA（前置），1×HDMI（后置）整机电源：550W，1+1冗余电源【产品性能】视频性能：最大支持接入768路（最大接入带宽1536Mbps）图片性能：最大支持100张/S（单张图片500KB）回放性能：最大支持76路2Mbps事件录像：最大支持200路2Mbps		台		1						







		11		030506003001		入侵报警控制器		1.名称：高维智能定位型振动光纤主机（双通道各5km）		套		1						
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		表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

		工程名称：安装工程								标段：						第19页 共32页

		序号		项目编码		项目名称		项目特征描述		计量
单位		工程量		金额（元）

														综合单价		合价		其中

																		材料暂估价

								2.规格：光纤类型：G.652D；响应频率：0~1KHz；防区数：软件任意划分；定位精度：±1米；频响范围：0~1KHz；报警响应时间：≤2s；功能报警功能：支持入侵报警、断纤报警、防拆报警；指示灯：电源指示灯、工作指示灯、报警指示灯、故障指示灯接口；光纤接口：2个FC/APC接口（单通道只用CH1）；电源接口：1个AC220V电源接口、1个DC24V电源接口；通信接口：2个RJ45网口 100M/1000M自适应；扩展通信接口：1个RS485接口；扩展接口：3个usb3.0接口、1个音频输出接口、1个DP接口、1个HDMI接口、1个DC12V/1A电源输出接口；报警输入接口：4个分线制报警输入；报警输出接口：
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		表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

		工程名称：安装工程								标段：						第20页 共32页

		序号		项目编码		项目名称		项目特征描述		计量
单位		工程量		金额（元）

														综合单价		合价		其中

																		材料暂估价

								1个入侵报警开关量输出接口、1个故障报警输出接口，触点容量DC12V 1A

		12		030502007001		跳线、跳纤		1.名称：光纤跳线
2.规格：FC/APC接口 单模 3米		条		4						

		13		030502005001		光缆		1.名称：光缆
2.规格：外护套材质 聚乙烯；光纤类型 G.652；光纤芯数 2芯；允许拉伸强度 长期600N，短期1500N；允许抗侧压强300N/10cm，短期 1000N/10cm；布设场合 不限；工作温度 -40~70℃；衰减系数 ＜0.21dB/Km；使用寿命 ＞25年；光缆弯曲半径 静态100mm/动200mm铺设方式 U型、波浪型、一字型；光缆直径 8mm		m		5000						
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		表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

		工程名称：安装工程								标段：						第21页 共32页

		序号		项目编码		项目名称		项目特征描述		计量
单位		工程量		金额（元）

														综合单价		合价		其中

																		材料暂估价

		14		030506003002		入侵报警控制器		1.名称：网络型2路多功能继电器模块
2.规格：工作电压:DC12V ±20%，200mA；工作温度：-40℃ ～+70℃；工作湿度：≤95%，非凝露；防区数:2个分线制防区；报警输出：2路
通信接口：100M网口		套		28						



		15		030506003003		入侵报警控制器		1.名称：网络型2路多功能继电器模块
2.规格：工作电压:DC12V ±20%，850mA；工作温度：-40℃～+70℃；工作湿度：≤95%，非凝露；led接口:32个；通信接口：RS485		套		3						



		16		030506003004		入侵报警控制器		1.名称：网络型2路多功能继电器模块
2.规格：工作电压:DC12V ±20%，150mA工作温度：-40℃ ～+70℃工作湿度：≤95%，非凝露防区数:2个分线制防区;通信接口：100M网口		套		4						
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		表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

		工程名称：安装工程								标段：						第22页 共32页

		序号		项目编码		项目名称		项目特征描述		计量
单位		工程量		金额（元）

														综合单价		合价		其中

																		材料暂估价

		17		030506003005		入侵报警控制器		1.名称：张力控制器
2.规格：防区类型：单、双防区自适应线制类别：4~6线自适应主供电电源：DC24V或AC24V使用环境：温度：－40℃～+80℃   相对湿度≤95%报警延时：≤2s通讯接口：100M网口报警输出接口：每防区1路，常开、常闭、公共电源输出接口：1路DC12V 800mA输出防拆输入：1路		套		14						





		18		030412005001		接线箱		1.名称：防雨箱
2.规格：SUS201不锈钢材质，500*400*200mm、壁厚0.6mm		个		14						

		19		030402004001		避雷器		1.名称：避雷器
2.规格：化学防雷；防静电；易于维护；保护无线通讯信号不受脉冲高压干扰。		组		27						

		20		03B001		六线单防测控杆		1、名称：六线单防测控杆
2、参数：警戒张力值：100～450N材质：铝合金防水等级：IP66		根		1						
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		表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

		工程名称：安装工程								标段：						第23页 共32页

		序号		项目编码		项目名称		项目特征描述		计量
单位		工程量		金额（元）

														综合单价		合价		其中

																		材料暂估价

		21		03B002		六线双防测控杆		1、名称：六线双防测控杆
2、参数：警戒张力值：100～450N材质：铝合金防水等级：IP66		根		13						

		22		03B003		六线受力杆		1、名称：六线受力杆
2、参数：铝合金材质，40mm*40mm*1200mm。		根		21						

		23		03B004		受力杆固定件		1、名称：受力杆固定件
2、参数：304不锈钢，M6*35每个防区的每根线配置1个。		个		180						

		24		03B005		万向底座(承立杆)		1、名称：万向底座(承立杆)
2、参数：材质：铝压铸多角度调节，螺丝孔间距40mm，安装不分左右		个		70						

		25		03B006		张力万向滑轮		1、名称：张力万向滑轮
2、参数：铝合金材质，可360°旋转，安装于终端受力杆上起到转向作用，滑轮由轴承和包塑尼龙组成，自润滑性和转动阻力较好。		个		36						
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		表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

		工程名称：安装工程								标段：						第24页 共32页

		序号		项目编码		项目名称		项目特征描述		计量
单位		工程量		金额（元）

														综合单价		合价		其中

																		材料暂估价

		26		03B007		六线中间支撑杆		1、名称：六线中间支撑杆
2、参数：铝合金材质，工字型12*20*1200mm		个		233						

		27		030506002001		入侵探测器		1.名称：张力线
2.规格：直径1.2mm,材质304不锈钢丝，抗氧化，耐腐蚀		m		6482.11						

		28		03B008		红外对射（含全套配件）		1.名称：红外对射（含全套配件）
2.规格：双光束60米		对		3						

		29		030506003006		入侵报警控制器		1.规格、线制：网络型报警主机
2.控制回路：主电源：AC220V备用电源：DC12V5AH蓄电池警号输出：DC12V 600mA辅助电源输出：DC12V 800mA通讯接口：3路RS485接口、1路室内总线接口、1路100M网口打印机接口：1路usb接口外接微型usb打印机本地防区：8路分线制子系统数量：8个工作温度：-20℃~50℃工作湿度：不大于90%，非凝露		套		1						
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		表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

		工程名称：安装工程								标段：						第25页 共32页

		序号		项目编码		项目名称		项目特征描述		计量
单位		工程量		金额（元）

														综合单价		合价		其中

																		材料暂估价

		30		030506003007		入侵报警控制器		1.规格、线制：控制键盘
2.控制回路：显示屏：自带显示屏通信接口：100M网口报警输出：1路 常开、常闭、公共电源输入：DC12V使用环境：-20℃~50℃、不大于90%，非凝露		套		1						



		31		030501023001		软件		1.名称：报警综合管理软件
2.规格：报警设备：支持报警主机、智能控制终端、振动光纤、电磁感知设备接入，支持防区名批量修改电子地图：支持图片、矢量、GIS格式支持视频视频联动、视频回放、视频预览支持报警记录、操作日志存储支持在线升级、自动备份提供modbus TCP、API接口		套		1						



		32		03B009		电子地图		1、名称：电子地图
2、参数：内置电子地图联动模块标准定制尺寸1㎡，含灯带		块		1						
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		表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

		工程名称：安装工程								标段：						第26页 共32页

		序号		项目编码		项目名称		项目特征描述		计量
单位		工程量		金额（元）

														综合单价		合价		其中

																		材料暂估价

		33		030506003008		入侵报警控制器		1.名称：视频联动模块
2.规格：32路视频联动模块		套		4						

		34		030501015001		交换机		1.名称：交换机
2.规格：16个千兆电口+2个千兆上联光口，其中16个口支持PoE/PoE+供电，最大PoE功率247W，交换机容量36Gbps，包转发率27Mpps		台		11						



		35		030501015002		交换机		1.名称：交换机
2.规格：8个10/100/1000Mbps自适应电口+2个10/100/1000Mbps自适应上联电口，其中8个口支持PoE/PoE+供电，最大PoE功率80W，交换机容量20Gbps，包转发率15Mpps		台		12						



		36		030501015003		交换机		1.名称：24口交换机
2.规格：24个千兆电口+2个千兆上联光口，交换机容量52Gbps，包转发率39Mpps		台		2						

		37		03B010		光模块		1.名称：光模块
2.规格：1000BASE-LX mini GBIC转换模块（1310nm），10km		个		40						

		本页小计																







		表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

		工程名称：安装工程								标段：						第27页 共32页

		序号		项目编码		项目名称		项目特征描述		计量
单位		工程量		金额（元）

														综合单价		合价		其中

																		材料暂估价

		38		030501015004		交换机		1.名称：核心交换机
2.规格：三层 | 3槽核心交换机 | 主机箱，共5个槽位，包含2个引擎槽位和3个业务槽位。 | 不支持PoE | 交换容量68.2Tbps/307.2Tbps | 包转发率51200Mpps  | 支持动态路由协议（RIP、OSPF、BGP、IS-IS、BGP）、VSU、802.X认证、ERPS环网保护协议、链路聚合 |		台		1						



		39		030501015005		交换机		1.名称：网络交换机
2.规格：高性能一代主控引擎		台		2						

		40		030501015006		交换机		1.名称：交换机电源
2.规格：通用电源模块（交流，300W）适配电源线规格：10A、国标、直头		台		2						

		41		030501015007		交换机		1.名称：核心交换机
2.规格：EA系列24端口千兆以太网电口(RJ45)+24端口千兆以太网光口(SFP,LC)+4端口万兆以太网光口(SFP+,LC)		台		1						

		本页小计																







		表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

		工程名称：安装工程								标段：						第28页 共32页

		序号		项目编码		项目名称		项目特征描述		计量
单位		工程量		金额（元）

														综合单价		合价		其中

																		材料暂估价

		42		030501015008		交换机		1.名称：交换机
2.规格：二层非网管交换机，交换容量20Gbps，包转发率15Mpps，8口10/100/1000Mbps自适应电口交换机（支持PoE/PoE+，PoE功率120W），固化2个SFP千兆光口，		台		15						



		43		030502005002		光缆		1.名称：24芯光纤
2.规格：24芯室外单模		m		3000						

		44		03B011		硬盘		1、名称：硬盘
2、参数：6TB容量，3.5英寸，SATA3.0接口，5400RPM空气盘， CMR传统磁记录传输速率180MB/s，流畅存储视频有效防止丢帧高级格式（AF）512e扇区技术，保障硬盘扇区4K对齐满足数据严苛的7*24小时运行可靠性、安全性的需求支持3年有限质保服务适用海拔高度范围-305m至3050m		块		60						









		本页小计																







		表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

		工程名称：安装工程								标段：						第29页 共32页

		序号		项目编码		项目名称		项目特征描述		计量
单位		工程量		金额（元）

														综合单价		合价		其中

																		材料暂估价

		45		03B012		4口熔纤盒		1.名称：4口熔纤盒
2.规格：4口终端盒+4个SC耦合器+4根单模SC尾纤		套		12						

		46		03B013		24芯满配熔纤盒		1.名称：24芯满配熔纤盒
2.规格：24口终端盒+24个SC耦合器+24根尾纤		套		1						

		47		030412005002		接线箱		1.名称：防雨箱
2.规格：400*500*180H不锈钢防水箱；加厚室外壁挂，201材质， 厚度0.8MM，含插板等附件		个		54						

		48		030412005003		接线箱		1.名称：接线箱
2.规格：加厚室外600*800*200不锈钢壁挂落地，201材质， 厚度0.8MM，含插板等附件		个		9						

		49		030412001001		配管		1.名称：PE管
2.材质：塑料
3.规格：DN32
4.配置形式：埋地		m		4380.44						

		50		030412001002		配管		1.名称：PE管
2.材质：塑料
3.规格：DN25
4.配置形式：埋地		m		4682.55						





		本页小计																







		表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

		工程名称：安装工程								标段：						第30页 共32页

		序号		项目编码		项目名称		项目特征描述		计量
单位		工程量		金额（元）

														综合单价		合价		其中

																		材料暂估价

		51		03B014		监控立杆		名称:监控立杆
参数:76-114管径，Q235材质，表面喷漆，含40厘米地笼。3米		根		63						

		52		030506010001		监控摄像设备		1.名称：监控支架
2.规格：符合设计要求		台		170						

		53		030904018001		机柜		1.规格：42U机柜		台		1						

		54		03B015		光纤接续盒		1、名称：光纤接续盒
2、参数：24芯2进2出，ABS材质		个		7						

		55		030502008001		配线架		1.名称：配线架
2.规格：12口ODF配线架 FC接口		架		1						

		56		030502014001		尾纤		1.名称：12芯束状尾纤
2.规格：FC/APC接口 单模 12芯 3米尾纤		条		1						

		57		030502007002		跳线、跳纤		1.名称：光纤跳线
2.类别：sc-sc 单模 3米		条		28						

		58		030412004001		配线		1.名称：配线
2.配线形式：管内穿线
3.规格：RVV-2*1.5mm²		m		3000						

		59		030502003001		双绞线缆		1.名称：网线
2.规格：六类非屏蔽网线		m		21000						

		60		040205001001		人(手)孔井		1.材料品种：检查井
2.规格尺寸：400*400		座		30						

		本页小计																







		表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

		工程名称：安装工程								标段：						第31页 共32页

		序号		项目编码		项目名称		项目特征描述		计量
单位		工程量		金额（元）

														综合单价		合价		其中

																		材料暂估价

		61		030405013001		小电器		1.名称：电源
2.容量(V·A)：DC24V 1A		个		14						

		62		030410001001		接地极		1.名称：接地桩
2.规格：1.5m,-40*4		根		27						

		63		030412004002		配线		1.名称：接地线
2.规格：BV-6mm²		m		100						

		64		040101001001		挖一般土方		1、名称：土方开挖
2、土壤类别：三类土		m3		750						

		65		010102007001		回填方		1、名称：土方回填
2、土壤来源：原土		m3		750						

		66		030506002002		入侵探测器		1.名称：原有材料拆除
2.参数：电子围栏1000M，19个防区室外主机，19个测控干，10个设备箱，支撑杆200个，合金线5000米，树木灌丛需要修剪1KM，原有摄像机30台。拆除的材料移交至甲方指定地点。		项		1						



		67		030412001003		配管		1.名称：塑料管
2.规格：PVC25
4.配置形式：明配		m		258.86						

		68		030412001004		配管		1.名称：塑料管
2.规格：PVC20
4.配置形式：明配		m		1150.2						

		本页小计																







		表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

		工程名称：安装工程								标段：						第32页 共32页

		序号		项目编码		项目名称		项目特征描述		计量
单位		工程量		金额（元）

														综合单价		合价		其中

																		材料暂估价

		69		050307007001		围栏		1.名称：桃型柱三折弯 3D 三角护栏网（绿色浸塑）
2.规格： 1.8m 高 ×3m 宽一片
3.其他：含配套立柱、卡扣、螺丝、基础混凝土浇筑等，需满足项目使用要求		m		200						



		70		050103015001		铺种草皮		1.名称：原有绿化拆除及修复
2.其他：综合考虑		m2		300						

		71		041001001001		拆除路面		1.材质：混凝土路面拆除及修复
2.规格：C20
3.厚度：25cm		m2		20						

























		本页小计																

		合计																









表E.3.1 措施项目清单计价表【安装工程】3.3



		表E.3.1   措施项目清单计价表

		工程名称：安装工程						标段：		第1页 共1页

		序号		项目编码		项目名称		工作内容		价格(元)		备注

		1		031401009001		安全生产

		2		031401010001		文明施工

		3		031401011001		环境保护

		4		031401012001		临时设施

		5		031401021001		冬雨季施工增加

		6		031401020001		夜间施工增加

		7		031401017001		特殊地区施工

		8		031401013001		二次搬运

		9		031401015001		已完工程及设备保护

		10		031401014001		既有建(构)筑物、设施保护

		11		031401023001		按质论价

		12		031401024001		建筑工人实名制

		13		031401025001		特殊施工降效

		14		031401026001		协管				

		15		031401002001		大型机械设备进出场及安拆费				



















		本页小计										-

		合  计										-



		注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。





表E.4.1 其他项目清单计价表【安装工程】3.4



		表E.4.1   其他项目清单计价表

		工程名称：安装工程						标段：				第1页 共1页

		序号		项目名称		暂估(暂定)
金额(元)		结算(确定)
金额(元)		调整金额±
(元)		备注

		1		暂列金额								详见本标准表E.4.2

		2		专业工程暂估价								详见本标准表E.4.3

		3		计日工								详见本标准表E.4.4

		4		总承包服务费								详见本标准表E.4.5

		5		合同中约定的其他项目		









































		合  计										-









表E.5.1 增值税计价表【安装工程】3.5



		表E.5.1   增值税计价表

		工程名称：安装工程						标段：				第1页 共1页

		序号		项目名称		计算基础说明		计算基础		税率(%)		金额（元）

		1		增值税		分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费				9















































		合计										111807.34










