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[bookmark: _Toc99301419]
第一章   投标邀请
项目概况
江苏省常州技师学院机电设备电气控制技术实训室教学设施设备采购项目的潜在投标人应在“苏采云”政府采购一体化平台获取招标文件，并于2026年08月28日09点30分（北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
1.项目编号/包号：JSZC-320400-CTZB-G2026-0102
2.项目名称：江苏省常州技师学院机电设备电气控制技术实训室教学设施设备采购项目
3.项目预算金额：150万元
4.项目最高限价（如有）：150万元
5.采购需求：为加强专业建设，进一步完善构建机电复合型高技能人才培养专业课程体系，扎实推进教学改革，契合行业与技术发展对人才培养质量的需求，拟建设机电设备电气控制技术实训室，主要设施设备包含电气线路装调平台、自动控制装调平台等。
6.合同履行期限：合同签订后30日内完成全部设备供货、安装调试、验收交付。
7.本项目是否接受联合体投标：□是  ■否。
8.本项目是否接受进口产品投标：□是  ■否。
[bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc28359080]二、申请人的资格要求（须同时满足）
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：
1.1未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；
1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。
[bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc28359004]2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
2.1 中小企业政策
□本项目不专门面向中小企业预留采购份额。
■本项目专门面向  ■中小 □小微企业  采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造接。
□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：获得采购合同的投标人应承诺将采购项目中不低于40%的金额分包给一家或多家中小企业。
2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：/。
3.本项目的特定资格要求：
3.1本项目是否接受分支机构参与投标：□是   ■否；
3.2本项目是否属于政府购买服务：
■否
□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；
3.3其他特定资格要求：/。
[bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc35393792]三、获取招标文件
1.时间：2026年08月07日至2026年08月14日。
2.地点：“苏采云”政府采购一体化平台。
3.方式：“苏采云”政府采购一体化平台自行免费下载 。
4.售价：0元。
[bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc35393793]四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
投标截止时间、开标时间：2026年08月28日09点30分（北京时间）。
地点：“苏采云”政府采购一体化平台。
[bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc28359007]五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc35393626]六、其他补充事宜
1.本项目需要落实的政府采购政策：/。 
2.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。
领取CA和办理电子签章（请至常州市锦绣路2号常州市政务服务中心1-1号楼四楼大厅CA办理窗口办理，窗口联系电话0519-85588120，其他联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。
3.关于常州市中小企业政府采购信用融资：
根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业投标人提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。
[bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc28359008]七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
[bookmark: _Toc28359086][bookmark: _Toc28359009]名    称：江苏省常州技师学院
地    址：江苏省常州市新北区新桥镇嫩江路8号
联系方式：姚老师、王老师  0519-81162606
2.采购代理机构信息
[bookmark: _Toc28359087][bookmark: _Toc28359010]名    称：常州市城投建设工程招标有限公司
地    址：常州市新北区通江中路396号中创大厦4楼
联系方式：0519-81580101 
3.项目联系方式
项目联系人：王逸菲
电      话：0519-81580152  81580191  81580192（转分机号6012）
本公示信息已征得相关当事人同意后发布。
[bookmark: _Toc353825548][bookmark: _Toc195842950][bookmark: _Toc305158854][bookmark: _Toc150774783][bookmark: _Toc99301420][bookmark: _Toc265228423][bookmark: _Toc264969275][bookmark: _Toc226965856][bookmark: _Toc127161488][bookmark: _Toc127151777][bookmark: _Toc512937850][bookmark: _Toc353873938][bookmark: _Toc305158928]
第二章   投标人须知
[bookmark: _Toc150480757][bookmark: _Toc226965792][bookmark: _Toc127151720][bookmark: _Toc142311021][bookmark: _Toc195842884][bookmark: _Toc226309763][bookmark: _Toc164229360][bookmark: _Toc226965709][bookmark: _Toc151190146][bookmark: _Toc150774619][bookmark: _Toc149720812][bookmark: _Toc151193907][bookmark: _Toc151193617][bookmark: _Toc150509270][bookmark: _Toc164608788][bookmark: _Toc164229214][bookmark: _Toc127151519][bookmark: _Toc127161433][bookmark: _Toc164351613][bookmark: _Toc150774724][bookmark: _Toc151193833][bookmark: _Toc164608633][bookmark: _Toc151193761][bookmark: _Toc151193689][bookmark: _Toc520356144][bookmark: _Toc226337215]投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。
标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。
	条款号
	条目
	内容

	2.2
	项目属性
	项目属性：
□服务
■货物

	2.3
	科研仪器设备
	是否属于科研仪器设备采购项目：
□是
■否

	2.4
	核心产品
	□关于核心产品本项目__包不适用。
□本项目__包为单一产品采购项目。
■本项目为非单一产品采购项目，核心产品为：自动控制装调平台。

	3.1
	现场考察
	■不组织
□组织，考察时间：/年/月/日/点/分
考察地点：/。

	
	开标前答疑会
	■不召开
□召开，召开时间：/年/月/日/点/分
召开地点：/。

	4.1
	样品
	投标样品递交：
■不需要
□需要

	5.2.5
	标的所属行业
	本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业。

	5.9
	本国产品政策支持
	关于对采购本国产品给予政策支持，本项目：适用。
在填写《关于符合本国产品标准的声明函》时，如未提供声明函、信息填写错误、未完整填报或不符合《关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》要求的，则会导致报价不作相应扣除。

	
11.2
	投标报价
	投标报价的特殊规定：
■无
□有，具体情形：_____。

	12
	投标保证金
	免收

	13.1
	投标有效期
	自提交投标文件的截止之日起算60日历天。

	25.5
	分包
	本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： 
■不允许
□允许，具体要求：
（1）可以分包履行的具体内容：/；
（2）允许分包的金额或者比例：/；
（3）其他要求：/。

	26.1.1
	询问
	询问送达形式：投标人对招标文件如有疑问，请将疑问于2026年08月17日11点00分（北京时间）前以书面形式提交或传真至常州市城投建设工程招标有限公司。传真：0519-81580105，邮箱：czctzb@163.com。

	26.3
	联系方式
	接收询问和质疑的联系方式
联系部门：技术部；
联系电话：0519-81580152  81580191  81580192（转分机号6012）；
通讯地址：常州市城投建设工程招标有限公司（常州市新北区通江中路396号中创大厦4楼）。

	27
	代理费
	（一）收费对象：
□采购人
■因采购人预算金额包含代理费，本项目向中标人收取代理费。
（2） 收费标准：

	服
费　　　   务
　   类
率　       型
　　　　
成交金额（万元）
	货物类

	100（含，下同）以下
	1.5%

	100-500
	1.1%

	500—1000
	0.8%

	……
	…


代理费按差额定率累进法计算。 
每年代理费按照上述标准的40%收取。
代理费按上述计算方法不足人民币3000元的，按人民币3000元收取。
（三）缴纳时间：中标供应商应在领取中标通知书时将代理费支付至常州市城投建设工程招标有限公司账户。
收款单位：常州市城投建设工程招标有限公司
开户银行：中国建设银行常州大成苑支行
银行账号：32001624236052500905

	26
	纸质中标（成交）文件
	中标人在签订合同前需递交与电子响应文件内容一致的纸质响应文件叁份（需打印清晰，标注目录及页码），作为项目归档使用。（递交方式可采用邮寄或现场送达至常州市城投建设工程招标有限公司，联系方式见《第一章 投标邀请》）
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[bookmark: _Toc353873932][bookmark: _Toc353873662][bookmark: _Toc226965790][bookmark: _Toc226337213][bookmark: _Toc127151517][bookmark: _Toc195842882][bookmark: _Toc150480755][bookmark: _Toc264969207][bookmark: _Toc150774722][bookmark: _Toc265228355][bookmark: _Toc142311019][bookmark: _Toc353825542][bookmark: _Toc305158785][bookmark: _Toc305158859]投标人须知
[bookmark: _Toc127151518][bookmark: _Toc520356143][bookmark: _Toc151190145][bookmark: _Toc151193906][bookmark: _Toc226337214][bookmark: _Toc226965791][bookmark: _Toc151193688][bookmark: _Toc151193616][bookmark: _Toc195842883][bookmark: _Toc226965708][bookmark: _Toc151193760][bookmark: _Toc150774618][bookmark: _Toc305158786][bookmark: _Toc151193832][bookmark: _Toc226309762][bookmark: _Toc150480756][bookmark: _Toc305158860][bookmark: _Toc265228356][bookmark: _Toc264969208][bookmark: _Toc150509269][bookmark: _Toc142311020][bookmark: _Toc150774723]	一   说  明	
1. [bookmark: _Toc305158861][bookmark: _Toc265228357][bookmark: _Toc305158787][bookmark: _Toc264969209]采购人、采购代理机构、投标人、联合体
1.1 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。
1.2 投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。
1.3 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。
2. [bookmark: _Toc151193690][bookmark: _Toc127151721][bookmark: _Toc164229215][bookmark: _Toc151193834][bookmark: _Toc164608789][bookmark: _Toc149720813][bookmark: _Toc226965793][bookmark: _Toc151190147][bookmark: _Toc305158788][bookmark: _Toc265228358][bookmark: _Toc150509271][bookmark: _Toc151193908][bookmark: _Toc142311022][bookmark: _Toc195842885][bookmark: _Toc226309764][bookmark: _Toc127151520][bookmark: _Toc226337216][bookmark: _Toc151193618][bookmark: _Toc127161434][bookmark: _Toc164351614][bookmark: _Toc305158862][bookmark: _Toc150774725][bookmark: _Toc164608634][bookmark: _Toc151193762][bookmark: _Toc226965710][bookmark: _Toc150774620][bookmark: _Toc150480758][bookmark: _Toc164229361][bookmark: _Toc264969210]资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品
2.1 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。
2.2 项目属性见《投标人须知资料表》。
2.3 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。
2.4 核心产品见《投标人须知资料表》。
3. 现场考察、开标前答疑会
3.1 [bookmark: _Toc151193910][bookmark: _Toc195842887][bookmark: _Toc151193836][bookmark: _Toc151190149][bookmark: _Toc226337218][bookmark: _Toc226965712][bookmark: _Toc151193764][bookmark: _Toc520356146][bookmark: _Toc150774622][bookmark: _Toc150774727][bookmark: _Toc264969212][bookmark: _Toc305158790][bookmark: _Toc150480760][bookmark: _Toc151193692][bookmark: _Toc150509273][bookmark: _Toc142311024][bookmark: _Toc151193620][bookmark: _Toc265228360][bookmark: _Toc127151522][bookmark: _Toc226309766][bookmark: _Toc305158864][bookmark: _Toc226965795]若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。
3.2 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。
4. 样品
4.1 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。
4.2 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标方法和评标标准》。
5. 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）
5.1 进口产品
5.1.1 指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。
5.2 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位
5.2.1 中小企业定义：
1 
2 
3 
4 
5 
5.1 
5.2 
5.2.1 
5.2.1.1 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。
5.2.1.2 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：
（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
5.2.1.3 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
5.2.1.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
5.2.2 监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
5.2.3 残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
5.2.2 
5.2.3 
5.2.3.1 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；
5.2.3.2 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
5.2.3.3 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
5.2.3.4 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
5.2.3.5 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；
5.2.3.6 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。
5.2.4 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。
5.2.5 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。
5.2.6 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标方法和评标标准》。
5.3 政府采购节能产品、环境标志产品
5.3.1 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。
5.3.2 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。 
5.3.3 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；
5.3.4 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标方法和评标标准》（如涉及）。
5.3.5 依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。
5.4 支持乡村产业振兴管理
5.4.1 为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。
5.5 正版软件
5.5.1 依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。
5.5.2 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。
5.6 信息安全产品
5.6.1 所投产品属于《关于调整信息安全产品强制性认证实施要求的公告》（2009 年第33 号）范围的，采购经国家认证的信息安全产品，否则投标无效。关于信息安全相关规定依据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48 号）。
5.7 政府采购创新产品政策
5.7.1 采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。
5.8 绿色采购政策
5.8.1 绿色数据中心政策 
依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7 号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。
5.8.2 推广应用绿色建材
采购人实施政府采购工程项目，要按照《常州市政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作方案》（常财购〔2023〕18 号）总体要求，落实《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35 号）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52 号）,依据相关需求标准确定采购需求，在采购文件和采购合同中载明具体需求、履约验收条款和违约责任。
5.8.3 优先使用低挥发性有机化合物产品
采购人要落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，若本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品；属于推荐性标准的，应当在采购文件中载明低VOCs的优惠幅度、评审标准等，以体现优先采购。
5.9采购本国产品的支持政策
根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）文件要求，在政府采购中实施本国产品标准及相关支持政策。
6. 投标费用
6.1 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。
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二   招标文件
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7.1 招标文件包括以下部分：
第1章 投标邀请
第2章 投标人须知
第3章 资格审查
第4章 评标程序、评标方法和评标标准
第5章 采购需求
第6章 拟签订的合同文本
第7章 投标文件格式
7.2 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。
8. 对招标文件的澄清或修改
8.1 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。
8.2 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以更正公告形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。
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9. [bookmark: _Toc142311029][bookmark: _Toc151193769][bookmark: _Toc127151728][bookmark: _Toc516367021][bookmark: _Toc305158795][bookmark: _Toc195842892][bookmark: _Toc164229368][bookmark: _Toc164608641][bookmark: _Toc226309771][bookmark: _Toc150509278][bookmark: _Toc127161441][bookmark: _Toc265228365][bookmark: _Toc151190154][bookmark: _Toc164351621][bookmark: _Toc305158869][bookmark: _Toc149720820][bookmark: _Toc226965800][bookmark: _Toc226337223][bookmark: _Toc127151527][bookmark: _Toc151193697][bookmark: _Toc150480765][bookmark: _Toc164608796][bookmark: _Toc151193915][bookmark: _Toc226965717][bookmark: _Toc520356151][bookmark: _Toc150774732][bookmark: _Toc150774627][bookmark: _Toc164229222][bookmark: _Toc151193841][bookmark: _Toc151193625][bookmark: _Toc264969217]投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言
9.1 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。
9.2 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。
9.3 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。
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10.1 [bookmark: _Ref467052588]投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。
10.2 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。
10.3 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。
10.4 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。
10.5 投标人认为应附的其他材料。
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11.1 所有投标均以人民币报价。
11.2 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，招标人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。
11.2.1 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用；
11.2.2 按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用；
11.3 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。
11.4 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价，否则其投标无效。
12. [bookmark: _Toc151193919][bookmark: _Toc150480769][bookmark: _Toc142311033][bookmark: _Toc164608800][bookmark: _Toc164351625][bookmark: _Toc195842896][bookmark: _Toc127151531][bookmark: _Toc151193845][bookmark: _Toc151193773][bookmark: _Toc226965804][bookmark: _Toc151193629][bookmark: _Toc150774736][bookmark: _Toc226309775][bookmark: _Ref467306513][bookmark: _Toc151193701][bookmark: _Toc164229372][bookmark: _Toc127151732][bookmark: _Toc149720824][bookmark: _Toc305158873][bookmark: _Toc265228369][bookmark: _Toc226337227][bookmark: _Toc305158799][bookmark: _Toc150774631][bookmark: _Toc226965721][bookmark: _Toc264969221][bookmark: _Toc164608645][bookmark: _Toc127161445][bookmark: _Toc520356156][bookmark: _Toc164229226][bookmark: _Toc150509282][bookmark: _Toc151190158]投标保证金
根据江苏省和常州市的相关文件规定，免收投标保证金。
13. [bookmark: _Toc264969222][bookmark: _Toc151193702][bookmark: _Toc164608801][bookmark: _Toc127151532][bookmark: _Toc149720825][bookmark: _Toc520356157][bookmark: _Toc265228370][bookmark: _Toc226965805][bookmark: _Toc142311034][bookmark: _Toc226337228][bookmark: _Toc164229227][bookmark: _Toc151193630][bookmark: _Toc150774632][bookmark: _Toc226965722][bookmark: _Toc226309776][bookmark: _Toc150480770][bookmark: _Toc164229373][bookmark: _Toc127151733][bookmark: _Toc305158800][bookmark: _Toc164351626][bookmark: _Toc151193774][bookmark: _Toc305158874][bookmark: _Toc151190159][bookmark: _Toc127161446][bookmark: _Toc195842897][bookmark: _Toc150509283][bookmark: _Toc151193846][bookmark: _Toc150774737][bookmark: _Toc164608646][bookmark: _Toc151193920]投标有效期
13.1 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。
14. [bookmark: _Toc150774738][bookmark: _Toc151193703][bookmark: _Toc305158875][bookmark: _Toc151193631][bookmark: _Toc164608802][bookmark: _Toc127151734][bookmark: _Toc127151533][bookmark: _Toc164351627][bookmark: _Toc164229228][bookmark: _Toc226965806][bookmark: _Toc151193775][bookmark: _Toc150774633][bookmark: _Toc226337229][bookmark: _Toc265228371][bookmark: _Toc151190160][bookmark: _Toc164229374][bookmark: _Toc264969223][bookmark: _Toc226309777][bookmark: _Toc226965723][bookmark: _Toc164608647][bookmark: _Toc520356158][bookmark: _Toc149720826][bookmark: _Toc305158801][bookmark: _Toc151193921][bookmark: _Toc151193847][bookmark: _Toc150509284][bookmark: _Toc195842898][bookmark: _Toc142311035][bookmark: _Toc150480771][bookmark: _Toc127161447]投标文件的签署、加盖公章
14.1 [bookmark: _Toc226965807][bookmark: _Toc150480772][bookmark: _Toc150774634][bookmark: _Toc226965724][bookmark: _Toc264969224][bookmark: _Toc305158802][bookmark: _Toc151193776][bookmark: _Toc151193704][bookmark: _Toc305158876][bookmark: _Toc151190161][bookmark: _Toc226337230][bookmark: _Toc142311036][bookmark: _Toc151193848][bookmark: _Toc195842899][bookmark: _Toc265228372][bookmark: _Toc127151534][bookmark: _Toc150509285][bookmark: _Toc151193632][bookmark: _Toc226309778][bookmark: _Toc520356159][bookmark: _Toc151193922][bookmark: _Toc150774739]招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的加盖公章原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。
14.2 招标文件要求加盖公章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

四   投标文件的提交
15. [bookmark: _Toc150509286][bookmark: _Toc151193849][bookmark: _Toc195842900][bookmark: _Toc150480773][bookmark: _Toc164229376][bookmark: _Toc226309779][bookmark: _Toc226337231][bookmark: _Toc164608804][bookmark: _Toc151193633][bookmark: _Toc264969225][bookmark: _Toc151193923][bookmark: _Toc127161449][bookmark: _Toc142311037][bookmark: _Toc520356160][bookmark: _Toc164351629][bookmark: _Toc226965725][bookmark: _Toc149720828][bookmark: _Toc265228373][bookmark: _Toc127151736][bookmark: _Toc164608649][bookmark: _Toc150774635][bookmark: _Toc151190162][bookmark: _Toc151193777][bookmark: _Toc305158803][bookmark: _Toc151193705][bookmark: _Toc305158877][bookmark: _Toc164229230][bookmark: _Toc150774740][bookmark: _Toc226965808][bookmark: _Toc127151535]投标文件的提交
15.1 本项目使用政府采购一体化平台“苏采云”。投标人根据招标文件及政府采购一体化平台“苏采云”供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。
15.2 采购人及采购代理机构拒绝接受通过政府采购一体化平台“苏采云”以外任何形式提交的投标文件。
16. [bookmark: _Toc305158878][bookmark: _Toc151193778][bookmark: _Toc520356161][bookmark: _Toc150509287][bookmark: _Toc127151737][bookmark: _Toc164351630][bookmark: _Toc264969226][bookmark: _Toc151193706][bookmark: _Toc150774636][bookmark: _Toc164608805][bookmark: _Toc151193850][bookmark: _Toc164608650][bookmark: _Toc127151536][bookmark: _Toc226337232][bookmark: _Toc305158804][bookmark: _Toc127161450][bookmark: _Toc164229377][bookmark: _Toc150480774][bookmark: _Toc151193634][bookmark: _Toc195842901][bookmark: _Toc151193924][bookmark: _Toc151190163][bookmark: _Toc226965726][bookmark: _Toc150774741][bookmark: _Toc265228374][bookmark: _Toc142311038][bookmark: _Toc226309780][bookmark: _Toc149720829][bookmark: _Toc226965809][bookmark: _Toc164229231]投标截止时间
16.1 投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至政府采购一体化平台“苏采云”。
17. [bookmark: _Toc151190164][bookmark: _Toc226965727][bookmark: _Toc127151738][bookmark: _Toc151193851][bookmark: _Toc150480775][bookmark: _Toc264969227][bookmark: _Toc226337233][bookmark: _Toc195842902][bookmark: _Toc520356162][bookmark: _Toc305158879][bookmark: _Toc164229378][bookmark: _Toc226309781][bookmark: _Toc127151537][bookmark: _Toc164608651][bookmark: _Toc151193779][bookmark: _Toc164229232][bookmark: _Toc150509288][bookmark: _Toc151193635][bookmark: _Toc127161451][bookmark: _Toc305158805][bookmark: _Toc151193707][bookmark: _Toc150774637][bookmark: _Toc151193925][bookmark: _Toc142311039][bookmark: _Toc265228375][bookmark: _Toc164351631][bookmark: _Toc226965810][bookmark: _Toc149720830][bookmark: _Toc164608806][bookmark: _Toc150774742]投标文件的修改与撤回
17.1 投标截止时间前，投标人可以通过政府采购一体化平台“苏采云”对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。
17.2 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、加盖公章，作为投标文件的组成部分。

[bookmark: _Toc151193852][bookmark: _Toc150480776][bookmark: _Toc265228376][bookmark: _Toc226965728][bookmark: _Toc150509289][bookmark: _Toc151190165][bookmark: _Toc151193636][bookmark: _Toc150774638][bookmark: _Toc195842903][bookmark: _Toc226965811][bookmark: _Toc142311040][bookmark: _Toc520356163][bookmark: _Toc127151538][bookmark: _Toc151193926][bookmark: _Toc226337234][bookmark: _Toc151193780][bookmark: _Toc150774743][bookmark: _Toc226309782][bookmark: _Toc305158880][bookmark: _Toc151193708][bookmark: _Toc264969228][bookmark: _Toc305158806]五   开标、资格审查及评标
18. [bookmark: _Toc226309783][bookmark: _Toc305158807][bookmark: _Toc151193781][bookmark: _Toc150774744][bookmark: _Toc150509290][bookmark: _Toc226337235][bookmark: _Toc151193853][bookmark: _Toc127161453][bookmark: _Toc195842904][bookmark: _Toc264969229][bookmark: _Toc164608808][bookmark: _Toc151193637][bookmark: _Toc151193927][bookmark: _Toc164229380][bookmark: _Toc226965812][bookmark: _Toc150774639][bookmark: _Toc150480777][bookmark: _Toc151190166][bookmark: _Toc142311041][bookmark: _Toc151193709][bookmark: _Toc226965729][bookmark: _Toc149720832][bookmark: _Toc520356164][bookmark: _Toc164351633][bookmark: _Toc305158881][bookmark: _Toc265228377][bookmark: _Toc164229234][bookmark: _Toc127151740][bookmark: _Toc127151539][bookmark: _Toc164608653]开标
18.1 采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。
18.2 本项目开标采用不见面招投标模式，使用政府采购一体化平台“苏采云”在线进行开标。投标人应在规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。
18.3 [bookmark: _Toc520356165]开标过程将使用政府采购一体化平台“苏采云”公布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人代表在规定时间内确认。投标人超过规定时间未确认但是未提出疑义的，系统将视同已确认。
18.4 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场通过业务系统提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请将及时处理。
18.5 投标人不足3家的，不予开标。
18.6 投标人须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。本地计算机要求安装摄像头、麦克风和音箱，保持网络通畅。
18.7 因本项目采用不见面交易的方式，在开标、评审过程中，供应商需要保持操作计算机前有相关责任人值守，及时对于系统或者评委会发出的指令和要求进行响应操作。如果因为无人值守造成不能及时回应系统或者评委会指令和要求从而导致影响开标、评审结果的，责任由投标人承担。
18.8 如果在采购活动过程中出现以下情形，导致政府采购一体化平台“苏采云”系统无法正常运行，或者无法保证本项目采购活动的公平、公正和安全时，代理机构可以延缓或者暂停采购活动，情况严重的可以终止采购活动：
 1)平台系统发生故障而无法登录访问的；
2)平台系统应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；
3)平台系统发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；
4)病毒发作导致平台系统不能进行正常操作的；
5)其他无法保证本次采购活动的公平、公正和安全的情况。
出现上述情形，不影响采购活动公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织不见面交易采购活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购活动公平、公正性的，应当终止本次项目，重新组织采购。
19. 资格审查
19.1 见第三章《资格审查》。
20. [bookmark: _Toc151193782][bookmark: _Toc164351634][bookmark: _Toc226337236][bookmark: _Toc164608809][bookmark: _Toc195842905][bookmark: _Toc150774640][bookmark: _Toc305158808][bookmark: _Toc164229235][bookmark: _Toc226965730][bookmark: _Toc151193710][bookmark: _Toc265228378][bookmark: _Toc150774745][bookmark: _Toc305158882][bookmark: _Toc151190167][bookmark: _Toc264969230][bookmark: _Toc226309784][bookmark: _Toc164608654][bookmark: _Toc151193638][bookmark: _Toc150509291][bookmark: _Toc151193854][bookmark: _Toc142311042][bookmark: _Toc127151540][bookmark: _Toc127151741][bookmark: _Toc226965813][bookmark: _Toc150480778][bookmark: _Toc127161454][bookmark: _Toc149720833][bookmark: _Toc164229381][bookmark: _Toc151193928]评标委员会
20.1 [bookmark: _Toc520356166]评标委员会根据政府采购有关规定和本次招标采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。
20.2 [bookmark: _Toc520356169]评审专家须符合相关规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。
21. 评标程序、评标方法和评标标准
21.1 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

[bookmark: _Toc151193933][bookmark: _Toc226965818][bookmark: _Toc195842910][bookmark: _Toc127151545][bookmark: _Toc151190172][bookmark: _Toc150774645][bookmark: _Toc142311047][bookmark: _Toc226337241][bookmark: _Toc151193859][bookmark: _Toc265228383][bookmark: _Toc150480783][bookmark: _Toc226965735][bookmark: _Toc264969235][bookmark: _Toc151193787][bookmark: _Toc305158813][bookmark: _Toc226309789][bookmark: _Toc150509296][bookmark: _Toc151193643][bookmark: _Toc151193715][bookmark: _Toc150774750][bookmark: _Toc305158887][bookmark: _Toc164608661][bookmark: _Toc305158889][bookmark: _Toc151193789][bookmark: _Toc127151748][bookmark: _Toc305158815][bookmark: _Toc265228385][bookmark: _Toc226965820][bookmark: _Toc150774752][bookmark: _Toc264969237][bookmark: _Toc150480785][bookmark: _Toc226309791][bookmark: _Toc127161461][bookmark: _Toc151193717][bookmark: _Toc164229242][bookmark: _Toc151193861][bookmark: _Toc142311049][bookmark: _Toc150509298][bookmark: _Toc164351641][bookmark: _Toc164608816][bookmark: _Toc149720840][bookmark: _Toc150774647][bookmark: _Toc226965737][bookmark: _Toc127151547][bookmark: _Toc195842912][bookmark: _Toc164229388][bookmark: _Toc151190174][bookmark: _Toc226337243][bookmark: _Toc151193645][bookmark: _Toc151193935]六   确定中标
22. 确定中标人
22.1 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人依法确定。
23. [bookmark: _Toc150774649][bookmark: _Toc127161463][bookmark: _Toc150509300][bookmark: _Toc164351643][bookmark: _Toc226309793][bookmark: _Toc226965739][bookmark: _Toc305158891][bookmark: _Toc142311051][bookmark: _Ref467307090][bookmark: _Ref467306425][bookmark: _Toc520356176][bookmark: _Toc151193791][bookmark: _Toc149720842][bookmark: _Toc151193647][bookmark: _Toc265228387][bookmark: _Toc150480787][bookmark: _Toc151193719][bookmark: _Toc305158817][bookmark: _Toc164608663][bookmark: _Toc127151549][bookmark: _Toc151190176][bookmark: _Toc164229244][bookmark: _Toc226337245][bookmark: _Toc264969239][bookmark: _Toc164608818][bookmark: _Toc195842914][bookmark: _Toc151193937][bookmark: _Toc151193863][bookmark: _Toc164229390][bookmark: _Toc150774754][bookmark: _Toc127151750][bookmark: _Toc226965822]中标公告与中标通知书
23.1 采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在常州市政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。
23.2 中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
24. 废标
24.1 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：
24.1.1 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
24.1.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
24.1.3 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
24.1.4 因重大变故，采购任务取消的。
24.1.5 平台系统出现序号18.8的所述情形，情况严重且影响采购活动公平、公正性的。
24.2 废标后，采购人将废标理由通知所有投标人。
25. [bookmark: _Toc520356175][bookmark: _Toc164229391][bookmark: _Toc226337246][bookmark: _Toc195842915][bookmark: _Toc149720843][bookmark: _Toc151190177][bookmark: _Toc226309794][bookmark: _Ref467306978][bookmark: _Toc151193864][bookmark: _Toc226965740][bookmark: _Toc151193648][bookmark: _Toc142311052][bookmark: _Toc265228388][bookmark: _Toc305158818][bookmark: _Ref467307204][bookmark: _Toc150480788][bookmark: _Toc151193720][bookmark: _Toc164608664][bookmark: _Toc164351644][bookmark: _Toc127161464][bookmark: _Toc305158892][bookmark: _Toc164608819][bookmark: _Toc264969240][bookmark: _Toc127151550][bookmark: _Toc150774755][bookmark: _Toc151193792][bookmark: _Toc151193938][bookmark: _Toc226965823][bookmark: _Toc150509301][bookmark: _Toc127151751][bookmark: _Toc150774650][bookmark: _Toc164229245][bookmark: _Ref467307062][bookmark: _Ref467306377]签订合同
25.1 中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。
25.2 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。
25.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。
25.4 政府采购合同不能转包。
25.5 采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。
26. 询问与质疑
26.1 询问
26.1.1 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《投标人须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。
26.1.2 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。
26.2 质疑
26.2.1 投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由投标人派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。
26.2.2 招标文件中采购需求以及相关部分（第四章、第五章以及投标人资格要求）由采购人负责制定和管理，对该部分内容有询问或者质疑的，投标人应当向采购人书面提出，由采购人负责接收和回复。
26.2.3 [bookmark: _Hlt100654014][bookmark: _Hlt100653993][bookmark: _Hlt100653994]质疑函须使用财政部制定的范本文件。（下载网址：http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm）
26.2.4 投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者加盖公章，并加盖公章。
26.2.5 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。
26.3 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。
27. 代理费
27.1 收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

[bookmark: _Toc226337250][bookmark: _Toc305158822][bookmark: _Toc353873934][bookmark: _Toc127151554][bookmark: _Toc150480792][bookmark: _Toc353873664][bookmark: _Toc264969244][bookmark: _Toc353825544][bookmark: _Toc305158896][bookmark: _Toc142311056][bookmark: _Toc150774759][bookmark: _Toc265228392][bookmark: _Toc226965827][bookmark: _Toc99301421][bookmark: _Toc487900382]
第三章   资格审查
[bookmark: _Toc99301422]一、资格审查程序
1 开标结束后，采购人将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。
2 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。
3 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。
4 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。
二、资格审查要求
	[bookmark: _Hlt487972895]序号
	审查因素
	审查内容
	格式要求

	1
	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定
	具体规定见第一章《投标邀请》
	

	1-1
	投标人资格声明函
	提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明函》。
	格式见《投标文件格式》

	1-2
	投标人信用记录
	查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）；
截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间；
信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存；
信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。
	无须投标人提供，由采购人查询。

	2
	落实政府采购政策需满足的资格要求
	具体要求见第一章《投标邀请》
	

	2-1
	中小企业声明函
	1、投标人单独投标的，应提供中小企业声明函；如为监狱企业或残疾人福利性单位，不必提供中小企业声明函，但须按注1或注2要求提供证明材料。
2、如招标文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且投标人为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》中如实填报。上述中小企业如为监狱企业或残疾人福利性单位应在声明函中如实列明单位性质，并按注1或注2要求提供证明材料。

注1：监狱企业须提供由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
注2：残疾人福利性单位须按招标文件要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
	格式见《投标文件格式》

	2-2
	其它落实政府采购政策的资格要求
	如有，见第一章《投标邀请》
	提供证明文件的电子件或电子证照

	3
	本项目的特定资格要求
	如有，见第一章《投标邀请》
	

	3-1
	是否接受联合体投标
	1、如本项目接受联合体投标，且投标人为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为投标文件的组成部分，与投标文件其他内容同时递交。
2、联合体各成员单位均须提供本表中序号1-1、1-2的证明文件。
3、本表序号3-2项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。
4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。
5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。
7、本项目不接受联合体投标时，投标人不得为联合体。
	提供《联合协议》原件的电子件
格式见《投标文件格式》

	3-2
	其他特定资格要求
	如有，见第一章《投标邀请》
	提供证明文件的电子件或电子证照


[bookmark: _Toc127161490][bookmark: _Toc226965858][bookmark: _Toc127151779][bookmark: _Toc353873940][bookmark: _Toc353825550]

[bookmark: _Toc99301423][bookmark: _Hlt164229061]第四章   评标程序、评标方法和评标标准
一、评标程序
1. [bookmark: _Toc149720834][bookmark: _Toc164229382][bookmark: _Toc151193929][bookmark: _Toc150774641][bookmark: _Toc142311043][bookmark: _Toc151193711][bookmark: _Toc150774746][bookmark: _Toc226965731][bookmark: _Toc151190168][bookmark: _Toc164608810][bookmark: _Toc127161455][bookmark: _Toc226337237][bookmark: _Toc164229236][bookmark: _Toc265228379][bookmark: _Toc151193855][bookmark: _Toc127151742][bookmark: _Toc195842906][bookmark: _Toc150480779][bookmark: _Toc226965814][bookmark: _Toc151193639][bookmark: _Toc127151541][bookmark: _Toc264969231][bookmark: _Toc164351635][bookmark: _Toc305158809][bookmark: _Toc226309785][bookmark: _Toc164608655][bookmark: _Toc151193783][bookmark: _Toc150509292][bookmark: _Toc305158883][bookmark: _Toc353825551][bookmark: _Toc353873941][bookmark: _Toc142311057][bookmark: _Toc353873665][bookmark: _Toc150480793][bookmark: _Toc226965828][bookmark: _Toc264969245][bookmark: _Toc226337251][bookmark: _Toc127151555][bookmark: _Toc265228393][bookmark: _Toc353873935][bookmark: _Toc195842920][bookmark: _Toc305158823][bookmark: _Toc305158897][bookmark: _Toc150774760][bookmark: _Toc353825545]投标文件的符合性审查
1.1 [bookmark: _Toc520356167]评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。
1.2 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。
符合性审查要求
	序号
	审查因素
	审查内容

	1
	投标函、法定代表人资格证明书、授权委托书和政府采购供应商信用承诺书
	按招标文件要求提供投标函、法定代表人资格证明书、授权委托书和政府采购供应商信用承诺书；

	2
	投标完整性
	未将一个采购包中的内容拆开投标；

	3
	投标报价
	投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价；

	4
	报价唯一性
	投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）；

	5
	投标有效期
	投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的；

	6
	签署、加盖公章
	按照招标文件要求签署、加盖公章的；

	7
	实质性格式
	标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供；

	8
	★号条款响应
	投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的；

	9
	分包承担主体资质（如有）
	分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）；

	10
	分包意向协议
（如有）
	按招标文件规定签订并提供分包意向协议原件的电子件的；（如有）

	11
	报价的修正（如有）
	不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有）

	12
	报价合理性
	报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的；

	13
	进口产品
（如有）
	招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品非进口产品的；

	14
	国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的
	国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件：
1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书；
2）投标产品如涉及计算机信息系统安全专用产品的，须提供公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证；
3）投标产品如有属于开展国家信息安全产品认证产品范围的，须提供由中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）按国家标准认证颁发的有效认证证书等）；
4）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品；

	15
	公平竞争
	投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

	16
	串通投标
	不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：
（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子响应文件的情形）；
（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子响应文件的情形）；
（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律 性差异；
（五）不同投标人的投标文件相互混装；
（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

	17
	附加条件
	投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的；

	18
	其他无效情形
	投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
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2. 投标文件有关事项的澄清或者说明
2.1 评标过程中，评标委员会将通过政府采购一体化平台“苏采云”系统以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。
2.2 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理。
2.3 评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价响应审查程序：
2.3.1 投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价＜全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；
2.3.2 投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%；
2.3.3 投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价＜采购项目最高限价×45%；
2.3.4 评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
2.4 评标委员会启动异常低价响应审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对响应价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第3项情形，供应商已随响应文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
2.5 评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效响应处理。
2.6 采购人、采购代理机构应当为评标委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评标委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
2.7 异常低价响应审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评标委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
2.8 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在规定的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。
2.9 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
2.9.1 招标文件对于报价修正是否另有规定：
□有，具体规定为：/
■无，按下述2.4.2-2.4.7项规定修正。
2.9.2 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；
2.9.3 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
2.9.4 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
2.9.5 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
2.9.6 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
2.9.7 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
2.10 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2、5.9条规定情形的，可以享受政府采购价格扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。
2.10.1 小微企业价格扣除
2.10.1.1 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
2.10.1.2 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
2.10.1.3 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
2.10.1.4 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。
2.10.1.5 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。
2.10.1.6 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。
2.10.1.7 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。
2.10.1.8 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。
2.10.2 采购本国产品的支持政策
2.10.2.1 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
2.10.2.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（投标人需在“第七章 投标文件格式”的“6.投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
2.10.2.3 投标人需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
2.10.2.4 投标人需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
2.10.2.5 评标过程中，如发现投标人在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，投标人提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
3. 投标文件的比较和评价
3.1 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。
3.2 评标方法和评标标准
3.2.1 本项目采用的评标方法为：
■综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。
□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。
3.2.2 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。
■随机抽取
□其他方式，具体要求：/
3.2.3 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）/。
3.2.4 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）/。
4. [bookmark: _Toc265228384][bookmark: _Toc149720839][bookmark: _Toc150509297][bookmark: _Toc151193934][bookmark: _Toc151193644][bookmark: _Toc520356170][bookmark: _Toc164608815][bookmark: _Toc151193716][bookmark: _Toc195842911][bookmark: _Toc151193788][bookmark: _Toc226965819][bookmark: _Toc164351640][bookmark: _Toc151193860][bookmark: _Toc150774751][bookmark: _Toc127161460][bookmark: _Ref467307010][bookmark: _Toc164608660][bookmark: _Toc164229387][bookmark: _Toc226965736][bookmark: _Toc150774646][bookmark: _Toc127151747][bookmark: _Toc226309790][bookmark: _Toc151190173][bookmark: _Toc127151546][bookmark: _Toc264969236][bookmark: _Toc142311048][bookmark: _Toc226337242][bookmark: _Toc164229241][bookmark: _Toc305158814][bookmark: _Toc305158888][bookmark: _Toc150480784]确定中标候选人名单
4.1 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
■随机抽取
□其他方式，具体要求：/
4.2 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。
4.3 采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。
4.4 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。
4.5 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐不少于3名中标候选人。
5. 报告违法行为
5.1 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。


二、评标标准
	序号
	评分因素
	分值
	评分标准

	1
	价格分
	30
	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×分值。
此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，详见第四章《评标方法和评标标准》

	2
	主观分
	
	

	2.1
	项目实施方案
	4
	供货、安装、调试、验收的各阶段的方案和措施，方案和措施科学合理、安全严密、条理清晰、完善、重点突出、专业性强的得4分；方案和措施完整、比较合理、安全可行、条理性和专业性较好的得2.5分；方案和措施基本合理、安全可行、具有一定条理、基本完善、专业性一般的得1分；较差或未提供本项不得分。

	2.2
	场地整体设计方案
	4
	针对本项目场地整体设计方案、效果图及布局图完整的表现各区块的特点，创意新颖、主题鲜明，内容完整、充实的得4分；设计方案、效果图及布局图对各区块的特点有体现、方案有创新，内容较为完整，但有所欠缺的得2.5分；设计方案、效果图及布局图体现内容不够全面的得1分；较差或未提供本项不得分。

	2.3
	培训方案
	6
	投标人针对本项目的培训方案（包含但不限于培训师资、培训课时、培训内容、培训计划、实操演练等）：方案完整科学、完善合理、操作性及指导性强的得6分；方案基本全面，基本科学合理，基本可行的得4分；方案不够全面，内容缺乏可操作性的得2分；未提供本项不得分。

	2.4
	售后服务方案
	5
	投标人针对本项目的售后服务方案，包括但不限于优惠承诺、售后服务承诺、售后服务方案等，售后服务可行性合理、故障响应方式及保障措施等综合打分：方案完整全面、合理的得5分；方案基本完整、基本合理的得3分；方案简陋、不够合理、可操作性弱得1分；未提供本项不得分。

	3
	客观分
	
	

	3.1
	业绩
	2
	投标单位自2023年1月1日（以合同签订时间为准）至今，具有类似项目业绩，有1份得1分，最高得2分。
注：业绩证明材料包括合同扫描件、中标（或成交）通知书扫描件和项目验收证明扫描件，未提供齐全的不得分。

	3.2
	综合实力
	3
	投标人具有有效的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康管理体系认证证书、每个得1分，最高得3分。（提供证书复印件及中国国家认证认可监督管理委员会网站查询页面完整截图且证书状态为有效，否则不得分）

	3.3
	技术参数响应
	30
	由评标委员会根据投标人投标产品的功能及技术参数要求响应情况进行打分，所投产品技术参数完全满足或优于招标文件“（二）技术参数及功能要求”要求的得满分。技术参数中标注“▲”的为重要参数，每有一项负偏离的扣3分，扣完为止。
注：
①投标文件中提供全部技术参数对比列表，并注明偏离情况。
②凡标有最低一级序号的指标项即为一项技术参数，无论是否隶属于上一级编号。
③“（二）技术参数及功能要求”中明确要求提供相关证明材料的以证明材料为准，其他以承诺的偏离情况为准，未提供证明材料或未列出技术参数对比的不得分。
④标注“■”为演示内容，此处不参与评审。

	3.4
	功能演示
	15
	投标人须在系统中上传演示视频，根据技术参数拍摄演示视频，演示视频要求基于真实的硬件/软件画面讲解，不得采用图片、PPT、Flash、动画等作为演示。未按要求提供视频的，演示部分不得分。单个产品多项演示的功能均需要在同一款产品中完成，不得以多款产品拼凑演示，视频时长控制在15分钟之内。
演示内容包含以下内容：
1.智能电气设计与3D虚拟实操仿真软件
■5)交互能力：系统以鼠标点击、拖拽，搭配键盘使用，支持360°全视角旋转、缩放、平移等控制操作。电气原理图设计支持自动接线功能；平台内置实物三维仿真、原理图设计仿真，均支持实验场景自主搭建、编辑、文件导出与导入等功能；3D实物三维仿真实训：用户可以自主完成元器件布局，器件连线。项目完成后可导出标准化文件，实现跨设备、跨终端资源使用。支持项目一键导入，导入后可二次编辑，启动仿真即可开展课堂教学演示。电气接线仿真具备高度自由，非固定连线模式，支持器件端子间自由连线，与实际接线操作保持一致；电气原理图设计仿真：用户可以自主完成原理图设计、图元排布、逻辑验证；项目编制完成后可导出标准文件，实现教学资源跨设备流转使用。支持原理图项目一键导入，可以对原理图进行修改、内容优化，启动仿真，快速开展教学演示；动态电路仿真功能：原理图设计完成后可一键触发电气回路动态仿真运算，实时可视化，展示回路电流流向、电气元件动作时序（触点通断、信号指示等）。支持电气参数交互式整定与动态调校。实现电气理论、电路原理与故障研判的一体化教学。（要求投标时提供视频演示，以上功能集成在一个平台，视频演示要求系统主界面统一，不能为多个软件拼凑演示，否则不得分）
演示完全满足招标文件要求得3分，基本满足要求得1分，没有演示或功能要求不符合招标文件要求的不得分。
2.智能化实训室助教及管控系统，为便于管理和使用方便，要求以下模块功能全部集成在一个系统平台，不能为多系统拼凑而成。技术功能如下：
■（3）智能化管理模块及设备仪器管理模块满足以下功能（投标时提供视频逐条演示功能）：
1）远程智能电源管理模块不少于两个子项目，至少包含设备控制、考试设置等子项目
2）设备控制模块支持查看实训室列表，数据类型不少于四种，至少包含实训中心名称、实训室名称、创建时间、电源状态。支持对实训室的总电源开启或关闭。
3）考试设置模块支持查看实训室列表，数据类型不少于四种，至少包含实训中心名称、实训室名称、创建时间、考试状态。支持对实训室开始考试或结束考试，支持对实训室下实训台多选的方式实现批量开始或结束考试。
4）考试设置模块融入智能AI技术，支持考试信息录入，至少包含考试名称、持续时间、语音提醒等信息的录入；考题管理包含题目类型、难度等级、归属题库、题目内容、题目解析等功能；AI一键出题，输入学科、知识点和技能的关键字，设置出题的数量，即可一键导入到题库。
5）支持查看仪器设备列表，数据类型不少于八种，至少包含设备名称、设备图片、设备状态、设备编号、操作员、规格型号、单位、设备种类。
6）支持仪器设备的预约，支持预约列表的查看，数据类型不少于七种，至少包含设备名称、设备图片、设备状态、设备编号、预约时间、预约理由、规格型号。支持对用户提交的预约申请进行操作，至少包含通过申请和拒绝申请两种操作类型
7）支持查看设备维修列表，数据类型不少于八种，至少包含设备名称、设备图片、设备状态、设备编号、维修人、规格型号、维修工时、维修原因。支持对维修设备进行操作，至少包含完成维修的操作。
8）支持查看厂家列表，数据类型不少于四种，至少包含厂家名称、链接、联系方式、地址等数据。
9）微信小程序端不少于四个子项目，至少包含设备列表、设备预约、设备维修、设备报废。支持设备列表查看、预约列表查看、维修列表查看、报废列表查看
演示完全满足招标文件要求得3分，基本满足要求得1分，没有演示或功能要求不符合招标文件要求的不得分。
3.PLC智能场景教学系统:
■（8）提供至少提供基本指令练习、LED数码显示、天塔之光、水塔水位、十字路口交通灯、机械手、装配流水线、四节传送带、自控轧钢机、自控成型机、多种液体混合装置、音乐喷泉、舞台灯光模拟、运料小车模拟、自动洗衣机控制、四相步进电机模拟、艺术灯模拟、喷泉模拟控制、舞台艺术灯控制、抢答器控制等实训模块。（提供任意10种模块视频演示，体现磁吸定位、自动识别模块语音示教演示；演示任意一种模块的实验讲解，包含接线、示教模式和PLC控制讲解）
演示完全满足招标文件要求得3分，基本满足要求得1分，没有演示或功能要求不符合招标文件要求的不得分。
4.智能电气参数测试仪
■（3）软件功能（以下功能要求投标时提供视频）
1）用户管理：一台设备支持同时≥4名学生同时登录，记录不少于以下内容：“班级”“学号”“姓名”，用于后续实验报告的生成及教师端管理。
2）仪表显示界面：可同时显示4路电压电流表及稳压/恒流源输出控制。
3）开放性实验界面：可自选多路采集通道，记录表格与曲线绘制，曲线绘制有Y-T模式及X-Y模式。数据可以下载到U盘。
4）设置界面：可进行WIFI配置与网络IP地址设置，设备台号设置等操作。
5）内置轻量级AI模型，能在实验过程中对实时表格数据进行分析与智能问题诊断，帮助学生快速定位操作失误或理解偏差。
6）有局域网监控管理软件，在同一局域网内，可通过监控管理软件进行实验数据接收、学生管理、远程显示实验界面与操控等功能。
演示完全满足招标文件要求得3分，基本满足要求得1分，没有演示或功能要求不符合招标文件要求的不得分。
5.仿真与数字孪生软件：
■6）电气信号连接图设计：电气符号用图形表示，有名称与内部端口号。用画线方式连接不同端口，不同类型端口用不同颜色线条表示，完成的电气信号连接图后可导出Excel格式I/O表；在线更新：软件从云端检测是否有新版本，并提示相应操作。3D模型支持云端更新，软件可查看云端模型并可在仿真场景内使用；组态软件调试：组态软件开发的模拟人机界面，可控制虚拟PLC，对仿真场景的虚拟设备进行操作；自动考评：软件具有数据实时采集与分析、自动评分功能。先由教师在软件上出题，自动生成评分规则，学员在考核过程中，软件实时记录学员的操作过程、执行结果、异常事件，并根据考试评分规则计算最终成绩；支持云端实验：可与配套的教学资源网站完成在线实验，步骤包括但不限于：课件学习、视频学习、在线做仿真实验、工程下载、工程打开、开始考试、完成考试自动考评、上传考试结果；数字孪生实训项目：包含“基本指令练习模块”、“温度调节闭环系统模块（工业级）”、“水塔水位”、“直流调速闭环系统模块（工业级）”、“三层电梯模块（实物）”、“伺服系统运动控制”和“步进系统运控控制”模块1：1数字孪生实训界面。（需体现7种实物模块与孪生虚拟对象1:1动作）
演示完全满足招标文件要求得3分，基本满足要求得1分，没有演示或功能要求不符合招标文件要求的不得分。

	3.5
	政策性得分
	1
	1.投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，得0.5分。
2.投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该投标产品环境标志产品认证证书复印件的，得0.5分。

	合计
	100
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第五章   采购需求
1、 项目概况
为加强专业建设，进一步完善构建机电复合型高技能人才培养专业课程体系，扎实推进教学改革，契合行业与技术发展对人才培养质量的需求，拟建设机电设备电气控制技术实训室，主要设施设备包含电气线路装调平台、自动控制装调平台等。
二、项目需求（本技术要求提出的是最低限度的技术条件。供应商应注意如果在技术要求中出现了参考品牌或规格型号，其目的是为了方便供应商直观和准确地把握相应材料和设备的技术标准，不具指定或唯一的意思表示，供应商应当参考所列品牌的材料和设备，提供相当于或高于所列品牌技术标准的材料和设备）
（一）产品清单及技术要求
	序号
	产品名称
	单位
	数量
	预算单价（元）
	小计（元）

	1
	电气线路装调平台
	套
	25
	18000
	450000

	2
	自动控制装调平台
（核心产品）
	套
	25
	42000
	1050000


（二）产品需满足的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全或服务内容和标准等
1.采购标的需实现的功能或者目标:
为加强专业建设，进一步完善构建机电复合型高技能人才培养专业课程体系，扎实推进教学改革，契合行业与技术发展对人才培养质量的需求，拟建设机电设备电气控制技术实训室，主要设施设备包含电气线路装调平台、自动控制装调平台等。
2.基本要求
2.1投标人应保证所供货物的安全性、可靠性、先进性、经济性和实用性，并为全新、未使用过的原装合格正品，无翻新、无二手、无改装设备，所有配件齐全、完好无损，完全符合招标文件规定的质量、规格和性能的要求，达到中国最新版的法律、法规或行业规定的相关标准、规范的要求，符合项目所在地政府有关特殊要求，同时满足采购人使用要求，保证能通过采购人的质量验收、竣工验收等各类验收。
2.2投标人应保证采购人在使用其所供货物时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权和工业产权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，一律由投标人承担全部责任。同时，投标人对采购人采购的货物所涉及的技术、产能等信息负有保密义务。
2.3投标人中标后须与采购人在投标产品的“功能配置、技术要求等”方面及时交底沟通；中标人开始制造产品之前，采购人有权要求中标人对产品进行微调，最终的产品须经采购人确认同意。
3.技术要求
	序号
	名称
	技术参数

	1
	电气线路装调平台
	一、产品功能要求
1.电气控制线路元器件都装在网孔板上，操作方便、更换便捷，易扩展功能或开发新实训。
2.设有电压型漏电保护器和电流型漏电保护器，能确保操作者的安全；各电源输出均有监示及短路保护等功能，各测量仪表也均有可靠的保护功能。
3.实训平台为双人座，即可以两个同学同时进行实训，电源独立，互不干扰。
4.交流电源：三相五线AC380V±10% 50Hz
5.外形尺寸：≥1680×720×1650mm
6.整机功耗：≤1.5kVA
7.安全保护措施：设备具有接地保护、漏电保护功能，安全性符合相关的国标标准
二、基本配置要求
1.实训台
（1）框架：由左右桌腿、底框、后侧封板组合而成。表面经脱脂、磷化、静电喷塑处理，涂层厚度≥0.5mm，防锈耐磨，灰白色（颜色可定制）；
（2）左右桌腿：采用≥30mm*60mm*1.5mm冷轧方钢和≥1.0mm的冷轧钢板焊接成型，拐角处才有圆弧造型，既美观又安全，侧面凸起设计；
（3）底框：采用≥30mm*30mm*1.2mm冷轧方钢焊接成型，配有安装孔与台面和左右桌腿实现快速固定；
（4）后侧封板：采用≥1.0mm冷轧钢板折弯成型。
（5）桌面：E0级三聚氰胺复面合成板，台面厚度≥25mm，前后面采用圆弧过渡处理。表面和边缘采用高温热压防火PVC，安全环保，坚固耐用，灰白色。
▲（6）投标文件中提供实训平台多角度高清实物图。
2.活动储物柜（配2套）：采用圆弧卷边冷冲压钣金一体成型，封闭式结构，表面静电喷涂，外形尺寸：约宽450×深550×高700（mm），总重量≥31kg；柜体四边圆弧设计，配有承重型卡扣式三节轨，抽屉把手采用卡套式钣金卷边工艺，把手尺寸≥440×45×18mm，抽屉采用联体锁设计，底部配有4个带刹车脚轮。
3.实训电源（配2套）：电源控制屏设计向下倾斜角度，总电源配置一个4P漏电保护器，下面印有注意事项喷涂标志；配置灯型电压指示表，监测进线电源。配有启动、停止和急停按钮控制设备电源的启停，提供三相五线线电压380V和相电压AC220V电源，引出到面板L1、L2、L3、N、PE，配有输出电源指示灯监视；配置单相电源电压AC220V，单独电源开关控制；直流电源部分：提供直流电源DC24V，电源带有红色指示灯指示；配置低压交流电源36V和110V，具有短路保护和单独电源开关控制；配置单相内置五孔插座一个。要求提供完整的电源控制屏面板实物说明图，满足以上资源配置。
4.网孔板（配2套）：每个工位提供一张网孔板，网孔板的尺寸600mm×750mm（高×宽），采用≥2mm厚铁板，孔大小为5mm×10mm。上下两端配有C型铝合金把手，长度≥190mm。网孔板与实训平台通过滑动机构连接，角度可以自由调节，调节范围不小于30°-90°。
5.实训元器件清单（每套装置配2组元器件，每组配置清单如下）：
(1)单相电度表	DD862	1台
(2)螺口灯座	4A/250V	2只
(3)灯泡	220V/40W	2只
(4)一位单控荧光大板开关	MZ86K1	1只
(5)一位双控荧光开关	MZ86K2	1只
(6)声（光）控延时开关	J86SG	1只
(7)开关盒	86HM35	2只
(8)日光灯管套件（镇流器）	10W	1套
(9)电流互感器	LMK3(BH)-0.66 5/5A 5VA	1只
(10)小型断路器	CDBK-4P/6A	1只
(11)保险丝座	RT18-32 3P 座	1只
(12)直插式保险座	RT14-20	2只
(13)熔断器	RT18 3A	3只
(14)熔断器	RT14 2A	2只
(15)交流接触器	CJX2SK-0910  AC380V	5只
(16)接触器辅助触头	F4-11	3只
(17)热过载继电器	JRS1DSP-25 (0.63-1A)	1只
(18)热过载继电器基座	JRS1D-25型 基座	1只
(19)时间继电器	JSZ3A-B  AC380V 1S-6min	1只
(20)时间继电器座	PF083AE	1只
(21)2孔开关按钮盒	LA4-2H(自带LAY16红绿按钮各1个)	1只
(22)3孔开关按钮盒	LA4-3H(自带LAY16红黑绿按钮各1个)	1只
(23)行程开关	LX19-222	2只
(24)行程开关	LX19-001	2只
(25)倒顺开关	KO3-15	1只
(26)电阻	75Ω/75W	3只
(27)电阻	10Ω/25W	1只
(28)二极管	1N5408	4只
(29)塑料安装卡子		250只
(30)自攻螺丝		120只
(31)走线槽	2525	2米
(32)接线端子排	JF5-2.5/5	5条
(33)G形导轨	0.4米	1根
(34)三相鼠笼式异步电动机	AC380V△	1台
6.实训工具清单（2套）：提供有数字万用表、剥线钳、斜口钳、尖嘴钳、剪刀、十字螺丝刀、一字螺丝刀、镊子、测电笔、烙铁、小卷焊锡丝、钟表螺丝刀、吸锡器、烙铁架、工具箱等。
7.实训配件:提供实训指导书及实训导线。
8.多电机原理与设计动态仿真软件（不少于25个节点）
▲（1）软件架构：软件内置不少于9类电机选型库，电机类型下拉菜单包含：无刷永磁电机、感应电机、开关磁阻电机、外转子无刷永磁电机、直流永磁有刷电机、电励磁同步电机、爪极电机、单相异步电机、磁阻同步电机；支持径向、轴向两种电机结构切换建模。操作界面集成几何建模、绕组设计、电磁仿真、热仿真、机械 NVH 振动噪声、参数优化、脚本自动化模块，无需切换多个软件完成电机全流程设计，主界面包含（几何、绕组、数据输入、求解设置、电磁、图表、参数优化、脚本）专用功能标签栏。（投标时提供软件主界面截图和软件电机库截图）
（2）内置专属二维有限元电磁求解内核，独立电磁功能模块；求解后可可视化磁密、矢量磁位、电流、涡流密度多类场量，自由切换多种显示模式。精细化云图自定义工具，支持自定义场量公式、显示阈值、极值区间，可叠加刻度、等位线、磁力矢量图；仿真结果支持保存、图片与结果文件导出。具备负载瞬态转矩仿真能力，输入额定电压电流即可全域计算磁场分布，精准识别定转子磁路饱和区域，磁密采用特斯拉(T)标准色标展示。
▲（3）软件配置独立专用数据输出模块，可自动完成全工况电气、机械性能指标计算，无需第三方工具二次换算；采用双栏表格布局展示参数信息，呈现参数名称、数值及标准单位，参数涵盖基础驱动与极限工况两类;其中基础驱动参数包含线电压有效值、相电压有效值、空载电流、同步转速、运行转速、转差率、驱动频率、机械频率；极限工况参数包含堵转气隙转矩、堵转电流、击穿转矩、击穿电流、输入输出功率及各类转矩。全部表格数据支持一键复制及Excel导出。（投标时提供软件主要功能截图）
▲（4）软件配置独立T图片功能模块，内置不少于10类专用性能曲线模板，顶部快捷标签包含：概况、电流、转矩、损耗、气隙磁密、功率、功率因数、效率、加速度，一键切换生成对应二维波形曲线。曲线管理功能，支持曲线选择、上移、下移排序调整。（投标时提供软件主要功能截图）
▲（5）绕组设计模块支持散线、矩形两种类型建模，矩形支持自定义铜线宽、铜线高、绝缘厚、圆角半径、线束数量，可视化实时绘制槽内导体排布截面。绕线排布支持单层绕组、双层叠绕绕组，可自定义槽楔结构启用/关闭；支持更改相数、匝数、节距、平行路径、绕组层数等，自动生成绕组磁动势矢量图校验三相对称性。内置槽绝缘，导体间隙工艺参数输入端口，可自定义槽绝缘厚度、导体间隔等，自动实时核算多项绕组工艺指标。（投标时提供软件主要功能截图）
▲（6）实时自动计算绕组工艺参数，软件输入参数修改后一键重绘，同步输出输入/输出双维度绕组计算数据，无需手动 Excel 换算，指标包含：实时计算参数：导线槽满率、端部绕组占满率、槽绝缘厚度、铜占槽深比、导体间隔、每槽导体数、端部绕组平均长度；输出实时可视化参数：槽面积、漆包线面积、铜面积、注胶面积、槽楔面积、绕组深度、导体数；槽内导体分层可视化展示，可直观展示单槽多层扁线排布结构，支持切换 “单元尺寸预览 / 导体数预览” 两种视图模式。（投标时提供软件主要功能截图）
9.虚拟实操仿真软件
（1）智能电气设计与3D虚拟实操仿真软件
1)软件平台：系统基于Unity三维引擎独立研发3D虚拟综合实训仿真系统，依托引擎高性能实时三维渲染、物理仿真及人机交互能力，集成3D实物三维仿真、电气设计仿真两大核心实训形态。
▲2）3D实物仿真器件库：采用工业级3D建模，器件库包含常用元器件（例如断路器、接触器、继电器、时间继电器、按钮、指示灯、电机、万用表等），模型基于物理的渲染，高度还原实体元器件外观、功能等，保障仿真场景与现实工况一致。平台支持模型动态检视，可实现360°视角自由查看。具有仪表测量仿真：例如万用表，支持测量回路电压、通断等。（投标时提供软件器件库截图）
▲3）电路原理图设计仿真库：内置符合国家及行业规范的标准化电气图形符号资源库，集成电源、负载、控制开关、安全保护器件等通用电气图元。采用可视化拖拽式组态设计模式，图元形制、标注规范完全对标工业电气设计标准，支持快速完成电气原理图绘制。（投标时提供软件设计仿真库截图）
▲4）实训项目：内置成套预设实训项目，包含基础电工实训场景，覆盖基础工业电机驱动控制回路等主流教学实训场景。可引导实训人员完成指定实训任务，实现规范化教学。（投标时提供实训项目截图）
■5)交互能力：系统以鼠标点击、拖拽，搭配键盘使用，支持360°全视角旋转、缩放、平移等控制操作。电气原理图设计支持自动接线功能；平台内置实物三维仿真、原理图设计仿真，均支持实验场景自主搭建、编辑、文件导出与导入等功能；3D实物三维仿真实训：用户可以自主完成元器件布局，器件连线。项目完成后可导出标准化文件，实现跨设备、跨终端资源使用。支持项目一键导入，导入后可二次编辑，启动仿真即可开展课堂教学演示。电气接线仿真具备高度自由，非固定连线模式，支持器件端子间自由连线，与实际接线操作保持一致；电气原理图设计仿真：用户可以自主完成原理图设计、图元排布、逻辑验证；项目编制完成后可导出标准文件，实现教学资源跨设备流转使用。支持原理图项目一键导入，可以对原理图进行修改、内容优化，启动仿真，快速开展教学演示；动态电路仿真功能：原理图设计完成后可一键触发电气回路动态仿真运算，实时可视化，展示回路电流流向、电气元件动作时序（触点通断、信号指示等）。支持电气参数交互式整定与动态调校。实现电气理论、电路原理与故障研判的一体化教学。（要求投标时提供视频演示，以上功能集成在一个平台，视频演示要求系统主界面统一，不能为多个软件拼凑演示，否则不得分）
（2）电力拖动仿真实训软件：
1）本软件采用模块化设计，由电气器件展示、电气安装与连接、线路检查、故障检测与维修等模块组成，操作流程接近实际工业场景，操作结果实时显示。
2）电气器件展示模块有自耦变压器、控制按钮、电磁启动器、多圈电位器、珐琅电阻等10余种常用器件模型，以3D的形式展现并附以文字说明介绍。各模型均可任意放大、缩小和旋转，具有直观立体、真实互动的效果。
3）电气安装与连接模块包括元器件组装和电气线路连接。操作者按照界面提示或者原理图先将元器件库中的元件拖到电气柜上进行组装，器件组装完成后进入电气线路连接界面。在接线界面学员可以“示教接线”自己动手接线，也可以通过 “一键接线”由计算机完成接线。接完线后学员通过操作相应的器件，根据原理图以及器件的动作情况，判断连接线路是否正确。
4）通电检查模块主要用于在设备通电前进行电压检查，检查电源电路是否短路。
5）故障诊断与维修模块具有故障设置功能，故障点设置典型、全面，操作者根据故障现象，利用所学知识进行排故练习。
6）电气安装与连接、线路检查、故障检测与维修三个模块均有三相鼠笼式电动机点动控制线路、三相鼠笼式电动机自耦减压启动线路、风电闭锁电气控制线路、磁力启动器控制的启动线路等12个常见线路。
10.智能化实训室助教及管控系统（整个实训室配一套）为便于管理和使用方便，要求以下模块功能全部集成在一个系统平台，不能为多系统拼凑而成。技术功能如下：
（1）教学管理模块满足以下功能：
1）可添加实训方案，包含实训标题、开始结束时间、授课老师、方案内容、实训目标等内容。教师可添加课程资源，支持PDF、Word、PPT，支持课程资源在线预览。管理员具有管理权限，可查看实训室和实训时间安排。
2）支持通过Excel导入或按照组织架构批量添加学生到实训项目中，提供学生批量删除。
3）实训课程开始，支持考勤机接入签到和移动端智能签到；教师通过微信小程序查看实训课程签到信息，记录实训室信息、签到时间、签到码和签到人数统计，支持最多一次性查看和导出31天的学生考勤数据；提供课程评价和反馈查看，记录课程名、课程评分、评价人、评价日期及评价内容；支持添加和管理实训结果报告，记录效果评估、结果报告、报告人以及创建时间；支持通过微信小程序查看实训详细信息和资源，提供互动功能，如资源预览、分享和链接复制。
（2）实训室开放预约管理模块满足以下功能：
1）实训室预约列表，数据类型不少于五种，至少包含实训室名称、实训台数量、预约人、预约时间、状态。
2）微信小程序支持查看实训室列表，数据类型不少于四种，至少包含实训中心名称、实训室名称、创建时间、使用状态。支持实训室的预约，支持对实训室下实训台多选的方式实现批量预约。
3）PC前台支持个人预约历史的查看，数据类型不少于七种，至少包含实训室名称、预约日期、开始时间、结束时间、预约人、状态、创建日期。支持查看预约详情实训室预约列表，数据类型不少于五种，至少包含实训室名称、实训台数量、预约人、预约时间、状态。支持查看已处理审批详情。
■（3）智能化管理模块及设备仪器管理模块满足以下功能（投标时提供视频逐条演示功能）：
1）远程智能电源管理模块不少于两个子项目，至少包含设备控制、考试设置等子项目
2）设备控制模块支持查看实训室列表，数据类型不少于四种，至少包含实训中心名称、实训室名称、创建时间、电源状态。支持对实训室的总电源开启或关闭。
3）考试设置模块支持查看实训室列表，数据类型不少于四种，至少包含实训中心名称、实训室名称、创建时间、考试状态。支持对实训室开始考试或结束考试，支持对实训室下实训台多选的方式实现批量开始或结束考试。
4）考试设置模块融入智能AI技术，支持考试信息录入，至少包含考试名称、持续时间、语音提醒等信息的录入；考题管理包含题目类型、难度等级、归属题库、题目内容、题目解析等功能；AI一键出题，输入学科、知识点和技能的关键字，设置出题的数量，即可一键导入到题库。
5）支持查看仪器设备列表，数据类型不少于八种，至少包含设备名称、设备图片、设备状态、设备编号、操作员、规格型号、单位、设备种类。
6）支持仪器设备的预约，支持预约列表的查看，数据类型不少于七种，至少包含设备名称、设备图片、设备状态、设备编号、预约时间、预约理由、规格型号。支持对用户提交的预约申请进行操作，至少包含通过申请和拒绝申请两种操作类型
7）支持查看设备维修列表，数据类型不少于八种，至少包含设备名称、设备图片、设备状态、设备编号、维修人、规格型号、维修工时、维修原因。支持对维修设备进行操作，至少包含完成维修的操作。
8）支持查看厂家列表，数据类型不少于四种，至少包含厂家名称、链接、联系方式、地址等数据。
9）微信小程序端不少于四个子项目，至少包含设备列表、设备预约、设备维修、设备报废。支持设备列表查看、预约列表查看、维修列表查看、报废列表查看
11.每套设备配4个方凳：外形尺寸：360mm×260mm×450mm（±5mm），整体重量≥3.4Kg；凳框采用≥1.0mm厚的优质方钢管和优质冷轧钢板焊接而成，坚固耐用；采用钣金圆弧压边包边木面板工艺，造型独特，防止伤手，防护凳面；凳框表面全自动脱脂、采用新技术新材料静电喷塑处理，防锈性能好，环保健康；凳架采用黑色银粉工艺喷塑；凳面采用≥18mm厚的优质高密度复合板材，表面和边缘高温热压防火PVC；凳脚安装高分子树脂脚套，防滑耐磨损，保护地面。
12.实训场地地面修复和墙面处理
三、能够完成的实训项目
电力拖动实训项目
(1)	三相异步电动机直接启动控制
(2)	三相异步电动机接触器点动控制线路
(3)	三相异步电动机接触器自锁控制线路
(4)	Y-Δ启动手动/自动控制电路
(5)	接触器联锁的三相异步电动机正反转控制线路
(6)	按钮联锁的三相异步电动机正反转控制线路
(7)	双重联锁的三相异步电动机正反转控制线路
(8)	倒顺开关控制的三相异步电动机正反转控制线路
(9)	三相异步电动机能耗制动电路
(10)	三相异步电动机串电阻降压启动控制线路
(11)	三相异步电动机的多地控制
(12)	工作台自动往返控制线路
(13)	学生自行设计电路的安装、接线与调试
仪表照明实训项目
(1)	电工常用工具的使用
(2)	白炽灯照明电路的安装
(3)	两个开关控制一盏灯
(4)	两地控制一盏灯
(5)	声控开关控制照明电路
(6)	日光灯电路
(7)	电度表原理与接线
(8)	单相电度表经电流互感器接线
(9)	住宅照明线路实训
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	自动控制装调平台
(核心产品)
	一、技术性能要求
1． 输入电源：三相四线AC380V±10% 50Hz
2． 外形尺寸：≥1380mm×720mm×1520mm
二、基本配置及功能要求
1.实训台：
（1）框架：由左右桌腿、底框、后侧封板组合而成。表面经脱脂、磷化、静电喷塑处理，涂层厚度≥0.5mm，防锈耐磨，灰白色（颜色可定制）；
（2）左右桌腿：采用≥30mm*60mm*1.5mm冷轧方钢和≥1.0mm的冷轧钢板焊接成型，拐角处才有圆弧造型，既美观又安全，侧面凸起设计；
（3）底框：采用≥30mm*30mm*1.2mm冷轧方钢焊接成型，配有安装孔与台面和左右桌腿实现快速固定；
（4）后侧封板：采用≥1.0mm冷轧钢板折弯成型。
（5）桌面：E0级三聚氰胺复面合成板，台面厚度≥25mm，前后面采用圆弧过渡处理。表面和边缘采用高温热压防火PVC，安全环保，坚固耐用，灰白色。
2.实验台架：实验台架采用独立框架式结构设计，框架由上中下左右五根工业型材分割为上下两个区域，所有型材表面光滑，无凹槽，用于放置交直流电源、测量仪器仪表和实验模块等。实验台两侧提供单相多功能插座和三相四线交流电源插座，为外配仪器设备提供工作电源。
3.活动储物柜：采用圆弧卷边冷冲压钣金一体成型，封闭式结构，表面静电喷涂，外形尺寸：≥宽450×深550×高700（mm），总重量≥31kg；柜体四边圆弧设计，柜体边框总厚度≤2.5mm；配有承重型卡扣式三节轨，导轨承重量≥30kg，抽屉把手采用卡套式钣金卷边工艺，把手尺寸≥440×45×18mm，抽屉采用联体锁设计，底部配有4个万向带刹车脚轮。
4.电源控制模块：配置一个4P漏电保护器，下面印有注意事项喷涂标志；设有电压指示表，监测进线电源；配有启动、停止和急停按钮控制设备电源的启停，提供三相五线线电压380V和相电压AC220V电源，引出到面板分别为4号实验接口L1、L2、L3、N、PE。交流输出带过流保护装置,并配有输出电源指示灯监视；配置24V/2A直流电源，单独电源开关控制，引出到面板分别为三组3号和一组2号实验接口，直流输出带过流保护装置,并配有一只直流数显电压电流功率多功能仪表监视；外形尺寸≥400mm×295mm×150mm，采用挂箱模块式结构，冷轧钢板喷塑箱体，铝质面板(厚度≥2mm)；
5.PLC主机模块1：采用挂箱模块式结构，冷轧钢板喷塑箱体；铝质面板(厚度≥2mm)； 电源：直流 20.4-28.8V DC； 机载 I/O： 14x DI 24V DC；10 DO 24V DC； 存储器：程序 250 KB 数据：750 KB，掉电保持：20 KB；集成2个以太网口，支持以太网通讯，配套与PLC主机编程线缆、正版TIA编程软件。配置模拟量信号板,支持2路AI 2x14 位模拟量输入/2路AQ 2x14 位模拟量输出；
6.PLC主机模块2：采用挂箱模块式结构，冷轧钢板喷塑箱体；铝质面板(厚度2mm)；PLC主机可带8轴，双以太网口，本体自带8入8出，漏型晶体管输出，以太网支EtherNet/IP、ModbusTCP、Socket、PROFINET从站和FINS TCP&UDP从站，程序上下载和固件升级，支持以太网通讯，配套PLC编程线缆、编程软件。配置扩展模块8点数字量输入，8点数字量输出扩展模块，数字量输入，晶体管输出总线输入电源额定电压5VDC（4.75VDC～5.25VDC）总线输入电源额定电流85mA（时典型值）端子输入电源额定电压24VDC（20.4VDC～28.8VDC）端子输入电源额定电流50mA（24V时典型值）。
7.变频器模块：采用挂箱模块式结构，冷轧钢板喷塑箱体；铝质面板(厚度2mm)；采用与PLC主机模块1同一品牌，单相220V供电，输出功率0.37KW。集成RS-485通讯接口，提供BOP操作面板；具有线性V/F控制、平方V/F控制、可编程多点设定V/F控制，磁通电流控制、直流转矩控制；集成4路数字量输入，2路模拟量输入。
8.触摸屏模块：采用≥7寸彩色触摸屏（分辨率不低于800×480），支持以太网通讯。配置以太网交换机一个，可以通过以太网交换机控制运动部件，以太网交换机采用导轨式10/100MBIT/S自适应工业以太网交换机，自带5个双绞线端口，RJ45接口，供电电源DC24V。
9.直流信号发生器模块:提供一体化工业标准直流信号0-10V和4-20mA，集成4位数显表显示，精度0.01级，0.1mv的跳动变化，数字编码器粗微调双模式调节。
10.基本指令练习模块:提供6路输入，6路输出等接口，输入、输出端电压可自由切换0V和24V，输出端由指示灯的亮灭来指示PLC输出口的状态，面板印有清晰的接线说明和端口丝印。通过基本指令练习，让学生彻底掌握PLC输入、输出的外围接线和工作原理。
11.PLC智能场景教学系统:
采用模块化设计，主控系统+实训模块结合形式，支持按需组合功能模块，满足个性化需求（如按教学场景自由搭配）。系统通过磁吸快拆设计、无线智能识别、智能语音等功能。
（1）磁吸快拆设计：采用≥16点分布式钕铁硼强磁阵列设计，单点吸附力≥3N，支持模块任意角度快速盲放吸附定位，模块拆装时间<2秒，实现即取即用；
（2）无线智能识别功能:采用无线感应技术自动识别，内置动态防抖算法确保识别稳定性，匹配成功率≥99.8%，动态匹配机制自动运行当前模块，无需外部手动干预，匹配迅速无延迟。
（3）智能语音功能：采用动态匹配编码与媒体库，支持语音输出，模块放入自动开始播报，模块离开后自动停止。
（4）交互功能：集成8路点动按钮输出和8路自锁开关输出，12路NPN/PNP均兼容输入，12路NPN/PNP均兼容输出，满足多种实训需求。
（5）两种工作模式自由切换：示教演示模式和编程训练模式。
（6）示教演示模式功能：示教演示模式自动调用预置标准化程序库，自动运行当前项目，自动语音讲解项目流程与控制逻辑，帮助学生快速理解。
（7）编程训练模式功能：编程训练模式，支持西门子、三菱、欧姆龙、信捷等多品牌PLC控制器或者单片机控制，提供编程接口和工具，方便学生进行PLC编程训练和调试。
■（8）提供至少提供基本指令练习、LED数码显示、天塔之光、水塔水位、十字路口交通灯、机械手、装配流水线、四节传送带、自控轧钢机、自控成型机、多种液体混合装置、音乐喷泉、舞台灯光模拟、运料小车模拟、自动洗衣机控制、四相步进电机模拟、艺术灯模拟、喷泉模拟控制、舞台艺术灯控制、抢答器控制等实训模块。（提供10种模块视频演示，体现磁吸定位、自动识别模块语音示教演示；演示一种模块的实验讲解，包含接线、示教模式和PLC控制讲解）
12.实训电机:提供三相异步电动机1台，220V/△接法，转速1400转/min，功率40W，频率50HZ，绝缘等级E级。
13.工作站辅助平台:框架采用方管和优质冷轧钢板，经折弯、焊接制作；框架表面为全自动脱脂、双面静电喷塑；桌面为E0级复面合成板一体成型覆膜，外形尺寸：620mm×600mm×950mm。底框参数采用30mm×60mm×1.0mm方管和≥1.0mm冷轧钢板焊接；前高后低设计，落差≥40mm，过渡斜面≥30°；前方开口≥480mm；后方2个2.5寸万向带刹车脚轮，前方2个防滑∅40mm调节脚，具有防移动功能。左右立板参数尺寸≥725mm×150mm×30mm，采用≥30mm×15mm×1.5mm方管和冷轧钢板焊接；上窄下宽，宽度差≥35mm；立板圆弧及30°斜面，与底框角度一致。主机箱参数尺寸508mm×500mm×200mm，≥1.0mm冷轧钢板一次性折弯焊接；三面封边，均匀分布梅花形散热孔；横向后置安装，可隐藏连接线。桌框及抽斗参数桌框尺寸≥580mm×498mm×130mm，1.0mm冷轧钢板一次性折弯焊接，使用圆弧边和斜面设计；抽斗≥470mm×320mm×70mm，配300mm三节导轨；把手≥470mm×45mm×18mm。桌面板及显示器安全围板：桌面板≥620mm×600mm×18mm，上斜边45°、四角R30、前方内凹R300；围板≥595mm×200mm×160mm。
14.实验连接线:每套配齐高可靠护套结构手枪插连接线，无氧铜抽丝而成插头采用实芯铜质件外套铍轻铜弹片，强弱电导线的插头插座尺寸分开，不可混插，安全可靠。
15.可编程工作站：处理器不低于i5-11700，运行内存不低于16G DDR4，内存不低于500G。
16.智能电气参数测试仪（整个实训室配一套）
▲（1）主要功能搭载嵌入式系统，集成15.6英寸高清触控交互终端，融合信号采集、电源输出、信号发生、智能分析、数据运维于一体，设备可连接至外网，支持扩展云平台管理，满足集成化、智能化、数字化的现代化电气教学与科研测试终端。（投标时至少3个角度实物高清实物图）
（2）硬件配置要求
1）配备≥4路隔离采集通道，支持≥0～500V直流电压、≥0～5A直流电流，测量精度达0.5级，支持≥0～500V交流电压、≥0～5A交流电流；≥4路UART/TTL通讯通道，≥1路PWM脉冲信号输出。
2）输出电压区间≥0～30V、输出电流区间≥0～7A，触摸屏控制调节。
3）处理器≥1.5GHz四核64位ARM Cortex-A72，内存≥2GB，双频802.11ac无线网络，千兆以太网口，支持485、CAN通讯，具有多路USB Type-A接口。
4）可内置集成/外置拓展信号源，输出正弦波、三角波、方波、脉冲波四类基础标准波形。频率调控全域频率覆盖≥0.1Hz～2MHz，触控数字化调节最小步进0.1Hz，支持大小键盘精准切换定值；搭载7档分级快捷调频模式（F1-F7），分级调控区间0.1kHz～350kHz；智能扫频支持≥0.1Hz～2MHz全域扫频输出，扫频精度最小步进0.1Hz，扫频时间间隔最小0.01S。幅值调控输出峰峰值区间≥5mVp-p～17Vp-p 。
5）配套模块化实验平台，支持自定义电气回路拓扑搭建、功能模块自由拓展，适配多元化、创新性电气实验需求。
6）配套高精度数控可调电阻模块，搭载智能化数控可调电阻单元，设备触摸屏直接设定所需电阻值，模块额定功率≥2W，阻值调节精度达±5%，全域精细步进0.1Ω。 
■（3）软件功能（以下功能要求投标时提供视频）
1）用户管理：一台设备支持同时≥4名学生同时登录，记录不少于以下内容：“班级”“学号”“姓名”，用于后续实验报告的生成及教师端管理。
2）仪表显示界面：可同时显示4路电压电流表及稳压/恒流源输出控制。
3）开放性实验界面：可自选多路采集通道，记录表格与曲线绘制，曲线绘制有Y-T模式及X-Y模式。数据可以下载到U盘。
4）设置界面：可进行WIFI配置与网络IP地址设置，设备台号设置等操作。
5）内置轻量级AI模型，能在实验过程中对实时表格数据进行分析与智能问题诊断，帮助学生快速定位操作失误或理解偏差。
6）有局域网监控管理软件，在同一局域网内，可通过监控管理软件进行实验数据接收、学生管理、远程显示实验界面与操控等功能。
17.教学资源库（整个实验室配一套）
（1）智慧实验室综合管理系统
系统集学、仿、考、评、存、修六位一体。可实现课前视频自主学习、理论在线仿真、知识掌握考核、学习质量评价、实验报告云端存储、实训设备报修等功能。系统设置多种身份登录权限，可满足学员、教师、管理员等不同角色的使用要求。满足手机、平板和计算机等多终端设备的访问。
1）云图书馆模块：提供一个云端图书，可能根据实训设备找到相应配套资料，可进行文本搜索、文本黏贴复制、放大、缩小、设置下载、打印、分享等功能。
2）自主学习模块：主要包含①工业机器人资源：不少于七种品牌，ABB课时不少于15节，FANUC课时不少于60节，KUKA课时不少于25节，YASKAWA课时不少于25节，其它每种品牌课时均不少于15节。②可编程控制器资源：不少于4种，200 SMART课时不少于25节，1200课时不少于70节，FX5U课时不少于100节，FX3U课时不少于40节。③工业驱动资源：V90伺服课时不少于40节，V20变频器课时不少于20节，G120变频器课时不少于7节。④其它资源：智能电梯课时不少于12节，气动技术课时不少于25节，液压技术课时不少于60节，触摸屏课时不少于15节，电气控制技术课时不少于70节，工业机械课时不少于25节，钳工课时不小于45节。
3）在线仿真模块：平台设有在线仿真实验模块，提供标准实验类别不少于18种，具体实验仿真项目少于105个，利用元件库可进行设计性实验，支持Dropbox导入实验，可作为链接、文本、图片等多种形式导出以及打印。
4）学习考评模块：平台应设有考核系统，后台题库数量：≥850。组卷方式应支持选题组卷、抽题组卷、随机组卷、综合组卷；答题时长可设置为整卷限时和单题限时两种模式，试卷具有单选题、多选题、填空题、判断题、问答题、组合题、录音题七种大题。创建的试卷支持在线预览和word下载操作；学生考试可指定答卷时长、不限次数和及格线；支持微信扫码和分享链接等方式考试。
5）实验数据云管理模块：可实现了多设备跨平台应用，在线查看阅览学生上传报告信息内容，批注等信息，学生信息根据班级、学号、年级等信息排列显示，也可单独通过搜索关键字阅览，可增加优秀报告标记或分享他人等功能。
6）内置智能AI助手，问答支持动态意图解析引擎，基于RAG技术实现三级问题聚焦(领域判定一知识库精准检索一模糊问题推荐)，全媒体内容生成:支持文本/表格/图表的多模态输出。可自动输出理论考卷和实操考卷。理论部分支持单选题、多选题、判断题、简答题，单一类型出题，也可混合出题，并输出参考答案。
（2）工业自动化电气设计软件：
1）软件可以对传感器、驱动器和运动等进行设计与分析，可快速构建仿真分析可行性，直接导出工程图进行加工，编写程序可进行虚拟调试，调试完成可直接与实物同步。
2）软件是多学科融合的开发环境，具有建模、钣金设计、制图、运动等功能，至少支持文件格式有DXF、DWG、NODEL、CATPART、TXT等不少于36种，能够满足对文件的打开、另存为、导入、导出、编辑、保存等操作。
3）软件选择并定义传感器、气缸、电磁阀、气源等元器件的选型以及布线；包含有碰撞传感器、距离传感器、位置传感器、速度传感器、加速度传感器、液压缸、液压阀、气缸、气动阀、传输面、电机等。
4）支持二次开发，运行动作支持VB脚本运行，外部通讯支持OPCDA、OPCUD、MATLAB、PLSIM、TCP、UDP、PROFINET等。
5）样例工程至少有上料模块、按钮模块、传输模块、分拣模块和整体智能分拣系统的虚拟工程以及虚实结合的工程和PLC程序，可根TIA Portal V15、GX Works3等软件进行纯虚拟仿真。
6）模型的运行情况，提供VR接口，可支持与HTC VIVE完美兼容，实现虚拟现实环境中的仿真运行。
（3）仿真与数字孪生软件： 
1）信号采集：通过信号采集把仿真场景的虚拟设备映射到硬件端口，并驱动场景的虚拟设备运行。支持PLC虚拟调试、包括全虚拟仿真调试与虚实结合调试，为便于后续扩展教学，可支持三菱、西门子、汇川、欧姆龙等品牌。支持Modbus-RTU、Modbus-TCP、OPC UA、S7等总线通讯协议。
2）3D视觉与VR：通过键鼠能完成平移、旋转、缩放等操作，可快速切换视角。具有三视图功能，支持顶视图、前视图、左视图，可多视角同时查看三维场景。支持VR功能，通过VR眼镜可实现沉浸式虚拟现实3D体验，包含逼真工业现场3D音效仿真。通过手柄可与场景进行互动操作。
3）内置物理引擎：创建的三维模型具有物理属性，能模拟现实生活中的物理现象，如：运动、旋转和弹性碰撞等。在发生碰撞、摩擦、受力的运动模拟中，不同的物理属性能得到不同的运动效果。
4）设备认知功能：能显示设备的详细信息，并可对设备信息编辑。支持3D模型的自动爆炸展开，可介绍每个部件的名称与功能。
5）模型开发：从外部CAD文件导入3D部件，在软件里赋予其参数和运动特性，生成用户自主开发的虚拟设备，虚拟设备能被外部控制器驱动，如PLC、机器人示教器等。导入3D文件格式支持： STEP、STP、IGS、OBJ、FBX、STL等。
■6）电气信号连接图设计：电气符号用图形表示，有名称与内部端口号。用画线方式连接不同端口，不同类型端口用不同颜色线条表示，完成的电气信号连接图后可导出Excel格式I/O表；在线更新：软件从云端检测是否有新版本，并提示相应操作。3D模型支持云端更新，软件可查看云端模型并可在仿真场景内使用；组态软件调试：组态软件开发的模拟人机界面，可控制虚拟PLC，对仿真场景的虚拟设备进行操作；自动考评：软件具有数据实时采集与分析、自动评分功能。先由教师在软件上出题，自动生成评分规则，学员在考核过程中，软件实时记录学员的操作过程、执行结果、异常事件，并根据考试评分规则计算最终成绩；支持云端实验：可与配套的教学资源网站完成在线实验，步骤包括但不限于：课件学习、视频学习、在线做仿真实验、工程下载、工程打开、开始考试、完成考试自动考评、上传考试结果；数字孪生实训项目：包含“基本指令练习模块”、“温度调节闭环系统模块（工业级）”、“水塔水位”、“直流调速闭环系统模块（工业级）”、“三层电梯模块（实物）”、“伺服系统运动控制”和“步进系统运控控制”模块1：1数字孪生实训界面。（需体现7种实物模块与孪生虚拟对象1:1动作）
18.每套设备配4个方凳：外形尺寸：360mm×260mm×450mm（±5mm），整体重量≥3.4Kg；凳框采用≥1.0mm厚的优质方钢管和优质冷轧钢板焊接而成，坚固耐用；采用钣金圆弧压边包边木面板工艺，造型独特，防止伤手，防护凳面；凳框表面全自动脱脂、采用新技术新材料静电喷塑处理，防锈性能好，环保健康；凳架采用黑色银粉工艺喷塑；凳面采用≥18mm厚的优质高密度复合板材，表面和边缘高温热压防火PVC；凳脚安装高分子树脂脚套，防滑耐磨损，保护地面。
19.实训场地地面修复和墙面处理
三、可完成实训项目
1.PLC认知实训（软硬件结构、系统组成、基本指令、接线、编程下载等）
2.基本指令练习
PLC 智能场景教学系统实训
1.基本指令练习
2.LED数码显示
3.天塔之光
4.水塔水位
5.十字路口交通灯
6.机械手
7.装配流水线
8.四节传送带
9.自控轧钢机
10.自控成型机
11.多种液体混合装置
12.音乐喷泉
13.舞台灯光模拟
14.运料小车模拟
15.自动洗衣机控制
16.四相步进电机模拟
17.艺术灯模拟
18.喷泉模拟控制
19.舞台艺术灯控制
20.抢答器控制
PLC、变频器、触摸屏综合实训
1．变频器功能参数设置与操作
2．外部端子点动控制
3．4-20ma模拟量控制变频调速实训
4．0-10V模拟量控制变频调速实训
5．变频器控制电机正反转
6．多段速度选择变频调速
7．PID变频调速控制
8．基于多品牌PLC的变频器外部端子的电机正反转控制
9．基于多品牌PLC数字量方式多段速控制
10．基于PLC模拟量方式变频开环调速控制
11．基于触摸屏控制方式的基本指令编程练习
12．基于触摸屏控制方式的数码显示控制
13．PLC、变频器、触摸屏之间通信控制


*三、商务需求（商务条款应全部响应，如出现负偏离，将视为无效响应）
（一）交付时间：合同签订后30日内完成全部设备供货、安装调试、验收交付。
（二）交货地点：江苏省常州技师学院6号楼三楼。
（三）投标报价：本项目投标报价为固定总价，投标报价包括但不限于招标文件及其准备（包括现场踏勘、技术核对等）、货物（包括备品备件、专用工具、辅助设备）、技术资料、设计、制造、检验、包装、发货、运输、保险、装卸至现场指定地点、质保期、维保服务（包括质保期内的一切更换、人工等伴随服务）、办公设备、利润、风险、税金及政策性文件规定，以及为完成该项目所涉及到的一切相关费用，采购人不再支付其他任何费用。验收过程中，如发现有漏项、缺件，投标人无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在投标人的报价之中，且并不因此而影响交付实际使用人的时间。
（四）付款方式：项目验收合格，满足合同约定支付条件的，自收到发票后30天内支付。
（五）免费质保期：自验收合格之日起2年。
（六）售后服务
1.投标人应按照国家有关法律法规、“三包”规定以及响应文件中的“售后服务承诺”提供服务。
2.所有的售后服务均由中标人受理。如果发生问题并且收到报告，中标人应当在2小时内予以答复。
3.质保期内，非采购人原因造成货物故障及损坏时，投标人按行业标准提供服务，30天内包退换。质保期内，投标人在接到采购人通知后2小时内响应，在8小时内赶到现场，48小时内免费予以排除故障、修复或更换零部件，所有费用由投标人承担。
4.中标人派往采购人现场的人员，应具有较高的业务素质，现场解决问题时，不得无故拖延或推迟，应为采购人提供最佳的服务。
5.在质保期内因产品质量问题造成的产品损坏，中标人应无条件更换，更换的产品质保期顺延。
（七）包装运输
1.须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号）。
2.投标人提供的全部货物均应按国家或专业标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由投标人承担。
3.投标人所提供的货物必须是满足采购文件的要求。保证所提供的货物均为正规的厂家生产的合格以上、无侵权产品。符合国家有关质量和包装标准。若投标人提供假冒伪劣、以次充好产品的，一经发现，除按采购人要求无条件退货或换货外，其他损失均由投标人承担。
4.货物有包装的，包装必须完整，采购人有权拒收包装不整齐、已拆封及货物已损坏的商品。
5.投标人应根据采购人要求按采购文件规定的型号向采购人提供要求数量的货物。不得擅自变更（含规格、型号、数量等），否则，采购人有权拒收。投标人应更换被拒收的货物，使之符合要求，且承担由此发生的一切费用。
四、履约验收方案
1.产品到达交货地点后，采购人和中标人在2日内共同检验产品数量、质量等状况，由中标人负责并承担相关费用，采购人应积极配合。中标人进行安装调试并经过性能测试后，由采购人组织验收，验收合格后在《验收评价表》上签字确认。
2.对产品的外观或质量问题，采购人应在发现和应当发现之日起30日内向中标人提出书面异议，中标人在接到书面异议后，应当在2日内负责处理。采购人逾期提出的，对所交产品视为符合合同的规定。
3.经双方共同验收，产品性能参数达不到采购合同要求的，采购人可以拒收，并可以解除合同。
五、场地原始平面图
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第六章   拟签订的合同文本
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政府采购货物买卖合同




项目名称：                             
合同编号：                             
甲    方：                             
乙    方：                             
签订时间：                             



使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。
   2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。
3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。
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第一节 政府采购合同协议书


甲方（全称）：                        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购	                                   文件约定的合同甲方）
乙方1（全称）：                       （供应商）
乙方2（全称）：                        （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）
乙方3（全称）                          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标文件等采购文件、乙方的《投标响应文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：     
1. 项目信息
1. 采购项目名称：                                          
    采购项目编号：                                          
（2）采购计划编号：                                           
（3）项目内容：
     采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：                                          
     品牌：                    规格型号：               
采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。
①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：
     标的名称：                         
     关键部件：           品牌：         型号：        
     关键部件：           品牌：         型号：        
     关键部件：           品牌：         型号：       
   （注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）
         ②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：
         ¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：      
         ¨否
    （4）政府采购组织形式：¨政府集中采购  ¨部门集中采购  ■分散采购
（5）政府采购方式：■公开招标 ¨邀请招标 ¨竞争性谈判 ¨竞争性磋商
                   ¨询价 ¨单一来源 ¨框架协议 ¨其他：          
（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）
 （6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：¨是      ¨否
         本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：¨是    ¨否
         若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：¨是   ¨否
         中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是   ¨否
         中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：¨是       ¨否
（7）合同是否分包：¨是       ¨否
 分包主要内容：                                            
 分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：
                                                           
 分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：
 ¨大型企业  ¨中型企业  ¨小微型企业  
 ¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业 ¨其他
    （8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：¨是       ¨否
     外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资  ¨部分由外国投资者投资
（9）是否涉及进口产品：
 ¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：        
        国别：         品牌：         规格型号：              
 ¨否
    （10）是否涉及节能产品：
         ¨是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：              
                ¨强制采购       ¨优先采购    
         ¨否
          是否涉及环境标志产品：
         ¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：          
                ¨强制采购       ¨优先采购    
         ¨否
          是否涉及绿色产品： 
     ¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：         
                ¨强制采购       ¨优先采购    
     ¨否
    （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：
¨是       ¨否      ¨不涉及
1. 合同金额
（1）合同金额小写：                           
                 大写：                           
         分包金额（如有）小写：                   
                 大写：                       
    （注：固定单价合同应填写单价和最高限价）
    （2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：
  ¨固定总价 ¨固定单价 ¨固定费率 ¨成本补偿 ¨绩效激励 ¨其他       
（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：
¨全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）                    
¨分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件） 
¨成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）   
¨绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）   
1. 合同履行
（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。
（2）履约地点：                             
（3）履约担保：是否收取履约保证金：¨是    ¨否
    收取履约保证金形式：                            
    收取履约保证金金额：                            
    履约担保期限：                                  
（4）分期履行要求：                                                        
（5）风险处置措施和替代方案：                                                               
1. 合同验收
1. 验收组织方式：¨自行组织 ¨委托第三方组织
         验收主体：                  
        是否邀请本项目的其他供应商参加验收：¨是  ¨否
是否邀请专家参加验收：¨是  ¨否
是否邀请服务对象参加验收：¨是  ¨否
是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是  ¨否
是否进行抽查检测：¨是，抽查比例：         ¨否
是否存在破坏性检测：¨是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）
                    ¨否
验收组织的其他事项：                
（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收） 
（3）履约验收方式：¨一次性验收         
                       ¨分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）  
（4）履约验收程序：                                         
（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）                                      
（6）履约验收标准：                                         
（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：¨是  ¨否
（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）          
1. 组成合同的文件
本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议
（2）政府采购合同专用条款
（3）政府采购合同通用条款
（4）中标（成交）通知书
（5）投标文件
（6）采购文件
（7）有关技术文件，图纸
（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件
1. 合同生效
本合同自合同订立之日起生效。
1. 合同份数
本合同一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份，均具有同等法律效力。
合同订立时间：         年      月      日
合同订立地点：                           
附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

   



	甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
	乙方（供应商）

	单位名称（公章或合同章）
	
	单位名称（公章或合同章）
	

	法定代表人
或其委托代理人（签章）
	
	法定代表人
或其委托代理人（签章）
	

	
	
	拥有者性别
	

	住  所
	
	住  所
	

	联 系 人
	
	联 系 人
	

	联系电话
	
	联系电话
	

	通信地址
	
	通信地址
	

	邮政编码
	
	邮政编码
	

	电子邮箱
	
	电子邮箱
	

	统一社会信用代码
	
	统一社会信用代码
	

	
	
	开户名称
	

	
	
	开户银行
	

	
	
	银行账号
	

	注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。
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第二节 政府采购合同通用条款
1. 定义
1.1合同当事人
（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。
（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。
（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。
1.2本合同下列术语应解释为：
（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。
（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。
（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。
（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。
（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。
（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。
（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。
1. 合同标的及金额
2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。
3. 履行合同的时间、地点和方式
3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。
4. 甲方的权利和义务
4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。
4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。
4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。
4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。
4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。
4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。
5. 乙方的权利和义务
5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。
5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。
5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。
5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。
1. 合同履行
6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。
6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。
7. 货物包装、运输、保险和交付要求
7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。
7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。
7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。
7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。
7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。
7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。
8. 质量标准和保证
8.1 质量标准
（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。
（2）采用中华人民共和国法定计量单位。
（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。
（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。
8.2 保证
（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。
（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。
（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。
（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。
（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。
9. 权利瑕疵担保
9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。
9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。
9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。
10. 知识产权保护
[bookmark: _Hlk163047038]10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。
11. 保密义务
11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。
12. 合同价款支付
12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。
12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。
13. 履约保证金
13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。
13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。
14. 售后服务
14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：
（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；
（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。
14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。
15. 违约责任
15.1质量瑕疵的违约责任
乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。
15.2 迟延交货的违约责任
（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。
（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。
15.3 迟延支付的违约责任
甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。
15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。
1. 合同变更、中止与终止
    16.1合同的变更
政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。
16.2合同的中止
（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。
（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。
16.3合同的终止
（1）合同因有效期限届满而终止；
（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。
16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形
政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
17. 合同分包
17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。
17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。
18. 不可抗力
18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。
18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。
19. 解决争议的方法
19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。
19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。
19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。
20. 政府采购政策
20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。
20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。
21. 法律适用
21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。
21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。
22. 通知
22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。
    22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。
22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。
22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。
1. 合同未尽事项
23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。
[bookmark: _Toc20313]    23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。


第三节 政府采购合同专用条款
	第二节
第1.2（6）项
	联合体具体要求
	/

	第二节
第1.2（7）项
	其他术语解释
	/

	第二节
第4.4款
	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限
	5个工作日

	第二节
第4.6款
	约定甲方承担的其他义务和责任
	/

	第二节
第5.4款
	约定乙方承担的其他义务和责任
	1.乙方应当在合同签订后   天内将货物安装调试完毕交付甲方正常使用，地点由甲方指定。招标文件有约定的，从其约定。
2.乙方交付的货物应当完全符合本合同或者招投标文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方提供的货物不符合招投标文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。
3.货物的到货验收包括：生产厂家名称、品牌、型号、规格、数量、外观质量、配置及货物包装是否完好。
4.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。
5.货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。甲乙双方应在货物安装调试完毕后的个工作日内进行运行效果验收，在验收之前，乙方需提前提交相应的调试计划（包括调试程序、环境、内容和检验标准、调试时间安排等）供甲方确认，乙方还应对所有检验验收调试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应将记录提供给甲方。调试检验出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式： 
a.重新调试直至合格为止；
b.要求乙方对货物进行免费更换，然后重新调试直至合格为止。
甲方因乙方原因所产生的所有费用均由乙方负担。

	第二节
第6.1款
	履行合同义务的顺序
	

	第二节
第7.1款
	包装特殊要求
	/

	
	指定现场
	甲方指定现场

	第二节
第7.2款
	运输特殊要求
	/

	第二节
第7.3款
	保险要求
	/

	第二节
第8.2（1）项
	质量保证期
	 

	第二节
第8.2（3）项
	货物质量缺陷
响应时间
	2小时内响应，24小时内到场维修。

	第二节
第11.1款
	其他应当保密的信息
	/

	第二节
第12.2款
	合同价款支付时间
	

	第二节
第13.2款
	履约保证金不予退还的情形
	本项目不收取履约保证金。

	第二节
第13.3款
	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金
	/

	第二节
第14.1（3）项
	运行监督、维修期限
	双方约定的质保期

	第二节
第14.1（5）项
	货物回收的约定
	/

	第二节
第14.1（6）项
	乙方提供的其他服务
	若招标文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：
1.乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。
2.所购货物按乙方投标承诺提供免费维护和质量保证，保修费用计入总价。
3.保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。
4.货物故障报修的响应时间按乙方投标承诺执行。
5.若货物故障在检修工作小时后仍无法排除，乙方应在小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。
6.所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

	第二节
第15.1款
	修理、重作、更换相关具体规定
	调试检验出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式： 
1.重新调试直至合格为止；
2.要求乙方对货物进行免费更换，然后重新调试直至合格为止。
甲方因乙方原因所产生的所有费用均由乙方负担。

	第二节
第15.2（2）项
	迟延交货赔偿费
	如乙方不能按时交付货物完成安装调试的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额5‰的违约金；乙方逾期交付货物或完成安装调试超过10天（含10天），甲方有权解除合同，同时有权要求乙方按照合同总价5%的标准支付违约金，解除合同的通知自发出之日生效。

	第二节
第15.3款
	逾期付款利息
	甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5%。

	第二节
第15.4款
	其他违约责任
	1.乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收，同时有权解除合同，全部履约保证金不予退还，解除合同的通知自发出之日生效。
2.在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准、运行效果的，甲方有权要求退货，乙方应退回全部货款，同时甲方有权按照本条第1点不予退还履约保证金和向乙方主张违约金，若仍不足以弥补甲方损失，则乙方还须赔偿甲方因此遭受的所有损失。
3.乙方未按本合同规定向甲方交付履约保证金的，甲方有权拒绝签订本合同，同时乙方应按应交付履约保证金的100%向甲方支付违约金。
4.乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，甲方有权提前解除本合同，同时乙方应按合同总价款的5 %向甲方承担违约责任。
5.乙方在承担上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。
6.乙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的货物不能满足招标文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，除乙方已交履约保证金不予退还外，还应向甲方支付不少于合同总价30%违约金，若该违约金不足以弥补甲方损失，则应当赔偿甲方所有损失。
7.其他未尽事宜，以《民法典》等有关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

	第二节
第19.2款
	解决争议的方法
	因本合同及合同有关事项发生的争议，如未约定，默认按下列第1种方式解决：
（1）向常州仲裁委员会申请仲裁；
（2）向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉。

	第二节
第23.1款
	其他专用条款
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第七章   投标文件格式


投标人编制文件须知
1.投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。
2.对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。
3.全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。
4.实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过投标文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。


一、资格证明文件格式

投标文件封面（非实质性格式）

投 标 文 件




项 目 名 称：               
项 目 编 号：               
      投标人名称 ：               
      日      期 ：               


一、资格证明文件

1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定
1-1 投标人资格声明函（实质性格式）

投标人资格声明函

致：常州市城投建设工程招标有限公司
（采购人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：
一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。
二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。
三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。
四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:
主要设备有：            
主要专业技术能力有                 
五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）
六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。
七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：
1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：               
2、我单位直接控股的其他单位如下：                     
3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：               
八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。
九、我单位无以下不良信用记录情形：
1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；
2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；
3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。


投标人：（加盖公章）
法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：
日期：    年    月    日



说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

2 落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）
2-1 中小企业声明函

说明：
（1）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，资格证明文件部分无需提供《中小企业声明函》。
（2）如本项目（包）专门面向中小/小微企业采购，须提供《中小企业声明函》（实质性格式）。
（3）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，要求供应商以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到一定比例的，须提供《联合协议》；要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的，须提供《拟分包情况说明及分包意向协议（类型一）》。
（4）其他
1）中小企业参加政府采购活动，应当出具此格式文件。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》由牵头人出具。
2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。
3）对于多标的的采购项目，投标人应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。
（5）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。



中小企业声明函（货物）格式
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖公章）：________
日 期：________


	1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。






残疾人福利性单位声明函格式       
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行勾选）：
□不属于符合条件的残疾人福利性单位。
□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


               单位名称（加盖公章）：
       日  期：





2-2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）


3 本项目的特定资格要求（如有）
3-1 其他特定资格要求
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二、商务技术文件格式

1  投标函（实质性格式）

投标函
致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号/包号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。
1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：
（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起60个日历日。
（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。
（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。
（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。
2. 其他补充条款（如有）：___________。
与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________
电话_________________________     电子函件________________________

投标人名称（加盖公章） ___________
日期：_____年______月______日    
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2  法定代表人资格证明书（实质性格式）

法定代表人资格证明书
单位名称:
地址:
姓名:     性别:       年龄:      职务:
系（投标单位名称）的法定代表人。为参与（项目名称）的政府采购活动，签署、澄清确认、递交、撤回、修改上述项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。
特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。
	


	




                     投标人：（加盖公章）
                       法定代表人签字、签章或印鉴：
日期：    年    月    日



说明：
1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。
2.供应商为自然人的情形，可不提供本《法定代表人资格证明书》。


3  授权委托书（实质性格式）

授权委托书
本授权委托书声明：我 ___________(姓名)（身份证号码：________________）系_________________（投标人名称）的法定代表人，现授权委托__________________（被授权人的姓名、职务）（身份证号码：___________）（联系电话：___________）为本次投标中我单位的合法代理人，全权负责参加本次项目的投标、签订合同以及与之相关的各项工作。本投标人对被授权人的签名负全部责任。
本授权书于__________年_______月________日签字或盖章生效，特此声明。

投标人公章： 
法定代表人、签章或印鉴：                     联系电话：
日期：

附：委托代理人（被授权人）有效期内的身份证正反面。
	


	




投标人近三个月内任意一个月（自开标之日往前推）为其缴纳社保的记录

备注：
1.法定代表人参加投标时，不需要提供本授权委托书，需投标本人身份证。
2.投标人为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。


4  政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

政府采购供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：
一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。
二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。
三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。
四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。
五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。 
六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。 
七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。 
八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。
九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。 
十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。
十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

投标人名称（加盖公章）：____________
日期：_____年______月______日   
[bookmark: _Hlt520350918][bookmark: _Hlt520343392][bookmark: _Hlt520274065][bookmark: _Hlt520355504][bookmark: _Hlt520274407][bookmark: _Hlt520274393][bookmark: _Hlt520273711][bookmark: _Hlt520274121][bookmark: _Hlt520271212][bookmark: _Hlt520343000][bookmark: _Toc142311059][bookmark: _Toc226337253][bookmark: _Toc480942350][bookmark: _Ref467988705][bookmark: _Toc226965830][bookmark: _Toc264969247][bookmark: _Toc195842922][bookmark: _Toc305158899][bookmark: _Toc226965747][bookmark: _Toc520356218][bookmark: _Toc150774762][bookmark: _Toc127151557][bookmark: _Toc226309801][bookmark: _Toc305158825][bookmark: _Toc265228395][bookmark: _Toc150480795]
5  开标一览表（实质性格式）
[bookmark: _Toc164608827][bookmark: _Toc305158826][bookmark: _Toc305158900][bookmark: _Toc226965831][bookmark: _Toc226337254][bookmark: _Toc164608672][bookmark: _Toc195842923][bookmark: _Toc265228396][bookmark: _Toc226309802][bookmark: _Toc264969248][bookmark: _Toc226965748]开标一览表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________
	序号
	投标人名称
	投标报价

	
	
	大写
	小写

	
	
	
	



注：1.此表中，每包的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。
2.本表必须按包分别填写。

                         
投标人名称（加盖公章）：____________
日期：_____年______月______日   
[bookmark: _Toc150480796][bookmark: _Toc195842924][bookmark: _Toc226965832][bookmark: _Toc226309803][bookmark: _Toc127151558][bookmark: _Toc305158827][bookmark: _Toc142311060][bookmark: _Toc226337255][bookmark: _Toc305158901][bookmark: _Toc150774763][bookmark: _Toc226965749][bookmark: _Toc264969249][bookmark: _Toc265228397]
6  投标分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表

项目编号/包号：___________ 项目名称：__________报价单位：人民币元
	序号
	分项
名称
	品牌商标
	规格型号
	技术参数
	数量
	单位
	投标价格

	
	
	
	
	
	
	
	单价
	合价

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	
	

	合     计
	
	

	本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为       %。




注：1.本表应按包分别填写。
2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。
3.本表行数可以按照项目分项情况增加。
4.上述各项的详细规格、技术参数如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。
    5.本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。             
投标人名称（加盖公章）：____________
日期：_____年______月______日   



[bookmark: _Toc305158904][bookmark: _Toc142311062][bookmark: _Toc226337258][bookmark: _Toc305158830][bookmark: _Toc226309806][bookmark: _Toc264969252][bookmark: _Toc226965752][bookmark: _Toc127151562][bookmark: _Toc150774765][bookmark: _Toc195842927][bookmark: _Toc226965835][bookmark: _Toc265228400][bookmark: _Toc150480798][bookmark: _Toc305158829][bookmark: _Toc195842926][bookmark: _Toc142311061][bookmark: _Toc127151561][bookmark: _Toc264969251][bookmark: _Toc150774764][bookmark: _Toc226309805][bookmark: _Toc150480797][bookmark: _Toc265228399][bookmark: _Toc226965751][bookmark: _Toc305158903][bookmark: _Toc226965834][bookmark: _Toc226337257]
7  合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：_____________
	对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）：
□无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可）
□有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明）

	序号
	招标文件条目号（页码）
	招标文件要求
	投标文件内容
	偏离情况
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	



注：
1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。
2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

                      
投标人名称（加盖公章）：    ____________
日期：_____年______月______日   

8  采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表
项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________
	序号
	招标文件条目号(页码)
	招标文件要求
	投标响应内容
	偏离情况
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	



注：
1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白，投标无效。
2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。



                  
投标人名称（加盖公章）：____________
日期：_____年______月______日   

9  关于符合本国产品标准的声明函（采购包号：**）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：　        
                                日期：　   年　  月　  日         
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.用斜线划除的地方无需填写。

10  项目实施方案等，包括但不限于如下主题：
详见评标标准

11  参加本项目人员一览表

参加本项目人员一览表

项目编号：                     
	序号
	姓名
	性别
	年龄
	毕业学校和学历
	专业
	职称
	专业培训及证书
	责任
或分工
	项目经历或主要工作
业绩

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



注：参加本项目人员须是投标人正式职工。

投标人名称（加盖公章）：____________
日期：_____年______月______日   
[bookmark: _Toc288738839][bookmark: _Toc288738397]
12  相关业绩案例一览表

相关业绩案例一览表

项目编号：                   
	项目时间
	项目甲方单位
	项目名称
	合同金额
	单位地址
	联系电话

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	




投标人名称（加盖公章）：    ____________
日期：_____年______月______日   


13  招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料






本招标文件的最终解释权归常州市城投建设工程招标有限公司所有。
（全文完）
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