清单编制说明

一、工程概况：
本工程为连云港开发区高级中学操场维修重建工程，主要建设内容包含运动场部分翻新改造、室外照明系统管道预埋及配套工程，不含监控、路灯、电缆等。
二、编制依据：
1、本工程施工设计图纸及相关设计说明；
2、《建设工程工程量清单计价标准》GB/T50500-2024及配套工程量计算规范；
3、《江苏省建筑与装饰工程消耗量（2026版）》《江苏省市政工程消耗量（2026版）》《江苏省通用安装工程消耗量（2026版）》及配套取费文件；
二、其他说明
1、 本工程所有混凝土均采用商品混凝土，泵送、非泵送施工方式由投标人结合现场工况自行综合考虑；砂浆统一采用预拌砂浆；
2、 投标人须自行踏勘施工现场，充分考虑校园施工场地受限、交叉作业、人工及机械降效、文明施工等一切现场因素费用，并综合计入投标报价；凡未单独列项计取的措施费用，均视为已包含在各分部分项综合单价内，结算不再另行计量、增补；
3、 室外排水沟清淤工程量清单暂按清淤深度500mm计算；
4、 本次室外管线清单仅计取管道预埋施工内容。
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