设备技术参数
	序号
	设备名称
	技术参数
	示例图片

	1
	疏通机
	（1） 防护等级：IP44及以上
（2） 额定功率≥1200W
（3）额定电压：220V
	[image: ]

	2
	风干机
	（1）噪声分贝≤48分贝；
（2）风速≥19m/s；
（3）功率≥150W；
	[image: C:\Documents and Settings\Administrator\桌面\TB2r_1tkPuhSKJjSspmXXcQDpXa_!!2077082036.jpg]

	3
	急救箱
	（1）含急救箱内必备急救用品；
（2）设置有锁具；
（3）进场时为全新；（相关费用包含在养护费中）
	[image: C:\Documents and Settings\Administrator\桌面\QQ图片20180531102836.jpg]

	4
	壁挂电击灭蚊灯
	（1）功率≥30W；
（2）配置蓝紫光LED灯管；
（3）进场时为全新；（相关费用包含在养护费中）
	[image: C:\Documents and Settings\Administrator\桌面\QQ图片20180605085325.png]

	5
	灭火器
	手提式干粉灭火器（ABC3型）
	[image: C:\Users\user\Desktop\O1CN01rLKTHR1Pin9o4Iczu_!!2472561875.jpg]
	[image: C:\Users\user\Documents\Tencent Files\82437703\Image\Group2\6Y\X`\6YX`5[8EB7DP7~6(NM}I}IL.png]

	6
	二轮电动巡视车
	（1）电动；
（2）车身及车尾须粘贴反光标贴；
	[image: ]

	7
	手持式洗地设备
	（1）设备电压：≥36V
[bookmark: _GoBack]（2）污水箱容积≥3.5L
	[image: ]
	[image: ]



注：表格中设备（车辆）图片仅作参考，采购单位不指定厂商、品牌及车型，投标单位可自主采购符合技术参数的车辆（装备）投入本项目使用。
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