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第一章  投标邀请

受〔南京邮电大学〕的委托，江苏省政府采购中心就〔南京邮电大学仙林校区图书馆3#电梯更新项目〕(JSZC-320000-SCZX-G2026-0365）项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

 （南京邮电大学仙林校区图书馆3#电梯更新项目） 招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2026年9月4日9时30分（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况

1.采购编号：JSZC-320000-SCZX-G2026-0365  
2.项目名称：南京邮电大学仙林校区图书馆3#电梯更新项目
3.预算金额

	采购

包号
	预算金额

（人民币：万元）

	1
	40.0002


4.最高限价

	采购

包号
	最高限价

（人民币：万元）

	1
	28


5.采购需求（简介）：本项目为南京邮电大学仙林校区图书馆3#电梯更新项目，项目共计1台。（详细内容见本招标文件第四章）
6.合同履行期限：合同签订后40天内交付并完成安装调试及验收等相关工作。
二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形。（投标文件中无需提供证明材料）

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

4.联合体投标

	采购

包号
	是否接受联合体投标（是/否）
	该采购包中联合体成员数量上限

	1
	否
	/


（二）本项目的特定资格要求

	采购

包号
	特定资格要求

	1
	（1）如供应商是电梯制造商，须具有有效的特种设备生产许可证（许可范围须包括电梯制造、安装、维修，子项目包含曳引驱动乘客电梯）。

（2）投标人如为经销商或代理商，须具有《中华人民共和国特种设备生产许可证》（含安装、维修），并同时提供所投电梯制造商有效期内的《中华人民共和国特种设备生产许可证》，其许可子项目需包含曳引驱动乘客电梯安装。


三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.2026年9月4日9时30分（北京时间）。

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统。

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

无
七、本次招标联系方式

　　1.采购人信息

名 称：　南京邮电大学　　　　　　　　
地 址：　南京市栖霞区文苑路9号　　　
联系人：    彭建森                   
联系方式：　025-85866541　　　　　　

2.江苏省政府采购中心信息

地　  址：南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼南区

联 系 人：   徐晨义        蔡昊   

联系方式：　025-83668521　83668561   

八、其他

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。
领取CA和办理电子签章（请至南京汉中门大街145号江苏省政务服务中心二期三楼大厅CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》）、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏省政府采购中心在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

3.本次招标不收取投标保证金。

第二章  投标人须知
一、总则

1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求的规定。

3.适用法律和标准

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

3.2 在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。

4.投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏省政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6.招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7.招标文件的修改

7.1 在投标截止时间之前，采购中心可以对招标文件进行修改。

7.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

7.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

8.投标文件的语言及度量衡单位

8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9.投标文件构成

9.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、实质性要求响应及偏离表、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

9.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

10.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

10.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

10.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

11.投标分项报价表

11.1 投标人按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。
11.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
12.技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

12.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

12.2 投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。

13.投标函和开标一览表

13.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

13.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
14.投标有效期

14.1 投标有效期为采购中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

15.投标有效期的延长

15.1 在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

16.投标文件的递交

16.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.投标截止时间

17.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第25.1.2条规定作无效投标处理。

17.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

18.投标文件的拒收

18.1采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

19.投标文件的撤回和修改

19.1 投标文件的撤回

19.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2 投标文件的修改

19.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

20.开标

20.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

20.2开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

20.3投标人在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21.评标委员会

21.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会进行评标。

21.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

21.3评标委员会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

22.评标过程的保密与公正

22.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

22.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

22.3 采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

22.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

23.投标文件的澄清

23.1评标期间，评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

23.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评标委员会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3 接到评标委员会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

24.对投标文件的初审

24.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

24.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评标委员会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

24.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评标委员会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

24.2在详细评标之前，评标委员会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评标委员会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

24.4评标委员会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

24.5 评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

24.6投标人在开、评标全过程中应保持通信畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。

24.7 异常低价投标审查

24.7.1 评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

（1）投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价〈全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；

（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价〈通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%；

（3）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价〈采购项目最高限价×45%；

（4）评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

24.7.2 评标委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评标现场可不再重复提交。

评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

25.无效投标条款和废标条款

25.1无效投标条款

25.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

25.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

25.1.3 投标人同一采购包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

25.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

25.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

25.1.6未通过符合性审查的。

25.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分或加*号条款为实质性要求）
25.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

25.1.10评标委员会按照本招标文件规定对投标人进行异常低价投标审查后，认为投标人不能证明其报价合理性的。

25.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

25.1.12 投标人所提供的服务不符合招标文件中所列国家强制性标准的。

25.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属于无效投标的情形。

25.2废标条款

25.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

25.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

25.2.3因重大变故，采购任务取消的。

25.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

25.2.5 因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。

25.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

25.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

26.确定中标单位

26.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。 

26.2采购人应根据评标委员会推荐的中标候选人确定中标供应商。

26.3 采购中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

26.4 若有充分证据证明，中标供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

26.4.1提供虚假材料谋取中标的。

26.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

26.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评标委员会发现的。

26.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

26.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

26.5有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

26.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

26.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

26.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

26.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27.质疑处理

27.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

27.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述27.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

27.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

27.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

27.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

27.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

27.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法与评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。

采购人及采购中心只接收以纸质原件形式送达的质疑，建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购中心不接受无快递运单号的快递）。

采购中心质疑接收部门为质疑处理科（快递运单上的收件人填写“质疑处理科”即可），联系地址：南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼南区3029室，联系电话：025-83668531。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

27.5 以下情形的质疑不予受理

27.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

27.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

27.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

27.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

27.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

27.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

28.中标通知书

28.l 中标结果确定后，采购中心将向中标供应商发出中标通知书。请中标供应商在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标供应商自行承担。

28.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

29.签订合同

29.l中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

29.2 招标文件、中标供应商的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

29.3 签订合同后，中标供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商应承担相应赔偿责任。

30.服务（包含与服务相关的货物）的追加

30.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

31.政府采购履约资金扶持政策

中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

第三章  合同文本

江苏省政府采购合同（服务）（合同编号）

项目名称：南京邮电大学仙林校区图书馆3#电梯更新项目                   

采购编号：JSZC-320000-SCZX-G20XX-XXXX              

采购包号：XX
甲方：（买方/采购人）_________

乙方：（卖方/中标供应商）_________

甲、乙双方根据江苏省政府采购中心         项目公开招标的结果，签署本合同。
一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6 履行方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：________圆（________元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币______元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的10%）

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1履约保证金退还方式：中标单位签订合同前需支付合同10%履约保证金
6.2.2履约保证金退还时间：新梯质保5年，每满一年质保无息返还2%。维修电梯配件质保两年，每满一年质保无息返还5%。
6.2.3履约保证金退还条件：质保期内无质量问题
6.2.4履约保证金不予退还的情形：质保期内出现质量问题
七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

8.1.1 预付款支付时间：合同签订后XX工作日内，预付款支付比例：合同金额的XX%。

8.1.2 尾款支付时间：采购人收到发票后10个工作日内，尾款支付比例：合同金额的XX%。

新梯项目完工后取得南京市特种设备安全监督检验研究院验收合格报告后一次性付至合同金额的 100%。维修项目完工后经甲方验收合格后一次性付至合同金额的 100%。
九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时，甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值XX%的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的，甲方应按逾期付款总额XX%每日向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额XX%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。
十四、合同生效及其它

14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2本合同未尽事宜，遵照中华人民共和国现行法律法规有关条文执行。

14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：                        乙方： 

地址：                        地址： 

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：          
签订日期：   年   月   日

第四章  采购需求
一、采购标的清单

	采购包
	采购标的名称
	数量
	单位
	单价上限（万元）
	对应中小企业划分标准所属行业
	属性
	备注

	1
	有机房乘客电梯DT1（核心产品）
	1
	台
	28
	工业
	货物
	见附件1


二、整梯采购    

1.项目背景：
本项目为南京邮电大学仙林校区图书馆3#电梯更新项目，主要内容包括：
1.1本次采购1台电梯所需电梯全部设备、材料、设备备品配件及专用工具，运抵采购人工地现场，旧电梯拆除、旧电梯井道改造等，负责安装、调试，直至采购人所在地质量监督部门验收合格，获得质量监督部门发给的使用许可证，交付采购人使用，即交钥匙项目。
1.2包含旧电梯的拆除、清理与回收；包含厅门、门洞改造费及恢复原状的费用，外召唤空洞修复。
1.3本次采购的电梯，要求为未使用过的全新产品。
1.4电梯更换设备采购、运输（含装卸）、安装、调试、验收、质保及维保、培训及其它相关服务。

1.5投标人自2023年7月1日（以验收检验报告日期为准）以来具有所投品牌乘客电梯成功案例。

1.6项目负责人具有一定工作经验，并具有相关专业证书（中华人民共和国特种设备作业人员证（电梯作业类））。

2.项目建设遵循标准
2.1《电梯技术条件》GB/T 10058-2023
2.2《电梯制造与安装安全规范》GB/T7588.1-2020,GB/T7588.2-2020
2.3《电梯试验方法》GB/T 10059-2023
2.4《电梯主要参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸》GB/T7025.1-3
2.5《电梯安装验收规范》GB/T 10060-2023

2.6《电梯工程施工质量验收规范》GB 50310-2002
2.7《电梯操作装置、信号及附件》GB/T 30560-2014
2.8《电梯用钢丝绳》GB 8903-2024
2.9《电梯曳引机》GB/T 24478-2023
2.10江苏省防火部门的条例及相关的中国国家防火规则
2.11其他相关的规范、标准
2.12所供电梯，安装结束后应通过质量技术监督部门对电梯性能、安装质量等进行一系列强制性检验，直至颁发电梯使用许可证。
注：设备制造、安装、运行应符合上述规范和标准，此外还应遵守其他应遵守的国家规范（现行版本）的相关条款。所有标准、规范均为最新的现行版本和标准号。
三、技术要求及清单
	序号
	设备名称
	规格
	单位
	数量
	是否核心产品
	备注

	1
	有机房乘客电梯
	载重≥1600kg；速度1.5m/s；服务楼层-1F-5F ；层站门6/6/6；
	台
	1 
	是
	


附件1  整梯技术参数

	技术参数及要求
	品目号
	有机房乘客电梯

	建筑尺寸
	井道尺寸（宽*深mm）
	2900*2680（以现有井道实际尺寸为准）

	
	轿厢尺寸（宽*深mm）
	2000*1700

	
	开门尺寸（宽*高mm）
	1100*2100

	
	顶层高度（mm）
	4650

	
	提升高度（mm）
	229800

	
	机房位置
	有机房

	
	机房尺寸（长*宽*高mm）
	2800*2850*2240

	
	底坑深度（mm）
	1660

	配置要求 
	控制系统
	交流调频调压控制（AC-VVVF）

	
	驱动系统
	永磁马达无齿轮曳引驱动（PM）

	
	控制方式
	集选控制

	
	开门方式
	自动中分门

	
	电源
	动力：380V, 50Hz；照明：220V，50Hz。由投标人提供全新配电盒、配电箱。

	
	门保护装置 
	光幕保护；

	性能要求
	额定速度允许误差 
	符合国家标准

	
	乘客电梯轿厢运行时垂直方向和水平方向的振动加速度振动
	符合国家标准

	
	平层准确度
	符合国家标准

	
	噪声 
	符合国家标准

	内外装饰要求
	▲轿厢 
	轿厢高度2400mm，发纹不锈钢/镜面不锈钢吊顶；隐藏式横流通风扇。顶部装饰要求简洁、明快、大方的标准轿顶，照明明亮美观（节能灯） 。配置电梯专用空调（空调不低于1匹，选型须满足所处空间降温需求，含电缆敷设布置）。

	
	▲轿厢壁 
	304不锈钢厚度1.5毫米。轿厢正面装304发纹不锈钢圆扶手且高900毫米处至顶部为镜面。

	
	▲轿厢门 
	304不锈钢厚度1.5毫米，防火门

	
	轿厢脚踏板 
	硬质铝合金

	
	轿厢地面
	天然大理石

	
	轿厢操作盘
（一体式操作厢） 
	面板材质
	发纹不锈钢面板、不锈钢按钮

	
	
	显示器显示内容
	段码液晶显示器、方向指示、层显、显示到站、超载及运行方向 

	
	
	 操作功能
	具有停靠层同数微触式楼层按钮操纵盘；上升与下降方向显示；黄色紧急呼叫按钮；开关门微触式按钮各一对；隐蔽式对讲机一副；一个以钥匙操作的开关箱，内有停止开关、照明开关、风扇开关和照明自动控制、有紧急停止开关等指令按钮、隐藏式五方对讲；

	
	
	 标示要求 
	中文标示厂牌、用途、限乘人数、限载重量；

	
	
	 按钮要求 
	清晰显示轿厢上下运行方向，材质为发纹不锈钢，数字显示；

	
	厅门及门套
  
	厅门
	▲材质
	304不锈钢厚度1.5毫米（包括首层及每层）；防火门

	
	
	
	颜色 
	不限

	
	
	门套 
	▲材质 
	304不锈钢厚度1.5毫米（包括首层及每层）

	
	
	
	颜色 
	不限

	
	
	楼层召唤 
	显示内容 
	召唤按钮及楼层位置指示数字显示器，运行方向指示、检修

	
	
	
	▲面板材质 
	304不锈钢厚度1.5毫米

	
	
	
	安装位置 
	中标后，按甲方要求设置；

	
	
	地坎 
	硬质铝合金

	总体要求
	1.投标人应根据所提供的项目清单编制单价、合价和总价。

	
	▲2.投标人应充分考虑项目实际情况和风险，编制投标报价。投标人的投标报价包括完成旧电梯的拆除、清理与回收，旧梯折价并写明旧梯折价残余价值用于抵扣新梯价格，投标人投标时需提供书面承诺，中标人负责办理手续并承担相应费用）、厅门边破坏部分的修复或更换的费用、新电梯的制造、运输、安装、调试、装修直至经有关主管部门完成验收合格达到合同要求，并按照国家有关规范生产，符合政府有关部门安全技术要求，并通过政府安全技术监督部门验收，取得安全使用许可证，交付采购人使用，以及质保期内的维护保养等，本项目所需的所有设备费、材料费、人工劳务费、安装费、培训费、调试检测费、现场安装水电费（自行加装水电表）、保险费、监检费、税金等均由中标单位承担。

	
	3.安装和原有设备拆除过程必须有投标文件中明确的安装项目经理和工程师全程参与。

	其他要求
	1.集选运行：轿厢内选层指令和厅外楼层召唤指令，自动优选与轿厢运行方向一致的呼叫，并顺向依次应答的自助控制功能。

	
	2.层高自测定：电梯自动对建筑物层楼高度进行自测定，当测定工作完成后，层楼高度的数据会存储在电梯系统的微机中，这样电梯微机就能准确计算出该建筑物各层的位置，对电梯的加减速及平层位置实现精确的控制。

	
	3.称量启动：电梯根据轿厢内的载重自动调整力矩，以使电梯启动平稳。

	
	4.故障低速自救运行：电梯发生非重大的安全类故障时，电梯可自动以低速进行自动救援运行，并在最近的服务层停车开门，以防止将乘客困在轿厢中。电梯低速自救运行期间，轿顶蜂鸣器会发生警报声；停车开门后，轿顶蜂鸣器停止响动，若故障已排除，电梯会自动恢复正常运行；若故障未被排除，则电梯保持开门状态，不允许启动运行，等待电梯维修保养人员到来排除故障。

	
	5.实时关门：电梯停站开门后，按下关门按钮，门立即关闭。

	
	6.关门按钮响应指示：按下关门按钮时关门按钮同时点亮。

	
	7.门光幕保护功能：利用光幕保护，在关门期间监测到乘客或物体时，重新开门。

	
	8.满载直驶功能：当电梯轿厢的载重量大于满载直驶设定载重时，电梯优先响应当前运行方向上的轿内选层指令，暂不应答厅外召唤指令，以保证最佳的运行效率，同时厅外召唤指令可保持登记；响应了轿内指令后，若电梯轿厢的载重量已小于满载直驶设定载重时，电梯自动将运行方式恢复为全集选控制状态。

	
	9.超载报警及保护功能：当轿厢负载超过额定负载时，电梯不能关门，同时蜂鸣器鸣响。当负载降至额定负载以下时，电梯才能恢复正常运行。

	
	10.错误指令取消功能：电梯运行过程中，可以取消电梯乘客因误操作而登记的轿内指令。

	
	11.轿厢内反向指令消除：电梯自动运行时，当电梯沿途响应完最后一个轿内指令或层站召唤后，系统自动检查并消除余下轿内指令。

	
	12.轿厢应急照明：当正常照明电源断电时，立即提供轿厢照明。

	
	13.轿内照明风、扇自动控制：在一段特定时间内仍无人使用时，电梯会自动切断所有的轿厢照明、风扇，以减少能源浪费。

	
	14.自动泊梯：电梯在无召唤指令登记状态下，自动返回预先设定的层站并关门待机，方便以最快的速度为基站的乘客提供服务。

	
	15.自动再平层：轿厢地坎上平面与层门地坎上平面之间的垂直方向超过预定值时，电梯自动平层。

	
	16.轿内运行方向指示：在轿厢内用箭头表示电梯的运行方向。

	
	17.层站运行方向指示：在层站用箭头表示电梯的运行方向。

	
	18.消防迫降功能：在建筑发生火灾，电梯接收到消防信号立即自动返回消防避难层。

	
	19.超速保护：检测到电梯速度超出允许值时，则电梯停止运行。

	
	20.电气安全回路保护：串联在一起的电气安全装置一旦动作，则切断动力电源，停止电梯运行。

	
	21.电源故障保护：电源发生错缺相、欠压等故障时，则停止电梯运行。

	
	22.检修操作：仅供维修人员使用的检修运行模式。

	
	23.电动机空转保护功能：当电梯的轿厢（或对重）受障碍物阻挡而停止下行，会导致电动机空转 、曳引绳在曳引轮上打滑。当此故障发生，电梯系统将使电梯立即停止运行并保持停车状态。

	
	24.故障自动检测功能：系统自动检测电梯运行状态，当故障发生时，自动检测并判断故障原因。

	
	25.五方对讲（卖方提供电梯井道内的全连接电缆及安装辅材；自电梯控制柜至监控中心的有线布线由买方负责）

	
	26.地板革、大理石选型、吊顶选型中标后提供3个方案供采购人选择确定。

	
	▲27.控制柜抗雷击浪涌电压达到15kv及以上。（签订合同时提供第三方检测机构出具抗雷击测试报告）

	
	▲28.所投电梯曳引轮材料须为铸铁材质（签订合同时提供第三方检测机构出具的相关检测报告）

	
	29.反绳轮、导向轮为铸铁材质


四、技术方案要求：
投标供应商在投标时，须针对本项目提交项目实施方案（格式自拟），方案须结合我校实际情况作针对性的深化设计，内容应至少包括：

安装总体实施方案：

投标供应商提供旧梯拆除、安装总体实施方案、安装工艺等包含但不限于以下要求：
（1）拆除老电梯时需注意施工区域防护，减少对教学办公区域秩序影响，服从采购方施工时间要求。
（2）必须做到先将老电梯拆除后，再安装新电梯，杜绝边拆边装同步施工。
（3）电梯拆除、安装区域设置警戒线，电梯入口处有明显标志，并有专人监护，安装期间现场严禁闲杂人员进出。
（4）注意原有装饰成品防护，造成损坏由中标人承担。
（5）在拆除、安装过程中，各班组必须加强自检、互检工作，并严格填写自检记录各项数据必须真实可靠，并有填写人签名，以便日后备查。
（6）电梯拆除、安装前工作人员应对工具、附件等仔细检查，不合格者立即更换，确保正常使用。
（7）电梯拆除、安装过程中，所有工作人员必须听从指挥人员的统一指挥和信号，拆中所有工作人员必须戴好安全帽，上高人员必须穿防滑鞋，高空作业必须系好安全带，佩挂工具包。
（8）电梯拆除过程中严禁由高空向下抛投物品。

（9）严格按国家颁布的电梯安装施工工艺标准执行，并派电梯安全质量检验员进行监督，每道工序完工后由质检员检查合格后，方能进行下一道工序。
（10）为保证工程顺利无事故进行，安装队必须定期组织召开安全会，检查各种安全防护用品是否牢固。要求操作者严格遵守现场的安全管理规定，确保现场安全。
（11）在安装过程中，要求各班组必须加强自检、互检工作，并严格填写自检记录，各项数据必须真实可靠，并有填写人签名，以便日后查找。
（12）中标人在安装前向采购人提交验货申请，采购人对照采购需求中所有部件、功能、装饰、安装、相关检测报告要求进行检查，不符合采购人需求及要求的，采购人可直接解除合同并要求中标供应商退场，因此造成的一切损失和赔偿费用由中标供应商承担，经查验无误，签字后，中标人方可施工。
（13）新电梯逐部安装（按采购人要求），拆除时需注意施工区域防护，减少对正常医疗秩序影响。
（14）电梯安装现场必须有技术、安全人员监护。
（15）投标人中标后，应在接到中标通知书后一周内按招标文件要求提交详细的图纸及项目组织设计等。
（16）设备订货合同签订后，由中标人厂家工程师到现场勘察设计，所有尺寸以现场勘测的实际尺寸为准；到货后，中标人负责进行设备安装调试，不得转包。
（17）本项目是更新电梯设备项目，施工不能破坏各楼层原有电梯门厅石材门套，确保各楼层原有电梯门厅外部装修不变。

2.安装进度方案：

投标供应商总体安装进度计划、进度保证措施、验收移交与资料交付等包含但不限于以下要求：
  （1）总体进度计划与工期目标，明确项目总工期、开工/竣工日期，制定进度计划表，与招标文件要求的竣工时间严格对标。

（2）关键工序分解与节点管控，明确各工序前置条件、持续时长、责任人。

（3）对应进度计划列明人力（工种/人数/进场时间）、设备/材料（采购周期、到货节点、备用库存）、要求所有部件一次性到货，避免“等料停工”。

（4） 进度跟踪、汇报与协同机制，每日在工作群汇报施工进度，建立现场日例会制度。

（5）验收、移交与资料交付计划，列明分阶段验收（隐蔽工程/中间验收/竣工验收）的时间窗口、资料清单（竣工图、检测报告、操作手册等），承诺验收合格后30日内完成移交，资料同步归档报送，避免“完工不交档”导致结算滞后。
3.质量控制方案：

投标供应商施工质量保证体系、施工质量阶段控制、质量保证措施等包含但不限于以下要求：
（1）严格按国家颁布的电梯安装施工工艺标准执行，并派电梯安全质量检验员进行监督，每道工序完工后由质检员检查合格后，方能进行下一道工序。
（2）为保证工程顺利无事故进行，安装队必须定期组织召开安全会，检查各种安全防护用品是否牢固。要求操作者严格遵守现场的安全管理规定，确保现场安全。
（3）在安装过程中，要求各班组必须加强自检、互检工作，并严格填写自检记录，各项数据必须真实可靠，并有填写人签名，以便日后查找。
（4）施工中文明施工，严格遵守国家法规，遵守工地规章制度，配备安全检查专职人员。
（5）电梯的安装和调试要求需严格执行与电梯相关的国家、行业和地方的法律法规、规范规程、标准、图集的要求。
（6）如需对井道等进行改造，成交供应商须在收到成交通知书之日起15天内提交相关整改的书面详细要求（如发生变更原有建筑结构的维修改造，必须提供有资质的设计院出具的改造图纸），并配合做好井道整改。费用由成交供应商承担。
（7）所投电梯必须符合中华人民共和国电梯制造与安全规范的制造、安装标准和技术规范要求，成交供应商须提供采购人所在地质量技术监督部门的验收合格证、运行证等。
（8）本次采购规定的电梯设备，由成交供应商负责运输到项目现场，并进行整机安装、调试及试运行，政府验收合格后交付采购人。
（9）曳引机（驱动主机）、控制柜、层门门锁、轿门门锁、安全钳、限速器、缓冲器、上行超速保护装置选用原厂原品牌。

4.安全文明施工方案：

投标供应商安装现场保护措施、文明施工措施、环境保护措施等包含但不限于以下要求：
（1）电梯安装区域设置警戒线，有明显标志，并有专人监护，安装期间现场严禁闲杂人员进出；
（2）电梯安装前工作人员应对工具、附件等仔细检查，不合格者立即更换，确保正常使用；
（3）电梯安装过程中，所有工作人员必须听从指挥人员的统一指挥和信号；
（4）电梯安装过程中须有专人照看电源；
（5）电梯安装过程中所有工作人员必须戴好安全帽，上高人员必须穿防滑鞋，高空作业必须系好安全带，佩挂工具包；
（6）电梯安装过程中严禁由高空向下抛投物品；
（7）电梯安装过程中注意建筑物周边的障碍物，若有障碍物必须排除后方可作业，防止发生意外事故；
（8）电梯安装过程中吊笼运动时，人体及装运的物件绝对不准超出吊笼护栏；
（9）电梯安装过程中每道工序完成后经专人检查认可方能进行下一道安装工序；
（10）电梯安装过程中发现异常，应立即停止安装工作，排除故障后才能继续安装；
（11）电梯安装过程中吊笼载荷不允许超过额定安装载重量。
（12）电梯安装过程中吊杆进行安装工作时，吊杆的最大起重量为300kg，不允许超载，吊杆有悬挂物时，不准开动吊笼；
（13）电梯安装期间绝对不允许非安装人员使用施工升降机；
（14）安装期间严禁饮酒、打闹；
（15）电梯安装完成后应仔细检查施工升降机的各机构，各部位是否处于良好状态，发现问题及时处理；
（16）施工中文明施工，严格遵守国家法规，遵守工地规章制度，配备安全检查专职人员。

（17）针对本项目拟投入的人员、材料、机械设备计划配置等内容，最大限度地降低施工噪音、当日垃圾当日清运至学校指定堆放点。
5.应急处理预案：

投标供应商应急救援组织体系、应急救援响应时间、妥善处置各类突发事件等包含但不限于以下要求：
为确保本项目电梯在安装、调试及验收移交过程中的人员、设备及周边环境安全，有效预防和妥善处置各类突发事件，特制定本应急处理预案。

（1）应急组织体系与职责。成立以项目经理为组长、专职安全员和安装班长为成员的现场应急领导小组。项目经理为现场应急第一责任人，负责突发事件的统筹指挥、对外报警和舆情稳控；专职安全员负责日常应急物资检查和初期险情的扑救、疏散引导；各班组组长为现场直接监护人，负责作业人员的紧急避险和自救互救。所有成员手机24小时开机，确保应急指令在3分钟内传达到位。

（2）高处坠落及物体打击应急处置。电梯井道作业属典型高处作业，若发生人员自井道、脚手架坠落或工具/轨道等重物坠落伤人事件，现场人员应立即停止一切作业，迅速上报。救护组携带急救药箱赶赴现场，对伤者进行简易止血、包扎和固定，严禁盲目搬动骨折伤员，同时立即拨打120急救电话并安排专人在路口引导救护车。现场安全员随即拉设警戒线，保护事故现场，配合有关部门调查原因，未经许可不得擅自拆除、破坏现场。

（3）火灾事故应急处置。施工现场严禁吸烟，若因焊接作业（动火审批不到位）或电气线路短路引发火灾，第一发现人应大声呼救并使用现场配备的干粉灭火器对准火源根部扑救。若火势无法控制，立即启动疏散程序，切断井道及机房总电源（非消防电源），组织人员沿安全通道撤离至地面空旷处，并拨打119报警。动火作业必须严格执行“一动火、一审批、一监护、一灭火器”制度，气瓶与明火距离保持10米以上，作业后留观1小时确认无火种遗留方可离开。

（4）触电事故应急处置。进行电气接线、调试等作业时，若发生人员触电，现场人员必须保持冷静，绝对不可徒手拉拽触电者。应立即用绝缘棒或干燥木棒挑开电线，或迅速切断上级配电箱电源，使触电者脱离带电体。脱离电源后，将其移至通风干燥处，松开衣领检查呼吸心跳，必要时立即进行心肺复苏，同时联系医疗救援。事后由技术负责人对漏电设备、电缆绝缘情况进行全面检测，查明漏电原因并整改完毕方可复工。

（5）起重吊装及设备倾覆处置。导轨、曳引机、控制柜等大件设备吊装是高风险环节。若发生绳索断裂、设备滑落或起重机倾覆，应立即疏散周边无关人员，划定危险区域。如有人员被压，在确保不会发生二次坍塌的前提下，调用现场叉车或手动葫芦小心移开重物施救。设备受损的，立即拍照留档，通知厂家技术人员到场评估，严禁隐瞒损伤强行安装。吊装前必须严格检查吊具额定载荷及钢丝绳完好度，遇六级以上大风立即停止吊装作业。

（6）恶劣天气及防汛应急。密切关注气象预警，遇暴雨、台风等极端天气，提前将首层厅门处用防水沙袋围挡，井道内电焊机、电动工具收回库房，敞开的层门口做临时封堵。雨后复工前，专职电工必须对所有电动设备和手持照明灯具的绝缘电阻进行摇测，防止漏电；检查底坑是否积水，及时抽排，确保电气设备干燥后方可送电。

（7）应急物资与后期恢复。现场配备充足的应急物资：医药急救箱（含绷带、止血带、速冷冰袋）、灭火器、应急照明灯、对讲机、安全绳、绝缘杆及全套盘车轮、松闸扳手等救援工具，每周由安全员点检一次。突发事件处置完毕后，项目部应在24小时内写出《事故调查及处理报告》，报甲方及监理单位备案，针对暴露出的管理漏洞修订作业指导书，对相关责任人进行安全教育或处罚，确保类似事件不再发生。

五、商务要求

1.报价要求
1.1报价应包含与本次采购项目有关的所有费用。包含但不限于人员、设备、安装、调试、验收、售后服务、伴随配套服务等所有含税费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。（提供承诺函）

1.2供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。
1.3供应商报价除包含招标文件中列明的项目外，还应包括保障产品正常使用应当具有的物资和服务，对产品正常使用应当具有的物资和服务理解不一致的以采购单位理解为准。
2.实施要求
2.1验收要求
通过特种设备检验研究院验收。（提供承诺函）

2.2质保（维保）及售后要求
2.2.1供应商须能提供所投产品整机质保（维保）期5年，保修包括正常修理和日常维护，从特种设备检验研究院验收合格取得使用合格证，交付采购人接收使用之日起计算；以上质保（维保）费用包含在投标总价中。免保期内的电梯年检费、限速器校验费由甲方承担。
2.2.2供应商应负责履行本项目所需设备、物料的供应、运输及场内运输、装卸、安装、调试、检验检测、维修保养等一应工作，所需费用已包括在投标总价之内。（提供承诺函）
2.2.3供应商负责对招标人的设备维修管理人员进行现场培训，并在签订合同时提供详细的授课安排，授课师资配备、时间、地点及学员数量的说明，以上质保费用包含在投标总价中。
2.2.4供应商应在项目所在地有维修机构并须具有维修保养资格。签订合同时提供维修机构情况及维修保养资格证明（资历、资质、维修站地点、技术力量比例结构、收费标准），说明售后服务的优惠条件。
2.2.5提供保证电梯正常运行及维修所需的备品备件，在投标文件中提供电梯运行所需整套附件、配套件和材料的详细清单；
2.2.6签订合同时提供维修专用工具的详细清单；

2.2.7针对本次项目提供投标人响应标准、备件体系、故障解决方案、专业技术人员保障等服务内容提供售后服务方案。
2.3货物安装及调试要求：
2.3.1采购人提供现场电源，供应商负责提供接线盒至电源并安装、调试设备。
2.3.2供应商遵守现场的一切规章制度，文明安装和调试；
2.3.3供应商负责保管、看护进场的设备及附配件；
2.3.4供应商负责设备、安装设备（工具）等提供适当的保护、包装或覆盖等处理，以免受损；
2.3.5供应商安装调试人员对邻近设备、管线等造成损坏，应由供应商负责修复及承担一切费用；
2.3.6无论安装调试期间或保修过程中，供应商负责及时清理垃圾；
2.3.7供应商承担安装调试期间设备和安装调试人员的安全责任；
2.3.8安装、调试、质量监督及其他服务人员要求：签订合同时提供有关安装、调试、质量监督及其他服务所需人员（包括在本项目中负责的总部主管人员和现场主要人员）的配备情况，包括其姓名、年龄、学历、资质、履历、类似项目或工程经验等。须详细注明该人员在本项目中所承担的职务和责任以及服务时间，同时确认其服务应在合同执行完毕后方告结束，所有由其提供的服务均已包含在合同总价内，并应在合同执行后提供有关上述人员全部履行职责的有效证明，否则视为违约。若该人员因不可抗力无法提供合同中所响应的服务，供应商应提供同等资质人员替代其执行合同，该人员需获得采购人确认后方可开始工作，由此所引起的一切责任由供应商自负。
2.4签订合同时提供下列资料：
2.4.1装箱清单；
2.4.2产品出厂合格证；
2.4.3如部件进口，应提供原产地证明、报关证明、完税证明及检验检疫证明；
2.4.4使用维护说明书；
2.4.5安装说明书、部件安装图；
2.4.6电器敷线图；
2.4.7动力电路和安全电路的电器线路示意图及符号说明；
2.4.8需要与采购人对接深化图纸，提供土建配合安装的详细图纸和资料（15天内）；
2.4.9提供设备检验合格证。
3.付款条件（提供承诺函）
3.1新梯项目完工后取得南京市特种设备安全监督检验研究院验收合格报告后一次性付至合同金额的 100%。维修项目完工后经甲方验收合格后一次性付至合同金额的 100%。

3.2中标单位签订合同前需支付合同10%履约保证金，新梯质保5年，每满一年质保无息返还2%。维修电梯配件质保两年，每满一年质保无息返还5%。

4.交付时间及地点
4.1交付时间：合同签订后40天内交付并完成安装调试及验收等相关工作。
4.2交付地点：南京邮电大学仙林校区。

   六、其他要求
1. 项目属性：货物类项目。

2.核心产品
	采购
包号
	核心产品

	1
	更换1台有机房乘客电梯DT1 


3.进口产品投标
	采购
包号
	是否接受进口产品投标

（是/否）

	1
	否


第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。

	采购包号
	选取中标候选人数量
	选取中标候选人的原则

	1
	1
	满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。


政府采购政策功能落实
1.小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业提供的服务给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。
（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小微企业声明函》。

2.残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5.如果本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的，大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6.联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
7.采购本国产品的支持政策

7.1 当采购包中含有货物的，供应商为该采购包提供的符合本国产品标准的货物成本之和占该供应商提供的整个采购包成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“附件2 投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商整个采购包给予价格评审优惠，即对该供应商整个采购包的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值不足80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
7.2 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
7.3 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

7.4 评标过程中如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
采购包1：评标方法与评标标准（图书馆3#电梯）

	3
	评审因素
	评审细则
	分值
	类型

	1.价格（30）

	1.1
	价格分
	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格分值30（小数点保留两位）
	30
	价格分

	2.技术（40）

	2.1
	产品技术参数
	产品技术参数全部满足招标要求的得满分，打▲指标为重要指标，共9项，一共9分，有1项负偏离扣1分；其余指标共60项，一共12分，有一项偏离扣0.2分；扣完为止。（投标人需按照本招标文件的项目需求，在“技术参数响应及偏离表”中按照招标要求提供对应的证明材料，并在偏离表中标明所在页码或位置，否则评委会有权作负偏离处理）
	21
	客观分

	2.2
	技术性能1
	乘客电梯的曳引机（驱动主机）、控制柜、层门门锁、轿门门锁、安全钳、限速器、缓冲器、上行超速保护装置为原厂原品牌（与电梯整梯同品牌），满分4分， 每有一项不满足扣0.5分，扣完为止。(提供产品说明书或白皮书等相关证明文件放入投标文件，证明文件需反应以上数据，否则不得分。)
	4
	客观分

	2.3
	技术性能2
	乘客电梯门系统整体无故障运行寿命打分，无故障运行次数≥1800万次得3分；1500万次≤无故障运行次数＜1800万次，得2分；1200万次≤无故障运行次数＜1500万次，得1分；其他不得分。(提供产品说明书或白皮书等相关证明文件放入投标文件，证明文件需反应以上数据，否则不得分。)
	3
	客观分

	2.4
	技术性能3
	乘客电梯驱动主机制动器无故障运行寿命打分，无故障运行次数≥2500万次得3分，2300万次≤无故障运行次数＜2500万次的得2分，1900万次≤无故障运行次数＜2300万次的得1分，其他不得分。(提供产品说明书或白皮书等相关证明文件放入投标文件，证明文件需反应以上数据，否则不得分。)
	3
	客观分

	2.5
	技术性能4
	乘客电梯控制柜抗浪涌能力打分，抗浪涌能力≥±25kV的得3分；±20kV≤抗浪涌能力＜±25kV的得2分,±15kV≤抗浪涌能力＜±20kV的得1分，其他不得分。(提供产品说明书或白皮书等相关证明文件放入投标文件，证明文件需反应以上数据，否则不得分。)
	3
	客观分

	2.6
	技术性能

5
	乘客电梯具有防火层门耐火性能（完整性）得3分(提供产品说明书或白皮书等相关证明文件放入投标文件，证明文件需反应以上数据，否则不得分。)
	3
	客观分

	2.7
	技术性能6
	光幕为电梯制造商原厂原品牌的得1分，光幕的光束数目≥230得1分，光幕防护等级≥IP65得1分，其余不得分。本项最高分3分。(提供产品说明书或白皮书等相关证明文件放入投标文件，证明文件需反应以上数据，否则不得分。)
	3
	客观分

	3.服务（15）

	3.1
	安装总体实施方案
	（1）响应文件未提供“安装总体实施方案”或不符合“安装总体实施方案”中全部条款要求的，视为不符合采购文件，不得分；

（2）响应文件符合“安装总体实施方案”中全部条款要求的，得2分；

（3）经评委认定，响应文件对“安装总体实施方案”中“旧梯拆除”、“安装总体实施方案”、“安装工艺”三项要求的响应内容全部优于采购文件要求的（响应文件对“安装总体实施方案”中“旧梯拆除”、“安装总体实施方案”、“安装工艺”外其他要求响应内容符合采购文件要求）得3分。
	3
	主观分

	3.2
	安装进度方案
	（1）响应文件未提供“安装进度方案”或不符合“安装进度方案”中全部条款要求的，视为不符合采购文件，不得分；

（2）响应文件符合“安装进度方案”中全部条款要求的，得2分；

（3）经评委认定，响应文件对“安装进度方案”中“总体安装进度计划”、“进度保证措施”、“验收移交与资料交付”三项要求的响应内容全部优于采购文件要求的（响应文件对“安装进度方案”中“总体安装进度计划”、“进度保证措施”、“验收移交与资料交付”外其他要求响应内容符合采购文件要求）得3分。
	3
	主观分

	3.3
	质量控制方案
	（1）响应文件未提供“质量控制方案”或不符合“质量控制方案”中全部条款要求的，视为不符合采购文件，不得分；

（2）响应文件符合“质量控制方案”中全部条款要求的，得2分；

（3）经评委认定，响应文件对“质量控制方案”中“施工质量保证体系”、“施工质量阶段控制”、“质量保证措施”三项要求的响应内容全部优于采购文件要求的（响应文件对“质量控制方案”中“施工质量保证体系”、“施工质量阶段控制”、“质量保证措施”外其他要求响应内容符合采购文件要求）得3分。
	3
	主观分

	3.4
	安全文明施工方案
	（1）响应文件未提供“安全文明施工方案”或不符合“安全文明施工方案”中全部条款要求的，视为不符合采购文件，不得分；

（2）响应文件符合“安全文明施工方案”中全部条款要求的，得2分；

（3）经评委认定，响应文件对“安全文明施工方案”中“安装现场保护措施”、“文明施工措施”、“环境保护措施”三项要求的响应内容全部优于采购文件要求的（响应文件对“安全文明施工方案”中“安装现场保护措施”、“文明施工措施”、“环境保护措施”外其他要求响应内容符合采购文件要求）得3分。
	3
	主观分

	3.5
	应急处理预案
	（1）响应文件未提供“应急处理预案”或不符合“应急处理预案”中全部条款要求的，视为不符合采购文件，不得分；

（2）响应文件符合“应急处理预案”中全部条款要求的，得2分；

（3）经评委认定，响应文件对“应急处理预案”中“应急救援组织体系”、“应急救援响应时间”、“妥善处置各类突发事件”三项要求的响应内容全部优于采购文件要求的（响应文件对“应急处理预案”中“应急救援组织体系”、“应急救援响应时间”、“妥善处置各类突发事件”外其他要求响应内容符合采购文件要求）得3分。
	3
	主观分

	4.人员（2）

	4.1
	人员配置
	项目负责人提供中华人民共和国特种设备作业人员证（电梯作业类）得2分。（需提供该人员在投标人单位近3个月内任意1个月的社保缴纳证明材料。）

	2
	客观分

	5.业绩（9）

	5.1
	乘客电梯业绩
	投标人自2023年7月1日（以验收检验报告日期为准）以来具有所投品牌乘客电梯成功案例，每有一个得3分，最高得9分。（提供：1.有效合同复印件；2.特种设备监督检验机构出具的电梯验收检验报告合格页，验收检验报告中安装单位需与投标人一致。未提供或未按要求提供的不得分；提供的证明材料必须能反映相关数据和内容，二者缺一不可，否则不予得分）
	9
	客观分

	6.质保及保养（2）

	6.1
	质保及保养
	所更换电梯最低提供5年质保及保养，每增加一年免费质保及保养得1分，最多得2分。
	2
	客观分

	7.节能环保（2分）

	
	7.1投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。

7.2 投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该投标产品环境标志产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。
	2
	客观分

	合计
	
	100分


第六章  投标文件格式 

投  标  文  件

项 目 名 称：               
采 购 编 号：               

      投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

      日      期 ：               

投标文件的组成

一、基本目录

1.开标一览表（格式见附件1）

2.投标分项报价表（格式见附件2）

3.技术要求响应及偏离表（格式见附件3）

4.商务要求响应及偏离表（格式见附件4）

5.XXXX（格式见附件XX）

二、资格审查内容

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

2.上一年度的财务状况报告（投标人成立不满一年无需提供）

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件5）

5.参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见附件6）

6.特定资格要求的证明文件（如果本项目对投标人做出特定资格要求的，必须提供）

7.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录（投标文件中无需提供证明材料）

8.法人授权书（格式见附件7）

9.投标函（格式见附件8）

10.中小微企业声明函（如果本项目专门面向中小微型企业采购，则必须提供。格式见附件9）

11.残疾人福利性单位声明函（如果本项目专门面向中小微型企业采购，供应商为残疾人福利性单位并由本单位提供服务。格式见附件10）

12.联合体协议（如果本项目接受联合体参加投标，投标人是联合体的，则必须提供。格式见附件11）
总备注：上述“资格审查内容”中1-5条、8、9条投标人必须在投标文件中提供相关材料，否则作无效投标处理；6、10、11、12条如招标文件要求必须提供相关材料而未提供的，作无效投标处理。

三、符合性审查内容

投标人必须对招标文件（含技术要求和商务要求）中斜体且有下划线部分或加*号条款的实质性要求逐条做出响应，并按照招标文件要求提供证明材料，否则作无效投标处理。（格式见附件12）

四、价格扣除证明文件

1.中小微企业声明函（格式见附件9）

2.残疾人福利性单位声明函（格式见附件10）

3.关于符合本国产品标准的声明函（格式见附件13）

附件1 开标一览表
投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：XXXX
采购编号：JSZC-320000-SCZX-G20XX-XXXX                                      

采购包号：XX
	                      投标总报价

	小写：                             （人民币：元）


附件2 投标分项报价表（采购包号：XX）

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	分项服务名称/货物名称
	品牌
	规格

型号
	制造商名称
	产地
	交付期/服务期
	数量
	分项

单价
	分项

总价

	2
	
	
	
	
	
	合同签订后  日
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	……
	
	
	
	
	
	
	
	

	投标总报价（人民币：元）                             

	本采购包中提供的符合本国产品标准的货物成本之和占该采购包全部成本之和的比例为XX%。


备注：

1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其他所有费用，招标文件另有规定的除外。“投标总报价”数额为各“分项总价”之和。
2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

3.分项服务不需填写品牌、规格型号、制造商、产地。

4.本采购包中含有货物时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的货物成本之和占该采购包全部成本之和比例数值的，或比例数值低于80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

附件3 技术要求响应及偏离表（采购包号：XX）

	序号
	技术要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	
	
	

	
	……
	
	


附件3-1  证明材料1，证明材料2，……
备注：

1.投标人需对招标文件技术要求中非实质性要求（未加斜体下划线部分或未加*号条款）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件4 商务要求响应及偏离表（采购包号：XX）

	序号
	商务要求 
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	
	
	

	
	……
	
	


附件4-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对招标文件商务要求中非实质性要求（未加斜体下划线部分或未加*号条款）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。
附件5 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：      。

主要专业技术能力有：         。

附件6 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

附件7         法人授权书

本授权书声明：XXXX（投标人名称）授权XX（被授权人的姓名）为我方就采购编号为JSZC-320000-SCZX-G20XX-XXXX，XXXX项目（项目名称）采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于XX年XX月XX日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：                              

被授权人联系电话：（手机）                          

被授权人电子邮箱：            

授权单位名称：（加盖CA电子公章）
单位地址：                                         

日    期：                                         
附件8              投标函
致：江苏省政府采购中心

根据贵方采购编号为JSZC-320000-SCZX-G20XX-XXXX，XXXX项目（项目名称）的招标文件，正式授权下述签字人XX（姓名）代表我方XXXX（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，XX签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间内完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账        号： 

供应商全称（加盖CA电子公章）：
                            日      期：___年____月____日
附件9 中小微企业声明函（服务类项目）（采购包号：XX）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加江苏省政府采购中心组织的XX（单位名称）采购编号为JSZC-320000-SCZX-G20XX-XXXX，XXXX项目（项目名称）（采购包号：XX）的采购活动，服务全部由符合政策的中小微企业承接。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订采购包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.XX（标的名称），属于XX（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；承接企业为XX（企业名称），从业人员XX人，营业收入为XX万元，资产总额为XX万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
2.XX（标的名称），属于XX（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；承接企业为XX（企业名称），从业人员XX人，营业收入为XX万元，资产总额为XX万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

                      企业名称（加盖CA电子公章）：

                    日     期：___年___月___日 
备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号)和《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选承接企业的企业规模类型。    

附件10 残疾人福利性单位声明函（服务类项目）（采购包号：XX）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加XX单位采购编号为JSZC-320000-SCZX-G20XX-XXXX，     XXXX项目（项目名称）（采购包号：XX）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供服务的必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。

2.非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督

             供应商全称（加盖CA电子公章）：

              日     期：___年____月____日   
附件11 联合体协议（参考格式）（采购包号：XX）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1.我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加江苏省政府采购中心组织的采购编号为JSZC-320000-SCZX-G20XX-XXXX，XXXX项目（项目名称）（采购包号：XX）的政府采购活动，我联合体指定XX（供应商全称）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2.若我们联合中标、成交，XX（供应商单位1全称）实施项目中XXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。XX（供应商单位2全称）实施项目中XXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3.其中XX（小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为（(小型、微型企业 (残疾人福利性单位 (监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的    %。

联合体中各供应商全称（公章）：     

                            日期：___年____月____日     
备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

附件12 实质性要求响应及偏离表（采购包号：XX）

	序号
	招标文件（含技术要求和商务要求）中的实质性要求（斜体且有下划线部分或加*号条款）
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	
	……
	
	


附件12-1 证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人必须对招标文件（含技术要求和商务要求）中的实质性要求（斜体且有下划线部分或加*号条款为实质性要求）逐条做出明确响应，否则作无效投标处理。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。

3.投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，该采购包作无效投标处理。

附件13  关于符合本国产品标准的声明函（采购包号：XX）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
    公司（单位）名称（加盖CA电子公章）：　        
          日期：___年____月____日        
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：                                                              

地址：                        邮编：                                    
联系人：                      联系电话：                                       
授权代表：                                                                 

联系电话：                                                                
地址：                         邮编：                                     
二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：                                                          
质疑项目的编号：                         包号：                           
采购人名称：                                                              

采购文件获取日期：                                                        
三、质疑事项具体内容

质疑事项1：                                                              

事实依据：                                                                
法律依据：                                                                 

质疑事项2
……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：                                                                     

签字（签章）：                   公章：                      

日期：    

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一采购包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
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