
总  说  明
工程名称：江苏省江宁监狱变电所维修改造项目
	一、工程概况：江苏省江宁监狱变电所维修改造项目，项目位于南京市江宁区。
二、工程量清单编制范围：本次招标为江苏省江宁监狱变电所维修改造项目，主要内容为中心站高压站更换微机保护装置，低压进线柜、直流屏拆除更换；中心监区、小岛监区及箱变部分的低压进线柜改造；小岛箱式变、中心监区配电房、污水处理站配电房、锅炉房预装式箱式变等建设智能化综合能源管理平台，能耗监控系统、视频监控系统的设备、管、线、盒安装等，具体详见招标文件规定及工程量清单。
三、工程量清单编制依据：

《建设工程工程量清单计价规范》GB/T50500-2024；《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB/T50854-2024；《通用安装工程工程量计算规范》GB/T50856-2024；《市政工程工程量计算规范》GB/T50857-2024；《园林绿化工程工程量计算标准》（GB/T50858-2024）及其他配套工程量计算规范等；

江苏省住建厅公告〔2025〕第 12 号（2025-12-22 发布）关于省住房和城乡建设厅关于实施《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）及9本工程量计算标准有关事宜的公告意见；

《江苏省建筑与装饰工程消耗量（2026）》、江苏省通用安装工程消耗量（2026）》、《江苏省市政工程消耗量（2026）》、《江苏省建设工程费用参考（2026）》、《江苏建设工程施工机具台班费用参考表（2026）》、《江苏省房屋修缮建筑工程计价表》(2009)及营改增后调整内容；

省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知苏建函价〔2019〕178号；

江苏省住房和城乡建设厅〔2019〕第19号关于建筑工人实名制费用计取方法的公告；
招标控制价人工工资标准按苏建价〔2026〕18 号文件、苏建函价〔2026〕27 号文件；

材料价格执行2026年05月份《南京工程造价管理》发布的信息指导价，没有信息指导价的参照市场价；

与本项目有关的标准图集、施工规范与验收规范等。

四、编制说明：
专业工程暂估价：详见工程量清单。
本工程暂列金额：详见工程量清单。
本工程暂定材：详见工程量清单。
本工程甲供材：详见工程量清单。
工程量清单中每一个项目的综合单价及措施费中，应包括人工费、材料费、机械费、管理费、利润以及现行取费中的有关费用、有关文件规定的调价、场内外运输、机械进退场、临时设施、材料周转、二次搬运、赶工措施、机械停置、噪音排污、围挡、夜间施工费、管线调查与保护、交通协调以及本招标文件要求的风险等全部费用。
措施费项目清单中，内容仅供参考，投标人可根据工程实际与施工组织设计进行增补，但不得更改已列措施项目，结算时除工程变更引起施工方案改变外，承包人不得以招标工程措施项目清单缺项为由要求新增措施项目。

投标单位所报工程量清单综合单价应包括完成招标文件及其附件规定的工程量清单项目所需的全部费用，其内含：①包括分部分项工程费、措施费、其它项目费和规费、税金；②包括完成每分部分项工程所含全部工程内容的费用；③包括完成每项工程内容所需的全部费用；④工程量清单项目中没有体现的，施工中又必须发生的工程内容所需的费用；⑤考虑风险因素而调整的费用；⑥因招标人在招标文件中的要求而发生的费用；⑦做为有经验的承包商按照合同条款及相关规定判定交付竣工产品还应计列的其他费用；⑧按照技术方案要求交付竣工产品应该计列的相关费用；⑨其他应当计取的费用。
本工程量清单作为投标人报价的基础之一，投标人应结合招标文件、设计图纸、项目现状、取费文件、技术规范等确定投标报价。

本项目招标控制价（含综合单价）为招标人根据相关规范结合市场价编制，投标人对控制价、工程量清单有任何疑问，应于文件规定的投标截止日前提出，如未提出，视为对招标控制价（含综合单价）及工程量清单完全理解并接受，中标后不作调整。
投标人必须充分勘察现场实际情况，自行考虑材料运输及堆场、机械进退场所必须的临时道路、场地硬化费用。
本项目对于材料的运输、施工时间的限制、施工场地和临设场地的影响等，请投标人在报价中充分考虑，结算时不得增加与此有关的费用。
对于江苏省、南京市相关部门对工程施工要求所发的文件规定，特别是对于工程围挡、扬尘控制等的要求，请投标人在报价中充分考虑，结算时不得增加与此有关的费用。
请投标人自行踏勘现场，对于现场是否满足所有临时设施、施工场地的搭设要求，请投标人在报价中充分考虑本项目施工的特殊性，结算时不得增加与此有关的费用。
投标人在填写工程量清单的每一项综合单价和合价时均应结合招标文件、技术规范、设计施工图纸和现场勘察情况，谨慎仔细地进行报价。清单特征中未描述的，但计价规范中注明的工程内容，承包人在报价时应充分考虑“工程内容”而产生的费用，列入相应投标报价中。
工程量清单外的费用：工程量清单项目（包括实体性消耗和措施性消耗）中没有体现的，施工中又必须发生的工作内容所需的费用，如：包括但不限于临时设施费、主要材料构件的二次包装防护费、设备及材料的二次搬运费、场外运输费、摊销费、吊装费、超高部位人工、机械降效补贴费、成品保护费等，由各投标人根据踏勘的施工场地实际情况，并结合各自施工企业情况、经验自行计入投标报价。

工程量清单编制中需说明的其他事项：

投标人应根据封闭施工要求充分考虑现场围挡以及在监区内施工的各种因素综合考虑报价。

本项目拆除禁止野蛮施工，投标人应综合考虑因拆除、施工造成的对墙/顶部地面产生的裂缝及原有管、线、设备等所有设施损坏的修复费用，此部分费用由投标人综合考虑在投标总价中。

设备基础未考虑拆除、新做，如新装设备需重新做或改造基础，此部分费用由投标人综合考虑在相应设备清单的综合单价中。
新装设备的单机调试及与旧设备的联动调试费用由投标人综合考虑在投标总价中。

更换柜体需能保证与原有电容补偿柜实现拼柜、改造部分更换的设备及配套件需要与原有开关柜匹配，由此增加的费用由投标人综合考虑在投标总价中。
短时间停电临时过渡措施由投标人根据图纸及现场踏勘的实际情况综合考虑报价。
根据设计回复智能化部分室外管道不涉及破路。
六、主要材料品牌或同档次及以上品牌推荐如下,具体要求详见招标文件：

序号
材料名称
推荐品牌
备注
1

低压断路器
正泰、常开、人民
2
多功能仪表
正泰、常开、人民
3
抽屉
正泰电气、江苏金和、扬州德云
4
控制台电脑
联想、DELL、HP
5
服务器
联想、DELL、HP
6
综合能源管理平台定制开发
正泰、九度新、希玛格
7
配电房3D可视化定制
正泰、九度新、希玛格
8
能耗采集器
正泰、九度新、希玛格
9
系统电源
国优
10
智能控制箱
正泰、九度新、希玛格
11
8口千兆交换机
华为、华三、TP-LINK
12
汇聚交换机
华为、华三、TP-LINK
13
网络高清枪式摄像机及支架
海康、鸿蒙、大华
14
硬盘录像机
华三、西部、希捷
15
硬盘
华三、西部、希捷



