
编  制  说  明

工程名称：竹镇镇季山公墓墓道及墓穴维护工程
	工程内容：墓道及墓穴维护等。
2、工程类别：三类工程。
3、工程招标范围：详见工程量清单。
4、编制依据及说明

4.1《建设工程工程量清单计价规范》（GB/T 50500-2024）
4.2《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》（GB/T50854-2024）等9本工程量计算标准；

4.3苏建函价〔2019〕178号，省住房和城乡建设厅关于建筑业增值税计价政策调整的通知；

4.4《江苏建筑工程计价定额》（2014）；

4.5《江苏安装工程计价定额》（2014）；

4.6《江苏市政工程计价定额》（2014）；

4.7《江苏古建园林工程》（2007）；
4.8《江苏省建筑工程费用定额》调整（苏建价[2014]299号）；

4.9南京市2026年06月工程建设材料市场指导价格及其相应的市场价；

4.10施工图纸、招标文件及施工现场条件；

4.11苏建函价〔2026〕027号：关于发布建设工程人工工资指导价的通知；

4.12砼：商品砼；
4.13不可竞争的费用计取：安全生产费为不可竞争费，计算方式为计算基数*费率；季山公墓墓道维护项目单位工程的安全生产费为：计算基数（分部分项工程费-除税工程设备费）*费率1.9%；季山公墓墓穴维修改造项目单位工程的安全生产费为：计算基数（分部分项工程费-除税工程设备费）*费率3.8%。
4.14建设方对于本项目的编制要求及项目现场实际情况。

5、其他说明

5.1本清单项目包含完成工程项目的全部内容，清单综合单价包含完成清单每道工序所需全部费用。

5.2本工程因墓道狭窄、墓穴错落，大型机械设备无法进场；投标人应自行踏勘现场，并充分考虑本工程的复杂性、所涉及的各项措施费（如二次搬运；既有建(构)筑物、设施保护等费用）及风险因素后再进行投标；并自行考虑施工条件。
5.3进场施工前施工单位应与甲方项目负责人对接需要实施的施工工程范围及要求，不得盲目施工，造成不必要的损失；否则损失均由施工单位自行承担。
5.4工程量清单中每一项目工程量系合同招标工程量，作为投标报价的基础，而不能完全作为对承包商进行支付的依据。结算时，按实际发生并经发包方、监理和跟踪审计认可的工程量为准。 

5.5中标人有义务配合招标人做好相关单位的协调工作。
其余未尽事宜参见工程施工规范及工程量清单。



