[bookmark: _GoBack]合同范围内的公厕设施维修（除基础设施）均由乙方负责，发生损坏一般应在24小时内按原配置进行修复、更换，如因设备设施特殊，无法在规定时间内修复、更换，乙方应及时向采购人说明情况并确定维修完成时间，所产生的费用包含在报价中，由乙方自行平衡，中标后不再追加任何费用，若未及时修复，甲方将自行维修，并按实际发生维修费用的两倍从当月保洁费用中扣除。清单范围外的设施一旦出现损坏，乙方必须在24小时内汇报甲方，并及时向甲方反馈设施修复、更换情况。
公共卫生间设备维修责任清单（包含不仅限于以下内容）：
	序号
	类别
	维修或更换内容
	维护要求
	备注

	1
	标识标牌类
	公厕标识

	落实公共卫生间标识标牌巡查及维护保持标识清晰、无破损且安装位置准确；落实缺失标识的补充、安装工作，做到标识齐全、安装规范,发生损坏及时修复；落实主出入口安全出口标识的安装。
落实公厕导向牌的巡查，发现问题及时上报甲方。
	标识版本及灯箱更新、公厕导向牌维修由甲方负责

	2
	电器设备类
	1、室内电路系统：包含室内配电箱电器、线路、开关、插座面板、灯具、室外灯箱等
	保持配电箱内空气保护开关完好有效，配电箱内总开、分路开关需按实际负荷匹配合理容量，严禁总开与分路开关容量一致，杜绝安全隐患；
配电箱内各线路、空气开关必须规范贴牌标识，清晰标注对应回路及用途，做到标识清晰、易于辨识；
确保线路敷设规范、连接牢固，照明灯具、电源面板等用电设施运行正常；
严禁私自更改、搭接线路，严禁违规操作电气设备及开关装置。
	　

	
	
	2、常规电器：电风扇、烘手器、排气扇、无障碍报警器、灭蚊灯、热水器、电动感应门等
	保持日常检修，保证常规电器设备使用功能正常
	　

	
	
	3、空调
	负责空调电路、主机、风机管路系统、冷凝水系统的维护工作，保持设备功能正常；每季度落实空调滤网清洗、消杀一次。
	保洁公司公厕管理间空调安装需经环卫所审批通过后实施

	3
	洁具五金类
	1、蹲便器、坐便器、小便斗、台盆、拖把池及配套件
	损坏程度较轻，修复紧固，保持正常使用。损坏程度较为严重或缺失的，更换部分器件或者整个设备，更换件必须与原有件一致。
	　

	
	
	2、龙头、水箱、感应器、按压水阀、角阀、地漏等
	
	　

	
	
	3、面镜、室内外无障碍扶手、门锁、隔断铰链等
	确保面镜完好无破损、安装牢固；无障碍扶手稳固不松动、无开裂变形；门锁启闭顺畅、功能正常；铰链无松动异响、开合灵活，发现损坏及时维修更换，保障使用安全与便捷。
	

	
	
	4、灭火器、果壳箱、纸篓等
	配置符合规定的灭火器、果壳箱、纸篓，保持消防灭火设施有效功能正常。
	　

	4
	家具、门窗类
	管理室家具、门、窗、吊顶、隔断、纱窗
	针对公共卫生间管理室家具、门、窗、吊顶、隔断、纱窗等落实擦拭保洁，严禁高温冲洗。维修要求：保持日常检修，设备使用功能正常损坏程度较轻，修复紧固，保持正常使用。除人为造成损坏外且程度较为严重，上报甲方更新维修。
	人为破坏的修复由保洁单位承担

	5
	其他及特种设备
	1.室内水路故障日常检修及维护；给水管、水表防冻维护
	保持日常检修，设备使用功能正常，恶劣天气期间做好设备防护措施。
	　

	
	
	2.室内排水及设备堵塞疏通工作
	
	

	
	
	3.智慧公厕系统
	看管责任
	人为破坏的修复由保洁单位承担　　

	
	
	4.除臭设备
	看管责任
	

	
	
	5.售纸机
	看管责任，配合甲方规范纸巾投放。
	

	
	
	6.第五空间休息区、充电设施、寄存箱等
	看管责任、落实寄存箱日常维修。
	

	
	
	7.污水提升泵
	每月做好污水提升泵的巡查及清理工作，保证设备正常运行
	

	注：按月度汇总公厕设备维修台账，上报甲方，公厕设施维护工作纳入月度考核



