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[bookmark: _第一章_谈判邀请函]第一章竞争性磋商公告
项目概况
相城区区管道路、楼宇、公园景观灯维护项目的潜在供应商应在“苏采云”系统获取采购文件，并于2026年8月10日13点30分（北京时间）前提交响应文件。
一、项目基本情况
项目编号：JSZC-320507-DCZX-C2026-0030
项目名称：相城区区管道路、楼宇、公园景观灯维护项目
采购方式：竞争性磋商
预算金额：人民币叁佰陆拾万元整（¥3600000.00）
采购需求：对相城区区管道路、楼宇、公园景观灯开展日常养护、维修、管理工作，做好因各类事故、偷盗引起的抢修、报修处理工作，保证养护范围内的设施设备的安全完整，运行良好。
合同履行期限：2年（具体以采购人通知为准）
本项目（是/否）接受联合体：否
二、申请人的资格要求：
（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
1.具有独立承担民事责任的能力证明。
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。
4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
6.法律、行政法规规定的其他条件。
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：
1.本项目为专门面向中小企业采购，供应商须为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位，不允许大型及以上企业参与投标；
2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。
3.成交后，成交单位不允许将合同分包或外包；
4.标的所属行业：其他未列明行业
（三）本项目的特定资格要求：
1.具有城市及道路照明工程专业承包三级及以上资质；
2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。
三、获取采购文件
时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日
地点：苏采云系统
方式：自行下载
售价：0.00元
四、响应文件提交
截止时间：2026-8-10 13:30（北京时间）
地点：苏采云系统
五、开启
时间：2026-8-10 13:30（北京时间）
地点：苏州市市辖区政府采购不见面虚拟开标室
六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
七、其他补充事宜
1、CA证书办理
供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州高新区邓尉路105号狮山科技馆1楼服务大厅，咨询电话：0512-65737699。
2、参与采购活动
供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《响应供应商确认函》，提交《响应供应商确认函》日期视同为依法获取采购文件日期。供应商须打印、保留《响应供应商确认函》，质疑时《响应供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照采购公告要求提交《响应供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取采购文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。
3、电子投标准备
供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子采购文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行响应文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。
在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：
注册咨询：13914088964；
CA技术咨询电话：400-608-6099；
签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；
系统使用指导与咨询：联系电话：13914088964；智能客服：登录苏采云系统后，联系系统右下方智能客服图标进行咨询。
4、本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。
5、线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间（投标文件提交截止时间后30分钟）内未能完成解密的视为放弃投标。请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。
6、根据苏州市财政局《关于深入开展苏州市政府采购合同信用融资业务的通知》相关要求，本项目支持政府采购合同信用融资。
7、本公告同时在中国政府采购网、江苏政府采购网、苏州市政府采购网上发布，成交公告亦是刊登在此媒体，敬请各供应商注意。
8、政府采购监督管理部门监督电话：0512-67591005、0512-67591006。
八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系
1、采购人信息：
名称：苏州市相城区公路事业发展中心
地址：相城区元和街道润元路润益巷润南大厦C区
联 系 人：曹强
联系方式：0512-66182023
2、采购代理机构信息：
[bookmark: _GoBack]名称：江苏大成工程咨询有限公司
地址：苏州姑苏区平泷路1001号联实大厦4楼D1
联系方式：0512-68365197
3、项目联系方式
项目联系人：范祎
电话：0512-68365197


第二章采购基本要求
一、响应文件的组成及要求
1、封面
2、开标一览表
3、资格审查响应文件
3.1关于资格文件的声明函（格式见第三章）；
3.2磋商响应单位基本情况表（格式见第三章）；
3.3磋商响应单位法定代表人身份证复印件；
3.4法定代表人授权委托书（如有授权，格式见第三章）；
3.5磋商响应单位授权代理人身份证复印件（如有授权）；
3.6合格供应商的基本条件
3.6.1具有独立承担民事责任的能力证明。包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
3.6.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明；
3.6.3履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺；
3.6.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
3.6.5参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函；
3.7《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；
3.8其它有关资格证明的文件；
4、符合性审查响应文件
4.1磋商响应函（格式见第三章）；
4.2磋商报价分析表（格式见第三章）；
4.3偏离表（格式见第三章）；
4.4项目服务人员配置表（格式见第三章）；
4.5安全责任承诺书（格式见第三章）；
4.6其他有关符合性证明的文件；
5、综合评审响应文件
5.1技术方案
5.2响应单位履约能力
5.3与本次采购相关的其他证明材料；
6、对属于《节能产品政府采购品目清单》政府强制采购产品的，需提供该产品有效期内的认证等相关证明材料（如有）。
注：（1）以上3.1-3.8为资格审查要求提供的材料，是作为对供应商资格审查、质疑身份认定的依据，响应供应商必须提供并加盖电子公章。否则，磋商响应文件将被认定为不符合资格审查要求。
（2）以上4.1-4.6为符合性审查须提供的资料，响应供应商必须提供并加盖电子公章。否则，磋商响应文件将被认定为未实质性响应。
（3）制作电子响应文件时必须与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。
（4）磋商响应文件编制要求：本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子响应文件。电子响应文件制作完成后请于响应文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。
（5）磋商过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通《投标供应商确认函》留存的手机号与供应商联系。请供应商确保该手机号磋商当日通讯畅通，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。
7、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，供应商必须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
（二）电子投标（响应）文件的编制与提交
1、电子投标（响应）文件制作：本项目为网上招投标项目，请供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统下载客户端（参与项目页面可下载客户端及客户端使用说明），在客户端编制电子投标（响应）文件并进行CA加密。操作步骤详见“苏采云”系统页面提示和《操作手册》。
2、电子投标（响应)文件递交：供应商应当按照《操作手册》指引，在投标（响应）文件提交截止时间前完成电子投标（响应）文件的上传，未按要求成功上传的投标（响应）文件视为未递交。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标（响应）文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。
注：（1）请供应商务必保管好编制递交电子投标（响应）文件时使用的CA，如因丢失、损坏等原因更换CA锁时，需重新制作电子投标（响应）文件并递交，否则可能无法解密，因此导致的响应失败等不利后果由供应商自行承担。
（2）如本项目在政府采购信息发布媒体上发布了更正（补充）公告，请供应商务必在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料，根据更正后的采购文件重新编制电子投标（响应）文件并递交，否则可能无法解密，因此导致的响应失败等不利后果由供应商自行承担。
3、响应文件未按照采购文件要求加盖CA电子公章的，响应无效。
二、响应文件开启、评标（评审）
1、线上参加（观看）开标（开启）会方式：登录“苏采云”系统，点击“开标大厅”，选择对应项目，点击进入不见面开标系统。
2、响应文件开启时，供应商应当按照《操作手册》规定，在“苏采云”系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。等待开标流程进入“解锁环境”，点击“点击立即解密”进行标书解密，解锁完成后及时关注开标大厅，等待后续多次报价、答疑澄清等提示，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。
3、供应商在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的，响应无效
4、供应商电脑环境最低要求：谷歌浏览器，版本可直接网上下载最新版本即可。如需收听现场语音需配置放音设备，如视频直播、互动交流使用异常，请刷新网页，如仍无法解决，请联系技术支持。
5、开标大厅系统出现故障、断电断网等特殊情形导致无法直播时，交易中心将通过微信直播对外公布相关情况，供应商可登录微信直播平台（微信-发现-直播-搜索视频号“园小易直播”）观看现场实况。
6、在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：
注册咨询：13914088964；
CA技术咨询电话：400-608-6099；
签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；
系统使用指导与咨询：联系电话：13914088964；智能客服：登录苏采云系统后，联系系统右下方智能客服图标进行咨询。
三、磋商程序
1、磋商小组
1.1采购代理机构负责组织评审工作；磋商小组由相关专家及采购人代表组成，负责具体评审事务，并独立履行法律、法规规定的职责。
1.2采购人员及相关人员与参加采购活动的供应商存在下列利害关系之一的，应当回避:
（一）参加采购活动前三年内，与供应商存在劳动关系，或者担任过供应商的董事、监事，或者是供应商的控股股东或实际控制人；
（二）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
（三）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。
采购人员及相关人员发现本人与参加采购活动的供应商有利害关系的，应当主动提出回避。采购人或者采购代理机构发现磋商小组与参加采购活动的供应商有利害关系的，应当要求其回避。
1.3评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向财政部门报告。政府采购评审专家在评审过程中受到非法干预的，应当及时向财政、监察等部门举报。
1.4磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。
2、资格审查
2.1由磋商小组按磋商文件的资格条件进行资格性审查，未通过资格性审查的响应无效。
2.2根据政府采购法及相关法规，以及《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）、《层转《财政部关于〈中华人民共和国政府采购法实施条例〉第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》的通知》（苏财购〔2022〕4号）规定，将对供应商进行信用查询。
（1）查询时间：响应文件递交截止时间。
（2）查询渠道：通过“信用中国”、“信用江苏”及“中国政府采购网”上的信用信息查询供应商的信用记录。
（3）查询证据留存方式：对存在失信信息的供应商，磋商小组应填写《苏州市级政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商签名（章）确认。同时，采购代理机构工作人员应根据磋商小组确认的失信信息，登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。
（4）信用记录使用规则：磋商小组在对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，下列信用记录属于应依法拒绝供应商参加政府采购的失信信息，存在此类失信信息的供应商的响应文件按无效文件处理：
（一）政府采购严重违法记录，即供应商被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。
（二）财政部门与法院、工商、税务等部门联合惩戒的失信信息，包括：
（1）被列入失信被执行人名单；
（2）被列入重大税收违法案件当事人名单；
（3）企业经营异常名录中被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以200万元及以上数额罚款（或法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）的信用记录。处罚生效日至递交投标（响应）文件日未满三年的。
2.3磋商小组应当对响应文件进行评审，并根据磋商文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应磋商文件要求的供应商进行磋商。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效处理，磋商小组应当告知有关供应商。
3、磋商
3.1本项目采用线上磋商：磋商小组通过“苏采云”系统向供应商发布“磋商函”，供应商可通过查看【磋商响应】菜单中的待办信息，应当按照要求在“苏采云”系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章，具体操作方式见《操作手册》。
3.2磋商小组认为有必要与供应商进行磋商的，磋商供应商按顺序进行磋商。磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。
3.3在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、技术要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。
3.4对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应以书面形式记录具体变动内容并经采购人代表签字确认后及时以书面形式（通过“苏采云”系统）同时通知所有参加磋商的供应商。
3.5供应商应当在规定时间内按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求通过“苏采云”系统重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。重新提交的响应文件按磋商文件进行评审。未按要求重新提交响应文件的按响应无效处理。
4、澄清
磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
4.1本项目采用线上澄清。
4.2线上澄清答复的方式：需要供应商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将通过“苏采云”系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。未加盖CA电子公章的澄清无效。
4.3接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和更正，其风险由供应商自行承担。
5、最后报价
5.1磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内提交最后报价，最后报价作为评审价格（各供应商可提供最后报价总价或最后报价总价的明细报价；若未提供明细报价的则合同单价按最终报价与第一次报价总价的下浮比例同比例下浮）。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。
5.2线上二次报价：磋商小组将在“苏采云”系统中向符合条件的供应商发布“最后报价要求函”及分项报价表（如有），要求其在规定时间内提交最后报价。因供应商自身原因导致线上报价失败的后果由供应商自行承担。供应商未在磋商小组规定的时间内在“苏采云”系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，提交最后报价须加盖CA电子签章,否则视为未提交最后报价。在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在“苏采云”系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。
5.3供应商应提前熟悉线上报价操作方法：若评审组长发起最后报价，不见面开标大厅会显示“立即报价”界面，具体操作方式见《操作手册》。发生异常情况后，综合现场各种情况，代理机构也可使用其它应急方案并统一通知到所有参与最后报价的供应商。请供应商确保手机号开评标当日通讯畅通，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。
5.4磋商小组认为某最后报价明显低于其他供应商的最后报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在谈判/磋商现场合理的时间内提供书面说明（线上开评标项目可通过“苏采云”系统要求其提供），必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其响应文件按无效处理。
5.5未在规定时间提交最后报价的，响应文件按无效处理。
5.6在规定时间内提交最后报价的供应商少于3家的，项目终止。
5.7如磋商过程中出现本磋商文件未尽事宜，由磋商小组根据政府采购有关法律、法规讨论决定。
6、成交
6.1磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐，评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。
6.2磋商小组根据磋商成交原则确定成交供应商。
6.3采购人或者采购代理机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，在政府采购信息媒体上发布成交结果，成交公告期限为1个工作日。
6.4采购人或采购代理机构根据相关规定发布成交公告，成交公告发出的同时应当向成交供应商发出《成交通知书》。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担）；对未通过资格审查的供应商，应当告知其未通过的原因；未成交供应商须在成交公告发出之日起2个工作日内向采购代理机构另行提供用以接收《未成交通知书》的电子邮件地址，未按时提供电子邮件地址或提供信息有误的，视为自动放弃并自行承担相应后果。
6.5成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交供应商无正当理由不得放弃成交。
四、磋商保证金：
无
五、磋商说明：
1、不符合供应商资格要求的响应文件将视为非实质性响应而被拒绝。
2、响应文件不符合响应文件提交要求的将被视为非实质性响应而被拒绝。
3、未提交最后报价或最后报价超过采购预算（或最高限价）的不能成交。
4、未满足采购文件要求的交付期限和质量要求的将被视为非实质性响应而被拒绝。
5、非实质性响应的磋商文件不能成交。
6、实质性响应磋商文件不满三家或进入最后报价的不满三家或最后报价为有效报价的不满三家的，磋商采购失败。
7、最终合同单价由供应商提供，若未提供明细报价的则合同单价按最后报价与第一次报价总价的下（上）浮比例同比例下（上）浮。
8、磋商文件的质疑
8.1质疑及答复遵守《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）规定。
8.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向代理单位或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
①对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
②对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
③对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
8.3供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理单位、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
8.4提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，对采购文件内容质疑时，需提供在“苏采云”系统中下载本项目磋商文件的《投标供应商确认函》，未依照采购公告要求获取采购文件的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利。
8.5供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求（及采购需求中列明的供应商实质性响应条件）、评分标准、公开招标项目资格审查结果、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。
8.6接收质疑函的方式为书面形式（当场送达或邮寄方式）。供应商质疑函范本格式请参照“苏州市政府采购”网站——“下载中心”——“政府采购供应商质疑函范本”。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
8.7供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理单位有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
9、响应文件的有效期
9.1响应文件的有效期自提交响应文件的截止之日起九十天，响应文件应保持有效。响应文件的有效期不明确或短于上述规定期限的，响应文件无效。
9.2在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长响应文件的有效期，这种要求和答复都应以书面形式进行。
六、合同的签订
1、采购人原则上应当自中标通知书发出之日起15日内，按照磋商文件约定的合同文本、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。
2、采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者解除合同。合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者解除合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应责任。
3、签订合同及合同条款应以招标文件和中标单位的响应文件及其澄清文件为依据，所签订的合同不得对招标文件和中标供应商响应文件作实质性修改。
4、中标人无正当理由不得放弃中标。
5、采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
6、因国家或地方颁布新法律、法规、规章，或政府主管部门作出行政审批、规划、土地、环保等影响项目实施的行政决定，或甲方依据内部决策程序或财政监管要求作出终止本项目投资的正式决议，导致本合同目的不能实现或项目客观上无法继续实施的，甲方有权以书面形式通知乙方解除合同。因前述情形解除的，双方互不承担违约责任，合同自通知送达之日解除。
七、代理服务费以采购预算金额为基数依据，按如下规定的标准和差额定率累进法进行计算收取：
预算金额100万元以下部分，费率为该部分预算金额的1.5％；
预算金额100万元（含）－500万元部分，费率为该部分预算金额的1.1％；
预算金额500万元（含）-1000万元部分，费率为该部分预算金额的0.8％；
预算金额1000万元（含）-5000万元部分，费率为该部分预算金额的0.5％；
预算金额5000万元以上部分，费率为该部分预算金额的0.25％。
本项目代理服务费：43600元。
 注：本项目中标服务费已包含在预算价中，由中标单位支付，请投标人在投标时充分考虑这一因素，中标单位在领取中标通知书时一次性付清，该费用综合包含在投标报价中。
八、成交单位如果未按上述规定缴纳成交服务费，采购代理机构将保留诉讼的权利。
九、未尽事宜
按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关政府采购的法律法规的规定执行。

第三章响应文件格式
[bookmark: _Toc17036][bookmark: _Toc3821]说明：
对本章所有的格式，供应商可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。
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开标一览表（总报价）


投标人全称（加盖公章）：
项目编号：

	项目名称
	项目总价（元）

	
	

	投标报价（大写金额）





日期：年月日






[bookmark: _Toc164686000]附件2.关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

江苏大成工程咨询有限公司：
本公司愿就由贵中心组织实施的编号为号（项目编号）的磋商采购活动进行响应。本公司所提交的响应文件中所有关于磋商资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。


供应商名称：（公章） 
法定代表人或被授权人：（签字或盖章）
日期：年月日


[bookmark: _Toc164686001]附件3.磋商响应单位基本情况表

	法定代表人
	
	成立日期
	

	注册地址
	
	注册资金
	

	经营范围
	

	实现利润
	年万元
	员工总人数
	

	资产总计
	万元
	营业收入
	年万元

	单位简历及内设机构情况
	

	单位优势及特长
	

	商业信誉和健全的财务会计制度介绍
	

	履行合同所必需的设备和专业技术能力情况
	

	依法缴纳税收和社会保障资金情况
	

	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有无重大违法记录
	

	其他需要说明的情况
	


注：若事项较多，供应商可根据实际情况另纸说明。

供应商名称：（公章） 
法定代表人或被授权人：（签字或盖章）
日期：年月日


[bookmark: _Toc164686002]附件4.磋商响应函
磋商响应函

致：江苏大成工程咨询有限公司
我方收到贵中心（项目编号）采购文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加磋商活动，并向贵中心作出如下承诺：
1、我方愿意按照采购文件的一切要求，提供本项目的所有内容，我方的报价包括完成本项工作所需的一切应有费用。
2、如果我方的磋商响应文件被接受，我方将严格履行采购文件中规定的每一项要求，严格履行合同的责任和义务，保证按期、按质履行合同，完成合同所规定的全部内容。
3、我方已详细审查并同意采购文件及更正文件（若有）中的规定。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。
4、本磋商响应文件的有效期限为响应文件接收截止时间之日起60天。
5、我方保证所提交的响应文件中所有资料均是真实的、准确的。若与真实情况不符，我方愿意承担由此而产生的一切后果。
6、我方承诺若在机器码检查中被查出存在与其他响应供应商机器码一致情形的，愿意承担由此产生的一切后果，包括但不限于不得参与后续本项目因故废标后重新开展的相关采购活动。
7、我方承诺磋商响应文件在磋商开始后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。
8、我方承诺满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的所有条件。
9、与本磋商响应有关的通讯地址：
单位：联系人：
地址：邮政编码：
联系电话：电子邮箱：

供应商名称：（公章） 
法定代表人或被授权人：（签字或盖章）
日期：年月日


[bookmark: _Toc164686003]附件5.磋商报价分析表
磋商报价分析表

	序号
	名称
	规格
	数量
	单位
	单价
	总价
	养护期限

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	总报价
	金额大写     元






                                    供应商名称：（公章）
法定代表人或被授权人：（签字或盖章）
日期：年月日

注：1.本表中的报价为综合报价，包括完成本项工作所需的人工、材料、机械、管理、养护、维修、更换、失窃费用、保险、安全、人身意外伤亡、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等一切费用。
2.磋商报价分析表包含响应单位各项成本核算和投入的成本明细，合计金额应与开标一览表金额一致；否则，以开标一览表为准。
3.若事项较多，供应商可根据实际情况另纸说明。
4.按照清单明细逐项报价。
5.本项目代理服务费：43600元。本项目中标服务费已包含在预算价中，由中标单位支付，请投标人在投标时充分考虑这一因素。



[bookmark: _Toc164686004]附件6.法定代表人授权委托书
法定代表人授权委托书
本授权委托书声明：我（姓名）系（供应商名称）的法定代表人，现授权委托（姓名）为我公司授权代表（即代理人），以本公司的名义参加江苏大成工程咨询有限公司组织实施的编号为号（项目编号）的竞争性磋商活动。代理人在磋商活动过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。
代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自磋商活动开始至合同履行完毕止。
代理人无转委托权。特此委托。


法定代表人：（签字或盖章）
日期：年月日
[bookmark: _Toc7945][bookmark: _Toc241]

[bookmark: _Toc164686005]附件7.偏离表

偏离表（技术、商务）

	序号
	项目
	采购要求
	响应情况
	偏离说明
	证明材料

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	




供应商名称：（公章） 
法定代表人或被授权人：（签字或盖章）
日期：年月日

注：1.供应商应在本表中对照磋商采购文件要求逐项对应列出响应内容，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。
2.若事项较多，供应商可根据实际情况另纸说明。











[bookmark: _Toc164686006]附件8.项目服务人员配置表
项目服务人员配置表

	序号
	岗位
	姓名
	性别
	年龄
	学历
	职称
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	
	
	

	16
	
	
	
	
	
	
	

	17
	
	
	
	
	
	
	


注：1.若事项较多，供应商可根据实际情况另纸说明。
2.请将相关证明材料复印件加盖公章后附在本表后面。
供应商名称：（公章） 
法定代表人或被授权人：（签字或盖章）
日期：年月日



[bookmark: _Toc164686007]附件9.针对本项目的技术方案及制度
针对本项目的技术方案及制度
	提示：
1、供应商应针对本次采购项目特点编写公司成交后拟采取的管理技术方案。
2、供应商可根据自身情况编写，本页不够可另加页附后。

	


























供应商名称：（公章） 
法定代表人或被授权人：（签字或盖章）
日期：年月日






[bookmark: _Toc164686008]附件10.相关业绩一览表

相关业绩一览表

	序号
	项目名称
	合同期
	合同金额
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：1.若事项较多，供应商可根据实际情况另纸说明。
2.请将其他相关证明材料复印件加盖公章后附在本表后面。

供应商名称：（公章） 
法定代表人或被授权人：（签字或盖章）
日期：年月日


附件11.安全责任承诺书



安全责任承诺书
我（公司）承诺：
如我方为成交单位，我方将认真履行本次招标的所有承诺，我方愿意负责承担所聘用全部养护人员的人身安全的全部责任，在景观灯养护的过程中发生的一切安全问题，由我方全权负责。


供应商：（单位盖章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日期：         年      月     日











[bookmark: _Toc21574][bookmark: _Toc19621]

[bookmark: _Toc164686009]附件12.中小企业声明函

中小企业声明函（服务）
江苏大成工程咨询有限公司：
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1、（项目名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元[footnoteRef:2]，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）； [2: 备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受相应扶持政策。
3.《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，不一致的不可享受相应政策优惠。本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业，以采购文件中具体规定为准。
4.如未对（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选，视同非中小微企业，不可享受相应扶持政策。
5.成交单位为中小企业的，《中小企业声明函》将随成交结果同时公告。] 

2、（项目名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（公章） 
日期：年月日

附：中小企业划型标准规定
（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员
300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。
（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。


[bookmark: _Toc164686010]
附件13.残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函
[bookmark: _Toc15378][bookmark: _Toc32206][bookmark: _Toc3869]江苏大成工程咨询有限公司：
本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加贵中心组织实施的编号为号的采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。




供应商名称：（公章） 
法定代表人或被授权人：（签字或盖章）
日期：年月日



备注：1.享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；
②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。
2.成交单位为残疾人福利性单位的，《残疾人福利性单位声明函》将随成交结果同时公告。
3.供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。


第四章采购需求
江苏大成工程咨询有限公司受苏州市相城区公路事业发展中心的委托，就其所需的相城区区管道路、楼宇、公园景观灯维护项目以竞争性磋商方式组织政府采购，欢迎符合条件的供应商参加。
一、采购编号：JSZC-320507-DCZX-C2026-0030
二、采购内容：
1、项目名称：相城区区管道路、楼宇、公园景观灯维护项目
2、服务期限：2年（具体以采购人通知为准）
3、服务地点：采购人指定地点。
三、采购需求：
1、养护清单：
	公园、楼宇景观灯养护清单 

	序号
	名称
	规格
	数量
	单位
	备注

	1、行政中心广场

	1
	方型草坪灯
	23W
	46
	套
	

	2
	小艺术灯
	70W
	105
	套
	

	3
	大艺术灯
	140W
	143
	套
	

	4
	广场LED灯
	23W
	10
	套
	

	5
	倒T草坪灯
	23W
	37
	套
	

	6
	行政灯
	69W
	10
	套
	

	7
	天平灯
	123W
	48
	套
	

	8
	广告牌灯
	23W
	6
	套
	

	9
	三柱灯
	300W
	13
	套
	

	10
	LED庭院灯
	70W
	11
	套
	

	11
	楼顶投光灯(钠)
	70W
	108
	套
	

	12
	楼顶投光灯(金)
	70W
	632
	套
	

	13
	控制箱
	非标
	2
	套
	

	14
	分控箱
	非标
	6
	套
	

	15
	电力电缆
	YJV-4*16mm2
	500
	m
	

	16
	电力电缆
	YJV-3*2.5mm2
	2000
	m
	

	2、行政中心大楼

	17
	投光灯
	250W
	40
	套
	

	18
	投光灯
	400W
	96
	套
	

	19
	日光灯
	10W
	216
	套
	

	20
	日光灯
	15W
	527
	套
	

	21
	投光灯
	150W
	2
	套
	

	22
	LED壁灯
	15W
	72
	套
	

	23
	LED洗墙灯
	18W
	1156
	套
	

	24
	LED壁灯
	30W
	576
	套
	

	25
	电力电缆
	YJV-3*4mm2
	1938
	m
	

	26
	电力电缆
	YJV-3*2.5mm2
	3720
	m
	

	27
	电力电缆
	RVV-3*2.5mm2
	3835
	m
	

	28
	配电箱
	1200*750*250
	4
	台
	

	29
	线槽
	50*40*1.2
	110
	m
	

	30
	电力电缆
	YJV-4*25+1*16mm2
	573
	m
	

	3、疾控中心灯光亮化

	31
	点光源
	DC12V-3W
	130
	套
	

	32
	数码管
	单色12W
	200
	套
	

	33
	数码管
	流水12W
	88
	套
	

	34
	投光灯
	250W
	11
	套
	

	35
	投光灯
	1000W
	2
	套
	

	36
	投光灯
	150W
	50
	套
	

	37
	配电箱
	700*450*300
	5
	台
	

	38
	电力电缆
	YJV-4*50+25mm2
	60
	m
	

	39
	电力电缆
	YJV-4*25+16mm2
	105
	m
	

	40
	电力电缆
	YJV-5*16mm2
	160
	m
	

	41
	电力电缆
	YJV-3*4mm2
	850
	m
	

	42
	电力电缆
	YJV-2*2.5mm2
	250
	m
	

	43
	桥架
	80*50
	600
	m
	

	4、相城大道景观灯

	44
	射树灯
	15W
	446
	套
	

	45
	庭院灯
	40W
	24
	套
	

	46
	地侧灯
	/
	44
	套
	

	47
	壁灯
	12W
	16
	套
	

	48
	洗墙灯
	24W
	314
	套
	

	49
	投光灯
	36W
	132
	套
	

	50
	地埋灯
	/
	102
	套
	

	51
	草坪灯
	20W
	2
	套
	

	52
	配电箱
	/
	5
	台
	

	53
	电力电缆
	YJV-3*4mm2
	4588.6
	m
	

	54
	电力电缆
	YJV-3*6mm2
	470.5
	m
	

	55
	电力电缆
	YJV-5*4mm2
	510.4
	m
	

	56
	电力电缆
	YJV-5*6mm2
	358.8
	m
	

	57
	电力电缆
	YJV-5*10mm2
	507.4
	m
	

	58
	电力电缆
	YJV-5*16mm2
	391.2
	m
	

	59
	电力电缆
	YJV-5*25mm2
	6
	m
	

	5、府西公园

	60
	庭院灯
	40W
	45
	套
	

	61
	投光灯A
	250W
	10
	套
	

	62
	投光灯B
	70W
	7
	套
	

	63
	球形灯
	250W
	8
	套
	

	64
	钓鱼灯
	23W
	27
	套
	

	65
	草坪灯
	13W
	33
	套
	

	66
	LED投光灯
	24W
	17
	套
	

	67
	LED投光灯
	9W
	24
	套
	

	68
	LED投光灯
	18W
	60
	套
	

	69
	LED投光灯
	36W
	20
	套
	

	70
	LED投光灯
	48W 5000K
	12
	套
	

	71
	LED投光灯
	24W 绿色
	1
	套
	

	72
	LED投光灯
	48W 绿色
	10
	套
	

	73
	LED投光灯
	48W 3000K
	10
	套
	

	74
	LED投光灯
	48W 4000K
	10
	套
	

	75
	LED补角灯
	2*200W 10米
	1
	套
	

	76
	配电箱
	/
	4
	台
	

	77
	电力电缆
	RVV-3*1.5mm2
	100
	m
	

	78
	电力电缆
	YJV-3*4mm2
	2000
	m
	

	79
	电力电缆
	YJV-5*6mm2
	300
	m
	

	道路、桥梁景观灯养护清单

	1、S227白荡湖大桥

	1
	景观灯养护维修
	1、名称：洗墙灯养护维修
2、型号：LED24W
3、灯杆材质、高度：更换损坏的LED光源、熔断器、灯具、电线、电源等，测接地电阻
	1600
	m
	

	2
	景观灯养护维修
	1、名称：小品灯养护维修
2、型号：LED12W
3、巡视检修，更换损坏的LED光源、熔断器、灯具、电线、电源等，测接地电阻
	266
	套
	

	2、驳岸

	1
	景观灯养护维修
	1、名称：投光灯养护维修
2、型号：LED3W
3、巡视检修，更换损坏的LED光源、熔断器、灯具、电线、电源等，测接地电阻
	89
	套
	

	2
	景观灯养护维修
	1、名称：洗墙灯养护维修
2、型号：LED24W
3、巡视检修，更换损坏的LED光源、熔断器、灯具、电线、电源等，测接地电阻
	967
	m
	

	3、G312

	1
	景观灯养护维修
	1、名称：洗墙灯养护维修
2、型号：LED18W
3、巡视检修，更换损坏的LED光源、熔断器、灯具、电线、电源等，测接地电阻
	1786
	m
	

	2
	景观灯养护维修
	1、名称：洗墙灯养护维修
2、型号：LED60W
3、巡视检修，更换损坏的LED光源、熔断器、灯具、电线、电源等，测接地电阻
	204
	m
	

	3
	景观灯养护维修
	1、名称：反光板养护维修
2、巡视检修，更换损坏的LED光源、熔断器、灯具、电线、电源等，测接地电阻
	1786
	m
	

	4、荷塘月色桥

	1
	景观灯养护维修
	1、名称：大功率投光灯养护维修
2、型号：400W钠灯
3、巡视检修，更换损坏的LED光源、熔断器、灯具、电线、电源等，测接地电阻
	224
	套
	

	2
	景观灯养护维修
	1、名称：大功率投光灯养护维修
2、型号：150W金卤灯
3、巡视检修，更换损坏的LED光源、熔断器、灯具、电线、电源等，测接地电阻
	900
	套
	

	3
	景观灯控制箱
	1、名称：景观灯控制箱维护（含三遥）
2、型号：包含巡查、电箱刷漆、元器件检修、接地检测、避雷装置检测
	2
	台
	

	4
	景观灯控制箱
	1、名称：景观灯控制箱维护
2、型号：包含巡查、电箱刷漆、元器件检修、接地检测、避雷装置检测
	4
	台
	

	5
	电缆养护维修
	1、名称：电缆养护维修
2、型号：YJV-4*70+50
3、巡查线路，更换破损的电缆、井框、井盖，处理线路缺陷、电缆护管
	640
	m
	

	6
	电缆养护维修
	1、名称：电缆养护维修
2、型号：YJV-4*35+16
3、巡查线路，更换破损的电缆、井框、井盖，处理线路缺陷、电缆护管
	138.2
	m
	

	7
	电缆养护维修
	1、名称：电缆养护维修
2、型号：YJV-5*16（PE管）
3、巡查线路，更换破损的电缆、井框、井盖，处理线路缺陷、电缆护管
	9184
	m
	

	8
	桥架养护维修
	1、名称：200*150*铝皮厚1.4桥架养护维修
2、巡视检修，更换损坏、刷漆、支吊架、测接地电阻
	1873
	m
	

	9
	投光灯防盗罩养护维修
	1、名称：投光灯防盗罩养护维修
2、巡视检修，更换损坏、刷漆、测接地电阻
	900
	套
	

	5、悉尼桥

	1
	景观灯养护维修
	1、名称：投光灯1养护维修
2、型号：150W钠灯
3、巡视检修，更换损坏的光源、熔断器、瓷灯头、灯具、电线、整流器等，测接地电阻
	84
	套
	

	2
	景观灯养护维修
	1、名称：投光灯2养护维修
2、型号：250W钠灯
3、巡视检修，更换损坏的光源、熔断器、瓷灯头、灯具、电线、整流器等，测接地电阻
	56
	套
	

	3
	景观灯养护维修
	1、名称：投光灯3养护维修
2、型号：70W金卤灯
3、巡视检修，更换损坏的光源、熔断器、瓷灯头、灯具、电线、整流器等，测接地电阻
	64
	套
	

	4
	景观灯养护维修
	1、名称：投光灯4养护维修
2、型号：150W金卤灯
3、巡视检修，更换损坏的光源、熔断器、瓷灯头、灯具、电线、整流器等，测接地电阻
	30
	套
	

	5
	景观灯养护维修
	1、名称：投光灯5养护维修
2、型号：150W金卤灯
3、巡视检修，更换损坏的光源、熔断器、瓷灯头、灯具、电线、整流器等，测接地电阻
	88
	套
	

	6
	景观灯养护维修
	1、名称：投光灯6养护维修
2、型号：150W金卤灯
3、巡视检修，更换损坏的光源、熔断器、瓷灯头、灯具、电线、整流器等，测接地电阻
	204
	套
	

	7
	景观灯养护维修
	1、名称：投光灯7养护维修
2、型号：70W金卤灯
3、巡视检修，更换损坏的光源、熔断器、瓷灯头、灯具、电线、整流器等，测接地电阻
	156
	套
	

	8
	景观灯养护维修
	1、名称：点光源养护维修
2、型号：LED2.5W
3、巡视检修，更换损坏的LED光源、熔断器、瓷灯头、灯具、电线、电源等，测接地电阻
	340
	套
	

	9
	景观灯养护维修
	1、名称：T5洗墙灯东养护维修
2、型号：28W/T5
3、巡视检修，更换损坏的LED光源、熔断器、瓷灯头、灯具、电线、电源等，测接地电阻
	169
	m
	

	10
	景观灯养护维修
	1、名称：T5洗墙灯西养护维修
2、型号：28W/T5
3、巡视检修，更换损坏的LED光源、熔断器、瓷灯头、灯具、电线、电源等，测接地电阻
	169
	m
	

	11
	景观灯养护维修
	1、名称：LED洗墙灯东83m+101m养护维修
2、型号：24WLED
3、巡视检修，更换损坏的LED光源、熔断器、瓷灯头、灯具、电线、电源等，测接地电阻
	184
	m
	

	12
	景观灯养护维修
	1、名称：LED洗墙灯西83m+101m养护维修
2、型号：24WLED
3、巡视检修，更换损坏的LED光源、熔断器、瓷灯头、灯具、电线、电源等，测接地电阻
	184
	m
	

	13
	景观灯养护维修
	1、名称：壁灯（金卤灯）养护维修
2、型号：70W金卤灯
3、巡视检修，更换损坏的光源、熔断器、灯具、电线、整流器等，测接地电阻
	16
	套
	

	14
	景观灯养护维修
	1、名称：庭院灯（钠灯）养护维修
2、型号：70W钠灯
3、巡视检修，更换损坏的灯杆、灯架、灯泡、熔断器、瓷灯头、灯具、电线等，测接地电阻
	12
	套
	

	15
	景观灯控制箱
	1、名称：景观灯控制箱维护
2、型号：包含巡查、电箱刷漆、元器件检修、接地检测、避雷装置检测
	6
	台
	

	16
	电缆养护维修
	1、名称：电缆养护维修
2、型号：YJV-4*25+16
3、巡查线路，更换破损的电缆、井框、井盖，处理线路缺陷、电缆护管
	685.2
	m
	

	17
	电缆养护维修
	1、名称：电缆养护维修
2、型号：YJV-5*16
3、巡查线路，更换破损的电缆、井框、井盖，处理线路缺陷、电缆护管
	305.7
	m
	

	18
	电缆养护维修
	1、名称：电缆养护维修
2、型号：YJV-3*6
3、巡查线路，更换破损的电缆、井框、井盖，处理线路缺陷、电缆护管
	1180
	m
	

	19
	电缆养护维修
	1、名称：电缆养护维修
2、型号：YJV-3*4
3、巡查线路，更换破损的电缆、井框、井盖，处理线路缺陷、电缆护管
	9116
	m
	

	20
	桥架养护维修
	1、名称：铝线槽50*75桥架养护维修
2、巡视检修，更换损坏、刷漆、支吊架、测接地电阻
	452
	m
	

	21
	桥架养护维修
	1、名称：铝线槽100*75桥架养护维修
2、巡视检修，更换损坏、刷漆、支吊架、测接地电阻
	180
	m
	

	22
	桥架养护维修
	1、名称：铝线槽150*75桥架养护维修
2、巡视检修，更换损坏、刷漆、支吊架、测接地电阻
	447
	m
	

	23
	桥架养护维修
	1、名称：钢制电缆桥架100*200桥架养护维修
2、巡视检修，更换损坏、刷漆、支吊架、测接地电阻
	245
	m
	

	6、安德逊桥

	1
	景观灯养护维修
	1、名称：壁灯（LED）养护维修
2、型号：36WLED
3、巡视检修，更换损坏的光源、熔断器、灯具、电线、整流器等，测接地电阻
	80
	套
	

	2
	景观灯养护维修
	1、名称：LED泛光灯养护维修
2、型号：18WLED
3、巡视检修，更换损坏的光源、熔断器、瓷灯头、灯具、电线、整流器等，测接地电阻
	498
	套
	

	3
	景观灯养护维修
	1、名称：LED洗墙灯养护维修
2、型号：25WLED
3、巡视检修，更换损坏的LED光源、熔断器、灯具、电线、电源等，测接地电阻
	417.5
	m
	

	4
	景观灯养护维修
	1、名称：LED洗墙灯养护维修
2、型号：LED18W、3000K、DC24V
4、巡视检修，更换损坏的LED光源、熔断器、灯具、电线、电源等，测接地电阻
	306
	套
	

	5
	景观灯养护维修
	1、名称：LED洗墙灯黄养护维修
2、型号：15WLED
3、巡视检修，更换损坏的LED光源、熔断器、灯具、电线、电源等，测接地电阻
	229.6
	m
	

	6
	落地式控制箱
	1、名称：景观灯控制箱维护
2、型号：包含巡查、电箱刷漆、元器件检修、接地检测、避雷装置检测
	1
	台
	

	7
	开关电源养护维修
	1、名称：开关电源养护维修
2、型号：400W
	94
	台
	

	8
	电缆养护维修
	1、名称：电缆养护维修
2、型号：VV-3*4
3、巡查线路，更换破损的电缆、井框、井盖，处理线路缺陷、电缆护管
	2440
	m
	

	9
	电缆养护维修
	1、名称：电缆养护维修
2、型号：KVV-4*1.5
3、巡查线路，更换破损的电缆、井框、井盖，处理线路缺陷、电缆护管
	120
	m
	

	10
	桥架养护维修
	1、名称：不锈钢线槽（CT250+50）*150*1.5桥架养护维修
2、巡视检修，更换损坏、刷漆、支吊架、测接地电阻
	136.4
	m
	

	11
	桥架养护维修
	1、名称：不锈钢线槽（CT150+50）*50*1.2桥架养护维修
2、巡视检修，更换损坏、刷漆、支吊架、测接地电阻
	148.5
	m
	

	12
	桥架养护维修
	1、名称：不锈钢线槽（CT50+50）*50*1桥架养护维修
2、巡视检修，更换损坏、刷漆、支吊架、测接地电阻
	49.5
	m
	

	13
	桥架养护维修
	1、名称：不锈钢线槽（CT50+30）*30桥架养护维修
2、巡视检修，更换损坏、刷漆、支吊架、测接地电阻
	51
	m
	

	14
	桥架养护维修
	1、名称：不锈钢线槽CT50*30*1.0桥架养护维修
2、巡视检修，更换损坏、刷漆、支吊架、测接地电阻
	152
	m
	

	15
	电缆养护维修
	1、名称：网线养护维修
2、型号：八芯4对网线
3、巡查线路，更换破损的电缆、井框、井盖，处理线路缺陷、电缆护管
	1312
	m
	

	16
	控制单元养护维修
	1、名称：控制单元养护维修
2、型号：配套主控机
3、巡查，更换坏损部件、修复松动（脱落）装置、单机测试、电气测试、系统测试、清理现场
	1
	套
	

	17
	控制单元养护维修
	1、名称：控制单元养护维修
2、型号：长距离信号接收器
3、巡查，更换坏损部件、修复松动（脱落）装置、单机测试、电气测试、系统测试、清理现场
	57
	套
	

	7、陆慕桥

	1
	景观灯养护维修
	1、名称：泛光灯养护维修
2、型号：70W钠灯
3、巡视检修，更换损坏的光源、熔断器、瓷灯头、灯具、电线、整流器等，测接地电阻
	85
	套
	

	2
	景观灯养护维修
	1、名称：柱灯养护维修
2、型号：5*LED23W
3、巡视检修，更换损坏的灯杆、灯架、灯泡、熔断器、瓷灯头、灯具、电线、LED光源等，测接地电阻
	30
	套
	

	3
	景观灯控制箱
	1、名称：景观灯控制箱维护
2、型号：包含巡查、电箱刷漆、元器件检修、接地检测、避雷装置检测
	1
	台
	

	4
	电缆养护维修
	1、名称：电缆养护维修
2、型号：YJV-4*35
3、巡查线路，更换破损的电缆、井框、井盖，处理线路缺陷、电缆护管
	720
	m
	

	5
	电缆养护维修
	1、名称：电缆养护维修
2、型号：YJV-5*25
3、巡查线路，更换破损的电缆、井框、井盖，处理线路缺陷、电缆护管
	500
	m
	

	6
	电线养护维修
	1、名称：电线养护维修
2、型号：BV2.5
3、巡查线路，更换破损的电缆、井框、井盖，处理线路缺陷、电缆护管
	900
	m
	


2、养护内容
2.1照明系统的维护金额，包含光源（镇流器、灯泡、触发器）的养护、维修和管理。
2.2控制（分支）箱的养护、维修和管理。
2.3建立道路照明设施系统资料、管理档案。
2.4因各类事故、偷盗引起的抢修、报修处理工作。
2.5安排专职值班人员进行24H值班。
2.6配合做好各类保障、投诉、联系单（函）、媒体曝光等事宜的处理工作。
2.7其他采购方要求实施的工作。
2.8保证养护范围内的设施设备的安全完整，运行良好。接受采购人的考核监督。
3、养护要求
3.1为确保养护质量，乙方需对中标后的景观灯落实专人进行动态养护管理，着装上岗，全天候作业。
3.2养护过程中，乙方必须采取周密的安全措施，以避免对人身和财产的损害。如因乙方操作不当、养护不当或管理不善而造成人身伤害或财产损失的，由乙方自行承担。
3.3因不可抗拒因素（如由于台风、暴雨、大雪等自然灾害引起的景观设施因非养护原因造成的相关事故），乙方在接到甲方通知后应迅速组织力量，半小时内到达现场并及时处理，处理费用甲方另行视情况按实核算。
3.4对于乙方养护期间由于养护工作不能及时完成，且造成较大影响的，甲方有权安排第三方进行养护，所发生的费用从乙方季度养护费中扣除。
3.5乙方养护期间的景观灯照明率低于要求的，必须及时安装同品种、同规格的景观灯，并确保照明,费用含在报价中。若乙方未按规定补安装，甲方有权安排第三方进行安装，所发生的景观灯材料费及补安装费用从乙方季度养护费中扣除。
3.6景观设施维护24小时待命，确保无重大破坏和偷盗案件，在看护中遇到失窃现象（不限于数量多少），乙方应在当天向当地公安机关报案和相城区公路事业发展中心报案，登记规格型号及数量，并阐述具体情况。全部失窃设备及材料费用的均由乙方承担。
3.7其他采购方要求实施的工作
4、服务人员配备、设备要求
成交单位必须有各类照明设施养护设备、工具、车辆等设施及作业人员，满足养护要求，如因该方面原因影响维护工作正常开展，采购方有权终止合同。
4.1作业服务人员要求：
（1）持特种作业高空作业证人员不少于4名
（2）持高空作业车操作证人员不少于2名；
（3）持有电工证人员2名；
（4）持安全员C证的专职安全员1名；
注：参与本项目养护方案的养护人员须满足以上人员配备要求；提供上述人员在响应单位的社保缴纳证明。办理50万及以上团体意外险，提供意外险保单所有作业人员一经确定不得随意变更，特殊情况如有人员调整，成交单位必须书面征得采购单位同意，否则按合同补充条款进行处罚。
4.2作业车辆配备要求：
（1）登高作业车（作业高度20米（含）以上）不少于1辆；
（2）作业高度12米（含）至20米不少于2辆；
（3）巡查车5座（含）以上不少于2辆；
（4）防撞缓冲车(含)70K 以上不少于1辆；
4.2.1其相关的油料、保养费用、维修费用、保险费用等一切费用由中标供应商负责，并且在设备使用期间中标供应商需提供人员配合作业。采购人有权在采购人范围内调配车辆的使用，中标供应商需（含操作人员）配合。
4.2.2供应商如为本项目配备了相关现自有或租赁车辆设备的，设备为现自有的，须在表后附上车辆行驶证、机动车登记证书、交强险保单、车辆购买发票扫描件、车辆清晰的正面及侧面照片。设备为租赁的（租期须包含本项目服务期限），须后附相应车辆的租赁合同、租赁期内任意一期租赁发票、车辆所有人的车辆行驶证、机动车登记证书、交强险保单、车辆清晰的正面及侧面照片。
4.2.3供应商所配备的车辆设备应具备养护范围内所有设施的通行资格。须在投标（响应）文件中提供承诺函，承诺在中标（成交）后向采购人提供车辆通行证件。
4.2.4供应商所提供的车辆设备必须符合现行环保要求，车辆检验合格方可上路作业；因国家及地方相关法律、法规及标准调整而不符合上路要求的车辆，中标供应商须无条件更换。
4.2.5中标供应商所配备的车辆设备务必保证机械完好率达100%,如因保养、维修等原因不能进行当日管养，可最迟于次日，调以同等使用性能的机械进场作业，若车辆设备经维修后仍无法满足管养要求的，中标供应商应及时进行更换。
4.2.6中标方如需更换本项目专用车辆（设备），应向采购方提出书面申请，经采购方批准后方可进行更换，所更换车辆（设备）的型号、参数、性能等不得低于其投标（响应）文件承诺，且机动车登记证书的初次登记日期不得早于被更换车辆。
5、若中标单位在承包养护期间，违反下列规定将被解除承包合同
5.1严禁将承包的景观灯养护管理转包他人；
5.2《景观灯维护细则》（见附件一）的有关规定。
四、综合说明：
1、响应单位所提供的服务能够至少达到以上要求，同时明确详细的服务方案。
2、响应单位必须承诺磋商响应文件中提出的全部要求，如果其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。
3、本项目的安全生产费用应按国家相关规定提取，并考虑在总投标报价中。
4、响应单位应对所投项目的全部服务内容进行报价，只投其中部分内容者，其磋商响应文件将被拒绝。成交单位对服务缺陷不予更正，采购方有权另请其他单位更正，所发生的费用有成交单位承担。
5、政府采购异常低价审查
5.1磋商过程中出现下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
（3）投标（响应）报价低于采购预算（最高限价）45%的，即投标（响应）报价<采购预算（最高限价）×45%；
（4）磋商小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
5.2磋商小组启动异常低价投标（响应）审查后，属于上述情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第13.1项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在磋商过程中可不再重复提交。
磋商小组依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标（响应）处理。异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录。
6、人员费用：响应单位必须按照《劳动法》及苏州市的有关规定，并支付工资（充分考虑本地区最低工资标准）、交纳正常的社会保险，加班费按国家有关规定费用一并包含在磋商报价中。
7、服务地点：采购人指定地点。
8、付款方式：详见合同主要条款。
9、成交供应商应遵守安全生产的有关管理规定，严格按照安全标准组织测试，采取必要的安全防护措施，消除隐患。由于成交供应商管理或安全措施不力造成的事故责任和因此发生的费用，全部由成交供应商承担，采购人不承担任何责任和费用。
10、成交供应商须及时购买意外伤害险，因本项目操作造成人员伤亡事故，采购人不承担任何责任。
11、其他说明
（1）乙方承担养护的路段必须由专业的人员进行养护，其安全方面的管理事宜由乙方负责，甲方不参与其管理，也不承担其责任。
（2）乙方应加强对养护人员进行法律法令的教育，遵纪守法的教育，如发生打架、赌博等违法乱纪行为，由乙方负责，与甲方无关。
（3）乙方应对养护人员加强安全管理和教育，强化安全技术措施，配备必要的安全生产工具和劳动保护用品，并认真督促养护人员穿戴好劳保用品上岗作业。
（4）乙方在养护时应指定专人负责安全，精心组织养护。树立“安全第一，预防为主”的安全工作方针，采取积极有效的安全措施，确保养护及甲方利益不受损害，对甲方提出的安全要求，乙方应予采纳。
甲方在养护项目分配时，应有专人指派或现场交底，对地下隐蔽部位的管线，建筑实施等提出安全要求，乙方必须按要求作业。
（5）乙方在养护中发生的各类事故及造成第三者的人、物损（伤）害责任事故，与甲方无关，均由乙方负责。
12、凡涉及磋商响应文件的补充说明和修改，均以江苏省政府采购网、苏州市政府采购网发布的通知为准。
五、政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理
根据政府采购等相关法律法规的规定，现对相关政府采购政策的具体实施规定如下：
（一）政府采购节能产品、环境标志产品
根据《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知（苏财购〔2019〕10号）》的通知规定，采购人拟采购产品属于《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》范围内的，应当通过中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询、了解国家确定的认证机构和获证产品相关情况，根据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》，依据认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，并按照节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的最新规定执行。
注：本项目产品不涉及强制或优先采购品目清单。
六、进一步明确政府采购促进残疾人就业政策
1、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加本次政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
七、进一步明确政府采购支持监狱企业发展政策
1、符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）条件的监狱企业参加本次政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
八、针对中小型企业、残疾人福利企业和监狱企业的评审：
本项目为专门面向中小企业采购的项目，故不执行价格评审优惠的扶持政策。
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甲方（需方）：
地址：
联系电话：

乙方（供方）：
地址：
联系人：
联系电话：

根据采购编号JSZC-320507-DCZX-C2026-0030号竞争性磋商的磋商响应文件及成交单位的磋商响应文件和成交通知书，甲乙双方就此次成交的相城区区管道路、楼宇、公园景观灯维护项目的购销事宜，签订本合同书。
一、合同内容：
（一）养护内容：相城区区管道路、楼宇、公园景观灯维护项目，具体按清单
（二）养护费用：        元。
（1）养护费用包括完成本项工作所需的人工、材料、机械、管理、养护、维修、更换、失窃费用、保险、安全、人身意外伤亡、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等一切费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，乙方所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。
（2）合同价款的支付及付款方式：
①签订合同后，甲方向乙方支付合同金额的10%作为项目预付款。
②每季度支付的含同价款=中标价/8*当季考核得分折合的比率x70%。(预付款抵扣进度款)。余款在全部验收(考核)合格后1年内付清。
③按上述公式折算的合同价款由财政部门在该季度的次月直接向乙方支付。
（3）付款方式：银行转账。
（4）根据国家现行税法对甲方征收的与本合同有关的税费均由甲方承担；根据国家现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。
（三）养护时间：2年（具体以甲方通知为准）
二、权利和义务
（一）甲方权利和义务  
（1）根据甲方景观灯养护要求及乙方投标文件中的承诺，对乙方提供的服务及履行本合同情况实行验收考核。
（2）因突发事件及重大活动，甲方需调动乙方人员、设备时，乙方应服从安排予以配合，但因此发生的费用由甲方承担。
（3）按照《管理考核办法》，甲方对乙方养护管理工作进行检查考核，并打分，具体根据考核结果支付养护费用。
（4）甲方有义务在适当的范围内公开考核结果。
（5）若乙方在承包养护期间，存在将景观灯养护管理转包他人，或违反《景观灯养护细则》等有关规定，甲方有权解除合同。
（二）乙方权利和义务
（1）乙方根据景观灯养护技术规范、景观灯养护质量标准和有关要求，积极主动保质保量地完成景观灯养护工作。
（2）接受并主动配合甲方及行业管理部门的检查。
（3）养护范围之外的突击性、突发性工作，乙方须服从甲方的安排，不得无故拖延。
（4）因乙方养护管理不善而损坏的植物、设施应负责及时补植和修复，或照价赔偿。
（5）乙方在每月经验收考核后，按季领取养护费用。
（6）乙方应做好详细的养护台账，建立养护档案，并在每月的五号前将上个月养护档案和当月计划报送苏州市相城区管线与照明管理中心。
三、景观灯养护内容的调整
（一）合同签订时因实际景观灯养护数量与招标文件中所述数量有差异，以实际养护数量为准，且不再因此调整合同金额。
（二）在合同履行过程中，若景观灯养护面积出现重大变化时（养护数量或养护金额超过10%），以原合同综合平均单价和实际增减数量据实调整养护金额。
四、景观灯养护基本要求
（一）为确保养护质量，乙方需对中标后的景观灯落实专人进行动态养护管理，着装上岗，全天候作业。
（二）养护过程中，乙方必须采取周密的安全措施，以避免对人身和财产的损害。如因乙方操作不当、养护不当或管理不善而造成人身伤害或财产损失的，由乙方自行承担。
（三）因不可抗拒因素（如由于台风、暴雨、大雪等自然灾害引起的景观设施因非养护原因造成的相关事故），乙方在接到甲方通知后应迅速组织力量，半小时内到达现场并及时处理，处理费用甲方另行视情况按实核算。
（四）对于乙方养护期间由于养护工作不能及时完成，且造成较大影响的，甲方有权安排第三方进行养护，所发生的费用从乙方季度养护费中扣除。
（五）乙方养护期间的景观灯照明率低于要求的，必须及时安装同品种、同规格的景观灯，并确保照明,费用含在报价中。若乙方未按规定补安装，甲方有权安排第三方进行安装，所发生的景观灯材料费及补安装费用从乙方季度养护费中扣除。
（六）景观设施维护全天候24小时待命，确保无重大破坏和偷盗案件，在看护中遇到失窃现象（不限于数量多少），乙方应在当天向当地公安机关报案和相城区公路事业发展中心报案，登记规格型号及数量，并阐述具体情况。全部失窃设备及材料费用的均由中标单位承担。
五、安全
（一）乙方承担养护的路段必须由专业的人员进行养护，其安全方面的管理事宜由乙方负责，甲方不参与其管理，也不承担其责任。
（二）乙方应加强对养护人员进行法律法令的教育，遵纪守法的教育，如发生打架、赌博等违法乱纪行为，由乙方负责，与甲方无关。
（三）乙方应对养护人员加强安全管理和教育，强化安全技术措施，配备必要的安全生产工具和劳动保护用品，并认真督促养护人员穿戴好劳保用品上岗作业。
（四）乙方在养护时应指定专人负责安全，精心组织养护。树立“安全第一，预防为主”的安全工作方针，采取积极有效的安全措施，确保养护及甲方利益不受损害，对甲方提出的安全要求，乙方应予采纳。
甲方在养护项目分配时，应有专人指派或现场交底，对地下隐蔽部位的管线，建筑实施等提出安全要求，乙方必须按要求作业。
（五）乙方在养护中发生的各类事故及造成第三者的人、物损（伤）害责任事故，与甲方无关，均由乙方负责。
六、不可抗力
（一）因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生严重后果的，不能免除责任。
（二）合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。
(三)因国家或地方颁布新法律、法规、规章，或政府主管部门作出行政审批、规划、土地、环保等影响项目实施的行政决定，或甲方依据内部决策程序或财政监管要求作出终止本项目投资的正式决议，导致本合同目的不能实现或项目客观上无法继续实施的，甲方有权以书面形式通知乙方解除合同。因前述情形解除的，双方互不承担违约责任，合同自通知送达之日解除。
七、违约责任
（一）乙方如将中标项目再行转包，甲方有权立即终止合同。
（二）如乙方在甲方月检查考核中连续三次不合格发生重大违规现象之一的，甲方有权即行终止合同。
（三）乙方所养护期间发生安全作业事故，甲方有权即行终止合同。
八、合同的生效
本合同在双方签字盖章后生效，合同需至政府采购管理部门备案。
九、附则
9.1合同份数：本合同一式五份，甲方两份，乙方一份，采购代理机构一份，政府采购管理部门一份。
9.2 本合同文件使用中文书写、解释和说明。
9.3 本合同履行过程中产生的纪要、协议以及成交通知书、采购响应文件和采购文件为本合同的附件，与合同具有同等效力。
9.4 未尽事宜
本合同未尽事宜应按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国政府采购法》之规定解释。
	甲方（盖章）：
	乙方（盖章）：

	法定（授权）代表人（签字）：
	法定（授权）代表人（签字）：

	日期：
	日期：




附件一：景观灯维护细则
景观灯维护细则
一、维护要求
1、对照明设施进行日常维护，使之经常保持完好状态，确保照明设施正常使用。
2、及时发现被偷盗的设施。
3、亮灯率在98%以上，设施完好率在95%以上。
4、临时送电要按规定执行（白天送电维护景观灯时：提前一天通知甲方，并填写白天送电检修申请表，甲方同意后方可进行送电）。
5、每月初提交月工作计划，每月底提交月报表。
二、养护内容（一）控制箱
1、每月对配电箱（柜）巡修一次。
2、配电箱（柜）体保持完整、清洁、不渗水、无积灰、无锈蚀，门锁灵活可靠。
3、箱内熔断器等电器元件和导线应绝缘良好，各零部件无变形缺损，各触电无发热变色，各部件联接紧固无松动。
4、送电的控制箱内放置警示标志牌，尽量缩小送电范围（只送需维修部分，其余关闭），缩短送电时间（修完即关）。
5、控制箱需专人操作，并设有操作监护人。
（二）地下管线
1、电缆线路在地上部分的钢带、保护管、固定设备无锈蚀，绝缘包带无老化开裂，钢带接地良好。
2、灯座箱、电缆井内干净无异物，电缆标志牌齐全，字迹清楚。
3、巡视检查时发现有严重缺陷和损伤的电缆经甲方鉴定同意后进行更换；
（三）照明器具
1、定期更换寿终的灯泡、镇流器、触发器及更换老化的灯头线。
2、定期清洁灯具，做到灯罩或玻璃罩无积污、无蛛网，灯罩内反光器保持光亮。
3、定期修剪灯具周围遮光灌木或杂草。
4、灯具引下线和管内穿线绝缘良好，无破皮，塑料绝缘开裂等现象。
5、所有紧固螺母牢靠无松动。各种灯具光管、光带固定牢靠，无严重锈蚀并接地良好。
（四）日常巡视
1、各种灯具及配电箱每天需巡视一次。
2、巡视中发现有严重危害人身和景观灯设施安全的，必须立即采取措施抢修。
3、巡视检查结果和故障及缺陷修复情况要有详细的台帐记录。
（五）维护方式
1、正常维护：每天检查照明设施及检修已坏灯具、灯泡、镇流器、触发器等，确保明灯率。
2、重点维护：定期对不同路段内景观灯照明设施进行清理、整修、更换，确保设施完好率。

附件二：景观灯维护管理考核办法
相城区景观照明设施运行维护管理办法
第一章 总则
1、为进一步加强和规范景观照明设施运行维护，提升管理水平，确保安全可靠运行，相城区景观灯管理所（以下简称“甲方”）制定本办法。
    2、本办法所称景观照明设施，是指配电室（箱、柜）至景观照明灯具末端内的所有设施，包括配电室（箱、柜）、控制箱、监控器、灯杆、支架、管线、灯具总成、工作井及照明附属设备等。
3、从事景观照明设施运行维护的单位（以下简称“乙方”）必须严格执行国家、省市和地方相关法律、法规，对辖区内景观照明设施进行维护，使其设施完好率达到95%以上，景观灯亮灯率达到98%以上，故障及时修复率为100%。
4、承包期内交通事故、灾害性气候及其他突发事件造成的城市照明设施损坏（不包括被盗和人为损坏），由甲方负责追偿，再由甲方以委托单形式委托乙方负责恢复，工程费用另计不包含在维护承包费内。
5、本办法遵循公平、公正、公开及政府主管、社会参与的原则，作为该工程承包合同的专用条款，与合同有同等法律效力。
第二章 人员、设备要求
1、乙方须具有城市及道路照明工程专业承包三级及以上资质证书，在苏州市相城地区有固定的工作场所（非住宅），能够满足办公、仓储等要求，并具有适应本项目需要的人员（高空作业、电工作业人员等）、高空作业车、巡视车、工具和设备。
2、如发现乙方组织措施不当、计划不落实、管理不严、实施方案中所列人员、机械设备（工具）与现场实际不符，导致养护质量达不到标准的，甲方有权单方面终止合同。
第三章 一般规定
1、设施运行维护的技术质量要求应与施工技术质量要求相同。详见《城市夜景照明设计规范》（JGJ/T163-2008）等。乙方不得擅自改变景观照明设施现状，确需变更的应事先书面报告甲方批准。
2、乙方应及时制止、上报并配合处理下列行为：（1）擅自迁移、拆除、停用、改动城市照明设施；（2）擅自利用城市照明设施设置、张贴、悬挂宣传品和广告；（3）擅自在城市照明设施上架设线缆、设置其他设施或者接用电源；（4）擅自在城市照明设施周围挖坑取土、堆放物品、修建建（构）筑物；（5）其他损害城市照明设施的行为。乙方如有以上行为按相关法规追责，当月考评为差。情节严重的，甲方有权单方面终止合同。
3、经维修后的设施器件，不应降低该器件的性能及技术参数要求。更换器件应采用原装配件或经批准采用性能更优的替代产品, 严禁使用假冒伪劣产品，一经发现，一律返工。对于拒不返工者，除追究相应责任外，甲方有权单方面终止合同。
4、必须按规定启闭景观灯，禁止乙方白天开灯巡修。因运行故障等特殊情况确需在白天送电抢修的，必须事先书面报告甲方批准，原则上每次连续开灯不超过5分钟。
5、乙方采取必要措施确保人身和设施运行安全，无安全责任事故。因维护不当所导致的人员伤亡和财产损失其责任由乙方负责，概与甲方无关。发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果，甲方有权单方面终止合同。
6、遇自然灾害（如台风、地震、暴雨等）、节日、庆典和重大活动时，乙方应采取相应措施，服从甲方调度。配合甲方做好设施事故修复、迁移、改造等维护延伸工作。
7、在规定时间内处理“数字城管”、“12345”、“寒山闻钟”、“区长信箱”等对照明设施维护管理的社会监督，因维护不当而导致不良后果，除相应扣分外，甲方有权单方面终止合同。
第四章 质量标准
根据《城市夜景照明设计规范》（JGJ/T163-2008）要求对辖区内景观照明设施进行运行维护。
一、照明器具维护：
1、定期更换寿终的灯泡、镇流器、触发器及更换老化的灯头线。
2、定期清洁灯具，做到灯罩或玻璃罩无积污、无蛛网，灯罩内反光器保持光亮。
3、定期修剪灯具周围遮光灌木或杂草。
4、灯具引下线和管内穿线绝缘良好，无破皮，塑料绝缘开裂等现象。
5、所有紧固螺母牢靠无松动。各种灯具光管、光带固定牢靠，无严重锈蚀并接地良好。
二、电缆线路维护： 
1、及时发现制止在电缆管线路面上方开挖、建筑打桩、植树和堆放有腐蚀性化学物品等行为，并通知甲方；
2、电缆线路在地上部分的钢带、保护管、固定设备无锈蚀，标桩完整无缺；
3、电缆接头无松动、无发热，绝缘包带无老化开裂，钢带接地良好；
4、灯座箱、工作井完好，井内无异物，电缆标志牌齐全、字迹清楚，金属井盖接地良好；
5、巡视检查对严重缺陷和损伤，并已无法处理的电缆（穿越导线）线路应分段或全部更新；
6、架空线路无松弛，更换或修复损伤的导线，所有横担、瓷瓶、抱箍、拉线等紧固螺栓无松动和锈蚀现象。
三、配电装置与控制设备维护：
1、配电室门窗清洁无破损，房屋无渗漏水现象；
2、配电箱(柜)体完整、不渗水、无积灰、外壳锈蚀面积不超过20%；
3、接触器，熔断器等电气元件无变形缺损，工作正常，导线绝缘良好；
4、电缆标牌、主次回路图和负荷分布图清晰、准确；
5、进、出电缆孔的橡皮圈或防火泥封堵良好，无小动物侵入；
6、配电箱（柜）仪表完好，指示正确，各部件联接紧固无松动或变形；
7、电气设备间的电气间隙和爬电距离符合要求；
8、箱（柜）体与门之间的接地连接完好，箱（柜）体保护接地良好；
9、配电室(箱、柜)号牌清晰完整，门锁完好。
10、供电电源电缆部分安装规范良好，无线三遥智能监控终端运行正常。
第五章 及时修复率
1、单灯不亮，1天内修复。一般故障，从发现起24小时之内必须修复。
2、灯杆检修口盖板、电缆井盖缺失，应及时采取临时封盖措施，2天内修复。
3、景观灯配电室(箱、柜)故障，2天内修复。
4、被撞坏的景观照明设施（灯头、灯杆、基础、管线等），应及时组织人员抢修处理，半小时内到达现场，3天内修复。
5、景观灯地下电缆管线和照明设施被盗、被破坏（以110报警立案或出警记录为依据）以及日常因景观灯电缆引起的大面积景观灯不亮事故3天内修复。
6、涉及重大安全运行故障、突发事件或接到报告、群众投诉、媒体曝光后半小时内到达现场进行核实，在规定时间内组织抢修并回复。
7、确因不可抗力不能按期修复，乙方应及早提出商请，经甲方同意出具修复工作时限通知单，此时间段内可免于亮灯率和设施完好率考核。仍未按期完成，甲方有权另叫第三方修复，费用在承包费中抵扣。
第六章 台帐资料
1、乙方应建立详实的景观照明设施维护档案，制定维护计划和应急预案,确保设施符合质量技术要求。每月5号前向甲方上报上个月维护档案和当月计划，装订成册并实行电子化管理。维护档案主要内容包括： 
（1）景观照明设施基础台帐：指设施编号、装设地点、型号、规格、功率等情况的原始记录、变更记录和现状资料。
（2）月度维护作业计划：指根据甲方要求和维护实际制定的计划。
（3）月度维护技术文件：指乙方实施的景观照明设施拆移、改造、被撞恢复、延时商请等工作的技术文件。
（4）月度维护管理台帐：指乙方开展巡查、检修、考核的台账。
（5）月度安全工作台帐：乙方开展安全检查、教育和应急预案演练等的台账。
2、乙方落实设施日常巡查制度，及时发现设施故障及安全隐患，防止设施被盗和人为损坏（损失及修复由乙方负责），对不能立即修复的设施故障，应采取临时措施，保证安全。巡查频次要求： 
（1）景观灯亮灯情况每周巡查≥1次，景观灯完好情况每月巡修≥1次。
（2）配电室（箱、柜）每季巡修≥1次，每年全面检修≥1次。
（3）低压架空线每半年巡修≥1次。
（4）电缆管线及人孔井、手孔井每年全面巡查≥1次。
（5）配电设施、金属灯杆接地网每年接地电阻测试≥1次。
（6）其他设施巡查要求不低于《城市夜景照明设计规范》（JGJ/T163-2008）。　
第七章 检查考核
（1）甲方每月采用定期和抽查的方式对乙方运行维护质量进行考核（详见《相城区景观照明设施运行维护考核评分表》）。季度考核综合得分（三个月考核的平均分）作为拨付维护承包费的依据。
（2）季度考核综合得分95分以上（含95分）为合格，全额支付当期当季养护费用；得分低于95分高于90分（包括90分）为基本合格，每低0.01分扣减当季养护费用的0.01%；得分低于90分为不合格，每低0.01分扣减当季养护费用的0.1%。
（3）乙方连续两个月考核得分低于90分，甲方有权取消乙方养护承包合同，并且乙方在下一年度自动失去投标该项目资格不得参与投标。
★检查考核情况说明：
1、由甲方组成考核小组对景观灯亮灯率和设施完好率进行考核,乙方可派员参与，考核结果以甲方当天现场查实数据签字确认为准。
2、景观灯亮灯率和设施完好率应每月抽查不少于1次，抽查数量不少于设施量的15%。采用随机抽取方式（特殊情况则根据上级要求及交通局确定的重点区域安排必查）。
亮灯率＝抽查片区内灯亮盏数／抽查片区内总灯盏数×100% 
设施完好率＝抽查片区内设施完好数／抽查片区内总设施数×100%
配电设施单处进行评分，得分90分以上为完好，≤90分为不完好。



附件三：景观设施养护考核表
（1）相城区景观照明设施运行维护暂行考核评分表
	序号
	项目
	工作要求
	标准分
	评分细则
	扣分
	得分

	1
	亮灯率
	1、景观灯亮灯情况每周巡查一次，做好巡查检修台帐。
	5
	1、无原始巡修考核台帐扣5分，晚交扣4分，周期不达标扣3分，记录不真实扣2分，填写不规范扣1分。
	　
	　

	
	
	2、均达到98%以上。
	15
	2、每降低0.01%扣0.01分，低于96%，扣除该项全部标准分。
	　
	

	2
	设施完好率
	1、景观灯完好情况每月巡修一次，做好巡修考核台帐。
	5
	1、无原始巡修考核台帐扣5分，晚交扣4分，周期不达标扣3分，记录不真实扣2分，填写不规范扣1分。
	　
	　

	
	
	2、配电室（箱、柜）、电缆管线每季巡修一次。
	5
	2、抽查单处设施,发现一处未能正常供电、控制运行扣1分。
	　
	

	
	
	3、均达到95%以上。
	10
	3、每降低0.01%扣0.01分，低于90%，扣除该项全部标准分。
	　
	

	3
	及时修复率
	1、一般故障24小时内修复，复杂故障48小时内修复，重大故障72小时内修复。
	10
	1、未在规定时间内修复分别扣1-3分，故意拖延不得分。
	　
	　

	4
	台帐资料
	1、建立详实的设施基础台帐,制定维护计划和应急预案,做好照明设施(设备)维修、抢修记录。
	15
	1、无照明设施基础台帐扣5分，晚交扣4分，变更不及时扣3分，记录不真实扣2分，填写不规范扣1分。
	　
	　

	
	
	
	
	2、无月度维护作业计划扣5分，晚交扣4分，计划不真实扣3分，未按计划作业扣2分，填写不规范扣1分。
	　
	

	
	
	
	
	3、无月度维护技术文件和安全工作台帐扣5分，晚交扣4分，记录不真实扣3分，填写不规范扣1分。
	　
	

	5
	一般规定
	1、遵守《苏州市市政设施管理条例》，禁止损害城市照明设施行为。
	15
	1、未有处置扣1分，自身违规扣2-5分。
	　
	　

	
	
	2、严禁使用假冒伪劣产品。
	
	1、 发现一件扣0.5分，拒不返工扣5分。
	　
	

	
	
	3、按规定启闭景观灯，禁止白天开灯巡修。
	
	1、如有违反扣2分。
	　
	

	6
	安全生产
	1、采取必要措施确保人身和设施运行安全，无安全责任事故。
	10
	1、必要措施不落实扣1分，仍未整改扣3分。
	　
	　

	
	
	
	
	2、发生安全责任事故扣3-5分。  
	　
	

	
	
	
	
	3、发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果，不得分。
	　
	

	7
	社会监督
	1、 在规定时间内处理社会监督，服从甲方调度，配合甲方做好维护延伸工作。
2、 各类公众平台的投诉处理，在规定期限内完成。
	10
	1、处理超时扣0.5分，导致不良后果，扣1-5分。
	　
	　

	
	
	
	
	2、每投诉一次扣0.5分，
	　
	

	总    分
	100
	　
	　
	　

	检查人员签名（盖章）：                        检查日期：      年    月    日                   








第六章评审办法
一、评审办法：
1、本次评审采用为综合评分法，即指响应文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商或者成交供应商的评标方法。
2、磋商小组各成员审查每份响应文件是否实质响应了采购文件的要求，非实质性响应的响应文件将被拒绝，也不进行评审。
3、磋商小组各成员独立对每个进入打分程序的响应文件以打分的形式进行评审和评价。对评委的评分进行统计汇总时算术平均计算得分（计算结果均四舍五入保留两位小数）。
4、如出现评审总得分最高的供应商有两个或两个以上的，以响应报价较低者优先作为成交候选供应商或者成交供应商的评审方法，如果响应报价也相同的，则由评审委员会组织以抽签方式确定。
5、针对中小型企业、残疾人福利企业和监狱企业的评审：
本项目为专门面向中小企业采购的项目，故不执行价格评审优惠的扶持政策。
二、评分标准：
（一）价格(15分)
第一步：响应总报价低于或等于财政预算金额或者最高限价的，为有效响应报价。超财政预算金额或者最高限价的响应报价为无效响应报价。
第二步：在所有有效响应报价中满足采购文件要求，且响应价格最低的响应报价为磋商基准价，其他供应商的价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）。
磋商报价得分＝（磋商基准价/最终磋商报价）×价格权值×100（价格权值为15%）
（二）养护服务实施方案（59分）
1、景观灯维护服务方案（8分）
主要是指景观灯维护服务提供相关的维护保养方案，包括日常巡查与维护内容、运行情况记录、日常卫生保洁、设施维修、设施定期检测等工作方案，以及维护检查计划与内容比较：上述内容阐述完整、详实具体、切实可行、合理全面的得8分；上述内容阐述较为完整、较为详细，能满足项目实施需要的得6分；上述内容阐述的完整性合理全面性可实施性一般的得4分；上述内容阐述内容不够完整、合理性和可实施性较差的得2分，未提供的不得分。最高为8分。
2、人为损坏恢复方案（8分）
对管理范围内的景观灯设施的人为损坏、失窃等的处置以及发生后采取的措施，根据损坏的种类及危害性，分别提供相应的处置方案。上述内容阐述完整、详实具体、切实可行的得8分；上述内容阐述较完整、较为详实具体、切实可行性尚可的得6分；上述内容阐述内容完整性合理性可实施性一般的得4分；上述内容阐述内容不够完整、合理性和可实施性较差的得2分；未提供的不得分。最高为8分。
3、安全管理方案及安全责任承诺（8分）
主要包括正常营运及养护作业时和发生事故时的交通组织和安全防护措施，以及具体的安全责任承诺书，上述内容阐述完整、详实具体、切实可行的得8分；上述内容阐述较为完整、较为详细，切实可行性尚可的得6分；上述内容阐述内容完整性合理性可实施性一般的得4分；上述内容阐述内容不够完整、合理性和可实施性较差的得2分，未提供的不得分。最高为8分。
4、维护管理工作标准及针对本项目的内部管理制度（7分）
主要包括企业针对本项目的维护管理工作标准（岗位责任、管理运作制度及标准、管理人员考核制度及标准、日常考核表单等）以及针对本项目的内部各项制度（接管移交管理制度、安全生产管理制度、工具管理制度、员工管理制度、档案管理制度、财务管理制度、备件管理制度、考核奖惩管理制度等）的完善性和可操作性，上述内容阐述完整、详实具体、切实可行的得7分；上述内容阐述较为完整、较为具体，切实可行性尚可的得5分；上述内容阐述内容完整性合理性可实施性一般的得3分；上述内容阐述内容不够完整、合理性和可实施性较差的得1分；未提供的不得分。最高为7分。
5、响应单位针对本项目现状的调查分析和了解（7分）
对本项目现状的调查分析和了解，提出切实可行的重难点分析及解决方案，调查了解分析透彻、重难点分析及解决方案详细的得7分；调查了解分析较透彻、重难点分析及解决方案较详细的得5分；上述方案情况一般的得3分；较差的1分；未提供的不得分。最高为7分。
6、应急抢险处理预案（7分）
根据响应单位针对本项目的应急抢险处理预案以及临时突发状况抢修方案的完善性和可操作性，上述内容阐述完整、详实具体、切实可行的得7分；上述内容阐述较为完整、较为具体，切实可行性尚可的得5分；上述内容阐述内容完整性合理性可实施性一般的得3分；上述内容阐述内容不够完整、可行性较差的得1分；未提供的不得分。最高为7分。
7、工作人员工作安排及本项目服务期间与其它相关单位、部门的综合协调方案（7分）
包括夜间和节假日管理人员的合理调配、换岗，组织管理体系科学，能够有效实施管理工作；实施维修作业期间与物业、居民及其它相关单位、部门综合协调处理方案，上述阐述完整、合理、可实施性强的得7分；上述阐述较完整、较合理、可实施性较强的得5分；阐述完整性欠缺可实施性一般的得3分；上述内容阐述内容不够完整、合理性和可实施性较差的得1分；未提供的不得分。最高为7分。
8、响应服务的保障方案（7分）
服务响应保障方案内容齐全、服务驻点可响应性强的得7分；服务响应保障方案内容基本齐全、服务驻点有一定距离，可实施性响应较强的得5分；服务响应保障措施、时间待完善，可实施性一般的得3分；服务承诺及交通保障方案内容不齐全、组织措施遗漏，方案缺漏，可行性差的得1分，未提供不得分。最高7分。
（三）投入本项目设备、作业车辆等比较（14分）
1、投入本项目专用工具设备（6分）
割磨机、摇表、发电机、接地电阻表、电缆故障检测仪、照度仪等工具。每提供以上一种得1分，最高得6分。注：投标文件中提供设备清单及发票扫描件。
2、投入本项目专用车辆等情况（8分）
满足本项目采购需求规定的拥有车辆基础上，每增加21米（含）至25米（含）登高作业车1辆得2分，最高得2分；每增加26米（含）至30米（含）登高作业车1辆得2分，最高得2分；每增加一辆重型100K防撞缓冲车（车辆总质量≥12000kg）得2分，最高得2分；增加5座（含）以上巡视车1辆得2分，最高得2分。
注：1）以上所提供交通工具为自有的，须提供车辆产权证、车辆行驶证所有权登记证扫描件；未提供或提供不全不得分；
2） 以上所提供交通工具为租赁的，须提供租赁合同（车）、车辆行驶证（车）、发票扫描件（车、船）；未提供或提供不全不得分；
3）满足本项目采购需求规定的拥有车辆基础上增加部分的车辆承诺中标后提供自有或租赁车辆的，须在投标文件中附相关承诺函原件扫描件（格式自拟，明确车辆数量、规格、权属或租赁关系等核心内容）。
4）登高作业车提供的作业高度证明，若为网上查询页面，需提供查询网址；
（四）企业综合能力（12分）
1、投标人具有供电部门颁发的承装（修、试）电力设施许可证的得3分，最高3分。提供相关证书扫描件。
2、承担过类似业绩：（9分）
提供2021年1月1日至今（以合同签订时间为准）承担过类似项目维护业绩，每提供一份得3分，最高得9分。提供合同扫描件、任意一次发票扫描件。未提供或提供不全不得分。
注：针对评分标准中评分的每一条，投标人均应提供相关资料加盖公章并作出相应说明供评委评判。投标单位必须保证全部投标资料的真实性，如有虚假或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应招标文件，为无效投标。已中标的将取消中标资格，并按《中华人民共和国政府采购法》相关条例及处理办法执行。
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