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前 附 表
	序号
	名称
	内               容

	1
	项目编号
	JSZC-320500-JZCG-G2026-0125

	2
	项目名称
	网络安全运维与攻防对抗实训室建设

	3
	采购代理机构
名称及地址
	名称：苏州市政府集中采购中心
地址：苏州高新区邓尉路105号狮山科技馆7楼
联系人：江工
联系电话：0512-69820710

	4
	采购单位
	名称：苏州职业技术大学
地址：江苏省苏州市吴中区致能大道106号
联系人：刘刚
联系电话：13236490458

	5
	标书组成
	详见招标文件第二章

	6
	投标保证金
	本项目不收取投标保证金

	7
	投标有效期
	九十天（日历日）

	8
	获取招标文件
时间
	自公告发布之日起5个工作日

	9
	投标文件网上
提交截止时间
	2026年08月25日09点30分（北京时间） 
投标文件必须在截止时间前完成提交（上传），逾期提交（上传）的投标文件恕不接受。

	10
	开标时间
开标地点
	2026年08月25日09点30分分（北京时间）
“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）
本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间（投标文件提交截止时间后30分钟）内未能完成解密的视为放弃投标。

	11
	评标时间
评标地点
	2026年08月25日09点30分（北京时间）
苏州高新区邓尉路105号狮山科技馆8楼

	12
	投标文件份数
	本项目采用电子投标文件，投标人按照招标文件要求制作上传电子投标文件，投标人无需提供纸质投标文件。

	13
	投标报价本位币
	人民币

	14
	履约保证金
	合同金额的5%

	15
	中标通知书
	确定出中标人后，采购代理机构在法定时间内向中标人发出中标通知书。中标通知书将成为合同的组成部分。
请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。

	16
	导致废标因素
	出现下列情形之一的，为废标： 
（一）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的； 
（三）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的； 
（四）因重大变故，采购任务取消的。

	17
	导致无效标因素
	投标文件属下列情况之一的，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理：
（一）未按照招标文件规定要求签署、盖章的；
（二）不具备招标文件中规定资格要求的；
（三）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
（四）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（五）机器码检查中，出现不同投标人投标文件机器码一致情形的；
（六）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
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第一章  投标邀请函
项目概况： 网络安全运维与攻防对抗实训室建设 招标项目的潜在投标人应在 “苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）  获取招标文件，并于2026年 08 月 25 日 09 点 30 分（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况 
1.项目编号：JSZC-320500-JZCG-G2026-0125
2.项目名称：网络安全运维与攻防对抗实训室建设 
3.采购方式：公开招标
4.预算金额：人民币壹佰玖拾玖万伍仟元整 （¥1995000.00）
5.最高限价：人民币壹佰玖拾玖万伍仟元整 （¥1995000.00）
6.合同履行期限：质保期：须提供所投产品免费质保期服务（教学电脑 5年，服务器、Web防火墙、网络入侵防御设备、服务器机柜、网络交换机质保3年，网络安全教学训练平台、攻防对抗竞赛训练平台、多媒体教学软件、还原软件（含保护卡）免费运维3年(包含软件及资源更新）。质保期从项目验收合格之日起算。
7.采购需求：网络安全运维与攻防对抗实训室建设（详见采购文件第四章）
二、供应商的资格要求 
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，投标人应当具备下列条件：
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（6）法律、行政法规规定的其他条件。 
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无
3.本项目的特定资格要求：无
4.联合体及转包、分包：本项目不接受联合体，不得转包、分包本项目。
三、获取招标文件 
1.时间：自公告发布之日起5个工作日
2.地点：“苏采云”系统自行下载采购文件
3.方式：
（1）CA证书办理
供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州高新区邓尉路105号狮山科技馆1楼服务大厅，咨询电话：0512-65737699。
（2）参与采购活动
供应商插入CA证书登录“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。
（3）电子投标准备
供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。
在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：
注册咨询：13914088964；
CA技术咨询电话：400-608-6099；
签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；
[bookmark: OLE_LINK39][bookmark: OLE_LINK40]系统使用指导与咨询：联系电话：13914088964；智能客服：登录苏采云系统后，联系系统右下方智能客服图标进行咨询。
4.售价：免费
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1.提交投标文件截止时间：2026年 08 月 25 日 09 点 30 分（北京时间）； 
2.开标时间：2026年 08 月 25 日 09 点 30 分（北京时间）；
3.开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）
4.本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。
5.线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间（投标文件提交截止时间后30分钟）内未能完成解密的视为放弃投标。
请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。
五、公告期限
自本公告发布之日起 5 个工作日
六、其他补充事宜
根据苏州市财政局《关于深入开展苏州市政府采购合同信用融资业务的通知》相关要求，本项目支持政府采购合同信用融资。
	政府采购合同信用融资政策告知函
各政府采购供应商:
欢迎贵公司参加苏州市政府采购活动！
政府采购合同信用融资是江苏省、苏州市为支持中小企业发展，缓解中小企业融资难题推出的一项融资服务举措。若贵公司经评审最终成为本次政府采购项目的合格中标(成交)供应商，可向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，金融机构将根据江苏省财政厅 中国人民银行南京分行《关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知》(苏财购〔2021〕82号)及苏州市财政局、人民银行苏州市分行相关文件要求，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。


七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息 
名称：苏州职业技术大学                                        
地址：江苏省苏州市吴中区致能大道106号 
联系人：刘刚
联系方式：13236490458 
2.采购代理机构信息 
名称：苏州市政府集中采购中心 
地址：苏州高新区邓尉路105号狮山科技馆7楼
联系方式：0512-69820710 
3.项目联系方式
项目联系人：江工 
电话：0512-69820710








[bookmark: _Toc105397777][bookmark: _Toc6217][bookmark: _Toc2412][bookmark: 投标人须知]第二章  投标人须知
[bookmark: _Toc13437][bookmark: _Toc20132]一、说明和释义
[bookmark: _Toc9408]1.说明
1.1本招标文件仅适用苏州市政府集中采购中心组织的招标活动。
1.2本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。
1.3本招标文件的解释权属苏州市政府集中采购中心。
[bookmark: _Toc27555]2.词语释义
2.1 采购人：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。
2.2采购代理机构：指依法接受采购人委托，从事货物、工程和服务等政府采购业务的采购代理机构。本项目的采购代理机构是苏州市政府集中采购中心。
2.3 投标人（供应商）：指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或自然人。
2.4 投标：投标人根据采购人或采购代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。
2.5合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。
2.6甲方（采购人）：指招标文件中载明的，依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。
2.7乙方（中标供应商）：合同中规定的向采购人提供货物和服务的法人或其他组织和自然人。
2.8天：日历日。
2.9时间：除特别说明，均指北京时间。
2.10知识产权:指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。
2.11交货地点:合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点。
2.12合同价款:根据合同规定,乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。
2.13服务：系指本次招标文件规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修投标及合同中规定乙方应承担的其它义务。
2.14不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。
2.15实质性投标：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。
2.16进口产品：指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自境外的产品。
[bookmark: _Toc14976][bookmark: _Toc13350]2.17书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。
二、投标人
3.合格投标人的资格条件：
3.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，投标人应当具备下列条件：
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（6）法律、行政法规规定的其他条件。
3.2落实政府采购政策需满足的资格要求：无
3.3本项目的特定资格要求：无
4.投标人代表
4.1指授权全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法人代表，须持有《法定代表人授权委托书》（详见统一格式）。
5.投标费用
5.1无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。
5.2本次招标活动采购人和采购代理机构不收取标书工本费与中标服务费。
6.联合投标及转包、分包
6.1本项目不接受联合体投标。
[bookmark: _Toc5764][bookmark: _Toc31958]6.2本项目不接受转包、分包。
6.3本项目不接受进口产品。
三、招标文件的说明
7.招标文件
7.1招标文件由招标文件总目录所列内容组成，投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性投标，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。
7.2招标文件及其补充通知（包括更正公告）不是直接从财政部门指定的政府采购信息发布媒体上下载获得的，采购人或采购代理机构对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。
8.招标文件的澄清和修改
8.1采购人或采购代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对已发出的招标文件用补充通知（包括更正公告）的方式进行澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件，并通过苏州市政府采购网对外进行发布。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。
8.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，并通过苏州市政府采购网对外进行发布；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。
8.3对于补充通知（包括更正公告），投标人通过“苏州市政府采购网”的“采购公告”自行查看项目的补充通知（包括更正公告）。补充通知（包括更正公告）将作为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。
8.4招标文件的澄清、修改、补充等内容均以苏州市政府采购网上发布的内容为准。
9.勘察现场（不涉及此条的忽略）
9.1根据自身投标需要，投标人可对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。
9.2采购人或采购代理机构向投标人提供的有关现场的资料和数据，是采购人或采购代理机构现有的并认为能使投标人可利用的资料。采购人或采购代理机构对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。
9.3经采购人允许，投标人可为勘察目的进入采购人的项目现场，但投标人不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担勘察现场的责任和风险。
9.4投标人应在现场勘察时，熟悉现场及周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。投标人中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人或采购代理机构提出任何索赔的要求，对此采购人或采购代理机构不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。
10.投标质疑
[bookmark: _Toc16745][bookmark: _Toc19463]10.1供应商认为招标文件、采购过程或中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购代理机构应当在收到投标人书面质疑后7个工作日内作出答复。
10.2本次招标文件要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则不予受理。
10.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：
（1）供应商的姓名或者名称（以提供的营业执照副本复印件为准）、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）提出质疑的日期。
供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理进行质疑的，其授权委托书上应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
供应商提交的质疑函必须按照《政府采购供应商质疑函范本》要求的格式和内容进行填写，质疑函范本下载网址详见链接：https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20180305093615738.shtml。
[bookmark: OLE_LINK38][bookmark: OLE_LINK42][bookmark: OLE_LINK41][bookmark: OLE_LINK43]10.4根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对招标文件提出质疑的供应商，必须是依法获取招标文件，请将合法获取招标文件的证明材料（即《投标供应商确认函》）、供应商营业执照复印件、法定代表人身份证正反面复印件、授权代表身份证正反面复印件（如有）、授权委托书（如有）与质疑函一起递交，否则不予受理。
10.5接收质疑函的方式：书面形式（当场送达或邮寄方式）。
质疑联系人：金工
[bookmark: OLE_LINK33][bookmark: OLE_LINK32][bookmark: OLE_LINK35][bookmark: OLE_LINK22]联系电话：0512-69826795
联系地址：苏州高新区邓尉路105号狮山科技馆7楼717室
四、投标文件说明
11.提示与要求
11.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，应当按照招标文件的要求编制投标文件，并保证所提供全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。
11.2无论是否递交投标文件，投标人都应将招标文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。
12.投标文件计量单位和使用文字
12.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。
12.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件，由此可能引起的对投标人不利的后果，采购人和采购代理机构概不负责。
13. 知识产权
13.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。
14.投标文件的组成
14.1投标文件
14.1.1封面
14.1.2开标一览表
14.1.3公开分项报价
14.1.4资格审查文件
14.1.4.1关于资格文件的声明函（格式见第三章）；
14.1.4.2投标人法定代表人身份证正反面复印件；
14.1.4.3法定代表人授权委托书（如有授权，格式见第三章）；
14.1.4.4投标人授权代理人身份证正反面复印件（如有授权）；
14.1.4.5合格投标人资格证明材料：
（1）具有独立承担民事责任的能力证明。包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明（法人应提供最近一期经会计师事务所审计的财务报告，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明）；
（3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺；
（4）依法缴纳税收和社会保障资金的相关资料（投标人应提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，如相关主管部门证明或银行代扣证明。投标人如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的应提供相关主管部门出具的证明材料）；
（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函。
14.1.4.6其它有关资格证明文件。
14.1.5符合性审查文件
14.1.5.1投标函（格式见第三章）；
14.1.5.2技术参数响应及偏离表（格式见第三章）；
14.1.5.3商务条款响应及偏离表（格式见第三章）；
14.1.5.4对属于《节能产品政府采购品目清单》政府强制采购产品的，需提供该产品有效期内的认证等相关证明材料（如有）；
14.1.5.5实质性响应内容(供应商根据采购文件中实质性响应内容制作)；
14.1.5.6其他有关符合性证明的文件；
14.1.6综合评审文件（供应商根据评分标准制作）
14.1.7《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；
14.1.8《关于符合本国产品标准的声明函》；
14.1.9其他可以证明投标人资质、服务质量的证书、文件等相关资料。
注：（1）以上14.1.4.1-14.1.4.6为资格审查要求提供的材料，是作为对供应商资格审查、质疑身份认定的依据，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为不符合资格审查要求。
（2）以上14.1.5.1-14.1.5.5为符合性审查须提供的资料，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为未实质性响应。
（3）“14.1.4-14.1.9”中不得出现投标总报价。投标人所提交的资料的完整与否，将直接影响投标人的评分。
（4）制作电子投标文件时必须与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块，如未按照系统中模块上传的，相关不利后果（如资格审查不通过、符合性审查不通过）由供应商自行承担。
（5）开评标过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通过《投标供应商确认函》留存的手机号与供应商联系。请供应商确保该手机号通讯畅通，否则导致的不利后果由供应商自行承担。
15.投标文件编制要求
15.1投标文件按统一格式、顺序编写。
15.2《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写，统一规范，不得自行增减内容。
16.投标报价（编制）要求的说明
16.1除非合同中另有规定，投标人对《开标一览表》中的报价应综合考量提供全部货物和服务所需的各项成本、法定税费和管理企业的利润、保险及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。投标报价为最终报价，除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。
16.2投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝（如为多标段项目，则上述提到的全部内容是指所投标段对应采购的全部内容）。
16.3一项投标内容只允许一个报价，招标人不接受任何有选择性的投标报价。
16.4投标文件报价采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。
16.5最低的报价或最高的折扣率不能作为中标的保证。
17.投标保证金：本项目不收取投标保证金。
18.投标文件的有效期
18.1自提交投标文件截止之日起90天内，投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。
18.2在特殊情况下，采购人、采购代理机构可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。
19.投标文件的制作、签署、上传
19.1本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。
19.2制作电子投标文件时，应按照招标文件要求加盖投标人电子公章。
[bookmark: _Toc31150][bookmark: _Toc25608]19.3电子投标文件制作完成后请于投标文件网上提交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。投标人提交投标文件的时间以系统收到上传的电子投标文件时间为准，投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。
五、投标文件的递交、补充、修改和撤回
20.投标文件的递交
20.1投标人应当在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
20.2投标人通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）
21.投标截止时间
21.1投标人应当在招标文件要求投标文件网上提交截止时间前，将投标文件完成提交（上传）。逾期提交（上传）的投标文件，采购人和采购代理机构拒绝接收。
21.2采购人和采购代理机构推迟投标截止时间时，将按本须知规定的更正公告的方式对外发布。在这种情况下，采购人、采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。
21.3在投标截止时间止成功解密的投标文件少于三份，采购代理机构有权宣布本次招标失败。
22.投标文件的补充、修改和撤回
22.1投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以对其电子投标文件进行补充、修改，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。在投标文件网上提交截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
[bookmark: _Toc22837][bookmark: _Toc29371]22.2投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以撤回其电子投标文件，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
六、开标和评标
23.开标
23.1开标由采购代理机构在线主持，邀请投标人在线参加。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。评标委员会成员不得参加开标活动。
23.2开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。
23.3资格审查
23.3.1公开招标采购项目开标结束后，采购人应当依法对投标人的资格进行审查，未通过资格审查的视为无效投标。
23.3.2根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，采购代理机构将对供应商进行信用查询：
23.3.2.1查询时间：投标文件递交截止时间。
23.3.2.2查询渠道：采购代理机构会在接收投标文件截止时间后，登录信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/）查询供应商的信用记录，并将查询结果递交评标委员会。
23.3.2.3查询证据留存方式：采购人、采购代理机构工作人员等应按照相关管理办法查询相关主体的信用记录，并保存好相关证据材料，信用查询记录及相关证据应当归入采购档案妥善保管。采购代理机构工作人员应登录到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。
23.3.3经查询，投标人被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站、“中国政府采购网”后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录，其投标无效。
24.评标委员会
24.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：
24.1.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
24.1.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
24.1.3对投标文件进行比较和评价；
24.1.4确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；
24.1.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。
24.2评标委员会成员应当履行下列义务：
24.2.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；
24.2.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；
24.2.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；
24.2.4评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标报告应当包括以下内容： 
（一）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；
（二）投标人名单和评标委员会成员名单；
（三）评标方法和标准；
（四）开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；
（五）评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；
（六）其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。
24.2.5配合相关部门的投诉处理工作；
24.2.6配合采购人和采购代理机构答复投标人提出的质疑。
25.评标内容的保密
25.1公开开标后，直到宣布授予中标合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。
25.2在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对采购人、采购代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其中标资格。
26.对投标文件初审
26.1评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。
投标文件有下列情况之一者评标委员会有权将其拒绝：
26.1.1投标人的投标文件未按照本须知规定制作的；
26.1.2未按本须知规定提交资格文件；
26.1.3与招标文件有重大偏离；
26.1.4投标人拒绝修正错误；
26.1.5投标人的报价是选择性的；
26.1.6投标人的报价只投了部分内容；
26.1.7投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况；
26.1.8其他被评委会认定无效的情况。
26.2评标委员会将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人的名次相应排列。投标人不得对招标文件进行实质性修改，包括但不限于付款方式、付款条件等条款，否则投标文件将被拒绝。
26.3投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：
（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照中华人民共和国财政部令87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
[bookmark: OLE_LINK11]26.4异常低价投标审查
[bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK5]26.4.1评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：
（一）投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；
（二）投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%；
（三）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；
（四）评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK10]26.4.2启动异常低价投标审查后，评标委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于26.4.1第（三）项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
26.4.3评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
26.4.4采购人、采购代理机构应当为评标委员会在评审现场及时获取同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评标委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评标委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
26.5评标委员会成员在打分过程中不应当出现打分畸高畸低的情形，若出现评标委员会成员在主观分打分上和评标委员会总的平均分相比有明显畸高或畸低情形（偏离度达到±30%）的，需要现场由该评标委员会成员对本人的打分做出情况说明。
26.6评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。
27.投标的澄清
27.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
27.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖其单位电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清: 评标委员会将通过“苏采云”系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为投标文件的补充部分。(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。
28.投标无效
28.1投标人存在下列情况之一的，投标无效:
（一）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
（二）不具备招标文件中规定的资格要求的；
（三）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
（四）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（五）机器码检查中，出现不同投标人投标文件机器码一致情形的；
（六）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
28.2投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。
在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。
28.3有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：
（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（五）不同投标人的投标文件相互混装。
29.废标
29.1在招标过程中，出现下列情况之一的，应予废标：
29.1.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质投标的供应商不足三家的；
29.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；
29.1.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
29.1.4因重大变故，采购任务取消的；
29.2废标后，采购人和采购代理机构将把废标的理由通知所有投标人。
30.投标文件的评价和比较
30.1采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，则由评标委员会组织抽签确定中标人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
[bookmark: _Toc18442][bookmark: _Toc19501]30.2最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。
七、授予合同
31.中标单位的确认
31.1评标委员会根据投标人资格审查情况，对投标文件进行评价和比较，按照评标办法和标准进行评标，并按采购人的委托向采购人推荐中标人。
31.2经评标委员会评审并确定中标人后，采购代理机构将在规定的时间内将中标结果在相关媒体上予以公告，公告期为1个工作日。各投标人如对中标公告有异议，应在中标公告期届满起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，该质疑须按《政府采购质疑和投诉办法》、《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的规定提交。采购代理机构将在收到质疑后7个工作日内，对质疑内容做出答复。在此期限后向采购代理机构提出质疑或质疑未经投标人法定代表人或参加投标的代理人签署和盖公章（原件），采购代理机构有权对该质疑不予答复。
32.合同授予标准
采购人将把合同授予其投标文件在实质上响应投标招标文件要求且按本须知规定评选出的投标人。确定为中标的投标人必须具有实施本合同的能力和资源。
33.中标通知书
33.1确定出中标人后，采购代理机构在法定时间内向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
33.2中标通知书将成为合同的组成部分，对采购人和中标人具有同等法律效力。
33.3中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。
34.合同的签订
34.1 按照《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）文件精神，采购人与中标人原则上应当在中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件及投标文件确定的事项签订政府采购合同。
34.2 采购人与中标人所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改，采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。
34.3招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
34.4依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
[bookmark: _Toc8186][bookmark: _Toc21029]34.5政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。
八、其他事项
35.代理服务费：本项目不收取代理服务费。
36.对投标人的机器码检查
机器码检查中，出现不同投标人投标文件机器码一致情形的，投标文件将被认定为无效投标。
37.有关监督部门将对招投标全过程进行监督。
38.未尽事宜：按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关的法律法规的规定执行。

[bookmark: _Toc24711][bookmark: _Toc7264][bookmark: _Toc105397778][bookmark: 投标文件格式]
第三章  投标文件格式
说明：
对本章所有的投标书格式，投标方可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。
[bookmark: _Toc3821][bookmark: _Toc105397779][bookmark: _Toc71810480][bookmark: _Toc17036]附件1.投标函
投标函
致：苏州市政府集中采购中心
我方收到贵中心             （项目编号）招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加投标，并向贵中心作出如下承诺：
1.我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的所有内容，我方投标的报价包括完成本项工作所需的一切应有费用。
2.如果我方的投标书被接受，我方将严格履行招标文件中规定的每一项要求，严格履行合同的责任和义务，保证按期、按质履行合同，完成合同所规定的全部内容。
3.我方已详细审查并同意招标文件及更正文件（若有）中的规定。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。
4.本投标书的有效期限为投标截止时间之日起90天。
5.我方保证所提交的投标文件中所有资料均是真实的、准确的。若与真实情况不符，我方愿意承担由此而产生的一切后果。
6.我方承诺若在机器码检查中被查出存在与其他投标供应商机器码一致情形的，愿意承担由此产生的一切后果，包括但不限于不得参与后续本项目因故废标后重新开展的相关采购活动。
7.我方承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。
8.我方承诺满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的所有条件。
9.与本投标有关的通讯地址:
单   位：                                              联 系 人： 
地   址：                                              邮政编码： 
联系电话：                                             电子邮箱：
                                                    投标人（盖章）： 
                                                    法定代表人或代理人（签字或盖章）：
                                                    日    期：     年     月    日
[bookmark: _Toc71810481][bookmark: _Toc105397780]
附件2.开标一览表

开标一览表（总报价）
[bookmark: TBR]投标人全称（加盖公章）：
[bookmark: XMBH]项目编号：  
[bookmark: FBH]分包号：
	项目名称
	投标总报价

	[bookmark: XMMC]
	[bookmark: JEXX]小写：     （元人民币）

	投标报价大写金额
	[bookmark: JEDX]



[bookmark: NF][bookmark: YF][bookmark: RI]                                                             日期：    年   月   日
填写说明：
1.开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效）。
2.如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。

[bookmark: _Toc241][bookmark: _Toc7945][bookmark: _Toc71810482]










[bookmark: _Toc105397781]附件3.公开分项报价
[bookmark: OLE_LINK28][bookmark: OLE_LINK27]公开分项报价
单位：元（人民币）
	序号
	标的物名称
	品牌
	规格型号
	制造商名称
	产地
	交付期
	数量
	分项单价
	分项总价

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	投标总报价：人民币              元

	本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为    %。




投标人（盖章）： 
                                                    法定代表人或代理人（签字或盖章）：
                                                    日    期：     年     月    日
注：1.“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际（如果有）国内运输保险、报关清关（如果有）、开证（如果有）、办理全套免税手续费用（如果有）及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。“投标总报价”数额为各“分项总价”之和。
2.“公开分项报价”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。
3.本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
4.投标人需认真填写本报价表，尤其注意规格型号的准确填写。

[bookmark: _Toc105397782][bookmark: _Toc71810483]
附件4.法定代表人授权委托书
法定代表人授权委托书
本授权委托书声明：  我        （姓名）系            （投标人名称）的法定代表人，现授权委托             （姓名）为我公司授权代表（即代理人），以本公司的名义参加 苏州市政府集中采购中心组织实施的编号为          号（项目编号）的招标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。
代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。
代理人无转委托权。特此委托。


投标人（盖章）： 
法定代表人（签字或盖章）：
日期:       年      月     日
[bookmark: _Toc105397783][bookmark: _Toc19621][bookmark: _Toc71810484][bookmark: _Toc21574]
附件5.中小企业声明函
中小企业声明函（货物）
苏州市政府集中采购中心：
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（苏州职业技术大学） 的 （网络安全运维与攻防对抗实训室建设）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1、（标的名称），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元[footnoteRef:2]，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）； [2: 备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部企业[2011]300号)的规定，对制造商的企业规模类型（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选或明确，如供应商未进行勾选或明确的，自行承担《中小企业声明函》可能不被认可的不利后果。
3.《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业，以采购文件第四章《招标书》规定为准。 
4.在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
5.供应商享受中小企业扶持政策的，《中小企业声明函》将随中标结果同时公告。] 

2、（标的名称），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


企业名称（盖章）：
日 期： 年  月 日
[bookmark: _Toc71810485]
附：中小企业划型标准规定
（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员
300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。
（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。


[bookmark: _Toc105397784]附件6.残疾人福利性单位声明函
残疾人福利性单位声明函
[bookmark: _Toc3869][bookmark: _Toc15378][bookmark: _Toc32206]苏州市政府集中采购中心：
本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加贵中心组织实施的编号为              号的招标活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。




投标人（盖章）： 
法定代表人或代理人（签字或盖章）：
日期:       年      月     日

备注：1.享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；
②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。
2.中标单位为残疾人福利性单位的，《残疾人福利性单位声明函》将随中标结果同时公告。
3.供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
[bookmark: OLE_LINK16][bookmark: OLE_LINK15]附件7.关于符合本国产品标准的声明函
关于符合本国产品标准的声明函
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：
日期：     年     月      日




__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.用斜线划除的地方无需填写。
[bookmark: _Toc31973][bookmark: _Toc27138]

[bookmark: _Toc105397786]附件8. 技术参数响应及偏离表
技术参数响应及偏离表
	序号
	项目
	招标要求
	投标内容
	偏离说明
	证明材料

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


[bookmark: OLE_LINK23]注：投标人应在本表中对照招标文件技术要求逐项对应列出响应内容，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。
以上表格内容不够的请自行添加。

投标人（盖章）： 
法定代表人或代理人（签字或盖章）：
日期:       年      月     日







附件9. 商务条款响应及偏离表
商务条款响应及偏离表
	序号
	项目
	招标要求
	投标内容
	偏离说明
	证明材料

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：投标人应在本表中对照招标文件商务条款要求逐项对应列出响应内容，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。
以上表格内容不够的请自行添加。

投标人（盖章）： 
法定代表人或代理人（签字或盖章）：
日期:       年      月     日

[bookmark: _Toc105397787][bookmark: _Toc71810489]
附件10.相关业绩一览表
相关业绩一览表
	序号
	项目名称
	合同期
	合同金额
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



注：1.若事项较多，投标人可根据投标内容的实际情况另纸说明。
2.请将其他相关证明材料复印件加盖公章后附在本表后面。

投标人（盖章）： 
法定代表人或代理人（签字或盖章）：
日期:       年      月     日










[bookmark: _Toc71810490] 

[bookmark: _Toc105397789]附件11.关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

苏州市政府集中采购中心：
本公司愿就由贵中心组织实施的编号为              号（项目编号）的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。


投标人（盖章）： 
法定代表人或代理人（签字或盖章）：
日期:       年      月     日

附件12.关于投标报价合理性的澄清说明

关于投标报价合理性的澄清说明

苏州市政府集中采购中心：
本公司愿就由贵中心组织实施的编号为              号（项目编号）的招标活动进行投标，对于本公司的投标报价合理性作出说明如下：
	投标人应当根据实际情况自拟答复并根据评标委员会关于澄清的要求提供相关证明材料作为附件。


[bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK12]备注：根据招标文件第二章“投标人须知”第26.4条要求，当政府采购评审中出现供应商“投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的”或者“投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的”或者“投标报价低于采购项目最高限价45%的”或者“评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形”时,评标委员会应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。


投标人（盖章）： 
法定代表人或代理人（签字或盖章）：
日期:       年      月     日



[bookmark: _Toc23660][bookmark: _Toc4098][bookmark: _Toc105397793][bookmark: 招标书]第四章  招标书
苏州市政府集中采购中心受 苏州职业技术大学 的委托，就 网络安全运维与攻防对抗实训室建设 项目进行公开招标，现欢迎符合相关条件的供应商参加投标。
一、项目编号：JSZC-320500-JZCG-G2026-0125
二、项目名称：网络安全运维与攻防对抗实训室建设
三、预算金额：人民币壹佰玖拾玖万伍仟元整 （¥1995000.00）
四、最高限价：人民币壹佰玖拾玖万伍仟元整 （¥1995000.00）
五、合同履行期限：交货期：自合同签订之日起30天内交货并完成安装调试。 质保期：须提供所投产品免费质保期服务（教学电脑 5年，服务器、Web防火墙、网络入侵防御设备、服务器机柜、网络交换机质保3年，网络安全教学训练平台、攻防对抗竞赛训练平台、多媒体教学软件、还原软件（含保护卡）免费运维3年(包含软件及资源更新）。质保期从项目验收合格之日起算。
六、招标内容：
（一）项目背景
现阶段，苏州市数字经济及各类重点产业持续高速迭代发展，数字安全已成为产业高质量发展的核心保障，行业对“数字安全+”复合型、实战型高素质技术技能人才的需求持续激增，区域产业人才供需缺口显著。苏州职业技术大学作为全国首批职业本科教育试点院校，始终立足区域产业发展需求、践行职业本科育人定位。为进一步夯实计算机工程学院网络安全专业办学基础、推动专业内涵升级，本次立项开展网络安全运维与攻防对抗实训室项目建设，项目以深化校企联合培养、优化产教融合育人模式为核心抓手，全面提升学院网络安全专业课程教学质量、实训实践水平和专业综合办学能力，为本专业转型升级、提质培优奠定坚实基础。
当前网络安全技术更新迭代速度快，行业企业岗位标准、技术要求和能力体系持续更新，现有人才培养体系与前沿技术发展、市场企业实际用人需求仍存在一定差距。为精准对接产业前沿技术方向、贴合苏州市重点行业企业岗位核心能力需求以及赋能数字安全的人工智能技术，学院亟需构建一套特色鲜明、体系完善、适配市场岗位需求的教学评价指标体系、专业课程体系、配套教材资源及标准化人才培养方案。同时，依托项目建设打造一支学术水平扎实、工程应用能力突出、教学能力过硬、梯队结构合理的高水平专业师资队伍，系统性提升学院在课程优化、教材建设、课题研究、教学成果转化等方面的核心办学能力，完善适配职业本科人才培养标准的专业教学实训室及配套办学保障环境。
本项目聚焦数据安全技术与管理专业长远发展规划，希望为该专业后续升格职业本科、实现高质量内涵式发展提供重要的基础设施支撑、体系支撑和师资支撑。通过系统化的教学体系优化、实训条件升级和校企协同育人深化，效推动本校师生深度参与真实网络安全运营工作与工程项目实战，切实提升师生工程实践能力与岗位适配能力，帮助师生提前适应行业标准、岗位工作模式与产业职业角色，全面提升我校网络安全专业人才培养质量与区域产业服务能力，持续为苏州数字安全产业发展输送高素质、应用型的职业本科专业人才。
（二）建设内容
校企融合，协同育人，共建实习实训基地、共商培养方案、共组教学团队，以“行业导向、供需互动、优势互补”的合作理念，不断深化校企之间的合作，多元协同，强化合作育人的培养模式，探索应用型人才培养特色。
本项目重点围绕网络攻防、网络安全服务领域，建设教学训练平台、模拟仿真攻防平台和相关教学实训室配套资源，支持专业人才培养。同时，为本地区其他院校、区域产业提供实习实践、培训，为苏州发展数字安全+产业经济提供有力支撑。
（三）项目清单
	序号
	设备名称
	技术参数
	数量
	单位

	1
	网络安全教学训练服务器
	1、CPU：X86架构，配置≥2颗处理器，单颗处理器主频≥2.4GHz，单颗CPU核数≥16核32线程，单颗CPU末级缓存≥24MB，支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O模块等，与存储部件、网络部件、I/O部件等组成计算系统；CPU芯片应符合GM/T 0008的相关规定，CPU和操作系统等关键部件符合安全可靠测评要求；
2、主板：内存插槽数量≥24个，存储接口支持SATA、U.2，PCLE插槽（双路）≥6个；
3、内存：内存总量≥320G，内存数量≥10个，内存规则≥DDR4，内存速率≥2666MT/s；
4、硬盘：硬盘容量≥7T，固态盘容量≥3.84T（NVMe≥3.84T），硬盘数量≥1块，硬盘容量≥4T SATA HDD，硬盘转速≥7200rpm；
5、网络与接口：网口≥4个千兆GE，≥1个VGA接口，≥1个USB 3.0接口，独立网卡网口数量≥1GE网口，支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能；
6、电源与散热：配置1+1冗余电源支持电源冗余，电源功率≥800W，整机电源模块应具备热插拔功能，支持过流及短路保护的功能，电源能耗符合GB/T 9813.3的有关规定，支持风冷散热；
7、整机规格：≥2U标准机架式，自带可滑动快速/通用导轨，外观零部件紧固无松动，尺寸≥763x447x88mm，工作环境支持5-45度，空闲状态噪声60db，满负载状态75dB；
8、管理与固件：BMC基础功能支持DHCP设置网络，静态IP设置网络，可查看固件版本/内存/主板/处理器和系统时间信息，支持远程关机和重新启动功能，支持通过网络、闪存盘对操作系统、驱动进行升级，支持操作系统备份及还原功能，操作系统支持访问控制、安全审计、网络接入鉴别等功能，具备资源管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能，物理安全符合GB 4943.1的规定，限用物质的限量应符合GB/T 26572的要求；
9、安全要求：具备故障检测，内存故障隔离，弱口令字典检查，白名单访问控制，二次鉴别，密码证书安全加密存储，敏感信息安全加密传输等能力，供应商研发过程安全流程可追溯；
10、兼容性要求：内存兼容海力士、美光、长鑫，存储兼容海力士、美光、长鑫，网卡兼容绿联、博通，瑞显，内置或适配符合PCIe的功能卡，如网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡，兼容多种主流生产商的外部设备，包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB光驱及KVM等，使用不同厂商外部设备时系统均能正常识别和安装驱动，数据库兼容达梦、高斯、电科金仓，中间件兼容东方通、宝蓝德、Microsoft，平台兼容华三、华为、紫光等；
12、可靠性要求：m1值（MTBF的不可接受值）不得低于30000h，风扇寿命应不低于40000h，符合GB/T 9813.3和商品包装政府采购需求标准的相关规定；
13、服务要求：提供三年质保，服务响应提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务，提供产品手册，提供安装工具集驱动安装升级，提供代码迁移工具，提供厂家升级产品软件与扩容服务，含上门服务；
14、供应链保障：供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货，当产品部件出现供应风险时，通知客户并提供对应风险应对方案确保产品的服务保障；
	1
	台

	2
	攻防对抗模拟仿真服务器
	1、CPU：X86架构，配置≥2颗处理器，单颗处理器主频≥2.4GHz，单颗CPU核数≥24核32线程，单颗CPU末级缓存≥24MB，支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O模块等，与存储部件、网络部件、I/O部件等组成计算系统；CPU芯片应符合GM/T 0008的相关规定，CPU和操作系统等关键部件符合安全可靠测评要求；
2、主板：内存插槽数量≥24个，存储接口支持SATA、U.2，PCLE插槽（双路）≥6个；
3、内存：内存总量≥384G，内存数量≥10个，内存规则≥DDR4，内存速率≥2666MT/s；
4、硬盘：硬盘容量≥20T，固态盘容量≥12.84T（NVMe≥4*3.84T），固态盘容量≥1920G（2*960G SATA SSD），硬盘数量≥1块，硬盘容量≥16T SATA HDD，硬盘转速≥7200rpm；配置≥1张RAID卡，缓存≥1G，支持RAID0,1,5,10；
5、网络与接口：网口≥4个千兆GE，≥2个万兆光口（含光模块），，≥1个VGA接口，≥4个USB 3.0接口，独立网卡网口数量≥1GE网口，支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能；
6、电源与散热：配置1+1冗余电源支持电源冗余，电源功率≥800W，整机电源模块应具备热插拔功能，支持过流及短路保护的功能，电源能耗符合GB/T 9813.3的有关规定，支持风冷散热；
7、整机规格：≥2U标准机架式，自带可滑动快速/通用导轨，外观零部件紧固无松动，尺寸≥763x447x88mm，工作环境支持5-45度，空闲状态噪声60db，满负载状态75dB；
8、管理与固件：BMC基础功能支持DHCP设置网络，静态IP设置网络，可查看固件版本/内存/主板/处理器和系统时间信息，支持远程关机和重新启动功能，支持通过网络、闪存盘对操作系统、驱动进行升级，支持操作系统备份及还原功能，操作系统支持访问控制、安全审计、网络接入鉴别等功能，具备资源管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能，物理安全符合GB 4943.1的规定，限用物质的限量应符合GB/T 26572的要求；
9、安全要求：具备故障检测，内存故障隔离，弱口令字典检查，白名单访问控制，二次鉴别，密码证书安全加密存储，敏感信息安全加密传输等能力，供应商研发过程安全流程可追溯；
10、兼容性要求：内存兼容海力士、美光、长鑫，存储兼容海力士、美光、长鑫，网卡兼容绿联、博通，瑞显，内置或适配符合PCIe的功能卡，如网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡，兼容多种主流生产商的外部设备，包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB光驱及KVM等，使用不同厂商外部设备时系统均能正常识别和安装驱动，数据库兼容达梦、高斯、电科金仓，中间件兼容东方通、宝蓝德、Microsoft，平台兼容华三、华为、紫光等；
12、可靠性要求：m1值（MTBF的不可接受值）不得低于30000h，风扇寿命应不低于40000h，符合GB/T 9813.3和商品包装政府采购需求标准的相关规定；
13、服务要求：提供三年质保，服务响应提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务，提供产品手册，提供安装工具集驱动安装升级，提供代码迁移工具，提供厂家升级产品软件与扩容服务，含上门服务；
14、供应链保障：供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货，当产品部件出现供应风险时，通知客户并提供对应风险应对方案确保产品的服务保障；
	1
	台

	3
	网络安全教学训练平台
	详见技术指标、配置和功能要求
	1
	套

	4
	[bookmark: OLE_LINK36]攻防对抗竞赛训练平台
	详见技术指标、配置和功能要求
	1
	套

	5
	安全防火墙
	详见技术指标、配置和功能要求
	1
	台

	6
	网络入侵防御设备
	详见技术指标、配置和功能要求
	1
	台

	7
	Web应用防火墙
	详见技术指标、配置和功能要求
	1
	台

	8
	服务器机柜
	1、服务器机柜 42U 600*1000*2055mm;
	1
	台

	9
	教学电脑
	1、CPU规格
CPU 信息：置1颗国产CPU，每颗CPU物理核心数≥8核，每颗物理核心主频≥3.0GHz，三级缓存≥16MB，支持超线程技术，线程数量≥16，热设计功耗(TDP)≤65W；
2、内存规格
2.1内存配置容量≥16GB；
2.2内存类型支持DDR4及以上内存类型；
2.3内存条配置数量（板载内存不涉及）≥1；
3、主板规格
3.1主板集成模块：集成资源扩展模块、计算处理模块、音频扩展模块等，主板的互联拓扑可通过处理器或交换电路实现；
3.2主板支持的CPU和内存情况：国产C86平台架构的CPU; 支持 DDR4 及以上内存类型；
3.3主板内置 PCIe 插槽数量：主板提供≥1个PCIe x16，≥1个PCIe x8扩展槽，≥1个PCIe x1扩展槽；
3.4主板其他内置接口≥1个M.2硬盘接口，≥3个SATA接口； 
3.5单内存插槽最大可支持容量（板载内存不涉及）≥32GB；
3.6内存插槽满配时提供的最高内存总容量≥128GB；
4、存储设备规格
4.1固态盘数量≥1 个；
4.2固态存储容量≥512GB；
4.3机械硬盘数量不涉及；
4.4机械硬盘总容量不涉及；
4.5机械硬盘转速不涉及；
4.6机械硬盘接口协议：支持SATA3.0及以上接口；
4.7机械硬盘形态2.5 英寸或 3.5 英寸等；
4.8固态存储接口协议：UFS/SATA/PCIe/NVMe 等类型接口协议；
4.9固态存储形态：采用插卡或板载等形态，选用符合M.2 标准的插卡形态；
4.10存储设备扩展盘位≥1；
4.11存储设备其他参数要求：
a)固态盘应符合 SJ/T 11654 相关规定；
b)机械硬盘准备时间应不大于 30s；侧面固定螺丝孔数量可为 4 孔或 6 孔；工作状态环境温度应满足 5℃~55℃；
其它参数应符合GB/T 12628 相关规定

5、显卡规格
5.1显卡类型：独立显卡；
5.2独立显卡显存类型：配置独立显卡，显存类型应为 DDR4以上；
5.3独立显卡显存位宽：配置独立显卡，显存位宽≥64位；
5.4独立显卡显存容量：配置独立显卡，显存容量≥4GB；
5.5独立显卡接口协议：支持PCIe 3.0 的独立显卡接口协议；
6、外设规格
6.1鼠标数量≥1个
6.2键盘数量≥1个
6.3键盘按键数目：104键
6.4键盘连接方式：有线
6.5键盘键程：2.3mm-4.0mm
6.6键盘按键压力：按键压力应在 0.54 N 士0.14N
6.7有线键盘连接线≥1.5米
6.8键盘颜色：黑色
6.9键盘其他要求：键盘外观结构、连接方式、主要功能、安全、电磁兼容性、可靠性应符合 GB/T14081 的相关规定；
6.10鼠标连接方式：有线
6.11有线鼠标：连接线≥1.5米
6.12鼠标DPI分辨率：800-1600
6.13鼠标颜色：黑色
6.14鼠标其他要求：其它参数应符合 GB/T 26245 的相关规定
6.15内置光驱：无要求
6.16扬声器：内置扬声器≥0个

7、网络设备规格：有线网卡数量≥1
8、外部接口规格
8.1USB接口数量：机箱前面板应提供≥ 4个USB3.2接口 
8.2视频接口数量≥2
8.3音频接口数量≥5

9、整机基础规格
9.1整机外观：
a) 产品表面不应有凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤；
b) 产品表面说明功能的文字、符号、标志，应清晰、端正、牢固；
9.2整机结构：
a) 机箱应符合 GB/T 4208、GB/T 26246的相关规定；
b) 产品内部结构应符合通用部件的安装需求；
c) 所有输入输出接口应符合相关国家或行业标准；
d) 产品零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用；
e) 所有I/O 连接器及需插接线缆的部位应预留采购人操作空间，方便插拔解锁与插拔线缆；
f) 可插拔板卡插槽部位应预留安装、拆卸或更换板卡空间；
g) 拆装可能接触到的金属剪口或金属尖角部位应做防划伤处理，以保证安全；
h) 整机内部走线应规整，固线结构和位置要合理可靠并做防割线处理，需便于理线和插拔操作，走线应不影响系统各主要部件组装和拆卸；
i) 如需通过孔走线，过线孔应做防割线处理；
j) 各插头位置和插拔方向应合理，应做到插拔无障碍设计，具备防呆设计，有效避免误操作；
k) 各主要部件拆装无障碍，使用常规工具拆装，无特殊拆装工具需求；
l) 各主要部件拆装步骤要少，各自拆装需避免相互干扰；
m) 对于整机或零部件外表面为高亮面的，应粘贴保护膜，保护膜需粘贴牢固，运输、组装等过程不易脱落，撕下无残留；
9.3机箱防护要求：机箱应符合 GB/T 4208 中 IP20 防护要求。
9.4整机噪音：产品工作在空闲状态下，产品的空闲状态声功率级≤2.87 Bel。
9.5整机散热：在环境温度 25℃及处理器满载情况下，产品表面温度应符合如下要求：
a) 出风口在机箱后面板情况下，出风口温度不高于 55℃；
b) 可触及面温度不高于 45℃；
c) 显示器表面温度：显示屏不高于 38℃，显示屏上下灯带位置温度（如涉及）不高于 40℃，出风口温度不高于 45℃
9.6整机能效限定值：
a)产品能效限定值应达到GB 28380-2012
b)标准中能效等级 1 级及以上
9.7机身材质：金属材质
9.8机身颜色：黑色
9.9机箱尺寸容量：14L≥机箱容量≥12L，整机支持免工具拆卸。
10、CPU性能
10.1CPU物理核数≥8
10.2CPU主频≥3.0GHz
10.3CPU末级缓存容量≥16MB
10.4CPU支持的内存最高速率≥3200MT/s
11、内存性能：内存读写速率≥3200MT/s
12、显卡性能
12.1显示分辨率≥1920x1080
12.2显卡显示芯片核心频率≥1300MHz
12.3显存等效频率≥2666MT/s
12.4显卡可支持多屏同时显示数量：显卡应支持 2 块屏幕同时显示，分辨率应不低于 1920×1080

13、网络设备性能
13.1有线网卡速率：最高速率应不低于 1000Mbps，应支持 10Mbps、100Mbps、1000Mbps 速率自适应；
14、主板功能
14.1内存扩展接口 (板载内存不涉及)≥4 个
14.2存储扩展接口(板载存储不涉及)：主板支持存储扩展接口类型，如 UFS3.0、SATA3.0、SAS3.0、M.2等类型接口；
14.3主板USB瞬间过流保护：支持有瞬间过流保护功能；
14.4主板防静电保护：支持防静电保护功能；
14.5I/O 接口功能：提供基于标准USB 接口外设连接功能、基于音频输入输出接口的音频扩展功能、基于PCIe 接口板卡扩展功能、基于 HDMI 或 VGA 或 Type-C 或 DVI 或 DP等接口外接显示器扩展功能、基于存储接口对产品进行增容功能等。产品I/O 接口，应具备外接标准 USB 设备、显示器、音频设备等内外部设备能力；
15、显卡功能
15.1显卡外接显示接口：显卡至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C 中 1 种显示接口；
15.2独立显卡数量≥1；
16、存储功能
16.1存储功能：通过 SATA固态存储/PCIe固态存储/UFS固态存储/SATA硬磁盘等存储部件提供存储功能；
16.2内置控制器固态存储加密：固态存储通过内置控制器硬件支持加密，不依赖处理器，保障数据安全性，但不得影响存储性能。
a) 支持加密功能，且加密功能开启不影响 SSD 读写性能；
b) 支持固件加密、安全启动和安全升级；
c) 支持数据的安全擦除
17、网络设备功能
17.1网络功能：
a)支持网络连接、网络开启/关闭功能；
b)支持访问网络和数据交换功能；
17.2蓝牙协议：若支持蓝牙模块，蓝牙协议不低于5.0
17.3数据传输：支持数据传输能力，并提供数据流量和异常日志记录功能；
17.4有线网卡接口类型：支持 RJ45 接口；
17.5网络设备拆装：网络设备支持物理拆装，包括无线网卡和蓝牙模块等；
18、外部接口功能
18.1音频接口类型：支持 3.5mm 孔径 3 段式或 4 段式接口；
18.2视频接口类型：至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C中 1 种显示接口；
18.3HDMI、DP、Type-C 显示接口要求：若提供HDMI 或DP 或 Type-C 作为显示接口，应支持音频和视频同步输出；
19、电源功能
19.1电源线适配能力：电源适配器电线组件应符合 GB/T 15934的要求，可拆线的插头和连接器可以不做要求；
19.2电源功率：电源功率≥200W ；
20、操作系统及软件功能
20.1中文信息处理要求：符合 GB 18030 的相关规定；
20.2操作系统备份及还原功能：支持操作系统备份及还原功能；
20.3固件备份还原能力：支持备份及还原固件的功能
20.4系统备份及修复能力：提供基于BIOS固件系统的还原软件，支持对硬盘数据一键备份还原，分区和启动修复功能。
20.5操作系统及驱动升级：支持通过网络、闪存盘等方式对操作系统、驱动进行升级；
20.6固件升级：支持通过网络、闪存盘等方式对固件进行升级；
20.7 BIOS 支持关闭通讯接口：支持 BIOS 关闭以太网及 USB 接口
20.8固件查看信息：支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息等功能
20.9固件设置启动顺序：支持设置启动顺序功能，并按照设置的启动顺序启动
20.10固件设置口令：支持设置口令、修改口令、验证口令功能
20.11固件设置网络引导：支持网络引导启动和关闭功能
21、存储设备可靠性
21.1固态存储寿命：TBW≥80TB（条件：240GB 硬盘容量）
21.2机械硬盘寿命：通电时间≥5 万小时
22、显示设备可靠性
显示屏屏幕失效点：符合 GB/T 9813.2 的要求
23、外设可靠性
23.1键盘按键寿命≥1000万次
23.2鼠标按键寿命≥500万次
23.3键盘鼠标线材寿命：键盘鼠标所用线材经±60°弯折不低于3000次，功能、外观完好
23.4风扇寿命≥4 万小时
24、整机可靠性要求
24.1电磁兼容性要求的抗扰度：符合GB/T 9254.2的规定
24.2环境条件要求的气候环境适应性：符合GB/T 9813.1中规定
24.3环境条件要求的振动适应性：符合GB/T 9813.1中规定
24.4环境条件要求的冲击适应性：符合GB/T 9813.1中规定
24.5环境条件要求的碰撞适应性：符合GB/T 9813.1中规定
24.6环境条件要求的运输包装件跌落适应性：符合GB/T 9813.1中规定
24.7 MTBF测试：MTBF(m1)≥5万小时
25、兼容要求
25.1常用软件兼容：支持流式软件、版式软件、浏览器、邮件采购人端、解压软件、多媒体、图形图像处理等常用软件
25.2数据库兼容：兼容 3 个及以上厂商的数据库产品
25.3中间件兼容：兼容 3 个及以上厂商中间件产品
25.4平台软件兼容：兼容 3 个及以上厂商云计算及大数据平台
26、包装及运输要求
26.1标志、包装、运输和贮存：符合GB/T 9813.1和商品包装政府采购需求标准的相关规定

27、服务要求
27.1配置检查工具：提供自检测试工具
27.2服务响应：
a) 供应商提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务；
b)供应商提供同城 4h、异地 12h 技术响应服务，2 个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备或更换设备；
c)建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务；
d)服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务。
e)提供打印机等外设的适配服务工作。
27.3服务周期：
a) 设备停产后应继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6年；
b) 产品停止服务时间应提前1年告知；
c) 应明确产品发布日期
27.4预装操作系统：预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统。永久授权。3年免费升级服务
27.5培训服务：供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容
27.6典型问题解决手册：供应商提供典型问题解决说明文档或视频
27.7厂家升级软件与扩容服务：供应商提供上门升级部件/软件与扩容的增值服务
27.8整机质量服务要求：免费服务周期（含换件和维修）应不小于5年。
27.9合格证书要求：提供产品合格证
27.10开箱组装/使用指导要求：提供开箱组装/使用指导
27.11驱动下载服务要求：提供驱动光盘或下载方式
27.12兼容适配软件下载服务要求：提供兼容适配软件下载渠道（光盘、网站）
28、供应链合规性
28.1产品部件保障：供应商保障产品主要部件，提供 6 年的备件服务能力（自购买之日起），或提供可兼容原设备的升级换代产品
29、供应链质量
29.1抗干扰性：当产品部件出现供应风险时，供应商应通知采购人并提供风险应对方案确保产品的服务保障
29.2供应能力证明：供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货
30、关键部件安全要求
30.1关键部件安全要求：CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求。CPU和操作系统应当通过中国信息安全测评中心和国家保密科技测评中心安全可靠测评。
31、整机安全性要求
31.1密码算法实现：CPU 芯片应符合 GM/T 0008 的相关规定，或芯片密码模块应符合 GB/T 37092或 GM/T 0028 的相关规定
31.2USB端口管控：支持 USB 端口管控，USB的关闭，开放，屏蔽。
31.3安全物理锁：支持安全物理锁
31.4信息安全基本要求：
a) 产品应符合 GB/T 39276 的 5.2 的规定；
b) 生产厂商应建立漏洞跟踪表，保证产品版本涉及到的漏洞(如驱动程序等)可查看；
c) 产品不得包含已知的恶意代码或漏洞，不存在未声明的指令、功能、接口
31.5固件安全启动：支持固件安全启动功能，固件启动过程中只有通过启动校验才能正常启动
31.6限用物质的限量要求：符合 GB/T 26572 中规定
32、预装国产操作系统，操作系统符合《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》，通过安全可靠评测，在《安全可靠测评结果公告》名单内。
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	1、转换容量≥432G/4.32T，包转发率≥105Mpps/166Mpps；
2、48个10/100/1000M自适应电口，2个千兆SFP光口，4个1G/10G SFP+光口；含4组万兆光纤模块和2组光跳线；
3、支持将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备，虚拟组内可以实现一致的转发表项，统一的管理，跨物理设备的链路聚合；
4、支持流量控制功能；支持万兆光口堆叠；支持无连接端口休眠；支持云管理、本地管理两种模式，可自由切换；
5、需提供上联和VLAN配置服务，保证与学校现有网络兼容。
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此项目的核心设备为：网络安全教学训练服务器、攻防对抗模拟仿真服务器。
核心设备的技术参数为重要指标，不得负偏离，否则视为未实质性响应招标文件，按无效投标处理。
（四）技术指标、配置和功能要求
1.网络安全教学训练平台
（1）平台需采用“一体化云原生架构”设计，训练业务管理平台与云资源管理平台须为统一系统架构、统一后台、统一权限体系、统一UI风格，不接受基于第三方开源云平台通过外挂或二次集成形成的分离式管理架构。平台应支持在同一管理后台内完成用户、实训、教学、能力考核、虚拟机、容器、集群等统一管理与调度，实现业务与资源的一体化联动。
（2）平台应具备基于教学计划的学习引导能力，可通过创建并下发阶段性学习任务，引导学员按预设的教学路径完成学习与实践。支持教员按大纲创建教学计划并下发，学员端可查看个人课表（日/周/月视图），课程支持按类型、状态筛选。教学看板以饼图展示完成率，教员可监控终端、在线答疑、查看实时统计。教学统计覆盖多维度数据并支持下钻个人进度，形成"下发→学习→监督→统计"闭环。
（3）平台应支持通过物理二层交换设备在不同实验场景下复用来构建多个逻辑隔离的子网环境。
（4）平台应提供全局分类配置功能，统一管理课程类别、实验环境镜像类型、操作系统类型、竞赛题目方向及训练类型等元数据信息。
（5）支持利用资源库课程资源配置不少于64课时的网络安全课程与不少于24课时的网络安全技术实训课程，课程要求如下：
64课时网络安全课程：
	课程模块
	项目
	任务
	课程内容
	备注

	计算机网络安全概述
	网络安全意识
	安全导论
	网络安全介绍
	理论

	
	网络安全意识
	企业办公安全
	网络安全管理
	理论

	
	网络安全意识
	安全法律法规
	信息安全法律法规
	理论

	
	网络安全意识
	安全法律法规
	相关案例分析及法律责任
	理论

	黑客常用的攻击方法
	内网渗透技术
	Window信息收集
	Window信息收集
	理论

	
	内网渗透技术
	Linux信息收集
	Linux信息收集
	理论

	
	Wireshark数据包分析实战
	Wireshark使用教程
	wireshark入门
	理论

	
	Metasploit渗透测试指南
	MSF基础
	msfconsole
	理论

	
	DDOS攻击与防御
	DDOS基础知识
	DDOS简介与历史
	理论

	计算机病毒
	网络安全意识
	安全意识培养
	wannacry勒索病毒样本
	理论

	
	渗透测试流程
	漏洞利用
	震网三代病毒
	理论

	数据加密技术
	密码学基础
	基础密码学
	密码学概述
	理论

	
	密码学基础
	基础密码学
	密码学基本应用
	理论

	
	密码学基础
	分组密码
	分组密码基本概述
	理论

	
	密码学基础
	分组密码
	FEISTEL和DES结构
	理论

	
	密码学基础
	公钥密码
	公钥密码基本概述
	理论

	
	密码学基础
	公钥密码
	RSA算法体制
	理论

	
	密码学基础
	数字签名与数字证书
	数字签名与数字证书
	理论

	防火墙技术
	防火墙课程
	防火墙基本介绍
	防火墙基本介绍
	理论

	Windows操作系统安全
	Windows操作系统安全
	系统安全基础
	Windows系统安全概述
	理论

	
	Windows操作系统安全
	账户安全
	本地账户与组账户管理
	理论

	
	Windows操作系统安全
	组策略与域管理
	windows安全审计策略配置
	理论

	Web应用安全
	Web安全基础
	Web安全综述
	Web安全概述
	理论

	
	Web安全基础
	Web安全综述
	Web安全体系构建
	理论

	
	Web安全基础
	Web安全综述
	典型Web安全漏洞
	理论

	
	Web安全攻防
	Web安全攻防
	网页篡改
	理论

	
	
	
	
	

	课程模块
	项目
	任务
	课程内容
	备注

	实验1：wireshark抓包和协议分析
	Wireshark数据包分析实战
	Wireshark使用教程
	玩转捕获数据包
	实验

	
	Wireshark数据包分析实战
	Wireshark使用教程
	Wireshark过滤器应用
	实验

	
	Wireshark数据包分析实战
	Wireshak数据包分析
	HTTP协议分析
	实验

	
	Wireshark数据包分析实战
	Wireshak数据包分析
	DNS协议分析
	实验

	实验2：nmap主机扫描
	Nmap渗透测试技术
	Nmap使用实例
	主机发现实战
	实验

	
	Nmap渗透测试技术
	Nmap使用实例
	探索网络实战
	实验

	实验3： nmap端口_服务_OS扫描
	Nmap渗透测试技术
	Nmap使用实例
	指纹探测与识别实战
	实验

	
	Nmap渗透测试技术
	Nmap使用实例
	探测行为选项实战
	实验

	实验4：口令破解
	爆破工具详解
	John使用详解
	John弱口令爆破
	实验

	
	爆破工具详解
	其他爆破工具
	Patator与Ncrack
	实验

	
	爆破工具详解
	其他爆破工具
	hashcat
	实验

	
	爆破工具详解
	其他爆破工具
	彩虹表的使用
	实验

	实验5：漏洞利用
	Metasploit渗透测试指南
	MSF实战
	CVE-2019-0708
	实验

	
	Metasploit渗透测试指南
	MSF实战
	木马与meterpreter shell
	实验

	
	Metasploit渗透测试指南
	MSF实战
	meterpreter的后渗透操作
	实验

	实验6：网络欺骗
	内网渗透技术
	内网欺骗攻击
	欺骗攻击
	实验

	实验7：木马
	内网安全基础
	常用工具使用
	MSF应用
	实验

	实验8：DOS
	DDOS攻击与防御
	DDOS攻击与防御实战
	DDOS攻击系统资源
	实验

	
	DDOS攻击与防御
	DDOS攻击与防御实战
	DDOS流量直接攻击
	实验

	
	DDOS攻击与防御
	DDOS攻击与防御实战
	DDOS流量反射攻击（一）
	实验

	
	DDOS攻击与防御
	DDOS攻击与防御实战
	DDOS流量反射攻击（二）
	实验

	
	DDOS攻击与防御
	DDOS攻击与防御实战
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24课时网络安全技术实训课程如下：
	课程模块
	项目
	任务
	课程内容
	备注

	网络基础
	计算机网络基础
	网络及协议安全实践
	Wireshark使用实验、Tcpdump使用实验
	实验

	
	计算机网络基础
	网络及协议安全实践
	ARP协议观察实验、交换机VLAN实验、静态路由实验
	实验

	操作系统基础
	Linux操作系统安全
	系统管理
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	实验
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	Windows操作系统安全
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	实验

	
	Windows操作系统安全
	组策略与域管理
	windows安全审计策略配置、软件限制策略与IE安全策略
	实验
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（6）技能训练体系应覆盖专项训练、竞赛训练（CTF）和实战训练三大类别。专项训练应涵盖SQL注入、反序列化漏洞、命令执行、文件上传漏洞、文件包含漏洞、文件删除漏洞、代码执行等常见安全防线。实战训练应覆盖主流Web应用框架和中间件的漏洞利用场景，技能训练分专项训练、竞赛训练、实战训练三类，专项训练覆盖SQL注入、命令执行、文件上传/包含等主要安全防线，实战训练覆盖主流CMS、中间件及开源靶场演练。知识训练支持单选、多选、判断、填空四种题型，支持独立题库管理。知识题库额外提供不少于1000道，技能资源包含实战训练不少于70个、专项训练不少于50个。
（7）平台应提供独立的知识题库管理模块，支持逐题创建和批量导入两种建题方式。题库应支持刷题练习模式，题型覆盖单选题、多选题、判断题、填空题四类；题目按作答状态分为全部、未作答、已作答、错题集四种视图，支持灵活筛选；练习过程中学员可在试题详情页作答，并支持对未掌握题目进行反复练习。知识题库应具备独立的后台维护能力。除平台自带的能力考核题库资源外，知识训练模块需额外提供不少于1000+题目。
（8）平台应支持虚拟化环境与物理设备的混合组网，通过综合实验场景将现有实体设备资源纳入统一拓扑，教员可根据教学需求自定义虚实互联的复杂网络场景。支持在虚拟拓扑中接入终端类、网络类、安全类三类实体设备，实现虚拟节点与物理节点的互联互通。支持接入第三方品牌的路由器、防火墙及Web应用防火墙（WAF）等设备。防火墙应支持透明模式与路由模式两种部署方式；平台可实现内置的防火墙的多种工作模式，支持内置防火墙与路由器节点的路由协议配置，涵盖联通策略、静态路由及OSPF、RIP、BGP等主流动态路由协议，配置表单根据协议类型自动适配，降低网络拓扑编排的技术门槛。
（9）平台职业体系应支持将理论课程与技能实训项目进行灵活组合编排，形成混合式培养方案。支持理论与实验课两类课时形态，实验课时可独立维护实验介绍与实验指导双文档，课时支持灵活混合编排，满足理论教学与实操训练一体化管理需求。
（10）系统基于 KVM/QEMU 标准虚拟化体系设计，支持 i440fx、Q35 等主流虚拟芯片组类型，以及 RTL8139、E1000、VirtIO 等标准虚拟网卡模型，主要用于兼容不同操作系统、历史镜像及教学靶机环境。其中 VirtIO 为 KVM 官方推荐的高性能半虚拟化驱动方案，Q35 为支持 PCIe 的现代化虚拟硬件架构。平台同时具备保留传统兼容模式（如 i440fx、IDE、RTL8139），支持靶机镜像类型关联信息查看，支持所有靶机的基础镜像和增量镜像类型，以及类型之间的关联关系的查看，满足网络安全教学、靶场攻防、历史漏洞环境复现等复杂场景需求。靶机支持SSH、RDP、VNC、noVNC等不少于4种远程访问协议，可灵活配置底层虚拟硬件（芯片组、网卡类型、QGA功能、硬盘控制器类型），并支持基础镜像与增量镜像的类型划分及关联关系查看，满足多样化实验环境需求。
（11）支持自定义职业岗位体系，可灵活组合课程与技能训练资源构建岗位培养路径，实现理论教学与技能实训的深度融合。
（12）★平台应支持教学训练模式与职业仿真模式的灵活切换，可依据岗位能力评估等级为学员分配对应的职业角色与岗位。平台需提供配套组件，支持不少于50名学员并发开展职业场景实训。应具备工单驱动的流程化管理能力，支持以下功能：自动化报告生成、报告在线编辑、资产信息录入、任务分发、报告修订版本追溯、报告预览与下载、在线批注、报告上传、工具箱集成，以及安全事件与告警的关联匹配。
（13）★支持在职业环境中进行告警研判、代码解析、对比分析、上下文关联、绘制表格图形等操作，能通过AI赋能，支撑职业环境中的工作有序开展，包括安全政策查询、处罚案例查询等基本安全知识问答、推理能力、基础统计能力。
2．攻防对抗竞赛训练平台
（1）平台应采用统一集成架构设计，竞赛业务管理模块与云资源管理模块须基于同一技术底座实现，共享统一的管理后台、权限体系与界面规范，不接受通过接口对接或组件拼装形成的分离式管理架构。平台应支持在同一管理后台内完成用户管理、竞赛管理、安全工具、漏洞管理、靶机管理、场景管理、实例运维、集群管理、网络管理等全部模块集成于统一Web界面，无需跨系统跳转或切换后台，操作及入口完全统一，后台内完成用户、竞赛、安全工具、漏洞管理、虚拟机、容器、集群等统一管理与调度，实现业务与资源的一体化联动。
（2）平台应支持虚拟网络的统一管理。网络管理功能分为外部网络配置与赛事网络配置两部分。外部网络配置展示平台对外服务的实时IP信息及可用映射端口范围。赛事网络配置涵盖平台内部虚拟网络、解题赛事网络、攻防赛事网络及靶场赛事网络等类型。用户可根据部署环境需求自定义赛事网络规划，亦可采用系统默认配置。
（3）★平台应支持国内CNVD、CNNVD等主流权威漏洞数据库的统一接入、汇聚与关联，实现多源漏洞数据的标准化管理。其中CNVD漏洞数据收录规模应达到15W条量级以上，CNNVD漏洞数据收录规模应达到20W条量级以上，平台漏洞数据总量应能满足攻防对抗训练场景的实际使用需求。
（4）平台应支持安全竞赛题目管理。对于解题赛场景类题目，应支持信息预览、在线验证测试，支持一键启停题目环境并进行在线访问调试，支持对运行实例执行销毁和延时操作，以及PushFlag提交验证。对于攻防赛场景类题目，应同样支持信息预览与在线验证测试，支持启停题目环境、在线调试、实例销毁与延时，并具备Checker检测和Flag提交验证能力。
（5）解题赛模式应提供赛事控制、题目运维、实例管理、流量管理、网络详情、公告管理、选手管理、展示管理等赛事运维功能。应支持开始、暂停、继续、结束、延时等操作，以及数据清空和虚拟资源回收的赛事过程控制；应支持地址查看、实例重置、远程登录、Flag查看及自动化Flag提交验证的实例运维功能；应支持排行榜、统计数据、解题报告（WP）的前台展示控制，以及3D态势展示等元素的配置管理功能。系统应具备独享环境+动态Flag题目的防作弊机制，能够实时检测选手解题行为，发现异常时自动禁赛并记录日志，禁赛状态可由主办方手动恢复。
（6）平台应支持对解题类赛事选手全程流量数据的实时采集、监控与持久化存储。流量数据应支持按题目维度、时间区间、选手标识等多维度检索与筛选，并支持管理员进行数据导出及本地下载。
（7）攻防赛模式应提供赛事控制、题目运维、实例管理、流量管理、网络详情、公告管理、选手管理、展示管理等赛事运维功能。平台应支持开始、暂停、继续、结束、延时，以及数据清空、虚拟资源回收、流量管控、态势监测和异常部署处置的赛事过程控制；应支持实例重置、远程登录、Flag查看、Checker检测及自动化Flag提交等功能。选手管理应支持禁赛与恢复、奖惩分值调整、解题报告下载；题目管理应支持上线与下线控制、同题状态展示及批量部署，以及流量包的开放管理。展示管理应支持排行榜、统计数据、解题报告的前台展示控制，以及3D态势展示和品牌标识的显示配置。
（8）攻防赛数据统计应支持积分总榜、专项排行榜、题目榜单、答题日志等多维度数据展示，并支持数据导出。
（9）靶场赛模式应支持赛事控制、题目运维、部署管理、流量管理、公告管理、选手管理、展示管理等运维功能。应支持开始、暂停、继续、结束、延时，以及数据清空、流量管控、态势监测和异常部署处置的赛事过程控制;应支持参赛主体信息、网络配置、VLAN划分、部署状态的展示，以及重新部署、部署详情和规则注入操作的部署管理;应支持禁赛与恢复、奖惩分值调整、解题报告下载的选手管理应支持排行榜、统计数据、解题报告的前台展示控制，以及3D态势展示的展示管理。
（10）靶场赛应包含排行趋势、积分总榜、题目榜单三部分的数据统计。排行趋势以折线图展示排名前列选手的得分随时间变化曲线；积分总榜展示参赛主体的名称、所属单位、解题数量、一血考点数量及总分；题目榜单展示考点名称、被解出次数、前三名解出用户及题目分值。
（11）平台应支持账号和队伍信息的软删除机制，软删除后的账号和队伍应提供恢复和永久注销两种后续操作，满足不同场景下的数据生命周期管理需求。删除后进入待删除区而非直接销毁，支持一键恢复或永久注销，兼顾数据安全与误操作容错。
（12）★平台应支持图形化的简化场景拓扑编排能力，通过直观的可视化界面呈现网络接口、网络区域与终端节点之间的逻辑关系与属性配置。编排功能应支持多个独立网络区域的创建与管理，管理员可为各网络区域配置网络属性并添加主机终端及终端属性；同时应以可视化方式呈现网络区域间的访问策略，管理员可通过设定流量方向，对特定方向的访问策略进行便捷开启或关闭控制。
（13）平台应支持能力考核赛的选手解题数据统计，至少涵盖考试人数、参加人数、题目数量、试卷总分、平均成绩信息等指标，并支持对参赛选手试卷内容的快捷在线预览功能。
3.安全防火墙
[bookmark: OLE_LINK20][bookmark: OLE_LINK21]（1）硬件规格及性能要求：防火墙吞吐量≥2Gbps；IPS+AV吞吐量≥1.8Gbps;并发连接≥150万；每秒新建≥1.6万；Ipsec VPN吞吐≥400M；SSLVPN 用户数≥400；≥8个GE千兆电口，≥2个SFP千兆光口，≥4G EMMC存储，支持与教学平台对接，实现虚实结合教学。
（2）虚拟化：支持基于VRF的vsys防火墙系统的虚拟化技术。支持≥32个vsys虚拟化。防火墙系统虚拟化实现用户隔离，每台虚拟防火墙创建可限制新建、并发、吞吐、防火墙策略数量、NAT数量、对象数量等关键参数。支持策略预编译技术，在大量防火墙访问控制策略情况下整机性能不受影响。
（3）安全防护：支持并开通对HTTP、FTP、SMTP、POP3、IMAP协议的病毒检测和过滤功能；基于主流杀毒引擎，支持病毒库数量不少于1200万。
（4）支持并开通数据防泄漏功能，支持针对HTTP、SMTP、IMAP、POP3协议传输文件进行本地敏感数据库比对，对违规内容的文件进行过滤；文件类型至少包含txt、doc、docx、ppt、pptx、xls、xlsx；敏感数据库至少包括国内银行卡号、国内收集号、国内身份证号、qq、163、126、gmail、雅虎、新浪等常用邮箱账号。
（5）★支持DoH加密域名解析服务，对解析流量加密处理。
（6）支持对通过设备的SSL流量进行解密。支持代理模式和透明模式两种组网；并支持客户端模式和服务器模式的流量进行ssl解密检查。
（7）支持策略预编译技术，在大量防火墙访问控制策略情况下整机性能不受影响。提供相关界面截图以及功能原理。
（8）可在防火墙本地查询DNS解析数量以及检测威胁数量，并生成详细的威胁日志以及告警。
（9）支持输入威胁域名一键跳转到云端威胁情报中心查看威胁详细实时全量的信息化展示。
（10）★支持链路质量实时探测，支持通过调整探测报文的数量、发送间隔、最大重试次数、超时时间、抖动、丢包延迟的阈值进行链路质量评估，进行智能选路。
（11）支持对服务器、客户端进行的口令暴力破解的攻击防护。支持手动设置以及一键生成资产黑名单，支持手动设置以及一键生成资产mac地址绑定表。
（12）支持系统快照功能不少于16个。支持将版本、配置文件存储为一个快照并备注描述，可以从历史快照中选择一个进行版本回滚。支持当系统损坏无法进入时可以从bootloader中选择进入任何一个快照进行回滚。支持每周、每月固定时间进行定期自动快照备份。同时支持cf卡和硬盘的系统快照存储。
4.网络入侵防御设备
 （1）设备硬件规格：设备需为专业入侵防御系统，非防火墙增加授权。网络吞吐≥1G，IPS吞吐≥500M，并发连接数≥126万；新建连接数≥2.5万；多核CPU硬件架构，冗余电源，≥500G硬盘，≥10个GE千兆电口（1组bypass），≥2个SFP千兆光口，≥2个千兆COMBO光电复用接口（4个接口），提供≥3年质保服务。支持与教学平台对接，实现虚实结合教学。
（2）支持路由模式、透明（网桥）模式、混合模式、旁路模式；旁路部署支持加入2个以上物理接口，无需接口对；部署模式切换无需重启设备；接口实际配置支持second IP地址，每个接口要求支持至少200个second IP。
（3）系统定义超过8500+条主流攻击规则，支持自定义IPS特征，可针对8种协议自定义入侵攻击特征，包括IP、UDP、TCP、ICMP、HTTP、FTP、POP3、SMTP等协议；自定义特征可设定拓展协议字段，设置数据包中的匹配内容，可选择包含、等于、不等于、大于、正则匹配等匹配方式:同时可选择多种匹配条件，支持设置"与”和“或”的匹配顺序。
（4）支持弱口令扫描能力，可针对IP、IP端、端口等对象，扫描监控空密码、用户名密码相同、预置弱口令、自定义弱口令等规则，弱口令字典可自定义设置。
（5）★支持安全事件攻击链分析，以资产和攻击者两种角度关联所有安全事件，将攻击过程阶段化，分析和统计每个攻击阶段的攻击内容和攻击次数，支持针对每个攻击阶段进行数据下钻，支持分析攻击时间、攻击源、攻击目的、攻击事件、检测模块、攻击级别等信息，帮助管理员清晰了解网络攻击的攻击进度，及时在数据泄露前加固网络。
（6）应用特征不少于7000个，移动应用不少于2400个，规则总数不少于13000。支持根据标签选择应用，预置标签分类至少包含安全风险、高带宽消耗、降低工作效率等10大类；支持给每个应用自定义标签；支持根据标签选择一类应用做控制。
（7）★支持虚拟路由转发（VRF）功能，使用 VRF功能可以从系统层面隔离不同VRF 组里的流量信息和路由信息。不同VRF下的接口可以配置相同的 IP 地址。
5.Web应用防火墙
（1） WEB应用防火墙系统，网络层吞吐≥2.4G，HTTP吞吐≥2.2G，HTTP新建连接数≥19000；HTTPS吞吐≥350mbps，HTTP并发连接数≥40万，多核CPU硬件架构，≥4GB内存，≥500G硬盘；≥8个千兆电口（1组Bypass），可防护站点数64个，提供3年质保服务，支持与教学平台对接，实现虚实结合教学。
（2）★支持默认站点发现功能，系统监测网络中的HTTP和HTTPS流量，对于被发现次数超过指定值的网站，系统将通过默认站点对其进行安全防护，并且可以配合响应码筛选和流量入接口功能，发现基于入接口和指定响应码的web服务器点，用于设备快速上线部署提供安全防护。
（3）系统具备信息泄露防御能力，可以防止服务器错误、数据库错误、Web目录内容、程序代码、关键字（支持中文，已内置大量的关键字，将请求或者响应中的关键字进行脱敏处理（替换为任意指定字符））等信息的泄露。
（4）支持API的安全检测和防护功能，可基于OpenAPI规范文档和自定义防护规则，实现合规性检测，自定义防护规则支持URL路径、HTTP方法、HTTP头部内容、请求行参数和请求体等内容进行设置。
（5）支持内置漏扫功能，支持扫描各种类型的Web漏洞包括：SQL注入漏洞、XSS攻击漏洞、Web服务漏洞、信息泄露漏洞、异常访问漏洞，支持普通扫描和侵入式扫描，支持对需要认证的Web页面进行扫描，可以对目录深度、链接总数、单目录文件数进行限制，支持手动扫描和定期扫描，扫描报告可以进行导出，支持PDF、XML文件报告，支持根据漏洞扫描结果，对网站的漏洞进行快速保护。
（6）★支持多级日志聚合(按照威胁类型进行一级聚合后，按照防护规则进行二级聚合)，便于快速日志溯源。
6.多媒体教学软件
（1）教师可以给学生布置课堂作业，学生在收到教师布置的作业后，必须在规定的时间内完成并提交，教师再对学生提交的作业进行批改，并将评为优秀的作业作为范本共享给其他学生。
（2）学生可以收到教师布置给自己的作业，可以下载作业，完成作业后进行提交，学生可以看到教师批改作业结果，并可以查看到评为优秀的作业，可以对优秀作业进行点赞和评论。
（3）教师机屏幕上的内容实时广播给单个、部分或全体学生；学生全屏接收教师机广播的画面，锁定学生鼠标和键盘；支持在云主机服务器宕机的情况下进行广播，支持后登录的学生机自动进入屏幕广播。
（4）支持对虚拟桌面进行广播，屏幕可设置色深设置，可设置彩色广播，黑白广播。
（5）教师将本地视频文件广播给学生，支持添加多个视频文件按顺序播放；在云主机服务器宕机的情况下也能进行广播；后登录的学生机可自动进入影音广播，为提高教学效率，在执行影音广播的同时，学生端的键盘和鼠标被锁定。
（6）当学生终端具有多个虚拟桌面教学场景时，教师可远程指定学生机快速进入统一的教学场景。
（7）教师对学生进行电子点名，可以自定义院系、专业、班级等单位类别，可以直接选择几年级几班。
（8）教师端可以通过摄像头将教师的影像和语音实时发送到学生端，实现远程实时影像语音教学。
（9）教师可对部分或全体学生同时下发一个或多个文件（文件和文件夹），教师可自定义下发的文件存放在学生机上的路径，遇到同名文件，系统弹出提示，教师自定义是否覆盖同名文件。
（10）教师机可以连续监看所选学生机屏幕。每屏可监视多个学生，可设置每屏学生机的数量以及学生机屏幕轮循的时间间隔。
（11）教师机可以将本机的操作过程、讲解录制为一个文件，供教师反复使用，以后通过屏幕回放功能进行回放。
（12）教师可利用电子白板进行边操作边注解，达到强调重点、进行注解等作用。电子白板可以配合屏幕广播使用，也可配合投影仪进行电子板书或屏幕注解。
（13）教师可远程批量限制学生机的程序和设备的使用，还可以禁止学生机访问外网，有效规范学生对学生机的操作行为。
（14）每套至少开放70个连接终端。
7.还原软件（含保护卡）
（1）支持使用Intel、AMD、海光、兆芯等芯片的终端部署安装。
（2）可新增分区或删除指定的分区，可设置系统不同分区的类型，支持自定义分区名称、分区容量、文件系统以及还原方式。
（3）支持国产和非国产终端电脑的固态硬盘及机械硬盘的双硬盘保护同传，可新增、删除指定分区，设置不同分区类型（涵盖立即还原型启动分区、备份还原型启动分区、专属分区、共享分区、Linux 交换分区及其他分区），自定义分区名称、分区容量、文件系统及还原方式。支持完整保留终端硬盘现有操作系统数据的简易安装模式，删除终端硬盘所有数据并重新划分硬盘分区的自定义安装模式。
（4）可显示差异拷贝过程中当前发送端网卡的列表，对于多网卡终端可自由选择进行差异拷贝的网卡。
（5）若终端因故障在底层差异拷贝时无法与发送端连接，可右击对应终端连接号并将其设定为占位机，该终端连线号图标变更为占位状态，已连线终端将自动查找并连接未连线的连线号，也可自定义指定终端的连线号。
（6）支持断点续传，若终端在差异拷贝时意外断线，重新进行操作后发送端将自动智能识别断线终端的数据状态，仅发送终端断线后未接收的数据，无需将完整数据重新发送。
（7）差异拷贝过程中可显示在线及掉线终端数，可显示数据传输量并记录当前速度及传输已用时间，呈现传输进度的百分比率，预估显示传输剩余时间，结束显示传输平均速度。
（8）差异拷贝过程中自动识别当前传输中的最慢机并进行标记，可暂停该终端传输。可以设置显示终端上系统桌面信息，底层开机画面支持以保护模式、总管模式和暂存模式进入系统。
（9）可批量对局域网内客户端的操作系统自动分配IP地址并修改不同网段的IP地址设置、Windows用户的登录名和计算机名，可设置IPv4及IPv6的地址，支持设置网络连线群组，支持终端多网卡IP设置，差异拷贝时可绑定网卡。
（10）在 Windows 系统下，可自动识别并记忆绿色软件的注册信息，对3D类（如AUTODESK、Maya）、设计类（AUTOCAD）需绑定硬件序列号激活软件的自动进行注册，在客户端页面，通过发送端发送分区至其它接收客户端后无需激活可直接使用软件。
（11）支持多账号管理，多个管理员账号自定义权限分级管理，可分配不同的管理员管理不同的操作权限。
（12）支持隐藏底层操作系统选单，有多个操作系统时，可设置默认进入某个操作系统，自定义进入系统的时间支持开启、关闭开机自动连线支持显示、不显示开机画面背景图片和开机画面热键提醒。
（五）项目实施要求
1．实施团队要求
本项目技术复杂、包含硬件采购及安装调试、软件平台部署、网络通信及安全等方面，为能保证在规定时间内完成项目建设，要求投标人针对本项目配备实施团队，具体要求如下：
项目经理1人，负责跟踪推进项目管理工作和问题的协调落实；要求具备信息系统项目管理、系统规划、信息安全、通信专业相关等方面的技术专业，具有相关工作管理经验；
技术负责人1人，负责项目具体实施技术方面工作，要求具备系统集成、网络工程、信息系统安全保障等方面的技术专业，具有相关工作经验；
运维负责人1人，负责项目具体项目运维方面工作，要求具备系统架构、软件测试、信息安全等方面的技术专业，具有相关工作经验；
除项目经理、技术负责人和运维负责人外其他实施团队成员配备不少于3人，要求具备网络规划、数据库等方面的专业技术，并根据需要配备相应人员现场保障等，能够顺利开展项目实施工作。
投标人应本着认真负责的态度组织项目团队，投标文件中的项目组主要成员名单，在中标后不经采购人允许不得随意更改。
（六）售后服务要求
1．质量保证期：中标单位须提供所投产品免费质保期服务（教学电脑 5年，服务器、Web防火墙、网络入侵防御设备、服务器机柜、网络交换机质保3年，网络安全教学训练平台、攻防对抗竞赛训练平台、多媒体教学软件、还原软件（含保护卡）免费运维3年(含软件及资源更新)）。质保期从项目验收合格之日起算。
2．售后服务：中标人对出现故障在30分钟内响应，2小时以内到现场，8小时以内提出问题解决方案并采取相应措施保障用户正常使用。中标人严格遵守服务合约，项目完成以后，如采购人有需要中标人配合的服务，投标人应予以配合。
（七）培训要求
1．中标人需提供完整的系统培训方案。
2．培训内容包括系统原理、运营管理和故障检测等综合内容，以实际操作培训为主，确保培训人员对设备系统有全面的认识；能熟练地使用这些知识和技巧安全规范地操作、维护网络系统。
3．除上述培训外，中标人还需负责在现场组织对系统的安装、调试和运行进行技术示范和业务指导。
4．中标人选派具有一定资质和实践经验，且受过专门训练的专业技术人员负责各分项工程的技术培训工作。
（八）验收要求
1.采购单位将根据《江苏省财政厅关于印发<江苏省政府采购履约验收管理办法>的通知》（苏财规〔2024〕7号）相关要求，组织项目履约验收基本工作。
2.招标文件、投标文件、政府采购合同等是履约验收工作的重要依据。在政府采购合同约定的履行验收条件达到时，中标供应商可以主动联系采购单位启动履约验收工作。
3.采购单位将按照验收标准要求组织验收，供应商所供产品的规格、数量符合招标文件供应商投标承诺及采购合同约定的要求；所供产品的外观完好，无严重碰撞、表皮脱落、五金件生锈等明显瑕疵；所供产品结构牢固，无安全隐患；所有产品均已运输至指定地点，并安装调试完毕。
4.验收时，中标人须提供相关设备的检测报告、软件功能测评报告。
5.中标人书面通知采购人所完成的工作和准备进行验收的项目种类及验收开始时间，此通知书需经采购人认定后方可执行。

七、综合说明
1.投标人按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。
2.此次投标报价应综合考量投标人提供全部货物及其安装所需的辅材、备品、备件、专用工具、包装、运输、吊装、安装、基础的开挖及恢复、损耗、调试、检测、验收、试运行、人工、机械、仓储、保险、劳保、各种税费、专利技术、技术支持与培训、质保、售后服务与维护及相关劳务支出等所发生的全部费用以及供应商企业利润和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用以及投标人认为应纳入的其它一切费用。
3.中标单位将根据招标文件、投标文件的相关约定，承担合同责任，履行合同义务。
4.投标人应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

八、政府采购政策
1.中小微企业
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的相关规定，如供应商认定本企业提供的货物、工程或服务符合上述文件规定情形，可以享受中小企业扶持政策的，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）提交《中小企业声明函》并加盖公章，《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，未提交声明函或所提交的声明函中行业与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业不一致不享受相关政策。
在政府采购活动中，供应商提供的货物符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。
其中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。
2.残疾人福利性单位
根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，在政府采购活动中残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位，应提交《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，未提交则不享受相关政策。
3.监狱企业
根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定，在政府采购活动中监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
[bookmark: OLE_LINK31][bookmark: OLE_LINK34]4.对本国产品的支持政策
根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的相关规定，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
供应商对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（样式见第三章）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品。供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。
5.绿色采购
（1）本次拟采购的产品中教学电脑属于政府强制采购节能产品。根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购范围内产品的，供应商须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询,并在投标文件中提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，否则视为未实质性响应。
（2）为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）文件规定，采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照标准要求实施相关采购活动，供应商应提供符合标准要求的设备或服务。
（3）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号文）文件规定，供应商提供产品及相关快递服务的包装应符合标准要求。

九、关于对参与供应商信用记录的政府采购要求
1.采购代理机构会在接收投标文件截止时间后，登录信用中国网站（www.creditchina.gov.cn/）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/）查询供应商的信用记录，并将查询结果递交评标委员会。
2.采购过程中将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。
两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
3.供应商若在经营活动中受到罚款的，请携带相关地方、部门对较大数额认定标准的证明材料，与投标文件一并提交。若无法提供，则可能承担投标无效等相应不利后果。
4.对存在失信信息的供应商，由失信供应商进行确认。同时，采购代理机构工作人员应根据评标委员会确认的失信信息，登录到相关来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。
十、凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以网上发布的通知为准。
[bookmark: _Toc11789][bookmark: _Toc5111][bookmark: _Hlk55741158][bookmark: _Toc105397794][bookmark: 合同的特殊条款]
第五章 合同及主要条款
[bookmark: _Toc8564][bookmark: _Toc27667][bookmark: _Toc57376410]政府采购合同
项目名称：
项目编号：
采购人（甲方）：
供应商（乙方）：

根据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，为明确采购人（甲方）和供应商（乙方）在购销过程中的权利、义务和经济责任，双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，经友好协商，同意按照下面的条款和条件订立本合同，以资共同遵守。 

1、 定义
采购人（以下简称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。
供应商（以下简称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。
合同价款是指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。
货物是指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其他备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。
服务是指根据合同规定乙方应承担的与供货有关的辅助义务，比如运输、保险以及其他伴随服务，比如安装或指导安装、调试以及送货上门提供技术援助、培训、配合措施、维修响应和合同中规定乙方应承担的其他义务。
损失是指合同一方因不履行合同义务而导致另一方及第三方的各种损失的费用，还包括守约方为减轻损失或维护权利而需支付的各种调查费用、车旅费用、律师费用等。

2、 组成合同的文件
本合同与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
1.政府采购合同及其变更、补充协议
2.中标（成交）通知书
3.投标（响应）文件
4.招标（采购）文件
5.国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

三、合同标的
	序号
	货物（服务）名称
	品牌、规格型号
	数量
	交货期限
	小计金额（元）

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	



四、合同总价款及支付
1.合同总价款：大写人民币     元，小写￥     元。合同总价款范围：合同总价应包括完成设备的供应、安装、调试、检测、总包管理、施工配合以及最长质保期内的维修、保养等招标内容所需的所有设备、材料、验收、劳务、服务等应有费用；中华人民共和国根据现行税法征收的与本合同有关的一切税费。合同总价款应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。
对于甲方在招标文件中所要求的及乙方在投标文件和合同中所承诺提供的功能，乙方应无条件提供，由于设计及其他原因所造成的额外费用由乙方自行承担。
2.付款方式：
分期付款：  合同签订完毕生效后，甲方一次性向乙方支付合同总价的30%作为预付款。待全部货物安装到位，经调试、验收合格后，乙方将合同金额5%的履约保证金缴纳至甲方指定账户，且提供下列A、B、C、D材料后30个工作日内，甲方按合同总价向乙方支付合同余下的全部货款。质保期满后，且无质量问题，乙方向甲方项目建设单位提出书面申请，待甲方建设单位签字同意支付后，甲方一个月内退回履约保证金（无息）。
A、合格销售发票
B、甲方签收后的送货回单
C、履行验收报告单
D、履约保证金缴纳凭证
3.支付方式：银行汇票、转账支票或数字人民币支付价款。乙方账户信息如下：
开户名称：
开户银行：
银行账号：
数字人民币账户（数币钱包ID）：

五、合同履行 
1.合同履行期限：合同签订后___30___日内完成所有货物的供货、安装及调试。
2.履约地点：乙方交货至甲方指定地点，所发生的运输等费用及货物的损坏造成的损失由乙方承担。
3.履约担保：是否收取履约保证金  是    ¨否
收取履约保证金形式：  待全部货物安装到位，经调试、验收合格后，乙方将合同金额5%的履约保证金缴纳至甲方指定账户。
质保期满后，且无质量问题，乙方向甲方项目建设单位提出书面申请，待甲方建设单位签字同意支付后，甲方一个月内退回履约保证金（无息）。                          
收取履约保证金金额：    合同金额的5%            
4.如采购文件要求中标（成交）供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。按照《江苏省财政厅 国家金融监管总局江苏监管局 江苏省地方金融监督管理局关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险)的通知》和相关法律法规规定，采购人如向中标（成交）供应商收取履约保证金的，供应商可以以履约保函(保险)的形式代替提供履约保证金。

六、履约验收
甲方将根据《江苏省财政厅关于印发<江苏省政府采购履约验收管理办法>的通知》（苏财规〔2024〕7号）相关要求，成立验收小组，负责采购项目履约验收具体工作。
1.验收组织方式：¨验收小组验收  
2.验收的实施主体：    甲方     
3.履约验收时间：  所有货物到场后5日内进行初步验收，初步验收通过后，所有货物安装、部署、调试、试用完成并符合要求后，供应商提出验收申请之日起10日内组织验收。
4.履约验收方式：¨一次性验收         
           分期（段）验收： 货到后，招标人对中标人提交的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收。初步验收通过后，所有货物安装、部署、调试、试用完成后，依据国家、行业、地方现行相关标准及规范、政府采购合同、本项目采购文件及成交商响应文件进行验收。中标人需要配合招标人进行系统的整体验收，完成本项目的验收和交付，并提交本项目全部技术文档及其他相关全部资料等。  
5.履约验收的内容：  货到后，招标人对中标人提交的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收。包括但不限于“货物清单”、“品牌、型号、规格、数量及外观质量”、“技术、性能、指标”、“运行状况及安装调试”、“质量证明文件”、“售后服务承诺”、“安全标准”、“合同履约时间、地点、方式”等内容。外观、说明书须符合采购文件技术要求，并进行相应的功能测试。招标人对中标人提供的货物在使用前进行调试时，中标人需负责安装并培训招标人的使用操作人员，并协助招标人一起调试，直到符合技术要求，招标人才做最终验收。       
6.履约验收标准：                                         
7.履约验收其他事项：                                     

七、甲方的权利义务
1.签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。
2.甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。
3.甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。
4.甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在合同约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。
5.甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。
6.国家法律法规规定及合同约定应由甲方承担的其他义务和责任。

八、乙方的权利和义务
1.签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。
2.乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。
3.乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。
4.国家法律法规规定及合同约定应由乙方承担的其他义务和责任。

九、货物包装、运输、保险和交付要求
1.本合同涉及商品包装、快递包装的，除合同另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵合同约定的指定现场。
2.除另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。
3.货物保险要求（如有）按合同约定执行。
4.除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。
5.乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。
6.如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

十、质量标准和保证
本项目经甲方验收合格后，乙方将提供  三 年（其中教学电脑五年）质量保证期。
1.质量标准
（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。
（2）采用中华人民共和国法定计量单位。
（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。
（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。
2.保证
（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在合同规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。
（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。
（3）乙方收到通知后，应在合同规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。
（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同规定以书面形式追究乙方的违约责任。
（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

十一、权利瑕疵担保
1.乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。
2.乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。
3.如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

十二、知识产权保护
乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

十三、保密义务
甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。

十四、伴随服务 
1.乙方应提供所交付货物的全套技术文件资料，包括产品目录、软件备份、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和服务指南等。
2.乙方还应提供下列服务：货物的现场安装、启动和试运行；提供货物组装和维修所需的工具；在质量保证期内对所交付货物提供运行监督、维修、保养等。
3.上述伴随服务的费用应包含在合同价中，不单独进行支付。
4.货物的包装、储运、安装按国家有关规定执行。

十五、违约责任
1.质量瑕疵的违约责任
乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据合同要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。
2.迟延交货的违约责任
（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。
（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，误期赔偿费具体标准按合同总价每日千分之四计算。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。
3.迟延支付的违约责任
甲方存在迟延支付乙方合同款项的，按甲乙双方具体约定执行。
4.其他违约责任根据项目实际需要按甲乙双方具体约定执行。

十六、不可抗力
1.如果乙方和甲方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。因乙方或甲方先延误或不能履行合同而后遇不可抗力的情形除外。
2.本条所述的“不可抗力”系指那些双方无法控制，不可预见的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其他双方商定的事件。
3.在不可抗力事件发生后，当事方应在十五日内以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。双方应尽实际可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。 

十七、合同变更、中止与终止
1.合同的变更
政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。
2.合同的中止
（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。
（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：①经营状况严重恶化；②转移财产、抽逃资金，以逃避债务；③丧失商业信誉；④有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。
3.合同的终止
（1）合同因有效期限届满而终止；
（2）在甲方因乙方违约而按合同约定采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可在下列情况下向乙方发出书面通知，提出终止部分或全部合同。 
①如果乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内提供部分或全部货物。
②如果乙方未能履行合同规定的其他任何义务。
③如果乙方在本合同的竞争或实施中有腐败和欺诈行为。为此，定义如下：“腐败行为”是指提供、给予、接受或索取任何有价值的东西来影响采购人员在采购过程或合同实施过程中的行为；“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报事实，损害甲方的利益，包括投标人之间串通，人为地使采购活动丧失竞争性，损害甲方所能获得的权益。
如果甲方根据以上的规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未提供服务类似的货物，乙方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。并且，乙方应继续履行合同中未终止的部分。
（3）如果乙方破产或丧失清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取任何补救措施的权利。 
4.涉及国家利益、社会公共利益的情形
政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

十八、索赔
1.甲方有权根据当地国家技术监督局、进出口商品检验局或其他具有法定资格的质检机构出具的检验证书向乙方提出索赔。 
2.如果乙方对缺陷负有责任而甲方提出索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜： 
（1）乙方同意退货并用合同规定的货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其他必要费用。 
（2）根据货物低劣、损坏程度以及甲方所遭受损失的金额，经双方商定降低货物的价格。
（3）用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险，并负担甲方蒙受的全部直接损失。乙方应相应延长修补和更换件的质量保证期。 
3.如果在甲方发出索赔通知后七天内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如乙方未能在接到甲方索赔通知后七天内或甲方同意的延长期限内，按照上述规定的任何一种或多种方式解决索赔事宜并征得甲方同意，甲方有权从应付货款中扣回索赔金额，并拥有对赔偿不足部分进一步索赔的权利。

十九、合同转让和分包
1.乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。
2.乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

二十、争端的解决与法律适用
1.甲方和乙方应通过友好协商，解决在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端。如从协商开始十天内仍不能解决，可向有关合同管理部门提请调解。
2.如果调解不成，双方中的任何一方可向人民法院提起诉讼。诉讼由合同签订地人民法院管辖。
3.诉讼费由败诉方负担。
4.因合同部分履行引发诉讼的，在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同的其它部分应继续执行。
5.本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。
6.本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

二十一、通知
1.本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同中所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。
2.一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。
3.本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。
4.通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

二十二、合同生效 
1.双方签约人为各自法定代表人或其委托代理人。
2.本合同系指本文件及其附件中的所有部分，招标（采购）文件、乙方的投标（响应）文件、中标（成交）通知书、乙方在采购过程中的澄清和承诺等为本合同不可缺少的组成部分。
3.本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。
4.本合同壹式肆份，甲乙双方各执贰份，各份具有同等法律效力。
5.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。
6.合同修改：除甲乙双方签署书面修改、补充协议，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。
7.本合同签订地为：江苏省苏州市。

	甲方（采购人）
	乙方（供应商）

	单位名称
（公章或合同章）
	
	单位名称
（公章或合同章）
	

	法定代表人或其委托代理人
（签字或签章）
	
	法定代表人或其委托代理人
（签字或签章）
	

	签订日期
	
	签订日期
	

	住所
	
	住所
	

	联系人
	
	联系人
	

	联系电话
	
	联系电话
	

	通信地址
	
	通信地址
	

	邮政编码
	
	邮政编码
	

	电子邮箱
	
	电子邮箱
	

	统一社会信用代码
	
	统一社会信用代码
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。






[bookmark: _Toc105397795][bookmark: 评分要点]第六章 评标办法和评分标准
[bookmark: _Toc698][bookmark: _Toc16264][bookmark: _Toc17476]一、评标办法：
1.评标办法采用综合评分法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，则由评标委员会组织抽签确定中标人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
2.评标时，评标委员会成员分别对每个有效投标人的标书进行评价、打分，直接将评委的评分按算术平均方法，计算出每个有效投标人的评委评审得分（保留小数点后两位）。投标报价得分直接计算取得。评委评审得分和投标报价得分相加为投标人的综合评分。
3.如投标人存在“苏财购〔2017〕11号”文件中所列的失信或不良行为，按照相关规定执行。关于较大数额罚款的认定按照《财政部关于<中华人民共和国政府采购法实施条例>第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库〔2022〕3 号）文件执行。
4.使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按照此规定处理。
[bookmark: OLE_LINK14][bookmark: OLE_LINK13]5.针对中小型企业、残疾人福利企业和监狱企业的评审：
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的有关规定，对于符合上述文件规定情形的小微企业、残疾人福利性单位及监狱企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，如扣除后的价格为最低价的，则作为评标基准价，中标金额则以实际投标报价为准。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
小微企业提供《中小企业声明函》；监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》。
[bookmark: OLE_LINK30][bookmark: OLE_LINK29]6.采购本国产品的支持政策
[bookmark: OLE_LINK17][bookmark: OLE_LINK25]6.1根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的相关规定，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
[bookmark: OLE_LINK26]6.2当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第三章 投标文件格式”的“附件3公开分项报价”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
6.3供应商需按照招标文件的要求对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
6.4 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。 
6.5 评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
注：
①填报“中小企业声明函”需严格按“工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》进行。
②供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。








二、评分标准：
	评审类别
	评审项
	评审规则
	分值（分）

	（一）价格部分
（30分）
	投标报价
	第一步：投标报价低于或等于财政预算价格（或最高限价）的，为有效投标报价。超财政预算（或最高限价）的投标报价为无效投标报价。
第二步：在所有有效投标报价中满足招标文件要求，且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）。
投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30％×100
	30

	（二）技术参数比较（20分）
	▲技术参数比较
	[bookmark: OLE_LINK18][bookmark: OLE_LINK19][bookmark: OLE_LINK45]1．带“★”项的技术指标为重要参数，每符合或优于一个得1.5分。本项最高得15分。 
2.带“”项的技术参数一共10条，若出现负偏离每条扣0.5分，本项最高得5分。
（注：带“★”项技术参数投标文件中需提供以下任意一种证明材料并加盖投标单位公章：1.具有检测资质的检测机构出具的检测报告复印件；2.官网截图证明；3.产品功能界面截图或相关证明材料。带“”项技术参数需在附件8.技术参数响应及偏离表中响应。未按要求提供或不提供不得分。）
	20

	（三）技术服务方案（16分）
	1.项目需求理解
	投标人根据本项目特点，制定下列内容。
1.项目建设背景理解与分析；
2.相关教学实训室配套资源理解与分析。
上述每项应逐条叙述，方案全面合理、可行性强、操作性强、贴合项目实际的得3分；方案基本合理、具有一定的可行性、具有一定的操作性、与项目实际基本贴合的得1.5分；每项叙述内容完全脱离采购需求或未作完整叙述的不得分。本项最高得6分。
	6

	
	2.教学与竞赛平台解决方案设计
	投标人根据本项目项目建设要求及项目技术要求，结合64课时网络安全课程与24课时网络安全技术实训课程项目需求，针对网络安全教学训练平台及攻防对抗竞赛训练平台制定下列内容。
1.系统架构设计、关键技术、平台功能；
2.课程设计理解与分析；
3.组课优势分析。
上述每项应逐条叙述，方案全面合理、可行性强、操作性强、贴合项目实际的得2分；方案基本合理、具有一定的可行性、具有一定的操作性、与项目实际基本贴合的得1分；每项叙述内容完全脱离采购需求或未作完整叙述的不得分。本项最高得6分。
	6

	
	3.售后保障服务
	投标人根据本项目特点，制定下列内容。
1.完整的保障人员（保障团队、保障人员要求）；
2.保障内容（网络保障、系统保障、应急保障、应急保障维护流程图、硬件设备备份、应急供电备份、应急监控车辆配置）；
3.保障内容（熟悉现场、现场测试、排查隐患、物资保障）；
4.售后服务三方框架。
上述每项应逐条叙述，方案全面合理、可行性强、操作性强、贴合项目实际的得1分；方案基本合理、具有一定的可行性、具有一定的操作性、与项目实际基本贴合的得0.5分；每项叙述内容完全脱离采购需求或未作完整叙述的不得分。本项最高得4分。
	4

	（四）功能演示（8分）
	1.教学平台功能项演示
	（1）支持理论与实验课两类课时形态，实验课时可独立维护实验介绍与实验指导双文档，课时支持灵活混合编排，满足理论教学与实操训练一体化管理需求。（1分）
（2）支持自定义职业岗位体系，可灵活组合课程与技能训练资源构建岗位培养路径，实现理论教学与技能实训的深度融合。（1分）
（3）平台可实现内置的防火墙的多种工作模式，支持内置防火墙与路由器节点的路由协议配置，涵盖联通策略、静态路由及OSPF、RIP、BGP等主流动态路由协议，配置表单根据协议类型自动适配，降低网络拓扑编排的技术门槛。（1分）
（4）技能训练分专项训练、竞赛训练、实战训练三类，专项训练覆盖SQL注入、命令执行、文件上传/包含等主要安全防线，实战训练覆盖主流CMS、中间件及开源靶场演练。知识训练支持单选、多选、判断、填空四种题型，支持独立题库管理。知识题库额外提供不少于1000道，技能资源包含实战训练不少于70个、专项训练不少于50个。（1分）
（5）靶机支持SSH、RDP、VNC、noVNC等不少于4种远程访问协议，可灵活配置底层虚拟硬件（芯片组、网卡类型、QGA功能、硬盘控制器类型），并支持基础镜像与增量镜像的类型划分及关联关系查看，满足多样化实验环境需求。（1分）
（6）支持教员按大纲创建教学计划并下发，学员端可查看个人课表（日/周/月视图），课程支持按类型、状态筛选。教学看板以饼图展示完成率，教员可监控终端、在线答疑、查看实时统计。教学统计覆盖多维度数据并支持下钻个人进度，形成"下发→学习→监督→统计"闭环。（1分）
上述每项演示效果流畅、界面设计合理、能实现全部功能的得1分;基本能实现功能、演示效果不流畅的得0.5分；未实现功能的不得分。本项最高得6分。
注：1.供应商根据采购文件要求进行演示，演示时间不超过10分钟，需在“苏采云”系统演示文件入口按系统要求上传演示文件。2.单个附件压缩包大小不得超过50M，整体附件压缩包不得超过300M，演示文件格式仅限采用MP4、MKV、MOV、AVI、PPT、PPTX格式。3.演示内容确保真实且作为项目履约验收的重要参考依据。因供应商上传文件本身损坏等自身原因导致演示资料无法正常读取的视为无效演示，本项不得分，由供应商自行承担责任。
	6

	
	2.攻防对抗竞赛训练平台
	（1）平台采用一体化管理架构，用户管理、竞赛管理、安全工具、漏洞管理、靶机管理、场景管理、实例运维、集群管理、网络管理等全部模块集成于统一Web界面，无需跨系统跳转或切换后台，操作及入口完全统一。
（2）账号和队伍均采用软删除机制，删除后进入待删除区而非直接销毁，支持一键恢复或永久注销，兼顾数据安全与误操作容错。
上述每项演示效果流畅、界面设计合理、能实现全部功能的得1分;基本能实现功能、演示效果不流畅的得0.5分；未实现功能的不得分。本项最高得2分。
注：1.供应商根据采购文件要求进行演示，演示时间不超过10分钟，需在“苏采云”系统演示文件入口按系统要求上传演示文件。2.单个附件压缩包大小不得超过50M，整体附件压缩包不得超过300M，演示文件格式仅限采用MP4、MKV、MOV、AVI、PPT、PPTX格式。3.演示内容确保真实且作为项目履约验收的重要参考依据。因供应商上传文件本身损坏等自身原因导致演示资料无法正常读取的视为无效演示，本项不得分，由供应商自行承担责任。
	2

	（五）服务承诺（4分）
	▲1.教学服务保障承诺
	为保障网络安全教学训练平台体系成套教学实施效果
安全防火墙、网络入侵防御、WEB应用防火墙与网络安全教学训练平台同品牌且能接入网络安全教学训练平台并提供承诺函得3分；安全防火墙、网络入侵防御、WEB应用防火墙非同一品牌但能接入网络安全教学训练平台并提供承诺函的得1.5分，不满足要求不得分。
注：须提供承诺函复印件并加盖投标单位公章，承诺函格式自拟，未按要求提供或不提供不得分。
	3

	
	▲2.售后服务承诺
	投标单位承诺在项目要求提供所投产品免费质保期服务（教学电脑 5年，服务器、Web防火墙、网络入侵防御设备、服务器机柜、网络交换机质保3年，网络安全教学训练平台、攻防对抗竞赛训练平台、多媒体教学软件、还原软件（含保护卡）免费运维3年）的基础上，整体项目每增加一年免费质保期的加0.5分，最多加1分。质保期从项目验收合格之日起算。
注：须提供承诺书复印件并加盖投标单位公章，承诺书格式自拟，未按要求提供或不提供不得分。
	1

	（六）项目团队人员比较（12分）
	▲1.项目经理
	（1）具有信息系统项目管理师证书的得1分；
（2）具有系统集成项目管理工程师证书得1分；
（3）具有网络规划设计师证书的得1分；
（4）具有通信专业技术人员职业资格证书的得1分。
注：投标文件内提供相关人员身份证扫描件、有效期内的证书复印件或证明扫描件、投标人为其缴纳的最近一期社保证明资料，相关材料需加盖投标人公章，未按要求提供或不提供不得分。
	4

	
	▲2.技术负责人
	（1）具有网络工程师证书的得1分；
（2）具有信息安全工程师证书得1分；
（3）具有系统集成项目管理工程师证书的得1分
注：投标文件内提供相关人员身份证扫描件、有效期内的证书复印件或证明扫描件、投标人为其缴纳的最近一期社保证明资料，相关材料需加盖投标人公章，未按要求提供或不提供不得分。
	3

	
	▲3.运维负责人
	（1）具有数据库系统工程师证书的得1分；
（2）具有信息系统项目管理师证书的得1分；
（3）具有通信专业技术人员职业资格证书的得1分。
注：投标文件内提供相关人员身份证扫描件、有效期内的证书复印件或证明扫描件、投标人为其缴纳的最近一期社保证明资料，相关材料需加盖投标人公章，未按要求提供或不提供不得分。
	3

	
	▲4.其他项目实施成员（除项目经理、技术负责人、运维负责人外）
	（1）具有信息安全工程师证书的得1分；
（2）具有电子信息类中级及以上工程师证书的得1分。
注：投标文件内提供相关人员身份证扫描件、有效期内的证书复印件或证明扫描件、投标人为其缴纳的最近一期社保证明资料，相关材料需加盖投标人公章，未按要求提供或不提供不得分。
	2

	（七）投标人综合实力（6分）
	▲认证证书
	1、投标人或所投产品制造商具备有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书的，每提供一个得1分，最高得2分。
2、投标人或所投产品制造商具备有效期内的信息技术服务管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书的，每提供一个得2分，最高4分。
注：投标文件内须提供有效证书扫描件并加盖投标人公章或国家认证认可监督管理委员会官方网站上的查询截图并加盖投标人公章，未按要求提供或不提供不得分。
	6

	（八）类似业绩（4分）
	▲类似业绩
	投标人或所投产品制造商提供自 2023 年 1 月 1 日（以合同签订日期为准）以来承担的类似项目业绩，每提供 1 项业绩得 2分，最高得4分。
注：投标文件内须提供有效合同扫描件和任意一期发票并加盖投标人公章，未按要求提供或不提供不得分。
	4


注：表格中标▲项为客观分
备注：
1.针对评分标准中评分的每一条，投标人均应提供相关资料并作出相应说明供评委评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件。
2.投标文件中如出现前后不一致时，评委有权请投标人澄清说明，澄清说明事项涉及评分时，评委有权酌情扣分。
3.投标人必须保证全部投标资料的真实性，如有虚假或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性投标招标文件，为无效投标，已中标的将取消中标资格，按“提供虚假材料谋取中标、成交”相关处理办法处理。  
2
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