文昌东路两侧（镇海路至东阳路段）环境提升工程工程量清单及最高投标限价编制说明
1、 工程概况
1、建设项目：文昌东路两侧（镇海路至东阳路段）环境提升工程
2、建设单位：泰兴市市政公用事业服务中心（市园林绿化服务中心、市城建档案馆）
3、建设地点：文昌东路两侧(镇海路至东阳路段）
4、建设内容：文昌东路两侧（镇海路至东阳路段）环境提升工程，位于江苏省泰兴市，主要施工内容为：景观工程、排水工程、绿化工程、电气工程
5、工程取费：园建工程、绿化工程按园林绿化工程取费，排水工程按市政通用项目、道路、排水、生活垃圾卫生填埋工程取费，电气工程按路灯及交通设施工程取费。
2、 编制范围
文昌东路两侧（镇海路至东阳路段）环境提升工程项目，具体详见招标清单。
3、 编制依据
1、 [bookmark: _Hlk99097677]根据公和设计集团设计的施工图纸及相关规范编制；
2、 住房和城乡建设部《建设工程工程量清单计价标准》(GB/T50500-2024)及各专业工程量计算标准；省住房城乡建设厅关于发布《江苏省建筑与装饰工程消耗量》《江苏省市政工程消耗量》《江苏省通用安装工程消耗量》及配套文件的通知(苏建价(2026)76号)；
（1）《江苏省建筑与装饰工程消耗量》（2026版）；
（2）《江苏省通用安装工程消耗量》（2026版）；
（3）《江苏省市政工程消耗量》（2026版）；
（4）《江苏园林定额》（2007版）；
（5）《江苏省城市园林绿化养护管理计价定额》（2016版）；
3、 《泰州工程造价管理》（2026年第6期），信息价未列入的按市场价列入；
4、 苏建价〔2019〕178号文《江苏省住房和城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》。
四、其他说明
1、 本工程总价措施费中安全生产、文明施工、环境保护、临时设施按规定标准取费；冬雨季施工按收费标准中间值取费；
    2、投标人应自行踏勘现场，并充分考虑本工程的复杂性、所涉及的各项措施费及风险因素后再进行投标；
    3、本工程废弃物的处理由投标人自行考虑弃运距离以及废弃物的处置费用，处置要符合国家和有关部门的要求；
    4、本工程外购土方均为密实方。
5、现场清杂含清除地表灌木、杂草、垃圾、挖除树蔸等并完成绿地平整满足绿化种植要求。
6、树池按按树池中心线进行长度计取。
7、本项目围挡为简易围挡，满足项目特征相关要求。
8、健身器材、儿童娱乐设施不在本次编制范围，交由文体广旅局实施。
9、其他未尽事宜详见工程量清单、图纸及现场实际情况。
10、与建设单位沟通，本工程放暂列金额按5%计取，合计100280.93元，结算时按规定调整。
11、下列项目的综合单价组成允许以独立费或简单定额的形式报价，编制投标文件时是否以独立费或简单定额的形式报价，由投标单位自行考虑，投标单位也可组价。
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