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[bookmark: bookmark7]第一部分  招标公告

	项目概况
2026年连云区城区市政、照明设施养护维修服务项目招标项目的潜在投标人应在“江苏政府采购网 ”自行免费下载获取招标文件，并于 2026 年 0 8月2 5日下午 14:30:00（北京时间）前上传电子投标文件并完成签到。



一、项目基本情况
项目编号：JSZC-320703-SHGS-G2026-0006
项目名称：2026年连云区城区市政、照明设施养护维修服务项目
预算金额：人民币 580万元，投标报价超过预算金额的投标无效。
最高限价（如有）：人民币580万元（其中独立费50万元），投标报价超过预算金额的投标无效。
采购需求：2026年连云区城区市政、照明设施养护维修服务项目主要包括但不限于连云区公用事业发展中心管辖范围内的市政道路、桥梁、涵洞、照明、信号灯等市政设施养护维修、扫雪除冰、防汛排涝等服务。详见“项目服务需求 ”。
合同履行期限（服务时间）：一年度（自合同约定时间起算）
本项目不接受联合体投标。
二、申请人的资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：
（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件， 自然人的身份证明；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（按连财购【2023】4 号文件要求，符合要求的提交《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，并上传至电子投标文件中，格式详见招标文件）；
[bookmark: bookmark8]（3）依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明材料（按连财购【2023】4 号文件要求，符合要求的提交《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，并上传至电子投标文件中，格式详见招标文件）；
（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料；
（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：执行财政部、工业和信息化部《关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库〔2020〕46 号）、江苏省财政厅《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（苏财购〔2022〕45 号），本项目专门面向中小企业采购，符合文件要求的投标人应提交《中小企业声明函》，并上传至电子投标文件中。
3.本项目的特定资格要求：
（1）资格审查现场查询时，被信用中国、中国政府采购网列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，拒绝其参与政府采购活动。
备注：采购人或采购代理机构通过信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），对投标人信用记录情况进行查询，查询结果页面打印留存。
（2）若投标人法定代表人参与投标，则仅需提供法定代表人身份证；若授权代理人参与投标，则需提供企业法人委托书、授权人身份证、被授权人身份证。
（3）本项目不接受联合体投标，中标后不允许分包或转包。 (提供承诺，格式自拟）
三、获取招标文件
时间：自招标公告起5个工作日内。
地点：在“江苏政府采购网 ”自行免费下载招标文件
方式：“苏采云 ”系统用户注册--获取“CA 数字证书 ”--CA 绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt ”）--将后缀名为“.kedt ”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为 zip）--通过“苏采云 ”系统上传投标文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）投标人操作手册》
售价：0元。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
投标文件接收（上传）截止时间：2026 年08月2 5日下午14:30:00（北京时间）
地点：“苏采云 ”政府采购交易系统网上开标大厅。
五、公告期限
自本公告发布之日起 5 个工作日。
六、其他补充事宜
1、根据苏财购［2020］52 号文规定，本次招标不收取投标保证金；
2、本项目招标文件中标注★的款项为实质性响应要求和条件，如不满足将按无效投标文件处理；
3.无论出于何种原因，采购人在采购活动开始前可对招标文件进行修改、补充或变更，
其内容作为招标文件的重要组成部分，请各投标人关注发布平台。若因投标人自身原因未及时关注本项目有关修改、补充或变更信息，导致投标文件编制或提交失误，由此造成的一切损失由投标人自行承担。
4、根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统 C A 数字证书和电子签章的通知》(苏财购(2023)101 号)，“苏采云 ”政府采购交易系统(以下简称苏采云系统)的 CA 数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心 CA 和方正国际软件(北京)有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换 CA 数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接:
http://www.ccgpjiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce 9.html。
领取 CA 和办理电子签章(请至连云港市公共资源交易中心3号楼一楼大厅办理，具体联系方式见《苏采云系统投标人操作手册》 (以下简称《操作手册》))、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。
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七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息
名    称：连云区公用事业发展中心
地    址：连云区连云新城广州路88 号
联系方式：0518-82310261
2.采购代理机构信息
名    称：连云港上和工程咨询有限公司
地    址：连云港市海州区朝阳东路32-6号东盛阳光大厦B座705室
[bookmark: bookmark2]联系方式：张工
电    话：0518-85588595
3.项目联系方式
项目联系人：王工
电      话：0518-82310261
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[bookmark: bookmark10]第二部分  投标人须知

一、总则

1 、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
2 、合格的投标人

2.1 满足招标公告中投标人的资格要求的规定。
2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。
3 、适用法律
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
4 、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，连云港上和工程咨询有限公司（以下简称代理公司）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2 本项目招标代理费按苏招协（2022）002 号文标准的50 %收取，招标代理费等费用由中标人领取中标通知书时一次性付清。投标人在投标报价时应综合考虑以上费用，但不得单列。
5、招标文件的约束力
5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6 、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：
（1）招标公告
（2）投标人须知
（3）合同文本
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（4）采购需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理公司联系解决。
6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
7 、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯
地址，以书面形式通知代理公司。
8 、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，代理公司可以对招标文件进行修改。
8.2 代理公司有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
三、投标文件的编制

9 、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与代理公司就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
10 、投标文件构成
10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。
10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网 ”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网 ”发布的招标文件为准。

6
11 、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。
11.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
12 、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。
12.2 投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
13 、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。 （如有请提供）
13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
14 、投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
15 、投标有效期

15.1 投标有效期为代理公司规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。
16 、投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，代理公司于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理公司的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
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四、投标文件的递交

17 、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交
投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18 、投标截止时间


18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二部分第 26.1.2 条 规定做无效投标处理。
18.2 代理公司可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。
19 、投标文件的拒收

19.1 代理公司拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。
20 、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回
21.1.1 电子投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
20.2 投标文件的修改
20.2.1 投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
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五、开标与评标

21 、开标

21.1 代理公司将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。
21.2 开标仪式由代理公司组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
21.3 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
21.4 投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后 5 分钟内未提出的，视同认可开标结果。
22 、评标委员会

22.1 开标后，代理公司将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
22.3 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。
23、评标过程的保密与公正

23.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理公司均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
23.2 在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
23.3 代理公司和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。
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24 、投标文件的澄清

24.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。
24.2 需要投标人进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出“澄清要求函 ”，接到“澄清要求函 ”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函 ”并加盖 CA 电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
25 、对投标文件的初审

25.1 投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。
采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理公司将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，代理公司将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。
25.2 在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
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所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和代理公司的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
25.3 未实质性响应招标文件的情形
（1）同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的；
（2）投标人的报价超过了采购预算或最高限价的；
（3）不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中加★部分为实质性要求和条件）；
（4）投标文件未按照招标文件要求加盖 CA 电子公章的；
（5）其他法律、法规及本招标文件规定的其他情形。
25.4 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
25.5 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
25.6 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
25.7 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理公司及评标委员会联系。
26 、无效投标条款和废标条款

26.1 无效投标条款
26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
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26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。
26.1.3 投标人不具备招标文件中规定资格要求的。
26.1.4 未通过符合性审查的。
26.1.5 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国 ”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
26.1.6 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
26.1.7 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
26.1.8 其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
26.2 废标条款
26.2.1 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。
26.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的。
26.2.3 因重大变故，采购任务取消的。
26.2.4 评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
26.2.5 因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。
26.3 投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的处理：
26.3.1 如出现投标截止时间结束后参加投标的投标人或者在评标期间对招标文件做出实质响应的投标人不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
六、定标
27、确定中标单位
27.1 中标候选人的选取原则和数量见招标文件第三部分规定。
27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。
27.3 代理公司将在“江苏政府采购网 ”发布中标公告，公告期限为 1 个工作日。
27.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
27.4.1 提供虚假材料谋取中标的。

12
27.4.2 向采购人、代理公司行贿或者提供其他不正当利益的。
27.4.3 属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。
27.4.4 与采购人或者其他投标人恶意串通的。
27.4.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的。
27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
27.5.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。
27.5.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
27.5.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
28、质疑处理

28.1 提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人依法获取其可质疑的招标文件的，可以对招标文件提出质疑。
28.2 投标人认为招标文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述 28.4 条款的规定向代理公司或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
28.2.1 对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；
28.2.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
28.2.3 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理公司、采购人将只对投标人第一次质疑作出答复。
28.3 质疑函必须按照《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。投标人如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
28.4 投标人（含潜在投标人）对采购方式、采购需求、投标人资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。投标人对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向代理公司提出，由代理公司负责答复。
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[bookmark: bookmark11]投标人（含潜在投标人）对与本项目有关的所有询问、质疑均请向采购人提出，由采购人负责答复。
代理公司及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议投标人尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和代理公司不接受未填写快递运单的快件）。
采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。
28.5 以下情形的质疑不予受理
28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。
28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
28.5.4 未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑。
28.5.5 投标人组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
28.6  投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理公司有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。
29、中标通知书

29.l 中标结果确定后，代理公司将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起 30 日内,使用CA 数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限， 自中标结果公告届满之日起 30 日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
29.2 中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
29.3 中标人在领取中标通知书时，需提供五份与电子投标文件一致的纸质打印投标文件，须封面、骑缝加盖公章。
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七、授予合同

30. 签订合同

30.l 中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
31、服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额 10%。
32、政府采购履约资金扶持政策

中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷 ”专栏。
33 、政策功能
33.1 投标人为残疾人福利性单位的，符合财库〔2017〕141 号文件规定条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，提供《残疾人福利性单位声明函》（第六部分“投标文件格式”）。
33.2 投标人为监狱企业的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕 68 号），监狱企业视同小微企业，享受政府采购支持政策。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、 自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）
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出具的属于监狱企业的证明文件。
33.3 本项目执行《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）等有关规定，
采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的集采机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。
33.4 为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。
33.5 坚持绿色发展：
为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。
33.6 政府采购项目执行《财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发<绿色数据中
心政府采购需求标准（试行）> 的通知》（财库〔2023〕7  号）相关要求。
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[bookmark: bookmark3]第三部分  评标办法
一、评标方法：综合评分法
综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标办法。
二、评标原则：评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。
三、评标标准：
1、评标时，评标委员会以招标文件为评标依据，评标委员会各成员独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。
2、本项目评分总分为 100 分，按四舍五入取至小数点后两位。
3、总得分 = 价格分 + 商务技术分
4、中标标准：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
（1）评审过程中出现下列情形之一的，评委会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
1.投标(响应)报价低于全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值50%的，即投标(响应)报价<全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值×50%；
2.投标(响应)报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标(响应)报价50%的，即投标(响应)报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标(响应)报价×50%；
3.投标(响应)报价低于采购项目最高限价45%的，即投标(响应)报价<采购项目最高限价×45%；
4.评委会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
（2）评委会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内（一般不少于30分钟）对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评委会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
采购人、采购代理机构应当为评委会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评委会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评委会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
投标人可在投标（响应）文件中提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，对投标（响应）价格作出解释，便于评审。
综合评分法

	序号
	项目
	评审内容
	评审标准

	

1
	

价格分（10 分）
	

报价得分（10 分）
	采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=(评标基准价/投标报价)× 10（小数点保留两位）。
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技术部分（55 分）
	


项目概况、养
护准备、总体
部署方案
（8分）
	根据方案进度、实施细则、方案科学性、完善性、实用性等情况打分：
（1）方案详细，施工安排科学合理，方案针对性，操作性强的，得8分；
（2）方案较强，施工安排合理，方案针对性、操作性较强的，得5分；
（3）方案一般，施工安排基本合理，方案针对性、操作性一般的，得3分；
（4）方案简单，施工安排不合理，方案针对性，操作性较差的，得1分；
满分8分，未见阐述此项不得分。

	
	
	养护计划及
	根据针对本项目的养护计划及质量保证措施的合理性、针



	
	
	质量控制措施（8 分）
	对性、全面性、可操作性等情况进行评分：
(1)方案科学合理，内容详细完整，操作性、实用性强的，得8 分；
(2)方案较为科学合理，内容较为详细完整，操作性、实用性较强的，得 5分；
(3)方案基本合理，内容不太详细、不完整，可行性一般的，得 3分；
(4)方案不太合理，内容不详细、完整性，可行性较差的，得1分；
满分8分，未见阐述此项不得分。

	
	
	

技术人员配备部署措施（8 分）
	根据针对本项目的技术人员配备的数量、合理性、针对性、岗位职责、工作流程、规章制度等情况进行评分：
(1)方案科学合理，内容详细完整，操作性、实用性强的，得8 分；
(2)方案较为科学合理，内容较为详细完整，操作性、实用性较强的，得 5 分；
(3)方案基本合理，内容不太详细、不完整，可行性一般的，得 3分；
(4)方案不太合理，内容不详细、完整性，可行性较差的，得 1分；
满分8分，未见阐述此项不得分。

	
	
	

设备投入
情况
（8 分）
	根据投入的主要机械情况描述及进场计划情况进行打分:
(1)机械设备描述详细、进场计划安排非常到位、得当的，得 8 分；
(2)机械设备描述较细、进场计划安排较到位、得当的，得5 分；
(3)机械设备描述不清、进场计划安排基本周到的，得 3 分；
(4) 机械设备描述不清、进场计划安排较差的，得1 分；
满分8分，未见阐述此项不得分。

	
	
	
应急处理
预案
（8 分）
	投标人对本项目各种突发事件制定应急处理预案及应急流程图。内容包含但不限于停电、停水处理预案、火灾事故处理预案、突发公共事件处理预案、 自然灾害(台风、
冰雪霜冻、内涝)处理预案处理预案等：
（1）预案科学合理，组织保障有力，操作性、实用性强的，得 8 分；
（2）预案较为科学合理，组织保障较有力，操作性、实用性较强的，得 5分；
（3）预案基本合理，组织保障一般，可行性一般的，得 3 分；
（4）预案合理性，组织保障，可行性较差的，得 1分；
满分8分，未见阐述此项不得分。

	
	
	现场安全文
明组织管理措施
（8 分）

	根据针对本项目的现场安全文明组织管理措施从合理性、针对性、全面性、可操作性等情况进行评分：
(1) 管理措施科学合理，内容详细完整，全面性、可实施性强的，得8分；
(2) 管理措施较为科学合理，内容较为详细完整，较为全面、可实施性较强的，得5 分；
(3) 管理措施基本合理，内容不太详细、不完整，可实施性一般的，得3 分；
(4)(管理措施不太合理，内容不太详细、不完整，可实施性较差的，得1分；
满分8分，未见阐述此项不得分。

	
	
	

管理规章制度（7分）
	制定管理规章制度，内容包含但不限于对本项目制定的组织架构及部门岗位职责、工作流程、规章制度等：
（1）部门岗位职责清晰，有完善的工作流程及规章制度，实用性强的，得 7 分；
（2）部门岗位职责较清晰，有较完善的工作流程及规章制度，实用性较强的，得 5分；
（3）部门岗位内容简单不清晰，有简单的工作流程及规章制度，可行性一般得 3 分。
满分7分，未见阐述此项不得分。
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商务部分（35分）
	

认证证书（10分）
	1、投标人具有公路或市政道路养护企业服务能力资质一级的得 5 分，二级得 3 分(在有效期内)。
2、投标人具有地坪养护施工企业服务能力资质一级的得 5 分，二级得 3 分(在有效期内)。
注:证明材料提供证书原件扫描件上传，未提供或未按要求提供此项不得分。

	
	
	

服务期、合同条款等承诺10分
	投标人对后续服务(现场服务)与配合的承诺安排，包括组织机构的设置、养护人员技术水平、服务响应时间及养护期措施落实、农民工工资按月足额支付、为本项目养护人员购买意外伤害类保险等承诺。根据承诺内容打分，本项总分 10分，上述承诺内容每少一项扣 2 分，扣完为止，未见承诺此项不得分。

	
	
	


[bookmark: _GoBack]业绩（15分）
	投标人自 2023 年 1 月 1 日以来承担过类似市政养护服务项目，有一个得 5 分，本项最高得 15分
[bookmark: bookmark4]注：提供中标通知书及合同扫描件上传至投标文件，业绩时间以合同签订时间为准；人员及服务内容以中标通知书或合同为准，未提供或未按要求提供此项不得分。合同类似或是否符合要求，由评审委员会统一认定后给予得分。
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项目属性：服务类项目
说明：采购方式为公开招标，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为其他未列明行业 。
本项目招标文件中标注★的款项为实质性响应要求和条件（由采购人根据实际情况设置），投标人必须作出满足或者优于原要求和条件的响应，否则投标无效。
一、项目需求
2026年连云区城区市政、照明设施养护维修服务项目主要包括但不限于连云区公用事业发展中心管辖范围内的市政道路、桥梁、涵洞、照明、信号灯等市政设施养护维修、扫雪除冰、防汛排涝等服务。
★二、养护标准（技术要求）
1.路牙石：道路边缘挖除路牙石槽，按照规定的尺寸和位置安装路牙石。安装时应先进行初步定位，然后使用水平仪进行调整，确保路牙石垂直于地面。安装完成后，应进行检查，确保路牙石的高度、宽度、长度和位置符合采购人要求。
路牙石安装完成后，应进行固定。混凝土路牙石采用混凝土灌注固定，石材路牙石采用专用胶装粘贴固定。固定完成后，应等待胶水或混凝土充分干燥，确保路牙石牢固、稳定。
施工完成后，应及时清理施工现场，清楚杂物和废料，保持施工现场整洁。
2.混凝土路面：对于路面和基层的砼拌合物应采用符合路面设计制备的砼，按抗压强度砼等级标号应为-B30(M400)面层和基层砼的透水性应不低于 W6;砼拌合物的和易性(取决于砼摊铺机的类型)
流动性不大于 2-4 cm(取决于摊铺机的行进速度)
维勃稠度，不低于 8-3 秒(取决于摊铺机的行进速度)
砼拌合物的水灰比应为，对于:单层路面和双层路面的面层-不大于0.50；双层路面的下层-不大于 0.60；
砼拌合物中空气体积:单层路面和双层路面的面层-5-7%双层路面的下层-3-5%砼中水泥最
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小用量在表格 16-6 中给出。砼等级B30 的水泥最小用量-450 kg/m3
3.沥青路面：符合《沥青路面施工及验收规范》
要求：具有足够的强度和刚度;具有良好的稳定性;外观平整、密实，拱度与面层一致;与面层结合良好。
施工前准备：对下承层进行检查验收，对其标高进行纵断面水准测量，调整由于沉降、施工误差引起的纵向不平顺。根据处理方案在摊铺前对各种裂缝进行处理，对下承层必须清扫、冲洗干净，沥青混凝土空隙中不应有泥砂，铲除中、下面层上的油饼，对于局部被水泥浆污染的地方应喷洒粘层沥青。
测量放样:测量放样是直接影响路面平整度、高程的关键工序，下面层施工时摊铺机采用两边走钢丝控制摊铺厚度、高程及横坡的方式。由于摊铺机带有自动找平装置，测量人员在铺筑下面层底口边线外 20cm 设置控制规定纵坡的参考弦线，每隔 10m 中定点即用 2.5mm 弹簧钢丝用张紧器拉紧，张力一般控制在 100kN，每根长度 200m 左右，让自动找平仪传感器的触件沿着弦线移动。沥青中面层、上面层的施工采用非接触式自动平衡梁控制方式。
4.面包砖铺装：将砖材料按照所设计的铺设花样摆放在所标记的位置上，使用木钉固定好砖的位置，尤其注意保证每一行砖的水平度，避免形成石子堆砌的情况。如需对砖进行切割，则需使用水磨机等切割工具进行操作，以确保砖面的切割线平整。在铺设时，应尽量使用完整的砖材，尽量避免使用不完整的砖块，以免影响美观度和使用效果。
铺装完毕后，应在砖与砖之间的缝隙填充砂浆或其他填缝材料，使砖与砖之间无缝隙，达到美观大方。注意，填缝时要用料均匀，使各个缝隙填充紧密，半小时后用钢筋钳清除缝隙上多余的杂质和翘起的砂浆。在填充砂浆后，应在砖面喷药，避免砂浆太快干燥，影响后面的施工工作。
铺装完毕后，应对砖面进行清洁，将杂质、涂料和饮料等清理干净。同时应对缝隙进行验收，检查缝隙露出情况，残缺圆滑或有裂缝的应及时处理，调整使其达到平整效果。
三、商务要求
★1、服务期：1 年度（自合同约定时间起算）。

★2、付款方式：根据实际完成的工程量及考核办法，每季度支付服务费用。
★3、本项目不接受联合体投标，中标后不允许分包或转包。 (提供承诺，格式自拟）
★4、报价含独立费（暂列金额）50万元，此部分费用投标报价时不得改变（按实结算）。
5、履约保证金：本项目不收取履约保证金。
四、服务范围：总面积390万平方米。2026年连云区城区市政、照明设施养护维修服务项目主要包括但不限于连云区公用事业发展中心管辖范围内的市政道路、桥梁、涵洞、照明、信号灯等市政设施养护维修、扫雪除冰、防汛排涝等服务。预算价：人民币580万元，其中独立费50万元，独立费包含内容具体如下。
	序号
	内容
	单价
	暂估工 程量
	
金额    （元）
（暂估）
	内容

	1
	路面AC13沥青修复
	500元/吨
	400
	200000
	包含铣刨摊铺等一切费用

	2
	C30砼修复
	400元/立方米
	250
	100000
	包含基层凿除浇筑等一切费用

	3
	零星用工
	大工240元/日
	150 
	36000
	扫雪除冰，城市防涝和应急排险等人工使用

	
	
	小工120元/日
	100
	12000
	

	4
	人行道修复
	120元/平方米
	1000
	120000
	拆除、铺装材料、采购等一切费用

	5
	大型机械
	小型挖机（PC60）120元/每小时
	84.66
	10160
	城市防涝和应急排险等

	6
	
	大型挖机（PC220）240元/每小时
	91
	21840
	城市防涝和应急排险等

	7
	其他
	包括但不限于以上工程内容

	备注：最终以实际工程量结算。


五、服务要求（技术要求）
5.1、服务要求：按项目要求配备人员、设备、物资，满足实际市政设施维修养护服务的现场要求。
5.2、人员配置要求：本项目须配备不少于 22人。其中，项目经理 1 人，现场负责人 5人，市政养护人员 16人，详细要求如下：
	
序号
	
岗位名称
	
数量
	
从事工作
	
其他要求

	1
	项目经理
	1 名
	安排任务、调配人员，综合协调，督查督促。
	具有一定市政养护工作经验。

	
2
	
现场负责人
	
5名
	具体负责管理现场，安排组织工人作业，技术指导
	具有一定市政养护工作经验

	
3
	市政养护人员
	
16名
	疏通下水道、雨污水井维修市政设施，道路市政设施养护等。
	熟练进行市政设施养护工作，年龄不超过 65周岁。



注：★（1）本项目设置的服务人数为最低要求，投标人必须书面承诺配置不少于最低人数配置要求（投标文件须提供加盖公章的承诺书扫描件）；项目经理、现场负责人提供由投标人为其缴纳的（2026 年01月至今任意一个月）社保证明加盖公章扫描件；
（2）市政养护工作人员应遵守连云区公用事业发展中心制定的各项规章制度，政令畅通，服从管理；
（3）所有服务人员必须统一着装，市政养护人员上岗需配备统一的制服;
（4）养护队伍应具备应急抢险机制与能力，一旦发生不可抗力的灾难，能在出险两小时内到达现场组织抢险。
六、考核标准及考核验收办法：见附件 A。
七、报价要求
（1）报价费用包括但不限于人员成本、运营费、各类劳务费用、材料费用、临时突击费用、社会保障缴费、福利、工具、通讯设施、办公设备、器材、保险、物资消耗、管理费、利润、税费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等。要充分考虑所有工作人员的值休、轮休、法定假日休息以及岗位项班、 日常机动人员的配备，以上所有费用均计入总价。报价含独立费（暂列金额）50万元，此部分费用投标报价时不得改变（按实结算）。
（2）本项目用水用电由投标人自行解决，供水、供电费用（含接水、接电费用）并包括在投标报价中，以后不作调整。
（3）养护工人费用（包含商业保险）中的商业保险是指团体意外险或者雇主责任险，企业必须购买，进场养护后提供保单证明，如若没有，甲方有权解除合同。
八、其他
特别提醒投标人：应根据国家收费标准并结合市场实际进行报价，采用固定全费用单价方式。
工作中涉及的敏感资料、电子数据等相关信息，中标投标人应严格执行保密的相关规定，不得以任何方式向任何第三人披露、泄露或许可第三人使用，否则追究其相应法律责任。
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附件A：《连云区公用事业发展中心路政设施养护管理考核办法》
连云区公用事业发展中心路政设施养护管
理考核办法

为促进我中心市政设施养护管理工作规范化、制度化，进一步强化考核工作，提高养护管理水平，参照《连云港市城区路政设施养护管理检查考核办法》等相关文件，制定本办法。
一、适用范围
本办法适用于我中心管养范围的路政设施，主要包括城区道路及桥梁路面等养护管理工作的日常考核，其他类似市政设施养护管理工作考核可参照本办法执行。
二、实施主体
连云区公用事业发展中心对各自承担的管理范围进行检查考核。
三、养护维修
1、道桥巡视必须执行一天一巡。养护单位应当严格按照相关技术规范进行市道桥的日常巡查，配备与设施量相符的巡视员。
2、养护单位应按照中心规定的巡视频率和质量要求，巡视人员按一路一卡、一桥一卡的标准做好巡视台账,并在巡视记录上签字
3、养护单位须对桥梁养护管理配备专业人员，定期对桥梁养护专业人员进行业务培训和考核;要求桥梁技术资料、检测维修资料和巡视资料齐全、完整。
4、养护单位应当维护路政设施的完好，对于道路违规占用、挖掘、桥梁保护区擅自施工的现象，巡视人员必须先行制止、做好围护、取证记录，并迅速报中心处理。
5、对于“ 12345 ”政府热线、公安“ 110 ”、“数字城管 ”、“基层综治中心”、“2110”等平台派发的工单，养护单位须在规定的时限内做出响应。
2110的响应标准：2小时内对接分派、1个工作日内回复、10个工作日内闭环办结。
四、考核标准
1 、主要标准文件。
《连云港市城区路政设施养护管理检查考核办法》等以及本考核办法等相关文件规定。
五、考核形式
对道桥的考核，采用日常考核、月度考核季度考核和年度考评等方式进行。
(一)日常考核
内容分日常养护、设施保护、养护安全、投诉处理和专项考核五个方面。
1. 日常养护。根据各养护单位养护工作量，中心每年 12月底制定下年度日常抽检计划，每月对道桥、路灯、信号灯等进行抽检，抽检频次每家单位每个月不低于 3 条（养护工作量在 3 条以下的全部检查）每年对所有道路抽检不低于 1 次(包含随路桥梁设施)。在抽检中对道桥上因养护不到位产生的病害问题进行汇总责令相应养护单位限期整改并书面回复，同时按每处病害1000 元扣除当月养护经费；如无特殊情况（需书面注明原因申请）未能按时修复病害并回复的，按每处 5000 元加扣当月养护经费 2.设施保护。中心每月根据设施养护考核的道路，对违章占用、挖掘市管道路、桥梁保护区擅自施工等现象进行巡检。如发现道桥上存在违章情况，但养护单位未能及时发现、上报并未采取一定措施制止的，按每处 5000 元扣除当月养护经费各养护单位需内部宣贯设施保护意识，如发生第三方违章占用挖掘等行为，实施主体属于养护单位的，将按每处 20000 元扣罚养护经费；如因违章行为造成安全隐患的，将按每处 50000 元加扣养护经费。
3.养护安全。根据养护单位的养护计划，中心每月对养护作业现场抽查。如发现安全文明措施不到位、违反操作规程、未按规定穿戴防护用具等情况的，按每项 2000 元扣除当月养护经费并责令整改到位。
4.投诉处置。中心每月对“12345 ”政府热线、公安“110 ”、 “数字城管 ”、“2110”等投诉平台的案卷进行分类统计、汇总，对由于养护工作不到位而产生的有效投诉案卷，按每条 1000 元扣除相应养护单位当月养护经费；对无特殊原因（需提前提出申请）未能按要求及时修复、回复的，按每条 3000 元加扣当月养护经费；对没有准确核实案卷内容，发生重复投诉的，按每条 5000 元加扣当月养护经费。
5.专项考核。中心不定期组成专项检查组，对养护单位各方面情况开展检查，对发现的问题予以处罚，并责令整改。
(1)以中心各职能科室成员组成的检查组发现的病害问题，按每处 2000 元扣除养护经费。
(2)以中心科室领导组成的检查组发现的病害问题，按每处 5000 元扣除养护经费
(3)以中心分管领导组成的检查组发现的病害问题，按每处 10000 元扣除养护经费
(4)以中心主要领导组成的检查组发现的病害问题，按每处 30000 元扣除养护经费。
(5)养护单位如因养护、管理失职被上级领导批评、通报，或造成不良影响、危害社会安全的，视情节严重性按每项50000-500000 元扣除养护经费。
(二)月度考核
主要是对城市道路养护质量状况进行评价，即道路抽检单元综合完好得分。每年 1 月份根据养护单位养护工作量，将当年市管道路分配至 2- 11 月份分 10 次进行考核，在次月考核中对上阶段考核中发现的病害问题进行抽查回访，考核得分情况与回访情况当月公布。中心依据合同条款，对完好得分不满足合同要求的养护单位扣除相应养护经费。同时对上阶段修复不到位的病害每处扣除养护经费 2000 元，未修复的病害每处扣除养护经费 5000 元。
月度考核得分=沥青路面得分*60%+人行道得分*40%。
(三)季度考核
主要检查养护单位台账资料、管理机制、应急工作、安全文明等方面的工作。每季度中心相关科室对照考核要求对养护单位进行考核并公布得分。
(四)年度考评
在次年 1 月初进行，由中心根据前一年月度、季度考核得分以及其他考评项，按比例计算年度考评得分。年度考评总分为 100 分，按月度考核得分占比 40% 、季度考核得分占比 35%及其他考评项得分(25%)计算年度总分，
年度得分=月度考核得分*40%+季度考核得分*35%+其他考评得分(25%)。
以上考核具体内容另附表。
六、考核结果通报范围
月度考核结果由我中心对应业务科室的划片考评员在养护工作交流群内公布；季度考核结果我中心对应业务科室以信息形式通报至中心分管领导阅处；年度总结综合结果由我中心对应业务科室以信息形式通报至中心办公室并呈分管领导、主要领导阅处。


附件：
1. 日常考核汇总表
2.月度考核评分细则表
3.季度考核评分标准
4.年度考核评分表
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附件 1
日常考核汇总表



	扣款      单位

项目

	
	
	
	
	
	

	
日常养护
	
	
	
	
	
	

	
设施保护
	
	
	
	
	
	

	
养护安全
	
	
	
	
	
	

	
投诉处理
	
	
	
	
	
	

	
专项考核
	
	
	
	
	
	

	
总计（元）
	
	
	
	
	
	


负责人：             考核人                  时间：

29
月度考核评分细则表
2.1 沥青路面检查评分表片名：
	损坏类型
	定义
	评分标准
	扣分

	



裂缝类
	
线裂
	指单根/条裂缝，包括横缝、纵缝以及斜缝等
	裂缝长度大于或等于 1m，宽度大于或等于 3mm 的每条扣5 分
	

	
	
网裂
	交错裂缝，把路面分割成近似矩形的网状裂缝
	缝宽 lmm 以上或缝距 0.4m 以下，面积在 1 ㎡以上的每平米扣 1 分
	

	
	
龟裂
	
块状不规则裂缝，包括井边龟裂
	缝宽 3mm 以上，且多数缝距 100mm以内，面积在 1 ㎡ 以上每平米扣 2分
	

	

变形类
	
车 辙
	路面上沿行车轮迹产生的纵向带状凹槽
	
深度大于 15mm 每米长扣 1 分
	

	
	沉 陷
	路面局部下沉
	深度大于 10mm，每处扣 3 分
	

	
	拥包或波浪
	
路面面层材料局部拱起
	峰谷高差在 15mm 以上，每平米扣 2分
	

	



松散类
	
剥落
	路面面层层状脱落或结合料失去粘结力、集料松动
	
面积大于0.1m',每平方米扣 2 分
	

	
	
坑槽
	

路面破坏成坑洼
	深度大于 20mm，面积在 0.04m 以上或小面积坑槽较多又相距 0.2m 以内的,每平方米扣 3 分
	

	
	
啃边
	
路面边缘破碎脱落
	宽度0.1m 以上，数量按单侧长度累加乘以平均宽度。每平米扣 1 分
	

	

基面层类
	
翻浆
	路面、路基湿软出现弹簧、破裂、冒泥浆现象
	
每平米扣 1 分
	

	
	
泛油
	高温季节沥青被挤出，表面形成薄油层，行车出现轮迹
	
每平米扣 1 分
	

	扣分合计
	

	得分（总分为 100 分，得分=总分-扣分总数，100 分扣完为止）
	


负责人：          检查人员：                年月日
附件 2
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[bookmark: bookmark13]2.2 人行道检查评分表片名：
	破损类型
	定义
	扣分办法
	扣分数

	
坑洞
	人行道及其他构造物(含路缘石)的破损深度大于 20mm
	
每处扣 1 分
	

	
错台
	铺装接缝处相邻板垂直高差大于6mm
	每处扣 2 分
	

	
拱起
	多块板相对周围板向上突起，最大突起量在 30mm 以上
	每㎡扣 1 分
	

	
沉陷
	铺装连续数块下沉低于相邻块(或设计高程)深度大于 20mm，面积在 1 ㎡内
	
每㎡扣 1 分
	

	
缺失
	
铺装的预制块或路缘石缺损
	道板每㎡扣 14 分；路缘石每米扣 1 分
	

	
松动
	
铺装块松动
	
每㎡扣 1 分
	

	
路缘石
	
歪斜，直顺度≥10mm
	
每米扣 1 分
	

	
附属设施
	路名牌、桥梁限载牌、管养标识牌等附属设施锈蚀、破损、缺失等病害问题
	
每处扣 1 分
	

	
扣分合计
	

	
得分(总分为 100 分，得分=总分-扣分总数，100 分扣完为止)
	


负责人：          检查人员：                年月日
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附件 3
季度考核评分标准
	项目
	管理要求
	分值
	评分标准
	得分

	







养护资料 (60)
	落实巡视员制度，每项设施落实到人，做到一日一巡，巡查记录完善，内容准确，并有病害上报和追踪解决记录。巡查记录要有巡查人员和养护负责人签字。
	10
	未固定巡视人员，每一路或一桥扣 1 分，每缺巡一次扣 1 分；记录不完著，一处扣分；无病害上报记录，一处扣 1 分；无处理结果记录，一处扣 1 分；无查人员和养护负责人签字，一处扣 1 分。
	

	
	养护维修记录要齐全，并附维修前后对照图片。有养护维修质量自检记录，有维修班组长和质检人员签字。
	10
	无记录，扣 5 分；记录不齐全，一处扣 1 分；无对照图片，缺一处扣 1 分；无质量自检记录，一处扣 1 分；无班组长和质检人员签字，一处扣 1 分
	

	
	有养护作业计划和养护工作量月报表，报表格式统一，上报及时、准确。
	5
	无计划或月报表，一次扣 5 分；未及时报送，一次扣 1 分；数据不准确，一次扣 1 分；
表式不统一，扣 1 分。
	

	
	有道路、桥梁检测评定计划，并按计划开展检测评定，按时报送评定结果。按要求进行长期观测，并做好观测记录和数据积累。
	10
	无检测评定计划，一项扣 1 分；未按计划开展检测评定，一项扣 1 分；未及时报送评定结果，一项扣 1 分，未按要求进行长期观测，缺一次扣 1 分；观测内容不完备，缺一项扣 1 分；观测资料不齐全，缺一项扣 1 分
	

	
	充分利用信息系统平台开展养护管理工作，及时、准确录入桥梁信息管理系统相关数据。
	5
	未及时或不准确录入省，市桥梁信息系统相关数据的，一项扣 1 分
	

	
	桥梁常规定期检测数据是否齐全
	10
	桥梁常规定期检测是否及时发现显见性病害问题并及时闭合，录入，检测内容未能及时发现显见性病害每一处扣 1 分；未及时闭合、录入每一条扣 1 分。
	

	
	有道桥路政巡查台账记录
	5
	无路政巡查台账扣 1 分，台账记录不全一处扣 1 分
	

	
	养护、路政资料上报及时、准确
	5
	养护设施量、路政结算等资料上报不及时一项扣 1 分，资料、结算不准确一项扣 1 分
	

	内控机制（5）
	内部管理制度和考核制度齐全，并认真执行；按要求参加管理单位组织的会议。
	5
	无管理制度，扣 5 分；管理制度不齐全，扣 1 分；无内部考核制度，扣 1 分；考核制度未执行，扣 1 分；未按要求的领导参加会议，一次扣2 分。
	

	应急管理（15）
	制定各类应急预案，按要求建立应急队伍、储备应急物资和机械设备，组织人员培训和应急演练，发生突发事件，反应迅速、处置及时，并按信息报送程序报送相关信惠。
	
15
	未制定应急预案、未落实应急队伍、物资、设备，一项扣 1 分；未组织培训和应急演练，一项扣 1 分；发生突发事件，半小时内未到现场的，一次扣 1 分；未采取相应的安全围护、警示标志等措施导致次生灾害的，一次扣 1 分；现场处置不及时、不到位的，一次扣 1 分；未按程序报送信息或迟报、瞒报、漏报、误报的，一次扣 1 分。
	

	
安全文明（20）
	确保道桥安全运行；职工需接受安全教育和上岗培训，严格执行操作规程；施工现场围护到位、警示标志设置齐全、施工人员按操作规程穿戴防护用具、有安全生产管理台账。
	10
	因养护管理不到位造成设施受损、桥洞火灾、人员伤亡等，一次扣 5 分；职工未接受安全教育或上岗培训，扣 1 分；无安全生产台账资料扣 2 分；安全检查记录不齐全一处扣 1 分。
	

	
	养护作业不扰民、施工噪音不超标，施工围挡规范整洁施工材料堆放整齐、施工作业有防尘措施、作业垃圾及时清运，做到工完场清。
	10
	施工围挡不规范整洁、作业不规范等问题，一处扣 1 分
	

	总分
	
	100
	
	


负责人：                                    检查人员：                                 年月日
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附件 4
年度考评评分表

	考评项目
	评分标准
	得分
	说明

	月度考核（40 分）
	道路抽检单元综合完好平均得分*0.4
	
	

	季度考核（35 分）
	季度考核平均得分*0.35
	
	

	其他考评项(加分项，共计 25 分, 占比 15%)

	媒体宣传
(5 分)
	省级以上媒体正面宣传报道的，一次得 2 分，市级媒体宣传报道的，一次得 1 分，加满 5 分为止。
	
	

	指令性任务(10
分)
	在创建等省、市大型活动中获得市、局级奖励的，在市、局、中心指令性任务、竞赛评比等活动中，获得通报表扬，或取得优秀成绩的，一项加 2 分，加满 10 分为止。
	
	

	“ 四新”技术运用
(10 分)
	在养护中采用获得相关部门认证的“ 四新”技术，有一项加 2分，加满 10 分为止。
	
	

	其他考评项(扣分项，总分直接扣除，不设上限)

	公共服务热线处置
	对无特殊原因未能按要求及时修复、回复的，一项扣 1 分:对没有准确核实案卷内容，发生重复投诉、二次退单等情形的，一项扣 1 分。
	
	

	媒体曝光
	省级以上媒体曝光的，一次扣 2 分，市级媒体曝光的，一次扣 1 分。
	
	

	指令性任务及问题通报批评
	对无特殊原因未能按要求及时完成领导指令性任务的，一项扣 1 分；对因养护不到位、处置不及时等情形被局级及以上通报批评的，一项扣 1 分。
	
	

	合计
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第五部分  合同




[bookmark: bookmark5]连 云 港 市 政 府 采 购




	 合同









合同编号：











采购人：
中标人：
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[bookmark: bookmark6]江苏省政府采购合同



甲方：【连云区公用事业发展中心】
乙方：                   
甲、乙双方根据       年    月     日  2026年连云区城区市政、照明设施养护维修服务项目   项目（标段编号：【        】）招标的结果，签订本合同。
一、合同内容
1.1 服务内容：2026年连云区城区市政、照明设施养护维修服务项目主要包括但不限于连云区公用事业发展中心管辖范围内的市政道路、桥梁、涵洞等市政设施养护维修、扫雪除冰、防汛排涝等服务。详见“项目服务需求 ”。
1.2 服务期限：1 年度（自合同约定时间起算）。
1.3 补充条款：    。
二、合同金额
2.1 本合同金额为（大写）：     元整 (¥       元）人民币。
（采用的是固定全费用单价方式，单价       元/ m2。独立费（暂列金额）结算时按实际发生工程量结算。）
三、技术资料
3.1 乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。
3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
四、知识产权
4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同中服务或其任何一部分时不受第三方提出
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侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。
五、产权担保
5.1 乙方保证所交付标的的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
六、履约保证金
6.1 本项目不收取履约保证金。
七、转包或分包
7.1 本合同范围内服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；
7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。
7.3 如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。
八、服务期、服务方式及服务地点
8.1 服 务 期：1 年度（自合同约定时间起算）。
8.2 服务方式：采购人指定。
8.3 服务地点：采购人指定。
九、项目服务需求
2026年连云区城区市政、照明设施养护维修服务项目主要包括但不限于连云区公用事业发展中心管辖范围内的市政道路、桥梁、涵洞等市政设施养护维修、扫雪除冰、防汛排涝等服务。其中道路72条，合计3908257.5平方米（附件1：连云区市政道路管养明细表）、信号灯44处（附件2：管养信号灯明细表）、路灯628盏（附件3：管养路灯明细表）。桥梁31座（附件4：桥梁明细表）。
9.1 市政养护基本要求
9.1.1 养护过程中，乙方必须采取周密的安全措施，以避免对人身和财产的损害。如因乙方操作不当、养护不当(如道路损害严重、市政设施保护不当等)或管理不善而造成人身伤害或财产损失的，由乙方自行承担。
9.1.2 因不可抗拒因素(如由于台风、暴雨、大雪等自然灾害引起市政设施损坏)，乙方在接到甲方通知后应迅速组织力量，半小时内到达现场并及时处理，处理费用甲方按实另行核算。
9.1.3 对于乙方养护期间由于养护工作不能及时完成，且造成较大影响的，甲方有权安排第三方进行养护，所发生的费用从乙方月度养护费中扣除。
9.1.4 如遇甲方统一对养护内容进行重大调整，乙方需无条件服从，养护费用按实调整。
9.1.5 乙方有义务对养护范围进行看护，对于非法占用道路及超时超面积占用道路等情况及时报告甲方。
9.1.6 乙方安排专员每日至少对养护标段巡查，如现场出现问题项目负责人要现场处理，更换项目负责人须经甲方同意。
9.1.7 本项目安排项目负责人：                与甲方对接。
十、合同款支付
10.1 付款方式：按养护服务考核结果，每季度支付服务费用。
乙方账户名称：
开户银行：
银行账号：
十一、甲方权利和义务
11.1 根据甲方养护要求及乙方投标文件中的承诺，对乙方提供的服务及履行本合同情况实行验收考核。
11.2 按照附件约定的考核规定，甲方对乙方养护管理工作进行检查考核打分，并根据考核结果支付养护费用。
十二、乙方权利和义务
12.1 乙方根据养护技术规范、养护质量标准和有关要求，积极主动保质保量地完成养护工作。
12.2 乙方要充分调动本单位职工工作积极性、主动性、创造性，合理安排用工。养
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[bookmark: bookmark14]护范围之外的突击性、突发性工作，乙方须服从甲方的安排，不得无故拖延。
12.3 乙方必须遵守甲方所有管理规定，服从甲方管理。接受并主动配合甲方及行业管理部门的检查。
12.4 乙方必须加强工作人员管理，制定应急预案，定期演练，应建立专项制度，制度上墙，安排专职责任人做好自查考核管理工作，做好养护记录和工作台账，确保市政养护管理工作正常；
12.5 因乙方养护管理不善而损坏的道路、设施应负责及时修复，或照价赔偿。
12.6 乙方必须做好各类物资、工具使用的保养及管护工作，存放有序，节约用水用电，无铺张浪费现象。
12.7 乙方必须加强安全生产管理，安全生产管理措施落实到位、防微杜渐、责任到人。作为承包管养工作的主体，落实管养第一主体责任。
12.8 乙方日常养护产生的垃圾做到日产日清；未完成的施工养护区域做好安全隔离，对养护工具、器械做到安全存放，非工作时间养护车辆安全停放。
12.9 乙方必须做好详细的养护台账，建立养护档案，要按月制订管理计划，并在每月 10 日前将上月的养护总结及本月的工作计划报送甲方。
12.10 本合同涉及的生产活动过程中发生的一切事故均由乙方全权负责，包括但不限于事故善后处理、赔偿等事宜。
12.11 乙方为现场养护全部人员办理意外伤害保险。一切事故均与甲方无关。
十三、 不可抗力事件处理
13.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
13.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
13.3 不可抗力事件延续 120 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
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十四、合同的生效
14.1 合同经双方法定代表人或委托代理人签名并加盖单位公章后生效。
十五、质量保证及售后服务
15.1 乙方应按采购文件规定和投标文件承诺的性能、技术要求、质量标准向甲方提供服务。
15.2 乙方提供的服务因其本身出现质量问题，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：
（1）返工处理：由乙方承担所发生的全部费用。
（2）合同终止处理：合同终止，并退还甲方支付的合同款，同时应承担由此产生的所有费用，甲方不承担发生任何费用。
十六、违约责任
16.1 甲方无正当理由拒绝乙方提供正常养护的，甲方向乙方偿付拒收服务等值金额的百分之五违约金。乙方无正当理由拒绝向甲方提供正常养护要求的，乙方向甲方偿付拒绝服务等值金额的百分之五违约金。
16.2 乙方所交的服务不符合项目需求要求、乙方投标文件承诺及国家有关质量标准的，甲方有权拒收，乙方向甲方偿付服务不符合项目要求内容等值金额的百分之五违约金；乙方拒绝提供合格的服务，甲方可单方面解除合同，并由乙方赔偿由此造成的甲方全部损失。
十七、争议解决
17.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，则向连云区法院诉讼。
十八、附则
18.1 合同份数：本合同正本一式陆份，具有同等法律效力，甲方执两份、乙方执两份、见证方及财政监管部门各执一份。
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18.2 未尽事宜：本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。




甲  方 ：                                   乙 方：
（盖章）                              （盖章）
地址：                                  地址：
法定代表人：                            法定代表人：
委托代理人：                            委托代理人：
电话：                                    电话：




签订日期：      年  月   日
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	附件1：连云区市政道路管养明细表

	序号
	道路名称
	起止点
	道路类别
	道路长度
(m)
	机动车道宽度(m)
	非机动车道宽度(m)
	人行道宽度(m)
	机动车道面积（m2）
	非机动车道面积（m2）
	人行道面积（m2）
	道路类别
	巡查频次
	备注

	1
	西大堤
	北港派出所-环岛路
	主干道
	6900
	17
	3 
	2 
	117300 
	20700 
	13800 
	Ⅰ等养护
	一日一巡
	

	2
	海棠路
	中山西路-在海一方公园
	主干道
	1880
	24
	11 
	7 
	45120 
	20680 
	13160 
	Ⅰ等养护
	一日一巡
	

	3
	海滨大道
	海湾路-高公岛
	主干道
	19000
	26
	9 
	6 
	494000 
	171000 
	114000 
	Ⅰ等养护
	一日一巡
	

	4
	中山路
	平山路-商检
	主干道
	3200
	26
	8 
	6 
	83200 
	25600 
	19200 
	Ⅰ等养护
	一日一巡
	

	5
	大港东路
	碱厂生活区-海棠路
	主干道
	2100
	14
	
	3
	29400 
	
	6300 
	Ⅰ等养护
	一日一巡
	

	6
	新光路
	港城大道-公路港
	次干道
	6300
	0
	8
	6
	0 
	50400 
	37800 
	Ⅱ等养护
	两日一巡
	辅道

	7
	渔港路
	西大堤-小龟山
	次干道
	880
	9
	0 
	6 
	7920 
	
	5280 
	Ⅱ等养护
	两日一巡
	

	8
	大港西路
	西墅河-新光路
	主干道
	3000
	13
	
	3
	39000 
	
	9000 
	Ⅰ等养护
	一日一巡
	北半幅

	9
	西墅北路
	区政府西侧-海州湾会议中心
	次干道
	400
	7
	
	5 
	2800 
	
	2000 
	Ⅱ等养护
	两日一巡
	

	10
	云宿路
	中山西路-核电北路
	主干道
	11500
	24
	8
	6
	276000 
	92000 
	69000 
	Ⅱ等养护
	两日一巡
	

	11
	中华路
	德兰东路-运河路
	主干道
	3300
	18
	7.2
	30
	59400 
	23760 
	99000 
	Ⅱ等养护
	两日一巡
	含商铺门前

	12
	海棠南路
	中山路-环山路
	主干道
	445
	10
	0 
	8 
	4450 
	
	3560 
	Ⅱ等养护
	两日一巡
	

	13
	中华东路
	海滨大道-中山路
	支路
	350
	7
	0
	4 
	2450 
	
	1400 
	Ⅱ等养护
	两日一巡
	

	14
	平山路
	东方大道-中山西路
	主干道
	1100
	20
	8
	6
	22000 
	8800 
	6600 
	Ⅱ等养护
	两日一巡
	

	15
	云和路
	中华西路-万福路
	主干道
	2100
	16
	13
	9
	33600 
	27300 
	18900 
	Ⅱ等养护
	两日一巡
	

	16
	平山北路
	大港西路-海州湾国家海洋公园
	主干道
	2300
	18
	0
	11
	41400 
	
	25300 
	Ⅱ等养护
	两日一巡
	

	17
	西墅路
	海滨大道-公营庄路
	次干道
	580
	21
	0 
	9 
	12180 
	
	5278 
	Ⅱ等养护
	两日一巡
	

	18
	公营庄路
	阅海路-连霍高速匝道
	次干道
	850
	16
	0 
	14 
	13600 
	
	11900 
	Ⅱ等养护
	两日一巡
	

	19
	五羊路
	港城大道-景疏路
	次干道
	1300
	21
	8
	6
	27300 
	10400 
	7800 
	Ⅱ等养护
	两日一巡
	

	20
	营山路
	瀚海路-大港西路
	次干道
	435
	12.5
	0
	5
	5438 
	
	2175 
	Ⅲ等养护
	三日一巡
	

	21
	万青路
	云宿路-港城大道
	次干道
	480
	15
	9 
	10 
	7200 
	4320 
	4800 
	Ⅱ等养护
	两日一巡
	

	22
	运河路
	海滨大道-海棠北路
	次干道
	280
	24
	6
	5
	6720 
	1680 
	1400 
	Ⅱ等养护
	两日一巡
	

	23
	国展西路
	胡棠路-海棠北路
	次干道
	500
	11
	5 
	10 
	5500 
	2500 
	5200 
	Ⅱ等养护
	两日一巡
	

	24
	溪云山路
	阅海路-大港西路
	次干道
	880
	12
	0
	5 
	10560 
	
	4400 
	Ⅱ等养护
	两日一巡
	

	25
	院前路
	北固山路环岛-中山西路
	次干道
	1200
	14.3
	0 
	11 
	17160 
	
	13080 
	Ⅱ等养护
	两日一巡
	

	26
	东园路
	中山西路-栖霞东路
	次干道
	560
	10
	0 
	10 
	5600 
	
	5320 
	Ⅱ等养护
	两日一巡
	

	27
	西园路
	中山西路-栖霞西路
	次干道
	1100
	10
	0
	18
	11000 
	
	19800 
	Ⅱ等养护
	两日一巡
	

	28
	西小山路
	西园路-云和路
	次干道
	730
	10
	6
	6
	7300 
	4380 
	4380 
	Ⅱ等养护
	两日一巡
	

	29
	栖霞西路
	中华西路-步行街
	次干道
	1600
	7
	0
	7 
	11200 
	
	11200 
	Ⅲ等养护
	三日一巡
	

	30
	栖霞东路
	东园路-海滨大道
	次干道
	500
	8
	0
	8 
	4000 
	
	4000 
	Ⅲ等养护
	三日一巡
	

	31
	云山路
	五羊路-新光路
	次干道
	511
	14
	6
	6
	7154 
	3066 
	3066 
	Ⅱ等养护
	两日一巡
	

	32
	瀚海路
	平山北路-营山路大港西路
	次干道
	1300
	21
	0
	14 
	27300 
	
	18200 
	Ⅱ等养护
	两日一巡
	

	33
	阅海路
	平山北路-公营庄路
	次干道
	645
	20
	0
	8 
	12900 
	
	5160 
	Ⅱ等养护
	两日一巡
	

	34
	金海路
	西墅路-保利五月花西侧路口
	次干道
	1000
	16
	0
	10 
	16000 
	
	10000 
	Ⅱ等养护
	两日一巡
	

	35
	胜利湖路
	平山北路-金海路
	次干道
	820
	8.5
	0
	8 
	6970 
	
	6724 
	Ⅱ等养护
	两日一巡
	

	36
	琴海路
	胜利湖路-保利海上罗兰西侧道路
	次干道
	560
	8
	0
	8 
	4480 
	
	4536 
	Ⅲ等养护
	三日一巡
	

	37
	东哨路
	海滨大道-鸽岛路
	次干道
	800
	12
	0
	7 
	9600 
	
	5680 
	Ⅲ等养护
	三日一巡
	

	38
	竹岛路
	海滨大道-东哨路
	次干道
	340
	8
	0
	8 
	2720 
	
	2856 
	Ⅲ等养护
	三日一巡
	

	39
	鸽岛路
	海滨大道-东哨路
	次干道
	150
	12
	0
	8 
	1800 
	
	1200 
	Ⅲ等养护
	三日一巡
	

	40
	海湾路
	海滨大道-悦珑府西门
	次干道
	1000
	16
	0
	9 
	16000 
	
	8600 
	Ⅲ等养护
	三日一巡
	

	41
	碱厂生活区南门道路
	碱厂生活区南门-营山路
	次干道
	150
	16
	0
	20
	2400 
	
	3000 
	Ⅲ等养护
	三日一巡
	

	42
	胡棠路
	国展路-棠梨路
	次干道
	660
	6
	0
	0
	3960 
	
	0 
	Ⅲ等养护
	三日一巡
	

	43
	棠梨路
	胡棠路-海滨大道
	次干道
	510
	8.5
	0
	0 
	4335 
	
	0 
	Ⅲ等养护
	三日一巡
	

	44
	海头湾路
	国展路-海滨大道
	次干道
	410
	9
	0
	4.2
	3690 
	
	1722 
	Ⅱ等养护
	两日一巡
	

	45
	观海路
	海棠北路-海滨大道
	次干道
	460
	16
	0
	9 
	7360 
	
	4140 
	Ⅱ等养护
	两日一巡
	

	46
	陈陶路
	海棠北路-海滨大道
	次干道
	460
	15.2
	0
	10 
	6992 
	
	4600 
	Ⅱ等养护
	两日一巡
	

	47
	大巷北路
	栖霞东路-中山西路
	背街小巷
	450
	8.5
	0
	6
	3825 
	
	2700 
	Ⅲ等养护
	三日一巡
	

	48
	大巷南路
	中山西路-环山路
	背街小巷
	380
	4.5
	0
	0
	1710 
	
	0 
	Ⅲ等养护
	三日一巡
	

	49
	长宁路
	中山西路-院前路
	背街小巷
	500
	5
	0
	0
	2500 
	
	0 
	Ⅲ等养护
	三日一巡
	

	50
	景疏路
	云宿路-新光路
	次干道
	550
	15
	0
	8
	8250 
	
	4400 
	Ⅲ等养护
	三日一巡
	

	51
	科技路
	云宿路-老君堂路
	次干道
	470
	19
	0
	4
	8930 
	
	1880 
	Ⅲ等养护
	三日一巡
	

	52
	秀水路
	景疏路-泰山路
	次干道
	430
	12
	0
	8
	5160 
	
	3440 
	Ⅲ等养护
	三日一巡
	

	53
	滨河路
	万润星河国际北门-东港中学
	次干道
	372
	14
	0
	6
	5208 
	
	2232 
	Ⅲ等养护
	三日一巡
	

	54
	滨海南路
	环山路-海滨大道
	次干道
	400
	7
	0 
	0 
	2800 
	
	0 
	Ⅲ等养护
	三日一巡
	

	56
	环山路
	海棠路-大巷南路
	次干道
	530
	9
	0 
	0 
	4770 
	
	0 
	Ⅲ等养护
	三日一巡
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	57
	祥和路
	港前大道-金港路
	次干道
	5180
	24
	3
	3
	124320 
	15540 
	15540 
	Ⅱ等养护
	两日一巡
	

	58
	瑞和路
	228国道-金港路
	次干道
	3508
	15
	0
	0
	52620 
	
	
	Ⅱ等养护
	两日一巡
	

	59
	金港路
	烧香河堆-瑞和路
	次干道
	5698
	15
	0
	0
	85470 
	
	
	Ⅱ等养护
	两日一巡
	

	60
	云港路
	烧香河桥-徐新路
	次干道
	5794
	24
	3
	0
	139056 
	17382 
	
	Ⅱ等养护
	两日一巡
	

	61
	港前大道
	人和路-徐新路
	次干道
	4780
	60
	4
	0
	286800 
	19120 
	
	Ⅱ等养护
	两日一巡
	

	62
	2号路
	云港路-金港路
	次干道
	775
	24
	3
	0
	18600 
	2325 
	
	Ⅱ等养护
	两日一巡
	

	63
	13号路
	祥和路-瑞和路
	次干道
	1468
	18
	3
	0
	26424 
	4404 
	
	Ⅱ等养护
	两日一巡
	

	64
	9号路
	金港路-云港路
	次干道
	1768
	16
	0
	3
	28288 
	
	5304 
	Ⅱ等养护
	两日一巡
	

	65
	中云台大道
	珠江路-云宿路
	次干道
	2400
	46
	3
	5
	110400 
	7200 
	12000 
	Ⅱ等养护
	两日一巡
	

	66
	大岛山路
	雁江路-闽江路
	次干道
	2100
	30
	3
	4
	63000 
	6300 
	8400 
	Ⅱ等养护
	两日一巡
	

	67
	钱江路
	中云台大道-东疏港通道
	次干道
	918
	30
	3
	4
	27540 
	2754 
	3672 
	Ⅱ等养护
	两日一巡
	

	68
	保税一路
	中云台大道-烧香河路
	次干道
	796
	26
	2
	4
	20696 
	1592 
	3184 
	Ⅱ等养护
	两日一巡
	

	69
	人和路
	港前大道-金港路
	次干道
	4850
	15
	0
	0
	72750 
	
	
	Ⅱ等养护
	两日一巡
	

	70
	泰和路1
	金港路-驳盐河
	次干道
	1040
	15
	0
	0
	15600 
	
	
	Ⅱ等养护
	两日一巡
	

	71
	泰和路2
	弘恒物流-聚鑫源
	次干道
	1774
	15
	0
	0
	26610 
	
	
	Ⅱ等养护
	两日一巡
	

	
	小计
	
	
	132457
	
	
	
	2677786 
	543203 
	687269 
	
	
	




	附件2：管养信号灯明细表

	序号
	路口名称
	备注

	1
	西墅路-金海路
	

	2
	西墅路-海光路
	

	3
	西墅路-公营庄路
	

	4
	平山北路-阅海路
	

	5
	平山北路-琴海路
	

	6
	平山北路-金海路
	

	7
	海滨大道-平山北路
	

	8
	海滨大道-西墅路
	

	9
	海滨大道-竹岛路
	

	10
	公营庄路-瀚海路
	

	11
	大港路-海棠路
	

	12
	大港路-连云港警备区
	黄闪

	13
	大港路-院前路
	

	14
	大港路-东方印刷厂
	黄闪

	15
	大港路-碱厂生活区
	

	16
	大港路-德兰东路
	

	17
	大港路-香缇花园南门
	

	18
	大港路-平山北路
	

	19
	大港路-海岸明珠
	

	20
	平山北路-瀚海路
	

	21
	溪云山路-瀚海路
	

	22
	中华路-云和路
	

	23
	中华路-西园路
	

	24
	中华路-院前路
	

	25
	中华路-中韩商品城
	

	26
	中华路-东园路
	

	27
	中华路-德兰东路
	

	28
	院前路-东盛四季花城
	

	29
	院前路-栖霞西路
	

	30
	228国道-云山路
	

	31
	228国道-景疏路
	

	32
	228国道-泰山路
	

	33
	228国道-小庵路
	

	34
	228国道与长白山路
	原黄闪，因12345投诉关闭

	35
	228国道与大庵路
	原黄闪，因12345投诉关闭

	36
	228国道与仙霞山路
	

	37
	228国道与大金湾路
	

	38
	228国道与小金湾路
	

	39
	景疏路-秀水路
	

	40
	万福路-云和路
	

	41
	平山路-云和路
	

	42
	海滨大道-海湾路
	

	43
	大板路—云门（云港）路
	

	44
	云山路-云宿路
	



	附件3：管养路灯明细表

	序号
	道路名称
	起点
	止点
	套数
	盏数
	备注

	1
	渔港路
	连岛转盘
	庙后湾路
	20
	20
	

	2
	运河路
	海滨大道
	海棠路
	14
	28
	

	3
	平山北路（区政府西）
	海滨大道
	西墅码头路
	5
	5
	

	4
	平山北路（韵湖澜湾）
	韵湖澜湾西门
	阅海路
	13
	13
	

	5
	景疏路
	云宿路
	新光路
	28
	56
	

	6
	云山路
	新光路
	滨河路
	24
	24
	

	7
	中华路与德兰东路路口高杆灯
	中华西路
	德兰东路
	2
	12
	

	8
	中华路下穿隧道灯（长明灯）
	云和路
	德兰东路
	181
	181
	

	9
	院前路下穿隧道吊灯
	栖霞路
	大港路
	53
	53
	

	10
	院前路下穿隧道灯（长明灯）
	栖霞路
	大港路
	40
	40
	

	11
	大巷南路
	中山路
	最后一杆灯
	19
	19
	

	12
	国展路
	海滨大道
	海头湾路
	42
	42
	景观灯

	13
	院前排洪沟
	院前排洪沟
	院前排洪沟
	36
	36
	景观灯

	14
	G228国道
	鹰游山路
	临洪河大桥
	99
	99
	太阳能

	合计
	628
	
	














附件4：桥梁明细表

	类别
	序号
	
	桥名
	所在路名
	桥梁全长
	桥梁全宽
	桥梁面积
	跨径组合（m）
	结构形式
	桥型

	市政条线
	1
	主城区
	院前上跨
	院前路
	661.0
	11.9
	7865.9
	4×30m+4×30m+21m+3×30m+2×40m+3×30m
	箱形梁
	大桥

	
	2
	
	院前下跨
	院前路
	16.0
	94.0
	1504
	1×8
	连续刚构
	小桥

	
	3
	
	平山路下穿
	院前路
	22.6
	34.6
	781.96
	5.5+9.0+5.5m
	连续刚构
	小桥

	
	4
	
	栖霞路1号桥
	栖霞路
	10.0
	15.2
	152
	1-6
	实心板梁
	小桥

	
	5
	
	栖霞路2号桥
	栖霞路
	33.0
	16.6
	547.8
	3-10
	空心板梁
	小桥

	
	6
	
	北城桥
	中华东路
	15.0
	32.0
	480
	2-4.5
	实心板梁
	小桥

	
	7
	
	牛黄沟桥
	外仓北路
	10.0
	7.8
	78
	1-6
	整体现浇板
	小桥

	
	8
	
	大港职中桥
	栖霞东路
	15.0
	26.3
	394.5
	2-4.5
	整体现浇板桥+圬工拱+实心板梁
	小桥

	
	9
	
	仙霞山路跨排淡河桥
	仙霞山路
	208
	37.9
	7883.2
	(4*16)+(5*16)+(4*16)
	空心板桥
	大桥

	
	10
	
	香缇南门桥
	大港西路
	15
	30
	450
	
	实心板梁桥
	小桥

	
	11
	
	海州湾生活广场南桥
	瀚海路
	15
	30
	450
	
	空心板桥
	小桥

	
	12
	
	海岸明珠箱涵
	大港西路
	5
	30
	150
	
	箱涵
	

	
	13
	连云开发区
	人和路桥
	人和路
	54
	44.1
	2381.4
	3*16
	空心板桥
	中桥

	
	14
	
	十三路桥
	十三路
	45
	18.3
	823.5
	3*13
	空心板桥
	中桥

	
	15
	
	祥和路桥
	祥和路
	58
	30.8
	1786.4
	16+20+16
	空心板桥
	中桥

	
	16
	
	瑞和路桥
	瑞和路
	54
	16.2
	874.8
	3*16
	空心板桥
	中桥

	
	17
	
	云港路南延桥
	云港路
	106
	57.1
	6052.6
	5*20
	空心板桥
	大桥

	
	18
	
	港前大道交祥和路桥
	港前大道
	66
	30
	1980
	3*20
	空心板桥
	中桥

	
	19
	
	海棠立交桥
	海棠路
	41.0
	47.0
	1927
	7.15m+13.35m+13.35m+7.15m
	连续刚构
	中桥

	
	20
	
	海滨大道跨陇海铁路铁路桥
	海滨大道
	602.8
	40.0
	24112
	4×25m+（29m+41m+33m）+（35m+50m+30.5m）+（52m+49m）+（27.5m+2×25.5m）+4×25m
	小箱梁桥+T梁桥+等截面整体现浇箱梁桥
	大桥

	
	21
	
	污水泵站桥
	海滨大道
	13.0
	53.6
	696.8
	11.6m
	空心板桥
	小桥

	
	22
	
	苏果超市旁桥
	中山中路
	22.0
	39.8
	875.6
	4+4
	空心板桥
	小桥

	
	23
	
	石砌拱一桥
	中山中路
	35.1
	38.1
	1337.31
	6m
	圬工拱+空心板梁
	小桥

	
	24
	
	石砌拱二桥
	中山中路
	16.4
	42.6
	698.64
	8m
	圬工拱+整体现浇板
	小桥

	
	25
	
	石砌拱三桥
	中山中路
	6.0
	43.4
	260.4
	6m
	圬工拱+整体现浇板
	小桥

	
	26
	
	石砌拱四桥
	中山中路
	15.3
	40.2
	615.06
	4m
	圬工拱+空心板梁
	小桥

	
	27
	
	一号高架桥
	海滨大道
	2140.3
	24.0
	51367.2
	2×（28.92+2×29+28.92）+（33.92+4×34+33.92）+9×（22.92+3×30+29.92）+2×（30.92+2×31+30.92）+（30.92+31+34.92）m
	小箱梁桥
	大桥

	
	28
	
	二号高架桥
	连高路
	247.2
	16.75
	4140.6
	4×30+4×30
	小箱梁桥
	大桥

	
	29
	
	四号高架桥
	连高路
	264.6
	16.75
	4432.05
	2×30+3×27+4×30m
	小箱梁桥
	大桥

	
	30
	
	K26+026中桥
	连高路
	46.0
	33.0
	1518
	2×20.0m
	空心板桥
	中桥

	
	31
	
	三号高架桥
	连高路
	311.9
	16.75
	5224.325
	5×30+30+35+3×30m
	小箱梁桥
	大桥







第六部分  投标文件格式



投  标  文  件













项 目 名 称 ：                
项 目 编 号 ：                
投标人名称 ：（加盖 CA 电子公章）日       期 ：                
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格式 1 、响应函
响 应 函
致：【采购单位】
根据贵方      标段（标段编号：      ）招标文件，遵照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关规定，经研究上述招标文件的须知、合同条款、项目需求及其他条款后，正式授权      全权代表      参加贵方组织的采购活动，并按照招标文件要求提交投标文件。
据此函，签字人兹宣布同意如下：
1.按招标文件项目需求提交响应报价，报价、交货期等详见开标一览表。
2.我方同意在本标段招标文件中规定的投标文件递交截止之日起 60 天内遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。
3.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件：
(1)具有独立承担民事责任的能力；
(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
(5)参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
4.我方根据招标文件的规定，承担完成合同的责任和义务。
5.我方已详细审核招标文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
6.如果在投标文件有效期内撤回或者有其他违约行为，我方的保证金可被贵方全部或部分没收。
7.同意应贵方要求提供与本次采购活动有关的任何数据或资料。
8.我方完全理解，最低报价不是中标（成交）的唯一条件。
9.若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。
10.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，投标人有下列情形之一的，处以采购金额 5‰以上 10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：
(1)提供虚假材料谋取中标、成交的；
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(2)采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；
(3)与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；
(4)向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
(5)在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；
(6)拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。


法定代表人签字（或盖章）：
投标人公章：
日期：
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格式 2 、开标一览表
开标一览表标段编号：
标段名称：

	
标题
	
内容

	
投标报价
	

	
服务时间
	





投标人（盖章）：
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日
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格式 3 、投标分项报价表
投标分项报价表标段名称：
标段编号：


	
序号
	产品、服务名称
	
分项
单位
	
数量
	
单价
	单项合计价
	备注

	




1
	2026 年连云区城区市
政设施养护
维修服务项目
	




㎡
	




3809000
	
	
	

	2
	独立费
	项
	1
	   50万元
	
	  具体内容见第四部分项目需求

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	总计（元）
	
	







投标人：（加盖 CA 电子公章）
日期：      年    月    日
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格式 4 、中小企业声明函

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。
	（标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）  行业；承接企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（小型企业、微型企业、中型企业）；
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。




企业名称（盖章）：
日 期：








填报说明：
1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2、请投标人如实填写，所填内容将作为评审的依据。如填写不完整，将不享受扶持政策。
3、中标投标人的《中小企业声明函》随中标结果公开。
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格式 5 、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加      单位的      项目采购活动由本单位提供全部服务。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。



企业名称（盖章）：
日 期：







填报说明：
1、请投标人如实填写，所填内容将作为评审的依据。如填写不完整，将不享受扶持政策。
2、中标投标人的《残疾人福利性单位声明函》随中标结果公开。
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格式 6 、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明
	（投标人名称）郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：                                  。
主要专业技术能力有：                          。
注：须附证明材料。




声明人（盖章）：
日期：  年   月  日

48




格式 7 、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明
我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人（盖章）：
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日
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格式 8 、法定代表人授权委托书


法定代表人授权委托书【采购单位】：
本授权书声明：注册于 （委托单位全称）  的法定代表人          代表本公司授权		（姓名和职务）为本公司合法代理人，就贵方组织的有关【标段名称】项目（标段编号：	【标段编号】）的招标采购及合同签订、执行、完成，以本单位名义处理一切与之有关的事务。
本授权书于      年     月     日签字（或盖章）生效，特此声明。


委托单位（盖章）：                      法定代表人（签字或盖章）：


签发日期：      年     月     日
附法定代表人与委托代理人身份证明正反面电子件。








说明：
1．委托书内容填写应当明确、文字工整清楚，涂改无效。
2．委托书不得转借、转让、买卖。
3．委托代理人根据授权范围，以委托单位的名义签订合同，并将此委托书提交给采购单位作为合同附件。
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格式 9 、商务条款偏离表
技术要求响应及偏离表（如有）

请逐条对应招标文件“项目需求 ”内容要求，填写该表。

	项号
	招标文件要求
	投标响应情况
	偏离说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：“偏离说明 ”填写“正偏离 ”“负偏离 ”或“无偏离 ”。


投标人（盖章）：
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日

5l
商务条款偏离表
请逐条对应招标文件“项目需求 ”中带★号等内容要求，填写该表。

	项号
	招标文件要求
	投标响应情况
	偏离说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：“偏离说明 ”填写“正偏离 ”“负偏离 ”或“无偏离 ”。


投标人（盖章）：
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日
格式 10 、商务条款偏离表
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格式 11 、项目团队人员一览表


项目团队人员一览表

	
姓  名
	本项目拟任职  务
	技术
职称
	
年龄
	
学历
	
主要资历及担任过的职务

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	







投标人（盖章）：
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日
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格式 12 、类似项目业绩一览表


类似项目业绩一览表

	序号
	项目名称
	签订时间
	采购单位
	合同金额

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	





投标人（盖章）：
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日
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格式 13 、项目需求响应
项目需求响应
（投标人按“项目需求 ”等内容要求自行填写，格式自定）








































投标人（盖章）：
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日
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格式 14 、人员配置承诺书

人员配置承诺书（格式）
我公司郑重承诺：我公司在                       中的人员配置不低于本项目招标文件中人员配置要求：本项目配备最低人员共计 22 人。其中，项目经理 1 人，现场负责人 6 人，市政养护人员 15人，详细要求如下：

	序号
	岗位名称
	数量
	从事工作
	其他要求

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	






投标人（盖章）：
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日
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格式 15 、其他材料
其它材料
（投标人对招标文件响应有必要提供的材料或评标办法中要求提供的材料）






































投标人（盖章）：
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日
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格式 16 、财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函
财务状况报告及税收、社会保障资金
缴纳情况承诺函
致：采购人名称
我方投标人名称参加项目名称（项目编号：项目编号）采购，根据《关于简化政府采购投标人资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4 号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：
（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；
（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。
特此承诺





投标人（公章）：



法定代表人或其委托代理人（签名或签章）：



日期：
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