表 D.4.1   工程量清单计算规则说明
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（1） 本工程除另有说明的清单项外，均执行《建设工程工程量清单计价标准》(GB/T 50500-2024)及9本工程量计算标准；
（2） 建筑垃圾外运清单项，工程量计算规则一项包干；
（3） 隔断防护清单项，工程量计算规则按一项包干；
（4） 标牌清单项，工程量计算规则按一项包干；
（5） 天棚涂料铲除清单项，工程量计算规则按拆除面积m2计算；




