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前 附 表
	[bookmark: _Toc28592][bookmark: _Toc7166]序号
	名称
	内               容

	1
	项目编号
	JSZC-320500-JZCG-G2026-0175

	2
	项目名称
	苏州市公改示范项目健康医疗大数据中心升级建设、便民惠民应用体系及安全保障体系项目

	3
	采购代理机构
名称及地址
	名称：苏州市政府集中采购中心
地址：苏州高新区邓尉路105号狮山科技馆7楼
联系人：严工
联系电话：0512-69820921

	4
	采购单位
	名称：苏州市卫生健康信息中心
地址：苏州市姑苏区胥江路89号
联系人：朱志远
联系电话：0512-67539523

	5
	标书组成
	详见招标文件第二章

	6
	投标保证金
	本项目不收取投标保证金

	7
	投标有效期
	九十天（日历日）

	8
	获取招标文件
时间
	自公告发布之日起5个工作日

	9
	投标文件网上
提交截止时间
	2026年08月21日09点30分（北京时间） 
投标文件必须在截止时间前完成提交（上传），逾期提交（上传）的投标文件恕不接受。

	10
	开标时间
开标地点
	2026年08月21日09点30（北京时间）
“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）
本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间（投标文件提交截止时间后30分钟）内未能完成解密的视为放弃投标。

	11
	评标时间
评标地点
	2026年08月21日09点30（北京时间）
苏州高新区邓尉路105号狮山科技馆8楼

	12
	投标文件份数
	本项目采用电子投标文件，投标人按照招标文件要求制作上传电子投标文件，投标人无需提供纸质投标文件。

	13
	投标报价本位币
	人民币

	14
	履约保证金
	无

	15
	中标通知书
	确定出中标人后，采购代理机构在法定时间内向中标人发出中标通知书。中标通知书将成为合同的组成部分。
请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。

	16
	导致废标因素
	出现下列情形之一的，为废标： 
（一）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的； 
（三）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的； 
（四）因重大变故，采购任务取消的。

	17
	导致无效标因素
	投标文件属下列情况之一的，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理：
（一）未按照招标文件规定要求签署、盖章的；
（二）不具备招标文件中规定资格要求的；
（三）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
（四）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（五）机器码检查中，出现不同投标人投标文件机器码一致情形的；
（六）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。









[bookmark: _Toc235617183]
第一章  投标邀请函
项目概况：苏州市公改示范项目健康医疗大数据中心升级建设、便民惠民应用体系及安全保障体系项目招标项目的潜在投标人应在 “苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） 获取招标文件，并于2026年08月21日09点30（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况 
1.项目编号：JSZC-320500-JZCG-G2026-0175
2.项目名称：苏州市公改示范项目健康医疗大数据中心升级建设、便民惠民应用体系及安全保障体系项目
3.采购方式：公开招标
4.预算金额：人民币伍仟肆佰陆拾万肆仟元整（￥54,604,000.00元）
标段一：苏州市健康医疗大数据中心升级建设，项目预算：人民币叁仟伍佰肆拾柒万伍仟伍佰元整（￥35,475,500.00元）
标段二：基础支撑应用体系及网络安全升级，项目预算：人民币壹仟玖佰壹拾贰万捌仟伍佰元整（￥19,128,500.00元）
5.最高限价：人民币伍仟肆佰陆拾万肆仟元整（￥54,604,000.00元）
标段一：苏州市健康医疗大数据中心升级建设，项目预算：人民币叁仟伍佰肆拾柒万伍仟伍佰元整（￥35,475,500.00元）
标段二：基础支撑应用体系及网络安全升级，项目预算：人民币壹仟玖佰壹拾贰万捌仟伍佰元整（￥19,128,500.00元）
6.合同履行期限： 
标段一：本项目在合同签订后，1个月内完成操作系统、数据库、中间件等项目配套设施的部署工作，上线运行后组织验收。6个月内完成各系统主要功能模块开发工作和实际网络运行环境部署工作，并开展初步验收，初步验收完成后进入试运行期，试运行期不低于 6 个月，试运行期结束后1个月内，以专家组验收方式，对项目建设成果进行验收，要求验收通过后提供3年免费运维服务，免费运维期结束后额外提供2年免费升级服务。本项目数据治理运营服务内容服务期为合同签订后15个月。
标段二：本项目在合同签订后，1个月内完成软硬件到货、部署实施及验收工作， 6个月内完成项目开发工作以及部署上线工作，上线后进入试运行期，试运行期6个月内完成验收工作，验收通过后提供3年免费运维服务，免费运维期结束后额外提供2年免费升级服务。
7.采购需求：苏州市公改示范项目健康医疗大数据中心升级建设、便民惠民应用体系及安全保障体系项目（具体详见招标文件第四章）。
二、供应商的资格要求 
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，投标人应当具备下列条件：
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（6）法律、行政法规规定的其他条件。 
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无
3.本项目的特定资格要求：无
4.联合体及转包、分包：本项目不接受联合体，不得转包、分包本项目。
三、获取招标文件 
1.时间：自公告发布之日起5个工作日
2.地点：“苏采云”系统自行下载采购文件
3.方式：
（1）CA证书办理
供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州高新区邓尉路105号狮山科技馆1楼服务大厅，咨询电话; 0512-65737699。
（2）参与采购活动
供应商插入CA证书登录“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。
（3）电子投标准备
供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。
在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：
注册咨询：13914088964；
CA技术咨询电话：400-608-6099；
签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；
[bookmark: OLE_LINK39][bookmark: OLE_LINK40]系统使用指导与咨询：联系电话：13914088964；智能客服：登录苏采云系统后，联系系统右下方智能客服图标进行咨询。
4.售价：免费
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1.提交投标文件截止时间：2026年08月21日09点30（北京时间）； 
2.开标时间：2026年08月21日09点30（北京时间）；
3.开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）
4.本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。
5.线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间（投标文件提交截止时间后30分钟）内未能完成解密的视为放弃投标。
请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。
五、公告期限
自本公告发布之日起 5 个工作日
六、其他补充事宜
根据苏州市财政局《关于深入开展苏州市政府采购合同信用融资业务的通知》相关要求，本项目支持政府采购合同信用融资。
	政府采购合同信用融资政策告知函
各政府采购供应商:
欢迎贵公司参加苏州市政府采购活动！
政府采购合同信用融资是江苏省、苏州市为支持中小企业发展，缓解中小企业融资难题推出的一项融资服务举措。若贵公司经评审最终成为本次政府采购项目的合格中标(成交)供应商，可向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，金融机构将根据江苏省财政厅 中国人民银行南京分行《关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知》(苏财购〔2021〕82号)及苏州市财政局、人民银行苏州市分行相关文件要求，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。


七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息 
名称：苏州市卫生健康信息中心
地址：苏州市姑苏区胥江路89号
联系人：朱志远
联系电话：0512-67539523
2.采购代理机构信息 
[bookmark: _GoBack]名称：苏州市政府集中采购中心 
地址：苏州高新区邓尉路105号狮山科技馆7楼
联系方式：0512-69820921
3.项目联系方式
项目联系人：严工
电话：0512-69820921


[bookmark: _Toc6217][bookmark: _Toc2412][bookmark: _Toc235617184][bookmark: 投标人须知]第二章  投标人须知
[bookmark: _Toc20132][bookmark: _Toc13437]一、说明和释义
[bookmark: _Toc9408]1.说明
1.1本招标文件仅适用苏州市政府集中采购中心组织的招标活动。
1.2本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。
1.3本招标文件的解释权属苏州市政府集中采购中心。
[bookmark: _Toc27555]2.词语释义
2.1 采购人：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。
2.2采购代理机构：指依法接受采购人委托，从事货物、工程和服务等政府采购业务的采购代理机构。本项目的采购代理机构是苏州市政府集中采购中心。
2.3 投标人（供应商）：是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。
2.4 投标：投标人根据采购人或采购代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。
2.5合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。
2.6甲方（采购人）：指招标文件中载明的，依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。
2.7乙方（中标供应商）：合同中规定的向采购人提供货物和服务的法人或其他组织和自然人。
2.8天：日历日。
2.9时间：除特别说明，均指北京时间。
2.10知识产权:指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。
2.11交货地点:合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点。
2.12合同价款:根据合同规定,乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。
2.13服务：系指本次招标文件规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修投标及合同中规定乙方应承担的其它义务。
2.14不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。
2.15实质性投标：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。
2.16进口产品：指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自境外的产品。
[bookmark: _Toc13350][bookmark: _Toc14976]2.17书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。
二、投标人
3.合格投标人的资格条件：
3.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，投标人应当具备下列条件：
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（6）法律、行政法规规定的其他条件。
3.2落实政府采购政策需满足的资格要求：无
3.3本项目的特定资格要求：无
4.投标人代表
4.1指授权全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法人代表，须持有《法定代表人授权委托书》（详见统一格式）。
5.投标费用
5.1无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。
5.2本次招标活动采购人和采购代理机构不收取标书工本费与中标服务费。
6.联合投标及转包、分包
6.1本项目不接受联合体投标。
[bookmark: _Toc5764][bookmark: _Toc31958]6.2本项目不接受转包、分包。
6.3本项目不接受进口产品。
三、招标文件的说明
7.招标文件
7.1招标文件由招标文件总目录所列内容组成，投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性投标，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。
7.2招标文件及其补充通知（包括更正公告）不是直接从财政部门指定的政府采购信息发布媒体上下载获得的，采购人或采购代理机构对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。
8.招标文件的澄清和修改
8.1采购人或采购代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对已发出的招标文件用补充通知（包括更正公告）的方式进行澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件，并通过苏州市政府采购网对外进行发布。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。
8.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，并通过苏州市政府采购网对外进行发布；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。
8.3对于补充通知（包括更正公告），投标人通过“苏州市政府采购网”的“采购公告”自行查看项目的补充通知（包括更正公告）。补充通知（包括更正公告）将作为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。
8.4招标文件的澄清、修改、补充等内容均以苏州市政府采购网上发布的内容为准。
9.勘察现场（不涉及此条的忽略）
9.1根据自身投标需要，投标人可对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。
9.2采购人或采购代理机构向投标人提供的有关现场的资料和数据，是采购人或采购代理机构现有的并认为能使投标人可利用的资料。采购人或采购代理机构对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。
9.3经采购人允许，投标人可为勘察目的进入采购人的项目现场，但投标人不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担勘察现场的责任和风险。
9.4投标人应在现场勘察时，熟悉现场及周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。投标人中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人或采购代理机构提出任何索赔的要求，对此采购人或采购代理机构不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。
10.投标质疑
[bookmark: _Toc19463][bookmark: _Toc16745]10.1供应商认为招标文件、采购过程或中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购代理机构应当在收到投标人书面质疑后7个工作日内作出答复。
10.2本次招标文件要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则不予受理。
10.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：
（1）供应商的姓名或者名称（以提供的营业执照副本复印件为准）、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）提出质疑的日期。
供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理进行质疑的，其授权委托书上应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
供应商提交的质疑函必须按照《政府采购供应商质疑函范本》要求的格式和内容进行填写，质疑函范本下载网址详见链接：https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20180305093615738.shtml。
[bookmark: OLE_LINK38][bookmark: OLE_LINK42][bookmark: OLE_LINK43]10.4根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对招标文件提出质疑的供应商，必须是依法获取招标文件，请将合法获取招标文件的证明材料（即《投标供应商确认函》）、供应商营业执照复印件、法定代表人身份证正反面复印件、授权代表身份证正反面复印件（如有）、授权委托书（如有）与质疑函一起递交，否则不予受理。
10.5接收质疑函的方式：书面形式（当场送达或邮寄方式）。
质疑联系人：金工
[bookmark: OLE_LINK22][bookmark: OLE_LINK32][bookmark: OLE_LINK33][bookmark: OLE_LINK35][bookmark: OLE_LINK41]联系电话：0512-69826795
联系地址：苏州高新区邓尉路105号狮山科技馆7楼717室
四、投标文件说明
11.提示与要求
11.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，应当按照招标文件的要求编制投标文件，并保证所提供全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。
11.2无论是否递交投标文件，投标人都应将招标文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。
12.投标文件计量单位和使用文字
12.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。
12.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件，由此可能引起的对投标人不利的后果，采购人和采购代理机构概不负责。
13. 知识产权
13.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。
14.投标文件的组成
14.1投标文件
14.1.1封面
14.1.2开标一览表
14.1.3公开分项报价
14.1.4资格审查文件
14.1.4.1关于资格文件的声明函（格式见第三章）；
14.1.4.2投标人法定代表人身份证正反面复印件；
14.1.4.3法定代表人授权委托书（如有授权，格式见第三章）；
14.1.4.4投标人授权代理人身份证正反面复印件（如有授权）；
14.1.4.5合格投标人资格证明材料：
（1）具有独立承担民事责任的能力证明。包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明（法人应提供最近一期经会计师事务所审计的财务报告，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明）；
（3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺；
（4）依法缴纳税收和社会保障资金的相关资料（投标人应提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，如相关主管部门证明或银行代扣证明。投标人如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的应提供相关主管部门出具的证明材料）；
（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函。
14.1.4.6其它有关资格证明文件；
14.1.5符合性审查文件
14.1.5.1投标函（格式见第三章）；
14.1.5.2偏离表（格式见第三章）；
14.1.5.3项目服务人员配置表（格式见第三章）；
14.1.5.4其他有关符合性证明的文件；
14.1.6综合评审文件（供应商根据评分标准制作）
14.1.7《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有）；
14.1.8对属于《节能产品政府采购品目清单》政府强制采购产品的，需提供该产品有效期内的认证等相关证明材料（如有）；
14.1.9《关于符合本国产品标准的声明函》；
14.1.10其他可以证明投标人资质、服务质量的证书、文件等相关资料。
注：（1）以上14.1.4.1-14.1.4.6为资格审查要求提供的材料，是作为对供应商资格审查、质疑身份认定的依据，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为不符合资格审查要求。
（2）以上14.1.5.1-14.1.5.4为符合性审查须提供的资料，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为未实质性响应。
（3）“14.1.4-14.1.9”中不得出现投标总报价。投标人所提交的资料的完整与否，将直接影响投标人的评分。
（4）制作电子投标文件时必须与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块，如未按照系统中模块上传的，相关不利后果（如资格审查不通过、符合性审查不通过）由供应商自行承担。
（5）开评标过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通过《投标供应商确认函》留存的手机号与供应商联系。请供应商确保该手机号通讯畅通，否则导致的不利后果由供应商自行承担。
15.投标文件编制要求
15.1投标文件按统一格式、顺序编写。
15.2《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写，统一规范，不得自行增减内容。
16.投标报价（编制）要求的说明
16.1除非合同中另有规定，投标人对《开标一览表》中的报价应综合考量完成本次服务项目所需的服务成本、经营成本、法定税费和管理企业的利润、保险及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。投标报价为最终报价，除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。
16.2投标人应按《公开分项报价》要求的内容填写，并由其法定代表人或授权代理人签署。
16.3投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝（如为多标段项目，则上述提到的全部内容是指所投标段对应采购的全部内容）。
16.4一项投标内容只允许一个报价，招标人不接受任何有选择性的投标报价。
16.5投标文件报价采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。
16.6最低的报价或最高的折扣率不能作为中标的保证。
17.投标保证金：本项目不收取投标保证金。
18.投标文件的有效期
18.1自提交投标文件截止之日起90天内，投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。
18.2在特殊情况下，采购人、采购代理机构可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。
19.投标文件的制作、签署、上传
19.1本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。
19.2制作电子投标文件时，应按照招标文件要求加盖投标人电子公章。
[bookmark: _Toc31150][bookmark: _Toc25608]19.3电子投标文件制作完成后请于投标文件网上提交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。投标人提交投标文件的时间以系统收到上传的电子投标文件时间为准，投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。
五、投标文件的递交、补充、修改和撤回
20.投标文件的递交
20.1投标人应当在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
20.2投标人通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）
21.投标截止时间
21.1投标人应当在招标文件要求投标文件网上提交截止时间前，将投标文件完成提交（上传）。逾期提交（上传）的投标文件，采购人和采购代理机构拒绝接收。
21.2采购人和采购代理机构推迟投标截止时间时，将按本须知规定的更正公告的方式对外发布。在这种情况下，采购人、采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。
21.3在投标截止时间止成功解密的投标文件少于三份，采购代理机构有权宣布本次招标失败。
22.投标文件的补充、修改和撤回
22.1投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以对其电子投标文件进行补充、修改，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。在投标文件网上提交截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
[bookmark: _Toc22837][bookmark: _Toc29371]22.2投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以撤回其电子投标文件，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
六、开标和评标
23.开标
23.1开标由采购代理机构在线主持，邀请投标人在线参加。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。评标委员会成员不得参加开标活动。
23.2开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。
23.3资格审查
23.3.1公开招标采购项目开标结束后，采购人应当依法对投标人的资格进行审查，未通过资格审查的视为无效投标。
23.3.2根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，采购代理机构将对供应商进行信用查询：
23.3.2.1查询时间：投标文件递交截止时间。
23.3.2.2查询渠道：采购代理机构会在接收投标文件截止时间后，登录信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/）查询供应商的信用记录，并将查询结果递交评标委员会。
23.3.2.3查询证据留存方式：采购人、采购代理机构工作人员等应按照相关管理办法查询相关主体的信用记录，并保存好相关证据材料，信用查询记录及相关证据应当归入采购档案妥善保管。采购代理机构工作人员应登录到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。
23.3.3经查询，投标人被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站、“中国政府采购网”后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录，其投标无效。
24.评标委员会
24.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：
24.1.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
24.1.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
24.1.3对投标文件进行比较和评价；
24.1.4确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；
24.1.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。
24.2评标委员会成员应当履行下列义务：
24.2.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；
24.2.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；
24.2.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；
24.2.4评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标报告应当包括以下内容： 
（一）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；
（二）投标人名单和评标委员会成员名单；
（三）评标方法和标准；
（四）开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；
（五）评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；
（六）其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。
24.2.5配合相关部门的投诉处理工作；
24.2.6配合采购人和采购代理机构答复投标人提出的质疑。
25.评标内容的保密
25.1公开开标后，直到宣布授予中标合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。
25.2在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对采购人、采购代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其中标资格。
26.对投标文件初审
26.1评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。
投标文件有下列情况之一者评标委员会有权将其拒绝：
26.1.1投标人的投标文件未按照本须知规定制作的；
26.1.2未按本须知规定提交资格文件；
26.1.3与招标文件有重大偏离；
26.1.4投标人拒绝修正错误；
26.1.5投标人的报价是选择性的；
26.1.6投标人的报价只投了部分内容；
26.1.7投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况；
26.1.8其他被评委会认定无效的情况。
26.2评标委员会将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人的名次相应排列。投标人不得对招标文件进行实质性修改，包括但不限于付款方式、付款条件等条款，否则投标文件将被拒绝。
26.3投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：
（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照中华人民共和国财政部令87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
[bookmark: OLE_LINK11]26.4异常低价投标审查
[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK6]26.4.1评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：
[bookmark: OLE_LINK14]（一）投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；
[bookmark: OLE_LINK15][bookmark: OLE_LINK16]（二）投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%；
（三）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；
[bookmark: OLE_LINK29][bookmark: OLE_LINK30]（四）评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK31][bookmark: OLE_LINK34][bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK10]26.4.2启动异常低价投标审查后，评标委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于26.4.1第（三）项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
26.4.3评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
26.4.4采购人、采购代理机构应当为评标委员会在评审现场及时获取同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评标委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评标委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
26.5评标委员会成员在打分过程中不应当出现打分畸高畸低的情形，若出现评标委员会成员在主观分打分上和评标委员会总的平均分相比有明显畸高或畸低情形（偏离度达到±30%）的，需要现场由该评标委员会成员对本人的打分做出情况说明。
26.6评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。
27.投标的澄清
27.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
27.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖其单位电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清: 评标委员会将通过“苏采云”系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为投标文件的补充部分。(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。
28.投标无效
28.1投标人存在下列情况之一的，投标无效:
（一）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
（二）不具备招标文件中规定的资格要求的；
（三）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
（四）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（五）机器码检查中，出现不同投标人投标文件机器码一致情形的；
（六）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
28.2投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。
在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。
28.3有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：
（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（五）不同投标人的投标文件相互混装。
29.废标
29.1在招标过程中，出现下列情况之一的，应予废标：
29.1.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质投标的供应商不足三家的；
29.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；
29.1.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
29.1.4因重大变故，采购任务取消的；
29.2废标后，采购人和采购代理机构将把废标的理由通知所有投标人。
30.投标文件的评价和比较
30.1采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，则由评标委员会组织抽签确定中标人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
[bookmark: _Toc19501][bookmark: _Toc18442]30.2最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。
七、授予合同
31.中标单位的确认
31.1评标委员会根据投标人资格审查情况，对投标文件进行评价和比较，按照评标办法和标准进行评标，并按采购人的委托向采购人推荐中标人。
31.2经评标委员会评审并确定中标人后，采购代理机构将在规定的时间内将中标结果在相关媒体上予以公告，公告期为1个工作日。各投标人如对中标公告有异议，应在中标公告期届满起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，该质疑须按《政府采购质疑和投诉办法》、《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的规定提交。采购代理机构将在收到质疑后7个工作日内，对质疑内容做出答复。在此期限后向采购代理机构提出质疑或质疑未经投标人法定代表人或参加投标的代理人签署和盖公章（原件），采购代理机构有权对该质疑不予答复。
32.合同授予标准
采购人将把合同授予其投标文件在实质上响应投标招标文件要求且按本须知规定评选出的投标人。确定为中标的投标人必须具有实施本合同的能力和资源。
33.中标通知书
33.1确定出中标人后，采购代理机构在法定时间内向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
33.2中标通知书将成为合同的组成部分，对采购人和中标人具有同等法律效力。
33.3中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。
34.合同的签订
34.1 按照《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）文件精神，采购人与中标人原则上应当在中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件及投标文件确定的事项签订政府采购合同。
34.2 采购人与中标人所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改，采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。
34.3招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
34.4依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
[bookmark: _Toc21029][bookmark: _Toc8186]34.5政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。
八、其他事项
35.代理服务费：本项目不收取代理服务费。
36.对投标人的机器码检查
机器码检查中，出现不同投标人投标文件机器码一致情形的，投标文件将被认定为无效投标。
37.有关监督部门将对招投标全过程进行监督。
38.未尽事宜：按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关的法律法规的规定执行。

[bookmark: _Toc7264][bookmark: _Toc24711][bookmark: _Toc235617185][bookmark: 投标文件格式]
第三章  投标文件格式
说明：
对本章所有的投标书格式，投标方可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。
[bookmark: _Toc3821][bookmark: _Toc17036][bookmark: _Toc105397779][bookmark: _Toc71810480][bookmark: _Toc235617186]附件1.投标函
投标函
致：苏州市政府集中采购中心
我方收到贵中心             （项目编号）招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加投标，并向贵中心作出如下承诺：
1.我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的所有内容，我方投标的报价包括完成本项工作所需的一切应有费用。
2.如果我方的投标书被接受，我方将严格履行招标文件中规定的每一项要求，严格履行合同的责任和义务，保证按期、按质履行合同，完成合同所规定的全部内容。
3.我方已详细审查并同意招标文件及更正文件（若有）中的规定。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。
4.本投标书的有效期限为投标截止时间之日起90天。
5.我方保证所提交的投标文件中所有资料均是真实的、准确的。若与真实情况不符，我方愿意承担由此而产生的一切后果。
6.我方承诺若在机器码检查中被查出存在与其他投标供应商机器码一致情形的，愿意承担由此产生的一切后果，包括但不限于不得参与后续本项目因故废标后重新开展的相关采购活动。
7.我方承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。
8.我方承诺满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的所有条件。
9.与本投标有关的通讯地址:
单   位：                                              联 系 人： 
地   址：                                              邮政编码： 
联系电话：                                             电子邮箱：
                                                    投标人（盖章）： 
                                                    法定代表人或代理人（签字或盖章）：
                                                    日    期：     年     月    日
[bookmark: _Toc71810481][bookmark: _Toc105397780][bookmark: _Toc235617187]
附件2.开标一览表

开标一览表（总报价）
[bookmark: TBR]投标人全称（加盖公章）：
[bookmark: XMBH]项目编号：  
[bookmark: FBH]分包号：
	项目名称
	投标总报价

	[bookmark: XMMC]
	[bookmark: JEXX]小写：     （元人民币）

	投标报价大写金额
	[bookmark: JEDX]



[bookmark: NF][bookmark: YF][bookmark: RI]                                                             日期：    年   月   日
填写说明：
1.开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效）。
2.如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。

[bookmark: _Toc241][bookmark: _Toc7945][bookmark: _Toc71810482]










[bookmark: _Toc105397781][bookmark: _Toc235617188]附件3.公开分项报价
[bookmark: OLE_LINK27][bookmark: OLE_LINK28]公开分项报价（标段一）
单位：元（人民币）
	一、货物报价

	序号
	标的物名称
	品牌
	规格型号
	制造商名称
	产地
	交付期
	数量
	分项单价
	分项总价

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	[bookmark: OLE_LINK23]…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	货物总报价：人民币              元

	二、服务报价

	序号
	费用项目
	单位/数量
	分项单价
	分项总价
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	合计
	服务总报价：人民币              元

	投标总报价：人民币              元（投标总报价为货物报价和服务报价之和）

	本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为    %。



投标人（盖章）：
法定代表人或代理人（签字或盖章）：
日    期：     年     月    日

注：1.“投标总报价”应包括所投服务（包含与服务相关的货物）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际（如果有）国内运输保险、报关清关（如果有）、开证（如果有）、办理全套免税手续费用（如果有）及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。“投标总报价”数额为各“分项总价”之和。
2.“公开分项报价”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。
3.本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
4.投标人需认真填写本报价表，尤其注意规格型号的准确填写。
[bookmark: OLE_LINK67]    5.本采购包中报价需把配套软件、系统建设、数据治理运营服务及机柜租赁服务三部分按服务报价和货物报价分项报价，且分项报价不得高于各部分最高限价，报价总价不得高于总预算，否则视为无效投标。
其中：货物部分：配套软件最高限价：1250万元。
服务部分：系统建设最高限价：655.55万元；数据治理运营服务及机柜租赁服务最高限价：1642万元。
[bookmark: _Toc71810483][bookmark: _Toc105397782]
公开分项报价（标段二）
单位：元（人民币）
	一、货物报价

	序号
	标的物名称
	品牌
	规格型号
	制造商名称
	产地
	交付期
	数量
	分项单价
	分项总价

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	货物总报价：人民币              元

	二、服务报价

	序号
	费用项目
	单位/数量
	分项单价
	分项总价
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	合计
	服务总报价：人民币              元

	投标总报价：人民币              元（投标总报价为货物报价和服务报价之和）

	本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为    %。



投标人（盖章）：
法定代表人或代理人（签字或盖章）：
日    期：     年     月    日

注：1.“投标总报价”应包括所投服务（包含与服务相关的货物）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际（如果有）国内运输保险、报关清关（如果有）、开证（如果有）、办理全套免税手续费用（如果有）及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。“投标总报价”数额为各“分项总价”之和。
2.“公开分项报价”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。
3.本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
4.投标人需认真填写本报价表，尤其注意规格型号的准确填写。
    5.本采购包中报价需把配套硬件及软件、系统建设、配套服务三部分按服务报价和货物报价分项报价，且分项报价不得高于各部分最高限价，报价总价不得高于总预算，否则视为无效投标。
[bookmark: OLE_LINK79][bookmark: OLE_LINK80]其中：货物部分：配套硬件及软件最高限价：955.33万元。
服务部分：系统建设最高限价：926.52万元；配套服务最高限价：31万元。
[bookmark: _Toc235617189]

附件4.法定代表人授权委托书
法定代表人授权委托书
本授权委托书声明：  我        （姓名）系            （投标人名称）的法定代表人，现授权委托             （姓名）为我公司授权代表（即代理人），以本公司的名义参加 苏州市政府集中采购中心组织实施的编号为          号（项目编号）的招标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。
代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。
代理人无转委托权。特此委托。


投标人（盖章）： 
法定代表人（签字或盖章）：
日期:       年      月     日
[bookmark: _Toc105397783][bookmark: _Toc71810484][bookmark: _Toc19621][bookmark: _Toc21574][bookmark: _Toc235617190]
附件5.中小企业声明函
中小企业声明函（服务）
苏州市政府集中采购中心：
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（苏州市卫生健康信息中心）的（苏州市公改示范项目健康医疗大数据中心升级建设、便民惠民应用体系及安全保障体系项目）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1、（苏州市公改示范项目健康医疗大数据中心升级建设、便民惠民应用体系及安全保障体系项目），属于（软件和信息技术服务业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元[footnoteRef:2]，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）； [2: 备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部企业[2011]300号)的规定，对承接企业的企业规模类型（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选或明确，如供应商未进行勾选或明确的，自行承担《中小企业声明函》可能不被认可的不利后果。
3.《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业，以招标文件第四章《招标书》规定为准。 
4.在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，才可享受规定的中小企业扶持政策。
5.供应商享受中小企业扶持政策的，《中小企业声明函》将随中标结果同时公告。] 

2、（项目名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


企业名称（盖章）：
日 期： 年  月  日
[bookmark: _Toc71810485]
附：中小企业划型标准规定
（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员
300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。
（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。


[bookmark: _Toc105397784][bookmark: _Toc235617191]附件6.残疾人福利性单位声明函
残疾人福利性单位声明函
[bookmark: _Toc32206][bookmark: _Toc15378][bookmark: _Toc3869]苏州市政府集中采购中心：
本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加贵中心组织实施的编号为              号的招标活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。




投标人（盖章）： 
法定代表人或代理人（签字或盖章）：
日期:       年      月     日

备注：1.享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；
②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。
2.中标单位为残疾人福利性单位的，《残疾人福利性单位声明函》将随中标结果同时公告。
3.供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
[bookmark: _Toc235617192][bookmark: _Toc71810487][bookmark: _Toc105397785]
附件7.关于符合本国产品标准的声明函
关于符合本国产品标准的声明函
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：
日期：     年     月      日




__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.用斜线划除的地方无需填写。


[bookmark: _Toc235617193]附件8.偏离表（技术、商务）
偏离表（技术、商务）
	序号
	项目
	招标要求
	投标内容
	偏离说明
	证明材料

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：投标人应在本表中对照招标文件技术要求逐项对应列出响应内容，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。
以上表格内容不够的请自行添加。

投标人（盖章）： 
法定代表人或代理人（签字或盖章）：
日期:       年      月     日
[bookmark: _Toc31973][bookmark: _Toc27138] 








[bookmark: _Toc105397786][bookmark: _Toc235617194]附件9.项目服务人员配置表
项目服务人员配置表
	序号
	岗位
	姓名
	性别
	年龄
	学历
	职称或专业资格证书
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	...
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	...
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	...
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注：1.服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受中小企业扶持政策。
2.请将相关人员证明材料复印件加盖公章后附在本表后面。若事项较多，供应商可根据响应内容的实际情况另纸说明。
投标人（盖章）：
法定代表人或代理人（签字或盖章）：
日    期：     年     月    日
[bookmark: _Toc105397787][bookmark: _Toc71810489][bookmark: _Toc235617195]
附件10.相关业绩一览表
相关业绩一览表
	序号
	项目名称
	合同期
	合同金额
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



注：1.若事项较多，投标人可根据投标内容的实际情况另纸说明。
2.请将其他相关证明材料复印件加盖公章后附在本表后面。

投标人（盖章）： 
法定代表人或代理人（签字或盖章）：
日期:       年      月     日



[bookmark: _Toc105397788][bookmark: _Toc235617196][bookmark: _Toc71810490]
附件11.针对本项目的实施方案
针对本项目的实施方案
	提示：
1.投标人应针对本次招标项目特点制定详细的实施方案，可包括但不限于对项目的分析理解、技术方案、项目服务人员配置、时间进度安排、培训方案和售后服务保障等内容。
2.供应商可根据自身情况编写，本页不够可另加页附后。

	

















 


                                                                                    投标人（盖章）： 
法定代表人或代理人（签字或盖章）：
日期:       年      月     日


[bookmark: _Toc105397789][bookmark: _Toc235617197]附件12.关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

苏州市政府集中采购中心：
本公司愿就由贵中心组织实施的编号为              号（项目编号）的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。


投标人（盖章）： 
法定代表人或代理人（签字或盖章）：
日期:       年      月     日
[bookmark: _Toc235617198]
附件13.关于投标报价合理性的澄清说明

关于投标报价合理性的澄清说明

苏州市政府集中采购中心：
本公司愿就由贵中心组织实施的编号为              号（项目编号）的招标活动进行投标，对于本公司的投标报价合理性作出说明如下：
	投标人应当根据实际情况自拟答复并根据评标委员会关于澄清的要求提供相关证明材料作为附件。


[bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK48][bookmark: OLE_LINK12]备注：根据招标文件第二章“投标人须知”第26.4条要求，当政府采购评审中出现供应商“投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的”或者“投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的”或者“投标报价低于采购项目最高限价45%的”或者“评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形”时,评标委员会应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。


投标人（盖章）： 
法定代表人或代理人（签字或盖章）：
日期:       年      月     日



[bookmark: _Toc4098][bookmark: _Toc23660][bookmark: _Toc235617199][bookmark: 招标书]第四章  招标书
苏州市政府集中采购中心受苏州市卫生健康信息中心的委托，就苏州市公改示范项目健康医疗大数据中心升级建设、便民惠民应用体系及安全保障体系项目进行公开招标，现欢迎符合相关条件的供应商参加投标。
一、项目编号：JSZC-320500-JZCG-G2026-0175
二、项目名称：苏州市公改示范项目健康医疗大数据中心升级建设、便民惠民应用体系及安全保障体系项目
[bookmark: OLE_LINK18][bookmark: OLE_LINK19]三、预算金额：人民币伍仟肆佰陆拾万肆仟元整（￥54,604,000.00元）
[bookmark: OLE_LINK20]标段一：苏州市健康医疗大数据中心升级建设，项目预算：人民币叁仟伍佰肆拾柒万伍仟伍佰元整（￥35,475,500.00元）
标段二：基础支撑应用体系及网络安全升级，项目预算：人民币壹仟玖佰壹拾贰万捌仟伍佰元整（￥19,128,500.00元） 
四、最高限价：人民币伍仟肆佰陆拾万肆仟元整（￥54,604,000.00元）
标段一：苏州市健康医疗大数据中心升级建设，项目预算：人民币叁仟伍佰肆拾柒万伍仟伍佰元整（￥35,475,500.00元）
标段二：基础支撑应用体系及网络安全升级，项目预算：人民币壹仟玖佰壹拾贰万捌仟伍佰元整（￥19,128,500.00元）
五、合同履行期限：
标段一：本项目在合同签订后，1个月内完成操作系统、数据库、中间件等项目配套设施的部署工作，上线运行后组织验收。6个月内完成各系统主要功能模块开发工作和实际网络运行环境部署工作，并开展初步验收，初步验收完成后进入试运行期，试运行期不低于 6 个月，试运行期结束后1个月内，以专家组验收方式，对项目建设成果进行验收，要求验收通过后提供3年免费运维服务，免费运维期结束后额外提供2年免费升级服务。本项目数据治理运营服务内容服务期为合同签订后15个月。
标段二：本项目在合同签订后，1个月内完成软硬件到货、部署实施及验收工作， 6个月内完成项目开发工作以及部署上线工作，上线后进入试运行期，试运行期6个月内完成验收工作，验收通过后提供3年免费运维服务，免费运维期结束后额外提供2年免费升级服务。
六、招标内容：
[bookmark: _Toc233642160][bookmark: _Toc235617200]标段一：苏州市健康医疗大数据中心升级建设
（一）项目概述
1.建设背景
“十四五”以来，中共中央、国务院办公厅、国家卫健委、国家中医药局、国家疾控局等部门针对全民健康信息化、智慧医院建设、健康医疗大数据创新应用发布了《中共中央关于进一步全面深化改革推进中国式现代化的决定》《“健康中国2030”规划纲要》《关于推动公立医院高质量发展的意见》《“十四五”全民健康信息化规划》等文件提出了总体规划、行动方案和指导意见，为本项目建设提出了具体的行动指引。
2023年6月，苏州市政府为加快实施《“健康苏州2030”规划纲要》，将苏州建设成健康中国典范城市，特发布《进一步落实健康中国行动建设健康中国典范城市的意见》，意见要求打造市级健康大数据中心，建设“健康苏州云”平台，促进大数据、人工智能深化应用，提升健康管理智能化水平，加强健康医疗信息标准化建设，提高数据归集质量，健全健康医疗数据资源目录，提升信息资源管理水平，从而进一步推动健康中国行动和健康苏州建设落地见效，推进以治病为中心转变为以人民健康为中心，提高全民健康水平，形成有利于健康的生活方式、生态环境和社会环境，全方位、全周期保障人民健康。
[bookmark: _Toc23105]2024年9月，苏州市通过2024年中央财政支持公立医院改革与高质量发展示范项目竞争性评审，成为全国第三批公立医院改革与高质量发展示范20个入选城市之一。《江苏省苏州市公立医院改革与高质量发展示范项目实施方案》提出：实施公立医院改革与高质量发展“示范引领12322”行动，1是以构建以人为本的整合性医疗卫生服务体系、推动人人享有更高水平的“苏式健康”服务为引领，2是坚持改革与高质量发展双向发力，3是实施三大工程，22是落实22项重点任务。本项目是三大工程的第三个工程数智赋能健康医疗水平提升工程的重要组成内容。当前和今后一段时期，统筹推动全民健康信息化建设，推动健康医疗大数据创新应用是支撑卫生健康事业产业高质量发展的重要举措，苏州市需要坚决贯彻执行国家和省、市关于深化医改和推动卫生健康事业高质量发展相关要求，把握示范项目的机遇，激发各领域各方面改革动力，推进卫生健康信息化体制机制、方式流程、手段工具全方位系统性重塑，加快打造具有苏州特色示范项目建设标志性成果。
2019年，苏州市卫健委启动苏州市健康医疗大数据中心（一期）建设，初步搭建了数据中台体系架构，并持续优化苏州市健康医疗大数据平台基础功能、标准规范体系和信息交换服务体系，提升了平台的整体数据支撑服务能力。当前，面向多层次多结构的服务需求，我市智慧医院能级需要进一步提升，数智赋能卫生健康事业产业发展支撑明显不足，现有的健康医疗大数据中心难以支持苏州市卫生健康事业高质量发展要求。
2.建设目标
通过统筹全市健康医疗数智化改革资源配置，持续深化健康医疗数智化能力建设，构建起可支撑苏州市卫生健康事业产业未来发展需求的数字底座，形成较为完善的全市公立医院数智化转型数据资源协同体系、数据赋能体系，有效推动卫生健康工作机制和业务流程再造，健康医疗数据潜能充分激活，形成卫生健康事业发展新动能。
以数智化能力集约建设、统一供给为定位，持续开展全市健康医疗数据的汇聚、治理、共享，升级市级健康医疗数据中心，强化医疗数据全生命周期管理，打造从医疗机构到健康医疗大数据中心的数据实时同步和治理链路，建立数据全生命周期质控体系和问题处理机制，夯实全市健康医疗数据互联互通基础，提升大数据中心高质量供给数据的能力，推动大数据技术赋能健康医疗数据资源开发利用，充分发挥数据乘数效应，形成自我造血、正向循环的长效运营机制。
3.建设内容
苏州市健康医疗大数据中心升级建设项目以示范项目实施方案规划内容为指引，按照统分结合，统筹推进的原则，立足“强基础、优支撑、统入口、促协同”定位，持续开展全市健康医疗数据的汇聚、治理、共享，升级市级健康医疗数据中心，提升大数据中心高质量供给数据的能力，为公立医院改革与高质量发展强化数智赋能。
3.1 升级健康医疗大数据中心
升级苏州市健康医疗大数据中心，贯通健康医疗数据归集、治理、开发、应用、流通的全生命周期链条，构建从数据源库到中心库的实时同步链路，确保数据的准确性和完整性,实现健康医疗数据实时、全面归集，搭建一套完善的数据治理工具，增强健康医疗数据治理能力，补足深层次开发利用技术短板，以“数据高可用”为核心打造区域性健康医疗数据质量控制体系，构建“评估—反馈—整改—验证”的闭环质控机制和医疗机构分级达标模型，全面持续的提升数据质量。
3.2 构建健康医疗数据治理运营服务体系
建立常态化的数据治理运营服务机制，保障数据持续的优质高效，包括数据同步服务、数据治理服务、数据质控服务、数据开发服务、数据共享服务、标准数据集动态修订服务、老通道数据及应用迁移服务等。
4.建设参考依据
政策制度
《中共中央办公厅 国务院办公厅关于加快公共数据资源开发利用的意见》（2024年第30号）；
《中共中央 国务院关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》（2022年12月2日）；
《中共中央国务院关于加快构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见》（2020年3月30日）；
《要素市场化配置综合改革试点总体方案》国办发〔2021〕51号；
《国务院关于加强数字政府建设的指导意见》（国发〔2022〕14号）；
《“十四五”国民健康规划》（国办发〔2022〕11号）；
《关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见》（国办发〔2018〕26号）；
《国务院办公厅关于推动公立医院高质量发展的意见》（2021年6月4日）；
《公立医院高质量发展促进行动（2021-2025年）》（国办发〔2021〕18号）；
《可信数据空间发展行动计划（2024—2028年）》（国数资源〔2024〕119号）；
《关于促进数据产业高质量发展的指导意见》（发改数据〔2024〕1836号）；
《“数据要素x”三年行动计划（2024—2026年）》（国数政策〔2023〕11号）；
《关于加强行政事业单位数据资产管理的通知》（财资〔2024〕1号）；
《关于加强数据资产管理的指导意见》（财资〔2023〕141号）；
《“十四五”全民健康信息化规划》（国卫规划发〔2022〕30号）；
《全国医疗机构信息互联互通共享三年攻坚行动（2023-2025）工作要求》；
《国务院办公厅关于促进和规范健康医疗大数据应用发展的指导意见》；
关于印发《“十四五”优质高效医疗卫生服务体系建设实施方案》的通知（发改社会〔2021〕893号）；
《关于加强全民健康信息标准化体系建设的意见》（国卫办规划发〔2020〕14号）；
国家卫生健康委统计信息中心关于印发《区域全民健康信息互联互通标准化成熟度测评方案》的通知（国卫统信便函〔2020〕29号）；
《财政部办公厅 国家卫生健康委办公厅关于组织申报2024年中央财政支持公立医院改革与高质量发展示范项目的通知》（财办社〔2024〕14号）；
《国家密码管理局关于请进一步加强国家政务信息系统密码应用与安全性评估工作的函》（国密局函〔2020〕119号）；
《2024年中央财政支持公立医院改革与高质量发展示范项目竞争性评审结果》；
《关于印发江苏省公共数据授权运营管理暂行办法的通知》（苏政办规〔2024〕5号）；
《关于印发苏州市全面提升医疗质量行动实施方案（2023—2025年）的通知》（苏卫健医政〔2023〕77号 ）；
《关于推进苏州市健康医疗“数据高铁”工程建设的通知》（苏卫健规信函〔2024〕64号）。
标准规范
《国家健康医疗大数据标准、安全和服务管理办法（试行）》；
《卫生健康信息数据集分类与编码规则》（WS/T 306—2023）；
《信息安全技术 健康医疗数据安全指南》（GB/T 39725-2020）；
《人口健康信息管理办法（试行）》；
《全国医院信息化建设标准与规范》；
《全国公共卫生信息化建设标准与规范》；
《国家医疗健康信息医院信息互联互通标准化成熟度测评方案》；
《卫生健康信息数据元值域代码》WS/T 364—2023	；
《卫生健康信息数据元目录》WS/T 363—2023；
《卫生健康信息数据集分类与编码规则》WS/T 306—2023；
《卫生健康信息数据集元数据标准》WS/T 305—2023；
《卫生健康信息数据模式描述指南》WS/T 304—2023；
《卫生健康信息数据元标准化规则》WS/T 303—2023；
《卫生健康信息基本数据集编制标准》WS/T 370—2022；
《医疗卫生机构感染监测基本数据集》WS 670-2021；
《国家卫生与人口信息概念数据模型》WS/T 672—2020；
《国家卫生与人口信息数据字典》WS/T 671—2020；
《疾病控制基本数据集》（WS 375.19-2016）；
《儿童保健基本数据集》（WS 376.3-2013）；
《妇女保健基本数据集》（WS 377.1-2013）；
《电子病历基本数据集》（WS 445.8-2014）；
《卫生信息共享文档编制规范》（WS/T482-2016）；
《医疗卫生业务领域基本数据集》（WS370-2012-WS375-2012）；
《健康档案基本数据集编制规范（试行）》；
《健康档案基本架构与数据标准》；
《健康档案共享文档规范》（WS/T483-2016）；
《城乡居民健康档案基本数据集》（WS365-2011）；
《疾病控制基本数据集》（WS375．9-2012）；
《个人基本信息分类与代码》（GB/T 2261.2-2003）；
《卫生机构（组织）分类与代码》（WS218-2002）；
《区域卫生信息平台交互标准》（WS/T 790-2021）；
《全国医院数据上报管理方案》（试行）；
《中医病证分类与代码》（GB/T 16835-1997）；
《疾病分类与代码》（GB/T14396-2016）；
《数据管理能力成熟度评估模型》（GB/T 36073-2018）；
《信息安全技术 个人信息安全规范》（GB/T 35273—2020）；
《信息安全技术一网络安全等级保护基本要求》；
《信息安全技术一数据安全能力成熟度模型》；
《网络安全标准实践指南一网络数据分类分级指引》；
《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》（GB-T 22239-2019）；
《信息安全技术网络安全等级保护测评要求》（GB/T 28448-2019）；
《信息安全技术网络安全等级保护安全设计技术要求》（GB/T25070-2019）；
《信息安全技术网络安全等级保护定级指南》（GB/T22240-2020）；
《信息安全技术信息系统密码应用基本要求》（GB/T 39786-2021）；
《信息安全技术网络安全等级保护实施指南》（GB/T25058-2019）；
《信息系统安全等级保护基本要求》（GB/T22239-2008）；
《信息技术服务—治理第5部分：数据治理规范》（GB/T 34960.5-2018）；
《商用密码应用安全性评估管理办法（试行）》；
《数据安全技术 数据分类分级规则》（GB/T 43697-2024）；
《计算机软件开发规范》（GB8566-88）；
《政务信息资源交换体系》（GB/T 21062-2007）；
《江苏省数据安全风险评估规范》(试行)；
《苏州市健康医疗大数据中心数据集标准文档》；
《医疗机构数据分类分级规范》（DB3205/T 1167-2024）
法律法规
《中华人民共和国数据安全法》；
《中华人民共和国网络安全法》；
《中华人民共和国密码法》
《中华人民共和国个人信息保护法》；
《关键信息基础设施安全保护条例》；
《商用密码管理条例》
《医疗卫生机构网络安全管理办法》；
《中华人民共和国电子签名法》；
《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》；
《突发公共卫生事件应急条例》；
《互联网政务应用安全管理规定》；
《江苏省数据条例》（2025年1月22日）。
（二）项目建设要求
1.总体要求
1.1 总体架构要求
要求系统整体采用分层模块化分布式架构，遵循标准规范、开放兼容、安全可控、弹性拓展的设计原则。架构层级划分明晰，各功能模块权责边界清晰，实现应用、服务、数据多层解耦。
可顺畅对接现有各类业务信息系统，保障数据互通、业务联动。架构具备横向扩容、版本迭代与功能增补能力，满足高并发、高稳定运行需求。同时搭建完备安全防护与运维管理体系，既能保障当下业务高效运转，也可适配未来业务规模增长与体系升级改造。
1.2 非功能性要求
1.2.1 适应性需求
考虑到全市居民及医院数量庞大，在用户使用侧应适配多类型操作系统，电脑端系统应支持主流操作系统，同时适配主流浏览器。
1.2.2 性能需求
1.2.2.1 用户交互要求
在系统基础软件性能及相应的系统管理保障基础上，保证80%的数据提交不超过4秒；80%的统计汇总工作处理时间不超过5秒。采用合理的数据库结构和查询算法，80%查询的响应速度在4秒以内，并不随记录数的增长而下降。系统具有良好的并发响应能力，整体响应性能在2秒以内，承担全市各类应用场景访问服务1万次以上的日访问量，在线用户数不低于1000，在500个并发用户状态下的系统响应时间小于3s性能要求。
1.2.2.2数据处理要求
（1）实时数仓性能：
关键业务数据延迟≤1秒
数据丢失率＜0.001%
API平均响应时间≤50ms（P99≤200ms，即在99%的情况下，平均响应时间≤200ms）
即席分析（多表Join、聚合）：P90≤5s，P99≤10s
QPS/并发数≥50 QPS
数据副本不健康率＜0.1%
导入吞吐≥1000万 rows/min
（2）多表实时同步，单表数据量1亿条（Kafka到MPP数据库，10个Topic，每个Topic30个字段，每个字段50个字节，9个分区），每秒同步＞15万条数据；
（3）多表离线同步，单表数据量1亿条（MPP数据库到MPP数据库，每个表30个字段，每个字段50个字节），每秒同步＞3.6万条数据。
（4）数据标化，单表数据量1亿条（每个表50个字段，每个字段 100 个字节），每秒标化＞ 40 万条数据；
（5）数据转码，单表数据量1亿条（每个表50个字段，每个字段 100 个字节， 20个转码字段），每秒转码＞ 30 万条数据；
（6）数据质量方案，单个方案800亿条数据（每个方案5000个质量规则），1小时内完成；
（7）针对资源利用率类指标：
资源利用率（CPU≤80%，内存≤80%）避免资源过载导致实时计算中断；
存储压缩比≥5：1 控制数据长期存储成本；
弹性扩容速度≤10分钟 应对突发事件时快速扩展计算资源。
1.2.2.3 国产适配要求
可适配主流品牌国产CPU处理器；可适配主流品牌国产操作系统；可适配主流品牌国产数据库；可适配主流品牌国产中间件，满足国产化环境部署。
1.2.3 软件质量因素其他需求
（1）可靠性需求
保证系统数据的一致性，完整性，准确性要求达到99.9%。
在应用软件开发中能够充分利用数据库的安全机制和错误恢复机制，保证数据的准确性和完整性。
系统能够提供满足7×24小时不宕机、不间断的持续服务能力。系统的投入、退出和异常停止后，不应影响其它系统的正常业务。在出现故障的时候，必须能够及时提供应急措施，以确保整个业务系统的不中断。
系统能够达到或超过99.9%的可用性。
用户界面程序异常停止后，不会影响服务器端系统和其它用户界面的正常运行。
（2）可扩展性需求
应当具有必要的灵活性， 以适应未来功能扩展的需求。需采用模块化设计，将各功能拆解为低耦合的独立模块，模块间通过标准化接口实现交互，确保新增功能模块时无需大幅改动现有代码；同时要支持接口的平滑升级与兼容，当外部服务或内部逻辑迭代时，能通过接口适配层实现无缝衔接，避免对系统稳定性造成冲击；此外，还应预留合理的扩展接口与配置空间，便于集成第三方功能、拓展业务场景，在需求变化、业务规模扩大时，能以最小的开发成本和时间成本完成功能迭代，保持动态的适配能力。
（3）界面需求
系统应当提供操作友好的界面， 使用者通过一定的培训和学习可以熟练使用。
1.3 数据采集范围要求
健康医疗大数据中心升级项目数据采集范围覆盖全市公立医疗卫生机构，包括但不限于下表90个采集点位：
	序号
	板块
	等级
	机构名称

	1
	市属附属
	三级
	苏州大学附属第一医院

	2
	
	三级
	苏州大学附属第二医院

	3
	
	三级
	苏州大学附属儿童医院

	4
	
	三级
	苏州市立医院

	5
	
	未定级
	苏州市康复医院

	6
	
	未定级
	苏州市妇幼保健院（妇幼保健服务中心）

	7
	
	三级
	苏州市中医医院

	8
	
	三级
	苏州市第五人民医院

	9
	
	三级
	苏州市广济医院

	10
	市属公共
	不涉及 
	苏州市疾病预防控制中心

	11
	
	不涉及
	苏州市卫生监督所

	12
	
	不涉及
	苏州市中心血站

	13
	
	不涉及
	苏州市急救中心

	14
	张家港
	
	张家港市基层卫生机构

	15
	
	三级
	张家港市第一人民医院

	16
	
	三级
	张家港市中医医院

	17
	
	二级
	张家港市第三人民医院

	18
	
	二级
	张家港市第二人民医院

	19
	
	二级
	张家港市第五人民医院

	20
	
	二级
	张家港市第六人民医院

	21
	
	二级
	张家港市第四人民医院

	22
	
	一级
	张家港市凤凰镇人民医院

	23
	常熟市
	
	常熟市基层卫生机构

	24
	
	三级
	常熟市第一人民医院

	25
	
	三级
	常熟市中医院

	26
	
	三级
	常熟市第二人民医院

	27
	
	二级
	常熟市第三人民医院

	28
	
	二级
	常熟市第五人民医院

	29
	
	二级
	常熟市梅李人民医院

	30
	
	二级
	常熟市支塘人民医院

	31
	
	二级
	常熟市古里人民医院

	32
	
	二级
	常熟市辛庄人民医院

	33
	昆山市
	
	昆山市基层卫生机构

	34
	
	三级
	昆山市第一人民医院

	35
	
	三级
	昆山市中医医院

	36
	
	二级
	昆山市第二人民医院

	37
	
	二级
	昆山市第三人民医院

	38
	
	二级
	昆山市第四人民医院

	39
	
	二级
	昆山市第六人民医院

	40
	
	二级
	昆山市千灯人民医院

	41
	
	二级
	昆山市中西医结合医院

	42
	
	二级
	昆山市锦溪人民医院

	43
	
	三级
	昆山市康复医院

	44
	
	二级
	昆山市精神卫生中心

	45
	
	一级
	昆山市淀山湖人民医院

	46
	
	三级
	昆山市妇幼保健院

	47
	太仓市
	
	太仓市基层卫生机构

	48
	
	三级
	太仓市中医医院

	49
	
	三级
	太仓市第一人民医院

	50
	
	二级
	太仓市第三人民医院

	51
	
	二级
	太仓市沙溪人民医院

	52
	
	二级
	太仓市浏河人民医院

	53
	
	一级
	太仓市港区人民医院

	54
	
	一级
	太仓市璜泾人民医院

	55
	
	未定级
	太仓市娄江新城医院(瑞金医院太仓分院)

	56
	
	未定级
	太仓市妇幼保健院

	57
	吴江区
	
	吴江区基层卫生机构

	58
	
	三级
	苏州市第九人民医院

	59
	
	三级
	江苏盛泽医院

	60
	
	未定级
	苏州市吴江区儿童医院

	61
	
	二级
	苏州市吴江区中医医院

	62
	
	二级
	苏州市吴江区第四人民医院

	63
	
	二级
	苏州市吴江区第五人民医院

	64
	
	二级
	苏州市吴江区精神康复医院

	65
	吴中区
	
	吴中区基层卫生机构

	66
	
	三级
	苏州市中西医结合医院

	67
	
	三级
	苏州市吴中人民医院

	68
	
	二级
	苏州市吴中区甪直人民医院

	69
	
	未定级
	苏州市吴中区精神卫生中心

	70
	相城区
	
	相城区基层卫生机构

	71
	
	三级
	苏州市相城人民医院

	72
	
	二级
	苏州市相城区中医医院

	73
	
	二级
	苏州市相城区第二人民医院

	74
	
	二级
	苏州市相城区第三人民医院

	75
	
	二级
	苏州市相城区漕湖人民医院

	76
	
	二级
	苏州市相城区阳澄湖医院

	77
	
	二级
	苏州市民康医院（苏州市老年病医院）

	78
	姑苏区
	
	姑苏区基层卫生机构

	79
	
	二级
	苏州市眼视光医院

	80
	
	二级
	苏州市华夏口腔医院

	81
	
	二级
	苏州一〇〇医院

	82
	工业园区
	
	工业园区基层卫生机构

	83
	
	三级
	苏州大学附属第四医院

	84
	
	二级
	苏州工业园区星湖医院
（苏州工业园区久龄护理院）

	85
	
	二级
	苏州工业园区星海医院

	86
	
	二级
	苏州工业园区星浦医院

	87
	
	二级
	苏州工业园区星塘医院

	88
	高新区
	
	高新区基层卫生机构

	89
	
	三级
	苏州科技城医院

	90
	
	三级
	苏州高新区人民医院



2.建设要求
2.1 软件建设要求
	[bookmark: OLE_LINK78]序号
	建设项目
	功能模块
	建设要求
	备注

	1
	健康医疗大数据中心升级建设
	数据治理平台
	建设数据治理平台，实现医疗数据全生命周期管理，覆盖医疗数据标化、字典对照、数据转码、数据治理等环节，支撑形成医疗数据资源管理应用体系。
	1套

	2
	
	数据质控平台
	建设数据质控平台，满足依据数据集规范可视化构建数据质量规则及质量方案，精准分析质量问题，建设数据质量达标评价模型，周期性进行质量评测，建立数据问题处理机制，促进健康医疗数据质量提升。
	1套

	3
	
	数据共享交换平台
	建设数据共享交换平台，满足数据资源目录管理、数据资源发布、数据需求申请审批等，以及用数过程的监管监控和安全保障，支撑健康医疗数据价值释放。
	1套

	4
	
	大数据中心驾驶舱
	建设大数据中心驾驶舱，以中心视角进行总体态势监控与多维统计分析，可视化呈现健康医疗大数据中心在数据采集、数据标化、数据质控、数据共享等核心环节的关键指标参数。
	1套

	5
	数据安全
	数据分类分级软件
	建设数据分类分级软件，依据数据的来源、用途、敏感程度等不同属性，自动执行数据分类分级任务，确保分类分级结果的科学性与合理性。
	1套

	6
	
	数据流通安全软件
	建设数据流通安全软件，通过数据落盘加密技术，实现对存储在服务器上的数据进行深度加密。
	1套



2.2 数据治理运营服务要求
	[bookmark: _Hlk229392128]序号
	建设项目
	服务名称
	服务概述
	备注

	1
	健康医疗数据治理运营服务
	数据同步服务
	面向全市公共卫生与公立医疗机构，提供历史数据同步和实时数据同步链路构建服务，要求做好业务量监测和同步链路稳定保障工作。
	15个月

	2
	
	数据治理服务
	围绕全量归集的数据资源开展数据融合、数据标化、字典对照、数据转码等数据治理实施服务，要求确保数据资源“可知、可见、可用”。
	15个月

	3
	
	数据质控服务
	建立数据质量规则体系，编制数据质控脚本，开展数据质量核查、问题分析、问题定位等质量服务，进行问题处置指导和进展跟进，定期输出质量评估报告。
	15个月

	4
	
	数据共享交换服务
	数据共享服务：提供数据资源目录编制、数据接口开发、用数工单管理、数据上报回流、健康档案主题库构建等共享服务。
	15个月

	5
	
	
	三医数据交换服务：面向三医应用场景提供三医数据资源目录编制、三医数据通道对接维护等服务。
	15个月

	6
	
	
	数据开发服务：面向各类应用场景及创新实验室等定制化用数需求，提供用数需求分析、设计及开发服务。
	15个月

	7
	
	
	数据安全服务：按照数据安全相关标准规范，开展数据分类分级、数据脱敏、数据加密等工作。
	15个月

	8
	
	数据集标准动态修订服务
	制定并动态维护苏州市健康医疗大数据中心数据集规范。
	15个月

	9
	
	老通道数据及服务迁移服务
	完成一期老通道数据及相关服务整体迁移等工作。
	15个月



2.3 配套设施采购要求
2.3.1 配套软件采购要求
	序号
	配套软件名称
	采购要求
	备注

	1
	医疗全景实时数仓
	采购医疗全景实时数仓软件产品一套，产品应符合国产化要求，采用成熟的分布式数据库架构，提供不少于33个分布式节点授权，具备统一的数据存储、数据计算、数据分析及数据服务能力，可满足卫生健康领域多源异构数据汇聚、实时分析、离线分析、多维分析及决策支持等业务应用需求。
	要求每个分布式节点提供使用许可

	2
	数据同步平台
	采购数据同步软件产品一套，产品应符合国产化要求，采用日志解析技术，通过对源数据库事务日志的实时捕获与解析，在不侵入源系统、不影响业务运行的前提下，完成数据的实时同步与复制，实现海量健康医疗数据迁移。提供不少于90个数据采集点位使用授权。
	要求每个数据节点提供使用许可



2.3.2 运行环境软件采购要求
	序号
	软件名称
	备注

	1
	服务器操作系统软件
	195套

	2
	中间件
	23套

	3
	数据库软件
	17套



2.4 IDC机柜租赁服务
	序号
	租赁名称
	租赁数量
	尺寸
	租赁周期

	1
	IDC机柜租赁
	14台
	48U*600mm*1000mm
	5年



3.软件建设具体要求
3.1数据治理平台
数据治理平台需支持依据全市统一的数据标准体系，进行健康医疗数据治理全生命周期管理，为数据质控、数据共享奠定基础。数据治理平台需具备以下功能：
3.1.1数据源管理
支持建立与医疗全景实时数仓数据源连接的通道，在数据治理时引用，作为相应的数据源端和目标端信息。支持查看数据源目录，支持查询SQL的编写、格式化、执行和结果预览。
支持目标表和源表之间单表与多表的数据比对，支持比对时间类型字段与比对时间范围配置。支持查看数据比对任务执行记录与记录详情，支持运行异常监控。
3.1.2数据标准
支持标准文档、命名规范、标准表、标准码表管理。支持标准码表、标准表创建，支持定义标准表的基本信息、字段、机构标识字段。支持多页Excel导入标准表，支持标准表单表、全量建表初始化。支持标准表字段与标准码表的映射，支持单值或多值映射。支持定义字典的基本信息和字典项取值范围，支持标准码表全量数据推送。
支持标准下发，将标准表下发至各机构进行数据标化。支持下发各机构的标准表管理，支持下发标准表Excel导入。
3.1.3数据标化
支持查看待标化、已标化的标准表信息，支持标化脚本编写与格式化，可运行脚本进行结果预览，当执行失败时返回错误信息。支持查看标化脚本版本记录。支持标化脚本自动核查，核查内容包括字段缺失核查、字段名核查、字段类型核查、字段为空核查。支持依据标准表定义，初始化生成原始码表与标准表字段映射关系。支持管理人员对标化脚本进行审核管理。
3.1.4字典对照
支持从标化脚本提取生成原始码表，支持查看原始码表历史生成记录，支持查看生成失败的原始码表字段异常日志，支持手动提取原始码表。支持手动创建或Excel导入原始码表。支持当原始码表与标准码表的字典编码和字典名称相同时进行自动匹配，支持按字典编码或字典名称进行精准匹配。支持查看原始码表样例数据。支持字典对照关系的绑定、解绑、重新匹配。支持已有对照关系Excel导入，支持规范性校验、编码重复判断、对照关系存在判断。
3.1.5中心数据汇集
支持前置集群至中心集群的数据汇聚任务，支持多目标端配置，支持删除全量数据汇聚，支持中心数据汇聚过程中依据字典对照关系进行自动转码，支持周期调度策略配置，支持任务批量执行与停止。支持查看中心数据汇聚任务任务监控与异常日志，支持合并算子重新执行失败的表。
3.1.6数据转码
支持依据字典对照关系，自动生成转码脚本，支持转码脚本的语法转化检查、测试，支持自动分区，支持视图状态检查。
3.1.7运维监控
支持查看数据集数、标准表数、码表字典数、标准文档数、命名规范数、数据标化进展、字典对照进展、字典抽取与推送任务监控、中心数据汇聚进展、各阶段数据量统计。
支持告警规则配置，支持指定任务告警，当任务达到规则要求时触发告警。支持查看告警信息。
3.1.8工作台
支持查看机构数据标化、字典对照、问题反馈指标及进展。支持查看今日报警信息和我的待办通知。
3.1.9基础服务
提供基础服务功能，包括空间管理、角色管理、文件管理、执行器管理、模型参数管理、物化视图管理、基础管理。
3.2数据质控平台
数据质控平台需具备以下功能：
3.2.1质量规则
支持按完整性、规范性、准确性、关联性、时效性和唯一性的六大质量维度视角与标准表视角进行规则管理，支持规则数统计。支持质量规则管理，定义质控对象表、字段、质控级别、过滤条件 、反馈时限。支持自定义校验规则，支持自定义SQL规则格式化与测试。支持轻微、一般、严重的质控级别配置，支持过滤条件、反馈时限配置。
3.2.2质量方案
支持质量方案管理，支持质控机构配置，支持自动派发问题到相应机构，支持全量、增量、指定节点之后的数据范围，支持引用已创建规则或新增规则，支持规则的启停管理。支持查看质量任务执行记录与运行异常监控。支持查看TOP10问题，包括问题表、问题字段、问题类型、问题内容、问题样例数据。
3.2.3问题总览
支持根据问题表、问题字段检索查看所有已派发质量问题。支持查看待反馈、已反馈、已关闭的问题列表，支持超过反馈时限问题标记，支持查看样例数据与问题数据查询语句。支持反馈处理结果，包括已解决、无法解决、其他。当问题反馈已解决时，支持质量任务二次校验自动关闭问题。支持管理人员进行审核管理，支持相同问题不再生成。
3.2.4质量分析
支持统计今日质控进展、标准质量情况、质量配置情况，分析质量规则分布、问题反馈比率、质量问题变化趋势、机构问题排名TOP10。
支持按区域、等级统计各医疗机构质控情况，包括质控数据量、问题数以及六大维度质量问题数。支持按区域、等级下钻查看各机构质控详情，包括各机构的数据集数、问题数据集数、质控数据量、问题总数、今日新增问题数、逾期问题数、问题逾期率、反馈问题数、问题反馈率以及六大维度质量问题数。支持导出各医疗机构质控情况报表。
支持统计各数据集质控进展，包括六大维度质控规则数、质控问题数。支持下钻查看各数据集详情，包括各数据集的机构名称、机构等级、机构区域、质控问题数、问题反馈时效、问题反馈进展、问题解决进展。支持导出各数据集质控进展报表。
3.2.5质量工单流转
支持工单一键创建发起按照权责体系流转至对应组织，支持查看流转记录。支持待处理工单查看、处理审批、转派、关闭、归档闭环处置。支持工单状态实时查询。
3.2.6质量报告
支持质量报告管理，根据报告模板生成、下载质量报告。
3.2.7达标模型
支持达标模型管理，支持定义评估范围（全部/三级/二级/一级/未定级/公共卫生）、达标要求阈值，支持引用质量方案或新增规则为达标规则。支持查看达标评估记录与结果，包括各机构质控达标情况、机构的数据集达标情况与规则达标明细，支持导出评估结果。
3.3数据共享交换平台
数据共享交换平台需具备包括但不限于以下功能：
3.3.1数据资源共享服务门户
提供数据资源门户，实现资源的集中发布与可视化展示，提供统一的资源浏览、搜索、订阅与收藏功能，使业务部门能够便捷地发现、评估与获取可用资源。
3.3.2数据资源编目
支持对数据资源的集中编制与动态维护，支持多类型资源的标准化编目、分类分级及标签化管理，确保资源“一数一档、统一口径、结构清晰”。结合基础管理功能，实现目录分类、概览、字段信息、管理信息及API等元数据的统一维护，为资源目录的结构化展示与智能检索提供基础支撑。
3.3.3数据资源管理
支持资源申请、审批、调用及监控的全流程闭环管理，平台需构建覆盖“编目—发布—管理—共享—监控”的数据资源全生命周期体系，通过资源目录管理、需求审核、我的数据资源、任务管理、基础管理等模块协同，实现共享链条的可视化、流程化与安全可控化管理。
3.3.4 API服务管理
要求提供API服务管理模块，实现接口注册、版本管理、参数配置、调用方授权等集中控制，确保资源上架与服务发布的标准化与安全化。提供API安全模块，强化接口调用过程中的访问控制、异常检测与熔断保护，防止高频访问、越权调用等风险行为。支持通过SQL脚本方式快速生成API服务。
3.3.5数据库共享
要求提供数据库共享模块，支持以库表同步的方式实现数据库资源共享交换，需具备数据源配置、任务调度策略及日志追溯等能力。数据源配置功能可查看数据源列表，支持新增、修改、删除数据源，支持对数据源的配置连接测试。任务调度策略功能可查看库表同步任务配置信息，支持修改任务参数和手工临时执行任务，支持对字段脱敏、加密策略的配置。日志追溯功能可查看任务执行日志，支持任务执行结果查看，执行失败时可查看失败的错误日志信息。
3.4大数据中心驾驶舱
以大数据中心整体视角，开展总体态势监控与多维度统计分析，清晰呈现健康医疗大数据中心在数据采集、数据治理、数据质控、数据供给环节的关键指标参数。
3.4.1首页
（1）今日数据概览
支持统计已标化数据表数、已对照码表数、今日质控数据量、今日发现问题数、实时汇聚机构数、实时质控规则数、下发问题工单数。
（2）数据采集情况
支持统计汇聚点位数、汇聚数据来源数、汇聚数据库表数、汇聚数据总量。支持按公共卫生、三级、二级、一级、未定级的机构等级统计汇聚点位数，分析汇聚点位等级分布。
（3）数据标准制定
支持统计数据集分类、数据集数、码表字段数、标准数据集分布，分析标准数据集分布。
（4）数据资产盘点
支持统计资产目录数、资产订阅方数。支持按数据库型、接口型、文件型分析资产类型占比。
（5）数据供给统计
支持统计数据源累计调用量、服务累计调用量、调用平均响应时间，分析最近24小时调用量趋势。
3.4.2数据采集
（1）数据采集概览
支持统计实时汇聚机构数、实时汇聚库表数、实时汇聚数据量、昨日汇聚数据量、本月汇聚数据量、累计汇聚数据量。
（2）机构分布
支持统计各区县及市属附属机构数及清单，支持通过地图方式查看各区县机构清单。
（3）汇聚点位情况
支持统计三级机构数、二级机构数、一级机构数、其他机构数、数据来源数据库数和数据表数。
（4）汇聚数据动态
支持分析近7天、半个月、1个月汇聚数据动态。
（5）汇聚数据量TOP10
支持按机构汇聚数据量分析汇聚数据量排名TOP10。
（6）汇聚数据时延情况
支持按机构汇聚数据时延分析汇聚数据时延高、低排名TOP5。
3.4.3数据治理
（1）数据治理概览
支持统计今日标化变更数、今日新增标准数据量、今日新增码表数。支持统计基表数、标化数据集数、已下发标准数、已完成标化数、标化完成率、大数据中心数据量、转码数据集数、已生成码表、已匹配码表、码表匹配率。
（2）数据标化排名TOP5
支持按机构的数据集数、已完成数、完成率分析数据标化完成率高、低排名TOP5。
（3）数据集分类
支持统计各数据集分类标准表数。
（4）字典对照排名TOP5
支持统计机构的已匹配码表数、未匹配码表数、匹配率，分析字典对照匹配率高、低排名TOP5。
3.4.4数据质控
（1）数据质控概览
支持统计今日质控数据量、今日发现问题数、今日反馈问题数、累计质控数据总量、累计发现问题数、累计反馈问题数。
（2）质控数据情况
支持统计数据表数、质量规则数、质量方案数。
（3）质量问题统计
支持按完整性、规范性、准确性、关联性、时效性和唯一性的六大维度统计质量问题数。
（4）质量规则分布
支持按完整性、规范性、准确性、关联性、时效性和唯一性的六大维度分析质量规则分布。
（5）质量问题数变化趋势
支持选择任意时间段分析质量问题数变化趋势。
（6）机构问题处理效率排名TOP10
支持统计机构问题数、处理数、完成率，分析机构问题处理效率排名TOP10。
（7）机构发现问题数排名TOP10
支持分析机构发现问题数排名TOP10。
3.4.5数据供给
（1）数据供给概览
支持统计数据源调用总量、今日数据源调用量、服务调用总量、今日服务调用量、资产目录数、资产订阅方数、数据资产总量、数据调用总量。
（2）数据分类分级
支持统计各分级下资产目录数及占比，支持统计加密字段数、脱敏字段数。
（3）数据资产目录
支持统计信息项、库表、文件、API类型数据资产目录数，支持统计各分类下资产目录数。
（4）24小时服务调用情况统计
支持统计24小时成功、失败、异常的服务调用数及占比。
（5）调用方TOP5
支持统计各调用方服务调用次数，分析调用方排名TOP5。
（6）服务调用TOP5
支持统计各服务调用次数，分析服务调用排名TOP5。
（7）24小时调用量趋势
支持分析最近24小时调用量趋势。
3.5 数据安全软件
3.5.1数据分类分级软件
要求数据分类分级软件支持内置自然语言处理、深度学习、聚类分析等机器学习算法用于识别敏感数据，支持分类分级模板定制功能，允许用户根据本地医疗政策要求和自身业务需求，灵活设定敏感数据规则和分类分级模板，要求借助定制化模板，自动执行分类分级任务，依据数据的不同属性，如来源、用途、敏感程度等，将数据准确划分到相应的类别与级别中，确保分类分级结果的科学性与合理性。
3.5.2数据流通安全软件
要求运用先进的数据落盘加密技术，对存储在服务器上的数据进行深度加密，要求软件支持海光等国产服务器的数据加密，覆盖云内的国产化服务器数据资产的启动和存储的安全能力，支持落盘加密功能，全面支持国密算法体系，支持身份认证保障能力，支持通过展示平台对安装加密软件的服务器实施深度可视化操作。
4.数据治理运营服务具体要求
4.1 数据同步服务
利用数据同步工具完成从医疗机构端到卫健委中心数据仓库的数据同步工作，整体涉及支持90个以上数据采集点位，600以上数据源库，十万以上数据表，覆盖全市4000余家医疗机构，超千亿条数据。
4.1.1构建数据同步链路
要求针对全市90个以上数据采集点位、600+数据源库构建实时数据同步链路，将医疗卫生机构的业务系统中的原始数据一比一同步至健康医疗大数据中心前置库，通过数据同步平台完成存量和增量实时数据同步，确保数据的完整性和一致性。
4.1.2数据同步内容
数据同步内容包括医疗服务数据、卫生监督数据、妇幼计生数据、基层公卫数据、职业健康数据、经济运营数据、血站业务数据、疾病防控数据、急救120数据、其他数据等。
4.2 数据治理服务
针对采集汇聚到原始库中的数据资源，开展数据治理实施服务，实现多个部门多源异构数据汇聚的治理融合，保障数据质量。
4.2.1异常类数据治理
主要包括原始数据中存在的缺失、重复、错误或不一致等异常数据进行识别、分析、处理和监控。
4.2.2数据融合
要求确定数据来源优先级，针对不同部门的同类数据进行融合治理，保障数据“一数一源”。
4.2.3数据标化
要求提供数据标化工作指导和培训服务，协助医疗机构参照健康医疗大数据中心数据集规范和数据语法规范，使用数据治理平台编写标化视图脚本，实现数据标准化。
4.2.4字典对照
要求提供字典对照工作指导和培训服务，协助医疗机构维护原始码表、关联关系，确保其准确性、时效性，以及医疗数据在跨系统、跨机构传输时的一致性和可比性。
4.2.5数据治理统计分析
要求针对数据治理各环节成果，以人工、编写检验脚本等多种方式进行监督和检查，并及时反馈检查结果，推动工程进度，确保工程质量。
4.3 数据质控服务
4.3.1建立质量规则体系
要求结合数据集标准及应用场景实际需求，制定符合数据质量要求的核查规则体系，包括数据的完整性、关联性、规范性、时效性、唯一性、准确性等。
4.3.2编写质控脚本
要求根据数据质量规则清单，对新接入数据配置质量规则，持续优化质控评测方案，运行质控评测任务，形成数据质检报告。
4.3.3质量问题分析
要求对于核查出的数据质量问题提供问题分析解读和定位服务，方便医疗机构及时解决问题。
4.3.4问题处置指导与跟进
要求定期下发数据质量问题工单，提供问题处置指导，持续跟进问题处置进度，定期开展数据质量问题总结，形成多维度数据质量问题分析报告。
4.4 数据共享交换服务
4.4.1 数据共享服务
4.4.1.1数据资源目录编制
要求结合数据集标准和应用场景实际需求，编制苏州市健康医疗数据共享资源目录，提供数据资源目录全生命周期管理和动态维护服务。
4.4.1.2用数需求管理
要求提供用数需求管理服务，包括需求分析、数据探查、供数后的问题受理以及分析等。
4.4.1.3数据供数服务
运用数据共享服务平台，根据苏州市健康医疗数据共享资源目录开展数据API以及数据库共享服务配置等工作，保障数据共享有序推进。
4.4.1.4数据上报回流服务
要求提供数据上报和回流服务，协助向省平台上报等，以及向区县卫健委实施数据回流工作。
4.4.1.5健康档案主题库构建服务
要求根据健康档案应用场景需求，建立健康档案主题库，并提供健康档案场景用数保障。
4.4.2 三医数据交换服务
4.4.2.1三医共享数据目录编制
基于三医联动数据共享的需求，开展共享数据目录梳理服务，包括数据的格式、更新频率、提供方、敏感级别等信息。
4.4.2.2三医共享通道对接和维护
要求基于三医协同总体技术方案对接数据共享通道，如可信数据空间、卫生专网内部通道等，并保障对接的持续稳定。
4.4.2.3三医共享需求分析和开发
要求提供三医共享相关的需求对接、需求分析、数据开发、数据脱敏加密、使用与反馈、设计与评估相关工作。
4.4.3 数据开发服务
4.4.3.1定制化需求分析
要求提供应用场景定制化需求分析服务，包括工单受理、工单初步审核、需求对接、需求分析等。
4.4.3.2定制化需求开发
要求提供应用场景定制化需求开发服务，包括接口设计、接口开发、接口测试、接口开发、接口上架及接口监控和运维工作。
4.4.4 数据安全服务
4.4.4.1数据分类分级
要求根据健康医疗数据分类分级相关标准，开展数据分类分级工作。
4.4.4.2数据脱敏加密
要求针对健康医疗数据涉及的个人健康信息、诊疗记录、公共卫生数据等核心隐私内容，根据健康医疗数据分类分级相关标准进行数据脱敏和加密操作。
4.5 数据集标准动态修订服务
4.5.1健康医疗数据集标准制定
要求结合国家、省、市及各应用场景实际需求，制定符合要求的健康医疗数据集标准规范。
4.5.2数据集标准动态修订
要求提供健康医疗数据集标准动态修订服务，包括数据集比对修订、值域码表修订等，并做好版本管理。
4.6 老通道数据及服务迁移
要求提供老通道存量数据、配套共享服务整体迁移实施服务。本项目全部迁移实施范围以本采购文件附件所载完整系统台账资料为准，台账包含存量标准数据表清单、数据推送接口清单、通用查询接口清单及配套规范性技术文档。
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所有获取招标文件及附件台账的投标人应严格履行保密义务，台账资料仅允许用于编制本项目投标方案，严禁私自复制、外传、挪作其他用途；项目投标结束后，未中标投标人须完整销毁台账全部电子及纸质副本。投标人须依托附件台账开展全量摸排梳理、数据标准化治理、迁移开发适配、多单位业务联调测试、新旧系统割接切换、全量数据一致性校验、上线运维保障等全链条实施工作，实现全部存量数据表、各渠道数据推送接口、通用查询接口平稳迁移切换，确保迁移完成后数据完整准确、各类对外共享接口可持续稳定对外提供服务。
4.6.1数据同步通道并轨服务
编制完整、可落地的大数据中心新老数据同步通道并行切换实施方案，并提供全周期通道并轨实施服务，服务内容包含老通道实时运行数据监测、新旧通道传输差异比对、并轨风险研判、异常处置、并行过渡期运维保障等，保障新旧通道切换阶段业务连续不中断。
4.6.2数据和共享服务迁移
完成老通道存量数据向新建大数据中心迁移实施；同步完成原有数据库共享服务、API共享服务整体迁移适配。项目全迁移周期内，供应商须建立全过程数据校验、接口巡检管控机制，严格保障历史存量数据完整无丢失、无错乱，各类对外数据共享服务持续稳定运行。

5.配套设施具体采购要求
5.1 配套软件具体采购要求
5.1.1医疗全景实时数仓
[bookmark: OLE_LINK76]采购医疗全景实时数仓软件产品一套，产品应符合国产化要求，采用成熟的分布式数据库架构，提供不少于33个分布式节点授权（按节点独立授权），具备统一的数据存储、数据计算、数据分析及数据服务能力，可满足卫生健康领域多源异构数据汇聚、实时分析、离线分析、多维分析及决策支持等业务应用需求。
产品应具有成熟的软件版本，支持持续升级维护，并提供完整的软件授权、安装部署、运行维护服务。
产品应具备以下数据存储能力：
产品应具备PB级数据存储能力，采用分布式存储架构，支持在线扩展，满足医疗行业海量数据存储需求。
产品至少应支持以下功能：
（1）支持PB级数据存储； 
（2）支持在线横向扩容，新增节点无需停机； 
（3）支持不少于3副本的数据存储机制； 
（4）支持节点故障自动恢复； 
（5）支持数据自动重平衡； 
（6）支持冷热数据分层存储； 
（7）支持数据压缩存储，提高存储利用率； 
（8）支持数据生命周期管理。
产品应具备以下数据接入能力：
（1）支持Stream Load
（2）支持Kafka
（3）支持JDBC
（4）支持HTTP
（5）支持CSV
（6）支持Parquet
（7）支持ORC
（8）支持JSON
产品应具备以下数据分析能力：
（1）支持MPP架构
（2）支持OLAP分析
（3）支持ANSI SQL
（4）支持窗口函数
（5）支持Join
（6）支持物化视图
（7）支持查询优化
（8）支持并发查询
（9）支持BI连接
（10）支持复杂SQL
产品架构及技术要求：
产品应采用成熟的分布式数据库架构，并至少满足以下要求：
（1）分布式无共享架构（Shared-Nothing）； 
（2）支持计算与存储资源横向扩展； 
（3）支持在线扩容； 
（4）支持自动故障恢复； 
（5）支持多副本机制； 
（6）支持负载均衡； 
（7）支持弹性资源调度； 
（8）支持细粒度权限控制； 
（9）支持审计日志； 
（10）支持数据脱敏； 
（11）支持国产CPU及国产操作系统。
产品应以成熟软件形式交付，并至少满足以下要求：
（1）提供不少于33个节点永久授权；
（2）提供完整的软件安装包；
（3）提供软件License；
（4）提供安装部署服务；
（5）提供配置调优服务；
（6）提供系统联调服务；
（7）提供管理员培训；
（8）提供产品使用手册；
（9）提供运行维护文档；
5.1.2数据同步平台
采购数据同步软件产品一套，产品应符合国产化要求，采用日志解析技术，通过对源数据库事务日志的实时捕获与解析，在不侵入源系统、不影响业务运行的前提下，完成数据的实时同步与复制，实现海量健康医疗数据迁移，提供不少于90个数据采集点位使用授权。产品应具有成熟的软件版本，支持持续升级维护，并提供完整的软件授权、安装部署、运行维护服务。
产品应具备以下基本功能要求：
（1）支持通过分析数据库的日志文件对数据库中交易的实时抓取；支持日志并发分析，可通过一份分析结果同时对多个同步链路提供数据；
（2）为保障生产安全，软件部署不得干预源端生产业务，禁止对源端数据库及操作系统做任何的参数修改，禁止重启服务器；
（3）在数据初始化同步过程中，业务不能停止；在异构平台或跨数据库版本之间的数据初始化过程中不需要人工干预；
（4）与医疗机构对接仅限于数据库层面，不需要医疗机构做系统层面改造。
产品应具备以下硬件平台支持能力：
（1）软件支持任意硬件平台异构实时同步复制；
（2）可适配主流品牌国产操作系统，满足国产化环境部署。
产品应具备以下数据库同步复制能力：
（1）支持一对一、双向、一对多、多对一和级联复制；
（2）支持数据转换、数据拆分及分发；
（3）支持从多个数据库中同一类型表的记录整合到一个表中；
（5）支持DML操作复制，支持SEQUENCE、函数、存储过程、视图、同义词、索引、应用包、用户等数据库对象进行复制；
（6）支持从数据库日志中分析所有DDL操作，不影响整个同步过程。在源端数据库数据结构发生变化（如修改表结构、增加表等）后，复制软件可自动将新增结构变化同步到目标端，支持DDL策略配置；
（7）在同步SQL Server数据库过程中，目标数据库须始终处于可用状态，数据同步过程中，支持关闭CDC代理作业，避免对生产库性能造成影响；
产品应具备以下复杂环境应对能力：
（1）支持无主键表同步；
（2）支持"image/text/ntext"大字段数据类型的实时同步；
（3）支持目标端自定义指定主键列；
（4）支持过滤一些自增约束。
产品应具备以下关键表保护功能：
（1）源端对某张关键表执行drop操作；
（2）查询目标端，这张表已经同步进行drop操作，查询无此表或者无此数据；
（3）查询目标端被删除的表，能够备份成另一张表，表的内容和误删的表一致。
产品应具备以下数据回溯能力：
可通过日志分析记录源端数据库数据内容/操作类型（插入/删除/更新）/操作时间；可记录重点数据行列数操作类型/操作内容。
产品应具备以下故障应对能力：
（1）在遇到系统错误引起的复制中断时，例如硬件故障、数据库故障、网络中断或延迟，分级存储机制能完好的保存已经合成的交易信息，避免数据丢失，直到系统故障解决，恢复从队列传输的中断点开始；
（2）提供具有故障的监视和诊断能力，平台需支持主动告警功能，出现不正常情况时，能够第一时间主动掌握目标数据库及汇聚链路异常状态。
5.2 运行环境软件采购
5.2.1 服务器操作系统软件
采购服务器操作系统软件195套，要求操作系统具备高安全性、高可靠性和高可用性等特点。
（1）同源支持主流国产CPU芯片；
（2）可支撑构建大型数据中心服务器高可用集群、负载均衡集群、分布式集群文件系统、虚拟化应用和容器云平台等；
（3）优化支持 KVM、Docker、LXC 虚拟化，以及 Ceph、GlusterFS、OpenStack、k8s 等原生技术生态，实现对容器、虚拟化、云平台等云原生应用的良好支持；
（4）系统默认集成安全管控工具，支持自研内核统一访问控制的安全框架，内置式一体化安全体系，支持多策略融合的强制访问控制机制，并可提供多种强制访问控制联合加载。
5.2.2 中间件
采购中间件23套，要求中间件可提供更适配国产数据库的连接池、具有国产化平台性能调优、符合国产密码算法（SM4/SM2）的加密适配，保障系统在国产化环境下的稳定性等特点。
（1）遵循国际标准，必须通过Java EE 5、6、7、8四个标准规范的官方兼容认证。
（2）产品应具有良好的兼容性，能提供兼容其它同类产品包括Weblogic、WebSphere、Glassfish的自定义配置文件方式，便于用户对国外/开源产品进行替换。
（3）为保证中间件安全能力，中间件厂商的安全保障能力须得到权威机构的认可。
5.2.3 数据库软件
采购数据库软件17套，数据库软件参数要求如下：
（1）产品合规性：产品符合安全可靠测评要求，通过中国信息安全测评中心测评，在安全可靠测评结果公告集中式数据库内。
（2）自主原创性：数据库产品拥有自主知识产权，避免潜在的产权纠纷；产品源代码自主代码率不低于99%，具备相应的代码自主率测试报告，以及获得产品原创性测评证书。
（3）生态兼容：兼容国内主流厂商硬件，支持多种硬件体系，可运行于国内主流硬件体系之上；支持多种主流国产操作系统等。
（4）基本功能：支持物化视图，支持完全、增量、手工、自动、定时、永不刷新，系统的物化视图支持对象类型的表。
（5）高级功能：支持分区功能。支持范围分区、List 分区和 hash 分区，支持分区索引。
（6）可靠性：支持物理备份恢复。支持备份点恢复，时间点恢复，完全恢复；可提供完全恢复模式和指定时间点恢复模式，可恢复到崩溃时间点或指定时间点数据。
（7）安全性：数据库访问控制文件支持强身份认证，支持的认证方式需包含scram-sha-256、md5、LDAP、SSL和GSSAPI多种方式。
（8）集群能力：集群支持快速切换，在主数据库出现故障时，能够快速切换到备用数据库，保证业务正常运行。
6.IDC机柜租赁服务要求
根据项目需求，租赁相关机房机柜14台5年。
要求IDC机房提供48U*600mm*1000mm电信级标准机柜14个，每个机柜提供双路冗余供电，每路供电不小于4KW，配备不小于20个国标电源插口（16A与10A混合），列头配电柜具备过压、过流保护功能。
要求IDC机房所在建筑物选择在交通、通讯方便，水源充足，自然环境清洁的地区，所在建筑物市电总输入充足，所在地区市电质量和可靠性高，具备双路市电输入的条件，并配备两台配电变压器互为备份，双路市电输入来自不同变电站。要求机房温度保持在20－25℃，相对湿度保持在40％－55％，温度变化率低于每小时5℃，UPS间及电池间温度保持在15~25°C。要求机房消防系统工程包括机房火灾自动报警系统、机房气体灭火系统、机房事故排烟系统等。要求机房使用智能门禁系统，人员进入机房采用刷卡方式，远端可监控到人员身份、进出机房的时间等信息。要求机房应满足等保三级关于场所物理安全的相关要求，机房同时应满足商用密码应用安全性评测要求。
（三）项目实施与管理要求
1.项目团队要求
投标单位必须承诺在中标后，立刻提供本项目的详细工作进度安排，组建不少于40人的项目组人员配备方案，其中项目团队在建设期驻场人员不少于 20 人。投标文件中须提供承诺函，未提供视为非实质性响应。
为保证本项目建设过程中，沟通和协调的便利，中标人必须指定一名项目总负责人。项目建设过程中一旦出现重大问题，项目总负责人应该能及时赶到现场。
投标人中标后应根据本项目建设要求组织一支由资深项目负责人带领的经验丰富、开发能力强的项目团队，确保在系统调研、分析设计、开发测试和培训实施等各个阶段项目团队的稳定性，项目团队成员变更时，须事先征得项目采购人的同意后，方可进行变更。
更换项目负责人和主要技术人员，须将变更人及其工作影响、替换人资历等情况以书面材料报告项目采购人审核，经同意后方可更换，若无法满足招标文件项目团队要求的，采购人有权中止合同执行。因中标人的人员变更原因所造成的任何项目质量、进度滞后的后果，由中标人承担一切责任。
2.实施模式
软件建设部分要求中标人严格按照用户需求进行软件的开发，开发过程中将定期举行项目开发会议，分析控制项目进度完成情况、遇到的问题以及解决措施。
3.方案评审
中标人在完成系统设计后，设计方案需要经过业务部门确认。确认后，才可以进行系统的开发。
4.开发模式
本项目采用迭代开发模式。在项目开发阶段，中标人应严格按照项目采购人要求，以 2~3 周为周期进行迭代式交付。
5.软件合法性和可用性
本项目中中标人项目实施过程中使用及交付的所有成品软件和定制软件，要保证是永久、合法可用，并且不需要另行支付费用。如出现相关纠纷，由中标人负责解决。
6.系统文档
中标方应严格按照国家软件工程规范进行，必须根据开发进度及时提供有关文档，包括:
（1）准备阶段:《实施计划》;
（2）需求分析阶段:《需求分析说明书》;
（3）设计阶段:《概要设计说明书》、《数据库设计说明书》、《系统内外部接口说明书》;
（4）测试阶段:《测试计划》、《测试方案》、《测试报告》;
（5）上线阶段:《试运行/上线报告》，所有开发软件的源代码;
（6）培训文档:《培训计划》;
（7）交付使用:《用户手册》、《运维手册》，内容包含但不仅限于所有软硬件配置参数及相关说明;
（8）配套服务：《苏州市卫生健康数据质量评估报告（月度）》
（9）与项目相关的其他文档。
中标人须保证所提供产品具有合法的版权或使用权，本项目采购的产品，如在本项目范围内使用过程中出现版权或使用权纠纷，应由中标人负责。
7.项目过程管控
项目中标人在整个项目承建过程中，需要接受项目采购人对项目的整体管控要求，项目采购人可针对中标人在项目实施过程中的失误发出项目整改通知单，中标人应在收到整改通知单后 2 个工作日内向项目采购人以书面方式提交整改计划，并在项目采购人规定的期限内整改完毕，否则，项目采购人可根据合同相关条款进行处罚。
8.保密要求
本项目要求中标人在实施方案中针对本项目建设内容制定保密措施并在项目实施过程中严格执行，以保证项目的成功实施。中标人必须提供对本项目的保密承诺。
9.实施进度要求
本项目在合同签订后，1个月内完成操作系统、数据库、中间件等项目配套设施的部署工作，上线运行后组织验收。6个月内完成各系统主要功能模块开发工作和实际网络运行环境部署工作，并开展初步验收，初步验收完成后进入试运行期，试运行期不低于 6 个月，试运行期结束后1个月内，以专家组验收方式，对项目建设成果进行验收，要求验收通过后提供3年免费运维服务，免费运维期结束后额外提供2年免费升级服务。
本项目数据治理运营服务内容服务期为合同签订后15个月。
中标人应根据时间节点要求，明确整个实施过程及系统开发各阶段任务说明；明确项目进度管理措施、进度计划；明确在项目实施的各个阶段工作结束后，应提交相关的详细说明文档。
（四）验收要求及标准
1.项目验收的组织机构
采购人负责组织验收小组，负责整个验收工作。中标人应组建由有关专业技术人员构成的测试小组，并在验收小组指导监督下开展工作。
2.验收标准
2.1 软件部分
本项目各模块独立验收，验收工作先由中标人提出书面验收申请，由采购人确认后组织验收小组进行验收。验收小组对各模块的履约情况进行验收，各模块在满足合同约定验收条件的情况下，并获得采购人书面确认，视为验收通过。
开发商应在项目验收时将从合同签定之日起所有关于本项目的交付软件和交付文档交付采购人；
交付软件包括：本项目产生的客户端可执行程序、服务端可执行程序，所有开发软件的源代码;
交付文档包括：本项目产生的需求分析文档、设计文档、测试报告、用户手册、数据表结构等文档。
如项目内容涉及与外部系统的接口开发，需要提供相关的接口定义与规范。
如项目内容涉及采购第三方独立软件产品，需要提供有关产品说明书、安装手册、维护手册等技术资料。
交付文档应以中文书写，在项目验收时装订成册交付采购人。
2.2 服务部分
配套数据治理运营服务于合同签订后开始执行，每三个月为一个考核周期，考核标准如下：
	考核点 
	评分维度 
	赋值 
	评分标准 
	得分 

	工作考核共 80 分 
	任务完成效率 
	20 
	充分规划、在规定时间内提前完成任务，每次加 0.5 分，最多加 3 分 
	
 

	
	
	
	[bookmark: OLE_LINK90]未充分规划、在规定时间内不能完成任务， 每次扣 1 分 
	
 

	
	任务完成质量 
	20 
	质量完成优异，每次加 0.5 分，
最多加 3 分 
	 

	
	
	
	出现质量异常（投诉、失误、返工），每次扣 1 分 
	
 

	
	
	
	出现重大质量异常（投诉、失误、返工）， 每次扣 2 分 
	
 

	
	
	
	出现因安全事故或安全服务导致的数据服务停用超过 4 小时，每次扣 3 分 
	
 

	
	响应及时性 
	20 
	主动响应需求，积极处理问题，每次加 0.5 分，最多加 3 分 
	 

	
	
	
	响应需求被动，消极处理问题，每次扣 1 分 
	 

	
	
	
	不响应客户需求，每次扣 3 分 
	 

	
	数据质量达标
	20
	分阶段的数据质量要求（包含完整性、规范性、及时性、唯一性以及准确性等），每有一项不达标，扣2分
	

	人员考核共 20 分 
	考勤记录 
	10 
	全员遵守规章制度，全勤，加 1 分 
	 

	
	
	
	非请假情况下出现迟到，每次迟到扣 0.5 分 
	 

	
	
	
	非请假情况下出现早退，每次早退扣 1 分 
	 

	
	服务质量
	10
	重视且乐于沟通，积极汇报，受到嘉奖，每次加 1 分，最多加 3 分 
	

	
	
	
	不注重沟通，遇到问题以强硬或回避的态度来应对，每次扣 1 分 
	

	
	
	
	服务态度差，收到投诉，每次扣 3 分 
	


考核满分 100 分，考核结果与配套服务部分款项支付挂钩，其中最后一期考核叠加数据质量考核指标项：
（1）医疗机构数据应采尽采指标，采集比（数据已采集医疗机构/总医疗机构数）=100%。
（2）医疗机构数据采集实时性指标，实时率（实时采集数据表/总数据表数）≥95%。
（3）数据标准符合率（符合标准的数据项数量/总检查数据项数量）≥95%。衡量数据是否符合预先定义的业务标准、格式和值域等。
（4）数据完整性（非空数据项数量/总数据项数量）≥90%（根据医疗机构考核指标调整）。针对关键字段（如患者ID、诊断结果、手术日期）检查其填充率。
（5）数据唯一性（唯一记录数/总记录数）≥90%（根据医疗机构考核指标调整）。检查关键业务实体（如患者、医嘱）是否存在重复记录。
最后一期考核时，上述数据质量考核指标项每有一项未达标，扣除2分，最终得分算作最后一期考核得分。
3.付款模式 
[bookmark: OLE_LINK75][bookmark: OLE_LINK77]（1）配套软件及机柜租赁部分：合同生效后支付该部分合同金额的10%，配套软件及机柜租赁送达现场并经甲方确认接收后，支付该部分款项至对应合同金额的80%，验收通过后支付至对应合同金额的95%，稳定运行一年内结清对应部分余款；
（2）系统建设部分：合同生效后支付该部分金额的10%，系统建设部分完成上线后，支付该部分款项至对应合同金额的80%，验收通过后支付至对应合同金额的95%，稳定运行一年内结清对应部分余款；
（3）数据治理运营服务部分：合同生效后支付该部分金额的10%，剩余该部分金额的90%款项按照考核结果支付，每三个月全额的服务价款=数据治理运营服务金额×90%×1/5。考核满分 100 分，支付标准如下：
[bookmark: OLE_LINK99]若考核周期考核合格，即考核分数为 85 分及以上的，全额支付三个月的服务款项。 
若考核周期考核一般，即考核分数为 60 至 84 之间的，支付三个月服务款项的80%。 
若考核周期考核不合格，即考核分数为 60 分以下的，采购人将有权拒付上一服务周期服务款项。若因此给采购人造成损失的，采购人有权依据本合同的约定向中标人主张损失赔偿。
（五）系统培训要求
中标人必须向采购人提供免费培训，培训方式应包括理论培训和现场培训。中标人须针对不同的培训对象，包括对领导、管理者、各级最终用户和系统管理员等相关技术人员，在投标文件中提出全面、详细的培训计划，包括但不限于培训内容、培训时间、地点、授课老师等，并提供课程体系、培训方法和考核方法等，培训讲师费用由中标人负责。
中标人派出的培训教员应具备丰富的相同课程教学经验，所有的培训教员必须中文授课，中标人必须为所有被培训人员提供培训用文字资料和讲义等相关用品。
中标人应按采购人约定合理地安排培训时间。
中标人需在投标文件中说明培训的计划、内容和深度，原则上要求采购人的相关人员要完全学会系统的知识技能。
（六）质量保证及售后服务要求
1、中标人对所有产品需提供自项目验收完成后3年免费运维服务，免费运维期结束后额外2年免费升级服务。中标人应对所投标的产品售后服务体系、售后服务年限、技术支持情况做出说明。质保期内应提供不少于4人的本地驻场服务人员，负责软件系统维护服务。服务内容包括：使用指导，BUG修复，对隐含的错误进行纠正，新版本的升级；维护方式包括：电话解答，远程维护，技术人员现场解决问题。对故障在1小时内响应，2小时以内到现场，4小时以内提出问题解决方案并采取相应措施保障用户正常使用。
2、在免费维护期内，按采购人要求提供质量保证及售后服务，不再另外收取费用。投标人必须明确提出维护期内软件的升级、维修、维护内容及服务方式。
3、具备专业的本地化售后服务团队，能保证提供每天 24 小时不间断的售后服务。
4、对于系统的 BUG 承诺终身免费维护。定期汇报系统运行情况。
5、遇有重大活动需要确保系统正常运作的，中标人在接到通知后，应当在活动期间提供人员现场保障。
6、在安装调试过程中，应满足采购人提出的合理要求。
7、所有软件产品的维护期自本项目终验合格书签订之日起开始计算。项目建设期间及维护期均属于免费服务期，该期限内的所有售后服务，包括软件维护、应用软件升级、提供替代品等所产生的费用（不包含更换硬件和系统软件的费用）均由中标人承担。
8、中标人在维护期满后应继续向采购人提供保证质量的售后服务， 以维持系统正常运作，售后服务定价不得偏离市场价格规律。
9、投标人应根据自身条件和能力提交详细的售后服务方案和计划。售后服务方案和计划应包括提供售后服务的保障措施，必须明确所能提供的包括但不限于以上几项的服务内容及维护细则。
[bookmark: _Toc233642161][bookmark: _Toc235617201]标段二：基础支撑应用体系及网络安全升级
（一）项目概述
1.建设背景
“十四五”以来，国家层面先后出台《“健康中国2030”规划纲要》《“十四五”全民健康信息化规划》等多项政策，对全民健康信息化、智慧医院建设、健康医疗大数据创新应用作出总体规划与明确指引，为地方开展健康医疗数智化建设提供了清晰的行动遵循。围绕国家部署，苏州锚定健康中国典范城市建设目标，2023年6月发布专项实施意见，明确提出打造市级健康大数据中心、建设“健康苏州云”平台，要求深化大数据、人工智能应用，提升健康管理智能化水平，健全健康医疗数据资源体系，为苏州健康医疗数智化发展明确了具体任务。
2024年9月，苏州成功入选全国第三批公立医院改革与高质量发展示范城市，根据获批实施方案，我市将实施“示范引领12322”行动，本项目正是其中“数智赋能健康医疗水平提升工程”的核心组成部分，承担着构建支撑苏州卫生健康长远发展的数字底座，完善公立医院数智化转型数据协同与赋能体系，激活数据潜能、培育发展新动能的关键使命。项目具体涵盖四大方向：构建全市医疗指标分析体系，提升数据准确性、时效性与决策智能化水平；打造全市统一医疗卫生健康协同平台，打破信息壁垒推动跨机构业务协同与资源共享；整合医疗资源升级便民服务入口，拓展“互联网+医疗”服务能力，提升群众就医获得感；构建覆盖全市二级以上医院的全链条网络与数据安全监测预警体系，保障示范项目全环境安全运行。
当前，推动健康医疗大数据创新应用已是卫生健康高质量发展的核心支撑，苏州将牢牢把握示范项目机遇，推进卫生健康信息化系统性重塑，打造数智赋能健康服务的苏州标志性成果。
2.建设目标
统筹全市健康医疗数智化改革资源配置，深化数智化能力建设，打造支撑苏州卫生健康事业长远发展的数字底座，构建完善的全市公立医院数智化转型数据协同与赋能体系，推动工作机制与业务流程再造，激活健康医疗数据潜能，培育事业发展新动能。
综合分析升级方面,建成具备指标血缘可视化、口径配置、计算规则配置、多部门协同共享、GPT 自然语言问数等优势功能，支持指标版本追溯、变更影响分析、数据自动校验与审核闭环，可大幅降低人工填报与数据汇总成本，提升数据准确性、时效性与决策智能化水平，同时满足等保合规、数据安全、商用密码应用等安全要求，为苏州市卫生健康高质量发展提供坚实数字化支撑。
协同管理升级方面，建成覆盖全市医疗卫生机构的统一协同平台，实现用户、机构、授权、认证、消息的统一管理，打破机构间信息壁垒，推动远程会诊、双向转诊等业务协同，促进医疗资源高效共享，提升协同效率、降低协作成本，为患者提供连续协同服务。
便民服务升级方面，以微信公众号与预约热线为核心，整合全市优质医疗资源打造智慧整合型服务体系，重构并升级12320公众号、建设卫生热线智能知识中心，拓展服务能力，让居民足不出户享受预约挂号、报告查询、健康管理等便捷服务，提升公众获得感与满意度。
[bookmark: OLE_LINK68]基础设施与网络安全升级方面，在网络安全建设方面，围绕网络与数据安全全链条、全要素、全周期加强技术防护，提高安全防护能力,通过项目建设，做好示范项目基础设施、网络、数据、AI能力等环境运行保障和安全防护管理。
3.建设内容
3.1 构建指标综合分析体系												
搭建科学完善的卫生健康指标体系，构建统一的指标库、标准化数据框架及指标管理平台，实现指标数据全生命周期管理。深度挖掘各类医疗业务数据价值，让“用数据服务、用数据治理、用数据决策、用数据创新”成为常态。通过精准的数据洞察，为公立医院的运营管理、医疗质量提升、资源优化配置提供有力支撑，助力管理者做出科学决策，推动公立医院精细化管理水平迈上新台阶。
3.2构建全市统一卫健业务协同体系
建成覆盖全市医疗卫生机构的协同平台，实现统一用户管理、统一机构管理、统一访问授权、统一身份认证及统一消息管理。打破医疗机构之间的信息壁垒，全面提升医疗卫生体系内协同效率，降低沟通协作成本。推动多机构间的医疗业务协同，如远程会诊、双向转诊等，实现医疗资源的高效共享，为患者提供连续、协同的医疗服务。
3.3构建便民惠民服务体系
以微信公众号和卫生热线为核心入口，整合全市优质医疗服务资源，提升服务效能与智能化水平，为市民提供更便捷、高效、精准的卫生健康服务体验。重构12320微信公众号和建设卫生热线智能知识中心，拓展服务渠道和能力。让居民足不出户即可享受预约挂号、报告查询、健康管理等便捷服务，提升公众的健康服务获得感和满意度。
3.4基础设施与网络安全
围绕网络、数据、AI大模型安全全链条构建主动全面的安全监测防护体系，提升风险发现、预警处置等能力，建成覆盖全市二级以上医院的安全监测预警平台，做好示范项目全环境的运行保障与安全管理。
（二）项目建设要求
1.总体要求
1.1 总体架构要求
本招标项目具体覆盖范围包括但不限于：投标人按技术规范、合同条款及有关文件提供包括详细设计、系统软件开发、安装调试、测试、试运行、培训等服务。
要求系统整体采用分层模块化分布式架构，遵循标准规范、开放兼容、安全可控、弹性拓展的设计原则。架构层级划分明晰，各功能模块权责边界清晰，实现应用、服务、数据多层解耦。
可顺畅对接现有各类业务信息系统，保障数据互通、业务联动。架构具备横向扩容、版本迭代与功能增补能力，满足高并发、高稳定运行需求。同时搭建完备安全防护与运维管理体系，既能保障当下业务高效运转，也可适配未来业务规模增长与体系升级改造。
1.2.非功能性要求
1.2.1 适应性需求
考虑到全市居民及医院数量庞大，在用户使用侧应适配多类型操作系统。
电脑端支持主流操作系统包含但不限于国产操作系统，商用操作系统，同时适配主流浏览器。
移动终端适配：适配IOS、安卓系统，满足鸿蒙系统使用。
1.2.2 性能需求
1.2.2.1 用户交互要求
在系统基础软件性能及相应的系统管理保障基础上，保证80%的数据提交不超过4秒；80%的统计汇总工作处理时间不超过5秒。采用合理的数据库结构和查询算法，80%查询的响应速度在4秒以内，并不随记录数的增长而下降。系统具有良好的并发响应能力，整体响应性能在2秒以内，承担全市各类应用场景访问服务1万次以上的日访问量，在线用户数不低于1000，在500个高并发用户状态下的系统响应时间小于3s性能要求。
1.2.2.2 国产适配要求
可适配主流品牌国产CPU处理器，可适配主流品牌国产操作系统，可适配主流品牌国产数据库，可适配主流品牌国产中间件，满足国产化环境部署要求。
1.2.2.3 软件质量因素其他需求
（1）可靠性需求
保证系统数据的一致性、完整性、准确性要求达到99.9%。
在应用软件开发中能够充分利用数据库的安全机制和错误恢复机制，保证数据的准确性和完整性。
系统能够提供满足7×24小时不宕机、不间断的持续服务能力。系统的投入、退出和异常停止后，不应影响其它系统的正常业务。在出现故障的时候，必须能够及时提供应急措施，以确保整个业务系统的不中断。
用户界面程序异常停止后，不会影响服务器端系统和其他用户界面的正常运行。
（2）界面需求
系统应当提供操作友好的界面， 使用者通过一定的培训和学习可以熟练使用。
2.建设要求
2.1 软件建设要求
	序号
	建设项目
	功能模块
	功能描述
	数量

	1
	综合分析
	卫生健康指标平台
	整合全市医疗数据资源，构建统一指标体系、统一数据口径、统一管理规范、统一分析服务的一体化应用系统
	1套

	
	
	卫生健康指标应用系统
	
	

	
	
	卫生健康指标规范体系建设
	
	

	2
	苏州市卫生健康协同平台
	统一组织机构管理
	构建统一机构管理、统一访问授权，打破医疗机构之间的信息壁垒，全面提升医疗卫生体系内协同效率，降低沟通协作成本。
	1套

	
	
	统一业务协同
	
	

	
	
	信访管理
	
	

	
	
	互联网医院协同总线
	
	

	
	
	双向转诊
	
	

	3
	便民服务平台
	12320公众号系统重构
	提升服务效能与智能化水平，为市民提供更便捷、高效、精准的卫生健康服务体验。
	1套

	
	
	卫生热线智能知识中心建设
	
	



2.2 配套设施采购要求
	序号
	建设项目
	功能模块
	功能描述
	数量

	1
	苏州市卫生健康协同平台
	苏卫通APP
	实现医疗体系人员快速沟通、组织会议、快速呼叫、培训协作、协同卡片及协同场景应用建设等
	1套

	2
	便民服务平台
	12320密评改造配套软件
	保护健康隐私与数据不被窃听、篡改、冒用，满足国家密评标准，包含密码服务平台、数据加解密系统、站点证书、个人数字证书、安全浏览器等
	1套

	3
	基础支撑应用体系及网络安全升级
	安全态势与监管一体化平台
	建设安全态势与监管一体化平台，捕捉市内医疗机构安全事件与潜在漏洞，实现异常后即时通报、快速预警等。
	1套

	
	
	特权账号监测与管理系统
	建设特权账号监测与管理系统，满足苏州市卫生健康委员会800+服务器资产、30+业务系统、50+数据库特权账号监测和管理需求
	1套

	
	
	网络运维监控管理平台
	建设网络运维监控管理平台，打造“业务、软件、网络、设备”多个运维监控视角的运维体系。
	1套

	
	
	数据安全运营监测平台
	建设数据库安全运营监测平台，满足数据资产管理、数据安全风险监测、数据安全流转监控、数据安全策略统一管控等需求。
	1套

	
	
	数据库审计平台
	建设数据库审计平台，通过对访问数据库的行为进行记录与多角度分析，对异常行为进行告警通知、审计记录和事后追踪分析。
	3套

	
	
	防统方集中管理平台
	建设防统方集中管理平台，实现苏州全市医疗机构统方行为统一监管、违规统方事件统一处理。
	1套

	
	
	防黄牛智能风控系统
	建设防黄牛智能风控系统，智能识别黄牛行为，快速响应黄牛攻击手法，实现精准化、动态化的防护。
	1套

	
	
	

AI大模型安全防护
	1）建设大模型内容安全护栏，实现对输入输出内容高效检测，以及敏感问题安全代答等；
2）建设大模型内容安全评测，提供数据集管理、模型管理以及安全评测等；
3）建设大模型系统安全检测平台，包括组件安全性检测、服务安全检测以及模型文件检测等。
	

1套

	
	
	应用服务部署管理平台
	建设容器云平台，容器安全、提供容器安全态势感知、容器云微隔离平台以及功能
	1套

	
	
	网闸
	设备不依赖规则库对抗协议层攻击，阻断各种潜在攻击路径
	1台

	
	
	跨境VPN监控设备
	提高私自使用跨境VPN的监管力度。
	1台

	
	
	便携式安全检查工具箱
	快速检查分析对象各类安全要求是否达标，定位分析问题并协助整改。
	1台

	
	
	数据库运维安全网关设备
	可以对多种攻击场景提供有效防护。
	[bookmark: RANGE!F19]1台

	
	
	应用（API）监测与防护网关
	可以实现对异常请求的识别与阻断。
	1台

	
	
	IPSec/SSL VPN综合安全网关
	具有IPSec VPN功能、SSL VPN功能和信息加密功能
	3台

	
	
	云服务器密码机
	为业务系统提供密钥的安全管理
	2台

	
	
	签名验签服务器
	提供随机数产生功能，产生的随机数符合要求规范
	2台

	
	
	智能密码钥匙
	USBkey
	15个



2.3 配套服务要求
	序号
	建设项目
	服务名称
	功能描述
	数量

	1
	基础设施与网络安全升级
	数据安全风险评估服务
	提供数据安全风险评估服务，包括制定评估计划、信息收集、数据应用场景分析、风险分析与评估等，输出数据安全风险评估报告。
	1项

	
	
	web应用防护服务
	通过web防护设备进行web应用威胁识别分析，以及web安全日志查看，基于实际运行数据持续优化防护策略，持续运营。
	1项

	
	
	数据内容安全审核监测服务
	提供数据内容安全审核监测服务，包括内容监测、外链监测、隐私信息监测、政治性错误以及重点词识别、网站可用性监测等，输出数据内容安全审核监测报告。
	1项



3.详细软件建设要求
3.1综合分析平台
以健康医疗大数据中心为底座，整合全市医疗数据资源，构建统一指标体系、统一数据口径、统一管理规范、统一分析服务的一体化应用系统。平台覆盖指标库管理、指标全生命周期配置、数据自动采集、卫统数据导入、指标计算调度、自助分析、驾驶舱可视化、AI 智能问答与报告生成等核心能力，实现从数据汇聚、治理、计算到分析应用的全流程闭环支撑，全面满足市级卫健部门数据治理、业务协同、科学决策与便民服务需求。平台具备指标血缘可视化、口径配置、计算规则配置、多部门协同共享、GPT 自然语言问数等优势功能，支持指标版本追溯、变更影响分析、数据自动校验与审核闭环，可大幅降低人工填报与数据汇总成本，提升数据准确性、时效性与决策智能化水平，同时满足等保合规、数据安全、商用密码应用等安全要求，为苏州市卫生健康高质量发展提供坚实数字化支撑。
3.1.1 卫生健康指标平台
3.1.1.1 指标库子系统建设
作为平台数据字典与资产中心，实现全市卫生健康指标标准化、规范化、全生命周期管理，统一指标定义与口径，为数据治理与资产化提供核心支撑。
3.1.1.2 指标管理子系统建设
支持指标新建、口径配置、信息管理、变更审批、版本追溯、血缘跟踪、标签管理、共享发布及停用管控，实现指标全生命周期规范化、流程化、可追溯管理。系统应提供可视化指标配置能力，支持通过拖拽方式配置指标计算公式和计算逻辑，支持新增计算指标；支持多维统计口径配置，可按机构标签、行政区划、机构等级、机构类别等维度定义和维护指标口径，实现指标标准化管理和统一应用。
3.1.1.3 指标数据管理子系统建设
支持数据在线填报、进度跟踪、实时校验、修改留痕，提供 API 自动采集、定时计算、数据确认与日志监测，具备自动化审核、待办工作台、状态管理及已入库数据修改申请与审批功能，实现指标数据全流程规范化管理。
3.1.1.4 卫统数据导入管理模块
建设卫统数据导入管理模块，支撑卫统系统导出数据的规范化接入、解析、校验、预览确认及入库管理，实现外部统计数据与平台统一数据体系的有序衔接。系统应支持授权用户通过指定导入入口上传卫统系统导出的月度、年度 Excel 报表文件，并对上传文件进行格式识别、数据解析、字段匹配和结构化处理。
解析完成后，系统应以网页表格形式展示导入数据内容，支持用户对数据进行预览、核对和确认。经用户确认后，系统按照预设数据映射关系及入库规则，将数据写入目标数据表，并可根据业务流程联动触发指标计算、报表更新等后续处理任务。通过该模块建设，提升卫统数据导入的标准化、准确性和处理效率，保障卫统数据稳定纳入平台统一分析应用体系。
3.1.1.5 指标计算配置工具
建设指标计算配置工具，支撑指标计算规则的统一配置、校验、执行和管理，实现指标加工过程的配置化、自动化和可追溯。系统应提供可视化规则编辑、计算公式配置、内置函数调用、规则校验、模拟执行、结果预览等功能，支持用户根据业务口径灵活维护指标计算逻辑，提升指标规则配置和维护效率。系统应支持定时调度，按照配置规则自动执行指标计算任务，并支持对计算结果进行写入。通过该工具建设，提升指标计算工作的规范性、透明度和可管控性，保障指标计算结果准确一致，为业务决策提供稳定可靠的数据支撑。
3.1.2 卫生健康指标应用系统
3.1.2.1 平台集成
作为保障整个数据平台稳定、安全、高效运行的后台中枢，全面提供系统基础配置、用户权限、数据集成与安全合规等核心管理能力，核心涵盖协同平台门户集成相关功能：依据协同平台接口规范，开发 RESTful API等符合要求的接口并完成调试；数据传输前通过 “预处理” 环节实现原始后台数据与目标协同平台格式化消息体的映射转换，避免原始数据直接暴露；严格遵守数据安全与合规要求，对传输共享数据自动加解密，尤其保障姓名、身份证号等敏感字段以密文形式传输，筑牢信息安全防线；基于用户所属角色配置多维度权限，既包含功能模块访问权限，也涵盖核心指标数据可见性权限，实现精细化权限管控，确保平台集成高效、安全、合规。
3.1.2.2 卫生健康综合分析工具集子系统建设
作为数据平台核心应用窗口，提供了从宏观监控到微观探索的全链路分析能力，主要由指标数据自助分析、卫健综合分析驾驶舱、主题可视化工具、卫生健康智能问数四大核心模块构成。系统支持按行政区划、机构等级、机构类别及固定机构范围等多维条件灵活筛选数据，自主选择统计周期和分析范围开展数据分析。支持基于自然语言的人机交互式智能问数能力，用户可直接输入业务问题，系统自动完成语义理解、指标匹配、数据检索、分析结果生成及可视化展示，并支持多轮连续追问、上下文理解、关联分析及数据下钻。支持将问数分析结果一键生成可视化驾驶舱，提供图表智能推荐、AI自动布局及拖拽式自定义编排能力，满足领导驾驶舱、专题分析和业务监测等多场景应用需求。
3.1.3 卫生健康指标规范体系建设服务
3.1.3.1 卫健指标体系框架搭建
采用自上而下拆解宏观目标、自下而上归集基层需求的双向融合方式，通过多维度全局框架分类整合，形成覆盖全面、逻辑严谨、与业务深度融合的系统化指标体系。
3.1.3.2 卫健指标常态化运营
建立指标全生命周期审核、分级评审、版本控制、权限管控与闭环反馈机制，健全指标定义、分类、数据质量及 API 对接统一规范，实现指标体系动态修订与标准化运维，保障指标口径统一、变更可溯、数据合规安全，全面适配业务发展与政策调整需求，支撑卫健指标体系长效稳定落地运行。
3.2卫生健康协同平台
须实现全市医疗机构组织架构统一管理、医务人员唯一数字身份单点通行、标准化数据接口互联互通及跨机构业务协同范式统一；打通跨层级业务线上闭环流转，提供“Web端+PC端+移动端”三位一体多端融合入口。整合碎片化服务资源，提供全生命周期连贯、精准的医疗健康协同服务，满足建设高效、智慧、整合型城市级医疗新体系的技术架构、数据治理与业务协同规范。
平台通过整合各个系统的入口，实现全市卫健委信息化系统的统一入口。实现组织机构管理、用户管理、应用管理、角色管理、通知公告、集成接入、统一待办等功能。实现业务协同卡片应用、单聊、群聊、视频、线上会议、消息提醒等功能。
平台集成了包含数据统计的工作台、支持全流程操作的转诊协同与信访管理模块，并内置苏卫通IM即时通讯功能，实现了业务处理与沟通协作的一体化。
3.2.1 统一组织机构管理
构建统一的身份认证与组织架构管控体系，实现组织机构树动态配置、用户全生命周期管理及跨系统基础数据实时同步治理；提供细粒度权限引擎，支持分级分域管理员授权、角色权限集中管控及应用资源灵活调度；提供多模式统一登录与单点登录（SSO）能力，完成与AI慢病助手系统、跨院MDT平台、公立医院治理管理平台、健康档案系统、临床科研综合服务系统、区域慢病管理系统、区域处方前置审核系统、生物医药临床研究公共服务平台、数据治理平台、苏州市健康医疗大数据中心驾驶舱、肿瘤防治平台、智医助理、综合分析平台等外部系统的认证对接，并提供技术咨询和联调测试服务；打造集成化个人工作台，聚合今日事项、待办事项、通知公告、我的应用、功能直达及个人账户管理功能；提供统计分析操作日志模块，满足平台集约化管理、多系统安全互联、数据一致性保障与高效协同办公的总体技术要求，并以数据统计图表的形式进行展示。
3.2.2统一业务协同
需构建统一消息推送引擎，支持多通道集成与精准定向调度，保障业务提醒、待办通知及系统告警高可靠触达；实现协同事项与场景全生命周期管理，涵盖事项注册/发布/下架管控、场景全局属性定义、PC/移动端（苏卫通APP）灵活适配及执行效果多维统计分析；通过标准化流程与系统集成，落地AI全科医生、慢病管理、处方审核等典型应用，支撑跨部门/机构高效协同；通过协同卡片实现上转转诊操作、转诊记录查询等协同应用；制定统一场景接入规范并提供全流程实施支撑服务，重点围绕健康档案、慢病管理、区域处方前置审核、AI辅助诊断、跨院MDT、临床科研综合服务及肿瘤防治等七大核心场景开展规范化接入与可视化管控，全面实现医疗业务协同的标准化、高效化与智能化升级。
3.2.3信访管理
构建全流程闭环的信访管理模块，实现对信访事项的登记、事项批转、办结等功能。支持12345政务平台数据导入与手工登记，实现全量信访事项统一纳管；须按委级与部门级管理权限实现签收、批转、退回、延期、过程跟踪及办结审核等全生命周期流程管控，并提供多条件组合检索与信息导出功能；须内置延期申请与退回操作专项审核机制，确保流转合规、权责清晰、过程可溯；须配备多维度统计分析引擎，支持按办理状态、信访类型及业务领域进行数据归档、归类分析，全面满足信访事项高效协同流转、合规审计追溯与治理决策支撑的总体业务与技术要求。
3.2.4 互联网医院协同总线
 构建“苏州市互联网医院协同总线”，作为全市统一的协同中枢，实现“统一标准、统一入口、集中对接、服务聚合”。通过标准化接口，与互联网医院系统的对接，提供统一API接口，支持第三方应用接入互联网医院协同总线。推动互联网医疗从“单体智能”迈向“系统协同”。通过对接互联网医院系统，获取患者在院内的个人档案信息，支持查询实时号源、联动患者建档状态、获取院区与科室信息，并提供按医院、科室、医生及时间段检索号源列表等功能，便于第三方系统实现跨医院的统一预约挂号服务。
3.2.5 双向转诊
要求通过标准化接口全面对接12320预约平台及第三方系统，实现号源数据实时同步与门诊转诊全流程贯通，支持转诊预约增删改操作及绿色通道服务，支持通过转诊模块对患者接收操作；内置可配置规则引擎，支持跨机构转诊关系设定、上下级分级转诊规则与优先级管理，结合外部系统参数智能校验保障流程规范与安全可控；提供按患者、医疗机构、医生等多维度的转诊业务综合查询与统计分析，配套开发PC/移动端转诊数字看板，动态汇聚市域各级医疗机构转诊申请与接收数据，实现转诊业务“一屏统览、全程可溯”，全面支撑分级诊疗制度落地与区域医疗资源高效协同。
3.2.6 应用集成服务
须提供完整的应用集成与协同支撑服务，构建统一动态的用户与组织机构治理体系，实现业务科室、成本科室与国家标准科室的智能对照映射与双向数据同步，建立用户全生命周期授权变更自动推送机制，并完成机构人员数据标准化API输出；完成其他业务系统接入统一用户认证体系支撑工作，涵盖技术规范指导、身份认证/组织同步/数据接口联调测试及上线切换保障；制定协同场景标准化接入规范，提供技术咨询、协同消息卡片与弹窗等关键交互功能的联调验证及平稳运行保障，全面满足跨系统数据一致性管控、标准化身份互联与多场景高效集成的总体技术与服务要求。
3.3便民服务平台升级
 以微信公众号和卫生热线为主要入口，整合全市优质医疗服务资源，提升服务效能与智能化水平，为市民提供更便捷、高效、精准的卫生健康服务体验。重构12320微信公众号和建设卫生热线智能知识中心，拓展服务渠道和能力。让居民足不出户即可享受预约挂号、报告查询、健康管理等便捷服务，提升公众的健康服务获得感和满意度。
3.3.1 12320微信公众号系统重构
为解决现有系统架构老化、体验不佳、支撑不足等问题，拟从用户端和管理端开展全面升级、优化服务流程、提升系统效率与稳定性。重点打造苏州卫生 12320 公众号用户端，市民完成注册绑定后可使用预约挂号、报告查询、预防接种、体检、健康百科等服务，围绕预约挂号核心业务对接平台数据，实现线上就医便捷化；后台基于现有平台整合功能，打通微信接口，搭建统一管理后台与可视化监测看板，支持医院预约挂号服务快速配置，具备用户及医院信息管理、数据统计、运维监控等能力，为公众号提供全流程运维与数据监管支撑。
1、用户端：需完成 12320 微信公众号用户端升级改造，重构预约挂号功能与流程。优化医院、科室、专家信息展示样式，支持多维度筛选，简化操作步骤。对首页、预约挂号、报告查询、预防接种、体检服务、健康百科等功能模块进行优化重构，适配老年人及特殊人群使用习惯，提升系统稳定性与用户体验。
2、管理后台：需基于现有平台整合功能模块、打通微信相关接口，搭建统一运营管理后台及可视化监测看板，实现系统状态实时监控与医院预约挂号服务一键生成。需涵盖登录认证、查询统计、用户管理、医院信息管理、微信配置、预约规则设置、问卷管理、信息发布、集群管理等功能。
3.3.2 12320卫生热线智能知识中心
构建覆盖热线语音、在线文本、坐席辅助及知识管理的全渠道智能客服体系。语音/文本客服支持7×24小时智能交互与自动化处理，具备大小模型定制及多轮对话能力，支持人机协作；坐席辅助系统实现实时语音转写、智能推荐、知识搜索及通话摘要生成等功能；业务问答库管理平台作为中枢支撑，涵盖FAQ、流程库及推理图谱的全生命周期管理；数据运营模块实现需求预判、热点分析及决策支持。系统全面提升12320热线服务效率与智能化水平。
3.3.2.1 12320热线语音智能客服
系统需要与现有12320热线平台完成对接，支持智能话务路由、快速转人工服务，具备语音识别、语音合成优化及语音线路监控能力。系统能够支持大、小模型深度定制，实现领域语义理解、意图处理、多轮对话引导。系统支持对来电进行智能交互、流程引导及对话数据分析，能够实现7×24小时智能语音交互服务，实现来电问题自动化处理、智能转接，确保语音交互稳定、高效，满足12320热线服务需求。
3.3.2.2 12320坐席辅助系统
系统依托语音识别、语义分析、RAG增强检索生成及数据分析技术，对接热线平台获取实时通话语音流，对坐席与用户的通话开展全方位实时智能分析，为坐席提供即时业务指导，为管理人员提供高效的实时业务监控手段。
系统支持会话内容实时转译展示，并持续优化语音识别效果，同时具备业务问答智能推荐与便捷检索能力。可实时抓取访客意图、解析用户画像并展示历史来电信息。能够对通话服务状态、客服规范用语进行智能预警提醒，精准识别通话中的挂号关键信息。通话结束后系统可自动生成通话内容摘要、智能判定话务类型，同时配备热点问题排名、知识收藏夹等辅助功能。
3.3.2.3 在线文本智能客服
系统基于自然语言理解、意图识别与知识图谱技术，为微信公众号等渠道提供即时文字咨询服务，支持多轮对话、意图澄清、上下文理解及人机协作。
系统具备基础对话能力，包括QA问答、知识图谱问答、多轮任务对话、闲聊对话，支持意图跳转与实体识别，提供图形化对话管理工具，实现智能问答配置。系统支持全渠道接入，可适配 H5、微信公众号及API对接方式，并具备运营监控功能，支持人机协作模式。
3.3.2.4 数据智能化运营
智能问答入口对于热点问题，可以输出实时的统计分析图表，对于关注的热点、突发性问题能够尽快反馈，便于相关业务部门了解和指导相关工作。 
系统支持对于业务问答的热度、问题来源、月度数据咨询量多维度统计。
3.3.2.5 语音识别与合成引擎模块
对于用户来电，提供ASR语音转换文本、TTS文本合成自然语音的引擎功能。上线前针对本地热线咨询内容进行模型调优。语音识别和合成引擎模块本地部署，30路并发，提供20路智能语音处理，10路人工坐席辅助应用。
3.3.2.6 业务问答库管理平台
作为平台知识核心底座，完成业务知识标准化沉淀与便捷调用。搭建三大知识库体系：FAQ 问答库支持问答内容编辑检索，实现知识统一运维；场景流程库可视化搭建多轮对话流程，灵活适配各类业务场景；文件库统筹资料存储、版本管控与权限划分，守护知识资产。同时配备平台通用权限体系，覆盖人员、部门、项目多级权限管控，支持批量操作与多角色协同办公，全方位满足知识管理、业务适配与团队协作需求。
4.配套设施采购要求
4.1 苏卫通APP
提供全面的即时通讯功能，支持用户进行单人聊天和群组聊天，具备消息已读/未读状态显示、消息撤回、文件传输、图片发送、群公告发布及群成员管理等能力。系统配备完整的通讯录功能，支持会话管理、会话设置、黑白名单控制以及信息检索。同时，集成音视频会议功能，支持最多30人同时在线的并发会议，提供会议录制和即时发起会议等功能，提供第三方拉起内部实时会议，满足高效沟通与远程协作需求。
4.2 12320密评改造配套软件
4.2.1 密码服务平台
云密码资源池管理：实现密码设备资源的最大化利用、密码设备的集成管理、高效分配，支持HSM管理、VSM管理、驱动管理、分组管理等功能。
密码态势感知：利用数据分析和可视化技术，支持大屏展示，为用户呈现出全局安全态势，提供强大的事前、事中、事后安全管理能力，展示密码资源的运行状态和使用情况、密码服务的调用情况、密码服务的运行状态等。
密钥管理：支持集中的应用密钥管理功能，包括对称密钥管理、非对称密钥管理、密钥状态查看、密钥销毁、密钥导入、密钥备份，便于进行密钥管理审计。
应用管理：规范化应用管理，支持应用接入，可以灵活为应用系统启用、禁用调用的密码服务等。
租户管理：实现每个租户之间的计算和服务隔离，支持按照租户维度添加业务应用、应用审批、分配密码服务。
密码服务负载：支持将密码服务或密码服务分组与应用进行动态配置，通过虚拟密码网关实现应用与密码服务或密码服务分组的动态调度和负载，防止密码服务单点故障导致应用瘫痪。
密码服务调度：支持查看已注册的密码服务及运行状态，同时可以对密码服务进行分组。密码服务或密码服务分组根据需要可以动态分配给不同的应用或者租户进行调用。
基础密码服务：支持封装不同厂家的密码机硬件接口，面向业务系统提供统一、规范的接口。
支持通过设置基于标识或IP的白名单为应用系统接入授权，可以灵活为应用系统开通允许调用的密码服务，已经开通授权的应用允许调用相应的密码接口，被禁用业务应用会失去密码服务调用权限。
支持记录平台用户的登录日志、管理员在后台系统的操作日志、以及业务系统调用密码服务的调用日志；支持三员管理模式，日志只针对审计员开放；提供根据操作方、IP地址等查询方式，可以根据业务系统、时间段、密码服务等维度进行统计。
4.2.2 数据加解密系统
密钥配置：可以配置应用系统签名使用的密钥对的索引。
密钥预生成：系统可以预生成密钥共用应用系统使用，可以手动预生成密钥或者设置定时任务自动生成密钥。
密钥归档：针对在系统中留存时间较长的密钥可以归档密钥，归档以后密钥状态失效，不允许继续使用，可以按年份、按应用、按时间范围归档密钥，可以通过归档恢复功能重新启用密钥。
日志管理：日志管理包括登录日志、操作日志和服务日志，并提供对日志的查看功能。可根据IP地址进行查询。
菜单管理：系统管理包括用户管理、角色管理和菜单管理，均实现了对系统内的维护功能。其中包含的具体功能有：新增、编辑、删除。
数据加解密：对于一些重要的用户信息、组织机构信息、日志信息等可以使用该接口对相关的数据进行加密。在应用系统的数据进行页面展示时，调用此接口将数据解密后展示明文。
批量加解密：此服务一般用在大批量处理用户信息的场景中，例如大量的历史用户信息需要进行处理，可以使用该接口进行批量的处理，简化调用流程。当有大量的密文数据信息需要展示，可调用此接口实现批量解密。
文件加解密：为了保证存储安全，服务器内部存放的文件应该都是密文，因此在文件的收发文过程产生的文件，都应该进行加密，使文件以密文的形式在服务器上存储。当用户需要查看文件内容时，必须调用文件的解密接口将文件解密。
签名验签：支持应用系统调用此服务对数据、文件签名和验签，验证数据在流转和存储过程中的真实性。
4.2.3 站点证书
第三方CA机构颁发，国密站点通配符证书（三年期），支持1个授权。
4.2.4 个人数字证书
第三方CA机构颁发，国密个人数字证书（三年期），支持15个用户授权。
4.2.5 安全浏览器
浏览器支持 GMSSL 单向及双向链接；支持地址栏功能，提供输入地址、网页搜索快速访问对应网址的功能。
浏览器的任何操作行为数据都不会向外部（如：境外Chrome 后台）发送，确保数据安全。
支持与DNS服务器的安全通讯功能，支持安全浏览器客户端软件与DNS服务器间建立基于国密算法的加密数据传输安全通道，实现域名解析请求和返回的IP地址信息的加密传输。
在SSL隧道下，吞吐率为≥100Mbps，单向SSL连接性能达到 ≥240 次/秒，CBC 解密模式下，SM4 算法的性能可达到≥8Gb/s。
浏览器兼容互认国产操作系统。
提供15个用户授权。
4.3基础设施与网络安全升级
依托加速推进多维能力深度融合的安全态势与监管一体化平台，全面统筹特权账号监测与管理、网络运维监控以及数据安全运营监测，协同部署数据库审计、防统方与智能风控系统以强化敏感数据流转与内部操作风险的精准管控，并集中配置网闸、跨境VPN监控设备、应用（API）防护网关及IPSec/SSL VPN综合安全网关等硬件设施与便携式安全检查工具箱，同时结合云服务器密码机、签名验签服务器及USBkey等关键密码基础设施夯实身份认证与数据加密底座，最终构建起一套集边界防护、数据治理与合规监管于一体的立体化安全防御体系，显著提高了整体安全防护能力。
4.3.1 安全态势与监管一体化软件升级  
要求为全市90个数据采集点部署探针，捕捉市内医疗机构出现的安全事件与潜在漏洞，要求发现异常后中心能够迅速开展通报、预警等工作，实现安全风险的及时管控。
支持日志威胁分析管理和脆弱性发现管理，对辖区内网络攻击、漏洞信息进行识别研判，并通过推送发送给应急指挥。支持完成漏洞预警和事件通报。支持分布式部署方式，支持平台系统集群部署，能够平滑扩展平台处理能力。
  其中2个数据采集点检测性能不小于5Gbps，最大并发TCP会话数不小于200万，每秒新增TCP会话数不小于30000。
 20个数据采集点检测性能不小于2Gbps，最大并发TCP会话数不小于180万，每秒新增TCP会话数不小于25000。
 68个数据采集点检测性能不小于1Gbps，最大并发TCP会话数不小于50万，每秒新增TCP会话数不小于18000。
4.3.2 特权账号监测和管理系统升级
为满足苏州市卫生健康委员会800+服务器资产、30+业务系统、50+数据库特权账号监测和管理需求，要求使用内建Web服务、数据库、中间件，形成整套自运行的集群环境，支持纯信创环境交付，提供800资产授权，20个管理账号授权。
支持纳管的资产包括但不限于：通过RDP、VNC、SSH管理的Windows、Linux等服务器；通过SSH、Telnet管理的路由器、交换机、防火墙、上网行为管理等设备；Oracle、MySQL、SQLServer、PostgreSQL、人大金仓、达梦等数据库；通过WEB进行管理的OA、CRM等业务系统。
支持远程应用发布功能，实现对C/S架构资产的访问，支持远程应用发布调用的客户端工具包括但不限于Dbevaer、navicat、WinSCP、MobaXterm、SecureCRT、Radmin、SSMS、DBeaver、SSMS、Xshell、putty等。
支持SSH、HTTP、HTTPS、VNC、RDP、Telnet、Oracle、MySQL、SQLServer、PostgreSQL、人大金仓、达梦数据库、远程应用资产连接操作会话的录屏回放、下载及日志查询，管理员可以通过录屏回放功能，查看用户在会话期间的所有操作，包括输入命令、执行结果等。
支持多种认证方式，包括AD、LDAP认证，硬件口令认证，OTP动态口令认证，企业微信认证。
支持批量导入用户，可以通过Excel批量导入的方式更新或添加用户。
支持用户角色管理，内置系统管理员、审计管理员、安全管理员、操作员等角色，支持自定义角色，可对用户角色进行系统功能项级别的细颗粒度权限（包括查看、修改等）配置，适应不同管理要求下的三权分立标准。
4.3.3 网络运维监控管理升级 
以业务系统监控为主线，基于“业务、软件、网络、设备”多个运维监控视角的运维体系架构，打造集业务、软件、网络、设备为一体的多层次立体化信息化运维监控平台，网络监控全覆盖所需节点授权：实现对卫健委网络、云资源、数据库、中间件、应用进程、业务接口不小于2000个节点的监控覆盖。
4.3.4 数据安全运营监测平台
提供内网、外网数据流量探针，利用api识别、敏感信息识别以及传统的流量储存与分析能力等，满足数据资产管理、数据安全风险监测、数据安全流转监控、数据安全策略统一管控等需求。
支持多维度资产管理，支持网络资产进行发现探测，资产策略管理。
支持基于大数据架构横向平滑扩展能力。
支持应用和数据间流转监控、主客体间访问监控。
其中1个内网点位检测性能不小于5Gbps，最大并发TCP会话数不小于200万，每秒新增TCP会话数不小于30000。
   1个外网点检测性能不小于1Gbps，最大并发TCP会话数不小于50万，每秒新增TCP会话数不小于18000。
4.3.5 数据库审计平台
为满足当前的数据流量监测需求，并预留流量冗余，以应对可能出现的流量波动情况，需要部署3套数据库审计软件针对数据库进行审计软件基于数据库网络流量采集，针对健康医疗大数据中心的数据库，进行协议解析与还原，通过对访问数据库的行为进行记录与多角度分析，对异常行为进行告警通知、审计记录和事后追踪分析，帮助用户规范数据使用行为，保障数据资产安全，提供风险防范和溯源依据，提供节点授权不少于100个。
全量审计与满足审计规则审计模式切换。审计内容支持记录客户端IP、客户端端口、数据库用户、操作系统用户、MAC、工具或应用、客户端主机等访问来源信息。漏洞攻击监测、SQL注入检测。
支持旁路镜像部署，混合部署方式。支持Oracle、SQLServer、MySQL、DB2、Sybase、Informix、PostgreSQL、MariaDB、Caché、Teradata、Impala、Greeplum等主流数据库审计，支持DM、kingbase、OSCAR、Gbase、Highgo、Guass DB、TDSQL-MySQL、TDSQL-PostgreSQL等国产数据库审计。
审计日志包含数据库用户名、SQL语句、表、字段、存储过程、应用程序名、IP、MAC、端口、数据库名、计算机名、起止时间、超长语句、注释内容、多嵌套语句、绑定变量、RPC等；
4.3.6 防统方集中管理平台升级
[bookmark: OLE_LINK69]基于原有环境基础情况下，通过在卫健委部署统一监管中心，可支持下辖医院的防统方设备纳入统一管理。监管中心能够集中收集各医院的统方日志，制定并下发统一的防统方策略，实现区域内的综合分析与分级管理，建立了多层次的防范体系，涵盖事前主动预防、事中实时报警与安全阻断、事后定位取证及处置等环节。它能对可疑的统方行为进行实时监控和智能甄别，一旦发现违规操作，不仅会触发告警，还能直接阻断非法操作，实现苏州全市医疗机构统方行为统一监管、违规统方事件统一处理，风险处置响应时间≤1 小时，满足政策合规要求，保障医疗数据安全。
采用旁路监听技术，不改变现有网络环境，不在核心业务系统上安装额外软件，确保不影响医院HIS、PACS等系统的正常运行。此外，系统广泛兼容市面上主流的HIS系统和各类关系型/非关系型数据库，能够快速适配不同医疗机构的业务环境。支持在Docker环境中部署系统。支持主流业务协议操作的审计，如：Samba、NFS、Portal、Http、Https、pop3、ssh、SMTP、Telnet、FTP协议审计。
4.3.7 防黄牛智能风控系统升级
对现网门户数据功能升级，针对12320挂号门户，12320公众号，健康苏州掌上行APP，要求提供多端无感数据采集功能，并对采集的数据进行实时分析，智能识别黄牛行为，要求具备跨会话、跨IP追踪恶意设备的能力，并实现Web与APP端的风险情报共享，提供可编程交互窗口和管理界面，赋予安全运维人员高度的灵活性和自动化能力，使其能够快速响应变化多端的黄牛攻击手法，实现精准化、动态化的防护。
4.3.8 AI大模型安全防护
4.3.8.1 大模型安全检测系统
针对当前大模型软件生态系统的安全问题，通过构建基础技术原子能力解决常见问题，如配置审查、代码审计等。大模型服务中特有的安全风险，基于现有的系统能力以及新型检测能力相结合的方式升级，实现整个大模型安全检测系统。共同构成了从开发到部署、从云端到边缘、从基础设施到上层应用的“纵深防御”体系，体现了系统设计的全面性，彰显了系统的专业性和前瞻性。避免了安全团队在海量、分散的告警信息中迷失方向，确保了评估结果能够转化为切实可行的改进措施，对大模型资产自动识别并进行运行状态监测，包括模型名称、基础模型、运行框架、模型参数、运行进程及其他环境信息。实时统计输入输出token情况。
4.3.8.2大模型内容安全防护系统
安全防护系统对用户 Prompt 做有害内容识别，对模型 Response 做有害内容识别，对模型生成结果进行二次把关，不仅满足GB/T 45654-2025 中要求的5大类31小类合法合规内容检测，还应支持提示词注入攻击、越狱攻击、模型窃取等安全防护能力。
其中对输入和输出内容中的PII数据（身份证号、手机号、地址信息等）进行实时检测，对内容中的PII数据进行脱敏传输，在保障服务可用性的同时保护个人隐私不被泄露。
另外对用户提示词（输入阶段）根据语义模糊匹配内置及自定义必答题库，在命中预设问题时，不调用大模型自由生成，而是返回企业审核过的标准答案（自定义必答题库）或统一安全话术（内置必答题库），实现可控应答、代答替代。
支持开启及关闭检测资源占用及拦截率过高告警，支持开启及关闭各工作流（接入）的用量控制告警，支持按当日、本周、本月以及自选时间段导出Word版运营报告。
(1)风险内容识别
负责对输入内容（用户输入或模型生成的输出）进行全面检测，通过词库匹配和AI技术全面检测输入内容或模型生成内容中的潜在的敏感内容、涉政涉黄等高风险内容，生成风险标签。
★支持对智能体在工具调用、函数执行、Skills 使用、知识库检索等场景下的全生命周期（包括声明、调用、返回及回溯阶段）进行风险检测与拦截，覆盖以下风险类别：非授权访问/越权、异常或畸形参数、Agent 安全（间接提示词注入/越狱）、Agent 安全（敏感信息泄露）。投标文件中提供具有相关检测资质的检测机构出具的检测报告复印件，并加盖投标单位公章。
(2)敏感问题安全代答
满足敏感非拒答问题如涉及高危的政治人物、意识形态等问题，要求提供主动干预机制能够给出安全向善的回答，要求既能保证回答的广覆盖，也能提供精准匹配回答。
(3)可视化页面
要求提供一整套前端可视化页面，方便运营人员在页面上对敏感词库、干预库、规则引擎，方便查询风险防护日志数据，提高整体运营效率。
4.3.8.3大模型内容安全测评系统
(1)模型接入与管理功能
要求支持标准化的模型接入方式，能够快速无缝对接多种类型的大模型，避免繁琐的适配过程，提供灵活的权限控制与模型访问管理机制，确保模型接入的安全性和合规性。
(2)数据集管理功能
提供多维度的标准数据集，全面覆盖国家安全、公共安全、伦理安全等多种安全场景，支持用户根据实际需求定制和扩展数据集，充分满足单位的个性化评测需求。
(3)模型自动化评测功能
提供智能自动化的任务创建和执行机制，可自动抓取和分析大模型的输出内容，结合算法技术，精准识别安全风险问题，提高评测的效率和准确性，能够自动生成结构化且可交互的评测报告，方便单位快速决策。
(4)任务管理功能
提供高效的任务管理与实时监控能力，支持任务批量创建与执行，配备实时进度追踪和异常告警机制，显著提升团队的协同效率，降低管理成本。
提供跨模型、跨任务、跨时间维度的评测结果对比分析，帮助企业快速识别模型性能变化趋势，支持详细的数据导出以便进一步分析和利用。
(5)自动化构建动态安全评估基准功能
传统的静态安全评测集由于数据内容固定，存在多个局限：一方面容易被模型或测试人员提前获取，导致评测数据“泄题”或被拟合，从而降低评测的客观性与区分度；另一方面，静态数据集难以及时反映外部环境中新出现的风险类型、攻击手法和敏感语境，无法对模型在真实动态场景下的安全鲁棒性进行有效检验。为应对上述挑战，本系统构建基于攻击大模型驱动的动态安全评估基准。系统可结合最新的风险素材或信号、内容趋势与领域知识，持续生成新颖、多样且对抗性强的安全评测样本，实现动态更新、实时生成、自动演化的评测数据流。
4.3.9应用服务部署管理平台
提供不少于50颗CPU授权，含容器安全模块授权。
基于现有服务器设备构建容器化资源池，实现计算资源的统一调度和管理，支持容器化和虚拟化两种资源形态。
在基础设施层，将基于现有服务器设备构建容器化资源池，实现计算资源的统一调度和管理。存储系统采用分层设计架构，高性能存储层用于承载核心业务数据，容量型存储层用于存放备份和日志数据。网络架构将升级为软件定义网络模式，支持Overlay和Underlay双模组网，确保不同业务间的网络隔离需求。
平台服务层建设重点包括三个方面：一是构建完整的容器化应用支撑体系，提供镜像仓库、编排调度等核心功能；二是实现虚拟化资源的统一纳管，将虚拟机逐步迁移至新平台；三是建立智能运维中心，集成监控告警、日志分析、自动化运维等工具链，提升运维效率。
业务迁移方案采用评估-改造-迁移三阶段策略，对现有虚拟机进行全面评估，制定容器化改造优先级后进行分批次实施迁移，最终完成全部核心业务的迁移工作。
可以实现双栈应用统一管理，虚拟机和容器应用统一可视化管理，同时支持容器和虚拟化两种资源，虚拟机未使用时，可以一键清理未使用的虚拟机磁盘以释放存储资源，并且展示磁盘所属存储池、存储策略及关联存储卷，便于存储位置跟踪与问题排查，不同vpc的网络通信需求，需支持VPC对等连接创建，支持同项目、异项目下VPC资源的内网互通，其中异项目下的对等连接需经对端账号授权同意后方可生效。
4.3.9.1 集群管理
为方便数据盘更换，数据盘拔盘时，平台访问正常，虚拟机业务和容器业务正常运。 
★虚拟化和容器支持的计算节点或工作节点数量达5000个,投标文件中提供具有检测资质的检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标单位公章。
★集群中任一物理节点掉电，集群内应用发生切换至其他正常节点，业务恢复；同时平台告警中心发出紧急告警，投标文件中提供具有检测资质的检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标单位公章。
4.3.9.2 虚拟机和存储管理
支持虚拟机回收站管理，可在回收站进行虚拟机还原；支持销毁回收站虚拟机释放计算资源，可以查看回收站列表项信息，包括虚拟机名称/ID、所属项目、创建时间和删除时间。
支持虚拟机快照管理和还原，且单卷快照数量可支持≥250个。
支持为每个虚拟机配置一个或多个网卡，且可以指定IP地址。
★支持硬盘或存储节点故障时，系统在集群内硬盘的剩余空间中自动进行数据重建，所有硬盘并发重构，提升重构效率。在无人工干预条件下，1TB 数据恢复时间不超过5分钟，投标文件中提供具有检测资质的检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标单位公章。
支持秒级快照，对虚拟机连续进行不低于10 次快照操作，虚拟机前后读写 IOPS性能下降不超过 5%。
4.3.9.3 应用仓库
支持Jar包、War包、Helm包、前端资源包等类型应用包上传、下载，应用包支持本地上传、同时支持FTP、SFTP、Http等协议进行远端上传。支持自动清理闲置应用包，保留时长支持1—180天。
4.3.9.4 应用全生命周期管理
为实现资源的更高利用、系统的高可用性和容错性，应用部署时支持配置亲和性和反亲和性。
4.3.9.5 容器管理
批量创建不少于100个容器时实例耗时不高于90s。
不同服务器上的容器和虚拟机互相访问，双向打流带宽可达≥36Gbps。
‌支持容器GPU&vGPU工作负载创建，并支持配额管理。 
4.3.9.6 镜像仓库
‌支持基于已有镜像进行可视化镜像构建，支持实时预览Dockerfile文件内容，支持直接上传Dockerfile文件进行镜像构建。‌
4.3.9.7 容器存储
‌支持基于块存储动态卷和静态卷；可基于集群本地卷、NFS进行存储PV的创建。
4.3.9.8 备份恢复
‌支持备份平台上 K8S 资源和数据卷，并恢复至指定集群；支持备份策略管理如选择备份仓库、备份资源，支持一次性备份和周期性备份，支持选择多达30天的备份保留时长。
4.3.9.9 内置容器安全
支持容器镜像仓中的镜像漏洞扫描并进行报告统计，包括危急、严重漏洞占比，每个缺陷码对应的镜像。
支持容器安全防护，支持自动对容器集群中的容器安全事件进行检测并统计包括容器逃逸风险统计，进程异常行为统计，容器环境检测统计等信息。
4.3.9.10 权限管理
‌为满足多租户应用场景需求，需提供多租户细粒度权限管控，通过RBAC权限管理模型来做用户的权限控制，通过角色定义来进行权限控制。
4.3.10网闸
提供网闸1台
	招标项
	招标内容
	备注

	配置要求
	[bookmark: OLE_LINK92][bookmark: OLE_LINK93]★≥1U机架式设备，≥6个千兆电口，≥2个万兆光口，冗余电源，投标文件中提供产品功能截图复印件并加盖投标单位公章。
	

	性能要求
	网络层吞吐量≥9.6 Gbps，最大新建连接数≥8w，最大并发连接数≥60w，数据库同步速率≥8000条/秒，文件同步速率≥7个/秒。
	

	检测通道
	提供HTTP、SMTP、POP3、FTP、ORACLE、RTSP、SIP等应用级检测通道。在屏蔽会话层以下网络威胁的前提下，对内外网交互数据进行严格的访问控制和日志审计。提供安全的上网访问，支持HTTP协议及代理等。
	

	模式
	支持代理、路由、透明、混合等模式，管理员可依据实际网络状况进行相应的部署。
	

	访问方式
	支持网页访问、邮件访问、文件访问、数据库访问、远程访问、视频交换、文件、数据库的同步。
	

	基本信息
	支持展示设备基本信息，主要但不限于设备运行状态、运行时长、版本信息等。
	



[bookmark: OLE_LINK88][bookmark: OLE_LINK89]4.3.11 跨境VPN监控设备
提供跨境VPN监控设备1台
	招标项
	招标内容
	备注

	配置要求
	★≥1U标准机架式机箱，≥2个GE电口，≥2个GE光口，≥1T硬盘存储，投标文件中提供产品功能截图复印件并加盖投标单位公章。
	

	性能要求
	网络层吞吐量≥10G，监控IP地址数量≥3万。
	

	集群
	支持多台集群堆叠和管理，支持国产化操作系统。
	

	协议识别
	支持违规跨境通信主流加密代理协议识别，需至少包括PPTP、L2TP、OpenVPN、IPSec、Wireguard、ANYCONNECT、N2NVPN、SHADOWSOCKS、SHADOWSOCKS_TLS、V2RAY、V2RAY_TLS、V2RAY_HTTP、V2RAY_MKCP、Trojan、Brook、NaiveProxy、WSS、Anytls等协议，情报库可自动匹配跨境通信行为。
	

	检测方式
	支持检测方式主被动相结合，基于互联网公开信息，通过人工或者特殊工具获取加密代理节点信息，包括收集加密代理节点服务器IP、域名、端口、协议类型、密钥等关键信息。
	

	跨境通信结果
	支持记录跨境通信结果，包括源IP、源端口、协议类型、目的IP、目的端口、VPN域名、开始和结束时间、源IP国家、目的IP国家等。
	

	拦截模式
	采用旁路架构检测跨境 VPN 违规外联，支持本地拦截、联动第三方安全设备两种拦截模式；可结合自动研判结果配置自动拦截策略。具备多维度风险检测、风险评分与高中低等级划分能力，配套标准化人工研判处置流程，支持IP 封堵、流量限速、RESET功能，实现违规外联行为全流程闭环管控。
	

	情报质量
	支持监测情报质量分析能力，实时统计平台代理节点数、违规账号数、重点IP访问次数、翻墙行为次数等核心指标，实现动态更新与状态感知。通过全球访问地图、24小时行为趋势、代理节点分析、异常用户TOP排行、境外应用与协议类型分布、行为热力图等可视化模块，实现跨境访问流向、时段特征、节点状态、用户行为、工具与协议偏好的全维度分析。
	



4.3.12 便携式安全检查工具箱
提供便携式安全检查工具箱1台
	招标项
	招标内容
	备注

	配置要求
	CPU型号海光C86-4G，内置银河麒麟操作系统及数据安全检查工具软件，CPU性能不低于8核16线程，基础频率不低于2.8GHz，最大睿频不低于3.2GHz，不少于32G运行内存，不少于1T硬盘存储。
	

	快速生成
	提供检查项、检查要点编排，通过知识库导入导出、调用及管理，快速生成检查方案。
	

	全生命周期管理
	对检查任务全生命周期管理，包括：任务创建、修改、启动、执行、暂停、结束、删除、查询、导入、导出、处理、回滚、跳过、备注、评分、确认、分析、统计、修复建议等。
	

	数据安全检查
	数据安全检查项包括数据安全组织体系、数据安全制度建设、数据分类分级、人员管理等。
	

	检查对象
	支持检查对象信息录入，知识库规则调取，敏感区网络隔离，检测项状态、数量、结果显示和查看，结果确认和打分等。
	



4.3.13 数据库运维安全网关设备
[bookmark: OLE_LINK66][bookmark: OLE_LINK70][bookmark: OLE_LINK72][bookmark: OLE_LINK71]提供数据库运维安全网关设备1台
	招标项
	招标内容
	备注

	配置要求
	≥1U 机架式设备，SQL处理量≥25000 sql/s，固化≥6个千兆电口，≥4个千兆光口，≥1个扩展插槽，≥4T硬盘存储。
	

	部署模式
	支持反向代理和网桥的方式部署。
	

	权限管控
	支撑数据库进行精细化权限管控，访问控制策略组的新建、复制、编辑和删除。
	

	运维审批
	避免运维过程中账号管理混乱、运维操作不透明等一系列不合规现象造成的数据泄露
	

	总体状况
	[bookmark: OLE_LINK74]根据告警的严重级别自动给系统进行评分，实时显示系统的安全总体状况，数据库的安全更加直观、可视、简单。
	

	访问控制
	[bookmark: OLE_LINK73]实现了精细化的访问控制，对维护人员和业务系统的请求进行有效的访问控制
	



4.3.14 应用（API）监测与防护网关
提供应用（API）监测与防护网关1台
	招标项
	招标内容
	备注

	配置要求
	[bookmark: OLE_LINK24]★≥1U机架式设备，≥6个千兆电口，≥4个千兆光口，≥2个扩展槽，≥8T企业级存储，内存≥16G，配置冗余电源，投标文件中提供产品功能截图复印件并加盖投标单位公章。
	

	性能要求
	支持最大网络吞吐量22Gbps、最大HTTP流量吞吐5Gbps、最大网络并发会话数400万、最大HTTP新建连接数40000个/秒。
	

	配置管理
	支持对发布的API服务协议类型进行配置管理，包括但不限于HTTP、websocket等。
	

	自定义解析
	支持自定义TCP socket的解析，包括base64解密、解压缩等。
	

	安全配置
	支持对SSL协议配置、长连接配置、请求头最大长度、上传文件最大长度等通用安全配置。
	

	结构组织
	支持资产网站类型、接入方式、防护状态展示，支持对API资产按网站树形结构组织。
	



4.3.15 IPSec/SSL VPN 综合安全网关
提供综合安全网关3台
	招标项
	招标内容
	备注

	配置要求
	[bookmark: OLE_LINK64]★CPU型号海光C86-4G，内置银河麒麟操作系统，≥1U机架式设备，国产化设备，内存≥8G，硬盘≥128G；电源：冗余电源；网口：电口≥6，千兆光口≥4，投标文件中提供产品功能截图复印件并加盖投标单位公章。
	

	性能要求
	SSL最大并发连接≥100000；SSL加密吞度≥1Gbps，IPSec最大并发隧道数≥3000。
	

	协议
	支持国密SSLv1.1和TLCP协议，满足《GB/T 38636-2020信息安全技术传输层密码协议》。
	

	传输模式
	支持SSL代理模式以及隧道模式，支持IPSEC 隧道和传输模式。
	

	访问控制
	支持简单防火墙访问控制，可根据客户端 IP/服务端 IP、端口、URL 地址以及应用进行连接有效性控制。
	

	身份鉴别
	支持数字证书双向身份鉴别，可扩展其他鉴别手段或者与其他鉴别系统集成 (Radius、LDAP、ActiveDirectory、动态令牌等) 。并支持多个服务证书应用。
	

	数据加密
	具备数据路由、负载均衡功能，支持数据传输加密，支持国密算法。
	

	权限分级
	支持用户基于角色的权限分级管理，支持信息审计功能，能够对用户对系统的访问进行详细的记录和审计。
	

	架构
	支持 B/S 架构进行 WEB 配置。
	

	高可靠
	高可靠性，支持双机热备。
	



4.3.16 云服务器密码机
提供云服务器密码机 2台
	[bookmark: OLE_LINK49]招标项
	招标内容
	备注

	配置要求
	★CPU型号海光C86-4G，内置银河麒麟操作系统，≥1U机架式，内存≥64G；硬盘≥64G；千兆电口≥6，万兆光口≥2，投标文件中提供产品功能截图复印件并加盖投标单位公章。
	

	性能要求
	虚拟密码机数量（VSM）≥32；SM2密钥对生成(Tps) ≥：300,000，SM2签名(Tps) ≥300,500，SM2验签(Tps)≥ 130,200，SM2加密(Tps)≥ 78,000，SM2解密(Tps) ≥97,500。
	

	算法
	支持DES、3DES、AES、SHA1、MD5、RSA、SM1、SM2、SM3、SM4等国际及国密算法。
	

	实例
	支持镜像实例的管理，并能够对镜像进行数字签名以验证其完整性。
	

	完整性
	[bookmark: OLE_LINK44]支持使用商用密码算法对设备日志信息和访问控制信息执行完整性保护，确保这些信息未被未授权篡改。
	

	健康状态
	[bookmark: OLE_LINK45]支持具备检测虚拟密码机网络健康状态的能力，可以检查虚拟机至目标地址间的网络连通性。
	

	时间协议
	支持网络时间协议（NTP）功能，能够自动同步系统时间。
	

	集成标准
	支持多种编程接口和集成标准，支持符合GM/T 0088-2020《云服务器密码机管理接口规范》要求的管理接口。
	

	配置管理
	虚拟密码机提供B/S、C/S两种配置管理方式，具有完善的系统监测功能，可监测设备硬件及软件的运行状态，并可对故障进行自动恢复或者报警。
	

	创建
	支持创建不同规格与性能的虚拟密码机，且可以对VSM中算法性能、密钥数量进行单独配置。
	



4.3.17 签名验签服务器
提供签名验签服务器2台
	[bookmark: OLE_LINK58]招标项
	招标内容
	备注

	配置要求
	★CPU型号海光C86-4G，内置银河麒麟操作系统，2U机架式；国产化设备；内存≥16G，硬盘≥240G；千兆电口≥4个，千兆光口≥4个，投标文件中提供产品功能截图复印件并加盖投标单位公章。
	

	性能要求
	[bookmark: OLE_LINK50]SM2 签名≥85000 次/秒；SM2 验签≥37500 次/秒；SM2 P1签名≥40850次/秒；SM2 P1验签≥15000次/秒。
	

	算法
	[bookmark: OLE_LINK51]支持国际算法和国密，如：RSA/SM系列等算法；支持对称算法AES、3DES等多种算法，支持ECB、CBC、OFB、MAC、SM3-HMAC等多种算法模式，杂凑算法支持SHA256、SHA384、SHA512等。
	

	密钥
	[bookmark: OLE_LINK52]支持设备内部密钥以密文形式备份，备份密钥可恢复到相同型号的其他签名验签服务器中。
	

	地址过滤
	[bookmark: OLE_LINK53]支持客户端访问签名验签服务器IP地址过滤功能(白名单)。
	

	审计
	[bookmark: OLE_LINK54]支持完善的系统日志审计功能,对签名验签服务器运行情况进行审查。
	

	监测
	[bookmark: OLE_LINK55]支持完善的系统监测功能，可监测硬件及软件的运行状态。
	

	配置管理
	[bookmark: OLE_LINK56]支持WEB方式进行配置管理，实现对设备的配置管理、密钥管理操作。
	

	双机热备
	[bookmark: OLE_LINK57]支持负载均衡、支持双机热备。
	

	证书验证
	支持不同CA的用户证书验证，提供CRL/OCSP/LDAP等多种方式的证书有效性验证。
	



4.3.18 智能密码钥匙
提供数量：15个
	招标项
	招标内容
	备注

	性能
	[bookmark: OLE_LINK65]SM1加密≥2.33Mbps，SM1解密≥2.33Mbps，SM4加密≥2.72Mbps，SM4解密≥2.72Mbps。
	

	USB
	支持USB2.0/3.0。
	

	算法
	[bookmark: OLE_LINK59]支持的算法包含：支持SM1/SM2/SM3/SM4/SM9并兼容支持RSA等算法。
	

	接口
	[bookmark: OLE_LINK60]支持国际通用接口：如PKCS#11、CSP等。
	

	智能密码
	[bookmark: OLE_LINK61]支持国密局智能密码钥匙SKF接口。
	

	操作系统
	[bookmark: OLE_LINK62]支持客户端国产操作系统环境下使用。
	

	存储空间
	[bookmark: OLE_LINK63]存储空间≥128K。
	



5.配套服务需求
5.1 数据安全风险评估服务
需要了解项目实施背景、项目相关方、项目期望等内容，制定项目整体工作方案, 编制必要信息收集清单，协助确认所需信息对应材料,沟通确认信息收集结果，确保必要信息的完备性, 结合数据资产测绘、数据流转测绘结果，进行数据安全风险评估分析，发现数据分类分级问题、敏感数据存储分布问题、敏感数据异常使用问题、大数据组件安全漏洞问题、安全配置问题等。基于应用场景对风险点进行整合，设计处置措施，编制数据安全风险评估报告。
5.2 web应用防护服务
在全面了解中心业务环境及潜在风险的基础上，选择合适的web应用防护部署模式，针对中心内网部分应用系统访问中所面临的CSRF、SQL注入、爬虫、信息泄漏、恶意扫描等提供基本防护能力，并完成基础环境搭建和策略调试，通过web防护设备进行web应用威胁识别分析，以及web安全日志查看，基于实际运行数据持续优化防护策略，持续运营。
进行Web网站流量报表、Web应用防护安全报表的输出。
5.3 数据内容安全审核监测服务
需要对12320网站和微信公众号等媒体平台的目标内容进行监测，通过敏感词库匹配，对不良信息进行监测识别，支持主流格式违规文本识别监测，支持网页中的图片识别，支持网页中的附件识别。可提供违规内容明细，支持违规证据的固化留存及内容溯源追踪，全方位满足问题核查与整改落地需求，违规截图标明在页面及源代码中错误所在位置，高亮标注。
（三）项目实施与管理要求
1.项目团队要求
投标单位必须承诺在中标后，立刻提供本项目的详细工作进度安排，组建不少于20人的项目组人员配备方案，其中至少10人驻场服务。投标文件中须提供承诺函，未提供视为非实质性响应。
为保证本项目建设过程中，沟通和协调的便利，中标人必须指定一名项目总负责人。项目建设过程中一旦出现重大问题，项目总负责人应该能及时赶到现场。
投标人中标后应根据本项目建设要求组织一支由资深项目负责人带领的经验丰富、开发能力强的项目团队，确保在系统调研、分析设计、开发测试和培训实施等各个阶段项目团队的稳定性，项目团队成员变更时，须事先征得项目采购人的同意后，方可进行变更。
2.方案评审
投标单位在完成系统设计后，设计方案需要经过业务部门确认。确认后，才可以进行系统的开发。
3.软件合法性和可用性
本项目中中标人项目实施过程中使用及交付的所有成品软件和定制软件，要保证是永久、合法可用，并且不需要另行支付费用。如出现相关纠纷，由中标人负责解决。
4.系统文档
中标人应严格按照国家软件工程规范进行，定制化开发系统必须根据开发进度及时提供有关文档，包括:
（1）准备阶段:《实施计划》;
（2）需求分析阶段:《需求分析说明书》;
（3）设计阶段:《概要设计说明书》、《数据库设计说明书》、《系统内外部接口说明书》;
（4）测试阶段:《测试计划》、《测试方案》、《测试报告》;
（5）上线阶段:《试运行/上线报告》，所有开发软件的源代码;
（6）培训文档:《培训计划》;
（7）交付使用:《用户手册》、《运维手册》，内容包含但不仅限于所有软硬件配置参数及相关说明;;
（8）与项目相关的其他文档。
投标人须保证所提供产品具有合法的版权或使用权，本项目采购的产品，如在本项目范围内使用过程中出现版权或使用权纠纷，应由中标人负责。
5.项目过程管控
项目中标人在整个项目承建过程中，需要接受项目采购单位对项目的整体管控要求，项目采购单位可针对中标人在项目实施过程中的失误发出项目整改通知单，中标人应在收到整改通知单后 2 个工作日内向项目采购单位以书面方式提交整改计划，并在项目采购单位规定的期限内整改完毕，否则，项目采购单位可根据合同相关条款进行处罚。
6.保密要求
本项目要求实施方在实施方案中针对本项目建设内容制定保密措施并在项目实施过程中严格执行，以保证项目的成功实施。实施方必须提供对本项目的保密承诺。
7.实施进度要求
本项目在合同签订后，1个月内完成软硬件到货、部署实施及验收工作，6个月内完成项目开发工作以及部署上线工作，上线后进入试运行期，试运行期6个月内完成验收工作，验收通过后提供3年免费运维服务，免费运维期结束后额外提供2年免费升级服务。
中标人应根据时间节点要求，明确整个实施过程及系统开发各阶段任务说明；明确项目进度管理措施、进度计划；明确在项目实施的各个阶段工作结束后，应提交相关的详细说明文档。
（四）验收要求及付款标准
4.1验收标准
各模块独立验收，验收工作先由中标人提出书面验收申请，由采购人确认后，组织验收小组进行验收。验收小组对各模块的履约情况进行验收，各模块在满足合同约定验收条件的情况下，并获得采购人书面确认，视为验收通过。
4.2付款标准
（1）配套硬件部分：合同生效后支付该部分合同金额的30%，配套硬件送达现场并经甲方确认接收后，支付该部分款项至对应合同金额的80%，验收通过后支付至对应合同金额的95%，稳定运行一年内结清对应部分余款；
（2）系统建设部分：合同生效后支付该部分金额的30%，系统建设部分完成上线后，支付该部分款项至对应合同金额的80%，验收通过后支付至对应合同金额的95%，稳定运行一年内结清对应部分余款；
（3）配套服务部分：合同生效后支付该部分金额的30%，配套服务于合同签订后开始执行,数据安全风险评估服务、数据内容安全审核监测服务、web应用防护服务，出具服务报告,经甲方确认后支付该部分尾款。
（五）系统培训要求
中标人必须向采购人提供免费培训，培训方式应包括理论培训和现场培训。中标人须针对不同的培训对象，包括对领导、管理者、各级最终用户和系统管理员等相关技术人员，在投标文件中提出全面、详细的培训计划，包括但不限于培训内容、培训时间、地点、授课老师等，并提供课程体系、培训方法和考核方法等，培训讲师费用由中标人负责。
中标人派出的培训教员应具备丰富的相同课程教学经验，所有的培训教员必须中文授课，成交单位必须为所有被培训人员提供培训用文字资料和讲义等相关用品。
中标人应按采购人约定合理地安排培训时间。
中标人需在投标书中说明培训的计划、内容和深度，原则上要求采购人的相关人员要完全学会系统的知识技能。
（六）质量保证及售后服务要求
1、中标人对所有产品需提供自项目验收完成后3年免费运维服务，免费运维期结束后额外2年免费升级服务。投标人应对所投标的产品售后服务体系、售后服务年限、技术支持情况做出说明。质保期内应提供不少于2人的本地驻场服务人员，负责软件系统维护服务，服务内容包括：使用指导，BUG修复，对隐含的错误进行纠正，新版本的升级。维护方式包括：电话解答，远程维护，技术人员现场解决问题。对故障在 1 小时内响应，2 小时以内到现场，4 小时以内提出问题解决方案并采取相应措施保障用户正常使用。
2、在维护期内，按采购人要求提供质量保证及售后服务，不再另外收取费用。投标人必须明确提出维护期内软件的升级、维修、维护内容及服务方式。
3、具备专业的本地化售后服务团队，能保证提供每天 24 小时不间断的售后服务。
4、遇有重大活动需要确保系统正常运作的，成交单位在接到通知后，应当在活动期间提供人员现场保障。
5、在安装调试过程中，应满足采购单位提出的合理要求。
6、所有软件产品的维护期自本项目验收合格书签订之日起开始计算。项目建设期间及维护期均属于免费服务期，该期限内的所有售后服务，包括软件维护、应用软件升级、提供替代品等所产生的费用（不包含更换硬件和系统软件的费用）均由中标人承担。
7、中标人在维护期满后应继续向采购人提供保证质量的售后服务， 以维持系统正常运作，售后服务定价不得偏离市场价格规律。
8、投标人应根据自身条件和能力提交详细的售后服务方案和计划。售后服务方案和计划应包括提供售后服务的保障措施，必须明确所能提供的包括但不限于以上几项的服务内容及维护细则。

七、综合说明
1.投标人按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。
2.投标人须对本项目中的所有系统及服务进行投报，不得漏报，否则作无效投标处理。投标应以人民币报价，投标总价包括：在承包期内综合服务的需要的服务管理内容、各类人员的工资、加班费、服装、福利、意外险、高温费、节假日补贴以及国家规定的社会保险、管理费、人员培训费、通讯、服装、胸卡、各种税费、保险、劳保、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。遇到法律法规规定的最低工资调整，其中人工费用相应浮动，由供应商自行承担。
3.中标人将根据招标文件、投标文件的相关约定，承担合同责任，履行合同义务。
4.投标人应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。
5.投标人应该保证为本项目提供的软件代码编译、发布及运行，不依赖于其他任何付费服务。
6.采购人对本项目实施过程中产生的知识成果（包括但不限于目标代码、源代码、版权、专利权、设计、专有知识、派生知识、方法、技术、工艺及文档材料等）共同享有所有的产权、所有权及其它知识产权和权益。

八、政府采购政策
1.中小微企业
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的相关规定，如供应商认定本企业提供的货物、工程或服务符合上述文件规定情形，可以享受中小企业扶持政策的，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）提交《中小企业声明函》并加盖公章，《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，未提交声明函或所提交的声明函中行业与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业不一致不享受相关政策。
在政府采购活动中，供应商提供的服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受相关扶持政策。
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：软件和信息技术服务业。
2.残疾人福利性单位
根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，在政府采购活动中残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位，应提交《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，未提交则不享受相关政策。
3.监狱企业
根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
[bookmark: OLE_LINK36][bookmark: OLE_LINK37]4.对本国产品的支持政策
根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的相关规定，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
[bookmark: OLE_LINK46][bookmark: OLE_LINK47]本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
供应商对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（样式见第三章）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品。供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。
5.绿色采购
（1）根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购范围内产品的，供应商须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询,并在投标文件中提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，否则视为未实质性响应。
（2）为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）文件规定，采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照标准要求实施相关采购活动，供应商应提供符合标准要求的设备或服务。
（3）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号文）文件规定，供应商提供产品及相关快递服务的包装应符合标准要求。

九、关于对参与供应商信用记录的政府采购要求
1.采购代理机构会在接收投标文件截止时间后，登录信用中国网站（www.creditchina.gov.cn/）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/）查询供应商的信用记录，并将查询结果递交评标委员会。
2.采购过程中将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。
两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
3.供应商若在经营活动中受到罚款的，请携带相关地方、部门对较大数额认定标准的证明材料，与投标文件一并提交。若无法提供，则可能承担投标无效等相应不利后果。
4.对存在失信信息的供应商，由失信供应商进行确认。同时，采购代理机构工作人员应根据评标委员会确认的失信信息，登录到相关来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。
十、凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以网上发布的通知为准。
[bookmark: _Toc5111][bookmark: _Toc11789][bookmark: _Hlk55741158][bookmark: _Toc235617202][bookmark: 合同的特殊条款]
第五章  合同及主要条款
[bookmark: OLE_LINK13][bookmark: _Toc57376410][bookmark: _Toc27667][bookmark: _Toc8564]政府采购合同
[bookmark: _Toc233642163][bookmark: _Toc235617203]标段一：苏州市健康医疗大数据中心升级建设
项目名称：苏州市公改示范项目健康医疗大数据中心升级建设、便民惠民应用体系及安全保障体系项目
项目编号：JSZC-320500-JZCG-G2026-0175
采购人（甲方）：
供应商（乙方）：

根据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，为明确采购人（甲方）和供应商（乙方）购销过程中的权利、义务和经济责任，双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，经友好协商，同意按照下面的条款和条件订立本合同，以资共同遵守。

一、定义
采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买并接受服务的国家机关、事业单位、团体组织。
供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的服务的法人、非法人组织或者自然人。
服务是指根据合同规定乙方应承担的工作和合同中规定乙方应承担的其他义务。
合同价款是指根据合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。
损失是指合同一方因不履行合同义务而导致另一方及第三方的各种损失的费用，还包括守约方为减轻损失或维护权利而需支付的各种调查费用、车旅费用、律师费用等。

二、组成合同的文件
本合同与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
1.政府采购合同及其变更、补充协议
2.中标（成交）通知书
3.投标（响应）文件
4.招标（采购）文件
5.国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

三、合同总价款及支付
1.合同总价款：大写人民币           元整，小写￥                  。其中配套软件金额（含税）为人民币         元（以下简称“合同总金额”），大写：        元整，增值税税率为13%，不含税金额为人民币         元；系统建设金额（含税）为人民币        元（以下简称“合同总金额”），大写：        元整，增值税税率为6%，不含税金额为人民币       元；数据治理运营服务及机柜租赁服务金额（含税）为人民币       元（以下简称“合同总金额”），大写：       元整，增值税税率为6%，不含税金额为人民币        元。合同总价款包括在承包期内综合服务的需要的服务管理内容、各类人员的工资、加班费、服装、福利、意外险、高温费、节假日补贴以及国家规定的社会保险、管理费、人员培训费、通讯、服装、胸卡、各种税费、保险、劳保、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。
合同总价款应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。
2.付款方式：
¨全额付款：   （应明确一次性支付合同款项的条件）                    
[bookmark: OLE_LINK97][bookmark: OLE_LINK98]R分期付款：
[bookmark: OLE_LINK95][bookmark: OLE_LINK96]标段一合同总金额：             元，其中：配套软件金额：             元，系统建设金额：             元，数据治理运营服务及机柜租赁服务金额：             元。
（1）配套软件部分：合同生效后支付该部分合同金额的30%，配套软件及机柜租赁送达现场并经甲方确认接收后，支付该部分款项至对应合同金额的80%，验收通过后支付至对应合同金额的95%，稳定运行一年内结清对应部分余款；
（2）系统建设部分：合同生效后支付该部分金额的30%，系统建设部分完成上线后，支付该部分款项至对应合同金额的80%，验收通过后支付至对应合同金额的95%，稳定运行一年内结清对应部分余款；
（3）数据治理运营服务及机柜租赁服务部分：合同生效后支付该部分金额的30%，剩余该部分金额的90%款项按照考核结果支付，每三个月全额的服务价款=数据治理运营服务金额×90%×1/5。考核满分 100 分，支付标准如下：
若考核周期考核合格，即考核分数为 85 分及以上的，全额支付三个月的服务款项。 
若考核周期考核一般，即考核分数为 60 至 84 之间的，支付三个月服务款项的80%。 
若考核周期考核不合格，即考核分数为 60 分以下的，采购人将有权拒付上一服务周期服务款项。若因此给采购人造成损失的，采购人有权依据本合同的约定向中标人主张损失赔偿。
3.支付方式：银行汇票、转账支票或数字人民币支付价款。乙方账户信息如下：
开户名称：
开户银行：
银行账号：
数字人民币账户（数币钱包ID）：

四、合同履行
1.乙方负责                            的服务工作。
2.合同履行期限：                            
3.履约地点：                                
4.履约担保：是否收取履约保证金  ¨是    ¨否
收取履约保证金形式：                            
收取履约保证金金额：                            
5.如采购文件要求中标（成交）供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。按照《江苏省财政厅 国家金融监管总局江苏监管局 江苏省地方金融监督管理局关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险)的通知》和相关法律法规规定，采购人如向中标（成交）供应商收取履约保证金的，供应商可以以履约保函(保险)的形式代替提供履约保证金。

五、履约验收
甲方将根据《江苏省财政厅关于印发<江苏省政府采购履约验收管理办法>的通知》（苏财规〔2024〕7号）相关要求，成立验收小组，负责采购项目履约验收具体工作。
1.验收组织方式：R验收小组验收  
2.验收的实施主体：    甲方     
3.履约验收时间：供应商提出验收之日起十五日内组织验收 
4.履约验收方式：¨一次性验收         
          R分期（段）验收： （1）软件建设部分：软件建设分两期验收，完成各系统主要功能模块开发工作和实际网络运行环境部署工作后组织初验，初验通过后进入试运行期，试运行期结束后一个月内，以专家组验收方式对软件建设成果进行验收；
  （2）配套服务部分：配套数据治理运营服务按照考核节点分五期进行考核；配套IDC机柜租赁服务分两期验收，完成机柜交付、设备上架上电、网络功能测试后组织初验，初验通过后进行72小时连续试运行，试运行合格后组织验收；
  （3）配套设施部分：配套设施分两期验收，完成货到现场、部署、激活、授权绑定后组织初验，初验通过后进入15个工作日试运行期，试运行合格后组织验收。  
5.履约验收的内容： 包括但不限于组成合同文件所要求的服务内容或承诺，具体为本项目软件建设成果、配套设施交付、配套服务的服务质量、服务进度、人员及设备配备情况、项目需求、服务承诺等。         
6.履约验收标准：
（1）软件部分：本合同内各软件模块独立上线验收，项目完成软件部署上线试运行后，组织软件验收。先由乙方提出书面验收申请，甲方接到书面申请后，在满足合同约定验收条件的情况下组织项目验收，按照验收标准，对平台每一服务的履约情况进行验收，最终交付成果物符合合同和甲方要求，并获得甲方确认。
（2）服务部分：本合同内配套服务按照考核节点进行考核，先由乙方提出书面考核申请，甲方接到书面申请后，按照考核标准组织考核。
7.履约验收其他事项：                                     

六、甲、乙双方权利及义务
1.甲方权利及义务：
（1）签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。
（2）甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期检查乙方提供服务的质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方对不符合合同约定或相关法律规定的服务进行整改。
（3）甲方应当按照合同约定及时组织验收。
（4）甲方应当协助乙方进行本项目的相关协调工作及约定期限内提供相关资料以利于开展项目。
（5）甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。
（6）国家法律法规规定及合同约定应由甲方承担的其他义务和责任。
2.乙方权利及义务：
（1）签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。
（2）乙方负责完成本次采购要求的全部服务工作，乙方应按招标（采购）文件以及合同约定的技术规范、标准进行实施，并保证按期、保质保量完成项目的实施工作，对提交的项目质量负责，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。
（3）乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。
（4）乙方在合同签订后一周内提供全部服务人员配置清单及（投标）响应文件中涉及的人员其他证明资料。若乙方在本项目中享受了《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》第四条第一款第（三）项之规定，还需提供乙方依照《中华人民共和国劳动合同法》与本项目全部服务人员订立的劳动合同。
（5）国家法律法规规定及合同约定应由乙方承担的其他义务和责任。

七、知识产权保护
乙方为提供服务所使用或交付的相关产品应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。本条款所称知识产权，包括但不限于专利、商标、著作权、商业秘密、外观设计、软件著作权、集成电路布图设计、开源代码相关权利及其他依法受保护的知识产权。
因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

八、保密义务
甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。

九、违约责任
1.甲方违约责任：
（1）在合同生效后，甲方无故要求解除合同的，应向乙方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。
（2）甲方逾期付款的应按照逾期付款金额的每天万分之一支付逾期付款违约金，总额不超总价款的5%。
2.乙方的违约责任：
（1）在合同生效后，乙方无故要求解除合同的，应向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的，甲方有权要求乙方补足。
（2）乙方未按合同规定的质量要求提供服务，不能完成合同时，甲方有权解除合同，乙方向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。
（3）乙方必须自己完成合同内容，不得自行分包，否则，甲方有权按乙方不能完成合同处理。
（4）乙方应执行国家有关规定（如苏州最低工资标准和其他规定），负责乙方员工的生病、事故、伤残、死亡和劳务纠纷，甲方不承担任何相关责任。
（5）乙方负有对自己员工的安全责任，甲方不承担任何相关责任。

十、不可抗力
1.如果乙方和甲方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。因乙方或甲方先延误或不能履行合同而后遇不可抗力的情形除外。 
2.本条所述的“不可抗力”系指那些双方无法控制，不可预见的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其它双方商定的事件。 
3.在不可抗力事件发生后，当事方应在十五日内以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。双方应尽实际可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。 

十一、合同变更、中止与终止
1.合同的变更
政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的服务，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。
2.合同的中止
（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。
（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：①经营状况严重恶化；②转移财产、抽逃资金，以逃避债务；③丧失商业信誉；④有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。
3.合同的终止
（1）合同因有效期限届满而终止；
（2）在甲方因乙方违约而按合同约定采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可在下列情况下向乙方发出书面通知，提出终止部分或全部合同。
①如果乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内提供部分或全部服务。
②如果乙方未能履行合同规定的其他任何义务。
③如果乙方在本合同的竞争或实施中有腐败和欺诈行为。为此，定义如下：“腐败行为”是指提供、给予、接受或索取任何有价值的东西来影响采购人员在采购过程或合同实施过程中的行为；“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报事实，损害甲方的利益，包括投标人之间串通，人为地使采购活动丧失竞争性，损害甲方所能获得的权益。
如果甲方根据以上的规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未提供服务类似的服务，乙方应对购买类似服务所超出的那部分费用负责。并且，乙方应继续履行合同中未终止的部分。
（3）如果乙方破产，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取任何补救措施的权利。
4.涉及国家利益、社会公共利益的情形
政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

十二、合同转让和分包
1.乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。
2.乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

十三、争端的解决及法律适用
1.甲方和乙方应通过友好协商，解决在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端。如从协商开始十天内仍不能解决，可向有关合同管理部门提请调解。
2.如果调解不成，双方中的任何一方可向人民法院提起诉讼。诉讼由合同签订地人民法院管辖。 
3.诉讼费由败诉方负担。
4.因合同部分履行引发诉讼的，在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同的其它部分应继续执行。
5.本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。
6.本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

十四、通知
1.本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同中所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。
2.一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。
3.本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。
4.通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

十五、合同生效
1.双方签约人为各自法定代表人或其委托代理人。
2.本合同系指本文件及其附件中的所有部分，招标（采购）文件、乙方的投标（响应）文件、中标（成交）通知书、乙方在采购过程中的澄清和承诺等为本合同不可缺少的组成部分。
3.本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。
4.本合同壹式肆份，甲乙双方各执贰份，各份具有同等法律效力。
5.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。
6.合同修改：除甲乙双方签署书面修改、补充协议，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。
7.本合同签订地为：江苏省苏州市。

	甲方（采购人）
	乙方（供应商）

	单位名称
（公章或合同章）
	
	单位名称
（公章或合同章）
	

	法定代表人或其委托代理人
（签字或签章）
	
	法定代表人或其委托代理人
（签字或签章）
	

	签订日期
	
	签订日期
	

	住所
	
	住所
	

	联系人
	
	联系人
	

	联系电话
	
	联系电话
	

	通信地址
	
	通信地址
	

	邮政编码
	
	邮政编码
	

	电子邮箱
	
	电子邮箱
	

	统一社会信用代码
	
	统一社会信用代码
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。
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政府采购合同
[bookmark: _Toc235617204]标段二：基础支撑应用体系及网络安全升级
项目名称：苏州市公改示范项目健康医疗大数据中心升级建设、便民惠民应用体系及安全保障体系项目
项目编号：JSZC-320500-JZCG-G2026-0175
采购人（甲方）：
供应商（乙方）：

根据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，为明确采购人（甲方）和供应商（乙方）购销过程中的权利、义务和经济责任，双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，经友好协商，同意按照下面的条款和条件订立本合同，以资共同遵守。

一、定义
采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买并接受服务的国家机关、事业单位、团体组织。
供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的服务的法人、非法人组织或者自然人。
服务是指根据合同规定乙方应承担的工作和合同中规定乙方应承担的其他义务。
合同价款是指根据合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。
损失是指合同一方因不履行合同义务而导致另一方及第三方的各种损失的费用，还包括守约方为减轻损失或维护权利而需支付的各种调查费用、车旅费用、律师费用等。

二、组成合同的文件
本合同与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
1.政府采购合同及其变更、补充协议
2.中标（成交）通知书
3.投标（响应）文件
4.招标（采购）文件
5.国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

三、合同总价款及支付
1.合同总价款：大写人民币           元整，小写￥                  。其中配套硬件及软件金额（含税）为人民币         元（以下简称“合同总金额”），大写：        元整，增值税税率为13%，不含税金额为人民币         元；系统建设金额（含税）为人民币        元（以下简称“合同总金额”），大写：        元整，增值税税率为6%，不含税金额为人民币       元；配套服务金额（含税）为人民币       元（以下简称“合同总金额”），大写：       元整，增值税税率为6%，不含税金额为人民币        元。合同总价款包括在承包期内综合服务的需要的服务管理内容、各类人员的工资、加班费、服装、福利、意外险、高温费、节假日补贴以及国家规定的社会保险、管理费、人员培训费、通讯、服装、胸卡、各种税费、保险、劳保、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。
合同总价款应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。
2.付款方式：
¨全额付款：   （应明确一次性支付合同款项的条件）                    
R分期付款：
标段二合同总金额：             元，其中：配套硬件及软件金额：             元，系统建设金额：             元，配套服务金额：             元。
（1）配套硬件及软件部分：合同生效后支付该部分合同金额的30%，配套硬件送达现场并经甲方确认接收后，支付该部分款项至对应合同金额的80%，验收通过后支付至对应合同金额的95%，稳定运行一年内结清对应部分余款；
（2）系统建设部分：合同生效后支付该部分金额的30%，系统建设部分完成上线后，支付该部分款项至对应合同金额的80%，验收通过后支付至对应合同金额的95%，稳定运行一年内结清对应部分余款；
（3）配套服务部分：合同生效后支付该部分金额的30%，配套服务于合同签订后开始执行,数据安全风险评估服务、数据内容安全审核监测服务、web应用防护服务，出具服务报告,经甲方确认后支付该部分尾款。 
3.支付方式：银行汇票、转账支票或数字人民币支付价款。乙方账户信息如下：
开户名称：
开户银行：
银行账号：
数字人民币账户（数币钱包ID）：

四、合同履行
1.乙方负责                            的服务工作。
2.合同履行期限：                            
3.履约地点：                                
4.履约担保：是否收取履约保证金  ¨是    ¨否
收取履约保证金形式：                            
收取履约保证金金额：                            
5.如采购文件要求中标（成交）供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。按照《江苏省财政厅 国家金融监管总局江苏监管局 江苏省地方金融监督管理局关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险)的通知》和相关法律法规规定，采购人如向中标（成交）供应商收取履约保证金的，供应商可以以履约保函(保险)的形式代替提供履约保证金。

五、履约验收
甲方将根据《江苏省财政厅关于印发<江苏省政府采购履约验收管理办法>的通知》（苏财规〔2024〕7号）相关要求，成立验收小组，负责采购项目履约验收具体工作。
1.验收组织方式：R验收小组验收  
2.验收的实施主体：    甲方     
3.履约验收时间：供应商提出验收申请之日起十五日内组织验收 
4.履约验收方式：¨一次性验收         
          R分期（段）验收： （1）配套货物部分：配套硬件货物完成到货现场并签收确认后组织验收，配套软件货物部署、激活、授权绑定并试运行合格后组织验收；
 （2）系统建设部分：完成各系统主要功能模块开发工作和实际网络运行环境部署工作后，进入试运行期，试运行期结束后一个月内，以专家组验收方式对软件建设成果进行验收；
（3）配套服务部分：配套服务完成服务内容并出具对应的服务报告，经甲方确认后，组织验收。  
5.履约验收的内容： 包括但不限于组成合同文件所要求的服务内容或承诺，具体为本项目设备配备情况、清单数量、交付的软件资料以及成果、配套验收资料、服务承诺等。       
6.履约验收标准：
本合同内各软件模块独立上线验收，项目完成软件部署上线试运行后，组织软件验收。先由乙方提出书面验收申请，甲方接到书面申请后，在满足合同约定验收条件的情况下，组织项目验收，按照验收标准，对平台每一服务的履约情况进行验收，最终交付成果物符合合同和甲方要求，并获得甲方确认。
7.履约验收其他事项：                                     

六、甲、乙双方权利及义务
1.甲方权利及义务：
（1）签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。
（2）甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期检查乙方提供服务的质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方对不符合合同约定或相关法律规定的服务进行整改。
（3）甲方应当按照合同约定及时组织验收。
（4）甲方应当协助乙方进行本项目的相关协调工作及约定期限内提供相关资料以利于开展项目。
（5）甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。
（6）国家法律法规规定及合同约定应由甲方承担的其他义务和责任。
2.乙方权利及义务：
（1）签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。
（2）乙方负责完成本次采购要求的全部服务工作，乙方应按招标（采购）文件以及合同约定的技术规范、标准进行实施，并保证按期、保质保量完成项目的实施工作，对提交的项目质量负责，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。
（3）乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。
（4）乙方在合同签订后一周内提供全部服务人员配置清单及（投标）响应文件中涉及的人员其他证明资料。若乙方在本项目中享受了《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》第四条第一款第（三）项之规定，还需提供乙方依照《中华人民共和国劳动合同法》与本项目全部服务人员订立的劳动合同。
（5）国家法律法规规定及合同约定应由乙方承担的其他义务和责任。

七、知识产权保护
乙方为提供服务所使用或交付的相关产品应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。本条款所称知识产权，包括但不限于专利、商标、著作权、商业秘密、外观设计、软件著作权、集成电路布图设计、开源代码相关权利及其他依法受保护的知识产权。
因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

八、保密义务
甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。

九、违约责任
1.甲方违约责任：
（1）在合同生效后，甲方无故要求解除合同的，应向乙方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。
（2）甲方逾期付款的应按照逾期付款金额的每天万分之一支付逾期付款违约金，总额不超总价款的5%。
2.乙方的违约责任：
（1）在合同生效后，乙方无故要求解除合同的，应向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的，甲方有权要求乙方补足。
（2）乙方未按合同规定的质量要求提供服务，不能完成合同时，甲方有权解除合同，乙方向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。
（3）乙方必须自己完成合同内容，不得自行分包，否则，甲方有权按乙方不能完成合同处理。
（4）乙方应执行国家有关规定（如苏州最低工资标准和其他规定），负责乙方员工的生病、事故、伤残、死亡和劳务纠纷，甲方不承担任何相关责任。
（5）乙方负有对自己员工的安全责任，甲方不承担任何相关责任。

十、不可抗力
1.如果乙方和甲方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。因乙方或甲方先延误或不能履行合同而后遇不可抗力的情形除外。 
2.本条所述的“不可抗力”系指那些双方无法控制，不可预见的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其它双方商定的事件。 
3.在不可抗力事件发生后，当事方应在十五日内以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。双方应尽实际可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。 

十一、合同变更、中止与终止
1.合同的变更
政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的服务，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。
2.合同的中止
（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。
（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：①经营状况严重恶化；②转移财产、抽逃资金，以逃避债务；③丧失商业信誉；④有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。
3.合同的终止
（1）合同因有效期限届满而终止；
（2）在甲方因乙方违约而按合同约定采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可在下列情况下向乙方发出书面通知，提出终止部分或全部合同。
①如果乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内提供部分或全部服务。
②如果乙方未能履行合同规定的其他任何义务。
③如果乙方在本合同的竞争或实施中有腐败和欺诈行为。为此，定义如下：“腐败行为”是指提供、给予、接受或索取任何有价值的东西来影响采购人员在采购过程或合同实施过程中的行为；“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报事实，损害甲方的利益，包括投标人之间串通，人为地使采购活动丧失竞争性，损害甲方所能获得的权益。
如果甲方根据以上的规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未提供服务类似的服务，乙方应对购买类似服务所超出的那部分费用负责。并且，乙方应继续履行合同中未终止的部分。
（3）如果乙方破产，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取任何补救措施的权利。
4.涉及国家利益、社会公共利益的情形
政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

十二、合同转让和分包
1.乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。
2.乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

十三、争端的解决及法律适用
1.甲方和乙方应通过友好协商，解决在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端。如从协商开始十天内仍不能解决，可向有关合同管理部门提请调解。
2.如果调解不成，双方中的任何一方可向人民法院提起诉讼。诉讼由合同签订地人民法院管辖。 
3.诉讼费由败诉方负担。
4.因合同部分履行引发诉讼的，在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同的其它部分应继续执行。
5.本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。
6.本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

十四、通知
1.本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同中所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。
2.一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。
3.本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。
4.通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

十五、合同生效
1.双方签约人为各自法定代表人或其委托代理人。
2.本合同系指本文件及其附件中的所有部分，招标（采购）文件、乙方的投标（响应）文件、中标（成交）通知书、乙方在采购过程中的澄清和承诺等为本合同不可缺少的组成部分。
3.本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。
4.本合同壹式肆份，甲乙双方各执贰份，各份具有同等法律效力。
5.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。
6.合同修改：除甲乙双方签署书面修改、补充协议，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。
7.本合同签订地为：江苏省苏州市。

	甲方（采购人）
	乙方（供应商）

	单位名称
（公章或合同章）
	
	单位名称
（公章或合同章）
	

	法定代表人或其委托代理人
（签字或签章）
	
	法定代表人或其委托代理人
（签字或签章）
	

	签订日期
	
	签订日期
	

	住所
	
	住所
	

	联系人
	
	联系人
	

	联系电话
	
	联系电话
	

	通信地址
	
	通信地址
	

	邮政编码
	
	邮政编码
	

	电子邮箱
	
	电子邮箱
	

	统一社会信用代码
	
	统一社会信用代码
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。





[bookmark: _Toc235617205][bookmark: 评分要点]第六章  评标办法和评分标准
[bookmark: _Toc16264][bookmark: _Toc698][bookmark: _Toc17476]一、评标办法：
1.评标办法采用综合评分法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，则由评标委员会组织抽签确定中标人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
2.评标时，评标委员会成员分别对每个有效投标人的标书进行评价、打分，直接将评委的评分按算术平均方法，计算出每个有效投标人的评委评审得分（保留小数点后两位）。投标报价得分直接计算取得。评委评审得分和投标报价得分相加为投标人的综合评分。
3.如投标人存在“苏财购〔2017〕11号”文件中所列的失信或不良行为，按照相关规定执行。关于较大数额罚款的认定按照《财政部关于<中华人民共和国政府采购法实施条例>第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库〔2022〕3 号）文件执行。
4.本项目共分为两个标段，按顺序进行评审。
5.同一单位可对本项目两个标段中的其中一个标段或多个标段进行报名投标,仅可中其中一个标段（兼投不兼中）。
6.针对中小型企业、残疾人福利企业和监狱企业的评审：
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的有关规定，对于符合上述文件规定情形的小微企业、残疾人福利性单位及监狱企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，如扣除后的价格为最低价的，则作为评标基准价，中标金额则以实际投标报价为准。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受中小企业扶持政策。
小微企业提供《中小企业声明函》；监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》。
7.采购本国产品的支持政策
[bookmark: OLE_LINK17][bookmark: OLE_LINK25]本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
7.1根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的相关规定，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
[bookmark: OLE_LINK26]7.2当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第三章 投标文件格式”的“附件3公开分项报价”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
7.3供应商需按照招标文件的要求对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
7.4 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。 
7.5评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
注：
2 填报“中小企业声明函”需严格按“工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》进行。
②若供应商提供的声明函或认定证明为虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。


二、评分标准：
[bookmark: _Toc233642166][bookmark: _Toc235617206]标段一：苏州市健康医疗大数据中心升级建设评分标准
	评审类别
	评审项
	评审规则
	分值（分）

	价格部分
（10分）
	投标报价
	第一步：投标报价低于或等于财政预算价格（或最高限价）的，为有效投标报价。超财政预算（或最高限价）的投标报价为无效投标报价。
第二步：在所有有效投标报价中满足招标文件要求，且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）。
投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×10％×100
	10

	技术及商务部分
（90分）
	项目背景、现状及需求理解
	投标单位基于采购要求和理解程度，对“苏州市健康医疗大数据中心升级建设”项目的背景、现状、需求进行阐述，内容包括但不限于：
（1）项目背景；
（2）实施单位信息化及数据现状；
（3）存在的主要问题与差距；
（4）业务需求分析及业务流程；
（5）目标分析；
（6）功能和性能分析；
上述每项应逐条叙述，每项内容科学合理、内容完整、条理清晰、操作性强的得2分；内容基本完整，条理较为清晰的得1分；叙述内容与采购需求存在偏差或未作完整叙述的不得分。本项最高得12分。
	12

	
	平台建设方案
	1.投标单位对“苏州市健康医疗大数据中心升级建设”项目方案总体系统架构及描述的详细及清晰程度，内容包括但不限于：
（1）系统架构；
（2）应用架构；
（3）技术架构；
（4）网络架构；
上述每项应逐条叙述，每项内容科学合理、内容完整、条理清晰、操作性强的得2分；内容基本完整，条理较为清晰的得1分；叙述内容与采购需求存在偏差或未作完整叙述的不得分。本项最高得8分。
2.投标单位提供“苏州市健康医疗大数据中心升级建设”项目平台建设详细的投标方案，投标方案内容包括但不限于下列模块（各模块设计方案包括模块概述、重难点分析、技术架构、业务流程、详细功能设计）。
（1）数据治理平台；
（2）数据质控平台；
（3）数据共享交换平台；
（4）大数据中心驾驶舱；
（5）数据安全软件等模块
上述每项应逐条叙述，每项内容科学合理、内容完整、条理清晰、操作性强的得3分；内容基本完整，条理较为清晰的得1.5分；叙述内容与采购需求存在偏差或未作完整叙述的不得分。本项最高得15分。
3.投标单位提供“苏州市健康医疗大数据中心升级建设”项目内系统间关系、与外部系统间关系详细的投标方案。
（1）项目内系统间关系；
（2）与外部系统间关系；
上述每项应逐条叙述，每项内容科学合理、内容完整、条理清晰、操作性强的得1分；内容基本完整，条理较为清晰的得0.5分；叙述内容与采购需求存在偏差或未作完整叙述的不得分。本项最高得2分。
	25

	
	数据治理运营服务方案
	1.投标单位提供“苏州市健康医疗大数据中心升级建设”项目数据治理运营服务概述、实施路线详细的投标方案。
（1）数据治理运营服务概述；
（2）实施路线；
上述每项应逐条叙述，每项内容科学合理、内容完整、条理清晰、操作性强的得1分；内容基本完整，条理较为清晰的得0.5分；叙述内容与采购需求存在偏差或未作完整叙述的不得分。本项最高得2分。
2.投标单位提供“苏州市健康医疗大数据中心升级建设”项目数据治理运营服务详细的投标方案，内容包括但不限于：
（1）数据同步服务；
（2）数据治理服务；
（3）数据质控服务；
（4）数据共享交换服务（含数据共享服务、三医数据交换服务、数据开发服务、数据安全服务）；
（5）数据集标准动态修订服务；
（6）老通道数据及服务迁移。
上述每项应逐条叙述，每项内容科学合理、内容完整、条理清晰、操作性强的得2分；内容基本完整，条理较为清晰的得1分；叙述内容与采购需求存在偏差或未作完整叙述的不得分。本项最高得12分。
	14

	
	项目实施及售后服务保障方案
	1、投标单位详细描述“苏州市健康医疗大数据中心升级建设” 项目软件开发各个阶段的实施方案，内容包括但不限于：
（1）需求开发阶段；
（2）集成实施阶段；
（3）试运行阶段；
（4）运维阶段。
上述每项应逐条叙述，每项内容科学合理、内容完整、条理清晰、操作性强的得1分；内容基本完整，条理较为清晰的得0.5分；叙述内容与采购需求存在偏差或未作完整叙述的不得分。本项最高得4分。
2、投标单位提供售后服务保障方案，内容包括但不限于：
（1）售后服务保障计划；
（2）售后服务体系；
上述每项应逐条叙述，每项内容科学合理、内容完整、条理清晰、操作性强的得1分；内容基本完整，条理较为清晰的得0.5分；叙述内容与采购需求存在偏差或未作完整叙述的不得分。本项最高得2分。
	6

	
	功能演示视频
	围绕项目核心功能进行视频演示，主要演示要求如下：
1.数据治理平台演示
（1）演示数据标准能力，支持标准码表创建、标准表创建、标准表字段与标准码表的映射、建表初始化、标准下发等业务流程；
（2）演示数据标化能力，支持待标化表查看、标化脚本编写与格式化、标化脚本结果预览、标化脚本质量核查、标化脚本审核等功能；
（3）演示字典对照能力，支持原始码表创建、原始码表与标准码表字典对照等功能；
（4）演示中心数据汇集能力，支持中心数据汇集任务创建、任务执行、任务执行记录与运行异常监控查看等功能；
（5）演示数据转码能力，支持自动生成转码脚本、转码脚本语法检查与测试、自动分区、视图状态检查等功能；
2.数据质控平台演示
[bookmark: OLE_LINK107]（1）演示质量规则与方案能力，支持质量规则创建、质量方案创建、任务执行、任务执行记录与运行异常监控查看等功能；
（2）演示数据质量达标评估能力，支持达标模型创建、达标评估、评估结果查看与导出等功能；
（3）演示质量问题处置闭环能力，支持问题定位、反馈、审核、自动校验及关闭等功能；
（4）演示问题工单流转能力，支持工单创建、待处理工单查看、工单处理、转派、关闭、工单流转记录查看等功能；
3.数据共享交换平台演示
（1）演示API接口快速生成能力，按照接口注册、参数配置、调用方授权、接口调用查看返回结果等功能；
（2）演示数据库共享能力，支持新增数据源、数据源连接测试、任务配置、手工临时执行任务、任务执行结果查看等功能；
4.大数据中心驾驶舱演示
演示大数据中心驾驶舱首页核心能力，包括今日数据概览、数据采集情况、数据标准情况、数据资产盘点、数据供给统计等，呈现大数据中心整体运行现状。
上述演示内容，每有一项演示覆盖演示内容要求、贴合业务流程、内容齐全、操作流畅、界面清晰的得1分；演示内容基本完整，可实现基本功能要求的得0.5分，演示内容不全或未提供演示的不得分。本项最高得12分。
注：1.投标单位根据招标文件要求进行演示，演示时间不超过15分钟，需在“苏采云”系统演示文件入口按系统要求上传演示文件。2.单个附件压缩包大小不得超过50M，整体附件压缩包不得超过300M，演示文件格式仅限采用MP4、MKV、MOV、AVI、PPT、PPTX格式。3.演示内容确保真实且作为项目履约验收的重要参考依据。因投标单位上传文件本身损坏等自身原因导致演示资料无法正常读取的视为无效演示，本项不得分，由投标单位自行承担责任。
	12

	
	▲投标单位技术人员配置
	1、项目负责人（1人）（2分）
具备信息系统项目管理师证书的得2分，本项最高2分。
2、项目团队成员（除项目负责人外）（7分）
（1）具备系统集成项目管理工程师或信息系统项目管理师的得1分；
（2）具备数据安全工程师的得1分；
[bookmark: OLE_LINK86]（3）具备软件开发工程师的，每配备一人得1分，最高得2分；
（4）具备软件设计师的得1分；
（5）具备网络工程师或网络安全工程师的，每配备一人得1分，最高得2分。
注：以上人员不重复计分。投标文件中提供相关人员证书扫描件及投标单位为其缴纳的最近一期社保证明材料，未提供不得分。
	9

	
	▲投标单位履约能力
	1.认证证书（9分）
（1）投标单位具有质量管理体系认证证书，得1分；
（2）投标单位具有环境管理体系证书，得1分；
（3）投标单位具有职业健康安全管理体系认证证书，得1分；
（4）投标单位具有信息安全管理体系证书，得2分；
（5）投标单位具有信息技术服务管理体系证书，得2分。
（6）投标单位具有ITSS信息技术服务运行维护证书，得2分；注：投标文件中需提供有效期内的扫描件并加盖投标单位公章或在网站查询记录的网页截图并加盖投标单位公章，未提供不得分。
2.类似项目业绩（3分）
投标单位提供2023年1月1日（以合同签订日期为准）以来的类似项目业绩，每提供一份得1分，最高3分。
注：投标文件中提供合同复印件并加盖投标单位公章，未提供或提供不全不得分。
	12


[bookmark: _Toc233642167]表格中标▲项为客观分。


[bookmark: _Toc235617207]标段二：基础支撑应用体系及网络安全升级评分标准
	评审类别
	评审项
	评审规则
	分值（分）

	价格部分
（10分）
	投标报价
	第一步：投标报价低于或等于财政预算价格（或最高限价）的，为有效投标报价。超财政预算（或最高限价）的投标报价为无效投标报价。
第二步：在所有有效投标报价中满足招标文件要求，且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）。
投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×10％×100
	10

	技术及商务部分
（90分）
	背景及现状理解
	投标单位基于采购要求和理解程度，对“基础支撑应用体系及网络安全升级项目”项目的背景、现状等进行阐述,内容包括但不限于：
（1）项目背景；
（2）实施单位信息化现状；
（3）存在的主要问题与差距；
（4）项目实施必要性分析；
上述每项应逐条叙述，内容科学合理、全面详实、条理清晰、切实可行的得3分；内容基本完整，条理较为清晰、具有一定的可行性的得1.5分；每项叙述内容完全脱离采购需求或未作完整叙述的不得分。各子项单独计分，本项最高得12分。
	12

	
	业务需求及目标理解
	投标单位基于采购要求和理解程度，对“基础支撑应用体系及网络安全升级项目”项目的需求、目标等内容进行阐述，内容包括但不限于：
（1）业务需求分析；
（2）目标分析；
（3）功能和性能分析；
上述每项应逐条叙述，内容科学合理、全面详实、条理清晰、切实可行的得3分；内容基本完整，条理较为清晰、具有一定的可行性的得1.5分；每项叙述内容完全脱离采购需求或未作完整叙述的不得分。各子项单独计分，本项最高得9分。
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	建设方案
	投标单位基于采购要求和理解程度，对“基础支撑应用体系及网络安全升级项目”项目的建设方案进行阐述，内容包括但不限于：
（1）总体架构；
（2）网络架构以及各模块部署位置；
（3）功能建设方案；
（4）用户体系；
上述每项应逐条叙述，内容科学合理、全面详实、条理清晰、切实可行的得3分；内容基本完整，条理较为清晰、具有一定的可行性的得1.5分；每项叙述内容完全脱离采购需求或未作完整叙述的不得分。各子项单独计分，本项最高得12分。
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	实施方案
	投标单位基于采购要求和理解程度，对“基础支撑应用体系及网络安全升级项目”项目的实施方案，内容包括但不限于：
（1）项目组织管理；
（2）实施过程管理；
（3）项目文档管理；
（4）项目质量管理保障方案；
上述每项应逐条叙述，内容科学合理、全面详实、条理清晰、切实可行的得2分；内容基本完整，条理较为清晰、具有一定的可行性的得1分；每项叙述内容完全脱离采购需求或未作完整叙述的不得分。各子项单独计分，本项最高得8分。
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	培训方案
	投标单位基于采购要求和理解程度，对“基础支撑应用体系及网络安全升级项目”项目制定培训方案，内容包括但不限于：
（1）充分理解本项目培训需求，准确掌握培训内容要点，并针对性做出培训方案；
（2）明确培训对象、计划、方式，提出有效建议；
上述每项应逐条叙述，内容科学合理、全面详实、条理清晰、切实可行的得2分；内容基本完整，条理较为清晰、具有一定的可行性的得1分；每项叙述内容完全脱离采购需求或未作完整叙述的不得分。各子项单独计分，本项最高得4分。
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	售后服务方案
	投标单位基于采购要求和理解程度，对“基础支撑应用体系及网络安全升级项目”项目的实施案，内容包括但不限于：
[bookmark: OLE_LINK81][bookmark: OLE_LINK82]（1）详细售后服务内容、售后支撑团队服务；
（2）详细售后服务范围、售后服务响应方式等内容；
上述每项应逐条叙述，内容科学合理、全面详实、条理清晰、切实可行的得2分；内容基本完整，条理较为清晰、具有一定的可行性的得1分；每项叙述内容完全脱离采购需求或未作完整叙述的不得分。各子项单独计分，本项最高得4分。
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	▲建设要求响应
	投标文件中带“★”项的技术参数完全符合或优于采购文件的技术参数要求的，每提供一项证明材料的得1分；最高得10分。
注：带“★”项技术参数投标文件中需按第四章采购需求提供证明材料并加盖投标单位公章。未按要求提供证明材料的不得分。）
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	功能演示视频
	围绕平台核心功能进行视频演示，主要演示要求如下：
1．综合分析平台演示
（1）指标管理的计算指标配置功能：演示通过拖拽方式配置指标计算公式，完成计算指标新增，并结合不同维度配置统计口径。
（2）指标管理的自助分析功能：演示按机构标签、行政区、等级等次或固定机构等条件灵活筛选，自主选择统计周期与机构范围开展数据分析。
（3）AI 问数的自然语言分析内容：演示通过自然语言直接提问，由系统转译为数据检索请求，并生成分析结论及可视化图表，支持多轮追问和数据下钻。
（4）AI 问数的可视化大屏生成内容：演示将问数结果生成可视化大屏，并支持手动调整图表布局及 AI 智能推荐展示样式。
2.卫生健康协同平台演示
（1）演示平台主界面核心功能，可查看日常事项提醒、待办任务清单，支持常用功能快速访问、个人应用管理，展示业务统计图表。
（2）演示转诊业务协同办理流程，可发起转诊申请、查询转诊记录，支持接收转诊患者操作，支持转诊业务数据进行统计分析。
（3）演示信访事项办理流程，支持信访事项登记录入、事项批转分派等核心操作，实现信访业务线上规范流转。
（4）演示移动端协同能力，支持单人、群组即时沟通，可发送文字、图片消息，满足移动办公场景下的协同交互需求。
3.便民服务平台演示
（1）演示用户电话接入后的实时对话转写内容，客服可以查看该号码历史来电信息及以往来电记录及通话小结。
（2）根据对话内容，系统自动提取挂号信息（包含医生、医院、科室、时间信息），检测用户提出的问题并输出推荐答案。
（3）支持客服人员收藏答案，支持查看当前坐席历史通话记录智能检测结果。
（4）在通话中实时检测访客情绪异常并及时告警，根据输入问题智能搜索知识库，支持点击聊天记录智能搜索。
上述演示内容，每有一项演示内容齐全、操作流畅、界面清晰、实现功能要求的得1分；演示内容基本完整，可实现基本功能要求的得0.5分，演示内容不全或未提供演示的不得分。本项最高得12分。
注：1.投标单位根据招标文件要求进行演示，演示时间不超过15分钟，需在“苏采云”系统演示文件入口按系统要求上传演示文件。2.单个附件压缩包大小不得超过50M，整体附件压缩包不得超过300M，演示文件格式仅限采用MP4、MKV、MOV、AVI、PPT、PPTX格式。3.演示内容确保真实且作为项目履约验收的重要参考依据。因投标单位上传文件本身损坏等自身原因导致演示资料无法正常读取的视为无效演示，本项不得分，由投标单位自行承担责任。
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	▲投标单位技术人员
	1.项目负责人（1人）：具有信息系统项目管理师的，得2分，本项最高2分。
2.项目组成员（除项目负责人外）：具有系统集成项目管理工程师、数据库系统工程师、电子计算机专业或网络技术应用专业中级或以上工程师职称、注册信息安全工程师（CISP）等相关证书的，每具备1项得1分，最高得4分。（同一人拥有多项证书的，仅按一项计算；同类证书，仅按一项计算）
注：以上人员不重复计分。投标文件中提供相关人员证书扫描件及投标单位为其缴纳的最近一期社保证明材料，未提供不得分。
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	▲投标单位履约能力
	1.认证证书（8分）
（1）投标单位具有质量管理体系认证证书，得1分。
（2）投标单位具有环境管理体系证书，得1分；
（3）投标单位具有信息安全管理体系证书，得2分；
（4）投标单位具有信息技术服务管理体系证书，得2分；
（5）投标单位具有ITSS信息技术服务运行维护证书，得2分；
注：投标文件中需提供有效期内的证书的复印件并加盖投标单位公章，未按要求提供相关证明不得分。
2.软件著作权（3分）
投标单位具有与本项目软件相关的软件著作权证书，每提供一个得1分，最高得3分。
注：投标文件中需提供证书的复印件并加盖投标单位公章，未按要求提供相关证明不得分。
3.类似项目业绩（2分）
投标单位提供2023年1月1日（以合同签订日期为准）以来的类似项目业绩，每提供一份得1分，最高2分。
注：投标文件中提供合同复印件并加盖投标单位公章，未提供或提供不全不得分。
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表格中标▲项为客观分。

备注：
1.针对评分标准中评分的每一条，投标人均应提供相关资料并作出相应说明供评委评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件。
2.投标文件中如出现前后不一致时，评委有权请投标人澄清说明，澄清说明事项涉及评分时，评委有权酌情扣分。
3.投标人必须保证全部投标资料的真实性，如有虚假或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性投标招标文件，为无效投标，已中标的将取消中标资格，按“提供虚假材料谋取中标、成交”相关处理办法处理。  
2
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附件1：老通道存量标准数据集清单.xlsx
数据集

		序号		数据表名称		数据表

		1		患者基本信息数据表结构		PERSONALINFORMATION

		2		门诊/急诊挂号数据表结构		REGISTERRECORD

		3		门诊/急诊就诊记录表结构		MEDICALRECORD

		4		急诊留观-观察病历表结构		EMR_OBSERVE_MEDICAL_RECORD

		5		急诊留观-观察病程记录表结构		EMR_OBSERVE_COURSE_RECORD

		6		急诊留观-出观察室记录表结构		EMR_OUT_OBSERVE_ROOM_RECORD

		7		急诊留观-门急诊/观察室有创操作记录表结构		EMR_INVASIVE_OPERATION_RECORD

		8		门诊/急诊/住院西药处方表结构（主表）		WM_PRESCRIPTIONS

		9		门诊/急诊/住院西药处方表结构（从表）		WM_PRESCRIPTIONDETAILS

		10		门诊/急诊/住院中药处方表结构（主表）		CM_PRESCRIPTIONS

		11		门诊/急诊/住院中药处方表结构（从表）		CM_PRESCRIPTIONDETAILS

		12		会诊记录表结构		CONSULTRECORD

		13		转诊记录表结构		REFERRALRECORD

		14		患者入院记录表结构		INHOSPITALRECORD

		15		住院患者病程记录表结构		COURSERECORD

		16		患者出院/死亡记录表结构（出院小结）		OUTHOSPITALRECORD

		17		西医病案首页表结构（主表）		FIRSTPAGEMEDICALRECORD

		18		西医病案首页中手术记录表结构（从表）		MR_OPERATIONRECORD

		19		中医病案首页表结构（主表）		ED_CMEDICAL_HOME_PAGE_RECORD

		20		中医病案首页中手术记录表结构（从表）		ED_CMED_HOME_PAGE_OPE_RECORD

		21		住院病人医嘱表结构		DOCTORADVICERECORD

		22		检验申请记录表结构		TESTRECORD

		23		检验报告记录表结构（主表）		LAR_EXAM_INFO

		24		检验结果明细表结构（从表）		TESTDETAILS

		25		检查申请记录表结构		EXAMINATIONRECORD

		26		检查报告记录表结构		EXAMINATIONDETAILS

		27		手术/操作记录表结构		OPERATIONRECORD

		28		治疗处置记录表结构		TREATMENTRECORD

		29		患者输血申请表结构（主表）		TRANSFUSIONRECORD

		30		患者输血记录表结构（从表）		TRANSFUSIONDETAILS

		31		医疗高值耗材使用记录表		CONSUMPTIVEMATERIALRECORD

		32		门诊/急诊/住院费用表结构（主表）		COSTRECORD

		33		门诊/急诊/住院费用表结构（从表）		COSTDETAILS

		34		业务指标统计数据表结构		BUSINESS_INDICATORS

		35		药品入库信息记录表		DRUG_IN_STORE_INFOR_RECORD

		36		药品出库信息记录表		DRUG_OUT_STORE_INFOR_RECORD

		37		耗材入库信息记录表		MATER_IN_STORE_INFOR_RECORD

		38		耗材出库信息记录表		MATER_OUT_STORE_INFOR_RECORD

		39		医院血液库存信息记录表		HOSBLOOD_INFOR_RECORD

		40		麻醉记录表		ANESMETHOD_INFO

		41		复苏信息记录表		ANES_PACU_RECORD

		42		麻醉事件明细记录表		ANESMETHOD_EVENT_DETAIL

		43		血透病历记录表		HD_MEDICALRECORD

		44		血透患者透析处方表		HD_PRESCRIPTIONDETAILS

		45		血透患者血管通路表		HD_USERMAPPING

		46		血透患者透析治疗记录表		HD_TREATMENTRECORD

		47		血透患者透析评估记录表		HD_ASSESSMENTRECORD

		48		血透患者用药记录表		HD_DRUGRECORD

		49		患者分诊信息记录表		TRIAGERECORD

		50		患者抢救信息记录表		RESCUERECORD

		51		患者转科记录表		TRANSFERRECORD

		52		患者治疗护理记录表		TREATNURSRECORD

		53		医院感染记录表结构		HIS_INFECT_INFO

		54		非预期事件记录表		UNANTIC_RECORD

		55		预约挂号记录表		APP_REGISTERRECORD

		56		体检报告信息表		EX_REP_RECODE

		57		体检报告明细表		EX_REP_DETAIL

		58		家庭基本信息表结构		JTJBXXSJB

		59		居民基本信息表结构		EHR_RESIDENT_BASIC_INFORMATION

		60		居民健康摘要表结构（新）		PH_RESIDENT_HEALTH_SUMMARY

		61		居民既往疾病史表结构		JWJBSSJB

		62		居民既往过敏史表结构		JWGMSSJB

		63		居民既往手术史表结构		JWSSSSJB

		64		居民既往外伤史表结构		JWWSSSJB

		65		居民既往输血史表结构		JWSXSSJB

		66		住院/家庭病床史表结构		ZYJTBCSJB

		67		家族/遗传史数据表结构		JZYCSSJB

		68		有毒有害接触史表结构		YDYHJCSSJB

		69		成人健康体检表结构		CRJKTJSJB

		70		高血压患者登记表结构		GXYHZDJBKB

		71		高血压患者随访表结构		GXYHZSFSJB

		72		糖尿病患者登记表结构		TNBHZDJBKB

		73		糖尿病患者随访表结构		TNBHZSFSJB

		74		精神病患者登记表结构		JSBHZDJBKB

		75		精神病患者随访表结构		JSBHZSFB

		76		脑卒中患者登记表结构		NZZHZDJBKB

		77		脑卒中患者随访表结构		NZZHZSFSJB

		78		冠心病患者登记表结构		GXBHZDJBKB

		79		冠心病患者随访表结构		GXBHZSFSJB

		80		肿瘤患者登记表结构		EXZLHZBGKSJB

		81		肿瘤患者随访表结构		EXZLHZSFSJB

		82		肺结核患者随访表结构		TUBERCULOSIS_VISIT_RECORD

		83		老年自理能力评估表结构		ED_ELDER_SELFCARE_ASSESSMENT

		84		老年中医体质辩识表结构		ED_ELDER_PHYSIQUE_IDENTI

		85		家庭医生团队登记表结构		DOA_FAM_MED_SPE_TEAM_MANAGE

		86		家庭医生团队成员登记表结构		DOA_TEAM_MEMBER_MANAGEMENT

		87		家庭医生签约服务包表结构		DOA_TEAM_RESIDENT_PACK

		88		家庭医生签约服务项表结构		DOA_TEAM_RESIDENT_ITEM

		89		家庭签约信息登记表结构		DOA_FAMILY_SIGN_MANAGE

		90		居民签约信息登记表结构		DOA_RESIDENT_SIGN_INFORMATION

		91		居民签约项目明细表结构		DOA_RESIDENT_SIGN_PROJECTS

		92		居民履约信息登记表结构		DOA_PROMISE_SERVICE_RECORD

		93		新生儿出生登记表结构		WCH_EHR_NEWBORN_BIRTH_REGIST

		94		出生医学证明记录表		WCH_EHR_REPLACE_BIRTH_CERTI

		95		居民基本信息表结构		EHR_RESIDENT_BASIC_INFORMATION

		96		儿童登记建卡表结构		WCH_EHR_CHILDREN_BASIC_INFOR

		97		儿童病史询问记录表结构		WCH_EHR_CH_MEDICAL_HISTORY_ASK

		98		出生缺陷儿登记表结构		WCH_EHR_CH_BIRTH_DEFECTS_REG

		99		新生儿随访记录表结构		WCH_EHR_NEWBORN_VISIT_MANAGE

		100		先心病筛查记录表结构		WCH_EHR_CONG_HEART_DIS_SCREEN

		101		先心病治疗记录表结构		WCH_EHR_CONG_HEART_DIS_TREAT

		102		遗传代谢病筛记录表结构		WCH_EHR_GENE_METAB_DIS_SCREEN

		103		代谢病筛跟踪表结构		WCH_EHR_GENE_METAB_DIS_TRACK

		104		儿童健康体检记录表结构		WCH_EHR_CHILDREN_EXAMINATION

		105		高危/体弱因素登记表结构		WCH_EHR_RISK_WEAK_REGISTER

		106		高危/体弱儿随访表结构		WCH_EHR_RISK_WEAK_VISIT

		107		听力筛查结果记录表结构		WCH_EHR_HEAR_SCREEN_RECORD

		108		视力筛查结果记录表结构		WCH_EHR_VISION_SCREEN_RECORD

		109		口腔保健信息记录表结构		WCH_EHR_ORAL_HEALTH_RECORD

		110		围产儿死亡报告表结构		WCH_EHR_PERINATAL_DEATH_REPORT

		111		儿童死亡报告表结构		WCH_EHR_CHILDREN_DEATH_REPORT

		112		居民基本信息数据表结构		EHR_RESIDENT_BASIC_INFORMATION

		113		孕妇登记建卡信息表结构		WCH_EHR_PREG_WOMEN_EST_CARD

		114		孕妇疾病史询问记录表结构		WCH_EHR_MEDICAL_HISTORY_ASK

		115		孕妇孕产史询问记录表结构		WCH_EHR_MATERNITY_HISTORY_ASK

		116		孕妇个人史询问记录表结构		WCH_EHR_PERSONAL_HISTORY_ASK

		117		孕妇产前检查记录表结构		WCH_EHR_PRENATAL_EXAMINATION

		118		孕妇高危因素记录表结构		WCH_EHR_PREG_WOMEN_RISK_FACT

		119		孕妇高危跟踪记录表结构		WCH_EHR_PREG_WOMEN_RISK_TRACK

		120		孕妇产前筛查记录表结构		WCH_EHR_PRENATAL_SCREEN_RECORD

		121		孕妇产筛诊断记录表结构		WCH_EHR_PRENATAL_DIAG_RECORD

		122		产前筛查追踪随访记录表		WCH_EHR_PRENATAL_SCREEN_TRACK

		123		产妇分娩信息记录表结构		WCH_EHR_PREG_WOMEN_DELI_RECORD

		124		产后访视信息记录表结构		WCH_EHR_POSTPAR_VISIT_RECORD

		125		产后天健康检查表结构		WCH_EHR_D_HEALTH_EXAMINATION

		126		孕妇产妇死亡报告表结构		WCH_EHR_PREG_WOMEN_DEATH_REP

		127		产妇死亡附卷表结构		WCH_EHR_PREG_WOMEN_DEATH_ATT

		128		计生居民基本信息数据表结构		EHR_Resident_Basic_Information

		129		计生专科病历数据表结构		WCH_EHR_FAMILY_PLAN_OUTPATIENT

		130		计生手术记录数据表结构		WCH_EHR_OPERATION_RECORD

		131		计生手术术后随访数据集		WCH_EHR_OPERATION_VISIT_RECORD

		132		妇女病筛查基本信息数据表结构		EHR_Resident_Basic_Information

		133		妇女病妇科检查记录表		WCH_DIS_EXAM_RECORD

		134		妇女病辅助检查记录表		WCH_DIS_ASSEXAM_RECORD

		135		被监督单位基础信息		WJ_UNITBASICINFO

		136		无证单位		WJ_UNLICENSE

		137		公共场所被监督单位		WJ_PUBLICLOCATION

		138		供水单位被监督单位		WJ_WATERSUPORG

		139		涉水产品被监督单位信息		WJ_WATERPROD

		140		涉水产品基本信息		WJ_WATERPRODBASE

		141		职业卫生被监督单位		WJ_OCCHEALTH

		142		放射诊疗卫生被监督单位		WJ_RADHEALTH

		143		学校卫生被监督单位		WJ_SCHOOL

		144		医疗机构被监督单位		WJ_MEDI_HEALTH

		145		医疗人员		WJ_MEDICAL_PERSONS

		146		消毒产品被监督单位		WJ_DISINF_PRD

		147		传染病防治被监督单位		WJ_INFECTPRE

		148		餐饮具集中消毒被监督单位		WJ_TABDISIN

		149		血液安全被监督单位		WJ_BLOODSAFE

		150		计划生育被监督单位		WJ_BIRTH

		151		计划生育服务项目		WJ_BIRTH_SERVICE_LIST

		152		计划生育许可情况		WJ_BIRTHLIC_LIST

		153		建设项目审查		WJ_HEALTH_REVIEW

		154		许可证信息		WJ_LICENSEINFO

		155		监督检查记录		WJ_CHECKREC

		156		监督检查内容		WJ_CHECKRST_LIST

		157		产品检查内容		WJ_PROCHKRST_LIST

		158		传染病综合评价		WJ_SUPERVISION

		159		监督抽检记录		WJ_SAMPLEINPJECT

		160		行政处罚记录		WJ_INVESTCASE

		161		行政处罚历史步骤		WJ_PUNISHHIS_STEP

		162		投诉举报记录		WJ_REPORT_RECORD

		163		单位列表		WJ_COMPUNIT_LIST

		164		投诉举报历史步骤		WJ_REPORT_HISTORY_STEP

		165		执法机构信息		WJ_ORGANIZATION_INFO

		166		执法人员信息		WJ_OFFICER_INFO

		167		卫生监督文书		WJ_CHECKRECWRIT

		168		不良行为表		WJ_DEFEACT

		169		人员不良记分表		WJ_DEFEPERSON

		170		机构不良记分表		WJ_DEFEORGAN

		171		不良记分明细表		WJ_DEFESCORE_DETAIL

		172		医疗机构自查任务表		WJ_ORGANINSPECT

		173		医疗机构自查流程追踪		WJ_DEFESCORE_PROC

		174		急救任务基本信息		PHEP_MISSIONS

		175		急救患者信息		PHEP_PATIENTS

		176		急救病历信息		PHEP_MEDICAL_RECORDS

		177		体格检查信息		PHEP_GENERAL_INSPECTIONS

		178		胸痛评估		PHEP_CHESTEVALUATE

		179		医嘱信息		PHEP_ORDERS

		180		治疗措施		PHEP_THERAPEUTIC_METHOD

		181		车辆定位信息		PHEP_GPS_INFOS

		182		患者心电图信息		ECG_DATA

		183		患者基本信息		SDCREGIST

		184		患者接诊信息		SDCADMISSION

		185		患者诊断信息		SDCDIAGNOSIS

		186		患者心电图检查信息		SDCDIAGNOSISECG

		187		患者检验信息		SDCDIAGNOSISTEST

		188		患者治疗信息		SDCTREATMENT

		189		患者介入手术治疗信息		SDCTREATMENTPCI

		190		患者介入手术部位信息		SDCTREATMENTPCIPART

		191		患者转归信息		SDCDISCHARGE

		192		患者出院检查信息		SDCDISCHARGETEST

		193		患者出院带药信息		SDCDISCHARGEDRUGS

		194		卒中基本信息		CVAC_REGISTER_INFO

		195		急救信息		CVAC_EMERGENCY_INFO

		196		绿通评估		CVAC_GREEN_PASS_ASSESSMENT

		197		绿通救治		CVAC_GREEN_TREATMENT

		198		住院诊疗		CVAC_INPATIENT_TREATMENT

		199		患者转归		CVAC_OUTCOME

		200		创伤院前急救		TRAUMA_FIRST_AID

		201		急诊就诊		TRAUMA_EMERGENCY

		202		急诊复苏		TRAUMA_EMERGENCY_RESUS

		203		手术介入		TRAUMA_OPER_INTER

		204		ICU专科病房		TRAUMA_ICU_SPEWARD

		205		康复治疗		TRAUMA_TREATMENT

		206		患者转归		TRAUMA_OUTCOME

		207		危重孕产妇患者基本信息		HRM_REGIST_INFO

		208		患者协同信息		HRM_ST_INFO

		209		患者急救信息		HRM_FA_INFO

		210		患者急诊信息		HRM_ET_INFO

		211		入院评估信息		HRM_HE_INFO

		212		患者住院治疗信息		HRM_HC_INFO

		213		患者转归信息		HRM_OUTCOME_INFO

		214		危重新生儿患者基本信息		HRN_REGIST_INFO

		215		患者协同信息		HRN_ST_INFO

		216		患者急救信息		HRN_FA_INFO

		217		患者急诊信息		HRN_ET_INFO

		218		患者入院评估信息		HRN_HE_INFO

		219		住院治疗信息		HRN_HC_INFO

		220		患者转归信息		HRN_OUTCOME_INFO

		221		管理居民基本信息表结构		EHR_RESIDENT_BASIC_INFORMATION

		222		疾病筛查记录		CHARACTER_DIS_SCREEN

		223		疾病随访记录		CHARACTER_DIS_VISIT

		224		疾病转诊记录		CHARACTER_DIS_REFERRAL

		225		疾病确诊信息		CHARACTER_DIS_DIAGNOSIS

		226		疾病治疗记录		CHARACTER_DIS_TREATMENT

		227		疾病调查记录		CHARACTER_DIS_EXAMINE

		228		疾病管理信息		CHARACTER_DIS_MANAGE

		229		心脑血管疾病高危人群筛查危险评估表		CCVD_SCREEN_ASSE_RECORD

		230		孕产妇妊娠风险筛查表		HRP_SCREEN_RECORD

		231		孕产妇妊娠风险评估表		HRP_ASSE_RECORD

		232		社区居民肿瘤危险因素自我评估表		TUMOUR_ASSE_RECORD

		233		儿童哮喘初筛表		CA_FIRST_SCREEN_RECORD

		234		儿童哮喘急性发作期分度诊断表		CA_ACUTE_DIS_RECORD

		235		儿童哮喘上级确诊		CA_SUPERIOR_DIS_RECORD

		236		儿童哮喘随访表		CA_VISIT_RECORD

		237		慢阻肺初筛表		COPD_FIRST_SCREEN_RECORD

		238		慢阻肺随访表		COPD_VISIT_RECORD

		239		骨质疏松筛查表		OP_SCREEN_RECORD

		240		骨量档案表		OP_FILES_RECORD

		241		骨质疏松随访表		OP_VISIT_RECORD

		242		成人三高筛查表		HCD_SCREEN_RECORD

		243		成人三高随访表		HCD_VISIT_RECORD

		244		全病种通用的治疗记录表		CURR_DIS_TREAT_RECORD

		245		随访记录表		CURR_DIS_VISIT_RECORD

		246		随访用药记录表		CURR_DIS_VISITDRUG_RECORD

		247		随访检查记录表		CURR_DIS_VISITEXAM_RECORD
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附件2：老通道存量数据推送接口清单.xlsx
Sheet1

		序号		类别		数据推送业务表		数据库

		1		区县推送		预防接种数据表/VACCINATIONRECORD		sqlserver

		2				接种人员信息表/PERSONNEL

		3				个人献血记录表/PERSONBLOODDONOR

		4				居民基本信息数据表结构/EHR_RESIDENT_BASIC_INFORMATION		oracle

		5				儿童禁忌症记录信息/CHILDCONTRAINDICATION

		6				高危／体弱因素登记表结构/WCH_EHR_RISK_WEAK_REGISTER

		7				孕妇产前检查记录表结构/WCH_EHR_PRENATAL_EXAMINATION

		8				产后访视信息记录表结构/WCH_EHR_POSTPAR_VISIT_RECORD

		9				新生儿随访记录表结构/WCH_EHR_NEWBORN_VISIT_MANAGE

		10				产妇分娩信息记录表结构/WCH_EHR_PREG_WOMEN_DELI_RECORD

		11				妇女病辅助检查记录表/WCH_DIS_ASSEXAM_RECORD

		12				新生儿出生登记表结构/WCH_EHR_NEWBORN_BIRTH_REGIST

		13				妇女病妇科检查记录表/WCH_DIS_EXAM_RECORD

		14				计生手术记录数据表结构/WCH_EHR_OPERATION_RECORD

		15				儿童登记建卡表结构/WCH_EHR_CHILDREN_BASIC_INFOR

		16				出生医学证明记录表/WCH_EHR_REPLACE_BIRTH_CERTI

		17				儿童健康体检记录表结构/WCH_EHR_CHILDREN_EXAMINATION

		18				孕妇高危跟踪记录表结构/WCH_EHR_PREG_WOMEN_RISK_TRACK

		19				计生手术术后随访数据表结构/WCH_EHR_OPERATION_VISIT_RECORD

		20				高危／体弱儿随访表结构/WCH_EHR_RISK_WEAK_VISIT

		21				计生专科病历数据表结构/WCH_EHR_FAMILY_PLAN_OUTPATIENT

		22				产前筛查追踪随访记录表/WCH_EHR_PRENATAL_SCREEN_TRACK

		23				产后42天健康检查表结构/WCH_EHR_42D_HEALTH_EXAMINATION

		24				孕妇高危因素记录表结构/WCH_EHR_PREG_WOMEN_RISK_FACT

		25				孕妇登记建卡信息表结构/WCH_EHR_PREG_WOMEN_EST_CARD

		26				不良记分明细表/WJ_DEFESCORE_DETAIL

		27				人员不良记分表/WJ_DEFEPERSON

		28				预防接种数据表/VACCINATIONRECORD

		29				接种人员信息表/PERSONNEL

		30				遗传代谢病筛记录表结构/WCH_EHR_GENE_METAB_DIS_SCREEN		oracle

		31				出生医学证明记录表/WCH_EHR_REPLACE_BIRTH_CERTI

		32				听力筛查结果记录表结构/WCH_EHR_HEAR_SCREEN_RECORD

		33				儿童病史询问记录表结构/WCH_EHR_CH_MEDICAL_HISTORY_ASK

		34				新生儿出生登记表结构/WCH_EHR_NEWBORN_BIRTH_REGIST

		35				儿童健康体检记录表结构/WCH_EHR_CHILDREN_EXAMINATION

		36				口腔保健信息记录表结构/WCH_EHR_ORAL_HEALTH_RECORD

		37				计生手术记录数据表结构/WCH_EHR_OPERATION_RECORD

		38				先心病治疗记录表结构/WCH_EHR_CONG_HEART_DIS_TREAT

		39				食源性疾病报告卡信息表/FOODBORNEDISEASES

		40				产妇分娩信息记录表结构/WCH_EHR_PREG_WOMEN_DELI_RECORD

		41				孕妇疾病史询问记录表结构/WCH_EHR_MEDICAL_HISTORY_ASK

		42				儿童死亡报告表结构/WCH_EHR_CHILDREN_DEATH_REPORT

		43				先心病筛查记录表结构/WCH_EHR_CONG_HEART_DIS_SCREEN

		44				计生手术术后随访数据表结构/WCH_EHR_OPERATION_VISIT_RECORD

		45				出生缺陷儿登记表结构/WCH_EHR_CH_BIRTH_DEFECTS_REG

		46				儿童登记建卡表结构/WCH_EHR_CHILDREN_BASIC_INFOR

		47				视力筛查结果记录表结构/WCH_EHR_VISION_SCREEN_RECORD

		48				孕妇高危跟踪记录表结构/WCH_EHR_PREG_WOMEN_RISK_TRACK

		49				计生专科病历数据表结构/WCH_EHR_FAMILY_PLAN_OUTPATIENT

		50				妇女病妇科检查记录表/WCH_DIS_EXAM_RECORD

		51				高危／体弱因素登记表结构/WCH_EHR_RISK_WEAK_REGISTER

		52				孕妇产前筛查记录表结构/WCH_EHR_PRENATAL_SCREEN_RECORD

		53				孕妇孕产史询问记录表结构/WCH_EHR_MATERNITY_HISTORY_ASK

		54				传染病报告卡数据表/INFECTIOUSDISEASEREPORT

		55				孕妇产前检查记录表结构/WCH_EHR_PRENATAL_EXAMINATION

		56				孕妇登记建卡信息表结构/WCH_EHR_PREG_WOMEN_EST_CARD

		57				孕妇个人史询问记录表结构/WCH_EHR_PERSONAL_HISTORY_ASK

		58				高危／体弱儿随访表结构/WCH_EHR_RISK_WEAK_VISIT

		59				产后访视信息记录表结构/WCH_EHR_POSTPAR_VISIT_RECORD

		60				孕妇高危因素记录表结构/WCH_EHR_PREG_WOMEN_RISK_FACT

		61				产后42天健康检查表结构/WCH_EHR_42D_HEALTH_EXAMINATION

		62				围产儿死亡报告表结构/WCH_EHR_PERINATAL_DEATH_REPORT

		63				新生儿随访记录表结构/WCH_EHR_NEWBORN_VISIT_MANAGE

		64				居民基本信息数据表结构/EHR_RESIDENT_BASIC_INFORMATION

		65				产前筛查追踪随访记录表/WCH_EHR_PRENATAL_SCREEN_TRACK

		66				妇女病辅助检查记录表/WCH_DIS_ASSEXAM_RECORD

		67				预防接种数据表/VACCINATIONRECORD

		68				接种人员信息表/PERSONNEL

		69				儿童登记建卡表结构/WCH_EHR_CHILDREN_BASIC_INFOR		sqlserver

		70				孕妇孕产史询问记录表结构/WCH_EHR_MATERNITY_HISTORY_ASK

		71				产妇分娩信息记录表结构/WCH_EHR_PREG_WOMEN_DELI_RECORD

		72				新生儿随访记录表结构/WCH_EHR_NEWBORN_VISIT_MANAGE

		73				出生医学证明记录表/WCH_EHR_REPLACE_BIRTH_CERTI

		74				孕妇疾病史询问记录表结构/WCH_EHR_MEDICAL_HISTORY_ASK

		75				孕妇产前检查记录表结构/WCH_EHR_PRENATAL_EXAMINATION

		76				孕妇高危跟踪记录表结构/WCH_EHR_PREG_WOMEN_RISK_TRACK

		77				儿童健康体检记录表结构/WCH_EHR_CHILDREN_EXAMINATION

		78				产后访视信息记录表结构/WCH_EHR_POSTPAR_VISIT_RECORD

		79				产后42天健康检查表结构/WCH_EHR_42D_HEALTH_EXAMINATION

		80				孕妇登记建卡信息表结构/WCH_EHR_PREG_WOMEN_EST_CARD

		81				孕妇个人史询问记录表结构/WCH_EHR_PERSONAL_HISTORY_ASK

		82				预防接种数据表/VACCINATIONRECORD

		83				接种人员信息表/PERSONNEL

		84				儿童禁忌症记录信息/CHILDCONTRAINDICATION		oracle

		85				预防接种数据表/VACCINATIONRECORD

		86				接种人员信息表/PERSONNEL

		87				先心病筛查记录表结构/WCH_EHR_CONG_HEART_DIS_SCREEN		sqlserver

		88				遗传代谢病筛记录表结构/WCH_EHR_GENE_METAB_DIS_SCREEN

		89				新生儿随访记录表结构/WCH_EHR_NEWBORN_VISIT_MANAGE

		90				新生儿出生登记表结构/WCH_EHR_NEWBORN_BIRTH_REGIST

		91				儿童健康体检记录表结构/WCH_EHR_CHILDREN_EXAMINATION

		92				孕妇登记建卡信息表结构/WCH_EHR_PREG_WOMEN_EST_CARD

		93				儿童登记建卡表结构/WCH_EHR_CHILDREN_BASIC_INFOR

		94				产后访视信息记录表结构/WCH_EHR_POSTPAR_VISIT_RECORD

		95				产后42天健康检查表结构/WCH_EHR_42D_HEALTH_EXAMINATION

		96				居民既往疾病史表结构/JWJBSSJB

		97				预防接种数据表/VACCINATIONRECORD

		98				接种人员信息表/PERSONNEL

		99				体检报告信息表/EX_REP_RECODE

		100				体检报告明细表/EX_REP_DETAIL

		101				预约挂号记录表/APP_REGISTERRECORD

		102				住院病人医嘱表结构/DOCTORADVICERECORD

		103				门诊／急诊／住院西药处方表结构（主表）/WM_PRESCRIPTIONS

		104				门诊／急诊／住院西药处方表结构（从表）/WM_PRESCRIPTIONDETAILS

		105				门诊／急诊／住院中药处方表结构（主表）/CM_PRESCRIPTIONS

		106				门诊／急诊／住院中药处方表结构（从表）/CM_PRESCRIPTIONDETAILS

		107				中医病案首页表结构（主表）/ED_CMEDICAL_HOME_PAGE_RECORD

		108				中医病案首页中手术记录表结构（从表）/ED_CMED_HOME_PAGE_OPE_RECORD

		109				西医病案首页表结构（主表）/FIRSTPAGEMEDICALRECORD

		110				西医病案首页中手术记录表结构（从表）/MR_OPERATIONRECORD

		111				患者基本信息数据表结构/PERSONALINFORMATION

		112				门诊／急诊挂号数据表结构/REGISTERRECORD

		113				门诊／急诊就诊记录表结构/MEDICALRECORD

		114				死亡医学证明记录表/DEATHMEDRECORD

		115				治疗处置记录表结构/TREATMENTRECORD

		116				住院患者病程记录表结构/COURSERECORD

		117				检验申请记录表结构/TESTRECORD

		118				检验报告记录表结构（主表）/LAR_EXAM_INFO

		119				检验结果明细表结构（从表）/TESTDETAILS

		120				检查申请记录表结构/EXAMINATIONRECORD

		121				检查报告记录表结构/EXAMINATIONDETAILS

		122				患者入院记录表结构/INHOSPITALRECORD

		123				患者出院／死亡记录表结构（出院小结）/OUTHOSPITALRECORD

		124				手术／操作记录表结构/OPERATIONRECORD

		125				患者输血申请表结构（主表）/TRANSFUSIONRECORD

		126				患者输血记录表结构（从表）/TRANSFUSIONDETAILS

		127				预防接种数据表/VACCINATIONRECORD		oracle

		128				接种人员信息表/PERSONNEL

		129				肿瘤报告卡数据表/TB_SZ_ZL_BGK

		130				脑卒中报告卡数据表/TB_SZ_NCZ_BGK

		131				投诉举报记录/WJ_REPORT_RECORD

		132				食源性疾病报告卡信息表/FOODBORNEDISEASES

		133				行政处罚记录/WJ_INVESTCASE

		134				糖尿病报告卡数据表/TB_SZ_TNB_BGK

		135				冠心病报告卡数据表/TB_SZ_GXB_BGK

		136				被监督单位基础信息/WJ_UNITBASICINFO

		137				服务机构（单位）职工数据表/V_RLZY_SJXF

		138				护士信息/V_RLZY_NURSE

		139				医师信息/V_RLZY_DOCTOR

		140				医师多执业/V_RLZY_DOCTORMUTI

		141				机构信息/V_RLZY_TUNIT

		142				出生医学证明记录表/WCH_EHR_REPLACE_BIRTH_CERTI

		143				新生儿出生登记表结构/WCH_EHR_NEWBORN_BIRTH_REGIST

		144				儿童健康体检记录表结构/WCH_EHR_CHILDREN_EXAMINATION

		145				孕妇产前检查记录表结构/WCH_EHR_PRENATAL_EXAMINATION

		146				新生儿随访记录表结构/WCH_EHR_NEWBORN_VISIT_MANAGE

		147				视力筛查结果记录表结构/WCH_EHR_VISION_SCREEN_RECORD

		148				孕妇登记建卡信息表结构/WCH_EHR_PREG_WOMEN_EST_CARD

		149				产妇分娩信息记录表结构/WCH_EHR_PREG_WOMEN_DELI_RECORD

		150				计生手术记录数据表结构/WCH_EHR_OPERATION_RECORD

		151				先心病筛查记录表结构/WCH_EHR_CONG_HEART_DIS_SCREEN

		152				听力筛查结果记录表结构/WCH_EHR_HEAR_SCREEN_RECORD

		153				孕妇产前筛查记录表结构/WCH_EHR_PRENATAL_SCREEN_RECORD

		154				居民基本信息数据表结构/EHR_RESIDENT_BASIC_INFORMATION

		155				产后42天健康检查表结构/WCH_EHR_42D_HEALTH_EXAMINATION

		156				门诊／急诊就诊记录表结构/MEDICALRECORD

		157				检验结果明细表结构（从表）/TESTDETAILS

		158				患者基本信息数据表结构/PERSONALINFORMATION

		159				转诊记录表结构/REFERRALRECORD

		160				门诊／急诊／住院中药处方表结构（主表）/CM_PRESCRIPTIONS

		161				门诊／急诊／住院中药处方表结构（从表）/CM_PRESCRIPTIONDETAILS

		162				门诊／急诊／住院西药处方表结构（主表）/CM_PRESCRIPTIONS

		163				门诊／急诊／住院西药处方表结构（从表）/CM_PRESCRIPTIONDETAILS

		164				门诊／急诊挂号数据表结构/REGISTERRECORD

		165				患者入院记录表结构/INHOSPITALRECORD

		166				住院病人医嘱表结构/DOCTORADVICERECORD

		167				检验申请记录表结构/TESTRECORD

		168				检验报告记录表结构（主表）/LAR_EXAM_INFO

		169				检验结果明细表结构（从表）/TESTDETAILS

		170				检查申请记录表结构/EXAMINATIONRECORD

		171				检查报告记录表结构/EXAMINATIONDETAILS

		172				门诊／急诊／住院费用表结构（主表）/COSTRECORD

		173				门诊／急诊／住院费用表结构（从表）/COSTDETAILS

		174				手术／操作记录表结构/OPERATIONRECORD

		175				门诊／急诊／住院西药处方表结构（主表）/WM_PRESCRIPTIONS		oracle

		176				门诊／急诊／住院西药处方表结构（从表）/WM_PRESCRIPTIONDETAILS

		177				门诊／急诊／住院中药处方表结构（主表）/CM_PRESCRIPTIONS

		178				门诊／急诊／住院中药处方表结构（从表）/CM_PRESCRIPTIONDETAILS

		179				住院病人医嘱表结构/DOCTORADVICERECORD

		180				门诊／急诊就诊记录表结构/MEDICALRECORD

		181				患者基本信息数据表结构/PERSONALINFORMATION

		182				门诊／急诊挂号数据表结构/REGISTERRECORD

		183				体检报告信息表/EX_REP_RECODE

		184				体检报告明细表/EX_REP_DETAIL

		185				检验申请记录表结构/TESTRECORD

		186				检验报告记录表结构（主表）/LAR_EXAM_INFO

		187				检验结果明细表结构（从表）/TESTDETAILS

		188				门诊／急诊／住院费用表结构（主表）/COSTRECORD

		189				门诊／急诊／住院费用表结构（从表）/COSTDETAILS

		190				治疗处置记录表结构/TREATMENTRECORD

		191				预约挂号记录表/APP_REGISTERRECORD

		192				西医病案首页表结构（主表）/FIRSTPAGEMEDICALRECORD

		193				西医病案首页中手术记录表结构（从表）/MR_OPERATIONRECORD

		194				患者出院／死亡记录表结构（出院小结）/OUTHOSPITALRECORD

		195				住院患者病程记录表结构/COURSERECORD

		196				患者入院记录表结构/INHOSPITALRECORD

		197				药品入库信息记录表/DRUG_IN_STORE_INFOR_RECORD

		198				药品出库信息记录表/DRUG_OUT_STORE_INFOR_RECORD

		199				预防接种数据表/VACCINATIONRECORD

		200				接种人员信息表/PERSONNEL

		201		委办局推送		死亡医学证明记录表/DEATHMEDRECORD		mysql

		202				预防接种数据表/VACCINATIONRECORD		mysql

		203				体检报告信息表/EX_REP_RECODE

		204				指标数据：每日门急诊人次、每日门急诊人次top10、出入院人次、实时指标

		205				门诊／急诊就诊记录表结构/MEDICALRECORD（加密推送）		oracle

		206				门诊／急诊挂号数据表结构/REGISTERRECORD（加密推送）

		207				患者基本信息数据表结构/PERSONALINFORMATION（加密推送）

		208				检验报告记录表结构（主表）/LAR_EXAM_INFO（加密推送）

		209				检验结果明细表结构（从表）/TESTDETAILS（加密推送）

		210				检查报告记录表结构/EXAMINATIONDETAILS（加密推送）

		211				指标推送：门急诊肺炎、呼吸疾病、入院人数、出院人数		mysql

		212				门诊／急诊就诊记录表结构/MEDICALRECORD（加密推送）		mysql

		213				患者出院／死亡记录表结构（出院小结）/OUTHOSPITALRECORD（加密推送）

		214				患者入院记录表结构/INHOSPITALRECORD（加密推送）

		215				住院患者病程记录表结构/COURSERECORD（加密推送）

		216				西医病案首页表结构（主表）/FIRSTPAGEMEDICALRECORD（加密推送）

		217				中医病案首页表结构（主表）/ED_CMEDICAL_HOME_PAGE_RECORD（加密推送）

		218				患者基本信息数据表结构/PERSONALINFORMATION		sqlserver

		219				门诊／急诊挂号数据表结构/REGISTERRECORD

		220				门诊／急诊就诊记录表结构/MEDICALRECORD

		221				患者入院记录表结构/INHOSPITALRECORD

		222				患者出院／死亡记录表结构（出院小结）/OUTHOSPITALRECORD

		223				住院患者病程记录表结构/COURSERECORD

		224				检验申请记录表结构/TESTRECORD

		225				检验报告记录表结构（主表）/LAR_EXAM_INFO

		226				检验结果明细表结构（从表）/TESTDETAILS

		227				检查报告记录表结构/EXAMINATIONDETAILS

		228				检查报告记录表结构/EXAMINATIONDETAILS

		229				门诊／急诊／住院费用表结构（主表）/COSTRECORD

		230				门诊／急诊／住院费用表结构（从表）/COSTDETAILS

		231				服务机构（单位）职工数据表/V_RLZY_SJXF		mysql

		232				护士信息/V_RLZY_NURSE

		233				医师信息/V_RLZY_DOCTOR

		234				医师多执业/V_RLZY_DOCTORMUTI

		235				机构信息/V_RLZY_TUNIT

		236				患者基本信息数据表结构/PERSONALINFORMATION

		237				门诊／急诊挂号数据表结构/REGISTERRECORD

		238				门诊／急诊就诊记录表结构/MEDICALRECORD

		239				门诊／急诊／住院西药处方表结构（主表）/WM_PRESCRIPTIONS

		240				门诊／急诊／住院西药处方表结构（从表）/WM_PRESCRIPTIONDETAILS

		241				门诊／急诊／住院中药处方表结构（主表）/CM_PRESCRIPTIONS

		242				门诊／急诊／住院中药处方表结构（从表）/CM_PRESCRIPTIONDETAILS

		243				检验申请记录表结构/TESTRECORD

		244				检验报告记录表结构（主表）/LAR_EXAM_INFO

		245				检验结果明细表结构（从表）/TESTDETAILS

		246				检查申请记录表结构/EXAMINATIONRECORD

		247				检查报告记录表结构/EXAMINATIONDETAILS

		248				体检报告信息表/EX_REP_RECODE

		249				体检报告明细表/EX_REP_DETAIL

		250				患者入院记录表结构/INHOSPITALRECORD

		251				住院患者病程记录表结构/COURSERECORD

		252				患者出院／死亡记录表结构（出院小结）/OUTHOSPITALRECORD

		253				住院病人医嘱表结构/DOCTORADVICERECORD

		254				西医病案首页表结构（主表）/FIRSTPAGEMEDICALRECORD

		255				西医病案首页中手术记录表结构（从表）/MR_OPERATIONRECORD

		256				患者输血申请表结构（主表）/TRANSFUSIONRECORD

		257				患者输血记录表结构（从表）/TRANSFUSIONDETAILS

		258				医院血液库存信息记录表/HOSBLOOD_INFOR_RECORD

		259				个人献血记录表/PERSONBLOODDONOR

		260		省平台数据推送		门诊／急诊／住院西药处方表结构（主表）/WM_PRESCRIPTIONS		oracle

		261				门诊／急诊／住院西药处方表结构（从表）/WM_PRESCRIPTIONDETAILS

		262				门诊／急诊／住院中药处方表结构（主表）/CM_PRESCRIPTIONS

		263				门诊／急诊／住院中药处方表结构（从表）/CM_PRESCRIPTIONDETAILS

		264				住院病人医嘱表结构/DOCTORADVICERECORD

		265				门诊／急诊就诊记录表结构/MEDICALRECORD

		266				患者基本信息数据表结构/PERSONALINFORMATION

		267				门诊／急诊挂号数据表结构/REGISTERRECORD

		268				体检报告信息表/EX_REP_RECODE

		269				体检报告明细表/EX_REP_DETAIL

		270				检验申请记录表结构/TESTRECORD

		271				检验报告记录表结构（主表）/LAR_EXAM_INFO

		272				检验结果明细表结构（从表）/TESTDETAILS

		273				门诊／急诊／住院费用表结构（主表）/COSTRECORD

		274				门诊／急诊／住院费用表结构（从表）/COSTDETAILS

		275				西医病案首页表结构（主表）/FIRSTPAGEMEDICALRECORD

		276				西医病案首页中手术记录表结构（从表）/MR_OPERATIONRECORD

		277				中医病案首页表结构（主表）/ED_CMEDICAL_HOME_PAGE_RECORD

		278				中医病案首页中手术记录表结构（从表）/ED_CMED_HOME_PAGE_OPE_RECORD

		279				医疗高值耗材使用记录表/CONSUMPTIVEMATERIALRECORD

		280				患者输血申请表结构（主表）/TRANSFUSIONRECORD

		281				患者输血记录表结构（从表）/TRANSFUSIONDETAILS

		282				患者入院记录表结构/INHOSPITALRECORD

		283				住院患者病程记录表结构/COURSERECORD

		284				患者出院／死亡记录表结构（出院小结）/OUTHOSPITALRECORD

		285				药品入库信息记录表/DRUG_IN_STORE_INFOR_RECORD

		286				药品出库信息记录表/DRUG_OUT_STORE_INFOR_RECORD

		287				耗材入库信息记录表/MATER_IN_STORE_INFOR_RECORD

		288				耗材出库信息记录表/MATER_OUT_STORE_INFOR_RECORD

		289				居民基本信息数据表结构/EHR_RESIDENT_BASIC_INFORMATION

		290				高血压患者登记表结构/GXYHZDJBKB

		291				高血压患者随访表结构/GXYHZSFSJB

		292				糖尿病患者登记表结构/TNBHZDJBKB

		293				糖尿病患者随访表结构/TNBHZSFSJB

		294				居民健康摘要表结构/JMJKZYSJB

		295				居民既往疾病史表结构/JWJBSSJB

		296				居民既往手术史表结构/JWSSSSJB

		297				居民既往外伤史表结构/JWWSSSJB

		298				居民既往输血史表结构/JWSXSSJB

		299				成人健康体检表结构/CRJKTJSJB

		300				家庭基本信息表结构/JTJBXXSJB

		301				住院／家庭病床史表结构/ZYJTBCSJB

		302				家庭医生签约记录表/FAMDOCSIGNRECORD

		303				老年自理能力评估表结构/ED_65ELDER_SELFCARE_ASSESSMENT

		304				老年中医体质辩识表结构/ED_65ELDER_PHYSIQUE_IDENTI

		305		第三方数据推送		门诊／急诊就诊记录表结构/MEDICALRECORD（加密推送）		mysql

		306				患者基本信息数据表结构/PERSONALINFORMATION（加密推送）

		307				西医病案首页表结构（主表）/FIRSTPAGEMEDICALRECORD（加密推送）

		308				西医病案首页中手术记录表结构（从表）/MR_OPERATIONRECORD（加密推送）

		309				中医病案首页表结构（主表）/ED_CMEDICAL_HOME_PAGE_RECORD（加密推送）

		310				中医病案首页中手术记录表结构（从表）/ED_CMED_HOME_PAGE_OPE_RECORD（加密推送）
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附件3：通用查询接口清单及技术规范.docx
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]老通道通用查询接口技术说明

1.存量通用查询接口清单

		序号

		接口名称

		接口说明



		1

		门诊记录查询接口

		查询居民门诊记录



		2

		住院记录查询接口

		查询居民住院记录



		3

		体检记录查询接口

		查询居民体检记录



		4

		检验/检查共享文档批量查询接口

		批量查询检验/检查共享文档



		5

		检验/检查共享文档查询接口

		查询检验/检查共享文档



		6

		体检共享文档批量查询接口

		批量查询体检共享文档



		7

		体检共享文档查询接口

		查询体检共享文档





2.技术规范样例：检验/检查共享文档查询接口

2.1 接口描述

		服务名称

		检验/检查共享文档调阅查询



		服务方法

		HTTP POST



		服务类型

		通用（主动调用）



		请求方式

		application/json



		响应方式

		application/json





2.2 请求头格式

		[bookmark: _请求头格式][bookmark: _2.1请求头格式]参数名称

		参数含义

		类型

		基数

		代码表或说明



		messageId

		消息ID

		ST

		1..1

		由发起方创建，用于标识该条消息的唯一性，在接收返回信息时进行识别，创建规则：本系统分派的ID+日期时间



		creationTime

		消息创建日期时间

		ST

		1..1

		格式YYYYMMDDHHMMSS（24h）



		sendingAppId

		消息发送系统编码

		ST

		1..1

		



		authoritytype

		验证方式

		ST

		1..1

		认证方式，默认值：2



		access_token

		授权码

		ST

		1..1

		业务系统通过平台的“授权码获取服务”获取授权码，合法性由信息资源发布共享平台验证



		inforouter

		消息接收方

		ST

		0..1

		可内容订阅时，为空所有订阅者均推送信息，内容不为空时，业务路由订阅者被推送信息。填写平台约定的系统编码，多值用英文逗号分隔



		signtype

		签名类型

		ST

		1..1

		请求体摘要算法：0（无防篡改验证），1（防篡改验证）,2（CA签名）；默认0



		sign

		签名内容

		ST

		0..1

		signtype：1时，该信息必填，依据平台约定规则签名摘要，验证篡改



		secrettype

		加密类型

		ST

		1..1

		数字信封加密算法：0（不加密），1（加密）默认0



		secretkey

		密钥

		ST

		0..1

		secrettype：1时，该信息必填，获取平台规定AES/SM4算法之一秘钥



		RAtimestamp

		防重放时间戳

		ST

		0..1

		发起请求的时间毫秒数，防重放，时间戳有效时间为15分钟



		RAnonce

		防重放唯一随机数

		ST

		0..1

		生成的 UUID，结合时间戳防重放



		RAsignature

		防重放签名内容

		ST

		0..1

		RAtimestamp+ RAnonce+签名防伪信息进行防重放签名



		heartbeat

		心跳检测标识

		ST

		1..1

		心跳检测标识，0 心跳检测 1业务应用，默认1



		testmarker

		测试环境标识

		ST

		1..1

		测试标记位，0，（正式），1（测试），

默认0





[bookmark: _Toc33105778][bookmark: _Toc65763009]2.3 请求体说明

		[bookmark: _Hlk38986127]示例



		{
    "messages":{

                --请求内容--
            }
}







		参数名称

		参数含义

		类型

		基数

		代码表或说明



		messages

		消息标签

		对象

		1..1

		



		|--请求业务内容

		请求体业务内容

		ST

		1..1

		根据具体的业务交互场景进行单独定义





[bookmark: _2.3响应头格式][bookmark: _响应头格式][bookmark: _Toc33105779][bookmark: _Toc65763010]2.4 响应头格式

		参数名称

		参数含义

		类型

		基数

		代码表或说明



		messageId

		消息ID

		ST

		1..1

		由响应方创建，用于标识该条消息的唯一性，在接收返回信息时进行识别，创建规则：本系统分派的ID+日期时间



		creationTime

		消息创建日期时间

		ST

		1..1

		格式YYYYMMDDHHMMSS（24h）



		reqMessageId

		请求消息ID

		ST

		1..1

		和请求消息中的messageId一致



		signtype

		签名类型

		ST

		1..1

		请求体摘要算法：0（无防篡改验证），1（防篡改验证）；默认0



		sign

		签名内容

		ST

		0..1

		Signtype：1时，该信息必填，依据信息资源发布共享平台约定规则签名摘要，验证篡改



		heartbeat

		心跳检测标识

		ST

		1..1

		心跳检测标识，0 心跳检测 1业务应用，默认1



		testmarker

		测试环境标识

		ST

		1..1

		测试标记位，0，（正式），1（测试），

默认0



		messagecode

		响应码

		ST

		1..1

		业务处理结果响应码，具体详见附件章节响应码，1000：成功；其它：失败。

样例：1000



		messagetext

		响应码描述

		ST

		1..1

		业务处理结果响应码，具体详见附件章节响应码，1000：成功；其它：失败。

样例：1000





[bookmark: _Toc33105780][bookmark: _Toc65763011]2.5 响应体说明

		示例



		{
    "messages":{

                --响应内容—

            }

}







		参数名称

		参数含义

		类型

		基数

		代码表或说明



		messages

		消息标签

		对象

		1..1

		



		|--响应业务内容

		业务数据内容

		ST

		1..1

		根据具体的业务交互场景进行单独定义





2.6 接口入参样例

{

    "message": {

        "queryCondition": {

            "queryParameter": [

                {

                    "paraCode": "id", 

                    "paraName": "检查编码", 

                    "value": "2372815"

                }, 

                {

                    "paraCode": "cardNo", 

                    "paraName": "身份证件号码", 

                    "value": "3205XXXXXXXXXXXXX4"

                }, 

                {

                    "paraCode": "orgCode", 

                    "paraName": "机构编码", 

                    "value": "123205004669574293"

                }

            ], 

            "including": [

                {

                    "contentType": "document", 

                    "value": "EHR34"

                }

            ]

        }

    }

}

2.7 接口响应样例

{

    "message": {

        "msa": {

            "ackCode": "AA"

        },

        "qak": {

            "hitCountTotal": 1,

            "queryResponseStatus": "OK"

        },

        "resultData": {

            "ehrSet": [

                {

                    "OutpatientSummary_ehr27": {

                        "documentHead": {

                            "recordTarget": {

                                "workInfo": {},

                                "patientIdentifier": {

                                    "patientID": "3205XXXXXXXXXXXXX4",

                                    "otherIdCard": {

                                        "cardTypeCode": "01",

                                        "cardNo": "3205XXXXXXXXXXXXX4"

                                    },

                                    "nationalIdNumber": "3205XXXXXXXXXXXXX4"

                                },

                                "contactInfo": {

                                    "patientTelecom": {},

                                    "patientAddress": {

                                        "addressHome": {

                                            "adressType": "H"

                                        },

                                        "addressRegister": {

                                            "adressType": "R"

                                        }

                                    }

                                },

                                "patientPerson": {

                                    "sexCode": "1",

                                    "name": "李XX",

                                    "birthTime": "19XXXXXX",

                                    "bloodType": {}

                                },

                                "insurer": {}

                            },

                            "documentAttribute": {

                                "id": "3205XXXXXXXXXXXXX4",

                                "title": "检查明细"

                            },

                            "author": {

                                "assignedStaff": {

                                    "name": "张XX",

                                    "id": "3205XXXXXXXXXXXXX1"

                                },

                                "time": "20210717092554"

                            },

                            "encounter": {

                                "effectiveTimeLow": "20210717092842",

                                "responsibleParty": {

                                    "deptName": "医学影像科",

                                    "deptId": "A32"

                                },

                                "location": {},

                                "id": "33786995",

                                "typeCode": "1"

                            }

                        },

                        "structuredBody": {

                            "ancillaryStudyList": {

                                "ancillaryStudy": [

                                    {

                                        "fufillInfo": {

                                            "scheduledTime": "20210717092554",

                                            "author": {

                                                "assignedStaff": {

                                                    "name": "张XX",

                                                    "id": "3205XXXXXXXXXXXXX1",

                                                    "representOrg": {

                                                        "deptName": "苏州市立医院本部",

                                                        "orgName": "苏州市立医院本部",

                                                        "orgCode": "123205004669574293_0",

                                                        "deptId": "123205004669574293_0"

                                                    }

                                                },

                                                "time": "20210717092842"

                                            },

                                            "legalAuthenticator": {

                                                "assignedStaff": {

                                                    "name": "张XX",

                                                    "id": "3206XXXXXXXXXXXXX6"

                                                },

                                                "time": "20210717092842"

                                            },

                                            "studyId": "60100000",

                                            "technician": {

                                                "assignedStaff": {

                                                    "name": "张XX",

                                                    "id": "3206XXXXXXXXXXXXX6",

                                                    "representOrg": {

                                                        "deptName": "医学影像科",

                                                        "orgName": "苏州市立医院本部",

                                                        "orgCode": "123205004669574293_0",

                                                        "deptId": "A32"

                                                    }

                                                },

                                                "time": "20210717092554"

                                            }

                                        },

                                        "studyResult": {

                                            "reportId": "2372815",

                                            "studyMethod": "放射",

                                            "studyConclusion": "骨盆正位片未见异常。",

                                            "imageDesc": " 骨盆各骨骨质未见异常。两侧骶髂关节间隙正常。两侧髋关节在位，关节面光整。关节间隙正常。关节囊及关节周围软组织未见异常。"

                                        },

                                        "applyInfo": {

                                            "applyId": "5646799",

                                            "studyItemCode": "60100000",

                                            "applyDoctor": {

                                                "assignedStaff": {

                                                    "representOrg": {}

                                                },

                                                "time": "20210717092554"

                                            },

                                            "studyItemName": "数字化摄影(DR)",

                                            "studyModalityCode": "1"

                                        }

                                    }

                                ]

                            }

                        }

                    }

                }

            ]

        }

    }

}




