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[bookmark: _Toc155263069]招标公告
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: _Hlk45533744]
	项目概况
太仓市人民政府娄东街道办事处的娄东街道北片区智慧小区技防服务项目的潜在投标人应在“苏采云政府采购一体化平台”中参与项目并下载获取电子招标文件，并于2026年9月30日14时00分（北京时间）前上传电子投标文件。



[bookmark: _Hlk47693441][bookmark: _Hlk39824210]一、项目基本情况
[bookmark: _Hlk50632523][bookmark: _Hlk38566924][bookmark: _Hlk38575609]1.项目编号：JSZC-320585-SZHY-G2026-0003
2.项目名称：娄东街道北片区智慧小区技防服务项目
3.预算金额：人民币贰佰肆拾捌万元整（¥2480000.00）
[bookmark: _Hlk182559009]4.最高限价：人民币贰佰叁拾陆万捌仟玖佰陆拾柒元零肆分（¥2368967.04）（投标人报价超过最高限价的投标无效）
[bookmark: _Hlk62464501]5.采购需求：智慧小区技防服务
6.合同履行期限：硬件安装期30天，服务期3年。
7.标的所属行业：十五（租赁和商务服务业）
8.本项目不接受联合体投标
二、 申请人的资格要求
（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
1.具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）； 
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（包括但不限于最近一期的财务报告，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明）；
3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）；
4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料）；
5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）；
6.法律、行政法规规定的其他条件。
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无。
（三）本项目的特定资格要求：无。
（四）本项目拒绝以下申请人：
1.供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
2.法人的分支机构不得参加投标（银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的除外）。
3.凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的其他政府采购活动。
4.根据《中华人民共和国政府采购法》及《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信体系建设的指导意见》（国发〔2016〕33号）、财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定，采购代理人将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与本次政府采购活动。
三、获取招标文件：
1.时间：自本公告发布之日起至2026年9月7日23时59分止。
2.地点：苏采云系统。
3.方式：网上下载电子招标文件。
4.售价：免费。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1.电子投标文件上传截止时间：2026年9月30日14时00分（北京时间）
2.开标时间：2026年9月30日14时00分（北京时间）
3.地点：苏采云网上不见面开标大厅。
五、公告期限
自公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
（一）获取招标文件、电子投标文件制作及上传、不见面开标流程
1.本项目使用CA数字证书进行电子投标，请供应商在参加投标活动前办理好CA数字证书申领及电子签章等操作。CA证书办理详见“江苏省政府采购”官网首页―“苏采云”―进入“苏采云政府采购一体化平台”―点击“新CA办理指南”。
2.获取招标文件
（1）确认参与：供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。
（2）供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。
（3）获取招标文件：苏采云系统自行下载电子招标文件。
（4）供应商应随时登录交易网站自行查看本项目的补充通知和网上答疑，以便获悉最新信息。因供应商未及时查看相关信息导致的投标失误，由供应商自行承担。
3.电子投标文件制作、上传
（1）供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。
（2）电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。
4.开标
（1）供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。
（2）本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间（投标文件提交截止时间后15分钟）内未能完成解密的视为放弃投标。
（3）在开标、评标过程中供应商代表须在网上不见面开标系统中保持在线状态，以应对可能发生的澄清、说明等回复，由于供应商代表不在线所造成的一切后果由供应商自行承担。
5.有关电子投标的技术疑问：
CA技术咨询服务电话：400-608-6099
电子签章技术咨询服务电话：025-83633811、15380932027 
系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950 QQ：3048755361。
（二）投标保证金
本项目不需要缴纳投标保证金。
（三）政府采购履约资金扶持政策
中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。
（四）代理服务费：
以预算金额为计算基础，按苏州市政府采购网《苏州市级政府采购代理服务收费公告信息表第一批》公告收费标准结算（100万元以内1.5%、100～500万元1.1%）结算，本项目代理服务费上限26280元，专家评审费按实际发生金额结算，均由采购人支付。
（五）政府采购监督电话：0512-53512539
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息
名称：太仓市人民政府娄东街道办事处
地址：太仓市郑和中路 397 号
联系电话：吴烨杰 0512-53595183
2.采购代理机构信息
名称：苏州厚垚工程项目管理有限公司
地址：太仓市娄东街道上海东路163号
联系方式：13814576566
    3.项目联系方式
项目联系人：马俊
电话：13814576566   E-Mail：2976403325@qq.com


[bookmark: _Toc155263070]第一章 投标人须知
[bookmark: _Toc155263071]投标人须知前附表
	[bookmark: _Hlk495669091]序号
	内容
	说明与要求

	1.1
	项目名称
	娄东街道北片区智慧小区技防服务项目

	
	项目编号
	JSZC-320585-SZHY-G2026-0003

	2.1
	采购单位
	名称：太仓市人民政府娄东街道办事处
地址：太仓市郑和中路 397 号
联系电话：吴烨杰0512-53595183 

	2.2
	采购代理机构
	名称：苏州厚垚工程项目管理有限公司
地址：太仓市娄东街道上海东路163号
联系人：马俊    
联系电话：13814576566
Email：2976403325@qq.com

	2.9
	采购内容
	智慧小区技防服务

	
	采购预算
	见招标公告

	
	最高限价
	见招标公告

	
	合同履行期限
	见招标公告

	
	所属行业
	十五（租赁和商务服务业）

	3.1
	投标人的一般资格条件
	见招标公告要求

	3.2
	落实政府采购政策需满足的资格要求
	见招标公告要求

	3.3
	投标人的特定资格条件
	见招标公告要求

	3.4
	联合体
	见招标公告要求

	8.2
	投标人要求澄清招标文件的截止时间
	2026年9月8日10时30分止（北京时间）

	8.3
	招标人对招标文件澄清时间
	2026年9月8日

	9.3
	招标人对招标文件修改时间
	投标截止时间十五天前

	10.1
	招标答疑会
	本项目不召开招标答疑会

	10.3
	现场勘察
	本次招标活动不组织统一现场勘察，投标单位可根据自身需要自行前往勘察现场，并承担其投标风险。

	15.1
	投标文件类型及份数
	电子文件，网上上传。
中标人中标后须向代理机构提供与电子投标文件一致的纸质投标文件三套（二正一副）。

	
	是否退还投标文件
	☐是
☑否

	16.3
	投标保证金
	本项目不需要投标保证金

	17.1
	投标有效期
	投标截止期结束后90天

	19.1
	投标文件递交截止时间及地点
	1.上传截止时间:见招标公告
2.递交地点:网上上传

	21.1
	开标时间及地点
	1.开标时间：见招标公告
2.开标地点：网上不见面开标大厅。

	22.1
	评标委员会
	人数：5人。
其中：专家4人，采购人代表1人。

	24.1
	资格审查
	资格后审

	27.2
	评标方法
	综合评分法，综合得分最高的投标单位为中标单位，如综合得分相同则报价低得排名在前，如报价也相同则抽签确定。

	28.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	☑是，推荐1名中标候选人，并依法确定中标人。
☐否，推荐//名中标候选人，由招标人依法确定中标人。

	33.1
	履约保证金
	金额： //
方式：//

	34.1
	代理服务费
	见招标公告

	35
	招标人补充的其他内容
	1.本项目采用不见面开标，投标人在投标截止时间后根据系统提示解密电子投标文件。解密时间为 15 分钟，未在规定时间内完成解密，其投标文件将被拒绝，不参与后续投标流程。
2.招标文件中有与本投标人须知前附表不一致的，按本投标人须知前附表执行。



[bookmark: _Toc155263072]
投标人须知
一、说明和释义
1.说明
1.1本招标文件仅适用于苏州厚垚工程项目管理有限公司组织的采购活动。
1.2本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。
1.3本招标文件的解释权属于苏州厚垚工程项目管理有限公司。
2.词语释义
2.1采购人：系指购买本项目货物、服务的国家机关、事业单位、团体组织。
2.2采购代理机构：指依法接受采购人委托，从事货物、工程和服务等政府采购招标代理业务的社会中介机构。
2.3投标人：是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或自然人。
[bookmark: _Hlk69481320]2.4招标采购单位：采购人及采购代理机构的统称。
2.5响应：投标人根据招标采购单位或招标采购单位发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。
2.6合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。
[bookmark: _Hlk69479322]2.7甲方（采购人）：合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人或其他组织和自然人。
2.8乙方（供应商）：合同中规定的向采购人提供货物和服务的法人或其他组织和自然人。
2.9 货物：指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。
2.10 工程：是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。
2.11服务：是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。
2.12 知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。
2.13 天：日历日。
2.14 交货（服务）地点：合同中明确约定的乙方提交的货物、工程或服务最终到达地点。
2.15 合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。
2.16 产地：货物开采、生长、生产、最终制造、加工或提供服务的来源地。
2.17 不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。
2.18 实质响应：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。
2.19 进口产品：通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。
2.20 书面形式：系指纸质文件、传真、电子邮件等。
二、投标人
3.合格投标人的资格条件
3.1 投标人当具备的一般条件：详见投标人须知前附表3.1条。
3.2 落实政府采购政策需满足的资格要求：详见投标人须知前附表3.2条。
3.3 投标人的特定资格条件：详见投标人须知前附表3.3条。
3.4 联合体：详见投标人须知前附表3.4条。
4.投标人代表
4.1指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法定代表人，须持有《法人授权委托书》（详见投标文件格式）。
5.投标费用 
5.1无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。
6.相关说明：
6.1投标人要充分考虑知识产权问题，应保证采购单位免除且承担由于投标单位在使用该项目所需的服务和设计或其任何一部分时而引起第三方提出的侵犯专利权、商标权或工业设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等，以及采购单位为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费）。
三、招标文件的说明
7.招标文件
7.1 招标文件由招标文件目录所列内容组成。投标人应详细阅读招标文件的全部内容，如有残缺等问题应在依法获取招标文件后3日内向招标代理机构提出，否则，由此产生的影响由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。
8.招标文件的提疑
8.1 投标人在收到招标文件后，若有问题需要澄清，应于收到招标文件后在苏采云系统或以书面方式向招标采购单位提出。
8.2 投标人的提疑不得迟于前附表中规定投标人要求澄清招标文件的截止时间前提出。
[bookmark: _Hlk69480932]8.3 招标采购单位将在前附表规定的时间内在苏采云系统内或以书面方式予以解答。
[bookmark: _Hlk69480560]9.招标文件的澄清、修改
9.1 采购人或招标代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对招标文件用补充文件的方式进行修改，但不得改变采购标的和资格条件。
9.2招标代理机构对招标文件的修改，将在政府采购指定的相关媒体上对外发布，投标人应及时自行查看。
9.3 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，通过政府采购指定的相关媒体对外进行发布；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。为使投标人有足够的时间按招标文件的修改要求考虑修正投标文件，或出于其他原因，招标代理机构有权推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更通知通过政府采购指定的相关媒体对外进行发布。
9.4 招标文件的澄清、修改等内容与招标文件在同一内容的表述上不一致时，以发出日期最接近开标时间的通知公告或书面文件为准。
9.5 招标文件的澄清、修改等内容均作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。
9.6 招标文件若有最新的答疑文件，投标供应商必须下载并使用该文件制作新的电子投标文件，否则将无法完成电子投标文件的上传及投标。
[bookmark: _Hlk69481158]10.投标答疑会
10.1投标人可派代表于前附表中所述时间和地点出席投标答疑会。
10.2投标答疑会会议记录包括采购人认为可以回答且不会引起投标人误解的相关问题和答复。
10.3 现场勘察具体要求详见前附表。
10.4 由于投标答疑会或现场勘察而产生的对招标文件内容的修改，按照本须知第9条规定执行。
四、投标文件说明
11.提示与要求
11.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。
11.2无论是否递交投标文件，投标人都应将招标文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。
12.投标文件计量单位和使用文字
12.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。
12.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件可能引起的对投标人不利的后果，招标代理机构概不负责。
13.投标文件的组成
详见招标文件第三章投标文件组成及格式
14.投标文件编制要求
14.1电子投标文件编制要求：投标人应按苏采云系统规定编制、上传电子投标文件，投标文件应按招标文件规定的要求编制，如果未按规定编制上传，可能导致投标无效。
14.2《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写，统一规范，不得自行增减内容。
14.3投标报价（编制）要求的说明
[bookmark: _Hlk69136601]14.3.1 除非合同中另有规定，投标人对投标报价应包括完成本次招标所需的全部费用和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。投标报价为最终报价，除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。
14.3.2投标人应按《投标分项报价表》中的全部货物或服务计算单价和总价。《投标分项报价表》中的每一单项均应计算并填写单价和总价，并由法定代表人或授权委托人签署。
14.3.3投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只响应其中部分内容者，其标书将被拒绝。但如果招标文件要求分标段投标的，则投标人应按招标公告的规定选择标段，并按标段分别编制投标文件。
14.3.4 一项投标内容只允许一个报价，招标代理机构不接受任何有选择性的投标报价。
14.3.5投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非招标文件另有规定。
15.投标文件的签署
15.1电子投标文件的签署：电子签章或签字盖章后扫描生成投标文件。苏采云系统另有要求的按苏采云系统规定执行。。
15.2投标文件格式中凡要求加盖投标公章和法定代表人（或授权委托人）盖章或签名的文件，必须按要求加盖投标人公章和法定代表人（或授权委托人）盖章或签名，未按上述要求签署、盖章的投标文件将被拒绝。 
16.投标保证金
16.1根据政府采购相关政策，本项目无须提供投标保证金。
16.2投标人有下列情况的，招标采购单位将依法追究其责任。
16.2.1在投标有效期内，投标人撤回其投标文件的；
16.2.2 中标人无正当理由不按本招标文件相关条款规定与采购人签订合同的；
16.2.3 中标人不按本招标文件相关条款规定缴付相关费用的；
16.2.4 投标人在投标过程中有违反有关法律法规的行为。
17.投标文件的有效期
17.1在前附表规定的投标有效期内，投标人应保持投标书有效。有效期短于这个规定期限的投标，其投标文件将被拒绝。
17.2在特殊情况下，招标采购单位可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。 同意延长有效期的投标人不能修改投标文件，按本须知规定的投标保证金的有效期也相应延长。
五、投标文件的递交
18.投标文件的密封
18.1 电子投标文件按苏采云系统和投标文件制作软件的规定要求加密上传。
19.投标截止时间
19.1电子投标文件必须按招标公告中规定的网上投标截止时间前上传提交，否则投标无效。
19.2招标采购单位推迟投标截止时间时，应在本项目公告媒体以更正公告的方式，通知投标人。在这种情况下，招标代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。
19.3至投标截止时间止上传的投标文件少于三家的，招标代理机构有权宣布本次招标失败。
20.投标文件的修改和撤回
20.1投标人在提交电子投标文件截止时间前，可对其电子投标文件进行撤回或修改。
20.2电子投标文件的修改和撤回按苏采云系统规定。
20.3 开标后投标人不得撤回投标。
六、开标和评标
21.开标
21.1招标采购单位按本须知前附表规定的时间、地点、和方式主持开标会。
21.2 采用不见面开标方式的，投标人须在项目开标前登录不见面开标系统，进入网上开标大厅进行网上签到，做好相关准备工作。
21.3 采用现场开标方式的，参加开标的投标人法定代表人或其授权代表携带本须知前附表规定的资料准时出席开标会，否则其投标将被拒绝。
21.4 投标人不足3家的，不得开标。
21.5 投标文件解密
21.5.1采用不见面开标方式的，在本项目开标后规定的解密时间内，由投标人自行登录网上开标大厅解密投标文件，解密时间为15分钟。
21.5.2采用现场开标方式的，公布投标人后，由参加开标会投标人代表持CA数字证书现场解密投标文件。
21.5.3 因投标人原因导致无法解密或解密失败的，由投标人自行承担相关责任。
21.6 投标人对开标过程和开标记录有疑义或认为招标采购单位相关工作人员有需要回避的情形的，应在开标时提出询问或回避申请。招标采购单位对投标人代表提出的询问或回避申请应当及时处理。
22.评标委员会或评标小组
22.1评标委员会或评标小组（以下简称评委会）成员由招标人依法负责组建；
22.2评委会组负责具体的评标事务，并独立履行以下职责；
22.2.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
22.2.2 要求投标人对投标文件有关事项做出澄清或者说明；
22.2.3 对投标文件进行比较和评价；
22.2.4 确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；
22.2.5 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。
22.3评委会成员应当履行下列义务：
22.3.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；
22.3.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；
22.3.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；
22.3.4评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标报告应当包括以下内容： 
（一）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；
（二）投标人名单和评标委员会成员名单；
（三）评标方法和标准；
（四）开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；
（五）评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；
（六）其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。
22.3.5配合采购人答复投标人提出的质疑；
22.3.6配合有关部门的投诉处理工作。
23.评标内容的保密
23.1公开开标后，直到宣布授予中标人合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。
23.2在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对招标代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其中标资格。
23.3在评标期间，招标代理机构将通过指定联络人与投标人进行联系。
24.对投标文件初审
24.1投标文件初审分为资格性检查和符合性检查
24.1.1资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。
[bookmark: _Hlk501894339]24.1.2关于诚信库：
24.1.2.1根据《中华人民共和国政府采购法》及《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信体系建设的指导意见》（国发〔2016〕33号）、财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定，将对投标人进行信用查询；
24.1.2.2查询时间：投标文件递交截止时间；
24.1.2.3查询渠道：信用中国、信用江苏、诚信苏州网站等的相关主体信用记录；
24.1.2.4查询证据留存方式：对存在失信信息的供应商，采购人或者采购代理机构应填写《苏州市级政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商应签名确认。同时，采购代理机构工作人员应根据失信信息，登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存；
24.1.2.5信用记录使用规则：招标采购单位在对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。凡经确认不符合政府采购相关法律法规规定的，将拒绝其参与政府采购活动；
24.2符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。实质上响应的响应文件是指经评标委员会认定的无重大偏离或保留的响应文件。 
24.2.1重大偏离是指：
（1）供应商名称或组织结构与投标报名（获取招标文件）时不一致的；
（2）投标文件对招标文件提出的所有实质性要求和条件未做出响应的；
（3）报价超出最高限价的；
（4）明显不符合技术规范、技术标准的要求的；
（5）拒不按照要求对响应文件进行澄清或者说明的；
（6）投标文件附有采购人不能接受的条件的；
（7）法律、法规、规章规定的其他情形。
24.2.2评标委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身而不靠外部证据。
24.2.3实质上没有响应招标文件要求的投标文件，将被拒绝。投标人不得通过修改或撤回不符合要求的重大偏离或保留而使其投标文件成为实质响应的投标文件。
24.3如出现下列情况之一的，其投标文件将被拒绝或中标无效：
24.3.1投标文件未按招标文件要求进行电子签章的；
24.3.2投标文件中资格证明文件不全的；
24.3.3投标文件中未实质性响应招标文件要求的； 
24.3.4投标文件未按招标文件的要求加盖公章或按招标文件的要求提供法定代表人（负责人）签章或其有效委托的授权人的签章的，或供应商委托的代理人没有合法的、有效的委托书（原件）及委托人印章的，或授权期限不符合要求的；
24.3.5投标有效期短于招标文件要求的；
24.3.6投标文件中提供虚假或失实资料的；
24.3.7投标文件未按规定的格式填写的；
24.3.8投标文件内容不全或字迹模糊辨认不清，无法进行评标工作的；
24.3.9投标截止时间以后上传的投标文件；
24.3.10附有任何先决条件或保留条件。
24.4招标采购单位将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人的名次相应排列。投标人不得对招标文件进行实质性修改，包括但不限于付款方式、付款条件等条款，否则投标文件将被拒绝。
24.5投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：
[bookmark: _Hlk502942078]24.5.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
[bookmark: _Hlk502942095]24.5.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
24.5.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
24.5.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照中华人民共和国财政部令87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
24.6 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
24.7评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。
25.投标的澄清
25.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人做出必要的澄清、说明或者补正。
25.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人/负责人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
26.投标无效
26.1投标人存在下列情况之一的，投标无效:
（一）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；
（二）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
（三）不具备招标文件中规定的资格要求的；
（四）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
（五）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;
（六）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
26.2投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。
有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：
（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（五）不同投标人的投标文件同一设备制作的。
在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。
26.3 废标
26.3.1在招标过程中，出现下列情况之一的，应予废标：
（一）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（三）投标人的报价均超过了最高限价，采购人不能支付的；
（四）因重大变故，采购任务取消的；
26.3.2废标后，招标采购单位将把废标的理由通知所有投标人。
27.投标文件的评价和比较
27.1评标委员会将仅对按照本须知有关规定确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。
27.2评价和比较采用综合评分法，评委会严格按照招标文件的规定要求、条件、评分标准，对投标人所提供货物或服务的先进性、可靠性、售后服务承诺、质量保证承诺等实质性响应内容进行比较评价。
27.3 最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。
七、授予合同
28.中标人的确认
28.1评标委员会根据投标人资格审查情况，对投标文件进行评价和比较，按照评标办法和标准进行评标，并推荐中标候选人或根据采购人的委托确定中标人。
28.2经评标委员会评审并确定中标人后，招标代理机构将在规定的时间内将中标结果在相关媒体上予以公告。
29.合同授予标准
29.1招标采购单位将把合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求和按本须知规定评选出的中标人。确定为中标人的必须具有实施本合同的能力和资源。
29.2在合同签订之前，如发现中标人提供的材料虚假或对标书所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，则招标采购单位有权取消其签约资格，没收其投标保证金，并按中标候人顺序确定中标人或重新组织招标。
30.中标通知书
30.1确定出中标人后在投标有效期截止前，招标代理机构将以书面形式通知中标人其投标被接受。在中标通知书中明确中标人的中标标价、交货时间、质量标准和有关合同签订的日期和地点。
30.2中标通知书将成为合同的组成部分。
30.3招标采购单位对未中标人不承担解释未中标原因的义务。
31.合同的签订
31.1中标人应按中标通知书中规定的时间和地点，由法定代表人或授权委托人与采购人代表签订合同。否则按放弃中标权处理。
31.2签订合同及合同条款应以招标文件和中标人的投标文件及其澄清文件为依据。
32.履约保证金 
32.1中标人应按投标人须知前附表的规定提交履约保证金。
32.2中标人应在收到中标通知书后7个工作日内，并在与采购人签订采购合同之前，按招标文件的规定的金额向采购人提交履约保证金。
32.3履约保证金在项目终验完成后一周内由收款方退还（不计息）。
32.4履约保证金用于赔偿因中标人不能完成其合同义务而蒙受的损失（比如因为中标人单方面的原因，不能如期完成系统的初验），若不足以赔偿采购人的损失，采购人有权要求中标人另行赔偿。
八、其他事项
33.政府采购政策
33.1节能产品和环境标志产品
根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、苏州市财政局《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知》（苏财购〔2019〕10号）文件的规定：
依据《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》和认证证书实施政府优先采购和强制采购。《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》以“中国政府采购网”（http：//www.ccgp.gov.cn）公告的内容为准。若本次采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须在投标文件中提供强制采购产品具有的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书扫描件。强制采购产品认证证书扫描件未提供或提供不全的将视为未实质性响应采购要求。
33.2 政府采购评审优惠政策
33.2.1小微企业评审优惠政策
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法（财库〔2020〕46号）和《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知》（苏财购〔2019〕10号）及《关于印发苏州市政府采购促进中小企发展实施意见的通知》（苏财购〔2022〕16号）的规定：
（1）在货物采购项目中，货物由小型或微型企业制造，即货物由小型或微型企业生产且使用该小型或微型企业商号或者注册商标的，其报价在评审时给予10-20%的扣除，用扣除后的价格参与价格评审。
（2）在服务采购项目中，服务由小型或微型企业承接，即服务的人员为小型或微型企业依照《中华人民共和国民法典》订立劳动合同的从业人员，其报价在评审时给予10-20%的扣除，用扣除后的价格参与价格评审。
（3）在工程采购项目中，工程由小型或微型企业承接，即工程施工单位为小型或微型企业，其报价在评审时给予3-5%的扣除，用扣除后的价格参与价格评审。
（4）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有小型或微型企业制造货物，也有中型或大型企业制造货物的，不享受本办法规定的小微企业价格扶持政策。
（5）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予 4-6%（工程项目为1-2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。
（6）符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。
（7）中小企业划分标准详见“工信部联企业〔2011〕300号通知”。
（8）中标（成交）供应商享受本办法规定的中小企业扶持政策的，《中小企业声明函》应当随中标（成交）结果同时公告，接受社会监督。
（9）以上规定未尽事项，按《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）等有关制度规定执行。 
33.2.2 残疾人福利企业评审优惠政策
（1）根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，投标供应商若为残疾人福利性单位的，视同小微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型或微型企业的，不重复享受政策。
（2）符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
（3）中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，《残疾人福利性单位声明函》应当随中标、成交结果同时公告，接受社会监督。
33.2.3 监狱企业评审优惠政策
（1）根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，投标供应商若为监狱企业的，视同小微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。
（2）符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）条件的监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
33.2.4 未在投标文件中提供相应声明函的，不享受相关政府采购政策。
33.2.5 专门面向中小企业采购的项目，不再适用小微企业、残疾人福利企业、监狱企业评审优惠政策。
33.3 相同品牌。
按中华人民共和国财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十一条规定。
33.4 质疑投诉
33.4.1各投标人如对本项目的招标公告、招标文件、开标评审过程、评审结果使自己的权益受到损害的，可按照中华人民共和国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》，在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。
33.4.2 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可按照中华人民共和国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》，在答复期满后15个工作日内向财政监督部门提起投诉。
33.5 虚假材料
如投标人提供虚假材料，将按“政府采购法”相关规定处理并由政府监管部门给予严肃处理。
34.代理服务费
34.1代理服务费的收取见前附表。
35.未尽事宜
按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关政府采购的法律法规的规定执行。
[bookmark: _Toc155263073]
第二章  采购需求
[bookmark: _Toc155263074]一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-320585-SZHY-G2026-0003
2.项目名称：娄东街道北片区智慧小区技防服务项目
3.预算金额：人民币贰佰肆拾捌万元整（¥2480000.00）
4.最高限价：人民币贰佰叁拾陆万捌仟玖佰陆拾柒元零肆分（¥2368967.04）（投标人报价超过最高限价的投标无效）
5.采购需求：娄东街道北片区智慧小区技防服务
6.本项目不接受联合体投标。
[bookmark: _Toc155263075]二、采购项目需求
[bookmark: _Toc155263078][bookmark: _Toc155263079]（一）项目背景
切实提高全市居民小区治安防控水平，支撑平安太仓建设。根据中共江苏省委政法委员会、省公安厅、省科技厅《全省 “智慧技防校园”和“智慧技防小区”建设规范》、《苏州市“智慧技防小区”暨苏州市居民住宅小区安全防范系统建设要求（2019版）》以及《太仓市智慧技防小区建设方案》的建设要求，开展太仓市智慧技防小区工程项目建设。
针对周界、小区大门、门卫室、小区进出通道、室外人员集中区域、室久消防通道、室内道宇通道区域等重点防范部位进行智慧技防建设。运用人脸识别技术、图像处理技术、异常行为分析等技术，提前预警发现危险可疑“人、事、物”，强化警校联动机制，提前介入，互相补位，共同参与，切实减少、排除隐患，实现小区风险防控从事后应急处置向事前预知预警转变，建设稳定、可靠、安全的小区居住环境。
（二）采购需求
1.建设依据
《苏州市“智慧技防小区”暨苏州市居民住宅小区安全防范系统建设要求（2019版）》
《关于贯彻落实中央和省关于推进社会治理现代化相关部署要求进一步加强智能化建设的指导意见》
《全省“智慧技防校园”和“智慧技防小区”建设规范》；
《太仓市智慧技防小区建设方案》；
2.项目建设目标
小区旧改通过综合运用现代科学技术，结合当地实际，整合社区各类资源，加强社区服务能力建设，初步建成智慧社区示范点。示范点应具备完善的基础设施、高效的社区服务和治理水平、多元化的社区公共服务、智能化的便民利民服务能力，以及具备良好的政策、组织、人才、资金等保障条件。
小区旧改需要通过综合运用现代科学技术，整合区域人、地、物、情、事、组织和房屋等信息，统筹公共管理、公共服务和商业服务等资源，以智慧社区综合信息服务平台为支撑，依托适度领先的基础设施建设，提升社区治理和社区管理现代化，促进公共服务和便民利民服务智能化的一种社区管理和服务的创新模式，也是实现新型城镇化发展目标和社区服务体系建设目标的重要举措之一。
通过综合运用现代科学技术，结合当地实际，整合社区各类资源，加强社区服务能力建设，初步建成智慧社区示范点。示范点具备完善的基础设施、高效的社区服务和治理水平、多元化的社区公共服务、智能化的便民利民服务能力，以及具备良好的政策、组织、人才、资金等保障条件。
小区监控点位清单：
	小区名称
	400万全彩智能枪机
	400万网络高清智能球机
	900W卡口抓拍单元
	400万双舱人脸

	凤莲小三园
	17
	1
	1
	1

	华盛二园西门
	19
	
	
	

	常胜二园
	21
	
	1
	

	常胜一园
	26
	
	1
	

	华盛九园
	36
	1
	2
	4

	华盛一园
	43
	
	1
	

	华盛五园
	50
	1
	1
	

	华盛八园
	84
	1
	2
	

	华盛二园
	89
	1
	3
	

	华盛六园
	121
	1
	3
	

	新阳园
	8
	
	
	2

	梅花园
	20
	
	2
	

	华荣园
	34
	
	1
	

	世福园
	66
	1
	2
	

	华盛园菜场
	8
	2
	
	

	
	    642
	9
	20
	7



3.服务清单
	序号
	采购内容
	服务功能要求
	数量
	单位
	服务期限

	一、图像升级改造服务
	

	1
	400万全彩智能枪机图像服务
	含图像集成服务等，详见下述要求
	642
	项
	3年

	2
	400万网络高清智能球机图像服务
	含图像集成服务等，详见下述要求
	9
	项
	3年

	3
	900W卡口抓拍单元图像服务
	含图像集成服务等，详见下述要求
	20
	项
	3年

	4
	400万双舱人脸图像服务
	含图像集成服务等，详见下述要求
	7
	项
	3年

	5
	视频解码服务
	含视频解码集成服务等，详见下述要求
	1
	项
	3年

	6
	图像存储服务
	含集成存储服务等，见下述要求
	1
	项
	3年

	二、平台服务
	

	1
	入口道闸城管平台对接服务
	含平台对接服务，道闸数据与城管平台对接服务
	1
	项
	3年

	2
	视频监控综合平台服务
	含平台对接服务，详见下述要求
	1
	项
	3年

	3
	物联网综合平台服务
	含平台对接服务，详见下述要求
	1
	项
	3年


注：本项目不包含网络接入服务。
（三）技术参数要求
1.400万全彩智能枪机图像服务
（1）≥400万像素CMOS传感器；支持分辨率不小于2560×1440@25fps，分辨力不小于1500TVL。
（2）具有不小于1/1.8"靶面尺寸。
（3）最低照度彩色：0.0002 lx，黑白:0.0001 lx，最大亮度鉴别等级（灰度等级）不小于11级。
（4）支持自动变焦及一键聚焦功能，变焦过程图像不会完全虚焦。
（5）支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。
（6）支持检出两眼瞳距40像素点以上的人脸图片。
（7）支持侧脸过滤功能，可过滤上下、左右倾斜角度超过预设值的人脸。
（8）支持人数统计功能，支持设置最多8个多边形人数统计区域，可分别设置不同区域的报警类型、报警时间间隔。
（9）当进入区域、离开区域、越界侦测或区域入侵报警产生时，可在报警布防时间内联动声音报警和/或白光灯闪烁。
（10）支持抓拍报警统计、报警质量统计、设备重启和布防动态报警数据感知与记录功能。
（11）设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%。
（12）内置4颗补光灯，为鳞镜式补光灯，灯杯为半弧形网格鳞片状。
（13）灯珠朝向与样机照射方向不同，补光灯开启后正面不可见补光灯灯珠。补光灯开启后灯光均匀无波纹、麻点状、条纹状和不规则亮斑。
（14）需包含前端图像服务、后端存储服务（不低于30天存储）、传输服务。
2. 400万网络高清智能球机图像服务
（1）支持智能补光模式，设备默认为黑白夜视，检测到人形后自动切换为全彩画面。
（2）支持1/2.8" 400万23倍光学变焦镜头，采用高效补光阵列，低功耗，红外补光150 m，白光补光100 m。
（3）支持区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测并联动跟随。
（4）适用于交通道路，广场、公园、出入口、园区周界等场景。
（5）内置加热玻璃，有效除雾。
（6）支持最大2560×1440@30fps高清画面输出。
（7）支持超低照度，0.005 Lux @F1.6（彩色），0.001 Lux @F1.6（黑白），0 Lux with IR。
（8）支持23倍光学变倍，16倍数字变倍。
（9）支持视图库，OTAP，ONVIF，ISAPI，GB/T28181，ISUP。
（10）支持两进一出报警、一进一出音频、最大支持512G microSD卡存储。
（11）IP66，符合GB/T17626.5四级标准。
（12）需包含前端图像服务、后端存储服务（不低于30天存储）、传输服务。
3. 900W卡口抓拍单元图像服务
（1）摄像机的图像耀光占图像面积比例应小于或等于3%。
（2）时钟同步：摄像机应支持NTP时钟同步。
（3）视音频参数调节：摄像机应支持远程和/或支持本地对图像尺寸、帧率等视音频参数进行调节的功能。
（4）字符叠加：摄像机应能在输出的图像中叠加中文文字和符号信息，信息包括但不限于：位置、时间、日期等。
（5）★WEB服务：摄像机宜支持嵌入式WEB服务功能，能通过网页浏览器访问网络摄像机。
（6）★支持对无人驾驶的车辆惊醒车牌识别。
（7）★在相同道路上，支持根据不同超速比设置对不同车型进行超速抓拍，并输出不同的超速抓拍结果及违法代码。
（8）★可在左右45°范围内识别机动车车辆特征，包括车牌号码、车身颜色、车辆类型。。
（9）★设备支持上传车牌图像识别流水数据。
注：本设备须提供CMA认证的检测报告并加盖原厂公章，检测依据： GA/T 1127-2025，检测结果为“达标”或“符合”。检测内容包括但不限于：
（1）逆光补偿检验：摄像机对准灯箱，采用手动光圈的镜头，将手动光圈镜头光圈开到最大（电子快门AES打开）。将反射式灰度测试卡放在摄像机所呈现画面的中心区域，分别切换逆光补偿的开关观察景物亮度，观察前景目标景物亮度是否有变化，无功能选项的可通过与无逆光补偿的摄像机图像对比观察判断，判断结果是否符合5.2.1.3 的要求。
（2）强光抑制检验：摄像机对准灯箱，采用手动光圈的镜头，将手动光圈镜头光圈开到最大（电子快门AES打开）。将反射式灰度测试卡放在摄像机所呈现画面的中心区域，分别切换强光抑制的开关观察景物亮度，观察前景目标景物亮度是否有变化，无功能选项的可通过与无强光抑制的摄像机图像对比观察判断，判断结果是否符合5.2.1.4 的要求。
（3）透雾检验：将摄像机和分辨力测试卡置于透雾试验箱中，通过增加试验箱内雾浓度，使环境能见度小于或等于100 m，摄像机距离测试卡5 m，调整镜头焦距，使测试卡图像尽可能充满全屏。用目测法观察监视器上图像中心水平分辨力；保持环境能见度不变，开启透雾功能，测量此时监视器上图像中心水平分辨力，将两次测试结果进行比较，判断结果是否符合5.2.1.11的要求。
（4）网络接口协议检验：根据产品说明书设置网络摄像机的接口协议，分别进行如下试验：a） 依据GA/T 1355的方法进行检验，判断结果是否符合5.2.2.1的要求；b） 依据GA/T 1764的方法进行检验，判断结果是否符合5.2.2.1的要求。
（5）WEB服务检验：按产品说明书要求进行远程访问及存储信息的调用，判断结果是否符合5.2.2.11的要求。
4. 400万双舱人脸图像服务
（1）双舱一体机双舱摄像机上通道看细节，下通道看全景，采用双舱一体化设计，由双镜头相机与GPU模块组成，聚合多种专为复杂场景设计的深度学习算法，实现全结构化数据精准采集，具备多场景数据融合分析能力，实现全方位态势感知。
（2）全景和细节镜头均采用背照式传感器，相比传统摄像机前照式传感器，增加的进光量对图像质量有明显的改善作用。
（3）★可通过IE浏览器或客户端设置细节通道的智能分析模式为：全结构化、人脸抓拍、人脸比对、道路监控、Smart事件、普通监控，全景通道的智能分析模式为：Smart事件、人数统计、普通监控。细节通道和全景通道的智能分析功能可同时开启。
（4）★支持最多设置8个多边形（最多允许10条边）人数检测区域，支持自定义每个检测区域的名称；可设置每个检测区域的报警次数、报警间隔时间、报警延迟时间。
（5）★可同时开启8个检测区域的人数统计，并分别实时统计每个区域的人数数量，支持在预览画面上实时显示统计的人数。
（6）★支持根据人数统计关联人员密度报警、人数异常报警、停留时长异常报警。人数异常报警可设置报警触发条件为大于、小于、等于、不等于、介于、未介于，支持忽略无人状态；停留时长报警触发条件可设置大于、小于、介于。报警可联动上传中心、上传FTP/SD卡/NAS、联动录像或联动报警输出。
（7）★人数统计的准确率≥99%。
（8）★样机支持动态人脸库功能，可根据识别到人脸对人脸库进行实时更新；应能实时记录通过全景通道和细节通道检测到的人员信息，重复目标不重复重复记录，最多支持记录10万个目标信息。
（9）样机可对重复进入细节通道和全景通道的目标进行比对、计数。
（10）★目标比对准确率≥99%。
（11）★可通过IE浏览器或客户端开启、关闭倾斜客流统计功能。
（12）★可通过IE浏览器或客户端设置最多3个允许交叉的多边形（最多10条边）客流统计区域，区域名称可自定义，可分别设置不同检测区域的客流方向为任意方向。
（13）样机支持将设定检测区域场景内一段时间的行人变化频繁度，通过不同程度的暖色调显示出来，形成空间和时间2张热度图进行显示，并支持查询和导出查询结果。
（14）★采用多人多向（正向、反向、侧向）依次循环通行进行试验，试验环境照度不低于100lx，计数区域设置为3个，试验人员数量不小于5人，通过速度不小于1m/s，人员通过间隔时间不大于1s，试验次数100人次，样机的客流量统计结果应不小于99次。
（15）样机可在IE浏览器或客户端实时查看报警信息，包括数据感知、人脸比对结果、电量统计、热度图、区域关注度信息。
（16）★样机新添加的账户在首次登陆时，必须重新设置密码才能使用。
（17）★支持人脸检测功能，可对检测区域中实时出现的人脸目标进行检测、跟踪、抓拍并实时上报。支持实时检测不小于320个同时出现的人脸目标。
注：本设备须提供CMA认证的检测报告并加盖原厂公章，检测结果为“达标”或“符合”。检测依据： GB/T 4208-2017、GA/T 1127-2025，检测内容包括但不限于：
(1)外观检验:摄像机表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污渍；表面应色泽均匀，不应有起泡、龟裂、脱落和磨损现象；金属部件不应有锈蚀；文字标志应清晰、完整。
(2)报警功能检验:报警信息触发现场视频录像功能，可支持报警触发前不少于5s的视频预录、报警触发后不少于15s的视频录像；
(3)低温试验:类别I:温度+5℃;类别Ⅱ:温度-10℃;类别Ⅲ:温度-25℃;类别IV:温度-40℃ ,持续时间2h,试验期间样机处于工作状态，试验期间和试验后样机应满足GA/T 1127-2025中5.1.4的要求，高温试验:类别I:温度+40℃;类别Ⅱ:温度+55℃;类别Ⅲ:温度+55℃;类别IV:温度+70℃。持续时间2h,试验期间样机处于工作状态，试验期间和试验后样机应满足GA/T 1127-2025中5.1.4的要求。
5. 视频解码服务技术性能要求
（1）采用嵌入式架构，专用Linux系统，使用DSP解码。为了设备稳定可靠运行，不得采用工控机或者PC机的X86架构。
（2）支持5路3200W、或5路2400W、或10路1200W、或20路800W、或25路分辨率为600W、或40路400W、或80路200W、或160路100W像素的视频图像同时解码上墙，支持对主/子码流区分取流和解码显示。
（3）支持接入MPEG4、MPEG2、H.264、MJPEG、H.265、SVAC等编码格式视频，并解码输出。
（4）★烟雾检测场景：支持接入具有烟雾检测功能的前端摄像机，检测指定区域内是否有烟雾；当检测到烟雾时，可在显示画面中实时指示烟雾位置，可对前端码流里面的智能信息进行解码并显示，并触发报警弹窗、联动报警输出。
（5）★值岗检测：支持接入具有值岗检测功能的前端摄像机，支持人员是否在岗、是否玩手机、是否睡觉的检测，可对前端码流里面的智能信息进行解码并显示，并触发报警弹窗、联动报警输出。
（6）★高空抛物场景：支持接入具有高空抛物检测功能的前端摄像机，支持高空抛物检测信息叠加，可对前端码流里面的智能信息进行解码并显示，并触发报警弹窗、联动报警输出。
（7）★区域入侵场景：支持接入具有区域入侵功能的前端摄像机，支持区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测，可对前端码流里面的智能信息进行解码并显示，并触发报警弹窗、联动报警输出。
（8）★周界防范场景：支持接入具有周界防范功能的前端摄像机，支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品移除、物品遗留、人员聚集、停车的检测，可对前端码流里面的智能信息进行解码并显示，并触发报警弹窗、联动报警输出。
（9）★智能抓拍场景：持接入具有智能抓拍功能的前端摄像机，支持同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪，可对前端码流里面的智能信息进行解码并显示，并触发报警弹窗、联动报警输出。
（10）★热成像检测场景：支持热成像侦测，接入带有火点检测、船只检测、吸烟检测、温度报警功能的IPC，可对前端码流里面的智能信息进行解码并显示，并触发报警弹窗、联动报警输出。
（11）★智慧消防场景：支持接入带有温度报警、烟雾报警、障碍物报警的智慧消防相机，可对前端码流里面的智能信息进行解码并显示，并触发报警弹窗、联动报警输出。
注：本设备须提供CMA认证的检测报告并加盖原厂公章，检测依据：GB/T 2423.1-2008，检测结果为“达标”或“符合”。检测内容包括但不限于：
（1）试验预处理与初始检测：试验前完成样品预处理，开展目视检查与功能初始检测，记录样品初始状态，满足标准规定的试验前准备要求；
（2）低温条件试验：按照对应试验类型（试验Ab/试验Ad/试验Ae）开展温度渐变低温试验，试验箱温度变化速率不大于1K/min，样品在规定低温严酷等级下完成规定持续时间的条件暴露，散热类受试设备根据产品工况选择全程通电或温度稳定后通电模式；
（3）恢复与最后检测：低温试验结束后按标准要求完成升温、恢复流程，恢复完成后开展目视及整机功能检测，设备外观无开裂、变形、部件损坏，接口连接可靠，各项业务功能正常；
（4）功能验证测试：开发者应证实低温试验全过程及试验恢复后，设备各项业务功能无异常，无死机、重启、业务中断现象。试验期间和试验后样机应满足GB/T2423.1‑2008中6.8、6.9、6.12、6.13的要求。
6. 图像存储服务技术性能要求
（1）★支持集群管理功能，包括集群单元弹性扩容、负载均衡、故障迁移等；支持集群节点生命周期管理，支持集群节点服务启动/停止，集群节点服务组建、扩展、删除。
（2）★可将多台节点配置为集群管理方式，当其中的主服务器出现死机或者磁盘损坏等故障时，备用主机可自动替换故障主机继续录像，图片存储，并自动导入所有配置信息，可配置高速、中速、低速回传速率（1<M<N），故障恢复后，备用主机可将存储的录像回传；当发生故障时，可在Web日志和客户端给出报警提示。
（3）★支持按照接入任务数实现自动负载均衡，支持前端设备自动分配到存储节点。各节点间读写任务数差距±1；节点间的自动业务负载均衡，各节点上的存储数据量在稳定情况下，存储容量使用率差距小于万分之一。
（4）★系具备一键快速部署能力，存储节点并行部署，互不影响，单台部署时间150秒内完成。快速部署过程中，自动检测节点是否符合配置要求。当检测到当前节点的配置与预期有差距时给予报警提示。
（5）★支持图片数据在SSD盘中存储，实现热数据从SSD中高速提取，实现即存即取，且图片数据可设置按周期或容量进行覆盖。系统支持多级加速：支持对不同规格图片数据分级加速存储，小图支持SSD缓存加速，大图支持内存加速；系统支持自定义设置内存加速缓存大小、SSD缓存加速池容量大小，可最高针对4096 KB 图片加速提取。
注：本设备须提供CMA认证的检测报告并加盖原厂公章，检测依据：GB/T 37939-2019，检测结果为“达标”或“符合”。检测内容包括但不限于：
（1）设备可靠运行支持：应支持管理模块冗余、电源模块冗余、控制模块冗余，并提供容错和故障恢复能力，以保证网络存储 自身可靠运行；
（2）设备工作状态监控：应支持自动检测设备的工作状态，至少可检测硬件故障、网络中断、网络连接错误、软件容量预警、 业务异常预警等内容，并采取告警措施；
（3）数据完整性：应支持检测存储过程中的数据完整性错误，并提供必要的恢复措施；
（4）功能测试：开发者应证实所有测试出的漏洞应被改正、消除或使其无效，并在消除漏洞后重新测试，以证实它 们已被消除，且没有引出新的漏洞。试验期间和试验后样机应满足GB/T 37939-2019中7.1.4.2、7.2.4.3、7.3.4.3的要求。
7. 视频监控综合平台服务技术性能要求
（1）支持集群管理功能，包括集群单元弹性扩容、负载均衡、故障迁移等；支持集群节点生命周期管理，支持集群节点服务启动/停止，集群节点服务组建、扩展、删除。
（2）可将多台节点配置为集群管理方式，当其中的主服务器出现死机或者磁盘损坏等故障时，备用主机可自动替换故障主机继续录像，图片存储，并自动导入所有配置信息，可配置高速、中速、低速回传速率（1<M<N），故障恢复后，备用主机可将存储的录像回传；当发生故障时，可在Web日志和客户端给出报警提示。
（3）支持网络故障自动发现和隔离，在1秒内感知到故障节点，1秒内进行隔离。
（4）系具备一键快速部署能力，存储节点并行部署，互不影响，单台部署时间150秒内完成。快速部署过程中，自动检测节点是否符合配置要求。当检测到当前节点的配置与预期有差距时给予报警提示。
（5）支持图片数据在SSD盘中存储，实现热数据从SSD中高速提取，实现即存即取，且图片数据可设置按周期或容量进行覆盖。系统支持多级加速：支持对不同规格图片数据分级加速存储，小图支持SSD缓存加速，大图支持内存加速；系统支持自定义设置内存加速缓存大小、SSD缓存加速池容量大小，可最高针对4096 KB 图片加速提取。
8. 物联网综合平台服务技术性能要求
（1）配置：≥2颗64位多核处理器，≥32GB内存，内存支持扩展到≥256GB；支持热插拔1+1AC220V。
（2）视频监控：实时监控小区出入口、主干道、电梯等区域，支持异常行为（如攀爬、徘徊）自动识别与告警。
（3）出入口控制：通过人脸识别、车牌识别、IC卡等方式管理行人、车辆进出，联动道闸自动开关，记录通行数据。
（4）异常监测：实现电动车进电梯识别、高空抛物监测、消防通道占用检测，触发告警并推送至物业后台及相关人员。
（5）周界防护：利用红外对射、振动光纤等设备，防范非法翻越，及时发出预警。
（6）智能设备管控：对小区电梯、烟感、气感等进行远程监控和状态检测，出现故障（如电梯困人、水管漏水）自动报警并派单维修。
（7）能耗管理：实时监测公共区域水、电、气消耗，生成能耗分析报表，通过智能调控（如路灯分时亮灯）降低能耗。
（三）其他服务要求
1.投标人提供的图像服务应确保在采购人使用的三年内（具体自服务交付通过之日起开始计算）无条件更换或修复，保证服务能够正常顺利运行，在服务期内所有产品功能及其形成的系统性能如出现问题，投标人负责在招标文件规定时间内修复，由此导致的损失和责任一律由投标人承担。
2.投标人应承诺30分钟内响应，2小时到达现场处理问题，24小时内无法修复的故障，投标人需提供备用设备，以保证用户正常使用系统功能。投标文件中提供具体的保障措施。投标人接到故障报告后，投标人应按承诺的服务水平和响应速度到达现场进行处理。
3.投标人需提供现场技术培训，投标人应给出详尽的培训计划，确保采购人的工程技术人员在经过培训后能完全掌握系统的安装、调试和维护。提供现场技术培训，提供全项的培训资料，培训应包括系统的设计原理、系统设备维护、设计理论、相关软、硬件的使用和操作等。
4.投标人在每次预防性维护后，应针对设备的隐患，准备备件，并立即进行更换。投标人应充分保证售后服务点主要硬件维修所需的备件供应。更换的备件的型号和规格应与被更换的完全一样或更优。
5.投标人应当为采购人提供验收所需要的相关设备以便于采购人开展相关验收工作，在采购人认为有必要时投标人应当为采购人提供相应的服务人员驻点开展相关协助工作。设备包括但不限于便携式计算机、商用计算机、线路测试仪、打印机、对讲机、机房温控设备、巡检车辆等；人员包含项目负责人、专业技术服务人员、维护人员、巡线人员等。
6. 中标人须按采购人要求提供图像集成服务、存储及安全等服务，其服务质量须满足采购人要求和合同约定。
（四）服务方案技术要求
1.智慧小区技防设计方案，方案内容包括：
①各小区监控点位系统设计方案；
②网路传输完整设计图。
2.项目实施方案，方案内容至少包括：
1 安装措施、布局；
2 进度计划；
3 人员和设备配备、调试、验收措施等。
3.售后服务方案，方案内容至少包括：
1 服务方式；
2 人员配备；
3 响应时间；
4 故障处理；
5 应急预案等。
4.质量安全保证措施，措施内容至少包括：
1 机构设置；
2 人员安排；
3 保证措施等。
（五）服务期限：硬件安装期30天，服务期3年。
（六）服务地点：采购人指定地点。
[bookmark: _Toc91854031][bookmark: _Toc91854032]三、投标报价要求
    1.报价要求：人民币总价报价。
2.投标人应对所投项目的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。
3.报价内容：投标人报价须包括完成本项目全部工作内容的一切费用。包括但不限于人工工资、设备租赁费、运维费、加班费、各类保险、公积金、通讯费、餐费、交通费、设备工具费、利润、税金等全部费用。
[bookmark: _Hlk91855534]4.投标人报价时应充分考虑各种风险因素，包括但不限于政策性调整、市场物价调整、税费调整等因素，相关风险因素费用包含在投标总价中。
5.报价无效条款：
（1）投标人报价超过最高限价的；
（2）投标文件中出现两个及两个以上报价的；
（3）投标人报价附加采购人无法接受的条件的。
[bookmark: _Toc91854033]四、项目结算与付款
1.项目结算：固定总价。
2.付款方式：合同签订后，采购方向中标方支付合同金额10%的预付款，项目验收交付合格后，中标方开具相应发票，采购方在收到相关发票后一个月内支付合同金额的30%，以后在下一个付款周期（满12个月）的第一个月，中标方开具相应发票，采购方收到相关发票后一个月内支付合同金额的30%至该项目服务结束。被采购方及上级相关管理单位发现有问题拒不整改的，每发现一次扣5000元，每个付款期内的考核扣款在下期服务费支付时予以直接扣除。最后一期内存在问题的，采购方不再扣款，甲方将通报中标方行业主管部门并直接解除合同，中标方退回相应费用。
五、综合说明
1、中标人在合同履行过程中应对本项目的安全负全责，项目实施过程中发生的任何非采购人责任的安全事故均由中标人自行负责或处理，采购人不承担任何法律和经济上的责任。
2、因中标人原因，给采购人及第三人造成的一切后果及损失，由中标人承担，后果严重的采购方有权解除合同。
3、中标人在合同履行期间应严格遵守国家相关法律法规和项目所在地的相关规定，所有产生的一切纠纷由中标人承担，采购人不承担任何责任。
4、中标人在合同履行期间应严格遵守采购人的廉政、保密等相关制度，如有违反，采购人有权无条件终止合同，情节严重的，移交纪委、司法部门处理。
5、中标人须按招标文件的要求和投标承诺完成全部工作。
6、中标人应按招标文件要求和合同约定无条件接受采购人对其服务质的考核。
7、中标人对服务缺陷不予更正，采购人有权另请其他单位更正，所发生的费用在合同价款中扣除。
8、中标人在合同期内如因考核不合格或其他原因提前退场的，则须无条件配合采购单位做好交接工作，并赔偿采购人因此带来的损失。
9、本项目采购人不组织统一现场勘察，请各投标人认真阅读招标文件，自行踏勘现场，充分了解本次招标情况，承担投标风险。任何因投标人对招标文件理解、现场踏勘原因导致的投标失误，均由投标人承担，采购人不承担任何责任。
10、凡涉及本项目招标文件的补充、修改，均以苏采购云系统发布的信息为准。同一条款有不同表达的，以最后时间发布的为准。请各投标人随时查看。

第三章 投标文件组成及格式
一、投标文件组成 (部分格式见本章附表)
投标书一：报价部分
[bookmark: _Hlk70418579]（1）开标一览表(统一格式，附表1）；
（2）投标报价明细表（附表2）；
投标书二：资格证明文件及综合标部分（该部分不得出现价格）
第一部分：资格证明文件
（1）关于资格文件的声明函（附表3）；
（2）独立承担民事责任的能力证明：
投标单位情况表（附表4）及附件（包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明等证明文件）；
（3）良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明（包括但不限于最近一期的财务报告，其他组织、自然人及成立未满一年的法人提供银行出具的资信证明）；
（4）履行合同所必备的设备和专业技术能力的证明材料。（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）
（5）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料）；
（6）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函（附表5，必须提供）；
（7）本项目特定的资格条件（按招标公告中的要求提供）；
（8）法律、行政法规规定的其他条件。
注：资格证明文件必须按要求提供，否则有可能资格审查不合格。
第二部分：综合标部分
（一）商务部分
（1）投标函（附表6）；
（2）法定代表人授权委托书（如有授权）（附表7）；
（3）法定代表人身份证；
（4）委托代理人身份证（如有授权）；
（5）商务条款偏离表（附表8）；
（6）技术条款偏离表（附表9）；
（7）中小企业声明函（如属，附表10）；
（8）残疾人福利性单位声明函（如属，附表11）；
（9）服务响应承诺函（附表12）；
（10）拟投产品情况一览表及附件（如有需要，附表13）；
（11）拟投入本项目人员情况一览表及附件（如有需要，附表14）；
（12）拟投入本项目设备、工具一览表（如有需要，附表15）；
（13）类似业绩一览表及证明材料（如有需要，附表16）；
（14）关于符合本国产品标准的声明函（如是，附表17）；
（15）招标文件及评审办法中要求提供的其他证明文件资料；
（二）技术部分
（15）根据招标文件及评审办法的要求，应提供的设计文件、技术文件、技术方案等资料；
（三）其他材料
（16）投标人认为应当提供的其他资料。
二、投标文件说明：
1、投标人对本章提供的投标文件格式，可根据自身情况进行修改和补充，但修改和补充不得与提供的投标文件格式内容有实质性的违背。
2、如本投标文件的组成顺序与投标文件制作软件中的投标文件组成顺序不一致的，按投标文件制作软件中的组成顺序编制电子投标文件。


封面



（项目名称）（标段号（如有））
（项目编号）








投标文件














（投标人名称）
（日期）


[bookmark: _Toc512877410][bookmark: _Toc503020169]附表1、开标一览表
开标一览表

单位：元
	项目名称
	
	采购编号
	

	投标报价
	





投标人：（公章）
单位法定代表人或授权委托人：（签字或签章）               
日期：        年     月     日

注：电子投标文件中《开标一览表》按系统内格式提供








附表2 投标报价明细表
[bookmark: _Hlk153465032]投标报价明细表

项目名称：                                                   项目编号：
	序号
	项目名称
	单位
	数量
	单价
	合价
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	总价
	



投标人：（公章）
法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）
日期：         年         月       日


附件3 关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

苏州厚垚工程项目管理有限公司：
本公司愿就由贵公司组织实施的采购编号为       号的政府采购活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。



[bookmark: _Hlk38573710]投标人：（公章）
法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）
日期：         年         月       日


附表4 投标人情况表

投标人情况表
              
	项目名称：
	项目编号：

	投标人名称
	

	法定代表人
	
	成立日期
	

	企业地址
	
	注册资本
	万元

	经营范围
	

	职工人数
	
	其中：有中高级以上职称的人数
	

	资产总计
	万元
	净资产
	万元

	股东权益
	万元
	上年度销售收入
	万元

	上年度实现利润
	  万元
	
	

	营业面积
（含厂房面积）
	平方米
	其中：
	自有面积         平方米
承租面积         平方米

	单位简介及内设机构情况
	

	单位优势及特长
	

	近三年来完成或正在履行的重大合同情况
	

	最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分
	（包括财政、工商、税务、物价、技监部门稽查情况和结果）

	最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明
	（包括解决方式和结果）

	最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明
	

	其他需要说明的情况
	


注：本表应附投标人法人或者其他组织的营业执照等证明文件

投标人：（公章）
法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）
日期：         年         月       日

附表5 无重大违法记录的书面声明


参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明


苏州厚垚工程项目管理有限公司：
我单位         （供应商名称）         在参加本次政府采购活动前三年内，没有重大违法记录，特此声明。
若采购代理机构或采购人在本项目采购过程中发现我单位近三年内在经营活动中有重大违法记录，我单位将无条件退出本项目的招标，并承担因此引起的一起后果。


投标人：（盖章）
法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）
日期:    年    月    日

附表6 投标函
[bookmark: _Hlk70584937]投标函
苏州厚垚工程项目管理有限公司：
我方收到贵公司               号（项目编号）政府采购招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加本次政府采购活动。并向贵公司承诺：
1、我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的所有内容，我方的投标报价包括完成该项工作所需全部的费用和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。
2、如果我方的投标书被接受，我方将严格履行招标文件中规定的每一项要求，严格履行合同的责任和义务，保证按期、按质履行合同，完成合同内容所规定的全部工作。
3、我方同意按招标文件中的规定，本投标书的有效期限为开标后   天。
4、我方愿意提供采购人在采购文件中要求的所有资料。
5、我方认为采购人有权决定中标者，还认为采购人及贵方有权接受或拒绝所有的投标者。
6、我方同意在合同履行过程中，因我方责任造成采购人或第三方损失的，采购人有权要求我方全额赔偿。
7、我方愿意遵守招标公告及招标文件中所列的收费标准，并支付相关费用。
8、我方承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。我方同意中标后若不履行投标文件的内容要求和各项承诺及义务的即被视为违约，我方的中标资格将被取消。
9、我方同意中标后若无法按约定履行合同义务，采购人有权取消我方的中标资格。
10、我方与本次投标有关的联系方式：
联 系 人：          联系电话：

投标人：（公章）
单位法定代表人或授权委托人：（签字或签章）    
日期：         年     月     日


附件7 授权委托书
[bookmark: _Hlk70586530]授权委托书

[bookmark: _Hlk78208424]本授权委托书声明：我 （姓名 ）系  （投标人名称）   的法定代表人，现授权委托     （单位名称）   的（姓名）（身份证号码）为我公司代理人，以本公司的名义参加 （招标代理机构） 组织实施的采购编号为 （项目编号） 号的政府采购活动。代理人本次采购过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。
本授权委托书自采购开始至合同履行完毕止。
代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，
代理人无转委托权。特此委托！


附件：法定代表人和委托代理人身份证


投标人：（盖章） 
法定代表人：（签字）
委托代理人：（签字） 
委托代理人联系方式：
日期：   年    月    日
注：本授权委托书如代理人无电子签章的，电子投标文件中可打印签字后扫描上传。

附件8 商务条款偏离表

[bookmark: _Hlk70592064]商务条款偏离表
[bookmark: _Hlk75512974]项目名称：                                                   项目编号：
	序号
	商务条款名称
	采购要求
	响应情况
	偏离说明
	备注

	1
	投标有效期
	 
	
	
	

	2
	合同履行期限
	
	
	
	

	3
	人员要求
	
	
	
	

	4
	报价方式
	
	
	
	

	5
	结算方式
	
	
	
	

	6
	合同支付
	
	
	
	

	7
	其他商务条款
	
	
	
	


注：采购文件需求中未明确数值的，如“不少于、不超过”，供应商填写“响应情况”时须根据自身情况明确数值，不得以“响应”替代，否则有可能被视为未实质性响应。

投标人：（盖章）
法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）
日期:

附件9 技术规格偏离表
[bookmark: _Hlk38453964]技术规格偏离表
项目名称：                                                                 项目编号：
	序号
	项    目
	采购要求
	响应情况
	偏离说明

	1
	服务要求
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	…
	
	
	
	



[bookmark: _Hlk75509451]投标人：（盖章）
法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）
日期:

填表说明：
1、各投标响应单位可参照上述格式自制《技术偏离表》。
2、投标单位必须对照投标文件的技术要求，逐条说明所提供的产品或服务已对投标文件的技术要求做出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的偏差和例外。
3、货物采购中对有具体参数要求的指标，投标单位必须提供所投产品或服务的具体参数值，而不应以“全部符合”等字样来响应，否则将承担其投标被拒绝的风险。
4、货物采购中对于非自有产品的技术规格中重要技术条款（参数）的响应，投标人的投标文件中应按招标文件要求提供技术支持资料（包括但不限于产品说明书、技术方案说明或加盖产品生产厂商公章的证明资料等），若未按要求提供或提供不全，则按评审办法该项不得分。
5、投标人如提供虚假资料，将可能被视为未实质性响应或取消中标资格，并依法上报主管部门。
附件10 中小企业声明函（如属）

中小企业声明函（服务）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；
[bookmark: _Hlk60223380][bookmark: _Hlk60223338]2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	  万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；
…… 
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）： 
日 期：


注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2、如投标人不属于中小微企业，则本表可不提供。

附件11残疾人福利性单位声明函（如属）
残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加 （采购单位） 的 （采购项目名称）  采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


投标人：（盖章）
法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）
日期:年月日


注：如投标人不属于福利企业，则本表不需要提供。



[bookmark: _Hlk37080099]附表12 服务响应承诺函

服务响应承诺函

                      ：（采购人名称）

    我单位参与的          （项目名称）        （项目编号）项目政府采购活动，服务承诺如下：

    （如采购文件有具体要求，应参照要求进行承诺，格式自拟）



若我单位中标，具体服务承诺如下：

                           （格式自拟）



投标人：（盖章）
法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）
日期:



[bookmark: _Hlk75509657][bookmark: _Hlk153465244]附表13 拟投产品情况一览表

[bookmark: _Hlk153465251]拟投产品情况一览表

项目名称：                                                    项目编号：
	序号
	产品名称
	品牌/产地
	规格型号
	制造商
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：本表应按招标文件要求和评审办法规定提供相应证明材料。



投标人：（盖章）
法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）
日期:


附表14 拟投本项目人员情况一览表

拟投入本项目人员情况一览表

项目名称：                                                    项目编号：
	序号
	姓名
	出生年月
	性别
	学历/专业
	职称/专业
	岗位证书/编号
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注：本表应按招标文件要求和评审办法规定提供相应证明材料。



投标人：（盖章）
法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）
日期:


[bookmark: _Hlk75509865]附表15 拟投入本项目设备、工具一览表

拟投入本项目设备、工具一览表

项目名称：                                                    项目编号：
	序号
	设备、工具名称
	品牌/产地
	规格型号
	用途
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	





投标人：（盖章）
法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）
日期:


附表16 类似业绩一览表

类似业绩一览表

项目名称：                                                    项目编号：
	序号
	项目名称
	合同金额/期限
	完成时间
	采购人
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：本表应按招标文件要求和评审办法规定提供相应证明材料。



投标人：（盖章）
法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）
日期:


附表17 关于符合本国产品标准的声明函
关于符合本国产品标准的声明函
 
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
 
   公司（单位）名称（加盖CA电子公章）：         
           日期：      年   月   日         
 
 
_________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写。
 
注：本表适用于货物类采购，非货物类采购苏采云必须提供的，无需填写，直接签章上传


[bookmark: _Toc155263080]第四章  合同格式（参考）



政府采购合同







	合同编号：
	

	项目名称：
	（项目名称）（标段）

	采购人：
	

	供应商：
	



二○二六年 月


采购人（以下简称甲方）：                        
供应商（以下简称乙方）：                        

[bookmark: _Hlk148539092]依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》和（采购项目名称）（标段）（项目编号：）的中标（成交）结果及有关法律法规，双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，同意按照下面的条款和条件订立本合同，共同信守。
第一条 合同内容
1.项目名称：               。
2.服务内容：               。
3.服务地点：               。
4.合同履行期限：             。
5.下列文件为本合同不可分割部分：
①中标（成交）通知书；②乙方的投标（响应）文件；③本项目采购文件；④乙方在投标（响应）过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等。
第二条 合同价格及费用结算
1、合同价格按此次成交价格执行，合同总价：                。   
2.合同价格形式：               。
3.合同价格内容：完成本项目所有全部费用以及政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。
4.付款方式：                                           。
5. 乙方申请付款时须同时提供的材料：
（1）中间付款
☑合格的本次付款发票；☑本合同复印件；☑中间考核结果或进度款申请资料（预付款不需要，如有）。 
（2）履约完成付款
☑合格的本次付款发票；☑本合同复印件； ☑考核结果或履约验收证明。
第三条 服务内容及质量
[bookmark: _Hlk73610128]（一）服务内容
详见本项目招标文件和乙方中标文件。
（二）服务要求
1.投标人提供的图像服务应确保在采购人使用的三年内（具体自服务交付通过之日起开始计算）无条件更换或修复，保证服务能够正常顺利运行，在服务期内所有产品功能及其形成的系统性能如出现问题，投标人负责在招标文件规定时间内修复，由此导致的损失和责任一律由投标人承担。
2.投标人应承诺30分钟内响应，2小时到达现场处理问题，24小时内无法修复的故障，投标人需提供备用设备，以保证用户正常使用系统功能。投标文件中提供具体的保障措施。投标人接到故障报告后，投标人应按承诺的服务水平和响应速度到达现场进行处理。
3.投标人需提供现场技术培训，投标人应给出详尽的培训计划，确保采购人的工程技术人员在经过培训后能完全掌握系统的安装、调试和维护。提供现场技术培训，提供全项的培训资料，培训应包括系统的设计原理、系统设备维护、设计理论、相关软、硬件的使用和操作等。
4.投标人在每次预防性维护后，应针对设备的隐患，准备备件，并立即进行更换。投标人应充分保证售后服务点主要硬件维修所需的备件供应。更换的备件的型号和规格应与被更换的完全一样或更优。
5.投标人应当为采购人提供验收所需要的相关设备以便于采购人开展相关验收工作，在采购人认为有必要时投标人应当为采购人提供相应的服务人员驻点开展相关协助工作。设备包括但不限于便携式计算机、商用计算机、线路测试仪、打印机、对讲机、机房温控设备、巡检车辆等；人员包含项目负责人、专业技术服务人员、维护人员、巡线人员等。
6. 中标人须按采购人要求提供图像集成服务、存储及安全等服务，其服务质量须满足采购人要求和合同约定。
第四条 甲、乙双方的责任
（一）甲方责任：
1、甲方应为乙方提供必要的服务条件；并指定专人作为甲方联系人予以协调工作。加强与乙方沟通，交流情况，互通信息。
2、甲方应教育所属人员尊重乙方工作人员的劳动成果，积极配合乙方工作人员履行好合同所规定的职责和义务。
3、甲方应按合同约定按时支付合同款项。
4、监督检查乙方依本合同和采购文件要求提供的服务质量、服务人员数量，对于不满足规定的，提出整改要求。
5、组织对乙方提供服务的考核和验收工作。
（二）乙方责任：
1、乙方须按采购文件要求和其响应承诺提供优质服务，并无条件配合甲方的考核工作。
2、乙方在合同履行期间应严格遵守国家相关法律法规和项目所在地的相关规定，所有产生的一切纠纷由乙方承担，采购人不承担任何责任。
3、乙方在合同履行期间应严格遵守甲方的廉政、保密等相关制度，如有违反，甲方有权无条件终止合同，情节严重的，移交纪委、司法部门处理。
4、乙方应及时调整不适应工作需求的服务人员及其员工。如甲方认为该员工不能胜任本职工作的，必须调整。
5、乙方应经常对员工进行岗位职责和安全教育，加强岗位责任考核。因管理不当养护工程期间发生的安全事故，由乙方负责处理解决。
6、乙方在合同期内如因未诚信履约等其他原因提前退场的，则须无条件配合采甲方做好交接工作。
第五条 知识产权
    乙方要充分考虑知识产权问题，应保证甲方免除且承担由于乙方在使用该项目所需的服务和设计或其任何一部分时而引起第三方提出的侵犯专利权、商标权或工业设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等，以及甲方为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费）。
第六条 保密条款
1、乙方负责对甲方所提供的所有资料保密，乙方及其工作人员需遵守甲方的保密规定，不以任何形式将收集的所有资料、数据等进行泄漏、传播。
2、乙方项目服务人员需签署相关保密协议，承担工作中接触相关内容的保密义务。
3、以上保密规定如有违反，甲方有权追究乙方相关法律责任。
第七条 风险责任
1、乙方在合同履行过程中应对本项目的安全生产负全责，项目实施过程中发生的任何安全生产事故均由乙方负责，甲方不承担任何法律和经济上的责任。
2、因乙方原因，给甲方及第三人造成的一切后果及损失，由乙方承担，后果严重的采购方有权解除合同。
第八条 不可抗力
1、因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
2、合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。
第九条 索赔
    项目服务过程或结束后，甲方发现乙方提供的服务（或成果）有不符或不满足采购要求或响应承诺或国家标准或行业标准的，有权向乙方提出索赔，乙方在收到甲方索赔通知后3天内应免费进行补救或弥补相应的缺陷。如果乙方在收到通知后3天内没有弥补缺陷，或不能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担，同时甲方对乙方行使的其它权利不受影响。甲方因补救措施所承担的应由乙方承担的费用，有权在甲方应支付给乙方的款项中直接扣除。  
第十条 合同的变更、终止和转让
（一）合同的变更、终止
1、按照《中华人民共和国政府采购法》第五十条：政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
2、合同的终止：因合同一方违反合同约定导致合同不能继续履行的或根据合同条约定可以终止合同的，另一方有权终止合同。有权终止合同的一方，应当在违约事实发生之后三十天内书面通知对方以主张终止合同，并由过错方承担赔偿责任。
（二）合同的转让
1、合同的全部不得转让。
2、依据《政府采购促进中小企业发展管理办法（财库〔2020〕46号）规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
第十一条 合同生效及其它
1、合同经甲乙双方代表签字并加盖公章（或合同章）后生效，同时须经采购代理机构备案。
2、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和采购文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力，但需向采购代理机构提交一份备存。
第十一条 附则
1、合同份数
本合同一式伍份，甲乙双方各执二份，采购代理机构一份。
2、未尽事宜
本合同未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》以及其同相关法律、法规之规定解释。


附件1.政府采购履约验收通知单
附件2.政府采购履约验收书



甲方：            	乙方：
法定代表人或	法定代表人或
授权委托人（签字）：	授权委托人（签字）：
日期： 年 月 日    	日期： 年 月 日

备案方：
    年  月  日 


附件1：政府采购履约验收通知单

政府采购履约验收通知单（参考样本）
供应商：

	采购人
	

	项目名称
	

	合同名称
	

	合同编号
	
	合同金额
	

	验收时间
	
	验收地点
	

	联系人
	
	联系电话
	

	履约验收方案及工作要求

	

















单位公章
年 月  日
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[bookmark: _Toc155263081]附件2：政府采购履约验收书
政府采购履约验收书(服务类)
	采购人
	
	项目名称
	
	合同名称
	

	供应商
	
	项目及合同编号
	
	合同金额
	

	分期（段）验收
	是□   否□
	分期（段）情况
	共分   期（段），此为第   期（段）验收

	验收时间
	
	验收地点
	
	验收组织形式
	□自行简易验收
□验收小组验收
□采购代理机构验收

	验收内容
	服务质量
	服务进度
	人员、设备 配备情况
	行业、安全标准
	项目需求、服务承诺
	合同履约时间、 地点、方式

	
	合 格□ 不合格□
	按 时□ 不按时□
	合 格□ 不合格□
	合 格□ 不合格□
	合 格□ 不合格□
	合 格□ 不合格□

	存在问题
和改进意见
	

	最终结论
	合  格□                              不合格□

	验收小组成员签字
	

	采购人意见

经办人：         负责人：               （采购人公章）

	供应商确认：

（单位公章或授权代表签字）




[bookmark: _Toc155263082]
第五章 评标方法、评分标准
一、评标方法
1.本次招标评标采用为综合评分法，即在满足招标文件实质性要求前提下，评标委员会按招标文件规定的评标方法和标准进行详细评审后，确定得分最高的投标人为拟中标人。
2.评标委员会各成员独立对每个进入打分程序的有效投标人的标书综合标部分以打分的形式进行评审和评价（计算结果均四舍五入保留两位小数），对评委的评分进行统计汇总，直接算术平均计算综合标得分。综合标得分加上报价得分为投标人评标总得分。
3.如出现评标总得分最高的投标人有两个或两个以上的，以投标报价较低者优先作为中标候选人，如果投标报价也相同的，则以抽签方式确定中标候选人。
4.评审内容还包括分析总报价及各个分项报价是否合理，报价范围是否完整，有否重大错漏项，如果某投标人的投标报价中有漏项，则该投标人的投标价格评审时需加上漏项部分，漏项部分的价格按所有参加投标的投标人中相应部分所报的最高价格计算，如果该投标人中标，则其中标总价不能调整，漏项部分的价格需该投标人自行消化，如漏项构成未实质性响应招标文件要求的，将不得中标。
5.政府采购评审优惠
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法（财库〔2020〕46号）和《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知》（苏财购〔2019〕10号）及《关于印发苏州市政府采购促进中小企发展实施意见的通知》（苏财购〔2022〕16号）的规定：
（1）在服务类采购项目中，服务由小型或微型企业承接，即服务的人员为小型或微型企业依照《中华人民共和国民法典》订立劳动合同的从业人员，其报价在评审时给予20%的扣除，用扣除后的价格参与价格评审。供应商应在投标文件中提供《中小企业声明函》。
（2）符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。供应商应在投标文件中提供《中小企业声明函》。
（3）供应商若为残疾人福利性单位的，视同小微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。供应商应在投标文件中提供《残疾人福利性单位声明函》。残疾人福利性单位属于小型或微型企业的，不重复享受政策。
（4）供应商若为监狱企业的，视同小微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。供应商应在投标文件中提供应由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
（5）供应商应对声明的真实性负责。凡提供虚假材料的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
（6）中小企业划分标准详见“工信部联企业〔2011〕300号通知”。
（7）未在投标文件中提供相应声明函的，不享受相关政府采购评审优惠政策。
（8）中标（成交）供应商享受本办法规定的中小企业扶持政策的，相关声明函应当随中标（成交）结果同时公告，接受社会监督。
6.本次招标采购人授权评标委员会直接确定中标人。
二、评审标准
（一）异常低价审查
评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标审查程序：
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
（二）评分办法
	序号
	项目
	总分
	评分标准
	分值

	一、报价部分（20分）

	1
	投标报价
	20
	1.投标报价低于或等于最高限价的且通过异常低价审查的，为有效投标。超过最高限价的投标报价或招标文件规定的报价或评审委员会经异常低价审查将其作为无效投标（响应）处理的。为无效投标。无效投标的投标文件不进行评审，也不得标。
2.以所有有效投标中投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）：
报价得分=（评审基准价/响应报价）*价格权值*100（本次采购价格权值为20%）。
	20

	二、综合标部分（80分）

	2.1
	设备技术参数
	30
	标“★”号项为重要技术指标，共30项，技术参数完全满足或高于招标文件要求的，每有一项得1分，最高30分。标“★”号项须按要求提供证明材料，否则视为负偏离，不得分。
注：①技术参数响应情况需在技术偏离表明确。
②投标文件中提供国家认可的法定质监检测机构检测报告；提供检测报告的复印件加盖厂商公章，检测报告复印件必须提供完整的检测报告内容及封面，必须复印完整，局部复印视为无效。
	30

	2.2
	类似业绩
	2
	企业业绩自2023年07月01日起（以合同签订日期为准）承接过类似项目，有一个得1分，最高得2分。
（提供合同）
	2

	2.3
	拟派人员
	15
	1.项目负责人（6分）：
具有高级工程师（信息类专业）（人力资源和社会保障部门颁发）、注册信息安全专业人员证书（中国信息安全测评中心颁发）、系统集成项目管理工程师（人力资源和社会保障部门颁发）、信息系统项目管理师（人力资源和社会保障部门颁发），每证得1.5分，仅限一人，单证不重复得分，最多得6分。
2. 项目技术负责人（6分）：
具有中级工程师及以上（信息类专业）（人力资源和社会保障部门颁发）、信息系统项目管理师（人力资源和社会保障部门颁发）、网络规划设计师（人力资源和社会保障部门颁发）、系统集成项目管理工程师（人力资源和社会保障部门颁发），每证得1.5分，仅限一人，单证不重复得分，最多得6分。
3. 项目团队人员（3分）：
具有系统架构设计师（工业和信息化部教育与考试中心颁发）、用户研究工程师（工业和信息化部教育与考试中心颁发）、智能化系统工程师（高级）（工业和信息化部教育与考试中心颁发），每证得1分，单证不重复得分，最多得3分。
注：项目团队人员不得与项目负责人、技术负责人为同一人，且同一人不重复计算得分。
（提供相关证书和本单位缴纳的最近一个月（已到账）的社保证明）
	15

	[bookmark: _Hlk164765450]2.4

	服务方案
	33
	1.监控设计方案：
据投标人针对本项目的监控设计方案进行评分，方案内容包括：
①各小区监控点位系统设计方案（15个小区）（15分）；
系统设计方案，需按15个小区逐一提供详细的系统设计方案，每提供一个得1分，未提供或内容错误，或内容非专门针对本项目，或内容不能满足本项目实际需求的，本项不得分。
②网路传输完整设计图（1分）；
投标人提供的网络传输设计图针对本项目且符合本项目实际需求的得1分，未提供或内容错误，或内容非专门针对本项目，或内容不能满足本项目实际需求的，本项不得分。
	16

	
	
	
	2.项目实施方案：
根据本项目实施方案，内容至少包括①安装措施、布局；②进度计划；③人员和设备配备、调试、验收措施等三项。
方案内容完善、完全针对本项目且符合本项目实际需求的，每有一项得2分，满分6分；每缺少一项内容，或内容非专门针对本项目，或内容不能满足本项目实际需求的，不得分。
	6

	
	
	
	3.售后服务方案：
售后服务方案，内容至少包括：①服务方式；②人员配备；③响应时间；④故障处理；⑤应急预案等五项。
方案内容完善、完全针对本项目且符合本项目实际需求的，每有一项得1分，满分5分；每缺少一项内容，或内容非专门针对本项目，或内容不能满足本项目实际需求的，不得分。
	5

	
	
	
	4.质量安全保证措施
[bookmark: _Hlk217289227]根据采购需求提出的服务标准，编制相对应的质量保证措施，内容至少包括：①机构设置；②人员安排；③保证措施等三项。
方案内容完善、完全针对本项目且符合本项目实际需求的，每有一项得2分，满分6分；每缺少一项内容，或内容非专门针对本项目，或内容不能满足本项目实际需求的，不得分。
	6


[bookmark: _Hlk51751492]注：以上得分项均要求投标人在投标文件中提供相应证明材料的原件扫描件或复印件并加盖投标人公章扫描（或电子签章）后上传，否则该项不得分。


（全文完）
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