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[bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Hlk24379207]第一章   采购邀请
一、项目基本情况
[bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc28359080]1.项目编号：JSZC-320000-CZHZ-C2026-0024
2.项目名称：钟楼闸南侧弧形门舱内防腐
3.采购方式：竞争性磋商
4.预算金额：1780000元
5.最高限价：1730000元
6.采购需求：钟楼防洪控制工程主体为空箱式钢结构弧形闸门，舱内长期有水且水位有变动，环境密闭、水汽较大，原有防腐层起皮粉化失效，钢结构已出现不同程度的锈蚀现象，为保证工程的良好状态，需对舱内进行防腐处理；弧门门库净深5米，周边未设置防护围栏，存在高空坠落、淹溺等风险；弧门舱内缺少规范照明，不便于工程检查维养。施工内容为：弧型钢闸门舱内喷砂除锈、热喷涂及涂料防护，共计防腐处理面积4600㎡。门库挡墙临边加装304不锈钢围栏，总长160m；南北舱内最底层增设6个热镀锌角铁爬梯。南北两侧增设舱内照明，敷设线管穿线、安装安全低压防爆矿灯。（具体详见第五章采购需求）
7.工期要求：100天。计划2026年9月开工，2026年12月完工。
8.本项目是否接受联合体：□是  ■否。
9.本项目是否接受进口产品响应：□是  ■否。
二、申请人的资格要求（须同时满足）
[bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc28359081]1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：
1.1未被“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重失信行为记录名单；
1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
2.1 中小企业政策
□本项目不专门面向中小企业预留采购份额。
■本项目专门面向  ■中小 □小微企业  采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。
□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：   /  。
2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：   /  。
3.本项目的特定资格要求：
3.1本项目是否接受分支机构参与响应：□是   ■否。
3.2 本项目是否属于政府购买服务：
■否
□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体。
[bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc35393792]3.3其他特定资格要求：
【（3.3.1、3.3.2或3.3.3、3.3.4、3.3.5）及3.3.6】
3.3.1企业具有有效的防水防腐保温工程专业承包二级及以上资质且具有有效的安全生产许可证；
3.3.2项目经理具有建筑工程贰级及以上注册建造师资格，同时具有安全生产考核合格证书（B 证），无在建工程（提供无在建承诺）；【如拟派的项目负责人为一级注册建造师，须提供电子注册证书（详见《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》建办市〔2021〕40 号）。 】
或
3.3.3企业具备有效的水利水电专业施工总承包三级及以上资质且同时具有建设行政主管部门颁发的安全生产许可证；
3.3.4项目经理具有水利水电工程专业二级及以上注册建造师执业资格，无在建工程（提供无在建承诺）；【如拟派的项目负责人为一级注册建造师，须提供电子注册证书（详见《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》建办市〔2021〕40 号）。 】。 
3.3.5三类人员安全生产考核合格证书要求：持有省级及以上水利行政主管部门颁发的企业主要负责人安全生产考核合格证书（A类）、项目负责人安全生产考核合格证书（B类）和专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书（C类）。 
3.3.6提供社保机构出具的供应商为项目经理缴纳的社会基本养老保险的缴纳凭证（加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章，非社保手册），缴纳时间为近半年内（自本项目采购公告发布之日起往前推算）任意一个月。
三、获取采购文件
1.时间：自本公告发布之日起5个工作日。
2.地点：政府采购一体化平台“苏采云”
3.方式：在“苏采云”平台自行免费下载磋商文件。
[bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc28359005]4.售价：/
四、响应文件提交
截止时间：2026年08月26日09点30分（北京时间）。
地点：本项目采用不见面交易方式，无需到现场提交，供应商登录“苏采云”系统供应商端，通过系统在线提交电子响应文件。
五、开启
时间：2026年08月26日09点30分（北京时间）。
地点：本项目采用不见面交易方式，无需到现场提交，供应商登录“苏采云”系统供应商端，通过系统在线提交电子响应文件。
[bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc28359007]六、公告期限
[bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc35393795]自本公告发布之日起5个工作日。
七、其他补充事宜
[bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc35393627]1.关于常州市中小企业政府采购信用融资：
根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。
2.本项目采用全流程电子化采购方式，请供应商认真学习“苏采云”系统发布的相关操作手册，办理CA认证证书、进行“苏采云”系统注册绑定，并认真核实数字认证证书情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。
技术支持服务热线    0519-85588210  0519-85588163
CA认证证书办理（可邮寄）联系电话   0519-85588120
2.1办理CA认证证书
供应商登录常州市政府采购网“下载中心”下载并查阅 “苏采云”系统（供应商）政务CA证书办理指南，按照程序要求办理。
2.2注册
供应商登录常州市政府采购网“下载中心”-“苏采云”系统（供应商）操作手册下载相关操作手册、操作视频等，查阅后进行自助注册。
2.3控件、客户端下载
供应商登录常州市政府采购网“下载中心”-政府采购管理交易系统（苏采云）CA及签章控件驱动下载相关控件及客户端。
2.4 获取电子磋商文件
供应商持CA数字认证证书登录“苏采云”系统获取电子磋商文件。未在规定期限内通过“苏采云”系统获取磋商文件的响应无效。
2.5编制电子响应文件
供应商应使用电子响应文件制作客户端编制电子响应文件并进行线上响应，供应商电子响应文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子响应文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。
2.6提交电子响应文件
供应商应于响应截止时间前在“苏采云”系统提交电子响应文件，上传电子响应文件过程中请保持与互联网的连接畅通。
2.7电子开标
供应商使用CA认证证书登录“苏采云”系统进行电子化不见面开标。
2.8注意事项
供应商在开标前应当使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标、评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由供应商自行承担。
八、对本项目提出询问，请按以下方式联系。
　　1.采购人信息
[bookmark: _Toc28359086][bookmark: _Toc28359009]名    称：江苏省太湖地区水利工程管理处
地    址：江苏省常州市钟楼区西林街道
联系方式：0519-83883139
2.采购代理机构信息
[bookmark: _Toc28359010][bookmark: _Toc28359087]名    称：江苏恒卓工程管理咨询有限公司
地    址：常州市北塘河路8号恒生科技园44-2栋（一号大门往北一百米）
联系方式：0519-83999268
3.项目联系方式
项目联系人：吴工
电      话：0519-83999268

[bookmark: _Toc512937850][bookmark: _Toc305158854][bookmark: _Toc104818926][bookmark: _Toc150774783][bookmark: _Toc195842950][bookmark: _Toc127151777][bookmark: _Toc353825548][bookmark: _Toc127161488][bookmark: _Toc226965856][bookmark: _Toc305158928][bookmark: _Toc264969275][bookmark: _Toc353873938][bookmark: _Toc265228423]
第二章   供应商须知
[bookmark: _Toc127151720][bookmark: _Toc226309763][bookmark: _Toc151193907][bookmark: _Toc151193689][bookmark: _Toc151193617][bookmark: _Toc150774724][bookmark: _Toc150480757][bookmark: _Toc226337215][bookmark: _Toc520356144][bookmark: _Toc195842884][bookmark: _Toc164608788][bookmark: _Toc164608633][bookmark: _Toc151193761][bookmark: _Toc142311021][bookmark: _Toc150774619][bookmark: _Toc164229214][bookmark: _Toc151193833][bookmark: _Toc226965709][bookmark: _Toc151190146][bookmark: _Toc226965792][bookmark: _Toc164351613][bookmark: _Toc164229360][bookmark: _Toc127161433][bookmark: _Toc127151519][bookmark: _Toc149720812][bookmark: _Toc150509270]第一节 供应商须知资料表
本表是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。
标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。
	条款号
	条目
	内容

	1
	项目属性
	项目属性：
□服务
□货物
■工程

	2
	科研仪器设备
	是否属于科研仪器设备采购项目：
□是
■否

	3
	现场考察
	■不组织
□组织，考察时间：  /  年  /  月  /  日  /  点  /  分
考察地点：   /   。

	
	磋商前答疑会
	■不召开
□召开，召开时间：  /  年  /  月  /  日  /  点  /  分
召开地点：  /  。

	4
	是否专门面向中小企业
	■本项目专门面向中小企业采购，在评审时不再对小微企业执行价格评审优惠政策。
□本项目非专门面向中小企业采购，对于符合规定的小微企业报价给予5%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

	5
	标的所属行业
	本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：建筑业。

	6
	报价
	报价的特殊规定：
□无
■有，具体情形：供应商报价时总价不得高于最高限价，否则作为无效响应处理。

	7
	磋商保证金
	免收

	8
	响应有效期
	自提交响应文件的截止之日起算60日历天。

	9
	分包
	本项目是否允许分包： 
■不允许
□允许，具体要求：  /  。
（1）可以分包履行的具体内容：  /  ；
（2）允许分包的金额或者比例：  /  ；
（3）其他要求：  /  。

	10
	澄清
	任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在磋商截止期5日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构。

	11
	磋商报价次数
	1、本项目采用二轮报价，电子响应文件中的书面报价为首轮报价，第二轮报价为最后报价(通过系统在线报价)。最后报价不得超过预算、最高限价及首轮报价，否则作无效报价文件处理。
2、最后报价中的单价按总价同比例下调。

	12
	联系方式
	接收询问和质疑的联系方式
联系部门：江苏恒卓工程管理咨询有限公司；
联系电话：0519-83999268；
通讯地址：常州市北塘河路8号恒生科技园44-2栋4F（一号大门往北一百米）。

	13
	纸质中标（成交）文件
	中标单位在签订合同前需递交与电子投标文件内容一致的纸质投标文件三份（需打印清晰，标注目录及页码），作为项目归档使用。（递交方式可采用邮寄或现场送达，联系方式见《第一章 投标邀请》）

	14
	代理费
	收费对象：
□采购人
■中标人
收费标准：
本项目采购代理服务费按以下标准的45.5%收取，每个采购项目（标段）最低收费为4000元，支付方由具体项目招标文件中确定。
收费标准：招标采购代理服务费按以下标准的差额定率累进法计
	预算/万元
	收费比例上限
	备注

	100以下部分（含100）
	1.5%
	最低4000元

	100-500（含500）
	1.1%
	

	500-1000（含1000）
	0.8%
	

	1000-5000（含5000）
	0.5%
	

	5000以上部分
	0.25%
	


收款单位：江苏恒卓工程管理咨询有限公司
收款银行：江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市青龙支行
银行账号：89801116012010000004083
缴纳时间：领取成交通知书前。
其他相关说明：代理费包含在竞标报价中。



第二节 说  明
一、总则
1、采购方式
1.1 本次政府采购活动采取竞争性磋商(以下简称磋商)方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。
2、合格的供应商
2.1满足磋商公告中供应商资格要求的规定。
2.2 满足本磋商文件实质性要求和条件的规定。
3、适用法律
3.1 本次磋商及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
4、磋商费用
4.1供应商应自行承担所有与参加本次磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，江苏恒卓工程管理咨询有限公司（以下简称代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2本次磋商代理机构和采购人不收取标书工本费。
5、磋商文件的约束力
5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。
二、磋商文件
6、磋商文件构成
6.1磋商文件由以下部分组成：
（1）磋商邀请
（2）供应商须知
（3）资格审查
（4）评标程序、评标方法和评审标准
（5）采购需求
（6）拟签订的合同文本
（7）响应文件的组成及提交须知
（8）响应文件格式
请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。
6.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。
7、磋商文件的澄清
7.1 任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在磋商截止期5日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构。
8、磋商文件的澄清和修改
8.1 在响应文件提交截止时间前，代理机构可以对磋商文件进行澄清和修改, 澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，代理机构将在提交首次响应文件截止时间至少5日前，在“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”上发布书面更正公告形式通知所有获取磋商文件的供应商, 更正公告内容将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。不足5日的，代理机构将顺延提交首次响应文件截止时间。
8.2代理机构可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开磋商前答疑会，但不单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。

三、响应文件的编制
9、响应文件的语言及度量衡单位
9.1供应商提交的响应文件以及供应商与代理机构就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
9.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
10、响应文件构成
10.1供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、报价明细表、技术偏离表、其他证明文件、磋商响应函等部分。
10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”发布的磋商文件不一致，请以“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”发布的磋商文件为准。
11、证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件
11.1供应商应按照磋商文件要求提交证明文件，证明其及磋商响应标的符合磋商文件规定。
11.2磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
12、报价明细表
12.1供应商应按照磋商文件规定格式填报报价明细表。
12.2磋商货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。
13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表
13.1供应商需对磋商文件中的技术要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。
13.2供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他
14.1供应商需根据磋商文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。
14.2供应商需根据磋商文件要求提供培训计划。
14.3供应商需根据磋商文件要求提供磋商响应标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。
15、磋商响应函
15.1供应商应按照磋商文件中提供的格式完整、正确填写磋商响应函。
16、磋商有效期
16.1磋商有效期为代理机构规定的提交响应文件截止之日后60天。磋商有效期比规定短的将被视为非实质性响应磋商文件而予以拒绝。
17、磋商有效期的延长
17.1在特殊情况下，代理机构于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝代理机构的这一要求而放弃磋商，同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、响应文件的递交
18、电子磋商响应文件的递交
18.1供应商应当按照《操作手册》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。
19、提交响应文件截止时间
19.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的提交响应文件截止时间。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的按照本磋商文件第二章第26.3.2条规定做无效响应处理。
19.2 代理机构可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
20、响应文件的拒收
20.1 代理机构拒绝接收在其规定的提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。
21、响应文件的撤回和修改
21.1响应文件的撤回
21.1.1 电子响应文件的撤回
供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。
21.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。
21.2响应文件的修改
供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
21.3 在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。
21.4 在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

五、响应文件的解密与评审
22、响应文件解密
22.1供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。
23、磋商小组
23.1代理机构将组织磋商小组对响应文件进行评审。磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
23.2磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交候选人。
24、评审过程的保密与公正
24.1磋商小组、采购人和代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。
24.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。
24.3在项目评审期间，代理机构将设专门人员与供应商联系。
24.4 代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。
25、评审过程中的的澄清
25.1项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。
25.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
25.3 接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和更正，其风险由供应商自行承担。
26、对响应文件的审查
26.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。
26.1.1 资格审查：由磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。
磋商小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格,查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
26.1.2 符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。
26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
26.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中采购人和代理机构的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
26.3未实质性响应磋商文件的情形
26.3.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。
26.3.2供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的。
26.3.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。
26.3.4供应商不具备磋商文件中规定资格要求的。
26.3.5供应商的最后报价超过了采购预算。
26.3.6不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件的
26.3.7供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
26.3.8  响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。
26.3.9 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而磋商供应商所磋商产品不在强制采购范围内的。（磋商产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，磋商响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）
26.3.10响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章的。
26.4未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。
26.5如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。
26.6供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与代理机构及磋商小组联系。
26.7评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
27、磋商程序及评审方法和评审标准
27.1磋商程序
27.1.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发布“磋商函”或进行电话沟通磋商，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。
27.1.2磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。
27.1.3供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。
27.2 评审方法和评审标准
27.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。本磋商文件所述综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。
27.2.2评审标准
见本磋商文件第四章规定。
27.3采购活动终止的情况
出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：
27.3.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。
27.3.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
27.3.3除本磋商文件第二章第27.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。
27.3.4在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

六、成交
28、确定成交单位
28.1磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本磋商文件第二章第27.1.2条情形的，可以推荐2名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。
28.2采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。采购人确定成交供应商后，代理机构将在“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。
28.3若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：
28.3.1提供虚假材料谋取成交的。
28.3.2与评审专家、采购人、其他供应商或者代理机构工作人员恶意串通的。
28.3.3向评审专家、采购人或代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。
28.3.4不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。
28.3.5成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的。
28.3.6将政府采购合同转包的。
29、质疑处理
29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。
29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。
29.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
29.3质疑函必须按照财政部《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件、评审方法与评审标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向代理机构提出，由代理机构负责答复。
采购人及代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过现场递交或邮寄方式提交质疑（采购人和代理机构不接受未填写快递运单的快件）。
代理机构质疑接收部门为：综合办
联系地址：常州市北塘河路8号恒生科技园44-2栋（一号大门往北一百米）；
联系电话：0519-83999268；
29.5 以下情形的质疑不予受理
29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。
29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
29.5.4 未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
29.5.5供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
29.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
30、成交通知书
30.1成交结果确定后，代理机构将向成交供应商发出成交通知书。
30.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同
31. 签订合同
31.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
31.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
31.3 签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。
32、标的物的追加
32.1采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

8、 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）
33、进口产品
33.1指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。
34、中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位
34.1中小企业定义：
34.1.1中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。
34.1.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：
（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
34.1.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
34.1.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
34.2监狱企业定义：
是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
34.3残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
34.3.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；
34.3.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
34.3.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
34.3.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
34.3.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；
34.3.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。
34.4本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。
34.5采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。
34.6小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标方法和评标标准》。
35、政府采购节能产品、环境标志产品
35.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。
35.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。
35.3如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；
35.4非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标方法和评标标准》（如涉及）。
35.5依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。
36、支持乡村产业振兴管理
36.1为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。
37、正版软件
37.1依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。
37.2各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。
38、政府采购创新产品政策
采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。
39、绿色采购政策
39.1绿色数据中心政策 
依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7 号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。
39.2推广应用绿色建材
采购人实施政府采购工程项目，要按照《常州市政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作方案》（常财购〔2023〕18 号）总体要求，落实《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35 号）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52 号），依据相关需求标准确定采购需求，在采购文件和采购合同中载明具体需求、履约验收条款和违约责任。
39.3优先使用低挥发性有机化合物产品
采购人要落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，若本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品；属于推荐性标准的，应当在采购文件中载明低VOCs的优惠幅度、评审标准等，以体现优先采购。
40、电子履约保函政策
为进一步优化政府采购营商环境，规范我省政府采购履约保证金管理，持续降低供应商参与政府采购成本，根据国家发展改革委、工业和信息化部、财政部等《关于做好2023年降成本重点工作的通知》（发改运行〔2023〕645号）要求，决定在全省推行政府采购电子履约保函（保险）。政府采购履约保函（保险）是指在政府采购活动中第三方机构向采购人提供的保证政府采购中标、成交供应商履行合同义务的担保或保险。如中标、成交供应商未能按照政府采购合同要求规范履行合同义务，由第三方机构按照采购文件约定的履约保证金数额对采购人承担赔偿责任。具体要求详见《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号）。
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第三章   资格审查
第一节 资格审查程序
一、响应文件开启后，磋商小组将根据《资格审查要求》中的规定，对供应商进行资格审查，并形成资格审查结果。
二、《资格审查要求》中对格式有要求的，除磋商文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。
三、供应商《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其响应无效。
四、资格审查合格的供应商不足3家的，不进行评审。

第二节 资格审查要求
	序号
	审查因素
	审查内容
	格式要求

	1
	营业执照副本（事业单位法人证书）
	营业执照副本和税务登记证副本(或“三证合一”的营业执照副本）或事业单位法人证书
	/

	2
	供应商资格声明
	《资格承诺声明函》
	格式见《响应文件格式》

	3
	供应商信用记录
	1、查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）；
2、截止时点：响应文件递交截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间；
3、信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他磋商文件一并保存；
4、信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其响应无效。联合体形式参加的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。
	无须供应商提供，由采购人查询。

	4
	落实政府采购政策需满足的资格要求
	如采购公告中明确专门面向中小/小微企业采购，须按要求提供中小企业声明函；未专门面向中小/小微企业采购，此项无需提供。
注1：监狱企业、残疾人福利性单位视同为中小企业。
注2：监狱企业须提供由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
注3：残疾人福利性单位须按磋商文件要求提供《残疾人福利性单位声明函》
	《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》格式见《响应文件格式》

	5
	本项目的特定资格要求
	见第一章《采购邀请》
	如有，提供相关证书电子扫描件

	6
	联合体协议（如有）
	1、如本项目接受联合体磋商，且供应商为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目磋商和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为响应文件的组成部分，与响应文件其他内容同时递交。
2、联合体各成员单位均须提供本表中序号第1、3、5、6项的证明文件。
3、本表序号第7项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。
4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。
5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的响应无效。
7、本项目不接受联合体谈判时，供应商不得为联合体。
	格式见《响应文件格式》 












第四章   评审程序、评审方法和评审标准
第一节 符合性审查程序
一、磋商小组对资格审查合格的供应商的响应文件进行符合性审查，以确定其是否满足磋商文件的实质性要求。
二、磋商小组根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对供应商的响应文件是否实质上响应磋商文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。响应文件不符合《符合性审查要求》的，响应无效。
第二节 符合性审查及评审要求
一、符合性审查要求
	序号
	审查因素
	审查内容
	格式要求

	1
	响应函、法定代表人资格证明书、授权委托书（如有）
	按磋商文件要求提供响应函、法定代表人资格证明书、授权委托书（如有）
	格式见《响应文件格式》

	2
	磋商供应商管理关系或控股关系信息情况表
	磋商供应商管理关系或控股关系信息情况表
	格式见《响应文件格式》

	3
	政府采购供应商信用承诺书
	《政府采购供应商信用承诺书》
	格式见《响应文件格式》

	4
	响应完整性
	响应文件未有缺项、漏项；
	

	5
	报价
	报价未超过最高限价或预算价的；
	

	6
	报价唯一性
	响应文件未出现可选择性或可调整的报价（磋商文件另有规定的除外）；
	

	7
	报价合理性
	根据财政部《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》财库〔2026〕2号文件之规定：当评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： 
1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
	

	8
	响应有效期
	响应文件中承诺的响应有效期满足磋商文件中载明的响应有效期的；
	

	9
	签署、加盖公章
	按照磋商文件要求签署、加盖公章的；
	

	10
	实质性格式
	标记为“实质性格式”的文件均按磋商文件要求提供；
	

	11
	★号条款响应
	响应文件满足磋商文件第五章《采购需求》中★号条款要求的；
	

	12
	分包承担主体资质（如有）
	分包承担主体具备《供应商须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）；
	

	13
	分包意向协议（如有）
	按磋商文件规定签订并提供分包意向协议原件的电子件的；（如有）
	

	14
	报价的修正（如有）
	由评委审查，无需供应商提供材料。不涉及报价修正，或投标（响应）文件报价出现前后不一致时，投标人（供应商）对修正后的报价予以确认。
	

	15
	进口产品
（如有）
	磋商文件不接受进口产品响应的内容时，供应商所投产品非进口产品的；
	

	16
	国家有关部门对供应商的响应产品有强制性规定或要求的
	国家有关部门对供应商的响应产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），供应商的响应产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件：
1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书；
2）响应产品如有属于开展国家信息安全产品认证产品范围的，须提供由中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）按国家标准认证颁发的有效认证证书等）；
3）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，响应产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品；
	

	17
	公平竞争
	由评委审查，无需供应商提供材料。
供应商遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他供应商的竞争行为，不存在损害采购人或者其他供应商的合法权益情形的；
	

	18
	串通响应
	不存在视为供应商串通相应的情形：（一）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子响应文件的情形）；（二）不同供应商委托同一单位或者个人办理响应事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子响应文件的情形）；（三）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律 性差异；（五）不同供应商的响应文件相互混装；（六）不同供应商的响应保证金从同一单位或者个人的账户转出；
	

	19
	附加条件
	响应文件未含有采购人不能接受的附加条件的；
	

	20
	其他无效情形
	供应商、响应文件不存在不符合法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。
	



二、磋商、响应文件有关事项的澄清、说明或者更正和最后报价
（一）磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。具体要求详见第二章27.1磋商程序。
（二）最后报价的算术修正及政策调整
1、最后报价须包含竞争性磋商文件全部内容，如最后分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对最后报价总价进行调整。磋商小组有权要求供应商在评审现场合理的时间内对此进行书面确认，供应商不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开响应，其响应无效。
2、最后报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
2.1、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
2.2、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以最后报价一览表的总价为准，并修改单价；
2.3、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商书面确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。
（三）落实政府采购政策的价格调整：详见第三节评标办法中的政府采购政策功能落实。
三、评审方法和评审标准
（一）本项目采用的评标方法详见《第三节 评标方法》，本项目采用的评标标准详见《第四节 评标标准》。
四、确定成交候选人名单
1、磋商小组根据最终供应商排序，依次推荐排序前3名的供应商为成交候选供应商（若在磋商文件允许的情形下提交最后报价的供应商为二家，则依次推荐二名供应商为成交候选供应商），并编写评审报告。
2、磋商小组要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。
五、报告违法行为
（一）磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。
第三节 评标方法
一、磋商小组将根据各供应商的评审排序以及磋商文件中关于成交候选人的相关规定，确定本项目成交候选人名单，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选人的排名顺序。响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人；评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐；评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐；并列第一的供应商各部分得分均相同的,由采购人代表现场随机抽取确定成  交单位。
二、每部分的得分保留小数点后两位，合计得分保留小数点后两位，第三位四舍五入。
三、政府采购政策功能落实
1、小微型企业价格扣除
（1）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。
（2）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。
2.残疾人福利单位价格扣除
（1）残疾人福利性单位视同小型、微型企业。
（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
3.监狱和戒毒企业价格扣除
（1）监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。
（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。
（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。
4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
5、如项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
第四节 评审标准
	序号
	评分因素
	分值
	评分标准
	说明

	1
	价格分
	30
	满足磋商文件要求且最后报价最低的报价为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）：
磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×30%×100。
	此处最终报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的最终报价，详见第三章《评标方法和评标标准》。

	2
	技术分
	66
	
	

	2.1
	总体概述
	6
	总体概述：包括但不限于工程概况、施工组织总体设想、方案的针对性及施工段的划分：
方案先进、完整、可行，主导工程内容、施工方法明确、详尽、合理，完全响应采购需求中的施工要求/技术要求、工程量清单具体要求，能完全满足项目实施要求，得6分；
方案较先进、完整、可行，主导工程内容、施工方法较明确、详尽、合理，基本响应采购需求中的施工要求/技术要求、工程量清单具体要求，能基本满足项目实施要求，得4分；
方案内容较简单，对项目实施要求响应一般，得2分；
未提供本项不得分。
	



	2.2
	施工现场布置及文明施工
	6
	施工现场平面布置：包括但不限于临时设施的布置，施工机械、材料、周转材料、加工场地、各类仓库的布置和摆放，临时线路的布置；文明施工措施（管线、设备、设施、绿化等保护措施）：
方案完整、可行，平面及其它布置合理、详尽，提供材料堆放区、各类设备区等平面布置图，交通畅通，能完全满足项目实施要求，得6分；
方案较具体、可行，平面及其它布置较合理、详尽，使用较安全、方便，交通较畅通，能基本满足项目实施要求，得4分；
方案内容较简单，对项目实施要求响应一般，得2分；
未提供本项不得分。
	

	2.3
	施工进度计划和各阶段进度的保证措施
	6
	施工进度计划和各阶段进度的保证措施,包括但不限于组织措施、技术措施、物资安排措施：
方案完整、可行，工期满足要求，工期提前有保证措施，关键节点的进度计划与工期安排衔接对应，能完全满足项目实施要求，得6分；
方案较具体、可行，工期基本满足要求，进度计划与工期安排衔接基本对应，能基本满足项目实施要求，得4分；
方案内容较简单，对项目实施要求响应一般，得2分；
未提供本项不得分。
	

	2.4
	关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案
	18
	针对本工程现场特定条件的关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案，包括但不限于关键部位工程质量保证措施和施工技术措施、关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点分析和解决方案等（包括但不限于喷砂除锈工艺、热喷涂工艺、涂料保护工艺、有限空间作业、工期保障等）：
实施的重点、难点分析全面，解决方案完整、可行，与采购需求中的施工技术要求保持一致性，能完全满足项目实施要求，得18分；
方案较具体、可行，能基本满足项目实施要求，得12分；
方案内容较简单，对项目实施要求响应一般，得6分；
未提供本项不得分。
	

	2.5
	施工机具及劳动力配置
	4
	施工机具设备及劳动力配置合理，列出主要设备清单，明确关键岗位人员数量及持证情况，其中：施工机具设备及劳动力能满足施工强度要求，能保障工期（4分），
（1）施工机具配置合理得2分；配置较合理1分；有缺陷得0.5分；其他不得分。
（2）劳动力配置合理得2分；配置较合理1分；有缺陷得0.5分；其他不得分。
	

	2.6
	施工质量保证措施
	6
	施工质量保证措施，包括但不限于质量管理制度、质量通病的针对性措施、施工前中后全过程质量控制措施等，针对基面处理、热喷锌、底漆、中间漆、面漆等节点制定具体质量控制措施和自验方案：
方案完整、可行，施工质量保证措施具体、操作性强，能完全满足项目实施要求，得6分；
方案较具体、可行，施工质量保证措施较具体、较实用，能基本满足项目实施要求，得4分；
方案内容较简单，对项目实施要求响应一般，得2分；
未提供本项不得分。
	

	2.7
	安全生产及环保措施
	14
	安全生产的保证措施（安全防护、高空作业、临水作业、有限空间作业等安全保障），包括但不限于有针对性的组织保障措施、安全保障体系、安全管理制度、安全技术交底、培训等。
（1）安全生产方案完整、可行，能完全满足项目实施要求，得7分；方案较具体、可行，能基本满足项目实施要求，得4分；方案内容较简单，对项目实施要求响应一般，得2分；其他不得分
（2）环境保护措施方案完整、可行，能完全满足项目实施要求，得7分；方案较具体、可行，能基本满足项目实施要求，得4分；方案内容较简单，对项目实施要求响应一般，得2分；其他不得分
	

	2.8
	应急预案
	6
	应急预案包括但不限于面对突发事件如自然灾害、重特大事故、环境公害及人为破坏的应急管理、指挥、救援计划等，包含针对可能发生的事故类型提供相应的专项应急预案：
方案完整、可行，能完全满足项目实施要求，得6分；
方案较具体、可行，能基本满足项目实施要求，得4分；
方案内容较差、无针对性或可行性较差，得2分；
未提供本项不得分。
	

	3
	客观分
	4
	
	

	3.1
	企业业绩
	2
	供应商自2023年08月01日以来（以合同签署时间为准）至本项目开标之日承担过与本项目类似的工程（有限空间钢结构防腐类）业绩，每提供一个得2分，本项最高得2分。
	提供①中标通知书、②施工合同、③竣工验收文件或合同完工验收资料的证明材料原件扫描件，未按上述要求提供不得分。

	3.2
	项目负责人业绩
	2
	拟投项目负责人自2023年08月01日以来（以合同签署时间为准）至本项目开标之日承担过与本项目类似的工程（有限空间钢结构防腐类）业绩，每提供一个得2分，本项最高得2分。
	提供①中标通知书、②施工合同、③竣工验收文件或合同完工验收资料的证明材料原件扫描件，未按上述要求提供不得分。
注：①项目负责人以合同或者中标通知书为准；②项目负责人业绩不是投标人承担的不予认可；③企业业绩与项目负责人业绩不可重复得分。

	合计
	100
	


注意事项：评审标准中要求提供的证明文件及资料通过“苏采云系统”按对应评分项目（或数字编号）分别制作上传，必须保证内容具体、印章完整、清晰可辨。未按以上要求制作上传的，经评标委员会成员半数以上认定后作不得分处理。
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第五章   采购需求
[bookmark: _Toc104818929]一、采购标的
1.项目名称：钟楼闸南侧弧形门舱内防腐
2.采购方式：竞争性磋商
3.预算金额：1780000元
4.最高限价：1730000元
5.采购需求：钟楼防洪控制工程主体为空箱式钢结构弧形闸门，舱内长期有水且水位有变动，环境密闭、水汽较大，原有防腐层起皮粉化失效，钢结构已出现不同程度的锈蚀现象，为保证工程的良好状态，需对舱内进行防腐处理；弧门门库净深5米，周边未设置防护围栏，存在高空坠落、淹溺等风险；弧门舱内缺少规范照明，不便于工程检查维养。施工内容为：弧型钢闸门舱内喷砂除锈、热喷涂及涂料防护，共计防腐处理面积4600㎡。门库挡墙临边加装304不锈钢围栏，总长160m；南北舱内最底层增设6个热镀锌角铁爬梯。南北两侧增设舱内照明，敷设线管穿线、安装安全低压防爆矿灯。
二、商务要求
1.工期：100天。计划2026年9月开工，2026年12月完工。
2.付款方式：本项目无需履约保证金，合同签订7日内支付合同价20%作为预付款（合同签订3日内承包人需提供预付款保函，保函形式为银行保函，保函金额为预付款金额），项目施工底漆完工验收合格后支付至合同价的70%。项目完工后承包人提请发包人完工验收，发包人完工验收完毕，承包人按双方暂定的完工结算金额开具发票并将质保金3%汇入发包人指定银行账户，发包人收到质保金和发票后1个月内按结算金额100%支付。承包人需同意接受延伸审计，最终结算款以审定金额为准，多退少补并另行补全发票；待质保期满合同双方确认无质量问题后支付质保金。若质保期内出现保修范围内的质量问题，则扣除相应的质保金用做维修使用。
3.工程质量：按国家相关验收标准，合格。
★4.本项目施工工况复杂、施工难度大、技术要求高，各潜在供应商可自行前往项目现场实地踏勘，踏勘产生的交通、人工、检测及各类配套费用，均由供应商自行承担，并综合包含在投标报价之中。若供应商未开展现场踏勘，中标进场后因对现场环境、施工条件研判不足，造成无法正常施工、施工成果无法满足采购人各项需求等情形的，由此产生的全部损失、违约责任均由中标供应商自行承担。参与投标的供应商须提供现场踏勘承诺书，承诺书格式由供应商自行拟定，上传至投标文件中。
三、施工要求/技术要求
（1）基本概况：钟楼防洪控制工程是京杭运河常州市区段改线后，在太湖流域武澄锡西控制线上新增的防洪控制性工程。钟楼防洪控制工程主体为空箱式钢结构弧形闸门，舱内长期有水且水位有变动，环境密闭、水汽较大，原有防腐层起皮粉化失效，钢结构已出现不同程度的锈蚀现象，为保证工程的良好状态，需对舱内进行防腐处理；弧门门库净深5米，周边未设置防护围栏，存在高空坠落、淹溺等风险；弧门舱内缺少规范照明，不便于工程检查维养。
（2）工程维修部位、维修缘由及维修内容
①维修部位
钢结构防腐对象为工程南侧弧形闸门舱内壁，具体施工部位是：含每层舱内顶面、底面及侧面。另包含室外定滑轮。附图纸。
防护围栏施工对象为南北两侧门库临边；照明部分在南北两侧弧形闸门舱内一层。
②维修内容
钢结构防腐内容为弧型钢闸门舱内喷砂除锈、热喷涂及涂料防护，共计防腐处理面积4600㎡。南北门库内河侧加装304不锈钢围栏，高1.2m，围栏总长160m；南北舱内最底层增设6个热镀锌角铁爬梯，1.9m长，0.6m宽，横杆间隔0.3m。南北两侧增设舱内照明，需敷设线管400m、穿线，安全低压防爆矿灯24个，防爆配电箱2个（含断路器、漏电保护器、隔离变压器等）。详见工程量清单。
（三）质量评定方法
1. 本工程施工必须遵守国家、行业、地方现行的技术规范标准。
2. 本工程施工必须遵守设计图纸（如有）中的设计说明和本技术条款的内容及监理人（或采购人）的指示。
引用技术标准和规范（不限于）：
1.《水利工程施工质量检验与评定规范》（DB32/T 2334-2013）； 
2.《水工金属结构防腐蚀技术规范》（SL/T 105-2025）；
3.《施工脚手架通用规范》（GB 55023-2022）；
4.《涂覆涂料前钢材表面处理 表面清洁度的目视评定 第2部分：已涂覆过的钢材表面局部清除原有涂层后的处理等级》（GB/T8923.2-2008）；
5.《涂覆涂料前钢材表面处理 表面清洁度的目视评定 第4部分：与高压水喷射处理有关的初始表面状态、处理等级和闪锈等级》（GB/T8923.4-2008）；
6.《涂覆涂料前钢材表面处理喷射清理后的钢材表面粗糙度特性第1部分:用于评定喷射清理后钢材表面粗糙度的ISO表面粗糙度比较样块的技术要求和定义》GB/T13288.1；
7.《涂覆涂料前钢材表面处理 喷射清理后的钢材表面粗糙度特性第2部分:磨料喷射清理后钢材表面粗糙度等级的测定方法 比较样块法》GB/T13288.2；
8.《金属和其他无机覆盖层 热喷涂 操作安全》（GB/T11375）；
9.《粉尘防爆安全规程》GB15577；
10.《大气污染物综合排放标准》GB16297；
11.《钢结构工程施工质量验收规范》（GB50205-2020）；
12.《涂装作业安全规程 涂漆工艺安全及其通风净化》（GB6514—2008）。
13.《钢结构焊接规范》（GB 50661-2011）。
14.《有限空间作业安全技术规范》（GB 46768-2025）。
其它国家及江苏省有关现行规范和规程，其他相关现行技术标准、规程规范和标准图集等。
（四）施工质量控制措施
（1）施工前的准备与检查
在施工开始前，管理所组织质量技术交底，明确施工技术要求和质量控制标准，对施工单位的施工质量管理体系、施工方案等技术文件进行审查，明确检测项目、方法、频率等。
施工前对进场主要设备和材料进行检查，施工方应向管理所提交所用设备、材料的合格证明及相关作业的人员作业证书，确保人员持证上岗，空压机、除锈机等设备安全可靠、防腐相关材料符合质量要求。
（2）施工阶段的质量管理
项目实施过程中，严格执行《水工金属结构防腐蚀规范》（SL105）等相关规范规定的技术标准，每道工序应满足规范规定要求，按照规范要求验收合格后才能进行下一道工序。
（3）主要工序的质量要求
钢结构防腐：
A.舱内先喷砂处理，表面预处理至金属层，基体金属的表面清洁度等级宜不低于GB 8923.4中规定的Sa2.5级，表面粗糙度达到GB/T 8923.1规定的St3级，在Rz60μm~100μm范围之间。钢结构表面处理合格后，在4h内进行热喷涂，防止出现返锈现象，锌铝合金热喷涂厚度不低于120μm；如果钢结构表面发生返锈，必须重新进行处理直至合格。
B.油漆种类及厚度要求
	油漆分类
	油漆名称及型号
	涂刷遍数
	漆膜厚度

	底漆
	环氧富锌底漆（＞80%）
	2遍
	80µm

	中间漆
	环氧云铁中间漆
	2遍
	80µm

	漆
	氟碳面漆（Ⅲ型）
	2遍
	80µm


在进行涂装时，操作人员随时以测厚仪测定漆膜厚度。外观要求：检查涂层均匀，表面光滑无起皮、裂纹、鼓泡、粗颗粒等；附着力要求：用胶带粘起不剥离；厚度：漆膜固化后，总厚度240μm，总厚度实测值85%以上的测点达到设计厚度，最小值不小于设计值85%。
门库围栏安装：
南北两侧需安装的门库围栏总长160m，采用304系列不锈钢护栏，h=1200mm，壁厚1.2mm。所有固定螺栓等五金皆是304不锈钢材质。详见图纸。
舱内照明：
从控制室取电，沿闸门支臂敷设Φ32mm热镀锌管，壁厚2.5mm，线管约400m；金属软管20m；3*2.5mm2电缆管内穿线400m；30W的12V低压防爆矿灯24盏（南北两侧舱内对称布置，每舱2盏灯）；防爆配电箱设置在设备舱内。
（五）安全管理
1.安全管理责任制
2、现场安全设施和措施
①施工前，需对弧形门舱内所有管线、设施设备（不限于水位计、潜水泵、配重钢丝绳）以及启闭机房内门窗、启闭机、控制柜、附属设施等进行保护处理。提前拆除弧形门现有风机，妥善安置，并结合有限空间作用、粉尘防控要求自行安装通风设施。
②舱内施工作业所需照明必须采用安全电压等级的照明灯。
③作业人员须穿戴防尘口罩、防护眼镜、耳塞等防护用品。必须设置除尘降尘设备并满足当地环保部门要求，及时清理粉尘等废弃物。有限空间喷砂喷涂作业时，作业人员须穿戴防护服和呼吸器等保护装置。
④有限空间作业遵循先通风，再检测，后作业的原则进行。在首次作业前，按照《有限空间作业安全技术规范》要求进行一次演练。有限空间作业必须穿戴并配备相应防护服、呼吸器等用具及设施设备，做到有监护有作业，具体要求见《有限空间作业安全技术规范》。
⑤所有临水临边作业都必须挂安全绳，确保人员安全。

附：
    
            图1：弧形门舱内现状                  图2：门库挡墙


                        图3：弧形门示意图
    
    图4：围栏安装位置                       图5：围栏制作要求
四、报价方式
本工程采用固定综合单价，响应报价为供应商在响应文件中提出的各项支付金额的总和。数量按实际工程量进行结算。
	序号
	分项工程名称
	单位
	数量
	预算金额（元）
	备注

	
	
	
	
	单价
	复价
	

	一
	闸门舱内防腐
	
	
	
	
	

	1
	喷砂喷锌
	m²
	4600.00
	
	
	表面预处理至金属层，表面清洁度等级宜不低于GB 8923.4中规定的Sa2.5级，表面粗糙度达到GB/T 8923.1规定的St3级，在Rz60μm~100μm范围之间。表面处理合格后，在4h内进行热喷涂，锌铝合金Zn-Al15热喷涂厚度不低于120μm。

	2
	金属氟碳漆喷涂金属面
	m²
	4600.00
	
	
	环氧富锌底漆（I型），环氧云铁中间漆，氟碳面漆（III型），底漆、中间漆、面漆漆膜厚度均不低于80μm。

	3
	其他工程袋装土围堰编织袋土
	100m3
	0.37
	
	
	袋装土围堰，55米长，宽高需满足施工要求。受大运河通航影响，挡墙边有较大浪涌，围堰必须牢固可靠、不渗水漏水。

	4
	底舱清理
	㎡
	120.00
	
	
	舱底淤泥垃圾等杂物清运，清运垂直高度7m。不提供垃圾投放点，自行运走处置。

	5
	排水烘干
	项
	1.00
	
	
	有限空间（60*3.5m）三层三舱循环烘干。

	6
	风机拆装
	个
	10.00
	
	
	原有风机拆除妥善安置，施工结束后重新安装，功能正常。

	7
	室外定滑轮防腐
	个
	8.00
	
	
	Φ100cm，手工打磨，环氧富锌底漆（I型），环氧云铁中间漆，氟碳面漆（III型）。定滑轮上钢丝绳必须提前做好防护。

	8
	舱内爬梯
	个
	6.00
	
	
	∠50*5热镀锌角铁爬梯，一个1.9m长，0.6m宽，横杆间隔0.3m。安装位置位于舱内最底层。

	二
	门库围栏
	m
	160.00
	
	
	304系列不锈钢护栏，h=1200，壁厚1.2mm，扶手Φ76mm，立柱Φ51mm，横杆38*38，小立杆Φ25mm。每隔3m贴设一张30*40mm的“禁止翻越”警示铝牌，合计54张，使用不锈钢卡扣固定。

	三
	舱内照明
	
	
	
	
	南北两侧均需施工

	1
	线管敷设
	m
	400.00
	
	
	Φ32热镀锌管，壁厚2.5mm。沿闸门支臂从支铰引至弧形门设备舱敷设，线管必须与支臂贴合、安装牢固。舱内线管从设备舱依次引至各隔舱，走线需在钢结构上打孔洞（打孔处钢结构厚度15mm，南北两侧各需打16孔），钻孔处需补做油漆防腐（底漆、面漆各1道，每层漆膜厚度不小于80μm）

	2
	金属软管
	m
	25.00
	
	
	闸门入户段采用Φ32不锈钢软管

	3
	管内穿线
	m
	400.00
	
	
	3*2.5mm2电缆管内穿线，品牌选择：上上、远东、江南等同等品牌

	4
	灯具
	盏
	24.00
	
	
	12V低压防爆矿灯，30W

	5
	防爆配电箱
	个
	2.00
	
	
	304不锈钢箱体，壁厚1mm，含断路器，漏电保护器，220V转12V隔离变压器。断路器、漏保品牌：施耐德、西门子、ABB等同等品牌

	6
	防爆控制开关
	个
	4.00
	
	
	品牌：华容、新黎明、飞策等同等品牌

	四
	安全文明措施费
	项（%）
	2.5
	
	
	不可竞争费率

	
	合计
	
	
	
	
	


最后报价可竞争部分综合单价以磋商响应文件中的首次报价为依据，按下浮率同比例下浮。下浮率=【磋商响应文件中的首次报价-成交金额】/【磋商响应文件中的首次报价】。
本工程的设定的最高限价为：1730000.00元；供应商投标总价不得高于最高限价，否则作为无效响应处理。
五、项目实施安排
（一）项目实施前的准备工作。
1、根据运河水位，选择合适的施工时间，设围堰排水，确保3.5米平台、门库、舱内干燥。
2、落实施工过程中的各项安全措施。
（二）施工方案。
1.施工条件
先搭设围堰，舱内及门库同步排水，排干后方可进行舱内施工。
有限空间作业前，需进行一次演练，施工前需进行氧气含量检测；室外定滑轮防腐等为临边作业，施工方必须严格按高空作业规范实施，做好相应防护和应急措施；施工方需对扬尘、污染物严格控制；临时接电等必须保证用电安全。
本项目施工临时用电利用电缆从启闭机房抽屉柜取用，安装电表，用电严格遵循三级配电二级保护的要求，每个电气设备必须做到“一机一闸一漏一箱”的要求，线路标志要分明，线头引出要整洁，各电箱要有门有锁，做到防雨防潮的要求，采用的电气设备应符合现行国家标准的规定，并应有合格证件，设备应有铭牌，单台大型用电设备功率不超过40kW，发包方可提供30至40kW供电线路两路，30kW以下供电线路两路，共四路。施工取水则直接取用自来水或利用水泵抽取运河河水。
2.施工内容和程序
（1）舱内钢结构防腐
A.围堰及排水。
B.舱内金属结构喷砂表面处理、清理废砂。
C.热喷涂：表面处理后4h内进行→第三方检测及双方共同检查验收。
D.防腐处理：涂装环氧富锌底漆涂层→第三方检测及双方共同检查验收→涂装环氧云铁中间漆涂层→第三方检测及双方共同检查验收→涂装面漆涂层→第三方检测及双方共同检查验收
（2）围栏及爬梯安装
规划好现场实际情况，避开爬梯、支臂等位置，工厂定做→现场焊接安装→双方共同验收。
（3）舱内照明
规划敷设线管软管→管内穿线→安装配电箱（开关、变压器等）→安装低压防爆灯→双方共同检查验收。
[bookmark: _Toc104818930]
第六章   合同草案条款
[bookmark: _Toc11055322]建设工程施工合同
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第一部分  协议书
[bookmark: _Hlk488975642]    发包人（全称）：
    承包人（全称）：
    依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况：
（1）工程名称：钟楼闸南侧弧形门舱内防腐
（2）项目内容：
（1）基本概况：钟楼防洪控制工程是京杭运河常州市区段改线后，在太湖流域武澄锡西控制线上新增的防洪控制性工程。工程主体为空箱式钢结构弧形闸门，舱内长期有水且水位有变动，环境密闭、水汽较大，原有防腐层起皮粉化失效，钢结构已出现不同程度的锈蚀现象，为保证工程的良好状态，需对舱内进行防腐处理；弧门门库净深5米，周边未设置防护围栏，存在高空坠落、淹溺等风险；弧门舱内缺少规范照明，不便于工程检查维养。
（2）工程维修部位、维修缘由及维修内容
①维修部位
钢结构防腐对象为工程南侧弧形闸门舱内壁，具体施工部位是：含每层舱内顶面、底面及侧面。另包含室外定滑轮。附图纸。
防护围栏施工对象为南北两侧门库临边；照明部分在南北两侧弧形闸门舱内一层。
②维修内容
钢结构防腐内容为弧型钢闸门舱内喷砂除锈、热喷涂及涂料防护，共计防腐处理面积4600㎡。南北门库内河侧加装304不锈钢围栏，高1.2m，围栏总长160m；南北舱内最底层增设6个热镀锌角铁爬梯，1.9m长，0.6m宽，横杆间隔0.3m。南北两侧增设舱内照明，需敷设线管400m、穿线，安全低压防爆矿灯24个，防爆配电箱2个（含断路器、漏电保护器、隔离变压器等）。详见工程量清单。
二、工程承包范围： 详见工程量清单。
三、合同工期
    开工日期：   年 月 日  竣工日期：    年 月  日
    合同工期：     日历天。（具体以开工令为准）
四、合同价款
金额（大写）                （人民币）    
  ￥:            元
五、组成合同的文件
    组成本合同的文件包括
    1、本合同协议书
    2、中标通知书
    3、投标书及其附件
    4、本合同专用条款
    5、本合同通用条款
    6、标准、规范及有关技术文件
    7、图纸
    8、工程量清单
    9、工程报价单或预算书
     双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
六、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
七、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
八、发包人向承包人承诺按照约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
九、合同生效
    合同订立时间：    年    月     日
合同订立地点：                  
[bookmark: _Toc19522]本合同双方约定 签字盖章 后生效。

发包人（公章）：                   承包人（公章）：  
    住所：                             住所：           
    法定代表人：                       法定代表人：
  委托代理人：                       委托代理人：
第二部分  通用条款
此部分采用《建设工程施工合同》范本（GF—2017—0201）中《第二部分  通用条款》
[bookmark: _Toc22487]第三部分  专用条款
一、词语定义及合同文件
1.1合同文件及解释顺序
合同文件组成及解释顺序：合同协议书（不违返有关规定的）、中标通知书、投标书及其附件、合同专用条款、合同通用条款、标准规范及有关技术文件、施工图纸和工程量清单、有关本工程的图纸会审记录、工程变更及工程例会记录等。              
1.2语言文字和适用法律、标准及规范
    1.2.1适用法律和法规
    需要明示的法律、行政法规：《中华人民共和国民法典》、《建筑法》等现行有关建设管理法规条例 。 
    1.2.2适用标准、规范
    适用标准、规范的名称: 参照《水利工程施工质量检验与评定规范》（DB32/T2334.3-2013）、《水工金属结构防腐蚀技术规范》（SL105-2025）、《涂覆涂料前钢材表面处理 表面清洁度的目视评定 第2部分：已涂覆过的钢材表面局部清除原有涂层后的处理等级》（GB/T8923.2-2008）、《钢结构焊接规范》（GB 50661-2011）、《有限空间作业安全技术规范》（GB 46768-2025）等。
1.3图纸
    发包人向承包人提供图纸日期和套数:      /      
    发包人对图纸的保密要求:  不得用于其它工程        
二、 双方一般权利和义务
2.1工程师
    2.1.1发包人派驻的工程师
    姓名：             职务：现场负责人
    职权：1、负责协调各承包单位、监督单位的工作关系；2、负责监督抽检工程质量、进度、造价、安全、文明施工等方面工作 。
2.2项目经理
    姓名：             职务:项目经理
2.3发包人工作
    2.3.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：
（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：已具备开工条件 
（2）将施工所需的水、电、通讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：已全部到位，发包人提供水电来源。
    （3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：已全部完成 
    （4）工程地质和地下管线资料的提供时间： 开工前三天由发包方提供书面详细资料。
    （5）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间；
 相关资料办理完毕，提供给承包人。 
    （6）图纸会审和设计交底时间：      年 月   日 
    （7）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：      /        
    （8）双方约定发包人应做的其他工作:     / 
    2.3.2发包人委托承包人办理的工作：     / 
2.4承包人工作
2.4.1承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：
（1）需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：
（2）应提供计划、报表的名称及完成时间：
开工前五天提交施工总进度计划、施工组织设计 。
（3）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：
主要施工管理人员及专职安全员在项目施工期间必须全程在场，并按要求做好相应安全生产相关工作，对现场负责人及专职安全员进行考勤。承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：如承包人主要施工管理人员未经发包人批准擅自离开施工现场，每缺勤一天承担违约金500元/人次。
按有关安全操作规程实施，并承担相应费用。
（4）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续: 按常州市建设局环保局有关文件规定执行， 服从交通、城管部门的管理， 由承包人自行办理相关手续，费用由责任方负担。   
（5）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：竣工前的成品保护工作由承包人负责。                                                       
（6）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：履行保护责任，如施工中被破坏其费用由承包人承担 。     
    （7）施工场地清洁卫生的要求：
做到工完场地清。未能按发包人指定时间内清除、运送施工现场内的临时设施、硬化场地的，将进行处罚。  
（8）工程施工所需一切用电费用的承担：发包人提供用电来源，承包人装设电箱，安装电表，自行承担电费（按每月电费的实际单价进行施工电费结算，直接缴至发包人指定的能源卡账号）。
（9）双方约定承包人应做的其他工作：
承包人承担发包人上级领导检查、视察工地所需的现场准备工作；配合质监、安监单位的现场检查，并承担由此引起的相关费用。发包人需要时，可能对施工做出某些限制和配合要求，承包人应按照要求做出必要的配合，并承担有可能因此而引起工效降低需增加的费用。
承包人必须遵守江苏省及常州市行业主管部门的相关规定，服从行业主管部门的管理，凡涉及到承包人的安全监督、质量监督、施工备案、车辆准运等有关证、照，均由承包人自行办理，发包人给予配合，发生的费用全部由承包人承担，包括但不限于外地施工单位施工备案费用、排污管理费、噪声管理费、垃圾管理费等。
承包人在施工过程中需配合发包人做好施工统计工作，按要求统计每天的人材机消耗。
三、施工组织设计和工期
3.1进度计划
    3.1.1承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：
合同签定后3天内提供详细的切实可行的施工方案及进度计划。 
    工程师确认的时间：收到承包人施工方案和施工进度计划报告后五天内。
3.2工期延误
    3.2.1双方约定工期顺延的其他情况：1、影响工期顺延的工程量变更 2、发生不可抗力事件 
4、 质量与验收
4.1质量要求
特殊质量标准和要求：工程质量符合国家现行维修工程相关质量标准，并达到投标承诺的质量标准等级。
关于工程奖项的约定：本工程不设优质工程奖。
4.2隐蔽工程和中间验收
4.1.1双方约定中间验收部位：工程具备隐蔽条件或达到中间验收部位，承包人进行自检，并在隐蔽或中间验收前及时通知发包人验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。承包人准备验收记录，验收合格，发包人在验收记录上签字后，承包人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，承包人在发包人限定时间内修改后重新验收。
4.1.2根据《水工金属结构防腐蚀技术规范》（SL105-2025）要求，承包人在基面处理、热喷涂、底漆、中间漆、面漆等相关工序均由第三方检测合格后，方可进行下一道工序。承包人必须配合发包人开展第三方检测。
4.2工程试车
4.2.1试车费用的承担： 按通用条款执行。
五、安全文明施工
5.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：承包人在现场的安全管理、教育和安全事故责任由承包人负责，费用含在安全文明施工费中。承包人负责施工现场的安全及第三方的人身财产安全。
5.2关于治安保卫的特别约定：承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求，具体如下：①根据监理、发包人批准的施工方案，禁止非本工程施工、管理人员、车辆进入现场；②为保护本工程免遭损坏，或为现场附近和过往人群的安全与方便，在确有必要的时候和地方，或当监理工程师或有关主管部门要求时，承包人应自费提供照明、警卫、护栅、警告标志等安全防护措施。③在实施和完成本工程过程中，承包人应承担非夜间施工照明和照明设施的维护责任；④承包人必须承担上述工作所需的所有费用。⑤如承包人未履行上述约定及通用条款相关义务造成工程、财产和人身伤害，由承包人承担责任、赔偿损失及支付发生的费用。⑥因承包人自身原因造成的人身、财产安全事故，均由承包人自行承担相关责任及费用赔偿，与发包人无关。在施工期间，每发生一起重伤事故，承包人除接受政府相关部门处罚、承担处理事故费用外，承包人还将赔偿发包人违约金1万元(直接从工程进度款中扣除)；每发生一起人身伤亡事故，承包人除接受政府相关部门处罚、承担处理事故费用外，承包人还将赔偿发包人违约金1万元(直接从工程进度款中扣除)；每发生一起重大质量安全事故，承包人除接受政府相关部门处罚、承担处理事故费用外，承包人还将赔偿发包人违约金2万元(直接从工程进度款中扣除)。
关于编制施工场地治安管理计划的约定：由承包人负责施工现场内治安保卫工作，包括：（1）对进入到施工现场的参建单位相关人员的管理；（2）配合公安、交警等部门的管理；（3）承担治安管理工作相关费用。
5.3文明施工
合同当事人对文明施工的要求：本工程不创建市级文明工地。施工场地符合工程所在地有关主管部门规定的标准化施工现场和文明工地要求，同时应满足市政、市容等相关主管部门的有关规定，承包人违反规定造成的损失和罚款由承包人负责。
5.4关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：预付款和工程进度款已包含安全文明施工费，承包人对安全文明施工费应专款专用，不得挪作他用，否则发包人有权停止支付工程款并要求承包人限期整改到位。
六、合同价款与支付
6.1合同价款及调整
本合同价款采用全费用单价合同方式确定。
1）固定综合单价合同在合同约定的风险范围内不可调整。
即：工程量清单中的综合单价不因任何因素而调整但发包人出具的设计变更内容除外。
2）合同价款中包括的风险范围：除下列11.5条款中风险范围以外的内容可调整外，其余不可调整。
6.1.1双方约定合同价款的调整因素：即风险范围以外的内容：
    1）监理、跟踪审计认可、发包人批准的工程签证；
    2）发包人提供的工程量清单中数量与招标图纸之间的差异；
3）施工合同条款约定其他可以调整的因素。
6.1.2风险范围外调整方法：
    1）工程量由建设方代表现场按实计量，并经管理所审核后的数量作为结算依据。
    2）增加的工程量，必须由建设方报上级部门批准后才能实施。
    3）其他涉及设计变更要求的承包范围以外的附加工程量按以下办法结算：
    ①工程量经审计部门审核的数量作为结算依据。
    ②新增设计变更项目，列名外的项目价格调整：
A、工程量清单中有相同的，其单价以工程量清单中的单价为准。
B、不同的项目，结算单价按发包人、承包人共同确定的价格为准。
6.1.3其它说明：
1）采用工程量清单方式计价，以审计部门审核后的数量作为结算依据。
2）工程施工过程中所有需要在合同价外另行增加费用的内容均须事先征得建设方书面同意，否则一概不予结算。
3）所有工程计量签证单上必须有发包人、承包人双方的签字和盖章，方可作为完工结算的依据，签证单上必须明确签证的原因、位置、尺寸、数量、材料、人工、机械台班、价格和签证时间，如有必要，还需附有相应的综合单价分析。
4）工程签证时间是根据工程进度一道一道工序签证，工完签证结束，结算资料必须根据签证做，结算资料不符合要求则本年度该项目不结算审核且不支付工程款。
6.2工程预付款
    发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例：本项目无需履约保证金，合同签订7日内支付合同价20%作为预付款（合同签订3日内承包人需提供预付款保函，保函形式为银行保函，保函金额为预付款金额）。
6.3工程款（进度款）支付
关于付款周期的约定：双方约定本工程按照以下工程款(进度款)支付的方式和时间执行：项目施工底漆完工验收合格后支付至合同价的70%。项目完工后承包人提请发包人完工验收，发包人完工验收完毕，承包人按双方暂定的完工结算金额开具发票并将质保金3%汇入发包人指定银行账户，发包人收到质保金和发票后1个月内按结算金额100%支付。承包人需同意接受延伸审计，最终结算款以审定金额为准，多退少补并另行补全发票；待质保期满合同双方确认无质量问题后支付质保金。若质保期内出现保修范围内的质量问题，则扣除相应的质保金用做维修使用。
七、材料设备供应
7.1发包人供应材料设备:
    7.1.1发包人供应的材料设备与一览表不符时，双方约定发包人承担责任如下：
    1）材料设备单价与一览表不符：按通用条款有关规定执行
    2)材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符：按通用条款有关规定执行
    3)承包人可代为调剂串换的材料：按通用条款有关规定执行
    4）到货地点与一览表不符：按通用条款有关规定执行
    5）供应数量与一览表不符：按通用条款有关规定执行 
    6）到货时间与一览表不符：按通用条款有关规定执行
7.1.2发包人供应材料设备的结算方法：/
7.2承包入采购材料设备
    7.2.1承包人采购材料、设备的约定：
所有材料(除发包人提供的材料)均由承包人自行采购。有指定品牌、型号的必须按指定的品牌、型号采购，其它主要的材料品牌、型号必须征得发包人同意后进行采购，所有材料必须报验并经发包人验收合格后方可进场使用。材料暂定价、专业工程暂估价建设方有保留发包人提供或发包人控制承包人提供的权利。
八、工程变更
九、完工验收与结算
9.1完工验收
    9.1.1承包人提供完工材料的约定：申报该工程完工验收时，提供施工过程所有相关资料。
    9.1.2中间交工工程的范围和完工时间：/
十、违约、索赔和争议
10.1违约
    10.1.1本合同中关于发包人违约的具体责任如下：
    本合同通用条款16.1约定发包人违约应承担的违约责任：按通用条款执行  
10.1.2本合同中关于承包人违约的具体责任如下：
    本合同通用条款16.2约定承包人违约应承担的违约责任：
    因承包人原因造成工期延误，逾期完工违约金的计算方法为：3000元/天。
因承包人原因造成工期延误，逾期完工违约金的上限：合同价款的2%。
质量罚款则不得低于工程结算价款的1%  。
    本合同通用条款第15.1款约定承包人违约应承担的违约责任：
因质量不合格所发生的返工损失及延误工期赔偿金均由承包方承担。
    双方约定的承包人其他违约责任：    /      
10.2争议
    10.2.1双方约定，在履行合同过程中产生争议时：
   （1）由市合同争议行政调解委员会进行调解。
   （2）当事人不愿和解、调解，或者和解、调解不成的，双方可以用“√”形式选择以下一种方式解决争议：
    第一种解决方式：向常州仲裁委员会申请仲裁；(     )
第二种解决方式：向工程所在地人民法院起诉。    (  √ )
十一、其他
11.1工程分包
    11.1.1本工程发包人同意承包人分包的工程：本项目严禁分包，一经发现发包人有权终止合同，一切责任由承包方承担 。  
11.2不可抗力
11.2.1双方关于不可抗力的约定：发生战争、暴乱、6级以上地震、10级以上台风的情况之一。 
11.3保险
    11.3.1本工程双方约定投保内容如下：
发包人投保内容：    /          
发包人委托承包人办理的保险事项：    /     
    承包人投保内容：       /           
11.4担保
    11.4.1本工程双方约定担保事项如下：
    （1）发包人向承包人提供履约担保，担保方式为：     /    
    （2）承包人向发包人提供履约担保，担保方式为：/
    （3）双方约定的其他担保事项：         /             
11.5合同份数
    双方约定合同副本份数：正本贰份、副本肆份       
11.6补充条款
1）工程开工日期以发包人的合同约定时间为准。
2）完工日期以发包人、承包人双方合同约定的时间为准。
3）发包人不提供施工所需食宿场地及条件，本工程完工验收合格交付时必须做到工完场清，确保整洁、卫生，否则将扣除中标价的1%作为保洁费用，其所有权属发包人。
4）本工程结算以有资质的审计单位的审核为准。
5）增值税按苏建函价[2019]178号文件执行。
6）关于结算审核费：审计公司由发包人指定，由发包人支付全部审计费。
7）投标人投标时应充分考虑本工程的特点。
8）清单中所列工程量为估算量，工程量增减除按规定计取相应的费用外，不另增加其他任何索赔费用。
9）承包人无权因为现场勘察不周，情况不了解不细或因素考虑不全面而提出修改投标、调整报价或提出赔偿等要求。
10）承包人签订合同视为已充分了解现场施工特定环境、施工内容和要求，任何因未踏勘或对现场条件估计不足而提出的费用增加或工期延长，一概不予接受，由此产生的损失由承包人自行承担。
  发包人（公章）：                    承包人（公章）：  
  住所：                              住所：           
  法定代表人：                        法定代表人：
  委托代理人：                        委托代理人：  
  

安全生产合同
发包人（甲方）： 江苏省太湖地区水利工程管理处 
承包人（乙方）：                               
为在                 合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，在项目实施过程中达到“零责任事故，无人员重伤、无人员死亡事故”的安全目标，特此签订安全生产合同。具体如下：
一、甲方职责
1.严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
2.按照“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
3.组织对乙方施工现场安全生产检查，建立安全生产责任制网络，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。
二、乙方职责
1.严格遵守国家有关安全生产的法律法规和有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求，接受甲方和监理工程师对安全生产工作的指导。
2.坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查。
3.建立健全安全生产责任制网络。乙方为施工现场安全生产第一责任人，全面负责场内施工、人员、机械等施工安全管理。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。现场设置的安全机构，应按施工合同约定，配备安全员（其中专职安全员不少于1人），专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。
4.乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其人员发生任何违法、违禁、暴力、违规或妨碍治安的行为。
5.乙方参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工程的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作，对于从事机动车驾驶、电气、起重、建筑登高架设作业、焊接等特种作业的人员须持证上岗。施工现场如发现无证操作现象，项目经理必须承担管理责任。
6.加强施工中交通运输安全管理，各种运输机械等需划定运输路线行驶。
7.对于易燃易爆的材料除应专门有效封闭、妥善保管之外，还应配备足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法。
8.操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。
9.所有施工机具、设备和劳动保护用品应具备有效的安检合格证明，并经安全员签字同意后方可使用，施工期间应定期检查，保证其处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。
10.施工现场必须具有相关的安全标志牌。
11.如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。
三、违约责任
施工期间造成自有工人工伤、第三方人身财产损害的，全部赔偿责任由乙方承担。
本合同一式两份，由双方法定代表人或其授权的代理人签署和加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。






甲  方：                         乙  方：

法定代表人（或授权代理人）：      法定代表人（或授权代理人）：
                     
日  期：                         日  期：
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附件1：工 程 质 量 保 修 书

发包人(全称) ：                                
承包人(全称)：                                 
为保证                 在合理使用期限内正常使用，发包人承包人协商一致签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。
一、工程质量保修范围和内容
质量保修范围水利等工程，以及双方约定的其他项目工程。
质量保修期从工程实际竣工之日算起。
双方根据国家有关规定，结合具体工程约定质量保修期如下：经验收合格之日起1年。
二、质量保修责任
1．属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后7天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。
2．承包人确保质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损失的，承包人应承担损害赔偿责任。
三、质量保修金(项目维护费)的支付
本工程约定的工程质量保修金为决算价的3%；质量保修金利率为   不计利息      。
四、质量保修金的返还：保修期结束后（无息）
五、其它
双方约定的其他工程保修事项：根据实际情况再定。
有关法律、法规规定的其他保修事项，按照法律、法规规定处理。
本工程质量保修书作为施工合同附件，由施工合同发包人承包人双方共同签署。

发  包  人（公章）：                                 承  包  人（公章）：    
法定代表人（签字）：                                法定代表人（签字）：
委托代理人：                          委托代理人：
年   月   日                                            年   月   日
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	采用综合评分法的项目，每项评分材料按第四章“评标方法和评标标准”评分细则中对应评分项目（或数字编号）分别上传。

	响应文件提交须知

	[bookmark: _Toc152674371][bookmark: _Toc152674434]1.本部分内容仅列明格式材料要求，不代表所有列出格式的材料必须全部提交，具体提交以磋商文件规定的资格条件、评分标准要求及磋商文件给定格式等内容为准。
[bookmark: _Toc152674372][bookmark: _Toc152674435]2.带“△”项材料如未按“第三章 资格审查”——“第二节 资格审查要求”/“第四章 评审程序、评审方法和评审标准”——“第二节 符合性审查及评审要求”要求提交，将作资格审查或符合性审查不通过处理，带“*”项材料如未按要求提交，将作无效响应处理。
[bookmark: _Toc152674373][bookmark: _Toc152674436]3.供应商应严格按照以上顺序及要求对应上传响应文件，混乱的编排、上传、文件资料不清晰可辨导致响应文件被误读或查找不到相应内容，将导致资格审查不通过、评分项不得分、无效响应等严重后果。
[bookmark: _Toc152674437][bookmark: _Toc152674374]4.响应文件应按照磋商文件要求的格式填写，无相应内容填写可填写“无”等明确的回答。
[bookmark: _Toc152674375][bookmark: _Toc152674438]5.响应文件所附格式中要求填写的全部信息都必须正面回答并保证是真实准确的。





第八章   响应文件格式
供应商编制文件须知
1、供应商按照本部分的顺序编制响应文件，编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。
2、对于竞争性磋商文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记“实质性格式”的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。
3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。
4、实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过响应文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。























响应文件封面（非实质性格式）


响 应 文 件



项 目 名 称：                        
项 目 编 号：                        
      供应商名称 ：    （加盖CA电子公章） 
      日      期 ：                        














二、开标一览表（实质性格式）
（一）供应商在提交响应文件时，应按照投标工具（苏采云客户端）的提示流程编制提交报价一览表，报价一览表格式以投标工具中的为准。



报价明细表（实质性格式）
	序号
	分项工程
名    称
	单位
	数量
	投标金额（元）
	备注

	
	
	
	
	单价
	复价
	

	一
	闸门舱内防腐
	
	
	
	
	

	1
	喷砂喷锌
	m²
	4600.00
	
	
	表面预处理至金属层，表面清洁度等级宜不低于GB 8923.4中规定的Sa2.5级，表面粗糙度达到GB/T 8923.1规定的St3级，在Rz60μm~100μm范围之间。表面处理合格后，在4h内进行热喷涂，锌铝合金Zn-Al15热喷涂厚度不低于120μm。

	2
	金属氟碳漆喷涂金属面
	m²
	4600.00
	
	
	环氧富锌底漆（I型），环氧云铁中间漆，氟碳面漆（III型），底漆、中间漆、面漆漆膜厚度均不低于80μm。

	3
	其他工程袋装土围堰编织袋土
	100m3
	0.37
	
	
	袋装土围堰，55米长，宽高需满足施工要求。受大运河通航影响，挡墙边有较大浪涌，围堰必须牢固可靠、不渗水漏水。

	4
	底舱清理
	㎡
	120.00
	
	
	舱底淤泥垃圾等杂物清运，清运垂直高度7m。不提供垃圾投放点，自行运走处置。

	5
	排水烘干
	项
	1.00
	
	
	有限空间（60*3.5m）三层三舱循环烘干。

	6
	风机拆装
	个
	10.00
	
	
	原有风机拆除妥善安置，施工结束后重新安装，功能正常。

	7
	室外定滑轮防腐
	个
	8.00
	
	
	Φ100cm，手工打磨，环氧富锌底漆（I型），环氧云铁中间漆，氟碳面漆（III型）。定滑轮上钢丝绳必须提前做好防护。

	8
	舱内爬梯
	个
	6.00
	
	
	∠50*5热镀锌角铁爬梯，一个1.9m长，0.6m宽，横杆间隔0.3m。安装位置位于舱内最底层。

	二
	门库围栏
	m
	160.00
	
	
	304系列不锈钢护栏，h=1200，壁厚1.2mm，扶手Φ76mm，立柱Φ51mm，横杆38*38，小立杆Φ25mm。每隔3m贴设一张30*40mm的“禁止翻越”警示铝牌，合计54张，使用不锈钢卡扣固定。

	三
	舱内照明
	
	
	
	
	南北两侧均需施工

	1
	线管敷设
	m
	400.00
	
	
	Φ32热镀锌管，壁厚2.5mm。沿闸门支臂从支铰引至弧形门设备舱敷设，线管必须与支臂贴合、安装牢固。舱内线管从设备舱依次引至各隔舱，走线需在钢结构上打孔洞（打孔处钢结构厚度15mm，南北两侧各需打16孔），钻孔处需补做油漆防腐（底漆、面漆各1道，每层漆膜厚度不小于80μm）

	2
	金属软管
	m
	25.00
	
	
	闸门入户段采用Φ32不锈钢软管

	3
	管内穿线
	m
	400.00
	
	
	3*2.5mm2电缆管内穿线，品牌选择：上上、远东、江南等同等品牌

	4
	灯具
	盏
	24.00
	
	
	12V低压防爆矿灯，30W

	5
	防爆配电箱
	个
	2.00
	
	
	304不锈钢箱体，壁厚1mm，含断路器，漏电保护器，220V转12V隔离变压器。断路器、漏保品牌：施耐德、西门子、ABB等同等品牌

	6
	防爆控制开关
	个
	4.00
	
	
	品牌：华容、新黎明、飞策等同等品牌

	四
	安全文明措施费
	项（%）
	2.5
	
	
	不可竞争费率

	
	合计
	
	
	
	
	



供应商名称：（加盖CA电子公章）  
日期：年 月 日


三、中小企业声明函（实质性格式）
注意事项：请按照第二章第一节《供应商须知资料表》中列明的项目属性填写货物类还是工程、服务类。
中小企业声明函(货物)
本公司（联合体）郑重申明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）的规定，本公司（联合体）参加          （采购单位名称）的         （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1、       （标的名称），属于          （磋商文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。
2、       （标的名称），属于          （磋商文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大型企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

[bookmark: _Hlk149920075]供应商名称：（加盖CA电子公章）  
日期：年 月 日
注：1、从业人员、营业收入和资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2、中小企业划型标准规定参考《工信部联企业[2011]300号》









中小企业声明函(工程、服务)
本公司（联合体）郑重申明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）的规定，本公司（联合体）参加          （采购单位名称）的      （项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1、       （标的名称），属于            （磋商文件中明确的所属行业），承接企业为       （企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）。
2、       （标的名称），属于            （磋商文件中明确的所属行业），承接企业为       （企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）。
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大型企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖CA电子公章）  
日期：   年   月   日

注：1、从业人员、营业收入和资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2、中小企业划型标准规定参考《工信部联企业[2011]300号》









[bookmark: _Toc152674445]
四、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行勾选）：
□不属于符合条件的残疾人福利性单位。
□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


             供应商名称：（加盖CA电子公章）
日 期：________













五、项目实施方案

磋商文件中提出的需求是最基本的服务要求，各供应商须响应这些要求，并可以在此基础上，根据自身优势进一步优化。本方案可包括（但不限于）以下内容：根据本项目评审标准自拟























六、基本服务承诺书

一、我单位确保按中标结果确定价格并及时提供货物或服务。
二、承诺的基本服务：（质保期、交货日期、是否响应付款方式等）



三、需要采购人提供的配合：



四、其他服务承诺：




供应商名称：（加盖CA电子公章）
日 期：             

















七、法定代表人资格证明书（实质性格式）、授权委托书（如有，实质性格式）

法定代表人资格证明书
单位名称:                 
地址:                     
姓名:      性别:       年龄:      职务:              
系（供应商名称）的法定代表人。为参与（项目名称）的政府采购活动，签署、澄清确认、递交、撤回、修改上述项目的响应文件、进行合同磋商、签署合同和处理与之有关的一切事务。
特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面复印件。
	


	





供应商名称：（加盖CA电子公章）
                              单位地址：                     
                              日期：








授权委托书

本授权委托书声明：本人   （法定代表人姓名）   系    （供应商名称）      的法定代表人，现授权委托   （被授权人的姓名）    为本次投标中我单位的合法代理人，全权负责参加本次采购项目的谈判、签订合约以及与之相关的各项工作。本单位对被授权人的签名负全部责任。
本授权书于          年          月          日起签字生效，特此声明。
被授权人情况如下（必填）：
姓名：           ；性别：        ；联系电话：                ；
身份证号码：                              。
被授权人签字：              。


供应商名称：（加盖CA电子公章）
单位地址：                     
日期：

被授权人身份证复印件：
	




	















八、资格承诺声明函（实质性格式）

致本项目采购单位及江苏恒卓工程管理咨询有限公司：
按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条及磋商文件的规定，我单位郑重声明如下：
一、我单位全称为                      ，注册地点为                   ，统一社会信用代码为                   ，法定代表人（单位负责人）为                    。        
二、我单位具有独立承担民事责任的能力。
三、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
四、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。
五、我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
六、我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）
七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。
我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

[bookmark: _Hlk149916533]供应商名称：（加盖CA电子公章）
法定代表人（负责人）：
日期：    年   月   日












九、政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：
一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。
二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。
三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。
四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。
五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。 
六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。 
七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。 
八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。
九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。 
十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。
十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

供应商名称：（加盖CA电子公章）
法定代表人（负责人）：
日期：    年   月   日




十、响应函（实质性格式）

致：江苏恒卓工程管理咨询有限公司
根据贵方的           （项目名称，项目编号/包号）磋商文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目磋商的有关事宜。
据此函，__________签字人兹宣布同意如下：
1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。
3.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方成交,我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
7.我方与本磋商有关的正式通讯地址为：
地          址：
邮          编：
电          话：
传          真：
供应商开户行：
账          号： 

供应商名称：（加盖CA电子公章）
日 期：________年____月____日




十一、技术偏离表（实质性格式）

采购项目编号：       
	序号
	名称及内容
	磋商文件需求
	响应文件需求
	证明材料
	
偏离情况


	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


                                                                                                                                                                                    

[bookmark: _Hlk149916800][bookmark: _Hlk149920299]供应商名称：（加盖CA电子公章）  
日期：_____年______月______日


注意事项：
1、请按上表格式，依照磋商文件项目要求相应内容逐项响应。
2、如根据磋商文件要求需提供“证明材料”的，需填写证明材料名称；磋商文件未要求提供“证明材料”的，可不填写。
3、如供应商提供的货物或服务与磋商文件的要求存在偏离，偏离情况可填写“正偏离”或“负偏离”；如完全满足磋商文件要求，偏离情况填写“完全满足”即可。








十二、磋商供应商管理关系或控股关系信息情况表（实质性格式）
磋商供应商管理关系或控股关系信息情况表
	法定代表人
	
	成立日期
	

	企业地址
	
	注册资本
	万元

	统一社会信用代码
	

	经营范围
	

	股东信息
	股东1（姓名或单位名称）：
股东1持股比例：

股东2（姓名或单位名称）：
股东2持股比例：

（不够的可自行增加）

	公司是否有直接控股、管理关系的关联企业（在£ 中进行勾选）
	£ 无直接控股、管理关系的关联企业
£ 有直接控股、管理关系的关联企业，关联信息如下：
企业1名称：
（直接控股£ （持股比例：    % ；管理关系£ ）
企业2名称：
（直接控股£ （持股比例：    % ；管理关系£ ）
（不够的可自行增加）

	上述信息内容与本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成分，对所提供信息的真实性、完整性、准确性负责。
供应商（盖章）：
法定代表人（签字或盖章）：
                                              日期：   年  月  日



十三、其他格式材料

1、参加本项目人员一览表

项目编号：                     
	序号
	姓名
	性别
	年龄
	毕业学校和学历
	专业
	职称
	专业培训及证书
	责任
或分工
	项目经历或主要工作
业绩

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 





供应商名称：（加盖CA电子公章）  
日期：_____年______月______日










2、相关业绩案例一览表

项目编号：                   
	项目时间
	项目甲方单位
	项目名称
	合同金额
	项目甲方单位地址
	项目甲方联系电话

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	




供应商名称：（加盖CA电子公章）  
日期：_____年______月______日









[bookmark: _Toc13222]



3、关于磋商文件的询问内容

项目名称：
采购编号：
内容：



被授权人姓名：                   
被授权人身份证号码：                              
被授权人联系电话：（手机）                          





供应商名称：（加盖公章）
法定代表人或被授权人（签名或盖章）：
时间：    年   月  日
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