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第一章 投标邀请
[bookmark: _Toc29543] 
项目概况
南通市公安局海门分局采购2026-2027年度监控过保点位维修配件项目 JSZC-320614-JZCG-X2026-0058招标项目的潜在投标人应在江苏政府采购网获取采购文件，并于2026-09-07 09:00（北京时间）前递交响应文件。
一、项目基本情况
项目编号：JSZC-320614-JZCG-X2026-0058
项目名称：南通市公安局海门分局采购2026-2027年度监控过保点位维修配件项目 
采购方式：询价 
预算金额：241.92万元 
最高限价（如有）：241.92万元
采购需求：详见本询价文件第四章。
合同履行期限：详见采购需求。
本项目（是/否）接受联合体：否 
二、申请人的资格要求
（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
1.投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函（格式见附件4）；
2.询价响应函（格式见附件5）。
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无。
（三）本项目的特定资格要求：
1.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形（投标文件中无需提供证明材料）。
三、获取采购文件
时间：2026-09-01至2026-09-03，每天上午00:00-12:00,下午12:00-23:59 （北京时间，法定节假日除外） 
地点：江苏政府采购网 
方式：凡有意参与投标的供应商须登录江苏省政府采购网首页点击“苏采云”→通过CA锁进行响应确认，并自行在采购文件有效获取期内及时下载获取。 
售价：0.00元 
四、响应文件提交
截止时间：2026-09-07 09:00 
地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅 
五、开启
时间：2026-09-07 09:00 
地点：海门区政府采购不见面开标室 
六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
七、其他补充事宜
1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。
领取CA和办理电子签章(具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。投标人也可前往“江苏政务服务网”（www.jszwfw.gov.cn），“一企来办”专栏下“政府采购”模块详细了解关于CA办理、标书制作、开标投标指引等事宜。
如果“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）信息与“江苏政务服务网”（www.jszwfw.gov.cn），“一企来办”专栏下“政府采购”模块中信息不一致，以“江苏政府采购网”信息为准。
2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注南通市海门区公共资源交易中心在“江苏政府采购网”发布的更正公告。
3.本次招标不收取投标保证金。
八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系
1.采购人联系方式
单位名称：南通市公安局海门分局
单位地址：南通市海门区政法路99号
联系人：严警官        
联系电话：19802588881
2.代理机构联系方式
单位名称：南通市海门区公共资源交易中心
单位地址：南通市海门区长江南路777号
联系人：王先生
联系电话：0513-82100351
3.项目联系方式
项目联系人：王先生
电话：0513-82100351


第二章  供应商须知
一、成交原则：
1.质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且报价合理、有效、最低；
2.报价为项目的总价，不得将项目拆分或选择性报价；
3.满足公告规定的供货时间要求;
4.成交人不得以任何方式转包或分包。
二、询价采购报价须知
1.自公告发布之日起即可在江苏政府采购网上报价，报价截止时间为询价结束时间。逾期不可报价。
2.供应商报价应严格按照询价文件要求编写、上传询价响应文件电子文档并进行报价。上传的询价响应文件内容包括：
（1）投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函；
（2）法人授权书；
（3）询价响应函;
（4）询价报价表及分项报价明细表（须盖单位公章）；
（5）项目技术要求偏离表
（6）对询价文件确定的技术、质量和服务等条款，所作出的实质性响应和说明；
（7）询价文件中要求提供的投标条件和投标人认为需要提供的其他证明文件。
3.询价小组对供应商响应文件审核，按照质量和服务均能满足询价采购文件实质性响应要求且报价合理、有效、最低的原则，确定成交供应商。本中心对评审结果进行公告，公告期限为1个工作日。成交供应商在中标后须将装订好的纸质投标文件一份通过EMS的方式（不接受到付）寄至南通市海门区公共资源交易中心，并在中标通知书规定期限（确定中标人后30日）内和采购人签订合同。邮寄地址：江苏省南通市海门区长江南路777号（政务服务中心）四楼4号窗口，联系人：秦先生，联系电话：0513-81261311。
4.公告成交结果的同时，采购人或采购代理机构向成交供应商发放中标通知书。
中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，成交供应商无正当理由不得放弃中标。
5.供应商随意、恶意报价，或未按询价文件要求进行报价的，将按相关规定予以处罚。
6.无效投标条款和废标条款
6.1无效投标条款
6.1.1 投标人在规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
6.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。
6.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
6.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。
6.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
6.1.6未通过符合性检查的。
 6.1.7不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的。
6.1.8 投标人被 “信用中国”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
6.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
6.1.10异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求：
（1） 评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
（4）评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
（二）评标委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商通过“苏采云”系统在30分钟内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
采购人、采购代理机构应当为评标委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评标委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评标委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。 
6.1.11本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）
6.1.12中标供应商对涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行；涉及设备运维参考《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库【2023】7号文）执行。中标人应提供绿化利用率，倡导城市绿化低碳环保理念、因地制宜促进资源的可持续性发展。
6.1.13投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章。
6.1.14不同投标人MAC地址、标书制作工具客户端标识码一致的。
6.1.15投标人的商务、技术部分得分相差悬殊，评标委员会认为得分畸低者没有实质性响应的。
6.1.16其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
6.2废标条款：
6.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。
6.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
6.2.3因重大变故，采购任务取消的。
6.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
6.2.5 因系统故障原因造成开标不成功的。
6.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
6.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
三、合同签订
供应商和采购单位在接到《成交通知书》后及时签订合同。合同一式二份，采购人、供应商各一份。采购人根据通财购【2018】8号文要求须对政府采购合同进行网上备案。所签合同不得对采购文件作实质性修改。采购单位不得向供应商提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与供应商私下订立背离采购文件实质性内容的协议。
四、验收与付款
1.采购单位按合同约定积极配合供应商履约，按合同约定及时组织相关专业技术人员，必要时邀请质检等部门共同参与验收，并出具验收报告，验收合格的作为支付款项的依据。
2.款项由采购单位根据合同约定，按相关支付规定直接支付。
五、询价费用
1.供应商承担所有与准备和参加询价可能发生的全部费用，本中心在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
2.本中心不收取任何费用。
六、报价注意事项
    报价截止时间以江苏政府采购网服务器时间为准； 
七、政府采购政策功能落实
1.小微型企业价格扣除
（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。
（2）供应商需按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供相应的《中小企业声明函》。
（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。
2.残疾人福利单位价格扣除
（1）本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
3.监狱和戒毒企业价格扣除
（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。
（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。
4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
5.大中型企业与小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）分包的，对联合协议或者分包意向协议约定小微企业合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
6.联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受上述同类价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
7.专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。
8.本次采购需切实履行绿色采购，参照《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），严格落实节能环保产品采购政策，严格执行绿色采购需求标准，推广使用低挥发性有机化合物产品，确保绿色采购落实到位。
品目清单见《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。
需求标准见《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）、《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号）。
9.政府采购履约资金扶持政策
根据《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资工作的通知》（通财购〔2022〕68号），对政府采购中标供应商提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标供应商如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款，详情请见江苏省政府采购网-政采贷专栏。
八、质疑处理
1.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
2.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述条款的规定向交易中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
3.质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
4.供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向交易中心提出，由交易中心负责答复。
交易中心及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑。
采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。
5. 以下情形的质疑不予受理
5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
5.2 超出政府采购法定期限的质疑。
5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
6.供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

第三章 文本合同（格式）
[bookmark: _Toc20823315][bookmark: _Toc16938559][bookmark: _Toc513029243]政府采购合同（货物）（合同参考格式，以最终签订版为准）
南通市公安局海门分局采购2026-2027年度监控过保点位维修配件项目合同
项目编号：

甲方：南通市公安局海门分局
乙方：                                                                   

甲、乙双方根据海门区公共资源交易中心招标结果和招标文件的要求，并经双方协商一致，达成本采购合同：
一、采购内容及价款：
	序号
	设备名称
	品牌
	型号
	单位
	单价
	数量
	总价

	1
	机动车道900万环保卡口抓拍机套装
	
	
	台
	
	16
	

	2
	机动车道900万环保电子警察套装
	
	
	台
	
	16
	

	3
	400万变焦全彩枪机
	
	
	台
	
	30
	

	4
	400万像素红外半球
	
	
	台
	
	30
	

	5
	400万像素全彩球机
	
	
	台
	
	120
	

	6
	800万像素全结构双舱摄像机
	
	
	台
	
	230
	

	7
	800万像素全结构广角拼接全彩摄像机
	
	
	台
	
	10
	

	8
	400万像素全结构全彩球机
	
	
	台
	
	19
	

	9
	解码器
	
	
	台
	
	2
	

	10
	室外挂箱
	
	
	台
	
	5
	

	11
	闪光灯
	
	
	台
	
	31
	

	12
	补光灯
	
	
	台
	
	30
	

	13
	摄像机或光纤收发器电源
	
	
	个
	
	190
	

	14
	摄像球机电源
	
	
	个
	
	4
	

	15
	64路硬盘录像机
	
	
	台
	
	2
	

	16
	256路硬盘录像机
	
	
	台
	
	1
	

	17
	监控硬盘4T
	
	
	块
	
	80
	

	18
	监控硬盘6T
	
	
	块
	
	10
	

	19
	服务器硬盘6T
	
	
	块
	
	15
	

	20
	服务器硬盘8T
	
	
	块
	
	8
	

	21
	服务器系统盘
	
	
	块
	
	5
	

	22
	服务器系统盘
	
	
	块
	
	8
	

	23
	服务器系统盘
	
	
	块
	
	1
	

	24
	服务器主板
	
	
	块
	
	1
	

	25
	服务器内存条
	
	
	块
	
	10
	

	26
	光纤收发器1
	
	
	台
	
	50
	

	27
	光纤收发器2
	
	
	台
	
	100
	

	28
	光纤收发器3
	
	
	台
	
	7
	

	29
	交换机1
	
	
	台
	
	2
	

	30
	交换机2
	
	
	台
	
	2
	

	31
	交换机3
	
	
	台
	
	5
	

	32
	交换机4
	
	
	台
	
	40
	

	33
	千兆光模块
	
	
	个
	
	20
	

	34
	百兆光模块
	
	
	个
	
	20
	

	35
	光纤
	
	
	米
	
	9000
	

	36
	4通道地感线圈检测器1
	
	
	台
	
	2
	

	37
	6通道地感线圈检测器1
	
	
	台
	
	2
	

	38
	拼接屏
	
	
	台
	
	1
	

	39
	UPS电池更换
	
	
	套
	
	1
	

	40
	电磁阀
	
	
	个
	
	1
	

	41
	滚闸门控制主板
	
	
	块
	
	1
	

	42
	门禁控制器
	
	
	台
	
	1
	


甲方最终购买数量根据实际维护情况按实结算。
二、设备质量要求及售后服务条款
乙方提供的设备必须是全新（包括零部件）的设备。有关设备必须符合国家标准，国家没有统一标准的，质保按原厂质保执行，不低于1年。设备供货价格已包含检测、税费、运输费等。
三、交货时间、地点、方式：
乙方应配足备件，每种类型设备不少于合同数量的20%，至少1件。剩余设备由甲方每日提供需求清单，乙方于次日上午8：30前交付。
四、合同期限：
合同期限自签订之日起1年。
五、履约保证金：
1.本项目成交后的履约保证金为项目成交价的 5%，成交供应商的履约保证金须在成交通知书发出之日起至合同签订前汇入采购单位账户（应当以数字人民币、支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），成交供应商凭成交通知书与采购单位签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。 
2.成交供应商全部履约合同义务，经采购单位验收合格无质量、进度等问题的，采购人在验收合格后一次性退还履约保证金，采购人若逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日 0.05%支付违约金。
3.发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：
    a.签订合同后，成交供应商不履行合同义务的，采购单位有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，中标供应商还须承担相应的法律赔偿责任。
b.成交供应商在履约过程中发生违约行为，给采购单位造成损失的，采购单位有权在成交供应商缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购单位经济损失，不足的部分成交供应商另外补齐。
4.以履约保函（保险）形式向采购人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，登录江苏政府采购网，选择“保险保函”模块，进行相关操作。供应商可登陆江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约（保函）保险操作手册。
六、付款方式：
公安局每满三个月按合同价的四分之一付款，最后一期付款为履约结束验收合格后支付。
七、违约责任：
1.乙方无法在规定时间内完成供货，视为违约一次，每延迟一天，按该设备合同金额的1%作为违约金。
2.乙方所供货物与合同不符的，单个产品视为违约一次。
3.乙方违5次以上的，甲方有权中止合同，所造成的后果由乙方承担。乙方已提供的设备按80%价格支付。
4.乙方不履行合同义务的，甲方有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时甲方亦有权终止合同，乙方还须承担相应的法律赔偿责任。
5.乙方在履约过程中发生违约行为，给甲方造成损失的，甲方有权在乙方缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补甲方经济损失，不足的部分乙方另外补齐。
八、解决合同争议的方式
1、本合同在履行过程中发生争议的, 由双方当事人协商解决，若未能达成一致意见，则可通过南通仲裁委员会申请仲裁。
2、因设备的质量问题发生争议，由国家和区政府指定的技术单位进行质量鉴定，该鉴定结论是终局的，甲乙双方应当接受。
九、合同附则
[bookmark: _Toc241218791]1、招标文件、标的物清单、中标通知书和投标文件作为本合同附件，与本合同具有同等效力。
2、本合同一式四份，甲方、乙方各执两份均具同等效力。



甲方单位名称（章）：	  乙方单位名称（章）：
地址：                        地址：
代表人：		代表人：

签约时间：2026年月  日
签约地点：南通市公安局海门分局



第四章 项目需求
[bookmark: _Hlk112350509]一、项目采购内容
1.南通市公安局海门分局监控维保所需材料，采购清单如下：
	序号
	设备名称
	参数
	单位
	数量

	1
	机动车道900万环保卡口抓拍机套装
	详见参数2.1
	台
	16

	2
	机动车道900万环保电子警察套装
	详见参数2.2
	台
	16

	3
	400万变焦全彩枪机
	详见参数2.3
	台
	30

	4
	400万像素红外半球
	详见参数2.4
	台
	30

	5
	400万像素全彩球机
	详见参数2.5
	台
	120

	6
	800万像素全结构双舱摄像机
	详见参数2.6
	台
	230

	7
	800万像素全结构广角拼接全彩摄像机
	详见参数2.7
	台
	10

	8
	400万像素全结构全彩球机
	详见参数2.8
	台
	19

	9
	解码器
	详见参数2.9
	台
	2

	10
	室外挂箱
	定制400*380*220
	台
	5

	11
	闪光灯
	爆闪灯，支持连闪
	台
	31

	12
	补光灯
	LED补光灯（暖光），符合卡口补光国标要求
	台
	30

	13
	摄像机或光纤收发器电源
	DC12V2A
	个
	190

	14
	摄像球机电源
	AC24V2A
	个
	4

	15
	64路硬盘录像机
	2U机架式8盘位嵌入式网络硬盘录像机
	台
	2

	16
	256路硬盘录像机
	4U机架式24盘位嵌入式网络硬盘录像机
	台
	1

	17
	监控硬盘4T
	4T，监控级
	块
	80

	18
	监控硬盘6T
	6T，监控级
	块
	10

	19
	服务器硬盘6T
	6TB容量，3.5英寸，SATA3.0接口，7200RPM
空气盘， CMR传统磁记录
传输速率267 MB/s，256MB高速缓存，企业级
MTBF可达2,000,000小时
支持5年有限质保服务
	块
	15

	20
	服务器硬盘8T
	8TB容量，3.5英寸，SATA3.0接口，7200RPM
空气盘， CMR传统磁记录
传输速率267 MB/s，256MB高速缓存，企业级
MTBF达2,000,000小时
支持5年有限质保服务
	块
	8

	21
	服务器系统盘
	1.2T SAS
	块
	5

	22
	服务器系统盘
	960G固态
	块
	8

	23
	服务器系统盘
	480G固态
	块
	1

	24
	服务器主板
	2288hv5
	块
	1

	25
	服务器内存条
	HY HMA84GR7AFR4N-VKT3 M DDR4 26R 32G
	块
	10

	26
	光纤收发器1
	自适应百兆千兆1光1电
	台
	50

	27
	光纤收发器2
	自适应百兆千兆1光4电
	台
	100

	28
	光纤收发器3
	自适应百兆千兆4光8电
	台
	7

	29
	交换机1
	24口千兆光+4口万兆标准三层网络全管理
	台
	2

	30
	交换机2
	16口千兆电口+4口千兆光电标准三层网络全管理
	台
	2

	31
	交换机3
	8口千兆交换机
	台
	5

	32
	交换机4
	5口百兆交换机
	台
	40

	33
	千兆光模块
	单纤单模千兆光模块，工业级
	个
	20

	34
	百兆光模块
	单纤单模百兆光模块，工业级
	个
	20

	35
	光纤
	单模，4芯，电信级，含敷设及熔接等
	米
	9000

	36
	4通道地感线圈检测器1
	4通道地感线圈检测器
	台
	2

	37
	6通道地感线圈检测器1
	6通道地感线圈检测器
	台
	2

	38
	拼接屏
	显示尺寸： 55 英寸
背光源类型：D-LED
物理拼缝：3.5 mm
物理拼缝公差：± 0.8 mm
物理分辨率：1920 × 1080@60 Hz（向下兼容） 
亮度：500 ± 10% cd/m²
	台
	1

	39
	UPS电池更换
	12V100AH铅酸蓄电池64节，与蓄电池兼容配套电池柜2个，相关连线配件等
	套
	1

	40
	电磁阀
	DC24V 0.5A滚闸门配件
	个
	1

	41
	滚闸门控制主板
	滚闸门配件，与现有滚闸门兼容
	块
	1

	42
	门禁控制器
	管控门数：2门
通讯方式：上行TCP/IP
可接读卡器：RS485读卡器*4、Wiegand读卡器*4
存储容量：10万张卡和30万记录存储
门禁高级功能：支持多门互锁、跨主机反潜回、多重卡认证等
	台
	1


有关要求：
1.所投维修设备主要性能参数不得低于规定的参数，否则做无效投标处理。所投维保配件必须与现有设备、平台兼容。
2.设备1-9需提交设备性能参数符合要求的证明（以公安部检测报告或具备CNAS或CMA认证的检测报告为准）。如某主要技术参数属于个别品牌专有，则该主要技术参数不具有限制性，投标供应商可对该参数进行适当调整，并说明调整的理由。
3.响应供应商所投总价不得高于限价，总价最低者中标。
4.上述清单为预估数量，甲方最终购买数量根据实际维护情况按实结算。

二、主要设备参数要求
2.1机动车道900万环保卡口抓拍机套装
包含摄像机、高清镜头、室外防护罩、防雷器、电源适配器等；
不低于 1 英寸 CMOS；
采用智能图像处理技术（包括但不限于多帧图像融合、多个图像传感器、多个图像处理芯片等技术）可分别输出可见光路图片（全彩），红外路图片（黑白）和融合图片（全彩），可对视频图像和抓拍图片进行融合输出；
最大图像尺寸：不低于 4096×2160 像素；
支持无人驾驶牌识识别；
视频编码方式支持： H.265、H.264；
支持前排结构化检测，并识别主驾驶员的性别、是否戴眼镜结构化属性信息，可在抓拍图上叠加主/副驾驶结构化小图和主驾驶员的结构化属性信息；
可在抓拍图片上叠加抓拍时间、地点、车道号、限速值、车长、车速、车身颜色、车牌号码等信息；
在满足GA/T 1202-2022一级补光标准，补光≤20lx 的前提下，抓拍图片满足 GA/T 832-2014标准中3.6.1要求。 配套符合GA/T 1202-2022标准的一级补光灯，设备抓拍车牌、车身颜色、车内前排结构化及衣着均清晰可见；
相关算法通过部级测试

2.2机动车道900万环保电子警察套装
包含摄像机、高清镜头、室外防护罩、内置补光灯、相机内置网络信号防雷器、电源适配器等；
不低于1英寸CMOS；
采用智能图像处理技术（包括但不限于多帧图像融合、多个图像传感器、多个图像处理芯片等技术）可分别输出可见光路图片（全彩），红外路图片（黑白）和融合图片（全彩），可对视频图像和抓拍图片进行融合输出；
最大图像尺寸：不低于4096×2160像素；
支持无人驾驶牌识识别；
视频编码方式支持：H.265、H.264；
支持按车道和时间段配置机动车违法检测抓拍规则，包括压线、违法变道、不按导向行驶、占用非机动车道、倒车、闯红灯、不按规定车道行驶、占用公交车道、逆行、违反禁止左/右转、违法掉头、违反禁货车通行；
可在抓拍图片上叠加抓拍时间、地点、车道号、限速值、车速、车身颜色、车牌号码等信息；
至少1个RJ45 10M/100M/1000M自适应网口、2个RS-485接口；
外部触发不低于7路,可作为补光灯同步输出控制；具有外部频率源同步接口，可与外部灯光或红绿灯同步；
相关算法通过部级测试

2.3、400万变焦全彩枪机
全彩级高灵敏度传感器，F1.0超大光圈镜头
分辨率2560 × 1440 @25 fps
内置麦克风&扬声器，支持柔光灯补光，照射距离最远可达30 m，
具有日夜场景自适应功能，在白天和夜晚环境下，均可输出彩色图像，在夜晚自动开启补光灯条件下，夜晚图像清晰度应不低于白天图像清晰度的95%。

2.4、400万像素红外半球
全彩级高灵敏度传感器，F1.0超大光圈镜头
分辨率2560 × 1440 @25 fps
内置麦克风及扬声器，支持柔光灯补光，照射距离最远可达30 m

2.5、400万像素32倍全彩球机
采用高效补光阵列，红外补光150 m，白光补光100 m
内置双麦克风及扬声器，适配双向语音对讲功能
内置加热玻璃，有效除雾
支持声光警戒：报警联动白光闪烁报警和声音报警，声音内容可选
内置GPU芯片

2.6、800万像素全结构双舱摄像机
摄像机内置2个镜头，靶面尺寸均不小于1/1.8英寸，内置1颗GPU芯片，内置算力不小于8TOPS
细节通道分辨率不小于3840×2160，全景通道分辨率不小于2560×1440
细节通道焦距：8-32mm，光学变倍不小于4倍
内置2个麦克风、1个扬声器
相关算法通过部级测试

2.7、800万像素全结构广角拼接全彩摄像机
设备具有不少于3个镜头，上通道图像传感器靶面尺寸为1/1.2英寸、下通道2个图像传感器靶面尺寸均为1/1.8英寸。
具有上下两个通道，上通道为细节通道，具有1个电动镜头，支持镜头变焦和聚焦；下通道为全景通道，具有左右2个镜头，2路视频画面水平拼接成全景画面。
上通道主码流分辨率不小于3840×2160，下通道主码流分辨率不小于5120×1440。
细节通道最小焦距≤8mm，最长焦距≥56mm。
上下通道最低照度：彩色不大于0.0002lx，黑白不大于0.0001lx。
内置1颗CPU、GPU、NPU三合一芯片。
相关算法通过部级测试

2.8、400万像素全结构全彩球机
视频图像分辨率不低于2688×1520
最低照度：彩色≤0.0005lx，黑白≤0.0001lx
内置GPU芯片；摄像机靶面尺寸不小于1/1.8英寸；内置1颗GPU芯片，内置算力不小于8TOPS
摄像机内置镜头，支持不小于32倍光学变倍
设备内置暖白光补光灯
可识别距离设备30m处的特征；红外作用距离：可识别距离设备200m处的特征
具有2路报警输入、1路报警输出、1路音频输入、1路音频输出
相关算法通过部级测试

2.9、解码器
视频输入：支持电脑、视频会议终端等视频输入信号源，支持2路1080P@50/60 或1路4K@30，通过HDMI 1.4本地输入，HDMI可内嵌音频
视频输出：
支持16路HDMI 1.4视频信号输出，支持4K分辨率（3840 × 2160@30 Hz）超高清输出；支持对接LED显示系统，视频输出最大的LED带载能力为单口260 W
支持两种音频输出方式：HDMI内嵌音频和外置音频输出
视频编解码
采用H.264/H.265编码标准，支持子码流及主码流编码
支持网络设备解码，支持H.264、H.265、Smart264、Smart265、MJPEG等主流码流格式，支持PS、TS、ES、RTP等主流封装格式，支持子码流及主码流切换
最大支持3200万像素分辨率解码，具有256个解码通道，支持128路200W，或256路720P视频同时解码上墙
支持加密码流、多轨码流、智能码流解码；支持码流修改和切换；支持解码异常提示
电视墙功能
支持单面电视墙拼接、开窗、窗口跨屏漫游、场景轮巡和窗口轮巡功能，单屏支持4个1080P或2个4K图层，单窗口支持1/4/6/8/9/16/25/36窗口分屏功能，整机最大支持64个场景，整机支持256个平台预案轮巡组
支持RTP\RTSP协议进行网络源预览，可通过公安局客户端进行桌面投屏上墙及控制操作

三 、交货时间、地点：
1.交货时间：本项目合同期限为1年。乙方应配足备件，每种类型设备不少于合同数量的20%，至少1件。设备19-25、38-42于签订合同后十五日内交货。剩余设备由甲方每日提供需求清单，乙方于次日上午8：30前交付。
2.交货地点：南通市公安局海门分局。
四、结算及付款方式：
材料配件费按实结算，公安局每满三个月按合同价的四分之一付款，最后一期付款为履约结束验收合格后支付。
五、质量及质保要求：
1.所有配件必须是2026年1月1日以后生产的全新配件，符合招标文件技术参数要求，严禁以次充好。
2.添置的新配件须与海门公安原系统无缝对接。
3.所有配件质保按原厂质保执行，不低于1年。
六、履约保证金
1.本项目成交后的履约保证金为项目成交价的 5%，成交供应商的履约保证金须在成交通知书发出之日起至合同签订前汇入采购单位账户（应当以数字人民币、支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），成交供应商凭成交通知书与采购单位签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。 
2.成交供应商全部履约合同义务，经采购单位验收合格无质量、进度等问题的，采购人在验收合格后一次性退还履约保证金，采购人若逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日 0.05%支付违约金。
3.发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：
    a.签订合同后，成交供应商不履行合同义务的，采购单位有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，中标供应商还须承担相应的法律赔偿责任。
b.成交供应商在履约过程中发生违约行为，给采购单位造成损失的，采购单位有权在成交供应商缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购单位经济损失，不足的部分成交供应商另外补齐。
4.以履约保函（保险）形式向采购人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，登录江苏政府采购网，选择“保险保函”模块，进行相关操作。供应商可登陆江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约（保函）保险操作手册。
七、本项目不接受进口产品投标。
八、项目属性:货物类。
九、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表
	序号
	采购标的
	对应中小企业划分标准所属行业

	1
	机动车道900万环保卡口抓拍机套装
	工业

	2
	机动车道900万环保电子警察套装
	工业

	3
	400万变焦全彩枪机
	工业

	4
	400万像素红外半球
	工业

	5
	400万像素全彩球机
	工业

	6
	800万像素全结构双舱摄像机
	工业

	7
	800万像素全结构广角拼接全彩摄像机
	工业

	8
	400万像素全结构全彩球机
	工业

	9
	解码器
	工业

	10
	室外挂箱
	工业

	11
	闪光灯
	工业

	12
	补光灯
	工业

	13
	摄像机或光纤收发器电源
	工业

	14
	摄像球机电源
	工业

	15
	64路硬盘录像机
	工业

	16
	256路硬盘录像机
	工业

	17
	监控硬盘4T
	工业

	18
	监控硬盘6T
	工业

	19
	服务器硬盘6T
	工业

	20
	服务器硬盘8T
	工业

	21
	服务器系统盘
	工业

	22
	服务器系统盘
	工业

	23
	服务器系统盘
	工业

	24
	服务器主板
	工业

	25
	服务器内存条
	工业

	26
	光纤收发器1
	工业

	27
	光纤收发器2
	工业

	28
	光纤收发器3
	工业

	29
	交换机1
	工业

	30
	交换机2
	工业

	31
	交换机3
	工业

	32
	交换机4
	工业

	33
	千兆光模块
	工业

	34
	百兆光模块
	工业

	35
	光纤
	工业

	36
	4通道地感线圈检测器1
	工业

	37
	6通道地感线圈检测器1
	工业

	38
	拼接屏
	工业

	39
	UPS电池更换
	工业

	40
	电磁阀
	工业

	41
	滚闸门控制主板
	工业

	42
	门禁控制器
	工业






第五章 响应文件（格式）

一、基本目录
1.询价报价表（格式见附件1）
2.投标分项报价表（格式见附件2）
3.法人授权委托书（格式见附件3）
4.其他需要提交的证明材料（如有）
二、资格审查内容
1.投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函（格式见附件4）
2.特定资格要求的证明文件（如果本项目对投标人做出特定资格要求的，必须提供）
3.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录（响应文件中无需提供证明材料）
4.询价响应函（格式见附件5）
5.中小企业声明函（如本项目专门面向中小企业采购，则必须提供。格式见附件6）
6.残疾人福利性单位声明函（如本项目专门面向中小企业采购，供应商为残疾人福利性单位并提供服务的，则必须提供。格式见附件7）
注：如招标文件要求必须提供相关材料而未提供的，作无效响应处理。
三、符合性审查内容
项目技术要求偏离表（格式见附件8）
五、价格扣除证明文件
1.中小企业声明函（格式见附件6）
2.残疾人福利性单位声明函（格式见附件7）

附件1  
询价报价表
项目编号： 
货币单位：人民币元
	 项目名称
	报价项目品牌规格型号
	总价（小写）
	备注

	
	详见投标文件
	
	 

	总价（大写）：金额大写 


本次报价为总价，大小写不一致以大写为准。
 
供应商（公章）：
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
日期：     年      月      日
 



附件2 
投标分项报价表
投标人（盖章）：
	序号
	设备名称
	品牌
	型号
	单位
	单价（元）
	数量
	总价
（元）

	1
	机动车道900万环保卡口抓拍机套装
	
	
	台
	
	16
	

	2
	机动车道900万环保电子警察套装
	
	
	台
	
	16
	

	3
	400万变焦全彩枪机
	
	
	台
	
	30
	

	4
	400万像素红外半球
	
	
	台
	
	30
	

	5
	400万像素全彩球机
	
	
	台
	
	120
	

	6
	800万像素全结构双舱摄像机
	
	
	台
	
	230
	

	7
	800万像素全结构广角拼接全彩摄像机
	
	
	台
	
	10
	

	8
	400万像素全结构全彩球机
	
	
	台
	
	19
	

	9
	解码器
	
	
	台
	
	2
	

	10
	室外挂箱
	
	
	台
	
	5
	

	11
	闪光灯
	
	
	台
	
	31
	

	12
	补光灯
	
	
	台
	
	30
	

	13
	摄像机或光纤收发器电源
	
	
	个
	
	190
	

	14
	摄像球机电源
	
	
	个
	
	4
	

	15
	64路硬盘录像机
	
	
	台
	
	2
	

	16
	256路硬盘录像机
	
	
	台
	
	1
	

	17
	监控硬盘4T
	
	
	块
	
	80
	

	18
	监控硬盘6T
	
	
	块
	
	10
	

	19
	服务器硬盘6T
	
	
	块
	
	15
	

	20
	服务器硬盘8T
	
	
	块
	
	8
	

	21
	服务器系统盘
	
	
	块
	
	5
	

	22
	服务器系统盘
	
	
	块
	
	8
	

	23
	服务器系统盘
	
	
	块
	
	1
	

	24
	服务器主板
	
	
	块
	
	1
	

	25
	服务器内存条
	
	
	块
	
	10
	

	26
	光纤收发器1
	
	
	台
	
	50
	

	27
	光纤收发器2
	
	
	台
	
	100
	

	28
	光纤收发器3
	
	
	台
	
	7
	

	29
	交换机1
	
	
	台
	
	2
	

	30
	交换机2
	
	
	台
	
	2
	

	31
	交换机3
	
	
	台
	
	5
	

	32
	交换机4
	
	
	台
	
	40
	

	33
	千兆光模块
	
	
	个
	
	20
	

	34
	百兆光模块
	
	
	个
	
	20
	

	35
	光纤
	
	
	米
	
	9000
	

	36
	4通道地感线圈检测器1
	
	
	台
	
	2
	

	37
	6通道地感线圈检测器1
	
	
	台
	
	2
	

	38
	拼接屏
	
	
	台
	
	1
	

	39
	UPS电池更换
	
	
	套
	
	1
	

	40
	电磁阀
	
	
	个
	
	1
	

	41
	滚闸门控制主板
	
	
	块
	
	1
	

	42
	门禁控制器
	
	
	台
	
	1
	

	以上合计：人民币大写
	








附件3                       
法人授权委托书

本人        （姓名）系                  （授权单位名称）的法定代表人，现委托         （姓名）（身份证号            ）为我方代理人，以我方名义全权处理与本次采购项目（项目名称：              项目，项目编号：                 ）有关的一切事务，其法律后果由我方承担。
本授权书于       年     月     日起生效。代理人无转委托权。
代理人(被授权人):          。联系方式（手机号码）：              。      
附：法定代表人和被授权人有效期内的身份证正反面电子件。
	


	



	
	



供应商全称（加盖电子公章）：
法定代表人签字或盖电子章：
日期：       年______月______日

附件4
投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函
                          
我单位参加                 （项目名称），               （项目编号）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：
1.我单位具有独立承担民事责任的能力；
2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）
6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。


                       供应商全称（加盖电子公章）：
    
    日期：       年______月______日


附件5
询价响应函
致：南通市海门区公共资源交易中心：
根据贵方的JSZC-__________号询价文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目询价的有关事宜。
据此函，__________签字人兹宣布同意如下：
1.按询价文件规定的各项要求，向买方提供所需货物。
2.我们已详细审核全部询价文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
3.我们同意从规定的开标日期起遵循本询价文件，并在规定的询价有效期期满之前均具有约束力。
4.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与询价有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
5.一旦我方成交,我方将根据询价文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在询价文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
6.我方与本询价有关的正式通讯地址为：
地          址：
邮          编：
电          话：
传          真：


供应商全称：（加盖电子公章）

日期：       年______月______日

附件6 
中小企业声明函（货物）
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加南通市公安局海门分局的南通市公安局海门分局采购2026-2027年度监控过保点位维修配件项目采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
注：1.如项目属性为“货物”，请按本表填写。 
2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。 
3.专门面向中小企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。 
4.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、
财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行填写制造商的企业规模类型。
5.中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

                      企业名称（盖章）：
          日期：                      
附件7
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加        单位的项目编号为          的        项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1.专门面向中小企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。非专门面向中小企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
2.中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。



                        供应商全称（盖章）：
             日  期：

附件8
项目技术要求偏离表
项目名称：                                    
项目编号：
	序号
	询价文件要求
	响应情况
	符合或正/负偏离
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


供应商（电子签章）：

注：（1）供应商应对照询价需求的相关要求，将自身响应的偏离情况（与投标邀请不一致的地方）详细填入上表，并注明“符合或正/负偏离”；若未填写上表，视为完全响应；
（2）询价需求中若有要求提供相关证明材料的，请在本表备注栏自行添加。

附件9  
质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                                              
地址：                             邮编：                                    
联系人：                      联系电话：                                       
授权代表：                                                                 
联系电话：                                                                
地址：                         邮编：                                     
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                                          
质疑项目的编号：                         包号：                           
采购人名称：                                                              
采购文件获取日期：                                                        
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                              
事实依据：                                                                
                                                                           
法律依据：                                                                 
                                                                           
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                                                     
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一采购包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件10  
办理政采贷和履约保函（保险）告知函

各政府采购供应商：
欢迎贵公司参与南通市政府采购活动！
政府采购线上合同信用融资和履约保函（保险）是支持企业发展，针对参与政府采购活动的企业融资难、现金流不足等问题推出的一项服务举措。
贵公司若成为本次政府采购项目的中标（成交）供应商，可自愿选择履约保函（保险）形式替代履约保证金，也可持政府采购合同在线向金融机构申请无抵押无担保贷款。第三方机构将根据《转发关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（通财购〔2023〕57号）和《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资业务的通知》（通财购〔2022〕68号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的服务。
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