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工程量清单、编制说明、图纸/明珠水利枢纽出入口危桥拆建工程-固化清单.xls

封面


			


																		明珠水利枢纽出入口危桥拆建工程												工程


			投标价


												合同编号：									MZSNWQCJ-SG


									总价（小写）：																								(元)


															（大写）：																		(元)


						投 标 单 位：															（单位盖章或电子签章）


												编 制 时 间：








工程项目总价表


			工程项目总价表


			合同编号:MZSNWQCJ-SG


			工程名称:明珠水利枢纽出入口危桥拆建工程


			序号			分类工程编码			工程项目名称			金额(元)


			一						建筑工程分类分项工程量清单项目			0.00


			二						措施项目			26406.05


			三						其他项目			36313.75


												0


									合计			62719.80








建筑工程分类分项工程量清单计价表


			建筑工程分类分项工程量清单计价表


			合同编号:MZSNWQCJ-SG
工程名称:明珠水利枢纽出入口危桥拆建工程


			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述			计量
单位			工程
数量			单价
（元）			合价
（元）			备注


			1			50			3*10m桥7m宽


			1.1			5001			水利建筑工程


			1.1.1			500101			土方开挖工程


			1.1.1.1			500101002			一般土方开挖


			1.1.1.1.1			500101002005			一般土方开挖（总价包干）			1、土类分级：一、二类土
2、开挖方式：自行选择
3、弃土区及运距：自行考虑
4、部位：河道驳岸墙及施工范围内清杂
5、总价承包			项			1						0.00


			1.1.1.1.2			500101002006			一般土方开挖			1、土类分级：一、二类土
2、开挖方式：机械开挖，人工配合
3、部位：桥连接线处老路开挖			m3			84						0.00


			1.1.1.1.3			500102001001			老路破除			1、桥梁接线处老路破除外运
2、开挖方式：机械开挖，自卸汽车外运
3、路面材质：混凝土
4、破除厚度：20cm			m2			84						0.00


			1.1.2			500103			土石方填筑工程


			1.1.2.1			500103007			垫层料填筑


			1.1.2.1.1			500103001006			一般土方填筑（总价包干）			1、土质及含水量：符合设计要求
2、部位：施工范围内素土回填
3、压实度：符合设计要求
4、运距及土源：除现场可利用方外，缺土外购，运距等自行
考虑
5、总价承包			项			1						0.00


			1.1.2.1.2			500103007005			垫层料填筑			1、颗粒级配：3：7砂石垫层
2、部位：锥坡、边坡护坡			m3			14.28						0.00


			1.1.2.2			500103014			土工合成材料铺设


			1.1.2.2.1			500103014003			土工合成材料铺设			1、材料性能：300g/m2透水土工布
2、部位：锥坡、边坡护坡			m2			142.8						0.00


			1.1.2.3			500103016			其他土石方填筑


			1.1.2.3.1			500103003001			人工掺和料填筑			1.含灰量：6%石灰土回填
2.压实度：分层压实，压实度不小于0.95
3.含土料费用
4、运距：投标人自行考虑			m3			69.58						0.00


			1.1.3			500108			基础防渗和地基加固工程


			1.1.3.1			500108004			混凝土灌注桩


			1.1.3.1.1			500108004001			混凝土灌注桩			1、岩土类别：详见地勘资料
2、桩基础支架、平台：堆筑草袋土，制、打、拔木桩，制、安、拆工作平台
3、埋设钢护筒 陆上 φ≤1000
4、安、拆岸上泥浆循环系统并造浆
5、混凝土强度等级及配合比：C30商品砼，水下砼
6、桩位、桩型、桩径、桩长：桩径DN1000mm，平均桩长23.5m
7、现场凿除混凝土桩头
8、自行考虑材料的二次倒运			m3			147.66						0.00


			1.1.4			500109			混凝土工程


			1.1.4.1			500109001			普通混凝土


			1.1.4.1.1			500109001020			混凝土桥台耳背墙			1.部位及类型:桥台耳、背墙
2.设计龄期、强度等级及配合比:C30
3.级配、拌制要求:商品砼
4.模板:复合木模板 制作、安装并拆除			m3			13.42						0.00


			1.1.4.1.2			500109001021			混凝土桥台台帽、墩帽			1.部位及类型:桥台台帽、墩帽
2.设计龄期、强度等级及配合比:C30
3.级配、拌制要求:商品砼
4.模板:复合木模板 制作、安装并拆除			m3			40.4						0.00


			1.1.4.1.3			500109001022			混凝土桥台搭板、挡块			1.部位及类型:桥台搭板、挡块
2.设计龄期、强度等级及配合比:C30
3.级配、拌制要求:商品砼
4.模板:复合木模板 制作、安装并拆除			m3			23.38						0.00


			1.1.4.1.4			500109001063			混凝土桥台墩柱			1.部位及类型:墩柱
2.设计龄期、强度等级及配合比:C30
3.级配、拌制要求:商品砼
4.模板:复合木模板 制作、安装并拆除			m3			6.26						0.00


			1.1.4.1.5			500109001024			混凝土支座垫石			1.部位及类型:支座垫石
2.设计龄期、强度等级及配合比:C40
3.级配、拌制要求:商品砼
4.模板:复合木模板 制作、安装并拆除			m3			2.89						0.00


			1.1.4.1.6			500109001025			混凝土预制板铰缝			1.部位及类型:预制板铰缝
2.设计龄期、强度等级及配合比:C50
3.级配、拌制要求:商品砼			m3			10.5						0.00


			1.1.4.1.7			500109001026			混凝土桥面铺装			1.部位及类型:桥面铺装
2.设计龄期、强度等级及配合比:C50
3.级配、拌制要求:商品砼			m3			18						0.00


			1.1.4.1.8			500109001062			混凝土桥面找平层			1.部位及类型:桥面找平层
2.设计龄期、强度等级及配合比:C40
3.级配、拌制要求:商品砼			m3			14.4						0.00


			1.1.4.1.9			500109001027			伸缩缝			1.部位及类型:伸缩缝
2.设计龄期、强度等级及配合比:C50钢纤维商品砼
3.级配、拌制要求:商品砼			m3			1.92						0.00


			1.1.4.1.10			500109001029			混凝土防撞护栏			1.部位及类型:防撞护栏
2.设计龄期、强度等级及配合比:C30
3.级配、拌制要求:商品砼
4.模板:复合木模板 制作、安装并拆除			m3			18.7						0.00


			1.1.5			500111			钢筋加工及安装工程


			1.1.5.1			500111001			钢筋加工及安装


			1.1.5.1.1			500111001004			钢筋加工及安装			1、型号、规格：一级钢
2、部位：钻孔桩钢筋笼 制作、安装
3、运距：自行考虑材料的二次倒运			t			2.872						0.00


			1.1.5.1.2			500111001005			钢筋加工及安装			1、型号、规格：三级钢
2、部位：钻孔桩钢筋笼 制作、安装
3、运距：自行考虑材料的二次倒运			t			11.412						0.00


			1.1.5.1.3			500111001006			钢筋加工及安装			1、型号、规格：一级钢
2、部位：台帽、墩帽、墩柱、挡块、支座垫石、铰缝、伸缩缝、抗震锚栓
3、运距：自行考虑材料的二次倒运			t			4.532						0.00


			1.1.5.1.4			500111001007			钢筋加工及安装			1、型号、规格：三级钢
2、部位：桥台耳背墙、台帽、墩帽、墩柱、挡块、搭板、防撞护栏、桥面铺装、铰缝、伸缩缝、抗震锚栓
3、运距：自行考虑材料的二次倒运			t			19.595						0.00


			1.1.6			500112			预制混凝土工程


			1.1.6.1			500112001			预制混凝土构件


			1.1.6.1.1			500112001002			预制六角块			1、强度等级及配合比：C25砼预制六角块
2、厚度：10cm			m3			14.28						0.00


			1.1.6.1.2			500109001059			混凝土基础			1.部位及类型:边坡垫层
2.设计龄期、强度等级及配合比:C25
3.级配、拌制要求:商品砼
4.模板:钢模板制作、安装并拆除			m3			23.35						0.00


			1.1.6.2			500112003			预制预应力混凝土构件


			1.1.6.2.1			500112001001			预应力混凝土板			1、部位及类型：桥面板梁
2、结构尺寸及张拉等级：预制空心板，详见设计
3、强度等级及配合比：C50预应力砼空心板梁
4、工作内容：含混凝土、钢筋、钢绞线、预埋钢板、梁板预制、运输、安装、凿毛等费用；成品购置，按设计做法安装到位			m3			73.38						0.00


			1.1.7			500114			其他建筑工程


			1.1.7.1			500114001			其他永久建筑工程


			1.1.7.1.1			500109001058			普通混凝土			1、桥梁接线处搭板垫层
2.设计龄期、强度等级及配合比:C20
3.级配、拌制要求:商品砼
4.厚度：20cm			m3			13.44						0.00


			1.1.7.1.2			500114001018			板底勾缝			1、工作内容：预制板底M12.5水泥砂浆勾缝
2、部位：梁板铰缝处			m			90						0.00


			1.1.7.1.3			500114001019			板式橡胶支座			1、规格、型号：GBZY Φ200*35板式橡胶支座
2、部位：橡胶支座			个			48						0.00


			1.1.7.1.4			500114001020			四氟板式橡胶支座			1、规格、型号：GBZYH Φ200*37四氟板式橡胶支座
2、部位：橡胶支座			个			24						0.00


			1.1.7.1.5			500114001021			橡胶缓冲块			1、规格、型号：橡胶缓冲块 
2、部位：挡块与梁板之间			个			4						0.00


			1.1.7.1.6			500114001022			伸缩缝			1、规格、型号：D40型钢伸缩缝（参照设计图）			m			12						0.00


			1.1.7.1.7			500114001023			泄水管			1、规格、型号：DN150 UPVC泄水管
2、部位：桥面排（泄）水管			m			7.2						0.00


			1.1.7.1.8			500114001024			防震锚栓			1、规格、型号：D76*3.0钢套管，D89*3钢套管盖板；钢套管内沥青膏
2、部位：桥台抗震锚栓			kg			72						0.00


			1.1.7.1.9			500114001048			搭板钢套管			1、规格、型号：3.0mm钢套管，钢套管内沥青膏
2、部位：搭板钢套管			kg			21.6						0.00


			1.1.7.1.10			500114001047			钢构件			1、规格、型号：钢构件制作安装
2、部位：防撞护栏
3、材质：Q235B
4、详见设计图纸			m			70						0.00


			1.1.7.1.11			500114001025			XYPEX水泥基渗透结晶型防水层			1、规格、型号：XYPEX水泥基渗透结晶型防水层			m2			180						0.00


			1.1.7.1.12			500114001044			限载标志牌（含基础）			1、基础：C25砼
2、立柱：Φ102*5*3100
3、标志板：R600*2
4、标志板反光膜材料反光类型采用I类
5、具体做法及尺寸设计图纸			套			2						0.00


			1.1.7.1.13			500114001017			道口警示柱（含基础）			1、成品道口标注
2、道口标柱设置于路侧，间隔为1.0m。
道口标柱柱身贴每20cm红白相间Ⅲ类反光膜			根			6						0.00


			1.1.7.1.14			500114001045			桥铭牌（含基础）			1、基础：800*800*1000C25砼
2、立柱：Φ89*4*3500
3、标志板：1150*550*2
4、标志板反光膜材料反光类型采用I类
5、具体做法及尺寸设计图纸			套			2						0.00


			1.1.7.1.15			500114001046			原桥拆除、外运（总价包干）			原桥拆除（含桩基础）、外运（运距投标人自行考虑）			项			1						0.00


			1.1.8			500114			其他建筑工程


			1.1.8.1			500114001			河道驳岸墙工程


			1.1.8.1.1			500109001061			混凝土垫层			1.部位及类型:护岸挡土墙基础
2.设计龄期、强度等级及配合比:C25
3.级配、拌制要求:商品砼
4.模板:钢模板制作、安装并拆除			m3			21.87						0.00


			1.1.8.1.2			500109001017			混凝土挡墙（衔接段挡墙）			1.部位及类型:驳岸墙墙身
2.设计龄期、强度等级及配合比:C25
3.级配、拌制要求:商品砼
4.模板:复合木模板 制作、安装并拆除			m3			46.58						0.00


			1.1.8.1.3			500103007002			碎石垫层			1.材质:碎石
2、部位及类型:护岸挡土墙垫层
3、厚度：30cm			m3			17.43						0.00


			1.1.8.1.4			500103007009			砂砾垫层			1.材质:砂砾
2、部位及类型:护岸挡土墙垫层
3、厚度：10cm			m3			4.73						0.00


			1.1.8.1.5			500114001004			UPVC泄水管			1.规格:φ50UPVC排水管
2、间距2m			m			8						0.00


			1.1.8.1.6			500103014001			土工合成材料铺设			1、材料性能：350g/m2透水土工布
2、部位：护岸挡土墙			m2			14.94						0.00


			1.1.8.1.7			500103014002			土工合成材料铺设			1、材料性能：350g/m2防渗土工布
2、部位：护岸挡土墙			m2			5.4						0.00


			1.1.8.1.8			500103005001			砂石滤层			1.材质:砂石反滤层
2、部位：护岸挡土墙			m3			2.7						0.00


			1.1.8.1.9			500114001005			墙顶栏杆			1.栏杆购置及安装
2.部位：护岸挡土墙顶
3.根据现状栏杆样式购买,两端与现状挡墙相接.
4.详见设计图纸			m			18						0.00


			1.1.8.1.10			500108009005			电杆线防护（总价包干）			1.桥梁桩基施工西侧电力杆线支护防护
2、总价包干			项			1						0.00


									合计												0.00








措施项目清单计价表


			措施项目清单计价表


			合同编号:MZSNWQCJ-SG
工程名称:明珠水利枢纽出入口危桥拆建工程


			序号			项目名称			金额（元）			备注


			1			安全文明措施费（不可竞争费）			26406.05			不可竞争费。投标人应根据江苏省水利厅苏水安【2017】3号文《江苏省水利建设工程安全文明措施费分解表》明细组成（详见"江苏省水利工程文明措施费分解表"），结合本工程实际逐项明细报价，按实支付。


			2			临时工程、承包人生产生活及管理设施						总价承包


			3			交通工程（含施工便道、进退场及现有道路的使用恢复等）						总价承包


			4			保险费(含建筑安装工程一切险、第三者责任险、安全生产责任险、工伤保险费，其中工伤保险费率按0.1%计算，为不可竞争费率)			0.00			以保单凭证或发票按实支付（其超出部分由承包人自行承担）


			4.1			建筑安装工程一切险						总价承包


			4.2			第三者责任险						总价承包


			4.3			安全生产责任险						总价承包


			4.4			工伤保险费(不可竞争费率）			0.00			不可竞争费率按0.1%计算


			5			施工企业进退场费						总价承包


			6			施工围堰筑拆及安全围护及施工导流费用（按项包干）						总价承包


			7			施工降排水（按项包干）						总价承包


			8			其他措施项目（若有，请列详表）						总价承包


						合计			26406.05








其他项目清单计价表


			其他项目清单计价表


			合同编号:MZSNWQCJ-SG
工程名称:明珠水利枢纽出入口危桥拆建工程


			序号			项目名称			金额（元）			备注


			1			预留金			36313.75			暂列金额


						合计			36313.75








安全文明措施费分解表


			安全文明措施费分解表


			合同编号:MZSNWQCJ-SG
工程名称:明珠水利枢纽出入口危桥拆建工程


			序号			项目名称			计量单位			数量			单价(元)			合价(元)			备注


			一			完善、改造和维护安全防护设施设备			元


			1			现场临时用电防护			元												用电保护；高压区和用电危险区防护和围挡


			2			洞口、临边防护			元												洞口、临边等危险部位防坠、防滑设施；临时防护盖板或围栏和隔离防护层


			3			机械设备防护			元												钢防护网罩、防护挡板、防护栏杆等安全防护


			4			高处作业防护			元												防止物体、人员坠落而设置的安全网、防护棚、防护栏杆、警戒线


			5			交叉作业防护			元												平面、立面交叉作业时的防护


			6			防火、防爆、防尘、防毒			元


			7			防雷、防台风、防地质灾害			元


			8			地下工程有害气体监测、通风			元


			9			临时安全防护			元												围堰安全监测、防护，高脚手、高立模安全防护


			10			安全警示标志			元												警告、提醒、指令、指示等标志、标牌；示警灯、报警闪光灯、夜间警示灯、照明灯


			二			配备、维护、保养应急救援器材、设备和应急演练			元


			1			配备、维护、保养应急救援器材、设备			元												应急救援器材、设备的配备、维护、保养和更新


			2			应急演练			元


			三			重大危险源和事故隐患评估、监控和整改			元


			1			重大危险源评估、监控与管理			元


			2			事故隐患排查、评估和整改			元


			四			安全文明生产检查、评价、咨询和标准化建设			元												安全文明生产检查、评价、咨询和标准化建设持续改进等。不含企业安全生产标准化等级创建过程中给予咨询评价机构的评价咨询费用


			五			配备和更新现场作业人员安全防护用品			元												必须配备的安全防护用品及对安全防护用品的正常损耗进行必要补充


			六			安全文明生产宣传、教育、培训			元												安全文明宣传活动、标语、展板、音像、图片资料等；安全技术交底、安全操作规程培训、安全知识教育；知识竞赛、技能竞赛、专题会议；经验交流、现场观摩


			七			安全文明生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用			元


			八			安全设施及特种设备检测检验			元


			九			文明施工、生活设施和环境的改善、运行和维护			元


			1			现场布置			元												现场围挡、五板一图、企业标志


			2			办公和生活设施			元												施工现场办公、生活区与作业区分开设置，保持安全距离；设施符合卫生和安全要求；文体卫生设施配备


			3			现场管理			元												场容场貌；工地地面硬化处理等；材料堆放；扬尘控制；垃圾清运；环境美化、绿化；现场保洁


			十			其他与安全文明施工直接相关的内容			元												含廉政建设费用


						总计












工程量清单、编制说明、图纸/明珠水利枢纽出入口危桥拆建工程图纸(1).pdf
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工程量清单、编制说明、图纸/明珠水利枢纽出入口危桥拆建工程清单编制说明.docx










[bookmark: _Toc101717978]明珠水利枢纽出入口危桥拆建工程


[bookmark: _GoBack]清单编制说明


[bookmark: _Toc221951339]1、本工程量清单应与采购文件中的投标人须知、合同条款、《水利工程工程量清单计价规范》（GB50501-2007）、技术条款及图纸等一起阅读和理解。


[bookmark: _Toc221951340]2、本工程量清单仅是投标报价的共同基础，工程量清单中的工程量根据招标设计图纸计算并按《水利工程工程量清单计价规范》（GB50501-2007）计量,是用作投标报价的估算，不作为最终结算的工程量，用于结算的工程量是承包人实际完成的并按技术条款规定计量的工程量；总价承包项目的工程量仅作参考，费用实行总价支付。未单独列项的脚手架、模板支架等费用均包含在工程量清单中的相关子目的综合单价中，为完成实物工程量所需要的辅助工程如临时填筑的土方等亦应包含在工程量清单中的相关子目的综合单价中，混凝土工程单价含商品砼购置、运输、浇筑、养护、试验以及模板的制作、安装、拆除等全部费用。除工程量清单另有规定外，预制混凝土工程的单价含该构件的预制、养护、运输、安装、试验以及模板的制作、安装、拆除等全部费用。


3、其他报价说明


3.1本工程中土方除特殊说明外（具体详见工程量清单）实行总价承包，土方包含工程涉及的所有土方，包括场地清杂、清障、平整。土方外运及调配、清除建筑垃圾、多余土方弃置、弃土区临时用地（含附着物、青苗等）等一切费用均包含在报价中。各表格中提供的总价承包的土方工程量仅供参考，工程量由各投标人根据图纸及现场情况自行计算并报价，实行总价支付。


3.2回填土单价包含压实度自检费用，要求压实度自检数据需由有资质的检测单位出具书面报告。建筑物工程按规范要求进行检测，其检测费用包含在相应子目单价中，招标人不另行支付。


3.3措施项目清单费用实行总价控制支付，包括环境保护工程（含扬尘污染治理费）、安全文明措施费、保险费、施工企业进退场费、大型施工设备安拆及场外运输费、围堰打拆及维护费、施工降排水、施工导流、交通工程、其他临时工程等。措施项目清单中未列出的临时设施及相关工作的费用，均包含在相关项目的单价或总价中，发包人不单独支付（详见清单）。


其中：①安全文明措施费，是指水利建设工程项目法人列支，施工单位使用，用于工程施工现场完善安全生产条件、改进文明施工环境、保障施工安全的专项费用。安全文明措施费为不可竞争费，投标时安全文明措施费按总额报价，投标人不得修改；否则，作否决投标处理。施工单位应当根据招标文件，结合工程特点及自身的施工技术和管理水平，按照“安全文明措施费分解表”格式及备注要求进行逐项、合理报价；否则，作否决投标处理。


②保险费为建筑安装工程一切险、意外险、第三者责任险、安全生产责任险，按实支付，但最高不超过投标报价。


③施工用电、用水、通讯线路等的接入，业主不予提供，由施工单位自行考虑。


3.4施工范围内的强电、弱电、自来水、燃气管线、线杆、房屋、桥梁、绿化等设施的保护费用由施工单位在投标报价时综合考虑，不包括设施迁移发生的费用。


3.5施工期间发生的地方矛盾由施工单位自行解决，所产生的费用由施工单位在投标报价时综合考虑。


3.6施工排水（渗水、居民用水、雨水等）均包含在措施费用中，由施工单位在投标报价时综合考虑。


3.7活水换水及施工导流：断头河且流经小区，需定期给河道活水换水。


3.8发包人负责向承包人提供施工红线范围内的施工用地，在承包人进场前由监理人组织交接。其余用地及施工临时道路由承包人自行解决，由施工单位在投标报价时综合考虑。


3.9发包人协助承包人办理相关证件和批件，但办理相关证件的费用由承包人支付，由施工单位在投标报价时综合考虑。


[bookmark: _Toc57385867]3.10施工单位在施工期间要做好现场原有水工构筑物（不在本次施工范围的）的保护，相关费用在投标报价时综合考虑，招标人不另行支付，如有损坏或损毁，费用由施工单位承担。


3.11预留金按工程量清单确定的比例（或金额）计列。


3.12本说明与工程量清单冲突时以工程量清单为准。
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