	

泰州市政府采购
公开招标文件
（全流程电子化不见面开标）



项目编号：JSZC-321203-SMDG-G2026-0078
采购代理编号：0664-2640SUMECZF124
项目名称：泰州医药高新区(高港区)医疗器械检验检测服务中心二期实验室设备采购






采   购   人：泰州医药高新技术产业开发区（泰州市高港区）医疗器械检验检测服务中心

采购代理机构：苏美达国际技术贸易有限公司

2026年8月


目录
第一章 招标公告	3
第二章 投标人须知	8
第三章 采购需求	23
第四章 评标办法及标准	33
第五章 合同条款	37
第六章 投标文件格式	47








[bookmark: _Toc20667][bookmark: _Toc409438817][bookmark: _Toc388026584]


[bookmark: _Toc19069][bookmark: _Toc27906][bookmark: _Toc4313][bookmark: _Toc11638][bookmark: _Toc228679947][bookmark: _Toc417477665][bookmark: _Toc258329824]第一章 招标公告
项目概况
泰州医药高新区(高港区)医疗器械检验检测服务中心二期实验室设备采购招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网-苏采云”系统自行下载招标文件，并于2026年9月3日14时00分（北京时间）前上传投标文件。
[bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
项目编号：JSZC-321203-SMDG-G2026-0078  
采购代理编号：0664-2640SUMECZF124 
项目名称：泰州医药高新区(高港区)医疗器械检验检测服务中心二期实验室设备采购
预算金额：532.9996万元
最高限价：532.9996万元
采购需求：
	品目
	设备名称
	数量
	预算/最高限价
（万元）
	是否接受进口产品

	1
	液相色谱串联质谱仪（核心产品）
	1套
	270
	是

	2
	基因测序工作站
	1套
	199.9996
	否

	3
	全自动数字PCR仪
	1套
	50
	否

	4
	凝胶成像系统
	1套
	6
	否

	5
	垂直电泳套装
	1套
	1
	否

	6
	水平电泳套装
	1套
	1
	否

	7
	核酸定量仪
	1套
	5
	否


合同履行期限：合同签订后60天内完成交货
本项目不接受联合体投标。
[bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc35393791]二、申请人的资格要求：
[bookmark: _Hlk142317588][bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc35393623]（一）通用资格要求
1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：
1.1具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）；
1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供上一年度的财务状况报告或提供2024年或2025年任意一个年度的会计师事务所出具的审计报告，成立不满一年的需提供银行资信证明）；
1.3有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供供应商参加本次政府采购活动前6个月内（即2026年2月-2026年7月期间）至少一个月缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）；
1.4具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供书面声明）；
1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明）。
1.6法人代表授权书（需提供法定代表人授权书原件，同时提供法定代表人和被授权人的身份证扫描件、被授权人近三个月内至少一个月的供应商为其缴纳社会保障资金记录；如法定代表人签署文件则无需出具授权书，仅需提供法定代表人身份证扫描件。供应商依法享受缓缴、免缴社会保障资金的提供证明材料，如若因成立时间未进行缴纳社会保障资金的，需提供说明）
2、在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料）
3、落实政府采购政策需满足的资格要求：
3.1本项目属于货物类采购。不专门面向中小企业采购。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购(2020)52号)的要求，本项目小型、微型企业在评标时享受扶持政策。所称小型、微型企业须满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第二条和第四条的规定，采购货物全部由中小企业制造（货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标），不限制供应商企业规模。（供应商必须提供中小企业声明函（见格式））
3.2中小微企业划型标准请对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）（详见格式）。本项目采购标的对应的行业主要为工业。
4、本项目的特定资格要求：
4.1 本项仅针对液相色谱串联质谱仪、基因测序工作站、全自动数字PCR仪
4.1.1投标人须提供有效的医疗器械注册证或备案凭证，投标时需提供复印件并加盖公章;
4.1.2若投标人为代理商，须具有有效的医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案凭证，投标时需提供复印件并加盖公章；
4.1.3若投标人为生产商/制造商，须具有有效的医疗器械生产许可证或生产备案凭证(医疗器械生产许可证如有医疗器械生产产品登记表的须一并提供)，投标时需提供复印件并加特定资格要求盖公章。
4.2对于采用进口产品投标的供应商，必须提供下列授权文件之一（原件或扫描/复印件）：①该设备制造商出具的授权函；②制造商的国内子公司或办事处出具的授权函；③ 制造商对授权的区域代理商出具的授权函及该区域代理商出具的授权函；④ 供应商取得的产品代理证书。
三、获取招标文件：
[bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc35393793]1.时间：2026年8月11日起至2026年8月18日止，2026年8月18日后仍可以下载招标文件，2026年8月18日后下载的招标文件，超出有效报名时间且不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。
2.地点：苏采云系统
3.获取方式：本项目采用网上注册登记方式。
3.1潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：
“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。
3.2潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。
3.3“CA数字证书”的获取：
响应供应商需办理“CA 数字证书”，CA办理指南及“苏采云”操作手册可至江苏省政府采购网―办事指南-资料下载中心下载。
通过苏采云系统首页（http://jszfcg.jscz.gov.cn/）的“苏采云控件驱动下载”，选择“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”下载安装，具体安装方法详见下载文件内的《安装说明》。
3.4采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。
3.5采购人或采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。
3.6请潜在供应商提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。
注：如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
时间：2026年9月3日14时00分（北京时间）
地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅
投标文件的解密：开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，投标文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布供应商名单，然后通过开标会议区发出投标文件解密的指令，投标供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标供应商撤销其响应文件，系统内投标文件将被退回；因采购人（或采购代理机构）原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。
[bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc35393794]五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc35393626]六、其他补充事宜
[bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc28359085]1、本项目不收取投标保证金；
[bookmark: _Hlk142317669]2、本项目支持1）.小微企业价格扣除《江苏省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（苏财购〔2022〕45号）2）.节能、环保产品政策《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65 号）3）.商品包装、快递包装、绿色数据中心等需求标准《财政部办公厅 生态环境部办公厅 国家邮政局办公室关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123 号）4）.电子履约保函（保险）《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150 号）等政策。5）.本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第四章 评标办法及标准”
3、本项目不属于专门面向中小企业采购的项目
4、有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏省政府采购网”发布的更正公告。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
　　1.采购人信息
[bookmark: _Toc28359086][bookmark: _Toc28359009]名称：泰州医药高新技术产业开发区（泰州市高港区）医疗器械检验检测服务中心
地址：泰州市海陵区寺巷街道滨河路1号科技大厦7楼
联系人：郭老师   
联系方式：0523-86201805    
2.采购代理机构信息
名 称：苏美达国际技术贸易有限公司
地　址：南京市长江路198号苏美达大厦
[bookmark: _Toc28359010][bookmark: _Toc28359087]联系方式：025-84531327
3.项目联系方式
项目联系人：冯帆、高雅婧、杨扬
电　话：025-84531327、025-84532452、025-84532455



[bookmark: _Toc25986][bookmark: _Toc3842][bookmark: _Toc6841][bookmark: _Toc20600][bookmark: _Toc21871]第二章 投标人须知
    投标人须知前附表
	序号
	项目
	内容

	1
	项目名称
	泰州医药高新区(高港区)医疗器械检验检测服务中心二期实验室设备采购

	2
	招标内容
	详见第三章采购需求

	3
	供货期及供货地点
	交货期：合同签订后60天内完成交货
交货地点：供应商负责将货物运到采购人指定地点，由供应商负责办理运输和装卸等，费用由供应商负责，由采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，供应商除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。
本项目实施过程中涉及的产品包装及运输事宜，要严格执行《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123 号）的要求。

	4
	最高投标限价
	预算金额：532.9996万元
最高限价：532.9996万元
投标单位报价不得高于最高限价且投标单价不得高于清单单价，否则视为无效投标文件。

	5
	合格投标人资格要求
	详见招标公告

	6
	联合体投标
	☑不接受，招标文件中有关联合体规定均不适用。
□ 接受

	7
	现场勘察
	☑不组织，自行勘察;如投标人需自行勘察,费用自理。
□ 组织，勘察时间： 年月日时
        集合地点：
联系人：联系电话：

	8
	投标答疑会
	☑不召开
口召开，召开时间：年月日时
召开地点：

	9
	投标货币
	人民币

	10
	核心产品
	液相色谱串联质谱仪

	11
	投标保证金
	本项目不收取投标保证金。

	12
	投标文件有效期
	 90 日历天（从投标截止之日算起）

	13
	投标截止时间
	时间：详见招标公告

	
	投标地点
	地点：江苏政府采购“苏采云”系统不见面开标大厅 

	14
	开标时间和地点
	时间：详见招标公告
地点：江苏政府采购“苏采云”系统不见面开标大厅 

	15
	评标办法
	☑综合评分法

	16
	定标办法
	采购人根据评标委员会推荐的中标候选供应商顺序确定中标人。

	17
	履约保证金
	☑不提交，招标文件中有关履约保证金的规定均不适用
□提交
金额：中标价的5% 
形式：保证保险、保函、电汇、转账、汇票、支票、本票等非现金形式
提交时间：收到中标通知书后签订合同前。
退还时间：服务期满且经验收合格后无息退还。

	18
	签订合同
	中标通知书发出之日起 30 日内

	19
	付款方式
	（1）预付款保函安排
1.1保函提交义务：卖方应于本合同签订生效后15个工作日内，向买方提交经买方认可的国有/股份制商业银行出具的不可撤销、独立见索即付保函原件，保函受益人仅为买方；卖方未按期提交合格保函的，视为卖方根本性违约，买方有权暂停支付全部款项、单方解除合同，卖方按合同总价款10%支付违约金并赔偿买方全部损失。
1.2 保函担保金额：保函担保金额为本合同设备总价款的  30 %，为银行最高赔付限额。若合同通过变更、增补设备导致总价款上浮超20%，卖方应在变更协议签订7日内同步上调保函对应金额；价款下调可协商降低保函额度。
1.3保函有效期：自保函正本送达买方之日起生效，有效期至全部货物最终验收合格之日起满 30日。若保函载明固定到期日，卖方应至少在该到期日前30日办妥保函延期手续或重新开立保函。卖方拒不延期的，买方可直接全额索赔保函金额。保函有效期届满（含顺延有效期）且买方无索赔的，买方在10个工作日内将保函原件退还卖方。
1.4费用承担：开立、延期、调整保函产生的全部银行手续费、保证金成本，均由卖方自行承担。
（2）付款进度安排
2.1合同生效且收到卖方保函后30天内，买方支付合同总价30%的预付款。
	2.2设备、材料全部运抵交货地点，并安装结束，调试完毕，最终验收合格且买方收到全额有效发票后30天内，买方向卖方支付合同总价70%的货款.
（如果中标人为中小企业，按<<保障中小企业款项支付条例>>(国令第802号)相关要求执行） 

	20
	招标代理服务费
	根据苏财规﹝2026﹞1号文的相关要求，本项目代理服务费由采购人支付，采购人自收到招标存档资料后10日内按照计价格[2002]1980号文件收费标准 50% 收取；备注ZF124代理服务费。 
银行信息：
单位名称：苏美达国际技术贸易有限公司
开户银行：中信南京分行营业部
账号：7321010182300013675
行号：302301003210
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	其他
	投标文件的制作要求
本次采购采用“苏采云”系统进行政府采购活动。
投标人如确定参加投标，可自行下载招标文件及有关资料，按照招标文件规定进行注册、领取CA和办理电子签章（请至泰州市高港区泰州大道188号（中国医药城会展交易中心W3馆西南角）泰州市公共资源交易中心一楼服务大厅CA办理窗口办理，电话：0523-81568158），根据《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》规定，在“苏采云”系统（http://jszfcg.jsczt.cn/）中按要求制作、上传电子投标文件（技术支持电话：0523-86897512、89182468。有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏省政府采购网”发布的更正公告。


一、说明和释义
1.说明  
1.1本招标文件仅适用于本采购项目的招标、投标、评审、确定中标单位、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。
1.2本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。
1.3本招标文件的解释权属于采购人（代理机构）。
2.词语释义
2.1采购人：指依法进行采购的国家机关、事业单位、团体组织。
2.2 供应商、投标人：指向采购人提供货物、工程或服务的法人、其他组织或者自然人，不包括其分公司。
2.3采购代理机构：指依法接受采购人委托，从事货物、工程和服务等采购招标代理业务的社会中介机构。
2.4招标采购单位：采购人及采购代理机构的统称。
2.5评标委员会：是指在招标投标和采购活动中，依法由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组建，负责对投标文件进行评审并提出评审意见的临时性权威机构。
2.6响应：投标人根据采购人或采购代理机构发售的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。
2.7知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。
2.8天：日历天。
2.9服务地点：合同中明确约定的乙方履行服务的最终地点。
2.10不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。
2.11实质性响应：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。
2.12书面形式：指书面文字、合同书、信件等可以有形地表现所载内容的形式。
二、投标人
3.合格投标人资格要求
3.1详见投标人须知前附表规定。
4.投标人应在江苏政府采购“苏采云”系统（http://jszfcg.jsczt.cn/，下同）下载招标文件及有关资料，按招标文件要求提交全部资料并对招标文件各项内容做出实质性响应。
5.投标人代表
5.1指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法人代表，须具有《法人授权书》（详见第六章统一格式）。
6.不接受联合体投标。
7.投标人有下列情形之一的不能参加本次投标：
（1）因重大经济问题正在接受国家有关部门审查的；
（2）正在被其他企业兼并（或收购）或因重大经济纠纷正在进行诉讼或仲裁的；
（3）因腐败和欺诈行为而被有关部门处理的。
（4）被责令停业的； 
（5）被暂停或取消投标资格的； 
（6）财产被接管或冻结的；
（7）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；
（8）在投标过程中弄虚作假、行贿或有其他违法违规行为的；
（9）违反法律法规相关规定的。
三、招标文件说明
8.招标文件
投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被否决。
9.现场勘察 
9.1投标人应按招标文件中所述时间对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。
9.2招标采购单位向投标人提供的有关现场的资料和数据，是招标采购单位现有的并认为能使投标人可利用的资料。招标采购单位对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。
9.3 经招标采购单位允许，投标人可为勘察目的进入招标采购单位的项目现场，但投标人不得因此使招标采购单位承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担勘察现场的责任和风险。
9.4采购人不组织勘察现场或答疑，各投标人可在每天 9：00-11：30，14：00- 17：00（北京时间，节假日除外）自行联系采购人。投标人应在现场勘察时，熟悉现场及周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。投标人中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向招标采购单位提出任何索赔的要求，对此招标采购单位不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。
10.招标文件的澄清和修改
10.1 投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人应当于收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日后7个工作日内以书面形式要求招标人或代理机构澄清。
10.2招标人或代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，将在江苏政府采购网上发布更正公告，请投标人自行到网上查看和下载，投标人因漏看带来的后果由投标人自行承担。
10.3招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为本文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。
四、投标文件说明
11.投标文件计量单位和使用文字
11.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。
11.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本，且以中文译本为准。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件可能引起的对投标人不利的后果，招标采购单位概不负责。
11.3投标人应当同时凭CA数字证书登录“江苏政府采购“苏采云”系统”，并在投标截止时间前上传电子投标文件。
[bookmark: _Toc217446047]12.知识产权
12.1投标人应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。
13.投标文件的组成
1. 投标函（格式见附件）
2. 资格、资信证明文件：
（1） 资格证明文件（格式见附件）
（2） 法人或其他组织的营业执照或相关部门的登记证明文件； 
（3） 投标人法定代表人授权委托书（格式见附件，需提供法定代表人授权书原件，同时提供法定代表人和被授权人的身份证扫描件、被授权人近三个月内至少一个月的供应商为其缴纳社会保障资金记录；如法定代表人签署文件则无需出具授权书，仅需提供法定代表人身份证扫描件。供应商依法享受缓缴、免缴社会保障资金的提供证明材料，如若因成立时间未进行缴纳社会保障资金的，需提供说明）；
（4） 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供上一年度的财务状况报告或提供2024年或2025年任意一个年度的会计师事务所出具的审计报告，成立不满一年的需提供银行资信证明）； 
（5） 提供供应商参加本次政府采购活动前6个月内（即2026年2月-2026年7月期间）至少一个月依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）（依法免缴或缓缴的供应商，应提供相应文件证明其依法免税的证明材料）；
（6） 提供供应商参加本次政府采购活动前6个月内（即2026年2月-2026年7月期间）至少一个月依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件（依法免缴或缓缴的供应商，应提供相应文件证明其依法免税的证明材料）；
（7） 承诺书（格式见附件）；
（8） 采购人要求的特定资质证明（详见“采购公告”-“本项目特定资格要求”之3中要求）。
（9）未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单（网页截图）。
3.开标一览表（格式见附件）
4.投标报价明细表（格式见附件）
5.商务偏离表（格式见附件）
6.技术偏离表（格式见附件）
7.评分标准中对应的其它所需证明材料（如有自行添加）
8.其它（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）
上述1-6项投标人必须按要求全部提供，否则投标文件无效。如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明复印件。如上述资格证明文件第（4）（5）（6）三项遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明复印件。投标人法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其它可在中国大陆有效居留的许可证明。
14.投标文件编制及递交要求
14.1所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。
14.2投标文件由投标人按要求参考给定格式如实填写（编写），须有投标人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。
14.3如无特别说明，投标人报价一律以人民币为投标结算货币,结算单位为“元”。
14.4投标文件不应有涂改、增删和潦草之处，如有必须修改时，修改处必须有投标人盖章、法定代表人或法定代表人授权代表的签字。
14.5投标费用自理。
14.6投标人应当同时凭CA数字证书登录“江苏政府采购“苏采云”系统”，并在投标截止时间前上传电子投标文件。
15.投标报价（编制）要求的说明
15.1投标人对《开标一览表》中的全部服务的报价应包括在本项目合同期内所需要全部费用，包括但不限于所需要的人工费、材料费、施工机具使用费、保险费、运输费、管理费、利润、措施项目费（含单价措施项目费和总价措施项目费）、其它项目费、规费、税金、有关文件规定的政策性调价等以及各种可能发生的风险费用以及招标文件约定的其他等各项费用。
投标人要认真阅读清单，慎重报价。采购人不再支付报价以外的任何费用。
15.2投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。
15.3一项投标内容只允许一个报价，招标采购单位不接受任何有选择性的投标报价。
15.4投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。
16.投标保证金
根据苏财购〔2020〕52号文件，本项目不收取投标保证金。 
17.投标文件的有效期
17.1在本招标文件前附表规定的投标文件有效期内，投标人所提交的投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标文件，将被认定为未实质性响应招标文件要求。
17.2在特殊情况下，招标采购单位可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。拒绝接受延期要求的投标人的投标将被拒绝。
18.投标文件的拒收
采购人拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。
五、投标文件的递交
19.投标文件的递交
19.1电子投标文件的递交
投标人应当按照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
20.投标截止日期
20.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。
20.2采购人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
21.投标文件的修改和撤回
21.1投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》。
21.2 投标文件的修改
投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》。
21.3在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
六、开标和评标
22.开标
22.1采购人将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》规定，参加开标活动。
22.2开标仪式由采购代理机构组织。“江苏政府采购“苏采云”系统”将自动对项目进行开标，并宣读各投标人的《开标一览表》。
22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》规定执行。投标人在苏采云系统规定时间内未解密，超时视同解密失败，放弃投标。
22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》规定提出，如“江苏政府采购“苏采云”系统”中《开标一览表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
22.5开标时，投标文件中开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准。
投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
22.6投标人未参加开标的，视同认可开标结果。
23.评标委员会	
23.1评标委员会由招标采购单位依法组建，负责本项目的评标事务。
23.2评标委员会独立履行下列职责：
23.2.1审查投标文件是否符合招标文件的要求，并作出评价；
23.2.2可以要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或澄清；
23.2.3推荐中标候选供应商名单，或者受采购人委托按照事先确定的办法直接确定中标供应商；
23.2.4向招标采购单位或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。
23.3评标委员会成员应当履行下列义务：
23.3.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；
23.3.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；
23.3.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；
23.3.4参与评标报告的起草；
23.3.5配合相关部门的投诉处理工作；
23.3.6配合招标采购单位答复投标供应商提出的质疑。
24.评标内容的保密
24.1公开开标后，直到宣布授予中标人合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。
24.2 在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对招标采购单位和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其投标资格。
24.3在评标期间，招标采购单位将通过指定联络人与投标人进行联系。
25.对投标文件初审
25.1投标文件初审分为资格性检查和符合性检查。
25.1.1资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。
25.1.2符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
25.3开标后，评标委员会将审查投标文件是否实质性响应招标文件的要求、内容是否完整、价格构成有无计算错误、文件签署是否齐全等。投标文件属下列情况之一的，评标委员会将按无效投标处理：
投标人有下列情况之一者，投标文件无效：
1）投标人未在规定时间内成功解密电子投标文件的；
2）投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的；
3）投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章；
4）招标人的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；
5）不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；
6）被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单的；
7）投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；
8）投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容；
9）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的；
10）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；
11）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人的；
12）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的；
13）不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；
14）项目（标段）投标总价或单价超过本项目（标段）预算或最高限价的；
15）提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；
16）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
17）评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： 
1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%； 
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%； 
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×65%； 
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 
评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。 
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
18）除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；
19）投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其它实质性要求的；
20）法律法规和招标文件规定的其它无效情形；
21）改变招标文件清单给出的名称、实施范围、工作内容、计量单位、工程量、养护标准等。
25.4按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。其修正经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
25.5招标采购单位对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。
25.6招标采购单位将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。
26.投标的澄清
26.1对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评委会有权以电子函件形式要求投标人对其投标文件作出必要的澄清、说明或者纠正，但并非对每个投标人都作澄清要求。接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会规定的时间和格式在“江苏政府采购“苏采云”系统”中做出澄清，由其授权的代表签字，澄清的内容作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。具体操作方式见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》。接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。
27.废标
27.1 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：
1．符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家；
2．出现影响采购公正的违法、违规行为；
3．投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；
4．因重大变故，采购任务取消。
5．因“江苏政府采购“苏采云”系统”系统重大故障原因无法继续开评标的。
28.投标文件的评价和比较
28.1评标委员会按招标文件规定的评标方法和标准，对符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
28.2最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。
七、授予合同
29.中标人的确认
29.1评标委员会按招标文件规定的评标方法和标准进行详细评审后，按招标采购单位的委托向招标采购单位推荐中标候选单位或根据采购人授权直接确定中标供应商。
29.2中标无效的确认：
（1）提供虚假材料谋取中标的；
（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；
（3）与招标采购单位、其他投标人恶意串通的；
（4）向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；
（5）在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；
（6）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。
投标人有上述（1）至（5）项情形之一的，中标无效。有上述（1）至（6）项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
29.3经评标委员会评审并确定中标供应商后，招标采购单位将在规定的时间内将中标结果在相关媒体上予以公示。各投标单位如对公示结果有异议，应在中标公告发布之日起七个工作日内，以书面形式向招标采购单位提出质疑，同时该质疑应有投标单位法定代表人或参加投标的委托代理人签署。招标采购单位将在收到经投标单位法定代表人或参加投标的委托代理人签署的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。如投标单位在中标公告发布之日起七个工作日后向招标采购单位提出质疑或质疑未经投标单位法定代表人或参加投标的委托代理人签署，招标采购单位有权对该质疑不予答复。
29.4供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，招标人（或代理机构）将只对供应商第一次质疑作出答复。
29.5质疑函必须按照《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。投标人如组成联合体参加的，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
29.6本项目只接收以纸质原件形式送达的质疑，联系方式详见招标公告。
29.7以下情形的质疑不予受理
（1）质疑主体和内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十一条、第十二条规定的；
（2）供应商超过法定质疑期提出质疑的；
（3）供应商以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的；
（4）供应商组成联合体参加投标（响应）的，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的；
（5）供应商对自身提出质疑的。
29.8供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
30.合同授予标准
30.1招标采购单位将把合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求且综合评分得分最高的投标人。
31.中标通知书
31.1确定出中标供应商后投标文件有效期截止前，招标采购单位应当向中标供应商发出中标通知书，中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任。
31.2中标通知书将成为合同的组成部分。
31.3招标采购单位对未中标供应商不承担解释未中标原因的义务。
32.履约保证金
32.1中标人应按规定提交履约保证金。
32.2中标人必须在合同签订前按规定将履约保证金交至采购人指定账户。中标人未按上述要求提交履约保证金的,采购人可取消其中标资格。
32.3履约保证金（无息）将在合同期结束且经双方验收合格后，采购人凭中标人的收款收据在七个工作日内无息退返给中标单位。
32.3履约保证金用以约束供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。
33.合同的签订
33.1中标人应按中标通知书中规定的时间和地点，由法定代表人或委托代理人与采购人代表签订合同。
33.2签订合同及合同条款应以招标文件和中标人的投标文件及其澄清文件为依据。
33.3中标人无正当理由拒签合同的，或在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，采购人可取消其中标资格，同时由中标人承担相应的法律责任。
34.特别提醒
34.1投标单位如有提供不实评审材料，弄虚作假者，一律作废标处理，该不良行为将予以公示。
34.2在本项目评审结束前，各供应商授权代表应保持手机畅通，如有必要需供应商针对自身投标文件进行澄清的，供应商需在第一时间内配合评委会的询问进行澄清。接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc409438818]34.3政府采购线上合同信用融资功能告知提醒
我区已正式启用“苏采云”系统，目前已全面开通政府采购线上合同信用融资（以下简称“政采贷”）功能。成交供应商可凭政府采购合同在中征平台发起贷款申请贷款。
34.3.1.“政采贷”业务流程

34.3.2.操作流程
苏采云合同公示时，当供应商向采购人报备有融资贷款需求，并且在中征平台已经发起贷款申请。采购人需要在合同公示第三点其他信息中供应商账户信息第一行【供应商是否融资】选项里面设置为“是”。
34.3.3.常见问题
Q1：哪些企业能申请“政采贷”？
答：江苏省内采用国库集中支付的政府采购项目的中标供应商，可凭政府采购合同申请"政采贷"。
Q2：供应商在哪里申请“政采贷”？
答：中标供应商在“中征应收账款融资服务平台”（简称“中征平台”）上向意向银行发起融资申请
Q3：中标供应商要注意什么？
答：中标供应商要加强和采购单位的沟通协调，尽早确定融资需求。需要“政采贷”融资的，政府采购合同付款账号应当空置。
Q4：采购单位要做什么？
答：采购单位在“苏采云”系统中公示政府采购合同时，要勾选融资标识，为中标供应商融资提供便利。如后续融资失败，采购单位要及时维护中标供应商相关账号信息，按时支付款项。
Q5：“政采贷”融资失败怎么办？
答：经合作银行审核后不予放款，或者贷款审核时间超过10个工作日的，视为融资失败，该项目回到财政预算管理一体化系统中支付资金。融资失败的，无法重新线上申请“政采贷”。
34.3.4.网址及联系方式
政采贷：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/paying.html
中征平台：https://www.crcrfsp.com/
联系人：翟先生           联系电话：0523-88816349
35. 货物（包含与货物相关的服务）的追加
[bookmark: _Toc388026586]政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

[bookmark: _Toc16008][bookmark: _Toc29715][bookmark: _Toc6885][bookmark: _Toc23761]第三章 采购需求
[bookmark: _Toc409438821][bookmark: _Toc388026588]一、配置需求清单（投标供应商须在分项报价表中对下述配置做分项报价）
1、液相色谱串联质谱仪	1套	
2、基因测序工作站	1套	
3、全自动数字PCR仪	1套	
4、凝胶成像系统 	1套	
5、垂直电泳套装	 1套	
6、水平电泳套装 	1套	
7、核酸定量仪	1套
二、配置清单中各项货物的详细技术要求
品目一：液相色谱串联质谱仪	1套（核心产品）
（一）工作条件和用途
工作条件及安全性符合中国及国际有关标准或规定
设备用途：在临床上用于对来源于人体血液样本中的无机或有机化合物进行定性或定量检测，包括但不限于诊断指示物（内源性物质：氨基酸、维生素、激素）和治疗监控化合物（外源性物质：治疗/毒物药物）。
1.1 电源电压：单相220V±10%
1.2 环境温度：15～28 ℃
1.3 相对湿度：35%～80%
（二）系统配置及性能指标
2.1 性能要求：
2.1.1 质量数范围：m/z 5～2000。
2.1.2 单位质量分辨率（全扫描）：≤0.4amu，扫描速度≥12000Da/s。
[bookmark: _Hlk182924274]★ 2.1.3 MRM灵敏度：  
1）利血平柱上进样（1pg），m/z 609/195，信噪比≥200000:1，同时满足6针重现性RSD<2%；
2）氯霉素柱上进样（1pg），m/z 321-152，信噪比≥200000:1, 同时满足6针重现性RSD<2%；
3）临床基质样品，雌激素（雌酮，雌二醇，雌三醇）最低定量下限≤8pg/mL（提供技术应用报告）；
4）临床基质样品，变肾上腺素类和3-甲氧酪胺同时测定，最低定量下限≤15pg/ml（提供技术应用报告）；
5）17-羟孕酮柱上进样1pg，m/z 331-109，信噪比≥2000:1，同时满足6针重现性RSD<2%（提供技术应用报告）。
2.1.4 质量稳定性：<0.1amu/24小时。
2.1.5 质量准确度：<0.01% amu（全质量数范围）。
★2.1.6  MRM最小驻留时间（dwell time）≤1ms（同一化合物在不同驻留时间下灵敏度不丢失，如：1ms、10ms等不同驻留时间数据证明文件）。
★2.1.7 同一化合物在正负切换和单一极性模式下检测灵敏度不下降（提供谱图证明文件）。
2.2 质量分析器：三重四极杆
2.2.1 具有串联MS/MS质谱功能。
★2.2.2 采取线性（非波形）加速设计措施消除“记忆效应”和“交叉污染”。
2.2.3 数据采集动态线性范围：>4×105。
2.2.4 定量分析重现性5ppb和50ppb胆固醇氧化物和甘油分别进样，不少于5次，RSD<1%。
2.2.5 Q0（预四极杆）高压聚焦，Q0高压聚焦压力≥8mTorr。
2.3 具备如下功能：
全扫描（Full Scan）
子离子扫描（Product Ion Scan）
母离子扫描（Precursor Ion Scan）
中性丢失扫描（Neutral Loss Scan）
多反应监测扫描（MRM）
混合扫描（Mixed Scan Mode）：一次进样完成上述所有扫描模式。
2.4 离子源和进样方式： 
2.4.1 离子源内标配两路加热雾化气，具备高效去溶剂化加热系统，最高设置温度不低于650℃。
▲2.4.2 离子源接口采用一级锥孔结构，非毛细管等管路引流结构设计，保证特别强的抗污染能力。（投标时须提供制造商出具的仪器内部构造图作为证明材料）
2.4.3 离子源接口采用反吹气体屏蔽技术，以同时保持高灵敏度和优异的抗污染能力。
★2.4.4 正/负ESI接口：正/负ESI接口支持5μL/min~3mL/min流速范围且无需分流，确保在高流速下仍具备优异的雾化效果和灵敏度。（提供数据证明材料）
★2.4.5 正/负APCI接口：流速50μL /min~2ml/min不分流。（提供数据证明材料）
★2.4.6 离子源内必须配有专门的负压排气设计，同时连接有专门的排气通道，废气不进入机械泵。该设计必须为原厂设计，而非改造。防止气体在密闭的离子源腔体中的回流，降低离子源的记忆效应和污染，降低机械泵的负荷延长机械泵泵油使用时间，维护试验环境，保障工作人员健康。（提供离子源结构图作为证明材料）
★2.5 检测器：数字式电子倍增检测器。（须提供官网或者彩页证明资料）
2.6 具有中华人民共和国计量器具型式批准证书。
★2.7 气体要求：氮气发生器供应，雾化气和碰撞气只需氮气一种气体，无需额外氩气或其他气源。（提供场地准备说明书中的气体要求等证明材料）
2.8 数据系统：
2.8.1 Microsoft Windows 操作环境，质谱系统软件能对整套系统进行控制，进行数据采集、数据处理、定性分析和定量分析、建立数据库功能，谱库检索功能，GLP认证、自动校正和全自动分析功能，全自动定量软件等。
★2.8.2 操作软件符合21 CFR Part 11电子稽查的要求，具有数据追踪和电子签名，符合NMPA认证的各项要求。
★2.9 碰撞室技术：碰撞池物理结构弯曲度不小于90°，有效消除“交叉污染”、保证高通量分析能力的同时灵敏度不损失。
2.10 临检新项目IVD适配
★2.10.1 正负离子模式分析物同时测定：人血浆中血管紧张素1和醛固酮同时检测，血管紧张素I线性范围在0.05-30ng/mL，醛固酮的线性范围在0.02-5ng/mL，线性良好，连续进样稳定。（提供检测报告或技术应用报告或其他证明材料）
★2.10.2 脂溶性维生素检测：人血清样本经处理后，维生素K1（VK1），维生素MK4（VK2）和维生素MK7（VK3）可同时被检出，且血清样本中VK1，VK2和VK3的线性范围可到达0.05-5ng/mL。（提供检测报告或技术应用报告或其他证明材料）
2.10.3 大分子定量能力：基于质谱的生长激素精准分型测定，定量20KD和22KD生长激素，非酶解方案，实现人生长激素的定量分析。其中22KDa生长激素，柱上进样量15-200 pg，线性良好，R大于0.995。
（三）高效液相色谱仪的参数
3.1 二元高压梯度泵
3.1.1 流速范围：0.001-5mL/min, 0.001mL/min步进。
3.1.2 压力范围：≥66Mpa。
3.1.3 流速精密度：<0.06%RSD。
★3.1.4 备有在线脱气机，具有≥5个独立通道。（提供官网或者彩页证明资料）
3.2 自动进样器（自动降温功能）
3.2.1 进样精度：< 0.3% RSD。
3.2.2 进样范围：0.1-50mL，可增加至100mL。
3.2.3 样品瓶位数≥100位。
3.3 柱温箱
3.3.1 温度范围：室温+5℃–90℃。
3.3.2 同时可放置≥6根30cm色谱柱。




品目二、基因测序工作站	1套
（一）技术参数要求
1 扩增原理：采用高通量测序扩增技术，支持在测序载片上形成高密度的信号集合体（DNB或DNA簇），确保测序信号的稳定读取。
▲2 扩增精度：每轮扩增均以原始文库分子为模板，有效减少由PCR引入的错误累积的影响。
3 仪器功能：可完成样本核酸序列信息的收集、序列信息的识别读取与测序数据的初步分析。
▲4 下机数据：输出FASTQ通用格式，支持与第三方生信分析软件无缝对接。
▲5 污染控制：扩增反应（包括文库拷贝数扩增）在载片加载前完成，加载后无需进行扩增操作。
6 测序方式：支持单端测序（SE）和双端测序（PE），支持读长单端不低于100个碱基，双端不低于2×PE150个碱基。
7 操作模式：配置双载片测序平台，支持单载片测序模式和双载片测序模式；双载片测序平台可相互独立运行，支持双载片平台灵活滚动上机测序。
★8 操作便利性：采用测序试剂预置设计，单端测序模式下无需额外加入液体进试剂槽。
9 试剂耗材识别：测序仪具有射频识别（RFID）功能，能够对试剂耗材进行精准识别和跟踪。
10 加载系统：测序仪能满足外置样本加载系统的功能，完成载片制备及样本加载。
11 碱基识别：支持主流二代测序技术路线（如基于 DNA 纳米球的滚环扩增测序、边合成边测序等），采用多色荧光标记，通过光学成像系统实现碱基序列的精准识别。。
12 数据准确性：测序Q30值≥85%。
13 数据通量：每次运行可产生≥18Gb碱基数据。
★14 运行时间：PE150模式下，运行时间≤12小时，包括：样本加载、测序、碱基识别和数据处理时间。
15 仪器维护：测序流程运行结束后可直接进行自动清洗，无需手动干预。
16 操作便利性：嵌入式操作系统，无需外部电脑即可独立工作；
17 支持双载片独立运行及滚动上机，单芯片故障不影响另一芯片运行。



品目三、全自动数字PCR仪	1套
（一）工作原理与集成度要求
1 一体化集成设计：设备必须为全自动数字PCR一体机，单台设备即可实现微滴生成、封闭、PCR扩增、荧光信号检测以及数据分析全流程，中途无需另配扩增仪或其他移液、封膜设备。
2 微滴生成原理（多路径兼容）：系统可采用振动注射微滴技术、纳米孔固态分区技术或压力动力微流控油包水微滴生成技术。
3 全程防污染流转：样本放入系统后，后续的微滴制备、扩增和检测过程必须处于全封闭或闭管流转状态，确保微滴无空气暴露，避免人工操作误差及气溶胶交叉污染。
（二）工作原理与集成度要求
1 液滴生成量：在标准检测模式下，单个测试通道生成的有效液滴数需≥20000个，以保证足够的样本丰度和统计学精度。
2 反应体系体积：单孔反应体系体积支持≥20μL（或在 20~50μL范围内可调），以满足常规及低丰度样本的上样量需求。
3 多色荧光通道：系统需配备≥5个荧光检测通道，可兼容并包含 FAM、VIC/HEX、ROX、CY5 等临床与科研常用荧光染料。
4 检测灵敏度与范围：最低检测限需达到可检测单拷贝基因（或≥0.1copies/μL）；定量线性动态范围需≥5个数量级。
5 温度控制系统：最大升降温速率≥5℃/sec，控温范围需覆盖4℃~99℃，确保孔间控温的一致性与最优的热循环效率。
（三）软件功能与数据合规性要求
1 自动化定量分析：系统配套软件可自动对目标核酸进行绝对定量分析，根据泊松分布公式自动计算绝对定量拷贝数浓度值、置信区间及变异系数。
2 超低丰度合并功能：软件须支持将多个技术重复样品的微滴总数进行合并重组和泊松分布计算，以实现超高灵敏度的数据获取与定量。
3 专业质控与导出：具有独立的QC质控或液滴形态监测模块；支持原始数据、浓度图、一维/二维散点图及结果表格的导出与定制化报告生成。
4 管理合规性：软件支持账户分级管理及操作追溯。



品目四、凝胶成像系统	1套
（一）技术参数要求
1 控制系统：采用内置嵌入式操作系统配合大尺寸彩色LCD触摸屏（≥12寸）进行本地控制，支持佩戴实验室手套操作；同时兼容外接计算机通过专业影像软件进行远程操控及深度定量分析。
2 CCD相机：配备科研级高分辨率冷CCD相机，硬件物理像素≥600万，图像分辨率（DPI）≥600DPI，确保条带成像清晰、信噪比高。
★3 光学镜头：采用高分辨率电动变焦镜头（F1.2大光圈），支持软件远程控制对焦、光圈及缩放；具备超高分辨率成像模式，物理分辨率≤2.4微米，支持自动完成精密对焦。
4 激发光源：采用组合式多波长光源系统，包括但不限于302nm波长LED/透射紫外光源（用于核酸染料激发）；全波段LED白色光源（用于蛋白质胶、胶片及显色平板成像）；选配470nm波段蓝光光源（用于安全染料激发）。
★5 智能感应系统：配备带有智能感应器的样品托盘（支持智能白光托盘、紫外托盘、防护切胶托盘等），仪器可根据放入的托盘类型自动识别并开启对应激发光源，实现全智能拍摄控制，并支持图像伪彩色合成展示。
6 成像面积：紫外透射成像范围不小于200mm×250mm，支持多块凝胶同时拍摄与独立分析。
7 滤光片系统：采用全自动多位滤光片轮，标配590nm专用滤光片，系统可根据染料类型自动切换至匹配的波长位置。
8 软件分析功能：软件支持一键全自动曝光、自动条带识别、分子量计算及定量分析；具备完善的用户管理权限，支持审计追踪功能，确保实验数据符合试剂盒注册申报的真实性要求。
9 数据安全：具备暗箱门开启自动切断紫外保护功能；支持数据实时备份，输出格式包含TIFF（16bit）、JPG、PNG等。
10 外观与材质：采用全金属防腐蚀、防辐射密闭暗箱，整体设计紧凑，占用实验台面积小。


品目五、垂直电泳套装	1套
（一）技术参数要求
1 电泳仪电源（通用电源）
1.1 电压：5~600V，步进单位：≤1V，电流：5~500mA，递增单位：≤1mA
★1.2 可层叠防滑动机箱
2 垂直电泳槽
2.1 备选多种厚度间隔的垫条玻璃板和制胶梳子（0.75mm/1.0mm/1.5mm），满足不同上样量的需要。
2.2 专用制胶架，操作方便。
2.3 单槽支持同时运行不少于2块凝胶；标准胶面积不小于 80×70mm。
2.4 电泳槽盖具备安全联锁保护，开盖即触发物理或电子式断电，防止高压触电。
2.5 支持定时功能，具有短路检测报警及自动断电功能，确保实验室用电安全。



品目六、水平电泳套装	1套
（一）技术参数要求
1 电泳仪电源（通用电源）
1.1 电压：5~600V，步进单位：≤1V，电流：5~500mA，递增单位：≤1mA
★1.2 可层叠防滑动机箱
2 水平电泳槽
★2.1 多用制胶器内含的各规格的梳子为耐温材料注塑成型，不变型，尺寸精度高，不宜损坏。
2.2 标配多用途制胶器，支持不低于三种规格（如120×120mm、120×60mm、60×60mm）的凝胶制作，制胶时无须胶布封口。
2.3 电泳槽盖具备安全联锁保护，开盖即断电。
2.4 支持定时功能，具有短路自动断电保护，并在屏幕上显示错误报警代码。



品目七、核酸定量仪	1套
（一）技术参数要求
1 检测浓度范围：0.1pg/μL~1000ng/μL。
2 检测物质至少包含dsDNA，ssDNA，RNA，蛋白质。
3 具备快速测量完整RNA与降解RNA的能力。支持双荧光通道联动计算，可直观显示样本的RNA完整性分值（或类似IQ指标），辅助判断样本是否可用于下游测序。
★4 设备需具备极速并行检测能力，要求在6秒内完成不少于8个样本的荧光信号采集与浓度计算。
5 检测重复性 CV值≤1.5%。
6 自带试剂计算器，快速计算工作溶液配方。
7 配置全彩色 LCD 触摸屏，内置稀释计算器。支持根据用户输入的初始样本体积、染料体积自动折算初始样本浓度，并可存储不少于 10,000 条完整检测记录。
8 具备样品浓度超限自动提示功能。当样本浓度超出所选试剂盒的检测线性范围时，系统需自动发出预警，避免误导性结果。

三、商务要求
▲1、质保期
 卖方所供设备、材料及安装的质量保证期为≥1年（技术参数中单独注明的以单独注明的为准），自买方验收合格之日起计算。在此期间，系统及设备发生任何非人为原因造成的故障和损坏，均由供应商负责免费修复，失效零件予以免费更换。

2、售后服务要求
（1）设备安装、调试和验收和服务
1.1 供应商所提供设备需是全新未开封设备，需在装机时提供产品出厂合格证予以证明。
1.2 仪器到达用户所在地后，在接到用户通知后一周内进行安装调试，直至通过验收。
1.3 上门安装设备时需提供制造商原厂工程师证明材料，以确保设备正规的售后服务及技术支持。
（2）保修期：卖方提供一年的免费保修。（如所投产品为进口产品，其供应商或制造商应在中国设有保税库。）
（3）维修响应时间：卖方对用户的服务要求应在2小时内响应，48小时内到达用户现场。
3、交货地点：江苏省泰州市医药高新区解家舍路2号2#楼
4、验收要求
（1）验收时，双方代表在场，现场拆箱验收。如因运输等因素，仪器及配件出现损坏、破裂、变形等无法使用的情况时，仪器生产商或经销商应予以无偿换货。
（2）验收时，需由仪器生产商或经销商提供工程师上门安装调试仪器，指导及培训使用。
（3） 验收时，仪器应满足其生产商或经销商或官方公布的所有参数及性能。
5、付款方式
5.1 预付款保函安排
5.1.1保函提交义务：卖方应于本合同签订生效后15个工作日内，向买方提交经买方认可的国有/股份制商业银行出具的不可撤销、独立见索即付保函原件，保函受益人仅为买方；卖方未按期提交合格保函的，视为卖方根本性违约，买方有权暂停支付全部款项、单方解除合同，卖方按合同总价款10%支付违约金并赔偿买方全部损失。
5.1.2 保函担保金额：保函担保金额为本合同设备总价款的  30 %，为银行最高赔付限额。若合同通过变更、增补设备导致总价款上浮超20%，卖方应在变更协议签订7日内同步上调保函对应金额；价款下调可协商降低保函额度。
5.1.3保函有效期：自保函正本送达买方之日起生效，有效期至全部货物最终验收合格之日起满 30日。若保函载明固定到期日，卖方应至少在该到期日前30日办妥保函延期手续或重新开立保函。卖方拒不延期的，买方可直接全额索赔保函金额。保函有效期届满（含顺延有效期）且买方无索赔的，买方在10个工作日内将保函原件退还卖方。
5.1.4费用承担：开立、延期、调整保函产生的全部银行手续费、保证金成本，均由卖方自行承担。
5.2 付款进度安排
5.2.1合同生效且收到卖方保函后30天内，买方支付合同总价30%的预付款。
5.2.2设备、材料全部运抵交货地点，并安装结束，调试完毕，最终验收合格且买方收到全额有效发票后30天内，买方向卖方支付合同总价70%的货款。
6、报价
（1）报价人供应的产品和服务报价货币为人民币含税价，报价应是唯一的，采购单位不接受有选择的报价。当数量和单价之积不等于总价时，以单价为准重新计算总价。
（2）一次性报价，包括卖方完成本项目服务工作期间所需的人工、材料、交通、差旅、保险、利润、税金、通讯、办公设备、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。
7、履约保证金（本项目不收取）
8、违约金
详见第五章合同条款
[bookmark: _Toc20971]

[bookmark: _Toc24881][bookmark: _Toc1555][bookmark: _Toc12286][bookmark: _Toc16452]第四章 评标办法及标准
一、评标办法：
本项目评标采用综合评分法，总分为100分。合格投标人的综合得分为各评分项目汇总得分，最终得分为各评委所评定综合得分分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价（折扣）由低到高顺序排列。评审得分且投标报价（折扣）相同的，按技术方案得分从高到低顺序排列；技术方案得分仍相同的，用抽签方式确定中标候选人顺序。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。排名第一的投标人放弃中标，或因其他情形不具备中标条件的，招标人可依次确定排名在前的其他投标人为中标候选人，也可依法重新组织采购。评分过程中采用“四舍五入”法，并保留小数2位。
政府采购政策功能落实
1、小微型企业价格扣除
（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。
（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。
（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。
2、残疾人福利单位价格扣除
（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
3、监狱和戒毒企业价格扣除
（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。
（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。
4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
5、如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额40%以上的，给予联合体或者大中型企业4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
7、专门面向中小企业采购的项目，小微企业不再享受价格扣除优惠政策。
8、采购本国产品的支持政策
8.1.适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
8.2.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
8.3 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予  20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
8.4 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“附件2 投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
8.5 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
8.6 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
8.7 评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
[bookmark: _Hlk147842034]评标内容及标准： 
	序号
	评分因素
	评分细则
	分值

	1
	价格
（30分）
	价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30（小数点保留两位）。
总报价或单设备价格超过预算的，均按无效处理。
	30

	2
	采购需求响应（39分）
	投标产品对招标文件具体需求响应程度能够满足招标文件第四章二（一）技术要求的得39分，其中标注“▲”的为否决项，不满足的作无效投标处理；标注“★”的为重要指标，不满足的每项扣1.5分，其他一般条款有负偏离的每项扣0.1分
备注:对于招标文件中标注“★”“▲”的参数需提供相应技术支持资料（如彩页、白皮书、检测报告或招标文件第四章技术参数中要求的证明材料，第四章明确要求技术支持资料类型的技术条款，应严格按照具体要求提交相应资料，未明确要求技术支持资料类型的技术条款提供任意一种技术支持材料即可）并在《技术参数响应表》中详细标明技术支持资料在投标文件中的页码和位置。未提供技术支持资料的作负偏离处理。
	39

	3
	实施方案（23分）
	根据供应商提供的实施方案（供应商需考虑到本项目实际情况，提供有针对性的方案，内容包括但不限于：①总体实施方案、②具体计划进度安排、运输、③安装调试方案、④验收方案等）进行综合评分：
1）方案包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点完全相符、每个要点均有展开详细的阐述且能够适用于本项目，得7分；
2）方案所包含的要点有一处缺漏或基本能够适用于本项目，得5分；
3）方案所包含的要点有两处缺漏或基本能够适用于本项目，但针对性不足，得2分；
4）未提供服务方案的不得分。
	7

	
	
	根据供应商提供的售后服务方案（包括①响应时间、②回访巡检方案、③故障解决措施、④技术人员保障、⑤备品配件价格等方面）、服务方案（包括⑥服务网点、维修网点设置情况以及⑦技术人员安排情况等方面）进行综合评分：
1）方案包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点完全相符、每个要点均有展开详细的阐述且能够适用于本项目，得7分；
2）方案所包含的要点有一处缺漏或基本能够适用于本项目，得5分；
3）方案所包含的要点有两处及以上缺漏或基本适用于本项目，但针对性不足，得2分；
4）未提供服务方案的不得分。
	7
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	满足招标文件免费质保期的基础上，主要产品（液相色谱串联质谱仪和基因测序工作站）同步每增加1年免费质保加1分，本项最多得2分。需提供售后服务承诺书（原件）（若投标文件中出现前后不一致的情况，以最低免费质保期作为评分依据）。
	2

	
	
	根据供应商提供对用户的操作培训（包括①师资安排、②培训时间、③课程安排等）、④业务功能培训等相关计划方案等）进行综合评分：
1）方案包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点完全相符、每个要点均有展开详细的阐述且能够适用于本项目，得7分；
2）方案所包含的要点有一处缺漏或基本能够适用于本项目，得5分；
3）方案所包含的要点有两处及以上缺漏或基本适用于本项目，但针对性不足，得2分；
4）未提供方案或方案无可行性不得分。
	7

	4
	业绩
（6分）
	提供所投主要产品（液相色谱串联质谱仪或基因测序工作站）同品牌同类产品近3年（2023年1月1日-投标截止时间前）在国内的销售业绩。每提供一份有效合同得2分，最多得6分。（业绩中的型号须不低于所投产品型号，提供所投产品在全国的销售合同复印件，其他代理公司的销售合同也可，原件备查。）  
注：不低于所投产品型号，需提供相关证明材料，由评委会认可。合同按照签订时间计算。
	6

	5
	国家政策导向
（2分）
	环境标志产品：根据财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》，投标产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》(最新一期)内的产品，供应商需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，且同时提供《环境标志产品信息表》明确说明此产品在《环境标志产品政府采购品目清单》(最新一期)中归属的编码及名称。以上条件均符合情况下，得1分，否则不得分。
	1

	
	
	节能产品：根据财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》，投标产品属于《节能产品政府采购品目清单》(最新一期)内的产品，供应商需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，且同时提供《节能产品信息表》明确说明此产品在《节能产品政府采购品目清单》(最新一期)中归属的编码及名称。以上条件均符合情况下，得1分，否则不得分。
	1
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以下为成交后签订本项目合同的通用条款，成交供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与成交供应商结合本项目具体情况协商后签订。

采 购 合 同
（货物类）
合同编号：
项目名称：
甲方（采购人）:(以下称“买方”)
地址：
联系人：
电话：
乙方（供应商）:  (以下称“卖方”)
地址：
联系人：
电话：
招标代理机构: 苏美达国际技术贸易有限公司
第一条  合同目的描述
1.1 鉴于:
    受买方委托，招标代理机构于2026年   月   日组织了【                    】项目的招标，经评委认真严格地评审，确定由卖方中标。
[bookmark: OLE_LINK3]1.2 依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规的规定，并依据【                    】招标文件规定，买卖双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，经充分协商，一致同意就以下条款订立本合同，共同信守执行。
第二条  合同术语定义与解释
2.1 “技术资料”指与本合同设备相关的制造检验、安装、调试、验收、性能验收试验、技术指导和运行维护等文件(包括图纸、各种说明、标准、电子文档等)。
2.2 “技术服务”指由卖方提供的本合同项下设备的安装、调试、验收、性能试验、运行、检修有关的技术指导、技术配合、技术培训等全过程的服务。
2.3 “现场”指将要进行本合同货物安装和运行的地点，一般是指买方地点。
2.4 “验收”指为证明本合同货物已完成安装、调试和性能试验且试运行合格而按照合同规定进行的活动。
2.5“法律”指中华人民共和国现行的法律、行政法规、部门规章、地方性法规、地方政府规章及其他对本合同履行可能产生影响的规范性文件。
第三条  合同金额和货物内容
3.1 本合同总价：人民币（大写）【                    】元整（￥         元）。与合同有关的一切费用，均已包含在上述合同金额中。
3.2 设备名称、技术参数、数量及要求：
	
	货物名称
	型号
	品牌
	数量
	单价（万元）

	1
	
	
	
	
	


备注：          /          
3.3 设备的技术标准(包括质量要求)，按下列标准执行：
 （1）按国家标准、行业标准、部颁标准、企业标准的顺序在前的标准执行；
 （2）同时应当符合招标要求，按买卖双方在合同中商定的技术条件、样品或补充的技术要求执行。
第四条  付款方式
4.1 预付款保函安排
4.1.1保函提交义务：卖方应于本合同签订生效后15个工作日内，向买方提交经买方认可的国有/股份制商业银行出具的不可撤销、独立见索即付保函原件，保函受益人仅为买方；卖方未按期提交合格保函的，视为卖方根本性违约，买方有权暂停支付全部款项、单方解除合同，卖方按合同总价款10%支付违约金并赔偿买方全部损失。
4.1.2 保函担保金额：保函担保金额为本合同设备总价款的30 %，为银行最高赔付限额。若合同通过变更、增补设备导致总价款上浮超20%，卖方应在变更协议签订7日内同步上调保函对应金额；价款下调可协商降低保函额度。
4.1.3保函有效期：自保函正本送达买方之日起生效，有效期至全部货物最终验收合格之日起满 30日。若保函载明固定到期日，卖方应至少在该到期日前30日办妥保函延期手续或重新开立保函。卖方拒不延期的，买方可直接全额索赔保函金额。保函有效期届满（含顺延有效期）且买方无索赔的，买方在10个工作日内将保函原件退还卖方。
4.1.4费用承担：开立、延期、调整保函产生的全部银行手续费、保证金成本，均由卖方自行承担。
4.2 付款进度安排
4.2.1合同生效且收到卖方保函后30天内，买方支付合同总价30%的预付款。
4.2.2设备、材料全部运抵交货地点，并安装结束，调试完毕，最终验收合格且买方收到全额有效发票后30天内，买方向卖方支付合同总价70%的货款。
4.3卖方理解并接受：买方付款流程需遵循政府财政支付管理规定，若因财政预算审批、资金拨付流程等原因导致付款延迟，不视为买方违约，买方无需承担利息或违约金，卖方不得以此为由停止供货或服务。

第五条  交付方式
5.1 交付地点：为买方指定地点【                    】，买方应承担卖方为改变交付地点而增加的全部费用，包括但不限于运输费、安装调试费及人工费等。
5.2 交付方法：卖方承担运费及相关费用并送货；设备运抵买方现场后，供货商、设备采购部门及相关使用科室根据货物清单，共同派员签收，如货物齐全并符合招标要求，各方共同签字完成交接。如发生数量短少、外观缺损等问题，由卖方负责免费补齐、调换。
第六条  交付期限
6.1 自本合同签订生效之日起【   】日内交货，货物到货后【   】日内安装完成并通过买方验收。
第七条  货物的包装、运输与标记
7.1 卖方负责办理发运合同货物所需要的运输手续及合同货物交付前的运输，合同货物运抵并卸至合同约定交货地点前的一切质量和安全方面的风险责任由卖方承担。如货物丢失或损坏，卖方应负责尽快对丢失的合同货物补充供货，修理和/或更换损坏的合同货物，并承担由于补充和/或修理和/或更换损坏的合同货物而发生的一切费用。
7.2 卖方交付的所有合同货物均应符合相关包装储运指示标志的规定，按照国家标准最新的规定进行包装，满足长途运输、能承受水平受力、垂直受力、多次搬运、装卸、防潮、防震、防碎等包装要求。卖方并应按照合同货物的特点，按需要分别加上防冲撞、防霉、防锈、防腐蚀、防冻的保护措施，以便合同货物在没有任何损坏和腐蚀的情况下安全地运抵合同货物安装现场。合同货物包装前，卖方应负责按部/套进行检查清理，不留异物，并保证零部件齐全。
7.3 卖方对包装箱内的各散装部件在装配图中的部件号、零件号应标记清楚。 备品备件及专用工具应分别包装，标记清楚并与主设备一起发货。
7.4 合同附件【    】中列明的备品备件及专用工具应按每台/套货物分别包装并在包装箱外加以注明，一同发货。小件货物及松散零星的部件应采用适当的包装方式，装入尽可能小的完好的包装箱内，并尽可能整车发运。
第八条 运输、卸装、仓储等费用的承担
8.1 本合同项下全部产品由卖方负责运输，运输过程中产生的一切风险、费用由卖方承担。产品送抵后由卖方负责产品的卸货，相关风险和费用由卖方承担。 
8.2 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，买方有权要求降价、换货、 拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由卖方承担。
第九条  设备的验收与异议
9.1交验的货物必须符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准;符合采购文件/要求和响应承诺中买方认可的合理最佳配置、参数及各项要求;经有关法定部门计量检定合格(合同中特殊规定的除外;计量费用由卖方承担)，如计量结果不符合国家有关规定、规范、标准时，卖方必须负责更换货物零部件，乃至更换整台货物，直至货物符合有关规定、规范、标准和货物声明的文件(包括说明书、宣传资料等)，由此产生的有关费用由卖方承担。
9.2 买方验收时，卖方需提供如下资料，包括不限于技术资料、使用说明书、原厂装箱单（如有）、合格证（如有）、通过材料（进口设备）、国家认可计量单位的计量证书、发票等，否则不予验收。
9.3现场验收时，合同货物由于卖方原因有任何损坏、缺陷、短少或不符合合同规定的质量标准和规范的情况，卖方应尽快自费进行修理、更换或补齐短缺部件，由此产生的制造、修理和运费及保险费等一切相关费用均由卖方负担。修理、更换后的货物或经补齐的短缺部件到达交货地点的时间为该货物的实际交货期，并可作为计算卖方迟交违约金的依据。
9.4 买方在验收完成之日起【15】个工作日内，有权对货物出现的外观、数量及表面质量问题向卖方提出异议，卖方应在买方要求期限内对有缺陷或不足的货物进行调换、修理、补充或退货，并承担相关费用。对于无法通过表面验收发现性能缺陷或设计缺陷，买方有权在质保期内任何时间提出异议，不受前述期限限制，且买方有权在发现货物问题时要求卖方更换、退货并承担相应责任及费用。
第十条  质保期、售后服务等质量瑕疵担保
10.1卖方应保证所供货物为全新，未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。 卖方所供设备、材料及安装的质量保证期为【    】年，自买方验收合格之日起计算。
[bookmark: OLE_LINK7]10.2 在质保期内，因卖方所供设备、材料制造质量或安装问题出现设备故障时，卖方在接买方通知后，4小时内响应，并在24小时内赶到买方现场，免费予以排除故障、修复或更换零部件。还应支付因更换所发生的运输、保险、安装、检测等有关的全部费用。
10.3 本合同执行期间，如果发现卖方提供的合同设备有缺陷或技术资料有错误，或者由于卖方技术人员指导错误，造成工程返工、设备报废，卖方应立即无偿进行修理或更换。需更换货物的，卖方应承担由此产生的到安装现场换货的一切费用，包括但不限于新货物的费用、将新设备运至安装现场的费用及处理被更换货物的费用等。卖方更换或修理合同货物的期限按专用条款规定执行，如逾期未完成更换或修理工作的，按延迟交货处理。
10.4 售后服务：若产品在保修期限内发生任何质量问题，买方有权要求卖方予以及时维修，卖方应在接到买方维修通知书/电话4个小时内回复，并在24小时内派相关工作人员到达买方现场，免费予以排除故障、修复或更换零部件。若经维修仍不能保证产品持续正常使用或经过多次使用的，买方有权选择采取下列措施：
 （1）要求卖方更换同种型号的同类新产品，相关一切费用由卖方承担；或
 （2）要求退货退款，所涉相关费用（如运输费、税费等）由卖方承担。
10.5 在质保期内，因买方使用不当原因出现设备故障时，卖方在接买方通知后，应在10.2条款中所述的时限内赶到买方现场，帮助排除故障、修复或更换零部件，需购买零部件时，酌情收取成本费。质保期满后，如设备出现故障，卖方在接买方通知后，仍应在上述时间内响应、派人赶到买方现场，帮助排除故障、修复或更换零部件，需购买零部件时，酌情收取成本费。
10.6 卖方负责免费提供技术培训，包括仪器操作，日常维护及维修，系统的操作和控制，系统故障查找和诊断等。
第十一条  保密
11.1 在合同执行过程中,双方可能让对方了解到不为公众所知的有关对方的过去、现在和将来的研究、发展、商务活动、产品、服务、经济事件、技术信息、经营管理信息和其他信息。有鉴于此，特制定以下细则：
 （1）卖方有对买方技术方案及数据进行保密的义务，不得泄露给第三方；
 （2）卖方必须采取措施保证其雇员、工作人员、代理商及分包商遵守此条款，承担保密义务。
 （3）所有保密信息在（A）合同服务一经结束或 (B)买方要求归还或销毁的情况下，包括复印件在内的所有现有保密信息应归还或销毁，并不得保留任何形式的副本。
第十二条  权利瑕疵担保及知识产权保证
12.1 卖方保证对其出售的货物享有合法的权利。
12.2 卖方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。
12.3 如买方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由卖方承担全部责任。
12.4卖方保证本合同项下产品不侵犯任何第三方知识产权的权利，买方因使用本合同项下产品，被任何第三方主张知识产权侵权的，卖方应当承担由此造成全部费用及损失，包括：诉讼费、律师费、交通费、生效判决认定的赔偿责任等。
第十三条  技术资料与服务
13.1 卖方应在供货同时向买方提供所有与本合同货物有关的技术资料。卖方应将货物的配备件、随机工具等交付给买方。上述技术资料应包含保证买方能够正确进行安装、操作、检查、维修、维护、测试、调试、验收和运作所需要的所有内容。
13.2 卖方应指派经验丰富的技术人员到现场进行技术服务，负责解决合同货物在安装、调试、试运行过程中发现的质量问题，全权处理现场开箱过程中出现的问题。参加指导安装调试的人员必须具有较高的技术水平，能够协调或解决安装调试过程中的全部问题，并使买方技术人员应能达到熟悉产品的运行，并能进行一般的维护。参加试运行的人员能够全权处理设备所有问题。卖方技术人员若不能胜任工作，买方有权要求卖方在不影响工程进度的条件下重新选派服务人员。
13.3 卖方供给买方的设备、材料及卖方自己的施工用具，进入买方工地现场后的保管，由卖方负责；卖方在买方工地现场安装、调试、验收人员的安全、保险、食宿、交通由卖方负责。
13.4 卖方在设备安装、调试、验收过程中，买方提供下列条件和配合，超出下列范围的由卖方自理：设备送至指定地点后，卖方安排人员现场查看安装条件，买方应根据设备需要进行相应的场地及水电改造。
第十四条  违约责任
14.1 迟延交货的违约责任
（1）除不可抗力因素外，卖方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如卖方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知买方。买方在收到卖方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。 
（2）如卖方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，买方有权从货款中扣除延迟违约金，卖方每逾期一日，应向买方支付合同金额0.5%的违约金。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，买方可要求继续履行或者采取其他补救措施。
（3）如卖方迟延交货超过15个工作日的，视为卖方不具备履约能力，卖方应当全部返还买方已支付的货款，买方有权书面通知卖方单方面解除本合同，且有权要求卖方赔偿相当于合同总额10%的违约金，若该违约金不足以补偿给买方造成的损失，则卖方还应当补足差额部分。
（4）买方未按合同规定的时间和要求向卖方提供相关安装条件等，卖方交付时间顺延。
14.2 货物质量问题的违约责任
（1）货物验收时，由于卖方责任，合同货物的主要技术参数不能够满足招标文件、投标文件或合同附件中规定的保证值（或技术参数）时，卖方应在【5】个工作日内免费更换符合约定标准的设备，卖方拒绝更换或更换后仍不符合约定的，买方有权解除全部合同，卖方应返还全部设备款项并向买方支付合同总价10%的违约金，违约金不能覆盖买方损失的，买方有权继续追偿。
（2）买方接收货物后，若出现通过通常验收方法无法发现的质量问题导致产品不符合约定质量标准的，买方有权要求更换或退货。如买方要求退货的，卖方应退还对应的设备款项，并按退货设备总价的10%支付违约金，违约金不能覆盖买方损失的，买方有权继续追偿。
14.3 逾期付款的违约责任
非卖方原因，买方延期付款，经卖方书面告知后3个工作日内仍未付款的，每迟延一日，买方应向卖方支付迟延付款金额的0.5%的违约金，直至款项付清之日，但卖方不得以此为由迟延交付货物。
14.4 卖方交付设备后，履行义务不符合合同约定时，包括技术服务、售后服务、整修、返工、补交或由买方提出更改、卖方承诺，但未在承诺的工期内完成等卖方的义务，买方有权扣减10%尾款。
14.5 卖方未按期向买方交付技术资料的，每迟交1天，应向买方支付合同总价0.1%且不超过5000元的违约金。卖方向买方或买方指定的设计单位提供的图纸有错误的，每发现1张有错误的图纸，应向买方支付合同总价0.1%且不超过5000元的违约金。
14.6 买方有权从到期应向卖方支付的价款或尾款中扣除卖方应支付的违约金或赔偿金。
14.7 卖方因其他违约行为导致买方解除合同的，卖方应退还全部货款并向买方支付合同总价10%的违约金，违约金不能覆盖买方损失的，买方有权继续追偿。
14.8 经双方协商同意延期交货和经双方友好协商同意退货且无需承担违约责任或赔偿责任者不在此例；
[bookmark: OLE_LINK4]第十五条 合同转让与分包
15.1 本合同卖方在任何情况下都不得全部或部分转让其应履行的合同义务。
15.2 未经买方事前书面同意，卖方不得将合同分包或转包给第三方，否则，买方有权按卖方不能交付或不能完成合同处理。
15.3 卖方将本合同分包的，分包人就分包部分承担连带责任。
第十六条 合同变更
16.1 买方需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与卖方协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过本合同采购金额的百分之十。
16.2 在本合同项下的任何权利和义务不因合同卖方发生收购、兼并、重组、分立而发生 变化。如果发生上述情形，则本合同项下的权利随之转移至收购、兼并、重组后的企业继续履行 合同，分立后成立的企业共同对买方承担连带责任。
16.3 双方就本合同内容作出的任何变更（包括本条第一款约定的补充协议），均需经双方法定代表人或持有合法有效授权文件的委托代理人签字，并加盖双方公章或合同专用章后方发生法律效力。未履行前述签署程序的任何口头或书面变更合意，均对双方不具有法律约束力。
第十七条 合同解除
17.1 买卖双方各自完成规定的责任和义务，合同自然终止。
17.2合同因国家利益和社会公共利益而解除或终止：
（1）买方可因合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益向卖方发出书面通知终止或部分终止合同，终止通知应明确该终止合同是出于国家利益和社会公共利益，并明确合同终止的程度，以及终止的日期。
（2）卖方在收到终止通知书后30天内完成已终止的合同标的货物的清运工作，否则买方不予保管。对于剩下的货物，买方应按合同价格和条款予以接收，买方可选择:
（A）仅对剩下部分货物按照原来合同价格和条款予以接收；
（B）终止整个合同，有过错方按合同相关规定赔付违约金。
17.3 合同因卖方违约违规而解除合同
卖方以下违约违规行为经买方限期补救、纠正仍未能及时完成的，属于合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的情形，买方可向卖方发出书面的违约通知书，提出解除部分或全部合同:
(1)卖方未能在合同规定的期限内提供符合验收标准的货物(参见本合同违约责任条款)，在买方发函催告期限内仍未完成。
(2)卖方未能履行合同规定的其它任何义务，在买方发函催告期限内仍未完成。
(3)买方认为卖方在本合同的投标竞争和实施过程中有违反有关政府采购的法律、法规，涉嫌用不正当手段影响买方采购过程，包括谎报或隐瞒事实、损害买方利益、干扰买方、评委、集中采购机构的招标、评标等行为。
17.4 因卖方破产而解除合同
如果卖方破产或无清偿能力，买方可在任何时候以书面形式通知卖方，提出解除合同而不给卖方补偿。该合同的解除将不损害或影响买方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。
17.5 因不可抗力而解除合同
如因发生不可抗力事件导致合同无法履行的，或延迟履行会给一方或双方造成严重利益损害 的，双方可协商终止本合同履行，双方互不承担违约及赔偿责任，但仍应就已履行部分进行费用结算。
第十八条  不可抗力
18.1 本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、 洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及其它双方商定的其他事件。
18.2  因不可抗力导致本合同无法有效及时履行时，遭遇不可抗力方应立即用电话、传真、电子邮件等尽可能迅速的通讯方式通知对方，并在通知后的【7】日内将不可抗力的书面有效证明及本合同无法有效及时履行的书面理由提交给对方确认。遭受不可抗力的一方凭此证明免除全部或部分违约责任，具体免除范围和方式由双方另行协商。
第十九条 下列文件为合同的组成部分:
（1）合同协议书；
（2）招标文件；
（3）中标通知书；
（4）合同附件；
（5）卖方的本项目投标文件或响应文件
（6）形成合同的其他文件。
 上述文件应互为补充和解释，如有不清或互相矛盾之处，以上面所列顺序在前的为准，由买方负责解释。
第二十条  通知与送达
 20.1 任何为本合同所要求或允许的通知或其他通讯，应以书面形式做出，并应以快递、EMS、挂号信函的方式发出，按如下的联系方式及联系地址通知：  
 （1）若发往买方：  
 地址：                       
 联系人：                      
 电话：                       
（2）若发往卖方：
 地址：                       
 联系人：                     
 电话：                       
20.2 或者发往一方通过以上所规定的方式通知另一方的任何其他地址。所有该等通知应视为收到，一旦：(a) 已为收信人实际收悉；(b) 已经实际发送至适当的地址；或 (c) 发信人发出传真并由收信人以传真确认页数，构成收悉无误的通知。
第二十一条  纠纷解决程序与管辖
21.1本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成，任何一方均可向南京仲裁委员提出仲裁。
21.2 仲裁期间，除正在进行仲裁的部分，本合同其他部分应继续执行。
第二十二条  合同的生效
22.1 本合同一式肆份，自买卖双方签字盖章之日起生效，买方持两份，卖方持两份，均具有相同的法律效力。
（以下无正文，代理人签名和日期手写）


甲方：泰州医药高新技术产业开发区（泰州市高港区）医疗器械检验检测服务中心
法定代表人或委托代理人：
签订日期：
住所： 
电话： 
开户银行： 
银行账号： 
税号： 


乙方： 
法定代表人或委托代理人：
签订日期：
住所： 
电话： 
开户银行： 
银行账号： 
税号： 


附件一：
附件二：
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投  标  文  件





项 目 名 称：               
项 目 编 号：               
      投标人名称 ：（加盖CA电子公章）
      日      期 ：               















投标文件目录

一、投标声明及承诺函
二、投标人基本情况
三、满足特定资格要求的证明文件（如果设置特定资格要求，则需要提供）
四、法人授权书
五、开标一览表
六、投标报价明细表
七、中小企业声明函
八、技术要求响应及偏离表
九、项目组成员
十、企业业绩
十一、投标所需其他材料
    十二、资格证明文件参考格式
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[bookmark: _Toc120614284]一、投标声明及承诺函
（采购单位名称）：
根据已收到的项目编号为        的         项目的招标文件，我方在参加本项目招投标活动中，特做出如下承诺：
一、我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件；
二、我方在参加政府采购活动前三年内（自本项目开标时间之日起计算），在经营活动中没有重大违法记录（指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。
三、我方按招标文件要求提交投标文件，响应招标文件规定的投标有效期；
四、如果我方的投标文件被接受，我方将按《中华人民共和国民法典（第三编合同）》及其他有关法律、法规的规定，按期、按质、按量交付采购单位，全面做到履约守信；
五、我方若违背本声明及承诺约定，经查实，自愿接受采购人及相关主管部门相应的规定处理，并依法承担相应的法律责任。
六、我方同意采购人、采购代理机构将本声明及承诺函上网公开。


投标人名称：           （加盖CA电子公章）
日期：    年    月   日

二、投标人基本情况
投标人基本情况表
	投标人名称
	

	法定代表人
	
	注册地区
	

	地址
	
	邮政编码
	

	成立时间
	
	单位性质
	

	注册号或社会信用代码
	
	注册资本（万元）
	

	投标人类别
	

	开户银行
	
	账号
	

	联系人
	
	联系电话
	

	经营范围
	

	备注
	无需提供营业执照等证明材料







三、特定资格要求的证明文件
    如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。




























四、法人授权书
本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。
          被授权人身份证号码：                              
          被授权人联系电话：（手机）                          
授权单位名称：（加盖CA电子公章）
      单位地址：                                         
[bookmark: _Hlt26955070][bookmark: _格式3__银行出具的资信证明][bookmark: _Hlt26671380]      日期：                                         


法定代表人身份证（正反面）：

授权代理人身份证（正反面）：

五、开标一览表

直接在苏采云系统里填写
































六、分项报价表（分包号：**）（货物类）
	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	产品
名称
	品牌
	规格
型号
	产地
	交付期
	数量
	分项单价
	分项总价

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	……
	
	
	
	
	
	
	

	总报价（人民币：元）
	

	本公司(单位)提供的全部产品中，符合本国产品标准的产品成本之和占本公司(单位)提供的全部产品成本之和的比例达到    %(填写具体百分比)
	










七、中小企业声明函
中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加 单位名称  的（项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. 标的名称          ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. 标的名称          ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称）        ，从业人员   人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）：
日期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年数据，无上一年数据的新成立企业可不填报。






关于符合本国产品标准的声明函（采购包号：**）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：　        
                                日期：　   年　  月　  日         
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.用斜线划除的地方无需填写。

八、技术及商务要求响应及偏离表（分包号：**）
技术要求响应及偏离表
	序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离
	证明
材料

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	……
	 
	 
	 


4.行数不够，可自行添加。

















商务要求响应及偏离表
	序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离
	证明
材料

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	……
	 
	 
	 


注： 行数不够，可自行添加。





















九、项目组人员（如有）
项目组成员
	姓名
	职务
	学历
	身份证号
	相关证书
	备注

	
	项目经理
	
	
	
	

	
	......
	
	
	
	

	
	......
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：如供应商中标，项目组成员必须按本表承诺人员操作，不得随意更换。按投标文件要求附相关人员证书。

[bookmark: _Toc11176]
十、企业业绩（如有）
投标人承担类似项目业绩一览表
	序号
	项目名称
	采购单位
	合同金额

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：请填写此表，并按要求上传业绩资料电子件。
[bookmark: _Toc28140]
十一、投标所需其他材料
请在此文档中增加投标所需其他相关内容，如没有请将此空文档上传。
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十二、资格证明文件（参考格式）
（说明：投标人须按“招标公告”的要求，并按下列格式提供相应的资格证明文件）　　　



格式一
法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明














格式二
上一年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）
单位：万元
	序号
	名称
	
	
	

	1
	注册资本
	
	
	

	2
	实收资本
	
	
	

	3
	全部资产总值
	
	
	

	4
	固定资产总值
	
	
	

	5
	流动资产
	
	
	

	6
	平均流动资产余额
	
	
	

	7
	速动资产
	
	
	

	8
	流动负债
	
	
	

	9
	年末所有者权益
	
	
	

	10
	营业收入
	
	
	

	11
	净利润
	
	
	

	12
	现金净流量
	
	
	

	13
	流动比率%
（流动资产/流动负债）
	
	
	

	14
	速动比率%
（速动资产/流动负债）
	
	
	

	15
	资产负债率%
（总负债/总资产）
	
	
	

	16
	应收账款周转率%
（收入总额/平均应收账款）
	
	
	

	17
	存货周转率%
（销售成本/平均存货）
	
	
	

	18
	资产报酬率%
（收入/资产）
	
	
	

	19
	净资产收益率
（净利润/平均净资产）
	
	
	



  


格式三
依法“缴纳税收” 和 “社会保障资金”的相关材料
提供投标人参加本次政府采购活动前6个月内至少一个月缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料；























格式四

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：。
主要专业技术能力有：。

                                               投标人名称（电子签章）：
                                               日期： __年月日

















格式五

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明



声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
                                      投标人名称（电子签章）：
                                      日期：___年月日
















格式六
资质证书（复印件）












































质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：
地址：邮编：
联系人：联系电话：
授权代表：
联系电话：
地址： 邮编：
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：
质疑项目的编号：包号：
采购人名称：
采购文件获取日期：
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：
事实依据：

法律依据：

质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：


签字(签章)：                   公章：                      
日期：    




质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
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